附件1：

桐乡市各医疗单位采购医疗设备需求清单（13项）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **设备名称** | **国产/进口** | **数量** | **预算总额****（元）** | **基本参数** | **需求单位** |
| 1 | 24小时动态血压记录盒 | 国产 | 5 | 100000 | 与原有系统（百慧）配套，与原有系统无法配套的设备需提供全套工作站（含系统、电脑、打印机等） | 桐乡一院 |
| 2 | 胰岛素泵 | 国产 | 4 | 96000 | 请标明设备使用年限1.提供品牌最新款设备，可智能调控胰岛素泵，实现远程操作。2.泵质量可靠，精确度高，能使用10年以上。 | 桐乡一院 |
| 3 | 电子阴道检查镜 | 国产 | 1 | 29700 | 请标明设备使用年限可视化妇科检查系统，诊疗过程实时影像呈现，有耗材的列明耗材供应方案 | 桐乡一院 |
| 4 | 根管长度测量仪 | 国产 | 2 | 20000 | 请标明设备使用年限口腔根管长度测量用 | 桐乡一院 |
| 5 | 下肢关节康复器（膝关节）） | 国产 | 1 | 5000 | 请标明设备使用年限改善下肢关节活动范围，要求有手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动 | 桐乡一院（康复科） |
| 神经肌肉电刺激仪 | 国产 | 2 | 10000 | 请标明设备使用年限促进肌肉收缩，要求至少4组输出，输出电流峰值连续可调 |
| 康复训练床（PT床） | 国产 | 1 | 5000 | 请标明设备使用年限患者卧位康复训练时使用，常规即可，不要电动 |
| 股四头肌训练椅 | 国产 | 1 | 2200 | 请标明设备使用年限改善下肢肌力训练，常规即可 |
| 平行杠 | 国产 | 1 | 2400 | 请标明设备使用年限改善患者步行功能训练，常规即可 |
| 训练用阶梯 | 国产 | 1 | 3200 | 请标明设备使用年限改善患者上下楼梯时步行训练，要求双向，带扶手 |
| 颈椎牵引仪 | 国产 | 1 | 11000 | 请标明设备使用年限全自动，中途有放松功能 |
| 6 | 多体位医用诊疗床 | 国产 | 12 | 24000 | 请标明设备使用年限常规诊疗使用，可进行针灸、推拿手法治疗，大小为60\*73\*180cm，要求样式如图，不要多段式需一体板，卧位时面部需可露孔。 | 桐乡一院（康复科） |
| 7 | 负极板回路垫 | 国产 | 1 | 26000 | 请标明设备使用年限手术室配合电刀使用，杜绝体表、体内、灼伤风险，单通道，重复使用，成人儿童通用 | 桐乡一院（手术室） |
| 8 | 吊塔/吊桥 | 国产 | 17 | 295000 | 请标明设备使用年限CCU改造，8个单臂吊塔（请标明单臂各尺寸及移动范围），9个吊桥（请标明吊桥各尺寸及移动范围），共17个床位。请投标供应商提前现场勘探并提供合理设计方案。其他气体座、网口、电源座、输液架、抽屉、挂篮等具体数量、标准及相关要求请提前具体与使用科室对接，需将呼叫屏安装固定于吊塔合适位置便于观察。 | 桐乡一院（CCU） |
| 9 | 电刀 | 允许进口 | 1 | 120000 | 请标明设备使用年限主机需要同时为单极和双极手术提供射频能力。配备一个触控屏幕/按键操作，划分为三个区域，可供使用者输入各应用设定和选项。可自动侦测编码手持装置。包括切割、凝血和双极三大模式。切割：纯切，混切。凝血：电灼、喷凝和共享。双极：精确、标准和高压。标配单极脚踏和双极脚踏，能适配各系列电刀笔和电极。需要单极和双极可以同时使用（不需要切换）。配置含主机、2个脚踏、推车等 | 桐乡一院（手术室） |
| 10 | 口扫机 | 国产 | 1 | 280000 | 1、扫描条件：直接扫描，无需喷粉。2、数字印模：真彩技术。3、扫描光源LED。4、扫描分辨率<0.15 mm。5、单颗牙扫描精度<10μm，全口扫描精度<15μm。6、电脑处理器intel core i7 或以上。7、具有普通扫描和加速扫描模式，全口扫描最快可 100 秒内完成。8、具有牙龈锁定扫描功能，牙龈回弹不影响扫描。9、持对口内多颗种植体的扫描，有丰富的原厂植体数据库进行配套。口内扫描软件内含原厂种植体数据库品牌数量≥60个。10、扫描头可拆卸，可高温高压消毒，使用次数≥150次。11、同品牌修复、正畸、种植数据处理及设计软件，兼容第三方处理软件。12、口内扫描软件内含原厂种植体导板导环数据库品牌数量≥35个。13、**配置要求：**扫描枪（含保护头）1把、可高温消毒扫描头5个、校准头1个、比色校准套装1套。 | 桐乡二院 |
| 11 | 高频电刀 | 进口 | 1 | 260000 | 1、单极切割模式大于等于2种。2、要求有内镜下切割模式。 | 桐乡二院 |
| 12 | 心肺自动复苏仪 | 国产 | 1 | 150000 | 电动，标准配置。 | 大麻卫生院 |
| 13 | 空气波压力循环治疗仪 | 国产 | 1 | 20000 | 标准配置。 | 大麻卫生院 |