**附件：**

**多湖街道中心幼儿园新建工程-提升改造项目（厨房设备采购）报价单**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **多湖街道中心幼儿园新建工程-提升改造项目（厨房设备采购）** |
| **项目内容** | **厨房设备一批，详见附件** |
| 询价承诺（人民币/报价） | 大写： 元小写： 元 |
| 报价人名称：联系人： 联系电话：电子邮箱： 2024年 月 日（盖章） |

注：1、附报价人（营业执照、授权代表身份证）复印件、报价函、授权委托书等。

2、本询价单填写内容必须按要求清晰完整，如有涂改，应加盖公章。

**多湖街道中心幼儿园新建工程-提升改造项目（厨房设备采购）报价清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品名称** | **产品图片** | **尺寸(WxDxH)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **综合单价** | **小计** |
| 1 | 双层平板工作台 |  | 800×700×800 | ▲1.采用304不锈钢制作；▲2.台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；▲3.下层板厚度1.2mm；▲4.脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管；▲5.配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 风幕机 |  | 1800×212×226 | 1.电压：220V2.功率：315W3.噪声：59dB4.风量：1670(m3/h)5.风轮直径：120mm | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 风幕机 |  | 1200×212×226 | 1.电压:220V2.功率:100W | 2 | 台 |  |  |
| 4 | 油烟净化一体机 |  | 3000×1200×930 | 1.采用优质不锈钢制造；2.厚度1.0mm，加强筋1.0mm；3.配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；4.立体式油烟分离。在厨房前端实施油烟净化，管道无积油， 拼装结构，方便用户自行拆卸维护。5.主要零部件使用寿命≥2年。滤油网和油烟分离器可永久使用。 6.多重净化，模块化设计。综合净化率≥95% | 6 | 米 |  |  |
| 5 | 双温四门高身柜 |  | 1220×760×1980 | 1.采用201不锈钢，内箱圆弧设计；2.机组独立模块化技术，外挂防尘网；3.360°风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝；4.内箱建议尺寸(mm)：1100×590×14055.控温类型：电子数字温控6.制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a7.压缩机：采用优质压缩机，具有制冷稳定、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长的特点。 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 四层栅格层架 |  | 1200×500×1600 | ▲1. 采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm；▲2.格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管；▲3.立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管；▲4.配不锈钢可调子弹脚。 | 6 | 台 |  |  |
| 7 | 双层平板工作台 |  | 1200×700×800 | ▲1. 采用304不锈钢制作；▲2.台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；▲3.下层板厚度1.0mm；▲4.脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管；▲5.配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 沸腾式开水器连底座 |  |  | 说明：额定电压：380v；功率：12KW材质：内胆采用食品安全级不锈钢（SUS316不锈钢）制造。 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 大单星盆水池 |  | 1000×700×800+100 | ▲1. 采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；▲2.星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：1000×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器；▲3.立柱采用48×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；▲4.横撑采用32×1.0mm圆通。 | 7 | 台 |  |  |
| 10 | 搅拌机 | IMG_256 | 620×500×960 | 1.料桶容积：30L2.额定电压：380V3.电机功率：1.5KW4.最大和面量：8Kg | 1 | 台 |  |  |
| 11 | 单星工作台 |  | 1200×600×800+150 | ▲1. SUS304不锈钢制作；▲2.台面采用1.0mm厚不锈钢板制作；▲3.星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作；▲4.星斗尺寸：500×500×280mm；▲5.立柱采用38×38mm方通，配可调式子弹脚；▲6.横撑采用25×38mm方通；▲7.不锈钢下水器；▲8.不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 双通工作台 |  | 1800×800×800 | ▲1. 采用SUS304不锈钢制作；▲2.台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；▲3.层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；▲4.加强筋厚度1.0mm；▲5.配置不锈钢可调子弹脚。▲6.移门为双层结构。 | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 双层平板工作台 |  | 1800×800×800 | ▲7. 采用304不锈钢制作；▲8.台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；▲9.下层板厚度1.0mm；▲10.脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管；▲11.配不锈钢可调子弹脚。 | 4 | 台 |  |  |
| 14 | 蒸包炉连蒸笼 |  | 650×650×740 | 1.电压：380V2.功率：12KW | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 双头800大锅灶 |  | 2000×1100×1240 | 1.额定功率：40KW2.额定电压：380V3.全不锈钢制作，6mm厚微晶板，坚固耐用4.三防结构，防水、防油烟、防虫5.一体成型台面，IPX4标准防水设计，四面可直接喷淋 | 1 | 台 |  |  |
| 16 | 电热导热锅 |  | 670\*730\*\*970 | 1.电压:380V2.功率:9kw3.容量:100L4.材质:304不锈钢5.防水等级:IPX4 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 烙饼机 |  | 600×722×1019 | 1.额定电压：220V2.额定频率：5kw | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 电脑版双门蒸饭车(电热) |  | 1200×700×1500 | 1.选用SUS304不锈钢板制作2.内胆δ=1.0mm，外封板δ=1.0mm，插槽δ=1.2mm3.水箱自动进水，配备优质耐高温材料及进口密封条 4.电压：380V，功率：24KW | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 炉拼台 |  | 500×1100×800+450 | 1.采用SUS304不锈钢板制作2.面板1.2mm、侧板1.0mm；置高450mm不锈钢后挡炉背板3.横通采用￠25×1.0mm不锈钢管连接，立管采用￠38×1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 20 | 臭氧发生器 |  | 350×170×200 | 1.臭氧量：约10G2.功率：135W/220V3.规格（建议尺寸）:400×280×680mm | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 挂墙消毒柜 |  | 800×200×1000 | 1.电压：220V2.毛重：28kg3.消毒方法：紫外线+臭氧4.额定功率：400W5.板材：0.8mm厚#2016.电源：10A7.参考容量：120L | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 单门留样柜 |  | 600×580×1700 | 1.电压:220V2.温度:0~8℃3.容积:288L | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 冷热水龙头 |  |  | 1.台式混水厨房龙头2.双孔双把装台面鹅颈龙头，配G1/2′进水接头，出水管中心距145mm，4′对中镀铬镍黄铜本体。 | 6 | 只 |  |  |
| 24 | 四格售饭工作台 |  | 1500×700×810 | 1.采用SUS304不锈钢制造2.台面板厚1.2mm，底板厚1.0mm，水斗1.0mm，前后板、侧板厚0.8mm3..电压：220v4..功率：2kw5..规格：配食品级1/1份数盘4只 | 1 | 台 |  |  |
| 25 | 热风循环（光波）消毒柜 |  | 1300×630×1940 | 全优质不锈钢板材制作，配备不锈钢框篮。电热管热风循环加热，柜内温度控制：30~150℃有效容积：760L,净重：180KG | 4 | 台 |  |  |
| 26 | 洗地龙头 |  | 190×550×440 | 1.规格：黑色液压管（长度10米）；2.黑色经济碳钢开放式卷盘厚度1.5MM，底座钢板厚度5MM液压管，出口采用304不锈钢板加固，系统控制软管的长度和拖拉力度，可自动撤回；3.配备一把喷枪或喷头。 | 2 | 台 |  |  |
| 27 | 双层四盘烤箱 |  | 1225×770×1240 | 1.功率：13.6KW2.电压：3-380V3.重量：200KG4.规格：双层四盘 | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 四层平板货架 |  | 1200×500×1600 | ▲1. 采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm；▲2.立柱采用φ48mm，1.0mm厚不锈钢圆管；▲3.配不锈钢可调子弹脚。 | 1 | 台 |  |  |
| 29 | 风冷冷藏操作台 |  | 1800×800×800 | 1.采用201不锈钢，内箱圆弧设计2.外嵌式蒸发器，外挂防尘网3.28cm小机组设计， 3D立体回风系统 4.顶部斜45°出风设计，360°风冷无霜循环5.冷冻门框加装发热丝6.内箱建议尺寸(mm)：1080×570/410×5907.控温类型：电子数字温控8.制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a9.压缩机：采用优质压缩机，具有制冷稳定、效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长的特点。 | 1 | 台 |  |  |
| 30 | 单星盆水池 |  | 600×600×800+150 | ▲1. 采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；▲2.星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500×500×280mm，配置提篮式不锈钢下水器；▲3.立柱采用38×38×1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；▲4.横撑采用38×38×1.0mm圆通 | 1 | 台 |  |  |
| 31 | 单冷龙头 |  |  | 1.采用优质不锈钢材质，陶瓷阀芯或全铜阀芯；2.单冷型。 | 2 | 只 |  |  |
| 32 | 灭蚊灯 |  | 400×120×170 | 1.工作方式：粘捕式2.额定功率：0.008KW3.覆盖面积：30-504.额定电压：220V-50HZ5.灯管型号：BINMU/T5 8W BL6.材料等级：ABS阻燃材料 | 3 | 台 |  |  |
| 33 | 双层平板工作台 |  | 1800×680×700 | ▲1. 采用304不锈钢制作▲2.台面厚度1.0mm，内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固▲3.下层板厚度1.0mm▲4.脚管采用Ф48×1.0mm厚不锈钢圆管▲5.配不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |  |
| 34 | 砧板刀具消毒柜 |  | 600×600×1800 | 采用SUS304不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，双室独立控制，臭氧＋红外线消毒方式，钢化可视玻璃；可消毒刀具10把，毛巾10块，砧板5块（φ50cm厚度10cm）1.电压:220V2.功率:3000W | 1 | 台 |  |  |
| 35 | 米面架 |  | 1200×600×150 | ▲1. 采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm▲2.横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢▲3.立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢▲4.配置塑胶脚垫 | 2 | 台 |  |  |
| 36 | 电子秤 |  | 400×500×850 | 1.不锈钢秤盘，高清液晶大屏，省电待机 2.高精准称重计数，轻触大按键，两种蓄电模式。3.内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。4.开机自动置零；5.零点自动跟踪；6.功率/电压：0.02KW/220V(规格)：300kg | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 干手器 |  | 156×176×207 | 1.外壳材质：ABS，一体成型， 双面出风喷气2.干手时间：5-7秒2.内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干3.风速：100m/s4.防水等级：IPX45.功率：1000W | 2 | 台 |  |  |
| 38 | 洗手星 |  | 500×400×500 | ▲1. 采用优质SUS304不锈钢制作，厚度：1.0mm（实厚）；▲2.配备主体铜质单温龙头，优质下水器；▲3.外尺寸：450×415×130/100，内胆尺寸：360×257×130。 | 2 | 台 |  |  |
| 39 | 感应龙头 |  |  | 单孔台出电子感应龙头，带有孔罩板，防破坏2.2GPM(8.3LPM)起泡器，防水控制盒，AC/DC交直流两用，手动混水阀，开孔：孔径32mm | 2 | 只 |  |  |
| 40 | 六门更衣柜 |  | 900×400×1800 | ▲1. 采用SUS201不锈钢制作▲2.顶板、层板、底板、侧板及面板采用1.0mm厚不锈钢板制作▲3.采用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固▲4.配置不锈钢可调子弹脚 | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 商用豆浆机连三角架 |   |  | 1.桶身采用304不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。2.功率：220V/6.2KW3.生产容量：50升 | 1 | 台 |  |  |
| 42 | 挡鼠板 |  |  | 按现场尺寸定制 | 3 | 块 |  |  |
| 43 | 拖把池 |   | 900\*500\*1700 | 选用SUS304不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ38\*1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25\*0.8mm，带后档板，配优质落水器及拦渣片。  | 1 | 台 |  |  |
| 44 | 不锈钢烟管 |  |  | 不锈钢风管采用优质全不锈钢制，面板厚度1.0mm。(规格、形状以现场设计要求为准。) | 145 | 平方 |  |  |
| 45 | 新风风机 |  |  | 功率：380V/1.5KW | 1 | 只 |  |  |
| 46 | 消声器 |  |  | 消声量：≥15dB(A) 主材：外壳1.2mm厚不锈钢板，防潮防火离心玻璃棉，1.0mm厚镀锌板穿孔板。消声器能在特定高温环境下连续有效工作，能适应温度范围应满足-20℃至400℃。 | 1 | 只 |  |  |
| 47 | 软接 |   |  | 材质：矽胶涂面玻璃纤维布 | 2 | 只 |  |  |
| 48 | 风口 |  |  |  | 1 | 只 |  |  |
| **合计** | 大写： 元小写： 元 |

**注：上表技术参数中标示“▲”技术参数为重要参数。**