附件家具采购清单更正内容

1. 具体更正内容

更正前：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 沙发 |  | 定型海绵+实心线切割脚+超迁皮饰面，海绵：依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，其中：（1）.25%压陷硬度为≥130N；（2）.65%/25%压陷比为≥2.5；75%压缩永久变形≤5.0；（3）.拉伸强度为≥130kPa；（4）.拉伸率≥137%；（5）.撕裂强度≥2.7N/cm；（6）.泡沫塑料要求：表观密度座面≥35kg/m3 其他:/，回弹性能≥40%；（7）.甲醛释放量≤0.05mg/㎡h； | 定制 | 4 | 把 |

更正后：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 6人位沙发 |  | 定型海绵+实心线切割脚+超迁皮饰面，海绵：依据GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酷泡沫塑料》、QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，其中：（1）.25%压陷硬度为≥130N；（2）.65%/25%压陷比为≥2.5；75%压缩永久变形≤5.0；（3）.拉伸强度为≥130kPa；（4）.拉伸率≥137%；（5）.撕裂强度≥2.7N/cm；（6）.泡沫塑料要求：表观密度座面≥35kg/m3 其他:/，回弹性能≥40%；（7）.甲醛释放量≤0.05mg/㎡h； | 定制(2800\*1900\*780) | 4 | 把 |

二、其余内容不变。