|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 过滤器 | 规格(mm) | 品牌 | 数量(个)a | 年更换次数b | 单价（元）c | 小计（元）  d=a\*b\*c |
| 1号楼手术室 | 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 2 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 2 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 2 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 2 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*490\*500 |  | 3 | 3 |  |  |
| 490\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 2 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 3 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 590\*290\*500 |  | 1 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 590\*290\*290 |  | 1 | 2 |  |  |
| 袋式中效 | 590\*590\*500 |  | 8 | 3 |  |  |
| 亚高效 | 590\*590\*290 |  | 8 | 2 |  |  |
| 1号楼手术室高效过滤器 | 高效过滤器 | 484\*484\*220 |  | 32 | 三年一次，本次招标不含 |  |  |
| 高效过滤器 | 610\*610\*150 |  | 49 | 三年一次，本次招标不含 |  |  |
| 1号楼新增手术室高效过滤器 | 高效过滤器 | 610\*610\*150 |  | 5 | 三年一次，本次招标不含 |  |  |
| 高效过滤器 | 305\*610\*69 |  | 6 | 三年一次，本次招标不含 |  |  |
| 高效过滤器 | 820\*600\*69 |  | 12 | 三年一次，本次招标不含 |  |  |
| 1号楼手术室回风 | 初效过滤器 | 500\*240\*80 |  | 17 | 6 |  |  |
| 初效过滤器 | 600\*400\*80 |  | 2 | 6 |  |  |
| 初效过滤器 | 800\*400\*80 |  | 28 | 6 |  |  |
| 初效过滤器 | 500\*240\*80 |  | 4 | 6 |  |  |
| 初效过滤器 | 500\*240\*50 |  | 2 | 6 |  |  |
| 初效过滤器 | 595\*445\*45 |  | 1 | 6 |  |  |
| 初效过滤器 | 400\*200\*80 |  | 2 | 6 |  |  |
| 1号楼静脉配置中心 | 初效过滤器 | 493\*595\*46 |  | 16 | 12 |  |  |
| 初效过滤器 | 595\*595\*46 |  | 24 | 12 |  |  |
| 中效过滤器 | 440\*495\*250 |  | 12 | 4 |  |  |
| 中效过滤器 | 440\*590\*250 |  | 18 | 4 |  |  |
| 高效过滤器 | 630\*630\*80 |  | 9 | 三年一次 |  |  |
| 高效过滤器 | 484\*484\*80 |  | 13 | 三年一次 |  |  |
| 高效过滤器 | 350\*350\*80 |  | 1 | 三年一次 |  |  |
| 4C楼三楼放射重点实验室 | 重点实验室净化维保服务范围包括区域配套内的净化专用空调机组等净化工程维护与保养、消耗品采购、暖通、空调水系统、照明、UPS电源等涉及的全部设备的保养，供应商自行勘察后评估报价，包含在磋商总价内，结算时不作调整。 | | | | |  |  |
| 上述合计： | | | | | | | |