**采购须知**

1. **总则：**浙江省十里丰监狱 各关押点冷库及审讯室监控设备 采购项目，采购人为浙江省十里丰监狱，采购申请单位为 信息技术科，采购编号为 SLF-2023209。资金已落实。现采用竞比采购方式确定供货人。最高限价为 陆万元。

**二、时间和地点：**请于 2023 年12月7日9:30前，将竞比响应文件（报价书）密封捺印后送交或用邮政或者EMS邮寄至我单位（响应文件需封装后装入快递袋，不得以快递袋作为封装外壳）。**收信人：** **浙江省十里丰监狱招标办** ，邮政编码： 324016 ，收信地址： 浙江省十里丰监狱 ，联系电话：0570-2927206。项目联系人：陶先生，联系电话：15869052880

**三、项目要求：**

1、采购货物的名称：各关押点冷库及审讯室监控设备采购。

2、设备名称、规格、技术参数及采购数量；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 200万高清摄像机(冷库专用) | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：60m（红外）；补光灯：4颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm；镜头光圈：F1.8；视场角：水平：114°～47°；垂直：62°～26°；对角：136°～54°；通用行为分析：物品遗留;物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；智能编码：Smart H.265+;Smart H.264+；AI编码：AI H.265;AI H.264；宽动态：140dB；走廊模式：90°/270°；音频接口：支持；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；P2P；预览最大用户数：20个（总带宽:88Ｍ）；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；IK10 | 5 | 台 |  |
| 2 | 监控一体机 | 屏幕尺寸：15.6英寸；CPU类型：酷睿10代I5；内存：8G；硬盘：1T；双网口，内置WINDOWS 10系统，支持7\*24小时稳定运行，支持壁挂安装或嵌入式安装， | 10 | 只 |  |
| 3 | 网线 | 六类网线 | 900 | 米 |  |
| 4 | 电源线 | RVV2\*1.0 | 900 | 米 |  |
| 5 | 电源模块 | 10A | 5 | 只 |  |
| 6 | PVC管 | 国标，管径20 | 900 | 米 |  |
| 7 | 孔洞封堵 | 定制 | 5 | 个 |  |

3、设备推荐品牌和型号：

本次采购监控系统需与浙江省十里丰监狱现有监控管理平台（浙江大华）对接，如无法对接，则由中标方负责无条件更换产品直至成功对接为止。如需现场勘查的，请投标方自行前往。

4、材质与制作要求：符合产品质量标准、行业标准、国家标准。

5、要求供货的时间及地点：合同签订后105日内送达并安装调试完毕。交货地点：浙江省十里丰监狱各关押点。

6、保质期：安装调试完毕验收合格后一年。

7、其他服务要求：无。

**四、报价金额：**响应人应对全部内容进行报价。报价单中单价、总价均包含设备货款、运输搬运费、安装费、调试费、售后服务费、各种税金等全部费用。响应人应充分考虑项目实施过程中可能发生的一切费用。无论报价过程中的作法和结果如何，成交人将自行承担所有与采购有关的全部费用。

**五、报价修正原则：**

1、如果数字表示的金额和文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

2、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价。

按上述修正原则，响应人同意的，调整后的报价对响应人起约束作用。若不接受修正后的金额，则其报价将被拒绝做无效处理，并不影响其他评审工作。

**六、评审：**采购申请单位成立的三人采购小组进行评审，文件中直接规定最高限价，超最高限价的做无效处理，最终推荐有效报价中，评审得分最高的为成交人。

评分标准:最低价评审法。

**七、投诉说明：**响应人若认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，可以书面形式（函、传真）向公司纪检监察部门投诉。联系电话：0570-2926516。

**合同主要条款**

说明：本项目合同将根据采购结果签订。响应人在其竞比响应文件中无异议，则视作认同。若有优于该合同主要条款的内容，则随响应文件的约定修改本合同主要条款。

**浙江省十里丰监狱各关押点冷库及审讯室监控设备采购合同**

合同编号：

甲方：

乙方：

根据竞比结果，为明确双方权利和义务，经双方协商，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。

1. **采购内容及金额：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号  规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 金额  （元） |
| 1 | 200万高清摄像机(冷库专用) |  | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：60m（红外）；补光灯：4颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm；镜头光圈：F1.8；视场角：水平：114°～47°；垂直：62°～26°；对角：136°～54°；通用行为分析：物品遗留;物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；智能编码：Smart H.265+;Smart H.264+；AI编码：AI H.265;AI H.264；宽动态：140dB；走廊模式：90°/270°；音频接口：支持；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；P2P；预览最大用户数：20个（总带宽:88Ｍ）；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；IK10 | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 监控一体机 |  | 屏幕尺寸：15.6英寸；CPU类型：酷睿10代I5；内存：8G；硬盘：1T；双网口，内置WINDOWS 10系统，支持7\*24小时稳定运行，支持壁挂安装或嵌入式安装， | 10 | 只 |  |  |
| 3 | 网线 |  | 六类网线 | 900 | 米 |  |  |
| 4 | 电源线 |  | RVV2\*1.0 | 900 | 米 |  |  |
| 5 | 电源模块 |  | 10A | 5 | 只 |  |  |
| 6 | PVC管 |  | 国标，管径20 | 900 | 米 |  |  |
| 7 | 孔洞封堵 |  | 定制 | 5 | 个 |  |  |
|  | 合计 |  |  | | | | |

**合同总价款计人民币大写： 元。该合同总价款包括**设备货款、运输搬运费、安装费、调试费、售后服务费用、各种税金等全部费用。

**二、交货期限、地点：**要求供货的时间及地点：合同签订后25日内送达并安装调试完毕。交货地点：浙江省十里丰监狱各关押点。

**三、验收方式：**甲方在乙方交货完毕后，对所供货物进行检查验收，若发现与采购要求不符等问题，乙方应及时按要求采取更换等处理措施，并由乙方承担由此产生的一切损失和费用。验收合格后甲方指定人员在送货单上签字确认。

**四、货款结算方式：**

项目按要求实施完毕并经甲方验收合格后，甲方一次性全额支付合同款。甲方凭验收单和乙方开具的普通发票将费用支付给乙方。

**五、质量及相关要求：**

1、材质与制作要求：符合产品质量标准、行业标准、国家标准。

2、质保期限：安装完毕验收合格后一年。

**六、违约责任：**

1、乙方未按时交货并安装调试的，每超期1天，从结算金额中扣除500元。累计超期5天，扣合同金额的30%。

2、乙方所供商品规格型号不符合甲方要求，产品质量不符合行业或国家标准，甲方扣罚2000元，从结算金额中扣除，同时由乙方负责无偿调换符合甲方采购要求的合格产品，并负责承担由此引起的供货超期责任。

3、乙方送货人员违反甲方管理制度，每发现一次扣除一百至三百元，从结算金额中扣除。

**七、诉讼约定：**合同履行期内，双方均不得随意变更或解除。如有未尽事宜，经双方共同协商，协商不成的由甲方所在地法院诉讼解决。

**八、合同份数：**本合同一式八份，甲方六份，乙方二份，双方签字盖章生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人 法定代表人

或授权委托人（签名或盖章）： 或授权委托人（签名或盖章）：

年 月 日 年 月 日

**报价书**

根据贵方采购编号为 SLF- 的浙江省十里丰监狱各关押点冷库及审讯室监控设备 采购项目竞比文件， （投标单位全称） 法定代表人 授权 （全权代表名称）为全权代表，全权处理竞比活动中的一切事宜。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日

现报价及承诺如下：

1.按照要求我方的总报价为人民币（大写） 元整。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号  规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 金额  （元） |
| 1 | 200万高清摄像机(冷库专用) |  | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2688×1520；最低照度：0.001lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；最大补光距离：60m（红外）；补光灯：4颗（红外灯）；镜头类型：电动变焦；镜头焦距：2.7mm～12mm；镜头光圈：F1.8；视场角：水平：114°～47°；垂直：62°～26°；对角：136°～54°；通用行为分析：物品遗留;物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（高兴、惊讶、正常、愤怒、悲伤、厌恶、困惑、害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍；支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计：支持绊线人数统计，支持区域内人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；智能编码：Smart H.265+;Smart H.264+；AI编码：AI H.265;AI H.264；宽动态：140dB；走廊模式：90°/270°；音频接口：支持；接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；P2P；预览最大用户数：20个（总带宽:88Ｍ）；最大Micro SD卡：256GB；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）； 报警输出：1路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67；IK10 | 5 | 台 |  |  |
| 2 | 监控一体机 |  | 屏幕尺寸：15.6英寸；CPU类型：酷睿10代I5；内存：8G；硬盘：1T；双网口，内置WINDOWS 10系统，支持7\*24小时稳定运行，支持壁挂安装或嵌入式安装， | 10 | 只 |  |  |
| 3 | 网线 |  | 六类网线 | 900 | 米 |  |  |
| 4 | 电源线 |  | RVV2\*1.0 | 900 | 米 |  |  |
| 5 | 电源模块 |  | 10A | 5 | 只 |  |  |
| 6 | PVC管 |  | 国标，管径20 | 900 | 米 |  |  |
| 7 | 孔洞封堵 |  | 定制 | 5 | 个 |  |  |
|  | 合计 |  |  | | | | |

2.接到安装通知后，我方同意 日历天内完成供货和安装。

3.我方承诺产品质保期为供货验收合格后 月。

4.我方同意按照贵方文件的要求执行，若我方有优于贵方的承诺则以优于的条款执行。

5.其他承诺：

报价人（公章）：

法定代表人**（签字）**：

授权委托人（签字或盖章）：

联系电话：

日期： 年 月 日

**资料书**

**采购申请部门要求竞比人提供资料：**

1. **具有采购内容销售资质的公司营业执照复印件并加盖公章，且公司在有效期内。**
2. **法定代表人身份证复印件并加盖公章； 如有委托人的，同时提供委托人身份证复印件。**

报价人（公章）：

授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日