**杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）厨房设备采购项目**

**（电子招投标）**

**（项目编号：ZJZDCGLP-2024-078）**

**采购人：杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）**

**采购代理机构：浙江中达工程造价事务所有限公司**

**二〇二四年十一月**

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月10日14时00分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**（ZJZDCGLP-2024-078）

**项目名称**：杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）厨房设备采购项目

**预算金额（元）：1500000**

**最高限价（元）：1500000**

**采购需求：**杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）厨房设备采购项目主要内容：杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）厨房设备采购项目的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等。详见招标文件第三部分采购需求。

**合同履约期限：**签订合同后，30日内完成供货安装，并调试完成。

**本项目接受联合体投标：**🗹**是，**☐**否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

🗹专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

🗹货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

🞎服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2024年12月10日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**获取网址：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2024年12月10日14时00分 （北京时间）

**投标地点：**浙江中达工程造价事务所有限公司（浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路64号1幢1102-2室）

投标网址：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：** 2024年12月10日14时00分

**开标地点：**浙江中达工程造价事务所有限公司（浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路64号1幢1102-2室）

开标网址：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1. 1.采购人信息

名 称：杭州市余杭高级中学（杭州市临平中学）

地 址：杭州市临平区余杭经济技术开发区振兴西路18号

传 真： /

项目联系人（询问）：方老师

项目联系方式（询问）：0571-86242463

质疑联系人：管老师

质疑联系方式：13989853336

2.采购代理机构信息

名 称：浙江中达工程造价事务所有限公司

地 址：浙江省杭州市临平区星桥街道星桥北路64号1幢1102-2室

传 真：/

项目联系人（询问）： 张杉珊

项目联系方式（询问）：17706440394

质疑联系人：徐工

质疑联系方式： 18668070608

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市临平区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室（快递仅限ems或顺丰）

传 真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为： / 。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：详见招标文件第三部分采购需求，属于行业：工业。  详见《中小企业划型标准规定》附件6 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供，  （1）**样品1：门厅处序号2：双层工作台1台**；**样品2：粗加工序号34：左单星水池杀鱼台1台；样品3：烹饪间序号65：燃气双眼大锅灶1台**。  （2）样品制作的标准和要求：详见采购需求；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间： 2024年12月10日9:00-12:00 ；地点： 杭州市临平区星桥街道星桥北路64号1幢1102-2室 ；联系人： 张杉珊 ，联系电话： 17706440394 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人（仅进行PPT等固定图片演示的不得分）。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示方式：  现场讲解演示。现场讲解地点为 / ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
|  | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：杭州市临平区星桥街道星桥北路64号1幢1102-2室；备份投标文件签收人员联系电话：张杉珊17706440394 。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | **中标服务费** | 本次招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文件计取，专家费由代理公司垫付并与中标单位结算。各投标人应在投标报价中予以考虑。  由中标人在领取中标通知书前支付给招标代理机构，各投标人应在投标报价中予以考虑，不单独列项报价。 |
| 15 | **纸质投标文件** | 中标单位需在领取中标通知书时，提供本项目纸质投标文件（“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”）三份（正本一份，副本二份）并提供电子投标文件与纸质投标文件内容一致承诺书（附件7）三份。 |
| 16 | **评标委员会推荐中标候选人的个数** | 1个。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“◆”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2 **商务技术文件：**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7投标标的清单；

11.2.8商务技术偏离表；

11.2.9政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.10投标人认为需要的其他文件资料。

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函；

11.3.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前半小时内递交备份投标文件1份至浙江中达工程造价事务所有限公司，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起十个工作日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。杭州市政府采购网公布的供应商履约评价为满分的供应商，采购单位应当免收履约保证金。确需收履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

2**7. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**十、货款支付**

## 30.1应当在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的50％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的50％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于20%。可以根据项目特点、供应商信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到70%。

30.2供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

30.3供应商可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

30.4采购人应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，采购人自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

**第三部分 采购需求**

**一、项目概述：**

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括该项目的采购、运输、安装、调试、培训和相关维护等。投标报价包括设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、税收、售后服务、比选代理费、检测费、验收费、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标人支付的所有费用。

**二、采购需求清单及参数**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格/说明** | **数量** | **单位** | **参考图例** |
|  | **门厅/男女更衣室/主副食库/冷库/一次性用品仓库/杂物库** | |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 规格(mm）：1500\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥2500m³/h 噪音：≤59dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 1 | 台 | IMG_256 |
| 2 | 双层工作台  提供样品 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度不小于1.2mm，层板厚度不小于1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚1.0mm，下层板厚不小于0.9mm,立管采用φ38壁厚≥1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚。  规格(mm）：2000\*700\*800 | 1 | 台 | IMG_257 |
| 3 | 更衣柜 | 说明：采用SUS304及以上不锈钢板制造 板厚≥1.0mm。 规格(mm）：1250\*450\*1800 | 6 | 台 | IMG_258 |
| 4 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 2 | 台 | IMG_259 |
| 5 | 米面架 | 说明：立管φ38壁厚≥1.0mm通脚,整体采用304及以上不锈钢制作，拉档25\*38mm厚≥0.7mm,配不锈钢可调脚，栅式档40\*20mm厚≥0.6mm不锈钢矩形管。 规格(mm）：1200\*600\*300 | 8 | 台 | IMG_260 |
| 6 | 平板车 | 说明： 整体采用SUS304-2B及以上不锈钢板制造，台面板厚度≥1.2mm，φ32mm壁厚≥1.0mm不锈钢手柄，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣定向脚轮。 规格(mm）：900\*600\*900 | 3 | 台 | IMG_261 |
| 7 | 四层板架 | 说明：层板厚≥1.0mm，整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，立管φ38mm厚≥1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚。  规格(mm）：1200\*500\*1800 | 2 | 台 | IMG_262 |
| 8 | 除湿机 | 除 湿 量：≥138L/D 循环风量：≥1300m³/H 风 压：≥80Pa 噪 音：≤50dB 电源电压：220V 50Hz 设备尺寸(mm）：610\*500\*900 冷凝器形式：紫铜管套铝翅片 蒸发器形式：紫铜管套铝翅片 排水方式：水箱或直排 湿度调节范围：10%-90%（精度±5） 适用环境温度：5-38℃ | 1 | 台 | IMG_263 |
| 9 | 四层板架 | 层板厚≥1.0mm，整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，立管φ38mm厚≥1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚。  规格(mm）：1200\*500\*1800 | 10 | 台 | IMG_264 |
| 10 | 米面架 | 说明：立管φ38mm厚≥1.0mm通脚,整体采用304及以上不锈钢制作，拉档25\*38mm厚≥0.7mm,配不锈钢可调脚，栅式档40\*20mm厚≥0.6mm不锈钢矩形管。 规格(mm）：1200\*600\*300 | 2 | 台 | IMG_265 |
| 11 | 平板车 | 说明： 整体用SUS304-2B及以上不锈钢板制造，台面板厚度≥1.2mm，φ32mm厚度≥1.0mm不锈钢手柄，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣定向脚轮。 规格(mm）：900\*600\*900 | 3 | 台 | IMG_266 |
| 12 | 除湿机 | 除 湿 量：≥138L/D 循环风量：≥1300m³/H 风 压：≥80Pa 噪 音：≤50dB 电源电压：220V 50Hz 设备尺寸(mm）：610\*500\*900 冷凝器形式：紫铜管套铝翅片 蒸发器形式：紫铜管套铝翅片 排水方式：水箱或直排 湿度调节范围：10%-90%（精度±5） 适用环境温度：5-38℃ | 1 | 台 | IMG_267 |
| 13 | 六门双机双温全冷藏冰箱 | 温度范围：-0～+10℃/0～+10℃ 电压：220V 制冷方式：直冷 食品架尺寸(mm)：580×525/580×550 食品架数量(片)3+6 规格(mm）：1800\*750\*1860 采用内外箱均为不锈钢板，面板厚度≥0.8mm，内箱板厚度≥0.4mm，使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； | 1 | 台 | IMG_268 |
| 14 | 六门双机双温全冷冻冰箱 | 温度范围：-18～-6℃ 电压：220V 制冷方式：直冷 食品架尺寸(mm)：580×525/580×550 食品架数量(片)3+6 规格(mm）：1800\*750\*1860 采用内外箱均为不锈钢板，面板厚度≥0.8mm，内箱板厚度≥0.4mm，使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； | 1 | 台 | IMG_269 |
| 15 | 六门双温冰箱 | 温度范围：-18～-6 / 0～+10℃ 电压：220V 制冷方式：直冷 食品架尺寸(mm)：510×580 / 525×580 食品架数量(片)3+6 规格(mm）：1800\*750\*1860 采用内外箱均为不锈钢板，面板厚度≥0.8mm，内箱板厚度≥0.4mm，使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； | 1 | 台 | IMG_270 |
| 16 | 四层货架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，层框38\*25\*1.0不锈钢管制作，搁档30\*15\*0.8不锈钢方管，φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 6 | 台 | IMG_271 |
| 17 | 四层板架 | 说明：层板厚度≥1.0mm，整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，立管φ38mm壁厚≥1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚。  规格(mm）：1200\*500\*1800 | 2 | 台 | IMG_272 |
| 18 | 四层货架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，层框38\*25\*1.0不锈钢管制作，搁档30\*15\*0.8不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 4 | 台 | IMG_273 |
| 19 | 四层板架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，立管φ38mm壁厚≥1.0mm通脚，采用不锈钢制作，配不锈钢可调脚。  规格(mm）：1200\*500\*1800 | 4 | 台 | IMG_274 |
| 20 | 平板车 | 说明： 整体用SUS304-2B及以上不锈钢板制造，台面板厚度≥1.2mm，φ32mm壁厚≥1.0mm不锈钢手柄，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣定向脚轮。 规格(mm）：900\*600\*900 | 2 | 台 | IMG_275 |
| 21 | 挡鼠板 | 规格：选用SUS304及以上不锈钢板制造，面板厚≥0.8mm。四边折边工艺封底板做层板卡在门边上，分2块； 规格(mm）：1500\*40\*600 | 6 | 台 | IMG_276 |
| 22 | 挡鼠板 | 规格：选用SUS304及以上不锈钢板制造，面板厚≥0.8mm。四边折边工艺封底板做层板卡在门边上，分2块； 规格(mm）：1300\*40\*600 | 1 | 台 | IMG_277 |
| 23 | 风幕机 | 规格(mm）：1200\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥1900m³/h 噪音：≤58dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 1 | 台 | IMG_278 |
|  | **粗加工** | |  |  |  |
| 24 | 四层货架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，层框38\*25\*1.0不锈钢管制作，搁档30\*15\*0.8不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 7 | 台 | IMG_279 |
| 25 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 2 | 台 | IMG_280 |
| 26 | 土豆去皮机 | 1.电压380V 2.规格(mm）:590\*600\*1050 3.料桶容积约90升。每次可放置土豆≥30千克。 4.每小时可生产500－600千克 5.整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 6.整体不锈钢材料制作，包括料筒盖，样式新颖、整洁美观；可拆卸式砂板，耐水耐用且更换方便。 | 1 | 台 | IMG_281 |
| 27 | 双水池 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚≥1.0㎜，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢下橫通，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调式子弹脚。  规格(mm）：1800\*800\*800/150 | 3 | 台 | IMG_282 |
| 28 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 6 | 台 | IMG_283 |
| 29 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1800\*300\*300 | 7 | 台 | IMG_284 |
| 30 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：2000\*300\*300 | 1 | 台 | IMG_285 |
| 31 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1000\*300\*300 | 1 | 台 | IMG_286 |
| 32 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1500\*300\*300 | 1 | 台 | IMG_287 |
| 33 | 单孔污碟台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢板材制作，台面厚度≥1.2mm。立管φ38壁厚≥1.0mm，横通φ25\*壁厚≥1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚，台面一开孔，方便扔垃圾。 规格(mm）：700\*800\*800/150 | 1 | 台 | IMG_288 |
| 34 | 左单星水池杀鱼台  提供样品 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚1.0㎜，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢下橫通，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调式子弹脚。  规格(mm）：1500\*800\*800/150 | 1 | 台 | IMG_289 |
| 35 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 台 | IMG_290 |
| 36 | 花洒双温水龙头 | 承受≥2mpa爆破测试，0.8mpa测试1分钟混合出水≥5.2L。黄铜双开陶瓷阀芯，900mm钢丝软管，12”杆固定墙杆距离台面1140mm，开单孔35mm安装。 | 1 | 台 | IMG_291 |
| 37 | 格栅工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢板制作，台面板厚度≥1.2mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下格档38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1800\*800\*800 | 5 | 台 | IMG_292 |
| 38 | 低格架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，搁档30\*15\*0.8不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*600\*300 | 4 | 台 | IMG_293 |
|  | **精加工** | |  |  |  |
| 39 | 台式绞肉机 | 1、采用全封闭式齿轮传动，结构紧凑，性能可靠，美观大方，操作简单。 2、绞肉机头及接触食品的零件均采用不锈钢材料或铝合金制造，易于清洁 3、能绞猪肉、牛肉、羊肉及其他各种肉类，所绞肉质细腻均匀。  4.电压220v 5.产量每小时≥320千克 规格(mm）：520\*260\*520 | 1 | 台 | IMG_294 |
| 40 | 低格架 | 说明：采用304及以上不锈钢制作，搁档30\*15\*0.8mm不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：800\*600\*300 | 8 | 台 | IMG_295 |
| 41 | 四层货架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，层框38\*25\*1.0mm不锈钢管制作，搁档30\*15\*0.8mm不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 3 | 台 | IMG_296 |
| 42 | 双层工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥0.9mm,立管采用φ38壁厚≥1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚。 规格(mm）：1800\*800\*800 | 3 | 台 | IMG_297 |
| 43 | 刀具砧板消毒柜 | 说明：内外正材201及以上不锈钢板材，多工序折弯工艺设计，带调温、调时功能，特设刀具箱带锁功能，紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒，一体式工艺，专为砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险。 电压：220V 容量：970L 规格(mm）：1200\*650\*1700 | 1 | 台 | IMG_298 |
| 44 | 单水池 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚≥1.0㎜，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢下橫通，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调式子弹脚。  规格(mm）：800\*800\*800/150 | 1 | 台 | IMG_299 |
| 45 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 台 | IMG_300 |
| 46 | 绞切两用机 | 1.铜线电机220v 2.尺寸580\*420\*800mm 3.产量:绞肉≥200千克每小时，切肉片≥400千克每小时。切肉丝≥200千克每小时。 4.整机不锈钢材料制作。一机两用，绞肉+切肉。结构紧凑，性能可靠。生产效率高，操作简便。 | 1 | 台 | IMG_301 |
| 47 | 平板底座 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用SUS304及以上不锈钢制作，厚≥0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm壁厚≥0.9mm不锈钢圆通腿。 规格(mm）：700\*600\*200 | 1 | 台 | IMG_302 |
| 48 | 多功能切菜机 | 尺寸1160\*530\*1260mm 随机配备4个刀盘  生产产量300-800千克 双变频器控制。 可切厚片，薄片，丝，条，段，都可以切制。 开门即停，安全高效。整机采用不锈钢材质制作，切丁部位采用铝镁合金材质防止切菜时出黑水污染蔬菜 | 1 | 台 | IMG_303 |
| 49 | 平板底座 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用SUS304及以上不锈钢制作，厚≥0.9mm配不锈钢可调脚，φ38mm壁厚≥0.9mm不锈钢圆通腿。 规格(mm）：1500\*700\*200 | 1 | 台 | IMG_304 |
| 50 | 四门双机双温全冷藏冰箱 | 采用内外箱均为不锈钢板，面板厚度≥0.8mm，内箱板厚度≥0.4mm，使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；  制冷形式 直冷 功率： 220V 温度(℃): 0～+10℃ 规格(mm）：1200\*750\*1960 | 1 | 台 | IMG_305 |
| 51 | 四门双机双温全冷冻冰箱 | 采用内外箱均为不锈钢板，面板厚度≥0.8mm，内箱板厚度≥0.4mm ，使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；  制冷形式 直冷 温度(℃) -18～-6  功率：220V 规格(mm）：1200\*750\*1960 | 1 | 台 | IMG_306 |
| 52 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 1 | 台 | IMG_307 |
| 53 | 风幕机 | 规格(mm）：1200\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥1900m³/h 噪音：≤58dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 1 | 台 | IMG_308 |
| 54 | 冲地龙头 | 说明： 1.外形尺寸∶ L=10m土5% 2.壳体为ST14冷轧板制成，支架为Q235钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材;  4.锰钢弹簧; 5.10米黑色液压钢丝管，耐温95℃，承压300PSI;·  6.接水口口径为1/2"外螺纹; 规格(mm）：535\*180\*476 | 1 | 台 | IMG_309 |
| 55 | 挡鼠板 | 规格：选用SUS304及以上不锈钢板制造，面板厚≥0.8mm。四边折边工艺封底板做层板卡在门边上，分2块； 规格(mm）：1300\*40\*600 | 1 | 台 | IMG_310 |
|  | **烹饪间** | |  |  |  |
| 56 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 1 | 台 | IMG_311 |
| 57 | 电热七星蒸台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制造，台面板厚≥1.2mm，主体骨架用4#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构，304及以上不锈钢电热管加热，380V，内置蒸撑，脚杆ф63不锈钢管，内衬2"钢管，配自动进水装置，缺水保护装置，电热管连接线采用国标耐高温线。不包括蒸笼和盖子 规格(mm）：800\*800\*800/400 | 2 | 台 | IMG_312 |
| 58 | 双层工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥0.9mm,立管采用φ38壁厚≥1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚。 规格(mm）：1200\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_313 |
| 59 | 电饼铛 | 电源：380v 工作温度：120~250℃ 内径：53CM 规格(mm）：720\*655\*800 | 3 | 台 | IMG_314 |
| 60 | 双向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用SUS304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥1.0mm,层板为可调节式厚≥1.0mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥1.0mm，不锈钢加强筋厚≥1.0mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力脚。 规格(mm）：1800\*800\*800 | 2 | 台 | IMG_315 |
| 61 | 四层货架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，层框38\*25\*1.0不锈钢管制作，搁档30\*15\*0.8不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 3 | 台 | IMG_316 |
| 62 | 活动双层工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥0.9mm,立管采用φ38\*1.0mm，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣定向脚轮 规格(mm）：1800\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_317 |
| 63 | 双层工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥0.9mm,立管采用φ38\*1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚。 规格(mm）：1800\*800\*800 | 2 | 台 | IMG_318 |
| 64 | 双层工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥0.9mm,立管采用φ38\*1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚。 规格(mm）：950\*600\*800 | 1 | 台 | IMG_319 |
| 65 | 燃气双眼大锅灶  提供样品 | 说明： 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定气压：2.0kPa，炉膛口径：350mm，进气口：DN20，进水管：DN15，排水管：DN25； 2、SUS304-2B及以上不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚≥1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度≥2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动；  ◆4、所投设备有主板保护功能（主板具有自动检测温度并保护功能，当温度大于设定值时切断气阀并报警，显示屏显示故障代码）；  ◆5、所投设备有蓝牙功能（通过与手机蓝牙联接，无线控制进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能）；  ◆6、所投设备有燃气泄漏模块（通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作，电磁阀关闭，并且通过手机发送短信通知）；  ◆7、所投设备有风机功率调节及转速显示功能（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示）。  **上述◆条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖供应商公章。**  规格(mm）：2000\*1200\*(800+450) | 1 | 台 | IMG_320 |
| 66 | 燃气单眼大锅灶 | 说明： 电量：220V； 1、SUS304-2B及以上不锈钢板制造，面板、前脸板厚≥1.2,台面一次压制  成型；  2、外旁板、后立板SUS201板厚≥1.0,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚≥1.2，衬板电解镀锌钢板厚≥1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚≥40,炉膛厚度≥50耐高温材料， 稀土贵金属聚能网； ◆3、配全预混式节能炉头，能源合理利用65%以上； ◆4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示。 ◆5、使用24~50V直流电机,风机功率随档位变化，每档功率不一样.最高功率不大于45W. ◆6、炉灶自带蓝牙控制，灶具与手机连接，实现参数设定和灶具控制程序升级功能。  ◆7、配燃气稳压器，在供应燃气最高压力下，燃气泄漏量不应超过70L/h。  上述带◆投标文件提供带CMA认证出具的检测报告复印件加盖供应商盖公章佐证)。 规格(mm）：1100\*1200\*(800+450) | 1 | 台 | IMG_321 |
| 67 | 油烟罩 | 说明：采用SUS304及以上不锈钢板制作，板面厚度≥1.0mm，配滤网，积油杯，内置防雾照明灯。 规格(mm）：4000\*1350\*500 | 5.4 | ㎡ | IMG_322 |
| 68 | 双向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用SUS304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥1.0mm,层板为可调节式厚≥1.0mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥1.0mm，不锈钢加强筋厚≥1.0mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力脚。 规格(mm）：1800\*800\*800 | 3 | 台 | IMG_323 |
| 69 | 双向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用SUS304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥1.0mm,层板为可调节式厚≥1.0mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥1.0mm，不锈钢加强筋厚≥1.0mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力脚。 规格(mm）：2100\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_324 |
| 70 | 三层送餐车 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢板制作，平板厚≥1.2mm，拉手壁厚≥0.8mm，配万向轮，其中两个带刹车掣带定向轮。 规格(mm）：800\*600\*800 | 8 | 台 | IMG_325 |
|  | **蒸煮间** | |  |  |  |
| 71 | 四层货架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，层框38\*25\*1.0mm不锈钢管制作，搁档30\*15\*0.8mm不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 1 | 台 | IMG_326 |
| 72 | 保洁柜 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢制造，门外板厚≥1.0mm，顶板、侧板、底板厚≥0.9mm,层板为可调节式厚≥0.9mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，不锈钢加强筋厚≥0.9mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 1 | 台 | IMG_327 |
| 73 | 淘米机 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢板制造，板厚≥1.0㎜，配不锈钢可调式子弹脚，带自吸喷射泵。 规格：100kg | 2 | 台 | IMG_328 |
| 74 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1200\*300\*300 | 2 | 台 | IMG_329 |
| 75 | 单向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥0.9mm,层板厚≥0.9mm，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，下撑不锈钢加强筋厚≥0.9mm,上挂式轨道双移门,配不锈钢可调脚。 规格(mm）：1800\*700\*800 | 1 | 台 | IMG_330 |
| 76 | 燃气可倾式汤锅200L | 说明：  天燃气 6-7 m³/h,液化气 4kg/h/200L/锅内直径：900mm/锅内深度：470mm  燃烧炉盘直接加热内锅底，传热速度快，锅胆采用SUS304-2B及以上不锈钢制造，锅体一次旋压成型的不锈钢封头，高效节能自吸风炉头，加装电子点火、熄火保护，微电脑控制器，手动点火/电子点火。可以根据需要选择电子点火或者手动点火棒点火。炉头进气管采用波纹管，坚固、耐腐蚀、耐高温；热效率高达65%以上。倒水口采用SUS304-2B及以上不锈钢，人性化的倾斜调节器设计；内锅体、外保温、支架均是不锈钢。 规格(mm）：1480\*1070\*1000 | 1 | 台 | IMG_331 |
| 77 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 1 | 台 | IMG_332 |
| 78 | 油烟罩 | 说明：采用SUS304及以上不锈钢板制作，板面厚度为≥1.0mm，配滤网，积油杯，内置防雾照明灯。 规格(mm）：1600\*1100\*500 | 1.8 | ㎡ | IMG_333 |
|  | **备餐间/二次更衣间/售卖间** | |  |  |  |
| 79 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 1 | 台 | IMG_334 |
| 80 | 紫外线消毒灯 | 颜色分类：白色 长度120cm 光源类型：紫外线光源 功率：31-40W 电压：220V 灯头接口（灯头型号）：G13 规格(mm）：880\*50\*550 | 1 | 台 | IMG_335 |
| 81 | 保洁柜 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢制造，门外板厚≥1.0mm，顶板、侧板、底板厚≥0.9mm,层板为可调节式厚≥0.9mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚1.0mm，后背板厚0.54mm，不锈钢加强筋厚0.9mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 1 | 台 | IMG_336 |
| 82 | 开水器连底座 | 功能特点 磁吸缺水断电； 净水器接口； 选用SUS304及以上不锈钢制造； 容量：80L 电压：380V 额定电流：18.2A 供水量：120L/H | 1 | 台 | IMG_337 |
| 83 | 单门保温车 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，拉手壁厚≥0.8mm，配万向轮，其中两个带刹车掣。一圈做双面不锈钢焊接，并带保温棉，防止温度降低，里面双层层板板厚≥1.0mm。 规格(mm）：700\*650\*1000 | 7 | 台 |  |
| 84 | 三层送餐车 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢板制作，平板厚≥1.2mm，拉手壁厚≥0.8mm，配万向轮，其中两个带刹车掣带定向轮。 规格(mm）：800\*600\*800 | 1 | 台 | IMG_338 |
| 85 | 保洁柜 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢制造，门外板厚≥1.0mm，顶板、侧板、底板厚≥0.9mm,层板为可调节式厚≥0.9mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，不锈钢加强筋厚≥0.9mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 8 | 台 | IMG_339 |
| 86 | 单水池柜 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚≥1.0㎜，侧板、底板厚≥0.9mm,门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调脚。  规格(mm）：700\*700\*800/150 | 1 | 台 | IMG_340 |
| 87 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 台 | IMG_341 |
| 88 | 单向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥0.9mm,层板厚≥0.9mm，门板厚1.0mm，后背板厚≥0.54mm，下撑不锈钢加强筋厚≥0.9mm,上挂式轨道双移门,配不锈钢可调脚。 规格(mm）：1800\*700\*800 | 3 | 台 | IMG_342 |
| 89 | 四斗保温台 | 说明:台面板厚≥1.2mm，整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，水斗≥1.0mm，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.8mm，裙边材料≥1.0mm，采用304及以上不锈钢制作标准份数盘≥0.8mm，采用电磁阀数显温控来控温，并具有缺水保护功能，自动进水，有9台给水和下水在右边，有9台给水和下水在左边，功率:3KW/220V\*1，含1/1分数盘(530\*325\*100)份数盘. 规格(mm）：1500\*700\*800 | 18 | 台 | IMG_343 |
| 90 | 双层工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥0.9mm,立管采用φ38壁厚≥1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚。 规格(mm）：1400\*500\*800 | 9 | 台 | IMG_344 |
| 91 | 下挂紫外线消毒灯 | 颜色分类：白色 长度120cm 光源类型：紫外线光源 功率：31-40W 电压：220V 灯头接口（灯头型号）：G13 规格(mm）：880\*50\*550 | 9 | 台 | IMG_345 |
| 92 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 3 | 台 | IMG_346 |
|  | **洗消间/大厅** | |  |  |  |
| 93 | 双门热风循环消毒柜 | 说明：内外201及以上不锈钢材质，无磁层架，全不锈钢打造箱体，设计时尚大方，内外无磁不锈钢+不锈钢加热管，整机整体发泡，硅胶门封工艺，隔热保温，采用高温热风循环消毒系统，带独立风道设计，消除各种有害病菌，全不锈钢层架、重力脚配置，承载能力强，坚固耐用，设有可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节。 电压：220V 容量：800L 规格(mm）：1300\*630\*1940 | 2 | 台 | IMG_347 |
| 94 | 四层货架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，层框38\*25\*1.0不锈钢管制作，搁档30\*15\*0.8不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1500\*500\*1800 | 1 | 台 | IMG_348 |
| 95 | 四层货架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，层框38\*25\*1.0不锈钢管制作，搁档30\*15\*0.8不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 1 | 台 | IMG_349 |
| 96 | 格栅工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢板制作，台面板厚度≥1.2mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下格档38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格：1500\*700\*800 | 1 | 台 | IMG_350 |
| 97 | 风幕机 | 规格：1000\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥1600m³/h 噪音：≤58dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 1 | 台 | IMG_351 |
| 98 | 长龙洗碗机 | 1. 设备材质：全机身304及以上不锈钢，耐腐蚀 2.洗涤量数：≥2000碟/小时（速度可调节）耗水量：≤360L。 3.加热方式：电加热型；   4.洗涤温度：清洗温度50-65℃；漂洗温度82-90℃；烘干温度80～100℃；稳定恒温，高温清洗模式。 6.清洗方式：上下高压喷淋清洗/斜插式清洗。 7.喷淋设计：喷头采用国际先进内凹∞字开型防堵喷嘴，不易堵塞，高温水流形成强力扇形水柱，冲洗更全面。 8.喷淋洗臂：采用304及以上不锈钢插拔拆卸式的喷淋管，无需工具轻松拆卸，方便清洁。 9.烘干装置：具有内部除湿/热风循环烘干系统，双层结构隔热保温，且能对餐具进行迅速烘干并杀菌。 10.洗碗机功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干，一键开机，自动进水、自动补水、自动升温、自动清洗。 11.机械控制面板、清晰数码温度显示功能，按键轻触操作可开关机。 12.电箱保护装置：电箱顶部双层设计，坚固耐用，有效隔热，防水，保障电箱安全。 13.安全装置：机器入口有防掉落、出口有限位装置，当餐具未及时取出而触碰到安全防护装置时，履带会停止运行，取出后履带自动运行。清洗餐具安全高效，运行工作时的噪音水平相对较低。维护了厨房的工作环境。  14.◆所投商用洗碗机符合标准 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，对样品进行连续喷雾持续不低于240小时中性盐雾试验后，测试区域无明显变化。依据评级标准 GB/T 6461-2002（金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级）评级不低于9级。需提供:①第三方检测机构出具的标有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件及全国认证信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)网查截图并加盖制造商公章）；②提供对应产品具有相应资质的机构出具的《产品防腐蚀等级认证证书》扫描件，及证书需在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的有效内查询截图。  规格(mm）：4500mm\*850\*1900mm | 1 | 台 | IMG_352 |
| 99 | 方形集气罩 | 说明：采用SUS304及以上不锈钢板制造板厚≥1.0mm中间空。 规格(mm）：3600\*1200\*500 | 4.3 | m² | IMG_353 |
| 100 | 双层回收车 | 说明：选用SUS304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，分二层斗深150mm，模压推车手，配万向轮，其中两个带刹车掣。 规格(mm）：800\*600\*800 | 1 | 台 | IMG_354 |
| 101 | 格栅工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢板制作，台面板厚度≥1.2mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下格档38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢方管，φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1800\*700\*800 | 1 | 台 | IMG_355 |
| 102 | 单水池 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚≥1.0㎜，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，38\*25mm壁厚≥1.0mm不锈钢下橫通，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调式子弹脚。  规格(mm）：1200\*700\*800/150 | 3 | 台 | IMG_356 |
| 103 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 3 | 台 | IMG_357 |
| 104 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1200\*300\*300 | 3 | 台 | IMG_358 |
| 105 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1100\*300\*300 | 2 | 台 | IMG_359 |
| 106 | 保洁柜 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢制造，门外板厚≥1.0mm，顶板、侧板、底板厚≥0.9mm,层板为可调节式厚≥0.9mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，不锈钢加强筋厚≥0.9mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 5 | 台 | IMG_360 |
| 107 | 平板车 | 说明： 整体用SUS304-2B及以上不锈钢板制造，台面板厚度为≥1.2mm，φ32mm壁厚≥1.0mm不锈钢手柄，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣定向脚轮。 规格(mm）：900\*600\*900 | 2 | 台 | IMG_361 |
| 108 | 挡鼠板 | 规格：选用SUS304及以上不锈钢板制造，面板厚≥0.8mm。四边折边工艺封底板做层板卡在门边上，分2块； 规格(mm）：1500\*40\*600 | 1 | 台 | IMG_362 |
| 109 | 挡鼠板 | 规格：选用SUS304及以上不锈钢板制造，面板厚≥0.8mm。四边折边工艺封底板做层板卡在门边上，分2块； 规格(mm）：1000\*40\*600 | 1 | 台 | IMG_363 |
| 110 | 风幕机 | 规格(mm）：1500\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥2500m³/h 噪音：≤59dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 1 | 台 | IMG_364 |
|  | **二层烹饪间** | |  |  |  |
| 111 | 风幕机 | 规格(mm）：1500\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥2500m³/h 噪音：≤59dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 1 | 台 | IMG_365 |
| 112 | 吧台式高温热风循环消毒柜 | 说明：201及以上不锈钢材质无磁板材箱体，无磁层架。六面整体发泡工艺，结实耐用，高档天然大理石台面，内置高温热风循不系统，能有效杀死病毒细菌，带导轨式抽屉设计储存物品灵活方便，特设调温、调时功能 电压：220V 容量：380L 规格(mm）：950\*510\*970 | 2 | 台 | IMG_366 |
| 113 | 单水池 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚≥1.0㎜，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢下橫通，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：800\*800\*800/150 | 1 | 台 | IMG_367 |
| 114 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 台 | IMG_368 |
| 115 | 单向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥0.9mm,层板厚≥0.9mm，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，下撑不锈钢加强筋厚≥0.9mm,上挂式轨道双移门,配不锈钢可调脚。 规格(mm）：1500\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_369 |
| 116 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1500\*300\*300 | 1 | 台 | IMG_370 |
| 117 | 单向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥0.9mm,层板厚≥0.9mm，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，下撑不锈钢加强筋厚≥0.9mm,上挂式轨道双移门,配不锈钢可调脚。 规格(mm）：1500\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_371 |
| 118 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1500\*300\*300 | 1 | 台 | IMG_372 |
| 119 | 开水器连底座 | 功能特点 磁吸缺水断电； 净水器接口； 选用SUS304及以上不锈钢制造； 精选名厂电器元件。 容量：80L 电压：380V 额定电流：18.2A 供水量：≥120L/H | 1 | 台 | IMG_373 |
| 120 | 六门双温冰箱 | 温度范围：-18～-6 / 0～+10℃ 电压：220V 制冷方式：直冷 食品架尺寸(mm)：510×580 / 525×580 食品架数量(片)3+6 规格(mm）：1800\*750\*1860 采用内外箱均为不锈钢板，面板厚度≥0.8mm，内箱板厚度≥0.4mm，使用压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器； | 1 | 台 | IMG_374 |
| 121 | 格栅工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢板制作，台面板厚度≥1.2mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下格档38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_375 |
| 122 | 双向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用SUS304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥1.0mm,层板为可调节式厚≥1.0mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥1.0mm，不锈钢加强筋厚≥1.0mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力脚。 规格(mm）：1800\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_376 |
| 123 | 单水池 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚≥1.0㎜，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢下橫通，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调式子弹脚。  规格(mm）：1000\*800\*800/150 | 2 | 台 | IMG_377 |
| 124 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 2 | 台 | IMG_378 |
| 125 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1000\*300\*300 | 2 | 台 | IMG_379 |
| 126 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 2 | 台 | IMG_380 |
| 127 | 灭火系统 | 说明：采用不锈钢控制箱、氮气驱动瓶、减压阀、电控制系统、滑轮转向弯头、药剂罐、水流控制阀、雾化喷嘴、感温装置、食用油专用灭火剂及感温释放机构等、材料全部采用304及以上不锈钢及少量黄铜，并经过防腐处理。启动方式:自动启动、手动启动和机械应急启动；工作环境温度: 4℃~55℃；感温器动作温度: 183℃~232℃；灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s；灭火时间:≤120s；冷却水喷酒时间: ≥5min；喷嘴数：单瓶组：9个；驱动方式：氮气驱动，规格:1.2L,驱动气体充装压力为12MPa，经过减压阀后的出口工作压力为1.0MPa。  ◆食用油专用灭火药剂特性：产品为无毒无味的新型环保产品，灭火速度快、效果好、不复燃，灭火现场易清洗，无污染，具有较好的抗飞溅性能；凝固点、PH值、稳定性、腐蚀率、灭火性能5项检测，凝固点≤-38℃，7≤PH≤9.5 ；提供中华人民共和国消防救援行业标准XF3007-2020标准检测合格的CAM和CNAS检测报告。  ◆提供厨房设备灭火装置单瓶组不低于1000万保额的保险证明文件。 型号：单瓶 | 1 | 台 | IMG_381 |
| 128 | 油烟罩 | 说明：采用SUS304及以上不锈钢板制作，板面厚度≥1.0mm，配滤网，积油杯，内置防雾照明灯。 规格(mm）：7000\*1350\*500 | 9.5 | ㎡ | IMG_382 |
| 129 | 油烟罩 | 说明：采用SUS304及以上不锈钢板制作，板面厚度≥1.0mm，配滤网，积油杯，内置防雾照明灯。 规格(mm）：6100\*1200\*500 | 7.3 | ㎡ | IMG_383 |
|  | **二层备餐间/售卖间** | |  |  |  |
| 130 | 三层送餐车 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢板制作，平板厚≥1.2mm，拉手壁厚≥0.8mm，配万向轮，其中两个带刹车掣带定向轮。 规格(mm）：800\*600\*800 | 9 | 台 | IMG_384 |
| 131 | 紫外线消毒灯 | 颜色分类：白色 长度120cm 光源类型：紫外线光源 功率：31-40W 电压：220V 灯头接口（灯头型号）：G13 规格(mm）：880\*50\*550 | 1 | 台 | IMG_385 |
| 132 | 单向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥0.9mm,层板厚≥0.9mm，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，下撑不锈钢加强筋厚≥0.9mm,上挂式轨道双移门,配不锈钢可调脚。 规格(mm）：1800\*800\*800 | 6 | 台 | IMG_386 |
| 133 | 单门保温车 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，拉手壁厚≥0.8mm，配万向轮，其中两个带刹车掣。一圈做双面不锈钢焊接，并带保温棉，防止温度降低，里面双层层板板厚≥1.0mm。 规格(mm）：700\*650\*1000 | 7 | 台 |  |
| 134 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 5 | 台 | IMG_387 |
| 135 | 下挂紫外线消毒灯 | 光源类型：紫外线光源 功率：31-40W 电压：220V 灯头接口（灯头型号）：G13 规格(mm）：880\*50\*550 | 13 | 台 | IMG_388 |
| 136 | 五斗保温台 | 说明:台面板厚≥1.2mm，整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，水斗≥1.0mm，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.8mm，裙边材料≥1.0mm，采用304及以上不锈钢制作标准份数盘≥0.8mm，采用电磁阀数显温控来控温，并具有缺水保护功能，自动进水，有1台给水和下水在右边，有1台给水和下水在左边，功率:4KW/220V\*1，含1/1分数盘(530\*325\*100)份数盘. 规格(mm）：1800\*700\*800 | 2 | 台 | IMG_389 |
| 137 | 双层工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥0.9mm,立管采用φ38\*1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚。 规格(mm）：1400\*500\*800 | 3 | 台 | IMG_390 |
| 138 | 四斗保温台 | 说明:台面板厚≥1.2mm，整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，水斗≥1.0mm，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.8mm，裙边材料≥1.0mm，采用304及以上不锈钢制作标准份数盘≥0.8mm，采用电磁阀数显温控来控温，并具有缺水保护功能，自动进水，有6台给水和下水在右边，有6台给水和下水在左边，功率:3KW/220V\*1，含1/1分数盘(530\*325\*100)份数盘. 规格(mm）：1500\*700\*800 | 12 | 台 | IMG_391 |
| 139 | 双层工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥0.9mm,立管采用φ38壁厚≥1.0mm，配不锈钢可调节子弹脚。 规格(mm）：1400\*500\*800 | 9 | 台 | IMG_392 |
| 140 | 双层工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制作，台面厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥0.9mm,立管采用φ38壁厚≥1.0mm，配带一块304及以上不锈钢材质，板厚≥1.0mm层板500\*450\*40，配不锈钢可调节子弹脚。 规格(mm）：1900\*500\*800 | 1 | 台 | IMG_393 |
| 141 | 保洁柜 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢制造，门外板厚≥1.0mm，顶板、侧板、底板厚≥0.9mm,层板为可调节式厚≥0.9mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，不锈钢加强筋厚≥0.9mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 9 | 台 | IMG_394 |
| 142 | 单向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥0.9mm,层板厚≥0.9mm，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，下撑不锈钢加强筋厚≥0.9mm,上挂式轨道双移门,配不锈钢可调脚。 规格(mm）：1800\*600\*800 | 2 | 台 | IMG_395 |
| 143 | 单向移门柜 | 说明：台面板厚≥1.2mm，整体采用304及以上不锈钢制作，侧板、底板厚≥0.9mm,层板厚≥0.9mm，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，下撑不锈钢加强筋厚≥0.9mm,上挂式轨道双移门,配不锈钢可调脚。 规格(mm）：2000\*600\*800 | 1 | 台 | IMG_396 |
| 144 | 单水池柜 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚≥1.0㎜，侧板、底板厚≥0.9mm,门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调脚。  规格(mm）：700\*700\*800/150 | 1 | 台 | IMG_397 |
| 145 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 1 | 台 | IMG_398 |
| 146 | 电饼铛 | 电源：380v 工作温度：120~250℃ 内径：53CM 规格(mm）：720\*655\*800 | 1 | 台 | IMG_399 |
| 147 | 电热七星蒸台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢制造，台面板厚≥1.2mm，主体骨架用4#角钢或高强度镀锌板折弯框架结构，304及以上不锈钢电热管加热，380V/15KW，内置蒸撑，脚杆ф63不锈钢管，内衬2"钢管，配自动进水装置，缺水保护装置，电热管连接线采用国标耐高温线。不包括蒸笼和盖子 规格(mm）：800\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_400 |
| 148 | 双缸煮面炉 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制造，台面板厚度≥1.2mm，水斗及侧板厚≥1.0mm，电加热装置，配6个捞面勺，双缸分别控制，带手自动进水，球阀排水，配不锈钢可调式子弹脚。  功率：2\*（380V/9KW） 规格(mm）：800\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_401 |
| 149 | 煮面炉配摇摆单冷水龙头 | 全铜材质，陶瓷阀芯，标配六寸（152mm）鹅颈水嘴（可选配八寸（203mm）鹅颈水嘴） | 1 | 台 | IMG_402 |
| 150 | 方形油烟罩 | 说明：采用SUS304及以上不锈钢板制造板厚≥1.0mm，配滤网，防爆灯，积油杯。 规格(mm）：2700\*1100\*500 | 3 | m² | IMG_403 |
|  | **二层洗消间** | |  |  |  |
| 151 | 双门热风循环消毒柜 | 说明：内外201无磁板材，无磁层架，全不锈钢打造箱体，设计时尚大方，内外无磁不锈钢+不锈钢加热管，整机整体发泡，硅胶门封工艺，隔热保温，采用高温热风循环消毒系统，带独立风道设计，消除各种有害病菌，全不锈钢层架、重力脚配置，承载能力强，坚固耐用，设有可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节。 电压：220V 容量：800L 规格(mm）：1300\*630\*1940 | 3 | 台 | IMG_404 |
| 152 | 保洁柜 | 说明：整体采用SUS304及以上不锈钢制造，门外板厚≥1.0mm，顶板、侧板、底板厚≥0.9mm,层板为可调节式厚≥0.9mm，采用可调节式层板能有效的解决了不同规格物品的存放，门板厚≥1.0mm，后背板厚≥0.54mm，不锈钢加强筋厚≥0.9mm，采用上挂式移门，导轨采用一体成型的铝合金制作，稳定好，吊轮采用橡胶静音吊轮，精密性好，稳定高，配不锈钢可调节重力。 规格(mm）：1500\*500\*1800 | 1 | 台 | IMG_405 |
| 153 | 风幕机 | 规格(mm）：1500\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥2500m³/h 噪音：≤59dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 1 | 台 | IMG_406 |
| 154 | 浸泡池 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚≥1.0㎜，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢下橫通，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调式子弹脚。  规格(mm）：1300\*1000\*800/150 | 1 | 台 | IMG_407 |
| 155 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 2 | 台 | IMG_408 |
| 156 | 长龙洗碗机 | 1. 设备材质：全机身304及以上不锈钢，耐腐蚀 2.洗涤量数：≥2000碟/小时（速度可调节）耗水量：≤360L  3.加热方式：电加热型   4.洗涤温度：清洗温度50-65℃；漂洗温度82-90℃；烘干温度80～100℃；稳定恒温，高温清洗模式。 6.清洗方式：上下高压喷淋清洗/斜插式清洗。 7.喷淋设计：喷头采用国际先进内凹∞字开型防堵喷嘴，不易堵塞，高温水流形成强力扇形水柱，冲洗更全面。 8.喷淋洗臂：采用304#及以上不锈钢插拔拆卸式的喷淋管，无需工具轻松拆卸，方便清洁。 9.烘干装置：具有内部除湿/热风循环烘干系统，双层结构隔热保温，且能对餐具进行迅速烘干并杀菌。 10.洗碗机功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干，一键开机，自动进水、自动补水、自动升温、自动清洗。 11.机械控制面板、清晰数码温度显示功能，按键轻触操作可开关机。 12.电箱保护装置：电箱顶部双层设计，坚固耐用，有效隔热，防水，保障电箱安全。 13.安全装置：机器入口有防掉落、出口有限位装置，当餐具未及时取出而触碰到安全防护装置时，履带会停止运行，取出后履带自动运行。清洗餐具安全高效，运行工作时的噪音水平相对较低。维护了厨房的工作环境。  14.◆所投商用洗碗机符合标准 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，对样品进行连续喷雾持续不低于240小时中性盐雾试验后，测试区域无明显变化。依据评级标准 GB/T 6461-2002（金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级）评级不低于9级。需提供:①第三方检测机构出具的标有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件及全国认证信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn)网查截图并加盖制造商公章）；②提供对应产品具有相应资质的机构出具的《产品防腐蚀等级认证证书》扫描件，及证书需在全国认证认可信息公共服务平台(认e云)(http://cx.cnca.cn/)的有效内查询截图。  规格(mm）：4500mm\*850\*1900mm | 1 | 台 | IMG_409 |
| 157 | 格栅工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢板制作，台面板厚度为≥1.2mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下格档38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢方管，φ38mm厚度≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格：1200\*800\*800 | 1 | 台 | IMG_410 |
| 158 | 四层货架 | 说明：整体采用304及以上不锈钢制作，层框38\*25\*1.0不锈钢管制作，搁档30\*15\*0.8不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1200\*500\*1800 | 1 | 台 | IMG_411 |
| 159 | 格栅工作台 | 说明：整体采用SUS304-2B及以上不锈钢板制作，台面板厚度≥1.2mm，面板下不锈钢板加强筋厚≥1.0mm，下格档38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢方管，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 规格(mm）：1800\*800\*800 | 2 | 台 | IMG_412 |
| 160 | 单水池 | 说明：整体采用304及以上不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，水斗板厚≥1.0㎜，φ38mm壁厚≥1.0mm不锈钢圆通腿，38\*25mm厚度≥1.0mm不锈钢下橫通，配落水器及栏渣片,配不锈钢可调式子弹脚。  规格(mm）：1000\*800\*800 | 3 | 台 | IMG_413 |
| 161 | 双温水龙头 | 说明： 1.座台式安装，双孔双温； 2.国标59铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.左右接口间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹； | 3 | 台 | IMG_414 |
| 162 | 双层墙架 | 说明：层板厚≥1.0mm，采用SUS304及以上不锈钢制作 规格(mm）：1600\*300\*300 | 1 | 台 | IMG_415 |
| 163 | 平板车 | 说明： 整体用SUS304-2B及以上不锈钢板制造，台面板厚度≥1.2mm，φ32mm壁厚≥1.0mm不锈钢手柄，配4个4"车轮，其中两个带刹车掣定向脚轮。 规格(mm）：900\*600\*900 | 2 | 台 | IMG_416 |
| 164 | 油烟在线监测仪 | 1、设计标准：符合CCAEPI-RG-Y-020-2011相关要求； 2、传输间隔：1分钟/次(实时)。可检测在线情况； 3、传输协议:网络传输协议满足(HJ212-2017)《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》  4、远程传输：大功率LORA协议可在公里级范围内形成集群传输。主机内置4G通讯，实时在线连续检测油烟浓度，数据自动上报； 5、历史存储：内置存储器，可保存至少24个月的油烟数据。  ◆设备厂家应具有信息安全管理体系认证证书； | 2 | 台 |  |
| 165 | 油烟净化器 | 1.油烟净化率≥95%，非甲烷总烃去除率≥85%，颗粒物去除率≥95%，除臭效果≤56无量纲，处理风量：≥63000m3/h， 风压：≥950Pa 2.外壳采用钢材压模制作及高温静电喷涂处理，美观防水。 3.智能电源具有软启动，恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，电源板过温保护，高压变压器过温保护等功能。电源数码显示：数码输出端口，通过LED数码管，实时的显示工作电流或是对应的故障代码，可以准确的判断工作状态及故障情况。 4.为确保净化效率，增加比收尘极面积，降低清洗频次，电场应采用菱形、圆形蜂窝结构，模块化电场使用全铝压膜制作，表面经过纳米处理，精度高、重量轻，不易变形，维护方便。 5.为便于清洗维护，单个电场重量不超过20公斤。 6.在确保95%净化率的前提下，净化器进出风口，风速不得小于等于6米每秒。 7.净化器本体阻力不大于 20 Pa，本体漏风率＜ 1 %。 为采购人能随时了解净化设备的工作状态，净化设备可加装实时在线监控和实时在线监测，自带运行状态、风机状态实时在线监控，同时能对排放的油烟浓度、颗粒物浓度数据实时监测，监控数据传输至监控平台  ◆8.设备本体阻力＜20pa，本体漏风率＜1%，需提供带CMA标识检测报告复印件，加盖生产厂家红章。  ◆9.油烟净化率≥95%，颗粒物去除率≥95%，除臭效果＞90%，需提供带CMA标识检测报告复印件，加盖生产厂家红章。 | 1 | 台 | IMG_417 |
| 166 | 方形集气罩 | 说明：采用SUS304及以上不锈钢板制造板厚≥1.0mm中间空。 规格(mm）：3600\*1200\*500 | 4.3 | m² | IMG_418 |
|  | **一层餐厅** | |  |  |  |
| 167 | 风幕机 | 规格(mm）：1500\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥2500m³/h 噪音：≤59dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 5 | 台 | IMG_419 |
| 168 | 风幕机 | 规格(mm）：1000\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥1600m³/h 噪音：≤58dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 2 | 台 | IMG_420 |
| 169 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 15 | 台 | IMG_421 |
| 170 | 不锈钢排烟风管（烹饪区） | 说明：采用201及以上材质不锈钢板制造，板厚0.8~1.0mm，风管长边≤600mm时候采用板厚≥0.8mm，风管长边大于600mm且＜1000时候采用板厚≥1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚≥1.0mm并内衬加强档，法兰采用镀锌螺丝固定，法兰间采用耐火隔热材料密封。 按展开面积实际计算。 | 45 | ㎡ | IMG_422 |
| 171 | 镀锌板风管（洗碗间） | 说明：采用镀锌板材制作，板厚按照通风管道规范要求，板厚≥1.0mm，配国标3#角钢法兰,法兰采用镀锌螺丝固定。 规格：按展开面积实际计算 | 45 | ㎡ | IMG_423 |
| 172 | 镀锌板风管（洗碗间） | 说明：采用镀锌板材制作，板厚按照通风管道规范要求，板厚≥1.0mm，配国标3#角钢法兰,法兰采用镀锌螺丝固定。 规格：按展开面积实际计算 | 40 | ㎡ | IMG_424 |
| 173 | 镀锌板风管（蒸煮间） | 说明：采用镀锌板材制作，板厚按照通风管道规范要求，板厚≥1.0mm，配国标3#角钢法兰,法兰采用镀锌螺丝固定。 规格：按展开面积实际计算 | 20 | ㎡ | IMG_425 |
|  | **二层餐厅** | |  |  |  |
| 174 | 风幕机 | 规格(mm）：1200\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥1900m³/h 噪音：≤58dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 2 | 台 | IMG_426 |
| 175 | 风幕机 | 规格(mm）：1500\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥2500m³/h 噪音：≤59dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 8 | 台 | IMG_427 |
| 176 | 风幕机 | 规格(mm）：1000\*190\*210 风速：≥11m/s 风量：≥1600m³/h 噪音：≤58dB 说明：整体喷涂机壳，静音离心式风扇叶轮，风速可调，采用一体式贯流风轮，低噪音，纯铜硅钢电机。 | 2 | 台 | IMG_428 |
| 177 | 灭蝇灯 | 功率：220V/50HZ  覆盖面积：25-40m2  灯管：1\*8W 灯管 说明：静音粘补 ，无声保护 规格(mm）：390\*200\*165 | 26 | 台 | IMG_429 |
| 178 | 镀锌板风管（洗碗间） | 说明：采用镀锌板材制作，板厚按照通风管道规范要求，板厚≥1.0mm，配国标3#及以上角钢法兰,法兰采用镀锌螺丝固定。 规格：按展开面积实际计算 | 20 | ㎡ | IMG_430 |
| 179 | 筷子消毒柜门带车轮 | 说明：304及以上不锈钢材质板厚≥1.0mm，臭氧灭菌红外线加热烘干，壳体带304及以上不锈钢推把，两个万向轮带刹车制，两个不带刹车，带定时功率，可以随意设置时间，使用方便. 功率：220V 容量：约放1200双 规格(mm）：750\*450\*800 | 7 | 台 |  |
| 180 | 不锈钢六格餐盘 | 说明：304及以上不锈钢材质板厚≥1.5mm. 规格(mm）：365\*268\*30 | 3000 | 台 |  |

**特别说明：1、欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所推荐设备相当或优于的产品参加；2、以上采购清单中有参考图片的只作为参考款式与样式，具体制作以“规格、参数”中要求为准；3、若所投设备有规定外形尺寸，则外形尺寸（SIZE）的长、宽、高允许在±5%以内偏差**

**三、供货要求：**

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、必所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货地址：采购人指定地点。

**四、售后服务要求：**

▲1、质保期要求：产品验收合格使用之日起，质保期二年。质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标单位负责，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的，维修时只收部件成本费

2、技术支持要求：中标单位必须对所供厂制品实行终身维修，中标单位在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，中标单位有其它服务承诺的，一并履行。在质保期内中标单位不得以任何理由影响正常使用。

3、中标单位在质保期内每年应（不少于一次）到使用单位进行保养、检修。

▲五、合同履约期限：

合同签订之日起30日历天内完成安装调试工作；

**六、履约保证金：**

在签订合同后内向采购人缴纳合同价1%的履约保证金，以银行转账或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，验收合格后以无息退还。

**▲七、货款支付：**

1、本项目合同签订后且履约保证金缴纳完成，支付给中标供应商合同金额的50%作为预付款。

2、采购人在供应商根据合同规定将项目交付、验收通过后，供应商提供发票，采购人凭发票、确认单以及合同上报区财政，区财政审批下拨款到位后，立即支付剩余合同价款。（最终以实际合同签订为准）

**八、验收：**

1、根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）规定，采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购采购人验收。

2、经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

**九、其他：**

带“**▲**”条款为实质性条款，投标人须提供《采购需求实质性内容响应表》（格式见 投标文件格式五），如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序产生中标候选人。

价格分（30分）

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

技术、商务分（70分）

技术、商务分的计算：

技术、商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数、评分细则如下：

评分细则如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分指标** | **评分细则内容** | **分值(分)** | **主/客观分** |
| 1 | 样品评分 | 投标样品（参数要求详见采购需求清单）：  **样品1：**门厅处序号2：双层工作台1台（尺寸允许±5%以内偏差）  1.焊接件：无脱焊、虚焊，焊接处表面波纹应均匀（1分）；  2.铆接件：铆接处应铆接牢固并且无锈蚀得（1分）；  3.金属合金件与零部件：无裂纹和无破损等缺陷得（1分）；  4.产品的安全性、稳定性符合要求得1分；  5.与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物（1分）；  **样品2：**粗加工序号34：左单星水池杀鱼台1台（尺寸允许±5%以内偏差）1.焊接件：无脱焊、虚焊，焊接处表面波纹应均匀（1分）；  2.铆接件：铆接处应铆接牢固并且无锈蚀得（1分）；  3.金属合金件与零部件：无裂纹和无破损等缺陷得（1分）；  4.产品的安全性、稳定性符合要求得1分；  5.与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物（1分）；  **样品3：**烹饪间序号65：燃气双眼大锅灶1台（尺寸允许±5%以内偏差）  1.焊接件：无脱焊、虚焊，焊接处表面波纹应均匀（1分）；  2.铆接件：铆接处应铆接牢固并且无锈蚀得（1分）；  3.金属合金件与零部件：无裂纹和无破损等缺陷得（1分）；  4.产品的安全性、稳定性符合要求得1分；  5.与人体接触的部位、存放物品的部位不应有毛刺、刃角、锐棱、透钉及其他尖锐物（1分）；  **注：投标人不提供样品，样品提供不全或样品中出现投标单位名称或外观尺寸不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分** | 15分 | 主观分 |
| 2 | 质量保证措施方案 | 投标人按采购单位要求有明确的质量保证目标，质量保证措施并具有详细的实施内容等，根据方案的可行性进行打分：  质量保证措施方案符合要求，内容完整、充实的得6分；  质量保证措施方案符合要求，内容较完整，较充实的得4分；  质量保证措施方案基本符合要求，但内容一般的得2分；  质量保证措施方案基本符合要求，但内容不完整的得1分；  未提供方案不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 3 | 培训方案 | 根据投标人提供的培训方案进行打分：  培训方案符合要求，内容完整、充实的得6分；  培训方案符合要求，内容较完整，较充实的得4分；  培训方案基本符合要求，内容一般无明显缺陷得2分；  培训方案基本符合要求，但内容不完整的得1分；  未提供方案不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据售后服务方案完善性和保障能力措施有效性及维护能力合理性进行打分：  售后服务方案符合要求，内容完整、充实的得6分；  售后服务方案符合要求，内容较完整，较充实的得4分；  售后服务方案基本符合要求，内容一般的得2分；  售后服务方案不完全符合要求，内容不完整的得1分；  未提供方案不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 5 | 组织实施方案 | 根据投标人提供的组织实施方案和措施，包括拟定的工作时间进度表、拟投入设备、人力安排、针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等方面的保障措施，综合评审：  实施方案内容完整、充实的得6分；  实施方案内容较完整，较充实的得4分；  实施方案内容一般，无明显缺陷得2分  实施方案基本符合要求，但内容不完整，有所欠缺的得1分；  未提供方案不得分。 | 6分 | 主观分 |
| 6 | 技术参数及响应程度 | 所投产品具体配置表、技术参数及偏离情况：产品参数配置等所有指标均满足的得基本分19分；用◆标出的技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣3分，未加◆的技术指标未响应（或低于招标需求或负偏离）的每项扣1分，扣完为止；  **注：投标产品满足◆号条款要求需按照招标技术要求提供相关证明材料，未提供材料或提供的材料不足以证明其满足招标要求的视为不符合要求。** | 19分 | 客观分 |
| 7 | 项目组人员情况 | 具有安全员证书的，每提供1个得1分；  **投标文件中提供项目小组成员的证书复印件和相关人员近3个月社保中任意一个月的社保缴纳证明。** | 1分 | 客观分 |
| 8 | 相关设备检测报告 | **一、提供相关原材料的检测报告：**  **304不锈钢板：**[检测报告应符合检测依据GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱（常规法）》、GB/T 20124-2006《钢铁 氮含量的测定惰性气体熔融热导法（常规方法）》](#_Toc1343)。  **检测报告需复印件并加盖供应商公章，否则不得分。本项小计最高得2分。** | 2分 | 客观分 |
| 9 | 企业管理认证 | 投标人或产品制造商具有环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、每提供一个得1分。  **提供国家认可的认证机构出具的有效期内的认证证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分** | 3分 | 客观分 |
| 10 | 类似案例经验业绩 | 投标供应商须提供2021年1月1日（以合同签订日期为准）以来的相关合同业绩,每个业绩得1分，最高得3分。  **需同时提供合同复印件或扫描件，业绩不提供或提供不完整的得0分。** | 3分 | 客观分 |
| 11 | 投标人售后服务能力 | 投标人提供售后服务认证（满足国家标准 GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系）证书，3星级及以下得1分，4星级得2分，5星级及以上得3分；投标人提供的证书需在有效期内。  **需提供有效期内的证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。** | 3分 | 客观分 |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的带“▲”号实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

**甲方：（买方）**

**乙方：（卖方）**

**甲、乙双方根据 项目（项目编号： ）公开招标的结果，签署本合同。**

**1、货物**

1.1 货物名称： ；

1.2 货物数量： ；

1.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 。

**2、价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**3.技术资料**

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**4.权利担保**

4.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4.2乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**5.履约保证金**

5.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按 的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

5.2 履约保证金在 期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，以 方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

5.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

5.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

5.5对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**6.转包或分包**

6.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

6.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**7.质保期**

质保期：产品验收合格使用之日起，质保期 年（具体再参照乙方按投标文件承诺确定），质保期内的维修费用（包括材料）全部由乙方负责。超过质保期的，维修时只收部件成本费。

**8.交货期、交货方式、交货地点及供货要求**

8.1交货期：签订合同后，供应商须于 前完成供货、安装调试及使用方初步验收。

8.2交货方式：由乙方负责运输至指定地点现场交货，并安装调试完毕。安装调试完毕交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.3 交货地点： 。

8.4供货要求：乙方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品。凡需国家强制保证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

8.5乙方应先派有经验的技术人员对安装现场进行实地勘察，对各种设备采购、制造、运输（到现场安装）、安装、工期、安全、文明施工进行总承包，一切费用均由乙方负责。

8.6乙方在设备在安装、调试时不得损坏墙体、门窗等，如有损坏要予以赔偿。

8.7培训要求：安装调试后，供应商须向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场实地培训，直至会熟练使用。

**9.付款方式、时间和条件**

9.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

9.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的50％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的50％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于20%。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到70%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

9.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

9.4资金支付的方式、时间和条件： 。

9.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

10**.税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

**11.质量保证及售后服务**

11.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全产品。所使用的材料必须具有质量保证书或符合规定做的试验资料报告。严禁使用质量不合格或不符合设计要求的材料，否则乙方须承担由此产生的一切责任。如有外购产品由乙方统一配备。乙方所提供的货物必须是符合需求的合法产品，杜绝三无、假冒和走私产品。

11.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.4乙方必须对所供产品实行终身维修，乙方在接到电话后2小时内响应，6小时内到达现场解决问题，最迟在2个工作日内修复，如不能修复应采取补救措施，以保证使用方的正常工作，乙方有其它服务承诺的，一并履行。

11.5乙方在质保期内每年应（不少于一次）到使用方进行设备保养、检修。

11.6在质保期内，乙方应兑现“投标文件”中“售后服务”的诸项相关承诺，并应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在质保期内乙方不得以任何理由影响用户的正常使用，乙方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

**12.货物包装、发运及运输**

12.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，及时通知甲方货物已送达并安装调试完毕视为交付。

**13.调试和验收**

13.1 。

13.2经验收不合格且无法整改的，不付款不退货，所产生的所有损失由乙方承担。

**14.违约责任**

14.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

14.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

14.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

14.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

14.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

14.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

14.7违约责任采购人另有约定的： 从其约定。

**15.不可抗力事件处理**

15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**16.诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**17.合同生效及其它**

17.1招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

17.2合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

17.3合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，作为主合同不可分割的一部分。

**17.4本合同（□是 □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。**

17.5本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

17.6本合同一式多份，具有同等法律效力，甲乙双方、区财政局采购监管科、验收单位，各执一份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或授权代表（签字）： 或授权代表（签字）：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

**此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！**

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号： 】政府采购活动，郑重承诺：

（一）符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函;

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**联合协议**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**三、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

（8）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（10）投标人认为需要的其他文件资料（如有）………………………………… （页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**四、分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）**

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**五、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

**六、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**七、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **型号（如果有）** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

**注：货物类按本格式和要求提供。**

**七、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **备注（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

## 注：服务类按本格式和要求提供。

**八、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

**九、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）……………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函……………………………………………………………（页码）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）………………… （页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【项目编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：货物类按本格式和要求提供。**

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **服务人数** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

## 注：服务类按本格式和要求提供。

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

二、中小企业声明函

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]**

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

**一、适用对象**

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

**二、相关信息获取方式**

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

**三、　政府采购信用融资操作流程：**

（一）线上融资模式：

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

　　2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

　　3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

　　4.审批通过后，在线办理放贷手续。

　　（二）线下融资模式：

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

　　2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

　　3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

　　4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

**四、注意事项**

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**附件6：**

**中小企业划型标准规定**

注：工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html），广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《[国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见](https://www.shui5.cn/article/47/26142.html)》（[国发〔2009〕36号](https://www.shui5.cn/article/47/26142.html))，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：  
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《[中小企业标准暂行规定](https://www.shui5.cn/article/df/24263.html)》[国经贸中小企[2003]143号](https://www.shui5.cn/article/df/24263.html)同时废止。

附件7（中标后提供）：

**承 诺 书**

：

我单位参与投标的 （项目名称） 有幸中标，考虑本项目备案事宜，故由我单位再提供纸质版电子投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件）递交给招标代理机构备案，本公司承诺：

本单位提交给招标代理机构备案的投标文件纸质版与电子投标文件内容均一致，如不一致导致的任何法律责任自负。特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

2024年 月 日