|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名 称 | 数量及 单位 | 技术参数要求 |
| 天峻县苏里乡措岗生态畜牧业专业合作社 |
| 1 | 装配式畜棚 | 1座 | 1、装配式畜棚平面260平方米，畜棚为封闭式热镀 锌全钢结构,本工程室内标高为士0.00,高出室外地 坪150mm,总平面位置根据现场实际情况确定。2、整棚尺寸：长20m ，宽12.8m ，正负零至檐口的 总高度为3.0m，共4跨5道梁。3、立柱：20根，采用热镀锌方管，立柱尺寸为150\*150mm，壁厚3mm，每根立柱由27个导向链接 件组成，每个链接件的厚度均为3mm，全满焊完成， 特殊防锈处理。4、屋面：面积260㎡，采光面积51.20㎡，热镀锌钢 支架上铺多层瓦楞采暖板，用专业防水压条压紧，防水螺丝固定在钢架上。宽度为1000mm ，厚度6mm。5、墙面：双面涂层保温板，宽度为940mm ，厚度 50mm，配防水帽。内墙面设置防护栏杆，采用直 径30金属钢管间距150mm，防护栏杆高度1500mm.6、墙面百叶窗：尺寸1000mm\*680mm铝塑半自动 开启及合开，具有良好的保温性能，离地高度1.8m， 暖棚向阳墙面4扇，暖棚背阴墙面4扇，均匀分布。7、屋面采用启动式开启扇，强度高耐腐性强，通过 开启扇的通风循环使舍内的氨气快速流通，产品外 形美观，实用性强，可抗风压8. 1级。1.25米/单元， 宽1.36米\*高0.7米，骨架间距1.25米，恒荷载0.5KN/m2 ，风荷载1500Pa ，骨架20\*20\*1.5。248、门采用吊轨式：前后门尺寸2.0m\*2. 18m ，两山门尺寸2.7m\*3.0m, 门框四周包边及防风处理。 |
| 2 | 运动场栏杆 | 1套 | 畜棚前后运动场面积290㎡。1、主框架整体四面焊接，采用镀锌钢管栏杆，高1.50 米，横杆直径60 ，间距200mm ，厚2.0mm ，竖杆同 材料间距1800mm。2、植入式立柱：采用热镀锌圆管，长2500mm ，直 径60\*2.5mm。3、抗风人字分叉支撑规格25mm圆管，两头连接加 强紧固丝，与植入式地锚连接。4、热镀锌连接扣件：规格4.mm\*宽4.mm\*5mm。5、门：规格1800mm\*1800mm。 |
| 3 | 仓栅式轻卡 | 1辆 | 涡轮增压国六柴油发动机，手动变速箱，驱动形式 4X2，轴距（mm）：≥3360，排量和功率(ml/kw)： ≥2496/110,载重量≥1580kg；轴荷（Kg）：≥1800/2695，载质量利用系数：≥0.65 |
| 天峻县龙门乡措茫村生态畜牧业专业合作社 |
| 1 | 饲喂槽 | 20套 | 1.料槽支架为热镀锌方 管 ，规格40㎜× 60㎜ × 2.0㎜，槽体采用专用橡胶垫 |
| 2 | 小型装载机 | 1辆 | 功率：≥25马力；柴油单缸四驱小铲车 车身尺寸：≥4.4长×1.3宽×1.5/2.1高 大臂厚度：≥16mm 卸载高度：≥2.4米，举升高度≥3.3米 铲斗尺寸：≥1.3×0.6×0.4 斗容≥0.3m³ 制动：油刹、油箱容量≥19L 最高车速：≥30km/h 液压助力方向盘 单杆操作轮胎：8.25-16 |
| 3 | 发电机 | 1台 | 柴油发电机组技术参数 额定输出功率：≥100KW额定电压：≥400V/230V额定频率：50HZ电制：三相四线制额定电流：≥180A功率因数：≥0.8 (滞后)机油容量：≥17L启动方式：电启动 |
| 4 | 日粮混合机 | 1台 | 外形尺寸：≥5500X2200X2600mm（长宽高）；料 仓容积：≥12m³；刀片数量：≥16个大刀，≥54个小刀；刀片，材质：碳化钨；轴数量：3个轴（一个主 轴两个副轴）；设备重量：4100KG；输送机：带宽 80厘米，长6米，带轮可移动，配套搅拌机,撒料车 使用，材质：槽钢。 |
| 5 | 饲草料粉碎机 | 2台 | 外形尺寸：≥2200\*1300\*1900mm（长宽高）；配 置电机功率：≥55 KW；时产量：≥3-8吨，出料方式：风机 |
| 6 | 颗粒饲料压制机 | 2台 | 外形尺寸：≥1700\*550\*1500mm（长宽高）；配置 电机：≥30KW；时产量：≥1000公斤；压辊数量 ：≥2个；磨盘数量:一个 |
| 7 | 饲草料运输车 | 1台 | 载货车，微卡，驱动形式：4X2，5档变速箱，货厢 内部尺寸(mm)：≥3940×1900×400，4缸，排放标 准国6，最大输出功率：≥110KW，燃料种类：柴油， 轮胎规格： 195/75R16LT，轮胎数：6个，载重量： ≥1865kg。轴荷（Kg）：≥1500/2660，载质量利用系数：≥0.98 |
| 8 | 自卸车 | 1辆 | 外廓尺寸(mm)：4990×1950×2030；货厢内部尺寸 (mm)：≥3090×1800×650；轮胎规格：6.00R15LT 10PR/235/75R17.5 16PR；轴距(mm)≥2700；载 重量：≥(kg)1805；驾驶室准乘人数(人)2；最高设 计车速(km/h）≥103；燃料种类：柴油；排量和功率 (ml/kw)：≥2300/70。轴荷（Kg）：≥1475/3020，载质量利用系数：≥0.75 |