**更正后包一参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 轮式拖拉机 | 轴距：≥1900mm；最小使用质量：1885kg；轮距（前轮/后轮）：≥1200/1200mm；档位数：前进8/倒退8；发动机功率：≥36.8KW；发动机转速：≥2400r/min；发动机进气方式：增压；最小使用比质量：51.22kg/kw；轮胎规格：8.3-20/12.4-28；外廓尺寸：≥3720\*1632\*2490mm； | 4 | 辆 |
| 2 | 翻转犁机 | 结构型式：悬挂式；翻转机构型式：液压式，全翻转式；犁体数量：3\*2个；犁体幅宽：≥200mm；总工作幅宽：≥600mm；犁壁类型：栅条式； | 4 | 台 |
| 3 | 旋耕机 | 结构型式：框架型；整机外形尺寸（长×宽×高）：≥1020×1800×902（mm）；工作幅宽：160cm；耕深：12～14cm；传动型式：中间齿轮传动；刀辊总安装刀数：42把；镇压型式：拖板；配套拖拉机标定功率范围：36.8～40.4kW； | 4 | 台 |
| 4 | 起垄机 | 3Z-260，工作幅宽≥2600（mm），起垄宽度300~500（mm）,起垄高度150~300(mm),配套动力70(hp). | 8 | 台 |
| 5 | 铺膜机 | 配套动力 （kW） 17.6-29.4，结构质量 （kg） 175，外形尺寸(长×宽×高)(mm) ≥2050×1400×1300，作业效率（hm2/h） 0.26-0.4。 | 8 | 台 |
| 6 | 植保无人机 | 外形尺寸（长宽高）≥ 1955x455x625mm，最大起飞重量 29.20Kg，农药容器容量 16L，最大有效载荷 16Kg（±5%）。 | 4 | 架 |
| 7 | 辣椒运输车 | 外型尺寸（mm）：≥2400\*1230\*1550，电源系统（v）：48v 120型 100AH，蓄电池类型：铅酸蓄电池。 | 16 | 辆 |
| 8 | 微耕机 | 结构型式：悬挂式；配套动力范围 kw ：33；  整机外形尺寸（长×宽×高） mm ：≥1480×2550×1170；工作幅宽 cm ：≥210；  行距 cm ：≥15；工作行数 ：14；种/肥箱容积 L 种：0.154 肥：0.131；排量调节方式：手动式；播种部分传动方式：链条传动；地轮型式 ：铁轮； | 7 | 台 |
| 9 | 小型分拣叉车 | 1.额定起重量：3T；2.动力形式：柴油；3.起升高度；≥3500mm；4.货叉长度：≥1500 mm；5.发动机输出功率：≥36kW； | 4 | 辆 |
| 10 | 辣椒晾晒架 | 立柱高度（φ47）1.8米，横梁跨度≥4.0米；  固定脚材料为槽钢，固定脚长度≥60cm | 4 | 套 |
| 11 | 辣椒分拣框 | 塑料胶框≥450\*335\*210mm | 37 | 个 |
| 包含税金，人工费，运费及保险费、安装、调试等不可预见的费用 | | | | |