**更正后包二参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 双层置物货架 | ≥1.3m\*1.5m\*1m，钢制，双层可拆卸 | 15 | 个 |
| 2 | 重物货架 | ≥3m\*2m\*0.6m，带3个可拆卸托盘 | 8 | 个 |
| 3 | 台板桌 | ≥1.5\*0.8\*0.8，不锈钢材质 | 16 | 个 |
| 4 | 小托盘 | 高强度塑胶款≥0.6m\*1m | 100 | 个 |
| 5 | 大托盘 | 高强度塑胶款≥1.2m\*1m | 100 | 个 |
| 6 | 蔬菜分拣框 | 可折叠便携款≥60cm\*40cm\*30cm | 200 | 个 |
| 7 | 手动料车 | 手动款，接触物料部分为不锈钢 | 10 | 辆 |
| 8 | 双头灌装机 | 1、采用SUS304制作，灌装头数为2头，适用于规格较大的桶装类；2、特有断料装置，计量准确防滴漏性能好； 3、设备采用PLC编程，定位准确，触摸屏显示，多元化功设计功能，调节方便；4、本设备控制采用人机见面控制;6、能耗：≥6KW | 1 | 台 |
| 9 | 外包装塑封机 | 1、电源/功率：380V 50Hz/60Hz 3KW2、封刀温度控制：0-400℃可调3、包装速度：1-30个/分钟 视不同物体大小而定 | 1 | 台 |
| 10 | 全自动蓄能脉 冲网带线辣椒 烘干机 | ≥18.5\*4.6\*2.83m框架碳钢，接触物料永不锈热源：蓄能式功率：≥120kw含热源回收装置 | 1 | 套 |
| 11 | 货运叉车 | 柴油款，cpc3.5t | 1 | 辆 |
| 12 | 方块料灌装机 | 1.整机采用不锈钢304材质制作;2.采用16头灌装;3.灌装≥500g需双头双次灌装;4.同服电机控制灌装量，灌装误差≤+3g;5.料桶油桶均带卧式搅拌，容积100L;带加热;.该系统采用Plc控制，人机界面操作;8.电源AC380V，50HZ.设备总功率18Kw; | 1 | 台 |
| 13 | 方块料灌装输 送机 | 1.输送机采用全不锈钢304材质制作2.料采用物位控制仪器，物料到达预设物位自动停止;3.灌装输送机长度≥5米，高度≥800mm，速度可调，带清洗接水盘 | 1 | 台 |
| 14 | 链板输送机 | 1.整机为不锈钢304材料制作，链板宽度≥152.6mm;2.板材厚度2.0，机架矩管用≥38x38不锈钢矩管焊接;3.护栏c12不锈钢圆条;4.机脚带调节脚杯，链板离地高度800mm，高度可调，范围+50mm;5.动力头电源AC380V50HZ.电机功率0.75KW，速度可调;6.动力头位置在链板输送方向出口端右侧;7.链板下面做接水槽;8.输送机长度≥5.5米。9.单机启停，调速控制在灌装机集中控制。 | 1 | 台 |
| 15 | 推料系统 | 1.不锈钢上料机，电缸推动2.安装于冷却隧道进口处，将输送带上的包装定型盒推送到冷却链板上，3.光眼检测，通过灌装机内部PLC程序控制;4.正向安装，电缸安装在冷链一侧;5、系统电磁阀做专用控制箱。 | 1 | 台 |
| 16 | 冷链输送机 | 1、机架采用≥40x80x2mm不锈钢矩管制作，焊接抛光打处理无毛刺;2、冷链:≥长21000mm，内宽:≥2500mm;3、链条采用滚珠链条，链板为1.5mm不锈钢板;4、链板离地高度800mm5、输送电机功率1.5KW;速度可调;6、电源:AC380V，50HZ，功率1.5KW;7、设备材质为不锈钢材质; | 1 | 台 |
| 17 | 火锅底料速成 隧道 | 1.库体部分100mm聚苯双面彩钢库板;2.采用三台低温25p水冷机组;3.库体:≥长19mx宽3.5mx高2.3m;4.采用6台侧出风电化霜冷风机;5.冷却塔放置图纸标识处，配置80T冷却水塔，不包含冷却塔水池;6.3台全自动温度电控箱;7.库体门采用聚氨酯库体门; | 1 | 台 |
| 18 | 冷链控制箱 | 不锈钢304外壳，含冷链控制箱以及冷链启停开关;柜子置于冷链出口附近冷链进口附近附带单独启停开关 | 1 | 台 |
| 19 | 马口铁包装机 | 材料：304不锈钢封罐头数：1封罐速度：30～35罐/min封罐高度：50-200mm可调滚轮材料：铬钢适用瓶型直径：35-100mm(8工位）；100-130mm（6工位）电压：220V/380V 50/60Hz | 1 | 台 |
| 20 | 剪把机 | 喂入量：300（kg/s）-500（kg/s）动力类型：电动功率：≥3（Kw） | 1 | 台 |
| 21 | 线辣椒晾晒盘 | 材质：铝合金盘款：≥50cm、深度：≥10cm | 200 | 米 |
| 品牌运营建设 |
| 22 | 产品包装制作 | 礼品包装盒设计制作，设计图片符合甲方要求，方可生产。 | 1 | 批 |
| 23 | 产品检验检测 设备 | 1. 设备项：电子分析天平（200g\0.0001g）1台、电子精密天平（500g\0.001g)1台、电热蒸馏水器1台等设备；
2. 用器具项：100ml量筒10只、透明 200ml容量瓶等器具；

3.试剂项：250g月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤2瓶、250g煌绿乳糖胆盐肉汤2瓶等试剂。 | 1 | 套 |
| 24 | 产品宣传中心 | 含两台≥55英寸电视机等设备 | 83 | ㎡ |
| 25 | 线辣椒晾晒走 廊 | 成品防木结构，包安装。 | 270 | ㎡ |
| 包含税金，人工费，运费及保险费、安装、调试等不可预见的费用 |