**玉环市政府采购**

**竞争性磋商文件**

**HQ-YHZFCG-2022-0603**

采购项目：玉环市公安局玉城\*\*\*业务用房厨房设备

采购人：玉环市公安局

 杭州华旗招标代理有限公司

2022年06月02日

**目 录**

**一、竞争性磋商公告**

**二、供应商须知**

**三、评审办法及评审标准**

**四、项目需求**

 **五、政府采购合同主要条款指引**

**六、响应文件格式附件**

1. **竞争性磋商公告**

项目概况

玉环市公安局玉城\*\*\*业务用房厨房设备采购项目的潜在供应商应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于 2022年06月14日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HQ-YHZFCG-2022-0603

项目名称：玉环市公安局玉城\*\*\*业务用房厨房设备

采购方式：竞争性磋商

预算金额：400000元

最高限价：400000元

采购需求：详见采购文件

合同履行期限：详见采购文件

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间

地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

方式：在线获取

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年06月14日14点00分（北京时间）

地点： “政采云”平台（线上）

## 五、开启

时间：2022年06月14日14点00分（北京时间）

地点： “政采云”平台（线上）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

 1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

 2.其他事项：详见采购文件要求

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：玉环市公安局

地 址：台州市玉环市

联系人：王警官

联系方式：0576-89917571

## 2.采购代理机构信息

名 称：杭州华旗招标代理有限公司

地　　址：台州市玉环市李家小区二期3号楼1502室

联系人：胡先生

联系方式：15967041020

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 玉环市财政局政府采购监督管理科

地    址： 玉环市广陵路130号财政大楼5楼

联系人 ： 谢主任

监督投诉电话：0576-87250185

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二章 供应商须知**

**前附表1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
|  | 项目名称 | 玉环市公安局玉城\*\*\*业务用房厨房设备 |
| 1.
 | 项目编号 | HQ-YHZFCG-2022-0603  |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购预算 | 400000元 |
|  | 最高限价 | 400000元 |
|  | 采购人 | 玉环市公安局 |
| 1.
 | 招标代理机构 | 杭州华旗招标代理有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受□接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织□组织  |
|  | 是否允许递交备选投标方案 |  不允许□ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | **磋商文件说明** | 1、**磋商文件组成：**《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。2、**磋商文件编制：**供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密磋商文件。3、**磋商文件的签章：**电子签章。4、**磋商文件的形式：**☑电子磋商文件（包括“电子加密磋商文件”和“备份磋商文件”，在磋商文件编制完成后同时生成）；（1）“电子加密磋商文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成磋商文件编制后生成并加密的数据电文形式的磋商文件。（2）“备份磋商文件”是指与“电子加密磋商文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份磋商文件视为无效备份磋商文件。**5、磋商文件份数：**（1）“电子加密磋商文件”：在线上传递交。按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html及本磋商文件要求提交。（2）“备份磋商文件”：密封包装后投标截止时间前递交、一份6、**磋商文件的上传和递交：**（1）“电子加密磋商文件”的上传、递交：a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密磋商文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。b.“电子加密磋商文件”成功上传递交后，供应商可自行打印磋商文件接收回执。（2）“备份磋商文件”的密封包装、递交：a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密磋商文件”的上传递交后， 投标供应商如需递交“备份磋商文件”的，应在投标截止时间前递交一份以介质（U盘）存储的“备份磋商文件”到杭州华旗招标代理有限公司（地址玉环市李家小区二期三号楼1502室，胡先生15967041020）或加密文件pdf.bfbs格式发送至153997632@qq.com。b.“备份磋商文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份磋商文件”将不予接收；c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商文件”已按时解密的，“备份磋商文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商文件”而未将“电子加密磋商文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。**7、电子加密磋商文件的解密和异常情况处理：**（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密磋商文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密磋商文件”的在线解密。（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密磋商文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份磋商文件”的，以“备份磋商文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份磋商文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密磋商文件”自动失效），否则视为磋商文件撤回。（3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份磋商文件”而未将电子加密磋商文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。（4）投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销磋商文件。8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销磋商文件9、成交后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；（2）投标有效期内撤销磋商文件的 |
|  | 投标样品 | 不需要□需要 |
|  | 投标保证金 | 无 |
|  | 履约担保 | □不需要需要 签订合同后，中标（成交）方须在3日内提供合同金额2.5%的履约保证金至采购人账户 |
|  | 磋商文件获取方式 | 登录浙江省政府采购网（网址：[http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱（开标时文件传输均发至此邮箱）。](http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件，获取采购文件时应填写正确的电子邮箱。)采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 磋商截止时间 | **2022年06月14日14点00 时**截止(北京时间)。 |
|  | 磋商文件递交地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
|  | 磋商时间磋商地点 | 开标时间：**2022年06月14日14点00 时**(北京时间)开标地点：“政府采购云平台”线上开标 |
|  | 竞争性磋商小组的组建 | 评审委员会构成： 由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购扶持政策 | 本项目专门面向中小微企业 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/))；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；4、信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 磋商文件备案 | 成交单位需在成交确认后7个工作日内，邮寄1套纸质投标资料至招标代理处。 |
|  | 合同备案 | 1、成交供应商须在发出成交通知书之日起30日内与采购人签订合同。2、成交供应商与采购人签订合同后，2日内将合同原件交给招标代理机构备案。3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、磋商文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购人负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1.请务必确保磋商文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致磋商文件解密失败。2.请务必确保磋商文件制作时所用的 CA 锁与磋商文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致磋商文件解密失败。3.解密成功后将附件16政府采购活动现场确认声明书（按要求填写并加盖公章）原件扫描件发至邮箱1558998580@qq.com。 |

**前附表2.关于支持中小企业政府采购信用融资**

为优化营商环境，缓解供应商资金难题，成交供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 谢美珍 | 13586188090 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 吴佳怡 | 13656869211 |
| 中国建设银行 | 3.85%起 | 刘伟 | 18658662636 |
| 中国银行 | 3.8%起 | 张才国 | 13967698881 |
| 浙商银行 | 6.01%起 | 梅淑华 | 13777607601 |
| 农商银行 | 4.35%起 | 陈辉 | 13516762382 |
| 泰隆银行 | 6.00%起 | 许超 | 17858683351 |

政采保联系方式:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保险机构 | 承保方案 | 联系人 | 联系方式 |
| 阳光财产保险股份有限公司玉环支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元（300元） | 梁英超 | 18067723172（微信同号） |

## 一 、总 则

### （一） 适用范围

本磋商文件适用于本次项目的磋商、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### （二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、磋商供应商：是指向采购组织机构提交磋商响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、采购文件中凡标注“**▲**”的条款均为实质性要求，不响应的投标文件将作无效标处理。“★”为重要参数。每一条带“★”的条款不满足采购文件要求的按评标办法处理。

### （三）磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（磋商文件有相关规定除外）。

### （四）特别说明

1、供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除磋商文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以磋商响应文件为准。**磋商供应商对所标产品技术参数的真实性承担法律责任。**项目磋商结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所标产品、磋商响应文件技术参数与采购需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交人须依照根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4、供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6、磋商响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

## 二、磋商响应文件

### （一）磋商响应文件的组成

供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按磋商采购文件的要求，详细编制磋商响应文件。

**▲1、资格证明内容的组成：**

（1）磋商声明书

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理磋商响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（6）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（磋商供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料；

**2、商务与技术内容的组成：**

（1）供应商情况介绍（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）。

（2）磋商响应方案描述：

A.项目需求的理解与分析(供应商对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

（3）磋商响应产品描述及相关资料：

A.磋商项目供货清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.磋商响应产品中有节能产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；磋商响应产品中有环保产品的，应列明磋商响应产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所响应产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）供应商通过的自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（供应商类似项目实施情况一览表、合同复印件等；

（6）供应商认为需要提供的其他资料（包括可能影响供应商商务与技术内容评分的各类证明材料）。

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

**3、报价内容的组成**

（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表，以及供应商认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）报价包括相关人工费、材料费、设备使用费、人员来往的交通、通信、食宿、企业管理费、利润、税金、售后服务费、技术服务费、技术培训费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、成果验收以及采购文件约定工作内容所包含的等一切费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价表需打印或用不退色的墨水填写， 磋商响应报价表不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

报价有关表格应按磋商采购文件中相关附表格式填写。

### （二）磋商响应文件的制作、封装及递交要求

**1、磋商响应文件的制作要求**

（1）磋商人应按照磋商文件组成内容及项目采购需求制作磋商响应文件，不按磋商采购文件要求制作磋商响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由磋商人自行承担。

（2）磋商人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，磋商响应文件内容中有要求盖章或签字的地方必须加盖磋商人的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字。

（3）磋商响应文件以及磋商供应商与采购组织机构就有关磋商响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的磋商响应文件视同未提供。

（4）磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次磋商无关的内容请不要制作在内，确保磋商文件有针对性、简洁明了。

**2、磋商响应文件的签署及规定**

（1）供应商应按本须知的相关要求准备磋商响应文件，注明 “项目编号”、“项目名称”、“资格文件”或“商务技术文件”或“报价文件”、 “磋商供应商”、“时间”等字样。

（2）磋商响应文件封面和内部有要求盖章或签字的地方必须加盖磋商供应商的单位公章（或CA电子公章）以及法定代表人或全权代表（CA电子签章或签字）。

（3）电子磋商响应文件：按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html及本磋商文件要求提交。

（4）介质存储的数据电文形式的备份电子磋商响应文件：U盘1份，独立密封封装。

（5）磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章（或CA电子公章）或者法定代表人或授权委托人签字（或CA电子签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

**3、磋商响应文件的递交要求**

（1）▲在投标截止时间前，磋商供应商应按磋商文件规定的时间、形式上传电子磋商响应文件至政采云平台采购项目中。在投标截止时间后上传提交磋商响应文件的，将被政采云平台拒绝。

（2）采购代理机构工作人员将做好介质存储的数据电文形式备份电子磋商响应文件签收手续，明确电子磋商响应文件的提交时间、磋商响应文件的份数、提交人等信息。

（3）因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购代理机构概不负责。

（4）如因故推迟磋商响应文件提交截止时间的，招标采购单位和磋商供应商的权利和义务将受到新的截止时间约束。

（5）已提交磋商响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### （三）磋商响应文件的有效期

1、自磋商响应截止日起90天磋商响应文件应保持有效。有效期不足的磋商响应文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与磋商供应商协商延长磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.成交供应商的磋商响应文件自磋商之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、磋商

### （一）磋商程序

1、 开标程序

1. 到开标时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商文件时间为开标时间起半个小时内；
2. 开标结束后，采购人或采购代理机构依法对供应商的资格进行审查。审查内容见。2、通过资格审查视作具备磋商资格，审查不合格的磋商响应文件将不进入后续详细评审。

3、 磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被否决。

4、 评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容在政采云平台以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字（签章），但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（CA电子公章）。

5、 ▲**经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审**。

6、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准。如有必要，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、服务质量水平和保障措施、服务期限、服务方案、履约能力、培训计划、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式（或经电子签章的政采云平台上传文件，下同），并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其供应商代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

**10、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。**

11、宣布评分结果以及最终报价

宣布评分结果以及最终报价在政采云电子招投标开标及评审程序中进行。

### （二）澄清问题的形式

磋商供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

### （三）错误修正

磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　1、磋商响应文件中首次报价一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

　　2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

　　4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，将终止磋商。

### （四）磋商供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止磋商

1、实质上没有响应磋商文件要求的磋商响应文件将被视为无效磋商。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。如发生下列情况之一的，其磋商响应文件视为无效：

2、未提交电子磋商响应文件的；

3、供应商仅提交备份电子磋商响应文件的；

4、采用电子投标的，电子磋商响应文件未在规定时间内解密的（出现特殊情况，采用介质存储的数据电文形式的备份响应文件开标、评标的情形除外）；

5、磋商响应文件未有效授权的；

6、供应商未按磋商文件规定参加磋商的；

7、未按规定要求盖章和签字（包括CA签章）的；

8、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；关于不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理；

9、未按规定要求递交资格文件、商务技术文件、报价文件的磋商响应文件的；

10、同一供应商最终报价具有选择性（即出现二个及以上投标总报价的）；

11、带“▲”系指实质性要求条款，未实质性响应的；

12、符合竞争性磋商文件中明确作无效标处理或被拒绝的条款；

13、报价超出磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14、提供虚假材料谋取成交的；

15、不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的。

### （五）有下列情况之一的，本次磋商终止。

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和磋商文件规定的其他导致评审结果无效的。

### （六）磋商原则和方法

1、磋商原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2、磋商办法。具体磋商内容及评分标准等详见《第三章：评审方法及评分标准》。

### （七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其被拒绝磋商。

## 四、磋商结果确定

1、确定成交供应商。磋商小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将磋商文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

### （一）签订合同

1．采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照磋商采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2．采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3．成交供应商无故拖延、拒签合同的,取消成交资格。

4．成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5．询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

### （二）合同公告及备案

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2．采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

## 六、采购代理费

成交供应商在领取成交通知书同时向招标代理机构支付招标代理服务费陆仟元整，，招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：浙江玉环农村商业银行股份有限公司珠港支行

开户名称：玉环华旗招标代理有限公司

开户帐号：201000242892573

**第三章　评审办法及评审标准**

一、采购组织机构将组织磋商小组，对供应商提供的磋商响应文件进行综合评审。

**二、本次磋商项目的评审方法为综合评分法，总计100分。商务报价评分30分，技术、服务、资信综合评分70分。**

（一）商务与技术文件中的客观分由磋商小组讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各磋商供应商商务与技术文件得分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=磋商小组所有成员评分合计数/磋商小组组成人员数。

（三）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格作为磋商基准价，其报价得满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30%×100 。

三、在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，磋商小组按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商为成交候选供应商。

四、如综合得分相同，最后报价低者为先；如综合得分且最后报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商认定：（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由磋商小组集体确定一个供应商参加磋商，其他供应商不再参加。（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交推荐资格；评审得分相同的，由磋商小组集体推荐一个供应商作为成交候选人，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项目** | **分值** | **评分标准** |
| 1 | 投标产品偏离情况 | 12分 | 整体考虑投标人对投标产品全部设备技术响应，配置情况及设备符合性、品牌响应度、主要技术指标偏离程度、电磁设备节能性和安全性等进行评分（0-12分）。满足得12-7分，基本满足得6-1分。 |
| 2 | 企业综合实力 | 4分 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分。**（需提供证书的原件及复印件，未提供原件不得分）** |
| 4分 | 投标人具有中国国家强制性产品认证证书，每提供1份，得1分，最高得2分。投标人具有5A品牌、3A信用企业，每提供1份，得1分，最高得2分。**（需提供证书的原件及复印件，未提供原件不得分）** |
| 3 | 投标产品情况 | 7分 | 投标人具有水池、货架、平板车、保洁柜、刀墩连毛巾消毒柜、保洁柜、蒸饭车、厨房设备检测报告，每提供一份得1分，最高得7分。**（需提供检测报告原件及复印件，未提供原件不得分）** |
| 6分 | 1、提供本项目所需冰箱、消毒柜的食品接触产品安全认证证书，每提供一类产品得2分，最多得4分。（投标文件中提供食品接触产品安全认证证书复印件，未提供不得分。）2、提供灶具类食品接触产品安全认证证书，每提供一份得1分，最多2分。 |
| 4分 | 投标人所投消毒柜在满载状态下符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求，消毒温度≥120℃，消毒时间≥15min，得2分；食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验在满载状态下符合二星级消毒柜的要求，灭活对数值≥4.00，得2分**（需提供检测报告原件及复印件，未提供原件不得分）** |
| 4分 | 1、投标人所投电磁大锅灶符合SB/T10548-2009，通过中国质量认证中心节能检测，能效实测95%以上，出具认证证书及报告，得2分。2、投标人所投电磁炒灶符合外壳防护通过IPX7防水测试，符合GB4208-2017标准；风机外壳通过IP68防水防尘测试，符合GB/T4208-2017标准；核心PCB板通过850度高温检测试验，符合GB/T5169.10-2017,GB/T5169.11-2017标准，得2分。  |
| 6分 | 投标人所投油烟净化一体机产品符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准，产品检验结果须通过计数效率(0.3-1.0)μm≥80%以上、(1.0-3.0)μm≥94%以 上、(3.0-10.0)μm≥98%以上，检验结果均符合，得2分产品符合UL710：2017消防安全及UL867-2016电器安全标准要求，正常使用时泄漏电流≤0.5mA，在温度（32±2）℃、相对湿度（88±2）℃潮热条件泄漏电流≤0.5mA。设备的安全性能符合国际标准，通过欧洲CE安全认证。提供UL867电器安全认证证书和权威部门检测报告，得2分油烟净化设备须符合国家GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》和行业标准《饮食业油烟净化设备及检测技术规范》（HJ/T62-2001）标准。提供ccep环境保护产品认证证书和相应的检验报告复印件，得2分**（需提供检测报告复印件盖制造商公章，未提供不得分）** |
| 4 | 保修期承诺 | 2分 | 质保期每增加1年得1分，满分2分（不得低于二年，否则作无效处理） |
| 5 | 施工组织方案 | 8分 | 1、根据产品的供货、安装、调试、验收方案及针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等保障方案可靠性、完整等情况打分（0-4分）。方案完善得4-3分，方案描述不清晰得2-1分。2、根据投标人提供的本项目工艺、制作、验收标准和措施的科学性、合理性等情况打分（0-4分）。方案完善得4-3分，方案描述不清晰得2-1分。 |
| 6 | 投标人业绩 | 3分 | 投标人自2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）承接过类似业绩的，每提供一份合同得0.5分，最多得3分。（需提供合同原件及中标通知书原件，未提供原件不得分） |
| 7 | 设计方案 | 2分 | 1、投标人需根据设备清单、平面布置图及自行实地勘察，提供厨房整体设计方案，要求提供：（1）设计方案；（2）墙体隔断、水、电等深化设计图纸；设计方案及设计图纸合理、全面、可行性强等情况打分（0-2分）。 |
| 8 | 售后服务 | 2分 | 提供距离采购人最近的售后服务网点（以营业执照为准，如为协议网点，需提供协议书及营业执照）0-2分 |
| 6分 | 根据综合服务支撑方案、服务承诺、售后服务备品备件及专用工具的齐全性、售后服务网点、培训方案等售后服务方案由评标委员会进行打分（0-6分）。 |

**第四章 项目需求**

**一、招标货物一览表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标段** | **项目名称** | **数量** | **预算** | **交货期** | **简要技术要求、用途** |
| 1 | 玉环市公安局玉城\*\*\*业务用房厨房设备 | 1套 | 400000元 | 2022年7月5日前交货安装调试完毕并终验通过； | 具体详见招标需求 |

**注：设备具体技术指标**

1. 采购要求：

| **序号** | **报价项目** | **品牌、产地** | **型号规格** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（1）主副食库** |
| **1** | **大米架** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，38\*38不锈钢方管制作。规格：1200×500×300 | **2** |  |
| **2** | **四层平板货架（组装式焊接）** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。组装式，外观和焊接货架无异，但表面无焊点、无螺丝、无垫片，接缝紧密，每层承重大于200KG,结实稳定；各层板高度可调。规格：1200×500×1500 | **2** |  |
| **3** | **平板车** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。加重型；万向脚轮，其中两个带刹车掣。规格：900×500×900 | **2** |  |
| **4** | **平板车** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。加重型；万向脚轮，其中两个带刹车掣。规格：600×400×900 | **1** |  |
| **（2）面点间** |
| **1** | **木案面平冷工作台** | 星星/美厨/松下 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，厚60mm柳木台面；四周不锈钢包边；脚Φ50\*50\*1.0mm；横通Φ40\*40\*1.0mm。容积：420±10L温度：-5℃～5℃电量：450W/1PH/220V；规格：1800×800×800 | **1** |  |
| **2** | **单星水池** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，星盆斗尺寸：450W×450D×300H。 规格：600×600×(800+150) | **1** |  |
| **3** | **冷热混合立式龙头** | 九牧/埃美柯/TOTO | 型号：XG138； | **1** |  |
| **4** | **搅拌机（打蛋机）** | 三麦/恒联/美厨 | 容量：25L功率：1.13KW/380V标配：缸、扇、球、安全网；规格：620×640×1070 | **1** |  |
| **5** | **和面机** | 三麦/恒联/美厨 | 容量：30L功率：3KW/380V规格：730×430×770 | **1** |  |
| **6** | **压面机** | 三麦/恒联/美厨 | 功率：3KW/380V压面厚度：2~10mm压面宽度：288mm生产能力：30-35kg/h规格：560×710×1230 | **1** |  |
| **（3）蒸煮间** |
| **1** | **排汽罩** | 厂制品 | 品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制作，δ=1.0mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。规格：4200×1200×500 | **5.04** |  |
| **2** | **商用双门电蒸饭箱** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.2mm，高强度门锁安全可靠；整体发泡保温节能，高效发热管；自动补水；配12KW电热管；一旦缺水自动断电防止干烧。电量：2×12KW/3PH/380V规格：≥100kg | **1** |  |
| **3** | **单眼电蒸台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；方管脚，可配Φ500-Φ600蒸笼，配缺水断电保护装置。功率：12KW/380V规格：700×700×（600+150） | **1** |  |
| **4** | **可倾式电磁汤锅** | 华磁/名厨/喜德力  | 说明：1. 采用优质不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm；2.采用技术领先的德国进口“英飞凌（Infineon）”IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定；3.国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；4.全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；5.流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；6.8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；7.配置防误动开关，使用安全放心；8.配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松； 9. 锅口径800mm，深550mm，采用球形加热，不仅锅底加热，锅壁也能加热，锅壁加热高度离锅底300mm，煲汤火力接触更均匀。 容量：220L功率：24KW/380V规格：1550×1300×1000 | **1** |  |
| **5** | **淘米池** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，星盆斗尺寸：850W×550D×300H。 规格：1000×700×(800+150) | **1** |  |
| **6** | **冷热混合立式龙头** | 九牧/埃美柯/TOTO | 型号：XG138； | **1** |  |
| **7** | **双层工作台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm（下衬12mm多层防潮板减噪）；横档50\*30\*1.0mm，格栅δ1.0mm；加强筋δ=1.0mm，脚Φ38\*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.0mm。规格：1500×700×800 | **1** |  |
| **（4）二更** |
| **1** | **洗手星盆** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 规格：500×400×(300+100) | **1** |  |
| **2** | **感应水龙头** | 九牧/埃美柯/TOTO | 型号：5EF-EU4DS-C； | **1** |  |
| **3** | **感应烘手器** | 莫顿/峰洁/松下 | 说明：配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，干手使用5~9秒，采用防火工程塑料，可切换凉风/热风；功率：1.8KW/50Hz/220V；规格：210×195×235mm | **1** |  |
| **（5）售卖间** |
| **1** | **电热保温售菜台（五斗）** | 厂制品 | 说明说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm；配2KW/220V电热管，配温控器；配1/1×100份数盘5只，防干烧。功率：380V/4KW规格：1800×700×800 | **2** |  |
| **2** | **电热保温售菜台（网孔）** | 厂制品 | 说明说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm；配2KW/220V电热管，配温控器；配1/1×100份数盘5只，防干烧。功率：380V/4KW规格：1800×700×800 | **1** |  |
| **3** | **单向移门调理台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆1.0mm不锈钢板。规格：1800×700×1800 | **1** |  |
| **4** | **单星水池** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，星盆斗尺寸：550W×550D×300H。 规格：700×700×(800+150) | **1** |  |
| **5** | **冷热混合立式龙头** | 九牧/埃美柯/TOTO | 型号：XG138P； | **1** |  |
| **6** | **留样冰箱** | 星星/美厨/松下 | 说明：全铜管冷凝器、蒸发器；电子控制器、电子显示器，柜内温度控制更加准确；箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作；内箱底板采用圆弧内角，方便清理，卫生无死角。温度带：-6~+12℃ 规格：600×700×1945  | **1** |  |
| **（6）粗加工** |
| **1** | **大单星水池** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，星盆斗尺寸：850W×550D×300H。 规格：1000×700×(800+150) | **4** |  |
| **2** | **四层平板货架（组装式焊接）** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。组装式，外观和焊接货架无异，但表面无焊点、无螺丝、无垫片，接缝紧密，每层承重大于200KG,结实稳定；各层板高度可调。规格：1200×500×1500 | **1** |  |
| **3** | **沸腾式开水器连底座** | 腾飞/吉之美/和圣 | 说明：底座采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。供水量：≥120L功率：380V/12KW | **1** |  |
| **4** | **单星剖鱼台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，星盆斗尺寸：550W×550D×300H。 规格：1500×700×(800+150) | **1** |  |
| **5** | **冷热混合立式龙头** | 九牧/埃美柯/TOTO | 型号：XG138P； | **5** |  |
| **6** | **双层工作台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm（下衬12mm多层防潮板减噪）；横档50\*30\*1.0mm，格栅δ1.0mm；加强筋δ=1.0mm，脚Φ38\*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.0mm。规格：1800×700×800 | **2** |  |
| **（7）切配间** |
| **1** | **立式绞切两用机** | 荣艺/京佳/恒联 | 说明：采用优质不锈钢板制造，δ=1.0mm；易清洗，往复式离合开关，大口径安全进料口，按键式电源防水开关；能产能力：150kg/h功率：220V/50HZ/1.5KW规格：530×680×740 | **1** |  |
| **2** | **四层平板货架（组装式焊接）** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。组装式，外观和焊接货架无异，但表面无焊点、无螺丝、无垫片，接缝紧密，每层承重大于200KG,结实稳定；各层板高度可调。规格：1200×500×1500 | **1** |  |
| **3** | **四门双温冰箱** | 星星/美厨/松下 | 容积： 990±10L温度：-5℃～5℃/-6℃～-18℃；电量：450W/1PH/220V；规格：1200×705×1950 | **1** |  |
| **4** | **单星水池** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，星盆斗尺寸：450W×550D×300H。 规格：700×700×(800+150) | **1** |  |
| **5** | **冷热混合立式龙头** | 九牧/埃美柯/TOTO | 型号：XG138； | **1** |  |
| **6** | **双层工作台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm（下衬12mm多层防潮板减噪）；横档50\*30\*1.0mm，格栅δ1.0mm；加强筋δ=1.0mm，脚Φ38\*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.0mm。规格：1800×700×800 | **2** |  |
| **7** | **定制刀墩连毛巾消毒柜** | 厂制品 | 说明：主材采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造δ=1.2mm；刀具可上锁，上下层可独立消毒。共分三层，第一层刀具消毒，第二层毛巾消毒，第三层墩头消毒，紫外线杀菌消毒电压：220V/50Hz电量：60W规格：1200×600×1750 | **1** |  |
| **8** | **开放式洗地龙头** | T&S/君畅/TOTO | 型号：JC-1181S/S型说明：采用SUS304不锈钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。规格：管长10M | **1** |  |
| **9** | **全自动商用豆浆机** | 禾元/九阳/Vvmax | 生产能力：25L功率：220V/5KW | **1** |  |
|  | **烹饪间** |  |  |  |  |
| **1** | **油烟净化一体机** | 联合空气/科蓝/速八 | 说明：油烟净化一体机选用机械离心、静电加UV复合式，必要求（油烟浓度＜1mg/m3  颗粒物浓度＜5mg/m3  非甲烷总烃浓度＜10mg/m3  ），除油烟效率97％以上，能达到目测无烟效果；有CMA检验报告，油烟净化一体机厂家第三方产品责任保险，且累计赔偿限额不低于5000万，每次事故赔偿限额不低于1000万元。1.一体机规格：1600/2000mm\*1300mm\*970mm；机身选用优质201不锈钢（T=1.0mm）制作；2.电场主体为全201不锈钢阴极（直径为4mm）、全201阳极（直径为52mm，长度为325mm），蜂巢圆筒结构，同时满足可单独拆卸，方便设备清洗维护保养。3.设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。4.备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选择高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护，放电跳停保护、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全。 规格：4200×1400×910 | **4.2** |  |
| **2** | **单眼电磁大锅灶（配锅）** | 华磁/名厨/喜德力 | 说明：1. 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm；
2. 采用技术领先的德国进口“英飞凌（Infineon）”IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定；
3. 国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；
4. 全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；
5. 流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；
6. 8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；
7. 配置防误动开关，使用安全放心；
8. 配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松。

功率：20KW/380V规格：1000×1100×(800+400)，锅直径800 | **1** |  |
| **3** | **双头双尾电磁炒灶（配锅）** | 华磁/名厨/喜德力 | 说明：1. 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm；2.采用技术领先的德国进口“英飞凌（Infineon）”IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定；3.国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；4.全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；5.流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；6.8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；7.配置防误动开关，使用安全放心；8.配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松。 功率：2\*15KW/380V规格：2000×1100×(800+400) | **1** |  |
| **4** | **电磁四眼煲仔炉** | 华磁/名厨/喜德力 | 说明：1. 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm；2.采用技术领先的德国进口“英飞凌（Infineon）”IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定；3.国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；4.全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；5.流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；6.8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；7.配置防误动开关，使用安全放心；8.配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松。 功率：3.5\*4KW/220V规格：750×800×(800+150) | **1** |  |
| **5** | **调料平台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ1.2mm（下衬12mm多层防潮板减噪）；加强筋δ=1.0mm，脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm；横通Φ25×1.0mm。规格：500×1100×(800+400) | **1** |  |
| **6** | **解冻池** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，星盆斗尺寸：550W×550D×300H。规格：700×700×(800+150) | **1** |  |
| **7** | **冷热混合立式龙头** | 九牧/埃美柯/TOTO | 型号：XG138； | **1** |  |
| **8** | **四门冰箱（全冷藏）** | 星星/美厨/松下 | 容积： 990±10L温度：-5℃～5℃；电量：450W/1PH/220V；规格：1200×705×1950 | **1** |  |
| **9** | **四门冰箱（全冷冻）** | 星星/美厨/松下 | 容积： 990±10L温度：-6℃～-18℃；电量：450W/1PH/220V；规格：1200×705×1950 | **1** |  |
| **10** | **双向移门打荷台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm（下衬12mm多层防潮板减噪）；侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板、层板δ1.0mm；加强筋δ=1.0mm，重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。规格：1800×800×800 | **2** |  |
| **11** | **开放式洗地龙头** | T&S/君畅/TOTO | 型号：JC-1181S/S型说明：采用SUS304不锈钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。规格：管长10M | **1** |  |
| **12** | **反渗透净水器** | 飞利浦/ [TEAEGG](https://list.jd.com/list.html?cat=737,14857,17476&ev=exbrand_266808" \t "https://item.jd.com/_blank)/史密斯 | 说明：反渗透 | **2** |  |
| **（8）洗消间** |
| **1** | **大单星水池** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，星盆斗尺寸：850W×550D×300H。 规格：1000×700×(800+150) | **1** |  |
| **2** | **双星水池** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ25×1.0mm，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，星盆斗尺寸：550W×550D×300H。 规格：1500×700×(800+150) | **1** |  |
| **3** | **冷热混合立式龙头** | 九牧/埃美柯/TOTO | 型号：XG138； | **3** |  |
| **4** | **四门保洁柜** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚，上式不锈钢密封双层移门，移门内覆1.0mm不锈钢板。规格：1200×500×1800 | **1** |  |
| **5** | **双门热风循环消毒柜** | 厂制品 | 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，内层板δ=1.0mm，外层板δ=0.8mm，内置保温棉，内分四层，热风循环消毒，设备特定中制系列安全保护系统及操作保护功能，预开放为一体智能专用数码显示微电脑控制系统，标准时间数字显示，工作温度可调节设置，恒温工作时间可自动关闭设置，当前工作时间数字显示，当前温度数字显示，预约式工作时段可调节设置，固定螺丝不锈钢制。面板控制规格：160×80mm功率：220V/4KW规格：1200×600×1800 | **1** |  |
| **（9）餐厅** |
| **1** | **双层工作台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm（下衬12mm多层防潮板减噪）；横档50\*30\*1.0mm，格栅δ1.0mm；加强筋δ=1.0mm，脚Φ38\*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.0mm。规格：1500×800×800 | 1 |  |
| **2** | **加饭加汤台** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm（下衬12mm多层防潮板减噪）；横档50\*30\*1.0mm，格栅δ1.0mm；加强筋δ=1.0mm，脚Φ38\*1.0mm(配有可调子弹脚)，脚杯Φ50\*100\*1.0mm。规格：1800×800×800 | 1 |  |
| **3** | **双层回收餐车** | 厂制品 | 说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。双层型；万向脚轮，其中两个带刹车掣。规格：900×500×900 | 1 |  |
| **4** | **双孔残菜回收柜车** | 厂制品 | 品牌：厂制品 说明：选用SUS304优质不锈钢板制作，台面δ=1.2mm（下衬18mm高密度板减噪），栅板采用δ=1.2mm不锈钢板复边成型,横档25×38×1.2mm, 配双定向双万向滑轮脚。规格：1800\*700\*800 | 1 |  |
| **（10）其他** |
| **1** | **灭蝇灯** | 亨得利/海克/飞利浦 | 说明： 额定功率18W； 理论覆盖面积50-100m²；配套飞利浦灯管 | 12 |  |
| **2** | **消毒灯** | 飞利浦/海克/星运 | 说明：TUV消毒灯是具有管状的玻璃外壳的低压汞气放电灯，发射短波紫外辐射， 其峰值为253.7nm (UV-C),起到杀菌的作用。玻璃外壳把会产生臭氧的波长为185nm的辐射过滤掉。管壁内的保护涂层可以防止UV-C辐射的衰减。PL-S型灯在灯座内安装了经过紫外线消毒灯 | 2 |  |
| **3** | **风幕机** | 绿岛风/风派/金戈钻石 | 说明：开门约1000mm，以设计图和实际测量为准。风口风速:最高15m/s，最低10m/s，风量：1700m3/H,噪音:56Hz。 电机功率：455W/220V | 1 |  |
| **4** | **风幕机** | 绿岛风/风派/金戈钻石 | 说明：开门约1500mm，以设计图和实际测量为准。风口风速:最高15m/s，最低10m/s，风量：1700m3/H,噪音:56Hz。 电机功率：455W/220V | 1 |  |
| **5** | **拖把沥干池** | 厂制品 | 推荐品牌：厂制品；说明：采用SUS304-2B优质发纹贴塑不锈钢板制造，台面一次成型，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，加强筋δ1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，带后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：1200×500×（500+1200） | 1 |  |
| **6** | **电热水器** | 美的/海尔/奥克斯 | 说明：供水量：100L | 2 |  |
| **7** | **感应烘手器** | 莫顿/峰洁/松下 | 说明：配备红外自动感应系统和高级芯片控制技术，干手使用5~9秒，采用防火工程塑料，可切换凉风/热风；功率：1.8KW/50Hz/220V；规格：210×195×235mm | 12 |  |
| **8** | **落地式电子秤** | 华德/香山/大川 | 电量：0.3KW/1PH/220V。说明：配置JWI-700W高性能仪表，精度高达1/30000。秤体采用圆倒角烧焊结构，外形美观、结构坚固。具有单点校正或三点校正功能，确保精准度。重量：300KG | 1 |  |
| **9** | **双层送餐车** | 厂制品 | 优质发纹贴塑SUS304-2B不锈钢板制造，δ=1.2mm，配置四只万向带刹车橡胶静音轮。规格：900×500×800 | 1 |  |
| **（11）排烟系统** |
| **1** | **不锈钢风管** | 厂制品 | 说明：采用304优质不锈钢板制造，δ=1.0mm。配A3钢法兰。 | 140 |  |
| **2** | **低噪音离心风机厢** | 北沃/上风/七星 | 推荐型号：18号说明：采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用进口轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果；排风量：20000m³/h 功率：7.5KW/380V ★提供风柜的检测报告 | 1 |  |
| **3** | **阻尼减震支架** | 厂制品 | 说明：与风柜配套 | 1 |  |
| **4** | **软接** | 厂制品 | 说明：与风柜配套 | 1 |  |
| **5** | **防震垫** | 厂制品 | 说明：与风柜配套 | 4 |  |
| **6** | **吊车费** | 厂制品 |  | 1 |  |
| **7** | **风机启动器** | 厂制品 | 说明：与风柜配套 | 1 |  |
| （12）建筑装饰工程 |
| **1** | 建筑装饰工程 |  | 见下表（总价包干） | **1项** |  |
|  | 安装工程 |  | 见小表 | **1项** |  |

**12.1 建筑装饰工程量清单（仅供参考，具体以供应商勘察后实际为准）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 固定窗户改平开窗户（厚度颜色同原建筑) | 扇 | 5 |
| 2 | 固定窗户改百叶窗户 | 扇 | 5 |
| 3 | 地面回填（泡沫混凝土60m³） | 项 | 1 |
| 4 | 地面做排水沟 | 米 | 37.5 |
| 5 | 排水沟侧面贴砖 | 米 | 22.5 |
| 6 | 墙面瓷砖 | 平方 | 262 |
| 7 | 防水底部一次面层一层（丙纶） | 平方 | 540 |
| 8 | 橱窗上方封板 | 米 | 5.95 |
| 9 | 橱窗(不锈钢玻璃） | 平方 | 13.2 |
| 10 | 接上水管 排水管 | 项 | 1 |
| 11 | 不锈钢门（1200\*2100） | 项 | 1 |
| 12 | 铝合金窗（800\*1000) | 项 | 1 |
| 13 | 台面(宽度：300） | 米 | 5.95 |
| 14 | 不锈钢盖板(30公分 2厚度） | 米 | 37.5 |

**注：上述项目特征描述是为了对投标设备的技术指标和功能要求有更好的说明，同时欢迎其他满足本项目技术需求且性能与所明确品牌优于或相当的产品参加本次采购投标。**

**三、建筑装饰工程技术需求**

**（一）技术规范**

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

**（二）材料设备质量要求**

1、材料设备选择

（1）本磋商文件涉及的主要材料设备及零星材料，各供应商须按中高档的用材标准进行选材并报价，所有材料设备要求采用有一定生产规模和市场信誉好的制造商的合格产品，产品需经发包人和发包人委托的监理单位确认后方可采购，严禁选择不合设计要求的低档材料进行报价及组织施工实施。

2、材料的质量保证

（1）在保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或使用单位的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因产品制造商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验按政府部门相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

3、供应要求

（1）本次采购范围内的建筑施工材料均由承包人根据本磋商文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但采购人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证，质量保证书、国家规定的认证证书、报告。

（2）由承包人采购的主要材料设备，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，且成交价不予调整。

**（三）工程质量要求**

承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。投标人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在投标文件中对质量目标进行承诺。

**（四）工程管理的要求**

1、本工程发包范围内的工程项目，未经招标人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2、成交人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购人对施工质量的监督和管理。

3、供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购人同意，承包人不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购人有权要求施工单位撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至技术负责人，直至采购人满意为止。

4、安全文明施工要求：

a.施工单位应有详细的工程安全措施和安全组织及配备专职安全负责人的说明和承诺，以确保安全施工。

b.施工单位在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及业主利益时，业主将向中标施工单位索赔。

c.根据中华人民共和国行业标准《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的要求，严格规范施工现场文明施工行为。

5、安全生产：

（1）严格执行建设工程安全生产有关的法律、法规和强制性标准；

（2）各项安全生产关键技术措施和重要设施落实到位；

（3）建立健全安全生产责任制，项目经理和项目安全员持证上岗，不缺位；

（4）现场操作人员培训上岗，特种作业人员持证上岗；

（5）有完善的安全生产、文明施工的检查和目标考核制度，无导致伤残的安全责任事。

**（五）采购内容**

详见工程量清单（仅供参考）

**四、商务需求**

**▲**1、承包方式：包工、包料、包工期、包安全；

2、供应商须自行踏勘现场，充分了解现场现状及条件。如本文件所附工程量清单存在矛盾、不符或缺漏项的，请在答疑截止时间前向采购人或采购代理机构提出，逾期视同已全面考虑在最后报价中，成交后，除设计变更外，采购人不接受其他任何方式的调整。如成交，采购人不接受成交供应商因情况不明、风险考虑不足、要求变更等一切价格调整的理由。

**▲3保修期**

3.1、除特殊注明外，所有设备质量保证期均为自项目通过采购人终验合格之日起算二**年（装饰工程2年）**。在产品质量保证期之内，因产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷等本身缺陷（非人为因素）而造成的任何产品质量问题或故障应由供应商免费技术服务和维修。

3.2、供应商在投标文件中说明质量保修期内提供的服务计划。

3.3、质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，4小时内派技术人员到现场维修，直至设备修复。

3.4、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行免费现场维修、损坏件更换，不收取费用（人为损坏除外）。

**▲4、付款方式：**

合同签订前，供应商应缴纳合同金额的2.5%至采购人账户。待项目最终验收合格后，无质量问题采购人无息退还。

在合同签订后10日内采购人支付合同总金额的40%，在设备安装调试完毕经初验合格后支付合同总金额的40%，在项目终验合格后支付剩余合同款。

**5、安装调试**

5.1.安装地点：按采购单位要求。

5.2.质量标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5.3.送货、安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

5.4.供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

**6、完工期期**

**▲2022年7月5日前交货安装调试完毕并终验通过；**

**7、工作范围**

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

8.5.1.提供完整成套的货物

8.5.2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

8.5.3.完成各项安装、调试、检验、测试等工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

8.5.4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

8.5.5.质保期内维保及维修及质保期后终身维修；

8.5.6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

**第五章　政府采购合同主要条款指引**

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购人） 所在地：

乙方：（成交供应商） 所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目磋商采购的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.成交通知书。

3.更正补充文件。

4.磋商采购文件。

5.成交供应商磋商响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、货物内容**

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

**三、合同金额**

 本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**四、技术资料**

1.乙方应按磋商采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**五、知识产权**

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

**六、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**七、转包或分包**

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**八、质保期**

1. 质保期\_\_\_年。（自交货验收合格之日起计）

**九、交货期、交货方式及交货地点**

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

**十、货款支付**

1. 付款方式：见招标文件

**十一、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十二、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按磋商采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方

现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切

费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**十三、调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据磋商采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合磋商采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作

为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验

收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终

验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负

责。

**十四、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

**十五、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之 向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

**十六、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

**十七、解决争议的方法**

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的，依法向玉环市人民法院提起诉讼。

**十八、合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

**3.** 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以磋商采购文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章） 乙方（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

地址及邮编： 地址及邮编：

签订时间： 年 月 日

**第六章：响应文件格式附件**

**附件1**

玉环市公安局玉城\*\*\*业务用房厨房设备

项目编号： HQ-YHZFCG-2022-0603

**磋**

**商**

**响**

**应**

**文**

**件**

供应商全称（公章）：

地 址：

时 间：

**磋商响应文件目录**

**第一部分：资格证明部分**

1、磋商声明书（附件2）

2、授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6、本项目要求的特定资质证书

7、中小微企业申明函

**第二部分：商务与技术部分**

1、供应商情况介绍（附件4）

2、项目组织实施方案(可视情选用附件5、附件6)；

3、响应产品技术规格资料（附件7）；

4、商务及技术响应表（附件8）

5、证书一览表（附件9）；

6、类似项目业绩一览表（附件10）

7、售后服务措施及承诺（附件11）；

**第三部分 ：报价部分**

1、首次报价一览表（附件12）；

2、报价明细表（附件13）；

**第四部分 ：其他部分**

1、针对磋商，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章 供应商须知”中“二、磋商响应文件”的组成说明）

目 录 索 引

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分项目** | **分值** | **评分标准** | **自评分** | **页码** |
| 1 | 投标产品偏离情况 | 12分 | 整体考虑投标人对投标产品全部设备技术响应，配置情况及设备符合性、品牌响应度、主要技术指标偏离程度、电磁设备节能性和安全性等进行评分（0-12分）。满足得12-7分，基本满足得6-1分。 |  |  |
| 2 | 企业综合实力 | 4分 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、诚信管理体系认证证书，每提供一项得1分，最高得4分。**（需提供证书的原件及复印件，未提供原件不得分）** |  |  |
| 4分 | 投标人具有中国国家强制性产品认证证书，每提供1份，得1分，最高得2分。投标人具有5A品牌、3A信用企业，每提供1份，得1分，最高得2分。**（需提供证书的原件及复印件，未提供原件不得分）** |  |  |
| 3 | 投标产品情况 | 7分 | 投标人具有水池、货架、平板车、保洁柜、刀墩连毛巾消毒柜、保洁柜、蒸饭车、厨房设备检测报告，每提供一份得1分，最高得7分。**（需提供检测报告原件及复印件，未提供原件不得分）** |  |  |
| 6分 | 1、提供本项目所需冰箱、消毒柜的食品接触产品安全认证证书，每提供一类产品得2分，最多得4分。（投标文件中提供食品接触产品安全认证证书复印件，未提供不得分。）2、提供灶具类食品接触产品安全认证证书，每提供一份得1分，最多2分。 |  |  |
| 4分 | 投标人所投消毒柜在满载状态下符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒柜的要求，消毒温度≥120℃，消毒时间≥15min，得2分；食具消毒柜脊髓灰质炎病毒灭活试验在满载状态下符合二星级消毒柜的要求，灭活对数值≥4.00，得2分**（需提供检测报告原件及复印件，未提供原件不得分）** |  |  |
| 4分 | 1、投标人所投电磁大锅灶符合SB/T10548-2009，通过中国质量认证中心节能检测，能效实测95%以上，出具认证证书及报告，得2分。2、投标人所投电磁炒灶符合外壳防护通过IPX7防水测试，符合GB4208-2017标准；风机外壳通过IP68防水防尘测试，符合GB/T4208-2017标准；核心PCB板通过850度高温检测试验，符合GB/T5169.10-2017,GB/T5169.11-2017标准，得2分。  |  |  |
| 6分 | 投标人所投油烟净化一体机产品符合GB/T 14295-2008《空气过滤器》标准，产品检验结果须通过计数效率(0.3-1.0)μm≥80%以上、(1.0-3.0)μm≥94%以 上、(3.0-10.0)μm≥98%以上，检验结果均符合，得2分产品符合UL710：2017消防安全及UL867-2016电器安全标准要求，正常使用时泄漏电流≤0.5mA，在温度（32±2）℃、相对湿度（88±2）℃潮热条件泄漏电流≤0.5mA。设备的安全性能符合国际标准，通过欧洲CE安全认证。提供UL867电器安全认证证书和权威部门检测报告，得2分油烟净化设备须符合国家GB 18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》和行业标准《饮食业油烟净化设备及检测技术规范》（HJ/T62-2001）标准。提供ccep环境保护产品认证证书和相应的检验报告复印件，得2分**（需提供检测报告复印件盖制造商公章，未提供不得分）** |  |  |
| 4 | 保修期承诺 | 2分 | 质保期每增加1年得1分，满分2分（不得低于二年，否则作无效处理） |  |  |
| 5 | 施工组织方案 | 8分 | 1、根据产品的供货、安装、调试、验收方案及针对本项目的成品设备在运输、保管、就位等保障方案可靠性、完整等情况打分（0-4分）。方案完善得4-3分，方案描述不清晰得2-1分。2、根据投标人提供的本项目工艺、制作、验收标准和措施的科学性、合理性等情况打分（0-4分）。方案完善得4-3分，方案描述不清晰得2-1分。 |  |  |
| 6 | 投标人业绩 | 3分 | 投标人自2019年1月1日至今（以签订合同时间为准）承接过类似业绩的，每提供一份合同得0.5分，最多得3分。（需提供合同原件及中标通知书原件，未提供原件不得分） |  |  |
| 7 | 设计方案 | 2分 | 1、投标人需根据设备清单、平面布置图及自行实地勘察，提供厨房整体设计方案，要求提供：（1）设计方案；（2）墙体隔断、水、电等深化设计图纸；设计方案及设计图纸合理、全面、可行性强等情况打分（0-2分）。 |  |  |
| 8 | 售后服务 | 2分 | 提供距离采购人最近的售后服务网点（以营业执照为准，如为协议网点，需提供协议书及营业执照）0-2分 |  |  |
| 6分 | 根据综合服务支撑方案、服务承诺、售后服务备品备件及专用工具的齐全性、售后服务网点、培训方案等售后服务方案由评标委员会进行打分（0-6分）。 |  |  |

**附件2**

**磋商声明书**

杭州华旗招标代理有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（ 供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的玉环市公安局玉城\*\*\*业务用房厨房设备（HQ-YHZFCG-2022-0603 ）的磋商，为此，我公司就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止磋商时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2. 我公司在参与磋商前已详细审查了磋商采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此磋商采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商采购文件的相关条款，放弃对磋商采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司磋商响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

 供应商名称(公章)：

 法定代表人或授权委托人(签字)：

 日期：年05月 日

**附件3**

**授权委托书**

**杭州华旗招标代理有限公司：**

 （供应商全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证复印件粘帖处** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证复印件粘帖处** |

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件4：**

 **供应商基本情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
| 手机 |  |
| 1.企业概况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
| 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租賃 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
| 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
| 核准经营范围 |  |
| 发展历程及主要荣誉： |
| 2．企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  |  |  |  |
| 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
| 企业获得专利情况 |  |

**要求：**

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件5：**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **职责** | **专业技术资格** | **证书编号** | **参加本单位工作时间** | **劳动合同编号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

**1.**在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

　　3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：磋商截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件6：**

**项目负责人资格情况表**

采购项目： 采购编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  | 注：业绩证明应提供旁证材料（供货合同或成交通知书）。 |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任主要工作** |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件7：**

**供货清单**

 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **产地** | **数量** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**要求：**

**1.**本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件8：**

**商务及技术响应表**

**项目名称及编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 内容 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| 商务响应情况 | 质保期 |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 类别 | 设备品牌型号 | 磋商文件产品技术要求 | 磋商响应文件产品技术响应 | 偏离情况 |
| 技术响应情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：供应商在填写其中的“磋商响应文件产品技术响应”内容时，必须对照本磋商文件“产品技术要求”中各指标项逐条说明，写出各磋商产品的具体参数响应内容，不得以“符合”或“满足”等词语作简单回答或者完全复制本项目采购需求中参数内容，否则磋商小组有权视其磋商响应文件未响应磋商文件要求。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件9：**

**证书一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证书名称** | **发证单位** | **证书等级** | **证书有效期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**要求：**

1.填写磋商供应商获得资质、认证或企业信誉证书。

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期： ：

**附件10:**

**类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **合同总价** | **实施时间** | **项目质量** | **项目单位名称及其联系人电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖磋商供应商公章）；

2.磋商供应商可按此表格式复制。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件11:**

**售后服务情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **磋商供应商承诺** | **备注** |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
| 磋商供应商售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
|  3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件12：**

**首次报价一览表**

**项目编号：**

**项目名称：** [货币单位：人民币元]

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标价（元人民币） |
| 玉环市公安局玉城\*\*\*业务用房厨房设备 | 小写：大写： |

**填报要求：**

1.总报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效标处理。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件13:**

**报价明细表**

 项目编号： [货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |

**要求：**

1. 本表为《首次报价一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为磋商报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“首次报价一览表”中的总报价相一致，不一致时，以首次报价一览表为准。

3.报价明细表所填内容按磋商文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在磋商总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，磋商文件中明确要求定制的除外。

磋商供应商名称（盖章）：

磋商供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件14**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加 （单位名称）的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元， 属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业划型标准规定

工信部联企业【2011】300 号

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行业 | 原则 | 具体规定 | 指标 |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 营业收入 500 万元及以上的 | 营业收入 |
| 小型企业 | 营业收入 50 万元及以上的 |
| 微型企业 | 营业收入 50 万元以下的 |
| 2 | 工业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的 | 营业收入资产总额 |
| 小型企业 | 营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的 |
| 微型企业 | 营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的 |
| 4 | 批发业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的 |
| 5 | 零售业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的 |
| 7 | 仓储业 | 从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的 |
| 8 | 邮政业 | 从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的 |
| 9 | 住宿业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的 |
| 11 | 信息传输 | 从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。 | 中型企业 | 从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为 |
| 12 | 软件和信息技术服务业。 | 从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员10人以下或营业收入50万元以下的 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业； | 营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的 |
| 微型企业。 | 营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的 |
| 14 | 物业管理 | 从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业 | 中型企业 | 从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员10人以下或资产总额100万元以下的 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人员300人以下的为中小微型企业。 | 中型企业 | 从业人员100人及以上的 | 从业人员营业收入 |
| 小型企业 | 从业人员10人及以上的 |
| 微型企业 | 从业人员10人以下的 |

该附件可供投标人参考。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

**附件16**

**政府采购活动现场确认声明书**

杭州华旗招标代理有限公司 （采购组织机构名称）：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（标项 ： （标项项目名称） ）（项目编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

 A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

 D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

 A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

 B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

 C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

 D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

 E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

 F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

 G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

 H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

 I.其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

 法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

 日期： 年 月 日

注：解密成功后将附件15政府采购活动现场确认声明书（按要求填写并加盖公章）原件扫描件发至邮箱1558998580@qq.com。