2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目

招标文件

**（电子招投标）**

编号:QSZB-Z(H)-B24115(GK)

杭州市拱墅区教育发展服务中心

浙江求是招标代理有限公司

二〇二四年四月三十日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

**项目概况**

2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年5月23日10点00分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年6月16日9点30分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**QSZB-Z(H)-B24115(GK)

**项目名称：**2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目

**预算金额（元）：1870000元**

**最高限价（元）：1870000元**

**采购需求：**2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目主要内容：杭州市胜蓝中学、杭州市安吉路实验学校（武林校区）、杭州市仙林实验幼儿园（新建和平园区）、杭州市现代实验小学（现代校区）、杭州市风华中学、杭州市朝晖幼儿园（朝七一部）、杭州市春蕾中学（王马校区）、杭州市春蕾中学（仙林校区）、珠碧二弄学校共9所学校的厨房设备采购。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：**自合同签订之日起60日内交付。

**本项目接受联合体投标：****是；****否**。

**二、****申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，需按要求提交《中小企业声明函》。提供货物全部由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不符合本项目资格要求。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2024年5月23日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2024年5月23日10点00分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2024年5月23日10点00分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市拱墅区教育发展服务中心

地 址：拱墅区上塘路201号

传 真：/

项目联系人（询问）：朱老师

项目联系方式（询问）：0571-88259339

质疑联系人：韩老师

质疑联系方式：0571-85336077

2.采购代理机构信息

名 称：浙江求是招标代理有限公司

地 址：杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼

传 真：/

项目联系人（询问）：陈应俭、俞炳

项目联系方式（询问）：0571-87670302

质疑联系人：刘璐

质疑联系方式：0571-81110356

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市拱墅区财政局/浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室

传 真：/

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-85252453

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为：长龙式全自动洗碗机。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：不锈钢防火阀，属于工业行业；  （2）标的：大米架1，属于工业行业；  （3）标的：电开水器（连底座），属于工业行业；  （4）标的：风机、净化器槽钢支架，属于工业行业；  （5）标的：紫外线消毒灯，属于工业行业；  （6）标的：不锈钢风管2，属于工业行业；  （7）标的：单冷水龙头2，属于工业行业；  （8）标的：弹簧减震器1，属于工业行业；  （9）标的：风机变频启动箱1，属于工业行业；  （10）标的：风机变频启动箱2，属于工业行业；  （11）标的：风机变频启动箱3，属于工业行业；  （12）标的：风机软连接，属于工业行业；  （13）标的：风幕机1，属于工业行业；  （14）标的：感应龙头1，属于工业行业；  （15）标的：工作台加档1，属于工业行业；  （16）标的：工作台加档2，属于工业行业；  （17）标的：红外感应干手机，属于工业行业；  （18）标的：冷热混水龙头，属于工业行业；  （19）标的：平板推车，属于工业行业；  （20）标的：双门电蒸饭柜1，属于工业行业；  （21）标的：双星盆台1，属于工业行业；  （22）标的：洗手长槽，属于工业行业；  （23）标的：燃气双眼大锅灶1，属于工业行业；  （24）标的：燃气一大一小灶，属于工业行业；  （25）标的：上翻门万能组合消毒柜，属于工业行业；  （26）标的：电热双门蒸饭车，属于工业行业；  （27）标的：多功能切菜机1，属于工业行业；  （28）标的：三格保温台，属于工业行业；  （29）标的：工作台，属于工业行业；  （30）标的：调料台1，属于工业行业；  （31）标的：留样冰箱1，属于工业行业；  （32）标的：长龙式全自动洗碗机，属于工业行业；  （33）标的：粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；  （34）标的：粘板刀具消毒柜，属于工业行业；  （35）标的：员工茶水吊柜，属于工业行业；  （36）标的：洗碗机浸泡池（无背），属于工业行业；  （37）标的：洗手星盆1，属于工业行业；  （38）标的：拖把池（连挂架），属于工业行业；  （39）标的：四门全冷冻冰箱（风冷），属于工业行业；  （40）标的：四层货架1，属于工业行业；  （41）标的：四层板架，属于工业行业；  （42）标的：水池拼板，属于工业行业；  （43）标的：双星盆台2，属于工业行业；  （44）标的：剖鱼星盆台，属于工业行业；  （45）标的：解冻星盆台，属于工业行业；  （46）标的：双门热风循环消毒柜1，属于工业行业；  （47）标的：双眼燃气大锅灶1，属于工业行业；  （48）标的：一广一汤燃气炒灶，属于工业行业；  （49）标的：双门燃气蒸饭柜1，属于工业行业；  （50）标的：三门更衣柜1，属于工业行业；  （51）标的：软连接1，属于工业行业；  （52）标的：调料台2，属于工业行业；  （53）标的：调料台3，属于工业行业；  （54）标的：集气罩1，属于工业行业；  （55）标的：集气罩2，属于工业行业；  （56）标的：活动双层洁碟台，属于工业行业；  （57）标的：红外感应水龙头，属于工业行业；  （58）标的：工作台加档3，属于工业行业；  （59）标的：高低组合柜，属于工业行业；  （60）标的：多功能切菜机2，属于工业行业；  （61）标的：单星盆台1，属于工业行业；  （62）标的：单向移门打荷台，属于工业行业；  （63）标的：单冷水龙头1，属于工业行业；  （64）标的：单孔孔残食台，属于工业行业；  （65）标的：大六格快餐盘，属于工业行业；  （66）标的：厨房灭火装置（双瓶组），属于工业行业；  （67）标的：洗碗机厢式排气罩，属于工业行业；  （68）标的：油烟网罩，属于工业行业；  （69）标的：不锈钢风管1，属于工业行业；  （70）标的：轴流风机1，属于工业行业；  （71）标的：厢式离心风机(排蒸汽)，属于工业行业；  （72）标的：风机槽钢支架，属于工业行业；  （73）标的：风机变频器，属于工业行业；  （74）标的：风幕机2，属于工业行业；  （75）标的：灭蝇灯，属于工业行业；  （76）标的：挡鼠板1，属于工业行业；  （77）标的：挡鼠板2，属于工业行业；  （78）标的：挡鼠板3，属于工业行业；  （79）标的：封闭式残菜回收柜，属于工业行业；  （80）标的：吹地机，属于工业行业；  （81）标的：三门更衣柜2，属于工业行业；  （82）标的：拖把水池（连挂架），属于工业行业；  （83）标的：开门存放柜，属于工业行业；  （84）标的：四门不锈钢纱网柜，属于工业行业；  （85）标的：四门双温风冷冰箱，属于工业行业；  （86）标的：双星盆台3，属于工业行业；  （87）标的：单星盆台2，属于工业行业；  （88）标的：单水池连平台，属于工业行业；  （89）标的：码墙架，属于工业行业；  （90）标的：工作台下一层1，属于工业行业；  （91）标的：四层货架2，属于工业行业；  （92）标的：菜墩刀具消毒柜，属于工业行业；  （93）标的：单星盆台3，属于工业行业；  （94）标的：工作台加档4，属于工业行业；  （95）标的：双眼燃气大锅灶2，属于工业行业；  （96）标的：单眼一汤燃气广锅灶，属于工业行业；  （97）标的：调料台4，属于工业行业；  （98）标的：调料台5，属于工业行业；  （99）标的：双门燃气蒸饭柜2，属于工业行业；  （100）标的：油网烟罩，属于工业行业；  （101）标的：双向移门打荷柜，属于工业行业；  （102）标的：淘米水池（无背），属于工业行业；  （103）标的：工作台下一层2，属于工业行业；  （104）标的：工作台下一层3，属于工业行业；  （105）标的：四斗保温台，属于工业行业；  （106）标的：工作台下一层4，属于工业行业；  （107）标的：单星盆台4，属于工业行业；  （108）标的：双门热风循环消毒柜2，属于工业行业；  （109）标的：三翻门碗柜，属于工业行业；  （110）标的：挂墙洗手星连平台，属于工业行业；  （111）标的：留样冰箱2，属于工业行业；  （112）标的：单星盆台5，属于工业行业；  （113）标的：单向移门操作台1，属于工业行业；  （114）标的：班级送餐车，属于工业行业；  （115）标的：不锈钢绞肉机，属于工业行业；  （116）标的：三层餐车，属于工业行业；  （117）标的：不锈钢变径管1，属于工业行业；  （118）标的：离心风机（内置消音装置），属于工业行业；  （119）标的：不锈钢油烟净化器，属于工业行业；  （120）标的：不锈钢消音器2，属于工业行业；  （121）标的：电动机传动部降噪箱，属于工业行业；  （122）标的：软连接2，属于工业行业；  （123）标的：四层货架3，属于工业行业；  （124）标的：风幕机3，属于工业行业；  （125）标的：不锈钢台上式绞肉机，属于工业行业；  （126）标的：双星盆台4，属于工业行业；  （127）标的：单水池1，属于工业行业；  （128）标的：刀具砧板组合消毒柜，属于工业行业；  （129）标的：四层货架4，属于工业行业；  （130）标的：调料台6，属于工业行业；  （131）标的：单眼燃气大锅灶，属于工业行业；  （132）标的：挂墙洗手星盆，属于工业行业；  （133）标的：双层板工作台，属于工业行业；  （134）标的：单水池2，属于工业行业；  （135）标的：拖把沥干水池，属于工业行业；  （136）标的：暖饭暖汤台柜，属于工业行业；  （137）标的：单向移门操作台2，属于工业行业；  （138）标的：残食工作台，属于工业行业；  （139）标的：双门热风循环消毒柜3，属于工业行业；  （140）标的：三层点心架，属于工业行业；  （141）标的：洗手星盆2，属于工业行业；  （142）标的：旧集气罩拆改及安装，属于工业行业；  （143）标的：旧水池上下水、开孔不锈钢水斗安装，属于工业行业；  （144）标的：调料台7，属于工业行业；  （145）标的：双眼燃气大锅灶3，属于工业行业；  （146）标的：双门电蒸饭柜2，属于工业行业；  （147）标的：四门风冷全冷冻冰箱，属于工业行业；  （148）标的：不锈钢静电式油烟净化器1，属于工业行业；  （149）标的：不锈钢变径管2，属于工业行业；  （150）标的：双层工作台，属于工业行业；  （151）标的：单眼大锅灶（燃气），属于工业行业；  （152）标的：单门燃气蒸饭箱，属于工业行业；  （153）标的：四层格栅货架，属于工业行业；  （154）标的：留样冰箱3，属于工业行业；  （155）标的：双门热风循环消毒柜4，属于工业行业；  （156）标的：轴流风机2，属于工业行业；  （157）标的：油烟净化器，属于工业行业；  （158）标的：排烟风管，属于工业行业；  （159）标的：箱式离心风机（内置消音装置）1，属于工业行业；  （160）标的：不锈钢静电式油烟净化器2，属于工业行业；  （161）标的：不锈钢消音器1，属于工业行业；  （162）标的：弹簧减震器2，属于工业行业；  （163）标的：箱式离心风机（内置消音装置）2，属于工业行业；  （164）标的：不锈钢静电式油烟净化器3，属于工业行业；  （165）标的：双门热风循环消毒柜5，属于工业行业；  （166）标的：小工作台，属于工业行业；  （167）标的：四门双温冰箱（直冷），属于工业行业；  （168）标的：更衣柜，属于工业行业；  （169）标的：大米架2，属于工业行业；  （170）标的：四层平板架，属于工业行业；  （171）标的：挡鼠板4，属于工业行业；  （172）标的：四门双机双温冰箱，属于工业行业；  （173）标的：残菜回收台1，属于工业行业；  （174）标的：单星大水池1，属于工业行业；  （175）标的：冷热水双温龙头，属于工业行业；  （176）标的：工作台，属于工业行业；  （177）标的：双星水池1，属于工业行业；  （178）标的：单星剖鱼台，属于工业行业；  （179）标的：挂墙双层架1，属于工业行业；  （180）标的：挂墙式开水器，属于工业行业；  （181）标的：双层工作台1，属于工业行业；  （182）标的：挂墙刀具消毒柜，属于工业行业；  （183）标的：调料平台，属于工业行业；  （184）标的：燃气双眼大锅灶2，属于工业行业；  （185）标的：中餐燃气炒菜灶，属于工业行业；  （186）标的：双门双控智能电蒸饭箱，属于工业行业；  （187）标的：单星大水池2，属于工业行业；  （188）标的：商用平冷冰箱(冷藏型），属于工业行业；  （189）标的：移门调理台，属于工业行业；  （190）标的：双层工作台2，属于工业行业；  （191）标的：单星洗手水池，属于工业行业；  （192）标的：干手机，属于工业行业；  （193）标的：挂衣架，属于工业行业；  （194）标的：杀菌灯，属于工业行业；  （195）标的：双层工作台3，属于工业行业；  （196）标的：双层工作台4，属于工业行业；  （197）标的：单星水池，属于工业行业；  （198）标的：留样冰箱4，属于工业行业；  （199）标的：双星水池2，属于工业行业；  （200）标的：残菜回收台2，属于工业行业；  （201）标的：开水器（连底座），属于工业行业；  （202）标的：挂墙双层架2，属于工业行业；  （203）标的：双层工作台5，属于工业行业；  （204）标的：双门热风循环消毒柜6，属于工业行业；  （205）标的：三角阀，属于工业行业；  （206）标的：进水软管，属于工业行业；  （207）标的：诱捕式灭蝇灯，属于工业行业；  （208）标的：风幕机4，属于工业行业；  （209）标的：油烟一体机，属于工业行业；  （210）标的：不锈钢排油烟罩连罩上封板，属于工业行业；  （211）标的：轴流风机3，属于工业行业；  （212）标的：不锈钢排烟风管，属于工业行业；  （213）标的：铝合金风口，属于工业行业；  （214）标的：灭火系统，属于工业行业。 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** |  A同意将非主体、非关键性的 运输、安装 工作分包。  B不同意分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供，  （1）样品：第三部分 采购需求“三、技术要求”中“四、杭州市现代实验小学（现代校区）”序号12的“单眼燃气大锅灶”1台；  （2）样品制作的标准和要求：同采购需求；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间：2024年5月23日8:00:00-10:00:00；地点：杭州市文澜实验学校文源楼一楼广场（通益路风景街222号）；联系人：俞炳，联系电话：13252390857。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  （6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **演示** | A不组织。  B组织。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点： 西湖区玉古路173号中田大厦21楼求是招标（或随样品一同递交） ；备份投标文件签收人员联系电话： 俞炳 0571-87670302 。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | **招标代理服务费** | 1.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；  2.中标人在中标通知书发出之日起七个工作日内，向采购代理机构交纳代理服务费；  3.中标人逾期支付代理服务费，须承担代理服务费每日百分之三的违约金，逾期十日未支付的，采购代理机构有权向杭州仲裁委员会对中标人提起仲裁，仲裁费用（包括仲裁受理费和仲裁处理费）均由中标人承担。  4.收费标准（差额累进）：   |  |  | | --- | --- | | **中标金额（万元）** | **收费标准（费率，%）** | | 100以下 | 1.5（不足3000元按3000元计） | | 100-500 | 1.1 | |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“☑” 系指适用本项目的要求，“□” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**4.询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26.履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**27.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

**一、采购资金的支付方式、时间、条件：**

|  |  |
| --- | --- |
| **▲履约保证金** | 1.合同签订后一周内，中标人向采购人提交合同总价1%的履约保证金，履约保证金在合同履约期间无违约情形的，项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；  2.提交方式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 |
| **▲付款方式** | 合同签订后5个工作日内甲方支付合同金额40%到合同约定的乙方账户。  项目验收合格后，甲方自收到全额发票后5个工作日内将合同金额60%支付到合同约定的乙方账户。 |

**二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：**

|  |  |
| --- | --- |
| **交付时间** | 自合同签订之日起60日内交付。 |
| **交付地点** | 杭州市胜蓝中学、杭州市安吉路实验学校（武林校区）、杭州市仙林实验幼儿园（新建和平园区）、杭州市现代实验小学（现代校区）、杭州市风华中学、杭州市朝晖幼儿园（朝七一部）、杭州市春蕾中学（王马校区）、杭州市春蕾中学（仙林校区）、珠碧二弄学校共9所学校。 |
| ▲**质保期** | 5年，项目验收合格后开始计算 |
| **服务标准、期限、效率** | 1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。  2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。  3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。  4.因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。  5.供应商应承诺提供7\*24小时技术支持服务，如在使用过程中发生质量问题，供应商维修响应时间：1小时以内响应，4小时以内到现场，提供不间断的服务直到修复为止。 |
| **验收标准** | 1.验收由采购人负责实施；  2.验收依据：  2.1合同、招标文件、投标文件；  2.2供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；  2.3供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。  3.供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。  4.验收合格的条件：  4.1所供货物符合产品标准和合同的要求；  4.2在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；  4.3合同中规定的所有货物和材料均已交付；  4.4所供货物已通过使用单位组织的验收；  4.5所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 |
| **其他技术、服务要求** | 1.供应商应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品，符合国家法律规定和技术规格、质量标准的出厂原装合格产品。  2.技术支持：  供应商应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。  3.安装调试：  3.1安装地点：采购人指定地点；  3.2安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试，供应商应承担由此给采购人造成的损失；  3.3如供应商委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但供应商仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；  3.4安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；  3.5供应商免费提供合同货物的安装服务；  3.6供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。  4.供应商应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；  5.供货时提供有关的全套技术文件。  6.供应商应保证所提供的货物或其中任何一部分均不会侵犯第三方的知识产权。 |
| **培训** | 供应商应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训；  培训内容包括产品的功能、操作、日常维护、一般故障处理等内容；  供应商应提供相应的培训计划；  上述内容的实现方式、时间、地点、人数应在投标文件中详细说明。 |

**三、技术要求**

**1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

**2.需实现的功能或者目标：**

**2.1 所有定制类产品制造工艺、设计及结构要求：**

（1）制造工艺要求：折弯弧度明显、清晰、整齐，切边整齐、光滑不割手，连接部位位置均匀；焊接牢固，焊纹均匀一致，焊接位置合理、美观，无未焊透或裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理；产品抛光表面纹理一致，无尖角和毛刺；

（2）设计及结构要求：结构布局合理、实用，外形美观，整体质量安全、可靠。

**2.2 产品规格尺寸要求和说明：**

（1）采购清单中所有定制类产品已逐一标注具体规格尺寸要求，投标人应当严格按照采购人提出的规格尺寸进行投标响应，产品尺寸合理误差范围为±3㎜；

（2）采购清单中非定制类产品所标注的规格尺寸是各需求学校根据自身场地安装条件制定，投标人应尽可能的选择符合需求学校要求的尺寸的产品参加投标，但在不影响安装、整体美观度以及实际使用功能的前提下，允许存在合理的尺寸偏差。

（3）投标人应协助采购人因场地原因提出的部分产品尺寸的细微调整，产生的费用请各投标人在报价时综合评估，并计入投标总价。

2.3 由于部分产品的技术参数、功能、外观结构以及材质工艺无法逐一准确描述，因此在本章节技术要求中对部分产品提供了结构及功能示意图，结构及功能示意图仅仅是为了让各个投标人更好的理解本次采购的需求，并非对投标产品进行指定或指明，我们欢迎投标人选择其他同等档次或更优的产品参加本次投标。

2.4 本次采购中的所有不锈钢板、不锈钢圆方管、方管（含水、风、汽）、管路均要求为国标，其中灶具内水管采用紫铜管。学校（幼儿园）采购清单中定制品的不锈钢管、不锈钢可调脚材质等级如无明确标明的，一律要求使用不低于201等级的不锈钢制造。

▲**2.5 本次采购中的的所有燃气灶具使用的气源为管道天然气，投标人在炉灶、管道等设计时必须响应杭州市管道天然气的参数。投标人所投燃气灶具产品必须达到《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》三级或以上标准（投标时提供相关证明文件）。**

▲**2.6 投标人所提供的“工业和商用电热食品加工设备”的生产企业须具有有效的《全国工业产品生产许可证》；投标人所提供的“各种消毒柜、消毒（杀菌）灯等消毒产品”的生产企业须具有有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》；投标人所提供的其他产品在生产或销售中如涉及相关许可、认证等强制性规定的，应当符合其规定（投标时提供上述证书或相关证明材料的复印件，加盖投标人公章）。**

▲**2.7 采购清单中的设备如果国家有强制进行3C认证的，必须通过国家3C强制认证，交货时提供3C强制认证证书复印件加盖公章。**

**2.8 投标人所提供的产品质量标准均须符合国家、行业相关标准要求，上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。**

**2.9 拟派项目团队要求：**

（1）投标人应当根据采购需求以及自身经验，委派专业的项目服务团队承担合同履行工作。项目团队包含项目负责人、安全管理人员、安装调试等专业技术人员，专业技术人员应当符合国家相关资质要求；投标人拟派项目团队人员应当是投标人在职员工，具有社保缴纳或合同证明。

（2）本项目的安装可能涉及特种作业，投标人在项目团队人员委派时应充分考虑特种作业相关资格规定，指派符合相关规定的人员承担特种作业工作。

（3）投标文件中明确的人员在项目开展过程中不得擅自更换，如需更换应提前10个工作日以书面形式通知采购人，经采购人同意后方可更换。更换后的人员资质及经验不得低于更换前。

**2.10 质量管理和控制要求：**投标人应具备一定的质量管理和控制制度，严格把关产品质量，确保项目顺利实施。

**2.11 项目整体实施方案要求：**请投标人在投标时提出合理的项目整体实施方案，阐明实施节点以及各阶段工作内容。要求方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性。

**2.12 品质管理方案要求：**请投标人在投标时投标人应提出完整、有效的品质管理方案，方案应当科学、合理，确保合同履约过程中的质量控制完善。方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性

**2.13 安装调试实施方案要求：**请投标人在投标时投标人应提出完整、有效的安装调试实施方案，详细阐述安装调试的技术标准和质量控制措施。方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性。

**2.14 售后服务措施和方案要求：**请投标人在投标时提供详细完整的售后服务措施和方案（包括售后服务措施、售后服务机构和人员配置情况说明、售后服务质量保证措施、回访服务制度、技术培训等），要求提供的方案内容完整、清晰、明确，且具备可行性。

**3.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **（功能或者目标）、质量、安全、技术参考规格、物理特性等要求** | **参考图片** |
| **一、杭州市胜蓝中学** | | | | | |
| **1** | **燃气双眼大锅灶1** | **1** | **台** | 1.参考规格：2000\*1200\*800+350mm；  2.炉台面板采用≥1.0mm厚304不锈钢制作，其它采用≥0.7mm厚不锈钢板制作； 3.主体骨架用4#角铁； 4.整体式炉膛,具有火焰集中装置； 5.前置来水控制，水源接口为DN15,排污口为DN38； 6.功率：220V/0.5KW； 7.配锅两只。 |  |
| **2** | **燃气一大一小灶** | **1** | **台** | 1.参考规格：2000\*1200\*800+350mm；  2.炉台面板采用≥1.0mm厚304不锈钢制作，其它采用≥0.7mm厚不锈钢板制作； 3.主体骨架用4#角铁； 4.整体式炉膛,具有火焰集中装置； 5.前置来水控制，水源接口为DN15,排污口为DN38； 6.功率：220V/0.5KW；  7.配锅两只。 |  |
| **3** | **上翻门万能组合消毒柜** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*600\*1800mm；  2.板材采用≥0.8mm厚304不锈钢；  3.电压：220V； 4.紫外线功率：≥17W； 5.红外线功率：≥300W； 6.消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风； 7.消毒刀数量：≥20把； 8.消毒毛巾数量：≥24块； 9.消毒砧板数量：≥10块。 |  |
| **4** | **电热双门蒸饭车** | **1** | **台** | 1.参考规格：24盘（配饭盘24只）；  2.箱体主框采用≥1.0mm厚304不锈钢制作； 3.采用自锁门,门板厚度≥0.8mm； 4.具有低水位保护功能； 5.功率：380V/12KW\*2。 |  |
| **5** | **多功能切菜机1** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1160\*550\*1250mm；  2.生产能力：300-1200KG/H； 3.功率（约）：2.75KW。 |  |
| **6** | **三格保温台** | **3** | **台** | 1.参考规格：1200\*700\*800mm； 2.板材采用≥0.7mm厚304不锈钢；  3.配304不锈钢1/1机压份数盘连盖3个。 |  |
| **7** | **工作台** | **3** | **台** | 1.参考规格：1500\*600\*800mm； 2.台面板采用≥1.0mm厚304不锈钢制作，其它采用≥0.7mm厚不锈钢板制作；  3.采用φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚。 | 1697715834170.png |
| **8** | **调料台1** | **1** | **台** | 1.参考规格：600\*1200\*800+350mm； 2.台面板采用≥1.0mm厚304不锈钢制作，其它采用≥0.7mm厚不锈钢板制作； 3.采用φ38mm不锈钢圆通腿，φ32mm不锈钢下橫通，配不锈钢可调脚。 |  |
| **9** | **留样冰箱1** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：600\*750\*1900mm；  2.可调温度范围：0℃～+10℃；  3.电压：220V；  4.不锈钢外壳，不锈钢内胆，无氟环保冷媒；  5.柜内为整体发泡；  6.高效防漏加热丝置于箱体门框内，防止凝露产生；  7.带门锁。 | C:\Users\Lenovo\Documents\WeChat Files\wxid_c4t7xx6n0wpt22\FileStorage\Temp\04b0c904d62be6adb2893e20be97ed0.jpg |
| **二、杭州市安吉路实验学校（武林校区）** | | | | | |
| **1** | **长龙式全自动洗碗机** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：4450\*910\*1960mm  2.产品功能：洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具； 3.传送带最快速度：≥6米/分钟； 4.最大洗涤量：≥12960碟/小时（8寸碟）； 5.耗水量：≤360L/小时； 6.清洗温度：55-70℃； 7.喷淋温度：82-90℃； 8.总配电量：≤75KW； 9.机械控制，支持单键操作。出入口两端具有“一按式”按钮开关； 10.洗涤室的天顶和墙壁及机门均为双层不锈钢板结构，保温隔热； 11.360度环绕高温喷淋； 12.具有残渣过滤网，便于拆卸清洗； 13.具有红外线感应自动节能系统； 14.置顶式电控箱，设于视线水平高度；  15.机器全部采用304不锈钢，包括除渣篮、排水杆。 |  |
| **2** | **紫外线消毒灯** | **6** | **只** | 功率：220V/40W。 | rawend25 |
| **3** | **风幕机1** | **3** | **台** | 1.参考规格：L=1500㎜； 2.风口风速：最高≥11m/s，最低≥4m/s； 3.风量：≥1300m3/H； 4.噪音：≤65Hz。 | 风幕机 |
| **4** | **粘捕式灭蝇灯** | **11** | **台** | 1.电压：220V； 2.双管灭蝇灯，配套8W灯管 2支； 3.有效面积：≥90㎡。 |  |
| **5** | **粘板刀具消毒柜** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1200\*600\*1800㎜； 2.组合消毒柜，可消毒：筷子勺子、毛巾、刀具、菜墩、砧板； 3.不锈钢制作，板厚≥1.0㎜； 4.消毒方式：臭氧、紫外线+中温烘干，自动定时； 5.功率（约）：370W。 |  |
| **6** | **员工茶水吊柜** | **1** | **台** | 1.参考规格：900\*200\*900mm； 2.采用304不锈钢板制作，板厚≥0.8mm。 | OMXEK5KY0RN9S}SP10ABW~S |
| **7** | **洗碗机浸泡池（无背）** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*800\*860㎜； 2.水斗参考规格：1020\*590\*400㎜； 3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿、φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **8** | **洗手长槽** | **1** | **台** | 1.参考规格：2400\*500\*800/100mm； 2.选用304不锈钢板制作，台板厚≥1.0mm；支架为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板；  3.带5个水龙头位。 | 长水槽 |
| **9** | **洗手星盆1** | **2** | **台** | 1.参考规格：600\*450\*800+100㎜； 2.水斗参考规格：400\*300\*200㎜； 3.采用304不锈钢制作：台面板厚≥1.2㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜圆通腿、φ25\*0.8㎜下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **10** | **拖把池（连挂架）** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*(600+1200)㎜； 2.采用304不锈钢板制作：台面板厚≥1.0㎜，水斗板厚≥1.0㎜；采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿、φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 说明: T1g3 |
| **11** | **四门全冷冻冰箱（风冷）** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1220\*750\*1960㎜；  2.箱体内外采用304不锈钢；  3.采用环保发泡剂，制冷剂；  4.全铜管冷凝器； 5.具备门体自动回归及悬停装置； 6.温度：-15℃～-22℃； 7.功率（约）：0.75KW；  8.制冷方式：风冷无霜。 |  |
| **12** | **四层货架1** | **11** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*1800㎜； 2.采用304不锈钢方管制作，层外框采用38\*25\*0.8㎜不锈钢方管，层内档采用38\*25\*0.8㎜不锈钢方管制作格栅档，φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 四层货架 |
| **13** | **四层板架** | **10** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*1800㎜； 2.采用304不锈钢板制作，层板厚≥1.0㎜，加强筋板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **14** | **水池拼板** | **1** | **台** | 1.参考规格：300\*760\*850+100㎜； 2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0㎜，前围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿、φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | / |
| **15** | **双星盆台1** | **3** | **台** | 1.参考规格：1800\*760\*850/100㎜； 2.水斗参考规格：765\*550\*280㎜； 3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿、φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | C:\Users\djm\Pictures\双星盆台.png |
| **16** | **双星盆台2** | **1** | **台** | 1.参考规格：1500\*760\*800+100㎜； 2.水斗参考规格：530\*480\*280㎜； 3.采用304不锈钢制作，台面板厚≥1.2㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜圆通腿、φ25\*0.8㎜下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | C:\Users\djm\Pictures\双星盆台.png |
| **17** | **剖鱼星盆台** | **1** | **台** | 1.参考规格：1600\*760\*850+100㎜； 2.水斗参考规格：680\*550\*280㎜； 3.采用304不锈钢制作，台面板厚≥1.2㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜圆通腿、φ25\*0.8㎜下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 单沥单星水池 |
| **18** | **解冻星盆台** | **2** | **台** | 1.参考规格：1200\*760\*850+100mm； 2.水斗参考规格：1020\*550\*280mm； 3.采用304不锈钢制作：台面板厚≥1.2㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜圆通腿、φ25\*0.8㎜下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **19** | **双门热风循环消毒柜1** | **7** | **台** | 1.参考规格（约）：1310\*640\*1880mm； 2.功率（约）：4.4KW； 3.温度调节范围：30～150℃； 4.内外箱均为不锈钢板； 5.采用耐高温风机、不锈钢电热管、微电脑控制面板； 6.柜内配备不锈钢网框篮。 |  |
| **20** | **双眼燃气大锅灶1** | **4** | **台** | 1.参考规格：2200\*1250\*800+300mm； 2.台面及水围基板采用≥1.2㎜厚的304不锈钢； 3.炉身、炉背板采用≥1.0㎜厚的304不锈钢； 4.炉体骨采用L40\*40\*4㎜角铁，两层防腐处理； 5.炉膛为≥3㎜钢板，耐火棉隔热，耐火泥，一体炉膛砌结火位； 6.炉通脚采用φ50\*2㎜304不锈钢管，内含支撑炉身的钢柱以及调节高度的重力可调脚； 7.配ф760㎜锅、后置烟道； 8.前置来水控制，风气联动、电子点火、熄火保护装置； 9.功率：180W\*2/220V。 | 微信图片_20210903082249 |
| **21** | **一广一汤燃气炒灶** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*1250\*800+300mm； 2.台面及水围基板采用≥1.2㎜厚的304不锈钢； 3.炉身、炉背板采用≥1.0㎜厚的304不锈钢； 4.炉体骨为L40\*40角铁，两遍防腐处理； 5.炉膛为≥3㎜钢板，耐火棉隔热，耐火泥一体炉膛砌结火位； 6.具备重力可调脚； 7.一锅圈置一汤锅、后置烟道； 8.前置来水控制，风气联动；电子点火、熄火保护装置； 9.功率：180W/220V。 |  |
| **22** | **双门燃气蒸饭柜1** | **6** | **台** | 1.参考规格（约）：1200\*820\*1800mm；  2.蒸箱整机柜体全部采用304不锈钢板材制作，板材厚度≥0.8mm，内部全不锈钢加强；  3.箱体任何部位都用吸铁石测试无磁；  4.全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象；  5.304材质加长双u型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护；  6.电线符合国家CCC标准，配有接地标示，等电位标示；  7.具有自动进水功能，浮球为304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态自动泄压，水的蒸发量每小时≥10公斤；  8.柜体保温层采用高密度保温材料，不使用发泡工艺保温，加热管接头前置，保证长期使用维护方便。使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手； 9.隔条50%防脱落，符合国家标准； 10.可定时定温，缺水保护，过热保护； 11.箱体符合国家防倾倒标准。  12.配24个饭盘。饭盘材质304不锈钢，厚度≥0.8mm。 |  |
| **23** | **三门更衣柜1** | **6** | **台** | 1.参考规格：900\*500\*1850mm； 2.材质：钢制喷塑； 3.要求：采用≥0.7㎜厚的A3钢板。内加不锈钢挂衣横杆，一块层板、一面镜子、三门独立配锁。 | D:\新建文件夹\三门更衣管.png |
| **24** | **软连接1** | **1** | **台** | 4#角钢法兰，防火玻璃纤维织物，与风机进风口配套。 | / |
| **25** | **平板推车** | 2 | 辆 | 1.参考规格（约）：800\*600\*900mm；  2.选用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，底板加强筋采用1.0mm不锈钢模压成型推手。下配定向、万向脚轮各两个，带刹车擎。 | 平板推车 |
| **26** | **调料台2** | **1** | **只** | 1.参考规格：500\*1250\*800+300mm； 2.采用304不锈钢制作，台面板厚≥1.0㎜，前围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜圆通腿、φ25\*0.8㎜下橫通； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **27** | **调料台3** | **1** | **只** | 1.参考规格：900\*1250\*800+300mm； 2.采用304不锈钢制作，台面板厚≥1.0㎜，前围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜圆通腿、φ25\*0.8㎜下橫通； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **28** | **集气罩1** | **4.0** | **m²** | 1.参考规格：3380\*1200mm\*390mm； 2.采用304不锈钢板制作，罩体板厚≥1.0㎜。 |  |
| **29** | **集气罩2** | **7.3** | **m²** | 1.参考规格：6100\*1200\*390mm； 2.采用304不锈钢板制作，罩体板厚≥1.0㎜。 |  |
| **30** | **活动双层洁碟台** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*600\*860mm； 2.选用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，层板厚≥1.0mm，采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿,万向脚轮带刹车擎。 |  |
| **31** | **红外感应水龙头** | **2** | **个** | 1.工作电压：220V 50/60HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5.接水口口径为1/2"外螺纹； 6.符合GB 25501-2019标准要求  **▲7.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** | / |
| **32** | **工作台加档1** | **1** | **张** | 1.参考规格：1050\*760\*850mm； 2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2㎜，加强筋厚≥1.0mm，采用38\*25㎜\*0.8㎜不锈钢方管格栅档，φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 工作台加档 |
| **33** | **工作台加档2** | **10** | **张** | 1.参考规格：1800\*760\*850mm； 2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2㎜，加强筋厚≥1.0mm，采用38\*25㎜\*0.8㎜不锈钢方管格栅档、φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 工作台加档 |
| **34** | **工作台加档3** | **1** | **张** | 1.参考规格：700\*760\*800+100mm； 2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0㎜，加强筋厚≥1.0mm，采用38\*25㎜\*0.8㎜不锈钢方管格栅档、φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 工作台加档 |
| **35** | **高低组合柜** | **10** | **台** | 1.参考规格：上柜1900\*550\*950mm，下柜1900\*550\*1450mm； 2.采用304不锈钢制作：层板厚≥1.0㎜，门面板厚≥1.0㎜，侧板0.8㎜； 3.门面敷304不锈钢纱网。 |  |
| **36** | **多功能切菜机2** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1230\*580\*1280mm； 2.通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,能够将根茎类蔬果以及叶菜类蔬果等切成丁、片、丝条状；  3.双头型切菜机,可同时工作； 4.整机采用全不锈钢制作；  5.功率（约）：1.5KW。 | 多功能切菜机 |
| **37** | **电开水器（连底座）** | **2** | **台** | 1.额定容量：≥80L； 2.箱体内外304不锈钢，底座201不锈钢； 3.功率：12KW/380V。 | 电热开水器 |
| **38** | **单星盆台1** | **16** | **台** | 1.参考规格：1000\*760\*850+100mm； 2.水斗参考规格：820\*550\*280mm； 3.采用304不锈钢制作，台面板厚≥1.2㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜圆通腿、φ25\*0.8㎜下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **39** | **单向移门打荷台** | **9** | **台** | 1.参考规格：1800\*800\*800mm； 2.采用304不锈钢制作，台面板厚≥1.2㎜，加强筋厚≥1.0mm,门板厚≥0.8㎜，柜内层板厚≥1.0㎜； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **40** | **单冷水龙头1** | **34** | **个** | 1.座台式安装，单孔单温，鹅颈水嘴； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.陶瓷阀芯一字开形手柄； 4.开孔尺寸为25mm，进水接口为1/2"内螺纹；  5.符合GB 25501-2019标准要求。 **▲6.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** | 1551340543 |
| **41** | **单孔孔残食台** | **1** | **只** | 1.参考规格：1300\*760\*850+100mm； 2.304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm；  3.台面开残食孔，配≥70L活动垃圾桶1台。 | 残食台700 |
| **42** | **大米架1** | **5** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*300mm； 2.采用不锈钢方管制作，层外框采用38\*38\*0.8㎜不锈钢方管，层内档采用38\*25\*0.8㎜不锈钢方管。 |  |
| **43** | **大六格快餐盘** | **2500** | **个** | 1.大六格快餐盘；尺寸：350\*265\*25㎜； 2.304不锈钢材质，厚度≥1.0㎜。 |  |
| **44** | **厨房灭火装置（双瓶组）** | **2** | **套** | 1.药剂充装量：单瓶组药剂装置≥11L，双瓶组药剂装置≥22L； 2.联动性能单瓶组喷射时间≥20秒，喷射延迟时间≤1.0秒，水流联动阀自动切换时间≤2秒； 3.联动性能双瓶组喷射时间≥23秒，喷射延迟时间≤1.0秒，水流联动阀自动切换时间≤3秒； 4.具有释放机构及水流阀为机械式启动，四寸微电脑显示屏，万向节可调整角度式喷嘴； 5.产品具有灭火装置主机箱观察口。 | 未标题-2 |
| **45** | **洗碗机厢式排气罩** | **5** | **㎡** | 1.参考规格：4450\*1100mm\*390mm； 2.采用304不锈钢板制作：罩体板厚≥1.0㎜。 | IMG_258 |
| **46** | **油烟网罩** | **15.3** | **㎡** | 1.参考规格：11800\*1300\*390mm； 2.采用304不锈钢制作：罩体板厚≥1.0㎜，滤网板厚0.7㎜； 3.配防雾烟罩灯。 | IMG_258 |
| **47** | **不锈钢风管1** | **290** | **㎡** | 1.参考规格：1200\*500mm；  2.采用201不锈钢板制作，边长≥600mm，不锈钢板厚≥1.0mm，边长≤600mm，不锈钢板厚≥0.8mm,采用3#角钢法兰。 | C:/Users/Administrator/AppData/Local/Temp/picturecompress_20210901103302/output_95.pngoutput_95 |
| **48** | **不锈钢防火阀** | **1** | **台** | 1.不锈钢材质，壁厚≥1.5mm；  2.动作温度：150℃。 |  |
| **49** | **轴流风机1** | **1** | **台** | 1.功率：750W/380V； 2.排风量：≥7000m³/h； 3.风压：≥177pa。 |  |
| **50** | **厢式离心风机(排蒸汽)** | **1** | **台** | 1.功率：11KW/380V； 2.排风量：≥24000m³/h； 3.风压：≥900pa。 |  |
| **51** | **风机槽钢支架** | **1** | **台** | 1.8#槽钢制作，二遍防腐处理，与本项目风机搭配使用。 | / |
| **52** | **风机变频器** | **1** | **台** | 1.适配电机功率：18.5KW/380V； 2.节能率30%~50%； 3.智能静音；变频控制，无极调速； 5.一键设置；平滑启停，降低系统冲击;  6.与风机、净化器配套。 |  |
| **53** | **风机变频启动箱1** | **1** | **台** | 1.适配电机功率：11KW/380V； 2.节能率30%~50%； 3.智能静音；变频控制，无极调速； 4.一键设置；平滑启停，降低系统冲击。 | IMG_256 |
| **注：杭州市安吉路实验学校（武林校区）涉及旧设备拆除及搬放到校内指定位置，所需费用由投标人估算，计入投标总价。** | | | | | |
| **三、杭州市仙林实验幼儿园（新建和平园区）** | | | | | |
| **1** | **风幕机1** | **4** | **台** | 1.参考规格：L=1500mm；  2.风口风速：最高≥11m/s，最低≥4m/s；  3.噪音：≤65Hz。 | 风幕机 |
| **2** | **风幕机2** | **2** | **台** | 1.参考规格：L=900mm；  2.风口风速：最高≥11m/s，最低≥4m/s；  3.噪音：≤65Hz。 | 风幕机 |
| **3** | **灭蝇灯** | **7** | **台** | 1.适用面积：≥50㎡  2.灭蚊原理：粘捕式；  3.诱蚊方式：UVA紫光灯；  4.功率：220V/2\*8W。 |  |
| **4** | **挡鼠板1** | **1** | **块** | 1.参考规格：1400\*30\*600mm；  2.根据现场门宽\*30\*300mm，两块叠加高600mm便于取拿；  3.优质不锈钢板制作，面板背板双包，板厚≥0.8mm。 |  |
| **5** | **挡鼠板2** | **3** | **块** | 1.参考规格：900\*30\*600mm；  2.根据现场门宽\*30\*300mm，两块叠加高600mm便于取拿；  3.优质不锈钢板制作，面板背板双包，板厚≥0.8mm。 |  |
| **6** | **挡鼠板3** | **1** | **块** | 1.参考规格：1200\*30\*600mm；  2.根据现场门宽\*30\*300mm，两块叠加高600mm便于取拿；  3.优质不锈钢板制作，面板背板双包，板厚≥0.8mm。 |  |
| **7** | **封闭式残菜回收柜** | **2** | **台** | 1.参考规格：700\*700\*800mm；  2.选用304不锈钢板制作，抽屉式设计，台、车、桶全套；台面板厚≥1.0mm；台面开残食孔，带盖。 | clip_image15307 |
| **8** | **吹地机** | **3** | **台** | 1.功率：1000W/220V；  2.风速三档可调，配备一组大脚轮和手推柄。 |  |
| **9** | **三门更衣柜2** | **2** | **台** | 1.参考规格：900\*450\*1800mm；  2.采用A3钢板制作，面板厚≥0.8mm，外表喷塑。 |  |
| **10** | **拖把水池（连挂架）** | **1** | **台** | 1.参考规格：1000\*600\*(600+1200)mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm 304不锈钢下橫通；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 | 说明: T1g3 |
| **11** | **单冷水龙头2** | **1** | **台** | 1.座台式安装，单孔单温，鹅颈水嘴；  2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；  3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；  4.符合GB 25501-2019标准要求。  **▲5.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** | 混水龙头 |
| **12** | **开门存放柜** | **1** | **台** | 1.参考规格：900\*500\*1850mm；  2.采用304不锈钢板制作，柜体板厚≥1.0mm，门板厚≥0.8mm |  |
| **13** | **大米架1** | **2** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*300mm；  2.采用304不锈钢方管制作，层外框采用38\*38\*0.8mm 304不锈钢方管，层内档采用38\*25\*0.8mm 304不锈钢方管。 |  |
| **14** | **平板推车** | **1** | **辆** | 1.参考规格（约）：800\*600\*900mm；  2.选用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，底板加强筋采用1.0mm不锈钢模压成型推手。下配定向、万向脚轮各两个，带刹车擎。 | 平板推车 |
| **15** | **四门不锈钢纱网柜** | **2** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*1800mm；  2.采用304不锈钢板制作，层板厚≥1.0mm，加强筋板厚≥1.0mm，门面板厚≥1.0mm,采用304不锈钢细目纱网；  3.配201不锈钢可调式子弹脚、 | IMG_259 |
| **16** | **四门双温风冷冰箱** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1220\*750\*1960mm；  2.面板、内胆均采用304不锈钢制作；  3.全铜管冷凝器、风冷制冷；  4.电量：0.75KW/220V；  5.制冷温度：-2℃～10℃，-16℃～-22℃。 |  |
| **17** | **双星盆台3** | **1** | **台** | 1.参考规格：1800\*700\*850/100mm；  2.星盆参考规格：760\*480\*280mm；  3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm，三面围板厚≥1.0mm；  4.采用φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm 304不锈钢下橫通；  5.配201不锈钢可调式子弹脚。 | 双星盆台 |
| **18** | **单星盆台2** | **1** | **台** | 1.参考规格：1000\*700\*850/100mm；  2.星盆参考规格：820\*480\*280mm；  3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm，三面围板厚≥1.0mm；  4.采用φ38\*0.8mm304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm304不锈钢下橫通；  5.配201不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **19** | **单水池连平台** | **1** | **台** | 1.参考规格：1500\*700\*850/100mm；  2.星盆参考规格：760\*480\*280mm；  3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm；  4.采用φ38\*0.8mm304不锈钢圆通腿、—φ25\*0.8mm304不锈钢下橫通；5.配201不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **20** | **冷热混水龙头** | **10** | **个** | 1.座台式安装，双孔双温，鹅颈水嘴；  2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；  3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；  4.冷热接口开孔间距为152㎜，采用偏芯设计可微调（15㎜）；  5.开孔尺寸为25㎜，接口为标准4分外螺纹；  6.符合GB 25501-2019标准要求。  **▲7.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** | 1551340778 |
| **21** | **码墙架** | **3** | **台** | 1.参考规格：1200\*300\*300mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，加强筋厚≥0.8mm。 | 挂墙架 |
| **22** | **工作台下一层1** | **1** | **台** | 1.参考规格：1500\*600\*850mm;  2.选用304不锈钢板制作（包括加强档、筋），台面板厚≥1.2mm，不锈钢加强筋厚≥1.0mm,下置一层平板，板厚≥1.0mm；  3.万向脚轮两个带脚刹。 | 未标题-1 拷贝 |
| **23** | **四层货架2** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*1800mm；  2.采用304不锈钢板制作，层外框采用38\*25\*0.8mm 304不锈钢方管制作，层内档采用38\*25\*0.8mm 304不锈钢方管制作；  3.采用φ38\*0.8mm304不锈钢圆通腿；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 | 四层货架 |
| **24** | **菜墩刀具消毒柜** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1200\*600\*1800mm；  2.组合消毒柜，可消毒刀具、菜墩、砧板；  3.304不锈钢制作，板厚≥1.0mm；  4.消毒方式：臭氧、紫外线+中温烘干，自动定时；  5.功率（约）：370W。 |  |
| **25** | **单星盆台3** | **1** | **台** | 1.参考规格：700\*700\*800/100mm；  2.星盆参考规格：520\*480\*280mm；  3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm，三面围板厚≥1.0mm；  4.采用φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm 304不锈钢下橫通；  5.配201不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **26** | **工作台加档4** | **2** | **台** | 1.参考规格：1800\*800\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm；  3.采用38\*25mm\*0.8mm 304不锈钢方管格栅档、φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 | 工作台加档 |
| **27** | **双眼燃气大锅灶2** | **1** | **台** | 1.参考规格：2000\*1150\*800/300mm；  2.台面及水围基板采用厚≥1.2mm 304不锈钢；  3.炉身、炉背板采用厚≥1.0mm 304不锈钢；  4.炉体骨为L40\*40\*4mm角铁，两层防腐处理；  5.炉膛为3mm钢板，耐火棉隔热，耐火泥，一体炉膛砌结火位；  6.炉通脚采用φ50\*2mm201不锈钢管，内含支撑炉身的钢柱以及调节高度的重力可调脚；  7.配锅ф760mm，后置烟道；  8.前置来水控制，风气联动、风机单独控制；电子点火、熄火保护装置；  9.功率：180W\*2/220V。 |  |
| **28** | **单眼一汤燃气广锅灶** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*1150\*800/300mm；  2.台面及水围基板采用厚≥1.2mm 304不锈钢；  3.炉身、炉背板采用厚≥1.0mm 304不锈钢；  4.炉体骨为L40\*40\*4mm角铁，两层防腐处理；  5.炉膛为3mm钢板，耐火棉隔热，耐火泥，一体炉膛砌结火位；  6.炉通脚φ50\*2mm 201不锈钢管，内含支撑炉身的钢柱以及调节高度的重力可调脚；  7.配锅；  8.前置来水控制，风气联动、电子点火、熄火保护装置；  9.功率：180W/220V。 | _~$YJV$DY@~637X~2GZBE)N |
| **29** | **调料台4** | **1** | **台** | 1.参考规格：500\*1150\*800/300mm  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，前口下围板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm 304不锈钢下橫通；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **30** | **调料台5** | **1** | **台** | 1.参考规格：600\*500\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm304不锈钢下橫通；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **31** | **双门燃气蒸饭柜2** | **1** | **台** | 1.参考规格：≤1250\*950\*1700mm；  2.采用304不锈钢板制作，门面厚≥1.0mm，门后板厚≥0.8mm；  3.采用Φ50\*150\*2mm重力可调脚；  4.配304不锈钢饭盘26只，参考规格：600\*400\*50mm，壁厚≥0.7mm饭盘；  5.配分饭器1个、饭铲2把；  6.火排式燃烧器、电子点火、自动进水、熄火保护装置；  7.功率（约）：50w。 | rawen16 |
| **32** | **油网烟罩** | **8** | **㎡** | 1.参考规格：6150\*1300\*550mm；  2.采用304不锈钢板制作，罩体板厚≥1.0mm，加强筋厚≥1.0mmmm；  3.滤网板厚≥0.7mm，配防雾罩壳灯；  4.功率（约）：0.2KW。 |  |
| **33** | **双向移门打荷柜** | **2** | **台** | 1.参考规格：1800\*800\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板采用厚≥1.2mm，门板厚≥0.8mm，柜内层板、底板厚≥1.0mm；  3.配201不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **34** | **淘米水池（无背）** | **1** | **台** | 1.参考规格：1000\*800\*800mm；  2.星盆参考规格：820\*590\*280mm；  3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm，三面围板厚≥1.0mm；  4.采用φ38\*0.8mm304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm304不锈钢下橫通；  5.配201不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **35** | **感应龙头1** | **2** | **个** | 1.感应龙头，台式安装黄铜铸造水嘴；  **▲2.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** |  |
| **36** | **红外感应干手机** | **2** | **台** | 1.感应方式：红外线感应；  2.感应距离：15-20厘米；  3.风速：≥35L/s；  4.干手速度：≤10s；  5.防水等级：IPX4；  6.安全装置：过热、过流、低压、高压、超时保护。 |  |
| **37** | **工作台下一层2** | **1** | **台** | 1.参考规格：1000\*700\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 | 长方桌加平板 |
| **38** | **工作台下一层3** | **1** | **台** | 1.参考规格：1600\*700\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 | 长方桌加平板 |
| **39** | **四斗保温台** | **1** | **台** | 1.参考规格：1500\*700\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，，侧板厚≥0.8mm；  3.配不锈钢304份数盆，机压1/1深度100mm份数盘4只；  4.φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿；  5.配201不锈钢可调子弹脚；  6.数码控制防干烧、自动进水、自动恒温；  7.功率（约）：4KW。 |  |
| **40** | **紫外线消毒灯** | **3** | **台** | 功率：220V/40W | rawend25 |
| **41** | **工作台下一层4** | **1** | **台** | 1.参考规格：800\*760\*850/100mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，下层板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*0.8mm 304不锈钢圆通腿；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **42** | **双星盆台1** | **1** | **台** | 1.参考规格：1800\*760\*850/100mm；  2.星盆参考规格：780\*540\*280mm；  3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm，三面围板厚≥1.0mm；  4.采用φ38\*0.8mm304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm304不锈钢下橫通；  5.配201不锈钢可调式子弹脚。 | 双星盆台 |
| **43** | **单星盆台4** | **1** | **台** | 1.参考规格：1000\*800\*850/100mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm，三面围板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*0.8mm304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm304不锈钢下橫通；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **44** | **电开水器（连底座）** | **1** | **台** | 1.额定容量：≥80L；  2.箱体内外304不锈钢，底座201不锈钢；  3.功率：12KW/380V。 | 电热开水器 |
| **45** | **双门热风循环消毒柜2** | **2** | **台** | 1.规格（约）：1310\*640\*1880mm；  2.内外箱体采用304不锈钢制作，150℃立体循环风；  3.配不锈钢消毒筐，数控触摸面板；  4.功率（约）：4.4KW；  5.温度范围：20℃-150℃。 |  |
| **46** | **三翻门碗柜** | **3** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*1800mm；  2.采用304不锈钢板制作，层板厚≥1.0mm，门面板厚≥0.8mm，其它厚≥0.7mm；  3.配201不锈钢可调式子弹脚。 | 翻门保洁柜 |
| **47** | **挂墙洗手星连平台** | **2** | **台** | 1.参考规格：600\*450\*250/100mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm，三面围板厚≥1.0mm。 | QQ图片挂墙洗手星 |
| **48** | **留样冰箱2** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：600\*750\*1960mm；  2.功率：220V/0.5KW；  3.材质：304不锈钢；  4.制冷方式：风冷。 |  |
| **49** | **单星盆台5** | **1** | **台** | 1.参考规格：600\*750\*800/100mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm，水斗板厚≥1.0mm，三面围板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*0.8mm304不锈钢圆通腿、φ25\*0.8mm304不锈钢下橫通；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **50** | **单向移门操作台1** | **1** | **台** | 1.参考规格：1800\*750\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，加强筋厚≥1.0mm，门板厚≥0.8mm，柜内层板厚≥1.0mm；  3.配201不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **51** | **班级送餐车** | **9** | **辆** | 1.参考规格：500\*500\*760mm；  2.选用304不锈钢板制作，面板厚≥1.2mm；  3.内置ф200mm 304不锈钢圆桶、201不锈钢盖4个、下层定制304不锈钢碗筷框，碗筷框参考规格：450\*330\*240mm；  4.配万向、固定静音脚轮各2个，两个带脚刹。 | 说明: 班级送餐车 |
| **52** | **不锈钢绞肉机** | **1** | **台** | 1.功率（约）：1100W；  2.不锈钢机身，接触食物的零部件均符合食品安全卫生标准。 | 9aab6e1967f3bd59a56db62455307ab |
| **53** | **三层餐车** | **1** | **辆** | 1.参考规格：≤900\*500\*900mm  2.采用304不锈钢板制作，层板厚度≥1.0mm；  3.配5′双轴承重型PU定向、万向轮各两个，带刹车擎。 | 三层餐车 |
| **54** | **不锈钢变径管1** | **40** | **㎡** | 不锈钢1.0mm、3#角钢法兰。 | / |
| **55** | **离心风机（内置消音装置）** | **1** | **台** | 1.风量：≥16000ｍ³/h；  2.全压：900Pa；  3.功率：7.5KW/380V；  4.采用双进风后倾叶轮；  5.主轴采用40铬钢精工制作，经调质热处理；  6.柜体采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料；  7.电机采用全铜优质电机。 |  |
| **56** | **不锈钢油烟净化器** | **1** | **台** | 1.参考规格：≤1290\*1380\*730mm；  2.净化设备由201不锈钢外壳，数字电源，高压输出装置，高低压不锈钢电场等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质。数字电源可外接数码显示屏，显示设备的运行状态；  3.处理能力：16000ｍ³/h；  4.油烟净化率：≥95%。 |  |
| **57** | **不锈钢消音器2** | **1** | **台** | 1.参考规格：L=1500mm  2.不锈钢钢板0.7mm，内村消音棉；  3.与风机出风口配套使用。 |  |
| **58** | **电动机传动部降噪箱** | **1** | **台** | 镀锌钢板1.0mm，内村消音棉，与风机配套使用。 | / |
| **59** | **弹簧减震器1** | **4** | **只** | 承重≥150kg。 |  |
| **60** | **风机、净化器槽钢支架** | **2** | **个** | 8#槽钢，二遍防腐处理。 | / |
| **61** | **软连接2** | **1** | **个** | 玻璃纤维布材质，与风机净化器配套使用。 | / |
| **62** | **不锈钢防火阀** | **1** | **个** | 1.不锈钢材质，壁厚≥1.5mm；  2.动作温度：150℃。 | ../../../../Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/clip_image5269.png |
| **63** | **风机变频启动箱2** | **1** | **台** | 1.适配电机功率：7.5KW/380V；  2.节能率：30%~50%；  3.智能静音；  4.变频控制，无极调速。 |  |
| **四、杭州市现代实验小学（现代校区）** | | | | | |
| **1** | **大米架1** | **2** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*300mm； 2.采用不锈钢制作，层外框采用38\*25\*0.8㎜方管，层内档采用38\*25\*0.8㎜方管。 |  |
| **2** | **四层货架3** | **8** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*1800mm； 2.采用304不锈钢板制作，层板厚≥1.0㎜，加强筋板厚≥1.0㎜，采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **3** | **风幕机3** | **2** | **台** | 1.规格：L=1800㎜； 2.风口风速：最高11m/s，最低4m/s； 3.风量：≥1500m3/H； 4.噪音：≤66Hz。 | 风幕机 |
| **4** | **不锈钢台上式绞肉机** | **1** | **台** | 1.电机功率（约）：1.1KW；  2.生产能力：≥220kg/h；  3.不锈钢机身。 |  |
| **5** | **工作台加档1** | **1** | **张** | 1.参考规格：1500\*700\*800mm； 2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2㎜；  3.采用38\*25㎜\*0.8㎜不锈钢方管格栅档，φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 工作台加档 |
| **6** | **双星盆台4** | **1** | **台** | 1.参考规格：1800\*700\*800/100mm； 2.水斗参考规格：680\*490\*280mm； 3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜；  4.采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿、φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 5.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **7** | **单水池1** | **1** | **台** | 1.参考规格：800\*700\*800/100mm； 2.水斗参考规格：620\*490\*280mm； 3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜；  4.采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿、φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 5.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **8** | **工作台加档2** | **2** | **张** | 1.参考规格：1800\*800\*800mm； 2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2㎜；  3.采用38\*25㎜\*0.8㎜不锈钢方管格栅档、φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 工作台加档 |
| **9** | **刀具砧板组合消毒柜** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1200\*500\*1800mm； 2.组合消毒柜，可消毒筷子勺子、毛巾、刀具、菜墩、砧板； 3.优质不锈钢制作，板厚≥1.0㎜； 4.消毒方式：臭氧、紫外线+中温热风烘干，自动定时； 5.功率（约）：370W。 |  |
| **10** | **四层货架4** | **2** | **只** | 1.参考规格：1200\*500\*1800mm； 2.采用不锈钢方管制作，层外框采用38\*25\*0.8㎜不锈钢方管，层内档采用38\*25\*0.8㎜不锈钢方管制作格栅档；  3.采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 四层货架 |
| **11** | **调料台6** | **1** | **只** | 1.参考规格：500\*1250\*800/300mm； 2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0㎜，前围板厚≥1.0㎜；  3.采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿、φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **12** | **单眼燃气大锅灶** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*1250\*800/300mm； 2.采用304不锈钢板制作，台面及水围基板厚≥1.2mm，炉身、炉背板厚≥1.0mm； 3.炉体骨为L40\*40\*4mm角铁，两层防腐处理； 4.炉膛为≥3mm钢板，耐火棉隔热，耐火泥，一体炉膛砌结火位； 5.炉通脚采用φ50mm不锈钢管，内含支撑炉身的钢柱以及调节高度的重力可调脚； 6.配锅ф860mm、后置烟道； 7.前置来水控制，风气联动、电子点火、熄火保护装置；  8.功率：180W/220V。 |  |
| **13** | **挂墙洗手星盆** | **1** | **台** | 1.参考规格：600\*450\*250+100mm； 2.采用304不锈钢板制作：台面板厚≥1.0㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜。 | QQ图片挂墙洗手星 |
| **14** | **红外感应干手机** | **3** | **台** | 1.感应方式：红外线感应； 2.感应距离：15-20厘米； 3.风速：≥35L/s； 4.干手速度：≤10s； 5.防水等级：IPX4； 6.安全装置：过热、过流、低压、高压、超时保护。 |  |
| **15** | **双层板工作台** | **4** | **台** | 1.参考规格：1800\*700\*800mm； 2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2㎜，层板厚≥1.0㎜，不锈钢框架式加强筋厚≥1.0㎜，采用φ38㎜\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 3.配201或以上等级不锈钢可调脚， | 长方桌加平板 |
| **16** | **紫外线消毒灯** | **3** | **台** | 功率：220V/40W | rawend25 |
| **17** | **单水池2** | **2** | **台** | 1.参考规格：600\*600\*800/100mm； 2.水斗参考规格：420\*390\*280； 3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜；  4.采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿，φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 5.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **18** | **拖把沥干水池** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*600/1200mm； 2.选用304不锈钢板制作，通脚为Φ38不锈钢管，配置不锈钢可调脚，配落水器；带后挡板，台面板厚≥1.0mm；  3.配单星盆，带沥干架。 | 拖把水池加挂架 |
| **19** | **暖饭暖汤台柜** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*700\*800mm； 2.选用304不锈钢板制作，板厚≥1.0mm；  3.具有数码控制面板、双层保温、自动进水缺水保护装置；  4.功率（约）：3KW。 | 双眼保温汤桶 |
| **20** | **单向移门操作台2** | **1** | **台** | 1.参考规格：1500\*600\*800mm； 2.采用304不锈钢制作：台面板厚≥1.2㎜，层板厚≥1.0㎜，不锈钢框架式加强筋厚≥1.0㎜，移门厚≥0.8mm； 3.配201或以上等级不锈钢可调脚， |  |
| **21** | **电开水器（连底座）** | **1** | **台** | 1.额定容量：≥80L；  2.箱体内外304不锈钢，底座201不锈钢；  3.功率：12KW/380V。 | 电热开水器 |
| **22** | **残食工作台** | **1** | **台** | 1.参考规格：1500\*700\*800mm 2.选用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿；φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | 残菜回收台 拷贝 |
| **23** | **双门热风循环消毒柜3** | **1** | **台** | 1.规格（约）： 1310\*650\*1880mm；  2.箱体为201不锈钢，厚度≥0.7mm；  3.支持温度数码显示；  4.自动回归双层隔热门，强磁吸附，优质重力脚，每台配不锈钢篮筐8个；  5.温度调节范围：30-150℃； 6.功率（约）： 4.4KW。 |  |
| **24** | **三层点心架** | **2** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*1500mm； 2.采用不锈钢方管制作，层外框采用38\*25\*0.8㎜不锈钢方管，层内档采用38\*25\*0.8㎜不锈钢方管制作格栅档，采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿； 3.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **25** | **洗手长槽** | **1** | **台** | 1.规格：2400\*500\*800/100mm； 2.选用304不锈钢板制作，台板厚≥1.0mm；  3.采用Φ38\*0.8mm不锈钢圆管、φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通，配置不锈钢可调脚，不锈钢落水器；带后挡板。  4.带5个水龙头位。 | 长水槽 |
| **26** | **洗手星盆2** | **2** | **台** | 1.参考规格：600\*450\*800/100mm； 2.水斗参考规格：350\*300\*200mm； 3.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.0㎜，水斗板厚≥1.0㎜，三面围板厚≥1.0㎜；  4.采用φ38\*0.8㎜不锈钢圆通腿，φ25\*0.8㎜不锈钢下橫通； 4.配201或以上等级不锈钢可调式子弹脚。 | QQ图片单星盆台 |
| **27** | **单冷水龙头2** | **16** | **个** | 1.座台式安装，单孔单温，鹅颈水嘴； 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄； 4.符合GB 25501-2019标准要求； **▲5.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** | 1551340543 |
| **28** | **冷热混水龙头** | **3** | **个** | 1.座台式安装，双孔双温，鹅颈水嘴；  2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；  3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；  4.冷热接口开孔间距为152㎜，采用偏芯设计可微调（15㎜）；  5.开孔尺寸为25㎜，接口为标准4分外螺纹；  6.符合GB 25501-2019标准要求。  **▲7.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** | 1551340778 |
| **29** | **感应龙头1** | **3** | **只** | 1.感应龙头，台式安装黄铜铸造水嘴； **▲2.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** |  |
| **30** | **双门电蒸饭柜1** | **1** | **台** | 1.参考规格：≤1200\*850\*1700mm；  2.采用304不锈钢板制作，内胆板厚≥0.8mm，轨道板厚≥1.0mm；  3.采用Φ50\*150\*2mm 201不锈钢重力可调脚；  4.配304不锈钢饭盘26只，规格：600\*400\*50mm，壁厚≥0.7mm；  5.配分饭器1个、饭铲2把；  6.具备自动进水装置；  7.功率：12KW\*2/380V。 | IMG_281 |
| **注：杭州市现代实验小学（现代校区）涉及原旧集气罩拆、改、装，改造后尺寸为200\*1200\*550MM，以上拆、改、装工作由中标人承担，投标人自行估算所需的费用，并计入投标总价。** | | | | | |
| **五、杭州市风华中学** | | | | | |
| **1** | **调料台7** | **3** | **台** | 1.参考规格：500\*1250\*800/350mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，前封板厚≥1.0mm；  3.采用φ38\*1.0mm304不锈钢圆通腿、φ25\*1.0mm304不锈钢下橫通；  4.配201不锈钢可调式子弹脚。 |  |
| **2** | **双眼燃气大锅灶3** | **2** | **台** | 1.参考规格：2200\*1250\*800/350mm；  2.台面、水围基板、炉身、炉背板采用304不锈钢制作，台面、水围基板厚≥1.2mm，炉身、炉背板厚≥1.0mm；  3.炉体骨为L40\*40\*4mm角铁，两层防腐处理；  4.炉膛为≥3mm钢板，耐火棉隔热，耐火泥，一体炉膛砌结火位；  5.炉通脚采用φ50mm不锈钢管，内含支撑炉身的钢柱以及调节高度的重力可调脚； 6.配锅ф860mm两口、后置烟道；  7.前置来水控制，风气联动、电子点火、熄火保护装置；  8.功率：180W\*2/220V。 |  |
| **3** | **双门电蒸饭柜2** | **4** | **台** | 1.参考规格：1250\*850\*1650mm；  2.采用304不锈钢板制作，内胆板厚≥0.8mm；轨道板厚≥1.0mm；  3.采用Φ50\*150\*2mm 201不锈钢重力可调脚；  4.标配304不锈钢饭盘24只，饭盘参考规格：600\*400\*50mm，壁厚≥0.8mm； 5.功率：12KW\*2/380V；  6.具备自动进水装置。 | IMG_281 |
| **4** | **四门风冷全冷冻冰箱** | **2** | **台** | 1.参考规格（约）：1220\*750\*1960mm；  2.内外箱体采用304不锈钢板制作；  3.整体发泡弹性回归铰链，化霜水自动蒸发；  4.采用全铜管冷凝器；  5.制冷方式：风冷；  6.温度：-15℃~22℃。 |  |
| **5** | **不锈钢静电式油烟净化器1** | **1** | **台** | 1.参考规格：1290\*1280\*1330mm；  2.净化设备由201不锈钢外壳，数字电源，高压输出装置，高低压不锈钢电场等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质。数字电源标配数码显示屏，显示设备的运行状态；  3.功率：4KW/220V；  4.处理能力：42000ｍ³/h；  5.油烟净化率：≥90%。 |  |
| **6** | **不锈钢变径管2** | **50** | **㎡** | 不锈钢1.0mm，4#角钢法兰 | IMG_260 |
| **六、杭州市朝晖幼儿园（朝七一部）** | | | | | |
| **1** | **双层工作台** | **2** | **张** | 1.参考规格：1800\*700\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面板厚≥1.2mm，下层板厚≥1.2mm； 3.采用φ38mm\*1.2mm不锈钢圆通腿，配不锈钢可调式子弹脚。 | 双层工作台 |
| **2** | **单眼大锅灶（燃气）** | **1** | **台** | 1.参考规格：1100\*1100\*800+300mm； 2.面板采用304不锈钢制作，炉面采用冲压面板，后档板厚≥1.2mm，围板、水槽盖板厚≥1.0mm；  3.炉底部分采用≥3mm厚铁板，主体骨架用40\*40\*3.5mm角钢，φ63mm不锈钢炉脚，M22mm炉脚螺丝；  4.前置来水控制，配不锈钢节能预混炉头，配置熄火保护装置，配中压鼓风机、可调脚；  5.功率：220V/250W。 | 图片包含 游戏机, 炉子  描述已自动生成 |
| **3** | **单门燃气蒸饭箱** | **1** | **台** | 1.参考规格：700\*550\*1700mm；  2.内胆采用304制作，门面板厚≥1.0mm，围板及操作面板厚≥1.0mm； 3.支持温度控制，采用自动进水； 4.配置10个304材质饭盆； 5.水系统采用不锈钢水阀，不锈钢水管； 6.配重工业型脚。配熄火保护； 7.功率：1KW/220V。 | u=2288655473,1415558640&gp=6 |
| **4** | **四层格栅货架** | **3** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*1800mm； 2.选用304不锈钢板制作，层板厚≥1.0mm，下衬加宽加强； 3.采用φ38\*1.0mm脚管，配有可调子弹脚。 |  |
| **5** | **留样冰箱3** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）： 480\*490\*830mm；  2.温度：+2—+10℃； 3.功率：250W； 4.制冷剂：R134a。 | 打开门的冰箱  中度可信度描述已自动生成 |
| **6** | **双门热风循环消毒柜4** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1310\*650\*1980mm； 2.材质：304不锈钢； 3.容积：≥720L； 4.温度范围：20℃-150℃。 | 美厨消毒柜 |
| **7** | **轴流风机2** | **1** | **台** | 1.风量:6000m3/h；  2.功率（约）：1.5KW/380V。 | 轴流风机 |
| **8** | **油烟净化器** | **1** | **台** | 1.处理风量：≥2500m3/h； 2.适合环境：初始油烟浓度≤18mg/m³。 | 桌子上放着微波炉  中度可信度描述已自动生成 |
| **9** | **排烟风管** | **20** | **㎡** | 1.采用不锈钢制作,板厚≥0.8㎜； 2.配密封圈、法兰、吊杆。 | 风管 |
| **七、杭州市春蕾中学（王马校区）** | | | | | |
| **1** | **不锈钢风管2** | **100** | **㎡** | 1.参考规格：800\*600mm；  2.采用201不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，角钢法兰； 3.配密封圈、吊杆。 | 风管 |
| **2** | **箱式离心风机（内置消音装置）1** | **1** | **台** | 1.风量：≥16000ｍ³/h；  2.全压：900Pa；  3.柜体采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料；  4.电机采用全铜电机。 |  |
| **3** | **不锈钢静电式油烟净化器2** | **1** | **台** | 1.净化设备由201不锈钢外壳，数字电源，高压输出装置，高低压不锈钢电场等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质。数字电源标配数码显示屏，显示设备的运行状态；  2.处理能力：16000ｍ³/h；  3.油烟净化率：≥90%。 |  |
| **4** | **不锈钢消音器1** | **1** | **台** | 1.规格：与风机出风口适配，长1.5米；  2.采用≥0.8mm厚不锈钢钢板制作，内村消音棉。 |  |
| **5** | **弹簧减震器2** | **4** | **只** | 承重≥120kg。 |  |
| **6** | **风机、净化器槽钢支架** | **1** | **台** | 8#槽钢材质，二遍防腐处理。 | / |
| **7** | **风机软连接** | **1** | **个** | 防火玻璃纤维材质，与风机、净化器配套使用。 | / |
| **8** | **不锈钢防火阀** | **1** | **台** | 1.不锈钢材质，壁厚≥1.5mm；  2.动作温度：150℃。 | ../../../../Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/clip_image5269.png |
| **9** | **风机变频启动箱2** | **1** | **台** | 1.适配电机功率：7.5KW/380V；  2.节能率可达30%~50%；  3.智能静音；  4.变频控制，无极调速。 |  |
| **10** | **风机变频启动箱3** | **1** | **台** | 1.适配电机功率：1.5KW/380V；  2.节能率可达30%~50%；  3.智能静音；  4.变频控制，无极调速。 |  |
| **八、杭州市春蕾中学（仙林校区）** | | | | | |
| **1** | **不锈钢风管2** | **30** | **㎡** | 1.参考规格：800\*600mm；  2.采用201不锈钢板制作，板厚≥1.0mm，角钢法兰； 3.配密封圈、吊杆。 | 风管 |
| **2** | **箱式离心风机（内置消音装置）2** | **1** | **台** | 1.风量：≥20000ｍ³/h；  2.全压：900Pa；  3.柜体采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料；  4.电机采用全铜电机。 | IMG_256 |
| **3** | **不锈钢静电式油烟净化器3** | **1** | **台** | 1.净化设备由201不锈钢外壳，数字电源，高压输出装置，高低压不锈钢电场等组成。其中外壳和电场均采用不锈钢材质。数字电源标配数码显示屏，显示设备的运行状态；  2.处理能力：20000ｍ³/h；  3.油烟净化率：≥90%。 | IMG_256 |
| **4** | **弹簧减震器1** | **4** | **只** | 承重≥150kg。 | IMG_256 |
| **5** | **风机、净化器槽钢支架** | **1** | **台** | 8#槽钢材质，二遍防腐处理。 | / |
| **6** | **风机软连接** | **1** | **个** | 防火玻璃纤维材质，与风机、净化器配套使用。 | / |
| **7** | **风机变频启动箱1** | **1** | **台** | 1.适配电机功率：11KW/380V；  2.节能率30%~50%；  3.智能静音；变频控制，无极调速；  4.一键设置；平滑启停。 | IMG_256 |
| **8** | **风机变频启动箱3** | **1** | **台** | 1.适配电机功率：1.5KW/380V；  2.节能率：可达30%~50%；  3.智能静音；  4.变频控制，无极调速。 | IMG_257 |
| **9** | **双门电蒸饭柜1** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1200\*850\*1700mm；  2.采用304不锈钢板制作，内胆板厚≥0.8mm，轨道板厚≥1.0mm；  3.采用Φ50\*150\*2mm 201不锈钢重力可调脚；  4.配304不锈钢饭盘26只，规格：600\*400\*50mm，壁厚≥0.7mm；  5.配分饭器1个、饭铲2把；  6.具备自动进水装置；  7.功率：12KW\*2/380V。 | IMG_281 |
| **10** | **双门热风循环消毒柜5** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1310\*640\*1880mm；  2.采用不锈钢制作，150℃立体循环风，具有数控面板； 3.功率（约）：4.5KW； 4.温度范围：20℃-150℃。 |  |
| **11** | **小工作台** | **2** | **台** | 1.参考规格：400\*500\*（430+370）mm；  2.采用304不锈钢板制作，不锈钢面板厚≥1.0mm；  3.采用38\*38\*0.8mm不锈钢方管腿，不锈钢可调子弹脚。 | IMG_265 |
| **12** | **四门双温冰箱（直冷）** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1220\*750\*1960mm；  2.功率：0.75KW/220V；  3.温度：0℃～+10℃；-6℃～-18℃；  4.不锈钢内胆外壳； 5.具有门体自动回归及悬停装置。 |  |
| **九、珠碧二弄学校** | | | | | |
| **1** | **更衣柜** | **1** | **台** | 1.参考规格：1240\*500\*1800mm；  2.门板厚度≥0.8mm、侧板厚度≥0.8mm、层板厚度≥0.8mm、加强筋厚度≥0.8mm；  3.配六扇门（带锁），内置活动挂衣杆。 | IMG_256 |
| **2** | **大米架2** | **2** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*200mm；  2.立柱：采用38\*38\*1.0mm不锈钢管；  3.格栅：采用38\*25\*1.0mm不锈钢管；  4.横挡：采用38\*25\*1.0mm不锈钢管。 | IMG_258 |
| **3** | **四层平板架** | **3** | **台** | 1.参考规格：1200\*500\*1800mm；  2.采用304不锈钢板制作，骨架厚≥1.0mm，平板厚≥1.0mm；  3.脚管采用φ38mm\*1.0mm 201不锈钢管，下配可调节子弹脚。 | IMG_259 |
| **4** | **挡鼠板4** | **1** | **套** | 1.参考规格：1000\*600\*18mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm，含导轨及插板。 | IMG_260 |
| **5** | **四门双机双温冰箱** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1220\*680\*1930mm；  2.使用固态过滤器，产品能在43℃的环境温度下正常工作；  3.具备电子控制器、电子显示器；  4.整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整；  5.配备门体自动关闭结构；  6.门体内衬板、内箱、外箱为不锈钢材质；  7.冷藏温度：5℃～-5℃；冷冻温度：-6℃～-18℃；  8.容量：≥800L。 | IMG_261 |
| **6** | **残菜回收台1** | **1** | **套** | 1.参考规格：1100\*750\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面厚≥1.0mm，加强筋厚≥1.0mm；  3.垃圾桶车脚轮：4-5寸聚氨酯静音万向脚轮，带刹车；  4.下配不锈钢垃圾桶1个。 | IMG_262 |
| **7** | **单星大水池1** | **2** | **台** | 1.参考规格：1000\*750\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板、斗厚≥1.0mm；  3.可调子弹脚，厚≥1.0mm，配落水器及栏渣片。 | IMG_263 |
| **8** | **冷热水双温龙头** | **11** | **套** | 1.座台式安装，双孔双温平颈水嘴；  2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理；  3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄；  4.冷热接口开孔间距为203mm，采用偏芯设计可微调（15mm）；  5.开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹；  6.符合GB 25501-2019标准要求；  **▲7.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** | IMG_264 |
| **9** | **工作台** | **1** | **张** | 1.参考规格：1100\*600\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm；  3.脚管采用不锈钢管，厚≥1.0mm。 | IMG_265 |
| **10** | **双星水池1** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*600\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板、斗厚 mm1.0mm；  3.可调子弹脚，厚≥1.0mm，配落水器及栏渣片。 | IMG_266 |
| **11** | **单星剖鱼台** | **1** | **台** | 1.参考规格：1200\*600\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板、斗厚≥1.0mm；  3.可调子弹脚，厚≥1.0mm，配落水器及栏渣片。 | IMG_267 |
| **12** | **挂墙双层架1** | **2** | **台** | 1.参考规格：1500\*300\*600mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm，下层板厚≥1.0mm，加强筋厚≥1.0mm；  3.脚管采用φ38mm\*0.8mm不锈钢管。 | IMG_269 |
| **13** | **挂墙式开水器** | **1** | **台** | 1.挂墙架采用304不锈钢板制作，厚≥1.2mm；  2.功率/电压：9KW/380V； 3.水箱容积：≥60L。 | IMG_270 |
| **14** | **双层工作台1** | **1** | **张** | 1.参考规格：1400\*800\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm；  3.脚管采用厚≥1.0mm不锈钢管。 | IMG_280 |
| **15** | **挂墙刀具消毒柜** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：540\*140\*650mm；  2.采用紫外线消毒模式，外壳采用304不锈钢制作，采用防紫外线墨色玻璃制作柜门；  3.功率/电压：15-30W/220V。 | IMG_272 |
| **16** | **调料平台** | **3** | **台** | 1.参考规格：450\*1100\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面厚≥1.0mm；  3.脚管采用厚≥1.0mm不锈钢管，配有可调子弹脚。 | IMG_273 |
| **17** | **燃气双眼大锅灶2** | **1** | **台** | 1.参考规格：2000\*1200\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作,面板厚≥1.2mm，其它厚≥1.0mm,底板厚≥0.8mm，后背宽度100mm；  3.炉膛为耐高温材料，配全预混式节能炉头；  4.炉灶噪音在≤65分贝，热效率达到国家I级标准，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.02%以下；  5.配高频电子点火及熄火保护装置，燃气泄漏报警。 | IMG_274 |
| **18** | **中餐燃气炒菜灶** | **1** | **台** | 1.参考规格：1800\*1200\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作,面板厚≥1.2mm，其它厚≥1.0mm,底板厚≥0.8mm，后背宽度100mm；  3.炉膛为耐高温材料，配全预混式节能炉头；  4.炉灶噪音≤65分贝，热效率达到国家I级标准，干烟气中CO(a=1)环境排放标准0.02%以下；  5.配高频电子点火及熄火保护装置，燃气泄漏报警。 | IMG_275 |
| **19** | **双门双控智能电蒸饭箱** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：1200\*850\*1550mm；  2.板材采用304不锈钢制作，上层（箱）外壳厚≥1.0mm，内桶厚≥0.8mm，水胆炉膛厚≥1.0mm，门外板厚≥1.0mm，门内板厚≥0.8mm；  3.内置2\*14蒸饭格（可放置2\*14个蒸饭盘）；  4.304不锈钢电热管加热，配自动进水装置，缺水保护装置；  5.配微电脑控制面板，数字显示定时定温；  6.密封条采用食品级硅胶条；  7.门采用不锈钢双把手；  8.电热管连接线采用国标耐高温线；  9.配泄压阀，配304不锈钢饭盘24个、饭铲1把；  10.电压/功率：380V/12KW\*2门。 | IMG_276 |
| **20** | **单星大水池2** | **1** | **台** | 1.参考规格：900\*800\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板、斗厚≥1.0mm；  3.可调子弹脚，厚≥1.0mm，配落水器及栏渣片。 | IMG_277 |
| **21** | **商用平冷冰箱(冷藏型）** | **2** | **台** | 1.参考规格（约）：1800\*800\*800mm；  2.使用固态过滤器，产品能在43℃的环境温度下正常工作；  3.电子控制器、电子显示器；  4.整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整；  5.配备门体自动关闭结构；  6.门体内衬板、内箱、外箱为不锈钢材质；  7.冷藏温度：0℃～5℃；  8.容量：≥440L。 | IMG_278 |
| **22** | **移门调理台** | **1** | **台** | 1.参考规格：1800\*800\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm，门板、层板、底板厚≥1.0mm。 | IMG_279 |
| **23** | **双层工作台2** | **1** | **张** | 1.参考规格：1200\*800\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm；  3.脚管采用不锈钢管，厚≥1.0mm。 | IMG_280 |
| **24** | **单星洗手水池** | **1** | **台** | 1.参考规格：450\*400\*250mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板、斗厚≥1.0mm；  3.可调子弹脚厚≥1.0mm，配落水器及栏渣片。 | IMG_281 |
| **25** | **感应龙头2** | **1** | **台** | 1.工作电压：220V 50/60HZ；  2.工作水压：0.1-0.6MPa；  3.可接冷热混水，出水温度可调；  4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理；  5.接水口口径为1/2"外螺纹；  6.产品符合CJ/T 194-2014、GB 25501-2019标准要求；  **▲7.提供有效的节能产品认证证书扫描件。** | IMG_282 |
| **26** | **干手机** | **1** | **台** | 1.ABS工程塑料材质；  2.风速：≥90m/s；  3.干手时间：≤10s。 | IMG_283 |
| **27** | **挂衣架** | **1** | **台** | 1.参考规格：L=1000mm；  2.采用304不锈钢板制作，厚≥1.0mm。 | IMG_284 |
| **28** | **杀菌灯** | **1** | **组** | 1.灯管采用30w紫外线杀菌灯管；  2.覆盖面积≥30m2；  3.灯管采用石英玻璃；  4.采用铝合金支架；  5.绝缘灯架头；  6.功率/电压：约30W/220V。 | IMG_285 |
| **29** | **双层工作台3** | **1** | **张** | 1.参考规格：1800\*650\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm；  3.脚管采用不锈钢管，厚≥1.0mm。 | IMG_286 |
| **30** | **双层工作台4** | **1** | **张** | 1.参考规格：600\*650\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm；  3.脚管采用不锈钢管，厚≥1.0mm。 | IMG_287 |
| **31** | **单星水池** | **1** | **台** | 1.参考规格：600\*650\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板、斗厚≥1.0mm；  3.可调子弹脚厚≥1.0mm，配落水器及栏渣片。 | IMG_288 |
| **32** | **留样冰箱4** | **1** | **台** | 1.参考规格（约）：430\*480\*650mm；  2.温度：2℃~8℃；  3.功率：220V/85W。 | IMG_289 |
| **33** | **双星水池2** | **2** | **台** | 1.参考规格：1500\*700\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板、斗厚≥1.0mm；  3.可调子弹脚厚≥1.0mm，配落水器及栏渣片。 | IMG_290 |
| **34** | **残菜回收台2** | **1** | **套** | 1.参考规格：900\*700\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，台面厚≥1.0mm；加强筋厚≥1.0mm；  3.垃圾桶车脚轮：4-5寸聚氨酯静音万向脚轮带刹车；  4.下配垃圾桶1个。 | IMG_291 |
| **35** | **开水器（连底座）** | **1** | **台** | 1.底座采用304不锈钢板制作，底座面厚≥1.2mm；  2.配落水器；  3.功率/电压：12KW/380V； 4.水箱容积：≥80L。 | IMG_292 |
| **36** | **挂墙双层架2** | **1** | **台** | 1.参考规格：2400\*300\*600mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm，下层板厚≥1.0mm，加强筋厚≥1.0mm不锈钢板；  3.脚管采用φ38mm\*0.8mm不锈钢管。 | IMG_293 |
| **37** | **双层工作台5** | **1** | **张** | 1.参考规格：1500\*750\*800mm；  2.采用304不锈钢板制作，面板厚≥1.0mm；  3.脚管采用厚≥1.0mm不锈钢管。 | IMG_294 |
| **38** | **双门热风循环消毒柜6** | **2** | **台** | 1.参考规格（约）：1310\*640\*1880mm；  2.内外箱均为优质不锈钢板；  3.采用耐高温风机、304不锈钢加热管（表面二次电镀防护）及微电脑控制板；  4.柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈；  5.内箱板材厚≥0.7mm，外箱板材厚≥0.8mm；  6.外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化镀锌板。 | IMG_295 |
| **39** | **三角阀** | **34** | **个** | 加长柄 | IMG_296 |
| **40** | **进水软管** | **34** | **根** | 双温 | IMG_297 |
| **41** | **诱捕式灭蝇灯** | **6** | **台** | 1.覆盖面积≥80㎡；  2.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇；  3.功率/电压：20W/220V； | IMG_298 |
| **42** | **风幕机4** | **4** | **台** | 1.参考规格：L＝1000—1500mm；  2.风速：≥8m/s；  3.风量：≥1380 m³/h；  4.噪音：≤50分贝。 | IMG_299 |
| **43** | **油烟一体机** | **2** | **台** | 1.参考规格（约）：2200\*1300\*1000mm；  2.电源：380V，风机功率：2.2KW；  3.外壳材质：不锈钢；  4.配置：内置静电油烟净化单元以及自带抽风动力，带LED防爆照明灯，配不锈钢过滤网，油烟净化率：≥98%；三个出风口；  5.电场主体采用不锈钢压模制作；  6.电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子；  7.设备电源为智能数字高频高压电源，内置微电脑芯片，可选自高效、延长清洗周期、安全等工作模式，高压数字电源发生器需配置有电流调节功能，并带有多项保护功能，包括软启动、电场短路保护、放电跳停功能、电源过载保护和变压器过温保护等多重保护功能，确保设备安全；  8.为有效收集油烟粒子和去除气味，每个电源能给主体电场提供高压，电压14-16KV；  9.高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。 | IMG_300 |
| **44** | **不锈钢排油烟罩连罩上封板** | **2.6** | **m²** | 1.参考规格：2000\*1300\*1000mm；  2.采用304不锈钢制作，板厚≥1.0mm，板材经油膜拉丝工艺处理；  3.配备新风面板，新风口设置有蜂窝过滤板。烟罩设置有岗位送风口。 | IMG_301 |
| **45** | **轴流风机3** | **1** | **台** | 安装区域：蒸饭车，参考规格：4#。 | IMG_302 |
| **46** | **不锈钢排烟风管** | **15** | **m2** | 1.采用201不锈钢板制作，板材厚≥1.0mm；  2.采用3号角钢法兰。密封垫采用阻燃材料，室内横管采用焊接工艺。 | IMG_303 |
| **47** | **铝合金风口** | **1** | **台** | 采用铝合金制作，与排烟设备配套使用。 | / |
| **48** | **灭火系统** | **1** | **套** | 1.箱体采用不锈钢材质，自带≥18个高压细水雾喷嘴；  2.为环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃，灭火时间：≤2s；  3.质保期：≥6年；  4.灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能；  5.本装置灭火剂喷射时间≥26s，同时具备较好的抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅。 | IMG_304 |

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* |
| 1 | 投标人自2021年1月以来（以合同签订日期为准）同类合同业绩，每提供一项得1分，最高得3分（证明材料：同时提供合同和用户验收报告，否则不得分）。 | 3 | 客观分 | 业绩 |
| 2 | 投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的节能产品认证证书（扫描件）的，每有1个得1分，最高得1分；  投标产品属于品目清单范围且提供国家确定的认证机构出具的有效的环境标志产品认证证书（扫描件）的，每有1个得1分，最高得1分。  注：政府强制采购节能产品的除外。 | 2 | 客观分 | 政策功能 |
| 3 | 不符合（负偏离）技术要求中标注“▲”条款（不可偏离）的投标文件无效，满足或明显优于采购文件明确的全部技术条款要求的该项得满分；  技术条款低于技术要求（负偏离）的每项扣2分；  负偏离13项及以上的投标无效。 | 26 | 客观分 | 响应程度 |
| 4 | 项目实施规划方案（包括整体实施方案、分解节点、跟踪实施）（评分范围：4,3,2,1,0）。 | 4 | 主观分 | 项目实施规划方案 |
| 5 | 品质管理管控方案（包括产品品质管理管控过程、专职品控人员和相应的品控标准、确保产品生产过程中质量控制完善的措施）（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 5 | 主观分 | 品质管理管控方案 |
| 6 | 安装服务实施方案（包括送货安装时间及项目负责人、专业技术安装人员、装卸人员的数量、经验、专业技术能力）（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 5 | 主观分 | 安装服务实施方案 |
| 7 | 售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、响应时间、服务方式、人员配备、应急服务等）（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 5 | 主观分 | 售后服务方案 |
| 8 | 配件、附件、备品备件准备和保障措施（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 5 | 主观分 | 备品备件保障方案 |
| 9 | 样品尺寸符合性情况（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 5 | 主观分 | 样品分 |
| 10 | 样品整体美观程度情况（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 5 | 主观分 | 样品分 |
| 11 | 样品细节工艺情况（评分范围：5,4,3,2,1,0）。 | 5 | 主观分 | 样品分 |
| 9 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 | 客观分 | / |

\***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式、时间和条件**

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

**1.5 货物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.5.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.5.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***合同专用条款*** 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 履约保证金**

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证，乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。

2.20.2 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 ***合同专用条款*** 个工作日内将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.22合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.4 | 合同签订后5个工作日内甲方支付合同金额40%到合同约定的乙方账户。  项目验收合格后，甲方自收到全额发票后5个工作日内将合同金额60%支付到合同约定的乙方账户。 |
| 1.5.1 | 自合同签订之日起60日内交付。 |
| 1.5.2 | 各需求学校 |
| 1.5.3 | 现实交付 |
| 1.6.7 | 无 |
| 1.7 | 1.7.2 |
| 1.7.1 | 无 |
| 1.7.2 | 甲方所在地 |
| 2.3.2 | 乙方 |
| 2.4.1 | 无 |
| 2.4.3 | 在交付期限内自行安排装运，并在货物起运前提前告知采购人。 |
| 2.8 | 由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 2.12.3 | 3个工作日 |
| 2.12.4 | 1个工作日；3个工作日 |
| 2.16.1 | 5个工作日内 |
| 2.16.3 | 采用本行业通用标准。 |
| 2.20.1 | 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。 |
| 2.20.2 | 7个工作日 |
| 2.22 | 一式肆份，双方各执贰份。 |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江求是招标代理有限公司：

我方参与2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目【招标编号：QSZB-Z(H)-B24115(GK)】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江求是招标代理有限公司：

我方参加你方组织的2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目【招标编号：QSZB-Z(H)-B24115(GK)】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江求是招标代理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目【招标编号：QSZB-Z(H)-B24115(GK)】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江求是招标代理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目【招标编号：QSZB-Z(H)-B24115(GK)】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明**

**（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江求是招标代理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江求是招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目【招标编号：QSZB-Z(H)-B24115(GK)】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注**  **（如果有）** |
| **一、杭州市胜蓝中学** | | | | | | | |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、杭州市安吉路实验学校（武林校区）** | | | | | | | |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、杭州市仙林实验幼儿园（新建和平园区）** | | | | | | | |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **四、杭州市现代实验小学（现代校区）** | | | | | | | |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **五、杭州市风华中学** | | | | | | | |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **六、杭州市朝晖幼儿园（朝七一部）** | | | | | | | |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **七、杭州市春蕾中学（王马校区）** | | | | | | | |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **八、杭州市春蕾中学（仙林校区）** | | | | | | | |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **九、珠碧二弄学校** | | | | | | | |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）：** | | | | | | | |
| **投标报价（大写）：** | | | | | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件

**附件1：****残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_杭州市拱墅区教育发展服务中心\_单位的2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

杭州市拱墅区教育发展服务中心、浙江求是招标代理有限公司：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目【招标编号：QSZB-Z(H)-B24115(GK)】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目【招标编号：QSZB-Z(H)-B24115(GK)】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目【招标编号：QSZB-Z(H)-B24115(GK)】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市拱墅区教育发展服务中心 的 2024年杭州市拱墅区教育系统部分学校厨房设备采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.不锈钢防火阀，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.大米架1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.电开水器（连底座），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.风机、净化器槽钢支架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.紫外线消毒灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.不锈钢风管2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.单冷水龙头2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.弹簧减震器1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.风机变频启动箱1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

10.风机变频启动箱2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

11.风机变频启动箱3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

12.风机软连接，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

13.风幕机1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

14.感应龙头1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

15.工作台加档1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

16.工作台加档2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

17.红外感应干手机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

18.冷热混水龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

19.平板推车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

20.双门电蒸饭柜1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

21.双星盆台1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

22.洗手长槽，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

23.燃气双眼大锅灶1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

24.燃气一大一小灶，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

25.上翻门万能组合消毒柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

26.电热双门蒸饭车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

27.多功能切菜机1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

28.三格保温台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

29.工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

30.调料台1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

31.留样冰箱1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

32.长龙式全自动洗碗机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

33.粘捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

34.粘板刀具消毒柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

35.员工茶水吊柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

36.洗碗机浸泡池（无背），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

37.洗手星盆1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

38.拖把池（连挂架），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

39.四门全冷冻冰箱（风冷），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

40.四层货架1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

41四层板架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

42.水池拼板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

43.双星盆台2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

44.剖鱼星盆台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

45.解冻星盆台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

46.双门热风循环消毒柜1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

47.双眼燃气大锅灶1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

48.一广一汤燃气炒灶，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

49.双门燃气蒸饭柜1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

50.三门更衣柜1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

51.软连接1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

52.调料台2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

53.调料台3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

54.集气罩1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

55.集气罩2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

56.活动双层洁碟台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

57.红外感应水龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

58.工作台加档3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

59.高低组合柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

60.多功能切菜机2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

61.单星盆台1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

62.单向移门打荷台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

63.单冷水龙头1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

64.单孔孔残食台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

65.大六格快餐盘，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

66.厨房灭火装置（双瓶组），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

67.洗碗机厢式排气罩，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

68.油烟网罩，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

69.不锈钢风管1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

70.轴流风机1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

71.厢式离心风机(排蒸汽)，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

72.风机槽钢支架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

73.风机变频器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

74.风幕机2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

75.灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

76.挡鼠板1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

77.挡鼠板2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

78.挡鼠板3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

79.封闭式残菜回收柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

80.吹地机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

81.三门更衣柜2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

82.拖把水池（连挂架），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

83.开门存放柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

84.四门不锈钢纱网柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

85.四门双温风冷冰箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

86.双星盆台3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

87.单星盆台2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

88.单水池连平台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

89.码墙架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

90.工作台下一层1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

91.四层货架2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

92.菜墩刀具消毒柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

93.单星盆台3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

94.工作台加档4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

95.双眼燃气大锅灶2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

96.单眼一汤燃气广锅灶，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

97.调料台4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

98.调料台5，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

99.双门燃气蒸饭柜2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

100.油网烟罩，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

101.双向移门打荷柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

102.淘米水池（无背），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

103.工作台下一层2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

104.工作台下一层3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

105.四斗保温台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

106.工作台下一层4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

107.单星盆台4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

108.双门热风循环消毒柜2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

109.三翻门碗柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

110.挂墙洗手星连平台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

111.留样冰箱2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

112.单星盆台5，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

113.单向移门操作台1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

114.班级送餐车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

115.不锈钢绞肉机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

116.三层餐车，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

117.不锈钢变径管1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

118.离心风机（内置消音装置），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

119.不锈钢油烟净化器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

120.不锈钢消音器2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

121.电动机传动部降噪箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

122.软连接2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

123.四层货架3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

124.风幕机3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

125.不锈钢台上式绞肉机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

126.双星盆台4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

127.单水池1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

128.刀具砧板组合消毒柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

129.四层货架4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

130.调料台6，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

131.单眼燃气大锅灶，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

132.挂墙洗手星盆，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

133.双层板工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

134.单水池2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

135.拖把沥干水池，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

136.暖饭暖汤台柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

137.单向移门操作台2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

138.残食工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

139.双门热风循环消毒柜3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

140.三层点心架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

141.洗手星盆2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

142.旧集气罩拆改及安装，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

143.旧水池上下水、开孔不锈钢水斗安装，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

144.调料台7，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

145.双眼燃气大锅灶3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

146.双门电蒸饭柜2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

147.四门风冷全冷冻冰箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

148.不锈钢静电式油烟净化器1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

149.不锈钢变径管2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

150.双层工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

151.单眼大锅灶（燃气），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

152.单门燃气蒸饭箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

153.四层格栅货架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

154.留样冰箱3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

155.双门热风循环消毒柜4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

156.轴流风机2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

157.油烟净化器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

158.排烟风管，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

159.箱式离心风机（内置消音装置）1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

160.不锈钢静电式油烟净化器2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

161.不锈钢消音器1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

162.弹簧减震器2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

163.箱式离心风机（内置消音装置）2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

164.不锈钢静电式油烟净化器3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

165.双门热风循环消毒柜5，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

166.小工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

167.四门双温冰箱（直冷），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

168.更衣柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

169.大米架2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

170.四层平板架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

171.挡鼠板4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

172.四门双机双温冰箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

173.残菜回收台1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

174.单星大水池1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

175.冷热水双温龙头，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

176.工作台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

177.双星水池1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

178.单星剖鱼台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

179.挂墙双层架1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

180.挂墙式开水器，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

181.双层工作台1，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

182.挂墙刀具消毒柜，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

183.调料平台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

184.燃气双眼大锅灶2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

185.中餐燃气炒菜灶，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

186.双门双控智能电蒸饭箱，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

187.单星大水池2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

188.商用平冷冰箱(冷藏型），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

189.移门调理台，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

190.双层工作台2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

191.单星洗手水池，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

192.干手机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

193.挂衣架，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

194.杀菌灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

195.双层工作台3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

196.双层工作台4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

197.单星水池，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

198.留样冰箱4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

199.双星水池2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

200.残菜回收台2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

201.开水器（连底座），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

202.挂墙双层架2，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

203.双层工作台5，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

204.双门热风循环消毒柜6，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

205.三角阀，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

206.进水软管，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

207.诱捕式灭蝇灯，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

208.风幕机4，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

209.油烟一体机，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

210.不锈钢排油烟罩连罩上封板，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

211.轴流风机3，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

212.不锈钢排烟风管，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

213.铝合金风口，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

214.灭火系统，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**投标人名称(电子签名)：**

**日期： 年 月 日**

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

▲3、《中小企业声明函》填写不全（从业人员、营业收入、资产总额在中小企业划型标准规定中不涉及的除外），或未按照《中小企业声明函》要求填写的，视为未提供《中小企业声明函》，不享受中小企业扶持政策。