|  |
| --- |
|  |
| 2025年义蓬街道交通设施更新维修项目 |
| 招标文件  **（电子招投标）** |
| 编号: QTCG-GK-2025-104 |
|  |
| 杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处 |
| 浙江华夏工程管理有限公司  2025年07月09日 |

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

2025年义蓬街道交通设施更新维修项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年7月30日09点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：QTCG-GK-2025-104**

**项目名称：**2025年义蓬街道交通设施更新维修项目

预算金额（元）：1000000.00

最高限价（元）：1000000.00

采购需求：2025年义蓬街道交通设施更新维修项目，简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件第三部分采购需求。

**合同履约期限：2年，详见招标文件**

**本项目接受联合体投标：** 是； 否

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小微企业承接，提供中小企业声明函；

服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

供应商应以联合体形式参加，并按要求提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中，中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，按要求提供中小企业声明函；

供应商应以合同分包形式参加，并按要求提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中，中小企业合同金额应当达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商提供的所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，无需再向中小企业分包，按要求提供中小企业声明函；

1. 本项目的特定资格要求：

无。

有特定资格要求： ，该特定条件的法律法规据： 。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2025年7月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2025年7月30日09点30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2025年7月30日09点30分00秒（北京时间）

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；项目是否接收备份文件，以前附表说明为准。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处

地 址：杭州市钱塘区义府大街668号

传 真： /

项目联系人（询问）：王军伟

项目联系方式（询问）：0571-82193765

质疑联系人：马凯

质疑联系方式：0571-82193765(请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

2.采购代理机构信息

名 称：浙江华夏工程管理有限公司

地 址：萧山区金城路540号心意广场3幢1802室

传 真：/

项目联系人（询问）：冯雅琳

项目联系方式（询问）：15858274344

质疑联系人：傅翔

质疑联系方式：0571-57572683

（请通过以下路径在线提起质疑：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表）

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：萧山区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传 真：/

联系人 ：匡老师

监督投诉电话：0571-87807798

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的一：2025年义蓬街道交通设施更新维修项目，属于 其他未列明 行业；  注：中小企业划型标准详见附件8。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以就 采购进口产品。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，详见评分标准。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效） |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供有效的资信证明文件。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。  强制采购。产品： 。▲对实施政府强制采购，**投标人就相应的投标产品未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效**。  □优先采购节能产品。产品：  □优先采购环保产品。产品：  ☑无。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》和《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资有关事项的通知》，供应商若有融资意向，详见本采购文件尾页《关于钱塘区政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州钱塘区管理委员会官网查看信用融资相关政策及各相关银行服务方案、联系方式。 |
| 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：不收取。  **采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **采购机构代理费用** | 代理费用以中标价为基数，根据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)规定的收费标准，结合中标折扣率40%计算。单个项目实际费用不足 2000 元，按 2000元计取。(代理服务费由各招标项目中标(成交)单位支付) |
| 14 | **资格审查和信用信息审查** | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 15 | **质疑接收人及答复** | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告  **线上提交质疑方式：政采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。**  本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由**采购人**进行答复。  涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由**采购代理机构**进行答复。 |
| 16 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| 联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 招标文件第四部分评审因素对应的要求及第五部分采购合同的内容视为采购需求的一部分。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

1. **定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3 支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予20%的扣除），用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（招标文件第四部分评标办分法明确具体的扣除比例，未明确的，给予6%的扣除）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4 支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5 平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.1 在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3 供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4 供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218。

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5. 招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

1. **开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

1. **投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

**▲投标文件至少应包括以下文件。**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.3中小企业声明函。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标文件资料准确无误。

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。如果本项目分多个标项的，投标人应按所投标项提交相应的投标文件。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

1. **投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

1. **备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

1. **投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

1. **投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

**四、开标**

**18. 开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**五、资格审查**

1. **资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

1. **信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**六、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**七、定标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

## **24.及时复核供应商材料。**在评审结束后、合同签订前，采购人应及时通过网站查询、原件核对等方式对中标供应商在投标文件中涉及客观分评审内容的检测报告、认证证书等资料的真实性进行复核，复核情况详细记录，并纳入采购档案。发现供应商提供虚假材料的，应及时书面报告本级财政部门。

**八、合同授予**

**25.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**26. 合同的签订**

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**27. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## **28.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

**九、电子交易活动的中止**

**29. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

29.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

29.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

29.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

29.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

29.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

30.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**十、验收**

**31. 验收**

31.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

31.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

**第三部分 采购需求**

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

## 招标一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 2025年义蓬街道交通设施更新维修项目 | 详见招标需求 | 项 | 1 |  |

1. **招标需求**

**1、技术需求**

**一、项目概况**

**1、项目名称**：2025年义蓬街道交通设施更新维修项目；

**2、项目地点**：本项目位于杭州市钱塘区义蓬街道；

**3、最高限价**：1000000元；

**4、项目基本情况：**1、本项目费用的主要内容包括货款、完成施工、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、利润、货到就位及安装、调试和试运行、保修、竣工验收、养护、巡查、备品备件、技术培训、售后服务及其他所需的所有税金和费用。

2、投标时，按招标文件提供的货物清单进行折扣率报价。如中标，项目最终实施的数量根据现场实际发生情况或采购人的需求进行确定,合同的最终结算金额=每一项限价\*实际的工程量\*中标折扣率予以支付。供应商最终结算服务费用总额不能超过标项预算金额。中标人应该做好所承接业务的总结算金额的统计工作，如果总结算金额超过供应商中标标项预算，中标人应及时自行终止承接甲方的委托任务和甲方合同，超过标项预算的费用采购人将不予支付，中标人需自行承担相关风险。

注：

①完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部费用；

②投标采用折扣率报价（如下浮10%，则折扣率报价为90.00%），折扣率报价需保留到小数点后二位。折扣率报价不得高于100%，否则按无效报价处理。

▲**③投标报价采用所有货物清单统一折扣率，若有各单项的折扣率不一致的，将被视为投标无效。**

1. **服务要求**

1、货物质保期：验收合格并交付使用后12个月（易耗品易耗件除外）；

2、服务标准：

1）、质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除相应的履约保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，设备维修仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。

2）、投标人应配置至少1名管理人员，维修点须设在采购人附近15公里范围内，以上处理所有的维修服务，须提供24小时服务。

3）、如因产品质量不合格、放置、搬运、安装不到位、施工过程中、维护不到位（含临时移动信号灯维护不当）等一切因中标人原因对招标人、第三方造成的人身或财产安全等造成损害的，所有后果与责任均由中标人承担。

4）、由于外力原因造成的损坏，需中标人负责维修，维修费用如发生重复索赔1次以上情况，一经发现中标人须向采购人支付索赔金额的2-5倍的罚款。

5）、项目管理人员一旦确定，人员不得变更（除不可抗力外），因不可抗力需要更换项目管理人员的，其名单须事先征得招标人书面同意，更换人员必须与被换人员具有相同的资质和经验，应当做好工作交接，确保项目能够顺利进行。因上述原因更换人员，中标人未做好工作交接造成项目工作未能按时完成等后果的，招标人有权要求中标人承担相应的违约责任，并要求中标人赔偿招标人因此所受全部损失。

3、响应能力

中标人维修人员须在接到维修电话后30分钟内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。要求一般故障在1小时内、重大故障在48小时内修复。维修点须提供足够的备件以适应采购人维修需求，投标人应在投标时明确维修点的人员配置情况。

4、验收标准：

1）、中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。采购人对样品（如有）验收合格后，双方共同签署验收样品合格证书，在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

2）、投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

3）、如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。

5、备品备件及耗材等要求：

移动信号灯备品不少于2台。

**三、技术要求**

（一）技术规范包括但不限于以下规范

1）GB5768—2009《道路交通标志和标线》国家标准。

2）DB33/T 818—2010《城市道路交通标志和标线设置规范》省标。

3）GB/T16311—1996《道路交通标线质量要求和检测方法》国家标准。

4）JTJ001—2003《公路工程技术标准》行业标准。

5）JT/T279—1995《公路交通标志板技术条件》行业标准。

6）GB/T18833-2002《公路交通标志反光膜》行业标准。

7）GAT652—2007《公安交通管理外场设备》行业标准。

8）GB14887—2003《道路交通警示灯》国家标准。

9）GB7000.1—2003《灯具一般安全要求与试验》国家标准。

10）GB/T8417《灯光信号颜色》国家标准。

11）GB/T2423《电工电子产品环境试验》国家标准。

12）JT/T751-2009《翻板式可变标志》。

13）DBJ08-39-1994《道路交通管理设施设置技术规范》。

14）GB50009-2001《建筑结构荷载规范》。

15）GB50017《钢结构设计规范》。

16）JTG\_F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》。

17）GB2893-2008《安全色》

18）杭公交〔2010〕129号《杭州市城市道路交通设施设置细则》。

其他有效规范。

（二）主要原材料要求

1.中标人所用主要原材料均需提供质保单或产品质量合格证或权威机构的产品质量报告。

2.如涉及交通部核发的交通工程产品批量生产安装准用证书或交通运输部颁发的交通工程施工质量合格证书的，必须无条件满足。

3、除清单项目特征所述外，按国标、省标，各设施至少有如下要求：

（1）标志材料

A．交通标志由标志板和支撑件两部分组成。标志板包括标志面、标志底板、滑槽和铆钉等部件，支撑件包括立柱、横梁、法兰盘、抱箍和紧固件等。交通标志及支撑件的技术要求及检测方法应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827）中相关规定。

B．无论内部照明、外部照明，标志钢构件、支撑灯具的构件等均应进行防腐处理；照明等器件应耐久可靠，性能优良，检修方便。

C．标志底板采用铝合金板材的性能应满足《一般工业用铝及铝合金板、带材第2部分：力学性能》(GB/T 3880.2)规定，采用薄钢板材质性能应符合《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 708)、《连续热镀锌钢板及钢带》(GB/T 2518)、《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》(GB/T 11253)等有关标准的规定。

D．交通标志立柱、H型钢、槽钢、钢管等钢构件材料，应符合现行《碳素结构钢》（GB/T 700）、《结构用无缝钢管》(GB/T 8162)、《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)、《热轧H型钢和部分T型钢》(GB/T 11263)等规定的要求。

（2）标志配件材料

A．滑槽的材质应选择与标志底板性能相当的同类材料，铆钉材质和性能应符合《沉头铆钉》(GB/T 869)的有关要求，并尽可能与标志底板及滑槽的材质相匹配。

B．抱箍和紧固件应采用碳素结构钢或合金结构钢制作。紧固件的外形尺寸和机械性能应符合《紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件》(GB/T 16938)、《紧固件机械性能》(GB/T 3098)等的规定。

C．交通标志配件应进行防腐处理，防腐层质量应符合《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226)的有关规定。

D．按照GB5768.2规定，除另有规定的情况除外，标志面应采用逆反射材料制作或安装照明设施，也可根据地形、日照情况采用发光式。逆反射性能材料包括反光膜、反光涂料和反射器。标志面的逆反射材料主要为反光膜，反光膜的逆反射性能应符合现行《公路交通标志反光膜》(GB/T 18833)规定，并根据反射等级要求选择合适的反光膜颜色。

（3）标线材料

A．道路交通标线应采用耐久性、反光性能良好的涂料，根据不同道路等级选取适当的标线材料。为预防交通事故的发生，采用反光标线。

B．路面交通标线涂料可分为溶剂型涂料标线、热熔型涂料标线、水性涂料标线、双组分涂料标线，各种涂料的性能应符合《路面标线涂料》(JT/T 280)规定。

C．路面采用彩色防滑标线时，标线涂料的色度性能应符合《安全色》(GB 2893)的要求，反光型路面标线涂料的逆反射系数应符合《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T 16311)的规定。

D．预成型标线带（粘贴标线、雨夜防滑成型标线）材料由热塑性材料构成，热塑性材料一般为聚合材料、颜料及玻璃的均匀混合物，并在热塑性材料反光表面外嵌入玻璃珠层。

E．应在道路交通标线中添加玻璃微珠、雨夜反光陶瓷珠等填充材料，以提升道路安全等级，标线填充材料应符合《路面标线用玻璃珠》(JT 446)的要求。

（4）信号监控设施

A．道路交通信号控制机能改变道路交通信号顺序、调节配时并控制道路交通信号灯运行，应具备完备的故障检测和自动诊断功能，发现故障后应采取适当措施以确保交通信号的安全，发出故障警示信号，信号机物理结构性能要求、电源电气装置要求及材料功能要求应符合《道路交通信号控制机》（GA 47）要求。

B．道路交通信号灯按照光源可分为白炽灯、低压卤钨灯、点阵式LED和大功率LED等几种规格类型，信号灯外壳一般采用铁、铝等金属材料或聚碳酸酯工程塑料、玻璃钢或其他工程塑料制成，信号灯的技术要求、试验方法、检验规则、安装要求应符合《道路交通信号灯》(GB14887)、《道路交通信号灯安装规范》(GB14886)规定。

C．LED可变信息标志的技术要求、产品材质、实验方法等应符合《高速公路LED可变信息标志技术条件》(JT/T 431)、《高速公路LED可变信息标志》(GB/T 23823)的规定，可变信息标志的安装示例参考附录H。

（5）防腐

A．交通产品防腐技术主要有镀锌处理、纳米防腐处理、热喷铝（锌）复合涂层和喷塑等，防腐层厚度及规格要求满足《公路用防腐蚀粉末涂料及涂层》(JT600.4）中的规定。

B．交通安全设施产品中，所有钢构件均应进行防腐处理，除满足《公路交通安全设施施工技术规范》（JTGF71）的规定外，还应满足《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GBT18226）的规定。产品材质为薄钢板的，薄钢板表面的防腐处理应符合《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T18226)的要求。

（6）沥青

沥青路面施工应确保安全，有良好的劳动保护。沥青拌和厂应具备防火设施，配制和使用液体石油沥青的全过程严禁烟火。使用煤沥青时应采取措施防止工作人员吸入煤沥青或避免皮肤直接接触煤沥青造成身体伤害。如发生安全事故的，由中标人承担责任。

4、标准规范问题：中标人所用所有产品须符合国标标准（如标志、标牌字体等一切涉及国标的产品），如因不规范发生无法使用的情况，后期涉及拆除，修改，安装等所有费用由中标人承担。

**（三）对投标人的要求**

1.采购人可以提供的条件。

（1）负责提供有关资料，做好施工期间协调工作。

（2）按期付款，保证项目建设资金。

（3）提供有关技术规范及要求。

（4）按有关技术规范及要求对中标人施工的质量数量进行验收存档。

（5）如遇管理规定需要调整及设计更改项目，采购人均应以书面形式通知中标人。

（6）负责对义蓬街道辖区交通安全设施的新增、调整、规划设置的具体指导。

（7）负责对原有交通安全设施的维修工作进行具体业务指导。

（8）审核中标人每月的工程量、工作数据和经费决算。

（9）审核维护和更新设施材料。

（10）负责中标人施工质量安全监管。

（11）工程任务书的签发、回收、存档。

（12）组织每月工作例会，进行讲评。

2.投标人的义务

（1）按采购人提供的交通设施新增、维护工作任务单及有关技术规范进行施工，确保项目质量。

（2）服从采购人、监理工作的进程安排，及时进场并保证工期。

（3）接到采购人更改通知时，按更改要求进行工程项目更改，并向监理报备。

（4）应严格按本次招投标的规定要求履行并承担自己的职责。

（5）按采购人提供的任务要求、合同条款、技术规范和工程量清单和材料的要求，承担项目的设计施工、建成及其缺陷修复工作。

（6）所使用的主要原材料均需要提供检测报告或质量保证单。

（7）接受采购人的各项工作业务指导。

（8）负责施工场地的安全文明生产。

（9）建立项目施工的质量保证体系。

（10）负责交通安全设施施工场地、车辆、机械设备、原材料等的施工保障。

（11）每月向采购人上报当月的工作量、工作数据、工作小结等。

（12）对区内的交通安全设施无权自行增设与调整。

（13）负责对其管辖范围所有设施检查、维护，发现不安全因素和隐患须及时排除，确保管辖范围的所有设施的正常安全使用。

（14）接受采购人、监理对文明施工、安全施工、质量、施工时效等的监管。

（15）及时反馈联系单。

（16）安全检查职责。负责交通设施的安全检查，消除安全隐患。

（17）中标人应提供正常维护工作必须的所有人工（包括工种）、机械设备（包括汽车台班）、主要原材料等；

（18）中标人必须建立24小时值班制度，并配备相应的人员、车辆及必要的维护工具，接到采购人紧急抢修任务必须30分钟内至现场进行应急处置；

（19）中标人必须建立接报记录档案，特殊情况须报采购人并取得同意后采用先应急后修复的方式；

（20）新增、调整的设施，必须先行进行图纸设计，经采购人认可后，凭工程任务书实施；任务完成后需经采购人、监理验收后并在联系单上签字后生效，并负责对交通设施维护管理系统基础数据进行录入调整；

（21）中标人只承担日常维护、抢修及采购人的工程任务书下达的内容任务，中标人不得自行增设、调整各类交通安全设施，如发现上述情形采购人有权终止合同。

（22）中标人调整、更换整体材料需事先请示，经采购人、监理验证，同意后实施；

（23）采购人、监理在巡查过程中发现中标人在施工中不按国家有关标准设置，责令返工；

（24）施工工程施工结束后由中标人提供完工清单，并经采购人、监理人员验收签字；

（25）中标人要制定应急预案，配合做好交通设施日常维护、抢修、养护工作的服务及安全保障工作，并报采购人备案；

（26）中标人有下列行为之一的，采购人有权终止合同。

A、不符合工程技术标准的；

B、施工人员不持证上岗（高空作业证、电工证等；包括但不仅限于，含适应岗位的各类证件）；

C、偷工减料的；

D、不按图施工的；

E、造成重特大责任事故的；

F、不文明安全施工的；

G、不服从现场民警指挥的；

H、擅自增设或变更交通安全设施的。

（27）中标人在施工工程中应先制定完善的施工方案，自行办理道路挖掘手续的审批（含相关费用），尽可能减小因施工对道路通行带来的影响，施工时应服从现场交警的管理及指挥；

（28）中标人建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；工作人员必须经过专业培训并持证上岗，并有专门的工作场地、工作人员、车辆、设备及维护工具承担采购人下达的交通安全设施工程任务。采购人有权要求中标人撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

（29）合同期间，由于中标人安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或第三方人身和财产损失，中标人应负责予以妥善处理，对造成后果除进行赔偿外，采购人保留追究责任的权利。如采购人因此遭到第三方索赔的，有权全额向中标方追偿，并由其承担相应的法律责任。

（30）具有较强的本地化服务能力。

▲（31）投标人请在服务投标方案内提供中标后购买险种名称（需包含价值人民币100万元第三者责任险、自身险等，如有其他险种请在服务投标方案内写明）保单复印件需在中标公告发出之日起7个工作日提交采购人。未见保单复印件前采购人将不予签订合同。由于施工过程中或产品质量、安装、维护等中标人原因造成的一切人员伤亡、事故伤害，均由中标人承担。

（32）专用设备工具：针对本项目投标人须提供包括吊车、登高车、货车、巡查车辆等，提供自有设备的（投标文件中需提供整套自有设备购买时发票复印件加盖单位公章）。设备需在中标公告发出之日起7个工作日内准备到位。

3.廉政承诺

投标人参加投标需作出廉政承诺并签定《廉政责任书》。

（四）质量及安全责任

1、质量责任

施工质量必须达到合格标准。因中标人原因工程质量达不到本项目要求的合格标准，根据相关规定给予相应处罚。中标人须根据本项目要求进场施工。

2、安全责任

（1）为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，中标人须建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

（2）合同期间，由于中标人安全措施不力、日常维护、抢修、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或日常维护、抢修、养护工作造成第三方人身财产损失或发生的所有与日常维护、抢修、养护工作有关的安全事故，中标人应100%承担责任，所发生的费用均由中标人承担；所有采购人遭到第三方的起诉或索赔的，全部有中标人承担责任并赔偿，采购人保留追究责任的权利。

（3）中标人必须按照规定办理自身及第三者责任险，承担日常维护、抢修、养护期间所有的安全责任并承担相关赔款。

（五）项目清单

实际施工时，须按项目特征描述，且不得低于技术规范。

（六）考核

采购人可按照《交通安全设施养护作业标准及考核办法》、招标文件相关条款及采购人规定的其他条款对中标人实施考核。

（七）其他重要事项：

（1）该项目中标后，合同服务期间，日常管理单位为义蓬街道平安建设办公室，负责组织中标人进行施工，且及时监督中标人的施工质量和安全文明施工标准，审核施工项目的数量及金额。如果遇到三次供应商未及时响应甲方需求的，甲方有权无条件清退供应商，并罚没相应的履约保证金，请投标人自行考虑相关风险。

## （2）对于不在本次招标清单内的，但采购人确需采购的，具体价格根据预算编制单位报价及市场询价，结合中标折扣率进行结算。

## （八）所有货物清单《最高限价明细表》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 最高限价（单价/元） |
|
|
| 1 | 标杆 | 类型：Φ377F杆 1.规格尺寸：Φ203\*12\*8927mm上横梁无缝钢管，Φ180\*12\*8597mm下横梁无缝钢管，Φ377\*12\*9462mm立柱无缝钢管，200\*100\*6\*7400mm方钢管框，Φ121\*10\*1700@1400mm无缝钢管连接，E800\*800\*22mm法兰、肋板，M30地脚螺帽，80x80垫片，δ=8mm 2.C25基础（1800X1600X2400mm）：φ30mm钢筋、基础紧固件接地棒：φ16mm钢筋 3.油漆品种：热镀锌、油漆颜色根据业主要求 4.工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 27302.76 |
| 2 | 标杆 | 类型：Φ325F杆 1.规格尺寸：Φ168\*10\*6175mm上横梁无缝钢管，Φ140\*10\*5425mm下横梁无缝钢管，Φ325\*12\*8550mm立柱无缝钢管，200\*100\*6\*7400mm方钢管框，Φ121\*10\*1700@1400mm无缝钢管连接，E800\*800\*22mm法兰、肋板，M30地脚螺帽，80x80垫片，δ=8mm 2.C25基础（1800X1600X2400mm）：φ30mm钢筋、基础紧固件接地棒：φ16mm钢筋 3.油漆品种：热镀锌、油漆颜色根据业主要求 4.工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 21655.72 |
| 3 | 标杆 | 类型：Φ273F杆 1.规格尺寸：Φ140\*10\*7125mm上横梁无缝钢管，Φ121\*10\*6025mm下横梁无缝钢管，Φ273\*10\*8400mm立柱无缝钢管，160\*80\*6\*7400mm方钢管框，Φ108\*8\*1200@1500无缝钢管连接，800\*800\*20立柱法兰、立柱法兰加固件16厚、80\*80\*8垫片 2.C25基础（1500X1500X2000mm）：φ30地脚钢筋、φ12箍筋接地棒：φ16接地钢筋 3.油漆品种：热镀锌、油漆颜色根据业主要求 4.工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 15414.35 |
| 4 | 标杆 | 类型：Φ219F杆 1.规格尺寸：Φ140\*10\*6190mm上横梁无缝钢管，Φ121\*10\*5609mm下横梁无缝钢管，Φ219\*10\*8360mm立柱无缝钢管，160\*80\*6\*7400mm方钢管框，Φ89\*6\*1000@1200无缝钢管连接 2.C25基础（1200X1200X1600mm）：φ24地脚钢筋、φ12箍筋接地棒：φ16接地钢筋 3.油漆品种：热镀锌、油漆颜色根据业主要求 4.工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 12634.63 |
| 5 | 标杆 | 类型：双悬挑标志杆 1.规格尺寸：Φ219\*10\*7550mm立柱无缝钢管，Φ140\*10\*3500mm上横梁无缝钢管，Φ121\*10\*3500mm下横梁无缝钢管 2.C25基础（1200X1200X1600mm）：φ24地脚钢筋、φ12箍筋接地棒：φ16接地钢筋 3.油漆品种：热镀锌、油漆颜色根据业主要求 4.工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 8191.03 |
| 6 | 标杆 | φ140直立杆： 1、Φ140\*4.5\*3500mm立柱钢管，400\*400\*10mm肋板 2、除锈、热镀锌处理、油漆颜色根据业主要求 3、C25基础（600\*600\*600mm），φ22钢筋、φ8箍筋接地棒：φ16接地钢筋 4、工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 1095.44 |
| 7 | 标杆 | 指示标志直立杆φ89\*4.5\*5150无缝钢管C25砼基础（500\*500\*500）：φ22钢筋、φ8箍筋400\*400\*10法兰、立柱法兰加固件包括基础土方开挖、回填、外运等，运距有投标人自行考虑 | 根 | 1 | 794.99 |
| 8 | 标杆 | φ273信号灯杆(挑长8米）： 1、φ273\*10\*7000mm立柱钢管、横杆：φ140\*8\*8450mm上横梁无缝钢管、φ121\*121\*8\*8000mm方钢管、100\*100\*8\*650@1500mm横梁连接方钢管具体连接、800\*800\*20立柱法兰、肋板、80\*80\*8垫片 2.C25基础（1200\*1200\*2000mm）：φ30地脚钢筋、长2000、φ12箍筋，长2600接地棒：φ16接地钢筋 3.油漆品种：热镀锌、油漆颜色根据业主要求 4.工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 16256.04 |
| 9 | 标杆 | φ114直立杆： 1、Φ114\*4\*4500mm立柱钢管，400\*400\*10mm肋板 2、除锈、热镀锌处理、油漆颜色根据业主要求 3、C25基础（800\*800\*600mm），φ22钢筋、φ8箍筋接地棒：φ16接地钢筋 4、工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 1181.26 |
| 10 | 标杆 | φ89直立杆： 1、Φ89\*4\*4200mm立柱钢管，400\*400\*10mm肋板 2、除锈、热镀锌处理、油漆颜色根据业主要求 3、C25基础（600\*600\*600mm），φ22钢筋、φ8箍筋接地棒：φ16接地钢筋 4、工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 887.52 |
| 11 | 标杆 | φ114辅灯直立杆： 1、Φ114\*4\*4500mm立柱钢管，400\*400\*10mm肋板 2、除锈、热镀锌处理、油漆颜色根据业主要求 3、C25基础（800\*800\*800mm），φ22钢筋、φ8箍筋接地棒：φ16接地钢筋 4、工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 5、接线;系统调试 | 根 | 1 | 1254.74 |
| 12 | 标杆 | 限高门架： 1、材料品种：无缝钢管；规格：立柱Φ273\*10\*5000，横臂Φ165\*10000\*10mm\*2，制作、运输、安装、油漆 2、C25基础（1400\*1400\*1400） 3、工作内容包括标杆基础基坑开挖、回填、余土清运、基础(垫层)浇捣、基础钢筋、基础铁件、接地、钢制立柱、法兰盘、各种连接件制作、运输、安装等，所有交通设施必须满足交警部门最新要求 | 根 | 1 | 28607.56 |
| 13 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：200×700×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 128.73 |
| 14 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：300×600×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 141.12 |
| 15 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：300×700×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 147.70 |
| 16 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：300×800×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 170.88 |
| 17 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：400×600×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 191.00 |
| 18 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：400×800×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 209.19 |
| 19 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：600×800×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 247.12 |
| 20 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：600×1200×1.5mm 铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 372.38 |
| 21 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：600×600×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 259.28 |
| 22 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：600×800×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 344.16 |
| 23 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：600×1000×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 364.02 |
| 24 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：800×1000×2mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 465.08 |
| 25 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：1000×1200×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 580.80 |
| 26 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：1000×1500×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 1037.59 |
| 27 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：1000×2000×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 1292.65 |
| 28 | 标志板 | 标志牌：1、规格：1200×2000×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 1495.39 |
| 29 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：1500×3000×2mm铝板  2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 2729.52 |
| 30 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：4000×2400×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 8366.67 |
| 31 | 标志板 | 摆放式标志牌： 1、规格：600×800×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 344.16 |
| 32 | 标志板 | 摆放式指示牌： 1、规格：1000×800×2mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 503.94 |
| 33 | 标志板 | 双面摆放式标志牌： 1、规格：600×800×2mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 572.17 |
| 34 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：Φ800mm×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 324.78 |
| 35 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：Φ1000mm ×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 455.43 |
| 36 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：△900mm×1.5mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 249.39 |
| 37 | 标志板 | 标志牌： 1、禁令、警告牌Φ800mm +200×700mm 摆放式，1.5mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 482.88 |
| 38 | 标志板 | 标志牌： 1、禁令、警告牌Φ1000mm +200×700mm 摆放式，1.5mm铝板 2、底为高强级、字为超高强级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 640.70 |
| 39 | 贴反光膜 | 一级反光膜（进口） | m2 | 1.00 | 329.25 |
| 40 | 贴反光膜 | 二级反光膜 | m2 | 1.00 | 193.83 |
| 41 | 挖沟槽土方 | 机械挖土 | m3 | 1.00 | 4.45 |
| 42 | 挖沟槽土方 | 人工挖土 | m3 | 1.00 | 25.82 |
| 43 | 回填方 | 回填、夯实 | m3 | 1.00 | 19.72 |
| 44 | 余方弃置 | 装车、余方弃置、土方类别及运距自行考虑 | m3 | 1.00 | 41.75 |
| 45 | 混凝土基础 | C25混凝土浇筑 | m3 | 1.00 | 657.63 |
| 46 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 1.00 | 63.95 |
| 47 | 预埋铁件 | 预埋铁件 | kg | 1.00 | 10.10 |
| 48 | 油漆 | 现有标志杆油漆修补，进口雅黑油漆 | m2 | 1.00 | 74.57 |
| 49 | 标记 | 热熔标线图案 | m2 | 1.00 | 33.69 |
| 50 | 标线 | 常温型 | m2 | 1.00 | 12.87 |
| 51 | 标线 | 热熔型 | m2 | 1.00 | 36.85 |
| 52 | 标线 | 减速震荡标线 | m2 | 1.00 | 96.37 |
| 53 | 清除标线 | 清除标线 高压水清除 | m2 | 1.00 | 31.07 |
| 54 | 标记 | 常温漆划非机动车图案180\*170cm | 个 | 1 | 103.10 |
| 55 | 标线 | 人行道降破口、二次过街处漆划红色图框 | m2 | 1.00 | 52.64 |
| 56 | 标记 | 人行道降破口、二次过街处漆划800\*1000“行人等候区”；以及停车线前漆划“红灯时请勿越线” | 个 | 1 | 53.89 |
| 57 | 标线 | 热熔型机动车标带、非机动车标带、注意行人标带 | m2 | 1.00 | 52.64 |
| 58 | 交通信号灯安装 | 303铝壳箭头灯，采用高亮度LDE管 | 套 | 1 | 1748.21 |
| 59 | 外壳更换 | 303铝壳箭头灯铝制外壳 | 套 | 1 | 667.21 |
| 60 | 电子线路板更换 | 303铝壳箭头灯电子线路板 | 套 | 1 | 547.31 |
| 61 | LED灯更换 | 303铝壳箭头灯LED灯芯 | 套 | 1 | 532.09 |
| 62 | 交通信号灯安装 | 303铝壳满屏灯：带单八倒计时：采用高亮度LDE管 | 套 | 1 | 1748.21 |
| 63 | 外壳更换 | 303铝壳满屏灯铝制外壳 | 套 | 1 | 667.21 |
| 64 | 电子线路板更换 | 303铝壳满屏灯电子线路板 | 套 | 1 | 547.31 |
| 65 | LED灯更换 | 303铝壳满屏灯LED灯芯 | 套 | 1 | 1629.72 |
| 66 | 单八倒计时灯芯更换 | 303铝壳满屏灯单八倒计时灯芯 | 套 | 1 | 514.61 |
| 67 | 交通信号灯安装 | 304非机动车道灯（动态） | 套 | 1 | 1748.21 |
| 68 | 外壳更换 | 304非机动车道灯（动态）铝制外壳 | 套 | 1 | 667.21 |
| 69 | 电子线路板更换 | 304非机动车道灯（动态）电子线路板 | 套 | 1 | 547.31 |
| 70 | LED灯更换 | 304非机动车道灯（动态）LED灯芯 | 套 | 1 | 532.09 |
| 71 | 交通信号灯安装 | 304非机动车道灯（静态） | 套 | 1 | 1748.21 |
| 72 | 外壳更换 | 304非机动车道灯（静态）铝制外壳 | 套 | 1 | 667.21 |
| 73 | 电子线路板更换 | 304非机动车道灯（静态）电子线路板 | 套 | 1 | 547.31 |
| 74 | LED灯更换 | 304非机动车道灯（静态）LED灯芯 | 套 | 1 | 532.09 |
| 75 | 交通信号灯安装 | 403铝壳满屏灯：带单八倒计时：采用高亮度LDE管 | 套 | 1 | 2086.81 |
| 76 | 外壳更换 | 403铝壳满屏灯铝制外壳 | 套 | 1 | 689.01 |
| 77 | 电子线路板更换 | 403铝壳满屏灯电子线路板 | 套 | 1 | 547.31 |
| 78 | LED灯更换 | 403铝壳满屏灯LED灯芯 | 套 | 1 | 547.31 |
| 79 | 单八倒计时灯芯更换 | 403铝壳满屏灯单八倒计时灯芯 | 套 | 1 | 547.31 |
| 80 | 交通信号灯安装 | 403铝壳箭头灯,带单八倒计时,采用高亮度LED管 | 套 | 1 | 564.79 |
| 81 | 外壳更换 | 403铝壳箭头灯铝制外壳 | 套 | 1 | 689.01 |
| 82 | 电子线路板更换 | 403铝壳箭头灯电子线路板 | 套 | 1 | 547.31 |
| 83 | LED灯更换 | 403铝壳箭头灯LED灯芯 | 套 | 1 | 586.59 |
| 84 | 单八倒计时灯芯更换 | 403铝壳箭头灯单八倒计时灯芯 | 套 | 1 | 586.59 |
| 85 | 交通信号灯安装 | 脉冲式信号灯安装，带单八倒计时 ，采用高亮度LDE管 | 套 | 1 | 2237.23 |
| 86 | 交通信号灯安装 | 脉冲式信号灯安装，采用高亮度LED管 | 套 | 1 | 2422.53 |
| 87 | 交通信号灯安装 | 太阳能黄闪灯：12寸铝壳灯、10W太阳能板，并采用高亮度LED管，18A时干电瓶。 | 套 | 1 | 1141.03 |
| 88 | 外壳更换 | 太阳能黄闪灯：12寸铝壳外壳 | 套 | 1 | 705.03 |
| 89 | 电子线路板更换 | 太阳能黄闪灯电子线路板 | 套 | 1 | 519.73 |
| 90 | LED灯更换 | 太阳能黄闪灯LED灯芯 | 套 | 1 | 1217.33 |
| 91 | 交通信号灯安装 | 302LED人行横道灯,铝壳厚度3mm以上,动态人字警示,采用高亮度LED管 | 套 | 1 | 1145.00 |
| 92 | 外壳更换 | 302LED人行横道灯铝制外壳 | 套 | 1 | 465.93 |
| 93 | 电子线路板更换 | 302LED人行横道灯电子线路板 | 套 | 1 | 547.31 |
| 94 | LED灯更换 | 302LED人行横道灯LED灯芯 | 套 | 1 | 433.23 |
| 95 | 单八倒计时灯芯更换 | 302LED人行横道灯单八倒计时灯芯 | 套 | 1 | 433.23 |
| 96 | 交通信号灯安装 | 立柱式人行灯灯板，带单八倒计时：采用高亮度LDE管 | 套 | 1 | 1145.00 |
| 97 | 外壳更换 | 立柱式人行灯铝制外壳 | 套 | 1 | 465.93 |
| 98 | 电子线路板更换 | 立柱式人行灯电子线路板 | 套 | 1 | 547.31 |
| 99 | LED灯更换 | 立柱式人行灯LED灯芯 | 套 | 1 | 342.59 |
| 100 | 单八倒计时灯芯更换 | 立柱式人行灯单八倒计时灯芯 | 套 | 1 | 342.59 |
| 101 | 交通信号灯安装 | L信息柱人行灯 | 套 | 1 | 3953.93 |
| 102 | 交通信号灯安装 | I信息柱人行灯 | 套 | 1 | 2918.43 |
| 103 | 交通信号灯安装 | LED显示屏一体化人行灯，上面是人行灯、下面是LED显示屏 | 套 | 1 | 5643.43 |
| 104 | 交通信号灯安装 | LED(三面型)一体式人行灯:对立两面是人行灯，垂直面是辅灯 | 套 | 1 | 7278.43 |
| 105 | 交通信号灯安装 | 待行区LED显示屏安装，2550×450mm二组文字转换 | 套 | 1 | 1444.21 |
| 106 | LED显示屏 | 6m2LED显示屏“公交专用、禁止驶入” | 套 | 1 | 6541.33 |
| 107 | 交通信号灯安装 | Φ301爆闪灯铝壳 | 套 | 1 | 533.38 |
| 108 | 交通信号灯安装 | 移动信号灯,LS2503-XYL01 | 套 | 1 | 4727.18 |
| 109 | 交通信号灯安装 | 移动红绿灯F×400-3-1011型 | 套 | 1 | 5708.18 |
| 110 | 移动式太阳能LED诱导标志 | 移动式太阳能LED诱 ，导标志,用于潮汐车道两头指引车辆 | 套 | 1 | 13338.18 |
| 111 | 太阳能靠右行驶复合标志 | 太阳能靠右行驶复合标志 | 套 | 1 | 1183.59 |
| 112 | 移动信号灯养护管理 | 更换电瓶及配件 | 套 | 1 | 563.38 |
| 113 | 视频控制设备 | 背光牌电源控制器 | 台 | 1 | 482.26 |
| 114 | 视频控制设备 | 自动晚上控制器 | 台 | 1 | 1451.43 |
| 115 | 信号机箱 | 信号控制机箱 550\*780\*1348，不锈钢控制箱门 | 只 | 1 | 9393.08 |
| 116 | 控制箱 | 1、全不锈钢、厚度1.5mm以上，三角形锁 2、规格1200×650×450，内含电器（空开、接线板、多用插座等） | 只 | 1 | 4488.08 |
| 117 | 控制仪 | 1、多相位，有单独人行灯 2、控制输出 | 台 | 1 | 2948.00 |
| 118 | UPS | 1、500W电池存放时间24小时，2年内电量饱和率80%以上，自动切换时＜0.1秒 2、4只100A时电池为小组 3、不含控制柜 | 组 | 1 | 2769.82 |
| 119 | 太阳能电池板 | 12V，10W/20W | 套 | 1 | 1842.46 |
| 120 | 蓄电池 | 铅酸免维护蓄电池，12V/17AH蓄电池 | 只 | 1 | 376.05 |
| 121 | 蓄电池 | 铅酸免维护蓄电池，12V/30AH蓄电池 | 只 | 1 | 528.64 |
| 122 | 空气开关 | 空气开关 10A,20A（三极） | 个 | 1 | 312.02 |
| 123 | 电源 | 稳压电源 1kw/220v | 套 | 1 | 483.22 |
| 124 | 12V/17Ah电瓶 | 12V/17Ah电瓶 | 只 | 1 | 250.70 |
| 125 | LED可变车道 | LED可变车道 | 套 | 1 | 4553.43 |
| 126 | 隔离护栏 | 机非铁制护栏2900mm×450mm（含护栏片、立柱、底座等所有连接件） | m | 1.00 | 138.65 |
| 127 | 隔离护栏 | 机非铁制护栏立杆,高750×80×80mm | 根 | 1 | 54.50 |
| 128 | 隔离护栏 | 热镀锌钢静电喷涂钢护栏，2900mm×450mm | m | 1.00 | 93.51 |
| 129 | 隔离护栏 | 机非铁制护栏2900mm×600mm（含护栏片、立柱、底座等所有连接件） | m | 1.00 | 161.77 |
| 130 | 隔离护栏 | 机非铁制护栏立杆,高900×80×80mm | 根 | 1 | 65.40 |
| 131 | 隔离护栏 | 热镀锌钢静电喷涂钢护栏，2900mm×600mm | m | 1.00 | 118.83 |
| 132 | 隔离护栏 | 机非铁制护栏2900mm×750mm（含护栏片、立柱、底座等所有连接件） | m | 1.00 | 169.47 |
| 133 | 隔离护栏 | 机非铁制护栏立杆,高1050×80×80mm | m | 1.00 | 76.30 |
| 134 | 隔离护栏 | 热镀锌钢静电喷涂钢护栏，2900mm×750mm | m | 1.00 | 126.54 |
| 135 | 隔离护栏 | 机非铁制护栏2900mm×900mm（含护栏片、立柱、底座等所有连接件） | m | 1.00 | 181.58 |
| 136 | 隔离护栏 | 机非铁制护栏立杆,高1200×100×100mm | m | 1.00 | 87.20 |
| 137 | 隔离护栏 | 热镀锌钢静电喷涂钢护栏，2900mm×900mm | m | 1.00 | 148.56 |
| 138 | 隔离护栏 | 现有护栏底座更换 | 只 | 1 | 43.60 |
| 139 | 隔离护栏 | 绿化带隔离护栏2000\*800\*20；用于中央绿化带及非机动车道绿化带；绿色喷塑；（含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、连接垫片、混凝土） | m | 1.00 | 80.62 |
| 140 | 隔离护栏 | 人行道行人隔离护栏安装：  1、名称:隔离栏板，规格为：长2000\*高1200mm；高度1.2m（不含埋深） 2、材料：边框采用φ76\*2.0，高1200钢管柱，中间采用70cm高φ32\*1.5钢管，上下横管：φ60\*2.0mm钢管柱 3、涂料：所有采用涂优质热镀锌钢静电喷涂，喷塑（古铜色） 4、栏板有2种，相互交替安装  5、包含：基础安装等工作 | m | 1.00 | 275.16 |
| 141 | 隔离护栏 | 普通型波形护栏，间距4米，立柱Φ114\*175\*4，波形护栏板4320\*310\*85\*3（含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、防阻块、柱帽、连接垫片） | m | 1.00 | 236.32 |
| 142 | 隔离护栏 | 加强型波形护栏，间距2米，立柱Φ114\*175\*4，波形护栏板4320\*310\*85\*3（含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、防阻块、柱帽、连接垫片） | m | 1.00 | 177.34 |
| 143 | 隔离护栏 | 分设型圆头式端头 | 个 | 1 | 207.10 |
| 144 | 隔离护栏 | 绿化带隔离护栏2000\*600\*20；用于中央绿化带及非机动车道绿化带；绿色喷塑；（含拼接螺栓、拼接螺母、拼接垫圈、连接垫片、混凝土） | m | 1.00 | 69.61 |
| 145 | 塑料隔离墩 | 塑料隔离墩，Φ50×2×3000mm\*镀锌钢管、贴高强级反光膜。 | m | 1.00 | 87.20 |
| 146 | 塑料隔离墩管子 | 塑料隔离墩管子，塑胶管规格：Φ55mm，长6m | 根 | 1 | 19.62 |
| 147 | 镀锌钢管隔离墩拆除 | Φ50×2×3000mm镀锌钢管隔离墩机械切割拆除，人工装卸，含外运并按建设单位指定地点统一堆放 | m | 1.00 | 9.16 |
| 148 | 警示柱 | 1、警示桩Φ89×4×1200mm一级反光膜（进口） 2、C30混凝土基础280\*280\*450 | 根 | 1 | 96.78 |
| 149 | 警示柱 | 1、警示桩Φ89×4×1800mm高强级反光膜 2、C30混凝土基础280\*280\*450 | 套 | 1 | 142.63 |
| 150 | 警示柱 | 聚安脂反光警示柱Φ75mm×700mm | 支 | 1 | 56.36 |
| 151 | 警示柱 | 钢管警示柱（地埋式）φ114×（1200+600）mm | 只 | 1 | 128.71 |
| 152 | 防撞筒（墩） | 黄黑相间锥筒 φ900\*950防撞桶 | 个 | 1 | 152.65 |
| 153 | 反光锥型交通路标 | 高度70cm，含连接件等辅材费用 | 只 | 1 | 74.12 |
| 154 | 反光锥型交通路标 | 高度50cm，含连接件等辅材费用 | 只 | 1 | 54.50 |
| 155 | 连接杆 | 现有反光锥型交通路标连接件更换，Φ33.5×2000mm | 根 | 1 | 10.90 |
| 156 | 轮廓标 | 双面白黄轮廓标 | 套 | 1 | 13.08 |
| 157 | 管内穿线 | 管内穿线,电缆KVV5×1.5mm2 | m | 1000.00 | 10.15 |
| 158 | 管内穿线 | 管内穿线,电缆KVV4×1.5mm2 | m | 1000.00 | 8.18 |
| 159 | 管内穿线 | 管内穿线,电缆KVV2×6mm2 | m | 1000.00 | 25.30 |
| 160 | 管内穿线 | 管内穿线,电缆KVV3×6mm2 | m | 1000.00 | 31.29 |
| 161 | 电缆敷设 | 1、KVV10×1.5mm2 2、包括电缆头制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运 | m | 1.00 | 21.80 |
| 162 | 电缆敷设 | 1、KVV7×1.5mm2 2、包括电缆头制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运 | m | 1.00 | 14.43 |
| 163 | 电缆敷设 | 1、KVV22-6×1 2、包括控制电缆制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运 | m | 1.00 | 13.89 |
| 164 | 电缆敷设 | 1、RVV22-4×1 2、包括控制电缆制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运 | m | 1.00 | 14.95 |
| 165 | 电缆敷设 | 1、RVV22-2×1mm2 2、包括控制电缆制安 3、包含挖电缆沟、回填及余土外运 | m | 1.00 | 11.08 |
| 166 | 电缆敷设 | 电缆敷设,YJV3×6电源线 | m | 1.00 | 19.66 |
| 167 | 信号控制电缆敷设 | 信号控制电缆,KVV22 16×1 | m | 1.00 | 40.82 |
| 168 | 信号控制电缆敷设 | 信号控制电缆,KVV22 6×1 | m | 1.00 | 11.67 |
| 169 | 电源信号线敷设 | 电源信号线,RVV 4×1 | m | 1.00 | 11.25 |
| 170 | 塑料管敷设 | 1、直径75mm，埋入地下深度30mm以下 2、含开挖回填。 | m | 1.00 | 20.88 |
| 171 | 塑料管敷设 | 1、材料品种：PE管 2、规格：D50 3、基础材料品种、厚度、强度：10cm厚C20砼垫层、50×46cmC20砼方包 4、工作内容含管沟开挖、废料外运和路面恢复。恢复结构按现状人行道结构恢复 5、清单量为管沟长，每个管沟敷设1根D75PE管 | m | 1.00 | 203.46 |
| 172 | 镀锌钢管敷设 | 1、规格：D80 2、基础材料品种、厚度、强度：10cm厚C20砼垫层、50×46cmC20砼方包 3、工作内容含管沟开挖、废料外运和路面恢复。恢复结构为4cm细粒式沥青砼+乳化沥青粘+8cm粗粒式沥青砼 4、清单量为管沟长，每个管沟敷设1根D80镀锌钢管 | m | 1.00 | 251.93 |
| 173 | 控制箱内部张贴内容 | 路口配时方案、控制仪操作说明（7年工程级贴反光膜和喷绘） | m2 | 1.00 | 98.10 |
| 174 | 手势指挥台 | 手势指挥台，造型规格根据业主要求 | 只 | 1 | 872.00 |
| 175 | 铝盖板更换 | 铝盖板更换,150×200mm | 块 | 1 | 5.34 |
| 176 | 减速垄 | 橡胶缓冲带 1000×380×50mm | m | 1.00 | 111.25 |
| 177 | 人(手)孔井 | 1、450×450×700mm砖砌方形 2、模压树脂复合井盖 | 座 | 1 | 535.26 |
| 178 | 减速垄 | 铝材减速道钉 | 只 | 1 | 24.21 |
| 179 | 减速垄 | 太阳能反光道钉 | 个 | 1 | 69.56 |
| 180 | Φ76万向轮 | Φ76万向轮 | 个 | 1 | 16.35 |
| 181 | 铣刨路面 | 沥青路面10cm铣刨、装车、外运、运距及场地投标单位咨询考虑 | m2 | 1.00 | 10.38 |
| 182 | 透层、粘层 | 粘层乳化沥青 | m2 | 1.00 | 1.61 |
| 183 | 沥青混凝土 | AC-13 10cm细粒式沥青（人工摊铺） | m2 | 1.00 | 133.79 |
| 184 | 挡车器 | 规格：500\*150\*100mm 采用高强度天然橡胶经硫化高压合成，采用标准黄黑相间，色彩鲜明，标志明显，适用温度-32至65摄氏度，耐老化耐磨损。 | 个 | 1 | 53.41 |
| 185 | 护角 | 规格 800\*80\*10 采用高强度天然橡胶经硫化高压合成，采用标准黄黑相间，色彩鲜明，标志明显，适用温度-32至65摄氏度，耐老化耐磨损。 | m | 1.00 | 14.17 |
| 186 | 水马 | 1200\*800塑料水马 | 个 | 1 | 92.21 |
| 187 | 防撞筒（墩） | Φ600\*800防撞桶，红白相间反光膜 | 个 | 1 | 117.18 |
| 188 | 室外广角镜 | Φ1000室外广角镜 | 套 | 1 | 741.51 |
| 189 | 钢钉 | 安装减速带、护栏钉子 | 个 | 1 | 3.27 |
| 190 | 磁性柔性警示柱 | 用于潮汐车道H800，φ80 | 根 | 1 | 62.70 |
| 191 | Φ89摆放式钢架 | Φ89摆放式架子，适用于3000\*1500牌子、4000\*2000牌子 安装好摆放式牌子 | 套 | 1 | 490.50 |
| 192 | 道闸 | 匝道控制道闸机 闸机栏板长度5m | 台 | 1 | 4477.98 |
| 193 | 小型移动式提示牌 | H=1.3m小型可移动式提示牌，便于高考期间、观潮期间、应急之用。可更换版面内容，含V类反光膜（进口）、铝槽、抱箍、螺栓、钢结构支架 | m2 | 1.00 | 403.30 |
| 194 | SCATS 交通信号控制仪 | 1、支持≥16灯组接入； 2、如遇系统发生故障，信号机能自动进行降级工作，实行单点全感应控制或无电缆协调控制； 3、能接入已建的SCATS信号控制系统管理平台，同时能与现有SCATS信号控制系统兼容； 4、支持现有的PC SCATS信号控制系统 6.5以上版本系统，能够联机进行自适应控制； 5、包含CPU板、灯控板、电源板、线圈板主件。 | 台 | 1 | 65115.43 |
| 195 | 环形检测线圈 | 检测线圈 矩形0.6m\*2m | 个 | 1 | 2201.79 |
| 196 | 管内穿线 | 检测线圈馈线 RVVP2\*1.5 | m | 1.00 | 7.59 |
| 197 | 线圈检测器 | 最大检测器输入通道：96；检测器输入包含：车辆感应线圈和干触点接入；LDM16检测器模块提供16通道车辆感应线圈输入和16个干触点输入。最多可使用3块检测器模块（共96个输入） | 台 | 1 | 5144.79 |
| 198 | 转换器 | 1.检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠；2.信号灯交流信号输入接口≥16路：3.配置≥16路交通灯信号状态指示灯；4.具有不少于6路RS485、16路AC220V信号灯输入接口、16路信号状态指示灯，1路RS485数据收发状态指示灯、1个5位拨码开关、1路5V电源输出接口；5.检测信号灯电压范围AC110V~274V;信号灯输入端口有信号输入时，RS485端口会上传该端口的状态信息；6.当有电压信号输入时，对应通道的状态指示灯点亮；7.5位拨码开关设置波特率、地址和上传模式；8.输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施；9.设备功耗：≤3瓦；10.工作环境温度：-40℃~+80℃;11.设备在正常工作条件下，连续工作168h不应出现电、机械或操作系统的故障； | 台 | 1 | 1978.47 |
| 199 | 避雷器 | 避雷器 信号避雷器8/20μs·1.5kA | 组 | 1 | 699.27 |
| 200 | 避雷器 | 避雷器 电源避雷器8/20μs·20kA | 组 | 1 | 1881.86 |
| 201 | 花箱 | 1200mm\*900mm\*800mm，木质，含泥土及绿植（花） | 只 | 1 | 872.00 |
| 202 | 机非护栏直档 | 高830mm | 根 | 1 | 29.43 |
| 203 | 机非护栏直档 | 530mm | 根 | 1 | 27.25 |
| 204 | 机非护栏直档 | 330mm | 根 | 1 | 23.98 |
| 205 | 护栏立杆帽子 | 护栏立杆帽子 | 只 | 1 | 14.17 |
| 206 | 护栏底座 | 护栏底座 | 只 | 1 | 43.60 |
| 207 | 移动式隔离护栏（中） | 移动式隔离护栏（中）伸缩门样式3000mm×1200mm | 片 | 1 | 152.60 |
| 208 | 移动式隔离护栏（中） | 移动式隔离护栏（中）伸缩门样式6000mm×1200mm | 片 | 1 | 327.00 |
| 209 | 折叠式标志牌 | 700\*1000 | 套 | 1 | 392.40 |
| 210 | F杆杆件门盖 | F杆杆件门盖 | 个 | 1 | 29.43 |
| 211 | 零星钢构件 | 基础钢结构 | t | 1.000 | 6260.96 |
| 212 | 反光锥型交通路标连接杆 | ∮33.5×2000 | 根 | 1 | 21.80 |
| 213 | 标志板 | 路名牌：300\*1000 1.5mm铝板双面。（参照开发区现有实物） | 块 | 1 | 463.16 |
| 214 | 有机玻璃等配件 | 信号灯有机玻璃、变压器等配件更换 | 套 | 1 | 196.20 |
| 215 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：2500×1000×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 1711.46 |
| 216 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：2000×1500×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 1965.98 |
| 217 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：2500×1500×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 2347.75 |
| 218 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：3500×1500×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 4648.64 |
| 219 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：3200×1800×2mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 3569.98 |
| 220 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：4500×2700×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 10303.60 |
| 221 | 标志板 | 标志牌： 1、规格：5000×2700×3mm铝板 2、底为一级反光膜、字为一级反光膜、含铝槽、抱箍、螺栓、连接件等费用 | 块 | 1 | 11501.67 |
| 222 | 视线诱导器 | 矩形轮廓标 | 只 | 1 | 14.17 |
| 223 | 视线诱导器 | 矩形护栏轮廓标 | 只 | 1 | 14.17 |
| 224 | 标线 | 彩色防滑标线,热熔型厚度≥6mm | m2 | 1.00 | 130.80 |
| 225 | 标线 | 彩色防滑标线覆线，热熔型厚度≥6mm；漆划前需除线 | m2 | 1.00 | 141.70 |
| 226 | 标线 | 地面公交车站彩色防滑路面，厚度≥3.0mm | m2 | 1.00 | 76.30 |
| 227 | 警示柱 | 示警桩∮76×（800+400） | 根 | 1 | 78.23 |
| 228 | 警示柱 | 示警桩∮114×（1200+600） | 根 | 1 | 125.91 |
| 229 | 警示柱 | 示警桩∮140×（1200+600） | 根 | 1 | 145.37 |
| 230 | 万向轮活动护栏 | 3000\*1000mm | 套 | 1 | 490.50 |
| 231 | 防撞筒（墩） | 铁质三角防撞墩∮76 mm | 个 | 1 | 376.05 |
| 232 | 隔离护栏 | 移动式伸缩护栏H=1.2M | m | 1.00 | 54.50 |
| 233 | 铁制防撞隔离护栏 | 4000mm H1350 | 个 | 1 | 3815.00 |
| 234 | 人行护栏 | φ89钢管拒马护栏移动路障3000\*1000\*800mm | 套 | 1 | 599.50 |
| 235 | 拆除门架 | 拆除门架 | t | 1.000 | 1300.04 |
| 236 | 拆除φ325（含）以上F杆 | 拆除φ325（含）以上F杆 | t | 1.000 | 496.97 |
| 237 | 拆除φ273F杆 | 拆除φ273F杆 | t | 1.000 | 496.97 |
| 238 | 拆除φ168--φ219F杆 | 拆除φ168--φ219F杆 | t | 1.000 | 496.97 |
| 239 | 拆除钢制护栏 | 拆除钢制护栏 | 米 | 1.00 | 10.42 |
| 240 | 应急抢修费 | 应急抢修费（工程车和人员） | 次 | 1 | 784.80 |

**2、商务需求**

2.1服务期限和交付地点：

**▲**(1)服务期：2年（具体起止日期从合同签订之日起算），合同签订后接到采购人《任务书》或通知后，在规定时间内完成安装、调试，并通过初验。不得在未接到采购人《任务书》或通知前进行安装施工，如若发现，采购人将不予支付货款。

（2）交付地点：采购人指定地点。

**▲**2.2付款方式：按照合同价第一年金额的40%支付预付款，待预付款抵扣完后，每月支付上月实际完成更新维修交通设施并验收合格后的费用，任务须在采购人的任务书下达后方可施工，否则采购人有权拒绝支付费用。

2.3履约保证金：中标人在签订合同时必须向采购人交纳合同价1%的履约保证金，（接受保函），质保期满后无质量和服务问题，无息退还（不计息）。

注：

**1.除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。**

2.如有附图，仅作参考。

3.招标文件中打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、中标供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 \* |
| 1 | 投标人具有有效质量管理体系认证证书得1分;具有有效职业健康安全管理体系认证证书得1分;具有有效环境管理体系认证证书得1分；（投标文件中提供认证证书复印件，不提供不得分）注：以上证书须由评审小组现场通过中国国家认证认可监督管理委员会备案通过的认证机构颁发且在全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）的网页查询。） | 0-3分 | 客观分 |
| 2 | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）同类项目业绩：（以提供的合同复印件为准）每提供一个类似项目合同得1分，最高得2分，未提供不得分。 | 0-2分 | 客观分 |
| 3 | 投标人对本项目所涉及到的现场实际情况的了解和调研、本项目的关键点和难点以及针对上述关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施。根据提供的方案内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 4 | 根据投标人提供的针对本项目的突发性事件等应急响应管理内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 5 | 根据投标人提供的安全和文明施工的保证措施、施工过程对本项目管理工作的影响性分析等内容的完整性、与项目的匹配性进行评分。方案内容完整且与项目匹配度好的得5分；方案内容基本完整且与项目匹配度较好的得3分；方案内容存在欠缺或与项目匹配度一般的得1分；方案内容缺失严重或与项目不匹配的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 6 | 本项目投标人提供的设施供货方案，内容齐全完整有针对性得5分，内容满足需求的得3分，略有不足需完善的得1分，不满足或与实际不符的不得分，最高得5分 | 0-5分 | 主观分 |
| 7 | 本项目投标人提供的设施更换方案，内容齐全完整有针对性得5分，内容满足需求的得3分，略有不足需完善的得1分，不满足或与实际不符的不得分，最高得5分 | 0-5分 | 主观分 |
| 8 | 根据投标人提供的人员特殊工种上岗证、承诺购买的保险情况等内容进行评分，内容完整、合理，能很好保障项目实施的得5分；内容基本完整、合理，能较好保障项目实施的得3分；内容存在欠缺或不能较好保障项目实施的得1分；内容缺失严重或不能保障项目实施的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 9 | 投标人提供的实施方案（如安装工艺、人员组织措施等）的安全性、合理性、针对性等进行评价。施工方案针对性强、组织合理的得5分；施工方案针对性较强、组织较为合理的得3分；施工方案针对性不强、组织不太合理的得1分；施工方案不符合需求或未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 10 | 1. 投标人拟派项目负责人具有公路工程二级及以上建造师证书和公路工程安全生产考核证书（交安C）的每个得1.5分，最高得3分，不提供不得分。   2、投标人拟派项目技术负责人具有公路工程相关专业高级工程师证书的得3分，具有公路工程相关专业中级工程师证书的得1分，本项最高得3分。  3、投标人针对本项目技术人员至少提供7名，技术人员具有省级政府部门颁发的高处作业证或电工作业证每个得1.5分，最多得6分。（所提供技术人员的证书需包含高处作业和电工作业两个类别，只提供一种专业类别的本项不得分）  4、具有省级政府部门颁发的建筑起重机械司机（施工升降机）作业证书得2分；  注：以上1-4项人员不得重复计取，若同一人有多种证书的只能计取一次。（须提相关证书及社保部门出具的开标时间前连续三个月在本单位社保缴纳证明。） | 0-14分 | 客观分 |
| 11 | 设备的投入：0-13分  1、投标人具有悬臂作业车1辆得1分；最多得1分；  2、投标人具有吊车1辆得1分；最多得1分；  3、投标人具有预警车（车辆为黄色，顶部加装预警灯具）1辆得1分，最多得2分；  4、投标人具有工程作业车1辆得1分，最多得3分；  5、投标人具有高压水除线设备的得1分，最多得1分；  6、投标人具有热熔划线机和热熔釜得2分，最多得2分；  7、投标人具有双组分划线机得2分，最多得2分； 8、投标人具有标线逆反射系数检测仪得1分，最多得1分； 【投标文件中提供车辆的行驶证及发票复印件加盖公章，机械设备提供购置发票复印件并加盖投标人公章，租赁的除以上资料外还需提供租赁合同复印件并加盖公章，未提供证明材料的不得分】 | 0-13分 | 客观分 |
| 12 | 投标人提供的维修、保修、保养等方面的优惠措施和优惠条件情况，程度如何；以及针对本次采购的其他特殊优惠承诺等情况。优得3分，良得2分，差得或未提供的得1分。 | 0-3分 | 主观分 |
| 13 | 根据投标人提供的安全保障专项方案的专业性、合理性进行评分。安全保障专项方案专业、合理，能很好保障项目实施全程安全的得5分；安全保障专项方案较为专业、合理，能较好保障项目实施全程安全的得3分；安全保障专项方案不太专业、合理，不能较好保障项目实施全程安全的得1分；安全保障专项方案较差或未提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |
| 14 | 结合实际对本项目的合理化建议。对项目的建议合理、可行且能极大改进服务质量的得5分；对项目的建议合理、可行且能较好改进服务质量的得3分；对项目的建议合理、可行且改进服务质量一般的得1分；不提供的不得分。 | 0-5分 | 主观分 |

**价格分（20分）**

|  |  |
| --- | --- |
| 价格权值 | 计 算 方 法 |
| 价格权值=0.20 | 最低有效投标折扣率为评标折扣率  投标报价得分=(评标折扣率／投标折扣率)×价格权值×100  （计算得分保留小数点后2位） |

\*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。涉及社保、劳动关系证明关系的，如人员为法人代表，则无需提供相关证明，提供营业执照及身份证。

3、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.**6**编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 投标报价低于项目预算50%，未在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因的；

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标文件无效：（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；（2）上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；（3）不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.14投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.15投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

4.2.16法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

1. **拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（服务类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， 杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处 以 （政府采购方式） 对 2025年义蓬街道交通设施更新维修项目 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称） 为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处 (以下简称：甲方)和 （中或者成交标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 标的**

1.2.1 服务内容： ；

1.2.2 服务标准： ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　 　 ；

1.2.4 服务人员组成：　　 　 ；

1.2.5合同 （是/否）涉及货物。若涉及货物的的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

1.2.5.2 货物数量： ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本项目采用以下第 条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为： 。服务工作量的计量方式为： ***合同专用条款*** 。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥ 元（大写： 元人民币）。

## 1.3.3其他计价方式： 。

**1.4履约保证金**

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款*** ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.2预付款的扣回方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.3预付款的担保措施详见 ***合同专用条款*** 。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7 履行期限、地点和方式**

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：***合同专用条款***；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：***合同专用条款***；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：***合同专用条款***。

1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.4.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.4.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

## 1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20（可根据情况修改） %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人或

授权代表（签字）： 授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

**2.2 技术规范**

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见***合同专用条款***。

**2.4 履约检查和问题反馈**

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.5 结算方式和付款条件**

详见***合同专用条款***。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 延迟履行**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

**2.9 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.10 合同转让和分包**

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

**2.11 不可抗力**

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.12 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

**2.13 乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.14 合同中止、终止**

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.15 检验和验收**

2.15.1 乙方按照***合同专用条款***的约定，定期提交服务报告，甲方按照***合同专用条款***的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.16 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.17 合同使用的文字和适用的法律**

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.3.2 |  |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处、浙江华夏工程管理有限公司：

我方参与2025年义蓬街道交通设施更新维修项目【招标编号：QTCG-GK-2025-104】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

注：根据《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》（浙财采监[2013]24号）的相关规定，金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，参与政府采购活动，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，**除提供上述《符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函》外，还需提供下列材料：总公司（总机构）的授权书或提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。**

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处、浙江华夏工程管理有限公司：

我方参加你方组织的2025年义蓬街道交通设施更新维修项目【招标编号：QTCG-GK-2025-104】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

1. 对通过政采云平台开展的质疑、投诉等活动，我方承诺并接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。
2. 其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处、浙江华夏工程管理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理2025年义蓬街道交通设施更新维修项目【招标编号：QTCG-GK-2025-104】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处、浙江华夏工程管理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理2025年义蓬街道交通设施更新维修项目【招标编号：QTCG-GK-2025-104】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* | 投标文件中的页码位置 |
| 1 | XXX | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **服务范围** | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **备注（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：1、按本格式和要求提供。

2、本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3、投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处、浙江华夏工程管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处、浙江华夏工程管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成2025年义蓬街道交通设施更新维修项目【招标编号：QTCG-GK-2025-104】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **具体服务** | **投标报价**  **（统一折扣率%）** | **服务要求**  **（年限）** | **备注** |
| 1 |  |  | **%** |  |  |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；**

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因**，否则投标无效。**）

三、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_(采购人)\_单位的\_2025年义蓬街道交通设施更新维修项目\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编： 联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2：……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处、浙江华夏工程管理有限公司：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的2025年义蓬街道交通设施更新维修项目【招标编号：QTCG-GK-2025-104】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加2025年义蓬街道交通设施更新维修项目【招标编号：QTCG-GK-2025-104】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。（根据项目具体情况二选一填写）。

（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为2025年义蓬街道交通设施更新维修项目【招标编号：QTCG-GK-2025-104】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、（投标人名称）将工作分包如下：***（注：投标人只能将招标文件第二部分中“前附表”的“分包”规定的工作进行分包）***

将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称）；

将 XX工作内容 分包给（分包供应商2名称）；

## ……

## 以上分包供应商具备所承担分包工作内容相应的资质条件且不得再次分包。

二、分包供应商中小企业合同份额（根据项目具体情况二选一填写）。

（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、其中小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 杭州市钱塘区人民政府义蓬街道办事处 的 2025年义蓬街道交通设施更新维修项目 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 2025年义蓬街道交通设施更新维修项目，属于其他未列明 ；承建（承接）企业为 ① （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 ② （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.2025年义蓬街道交通设施更新维修项目，属于 其他未列明 ；承建（承接）企业为 ① （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 ② （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：

1、应按本格式和要求填写。其中，标的名称和所属行业依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”规定的要求填写，不得缺漏（声明函格式内容中已填写的，无需改动）；标记“①”处填写企业名称；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；结合所填数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，确定中型企业、小型企业、微型企业三种企业类型中的其中一种在标记“②”处填写。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## **附件8：中小企业划型标准**

各行业划型标准为：  
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。  
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。  
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。  
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。  
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。  
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。  
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。  
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。  
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。  
　　（十五）其他未列明 。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。  
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件9样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派 先生/女士，身份证号：

手机： ，代表我公司前来递交 采购项目【项目编号： 】（标项号： ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

签发日期： 年 月 日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

**同时有样品和演示的，可委托不同人员。**