**杭州市滨江区教育局下属幼儿园2025年定制**

**家具采购及安装项目**

**招标文件**

**(电子招投标)**

编号: BJZFCG-2025-037

杭州市滨江区教育局

杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心

二〇二五年六月十六日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标方法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分招标公告**

项目概况：

**杭州市滨江区教育局下属幼儿园2025年定制家具采购及安装项目**招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年07月08日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**1.项目编号：**BJZFCG-2025-037。

**2.项目名称：**杭州市滨江区教育局下属幼儿园2025年定制家具采购及安装项目。

**3.预算金额：**人民币 327.544 万元。

**4.最高限价：**人民币 327.544万元 。

**5.采购需求：**满足幼儿园开展正常教育教学的需要，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**6.合同履约期限：**合同签订后30日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。

**7.本项目接受联合体投标：**☑是，□否。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☑专门面向中小企业

☑货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到% ，其中小微企业合同金额应当达到% 。如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：

☑无；

☐有特定资格要求： ，该特定条件的法律法规依据： 。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**1.时间：**/至2025年07月08日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

**2.地点（网址）：**政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）。

**3.方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**4.招标文件售价：**免费。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**1.投标文件截止时间：**2025年07月08日 09:30:00（北京时间）。

**2.投标地点（网址）：政采云平台（<https://www.zcygov.cn/>）**。

**3.开标时间：**2025年07月08日 09:30:00（北京时间）。

**4.开标地点（网址）：**杭州市滨江区公共资源交易中心开标室2（杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）4楼）；政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

**五、公告期限**

本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。（4）数字开标直播说明： 杭州市公共资源交易中心高新区（滨江）分中心现推出数字开标直播服务，可通过网络直播观看开标现场画面和业务平台图文画面。欢迎在开标当天通过扫描二维码的方式进入数字开标直播间，在线参与云开标，一起见证项目招标全过程！（二维码详见附件！）

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

**1.采购人信息**

名 称：杭州市滨江区教育局。

地 址： 杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦15楼 。

传 真：/ 。

项目联系人（询问）：张老师。

项目联系方式（询问）： 0571-89521623 。

质疑联系人：周老师 。

质疑联系方式：0571- 89520739。

**2.采购代理机构信息**

名 称：杭州市公共资源交易中心高新技术产业开发区（滨江）分中心。

地 址：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼。

传 真： /。

项目联系人（询问）：杨老师。

项目联系方式（询问）：0571-89521163。

质疑联系人：来老师。

质疑联系方式：0571-89521179。

**3.同级政府采购监督管理部门**

名 称：杭州市滨江区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）。

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）。

传 真：/。

联 系 人：朱女士、王女士。

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218。

政策咨询：祝老师，0571-89521210。

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **项目属性** | 货物类，单一产品或核心产品为：椅子（杭州市滨江区湖  畔幼儿园序号3）、四层抽拉床（杭州市滨江区东方郡幼儿园序号1）。 |
| **2** | **中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：详见招标文件第三部分采购需求三、采购设备技术参数及要求清单中的所有标的名称，属于工业行业；  根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条规定：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| **3** | **是否允许采购进口产品** | ☑本项目不允许采购进口产品。  ☐可以就 采购进口产品。 |
| **4** | **分包** | ☑ A同意将非主体、非关键性的 运输、安装等 工作分包；  ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| **5** | **开标前答疑会或现场考察** | ☑A不组织。  ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。  ☐C不统一组织，供应商在获取采购文件后，自行至项目现场考察。地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| **6** | **样品提供** | □A不要求提供。  ☑B要求提供，   1. 样品：  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 样品参考图片 | 规格（单位：mm）,允许（±）30mm | 参数说明 | 数量 | 备注 | | 杭州市滨江区湖畔幼儿园  序号3 | IMG_513 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 1 | 封样 | | 杭州市滨江区东方郡幼儿园  序号1 | IMG_457 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 1 | 封样 |   （2）样品制作的标准和要求：如上图所述。  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见招标文件第四部分评标办分法。  （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：  （5）提供样品的时间：2025年07月08日08点30分整至09点30分整。请投标人在上述时间内提供样品并安装完毕。超过截止时间的，采购人将不予接收。截止时间过后，采购单位将清场并封闭样品现场。样品接收地点：杭州市滨江区公共资源交易中心开标室2（杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）4楼）。联系方式：傅工，0571-89521371。 |
| (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，  采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| **7** | **方案讲解演示** | ☑A不组织。  ☐B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过15分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过2人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。**交易中心现场讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。**现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。  **注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。** |
| **8** | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  **投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。** |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分具体评标标准提供。 |
| **9** | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。  强制采购。产品：  □优先采购节能产品。产品：  ☑优先采购环保产品。产品：椅子（杭州市滨江区湖畔幼儿园序号3）、四层抽拉床（杭州市滨江区东方郡幼儿园序号1）  □无 |
| **10** | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| **11** | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| **12** | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼2303室（杭州市滨江区公共资源交易中心）；备份投标文件签收人员：现场管理科；联系电话：0571-89521371。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| **13** | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。  ☑联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。招标文件第四部分评分标准有其他规定的，从其规定。 |
| 招标文件第四部分评审因素对应的要求及第五部分采购合同的内容视为采购需求的一部分。 |
| 本项目推荐的中标候选人数量： 1 。 |
| **14** | **代理费用收取方式及标准** | 不收费。 |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“★”系项重要技术指标条款，“”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》填写企业类型错误，导致该企业享受本不能享受的中小企业扶持政策，投标无效并依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 首台套、“制造精品”、“专精特新”等创新产品按规定享受政府采购支持政策。

3.4.2 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

**4. 询问、质疑、投诉、补偿救济**

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理。

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

4.5 补偿救济

采购人因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人提起补偿申请。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需要交纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

**11.1资格文件：**

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

**11.2商务技术文件：**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有）；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书。

**11.3报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有）。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。投标人可事先在公开官网查询、核对相关证书和报告内容，确保投标（响应）文件资料准确无误。

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构将依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.**评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分“评标方法”**

**六、定标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

23.4 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

**27.预付款**

## 采购人应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购人根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**29.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

1. **采购需求**

**属于实质性要求条款的，已用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。**

**一、商务需求条款**

**1、项目实施时间：**合同签订后30日历天完成到货及安装，并验收通过交付使用。

**2、质保（服务）期：**伍年 （从项目验收合格交付使用之日起）。

**3、付款办法：**

1）本项目履约保证金为合同总金额的0.1%，在合同签订后7个工作日内由乙方提交甲方。履约保证金在项目验收合格后5个工作日内无息退还或解除履约担保。甲方有权扣除因质量问题与服务问题而发生的相关费用。

2) 合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付50%预付款。

3）本项目经安装调试完成并投入使用试运行不少于一个月后由采购单位组织验收，验收合格并经采购单位确认，收到发票后5个工作日内按实结算剩余合同款项。

4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

5）乙方必须提供给甲方的合法、有效的正规增值税发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税发票为止。

**4、备品备件要求：**

投标人须提供保证货物正常运转所必需的附件、备件和专用工具等，在投标文件中列出清单，其价格含在总价中。

**5、**在供货前需提供由第三方权威机构出具的所供货物成品合格检测报告。

6、服务要求：要求供应商能提前完成供货与安装，并对使用人做好培训。

7、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、

职业健康安全管理体系认证证书、中国环境标志产品认证证书。

**二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | GB/T23825-2022 | 《人造板及其制品中甲醛释放量测定气体分析法》 |
|  | GB/T44690-2024 | 《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》） |
|  | GB/T17657-2022 | 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 |
|  | GB18584-2001 | 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 |
|  | GB28007-2011 | 《儿童家具通用技术条件》 |
|  | GB/T23999-2009 | 《水性漆耐黄变性检查》 |
|  | GB6675.4-2014 | 《玩具安全特定元素的迁移》 |
|  | GB/T10802-2006 | 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料检测标准》 |
|  | GB/T2912.1-2009 | 《纺织品甲醛检测标准》 |
|  | GB/T1043.1-2008 | 《塑料冲击性能检测》 |
|  | GB18581-2020 | 《木器涂料中有害物质限量》标准要求 |
|  | GB28481-2012 | 《塑料家具中有害物质限量》标准 |
|  | GB22793.1-2008 | 《家具儿童高椅第1部分：安全要求》 |
|  | GB/T22793-2022 | 《儿童高椅安全性能试验方法》 |
|  | SN/T2144-2008 | 《儿童家具基本安全技术规范》 |
|  | GB28007-2024 | 《婴幼儿及儿童家具安全技术规范》 |
|  | GB18580-2017 | 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准 |
|  | GB/T9846-2015 | 《普通胶合板》标准 |
|  | GB/T6343-2009 | 《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》 |
|  | GB/T22048-2022 | 《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》 |
|  | GB/T22788-2016 | 《玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定》 |
|  | GB18401-2010 | 《国家纺织产品基本安全技术规范》 |
|  | GB17927.1-2011 | 《软体家具床垫沙发抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》 |
|  | GB17927.2-2011 | 《软体家具床垫沙发抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》 |
|  | GB/T1741-2020 | 《漆膜耐霉菌性测定法》 |
|  | QB/T4071-2021 | 《课桌椅》标准 |
|  | GB/T3976-2014 | 《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》 |
|  | GB/T1865-2009 | 《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》 |
|  | GB/T1766-2008 | 《色漆和清漆涂层老化的评级方法》 |
|  | GB/T15102-2017 | 《浸渍胶膜纸饰面人造板检测》 |
|  | QB/T4463-2013 | 《家具用封边条技术要求》 |
|  | GB6675.1-2014 | 《玩具安全第1部分：基本规范》 |
|  | QB/T4765-2014 | 《家具用脚轮》 |
|  | QB/T2454-2013 | 《家用五金抽屉导轨要求和检验》 |
|  | QB/T2280-2016 | 《办公椅》 |
|  | QB/T1952.1-2023 | 《软体家具沙发》 |
|  | GB/T2828.1-2012 | 《计数抽样检验程序》 |
|  | QB/T1952.1-2023 | 《软体家具沙发》 |
|  | GB/T2828.1-2012 | 《计数抽样检验程序》 |
|  | GB/T24637-2020 | 《机械式铰链通用技术条件》 |
|  | QB/T2189-2013 | 《家用五金杯装暗铰链》 |
|  | GB/T16799-2018 | 《家具用皮革》 |
|  | JG/T434-2014 | 《木结构防护木蜡油》 |
|  | LY/T2709-2016 | 《木蜡油》 |

1. **采购设备技术参数要求及数量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭州市滨江区白马湖实验幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 绘本室 | | | | | | |
| 1 | 收纳车 | IMG_256 | 尺寸：500×400×300mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木，边板采用16mm厚实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 辆 |  |
| 2 | 圆形茶几 | IMG_257 | 尺寸：600×600×250mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 小狗书柜 | IMG_258 | 尺寸：600×300×250mm  主材：采用12mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 椭圆地毯 | IMG_259 | 尺寸：2000×1400×10mm  材质：涤纶羊绒 | 2 | 张 |  |
| 5 | 多格收纳书柜 | IMG_260 | 尺寸：891×300×778mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  **★厚橡胶木实木板的物理性能、环保性能等符合国家标准或行业标准，提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的橡胶木实木板检测报告原件扫描件并加盖公章。** | 12 | 个 |  |
| 6 | 河马柜 | IMG_261 | 尺寸：600×300×392mm  主材：隔板采用18mm厚橡胶木实木板，侧板采用18mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 马驹柜 | IMG_262 | 尺寸：600×300×700mm  主材：隔板采用18mm厚橡胶木实木板，侧板采用18mm厚橡胶木实木。  美术板采用磁性铁质画板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 书柜组合 | IMG_263 | 尺寸：1800x600x490mm  主材：隔板采用18mm厚橡胶木实木板，侧板采用18mm厚橡胶木实木。  美术板采用磁性铁质画板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 斜面书桌 | IMG_264 | 尺寸：1100×630×610mm  主材：桌腿采用50×50mm厚橡胶木实木料，边板采用22mm厚橡胶木实木板，桌面采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 张 |  |
| 10 | 定制高密度海绵垫 | 1749784363466 | 尺寸参考图片：单位mm  材质：PU+高密度海绵 | 1 | 套 |  |
| 美工室 | | | | | | |
| 1 | 网格美术柜 （含轮） | IMG_266 | 尺寸：800×350×1330mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚轮等符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 绳网美工桌 | IMG_267 | 尺寸：2000×1000×1600mm，桌面高度550mm  主材：桌腿采用70×70mm橡胶木实木料，边板采用22mm橡胶木实木料，桌面板采用36mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉、布料符合国家要求。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 四折网格展示架 | IMG_268 | 尺寸：800×40×1300mm（单扇）  主材：采用40×28mm厚橡胶木实木料。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉、布料符合国家要求。 | 6 | 组 |  |
| 4 | 材料储存组合柜 | IMG_269 | 尺寸：600×300×560mm×3个和754×300×560mm×1个  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 组 |  |
| 5 | 半成品陈列柜 | IMG_270 | 尺寸：600×600×650mm\*4个  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 组 |  |
| 6 | 玻璃面美工桌 | IMG_271 | 尺寸：1900×1000×550mm  主材：桌腿采用100×70mm实木料，边板采用22×75mm实木板。  桌面采用软木板上盖8mm厚玻璃板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 张 |  |
| 7 | 美工桌 | IMG_272 | 尺寸：1000×1000×550mm  主材：桌腿采用50×50mm橡胶木实木料，边板采用18mm厚橡胶木实木板。  桌面采用8mm厚玻璃板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 张 |  |
| 8 | 展示柜组合 | IMG_273 | 一箱6个，每个尺寸2个,不含道具  小号2个，200\*300\*200mm；  中号2个，400\*300\*200mm；  大号2个，400\*300\*400mm。  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 箱 |  |
| 9 | 移动储物柜 | IMG_274 | 尺寸：540×440×750mm。  主材：框架采用22mm厚橡胶木实木料，层板采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚轮符合国家要求。 | 1 | 张 |  |
| 10 | 双人画架 | IMG_275 | 尺寸：700×400×900mm  主材：采用15mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 趣味黑板柜 | IMG_276 | 尺寸：836×300×1190mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。  美术板采用磁性铁质画板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 90度弧形柜 | IMG_277 | 尺寸：849×389×584mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 13 | 方形透明屏风 | IMG_278 | 尺寸：891×30×629mm  主材：框架采用30×48mm厚橡胶木实木料，支撑脚采用50mm厚橡胶木实木料。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 美工柜 | IMG_279 | 尺寸：800×358×584mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 双层柜 | IMG_280 | 尺寸：800×300×584mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 五格柜 | IMG_281 | 尺寸：800×300×584mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 长方桌(高55cm） | IMG_282 | 尺寸：1200×600×550mm  主材：桌面采用25mm厚橡胶木实木，桌腿采用φ62mm实木料。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 张 |  |
| 18 | 本色椅子(坐高27cm） | IMG_283 | 尺寸：300×320×520mm，座高270mm  主材：坐板靠板采用16mm厚橡胶木实木，椅子主构架采用25mm厚实木料。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 6 | 张 |  |
| 生活室 | | | | | | |
| 1 | 定制操作台柜 |  | 尺寸：2500\*1000\*550mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，桌面采用石英板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 组 | 须满足学校实际定制需求 |
| 建构室 | | | | | | |
| 1 | 建构积木桌 | IMG_284 | 尺寸：803×548×450mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，桌腿采用φ62mm实木料。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 张 |  |
| 2 | 积木储存柜 | IMG_285 | 尺寸：422×300×474mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  圆孔材质：PVC。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 8 | 个 |  |
| 3 | 四面游戏台 | IMG_286 | 尺寸：832×832×500mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 建构桌 | IMG_287 | 材质：木制+塑料  尺寸：1056×800×1285mm。  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 张 |  |
| 5 | 圆桌(托育45cm） | IMG_288 | 尺寸：φ800×450mm  主材：桌面整体厚度40mm，采用橡胶木实木。桌面边沿采用40\*35mm厚软包包裹，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵，桌腿采用φ62mm实木料。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 张 |  |
| 6 | 托班椅 | IMG_289 | 尺寸：330×319×415mm，坐高220mm  主材：采用15mm厚橡胶木实木。  垫子采用优质耐磨PU皮，填充高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 8 | 张 |  |
| 7 | 橱柜 | IMG_290 | 尺寸：730×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 双层柜 | IMG_291 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 9 | 四十五度柜 | IMG_292 | 尺寸：662×378×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 10 | 门洞 | IMG_293 | 尺寸：710×70×1188mm  主材：立柱采用30×40mm实木料，造型面板采用18mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 11 | 扮演台 | IMG_294 | 尺寸：730×370×1124mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 12 | 三格柜 | IMG_295 | 尺寸：890×370×349mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 13 | 娃娃家衣柜 | IMG_296 | 尺寸：1000×400×1090mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  镜子采用铁质镜面板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 14 | 厨房售卖一体柜 | IMG_297 | 尺寸：900×350×1140mm  主材：侧板，底板，台面板采用18mm厚橡胶木实木。层板，装饰面板，门板采用12mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 15 | 双人沙发  (含垫子） | IMG_298 | 尺寸：800×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚实木板，扶手采用25mm厚实木板。  坐垫：750×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠垫：750×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 张 |  |
| 16 | 光面地毯 | IMG_299 | 尺寸：直径3000mm  材质：硅藻丝 | 2 | 张 |  |
| 17 | 双子地毯 | IMG_300 | 尺寸：2000×1400×10mm  材质：涤纶羊绒 | 2 | 张 |  |
| 18 | 沙发凳-恐龙 | IMG_301 | 尺寸：φ350×200mm  主材：垫子采用优质耐磨PU皮，高密度海绵。 | 4 | 个 |  |
| 19 | 小屋阅读柜 | IMG_302 | 尺寸：843×410×850mm  主材：侧板采用25mm厚橡胶实木板，底板，脚板采用18mm厚实木板，上造型面板采用12mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 20 | 书柜 | IMG_303 | 尺寸：890×370×581mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 21 | 九十度柜 | IMG_304 | 尺寸：980×445×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 22 | 三格柜 | IMG_305 | 尺寸：890×370×349mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 23 | 双人沙发  (含垫子） | IMG_306 | 尺寸：800×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚橡胶木实木板，扶手采用25mm厚实木板。  坐垫：750×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠垫：750×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。  **★海绵的物理性能、化学性能、环保性能等符合国家标准或行业标准，提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的海绵检测报告原件扫描件并加盖公章。** | 4 | 张 |  |
| 24 | 双层柜 | IMG_307 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 25 | 椭圆地毯 | IMG_308 | 尺寸：2000×1400×10mm  材质：涤纶羊绒 | 2 | 张 |  |
| 26 | 五格柜 | IMG_309 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 27 | 双层柜 | IMG_310 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 28 | 四十五度柜 | IMG_311 | 尺寸：662×378×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 29 | 四面游戏台 | IMG_312 | 尺寸：832×832×500mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 30 | 双层柜 | IMG_313 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 31 | 五格柜 | IMG_314 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 32 | 双人画架 | IMG_315 | 尺寸：700×400×900mm  主材：采用15mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 33 | 半成品陈列柜 | IMG_316 | 尺寸：600×600×650mm\*4个  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 套 |  |
| 34 | 感统游戏积木组合 | IMG_317 | 单组尺寸：900×300×900mm  材质：PU+高密度海绵  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 组 |  |
| 36 | 弯曲椅 | IMG_318 | 尺寸：300×300×260mm  主材：采用15mm厚桦木饰面曲形多层胶合板一次成形。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 30 | 张 |  |
| 37 | 幼儿小圆凳-米色 | IMG_319 | 尺寸：300×300×210mm。  采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 20 | 张 |  |
| 38 | 原木小圆凳 | IMG_320 | 规格：300×300×260mm（可根据幼儿园实际需求定制）  板材：椅子采用橡胶木搭配实木多层板生产加工而成标准；  其它：榫卯结构，美观牢固；保留木材原始的颜色。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 150 | 张 |  |
| 39 | 编藤椅面凳子 | IMG_321 | 尺寸：长400mm，坐深320mm，坐高240mm，总高450mm  材质：松木+编藤  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 30 | 把 |  |
| 40 | 平椅（桔黄） | IMG_322 | 尺寸：300×250×270mm  主材：椅架采用22mm厚橡胶木实木料，椅面板采用18mm橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 60 | 张 |  |
| 41 | 圆形坐垫（浅灰） | IMG_323 | 尺寸：φ320×35mm  主材：垫子采用优质耐磨PU皮，填充高密度海绵。 架子：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板。 | 20 | 个 |  |
| 42 | 圆形坐垫（浅棕） | IMG_324 | 尺寸：φ320×35mm  主材：垫子采用优质耐磨PU皮，填充高密度海绵。 架子：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板，便于垫子竖列排放。 | 20 | 个 |  |
| 43 | 圆形坐垫（黄灰） | IMG_325 | 尺寸：φ320×35mm  主材：垫子采用优质耐磨PU皮，填充高密度海绵。  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 架子：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板，便于垫子竖列排放。 | 20 | 个 |  |
| 44 | 三层长柜 | IMG_326 | 尺寸：836×300×685mm（卡其色铁艺网格）  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 45 | 长柜 | IMG_327 | 尺寸：1000mm\*330mm\*760mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 9 | 个 |  |
| 美术区 | | | | | | |
| 1 | 梯形桌500 | IMG_328 | 尺寸：1312×600×500mm  主材：桌面采用25mm厚橡胶木实木，桌腿采用φ62mm实木料。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 张 |  |
| 2 | 趣味透明板柜 | IMG_329 | 尺寸：836×300×1190mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 白板柜 | IMG_330 | 尺寸：600×400×640mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。  白板采用磁性铁质画板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 教具盒柜（小）  （含教具盒） | IMG_331 | 规格：含1个柜子，8个小透明教具盒，2个大透明教具盒  柜体尺寸：800×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  其他：教具盒尺寸小盒260×230×100mm，大盒260×230×180mm，材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽，并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 双层柜 | IMG_332 | 尺寸：800×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 美工柜  （含教具盒） | IMG_333 | 规格：含1个柜子，4个教具盒  柜体尺寸：800×320×667mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  其他：教具盒尺寸260×230×100mm，材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽，并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚轮符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 45度弧形柜 | IMG_334 | 尺寸：570×330×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 8 | 多层移动晾纸架 | IMG_335 | 尺寸：640×434×812mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，不锈钢网架。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚轮符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 双格柜 | IMG_336 | 尺寸：336×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 10 | 边角柜 | IMG_337 | 尺寸：300×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 11 | 单格柜 | IMG_338 | 尺寸：336×300×339mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 阅读区 | | | | | | |
| 1 | 小屋阅读柜 | IMG_339 | 尺寸：843×410×850mm  主材：侧板采用25mm厚橡胶木实木板，底板，脚板采用18mm厚实木板，上造型面板采用12mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 图书收纳柜 | IMG_340 | 尺寸：590×400×500mm  主材：层板，面板，隔板采用18mm厚实木板，边板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 双人沙发  (含垫子） | IMG_341 | 尺寸：800×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚橡胶木实木板，扶手采用25mm厚实木板。  坐垫：750×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠垫：750×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 张 |  |
| 4 | 单人沙发  (含垫子） | IMG_342 | 尺寸：500×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚实木板，扶手采用25mm厚实木板。  坐垫：450×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠背：450×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 张 |  |
| 5 | 小屋爬洞围板 | IMG_343 | 尺寸：690×240×801mm  主材：面板采用18mm厚橡胶木实木，边板，底板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 双面书柜 | IMG_344 | 尺寸：800×400×687mm  主材：底板，面板采用18mm厚橡胶木实木板，边板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 三格柜 | IMG_345 | 尺寸：800×400×289mm  主材：底板，隔板采用18mm厚实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 半开放六格柜 | IMG_346 | 尺寸：800×400×500mm  主材：层板，隔板采用18mm厚橡胶木实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 角柜 | IMG_347 | 尺寸：400×400×500mm  主材：层板采用18mm厚橡胶木实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 10 | 四十五度柜 | IMG_348 | 尺寸：617×423×500mm  主材：层板采用18mm厚橡胶木实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 8 | 个 |  |
| 11 | 四叶草地毯 | IMG_349 | 尺寸：1666×1666×10mm  材质：涤纶羊绒  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 2 | 张 |  |
| 扮演区 | | | | | | |
| 1 | 厨房售卖一体柜 | IMG_350 | 尺寸：900×350×1140mm  主材：侧板，底板，台面板采用18mm厚橡胶木实木，层板，装饰面板，门板采用12mm厚是木板。层板，装饰面板，门板采用12mm厚多层胶合板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 90度弧形矮柜 | IMG_351 | 尺寸：933×474×289mm  主材：底板，隔板采用18mm厚橡胶木实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 3 | 星星门 | IMG_352 | 尺寸：733×100×1300mm  主材：边板采用18mm厚橡胶木实木板，造型板采用12mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 星星梳妆台 | IMG_353 | 尺寸：500×300×800mm  主材：采用15mm厚橡胶木实木。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 两格矮柜 | IMG_354 | 尺寸：544×400×289mm  主材：底板，隔板采用18mm厚橡胶木实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 单人沙发  (含垫子） | IMG_355 | 尺寸：500×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚饰面实木板，扶手采用25mm厚饰面实木板。  坐垫：450×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠背：450×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 张 |  |
| 7 | 九十度柜 | IMG_356 | 尺寸：933×474×500mm  主材：层板，隔板采用18mm厚橡胶木实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 三格柜 | IMG_357 | 尺寸：800×400×289mm  主材：底板，隔板采用18mm厚橡胶木实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 双人沙发  (含垫子） | IMG_358 | 尺寸：800×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚橡胶木实木板，扶手采用25mm厚实木板。  坐垫：750×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠垫：750×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 张 |  |
| 10 | 圆形围栏 | IMG_359 | 尺寸：814×300×600mm  主材：边板采用25mm厚橡胶木实木板，造型面板采用18mm厚橡胶木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 11 | 四十五度柜 | IMG_360 | 尺寸：617×423×500mm  主材：层板采用18mm厚橡胶木实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 个 |  |
| 12 | 半开放六格柜 | IMG_361 | 尺寸：800×400×500mm  主材：层板，隔板采用18mm厚橡胶木实木板，边板，台面板采用25mm厚实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 13 | 扮演换装柜 | IMG_362 | 尺寸：1000×400×1090mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  镜子采用铁质镜面板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 2 | 个 |  |
| 14 | 椭圆地毯 | IMG_363 | 尺寸：2000×1400×10mm  材质：涤纶羊绒  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 2 | 张 |  |
| 15 | 毛毛虫桌（不含椅子） | IMG_364 | 规格：1870\*800\*50mm  桌面：橡胶木指接板，背面四角支撑加固。  边板：橡胶木指接板桌架：优质橡胶木指接板，全榫头工艺制作， 50\*50mm实心脚  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 4 | 套 |  |
| 16 | 简约圆腿正方桌 | IMG_365 | 尺寸：600×600×490/520/550mm  主材：桌面采用25mm厚橡胶木实木板，桌腿采用φ62mm橡胶木实木料。  特有：桌面板边缘斜切后修大圆角,无框架连接档以增加桌面下活动空间。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 72 | 张 |  |
| 17 | 简约圆腿半圆桌 | IMG_366 | 尺寸：1200×600×490/520/550mm  主材：桌面采用25mm厚橡胶木实木板，桌腿采用φ62mm橡胶木实木料。  特有：桌面板边缘斜切后修大圆角,无框架连接档以增加桌面下活动空间。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 18 | 张 |  |
| 18 | 四层抽拉床 | IMG_367 | 尺寸：四层：1500×600×1000mm 三层：1414×600×780mm  二层：1328×600×560mm 一层：1242×600×340mm  （可置入床垫尺寸：四层：1444×540mm 三层：1358×540mm 二层：1272×540mm 一层：1186×540mm）  主材：床架采用70×28mm厚松木实木料，围栏采用45×28mm厚松木实木料，床板采用12mm厚松木实木板。  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  五金件、脚钉符合国家要求。 | 63 | 套 |  |
| 19 | 橡胶木椅子 | IMG_368 | 尺寸：托班：坐高220mm  小班：260×270×470mm，坐高240mm；  中班：255×260×500mm，坐高270mm；  大班：290×290×570mm，坐高300mm  主材：椅子主构架采用22×50mm橡胶木实木料，坐板靠板采用18mm厚橡胶木实木板。  特有：采用工字档加固设计，使产品的结构强度增加，承重能力增加，且不易断裂破损。 | 300 | 张 | 各年级数量需跟学校确定（新开园，人员未定） |
| 20 | 圆桌(托育45cm） | IMG_369 | 尺寸：φ800×450mm  主材：桌面整体厚度40mm，采用橡胶木实木。  桌面边沿采用40\*35mm厚软包包裹，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵，桌腿采用φ62mm实木料。 | 2 | 张 |  |
| 21 | 托班椅 | IMG_370 | 尺寸：330×319×415mm，坐高220mm  主材：采用15mm厚橡胶木实木。  垫子采用优质耐磨PU皮，填充高密度海绵。 | 8 | 张 |  |
| 22 | 橱柜 | IMG_371 | 尺寸：730×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  **★皮质原料的物理性能、环保要求等符合国家标准或行业标准，提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的皮质原料检测报告原件扫描件并加盖公章。** | 2 | 个 |  |
| 23 | 双层柜 | IMG_372 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木求。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 6 | 个 |  |
| 24 | 四十五度柜 | IMG_373 | 尺寸：662×378×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 4 | 个 |  |
| 25 | 门洞 | IMG_374 | 尺寸：710×70×1188mm  主材：立柱采用30×40mm橡胶木实木料，造型面板采用18mm厚实木板。 | 2 | 个 |  |
| 26 | 扮演台 | IMG_375 | 尺寸：730×370×1124mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 2 | 个 |  |
| 27 | 九十度柜 | IMG_376 | 尺寸：980×445×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 2 | 个 |  |
| 28 | 三格柜 | IMG_377 | 尺寸：890×370×349mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 6 | 个 |  |
| 29 | 娃娃家衣柜 | IMG_378 | 尺寸：1000×400×1090mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  镜子采用铁质镜面板。 | 2 | 个 |  |
| 30 | 厨房售卖一体柜 | IMG_379 | 尺寸：900×350×1140mm  主材：侧板，底板，台面板采用18mm厚橡胶木实木。层板，装饰面板，门板采用12mm厚实木板。层板，装饰面板，门板采用12mm厚多层胶合板。 | 2 | 个 |  |
| 31 | 双人沙发  (含垫子） | IMG_380 | 尺寸：800×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚橡胶木实木板，扶手采用25mm厚实木板。  坐垫：750×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠垫：750×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 2 | 张 |  |
| 32 | 光面地毯 | IMG_381 | 直径3000mm  材质：涤纶羊绒 | 2 | 张 |  |
| 33 | 双子地毯 |  | 尺寸：2000×1400×10mm  材质：涤纶羊绒  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 2 | 张 | 须满足学校实际定制需求 |
| 34 | 沙发凳-恐龙 | IMG_382 | 尺寸：φ350×200mm  主材：垫子采用优质耐磨PU皮，高密度海绵。  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 4 | 个 |  |
| 35 | 小屋阅读柜 | IMG_383 | 尺寸：843×410×850mm  主材：侧板采用25mm厚橡胶木实木板，底板，脚板采用18mm厚实木板，上造型面板采用12mm厚橡胶木实木。 | 2 | 个 |  |
| 36 | 书柜 | IMG_384 | 尺寸：890×370×581mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，优质耐磨PU皮，高密度海绵。 | 4 | 个 |  |
| 37 | 九十度柜 | IMG_385 | 尺寸：980×445×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 2 | 个 |  |
| 38 | 三格柜 | IMG_386 | 尺寸：890×370×349mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，优质耐磨PU皮，高密度海绵。 | 2 | 个 |  |
| 39 | 双人沙发  (含垫子） | IMG_387 | 尺寸：800×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚橡胶木实木板，扶手采用25mm厚实木板。  坐垫：750×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠垫：750×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 4 | 张 |  |
| 40 | 双层柜 | IMG_388 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木。  软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 6 | 个 |  |
| 41 | 椭圆地毯 | IMG_389 | 尺寸：2000×1400×10mm  材质：涤纶羊绒  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 2 | 张 |  |
| 42 | 五格柜 | IMG_390 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，优质耐磨PU皮，高密度海绵。 | 4 | 个 |  |
| 43 | 双层柜 | IMG_391 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，优质耐磨PU皮，高密度海绵。 | 6 | 个 |  |
| 44 | 四十五度柜 | IMG_392 | 尺寸：662×378×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，优质耐磨PU皮，高密度海绵。 | 4 | 个 |  |
| 45 | 四面游戏台 | IMG_393 | 尺寸：832×832×500mm  主材：采用16mm厚橡胶木实木。 | 2 | 个 |  |
| 46 | 双层柜 | IMG_394 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，优质耐磨PU皮，高密度海绵。 | 6 | 个 |  |
| 47 | 五格柜 | IMG_395 | 尺寸：890×370×572mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木，优质耐磨PU皮，高密度海绵。 | 4 | 个 |  |
| 48 | 双人画架 | IMG_396 | 尺寸：700×400×900mm  主材：采用15mm厚橡胶木实木。 | 2 | 个 |  |
| 49 | 陈列柜 | IMG_397 | 尺寸：600×600×650mm\*4个  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 2 | 套 |  |
| 50 | 海洋球池 | IMG_398 | 尺寸：1000\*1000mm  配一个球池的球  材质：外包Pu优质海绵、木框架。 | 1 | 套 |  |
| 51 | 感统游戏积木组合 | IMG_399 | 单组尺寸：900×300×900mm  材质：PU+高密度海绵 | 4 | 组 |  |
| 杭州市滨江区滨兴幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 户外器械柜 | IMG_400 | 尺寸：8.2\*1.1\*2.4m  产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。  木质部分：采用优质防腐木，经打磨后，用腻子灰填补木材原生裂纹，随后采用室外专用氨脂类防水清漆，经过两底一面刷漆处理，总共三道刷漆工艺后自然晾干，成品防腐、防水能力好，无锐边锐角等，整体牢固，无安全隐患。  五金零件：材质：不锈钢半圆头，T型平头螺丝。  表面处理：机械抛光。  镀锌管配件：其他配件厚度不小于1.5mm，最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落  PC板：采用纯聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）材料制成，厚度不小于3mm，透光率达80%以上，有极佳的耐候性，抗冲击力强。  备注：具体尺寸根据现场实际测量 | 1 | 组 | 须满足学校实际定制需求 |
| 杭州市滨江区缤纷幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 双层长柜 | IMG_401 | 1.尺寸：836\*300\*592mm；  2.主材：采用18mm厚橡胶木实木板； | 4 | 个 |  |
| 2 | 五格柜 | IMG_402 | 1.尺寸：891\*300\*592mm  2.主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 8 | 个 |  |
| 3 | 双层窄柜 | IMG_403 | 1.尺寸：600\*300\*592mm  2.主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 2 | 个 |  |
| 4 | 三格窄柜 | IMG_404 | 1.尺寸：600\*300\*592mm  2.主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 4 | 个 |  |
| 5 | 双层柜 | IMG_405 | 1.尺寸：800\*400\*500mm  2.主材：层板采用18mm厚饰面实木板，边板，台面板采用25mm厚饰面实木板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求。 | 12 | 个 |  |
| 6 | 长方桌(高55cm） | IMG_406 | 1.尺寸：1200\*600\*550mm  2.主材：桌面采用18mm厚橡胶木实木板，边板采用22mm厚橡胶木实木板，桌腿采用50\*50mm厚橡胶木实木料。 | 6 | 张 |  |
| 7 | 长方桌(高50cm） | IMG_407 | 1.尺寸：1200\*600\*500mm  2.主材：桌面采用18mm厚橡胶木实木板，边板采用22mm厚橡胶木实木板，桌腿采用50\*50mm厚橡胶木实木料. | 6 | 张 |  |
| 杭州市滨江区丹枫幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 弧形桌 | IMG_408 | 1.尺寸：1456\*1456\*490mm（组合） 1238\*600\*490mm（单张）;  2.主材：桌面采用25mm厚橡胶木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，桌腿采用φ62mm厚橡胶木实木料;  特有：桌面板边缘斜切后修大圆角，无框架连接档以增加桌面下活动空间。 | 4 | 组 |  |
| 2 | 梯形桌（托育40cm） | IMG_409 | 1.尺寸：1312\*600\*400mm ;  2.主材：桌面采用25mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，桌腿采用φ62mm实木料。 | 4 | 张 |  |
| 3 | 四方桌(托育40cm） | IMG_410 | 1.尺寸：800\*600\*400mm  2.主材：桌面整体厚度40mm，采用饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;桌面边沿采用40\*35mm厚软包包裹，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵，桌腿采用φ62mm实木料。 | 6 | 张 |  |
| 4 | 长方桌(托育40cm） | IMG_411 | 1.尺寸：1200\*600\*400mm  2.主材：桌面整体厚度40mm，采用饰面多层胶合板，桌面边沿采用40\*35mm厚软包包裹，软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵，桌腿采用φ62mm实木料. | 8 | 张 |  |
| 5 | 幼儿椅 | IMG_412 | 1.尺寸：300\*328\*494mm，坐高220mm；  2.材质： 主材：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板。  **★饰面多层板的物理性能、环保性能等符合国家标准或行业标准，提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的饰面多层板检测报告原件扫描件并加盖公章，** | 66 | 张 |  |
| 6 | 托育叠叠床 | IMG_413 | 1.尺寸：1200\*600\*200mm（可置入床垫尺寸：1164\*556mm）；  2.主材：床架采用18mm厚桦木饰面多层胶合板，床板采用9mm厚多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 40 | 张 |  |
| 7 | 挂壁式茶杯柜-36格 | IMG_414 | 1.尺寸：690\*150\*808mm，口杯格尺寸：90\*100\*90mm，共36格；  2.主材：柜体外框架采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，茶杯收纳内框架采用12mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 个 |  |
| 8 | 双人沙发  (含垫子） | IMG_415 | 1.尺寸：800\*380\*350mm；  2.主材：靠背，座板采用18mm厚饰面实木板，扶手采用25mm厚饰面实木板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.  3.坐垫：750\*315\*60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;  4.靠垫：750\*220\*60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 6 | 张 |  |
| 9 | 单人沙发  (含垫子） | IMG_416 | 1.尺寸：500\*380\*350mm；  2.主材：靠背，座板采用18mm厚饰面实木板，扶手采用25mm厚饰面实木板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求.  3.坐垫：450\*315\*60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵;  4.靠背：450\*220\*60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 6 | 张 |  |
| 10 | 洗碗柜 | IMG_417 | 1.尺寸：432\*400\*520mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求 | 2 | 个 |  |
| 11 | 冰箱微波炉柜 | IMG_418 | 1.尺寸：432\*400\*800mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 个 |  |
| 12 | 星星梳妆台 | IMG_419 | 1.尺寸：500\*300\*800mm；  2.主材：采用15mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 个 |  |
| 13 | 小圆几 | IMG_420 | 1.尺寸：300\*300\*210mm；  2.材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+实木。 | 2 | 个 |  |
| 14 | 九十度柜 | IMG_421 | 1.尺寸：980\*445\*572mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 6 | 个 |  |
| 15 | 橱柜 | IMG_422 | 1.尺寸：730\*370\*572mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;  3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 2 | 个 |  |
| 16 | 娃娃家摇摇床 | IMG_423 | 1.尺寸：540\*300\*320mm；  2.主材：采用15mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 3 | 个 |  |
| 17 | 烤箱柜 | IMG_424 | 1.尺寸：432\*400\*800mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 个 |  |
| 18 | 售卖台 | IMG_425 | 1.尺寸：730\*370\*1115mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;  3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 2 | 个 |  |
| 19 | 洗衣柜 | IMG_426 | 1.尺寸：432\*400\*500mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 个 |  |
| 20 | 书柜 | IMG_427 | 1.尺寸：890\*370\*581mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;  3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 4 | 个 |  |
| 21 | 双面书柜 | IMG_428 | 1.尺寸：800\*400\*687mm；  2..主材：底板，面板采用18mm厚饰面实木板，边板采用25mm厚饰面实木板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 个 |  |
| 22 | 售卖台  （含连旋转接器组合) | IMG_429 | 1.尺寸：928\*308\*1072mm；  2..主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 组 |  |
| 23 | 收纳车 | IMG_430 | 1.尺寸：500\*400\*300mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，边板采用16mm厚多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 辆 |  |
| 24 | 圆形茶几 | IMG_431 | 1.尺寸：600\*600\*250mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 4 | 张 |  |
| 25 | 云朵小书柜 | IMG_432 | 1.尺寸：600\*220\*317mm ；  2.主材：采用12mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 个 |  |
| 26 | 五格柜 | IMG_433 | 1.尺寸：890\*370\*572mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;  3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 4 | 个 |  |
| 27 | 双层柜 | IMG_434 | 1.尺寸：890\*370\*572mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;  3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 4 | 个 |  |
| 28 | 四十五度柜 | IMG_435 | 1.尺寸：662\*378\*572mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;  3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 2 | 个 |  |
| 29 | 涂画柜 | IMG_436 | 1.尺寸：700\*400\*900mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求;  3.涂画板采用磁性铁质画板; | 2 | 个 |  |
| 30 | 三层折角花架 | IMG_437 | 1.尺寸：600\*600\*600mm；  2.主材：支架采用40\*28mm厚松木实木料，隔板采用12mm厚松木实木板. | 4 | 个 |  |
| 31 | 储纳柜-中 | IMG_438 | 1.尺寸：1200\*350\*1000mm；  2.主材：柜子主体采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求; | 8 | 个 |  |
| 32 | 储纳柜-左 | IMG_439 | 1.尺寸：1200\*350\*1000mm；  2.主材：柜子主体采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求; | 2 | 个 |  |
| 33 | 储纳柜-右 | IMG_440 | 尺寸：1200\*350\*1000mm；  主材：柜子主体采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求. | 2 | 个 |  |
| 34 | 换鞋垫 | IMG_441 | 1.尺寸：1200\*300\*280mm（颜色初定米灰色，以学校实际需求为准）；  2.主材：垫子采用优质耐磨PU皮，高密度海绵; | 4 | 个 |  |
| 35 | 幼儿3格柜米色 | IMG_442 | 1.尺寸：880\*350\*350mm;  2.采用18mm厚橡胶木实木板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求; 3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 1 | 个 |  |
| 36 | 幼儿中空5格柜米色 | IMG_443 | 1.尺寸：880\*350\*600mm;  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求; 3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 1 | 个 |  |
| 37 | 幼儿双层柜米色 | IMG_444 | 1.尺寸：880\*350\*600cm;  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求;  3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 1 | 个 |  |
| 38 | 双面白板柜 | IMG_445 | 1.尺寸：600\*300\*640mm;  2.采用15mm优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求;  3.双面白板设计，可供两人同时使用; | 1 | 个 |  |
| 39 | 厨房洗涤台（米色） | IMG_446 | 1.尺寸：600\*350\*600mm;  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求; 3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 1 | 个 |  |
| 40 | 厨房灶台（米色） | IMG_447 | 1.尺寸：600\*350\*600mm;  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求; 3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 1 | 个 |  |
| 41 | 豪华厨房帐篷 | IMG_448 | 1.尺寸：1032\*440\*1200mm;  2.主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求; | 1 | 个 |  |
| 42 | 化妆台 | IMG_449 | 1.尺寸：840\*460\*760mm;  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求;3.软包采用优质耐磨PU皮+高密度海绵; | 1 | 个 |  |
| 43 | 学步小推车 | IMG_450 | 1.尺寸：495\*785\*795mm;  2.立柱采用松木，表面喷涂高环保的清水油漆; | 1 | 个 |  |
| 44 | 厨房外卖车 | IMG_451 | 1.尺寸：830\*400\*650mm;  2.框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求; | 1 | 个 |  |
| 45 | 四叶草地毯 | IMG_452 | 1.尺寸：1666\*1666\*10mm；  2.材质：涤纶羊绒  3.布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 2 | 个 |  |
| 46 | 双子地毯 | IMG_453 | 1.尺寸：2000\*1400\*10mm；  2.材质：涤纶羊绒  3.布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 2 | 个 |  |
| 47 | 圆形茶几 | IMG_454 | 1.尺寸：600\*600\*250mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板。 | 1 | 个 |  |
| 48 | 圆形坐垫架  （含垫子） | IMG_455 | 1.尺寸：φ420\*860mm（含20个垫子）；  2.主材：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板；  3.垫子采用优质耐磨PU皮，高密度海绵; | 1 | 套 |  |
| 49 | 摇摇椅 | IMG_456 | 1.尺寸：840\*280\*180mm；  2.材质：橡胶木; | 1 | 个 |  |
| 50 | 圆形坐垫架  （含垫子） | IMG_256 | 1.尺寸：φ420\*860mm（可放20个垫子）；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 套 |  |
| 51 | 幼儿椅 | IMG_257 | 1.尺寸：300\*328\*494mm，坐高220mm；  2.材质： 主材：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板；  3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 20 | 张 |  |
| 52 | 小狗书柜 | IMG_258 | 1.尺寸：600\*300\*250mm；  2.主材：采用12mm厚饰面多层胶合板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 2 | 个 |  |
| 53 | 小沙发-斑点 | IMG_259 | 1.尺寸：450\*400\*410mm；  2.主材：采用木架框填充高密度海绵，垫子采用优质耐磨PU皮； | 2 | 张 |  |
| 54 | 旋转书柜 | IMG_260 | 1.尺寸：560\*560\*738mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 个 |  |
| 55 | 小蒲公英·售卖台（含连旋转接器组合) | IMG_261 | 1.尺寸：928\*308\*1072mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 组 |  |
| 56 | 小草书柜 | IMG_262 | 1.尺寸：500\*500\*250mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 个 |  |
| 57 | 长方小茶几 | IMG_263 | 1.尺寸：636\*400\*240mm；  2.主材：采用18mm厚橡胶木实木板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 个 |  |
| 58 | 小火车书柜 | IMG_264 | 1.尺寸：600\*300\*800mm；  2.主材：采用18mm厚橡胶木实木板，侧板采用18mm厚橡胶木饰面多层胶合板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 个 |  |
| 59 | 移动小书柜 | IMG_265 | 1.尺寸：510\*296\*350mm；  2.主材：采用18mm厚饰面多层胶合板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 2 | 个 |  |
| 60 | 小象书柜 | IMG_266 | 1.尺寸：700\*400\*640mm；  2.主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 个 |  |
| 61 | 大沙发-山峰 | IMG_267 | 1.尺寸：1198\*581\*500mm；  2.主材：采用木架框填充高密度海绵，垫子采用优质耐磨PU皮； | 1 | 张 |  |
| 62 | 两层弧形书柜 | IMG_268 | 1.尺寸：990\*370\*760mm；  2.主材：采用18mm厚橡胶木实木板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 1 | 个 |  |
| 63 | 梯形桌（托育45cm） | IMG_269 | 1.尺寸：1312\*600\*450mm；  2.主材：桌面采用25mm厚多层胶合板，桌腿采用φ62mm实木料；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 4 | 张 |  |
| 64 | 圆弧游戏桌（托育45cm） | IMG_270 | 1.尺寸：1200\*800\*450mm；  2.主材：桌面采用25mm厚桦木饰面多层胶合板，桌腿采用φ62mm实木料；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 2 | 张 |  |
| 65 | 可坐式方柜（含蓝色坐垫） | IMG_271 | 1.尺寸：600\*300\*254mm；  2.主材：采用18mm厚橡胶木实木板，垫子采用优质耐磨PU皮+高密度海绵；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 3 | 个 |  |
| 66 | 坐垫 | IMG_272 | 1.尺寸：宽度800mm，长10米；  2.材质：优质PU皮，高弹海绵（颜色需要和园方对接）。 | 10 | 米 |  |
| 67 | 绘本柜 | IMG_273 | 1.尺寸：4000\*350\*1200mm，颜色根据园方需求调整；  2.柜子：主材：采用18mm厚橡胶木实木板；  3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 | 1 | 组 |  |
| 68 | 儿童阅读书柜 | IMG_274 | 1.尺寸：800\*260\*955mm；颜色根据园方需求调整；  2.柜子：主材：采用18mm厚橡胶木实木板；  3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理。 | 6 | 个 |  |
| 69 | 绘本室地台 | IMG_275 | 1.尺寸：5000mm\*1400mm\*130mm 颜色根据园方需求调整；  1.拢骨架：采用40\*60\*2.0mm的镀锌钢管焊接制作，每个焊接方框长度，宽度不大于400mm，方框十字接头每2个立一个柱脚与地面用膨胀螺丝固定；  2.基层:采用环保E0级实木多层板，厚度2cm；用螺丝与拢骨架固定；  3.面层:采用环保E0级实木多层板木地板铺面，厚度15mm。 | 1 | 组 |  |
| 70 | 梯形桌（托育45cm） | IMG_256 | 1.尺寸：1312\*600\*450mm；  2.主材：桌面采用25mm厚多层胶合板，桌腿采用φ62mm实木料；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 4 | 张 |  |
| 71 | 椅子(坐高27cm） | IMG_257 | 1.尺寸：300\*320\*520mm，座高270mm；  2.主材：坐板靠板采用16mm厚桦木饰面曲形多层胶合板，椅子主构架采用25mm厚实木料；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 | 8 | 张 |  |
| 72 | 椅子(坐高27cm） | IMG_258 | 1.尺寸：280\*290\*490mm，座高270mm；  2.主材：椅子主构架采用22mm厚橡胶木实心料，坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木曲形实木板；  3.水性漆：涂料采用水性漆，进行表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。  6.特有：靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程学设计，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形，美观牢固。 | 12 | 张 |  |
| 73 | 钢琴衣帽挂架（16挂） | IMG_259 | 1.尺寸：600\*145mm；  2.木制。 | 2 | 组 |  |
| 74 | 儿童操作台一 | IMG_260 | 1.尺寸：4620\*500\*500mm颜色根据园方需求调整；  2.材质：人造石台面操作台，尺寸符合小朋友身高；柜子主材采用18mm厚橡胶木实木板；  3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理；  5.五金件：铝塑挡水条6cm，G形暗拉手。 | 1 | 组 |  |
| 75 | 儿童操作台二 | IMG_261 | 1.尺寸：操作台一：φ1300mm 高度：750mm，操作台二：φ2200mm 高度：550mm：颜色根据园方需求调整；  操作台人造石台面，柜子主材：采用18mm厚橡胶木实木板；  2.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  3.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,  4.五金件：铝塑挡水条6cm，G形暗拉手。 | 1 | 组 |  |
| 76 | 儿童操作台三 | IMG_262 | 1.尺寸：6400\*600\*2800mm；颜色根据园方需求调整；  2.材质：人造石台面,水槽尺寸：480\*350\*150mm 材质：304不锈钢，柜子主材：采用18mm厚橡胶木实木板；  3.水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  4.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理；  5.五金件：铝塑挡水条6cm，G形暗拉手。 | 1 | 组 |  |
| 杭州市滨江区东方郡幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 四层抽拉床 （提供样品） | IMG_457 | 1.规格：150×60×100cm  2.材质：樟子松，全榫头工艺制作  3.多层拉床采用万向轮（第一层除外），床脚3\*7cm，横档3\*7cm，床板1.5\*7cm，床底档3\*4cm。  4.插销：圆头弹簧插销  5.工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及五金部件露出的锐利尖锐。  6.油漆：水性漆 | 45 | 套 |  |
| 杭州市滨江区官河锦庭幼儿园 | | | | | |  |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 娃娃椅(托班） | IMG_458 | 1、尺寸：坐高15cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 3.水性漆、五金件符合国家标准。 | 22 | 张 |  |
| 2 | 长方桌 | IMG_459 | 1、尺寸：桌面120cm\*60cm；桌面离地高度48cm；桌腿5cm\*5cm  2、采用优质ENF级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.水性漆、五金件符合国家标准。 | 2 | 张 |  |
| 3 | 方桌 | IMG_460 | 1、尺寸：桌面60cm\*60cm；桌面离地高度48cm；桌腿5cm\*5cm  2、采用优质ENF级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.水性漆、五金件符合国家标准。 | 2 | 张 |  |
| 4 | 圆桌 | IMG_461 | 1、尺寸：桌面直径90cm；桌面离地高度48cm；桌腿5cm\*5cm  2、采用优质ENF级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.水性漆、五金件符合国家标准。 | 2 | 张 |  |
| 5 | 分餐台 | IMG_462 | 尺寸：80\*50\*60cm  主材：橡胶木 | 4 | 辆 |  |
| 6 | 十格鞋凳 | IMG_463 | 1、尺寸：100cm\*33cm\*35cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.水性漆、五金件符合国家标准。  4.配件：铭牌，采用亚克力材质，搭配塑料挂钩，安装简单方便。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 两层五格玩具柜-低 | IMG_464 | 1、尺寸：100cm\*33cm\*60.5cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.水性漆、五金件符合国家标准。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 涂鸦板 | IMG_465 | 1、尺寸：100cm\*54cm\*75.5cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.水性漆、五金件符合国家标准。  4.配件：左右2边搭配黑、白色磁性板，方便幼儿涂鸦。底部配黑色万向轮，方便移动。 | 4 | 个 |  |
| 9 | 简易美工柜 | IMG_466 | 1、尺寸：80cm\*40cm\*76.5cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.水性漆、五金件符合国家标准。配件：底部配黑色万向轮，方便移动。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 美术材料柜 | IMG_467 | 1、尺寸：53cm\*34cm\*38.5cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.水性漆、五金件符合国家标准。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 三层玩具架- 含12个塑料盒 | IMG_468 | 1、尺寸：88cm\*30cm\*59cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。配件：搭配实木圆棒，方便陈列；半透塑料盒，符合GB/T 1043.1-2008 的检测结果。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 透明书架/储物箱 | IMG_469 | 1、尺寸：81cm\*41cm\*42cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。配件：2侧亚克力材质，货物展示更清晰；底部配黑色万向轮，方便移动。 | 1 | 个 |  |
| 13 | 幼儿碗柜 | IMG_470 | 1、尺寸：48cm\*35cm\*68cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 幼儿冰箱 | IMG_471 | 1、尺寸：48cm\*36cm\*74cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。配件：白色把手，方便开关门；底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 幼儿火炉 | IMG_472 | 1、尺寸：48cm\*35cm\*50cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤；火炉面板下方围板处，有5个圆形转扭。分别控制四个炉灶和火炉的开关。转扭转动时，发出“哒哒哒”响声，形象逼真。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 幼儿水槽 | IMG_473 | 1、尺寸：48cm\*35cm\*50cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤；搭配银色水龙头和不锈钢水槽，形象逼真。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 两层玩具柜 - 无背板 | IMG_474 | 1、尺寸：100cm\*33cm\*60.5cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。 | 2 | 个 |  |
| 18 | 两层玩具柜 | IMG_475 | 1、尺寸：100cm\*33cm\*60.5cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 两层角柜 | IMG_476 | 1、尺寸：33cm\*33cm\*60.5cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 区角入口A | IMG_477 | 1、尺寸：77cm\*36cm\*147.5cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。配件：顶部搭配实木圆棒，门帘为白色纱布，符合GB/T 2912.1-2009 的检测。 | 1 | 个 |  |
| 21 | 阶梯玩具柜 - 低 | IMG_478 | 1、尺寸：110cm\*33cm\*60.5cm（±）1cm  2采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。 | 1 | 个 |  |
| 22 | 摇摇沙发 | IMG_479 | 1、尺寸：60cm\*69cm\*68cm（±）1cm  2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、配件：内部为木框架，椅面及靠背材质为黄色PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 单人椅 | 1、尺寸：46cm\*53.5cm\*49cm（±）1cm  2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、配件：椅面及靠背材质为黄色PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 1 | 个 |  |
| 24 | 小熊皮质沙发-绿色 | IMG_480 | 产品材质：高密度环保海绵、PU皮  产品尺寸：50x50x55cm  产品配置：单人沙发1个。沙发座宽28cm,座深30cm,座高16cm | 2 | 张 |  |
| 25 | 小熊皮质沙发-粉色 | IMG_481 | 产品材质：高密度环保海绵、PU皮  产品尺寸：50x50x55cm  产品描述：单人沙发1个。沙发座宽28cm,座深30cm,座高16cm | 2 | 张 |  |
| 26 | 小鹿拉车 | IMG_482 | 尺寸：35\*33\*31；材质：实木多层板 | 2 | 个 |  |
| 27 | 透明单面书架 | IMG_483 | 1、尺寸：62cm\*30cm\*54cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。  配件：搭配实木圆棒、透明亚克力挡条，方便陈列展示。 | 1 | 个 |  |
| 28 | 栅栏-圆棒 | IMG_484 | 1、尺寸：94cm\*7.8cm\*60cm（±）1cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。  中间为实木圆棒，安全方便。 | 2 | 个 |  |
| 29 | 弧形栅栏 | IMG_485 | 1、尺寸：100cm\*7.8cm\*60cm（±）1cm  采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、水性漆、五金件符合国家标准。  配件：中间为实木圆棒，安全方便。 | 2 | 个 |  |
| 30 | 栅栏连接件 | IMG_486 | 材质：桦木实木多层板  尺寸：8cm\*7.8cm | 2 | 套 |  |
| 杭州市滨江区国信嘉园幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 红色窗口 | IMG_487 | 橡胶木，免漆E0级板材。  尺寸836\*300\*1300mm | 1 | 个 |  |
| 2 | 双面储物售卖台 | IMG_488 | 橡胶木，免漆E0级板材。  尺寸891\*300\*1300mm | 2 | 个 |  |
| 3 | 售卖台 | IMG_489 | 橡胶木，免漆E0级板材。  尺寸836\*300\*1266mm。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 商店柜台 | IMG_490 | 橡胶木，免漆E0级板材。  尺寸800\*300\*1300mm | 2 | 个 |  |
| 5 | 移动分餐柜 | IMG_491 | 橡胶木，免漆E0级板材。  尺寸820\*600\*600mm | 6 | 个 |  |
| 6 | 坐垫 |  | 圆形垫子320\*35mm，动物沙发凳350\*200mm，凳子无甲醛。 | 5 | 套 | 须满足学校实际需求 |
| 7 | 双子地毯 | IMG_492 | 地毯无甲醛  尺寸：2000\*1400\*10mm | 1 | 张 |  |
| 8 | 风车屋 | IMG_493 | 尺寸：1200\*60\*1500mm,  橡胶木制免漆E0级板材，四边光滑没有毛刺。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 温馨沙发组 | 1747990214449_C6EA15DB-5BDA-44ec-817C-F0B643A4EF6C | 双人沙发：1060\*450\*600mm  单人沙发：600\*450\*600mm  茶几636\*400\*240mm，沙发皮革无甲醛，使用E0级板材。 | 2 | 组 | 须满足学校实际需求 |
| 10 | 大树书柜 | IMG_494 | 尺寸：1000\*1000\*1350mm，  橡胶木免漆E0级板材，四边光滑没有毛刺。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 方形玻璃美工桌 | IMG_495 | 尺寸：1000\*1000\*550mm。  橡胶木，免漆E0级板材。四边光滑没有毛刺。 | 3 | 张 |  |
| 12 | 卡通书柜 | IMG_496 | 橡胶木，  尺寸：600\*300\*250mm  免漆E0级板材。四边光滑没有毛刺。 | 4 | 个 |  |
| 13 | 教具盒柜（含盒） | IMG_497 | 材质：橡胶实木  尺寸：800\*300\*45MM | 6 | 套 |  |
| 14 | 木艺加工桌 | IMG_498 | 木艺加工桌尺寸90\*60\*65cm，夹具组（含固定槜）尺寸34\*26\*5cm，材质橡胶木+金属电镀配件 | 3 | 张 |  |
| 15 | 创客木工桌 | IMG_499 | 材质：橡胶木实木  创客工作桌高65cm，尺寸120\*45\*140cm，  工具盒A尺寸45\*30\*24cm，  工具盒B35\*20\*20cm，  工具盒C35\*20\*20cm，  工具盒D18\*12\*8cm | 2 | 套 |  |
| 16 | 木工工具墙板 | IMG_500 | 材质：橡胶木实木  自然木工工具墙板A80\*60mm，  自然木工工具墙板B80\*120mm | 4 | 套 |  |
| 17 | 木工工具挂板 | IMG_501 | 材质：橡胶木实木  树的认知120\*60mm,插孔挂板120\*60mm，功能隔板：120\*60mm,  塑料球头挂杆30个/包，S铁钩50个/包 | 4 | 套 |  |
| 18 | 多样帐篷空间 | IMG_502 | 尺寸：2490×350×1600mm。  材质：橡胶木指接板、边板，搁板厚度：18mm；内隔板：10mm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 3 | 个 |  |
| 19 | 移动美工收纳台 | IMG_503 | 规格尺寸:600\*500\*850mm；  1.主材质采用橡胶木拼接板生产加工而成；甲醛释放量≤0.1mg/L；  2.采用适合儿童的水性漆； | 9 | 个 |  |
| 20 | 幼儿化妆台 | IMG_504 | 1.尺寸：840\*460\*760mm;  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求; | 2 | 个 |  |
| 21 | 游戏桌 | IMG_505 | 规格：8000×6000×550mm  1.产品采用橡胶木指接板生产加工而成，椅脚规格为45\*23MM；甲醛释放量≤0.1mg/L，含水率≈11.5%，符合当地木材含水率标准；独特的动物造型背板采用E0级多层板，给小朋友增加更多的童趣；  2.采用适合儿童的水性漆， | 3 | 个 |  |
| 22 | 小方桌 | IMG_506 | 材质：橡胶木实木  尺寸：600\*600\*480mm | 14 | 张 |  |
| 23 | 娃娃床 | IMG_507 | 材质：橡胶木实木  尺寸：450\*1905\*200mm | 2 | 张 |  |
| 24 | 花架 | IMG_508 | 材质：橡胶木实木  尺寸670\*350\*900mm | 8 | 个 |  |
| 25 | 实木三层柜 | IMG_509 | 材质：橡胶木实木  尺寸836\*300\*685\*778mm | 25 | 个 |  |
| 26 | 实木二层柜 | IMG_510 | 材质：橡胶木实木  尺寸：810\*690\*300mm | 10 | 个 |  |
| 杭州市滨江区湖畔幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 四方桌 | IMG_511 | 面板材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉包边，桌面板橡胶实木指接板  尺寸：80×60×39/44cm  桌脚：50\*50mm；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 4 | 张 |  |
| 2 | 圆桌 | IMG_512 | 面板材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉包边，桌面板橡胶实木指接板  尺寸：直径×39/44cm  桌脚：50\*50mm；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 2 | 张 |  |
| 3 | **椅子**  **（提供样品）** | IMG_513 | 尺寸：座高22cm  尺寸：276×260×430mm,  主材：椅子主构架采用橡胶木实木料，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 20 | 张 |  |
| 4 | 单人沙发-米色 | IMG_514 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制  尺寸：40×37×36cm | 1 | 个 |  |
| 5 | 双人沙发（60）-米色 | IMG_515 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制  尺寸：70×37×36cm | 1 | 个 |  |
| 6 | 软包茶几-米色 | IMG_516 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉  尺寸：45×30×20cm | 1 | 个 |  |
| 7 | 双层柜-米色 | IMG_517 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木  尺寸：89×37×57cm | 1 | 个 |  |
| 8 | 中空五格柜-米色 | IMG_518 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木  尺寸：89×37×57cm | 1 | 个 |  |
| 9 | 3格柜-米色 | IMG_519 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木  尺寸：89×37×34cm | 1 | 个 |  |
| 10 | 图书柜-米色 | IMG_520 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木尺寸：890×370×581mm | 1 | 个 |  |
| 11 | 化妆台-米色 | IMG_521 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木，尺寸：84×46×80cm | 1 | 个 |  |
| 12 | 厨房灶台-米色 | IMG_522 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木，尺寸：730×370×572mm | 1 | 个 |  |
| 13 | 厨房洗涤台-米色 | IMG_523 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度  泡棉+橡胶木实木  尺寸：730×370×572mm | 1 | 个 |  |
| 14 | 分餐桌 | IMG_524 | 尺寸：700×640×570mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求，桌腿采用25mm厚橡胶木实木料。  **★五金导轨的物理性能、环保指标等符合国家标准或行业标准，提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的导轨或滑轨检测报告原件扫描件并加盖公章。** | 1 | 张 |  |
| 15 | 小屋阅读书柜 | IMG_525 | 尺寸：1200×1000×1420mm  主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 四层拖拉床 | IMG_526 | 尺寸：1500×600×1000mm  主材：采用18mm厚辐射松，床架采用70×28mm厚松木实木料，围栏采用18mm厚松木实木料，床板采用12mm厚松木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 31 | 套 |  |
| 17 | 双面黑板 | IMG_527 | 尺寸：620\*450\*1240mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。美术板采用磁性铁质画板和软木。 | 4 | 个 |  |
| 18 | 双排小矮柜 | IMG_528 | 尺寸：600×300×365mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 19 | 双层长柜（有背板） | IMG_529 | 尺寸：836×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 6 | 个 |  |
| 20 | 三格窄柜 | IMG_530 | 尺寸：600×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 6 | 个 |  |
| 21 | 五格柜 | IMG_531 | 尺寸：891×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 22 | 五格柜（有背板） | IMG_532 | 尺寸：891×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 6 | 个 |  |
| 23 | 三层窄柜 | IMG_533 | 尺寸：600×300×685mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 24 | 三层柜（有背板） | IMG_534 | 尺寸：836×300×685mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 6 | 个 |  |
| 25 | 1/4弧形柜 | IMG_535 | 尺寸：300×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 26 | 45度弧形柜 | IMG_536 | 尺寸：570×330×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 27 | 阅读沙发 | IMG_537 | 尺寸：800×368×530mm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板； | 3 | 张 |  |
| 28 | 多格大书柜 | IMG_538 | 尺寸：891×300×778mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 29 | 小书柜 | IMG_539 | 尺寸：309×300×490mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 30 | 小脸猫书柜 | IMG_540 | 尺寸：600×300×501mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 31 | 美术收纳柜 | IMG_541 | 尺寸：836×400×839mm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 32 | 美工柜 | IMG_542 | 规格：含1个柜子，4个教具盒  柜体尺寸：800×320×667mm  主材：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。  教具盒：重金属，邻苯二甲酸酯，多环芳烃，多溴联苯，多溴二苯醚符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准要求。外观，其他外观，冷热循环，硬度符合GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准要求。  其他：教具盒尺寸260×230×100mm，材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽，并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计，此举即可快速放入取出盒子，又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。 | 3 | 个 |  |
| 杭州市滨江区明月江南幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 中空二层柜（安装360度旋转车轮） | IMG_543 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  尺寸：80\*29.8\*57cm，边板,搁板厚度：18mm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，4个万向轮。  油漆：水性漆。 | 14 | 个 |  |
| 2 | 中空二层五格柜（安装360度旋转车轮） | IMG_544 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  尺寸：80\*29.8\*57cm，边板,搁板厚度：18mm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，4个万向轮。  油漆：水性漆。 | 14 | 个 |  |
| 3 | 美术用品柜（安装360度旋转车轮） | IMG_545 | 材质：橡胶木漆面  尺寸：60\*30\*56cm ，边板,搁板厚度：18mm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，4个万向轮。  油漆：水性漆。 | 4 | 个 |  |
| 4 | 二层五格柜（安装360度旋转车轮） | IMG_546 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  尺寸：80\*29.8\*57cm，边板,搁板厚度：18mm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，4个万向轮，一层有背板。  油漆：水性漆。 | 14 | 个 |  |
| 5 | 双层柜（安装360度旋转车轮） | IMG_547 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  尺寸：80\*29.8\*57cm，边板,搁板厚度：18mm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，4个万向轮，有背板。  油漆：水性漆。 | 10 | 个 |  |
| 6 | 书柜 | IMG_548 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  尺寸：60\*29.4\*60cm ，边板,搁板厚度：18mm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，4个万向轮。  油漆：水性漆。 | 8 | 个 |  |
| 7 | 双面黑板架（A面磁性白板，B） | IMG_549 | 材质：橡胶木指接板(优质料)+磁性白板+磁性磨砂黑板  尺寸：68\*54.5\*127.5cm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，4个万向轮。  油漆：水性漆。 | 4 | 个 |  |
| 8 | 厨房柜-灶台 | IMG_550 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  尺寸：55.6\*31.8\*65cm ，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  **★五金铰链的物理性能、环保指标等符合国家标准或行业标准，提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的铰链检测报告原件扫描件并加盖公章。** | 4 | 个 |  |
| 9 | 厨房柜-洗涤台 | IMG_551 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  尺寸：55.6\*32\*65cm，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 | 4 | 个 |  |
| 10 | 厨房柜-微波炉 | IMG_552 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  尺寸：55.6\*32\*90cm，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 | 4 | 个 |  |
| 11 | 可伸缩6人桌 | IMG_553 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  桌面尺寸：120\*60cm，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，桌脚高度可调节（实际高度以学校需求为准） | 16 | 张 |  |
| 12 | 可伸缩4人桌 | IMG_554 | 材质：橡胶木指接板(优质料)  桌面尺寸：80\*60cm ，工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，桌脚高度可调节（实际高度以学校需求为准） | 4 | 张 |  |
| 13 | 幼儿椅子 | IMG_555 | 材质：橡胶木漆面；尺寸：座高25 cm | 20 | 张 |  |
| 14 | 幼儿椅子 | IMG_556 | 材质：橡胶木漆面；尺寸：座高27 cm | 10 | 张 |  |
| 15 | 幼儿椅子 | IMG_557 | 材质：橡胶木漆面；尺寸：座高29 cm | 10 | 张 |  |
| 16 | 四人长方桌 | IMG_558 | 1.尺寸：桌面80cm\*60cm（±）1cm；桌面离地高度46cm（±）1cm；桌腿5cm\*5cm  2.采用优质ENF级桦木多层板，符合GB/T 39600-2021检测，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用1.5cm厚双面贴白色防火板；台框采用2cm厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 | 18 | 张 |  |
| 17 | 四人长方桌 | IMG_559 | 1.尺寸：桌面80cm\*60cm（±）1cm；桌面离地高度43cm（±）1cm；桌腿5cm\*5cm  2.采用优质ENF级桦木多层板，符合GB/T 39600-2021检测，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用1.5cm厚双面贴白色防火板；台框采用2cm厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 | 12 | 张 |  |
| 18 | 椅子 | IMG_560 | 1.尺寸：坐高23cm  2.采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 | 48 | 张 |  |
| 19 | 椅子 | IMG_561 | 1.尺寸：坐高25cm  2.采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 | 72 | 张 |  |
| 20 | 鞋凳 | IMG_562 | 1.尺寸：200cm\*25cm\*20cm  2.采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 | 12 | 个 |  |
| 21 | 幼儿火炉 | IMG_563 | 1.尺寸：48cm\*35cm\*50cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤；火炉面板下方围板处，有5个圆形转扭。分别控制四个炉灶和火炉的开关。转扭转动时，发出“哒哒哒”响声，形象逼真。 | 6 | 个 |  |
| 22 | 幼儿水池 | IMG_564 | 1、尺寸：48cm\*35cm\*50cm  2、采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤；搭配银色水龙头和不锈钢水槽，形象逼真。 | 6 | 个 |  |
| 23 | 幼儿碗柜 | IMG_565 | 1.尺寸：48cm\*35cm\*68cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.配件：底部配银色实木圆盘，起稳定作用，防止地面损伤。 | 6 | 个 |  |
| 24 | 二层矩形柜 | IMG_566 | 1.尺寸：100cm\*33cm\*54cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 | 15 | 套 |  |
| 25 | 二层三格矩形柜 | IMG_567 | 1.尺寸：100cm\*33cm\*54cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 | 15 | 套 |  |
| 26 | 二层二格矩形柜 | IMG_568 | 1.尺寸：100cm\*33cm\*54cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 | 15 | 套 |  |
| 27 | 二层玩具柜-无背板 | IMG_569 | 1.尺寸：92cm\*33cm\*61cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 | 15 | 套 |  |
| 28 | 二层玩具柜-有背板 | IMG_570 | 1.尺寸：92cm\*33cm\*61cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 | 15 | 套 |  |
| 29 | 二层五格玩具柜-有背板 | IMG_571 | 1.尺寸：92cm\*33cm\*61cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。 | 6 | 套 |  |
| 30 | 玩具收纳柜 | IMG_572 | 1.尺寸：81cm\*41cm\*42cm  2.采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.配件：2侧亚克力材质，货物展示更清晰；底部配黑色万向轮，方便移动。 | 6 | 个 |  |
| 31 | 透明单面书架 | IMG_573 | 1.尺寸：62cm\*30cm\*54cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.配件：搭配实木圆棒、透明亚克力挡条，方便陈列展示。底部配4个万向轮，方便移动。 | 6 | 个 |  |
| 32 | 二层四分之一圆柜 | IMG_574 | 1.尺寸：100cm\*33cm\*54cm  2.采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。其中侧板及顶板为白色防火板贴面，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.配件：铁网，采用低碳钢材质，安装简单方便，符合GB/T 1741-2020检测 。 | 6 | 个 |  |
| 33 | 2箱感官桌 | IMG_575 | 1.尺寸：桌面120cm\*60cm（±）1cm；桌面离地高度46cm（±）1cm；桌腿5cm\*5cm  2.采用优质ENF级桦木多层板，符合GB/T 39600-2021检测，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用1.5cm厚双面贴白色防火板；台框采用2cm厚桦木多层板。桌腿采用优质桦木实木。 | 4 | 张 |  |
| 34 | 圆垫收纳架（含15个圆垫） | IMG_576 | 1.尺寸：45cm\*45cm\*96.5cm  2.采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.配件：内含15个小圆垫。小圆垫直径30cm；外表采用PU材质，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测；底部搭配万向轮，方便移动。 | 6 | 套 |  |
| 35 | 玩具屋 | IMG_577 | 1.尺寸：76cm\*76cm\*110.5cm  2.采用优质ENF级1.5cm及0.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3.配件：顶部为黑板，方便书写，软包材质为PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 6 | 张 |  |
| 杭州市滨江区浦沿幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 方桌 | IMG_578 | 桌面材质：实木多层板桌腿材质：桦木实木+环保水性漆  桌面尺寸：60\*60cm高度：39/42/45cm（三档高度可调节） | 10 | 张 |  |
| 2 | 教师椅子 | IMG_579 | 尺寸：座高44cm  材质：橡胶木实木多层板 | 2 | 张 |  |
| 3 | 幼儿椅 | IMG_580 | 尺寸：座高22cm  材质：橡胶木实木多层板 | 25 | 张 |  |
| 4 | 幼儿布偶台-米色 | IMG_581 | 尺寸：90x37x130cm，采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 2 | 个 |  |
| 5 | 幼儿中空五格柜-米色 | IMG_582 | 尺寸：89x37x61cm1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 幼儿城堡入口 | IMG_583 | 尺寸：251x37x160cm,产品含双层柜×2+入口×1。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 3、屋顶上方的苹果树图案采用丝印工艺，颜色不易脱落。 | 3 | 组 |  |
| 7 | 六格柜 | IMG_584 | 尺寸：89x37x61cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 转角柜 | IMG_585 | 尺寸：67x67x61cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 图书柜-米色 | IMG_586 | 尺寸：89x37x61cm。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 2 | 个 |  |
| 10 | 幼儿厨房洗涤台-米色 | IMG_587 | 尺寸：62x37x61cm。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 3、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落 4、采用直径33mm加大旋钮设计。 5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； 6、洗涤台顶板设有直径16.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。 | 4 | 个 |  |
| 11 | 幼儿厨房灶台-米色 | IMG_588 | 尺寸：62x37x61cm。1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 3、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。 4、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； | 4 | 个 |  |
| 12 | 原木休闲小屋 | IMG_589 | 1、规格：130\*90\*115cm；2、材质：小屋面板采用厚度1.8cm双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形3、产品：其中顶部造型带弧度，材质为纱料，座面及靠背带布艺软包内含海绵。 | 2 | 个 |  |
| 13 | 彩虹房-白沙幕帘 | IMG_590 | 材质：桦木多层板 尺寸：191cm\*94cm\*127cm配件：含白沙幕帘 | 2 | 套 |  |
| 14 | 冲水画架 | IMG_591 | 尺寸：134x59x128cm。框体采用22mm厚防腐松木，局部采用40mm厚防腐松木，甲醛释放量符合国家标准规范GB/T39600-2021的要求，内嵌5mm户外透明抗紫外透明PC板。开孔水管采用内径32mm户外PVC材质。接水管采用内径63mmPP塑料制成、蓄水盒为PP材质。整个产品设置有一套完善的循环冲洗装置，通过压水器将水流引到开孔水管中，并顺着透明画板流下至接水管中，并最终流入蓄水盒中，循环使用，方便清洗画板。结构安全稳固，圆角设计，不易倾倒，符合国家标准规范GB6675-2014的要求。可供两人同时进行涂鸦活动。独特引水设计，水可从画架上端流下形成“瀑布”冲刷颜料，充满趣味。收集水槽设计方便清理，收纳空间设计方便操作。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 角落空间柜 | IMG_592 | 1. 尺寸：78×78×80cm。2.采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。3.框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。4.采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 5.有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； 6.采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7.结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 小兔沙发 | IMG_593 | 尺寸：0.53×0.53×0.52m  材质：科技布+公仔棉+海绵+实木+多层板 | 2 | 个 |  |
| 17 | 小熊沙发-蓝 | IMG_594 | 尺寸：58\*59\*75cm  材质：泰迪绒面料+高弹海绵+实木框架+实木腿 | 2 | 个 |  |
| 18 | 小熊沙发-白 | IMG_595 | 尺寸：59\*59\*75cm  材质：仿羊羔绒面料+高弹海绵+松木+多层板+实木腿 | 2 | 个 |  |
| 19 | 小熊沙发-浅绿 | IMG_596 | 尺寸：60\*62\*74cm  材质：泰迪绒面料+高弹海绵+实木框架+实木腿 | 2 | 个 |  |
| 20 | 幼儿贩卖台 | IMG_597 | 尺寸：83×40×124.5cm材质：橡胶木指接板柜体底部装有万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐油漆：水性漆 | 4 | 个 |  |
| 21 | 布娃娃推车-浅绿色 | IMG_598 | 尺寸：约61×40×55cm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 4 | 个 |  |
| 22 | 涂画柜 | IMG_599 | 尺寸：700×400×900mm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。涂画板采用磁性铁质画板。 | 1 | 个 |  |
| 23 | 阅读区大型组合书柜3（含黄色垫子） | IMG_600 | 尺寸：1509×1509×490mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。垫子采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 2 | 组 |  |
| 24 | 幼儿化妆台-米色 | IMG_601 | 材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 木制  尺寸：84×46×80 cm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 2 | 个 |  |
| 杭州市滨江区新天地幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 圆形教学毯 | IMG_602 | 尺寸：直径300cm背胶厚度0.3cm  材质：材质优选天然纤维或环保合成材料，耐磨易清洁；安全环保。 | 张 | 1 |  |
| 2 | 游戏地毯 | IMG_603 | 尺寸：200\*140cm背胶厚度0.3cm  材质：材质优选天然纤维或环保合成材料，耐磨易清洁；安全环保。 | 张 | 1 |  |
| 3 | 布娃娃摇床-浅绿色 | IMG_604 | 尺寸：约54×35×32cm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 张 | 2 |  |
| 4 | 布娃娃推车-浅绿色 | IMG_605 | 尺寸：约61×40×55cm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 个 | 3 |  |
| 5 | 幼儿基本图书柜-米色 | IMG_606 | 尺寸：89×37×61 cm  主材：1.采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3.优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 个 | 2 |  |
| 6 | 幼儿双层柜-米色 | IMG_607 | 尺寸：89×37×61 cm  主材：1.采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3.优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 个 | 6 |  |
| 7 | 幼儿贩卖台-米色 | IMG_608 | 尺寸：90×37×120 cm，底部装有万向轮  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求 | 个 | 2 |  |
| 8 | 幼儿城堡入口 | IMG_609 | 尺寸：251×37×160cm  含双层柜×2+入口×1  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 个 | 2 |  |
| 9 | 黑板架 | IMG_610 | A面磨砂黑板，B面磁性白板,底部装有万向轮  尺寸：68×54.5×127.5 cm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 个 | 2 |  |
| 10 | 十格鞋凳 | IMG_611 | 材质：桦木多层板 + PU海绵坐垫  尺寸：100cm\*33cm\*35cm主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 组 | 2 |  |
| 11 | 分餐桌 | IMG_612 | 材质：橡胶木，实木多层板  尺寸:800\*600\*550mm  实木+环保水性漆，甲醛释放量符合GB18580标准要求。  底部装有万向轮 | 张 | 2 |  |
| 12 | 幼儿3格柜-米色 | IMG_613 | 尺寸：89×37×36 cm  主材：1.采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3.优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 个 | 2 |  |
| 13 | 教具盒柜（含盒） | IMG_614 | 尺寸：80×40×79cm  主材：1.采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3.优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。  **★封边条的理化性能、环保指标等符合国家标准或行业要求。提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的封边条检测报告原件扫描件并加盖公章。** | 个 | 4 |  |
| 14 | 幼儿化妆台-米色 | IMG_615 | 尺寸：84×46×80 cm  主材：1.采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3.优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 个 | 2 |  |
| 15 | 45度弧形柜 | IMG_616 | 尺寸：56×33×61cm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 个 | 2 |  |
| 16 | 幼儿 六面镜柜 | IMG_617 | 主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580标准要。 | 个 | 1 |  |
| 17 | 90度弧形柜 | IMG_618 | 尺寸：56×33×61cm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 个 | 2 |  |
| 18 | 幼儿厨房洗涤台-米色 | IMG_619 | 尺寸：62x37x61cm  1.采用16mm厚桦木饰面多层胶合板,甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。  3.厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落  4.采用直径33mm加大旋钮设计。  5.有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求  6.洗涤台顶板设有直径16.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。 | 个 | 4 |  |
| 19 | 幼儿厨房灶台-米色 | IMG_620 | 尺寸：62x37x61cm  1.采用16mm厚桦木饰面多层胶合板  2.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。  3.厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。  4.采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。  5.有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； | 个 | 4 |  |
| 20 | 原木休闲小屋 | IMG_621 | 规格：130\*90\*115cm  材质：小屋面板采用厚度1.8cm双面无结橡胶木，橡胶木材质稳定，不易变形  产品：其中顶部造型带弧度，材质为纱料，座面及靠背带布艺软包内含海绵。  油漆：采用环保水性漆，三底二面油漆工艺，耐黄变性、耐水性、耐划伤性、硬度、耐磨性、抗黏连性满足GB/T23999-2009要求  螺丝：采用优质环保五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，耐磨损，抗腐蚀。  **★水性漆的物理性能、环保指标等符合国家标准或行业标准要求。提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的水性漆检测报告原件扫描件并加盖公章。** | 个 | 2 |  |
| 21 | 幼儿单人沙发-米色 | IMG_622 | 尺寸：36×37×35cm。  1.采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板、双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。  2.采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 | 张 | 4 |  |
| 22 | 幼儿双人沙发（60）-米色 | IMG_623 | 尺寸：68×37×35cm  1.采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板、双贴面刨花板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021标准要求。  2.采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中PH值、甲醛及可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料含量符合国家标准规范的要求。 | 张 | 2 |  |
| 杭州市滨江区奥体实验幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 教具盒柜（含盒） | IMG_624 | 材质：橡胶木实木  尺寸：80×40×79cm | 3 | 件 |  |
| 2 | 座椅图书柜 | IMG_625 | 材质：橡胶木实木+环保PVC耐磨皮+高密度泡棉  尺寸：80×40×57cm | 3 | 件 |  |
| 3 | 中空2层柜 | IMG_626 | 材质：橡胶木实木  尺寸：80×40×57cm | 6 | 件 |  |
| 4 | 中空5格柜 | IMG_627 | 材质：橡胶木实木  尺寸：80×40×57cm | 6 | 件 |  |
| 5 | 简易移动毛巾架 - 35人 | IMG_628 | 材质：橡胶木实木  尺寸：83.5cm\*50cm\*87cm  配件：4个环保万向轮 | 3 | 个 |  |
| 6 | 幼儿小圆凳-米色 | IMG_629 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木  尺寸：30×30×21cm | 6 | 个 |  |
| 7 | 幼儿单人沙发-米色 | IMG_630 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木  尺寸：40×37×36cm | 6 | 张 |  |
| 8 | 幼儿双人沙发（60）-米色 | IMG_631 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木  尺寸：70×37×36cm | 3 | 张 |  |
| 9 | 幼儿贩卖台 | IMG_632 | 材质：橡胶木实木  尺寸：83×45×92cm | 3 | 个 |  |
| 10 | 3格柜 | IMG_633 | 材质：橡胶木实木  尺寸：80×40×37cm | 3 | 件 |  |
| 11 | 2层90度弧形柜 | IMG_634 | 材质：橡胶木实木  尺寸：112.5×50.6×57cm | 3 | 件 |  |
| 12 | 厨房组-灶台 | IMG_635 | 材质：橡胶木实木  尺寸：56×30×50cm | 3 | 件 |  |
| 13 | 透明书架/储物箱 | IMG_636 | 材质：橡胶木实木，透明亚克力板  尺寸：81cm\*41cm\*42cm  可竖放、横放  配件：含万向轮 | 3 | 件 |  |
| 14 | 厨房组-洗涤台 | IMG_637 | 材质：橡胶木实木  尺寸：56×30×50cm | 3 | 个 |  |
| 15 | 两层扇形柜 - 无背板 | IMG_638 | 材质：橡胶木实木  尺寸：54cm\*33cm\*60.5cm | 3 | 件 |  |
| 16 | 三层玩具架- 含12个塑料盒 | IMG_639 | 材质：橡胶木实木  尺寸：88cm\*30cm\*59cm  配件：含12个塑料桶（JY-917），塑料盒尺寸：31cm\*20cm\*13.5cm | 3 | 套 |  |
| 17 | 阅读故事屋 | IMG_640 | 材质：橡胶木实木  尺寸：155×96×120cm | 4 | 个 |  |
| 18 | 软垫-米色 | IMG_641 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉  尺寸：146×92×3cm | 4 | 块 |  |
| 19 | 幼儿幼教椅22 | IMG_642 | 材质：橡胶木实木  尺寸：座高22cm | 68 | 张 |  |
| 20 | 幼儿4人桌-米色 | IMG_643 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木  尺寸：80×60×39 | 4 | 张 |  |
| 21 | 幼儿4人桌-米色 | IMG_644 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木  尺寸：80×60×44 | 15 | 张 |  |
| 22 | 幼儿圆桌-米色 | IMG_645 | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+橡胶木实木  尺寸：直径80cm | 6 | 张 |  |
| 杭州市滨江区月亮湾幼儿园托班家具清单 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 4人桌 | IMG_646 | 桌面尺寸：80×60cm。高度：39/44（两种固定高度选配一种）  1、桌面采用25mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2、桌脚采用直径65mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。 桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。  3、圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | 张 |  |
| 2 | 幼教椅22CM | IMG_647 | 尺寸：座高22cm。  1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 | 20 | 张 |  |
| 3 | 幼儿布偶台-米色 | IMG_648 | 尺寸：90x37x130cm。  1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 1 | 个 |  |
| 4 | 幼儿中空五格柜-米色 | IMG_649 | 尺寸：89x37x61cm。  1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 1 | 个 |  |
| 5 | 幼儿城堡入口 | IMG_650 | 尺寸：251x37x160cm。产品含双层柜×2+入口×1。  1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。  3、屋顶上方的苹果树图案采用丝印工艺，颜色不易脱落。 | 1 | 组 |  |
| 6 | 幼儿基本图书柜-米色 | IMG_651 | 尺寸：89x37x61cm。  1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 幼儿90度转角柜-米色 | IMG_652 | 尺寸：67x67x61cm。  1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。  3、L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 幼儿厨房洗涤台-米色 | IMG_653 | 尺寸：62x37x61cm。  1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。  3、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落  4、采用直径33mm加大旋钮设计。  5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；  6、洗涤台顶板设有直径16.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。 | 1 | 个 |  |
| 9 | 幼儿厨房灶台-米色 | IMG_654 | 尺寸：62x37x61cm。  1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。  2、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。  3、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。  4、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。  5、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； | 1 | 个 |  |
| 10 | 分餐桌 | IMG_655 | 合拢尺寸：71×64×57cm  材质：橡胶木指接板  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 1 | 张 |  |
| 11 | 十格鞋凳 | IMG_656 | 尺寸：100cm\*33cm\*35cm  材质：桦木多层板 + PU海绵坐垫 | 2 | 个 |  |
| 12 | 涂画柜 | IMG_657 | 尺寸：70×40×90cm  材质：桦木多层板  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 1 | 个 |  |
| 13 | 组合柜 | IMG_658 | 尺寸：191cm\*94cm\*127cm  材质：桦木多层板 | 1 | 套 |  |
| 14 | 推车 | IMG_659 | 尺寸：45×35×78cm  材质：钢, 环氧粉末涂层  优质万向轮 | 1 | 个 |  |
| 钱塘山水幼儿园托班教室定制家具 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 幼儿6人桌米色 | IMG_660 | 1.桌面尺寸：120×60×40cm。  2.桌面采用25mm厚橡胶木指接板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 4 | 张 |  |
| 2 | 幼儿圆桌-米色 | IMG_661 | 1.桌面尺寸：直径80cm。高度：40cm。2.桌面采用25mm厚橡胶木指接板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 2 | 张 |  |
| 3 | 托儿椅(坐高22cm) | IMG_662 | 尺寸：276×260×430mm，座高220mm  主材：椅子主构架采用30×30mm橡胶实木料，坐板采用14mm实木板，靠板采用14mm厚曲形实木料，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 25 | 张 |  |
| 4 | 幼儿双层柜米色 | IMG_663 | 1.尺寸：88×35×60cm。  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 4 | 个 |  |
| 5 | 幼儿中空5格柜米色 | IMG_664 | 1.尺寸：88×35×60cm。  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 2 | 个 |  |
| 6 | 45度弧形柜 | IMG_665 | 尺寸：566×332×584mm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板. | 2 | 个 |  |
| 7 | 边角柜 | IMG_666 | 尺寸：300×300×584mm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 90度弧形柜 | IMG_667 | 尺寸：849×389×584  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 幼儿3格柜米色 | IMG_668 | 1.尺寸：88×35×35cm。  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 4 | 个 |  |
| 10 | 幼儿基础书柜米色 | IMG_669 | 1.尺寸：88×35×60cm。  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 2 | 个 |  |
| 11 | 布娃娃摇床-浅绿色 | IMG_670 | 1.尺寸：54×35×32cm。  2.框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 双面白板柜 | IMG_671 | 1.尺寸：60×30×64cm。  2.采用15mm优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 | 1 | 个 |  |
| 13 | 厨房洗涤台（米色） | IMG_672 | 1.尺寸：60×35×60cm。  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 厨房灶台（米色） | IMG_673 | 1.尺寸：60×35×60cm。  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 豪华厨房帐篷 | IMG_674 | 尺寸：103.2×44×120cm。  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 1 | 个 |  |
| 16 | 化妆台 | IMG_675 | 1.尺寸：84×46×76cm。  2.采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  4.侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 | 2 | 个 |  |
| 17 | 小圆几 | IMG_676 | 尺寸：300×300×210mm  材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+18mm厚橡胶木实木板 | 4 | 张 |  |
| 18 | 学步小推车 | IMG_677 | 1.尺寸：49.5×78.5×79.5cm。  2.立柱采用松木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  3.表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 | 2 | 个 |  |
| 19 | 四叶草地毯 | IMG_678 | 尺寸：1666×1666×10mm  材质：涤纶羊绒  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 2 | 个 |  |
| 20 | 双子地毯 | IMG_679 | 尺寸：2000×1400×10mm  材质：涤纶羊绒  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 2 | 个 |  |
| 21 | 圆形茶几 | IMG_680 | 尺寸：600×600×250mm  主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 1 | 个 |  |
| 22 | 圆形坐垫架  （含垫子） | IMG_681 | 尺寸：φ420×860mm（含20个垫子）  主材：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。垫子采用优质耐磨PU皮，高密度海绵。  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 1 | 套 |  |
| 23 | 白沙幕帘 | IMG_682 | 尺寸：1495×963×1400mm  主材：柜体采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。支架板采用18mm厚橡胶木饰面多层板，甲醛释放量符合GB18580标准要求。  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 可坐鞋柜 | IMG_683 | 尺寸：1200×280×310mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 3 | 个 |  |
| 25 | 小沙发-斑点 | IMG_684 | 尺寸：450×400×410mm  主材：采用木架框填充高密度海绵，垫子采用优质耐磨PU皮。  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 2 | 个 |  |
| 26 | 收纳车 | IMG_685 | 尺寸：500×400×300mm  主材：采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，边板采用16mm厚多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 2 | 辆 |  |
| 27 | 云朵小书柜 | IMG_686 | 尺寸：600×220×317mm  主材：采用12mm厚饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 1 | 个 |  |
| 28 | 感统软垫组合A | IMG_687 | 尺寸：3230×1820×360mm  主材：垫子采用优质耐磨PU皮，填充高密度海绵。  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 1 | 套 |  |
| 29 | 感统木屋（含垫子） | IMG_688 | 尺寸：1950×1950×800mm  主材：采用18mm厚饰面多层胶合板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。垫子采用优质耐磨PU皮，填充高密度海绵。  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 1 | 套 |  |
| 30 | 小沙发 - 浅棕色 | IMG_689 | 材质：优质环保木制、环保PVC耐磨皮、高密度泡棉尺寸：70×46×59cm | 2 | 张 |  |
| 31 | 大沙发 - 浅棕色 | IMG_690 | 材质：优质环保木制、环保PVC耐磨皮、高密度泡棉尺寸：116×46×59cm | 1 | 张 |  |
| 32 | 教具盒柜（含盒） | IMG_691 | 尺寸：80×40×79cm  主材：1.采用16mm厚桦木饰面多层胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2.耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3.优质PVC边条封边。 | 2 | 个 |  |
| 杭州市滨江区钱江湾幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 户外玩具柜·小 | IMG_692 | 整体尺寸：2410\*1700\*1100mm（仅供参考具体以实际现场场地测量为准，内部分格按幼儿园玩具需求定制）  材质要求：1.大梁及副梁使用43\*85mm优质松方木；立柱4根使用85\*85mm优质松方木；四周及顶部面板使用85\*22cm松木板并覆盖沥青瓦；柜门使用对开折叠门（中间透明亚克力），柜体下方使用带刹车万向轮，单轮承重100kg，前轮隐藏轮，后轮不隐藏可踩下刹车。2.采用PC耐力板移动门，其具有耐冲击性、耐侯性、耐燃性、可塑性、环保节能性等特点。  3. 油漆：表面喷涂环保户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。 | 10 | 个 | 须满足学校实际定制需求 |
| 2 | 户外玩具柜·大 | IMG_693 | 整体尺寸：4820\*1700\*1100mm（仅供参考具体以实际现场场地测量为准，内部分格按幼儿园玩具需求定制）  材质要求：1.大梁及副梁使用43\*85mm优质松方木；立柱4根使用85\*85mm优质松方木；四周及顶部面板使用85\*22cm优质松木板并覆盖沥青瓦；柜门使用对开折叠门（中间透明亚克力），柜体下方使用带刹车万向轮，单轮承重100kg，前轮隐藏轮，后轮不隐藏可踩下刹车。2.采用PC耐力板移动门，其具有耐冲击性、耐侯性、耐燃性、可塑性、环保节能性等特点。  3. 油漆：表面喷涂环保户外水性木器漆，天然环保、不含有害物质。清漆透明靓丽，展现木材天然纹理，色漆饱满艳丽，长期使用不易褪色。 | 5 | 个 | 须满足学校实际定制需求 |
| 杭州市紫云实验学校 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 幼儿书柜 | IMG_694 | 规格：2000\*300\*900mm  材质：橡胶木实木  坐背板:16mm指接板  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 8 | 个 |  |
| 2 | 原木系列-小床 | IMG_695 | 1、规格：85\*44\*40cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉 ，不易变形。 | 15 | 个 |  |
| 3 | 鲸鱼沙发 | IMG_696 | 规格：425\*750\*655mm  材质说明:  1)面料:优质麻绒面料,干擦色牢度3-4级,湿擦色牢度≥3级,耐磨性≥12000次,芳香胺有害物质含量0,甲醛含量≤75mg/kg,符合GB/T 19817-2005《纺织品 装饰用织物》标准  2)海绵:发泡成型定型海绵,密度≥50kg/m3,回弹性≥35%,通过CA TB117-2013防火性能检测,符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》标准  3)内框架:聚乙烯（PE）吹塑成型,壁厚5mm。 | 6 | 个 |  |
| 4 | 鲸鱼沙发 | IMG_697 | 规格：425\*750\*655mm  材质说明:  1)外框架:玻璃纤维增强塑料（FRP）成型,符合QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》标准 | 6 | 个 |  |
| 5 | 儿童桌 | IMG_698 | 1、规格:120\*60\*50cm  2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，桌腿及边框采用实木橡胶木；橡胶木材质稳定抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：桌腿采用5\*5cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 8 | 张 |  |
| 6 | 正方桌 | IMG_699 | 1、规格:60\*60\*50cm  2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，桌腿及边框采用实木橡胶木；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：桌腿采用5\*5cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 6 | 张 |  |
| 7 | 原木圆桌(不含椅子) | IMG_700 | 1、规格:80\*50cm  2、材质：桌面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，桌腿及边框采用实木橡胶木；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：桌腿采用5\*5cm，产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 1 | 张 |  |
| 8 | 儿童椅 | IMG_701 | 1、规格28\*29\*26cm；  2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，靠背及椅子腿采用实木橡胶木，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉、不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、油漆：采用环保水性漆。 | 60 | 张 |  |
| 9 | 黑板柜 | IMG_702 | 1、规格:115\*35\*120cm  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：黑板柜上下层设计，上层为两种板面设计，一面软木一面绿板，下层为双层柜体设计含三格抽屉，抽屉两侧为镂空空格柜内径不小于22.5\*33.5cm；底部四边采用5公分万向轮。 | 1 | 个 |  |
| 10 | 美术推车 | IMG_703 | 1、规格：90\*40\*70cm；  2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：大象造型，三层式分布，底部四边采用5公分万向轮。 | 2 | 个 |  |
| 11 | 原木晾纸架 | IMG_704 | 1、规格:62\*40\*80cm  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：中间采用不锈钢管网架符合GB/T 4340.1-2009、GB/T 10125-2021标准，共8格；底部四边采用5公分万向轮。 | 1 | 个 |  |
| 12 | 四格抽屉柜 | IMG_705 | 1、规格：90\*30\*60cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：2层四格设计，带两个抽屉。内嵌塑料拉手规格10\*2\*3.5cm，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺 | 3 | 个 |  |
| 13 | 玩具柜 | IMG_706 | 1、三层收纳柜 规格:90\*30\*60cm  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：其中内径高15.9cm，宽86.4cm厚度1.8cm；3层设计，内嵌塑料拉手规格10\*2\*3.5cm，方便搬动,不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。 | 5 | 个 |  |
| 14 | 操作柜 | IMG_707 | 1、规格：90\*30\*136cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：上层为洞洞板可拼插积木，下层为四格玩具柜，内嵌塑料拉手规格10\*2\*3.5cm，方便搬动，不含盒子。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。 | 1 | 个 |  |
| 15 | 原木双层柜 | IMG_708 | 1、规格:60\*30\*60cm  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：2层设计，内嵌塑料拉手规格10\*2\*3.5cm，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。 | 5 | 个 |  |
| 16 | 扇形转角柜45° | IMG_709 | 1、规格:53\*30\*60cm  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：其中内空24.5cm高，前长51.5cm后长26cm；2层设计，内嵌塑料拉手规格10\*2\*3.5cm，方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。 | 8 | 个 |  |
| 17 | 五格收纳柜 | IMG_710 | 1、规格:90\*30\*60cm  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：2层5格设计，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。 | 5 | 个 |  |
| 18 | 阅读座柜 | IMG_711 | 1、规格：95\*33\*120cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：坐面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适，带2个抽屉，底部带有塑料防潮脚垫。 | 4 | 个 |  |
| 19 | 幼儿书架 | IMG_712 | 1、鳄鱼书架 规格：90\*30\*98cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：下二格式分布，书架背面采用5mm厚的黑板可涂鸦。 | 1 | 个 |  |
| 20 | 造型书架 | IMG_713 | 1、规格：80\*30\*99cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 1 | 个 |  |
| 21 | 阅读柜 | IMG_714 | 1、规格：90\*30\*48cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：坐面规格86\*29.5\*30cm为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适，带2个抽屉规格42\*28\*18cm。产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 1 | 个 |  |
| 22 | 造型书架 | IMG_715 | 1、规格：60\*30\*50cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 4 | 个 |  |
| 23 | 茶几 | IMG_716 | 1、茶几：70\*50\*48cm/1套  2、材质：茶几：桌腿采用橡胶木，材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 松鼠座柜 | IMG_717 | 1、规格：90\*30\*60cm；  2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：图案采用UV打印，坐面为软包海绵与麻布相结合，柔软舒适，带2个抽屉，底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 3 | 个 |  |
| 25 | 展示柜 | IMG_718 | 1、规格：90\*30\*140cm；  2、材质：板面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：上层为绳网编织展示架，下层为四格玩具柜，带造型板，柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝，沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 1 | 个 |  |
| 26 | 卡通衣架 | IMG_719 | 1、规格：90\*39\*100cm；  2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层板，桦木多层板材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：含4个卡通晾衣架，规格：26\*12\*20cm。底部带4个5公分万向轮。产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 1 | 个 |  |
| 27 | 原木系列-小沙发 | IMG_720 | 1、规格：47\*39\*50cm；  2、材质：座面麻布+高密度海绵，底座采用实木，木材质稳定，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 1 | 张 |  |
| 28 | 原木系列-梳妆台 | IMG_721 | 1、规格：80\*45\*80cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全。 | 1 | 个 |  |
| 29 | 原木系列-梳妆凳 | IMG_722 | 1、规格：φ30\*28cm  2、材质：椅面采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板；橡胶木材质稳定，抗菌、防霉 ，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T 3324-2017和GB 18584-2001的要求。 | 1 | 张 |  |
| 30 | 推车 | IMG_723 | 1、规格：80\*35\*70cm；  2、材质：采用厚度1.8cm双面无结橡胶木指接板，橡胶木材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：采用框架式结构，中间三层间隔分布，其中每层间隔为30cm高；底部四边采用万向轮。 | 2 | 个 |  |
| 31 | 挂衣书包柜组合 | IMG_724 | 1、规格：240\*50\*200cm  2、材质：采用厚度1.8cm桦木多层免漆板，桦木多层板材质稳定，抗菌、防霉，不易变形、含水率和甲醛释放量符合GB/T3324-2017和GB 18584-2001的要求。  3、产品：产品外观要求、理化性能要求、结构安全。  4、其他：保留原木色设计，让小朋友更加接近大自然，简约设计实用性强，视觉感更温馨； | 1 | 套 |  |
| 杭州市滨江区钱塘实验幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 视听收纳柜 | IMG_725 | 规格：L60xW30xH28.5cm（含轮）  1.板材：主要采用健康环保实木多层板搭配实木加工而成，实木多层板材质稳定，不易变形，面板拼接、胶合强度、含水率、静曲强度、弹性模量和甲醛释放量符合GB/T9846-2015和GB18580-2017的要求。  2.油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好。  3.产品：下格内空尺寸：275\*190\*250mm；外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，五金部件不得露出锐利尖端，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。  4.其它：小巧设计可收纳书籍耳机，搭配区角趣味十足。 | 6 | 个 |  |
| 2 | 座椅图书柜 | IMG_726 | 尺寸：350\*350\*750mm  材质：橡胶木(优质料)  坐背板:16mm指接板  椅架：全榫头工艺制作，22×50mm实心脚  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 6 | 张 |  |
| 3 | 角落空间柜 | IMG_727 | 规格：57.9x51x57.9cm  材质：木制+环保耐磨皮+高密度泡棉  1.板材：采用健康环保实木多层板，实木多层板材质稳定，不易变形。  2.油漆：采用环保安全水性漆，水性漆经久耐用，不易黄变，耐霉菌性能好。  3.坐垫：采用环保耐磨皮+高密度泡棉链接柜体，坐垫甲醛含量未检出、PH值符合GB/T 2912.1-2009、GB/T 7573-2009标准要求，坐垫防火性能好。  4.其它：独特房屋造型，面层设计镂空圆圈。适用年龄：3岁～6岁。 | 6 | 个 |  |
| 4 | 托班6格柜 | IMG_728 | 尺寸：89x37x61cm。   1. 采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。   3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。  4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。  5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。 | 12 | 个 |  |
| 5 | 幼儿贩卖台 | IMG_729 | 尺寸：90x37x120cm。   1. 采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3. 优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 4. 侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 5. 花瓣屋顶的图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。 6. 采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7. 结构稳固，不易倾倒。 | 6 | 个 |  |
| 6 | 幼儿90度转角柜 | IMG_730 | 尺寸：67x67x61cm。   1. 采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。   3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。  4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。  5、L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。  6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 | 12 | 个 |  |
| 7 | 幼儿三格柜 | IMG_731 | 尺寸：89x37x36cm。   1. 采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。   3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。  4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。  5、L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。  6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 | 12 | 个 |  |
| 8 | 幼儿双层柜 | IMG_732 | 尺寸：89x37x61cm。   1. 采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。   3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。  4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。  5、L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。  6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 | 12 | 个 |  |
| 9 | 移动衣帽柜 | IMG_733 | 尺寸：836×350×778mm  材质：橡胶木指接板  边板，搁板厚度：18mm  五金件：万向轮  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 6 | 个 |  |
| 10 | 厨房组 | IMG_734 | 尺寸：2300×923×300mm  材质：橡胶木指接板(优质料)  边板,搁板厚度：18mm  配件板：P2级中纤板烤漆  透明板：PVC板  背板：多层板5mm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 6 | 套 |  |
| 11 | 十格鞋凳 | IMG_735 | 材质：桦木多层板 + PU海绵坐垫  尺寸：100cm\*33cm\*35cm | 12 | 张 |  |
| 12 | 幼儿城堡入口 | IMG_736 | 1. 采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3. 优质PVC边条封边，侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 4. 五金件选用环保五金，安全无毒。 5. 花瓣屋顶的图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。 6. 采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。   结构稳固，不易倾倒。。 | 6 | 套 |  |
| 13 | 多样帐篷空间 | IMG_737 | 尺寸：249×35×160cm。 材质：橡胶木指接板  边板，搁板厚度：18mm  内隔板：10mm  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 6 | 套 |  |
| 14 | 幼儿学习椅 | IMG_738 | 尺寸：座高22cm。  1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。  3、原生态木蜡油封边。  4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 120 | 张 |  |
| 15 | 圆桌 | IMG_739 | 桌面尺寸：直径80cm。高度：39cm/44cm。   1. 桌面采用30mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。 2. 耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3. 桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆。 4. 桌脚采用直径48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。   5、强度高，长期使用不变形。  6、结构稳固，不易倾倒。 | 12 | 张 |  |
| 杭州市滨江区白金海岸幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 弧背椅(坐高22cm) | IMG_740 | 尺寸：L370×H500mm，座高220mm  主材：坐板采用10mm曲形多层胶合板，椅架采用20mm厚桦木饰面曲形多层胶合板。 | 80 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | IMG_741 | 尺寸：350×350×750mm 座高380mm  主材：椅子主构架采用22×50mm厚橡胶木实心料，坐板靠板采用18mm厚橡胶木实木板， | 4 | 张 |  |
| 3 | 四方桌 | IMG_742 | 尺寸：800×600×450mm  主材：橡胶木 | 20 | 张 |  |
| 4 | 圆桌 | IMG_743 | 尺寸：φ800×450mm  主材：橡胶木 | 4 | 张 |  |
| 5 | 双层小柜 | IMG_744 | 尺寸：600×400×450mm  主材：橡胶木 | 8 | 个 |  |
| 6 | 三格矮柜 | IMG_745 | 尺寸：891×400×365mm  主材：橡胶木 | 8 | 个 |  |
| 7 | 五格柜 | IMG_746 | 尺寸：800×400×450mm  主材：橡胶木 | 4 | 个 |  |
| 8 | 高三格柜 | IMG_747 | 尺寸：600×400×450mm  主材：橡胶木 | 4 | 个 |  |
| 9 | 活动柜 | IMG_748 | 尺寸：832×400×450mm  主材：橡胶木 | 4 | 个 |  |
| 10 | 座椅图书柜 | IMG_749 | 尺寸：80×40×57cm  主材：橡胶木 | 4 | 个 |  |
| 11 | 教具盒柜（小） | IMG_750 | 规格：含一个柜子，8个小盒，2个大盒  柜体尺寸：800×400×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  其他：教具盒尺寸小盒260×230×100mm，大盒260×230×180mm，材质聚丙烯。盒子前方自带标签卡槽，并附透明标签挡牌。盒子滑轨采用盒子上端放入式设计，此举即可快速放入取出盒子，又可保证盒子不会在水平方向上滑出柜体。 | 4 | 个 |  |
| 12 | 趣味小厨房 | IMG_751 | 尺寸：836×314×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 4 | 个 |  |
| 13 | 娃娃床 | IMG_752 | 尺寸：560×330×410mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 4 | 套 |  |
| 14 | 纱窗门茶杯柜 | IMG_753 | 尺寸：600×130×720mm ，口杯格尺寸：90×100×90mm，共36格  主材：框体采用18mm厚橡胶木实木板，内隔板采用12mm厚橡胶木实木板。 | 12 | 个 |  |
| 15 | 移动衣帽柜 | IMG_754 | 尺寸：800×350×950mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。镜子采用亚克力镜面板。 | 5 | 个 |  |
| 16 | 单人沙发 | IMG_755 | 尺寸：500×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚饰面实木板，扶手采用25mm厚饰面实木板。  坐垫：450×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠背：450×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 4 | 张 |  |
| 17 | 双人沙发 | IMG_756 | 尺寸：800×380×350mm  主材：靠背，座板采用18mm厚饰面实木板，扶手采用25mm厚饰面实木板。  坐垫：750×315×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。  靠垫：750×220×60mm，采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 4 | 张 |  |
| 18 | 神秘森林树门 | IMG_757 | 尺寸：1160×42×1600mm  主材：树干采用18mm厚，树冠采用12mm厚橡胶木饰面多层板。 | 4 | 个 |  |
| 19 | 售卖台 | IMG_758 | 尺寸：836×300×1226mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 4 | 个 |  |
| 20 | 微波炉 | IMG_759 | 尺寸：350×250×250mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。透明板采用优质PC塑料板。 | 4 | 个 |  |
| 21 | 四季游戏空间 | IMG_760 | 尺寸：1318×1268×800mm  主材：边板采用25mm厚饰面实木板，造型板采用18mm厚饰面多层板。 | 4 | 组 |  |
| 22 | 移动分餐柜 | IMG_761 | 尺寸：820×600×550mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  五金件（含万向轮） | 5 | 张 |  |
| 23 | 三角地毯 | IMG_762 | 尺寸：2000×1385×10mm  材质：高圈绒TPR底  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 4 | 张 |  |
| 24 | 双子地毯 | IMG_763 | 尺寸：2000×1400×10mm  材质：高圈绒TPR底  布料：甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 4 | 张 |  |
| 25 | 布艺帐篷小屋 | IMG_764 | 尺寸：1200x1200x1600mm；材质：木制+布 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全,边缘抛圆处理,安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。 | 4 | 个 |  |
| 26 | 森林小草地毯 | IMG_765 | 规格：2700x2000mm  1.材质：原材料均为优质环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。地毯甲醛、苯乙烯、4-苯基环己烯、TVOC等符合GB 18587-2001标准要求。  2.地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 | 4 | 块 |  |
| 27 | 购物小推车 | IMG_766 | 尺寸：58x39x63.8cm  材质：实木多层板 | 4 | 辆 |  |
| 28 | 小鹿拉车 | IMG_767 | 尺寸：35x33x31cm  材质：实木多层板 | 4 | 辆 |  |
| 29 | 桌子 | IMG_768 | 尺寸：140\*60cm  材质：橡胶木 | 3 | 套 |  |
| 30 | 椅子250 | IMG_769 | 尺寸：270×280×455mm，座高250mm  主材：椅子主构架采用22mm厚橡胶木实木料，坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木曲形实木板。  特有：靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程学设计，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形，美观牢固。 | 60 | 张 |  |
| 31 | 椅子270 | IMG_770 | 尺寸：280×290×490mm，座高270mm  主材：椅子主构架采用22mm厚橡胶木实心料，坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木曲形实木板。  特有：靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程学设计，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形，美观牢固。 | 75 | 张 |  |
| 32 | 椅子290 | IMG_771 | 尺寸：290×300×520mm，座高290mm  主材：椅子主构架采用22mm厚橡胶木实心料，坐板采用18mm厚橡胶木实木板，靠板采用16mm厚橡胶木曲形实木板。  特有：靠背呈弧形凹陷设计，贴合幼儿身体曲线，符合人体工程学设计，前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形，美观牢固。 | 60 | 张 |  |
| 33 | 便携式可堆叠儿童床 | IMG_772 | 尺寸：137\*58\*24cm  1、工艺设计及材质：  （1）床板与床框采用环保塑料一体成型制作，结实耐用，重量轻便。  （2）前后两段式高扶手设计，能阻挡床铺滑落。  （3）边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。  2、外观结构：  床内空尺寸：1270x480mm，床板多孔，30x20mm椭圆形孔，控透气性强；底部安装黑色橡胶扇形脚垫，尺寸119x63mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。 | 320 | 张 |  |
| 34 | 活动床推车 | IMG_773 | 1、工艺设计：  （1）与通用叠床搭配使用，便于多张叠床的搬移。  （2）铁质表面采用静电粉末喷涂工艺，圆润光滑，防腐抗锈，坚固耐用。  （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。  2、外观结构及材质：  （1）采用厚度18mm的环保实木多层板；框架采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺。  （2）放置内空为：1418x612mm；2根L1450xW20xH40mm（壁厚2.0mm）卡其色镀锌方管；推车四周增加三角卡扣，尺寸为高50mm，长度100mm；底部安装4个高度为80mm的优质平底万向带刹车脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑，刹车灵敏，踏板不易断裂。  （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 | 58 | 张 |  |
| 35 | 原木三层抽拉床 | IMG_774 | 尺寸：1500×690×850mm（合上尺寸）  材质：橡胶木  床脚30\*70mm，横档30\*70mm，床底档30\*40mm。 | 30 | 套 |  |
| 杭州市滨江区钱塘帝景幼儿园 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 户外定制柜1（L形） |  | 尺寸：长8.5\*宽0.8\*高2.0 ；长5\*宽0.8\*高2.0 M  材质：松木防腐木，1.8cm厚；顶部沥青瓦 | 组 | 1 | 须满足学校实际定制需求 |
| 2 | 户外定制柜2 |  | 尺寸：长10\*宽0.8高1.15 M  材质：松木防腐木1.8cm厚；顶部沥青瓦 | 组 | 1 |
| 3 | 圆形坐垫架  （含垫子） |  | 尺寸：φ420×860mm（可放20个垫子）  主材：采用18mm厚饰面多层板，含水率符合GB/T9846-2015《普通胶合板》标准要求，甲醛释放量符合GB18580标准要求。 | 组 | 1 |
| 4 | 定制柜 |  | 尺寸：10600 x 350 x 2400mm(需要根据实际场地调整。需要重新设计，使用需求，功能需兼容儿童和老师同时使用）  主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 组 | 1 |
| 5 | 定制地台 |  | 尺寸：4100 x 2870mm  主材：木制+钢架龙骨，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 组 | 1 |
| 6 | 定制隔柜 |  | 尺寸：5350 x 320 x 2400mm  (需要根据实际场地调整，需要重新设计）  主材：木制+钢架龙骨，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 组 | 1 |
| **物联网小镇幼儿园新开班幼儿家具清单** | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 书包柜 | IMG_775 | 尺寸：758×400×1100mm  主材：柜子主体采用18mm厚，门板采用15mm厚饰面多层板。  辅材料：亚克力 | 30 | 个 |  |
| 2 | 衣架 | IMG_776 | 尺寸：800×350×950mm  主材料：采用18mm厚橡胶木实木板。  镜子：甲醛释放量镜子采用亚克力镜面板  五金件（含万向轮） | 10 | 个 |  |
| 3 | 水杯柜 | IMG_777 | 尺寸：702×300×990mm  口杯格尺寸：100×100×100mm共36格  主材：采用18mm厚橡胶木实木板 | 5 | 个 |  |
| 4 | 定制教具柜 | IMG_778 | 尺寸：200×45×250cm左右（根据教室场地定制）  材质：橡胶木指接板(优质料)边板,搁板厚度：18mm背板：多层板5mm  油漆：水性漆。 | 5 | 个 |  |
| 5 | 沙发 | IMG_779 | 尺寸：1058×430×560mm  主材：采用18mm厚饰面多层板。  辅材料布料：PU皮 ，甲醛含量符合GB/T2912.1-2009，燃烧性能（装饰用织物）符合GB/T5455-2014标准要求。 | 10 | 张 |  |
| 6 | 三层柜（含轮子） | IMG_780 | 尺寸：836×300×778mm。  主材：采用18mm厚橡胶木实木板 | 15 | 个 |  |
| 7 | 转角柜（含轮子） | IMG_781 | 尺寸：600×600×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板 | 15 | 个 |  |
| 8 | 书架（含轮子） | IMG_782 | 尺寸：891×300×778mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板 | 5 | 个 |  |
| 9 | 三层柜（含轮子） | IMG_783 | 尺寸：836×300×778mm。  主材：采用18mm厚橡胶木实木板， | 20 | 个 |  |
| 10 | 玩具柜（含轮子） | IMG_784 | 尺寸：600×300×940mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板 | 5 | 个 |  |
| 11 | 双层柜（含轮子） | IMG_785 | 尺寸：836×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 40 | 个 |  |
| 12 | 角柜（含轮子） | IMG_786 | 尺寸：300×300×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 15 | 个 |  |
| 13 | 扇形柜（含轮子） | IMG_787 | 尺寸：570×330×592mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 15 | 个 |  |
| 14 | 弧形柜（含轮子） | IMG_788 | 尺寸：848×384×778mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 15 | 个 |  |
| 15 | 五格柜（含轮子） | IMG_789 | 尺寸：891×300×592mm  材质：橡胶木指接板(优质料)边板,搁板厚度：18mm背板：多层板5mm。 | 30 | 个 |  |
| 16 | 长方桌（不含椅子） | IMG_790 | 尺寸：120×60×60cm  主材：桌面采用25mm厚橡胶木实木板，桌腿采用φ62mm橡胶木实木料。  特有：桌面板边缘斜切后修大圆角，无框架连接档以增加桌面下活动空间。 | 30 | 张 |  |
| 17 | 圆桌（不含  椅子） | IMG_791 | 尺寸：80×80×60cm  主材：桌面采用25mm厚橡胶木实木板，桌腿采用φ62mm橡胶木实木料。  特有：桌面板边缘斜切后修大圆角，无框架连接档以增加桌面下活动空间 | 10 | 张 |  |
| 18 | 小方桌（不含  椅子） | IMG_792 | 尺寸：60×60×60cm  主材：桌面采用25mm厚橡胶木实木板，桌腿采用φ62mm橡胶木实木料。  特有：桌面板边缘斜切后修大圆角，无框架连接档以增加桌面下活动空间。 | 30 | 张 |  |
| 19 | 幼儿椅 | IMG_793 | 尺寸：座高27cm。  主材料：椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用18mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理。 | 175 | 张 |  |
| 20 | 教师椅 | IMG_794 | 尺寸：座高40cm。  主材料：椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用18mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理 | 10 | 张 |  |
| 21 | 四层抽拉床 | IMG_795 | 尺寸：四层：1500×600×1000mm三层：1414×600×780mm二层：1328×600×560mm一层：1242×600×340mm（可置入床垫尺寸：四层：1444×540mm三层：1358×540mm二层：1272×540mm一层：1186×540mm）  主材：床架采用70×28mm厚松木实木料，围栏采用45×28mm厚松木实木料，床板采用12mm厚松木实木板 | 44 | 张 |  |
| 22 | 美工桌 | IMG_796 | 尺寸：凳子90\*28\*27cm  桌子：1800×900×550mm  主材：桌腿采用70×70mm松木实木料，边板采用22mm松木实木料，桌面板采用36mm厚松木实木板。 | 5 | 套 |  |
| 23 | 美工柜 | IMG_797 | 尺寸：1036×336×685mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板  五金件（含万向轮） | 10 | 个 |  |
| 24 | 沙盘桌 | IMG_798 | 规格：80cm×60cm×55cm，  主材：桌面采用18mm厚橡胶木实木板，边板采用22mm厚橡胶木实木板。 | 5 | 张 |  |
| 25 | 教具盒柜 | IMG_799 | 柜体尺寸：800×300×845mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板 | 10 | 个 |  |
| 27 | 晾纸架 | IMG_800 | 尺寸：640×434×812mm  主材：采用18mm厚三聚氰胺饰面多层胶合板，不锈钢网架。  五金件（含万向轮） | 5 | 个 |  |
| 28 | 美术材料柜 | IMG_801 | 规格尺寸:600\*500\*850mm  材料说明：板材采用橡胶木，指接板厚18mm。经特殊工艺处理，防腐、防潮、防虫、无异味，无  结疤、无掉色、无漏漆、无粘发。  制作方式：所有连接处均采用榫卯结构加木工专用胶连接，以确保产品的牢固性，美观性，产品着地要平稳。所有棱角必须倒圆，应均匀一致，牢固无松动现象，为使移动方便简单，底部采用四个移动万向轮，为无尖锐突出螺丝或边角，保证幼儿使用安全。表面涂层采用优质PU环保家具净味漆，三底两面制作,光洁自然，健康环保，原木色。 | 5 | 个 |  |
| 29 | 透明标签盒（小) | IMG_802 | 尺寸：260×230×100mm  主材：聚丙烯 | 350 | 个 |  |
| 30 | 透明标签盒（大) | IMG_803 | 尺寸：260×230×180mm  主材：聚丙烯 | 150 | 个 |  |
| 31 | 豆型分享桌（不含椅子） | IMG_804 | 桌子尺寸：154cm\*83cm\*45/60cm（45cm高度6张，60cm高度10张）  主材：桌面采用25mm厚桦木饰面多层板 | 16 | 套 |  |
| 32 | 三层玩具架 | IMG_805 | 尺寸：88cm\*30cm\*59cm  配件：含12个盒子，塑料盒：260×230×100mm主材：聚丙烯  柜子主材：采用18mm厚橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准要求。 | 15 | 套 |  |
| 33 | 横向黑板架 | IMG_806 | 尺寸：100cm\*33cm\*111.5cm  配件：4个环保万向轮  主材：采用18mm厚橡胶木实木板 | 10 | 套 |  |
| 34 | 角色扮演餐吧 | IMG_807 | 尺寸：80cm\*100cm\*120cm  配件：含波点幕帘主材：采用18mm厚橡胶木实木板 | 5 | 个 |  |
| 35 | 双人沙发 | IMG_808 | 材质：桦木多层板+海绵软包（颜色供货之前需要和使用单位确认）  尺寸：83cm\*49.5cm\*55cm  主材：采用18mm厚饰面多层板。 | 10 | 个 |  |
| 36 | 花瓣桌组合 | IMG_809 | 1.桌子尺寸：237cm\*208cm\*60cm  主材：桌面采用25mm厚橡胶木实木板，桌腿采用φ62mm橡胶木实木料。  特有：桌面板边缘斜切后修大圆角，无框架连接档以增加桌面下活动空间。 | 10 | 套 |  |
| 37 | 角色扮演区货架 | IMG_810 | 1.尺寸：80cm\*40cm\*80cm  配件：含橘白幕帘  主材：采用18mm厚橡胶木实木板 | 5 | 个 |  |
| 38 | 曲形玩具收纳柜 | IMG_811 | 1.尺寸：81cm\*41cm\*42cm  可竖放、横放  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。 | 10 | 个 |  |
| 39 | 分餐桌 | IMG_812 | 尺寸：700×640×570mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  五金件（含万向轮） | 18 | 张 |  |
| 40 | 90度弧形坐柜  （含黄色坐垫） | IMG_813 | 尺寸：848×390×254mm  主材：采用18mm厚橡胶木实木板。  垫子：采用优质耐磨PU皮+高密度海绵。 | 15 | 张 |  |
| 41 | 教具框 | IMG_814 | 尺寸：260×290×150mm  主材：聚丙烯 玩具盒 | 45 | 个 |  |
| **杭州市滨江区长河幼儿园** | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 6人桌(不含椅子） | IMG_815 | 规格：120\*60\*60cm  材质：橡胶木，桌子背面设有4个多瓣造型连接件，连接件采用改性塑料一次成型工艺，桌脚使用螺旋方式与桌面安装连接，方便装卸。  桌脚：实心脚  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 张 | 8 |  |
| 2 | 正方桌(不含椅子） | IMG_816 | 规格：80\*60\*60cm  材质：橡胶木  桌脚：实心脚  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 张 | 12 |  |
| 3 | 椭圆桌(不含椅子） | IMG_817 | 规格：80\*60\*60cm  材质：橡胶木  桌脚：实心脚  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 张 | 12 |  |
| 4 | 幼儿椅 | IMG_818 | 规格：坐高30cm  材质：橡胶木  椅架：全榫头工艺制作，实心脚  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 张 | 70 |  |
| 5 | 教师椅 | IMG_819 | 规格：35\*35\*75cm  材质：橡胶木  椅架：全榫头工艺制作，实心脚  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 张 | 4 |  |
| 6 | 分餐桌 | IMG_820 | 规格：65\*55\*55cm  材质：木制  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 张 | 2 |  |
| 7 | 三层教具篮收纳柜（含收纳盒，与每一层排列3个收纳盒。3个收纳盒排列后的长度与区域柜长度吻合） | IMG_821 | 规格：L91\*W30\*H59cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 套 | 4 | 含万向轮 |
| 8 | 二层柜（含收纳盒，与每一层排列3个收纳盒。3个收纳盒排列后的长度与区域柜长度吻合） | IMG_822 | 规格：83.6\*30\*59.2cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 4 | 含万向轮 |
| 9 | 弯柜（含每格相适应的整理筐） | IMG_823 | 规格：84\*30\*68.5cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 8 | 含万向轮 |
| 10 | 直角柜（含相应每格尺寸的整理筐） | IMG_824 | 规格：60\*60\*59.2cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm  背板：多层板0.5cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 4 | 含万向轮 |
| 11 | 三层长柜（含相应尺寸的整理筐：横向可以放3个） | IMG_825 | 规格：83.6\*30\*68.5cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm ，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 4 | 含万向轮 |
| 12 | 三层窄柜（含相应尺寸的整理筐：横向可以放3个） | IMG_826 | 规格：60\*30\*68.5cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 4 | 含万向轮 |
| 13 | 多格窄柜（含相应尺寸的整理筐） | IMG_827 | 规格：60\*30\*68.5cm；  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 4 | 含万向轮 |
| 14 | 三层柜（含收纳盒） | IMG_828 | 规格：83.6\*30\*68.5cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm  背板：多层板0.5cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 4 | 含万向轮 |
| 15 | 森林派对造型门（颜色为纯原木色，包括树叶造型） | IMG_829 | 规格：L118\*W13\*H150cm  1、工艺设计：  （1）整体森林自然元素的对称造型设计，富有生命力，能适用多场景下使用，易于搭配其他产品进行环创。  （2）采用美工机喷绘工艺，搭配优质油墨，图案附着力好，生动立体不易褪色。  （3）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。  2、外观结构及材质：  （1）立柱板、顶板采用厚度18mm的环保实木多层板，造型装饰板采用厚度12mm的环保实木多层板。门洞内空高度：1100mm（书写铭牌以下规格）；内空宽度：700mm；顶部造型板6个圆孔镂空，直径30mm，可悬挂装饰物件；顶板中间吊挂白板铭牌，规格为：245\*110mm，可使用水性笔进行擦写。  （2）底部安装塑料脚垫，高度为H10mm，直径17mm，软性防滑，可有效保护地面刮花并降低噪音。  （3）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。  （4）油墨：采用环保水性油墨，颜色饱满，无毒无异味。 | 个 | 2 |  |
| 16 | 原木小屋造型门（门帘颜色白色） | IMG_830 | 规格：L84\*W35.5\*H158cm  板材：橡胶木  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 2 |  |
| 17 | 小屋收纳休闲座椅（座椅颜色为白色） | IMG_831 | 规格：L90\*W30\*H80cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 套 | 2 | 含万向轮 |
| 18 | 多功能组合展示屏风 | IMG_832 | 规格：L80\*W35\*H143cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 4 | 含万向轮 |
| 19 | 涂色书架 | IMG_833 | 规格：L90\*W30\*H86cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm，  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 4 | 含万向轮 |
| 20 | 黑板（原木色） | IMG_834 | 规格：103\*45\*120cm  材质：橡胶木指接板  边板,搁板厚度：1.8cm  支架：橡胶木  美术板：磁性铁质画板，软木  五金件含万向轮  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 块 | 2 |  |
| 21 | 综合图书柜 （浅原木色） | IMG_835 | 尺寸：83.6\*30\*81.6cm  材质：免漆橡胶木实木  柜体底部装有万向轮 | 个 | 2 |  |
| 22 | 活动美术柜（浅原木色） | IMG_836 | 尺寸：100×30×68cm  材质：1.8cm厚橡胶木指接板，  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。  五金件（含万向轮） | 个 | 2 |  |
| 23 | 移动美工台 | IMG_837 | 尺寸：54×44×75cm  材质：橡胶木指接板  搁板厚度：1.2cm  支架厚度：4.8×2.2cm  五金件（含万向轮）  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 24 | 晾纸架 | IMG_838 | 尺寸：63 ×40× 80cm  材质：1.8cm厚橡胶木指接板，  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 个 | 2 |  |
| 25 | 秘密游戏树洞 | IMG_839 | 规格：L103\*W42\*H150cm  1、材质用料：  （1）基材：柜体采用厚度18mm的环保实木多层板，前后造型挡板采用厚度12mm的环保实木多层板，板材甲醛释放量≤0.05mg/m3，抗菌率≥99%，防霉性能测试结果为0%符合JC/T2039-2010标准要求，外观质量、理化性能等符合国家标准。  （2）油漆：采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。  （3）塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。  （4）坐垫：可拆卸，内部填充海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形，符合GB/T 6343-2009标准要求。  （5）篷布：可方便拆洗，采用优质涤纶纤维织造，仿棉麻质感，柔软亲肤，透气性好，环保无毒，符合GB 31701-2015标准要求。 | 个 | 2 | 含万向轮 |
| 26 | 四角简约帐篷 | IMG_840 | 规格：L120\*W120\*H145cm  （1）采用桦木原木，支架4根，长度1820mm，直径25mm， 圆柱形（上下半圆）；窗户规格：200\*200mm（4格）； 布袋规格：380\*230mm（2格）。  （2）帐篷采用优质帆布制成，柔软透气不闷热，能拆卸清洗，可搭配坐垫。 | 个 | 2 |  |
| 27 | 数字圆形皮质软垫（1-40） | IMG_841 | 规格：Ф30\*H2cm（单个圆垫）  1、工艺设计：  （1）亲肤圆垫材质配合数字设计，培养幼儿加深对数字的认识。  （2）所有螺丝位无毛刺不刮手，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固。  2、外观结构：  （1）底板采用厚度25mm的环保实木多层板，圆棒采用桦木原木。底部圆盘规格：直径420mm，3根支架规格：直径为35mm，长度为500mm。  （2）收纳架底部安装4个1.5寸静音万向脚轮，脚轮运行平稳无声，可360°旋转，转动顺滑。  （3）1个收纳架最多可以收纳21个垫子，单个垫子规格为Ф30\*H2cm，垫子外皮采用厚度1.5mm聚氨酯合成革超柔皮，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用；填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。  （4）油漆：收纳架采用环保的水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽高透，颜色均匀。 | 套 | 2 |  |
| 28 | 铁艺储物推车（白色） | IMG_842 | 规格：L66\*W36\*H70cm  1、材质用料：  （1）铁质：采用优质冷轧铁艺，表面采用静电粉末喷涂工艺，粉末涂料经500h以上盐雾试验，无变色、无气泡、裂纹、锈蚀现象，符合GB/T 1766-2008、GB/T 1771-2007标准要求。  （2）脚轮：1.5寸静音万向脚轮，轮面光洁，无裂纹、伤痕、毛边等缺陷；金属件表面光滑平整、无锈蚀、毛刺、露底等缺陷，符合QB/T 4765-2014的标准。 | 个 | 2 |  |
| 29 | 茶几椅子组合（白色；原木材料） | IMG_843 | 规格：  茶几：L66\*W52\*H40cm  单人椅4张：L31\*W28\*H31cm  材质：橡胶木  椅架：全榫头工艺制作  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 套 | 2 |  |
| 30 | 阅读区桌椅 | IMG_844 | 规格：  茶几：L120\*\*H60cm  单人椅4张：L27\*H28cm  材质：橡胶木  椅架：全榫头工艺制作  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 套 | 2 |  |
| 31 | 怀抱单人布艺沙发.米白 | IMG_845 | 规格：L60\*W50\*H61cm  1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。  2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。  3.产品特点：单人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 | 张 | 2 |  |
| 32 | 怀抱双人布艺沙发.米白 | IMG_846 | 规格：L97\*W50\*H61cm  1.面料材质：采用优质环保的涤纶纤维织造布料，颜色米白色，仿棉麻材质，耐磨，免洗。  2.填充材质：海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。  3.产品特点：双人座，脚柱直径：40mm，采用橡木原木，经抛光上透明清漆。 | 张 | 2 |  |
| 33 | 山林穿梭绿色地毯 | IMG_847 | 规格：L220\*W180cm  1.采用优质尼龙纱线环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。  2.山林穿梭绿色地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 | 块 | 2 |  |
| 34 | 树枝圆形地毯 | IMG_848 | 规格：φ200cm  1.采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。  2.树枝圆形地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。 | 块 | 2 |  |
| 35 | 抽拉床（床脚需要装万向轮） | IMG_849 | 规格：150\*60\*100cm 材质：樟子松，全榫头工艺制作  多层拉床采用万向轮（第一层除外），床脚3\*7cm，横档3\*7cm，床板1.5\*7cm，床底档3\*4cm。  插销：圆头弹簧插销  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺及五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆 | 套 | 18 |  |
| 36 | 收纳盒 | IMG_850 | 尺寸：26×28×15cm  材质：塑料 | 个 | 80 |  |
| **杭州市滨江区西兴幼儿园** | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 宝贝厨房 | | | | | | |
| 1 | 4人桌 | IMG_851 | 桌面尺寸：80×60cm。  1、桌面采用25mm厚橡胶木实木  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。  4、桌脚采用48×48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆。  5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。  6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。  7、强度高，，长期使用不变形。  8、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 2 | 张 |  |
| 2 | 圆桌-百搭 | IMG_852 | 桌面尺寸：直径85cm。  1、桌面采用25mm厚橡胶木实木  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。  4、桌脚采用48×48mm的实木，表面喷涂高环保的清水油漆。  5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。  6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。  7、强度高，长期使用不变形。  8、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 6 | 张 |  |
| 3 | 教具篮.透明 | IMG_853 | 规格：L26×W28×H19cm  1、工艺设计：  采用环保PP塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。  2、材质用料：  PP塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 | 20 | 个 |  |
| 4 | 教具篮.卡其色 | IMG_854 | 规格：L26×W28×H10cm  1、工艺设计：  采用环保PP塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。  2、材质用料：  PP塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 | 20 | 个 |  |
| 5 | 8#编织教具篮 |  | 规格：L26×W28×H8cm  1、工艺设计：  采用环保PP塑料编织成型，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒。  2、材质用料：  PP塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 | 40 | 个 |  |
| 6 | 一片式靠背椅 | IMG_855 | 1、尺寸：坐高28  2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木实木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：底部自带橡胶脚套，防滑耐磨。 | 35 | 张 |  |
| 7 | 原木金典·移动美工台 | IMG_856 | 尺寸：540×440×750mm  材质：橡胶木指接板  搁板厚度：12mm  支架厚度：48×22mm  五金件：万向轮  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。  油漆：水性漆。 | 1 | 个 |  |
| 8 | 两层玩具柜 | IMG_857 | 1、尺寸：100cm\*33cm\*60.5cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。 | 6 | 个 |  |
| 9 | 三层玩具柜 | IMG_858 | 1、尺寸：100cm\*33cm\*76cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。 | 4 | 个 |  |
| 10 | 角色扮演 - 餐吧 | IMG_859 | 1.尺寸：80cm\*100cm\*120cm  配件：含波点幕帘  2.采用橡胶木实木，符合GB/T 39600-2021检测，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；其中桌面采用1.5cm厚双面贴白色实木；台框采用2cm厚实木。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 三层玩具架- 含12个塑料盒 | IMG_860 | 1、尺寸：88cm\*30cm\*59cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚橡胶木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：搭配实木圆棒，方便陈列；半透塑料盒。 | 2 | 个 |  |
| 阅览室 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 可调节书架.套件 | IMG_861 | 规格：L92xW37xH81cm  1.木材：主要采用橡胶木实木搭配5mm亚克力背板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。  2.水性漆：采用环保水性漆。  3.脚轮：柜脚采用最新研发设计的独特功能性配件组装，可翻折围脚配合塑料尼龙连接件，加上静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。  4.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。  5.产品：书架内储物空间上格内空尺寸：880\*180\*130mm；中格内空尺寸：880\*190\*210mm；下格内空尺寸：880\*230\*300mm；可调节托板容纳不容尺寸的书籍。 | 2 | 个 |  |
| 2 | 圆垫收纳架(含15个缤纷圆垫、万向轮) | IMG_862 | 1、尺寸：45cm\*45cm\*96.5cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚橡胶木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：内含15个小圆垫。小圆垫直径30cm；外表采用PU材质，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测；底部搭配万向轮，方便移动。 | 3 | 套 |  |
| 3 | 沙发岛 | IMG_863 | 1、尺寸：130cm\*80cm\*61cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木实木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：软包材质为咖啡色PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 沙发岛组合 | IMG_864 | 1、尺寸：直径259cm\*80cm\*61cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚A/A级桦木实木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：软包外表PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测；抽屉底部配万向轮。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 蘑菇凳组合(4个） | IMG_865 | 1、尺寸：直径60cm\*60cm\*42cm；40cm\*40cm\*30cm，凳腿直径5cm  2、采用优质ENF级桦木实木多层板，符合GB/T 39600-2021检测，其中凳面为1.5cm厚。桌腿采用优质桦木实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点；  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：软包高级平绒，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 阅读桌 | IMG_866 | 1、尺寸：150cm\*90cm\*64cm；桌腿5cm\*5cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚桦木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。桌腿采用桦木实木材质。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。 | 2 | 个 |  |
| 7 | 一桌四凳 - 棕色含4个小凳，含坐垫 | IMG_867 | 1、尺寸：桌面76cm\*76cm；桌面离地高度55cm，凳子离地高度32cm  2、采用优质ENF级橡胶木实木，符合GB/T 39600-2021检测。其中桌面采用1.5cm厚双面贴原木色防火板，底座3cm厚，凳子弯曲板1cm厚，纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、凳面表面采用PU材质内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 2 | 套 |  |
| 8 | 三层旋转书架 | IMG_868 | 1、尺寸：直径60cm\*84.5cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚橡胶木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：底部黑色万向轮，方便移动。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 小熊休闲沙发 | IMG_869 | 材质：桦木实木多层板+橡胶木实木，枫木饰面+软包  尺寸：100cm\*33cm\*116cm | 1 | 个 |  |
| 10 | 三面镜 | IMG_870 | 材质：安全塑料、桦木实木  尺寸：105.4×40×2.5cm  透过前后面和左右两边不同的镜面反射，让幼儿探索了解自己的形体，可以调整镜子的角度，呈现镜中镜的多层次视觉效果。 | 2 | 个 |  |
| 建构室 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 实木三层柜 | IMG_871 | 尺寸：111×30×82cm。  1、柜体采用20mm厚橡胶木实木。  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。  3、五金件选用环保五金，安全无毒。  4、采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。  耐磨塑胶PP脚钉符合国家标准要求（） | 4 | 个 |  |
| 2 | 积木桌套装 | IMG_872 | 材质：橡胶木实木  尺寸：80cm\*80cm\*58.5cm  配件：含12个绿色塑料桶（JY-902/果绿色），含静音刹车万向轮，配有14快积木底板。  另含探究游戏-轨道实验-球体大冒险3套，动物园轨道组2套，创意积木-齿轮转转箱1套。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 积木桌（含万向轮，含12个塑料桶） | IMG_873 | 1、尺寸：80cm\*80cm\*58.5cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级橡胶木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：绿色塑料桶符合GB/T 24128-2018 塑料PP颗粒原料检测；底部搭配万向轮，方便移动。 | 1 | 张 |  |
| 4 | 教具篮.透明 | IMG_874 | 规格：L26×W28×H19cm  1、工艺设计：  采用环保PP塑料一体成型工艺，边角采用圆边/圆角处理以及安全防撞设计，最大程度的避免儿童磕碰伤害，结构稳固，不易倾倒，安全缝隙和孔洞均符合《GB28007-2011儿童家具通用技术条件》的要求。  2、材质用料：  PP塑料：采用环保无毒材质，优质不易开裂。 | 20 | 个 |  |
| 5 | 小圆凳（5把/箱） | IMG_875 | 1、尺寸：凳面直径¢26cm，坐高30cm  2、采用优质ENF级2cm厚橡胶木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：底部加毛毡，起到防滑作用。 | 35 | 张 |  |
| 6 | 黑板架 - A面磁性磨砂黑板，B面磁性白板 | IMG_876 | 材质：桦木实木多层板+磁性白板+磁性磨砂黑板  尺寸：68cm\*54.5cm\*127.5cm  配件：4个万向轮 | 8 | 个 |  |
| 7 | 陶艺桌（含4条凳子） | IMG_877 | 材质：桦木实木多层板  桌：160cm\*80cm\*54cm  长凳：120cm\*32cm\*30cm  短凳：70cm\*32cm\*30cm  **★桦木实木多层板的物理性能、环保性能等符合国家标准或行业标准，提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的桦木实木多层板检测报告原件扫描件并加盖公章。** | 2 | 套 |  |
| 8 | 云朵卷纸柜（含万向轮） | IMG_878 | 材质：桦木实木多层板  尺寸：38cm\*50.4cm\*51cm  配件：含万向轮 | 1 | 个 |  |
| 9 | 简易美工柜（含万向轮） | IMG_879 | 材质：桦木实木多层板  尺寸：99cm\*40cm\*76.5cm  配件：含万向轮 | 1 | 个 |  |
| 10 | 干画架 | IMG_880 | 材质：桦木实木多层板  尺寸：66cm\*33cm\*121cm | 1 | 个 |  |
| 11 | 围裙架（含围裙） | IMG_881 | 材质：桦木实木多层板  尺寸：40cm\*40cm\*81cm  配件：10个围裙 | 2 | 个 |  |
| 托育室 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 幼童冒险滑梯 | IMG_882 | 材质：桦木实木多层板+地毯+PVC地垫  尺寸：310cm\*190cm\*185cm | 1 | 套 |  |
| 2 | 软体攀登 - 波浪 | IMG_883 | 材质：海绵+PU  尺寸：120cm\*120cm\*45cm | 1 | 套 |  |
| 3 | 软体攀登 -隧道 | IMG_884 | 材质：PU+海绵  尺寸：165cm\*55cm\*35cm | 1 | 套 |  |
| 4 | U型宝宝凳-3个 | IMG_885 | 材质：PU+海绵  尺寸：单个52.5cm\*44.5cm\*14.5cm  3个/套 | 1 | 套 |  |
| 5 | 攀爬组合 | IMG_886 | 材质：桦木实木多层板  尺寸：181cm\*181cm\*60cm  配件：含波点幕帘，蓝色地毯 | 1 | 套 |  |
| 6 | 玩具屋 | IMG_887 | 材质：桦木实木多层板+PU+海绵  尺寸：76cm\*76cm\*110.5cm  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 托班幼儿4人桌-米色 | IMG_888 | 桌面尺寸：80×60cm，桌脚：39cm。  1、桌面采用30mm厚橡胶木实木。  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。  3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。  4、桌脚采用直径48mm的实木，铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、五金件选用环保五金，安全无毒。  6、强度高，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | 个 |  |
| 8 | 托班幼儿6人桌 | IMG_889 | 桌面尺寸：120×60cm。  1、桌面采用25mm厚橡胶木实木。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。  4、桌脚采用48×48mm的实木，使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、五金件选用环保五金，安全无毒。  6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。  7、强度高，长期使用不变形。  8、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | 张 |  |
| 9 | 托班幼儿圆桌-米色 | IMG_890 | 桌面尺寸：直径80cm。  1、桌面采用30mm厚橡胶木实木。  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。  3、桌面边沿采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。  4、桌脚采用直径48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。铆接工艺，并使用特制挡块进行加固，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、五金件选用环保五金，安全无毒。  6、强度高，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。 | 2 | 个 |  |
| 10 | 幼儿学习椅22 | IMG_891 | 尺寸：座高22cm。1、采用18mm厚橡胶木实木。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、原生态木蜡油封边。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻。 | 16 | 个 |  |
| 11 | 幼儿幼教椅19 | IMG_892 | 尺寸：座高19cm。1、采用18mm厚橡胶木实木。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、原生态木蜡油封边。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | 个 |  |
| 12 | 小班幼儿6人桌 | IMG_893 | 桌面尺寸：120×60cm。1、桌面采用25mm厚橡胶木实木。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。4、桌脚采用48×48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。 6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。 7、强度高，长期使用不变形。 8、结构稳固，不易倾倒。 | 3 | 张 |  |
| 13 | 小班幼儿4人桌 | IMG_894 | 桌面尺寸：80×60cm。1、桌面采用25mm厚橡胶木实木。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。4、桌脚采用48×48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。 6、桌面立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。 7、强度高，，长期使用不变形。 8、结构稳固，不易倾倒。 | 2 | 张 |  |
| 14 | 小班幼教椅25CM | IMG_895 | 尺寸：座高25cm。1、采用18mm厚橡胶木实木。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。4、桌脚采用48×48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。 6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。 7、强度高，，长期使用不变形。 8、结构稳固，不易倾倒。 | 25 | 张 |  |
| 15 | 小班圆桌-百搭 | IMG_896 | 桌面尺寸：直径85cm。1、桌面采用25mm厚橡胶木实木。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。4、桌脚采用48×48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。 6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。 7、强度高，，长期使用不变形。 8、结构稳固，不易倾倒。 | 1 | 张 |  |
| 16 | 双层柜-米色 | IMG_897 | 尺寸：88×35×60cm。1、采用16mm厚橡胶木实木。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。 | 6 | 个 |  |
| 17 | 6格柜-米色 | IMG_898 | 尺寸：88×35×60cm。1、采用16mm厚橡胶木实木。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。 | 6 | 个 |  |
| 18 | 中空五格柜-米色 | IMG_899 | 尺寸：88×35×60cm。1、采用16mm厚橡胶木实木。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、结构稳固，不易倾倒。 | 6 | 个 |  |
| 19 | 90度转角柜-米色 | IMG_900 | 尺寸：62×62×60cm。1、采用16mm厚橡胶木实木。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、L型造型，共有二层，下层采用半封闭形式，上层中空形式，用于各柜的转角连接。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒。 | 3 | 个 |  |
| 20 | 基本图书柜-米色 | IMG_901 | 尺寸：88×35×60cm。1、采用16mm厚橡胶木实木。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒。 | 3 | 个 |  |
| 21 | 分餐台 |  | 主体尺寸80\*50\*60cm，加侧板  材质：橡胶木实木，加带锁滑轮。 | 2 | 辆 |  |
| 22 | 教师凳 | IMG_903 | 材质：橡胶木实木，PU+海绵  尺寸：40cm\*44cm\*43.5cm  配件：4个环保万向轮，材料袋  颜色：咖啡色 | 2 | 个 |  |
| 23 | 小小阅读小屋 | IMG_904 | 材质：橡胶木实木  尺寸：80×60×70.4cm  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 24 | 幼儿贩卖台 | IMG_905 | 材质：橡胶木实木  尺寸：100×33×107 cm  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 25 | 幼儿化妆台-米色 | IMG_906 | 尺寸：84×46×76cm。1、采用16mm厚橡胶木实木。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、面板加厚设计，更耐用稳固。 7、采用亚克力镜面。 8、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 9、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | 个 |  |
| 26 | 布娃娃推车-浅绿色 | IMG_907 | 尺寸：61×38×55cm。1、框体采用15mm厚橡胶木实木。2、原生态木蜡油封边。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 4、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。  **★木蜡油的环保性能、有害物质残留指标等符合国家标准或行业要求。提供具备国家认可的检测机构（具有CMA认证等）出具的有害物质检测报告原件扫描件并加盖公章。** | 3 | 个 |  |
| 27 | 幼儿厨房灶台-米色 | IMG_908 | 尺寸：60×35×60cm。1、采用16mm厚橡胶木实木。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。 7、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求； 9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 | 2 | 个 |  |
| 28 | 一拖四床 | IMG_910 | 1、尺寸：150cm\*60cm\*85cm  2、采用优质ENF级A/A级橡胶木实木，其中侧片采用2cm厚、床板采用0.5cm厚,底部挡条采用2cm厚，符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：床底搭配塑料垫、毛毡和万向轮。 | 13 | 套 |  |
| 29 | 摇摇沙发 | IMG_911 | 1、尺寸：60cm\*69cm\*68cm  2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：椅面及靠背材质为黄色PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 1 | 个 |  |
| 30 | 单人椅 | IMG_912 | 1、尺寸：46cm\*53.5cm\*49cm  2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：椅面及靠背材质为黄色PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 1 | 个 |  |
| 31 | 摇摇沙发 | IMG_913 | 1、尺寸：60cm\*69cm\*68cm  2、采用优质实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：椅面及靠背材质为灰色PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 1 | 个 |  |
| 32 | 单人椅 | IMG_914 | 1、尺寸：46cm\*53.5cm\*49cm  2、采用优质环保实木。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：椅面及靠背材质为灰色PU，内含海绵，其中海绵符合GB/T 10802-2006检测。 | 1 | 个 |  |
| 33 | 一层柜（亚克力镜面背板） | IMG_915 | 材质：16mm厚橡胶木实木  尺寸：80cm\*33cm\*30cm  背板为亚克力镜面。 | 3 | 个 |  |
| 34 | 透明书架/储物箱 | IMG_916 | 1、尺寸：81cm\*41cm\*42cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚橡胶木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：2侧亚克力材质，货物展示更清晰；底部配黑色万向轮，方便移动。 | 1 | 个 |  |
| 35 | 移动小书架 | IMG_917 | 1、尺寸：60cm\*55cm\*40cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级桦木多层板,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。  5、配件：底部黑色万向轮，方便移动。 | 2 | 个 |  |
| 36 | 茶几 | IMG_918 | 1、尺寸：60cm\*36cm\*31.5cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚 A/A级橡胶木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、五金件选用环保五金，安全无毒。 | 2 | 张 |  |
| 37 | 幼儿厨房-碗盘柜 | IMG_919 | 尺寸：60×30×90cm。1、框体采用16mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 5、布帘采用优质棉布。6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求；7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | 个 |  |
| 38 | 幼儿厨房-灶台 | IMG_920 | 尺寸：54.5×30×65cm。1、框体采用18mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 5、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。 6、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求； 8、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。 9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 | 1 | 个 |  |
| 39 | 百搭厨房-洗涤台 | IMG_921 | 尺寸：54.5×30×65cm。1、框体采用18mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。3、优质PVC边条封边。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 5、厨房主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料。 6、采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求； 8、洗涤台顶板设有直径18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。柜体流线弧形圆角造型，美观实用。 9、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 | 1 | 个 |  |
| 40 | 厨房灶台 | IMG_922 | 尺寸：55×30×57cm。1、柜体采用20mm厚橡胶木实木，环保清水油漆处理。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、柜门采用银色防金属漆涂刷，镂空14.5×14.5cm空间，采用透明亚克力板密封。门把手采用2.8×6.5cm孔洞设计，表面平整，防儿童碰撞且有透气功能，儿童玩耍无窒息伤害，符合国家标准的要求。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求；旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 | 1 | 个 |  |
| 41 | 厨房洗涤台 | IMG_923 | 尺寸：55×30×57cm。1、柜体采用20mm厚橡胶木实木，环保清水油漆处理。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、柜门采用银色防金属漆涂刷，镂空直径15cm圆形空间，采用透明亚克力板密封。门把手采用2.8×6.5cm孔洞设计，表面平整，防儿童碰撞且有透气功能，儿童玩耍无窒息伤害，符合国家标准的要求。有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家标准的要求。旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 6、洗涤台顶板设有直径18.5cm的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 | 1 | 个 |  |
| 中班家具 | | | | | | |
| 序号 | 标的名称 | 参考图片 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 6人桌 | IMG_924 | 桌面尺寸：120×60cm。1、桌面采用25mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。 4、桌脚采用48×48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。 7、强度高，，长期使用不变形。 8、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | 张 |  |
| 2 | 4人桌 | IMG_925 | 桌面尺寸：80×60cm。1、桌面采用25mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。 4、桌脚采用48×48mm的 桦木，表面喷涂高环保的清水油漆。使用预埋螺栓及固定挡块形式与桌面连接，底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、桌面下立水采用弧形外观设计，手感平滑圆润，线条优美。 7、强度高，，长期使用不变形。 8、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 2 | 张 |  |
| 3 | 圆桌-百搭 | IMG_926 | 桌面尺寸：直径85cm。1、桌面采用25mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。 4、桌腿采用高强度铁管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好。椅腿底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 6、圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 2 | 张 |  |
| 4 | 幼教椅27CM | IMG_927 | 尺寸：座高27cm。1、采用18mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、原生态木蜡油封边 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、强度高，安全耐用。 7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 60 | 张 |  |
| 5 | 大沙发-浅棕色 | IMG_928 | 尺寸：120×45×56cm。采用木框架（优质环保实木），环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用18mm胶合板贴榉木纹三聚氰胺贴面，沙发座脚采用实木。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | 张 |  |
| 6 | 小沙发-浅棕色 | IMG_929 | 尺寸：72×45×56cm。采用木框架（优质环保实木），环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。前挡板采用18mm胶合板贴榉木纹三聚氰胺贴面，沙发座脚采用实木。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 2 | 张 |  |
| 7 | 造型基本图书柜 | IMG_930 | 尺寸：80×30×80cm。1、框体采用18mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、柜体流线弧形圆角造型，美观实用。 | 2 | 个 |  |
| 8 | 2层90度弧形柜-百搭 | IMG_931 | 尺寸：109×44×56cm。1、框体采用16mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。 3、优质PVC边条封边。 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求。 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | 个 |  |
| 9 | 阶梯组合柜.无背板 | IMG_932 | 规格：3层：L30\*W30\*H80cm  2层：L30\*W30\*H59cm  1层：L30\*W30\*H32cm   1. 材质：主要采用18mm厚橡胶木实木，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形； 2. 水性漆：采用环保水性漆。 3. 脚钉：脚钉采用优质塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板；脚钉的符合GB 6675.1-2014、GB 28007-2011标准要求。 | 2 | 个 |  |
| 10 | 两层玩具柜 - 无背板 | IMG_933 | 1、尺寸：100cm\*33cm\*60.5cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚橡胶木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。 | 2 | 个 |  |
| 11 | 三层玩具柜 - 无背板 | IMG_934 | 1、尺寸：100cm\*33cm\*91cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚橡胶木实木,符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。 | 2 | 个 |  |
| 12 | 90°转角柜 - 中 |  | 1、尺寸：60cm\*60cm\*76cm  2、采用优质ENF级1.5cm厚及0.5cm厚橡胶木实木,纹理清晰。  3、采用绿色环保无毒水性漆。 | 2 | 个 |  |
| 13 | 分餐台 |  | 主体尺寸70\*55\*60cm，加带锁滑轮 材质：橡胶木实木 | 2 | 辆 |  |
| 14 | 一拖四床 | IMG_937 | 1、尺寸：150cm\*60cm\*85cm  2、采用优质ENF级A/A级橡胶木实木，其中侧片采用2cm厚、床板采用0.5cm厚,底部挡条采用2cm厚，符合GB/T 39600-2021检测。纹理清晰且全白、无结疤、无黑疤、无红点。  3、采用绿色环保无毒水性漆。  4、配件：床底搭配塑料垫、毛毡和万向轮。 | 10 | 套 |  |
| 15 | 外堆叠木制儿童床（140） | IMG_938 | 尺寸：145×61×24cm。   1. 床体采用15mm厚橡胶木实木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。 床板为9mm枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2. 表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边。床脚采用一体化塑料床脚，既起到支撑作用，又作为围板间接合的连接件。 | 10 | 张 |  |
| 16 | 教师凳 | IMG_939 | 材质：16mm厚优质环保实木，PU+海绵  尺寸：40cm\*44cm\*43.5cm  配件：4个环保万向轮，材料袋  颜色：咖啡色 | 2 | 个 |  |
| 17 | 实木布偶台 | IMG_940 | 材质：橡胶木实木；  尺寸：83×30×120cm  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 18 | 窗口扮演墙板 | IMG_941 | 材质：橡胶木实木；  尺寸：80×24×118cm  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |
| 19 | 贩卖台 | IMG_942 | 材质：橡胶木实木；  尺寸：80×33.6×115.4cm  水性漆：涂料采用水性漆表面喷涂处理；  工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固安全，边缘抛圆处理。 五金件、脚钉符合国家要求。 | 1 | 个 |  |

**注：**

1、投标人所投产品的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，仅供投标人参考，不作为实质性响应条款。参考图片仅仅是为了让投标人更好的理解本次采购的需求，并非对投标产品进行指定或指明。

2、所投产品尺寸、规格允许偏差（±）3cm以内。

3、本项目所有设施设备均应符合或高于现行国家幼儿园安全、环保标准要求。本项目木制家具均需环保水性漆，二底二面；甲醛，VOC，乙二醇醚及醚酯总和，苯系物总和，烷基酚聚氧乙烯醚总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求。

4、产品制作工艺要求：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。

5、所有产品要求符合儿童家具通用技术条件（GB28007-2011）标准。

6、本采购项目清单中的规格尺寸、图片图形仅供参考，部分设备为定制产品。

7、出具的检测报告必须由具备家具检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，检测报告封面上需体现清晰的二维码。

**四、服务标准、期限、效率等要求**

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过中的质量控制完善。

4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

**5**、售后服务要求：

（1）供应商提供的售后服务应符合GB/T 37652-2019《家具售后服务要求》。

（2）质量保证期：所有货物的质量保证期为5年，在此保证期内，如在正常使用过程中出现的质量问题，供应商须负责免费维修或调换。

（3）供应商需提供24小时售后服务，且维修人员须在接到维修电话后24小时内赶到现场，提供不间断的服务直到修复为止。维修点需提供足够的备件以适应采购人维修需求。

6、项目团队要求：供应商需要提供项目技术团队及其能力说明，提供售后服务人员清单、履历、专业技术能力等资料。

**其它：招标文件第四部分评分办法中评审因素相应的其它要求及第五部分采购合同中相应的其他要求。**

**第四部分****评标方法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主客观属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 \* |
| 1 | 1）投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分；  2）投标人或生产商具有有效期内的环境管理体系认证证书，得1分；  3）投标人或生产商具有有效期内的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分；  4）投标产品（ 椅子（杭州市滨江区湖畔幼儿园序号3）、四层抽拉床（杭州市滨江区东方郡幼儿园序号1））具有有效期内的中国环境标志产品认证证书，得1分。  **注：提供证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询网站链接及网页截图，不提供不得分。** | 4 | 客观分 | 资信情况 |
| 2 | 投标人或生产商自2022年1月以来具有类似项目成功案例，每一项得1分，最高3分。（需同时提供合同、相关发票、合格验收报告，三者缺少一项不得分，时间以合同签订时间为准）。 | 3 | 客观分 | 业绩情况 |
| 3 | 投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品规格、详细配置、主要技术参数等）其配置和性能是否能满足本项目的需求，技术指标负偏离每一项扣减1分，扣完为止。标“★”项重要技术指标负偏离每一项扣减2分，扣完为止。（参数要求提供检测报告或其他证明文件的，不提供视一项负偏离）（**不包括评标方法序号10样品提供的内容）** | 20 | 客观分 | 投标产品需求的吻合程度和偏差情况 |
| 4 | 根据投标人或者生厂商具备的核心专业生产设备数量等进行打分。核心专业生产设备指：自动喷涂线、柔性UV涂装生产线、数控双工位内仿、边缘砂光涂装机、自动送料六排四面钻、CNC全自动数控多轴排钻、数控裁板锯、自动精砂砂光机。每具备一个设备得0.5分，最高得4分。  **注：自有或租赁均可。根据提供的生产设备购置发票原件扫描件和设备照片评定，租赁设备还需提供租赁合同，未提供的不得分。** | 4 | 客观分 | 核心产品能效先进性 |
| 5 | 项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照本项目分解节点并可跟踪实施。针对投标人提供的方案是否符合采购人的需求进行评审，方案具有针对性、合理性、可操作性，满分5分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）。 | 5 | 主观分 | 项目整体实施方案 |
| 6 | 生产实施方案，具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。针对投标人提供的方案是否符合采购人的需求进行评审，方案具有针对性、合理性、可操作性，满分4分。（评分范围：4，3，2，1，0）。 | 4 | 主观分 | 生产实施能力 |
| 7 | 品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。针对投标人提供的方案是否符合采购人的需求进行评审，方案具有针对性、合理性、可操作性，满分5分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）。 | 5 | 主观分 | 品控管理 |
| 8 | 安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。针对投标人提供的方案是否符合采购人的需求进行评审，方案具有针对性、合理性、可操作性，满分5分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）。 | 5 | 主观分 | 安装方案 |
| 9 | 售后服务应对方案及承诺：  提供详细完整的售后服务措施和方案，包括服务措施、产品质量保证、维修响应时效等，针对投标人提供的方案是否符合采购人的需求进行评审，方案具有针对性、合理性、可操作性，满分5分。（评分范围：5，4，3，2，1，0）。 | 5 | 主观分 | 售后服务方案及承诺 |
| 10 | **供应商不提供样品的，样品分为0分。样品上出现投标人名称、品牌等信息的作无效投标处理。**  **样品评分：**  **1）样品质量评分（制作要求）（4分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。**  1、连接件结合应牢固；  2、薄木和其他材料贴面的拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口；  3、各种配件结合处应无崩茬或松动；  4、不得有少件、漏钉、透钉，样品整体安装扎实程度等。  **2）样品质量评分（涂饰要求）（5分）：以下每项不满足扣一分，扣完为止。**  1、整件产品和配套产品色泽应相似；  2、正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰，涂膜实干后应无明显木孔沉陷；  3、其他部位表面涂层手感应光滑，无明显粒子、涨边和不平整，涂膜实干后允许有木孔沉陷；  4、涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣；  5、表面平整度、光泽度。  **3）样品质量评分（功能要求）（4分）：**  1、是否符合招标文件功能要求，包括物理性能、人机工程等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）；  2、外观式样：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果，如有一项不满足扣1分，扣完为止（2分）。  **4）五金配件（2分）：**  五金配件润滑，安全等应用合理程度，符合采购需求的得2分，不符合不得分。 | 15 | 主观分 | 样品提供 |
| 11 | 有效最后报价的最低价作为评审基准价，其最低报价为满分；按［最后报价得分=（评审基准价/最后报价）\*30］的计算公式计算。  评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。  因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 客观分 | / |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目推荐的中标候选人数量： 1 。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.9投标人提供虚假材料投标的；

4.2.10投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.11 参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规

定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标成交

无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：年月日

年月日， 杭州市滨江区教育局 以 （政府采购方式） 对 （同前页项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 杭州市滨江区教育局 (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥元（大写：元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4履约保证金**

乙方（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的%；

1.4.2履约保证金支付方式详见***合同专用条款***；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见***合同专用条款***；

1.5.2预付款的扣回方式详见***合同专用条款***；

1.5.3预付款的担保措施详见***合同专用条款***。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号：开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件；

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格；

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料；

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件；

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任；

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担；

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告；

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任；

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书；

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书；

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见*合同****专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效；

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.2 | 在合同生效后7个工作日内，乙方应提交合同价0.1%的履约保证金，以乙方公司账户银行转账形式；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。 |
| 1.5.1 | 合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付50%预付款。 |
| 1.5.2 | / |
| 1.5.3 | / |
| 1.6.2 | 1）合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付50%预付款。  2）本项目验收合格后，对满足合同约定支付条件的，采购人在收到发票后5个工作日内按实结算剩余合同款项。  3）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。  4）乙方必须提供给甲方的合法、有效的正规增值税发票，否则甲方有权延期付款，直至收到乙方相应正规增值税发票为止。 |
| 1.7.1 | 交付（实施）的时间（期限）： 合同签订后30日历天完成到货及安装，试运行不少于一个月后组织验收，验收通过后正式交付使用。 |
| 1.7.2 | 交付（实施）的地点（地域范围）：杭州市滨江区各指定学校 |
| 1.7.3 | 交付（实施）的方式：由中标方直接将标的送至指定地点并自行安装调试完毕 |
| 1.8.6 | / |
| 1.9 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第1.9.1条款规定的方式解决 |
| 1.9.1 | 将争议提交杭州市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决 |
| 1.9.2 | 向杭州市滨江区人民法院起诉。 |
| 2.3.2 | 合同涉及技术成果的归属和收益的分成：成果归属甲方，无收益分成。 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.2 | 按甲方通知 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。 |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3个工作日内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | （1）检验和验收标准：①满足采购需求及技术服务的要求，达到甲方考核合格标准；②资金支付及履约保证金返还条件、争议处理、验收费用支付、采购人及供应商各自权利义务等内容按国家，省，市现行规定和合同约定的内容。  （2）验收程序：根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》规定，按照🗹一般程序进行验收，🞎简易程序验收。验收方法为🗹一次性验收、🞎分段验收、🞎分期验收。  （3）以上内容以及验收书具有同等法律效力，以上内容有冲突时以较严格的要求为准。 |
| 2.16.3 | 关于印发《杭州市政府采购履约验收暂行办法》的通知（杭财采监[2019]10号） |
| 2.20 | 本合同一式六份，双方各执三份 |

**第六部分应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单………………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责，积极配合采购人、采购代理机构复核投标文件中的资料。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

1. 我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

6、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名） 为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，在单位 ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位; ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面：反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件  第 页 |
| 3 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 4 | 其他实质性要求2： | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

**2、招标文件中实质性要求必须明确响应。**

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* | 投标文件中的页码位置 |
| 1 | XXX | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | XXX |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报区财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

1. 开标一览表（报价表）…………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下投标(开标)一览表的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**投标(开标)一览表(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号（或具体服务）** | **数量** | **单价** | **总价** | **服务要求（年限）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

注：1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

投标人名称（电子签名）：

日期：年 月 日

二、中小企业声明函（如果有）

**招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_\_\_\_\_单位的\_（项目名称）\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地址：邮编：

被投诉人1：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否公告期限：

采购结果公告:是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。