**泰顺县政府采购**

**招标文件**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目编号** | **TSCG202207017** |
| **招标项目** | **泰顺县方舱医院医疗设备等物资采购项目（二次）** |
| **招标方式** | **竞争性磋商** |
| **采购单位** | **泰顺县妇幼保健院** |
| **代建单位** | **泰顺县城镇工程建设中心** |
| **招标代理机构** | **浙江华域高宇项目有限公司** |
| **监督及备案机构** | **泰顺县财政局** |

**二〇二二年七月**

招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中标注“▲”加粗的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。供应商必须认真阅读和理解招标文件文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位及招标代理机构概不负责。

**第一部分 投标邀请函（投标须知前附表）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
|  | 项目名称 | 泰顺县方舱医院医疗设备等物资采购项目（二次） |
|  | 项目编号 | TSCG202207017 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 采购预算  （最高限价） | 200 万元 |
|  | 采购单位 | 名 称：泰顺县妇幼保健院  项目联系人（询问）：吴爱莲  项目联系方式（询问）：15757797959  质疑联系人：曾斐斐  质疑联系方式：0577-67595308 |
|  | 招标代理机构 | 名 称：浙江华域高宇项目有限公司  项目联系人（询问）：钟高杰  项目联系方式（询问）：18170483372  疑联系人：潘菲菲  质疑联系方式：0577-67623366 |
|  | 同级政府采购监督管理部门 | 名 称：泰顺县财政局  联 系 人：董青  联系电话：0577-67588502  联系地址：温州市泰顺县罗阳镇公园路48号 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见竞争性磋商文件。 |
|  | 投标供应商  资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；  1.1具有独立承担民事责任的能力；  1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；   1. 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2. 本项目的特定资格要求：无。   4、本项目谢绝联合体投标，不允许转包和分包；  5、法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受  接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织  □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许  □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | **投标文件说明** | 1、**投标文件组成：**《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。  2、**投标文件编制：**供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。  3、**投标文件的签章：**电子签章。  4、**投标文件的形式：**☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”）；  “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。  5、**投标文件份数：**“电子加密投标文件”：在线上传递交。  6、**投标文件的上传和递交：**  “电子加密投标文件”的上传、递交：  a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。  b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。  **7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理：**  （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。  （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，否则视为投标文件撤回。  （3）投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。  8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件  9、供应商放弃成交或拒绝与采购单位签订合同的,按相关法律进行处理，原则上重新开展政府采购活动。  10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：  （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；  （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |
|  | 投标样品 | 不需要  □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要  需要 |
|  | 竞争性磋商文件获取方式 | 自本公告公布日起至投标文件递交截止时间前，均可获取招标文件，公告附件中的招标文件仅供阅读，招标文件合法获取方式如下：  ①供应商登陆政采云账户（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/）找到本项目后点击获取采购文件；  ②另本项目采购文件同时发布在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。 |
|  | 投标截止时间 | **2022年07月25日09点30分**截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交地点 | 通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应 |
|  | 开标时间  开标地点 | 开标时间：**2022年07月25日09点30分**时(北京时间)  开标地点：泰顺县公共资源交易中心5楼开评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道 123号） |
|  | 开标程序 | （一）开标准备  1、采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。  2、若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，投标无效。  3、所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）。  （二）电子招投标开标及评审程序  1、磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。  2、投标文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；  3、供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。  4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；  5.在系统上录入最终报价情况；  6.磋商小组对报价情况进行评审；  7.在系统上公布评审结果。  **特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。** |
|  | 评审小组的  组建 | 评审小组构成： 由采购单位代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购  扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。  2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；  2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。  3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；  4、信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起2日历天内与采购单位签订合同。  2、中标供应商与采购单位签订合同后，2日历天内将合同原件交代理机构备案。**合同原件扫描件电子版（邮件注明项目名称）发给泰顺县公共资源交易中心977148244@qq.com**  3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购单位依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购单位与代理机构均不承担供应商投标费用。  2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由成交供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标代理机构或采购单位负责解释。 |
|  | 注意事项 | 1、请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。  2、请务必确保投标文件制作时所用的 CA 锁与投标文件解密时的 CA 锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |

1. **招标内容**

**一、项目背景**

根据《浙江省方舱医院建设实施方案的通知》（省疫情防控办[2022]40号）和县卫健局《关于泰顺县方舱医院医疗设备及日常物资采购建议》文件要求，泰顺要建设完成200张床位规模方舱医院，同时要尽快完成前期改造，能随时投入使用。

**二、采购总说明**

1.1．本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2．供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2．技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的医疗产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行

2.2以上规范和标准应以实施的最新版本为准。原有规范若已被废弃，则以相应的新规范为准。

2.3投标供应商应对所提供的医疗货物材料性能、质量负责，并提供相应的指导安装、服务、质保及技术培训。

2.4采购的医疗货物所涉及的产品标准、规范，验收标准等，应符合国家有关条例及标准的规定。

**三、采购内容及要求**

**1、采购内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **单位** | **计划量** | **控制单价（元）** | **备注** |
| 1 | 预装设备带（包括传呼铃） | 套 | 8 | 400 |  |
| 2 | 病床 | 台 | 200 | 400 |  |
| 3 | 床单位臭氧消毒器 | 个 | 10 | 7100 |  |
| 4 | 紫外线消毒车 | 台 | 20 | 1000 |  |
| 5 | 等离子移动空气消毒机 | 台 | 40 | 5000 |  |
| 6 | 电动吸引器 | 台 | 4 | 1000 |  |
| 7 | 心电监护仪 | 台 | 4 | 25000 |  |
| 8 | 红外耳温计 | 支 | 10 | 2800 |  |
| 9 | 电子血压计 | 支 | 10 | 2000 |  |
| 10 | 血氧饱和度监测仪 | 台 | 10 | 2000 |  |
| 11 | 微量注射泵、输液泵 | 台 | 2 | 3000 |  |
| 12 | 血糖仪 | 台 | 6 | 2000 |  |
| 13 | 电动雾化器 | 台 | 10 | 1000 |  |
| 14 | 心电图机 | 台 | 2 | 30000 |  |
| 15 | 除颤仪 | 台 | 2 | 30000 |  |
| 16 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 150000 |  |
| 17 | B 超机 | 台 | 1 | 400000 |  |
| 18 | 血细胞分析仪+CRP一体机 | 台 | 1 | 300000 |  |
| 19 | 免疫分析仪 | 台 | 1 | 300000 |  |
| 20 | 急救车 | 辆 | 4 | 7500 |  |
| 21 | 轮椅 | 辆 | 6 | 500 |  |
| 22 | 平车 | 辆 | 4 | 2200 |  |
| 23 | 口服药推车 | 辆 | 6 | 3000 |  |
| 24 | 治疗车 | 辆 | 10 | 1029.2 |  |
| 25 | 药品阴凉柜 | 台 | 4 | 3000 |  |
| 26 | 核酸采集车 | 辆 | 4 | 3400 |  |
| 27 | 药品振荡器 | 台 | 4 | 745 |  |
| 28 | 氧气筒（40L） | 个 | 8 | 700 |  |
| 29 | 氧气枕 | 个 | 8 | 53 |  |
| 30 | 转运氧气筒（4L） | 个 | 8 | 400 |  |
| 31 | 不锈钢治疗盘 | 个 | 10 | 104 |  |
| 32 | 试管架子 | 个 | 16 | 42 |  |
| 33 | 氧流量表 | 个 | 10 | 140 |  |
| 34 | 呼吸皮囊 | 套 | 2 | 579 |  |
| 35 | 听诊器 | 副 | 6 | 25 |  |
| 36 | 电子喉镜 | 台 | 2 | 9000 |  |
| 37 | 血压计（水银） | 台 | 4 | 95 |  |
| 38 | 空气消毒机 | 台 | 8 | 2870 |  |
| 39 | 便携式超低容量自动喷雾消毒器 | 台 | 4 | 536 |  |

**技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 参数 |
| 预装设备带（包括  传呼铃） | 1、用铝合金一次成型技术，铝合金板材厚度为1.5m。  2、技术参照HTM2022标准。  3、设备带内部腔体空间较大，可装载多种电气设备及气体插座，包括照明灯、阅读灯、特殊用途灯、电源插座、电话或网络插座、电气开关、医用气体插座、护士呼叫系统等。  4、灯罩采用医用聚脂透明塑料，可根据用户需要确定灯罩长短。  5、可使用新式的LED节能灯，可以应用在医用设备带上。 |
| 病床 | 1、病床≥196\*90\*50CM 钢铁喷塑烤漆 配床垫≥190\*90\*4CM 环保棕材质，牛津布防水。  2、病床的外形要整齐，表面不要有锋棱，焊接应牢固、焊缝应光滑、均匀;床架弯圆处的管子外径应圆滑;喷塑层应光滑平整、色泽均匀;床身与床架装配后应固定牢固，不得松动。  3、护栏具有防夹手功能，让病人更加安全。  4、摇杆采用万向联轴结构，隐藏式设计，具有自锁功能。  5、脚轮为4个万向轮，其材质为PU聚氨脂，高耐磨， 无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好。  6、配备床头架、床腿架、床面。 |
| 床单位臭氧消毒器 | 1、环境温度：0℃～+40℃；  2、相对湿度：≤80%  3、电源：交流 220V±22V；电源频率：50HZ±1HZ。  4、大气压力 860hpa～1060hpa;  5、▲臭氧浓度：≥1100mg/m³  6、臭氧产量：≥3158mg/h  7、 ▲臭氧泄漏量：≤0.078mg/m³  8、工作噪声≤55dB  9、▲臭氧发生器平均使用寿命≥20000h；  10、输入功率消毒≤300VA，抽气≤230VA。  11、采用高频陶瓷放电臭氧发生器，臭氧浓度高、寿命长、消毒能力强；  12、具有抽真空功能，能使臭氧完全渗透至被褥内部，消毒更彻底、无死角；臭氧解析功能，解析时间快无残留。  13、采用新型臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析，无残留、安全可靠；  14、双通道输出，可单路或同时对两张床位进行消毒，充分提高床位利用率；  15、▲消毒过程抽真空、消毒、保持、解析全自动智能控制，亦可手动操作，可在任意状态进行各个过程时间的设定，操作更方便；外观美观，移动方便。  16、▲微电脑程序控制，臭氧发生器故障报警、停机保护。  17、钣金壳体机身抗菌耐腐蚀，易清洁不发黄，臭氧输出管气嘴采用XBS材质，床罩接气嘴采用高密度乙烯树脂，耐腐蚀；  18、▲定时时间可根据需要设定并记忆，操作更方便；  19、能一次性彻底杀灭床单位上的各种细菌、病毒及繁殖体；具有除臭、增白、驱虫的功效。  20、▲消毒效果：消毒器开机完成 1 个消毒周期，对放置于床单位密封袋内棉被上污染的载体布片上金黄色葡萄球菌（ATCC6538）、大肠杆菌（8099）和铜绿假单胞菌（ATCC15442）的杀灭对数值均≥3.00，对放置于床单位密封袋内棉被上污染床单的自然菌杀灭对数值≥1.00。  21、包含500床臭氧消毒床罩。  22、▲具备消毒产品生产企业卫生许可证 |
| 紫外线消毒车 | 1、 单支灯管辐照强度:≥110μw/cm2; 灯管寿命≥1000小时;  2、双开关，每个开关控制一只灯管; 每只灯管是自己生产且都有合格证；  3、 灯臂长度: 915mm; 箱体展开高度约2米；  4、 铝合金材质灯臂，能更好的折射光效，灯臂可垂放，折叠放入箱体，有保护装置夹紧灯管；  5、 折合后离地高度: ≥1070mm；  6、灯臂调节角度: 0°~180°;可360度全方位消毒；  7、 适用灯管功率: 2 X 30W; 灯管材质：石英玻璃；  8、 紫外辐射峰值波长：紫外线杀菌灯管低臭氧型253. 7nm，有臭氧型185nm；  9、 输入功率: 160VA；  10、具有电源安全保险保护装置两个；  11、四个万向旋转静音脚轮，拔插式安装，维护方便，配有扶手移动灵活；  12、箱体材质：≥1.2mm厚钢板底座：碳钢喷塑；  13、 普通款0~ 120min机械定时（可加配遥控模块，特有接法遥控器丢失操控不冲突）；智能款和遥控款为智能芯片30/60/90电脑定时，带延迟启动。  14、紫外线杀菌灯管具有良好的启动特性，在198V供电下10秒钟内完全启动；  15、电源：220V±10V,50HZ±1HZ； |
| 等离子移动空气消毒机 | 1、类 型：移动式  2、适用环境：动态环境及静态环境  3、适用房间体积：≥100m³  4、工作电源：220V±22V 50HZ±1HZ  5、输入功率：≤90W  6、等离子体电压：≥8000V  7、操作方式：人机共存、循环消毒、程序控制。  8、消毒器无线遥控器能对开/关机、时间调节、风速调节进行控制，其无线遥控距离不小于5M。  9、遥控器有定时键，可设置1-24小时步进量，按用户需要选择消毒时间。  10、循环消毒风量：≥1000m3/h  11、消毒器工作的噪声≤55db(A)  12、等离子电场电子密度5.34×1017～2.62×1018 m3（提供检测机构出具的检测报告）  13、负离子量≥3×107个/m³。  14、空气消毒效果：对白色葡萄球菌（8032株）的杀灭率≥99.98%（提供检测机构出具的检测报告）  15、在体积为100 m3室内，对空气中的自然菌消亡率均大于94%。（提供检测机构出具的检测报告）  16、消毒时空气中的臭氧量≤0.06mg/m³。（提供检测机构出具的检测报告）  17、等离子发生器寿命≥30000小时。  18、有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间，定时时段≥6个，并记忆存储功能。  19、有触摸式、手、遥控开关机功能。  20、报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警。  21、LED液晶显示屏，能显示北京时间、累计工作时间等数值。  22、采用三挡风速：低、中、高，具有临时消毒模式（1小时倒计时自动停机）。  23、外壳采用冷轧板喷塑而成，使用更安全放心。  24、采用多层滤网，能有效的去除甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体。  25、提供卫生安全评价报告。  26、厂家拥有ISO9001质量体系证书 、ISO13485质量体系证书。  27、▲具备消毒产品生产企业卫生许可证 |
| 电动吸引器 | 1、高负压/高流量，间歇吸引  2、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz  3、输入功率：180VA  4、吸引泵：活塞泵  5、极限负压值：≥0.06MPa  6、负压调节范围：0.02MPa至极限负压值  7、抽气速率：≥20L/min  8、贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组  9、噪声：≤65dB(A)  10、熔丝管：5×20mm  11、非AP/非APG设备  12、运行模式：间歇加载连续运行，最长连续工作时间30分钟，持续率50％，间歇吸引。  13、防电击类型分类：I类设备  14、防电击程度分类：B型应用部分  15、进液防护程度分类：PX0，脚踏开关PX8 |
| 心电监护仪 | 1、▲基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。  2、▲监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数。  3、便携式一体化插件式监护仪，可用于监护成人、儿童、新生儿患者。  4、≥12.1英寸高清触摸屏，触控操作。  5、▲双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。  6、整机无风扇，降低环境噪音干扰，适合手术室ICU等环境。  7、固定式提手，提动时稳固安全。  8、心电：支持3/5/12导心电测量，导联自动识别。  9、心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。  10、加±650mV的直流极化电压，灵敏度变化范围±5%。  11、具有监护、诊断、手术、ST模式。  12、具有心律失常分析和ST段功能。  13、呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。  14、窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。  15、具有心动干扰（CVA）识别功能。  16、▲血氧：全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。  17、NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。  18、NIBP具有手动、自动、连续测量模式。  19、NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。  20、可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。  21、具有辅助静脉穿刺功能。  22、支持手写中文输入。  23、可存储、回放不少于48小时波形全息回顾。  24、支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等多种界面可选。  25、具有夜间模式，避免夜间打扰患者休息。  26、具有屏幕亮度自动调节功能，可根据光线亮度的不同自动调节屏幕亮度。  27、具有药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。  28、内置3通道热敏记录仪，实时记录时间可设为：8秒、16秒、32秒、连续。  29、标配大容量锂电池，使用时间≥3小时。 |
| 红外耳温计 | 1、正常环境：环境温度范围：+10℃-40℃相对湿度：≤85％  2、大气压力：70kPa-106kPa  3、大气压力：70kPa-106kPa  4、电源：DC3V(-10％。+5％)。  5、测量范围：34.0℃-42.2℃  6、温度单位：摄氏度℃华氏度下  7、分辨率；0.1℃  8、温度则量最大充许误差：在35.0℃-42.0℃的温度显示范围内为±0.2℃：  9、在35.0℃-42，0℃的温度显示范围外为±0.3℃。  10、每次测量时间间隔≤12线  11、自动关机时间：60s±10s垂则量时间：≤2s  12、按防电击类型分类：内部电源供电设备  13、按防电击的程度分类：B型应用部分  14、按对防进液的防护程度分类：iPX0  15、运行模试：连续运行 |
| 电子血压计 | 1、显示方式：数字式显示方式  2、测量方法：示波测定法  3、测量范围：压力：0-299mmHg0-39，9kPaj脉搏数：40次/分-180次/分  4、精 度：压力：±3mmHg｛±04kPa以内脉搏数：精度为±5％  5、压力检测：压力传感器  6、电 源：5号干电池4节(DC6V)，配备电源适配器  7、电池寿命：在室温23C.臂周为250mm，加压至170mmH《22.7kPa的条件下：5号干电池4节（碱性）均能使用250次以上  8、使用温湿度：+5C+40C·15％HH-85％RH  9、运输和保存温湿度：-20C～ + 60＇C ・ 10％ RH～95％ RH(本产品符合GB/T14710标准中低温贮存(-40C)的要求，为了更好电保证产品性能的意定性，建议本产品运输和保存温度不任于-20＂C)  10、运行太气压力：700 hPa 1060 hPa  11、远墙和保存大气压力：500 hPa 1060 hPa  12、测量臂周：170mm-320mm  13、电击提护：Ⅱ类设备《不使用电源适配器时为内部电源设备)、B型应用部分  14、进液防护分英：普通设备  15、按工作制分类：连续运行  16、电磁兼容性：1组.B类设备 |
| 血氧饱和度监测仪 | 1、脉搏氧饱和度：脉搏氧饱和度标称测量范围为：35%～100%  脉搏氧饱和度显示范围为：0%～100%  脉搏氧饱和度测量显示误差：脉搏氧饱和度在70%～100%范围内误差为±2%；当脉搏氧饱和度低于70%时，血氧仪能正常显示，但不保证精度。  2、脉率：  脉率标称测量范围为：25bpm～250bpm  脉率显示范围为：25bpm～250bpm  脉率测量误差：±1%或±1bpm二者中较大者  3、使用电源：DC 2.3V～3.0V，允差±5%(2节AAA电池，每节1.5V)。  4、产品分类：按防电击类型分类：内部电源供电设备  对进液的防护程度分类：IPX1  按防电击的程度分类：BF型应用部分  按运行模式分类：连续运行  按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：非AP/APG设备  5、无手指插入时8秒后自动退出。  6、正常工作条件：  环境温度范围：5℃～40℃  相对湿度范围：≤80％  大气压力范围：860hPa～1060hPa  7、LED光源参数：  红光：波长（nm）:660±15， 辐射强度(If=20mA) ：＜5mW/sr  红外：波长(nm)：905/940±20 辐射强度(If=20mA) : ＜5mW/sr |
| 微量注射泵、输液泵 | 1、注射模式：流速模式，流速-时间模式，流速-总量模式，时间-总量模式  2、 操作方式：数字按键调节，简单快捷，减少误操作  3、 具有叠加功能：不需要支架可任意叠加组成多通道注射泵  4、注射速度设定范围：5ml：0.1-150ml/h；10ml：0.1-300ml/h；20ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50/60ml：0.1-1200ml/h；流速<100ml/h，步进值0.1，流速≥100ml/h，步进值1  5、 注射精度：±1.9%或±0.005ml/h(取大值)  6、注射量预置范围：0-9999ml，<100ml步进值0.1，≥100ml步进值1  7、注射量预置量精度：±1.9%或±0.005ml(取大值)  8、注射时间设置范围：00:01-99:59（小时:分钟）  9、快排速度：5ml：150ml/h，10ml：300ml/h，20ml：600ml/h，30ml：900ml/h；50/60ml：1200ml/h；快排平均流速精度：±1.9%  10、丸剂速度：5ml：0.1-150ml/h；10ml：0.1-300ml/h；20ml：0.1-600ml/h；30ml：0.1-900ml/h；50/60ml：0.1-1200ml/h；流速<100ml/h，步进值0.1，流速≥100ml/h，步进值1  11、单次丸剂量：0.1-10ml可调，步进值0.1，默认3ml  12、最大输液压力：120KPa  13、阻塞报警阈值：高100KPa±20KPa，中60 KPa±20KPa，低40 KPa±20KPa  14、KVO流速：0.1-5.0ml/h可调，默认值1ml/h，步进值0.1，平均流速精度: ±1.9%或±0.005ml/h(取大值)  15、内部电池：电池外部可拆卸，锂电池充满电中速（5ml/h）运行连续工作时间大于8h  16、电源/输入功率: ～100V-240V 50Hz/60Hz 30VA  17、电击防护等级：I类CF型设备；  18、外壳封闭等级：IPX4  输液泵技术参数  1、输液模式: 流速模式、流速-时间模式、流速-总量模式、时间-总量模式  2、操作方式：数字按键调节，简单快捷，减少误操作  3、输液速度设定范围：1-1200ml/h，流速<100ml/h，步进值0.1，流速≥100ml/h，步进值1  4、输液精度：±5%  5、快排速度: 1000 ml/h可调，快排平均流速精度: ±5%  6、丸剂速度: 1-1200ml/h可调，默认值800ml/h，步进值1，丸剂平均流速精度: ±5%  7、单次丸剂量: 单次丸剂量1.0-10ml可调，默认3ml  8、KVO流速：1.0-5.0ml/h可调，默认值1ml/h，步进值0.1,平均流速精度±5%  9、报警提示功能: 阻塞报警，气泡报警，开门报警，完成报警，接近完成报警，暂停超时报警，电池电量低报警，电池耗尽报警，故障报警，网电源断开报警，网电源接入提示，电池充电提示，电池充电完成提示，环境低温提示  10、夜间模式功能：运行中可随意切换，给患者提供更安静的输液环境  11、报警方式：报警根据安全级别分档显示，并以不同颜色灯光提示  12、电源/输入功率: ～100V-240V 50Hz/60Hz 30VA  13、内部电池: 电池外部可拆卸，锂电池充满电中速25ml/h运行连续工作时间大于4h  14、电击防护等级：I类CF型设备；  15、外壳封闭等级：IPX4 |
| 血糖仪 | 1、度量单位：mmol/L  2、测量范围：1.1～33.3 mmol/L(20~600mg/dL)  3、目标血液：毛细血管全血  4、校正标准：血浆矫正  5、血容积比：30%～60%  6、测试时间：＜10s  7、记忆组数：300组测量结果  8、自动关机：3分钟内无任何操作，血糖仪自动关机  9、设备运行方式：连续运行  10、电源电压：DC3.0V(-10%，+5%)  11、电源寿命：2节7号碱性干电池能测量约1000次  12、含600人份血糖仪试纸。 |
| 电动雾化器 | 1、电压，AC22W±10％，频率：50Hz±1Hz  2、最大雾化率：≥0.2mL/min  3、药液残留量：≤1.0ml  4、雾粒中直径（MMD）:3.9μm±25%，直径小于5μm的雾粒占比＞65%。  5、雾化器产生的压力范围：正常工作条件下，雾化器所产生的最大压力范围是0.08-0.15Mpa,当雾化器发生异常情况，雾化器所产生的最大压力范围是0.15-0.4MPa  6、熔丝管：3.6\*11mm  7、压缩泵自由空气流量：≥10L/min  8、噪音：≤60Db(A)  9、输入功率：≤200VA |
| 心电图机 | 1、导联：12导联同步采集、显示、打印。  2、噪声电平：≤15uVp-p  3、 频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）  4、 时间常数：≥5S（提供检验报告证明）  5、 抗击化电压：±650mV（提供检验报告证明）  6、共模拟制比：≥105dB  7、 增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。（提供检验报告证明）  8、 记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。  9、 ≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。  10、交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。  11、可存储最近2分钟12导联波形。  12、可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。  13、具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。  14、通过中华人民共和国国家食品和药品监督管理局CFDA认证。  15、▲具有针对该项目的厂家出具的授权质保原件加盖公章。 |
| 除颤仪 | 1、 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能；  2、 ▲同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J；  3、支持体内除颤功能，配置专用体内除颤附件包；  4、 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J；  5、 具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间；  6、▲病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧；  7、 体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能；  8、▲CPR心肺复苏抢救提示功能，可指导CPR操作；  9、实现包括12导ECG，SpO2、2-体温、NIBP，旁流EtCO2监测功能；  10、配置3/5/12导心电监护功能，波形来源心电导联线，电极板或多功能电极片，并具备高大T波抑制能力；  11、▲具有≥25种心律失常分析；  12、两块外置锂电池，1块电池可支持360J除颤210次以上，单ECG监测≥6 小时。  13、电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量  14、具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。  15、成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。  16、体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。  17、支持中文操作界面。  18、彩色TFT显示屏≥8.4英寸, 分辨率≥800×600，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。  19、体外除颤监护仪配置80mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择  20、具备USB接口，数据可导出至电脑查看。  21、主机具备≥120小时趋势图和趋势表、≥400min录音存储、≥100小时全息波形  22、关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。  23、具备良好的防水防尘性能：防水级别≥IPX4。  24、通过中华人民共和国国家食品和药品监督管理局CFDA认证。  25、▲具有针对该项目的厂家出具的授权质保原件加盖公章。 |
| 无创呼吸机 | 1、 基本要求  1.1 、通气模式：无创通气  1.2 、患者类型：成人，儿童  1.3、▲显示单元：显示器≥15.6英寸彩色全触屏平板示器，分辨率为1920X1080，方便医护人员对参数进行调节及观察，屏机分离设计，屏幕可上吊塔，避免交叉感染。  1.4、电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大流速≥240L/min  1.5、内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。  1.6、具备高压氧及低压氧接口  1.7、具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。  1.8、 在CPAP模式下，可以进行呼气压力释放调节，降低患者呼气阻力。  1.9、▲ 具备可控温加温加湿湿化系统、加热管路、鼻囊管等，可以满足高流量患者的温湿化治疗。  2 、通气模式  2.1、持续气道正压 NIV- CPAP  2.2、自主/时间切换NIV- S/T  2.3、 时间切换通气 NIV- T  2.4、▲ 容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式。  2.5、▲HFT高流量氧疗模式  2.6、具备窒息通气  2.7、 可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气功能  2.8、▲ 具备血氧饱和度监测及脉率监测，实时患者评估无创通气情况  3、参数设置  3.1、目标潮气量： 50-2000ml  3.2、呼吸频率：1-55bpm  3.3、吸气时间：0.3-5s  3.4、压力上升时间：0.1-2.0s  3.5、吸气压力（IPAP）：4-50cmH2O  3.6、呼气末正压(EPAP)： 4-30cmH2O  3.7、吸入氧浓度： 21%~100%  3.8、持续气道正压（无创呼吸）： 4-25cmH2O  3.9、压力释放量（Crelief）：多档位可调节。  3.10、吸气压力最大值（Pmax）： 6-50cmH2O  3.11、吸气压力最小值（Pmin）： 5-30cmH2O  3.12、吸气触发灵敏度（Trigger）：多挡可调节  3.13、高流量氧疗流量调节范围：2-60L/min  4、监测参数  4.1、 压力类： 气道峰压（Ppeak）， EPAP、  4.2、 容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量  4.3、 波形： 压力-时间 容量-时间、流速-时间  4.4、 吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率  5、报警参数  5.1 、气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。  6、配备3个湿化器、自带医用空压机、配备5个氧气面罩。  7、▲具有针对该项目的厂家出具的授权质保原件加盖公章。 |
| B 超机 | 1、主机系统性能  1.1、≥15英寸超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器  1.2、数字波束形成器  1.3、数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥14 bit  1.4、二维灰阶成像单元  1.5、脉冲反相谐波成像技术  1.6、空间复合成像技术  1.7、彩色多普勒成像单元  1.8、频谱多普勒成像单元  1.9、M型成像单元  1.10、解剖M型成像  1.11、组织多普勒成像  1.12、定向声速匹配技术，可选择相应的速度条件  1.13、▲斑点噪声抑制，≥13级可调（提供后三级设备生产商盖章证明图片）  1.14、线阵梯形成像  1.15、一键优化  1.16、放大功能  1.17、▲具备穿刺引导功能，引导线具备深度提示，并且探头具备中线位置进针标识，以便徒手快速穿刺定位（提供探头中线进针标识证明图片）  2、探头规格  2.1、▲标配探头扩展器（无须外接电源驱动），扩展后接口≥3个，全激活  2.2、宽频变频探头范围1.0-13.0MHz，可视可调  2.3、探头配置：凸阵、线阵  3、二维灰阶参数  3.1、最高扫描线密度≥512超声线  3.2、二维增益，可视可调  3.3、最大显示深度≥40cm（提供证明图片）  3.4、动态范围，可视可调  3.5、具有物理实体滑动TGC方便操作，分段调节≥8段  3.6、伪彩功能  4、彩色多普勒参数  4.1、多普勒增益，连续可调  4.2、彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图  4.3、血流峰值捕捉技术  4.4、支持B/C 同宽  5、频谱多普勒参数  5.1、方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）  5.2、B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW  5.3、取样宽度及位置范围：宽度 0.5–30mm  5.4、显示控制：反转显示（左/右；上/下）  5.5、PW实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数  6、测量和分析  6.1、常规测量软件包：距离、面积、容积、角度、时间、斜率、心率、速度、流量、狭窄率、阻力指数  6.2、产科测量和分析：羊水指数、胎重及胎龄的估算等；具有多胞胎测量分析  6.3、腹部、妇科、血管、肌骨、矫形外科、心脏测量等专科分析软件包  6.4、测量游标初始状态、移动状态、测量结果可分别设置大小、颜色  6.5 ▲血流量分析测量：二维模式下血流量分析测量包，具备单平面和双平面血管直径和面积测量，以便提高血流量精准性；PW频谱取样分析后，即可得出血流量（提供二维模式下血流量测量分析证明图片）  7、图像存储及报告系统  7.1、同屏一体化智能剪切板  7.2、保存的病例图像信息可上传到云端共享并生成二维码，医生均可通过扫描二维码查看图像并进行分享（提供证明图片）  7.3、图像存储格式包含bmp、avi、dcm  7.4、系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息  7.5、无线投屏技术，将机器图像直接实时投身到电视等大屏幕，进行会诊或即时教学（提供证明图片）  8、系统通用技术规格及外部接口  8.1、≥256G固态硬盘  8.2、USB移动存储设备，USB接口≥3个  8.3、内置锂电池可独立供电，电池容量≥10000mAh  8.4、DICOM3.0接口、HDMI等接口  8.5、▲具有针对该项目的厂家出具的授权质保原件加盖公章。 |
| 血细胞分析仪+CRP一体机 | 1、▲仪器功能:一次进样可实现血细胞五分类和C-反应蛋白同时检测。  2、检测原理：五分类采用半导体激光散射结合特异性细胞染色和流式细胞术原理，CRP采用乳胶免疫散射比浊检测技术。  3、检测参数：报告参数≥26项（不含散点图、直方图），研究参数≥6项（含有核红细胞和幼稚粒细胞参数信息）。  4、图形参数：三维格式的散点图≥1个，直方图≥3个。  5、检测速度：血常规≥80样本/小时。  6、▲生物安全性：采用全自动封闭进样和手动单管封闭穿刺进样，样本全程不开盖检测。  7、自动进样器装载量：≥50个，可循环不间断添加。  8、分析模式：具有独立CRP、五分类、五分类+CRP等3种以上全血检测模式。  9、血样模式：具有全血模式、预稀释模式。  10、用血量:五分类+CRP模式≤25μL。  11、线性范围：WBC：0.0–400×10^9/L，RBC：0-9.0×10^12/L ，HGB：0-250 g/L，CRP：0.2-360mg/L。  12、▲操作方便性：仪器主机自带≥10寸高清彩色液晶触摸显示屏，直接外接打印机快速打印检测结果报告。  13、试剂温控系统：具备加热和制冷双温控技术，避免环境温度对检测结果的影响。  14、数据存储：全中文操作分析报告软件，仪器主机可储存≥20万份样本完整结果，包括散点图、直方图及患者信息。  15、条码扫描功能：主机具备360º全景自动旋转样本条码扫描功能。  16、复检提示功能：具有内置复检规则，可自由设定，自动提示异常样本。  17、质控方式：至少具有L-J、X-M、X-R和X-B质控等4种质控方式。  18、原厂配套耗材：具有适用于投标仪器的原厂注册生产的配套血常规及CRP质控品。  19、▲具有针对该项目的厂家出具的授权质保原件加盖公章。 |
| 免疫分析仪 | 1、基本功能：全自动完成免疫实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、清洗、读数及结果判断全过程实验  2、测定方法：磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）  3、分析方式 ：支持随机分析  4、检测速度：200测试/小时  5、仪器吸取样本后最快出结果时间：21分钟  6、仪器吸取样本后最慢出结果时间：40分钟  7、定标曲线稳定时间 ：28天  8、进样模式 ：原试管装载，多种预稀释比例选择，急诊优先。  9、样品位： 一批次100个样本（可循环追加、连续加载），设有急诊样本优先通道  10、样本容器： 血液采集管、样本杯  11、样本载体： 样本架（5个样本位/架）  12、样本针： 永久性加样针  13、样本针清洗： 内外全冲式高速清洗站  14、样本针加样精密度： ≤2%（50ul）  15、样品针加样量范围： 5ul-150ul  16、样品管死体积： 150ul  17、液体水平监测： 具备液面检测功能、凝块检测功能  18、样本稀释功能： 支持在机稀释（最大100倍稀释），设有2个专用稀释液位  19、携带污染率： ≤1\*10-6  20、反应杯位： 独立反应杯，可存放2000个，连续供给，随时添加  21、试剂位： 24个，有在机冷藏功能（4℃-10℃）  22、试剂更换： 支持不停机更换试剂，可通过预约功能实现  23、底物更换： 支持不停机更换，可放置2套发光底物  24、孵育位： 192个  25、灵敏度 10孔平行检测0.7PEIU/ml样本，CV≤10%；10孔平行检测5PEIU/ml样本，CV≤20%  26、清洗方式： 12针独立清洗，6遍磁洗  27、输入设备： 条码读取器、鼠标、键盘  28、输出设备： 显示屏、打印机  29、通信接口: RJ45/RS232  30、数据处理方式： 四参数、线性回归、logit-log、点到点  31、环境温度： 10℃-30℃  32、电源： 电压：AC220V,50Hz  33、额定功率： 1.0kVA  34、可工作最大海拔高度 ：不小于2000m  38、▲具有针对该项目的厂家出具的授权质保原件加盖公章。 |
| 急救车 | 1、总长度：≥770mm  2、总宽度：≥600mm  3、高度范围：≥1160mm  4、ABS塑钢一体成型顶板，凹面设计，防止物品滑落  5、可旋转除颤仪托架，最大可承重10KG  6、中控锁设计，保障管理权限和药品安全  7、带CPR板  8、5寸带刹车脚轮  9、防撞保护 |
| 轮椅 | 1、车轮着地性：除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地  2、静态稳定性：纵向≥10°，侧向≥15°  3、驻坡性能：≥8  4、滑行偏移量：≤350mm  5、最小回转半径：≤850mm  6、最小换向宽度：≤1500mm  7、使用期限：5年（前轮、后轮、座垫、背垫等易耗品除外） |
| 平车 | 1、最高位（长宽高）≥190\*55\*50cm  2、背靠最大倾角75°  3、承重≥159kg， |
| 口服药推车 | 1、顶部带有托盘，车身带有盆架，桶架，配备不锈钢托盘、不锈钢盆，蓝色塑料桶。方便医护人员使用  2、左边带有抽屉，抽屉采用静音滑轨，抽拉轻松灵活，可存放一次性输液器、棉签、纱布等，方便实用。  3、不锈钢换药车由优质不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，耐腐蚀。左右两边配有推手，推手管为不锈钢圆管。  4、面板、车身、层板、抽屉厚度0.8mm  5、采用3寸万向轮4只，带刹车，高耐磨，无噪音，稳定性好，承重40kg重物时，推动轻松灵活。无蛇行行走及异常噪音。  6、外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。 |
| 治疗车 | 1、站管采用Φ25\*1.1mm优质304不锈钢管材；  2、面板采用1.0mm优质304不锈钢拉丝板；  3、车为两层, 三面不锈钢实芯围栏，两层台面下均有支撑管加固；  4、上层为1抽，下置1污物桶；  5、底部配置优质高级静音脚轮，对角刹车,方便推送；  6、外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷；  7、适用于手术室放置器械物品。  8、≥600\*450\*850 |
| 药品阴凉柜 | 1、单门上机常规≥380L:  2、电压功率220v/110w  3、温度范围2-20℃。  4、智能微电脑储存控制系统，实时监测温度湿度  5、加厚可调节层架，底部带刹车装置  6、具备国家食品药品监督管理总局认证的GMP证书。 |
| 核酸采集车 | 1、产品材质：安全医院用不锈钢  2、产品型号：双抽屉双药格双门  3、尺 寸：≥66cm\*44cm\*86cm |
| 药品振荡器 | 1、整机功率：30W 40VA  2、振荡频率：1400rpm 1400rpm  3、工作方式：连续 连续  4、工作尺寸：不锈钢板可夹外径1.5-2.9cm药瓶  5、≥孔径36mm,孔深55mm,拆下胶圈直径40mm |
| 氧气筒（40L） | 1、≥宽度22厘米 高145cm，桶壁厚5.7mm  2、储氧量4800L ，使用时间一个流量80小时左右 2个流量40个小时  3、拉伸强度Rm(N/m㎡)：750mpa 、冲击韧性a k(J/e㎡)：860（J) 、样品伸长率A%:20%、爆破压力Mpa：56.85mpa、屈服压力Mpa：43.95mpa  4、具备产品合格证 |
| 氧气枕 | 1. 爆破压力：不小于16Kpa 2. 外形尺寸：≥650mm\*400mm 3. 氧气袋主要由气囊料、气嘴、胶管、调压阀体等部件组成。 4. 制作氧气袋的气毒料符合GBT3830的要求。 |
| 转运氧气筒（4L） | 1、最大储气压力: 14.7MPa。  2、氧气流量调节范围为(1 ~ 5)L/min。  3、在流量关闭的情况下，高压部分能承受15MPa压力。  4、经减压阀后，压力控制在(0.2 ~ 0.3)MPa。  5、安全阀排压力为(0.35 土0.04)MPa。 |
| 不锈钢治疗盘 | 1. 采用不锈钢材质，底部光滑平整。 2. 方盘光滑圆角设计，一体成型。 3. 加厚卷边设计，机构更强，放折防变形，方便使用。 |
| 试管架子 | 6\*10ml 孔径18mm（单架子） |
| 氧流量表 | 1、安全阀压力：0.35±0.05MPA  2、输出压力：0.2-0.3MPA  3、流量调节：1L/min-10L/min无极可调  4、外形尺寸：≥140\*55\*285mm  5、工作原理：将钢瓶高压气体经弹簧活塞，减压成适合人体使用的低压氧气 |
| 呼吸皮囊 | 1、主要部件 采用硅橡胶材料制作而成。  2、送气阀装有鱼嘴阀，呼气时自动关闭，不倒流。  3、装有限压阀，防止过高压力输出。 |
| 听诊器 | 1、频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准。衰减不大于12dB、在500-1000Hz不大于20dB。  2、弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4。  3、耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372-1.960N。  4、耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后回复，变形不大于10mm。 |
| 电子喉镜 | 1、显示屏：3.0”TFT  2、摄像头像素：200万  3、景深：5-70mm  4、视场角：60°±15%  5、光照度：≥150Lux  6、分辨率：空间分辨率≥7lp/mm  7、显示器前后旋转角度：≥80°  8、显示器左右旋转角度：≥180°  9、电池：内置可充电电池，TYPE-C接口充电，通用USB接口充电  10、多媒体系统：主机内置多媒体系统，可一键实现拍照、录像、存储  11、存储： 标配16G，可升级  12、防水：操作手柄整体不可拆分，消毒更彻底  13、显示器：显示器可上下左右旋转，进入口腔更容易  14、电子喉镜片：成人、儿童、各一片。  15、提供成人、儿童各50个一次性窥视片。  16、生物相容性：窥视片采用高强度医用材质，无刺激，无细胞毒性  17、热插拔：更换操作部无需关机，即插即用  18、承重：操作手柄一体化，稳定坚固，能承爱50N的轴向拉力  19、安全性：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用  20、便捷操作：手柄与主机之间的连接方式采用旋转插拔，利于快速插管和临床抢救  二、功能参数：  1、电量续航：低功耗设计，配备大容量电池，续航时间大于2.5小时  2、智能除雾：镜片前端采用智能温控系统，以实现即时防雾功能，开机即用 |
| 血压计（水银） | 1、带有自动开关，无需倾斜，无需手动开关  2、主要性能指标：测量范围0-40kPa(0-300mmHg)  3、最小分度值为0.5kPa(2mmHg)  4、最大允许误差为±0.5kPa(±3.75mmHg) |
| 空气消毒机 | 1、类型：壁挂式  2、适用环境：动态环境及静态环境  3、适用房间体积： ≥100m³  4、工作电源：220V 50HZ±1HZ  5、额定功率： ≤100W  6、保险丝：3A  9、操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。  10、消毒器无线遥控器能对开/关机、时间调节、风速调节进行控制，其无线遥控距离应不小于5M。  11、定时：遥控器定时键可设置1-24小时步进量，按用户需要选择消毒时间。  12、处理风量： ＞1200m3/h·  13、消毒器工作的噪声≤55db(A)  14、紫外线泄露量：＜5μW/cm2。  15、负离子发生量:≥3×107个/m³。  16、钣金壳体机身，抗菌耐腐蚀不发黄，采用上进风下出风循环风消毒。  17、▲空气消毒效果：对额定适用体积内密闭房间空气的消毒效果实验中，机器高档风量工作2h，对自然菌的消亡率≥90%。（提供检测机构出具的检测报告）  18、消毒时空气中的臭氧量≤0.01mg/m³。（提供检测机构出具的检测报告）  19、紫外线灯管寿命≥5000小时。  20、有程控定时功能，三时段定时，可以预先设置好消毒器的关机时间，。  21、显示屏采用LED点阵背显功能，使亚克力面板和显示屏融为一体，应用多种图标变化，更能体现科技含量。  22、采用三挡风速：低、中、高。  23、采用循环风紫外线杀菌原理，集多种空气消毒净化方法（初效空气过滤除尘、中效空气过滤除尘除菌、活性碳过滤网、负离子净化空气）于一体排除洁净的新鲜空气，可以人机共处动态消毒。  24、▲具备消毒产品生产企业卫生许可证 |
| 便携式超低容量  自动喷雾消毒器 | 1、12A锂电高压泵+8代风筒(共用电）  2、纯铜电机 均匀雾化  3、6孔雾化喷头 增压涡扇 可更换电池  4、可喷射6-8米  5、加厚加密PP材质 抗压耐摔 不易老化 |

1. **▲招标文件中所列的参数、描述，是为了对拟投标的产品的技术指标和功能要求更好的说明，供应商所投产品必须符合国家医疗标准、行业标准，行政主管部门对产品销售的强制性规定等，否则做无效投标处理，欢迎能满足本项目技术需求、性能的产品参加。**

**四、商务条款**

1. 质保期

1.1 本项目质保至少二年，质量保证期内因产品本身缺陷 (非人为因素) 造成各种故障应由中标(成交)方免费技术服务和维修。

1.2 供应商在响应文件中说明保质期内提供的服务计划。

1.3 质量保修期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商须在接到采购人维修要求电话后，12小时内派技术人员到现场维修。

1.4 中标 (成交) 供应商在免费质保期内提供免费的维护工作。

2. 培训计划

2.1 中标 (成交) 供应商有义务对采购人采购设备的正常使用和维护提供必要的培训。

2.2 旨在提供更好的其他方式培训。

3．▲付款方式（由代建单位支付货款）

1）供应商货物供应完毕并安装调试合格，经采购单位验收合格后15个工作日内支付全部货物总价金额的90％，履约验收合格后满12个月支付全部货物总价金额剩余10％的尾款。

2）合同签订时供应商须提交合同总价1%至代建单位账户（履约保证金或银行、保险公司出具的等额保函。）

2．货物运输

2.1．供货地点：按采购人要求运输到指定地点由中标供应商负责卸货及搬运。

2.2．安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

2.3．运输过程中发生的费用由中标供应商负责。

2.4．供应商应在投标文件中提出其供货过程中使用单位需配合的内容。

4．▲交货期

4.1.合同签订后7日内全部到货。

**3. 验收**

中标 (成交) 供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位及质检 部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因中标 (成 交) 供应商质量问题等导致验收不合格，中标 (成交) 供应商应及时予以处理，直至验收合格， 期间发生的一切费用由中标 (成交) 供应商承担，采购人保留向中标 (成交) 供应商索赔的权利。

**4.工作范围**

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

4.1 提供完整成套的货物；

4.2 货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、检验、测试、通过验收；

4.3 完成各检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.4 对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

4.5 质保期内的维保及维修；

4.6 售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

**第三部分 供应商须知**

**一、说明**

1、本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知（财库〔2015〕124号）及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须对全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购单位有权选择供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》分别评审，评标委员会首先评审供应商《商务技术文件》，《商务技术文件》无效的供应商不进入《报价文件》评审。要求供应商资格文件》及《商务技术文件》中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购单位在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标供应商应对采购单位在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购单位的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评委可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**▲9、供应商须具有良好的商业信誉：**

**9.1供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。**

**9.2供应商在中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）无失信信息记录。**

**9.3供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。**

**9.4未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。**

**▲10、中标/成交供应商必须通过浙江政府采购网（[www.zjzfcg.gov.cn](http://www.zjzfcg.gov.cn)）或各地分网站，向注册所在地或组织采购活动的采购代理机构（包括集中采购机构和社会中介采购代理机构）、采购单位等进行注册申请，按规定审核后，登记加入“浙江省政府采购供应商库”。**

**▲11、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载竞争性磋商文件，并按竞争性磋商文件规定的时间、地点递交响应文件（竞争性磋商文件下载网址：浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）或泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）,竞争性磋商文件如有补充更正均见浙江政府采购网（http://www.zcygov.cn/）或****泰顺县人民政府网 县公共资源交易中心（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。**

12、本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，其磋商保证金予以无息退还。

**二、竞争性磋商文件**

1、竞争性磋商文件

1.1竞争性磋商文件的发放

本项目直接在上下载竞争性磋商文件。

1.2竞争性磋商文件约束力

**供应商一旦网上成功报名和下载了本项目竞争性磋商文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商文件中所有条款和规定。**

2、竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购单位进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在竞争性磋商文件规定的质疑期前使采购单位或其代理机构收到，采购单位或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

3、竞争性磋商文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购单位或采购机构有权修改竞争性磋商文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为竞争性磋商文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件要求修正响应文件，采购单位按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

**三、响应文件**

1、响应文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、响应文件的组成

**▲投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。《资格文件》和《商务技术文件》不得含报价，否则投标将被拒绝。**

2.1**《报价文件》组成**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容（**▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负**） |
| 1. | 投标报价一览表（见附件一（一）） |
| 2. | 投标分项报价表（见附件一（二）） |

2.2**《资格文件》组成**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 资信部分**（▲序号1-9项供应商必须提供，否则不能通过资格审查的，责任自负）** | |
|  | 供应商特定资格条件证明（如有） |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求（《中小企业声明函》）（见附件二） |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 近一年供应商财务报表（新成立单位，应提供情况说明） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（见附件三） |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（见附件四） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（见附件五） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 法定代表人身份证明书（见附件六（一））或法定代表人授权书（见附件六（二）） |

2.3**《商务技术文件》组成**

|  |  |
| --- | --- |
| 技术部分**（▲序号1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）** | |
|  | 投标函（见附件七） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件八） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（见附件九） |
|  | 商务偏离表（见附件十（一））、技术偏离表（见附件十（二））（如有偏离须明确列出，如不存在偏离则填写无） |
|  | 投标产品配置清单（见附件十一） |
|  | 距离采购单位最近的服务机构的详细介绍（如负责人，电话，地址，技术力量配备等） |
|  | 根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

3、投标内容填写说明

3.1响应文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成响应文件

4、投标报价

4.1供应商应按竞争性磋商文件中《投标报价一览表》填写报价总价。

4.2本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。报价为合同约定的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购单位最优惠的报价。

5、采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购单位以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、响应文件的有效期

6.1自报价截止时间起90天内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

7、响应文件的签署和份数

响应文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.1响应文件的份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。

**四、响应文件的密封与递交**

**投标文件的递交**

1、投标文件的上传、递交：见《前附表》。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《前附表》。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5、投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购单位，采购单位将拒绝接受逾期送达的投标文件。

5.2采购单位可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购单位与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**五、开标和评标**

1、开标

**（一）开标形式**

1.1采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件、磋商，所有供应商均应当准时在线参加。

**（二）开标准备**

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件、磋商，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。如有需要，采购代理机构将邀请各磋商供应商代表现场出席磋商会议。磋商会议现场谢绝无关人员进入。

2.3所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）

（三）电子招投标开标及评审程序

3.1磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

3.2投标文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

3.3供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

3.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

3.5在系统上录入最终报价情况；

3.6磋商小组对报价情况进行评审；

3.7在系统上公布评审结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

2、评标

2.1 评标由采购单位依法组建的竞争性磋商小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标（响应）文件是否符合竞争性磋商文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标（响应）文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照竞争性磋商文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标（响应）文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。由采购单位代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对投标（响应）文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。竞争性磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，从投标（响应）文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

2）竞争性磋商小组可以根据供应商投标（响应）文件情况，经采购单位确认，调整竞争性磋商文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标（响应）文件及进行多轮次报价。

3）比较与评价。按竞争性磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标（响应）文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购单位的授权确定中标（成交）供应商。

**▲2.3 供应商存在下列情况之一的，报价无效:**

**1）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；**

**2）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；**

**3）最终报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；**

**4）响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的（包括竞争性磋商文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;**

**5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；**

**6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；**

**7）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。**

**▲2.4 竞争性磋商评审小组发现响应文件有下列情形之一的属于重大偏差(竞争性磋商评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：**

**1）未按竞争性磋商文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的响应文件；**

**2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的响应文件；**

**3）除2.3条款以外，出现其它不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的响应文件，是否为偏离实质性要求由竞争性磋商评审小组认定。**

**▲2.5 竞争性磋商评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性磋商评审小组应当将其作为无效投标处理。**

2.6 竞争性磋商评审小组在评标中，不得改变竞争性磋商文件中规定的评标标准、方法和成交条件。

2.7 评标时如遇到竞争性磋商文件未规定的特殊情况，由竞争性磋商评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8竞争性磋商评审小组对未成交的供应商不作解释。同时根据政府采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

**▲2.9、投标截止时有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标；评审过程中有效投标供应商不足三家，可以按财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知【财库〔2015〕124号】》文件规定执行。**

3、响应文件的澄清

为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购单位及竞争性磋商评审小组可要求供应商对响应文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

**▲4、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：**

**4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；**

**4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；**

**4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；**

**4.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；**

**4.5不同供应商的响应文件相互混装；**

**4.6经竞争性磋商评审小组认定供应商进行串通投标的，竞争性磋商评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。**

5、评标原则

评标办法具体见本竞争性磋商文件第七部分。

**六、授予合同**

1、决标

评标结束后，竞争性磋商评审小组按照竞争性磋商文件确定的评标办法推荐成交供应商。

2、成交通知书

2.中标（成交）通知书

2.1采购单位依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购单位和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、成交无效

3.1发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购单位签订合同的,按相关法律进行处理，原则上重新开展政府采购活动。

3.2有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 成交供应商须主动联系采购单位或采购机构领取成交通知书。成交供应商应当在成交通知书发出之日起3日内与采购单位签订合同。成交供应商未经采购单位许可，在规定时间内未到采购单位处与采购单位签订合同，则视为拒签合同。

4.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和成交通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

成交供应商在规定时间内（2日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同，以违约处理，并赔偿采购单位由此造成的直接经济损失；采购单位重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

5、履约保证金

合同签订时供应商须提交合同总价1%至代建单位账户（履约保证金或银行、保险公司出具的等额保函。）

6、招标代理服务咨询费

成交供应商在领取成交通知书同时向代理机构支付招标代理服务费24700元整。以上费用包含在投标总价中。

招标代理服务咨询费汇入以下帐号：

开户银行：浙江泰顺农村商业银行股份有限公司关山支行

开户名称：浙江华域高宇项目有限公司泰顺分公司

开户帐号：201000196274538

**七、投诉质疑**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

**1、供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**2、供应商质疑**

2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购单位、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**3、供应商投诉**

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本： 投诉书范本：



**八、信贷政策**

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

2、融资合作银行名单及意向银行选择表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 | | | |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请  手续简：线上申请+线上签约，足不出户  利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行  额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：   1. 采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；   2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理  陈经理 | 0577-88369368/13857713118  0577-56969696-1146506 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：   1. 面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，   2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。  信保贷：  1、额度最高可达500万元  2、担保灵活，信用贷款  3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10% | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | |
| 企业注册地 |  | | 是否有融资意向 | |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 | |  | |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 | | | | 选择作为意向融资银行（可多选） | |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | | | |  | |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | | | |  | |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | | | |  | |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分 合同格式（参考格式）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。

采购单位：泰顺县妇幼保健院 （以下简称甲方）

中标供应商： （以下简称乙方）

根据泰顺县方舱医院医疗设备等物资采购项目（二次）中标通知书，甲方将泰顺县方舱医院医疗设备等物资采购项目（二次）承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成工作任务，按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订合同。

**第一条 项目名称**

泰顺县方舱医院医疗设备等物资采购项目（二次）

**第二条 采购商品清单及合同价格**

乙方保证提供如下内容的合格产品： 金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 中标价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计：  小写：  大写： | | | | | | |

**第三条 质量标准和要求**

1、乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、医疗、卫生之规定。

**第四条 权利瑕疵担保**

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

**第五条 包装要求**

1、乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和生产合格证。

**第六条 交货及完工期**

合同签订后7日内全部到货。

**第七条 验收**

1、乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，验收费用由乙方承担。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在货物送达后10个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术以及和业主实际需求不相符等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、甲方人在乙方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失由甲方负责相应赔偿。

5、按采购人要求运输到指定仓库由中标供应商负责卸货及搬运，运输过程中发生的费用由中标供应商负责。

6、如组织验收3次均未达到验收标准，（验收标准为招标文件和供应商投标文件参数要求）甲方有权解除合同。乙方应在收到甲方解除合同的通知三日内退还未履行部分的款项，并承担因此给甲方的造成的所有损失。

7、供应商负责、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收费用，全部包含在供应商投标总价中。

**第八条 售后服务**

乙方承诺售后服务（包括培训）按照投标承诺的服务计划实施。

1. **履约保证金及付款方式**（由代建单位支付货款）
2. 供应商货物供应完毕并安装调试合格，经采购单位验收合格后15个工作日内支付全部货物总价金额的90％，履约验收合格后满12个月支付全部货物总价金额剩余10％的尾款。

2）合同签订时供应商须提交合同总价1%至代建单位账户（履约保证金或银行、保险公司出具的等额保函。）

**第十条 质量保证**

1、乙方应保证所供货物是由投标文件中所提供的制造商生产的产品，而不是其他地方生产的产品，是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十二条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

3、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

**第十一条 补救措施和索赔**

1、甲方有权根据甲方所在地质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2、在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

2.1 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

2.2根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

2.3乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

**第十二条 履约延误**

1、中标人应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如甲方不同意乙方延期交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款壹万元处理，如果超出合同规定期限30天仍不能供货，则甲方可以终止合同，投标人须无条件退回货款，同时甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金。

**第十三条 不可抗力**

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

**第十四条：争议的解决**

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

**第十五条 违约处理**

1、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1.1乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

1.2乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

1.3乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

**第十六条 合同转让和分包**

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

**第十七条 合同生效及终止**

1、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲方与乙方加盖印章后生效。

2、合同终止：本合同出现以下情况时终止。

2.1期限届满时自行终止。

2.2有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

3、法律规定的终止事由。

4、本合同一式陆份，双方各贰份，泰顺县公共资源交易中心执贰份。

**第十八条 合同的解释**

本合同的解释权在泰顺县妇幼保健院。

**第十九条 合同附件**

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购代理机构的招标文件与招标补充文件；

2、乙方投标文件；

3、承诺书。

4、中标通知书

#### 第二十条 合同签订地:浙江省泰顺县。

甲 方：泰顺县妇幼保健院（印章） 乙 方：（印章）

全权代表（签字）： 全权代表（签字）：

地 址：浙江省泰顺县罗阳镇环城路138号 地 址：

邮政编码：325500 邮政编码：

电 话：0577-67595308 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

时 间： 时 间：

1. **投标文件格式**

（未提供格式的由投标供应商自拟）

**附件一（一）**

投标报价一览表

项目名称：泰顺县方舱医院医疗设备等物资采购项目（二次）

项目编号：TSCG202207017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标内容** | **投标报价** | **最高限价（万元）** |
| 1 | 泰顺县方舱医院医疗设备等物资采购项目（二次） | 大写：  小写： | 200 万元 |

**▲注:1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。**

**2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。**

**3、投标报价含设备费、运输安装费、验收费、保险费、规费、税费、代理费等完成本项目的所有费用。**

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

**附件一（二）**

投标分项报价表

供应商名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 单位 | 数量 | 参数 | 单价（元） | 总价（元） | 品牌 |
| 1 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |  |  |
| . |  | |  |  |  |  |  |  |
| . |  | |  |  |  |  |  |  |
| . |  | |  |  |  |  |  |  |
| . |  | |  |  |  |  |  |  |
| . |  | |  |  |  |  |  |  |
| . |  | |  |  |  |  |  |  |
| . |  | |  |  |  |  |  |  |
| . |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） | |  | | | | | | |

**▲注：**

**1、不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。**

**2、此表的投标总价应与附件一（一）“开标一览表”中的投标报价相一致。**

**3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。**

**4、表格可以延续。**

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**附件二（一）**

中小企业声明函 (货物)

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库 ﹝ 2020 ﹞

46 号) 的规定，本公司 (联合体) 参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全 部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中 小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业； 制造商为 (企业名称) ， 从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于 (中型企业、 小型企业、微型 企业) ；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业； 承建 (承接) 企业为 (企 业名称) ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 (中型企业、 小型 企业、微型企业) ；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相 应责任。

企业名称 (盖章) ：

日 期：

填写说明：

1) 投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2) 中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料 认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3) 所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企 业类型填写。

4) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

**附件二（二）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

**附件三**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县妇幼保健院、浙江华域高宇项目有限公司：

我方 （投标供应商） 承诺具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力。如有虚假，采购单位可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

**附件四**

依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

泰顺县妇幼保健院、浙江华域高宇项目有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

**▲备注：承诺函后附依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料（新成立单位，应提供情况说明）**

**附件五**

参加政府采购活动前3年内

在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县妇幼保健院、浙江华域高宇项目有限公司：

我方 （投标供应商） 具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购单位可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

**附件六（一）**

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标供应商单位名称） 的法定代表人。

|  |
| --- |
| 身份证复印件粘贴处    （二代身份证需双面复印） |

特此证明。

**▲法定代表人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。**

**附件六（二）**

法定代表人授权书

（采购单位名称）：

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （招标项目名称，括号中填写项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表： （手写签字） 性别 ：

职务： 年龄：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

供应商： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）授权委托日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| **黏贴授权代表身份证复印件或影印件（正反面）** |
| **黏贴法人身份证复印件或影印件（正反面）** |

**▲授权委托人参加投标，不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。**

**附件七**

投 标 函

泰顺县妇幼保健院：

（供应商全称）授权 （授权代表名称） （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的 （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对 项目（招标项目名称）进行投标。

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购单位、中标（成交）供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下**：▲按招标文件规定期限交货并通过采购单位验收，逾期采购单位有权拒绝供货。**

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购单位的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购单位、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编： 电话： 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

**▲备注：不提供本函做无效投标处理。**

**附件八**

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 泰顺县方舱医院医疗设备等物资采购项目（二次） |
| 项目采购编号 | TSCG202207017 |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料：  （一）具有独立承担民事责任的能力；  　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。  2、根据财政部单独或与有关部门联合签署了《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）、《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。  3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内：  4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：  5、我单位符合本项目特定资格条件： 的要求，并在技术资信部分响应文件中提供了相应的证明材料（招标文件文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）  本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 | |
| 供应商名称（加盖公章）： | |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）： | |
| 签署日期： | |

**备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效标处理**。

**附件九**

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加 项目（项目编号： ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不

良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件文件、响应文件及合同等要求保证

拟派人员的到岗率。

二、响应文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争，不损害采购单位或其他供应商的合法权益。

四、不与采购单位或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购单位或者评委成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采

购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动 3 年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主

管部门作出的处罚；给采购单位造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：

**备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。**

**附件十（一）**

商 务 偏 离 表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

**附件十（二）**

技术偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内 容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

**▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。**

**附件十一**

**投标产品配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 数量 | 备注 | 实物图片  （如有） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

* **注：1、放置技术资信标中。本表相当于不带价格的明细报价表。**

**2、产品详细配置、技术应另页描述。**

**附件十二**

投标供应商认为有必要提供的其他材料或证明

**附件十二**

**评分对应表（参考）置于目录处**

**供应商名称： 项目编号：** TSCG202207017

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **自评分** | **页码** |
| 一 | 技术分 |  |  | 详见投标文件第几页 |
| 1 |  |  |  | …… |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。**

**第七部分 评标办法**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购服务的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评标办法。

**一、总则**

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照竞争性磋商文件的商务、技术要求，对响应文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。竞争性磋商小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，竞争性磋商小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其响应文件将被拒绝。

**二、评审组织**

评审工作由采购单位依法组建的竞争性磋商小组负责，竞争性磋商小组由采购单位代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门全程监督整个开标、评标和定标过程。

**三、响应文件递交截止、磋商程序、磋商原则和方式**

1、开标准备

1.1采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加磋商大会的，视同认可磋商结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加磋商而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

1.2若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，投标无效。。

1.3所有二次报价询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“政采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电400-881-7190）。

2、电子招投标开标及评审程序

2.1磋商会由采购代理机构主持，磋商响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.2投标文件解密结束，开启响应文件，磋商小组对资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3供应商按签到的前后顺序决定磋商的顺序，就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商，供应商逐家回答磋商小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。

2.4在系统上公开资格和商务技术评审结果；

2.5在系统上录入最终报价情况；

2.6磋商小组对报价情况进行评审；

2.7在系统上公布评审结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

3、本次采购是根据竞争性磋商采购方式进行，各供应商第一次报价不公开。

3.1如竞争性磋商小组认为竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，竞争性磋商小组可以直接对供应商进行打分评价。

3.2如竞争性磋商小组认为需要修改竞争性磋商文件的，在磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

3.3对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4、评审原则和方法

4.1竞争性磋商小组负责审查响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价。竞争性磋商小组认为必要时，可向供应商进行质疑。竞争性磋商小组有权决定全部或部分供应商响应文件无效。

4.2竞争性磋商小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

4.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后磋商报价进行综合评分。如竞争性磋商文件所列采购内容明确不需要修改的或供应商响应文件清楚明确不需要澄清的，可以不进行磋商环节，直接要求供应商进行最终磋商报价，进行综合评分。

4.4本次评审采用综合评分法，竞争性磋商小组根据竞争性磋商文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一名的供应商向采购单位推荐其为成交供应商。

5、响应文件的澄清

5.1、为有利于对响应文件的比较和评议，必要时采购单位可要求供应商对响应文件进行澄清，并作出书面答复。书面答复须有供应商授权代表签字并作为响应文件内容的一部分。

**四、评审细则**

（一）商务报价评分（40分）

1、以满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的有效供应商的价格为磋商基准价，得满分为40分；商务报价评分结算公式为：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40%×100（四舍五入后保留小数2位）。

本项目根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）第五条的规定；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定；《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济 的通知》对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予20%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）

（二）技术资信分评分（60分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **评分标准** | **分值** |
|  | 业绩 | 供应商完成的类似项目业绩，每提供1个业绩得1分，最多3分，须提供合同或中标通知书（如有）、验收通过相关证明材料，扫描件加盖电子公章，不提供不得分。 | 0-3分 |
| 2. | 技术参数方案 | 根据供应商响应文件对竞争性磋商文件技术要求的响应程度： 所投产品的所有参数均满足竞争性磋商文件要求，无任何负偏离的得36分；所投产品参数不满足竞争性磋商文件要求的，每项扣1分，扣完为止。所投产品参数不满足竞争性磋商文件要求的，每项扣1分，扣完为止。 | 0-36分 |
| 3. | 实施方案 | 评标委员会根据投标人对本次招标的项目实施方案进行评审，项目实施方案内容齐全、完整，操作性强，满足项目需求，得满分6分。  项目实施方案内容齐全、完整的得3分。  项目实施方案操作性强，满足项目需求得3分。  未提供不得分。 | 0-6分 |
| 4. | 供货、安装、调试方案 | 根据投标人建议的供货、安装、调试方案的合理可行性打分。方案合理、贴合项目需求的得满分3分。  投标人建议的供货方案合理、贴合项目需求的得1分。  投标人建议的安装方案合理、贴合项目需求的得1分。  投标人建议的调试方案合理、贴合项目需求的得1分。  未提供不得分。 | 0-3分 |
| 5. | 质量保障 | 评标委员会根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的质量保障措施方案进行评审，质量保证措施科学有效的，得满分3分。  投标人提供的质量保证措施科学有效的得3分。  投标人提供的质量保证措施欠佳的得2分。  投标人提供的质量保证措施存在明显缺陷的得1分。  未提供不得分。 | 0-3分 |
| 6. | 售后服务方案 | 评标委员会根据投标人提供的投标文件，对其针对本项目制定的售后服务方案进行评审，售后服务方案科学有效，得满分3分。  根据投标人提供售后服务方案科学有效的得3分。  根据投标人提供售后服务方案欠佳的得2分。  根据投标人提供售后服务方案存在明显缺陷的得1分。  未提供不得分。 | 0-3分 |
| 7. | 质保期 | 在原有竞争性磋商招标文件要求二年质保基础上，承诺质保期每增加一年得2分，最高得6分。(提供承诺函做证明材料) | 0-6分 |

**五、说明**

1、竞争性磋商小组推荐综合得分第一名的供应商为成交供应商，（如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。）

2、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

3、最终得分为技术及资信分与商务分之和。

参见本竞争性磋商文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

**政府采购活动现场确认声明书**

浙江华域高宇项目管理有限公司：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（项目编号：TSCG202207017 ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 （供应商名称）供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系

（供应商代表签名）

年 月 日

**注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《政府采购活动现场确认声明书》**

**若未在规定的时间内填写并予以回复的，则视为该供应商与本项目的采购人及其他参与投标的供应商之间不存在利害关系，由此引起的相关责任由投标供应商自负。**