良渚街道幼儿园木制品采购项目招标文件

**（电子招投标）**

编号:HCCG2022-112-1

采购人：杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处

采购代理机构：浙江宏诚工程咨询管理有限公司

二〇二二年七月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

良渚街道幼儿园木制品采购项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年8月17日9点00分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：HCCG2022-112-1**

**项目名称：良渚街道幼儿园木制品采购项目**

**预算金额（元）：7875040**

**最高限价（元）：**

**标项一（良渚杭行幼儿园（运河村二幼配套）园区木制品采购项目）：人民币926730元；**

**标项二（良渚新城二幼木制品采购项目）：人民币1385950；**

**标项三（良渚云华幼儿园（公租房）园区木制品采购项目）：人民币865500元；**

**标项四（杭运幼儿园（小洋坝农居点配套）园区木制品采购项目）：人民币992700元；**

**标项五（勾庄中心幼儿园南庄兜园区木制品采购项目）：人民币1291460元。**

**采购需求：良渚街道幼儿园木制品采购项目，**主要内容：**良渚街道幼儿园木制品采购采购安装**。详见招标文件第三部分采购需求。

**合同履约期限： 20日历天**

**本项目接受联合体投标：**🗹**是，**🞎**否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

🞎无；

🗹专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

🞎货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

🞎服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

🞎服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

🞎要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

🞎要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2022年8月17日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2022年8月17日9点00分 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：2**022年8月17日9点00分

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

3、本项目采购文件公告期限与采购公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市余杭区人民政府良渚街道办事处

地 址：杭州市余杭区良渚路166号

传 真： /

项目联系人（询问）：宋继峰

项目联系方式（询问）：18072929323

质疑联系人：翁树农

质疑联系方式：13486190996

2.采购代理机构信息

名 称：浙江宏诚工程咨询管理有限公司

地 址：浙江省杭州市余杭区莫干山路1418-78号红萌大厦9楼

传 真：/

项目联系人（询问）： 余华斌

项目联系方式（询问）：13615814944

质疑联系人：曹咪

质疑联系方式：15858227281

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市余杭区财政局

地 址：杭州市余杭区五常街道溪沁路8号中国电信浙江创新园1号楼

传 真： /

联系人 ：杜国强

监督投诉电话：0571-88728858

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由供应商承担，包含在投标总价中;**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 2 | **分包** | 🞎 A同意将非主体、非关键性的 工作分包。🗹 B不同意分包。 |
| 3 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。  🞎B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | **样品提供** | 🞎A不要求提供。  🗹B要求提供，   1. 样品：   标项一、清单中小班第3项幼儿椅（小班）一张；小班第8项木质滑道1套，中班第11项木质磁力片1套；  标项二、清单中小班基础第4项幼教椅25CM一张；小班美工区第8项木质磁力片1套，小班建构区第3项木质滑道1套；  标项三、清单中小班第3项幼教椅25CM一张；小班第22项木质磁力片1套，中班第25项木质滑道1套；  标项四、清单中小班第4项原木椅一张；小班第32项木质磁力片1套，中班第18项木质滑道1套；  标项五、清单中小班基础第3幼教椅25CM一张；中班益智区第3项木质滑道1套，大班美工区第8项木质磁力片1套；  （2）样品制作的标准和要求：详见招标文件第三部分；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：🗹否；🞎是，检测机构的要求：/；检测内容：/。  （5）提供样品的时间：2022年8月16日，上午9时30分-11时30分；地点：浙江省杭州市余杭区莫干山路1418-78号红萌大厦9楼 ；联系人： 曹咪 ，联系电话：15858227281。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | **方案讲解演示** | 🗹A不组织。  🞎B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示为以下方式：  方式二：代理公司现场讲解演示。现场讲解地点为浙江省杭州市余杭区莫干山路1418-78号红萌大厦9楼，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 7 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  🞎可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | **项目属性与核心产品** | 🗹A货物类，单一产品或核心产品为：/。  🞎B服务类。 |
| 9 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：木制品，属于（二）工业，具体详见《中小企业划型标准规定》。 |
| 10 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | **中小企业信用融资** | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市地方金融监督管理局、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：浙江省杭州市余杭区莫干山路1418-78号红萌大厦9楼；备份投标文件签收人员联系电话：15858227281。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | **供应商可参加全部五个或部分标项的投标；按开标顺序（标项一、二、三、四、五）被推荐为当前标项中标供应商的，在后续标项中不再推荐为中标供应商。** |
| 14 | **招标服务费：**中标人在领取中标通知书前需向招标代理机构支付人民币 标项一15291元、标项二21170元、标项三14281元、标项四16380元、标项五20027元招标代理服务费，费用包含在总报价中，不单独列项报价。  中标服务费的交纳方式：以转帐或支票的形式支付，开户名：浙江宏诚工程咨询管理有限公司；开户行名称：开户行名称：余杭农村商业银行仁和支行  帐号：201000132047444  中标单位需在领取中标通知书时缴纳中标服务费，缴纳时注明招标编号。 | |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品，“” 系指适用本项目的要求，“🞎” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登录杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议；

11.2.4分包意向协议；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6评标标准相应的商务技术资料；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

政府采购货物和服务项目中，采购单位可根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。供应商履约验收评价总分为100分的，采购单位应当免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金不得高于合同金额0.5%；评价总分在90分以下或者暂无评分的，收取履约保证金不得高于合同金额1%。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

2**7. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

1. **采购需求**

**一、项目概况：**

本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括采购清单中货物供货、安装调试、货物验收、培训、质保期内的售后服务等。投标报价应包括设备费、产品演示产生的费用、材料费、保管费、运费、安装调试费、培训、货物验收、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由投标单位支付的所有费用。

1. **采购清单及参数：**

标项一（良渚杭行幼儿园（运河村二幼配套）园区木制品及家具采购项目）：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杭行幼儿园办公家具及幼儿家具采购项目 | | | | | | |
| 小班 | | | |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 参考图片 | 参数 | 单位 | 4个班总数 | 备注 |
| 1 | 小方桌（不含椅子） |  | 尺寸：600×600×500mm 材质：橡胶木 桌面：厚度35mm,桌面板边缘斜切后修大圆角,无框架连接档以增加桌面下活动空间。 桌架：φ60mm实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 张 | 8 |  |
| 2 | 长方桌（不含椅子） |  | 尺寸：1200×600×500mm 材质：橡胶木 桌面：厚度35mm,桌面板边缘斜切后修大圆角,无框架连接档以增加桌面下活动空间。 桌架：φ60mm实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 张 | 20 |  |
| 3 | 幼儿椅（小班）  **（提供样品）** |  | 尺寸：270×280×445mm，坐高240mm 材质：橡胶木 坐板:18mm指接板 背板:18mm指接板,带背部弧度,符合人体工程。 椅架：前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 把 | 100 |  |
| 4 | 成人椅 |  | 尺寸：350\*350\*750mm 材质：橡胶木 坐背板:16mm指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 把 | 4 |  |
| 5 | 厨房组 |  | 规格：：60×42×110cm。 材质：1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 顶板设置塑料教具盒放置孔。集合厨房、贩卖两种功能，丰富扮演趣味性 6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 6 | 售卖台 |  | 尺寸：836×300×1226mm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 7 | 城堡卖台 |  | 尺寸：800×300×1167mm 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 背板：多层板5mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 8 | 木质滑道**（提供样品）** |  | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 材质：榉木、竹制、永磁贴片、硅胶。 含长滑道40个（尺寸为2.3\*10cm，永磁贴片厚度0.1cm），短滑道20个（尺寸为2.3\*5cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁性圆柱10个（直径3.3cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁力木块（2种花纹，分正负极，每种花纹每级3个），4\*4\*4cm，12块，EVA软球50个，木球10个,15\*9.8\*6.5cm斜口榉木收纳盒2个，大号竹制操作展示架2个，金属操作板大号（48\*48cm）1块，黑白双面，喷塑工艺，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，金属操作板尺寸（30\*40cm）1块，黑色硅胶圈，厚度1.2mm,R角5mm，一面是白色烤漆面，一面是黑色尼龙勾面，金属操作板尺寸（60\*60cm）1块，黑白双面，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm。含90\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共94个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各23个孔，距两端1.2cm的两面各24个孔，两孔之间的距离是2.5cm。60\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共62个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各15个孔，距两端1.3cm的两面各16个孔，两孔之间的距离是2.5cm。30\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共30个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各7个孔，距两端1.3cm的两面各8个孔，两孔之间的距离是2.5cm。内尺寸为25\*17.6\*17.6cm，外尺寸为36.6\*26.6\*26.6cm的等腰三角形1个，厚度为3.7cm，三角形共18个孔，两孔之间的距离为10cm。以上木条均为榉木材质，边角圆润，光滑，无毛刺。长度11.5cm的黑色螺丝10件，螺丝下方有6.8cm的螺旋条纹，螺丝顶部是2.4\*1.4\*0.5cm的手柄，可方便手捏，用来旋转螺丝，螺母10件，为六边形，边长为1.5cm，六边形中间有一个直径为1cm的圆形，正好螺丝可以轻松拧入，螺丝加螺母为1套，材质为POM，表面光滑，无异味。60.9\*33cm的墨绿色帆布1块，帆布四周有0.9cm的车缝线，长边有20个孔，宽边有6个孔，共26个孔，孔直径为1.8cm，孔是由金属圆环包裹，便于螺丝的插入。30\*18\*0.7cm的橙色木板2块，木板四周带孔，长边16个，宽边6个，共22个孔，孔距为2.6cm，孔直径为1.7cm，木板材质为椴木，表面光滑，边角圆润。 | 套 | 4 |  |
| 9 | 上棚柜-屋顶 |  | 尺寸：81×32×89cm。1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 10 | 中空双层柜 |  | 尺寸：78×30×55cm。1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 11 | 扮演游戏台 |  | 规格：60×30×115cm。 材质：1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、方向盘设计，增添儿童兴趣。座位部分采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉；（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告） 6、前置白板设计，方便儿童涂写。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 12 | 布娃娃推车- 浅绿色 |  | 尺寸：61×38×55cm。1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 13 | 化妆台- 浅绿色 |  | 尺寸：80×35×91cm。1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 14 | 梳妆椅- 浅绿色 |  | 尺寸：座高25cm。1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 6、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 15 | 冰箱（玩具） |  | 尺寸：60×30×90cm。1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨8大重金属检测报告） 6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 16 | 摇床-浅绿色 |  | 尺寸：51×32×58.5cm。1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、底部配有4个塑料滑轮（其中2个带锁定功能），方便移动。 | 个 | 4 |  |
| 17 | 图书柜 |  | 尺寸：80×30×80cm。1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 18 | 阅读沙发柜 |  | 尺寸：120\*32\*129cm。 1.柜体采用18mm厚度E1级优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面饰面多层板（提供饰面多层板符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的甲醛释放量限值要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）（提供饰面胶合板甲醛释放量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的带CMA与CNAS章印的检测报告）。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁（提供饰面刨花板表面耐磨检测符合 GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的限值标准的带CMA与CNAS章印的检测报告）。顶部条纹布设计（提供符合 GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的纺织品甲醛含量、PH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干汗渍色牢度、耐唾液色牢度、异味、可分解致癌芳香胺染料等全部检测项目限制要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）。  3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理（提供木蜡油符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中挥发性有机化合物含量、苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属含量限值要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）（提供木蜡油符合 GB6675.1-2014《可迁移元素含量》的限值要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）  4. 五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件重金属含量符合 HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》中八大可迁移元素: 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷 限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）（提供五金件可迁移元素含量符合 GB6675.1-2014 《可迁移元素含量》限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）。  5. 本品含有一块PU材质坐垫（提供原材料皮革符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》中游离甲醛限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告） （提供原材料皮革符合 GB20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》中可分解有害芳香胺染料限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告） （提供原材料皮革符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中皮革有害物质限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。  6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。 | 个 | 4 |  |
| 19 | 移动书柜 |  | 尺寸：70×41.2×38cm。框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，局部环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）。奶牛造型，底部配有四个塑料滑轮（带锁定），便于移动。 | 个 | 4 |  |
| 20 | 幼儿沙发 |  | 尺寸:58\*46\*86cm 材质：绒面料，EPP颗粒 | 个 | 8 |  |
| 21 | 5格中空柜 |  | 尺寸：80×30×57cm。1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 16 |  |
| 22 | 8格柜 |  | 尺寸：80×30×81.6cm。1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 23 | 三层柜 |  | 尺寸：80×30×81.5cm。1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，层板采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体内部格局分为三层。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |  |
| 24 | 中空3层柜 |  | 尺寸：80×30×80.6CM。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 24 |  |
| 25 | 中空2层柜 |  | 尺寸：80×30×56CM。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 26 | 2层45度弧形柜 |  | 尺寸：54×33×56cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 27 | 90度转角柜 |  | 尺寸：60×60×56cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |  |
| 28 | 单格立式中空柜 |  | 规格：33×30×31cm。 材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 24 |  |
| 29 | 双格立式中空柜 |  | 规格：33×30×55.5cm。 材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 30 | 四层抽拉床 |  | 规格：160\*60\*100cm，顶层挡板：20cm。床下面安装四个5cm高尼龙定向轮。 材质：橡胶木，床板：杉木。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；油漆：全哑光聚脂面漆。 | 张 | 28 |  |
| 31 | 叠叠床 |  | 尺寸：1400×600×200mm 材质：松木 边板，搁板：20mm松木板 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 张 | 8 |  |
| 32 | 美术储物双面画架 |  | 材质：L62xW45xH124cm含轮 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸搭配9mm高密度纤维板（黑白板基材），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 5.产品：下层左右格内空尺寸：287.5\*450\*160mm；画板尺寸：900\*600\*9mm；上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；有轮子可以移动画板为单面可擦写黑白板，顶部双面带可拆卸圆管，可方便挂装常规画纸纸卷。 | 个 | 4 |  |
| 33 | 小组圆桌（地球主题） |  | 尺寸：φ120cm，高度55cm。1、桌面采用25mm厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于0.025mg/m³。  2、表面耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求，提供木蜡油8大重金属检测报告。  4、桌面采用丝印工艺，需要提供30\*30cm丝印桌面小样，提供油墨8大重金属检测报告。  5、桌脚采用直径48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个三瓣花造型ABS连接件,连接件规格：180\*174\*67mm，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。需要提供ABS连接件及塑料脚套2套。  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、将世界地图画面融于桌面之中，可利用桌面开展地理教学，近距离观察，调动幼儿学习地球相关知识的积极性。图案清晰，结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 张 | 4 |  |
| 34 | 活动美术柜 |  | 尺寸：1000×300×685mm 材质：橡胶木指接板 边板搁板厚度：18mm 五金件：万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 35 | 挂壁式口杯架 |  | 尺寸：626×120×626mm 口杯格尺寸：90×100×90mm 材质：橡胶木指接板 边板厚度：18mm 隔板厚度：10mm 背板：多层板5mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 36 | 毛巾架 |  | 尺寸：1100×370×1000mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 37 | 推车 |  | 材质：铁、漆。 规格：45\*35\*78cm，3层，带滑轮， 颜色由幼儿园指定。 | 辆 | 4 | 白色 |
| 38 | 晾衣架 |  | 规格:120\*30\*140cm 材质：松木 | 个 | 4 |  |
| 39 | 不锈钢晾衣架 |  | 规格：展开170cm，高104-129cm 材质：不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 40 | 收纳箱（带万向轮） |  | 尺寸500\*400\*300mm；主要材质：木质部分采用优质实木板，厚度不小于18mm；油漆部分采用木器清漆，油漆层厚度不小于1mm； | 个 | 16 |  |
| 41 | 组合收纳框 |  | 规格：6个/组 材质：木质 | 组 | 4 |  |
| 中班 | | | |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 参考图片 | 参数 | 单位 | 4个班总数 | 备注 |
| 1 | 小方桌（不含椅子） |  | 尺寸：600×600×550mm  材质：橡胶木 桌面：厚度35mm,桌面板边缘斜切后修大圆角,无框架连接档以增加桌面下活动空间。 桌脚：φ60mm实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 张 | 8 |  |
| 2 | 长方桌（不含椅子） |  | 尺寸：1200×600×550mm  材质：橡胶木 桌面：厚度35mm,桌面板边缘斜切后修大圆角,无框架连接档以增加桌面下活动空间。 桌脚：φ60mm实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 张 | 28 |  |
| 3 | 幼儿椅（中班） |  | 尺寸：280×290×490mm，坐高270mm 材质：橡胶木 坐板:18mm指接板 背板:18mm指接板,带背部弧度,符合人体工程。 椅架：前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 把 | 140 |  |
| 4 | 成人椅 |  | 尺寸：350\*350\*750mm 材质：橡胶木 坐背板:16mm指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 把 | 4 |  |
| 5 | 灶台 |  | 规格：60×30×57cm。 材质：1、框体采用18mm厚 三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告） 6、弧形柜门设计，美观大气。 7、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求；9、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 10、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 6 | 冰箱（玩具） |  | 尺寸：60×30×90cm。1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨8大重金属检测报告） 6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 7 | 洗涤台 |  | 规格：40×30×57cm。 材质：1、框体采用18mm厚 三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告） 6、顶板有1个孔洞，用于放置塑料教具盒。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 8 | 售卖台 |  | 尺寸：836×300×1226mm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 9 | 扮演游戏台 |  | 规格：60×30×115cm。 材质：1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、方向盘设计，增添儿童兴趣。座位部分采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉；（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告） 6、前置白板设计，方便儿童涂写。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 10 | 自定义扮演柜 |  | 尺寸：836×300×1300mm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 配件板：P2级中纤板烤漆12mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 11 | 木质磁力片**（提供样品）** |  | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 材质：木制、喷塑和永磁贴片。 全套含黄色六边形85个，深蓝大菱形65个，深紫大菱形65个，咖啡小菱形145个，玫红三角形75个，绿色三角形75个，橘红正方形65个，咖啡正方形65个，大红梯形110个，几何片边长2.2cm，厚度0.8cm，永磁贴片厚度0.1cm，边长6.5cm三角形青花磁积木20块，边长6.5cm正方形青花磁积木20块，铁盒1个，7\*7cm小车底座2个，直径4.5cm咕噜球6个，长7.1cm直径2.5cm磁力棒15个，长11.8cm直径2.5cm磁力棒6个，长10cm直径2.5cm弧形磁力棒6个，卡片10张，金属操作板尺寸（35\*35cm）2块，黑白双面，喷塑工艺，黑色优质硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面白色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面黑色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm。 | 套 | 4 |  |
| 12 | 城堡剧院 |  | 尺寸：800×300×1167mm 材质：橡胶木指接板 边板,搁板厚度：18mm 背板：多层板5mm 美术板：铁质画板 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 13 | 上棚柜-屋顶 |  | 尺寸：81×32×89cm。1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 14 | 中空双层柜 |  | 尺寸：78×30×55cm。1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 15 | 图书柜 |  | 尺寸：80×30×80cm。1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 16 | 阅读沙发柜 |  | 尺寸：120\*32\*129cm。 1.柜体采用18mm厚度E1级优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面饰面多层板（提供饰面多层板符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的甲醛释放量限值要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）（提供饰面胶合板甲醛释放量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的带CMA与CNAS章印的检测报告）。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁（提供饰面刨花板表面耐磨检测符合 GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的限值标准的带CMA与CNAS章印的检测报告）。顶部条纹布设计（提供符合 GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的纺织品甲醛含量、PH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干汗渍色牢度、耐唾液色牢度、异味、可分解致癌芳香胺染料等全部检测项目限制要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）。  3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理（提供木蜡油符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中挥发性有机化合物含量、苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属含量限值要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）（提供木蜡油符合 GB6675.1-2014《可迁移元素含量》的限值要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）  4. 五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件重金属含量符合 HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》中八大可迁移元素: 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷 限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）（提供五金件可迁移元素含量符合 GB6675.1-2014 《可迁移元素含量》限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）。  5. 本品含有一块PU材质坐垫（提供原材料皮革符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》中游离甲醛限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告） （提供原材料皮革符合 GB20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》中可分解有害芳香胺染料限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告） （提供原材料皮革符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中皮革有害物质限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。  6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。 | 个 | 4 |  |
| 17 | 移动书柜（老虎造型） |  | 尺寸：70×41.2×38cm。框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，局部环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）。老虎造型，底部配有四个塑料滑轮（带锁定），便于移动。 | 个 | 4 |  |
| 18 | 幼儿沙发 |  | 尺寸:58\*46\*86cm 材质：绒面料，EPP颗粒 | 个 | 8 |  |
| 19 | 中空3层柜 |  | 尺寸：80×30×80.6CM。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 24 |  |
| 20 | 中空2层柜 |  | 尺寸：80×30×56CM。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 20 |  |
| 21 | 5格中空柜 |  | 尺寸：80×30×57cm。1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |  |
| 22 | 90度转角柜 |  | 尺寸：60×60×56cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |  |
| 23 | 8格中空柜 |  | 尺寸：80×30×81cm。1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 24 | 三层柜 |  | 尺寸：80×30×81.5cm。1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，层板采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体内部格局分为三层。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 25 | 3层45度弧形柜 |  | 尺寸：54×33×80.6 cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 26 | 3层边角柜 |  | 尺寸：30×30×80cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 27 | 单格立式中空柜 |  | 规格：33×30×31cm。 材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 24 |  |
| 28 | 双格立式中空柜 |  | 规格：33×30×55.5cm。 材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 29 | 四层抽拉床 |  | 规格：160\*60\*100cm，顶层挡板：20cm。床下面安装四个5cm高尼龙定向轮。 材质：橡胶木，床板：杉木。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；油漆：全哑光聚脂面漆。 | 张 | 28 |  |
| 30 | 叠叠床 |  | 尺寸：1400×600×200mm 材质：松木 边板，搁板：20mm松木板 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 张 | 8 |  |
| 31 | 活动美术柜 |  | 尺寸：1000×300×685mm 材质：橡胶木指接板 边板搁板厚度：18mm 五金件：万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 32 | 美术储物双面画架 |  | 材质：L62xW45xH124cm含轮 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸搭配9mm高密度纤维板（黑白板基材），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 5.产品：下层左右格内空尺寸：287.5\*450\*160mm；画板尺寸：900\*600\*9mm；上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；有轮子可以移动画板为单面可擦写黑白板，顶部双面带可拆卸圆管，可方便挂装常规画纸纸卷。 | 个 | 4 |  |
| 33 | 挂壁式口杯架 |  | 尺寸：626×120×626mm 口杯格尺寸：90×100×90mm 材质：橡胶木指接板 边板厚度：18mm 隔板厚度：10mm 背板：多层板5mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 34 | 毛巾架 |  | 尺寸：1100×370×1000mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 35 | 推车 |  | 材质：铁、漆。 规格：45\*35\*78cm，3层，带滑轮， 颜色由幼儿园指定。 | 辆 | 4 |  |
| 36 | 晾衣架 |  | 规格:120\*30\*140cm 材质：松木 | 个 | 4 |  |
| 37 | 不锈钢晾衣架 |  | 规格：展开170cm，高104-129cm 材质：不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 38 | 收纳箱（带万向轮） |  | 尺寸500\*400\*300mm；主要材质：木质部分采用优质实木板，厚度不小于18mm；油漆部分采用木器清漆，油漆层厚度不小于1mm； | 个 | 16 |  |
| 39 | 组合收纳框 |  | 规格：6个/组 材质：木质 | 组 | 4 |  |
| 大班 | | | |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 参考图片 | 参数 | 单位 | 4个班总数 | 备注 |
| 1 | 小方桌（不含椅子） |  | 尺寸：600×600×600mm  材质：橡胶木 桌面：厚度35mm,桌面板边缘斜切后修大圆角,无框架连接档以增加桌面下活动空间。 桌脚：φ60mm实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 张 | 8 |  |
| 2 | 长方桌（不含椅子） |  | 尺寸：1200×600×600mm  材质：橡胶木 桌面：厚度35mm,桌面板边缘斜切后修大圆角,无框架连接档以增加桌面下活动空间。 桌脚：φ60mm实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 张 | 24 |  |
| 3 | 幼儿椅（大班） |  | 尺寸：290×300×530mm，坐高300mm 材质：橡胶木 坐板:18mm指接板 背板:18mm指接板,带背部弧度,符合人体工程。 椅架：前腿连接处采用45°斜头拼接，后腿特征呈弧形。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 把 | 120 |  |
| 4 | 成人椅 |  | 尺寸：350\*350\*750mm 材质：橡胶木 坐背板:16mm指接板 椅架：全榫头工艺制作，22×50mm实心脚 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 把 | 4 |  |
| 5 | 售卖台 |  | 尺寸：836×300×1226mm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 6 | 邮局 |  | 尺寸：836×300×1300mm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 配件板：P2级中纤板烤漆12mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 7 | 自定义扮演柜 |  | 尺寸：836×300×1300mm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 配件板：P2级中纤板烤漆12mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 8 | 超市 |  | 尺寸：836×300×1300mm 材质：橡胶木指接板 边板，搁板厚度：18mm 配件板：P2级中纤板烤漆12mm 软饰：纯棉布料 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 9 | 上棚柜-屋顶 |  | 尺寸：81×32×89cm。1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 10 | 中空双层柜 |  | 尺寸：78×30×55cm。1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 11 | 灶台 |  | 规格：60×30×57cm。 材质：1、框体采用18mm厚 三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告） 6、弧形柜门设计，美观大气。 7、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求；9、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 10、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 12 | 洗涤台 |  | 规格：40×30×57cm。 材质：1、框体采用18mm厚 三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告） 6、顶板有1个孔洞，用于放置塑料教具盒。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 13 | 冰箱 |  | 尺寸：60×30×90cm。1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨8大重金属检测报告） 6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合国家相关的标准要求；7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 14 | 明星扮演小屋 |  | 材质：木制。 尺寸：约84.8×106.2×154cm。 | 个 | 4 |  |
| 15 | 基本图书柜 |  | 尺寸：80×30×80cm。1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 16 | 移动书柜（大象造型） |  | 尺寸：70×41.2×38cm。框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，局部环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）。大象造型，底部配有四个塑料滑轮（带锁定），便于移动。 | 个 | 4 |  |
| 17 | 阅读沙发柜 |  | 尺寸：120\*32\*129cm。 1.柜体采用18mm厚度E1级优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面饰面多层板（提供饰面多层板符合 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》的甲醛释放量限值要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）（提供饰面胶合板甲醛释放量符合 GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准的带CMA与CNAS章印的检测报告）。 2.表面枫木纹饰面耐磨、耐污、耐划伤、易清洁（提供饰面刨花板表面耐磨检测符合 GB/T 15102-2017 《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的限值标准的带CMA与CNAS章印的检测报告）。顶部条纹布设计（提供符合 GB/T 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的纺织品甲醛含量、PH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干汗渍色牢度、耐唾液色牢度、异味、可分解致癌芳香胺染料等全部检测项目限制要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）。  3.边缘使用环保木蜡油两底两面处理（提供木蜡油符合 GB 18581-2009 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》中挥发性有机化合物含量、苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、卤代烃含量、可溶性重金属含量限值要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）（提供木蜡油符合 GB6675.1-2014《可迁移元素含量》的限值要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）  4. 五金件选用环保五金、安全无毒。（提供五金件重金属含量符合 HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》中八大可迁移元素: 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷 限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）（提供五金件可迁移元素含量符合 GB6675.1-2014 《可迁移元素含量》限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）。  5. 本品含有一块PU材质坐垫（提供原材料皮革符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》中游离甲醛限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告） （提供原材料皮革符合 GB20400-2006 《皮革和毛皮 有害物质限量》中可分解有害芳香胺染料限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告） （提供原材料皮革符合 GB28007-2011 《儿童家具通用技术条件》中皮革有害物质限量要求的带CMA与CNAS章印的检测报告）柜子底部使用16mm脚垫，有效保护柜体和地面的同时，还能起到防滑的作用。  6.整体边角安全防撞设计，对所有外露面、外露角进行弧状倒角设计，避免锐角产生，最大程度的避免儿童碰撞伤害。 | 个 | 4 |  |
| 18 | 幼儿沙发 |  | 尺寸:58\*46\*86cm 材质：绒面料，EPP颗粒 | 个 | 8 |  |
| 19 | 5格中空柜 |  | 尺寸：80×30×57cm。1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 20 | 中空2层柜 |  | 尺寸：80×30×56CM。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 21 | 中空3层柜 |  | 尺寸：80×30×80.6CM。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 24 |  |
| 22 | 90度转角柜 |  | 尺寸：60×60×56cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 23 | 三层柜 |  | 尺寸：80×30×81.5cm。1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，层板采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体内部格局分为三层。采用顶板盖侧板的设计方式，保证了柜体表面的平整性。顶板及侧板内部连接处设置有塑料加固装置。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。 6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 24 | 8格中空柜 |  | 尺寸：80×30×81cm。1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 25 | 3层45度弧形柜 |  | 尺寸：54×33×80cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |  |
| 26 | 3层边角柜 |  | 尺寸：30×30×80cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |  |
| 27 | 单格立式中空柜 |  | 规格：33×30×31cm。 材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 24 |  |
| 28 | 双格立式中空柜 |  | 规格：33×30×55.5cm。 材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |  |
| 29 | 四层抽拉床 |  | 规格：160\*60\*100cm，顶层挡板：20cm。床下面安装四个5cm高尼龙定向轮。 材质：橡胶木，床板：杉木。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；油漆：全哑光聚脂面漆。 | 张 | 28 |  |
| 30 | 叠叠床 |  | 尺寸：1400×600×200mm 材质：松木 边板，搁板：20mm松木板 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 张 | 8 |  |
| 31 | 活动美术柜 |  | 尺寸：1000×300×685mm 材质：橡胶木指接板 边板搁板厚度：18mm 五金件：万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 32 | 美术储物双面画架 |  | 材质：L62xW45xH124cm含轮 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸搭配9mm高密度纤维板（黑白板基材），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 5.产品：下层左右格内空尺寸：287.5\*450\*160mm；画板尺寸：900\*600\*9mm；上隔层内空高度：397mm，中隔层内空高度：472mm；有轮子可以移动画板为单面可擦写黑白板，顶部双面带可拆卸圆管，可方便挂装常规画纸纸卷。 | 个 | 5 |  |
| 33 | 挂壁式口杯架 |  | 尺寸：626×120×626mm 口杯格尺寸：90×100×90mm 材质：橡胶木指接板 边板厚度：18mm 隔板厚度：10mm 背板：多层板5mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 34 | 室内蚂蚁养殖箱 |  | 规格：80x14.8x68.5cm；材质：饰面橡胶木实木板+亚克力。 1、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）。 2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 3、具有模拟蚂蚁真实地下活动空间，由亚克力材质构造。顶部围板有丝印蚂蚁图案，并设计曲线造型，引导幼儿认识蚂蚁，了解其生活习性。设置有蚂蚁活动区、喂食区、小草地至少3个区域。 4、可做蚂蚁养殖，并附上产品操作说明，加盖生产厂商公章。 | 个 | 2 |  |
| 35 | 毛巾架 |  | 尺寸：1100×370×1000mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |  |
| 36 | 推车 |  | 材质：铁、漆。 规格：45\*35\*78cm，3层，带滑轮， 颜色由幼儿园指定。 | 辆 | 4 | 白色 |
| 37 | 晾衣架 |  | 规格:120\*30\*140cm 材质：松木 | 个 | 4 |  |
| 38 | 不锈钢晾衣架 |  | 规格：展开170cm，高104-129cm 材质：不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 39 | 收纳箱（带万向轮） |  | 尺寸500\*400\*300mm；主要材质：木质部分采用优质实木板，厚度不小于18mm；油漆部分采用木器清漆，油漆层厚度不小于1mm； | 个 | 16 |  |
| 40 | 组合收纳框 |  | 规格：6个/组 材质：木质 | 组 | 4 |  |
| 班前桌椅 | | | |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 参考图片 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 小方桌 |  | 材质：橡胶木 规格：50\*50\*48cm | 张 | 12 |  |
| 2 | 小凳子 |  | 材质：橡胶木 规格：直径23cm\*高43cm，坐高23cm | 把 | 12 |  |

标项二（良渚新城二幼木制品及家具采购项目）：木制品清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小班 | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | 参数 | 数量 | | 单位 |
| 基础 | | | | | | |
| 1 | 扇形桌-实木 |  | 桌面尺寸：122×67cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） ， 桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 15 | | 张 |
| 2 | 半圆桌-实木 |  | 桌面尺寸：120×59.4cm，高度：49cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 20 | | 张 |
| 3 | 小方桌-实木 |  | 桌面尺寸：122×67cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） ， 桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 30 | | 张 |
| 4 | 幼教椅25CM  **（提供样品）** |  | 尺寸：座高25cm。 1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。  6、强度高，安全耐用。  7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 150 | | 个 |
| 5 | 木制成人椅 |  | 尺寸：座高35cm。 1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）  2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  3、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  4、铆接工艺，强度高，安全耐用。  5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  6、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 6 | 水杯架 |  | 尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、内部分为40格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手；  6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求 | 5 | | 个 |
| 7 | 内堆叠儿童床 |  | 材质：木制尺寸：150\*60\*90cm,栏杆高度不小于20cm，床下面安装四个5cm高尼龙定向轮。 材质：橡胶木，床板：杉木。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；油漆：全哑光聚脂面漆。 | 50 | | 张 |
| 阅读区 | | | | | | |
| 1 | 双人动物沙发（大象） |  | 尺寸：86×58×56cm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）颜色亮丽、充满童趣的大象造型设计，为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。 | 5 | | 个 |
| 2 | 双人动物沙发（乳牛） |  | 尺寸：87×58×56cm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）颜色亮丽、充满童趣的乳牛造型设计，为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。 | 5 | | 个 |
| 3 | 收纳桌(枫木纹) |  | 尺寸：60×35×24cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 张 |
| 4 | 图书柜 |  | 尺寸：80×30×80.6cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。  6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 5 | 移动书柜（大象造型） |  | 尺寸：76×43.5×35.8cm。框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，局部环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）。大象造型，底部配有四个塑料滑轮（带锁定），便于移动。 | 5 | | 个 |
| 6 | 布艺帐篷小屋 |  | 材质：木制 + 布 尺寸：120×120×160 cm | 5 | | 个 |
| 扮演区 | | | | | | |
| 1 | 5格中空柜 |  | 尺寸：80.4×29.8×56.8cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 2 | 多功能扮演台 |  | 尺寸：80×30×108cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、布帘采用优质棉布。  7、结合了布偶台与贩卖台的特点。  8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 3 | 帐篷 |  | 尺寸：103.2×44×120cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、布帘采用优质棉布。 6、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 4 | 洗涤台 |  | 尺寸：40×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、顶板有1个孔洞，用于放置塑料教具盒。  7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 5 | 灶台 |  | 尺寸：60×31.8×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、弧形柜门设计，美观大气。  7、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。  8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求； 9、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  10、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 6 | 2层边角柜-实木 |  | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 7 | 幼儿化妆台-米色 |  | 尺寸：84x46x80cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、侧板及边角均采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）  5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、面板加厚设计，更耐用稳固。  7、采用亚克力镜面。  8、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  9、结构稳固，不易倾倒。全面采用软包防撞设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 8 | 幼儿小圆凳-米色 |  | 尺寸：30×30×21cm。采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） ，凳面采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告） | 5 | | 个 |
| 9 | 布娃娃推车 |  | 尺寸：61×40×55cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、外面阳光灿烂，天气晴朗，真是适合散步的好日子，推着娃娃推车一起享受清风徐徐的舒适与悠闲。 | 5 | | 个 |
| 10 | 布娃娃摇床 |  | 尺寸：54×35×32cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 美工区 | | | | | | |
| 1 | 多功能教学中心 |  | 尺寸：83×40×103cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 2 | 美术纸筒柜 |  | L40×W40×H58cm含轮 | 5 | | 个 |
| 3 | 美劳推车 |  | 尺寸：60x40x64.5cm。 1、采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） | 5 | | 个 |
| 4 | 2层45度弧形柜-实木 |  | 尺寸：61×33×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 5 | 5格中空柜 |  | 尺寸：80.4×29.8×56.8cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 6 | 3层综合柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层，局部5层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 7 | 三层柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 8 | 木质磁力片**（提供样品）** |  | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 材质：木制、喷塑和永磁贴片。 全套含黄色六边形85个，深蓝大菱形65个，深紫大菱形65个，咖啡小菱形145个，玫红三角形75个，绿色三角形75个，橘红正方形65个，咖啡正方形65个，大红梯形110个，几何片边长2.2cm，厚度0.8cm，永磁贴片厚度0.1cm，边长6.5cm三角形青花磁积木20块，边长6.5cm正方形青花磁积木20块，铁盒1个，7\*7cm小车底座2个，直径4.5cm咕噜球6个，长7.1cm直径2.5cm磁力棒15个，长11.8cm直径2.5cm磁力棒6个，长10cm直径2.5cm弧形磁力棒6个，卡片10张，金属操作板尺寸（35\*35cm）2块，黑白双面，喷塑工艺，黑色优质硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面白色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面黑色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm。 | 5 | | 套 |
| 建构区 | | | | | | |
| 1 | 积木柜（低） |  | 尺寸：108.6×30×56cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 2 | 2层45度弧形柜-实木 |  | 尺寸：61×33×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 3 | 木质滑道**（提供样品）** |  | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 材质：榉木、竹制、永磁贴片、硅胶。 含长滑道40个（尺寸为2.3\*10cm，永磁贴片厚度0.1cm），短滑道20个（尺寸为2.3\*5cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁性圆柱10个（直径3.3cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁力木块（2种花纹，分正负极，每种花纹每级3个），4\*4\*4cm，12块，EVA软球50个，木球10个,15\*9.8\*6.5cm斜口榉木收纳盒2个，大号竹制操作展示架2个，金属操作板大号（48\*48cm）1块，黑白双面，喷塑工艺，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，金属操作板尺寸（30\*40cm）1块，黑色硅胶圈，厚度1.2mm,R角5mm，一面是白色烤漆面，一面是黑色尼龙勾面，金属操作板尺寸（60\*60cm）1块，黑白双面，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm。含90\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共94个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各23个孔，距两端1.2cm的两面各24个孔，两孔之间的距离是2.5cm。60\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共62个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各15个孔，距两端1.3cm的两面各16个孔，两孔之间的距离是2.5cm。30\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共30个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各7个孔，距两端1.3cm的两面各8个孔，两孔之间的距离是2.5cm。内尺寸为25\*17.6\*17.6cm，外尺寸为36.6\*26.6\*26.6cm的等腰三角形1个，厚度为3.7cm，三角形共18个孔，两孔之间的距离为10cm。以上木条均为榉木材质，边角圆润，光滑，无毛刺。长度11.5cm的黑色螺丝10件，螺丝下方有6.8cm的螺旋条纹，螺丝顶部是2.4\*1.4\*0.5cm的手柄，可方便手捏，用来旋转螺丝，螺母10件，为六边形，边长为1.5cm，六边形中间有一个直径为1cm的圆形，正好螺丝可以轻松拧入，螺丝加螺母为1套，材质为POM，表面光滑，无异味。60.9\*33cm的墨绿色帆布1块，帆布四周有0.9cm的车缝线，长边有20个孔，宽边有6个孔，共26个孔，孔直径为1.8cm，孔是由金属圆环包裹，便于螺丝的插入。30\*18\*0.7cm的橙色木板2块，木板四周带孔，长边16个，宽边6个，共22个孔，孔距为2.6cm，孔直径为1.7cm，木板材质为椴木，表面光滑，边角圆润。 | 5 | | 套 |
| 益智区 | | | | | | |
| 1 | 8格柜 |  | 尺寸：80.4×29.8×81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | 10 | 个 |
| 2 | 三层柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 3 | 教具盒柜 |  | 尺寸：78.6×29.8×81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 4 | 教具盒大-木色 |  | 尺寸：26x23x19cm；材质：安全塑料 | 15 | | 个 |
| 5 | 教具盒小-木色 |  | 尺寸：26x23x10cm；材质：安全塑料 | 60 | | 个 |
| 6 | 2层边角柜-实木 |  | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 7 | 中空双层柜 |  | 尺寸：78.5×30×55cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 中班 | | | | | | |
| 基础 | | | | | | |
| 1 | 小组桌 |  | 桌面尺寸：26.8x135cm；高度：49/52/55cm。（三种固定高度，选配一种） 1、桌面采用25mm厚优质三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径65mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）桌面背面设置有4个ABS塑料连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。底部配以耐磨塑胶PP脚套，对地板等地面材料起到保护作用。  5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、全面采用圆角设计，两桌间结合处设计有置物盒专属位置，用于放置颜料杯、水彩笔等小物品。  8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 张 |
| 2 | 小方桌-实木 |  | 桌面尺寸：60×60cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）， 桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 30 | | 张 |
| 3 | 半圆桌-实木 |  | 桌面尺寸：120×59.4cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个三瓣花造型ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 20 | | 张 |
| 4 | 幼教椅27CM |  | 尺寸：座高27cm。 1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。  6、强度高，安全耐用。  7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 150 | | 个 |
| 5 | 木制成人椅 |  | 尺寸：座高40cm。 1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）  2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  3、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  4、铆接工艺，强度高，安全耐用。  5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  6、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 6 | 内堆叠儿童床 |  | 材质：木制尺寸：148\*65\*77 cm | 50 | | 张 |
| 生活区 | | | | | | |
| 1 | 单人阅读沙发-苹果绿 |  | 尺寸：51×45×46cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、软垫采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）  6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。。 | 5 | | 个 |
| 2 | 双人阅读沙发-苹果绿 |  | 尺寸：92×45×46cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）   2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、软垫采用环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）  6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。。 | 5 | | 个 |
| 3 | 双面间隔图书柜 |  | 尺寸：60×30×57cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 隔板采用12mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、采用错层设计，部分隔板采用5mm厚透明亚克力板，方便图书的分类摆放及取阅。  6、双面书柜设计，美观实用。  7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 4 | 布艺帐篷小屋 |  | 材质：木制 + 布 尺寸：120×120×160 cm | 5 | | 个 |
| 扮演区 | | | | | | |
| 1 | 5格中空柜 |  | 尺寸：80.4×29.8×56.8cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 2 | 2层45度弧形柜-实木 |  | 尺寸：61×33×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 3 | 杂货店 |  | 尺寸：107x70.6x121.6cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 4 | 厨房组 |  | 尺寸：60×42×110cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 顶板设置塑料教具盒放置孔。集合厨房、贩卖两种功能，丰富扮演趣味性。  6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。  8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 5 | 2层边角柜-实木 |  | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 美工区 | | | | | | |
| 1 | 多功能教学中心 |  | 尺寸：83×40×103cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 2 | 美术纸筒柜 |  | L40×W40×H58cm含轮 | 5 | | 个 |
| 3 | 美劳推车 |  | 尺寸：60x40x64.5cm。 1、采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） | 5 | | 个 |
| 4 | 2层45度弧形柜-实木 |  | 尺寸：61×33×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 5 | 5格中空柜 |  | 尺寸：80.4×29.8×56.8cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 6 | 3层综合柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层，局部5层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 7 | 三层柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 建构区 | | | | | | |
| 1 | 中空3层柜-实木 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 2 | 2层边角柜-实木 |  | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 3 | 积木柜（低） |  | 尺寸：108.6×30×56cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 益智区 | | | | | | |
| 1 | 三层柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 2 | 教具盒柜 |  | 尺寸：78.6×29.8×81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 3 | 教具盒大-木色 |  | 尺寸：26x23x19cm；材质：安全塑料 | 15 | | 个 |
| 4 | 教具盒小-木色 |  | 尺寸：26x23x10cm；材质：安全塑料 | 60 | | 个 |
| 科学区 | | | | | | |
| 1 | 8格柜 |  | 尺寸：80.4×29.8×81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 2 | 三层柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 3 | 2层边角柜-实木 |  | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 4 | 上棚柜-屋顶 |  | 尺寸：81×32×89cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）层板采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 5 | 中空双层柜 |  | 尺寸：78.5×30×55cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 6 | 小组圆桌（地球主题） |  | 尺寸：φ120cm。1、桌面采用25mm厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于0.025mg/m³。 2、表面耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求，提供木蜡油8大重金属检测报告。 4、桌面采用丝印工艺，需要提供30\*30cm丝印桌面小样，提供油墨8大重金属检测报告。 5、桌脚采用直径48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个三瓣花造型ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。需要提供ABS连接件及塑料脚套2套。 6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 7、将世界地图画面融于桌面之中，可利用桌面开展地理教学，近距离观察，调动幼儿学习地球相关知识的积极性。图案清晰，结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | | 张 |
| 大班 | | | | | | |
| 基础 | | | | | | |
| 1 | 6人桌 |  | 桌面尺寸：120×60cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） ，桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 20 | | 张 |
| 2 | 小方桌-实木 |  | 桌面尺寸：60×60cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）， 桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 25 | | 长 |
| 3 | 幼教椅29CM |  | 尺寸：座高29cm。 1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。  6、强度高，安全耐用。  7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 150 | | 个 |
| 4 | 木制成人椅 |  | 尺寸：座高40cm。 1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）  2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  3、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  4、铆接工艺，强度高，安全耐用。  5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  6、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 5 | 内堆叠儿童床 |  | 材质：木制尺寸：148\*65\*77 cm | 50 | | 张 |
| 生活区 | | | | | | |
| 1 | 沙发（小） |  | 尺寸：70×48×58cm。采用木框架，优质棉布和高密度泡棉包覆。沙发座脚采用实木。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 2 | 沙发（大） |  | 尺寸：120×48×58cm。采用木框架，优质棉布和高密度泡棉包覆。沙发座脚采用实木。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 3 | 图书柜 |  | 尺寸：63×30×58.5cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、共有二层，下层采用2格存放空间，上层采用立式存放空间。  6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 4 | 布艺帐篷小屋 |  | 材质：木制 + 布 尺寸：120×120×160 cm | 5 | | 个 |
| 5 | 室内蚂蚁养殖箱 |  | 80x14.8x68.5cm；材质：饰面橡胶木实木板+亚克力。 1、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）。 2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 3、具有模拟蚂蚁真实地下活动空间，由亚克力材质构造。顶部围板有丝印蚂蚁图案，并设计曲线造型，引导幼儿认识蚂蚁，了解其生活习性。设置有蚂蚁活动区、喂食区、小草地至少3个区域。 4、可做蚂蚁养殖，并附上产品操作说明，加盖生产厂商公章。 | 1 | | 个 |
| 扮演区 | | | | | | |
| 1 | 5格中空柜 |  | 尺寸：80.4×29.8×56.8cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 2 | 杂货店 |  | 尺寸：107x70.6x121.6cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 3 | 购物车 |  | 尺寸：39x45x61cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、底部设置有塑料滑轮。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 4 | 2层边角柜-实木 |  | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 美工区 | | | | | | |
| 1 | 多功能教学中心 |  | 尺寸：83×40×103cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 2 | 美术纸筒柜 |  | L40×W40×H58cm含轮 | 5 | | 个 |
| 3 | 美劳推车 |  | 尺寸：60x40x64.5cm。 1、采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） | 5 | | 个 |
| 4 | 2层45度弧形柜-实木 |  | 尺寸：61×33×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 5 | 5格中空柜 |  | 尺寸：80.4×29.8×56.8cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为二层，上层为2格，下层为3格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 6 | 3层综合柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层，局部5层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 7 | 三层柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 15 | | 个 |
| 建构区 | | | | | | |
| 1 | 中空3层柜-实木 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 益智区 | | | | | | |
| 1 | 三层柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 2 | 教具盒柜 |  | 尺寸：78.6×29.8×81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体侧板内侧设置有若干塑胶PP条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 3 | 教具盒大-木色 |  | 尺寸：26x23x19cm；材质：安全塑料 | 15 | | 个 |
| 4 | 教具盒小-木色 |  | 尺寸：26x23x10cm；材质：安全塑料 | 60 | | 个 |
| 科学区 | | | | | | |
| 1 | 8格柜 |  | 尺寸：80.4×29.8×81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层，上、下层为3格，中层为2格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 2 | 2层边角柜-实木 |  | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 10 | | 个 |
| 3 | 三层柜 |  | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 4 | 上棚柜-屋顶 |  | 尺寸：81×32×89cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）层板采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 5 | 中空双层柜 |  | 尺寸：78.5×30×55cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，层板采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 5 | | 个 |
| 其他 | | | | | | |
| 1 | 晾纸架 |  | 尺寸：75.4×30×56cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 3 | | 个 |
| 2 | 椭圆形一桌2椅 |  | 材质：木制 规格：桌子50\*100\*49cm，2凳子1桌子为1套 | 5 | | 套 |
| 3 | 展示架 |  | 材质：木制 规格：实木六边形2个，实木一字板50cm3块，树叶墙贴2块，字母墙贴1块 | 5 | | 套 |
| 4 | 旋转图书展示架 |  | 材质：木制 规格：由2层、3层、4层，3个为1套，2层67\*40cm，3层98\*40cm，4层130\*40 cm | 2 | | 套 |
| 5 | 铁艺置物架 |  | 材质：生铁烤漆 规格：2个15\*15\*80 cm为1套 | 5 | | 套 |
| 6 | 自然角架 定制 |  | 材质：木制，玻璃 规格：75\*40\*50cm | 20 | | 个 |
| 7 | 沙发凳 |  | 材质：木制，海绵，羊绒 规格：1黑1白2茶几50\*50cm，1个3人沙发150\*40\*41cm，2个2人沙发95\*40\*41cm，3个1人沙发40\*41cm，8件/套 | 1 | | 套 |
| 8 | 沙发、茶几组 |  | 材质：布，海绵，制 规格：1灰绿1米色2个沙发100\*45cm，1茶几40\*50cm，3件/套 | 1 | | 套 |
| 9 | 移动长方柜（定制） |  | 材质：木制 规格：30\*40\*90cm | 5 | | 套 |

标项三（良渚云华幼儿园（公租房）园区木制品及家具采购项目）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4个小班，每班级按照30人配置 | | | |  |  |
| 序号 | 品名 | 参考图片 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 小方桌-实木 |  | 规格：60×60×49cm。  材质：1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部设置有三种高度的塑料脚套，可通过更换不同高度的脚套来调节桌子高度； 5、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 张 | 8 |
| 2 | 6人桌（含桌脚） |  | 桌面尺寸：120×60cm，高度：49cm。  1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。 5、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 张 | 16 |
| 3 | 幼教椅25CM  （**提供样品**） |  | 尺寸：座高25cm。  1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、铆接工艺，强度高，安全耐用。 6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 7、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 把 | 120 |
| 4 | 木制成人椅 |  | 规格：座高40cm。  材质：1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、铆接工艺，强度高，安全耐用。 6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 7、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 把 | 4 |
| 5 | 小组圆桌（行星主题） |  | 尺寸：φ120cm。1、桌面采用25mm厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于0.025mg/m³。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。需要提供木蜡油8大重金属检测报告。 4、桌面采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。需要提供30\*30cm丝印桌面小样，提供油墨8大重金属检测报告。 5、桌脚采用直径48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。需要提供ABS连接件及塑料脚套2套。 6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 7、桌面展示太阳系行星的运行画面，将浩瀚星空梦想镌刻在幼儿园圆桌上。深蓝色桌面，色彩独树一帜，与科学主题遥相呼应。可标识出各个行星与太阳的名称，便于开展教学活动，结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 张 | 4 |
| 6 | 厨房组 |  | 规格：：60×42×110cm。  材质：1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 顶板设置塑料教具盒放置孔。集合厨房、贩卖两种功能，丰富扮演趣味性 6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 7 | 扮演游戏台 |  | 规格：60×30×115cm。  材质：1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、方向盘设计，增添儿童兴趣。座位部分采用环保PVC阻燃透气皮和阻燃泡棉；（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告） 6、前置白板设计，方便儿童涂写。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 8 | 推车- 浅绿色 |  | 尺寸：61×38×55cm。  1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 9 | 化妆台- 浅绿色 |  | 尺寸：80×35×91cm。  1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 10 | 梳妆椅- 浅绿色 |  | 尺寸：座高25cm。  1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 6、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 11 | 摇床-浅绿色 |  | 尺寸：51×32×58.5cm。  1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、底部配有4个塑料滑轮（其中2个带锁定功能），方便移动。 | 个 | 4 |
| 12 | 基本图书柜 |  | 尺寸：80×30×80cm。  1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 13 | 幼儿沙发 |  | 尺寸:58\*46\*86cm 材质：绒面料，EPP颗粒 | 个 | 4 |
| 14 | 5格中空柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×65 cm | 个 | 32 |
| 15 | 8格柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×89.5 cm | 个 | 4 |
| 16 | 16格活动柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×89.5 cm | 个 | 8 |
| 17 | 2层45度弧形柜 |  | 尺寸：54×33×56cm。  1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |
| 18 | 90度转角柜 |  | 尺寸：60×60×56cm。  1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |
| 19 | 单格立式中空柜 |  | 规格：33×30×31cm。  材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |
| 20 | 双格立式中空柜 |  | 规格：33×30×55.5cm。  材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |
| 21 | 三层抽拉床 |  | 规格：150\*60\*90cm，顶层挡板：30cm。床下面安装四个5cm高尼龙定向轮。 材质：樟子松，床板：杉木。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；油漆：全哑光聚脂面漆。 | 张 | 40 |
| 22 | 木质磁力片**（提供样品）** |  | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 材质：木制、喷塑和永磁贴片。 全套含黄色六边形85个，深蓝大菱形65个，深紫大菱形65个，咖啡小菱形145个，玫红三角形75个，绿色三角形75个，橘红正方形65个，咖啡正方形65个，大红梯形110个，几何片边长2.2cm，厚度0.8cm，永磁贴片厚度0.1cm，边长6.5cm三角形青花磁积木20块，边长6.5cm正方形青花磁积木20块，铁盒1个，7\*7cm小车底座2个，直径4.5cm咕噜球6个，长7.1cm直径2.5cm磁力棒15个，长11.8cm直径2.5cm磁力棒6个，长10cm直径2.5cm弧形磁力棒6个，卡片10张，金属操作板尺寸（35\*35cm）2块，黑白双面，喷塑工艺，黑色优质硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面白色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面黑色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm。 | 套 | 4 |
| 23 | 多功能教学中心(枫木纹) |  | 规格：80×40×105cm。  材质：1、框体采用16mm厚 三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 24 | 移动美工台 |  | 尺寸：540×440×750mm 材质：橡胶木指接板；搁板厚度：12mm；支架厚度：48×22mm；五金件：万向轮。 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |
| 25 | 美术纸筒柜 |  | 规格：L40×W40×H58cm 1.木材：主要采用12mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（底板15mm），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色. 5.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 6.产品：底板离地高度：53mm；格子内空尺寸：115\*115mm；底部安装4个1.5寸静音万向轮。 | 个 | 4 |
| 26 | 40人茶杯柜（定制） |  | 茶杯柜尺寸：84×（15+20）×（58+30）cm，。水杯格尺寸：9×13×10cm。最上层三面加2.5cm挡板，卷帘设计。材质：橡胶木。  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 油漆:全哑光聚脂面漆。 | 个 | 4 |
| 27 | 毛巾架（定制） |  | 尺寸：1100×370×1000mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |
| 4个中班，每班级按照30人配置 | | | |  |  |
| 序号 | 品名 | 参考图片 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 小方桌-实木 |  | 规格：60×60×52cm。  材质：1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部设置有三种高度的塑料脚套，可通过更换不同高度的脚套来调节桌子高度； 5、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 张 | 8 |
| 2 | 6人桌（含桌脚） |  | 桌面尺寸：120×60cm，高度：52cm。  1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。 5、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 张 | 16 |
| 3 | 幼教椅27CM |  | 尺寸：座高27cm。  1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、铆接工艺，强度高，安全耐用。 6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 7、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 把 | 120 |
| 4 | 木制成人椅 |  | 规格：座高40cm。  材质：1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、铆接工艺，强度高，安全耐用。 6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 7、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 把 | 4 |
| 5 | 实木贩卖台 |  | 尺寸：84×30×120cm。  1、柜体采用20mm厚优质环保芬兰松木，环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、屋顶上的布帘采用优质棉布。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 6 | 厨房组 |  | 规格：：60×42×110cm。  材质：1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 顶板设置塑料教具盒放置孔。集合厨房、贩卖两种功能，丰富扮演趣味性 6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 7 | 图书柜 |  | 尺寸：80×30×80cm。  1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 8 | 幼儿沙发 |  | 尺寸:58\*46\*86cm 材质：绒面料，EPP颗粒 | 个 | 4 |
| 9 | 5格中空柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×65 cm | 个 | 20 |
| 10 | 16格活动柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×89.5 cm | 个 | 8 |
| 11 | 教具盒柜 |  | 材质：木制尺寸：79.5×30×89.5 cm | 个 | 4 |
| 12 | 90度转角柜 |  | 尺寸：60×60×56cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |
| 13 | 8格中空柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×89.5 cm | 个 | 4 |
| 14 | 三层柜 |  | 材质：木制尺寸：79.5×30×89.5 cm | 个 | 4 |
| 15 | 3层90度弧形柜 |  | 尺寸：109×44×80cm。  1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 16 | 3层边角柜 |  | 尺寸：30×30×80cm。  1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 17 | 单格立式中空柜 |  | 规格：33×30×31cm。  材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |
| 18 | 双格立式中空柜 |  | 规格：33×30×55.5cm。  材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |
| 19 | 教具盒小-木色 |  | 材质：安全塑料。规格：26×23×10cm。 | 个 | 48 |
| 20 | 教具盒大-木色 |  | 材质：安全塑料。规格：26×23×19cm。 | 个 | 12 |
| 21 | 三层抽拉床（定制） |  | 规格：150\*60\*90cm，顶层挡板：30cm。床下面安装四个5cm高尼龙定向轮。 材质：樟子松，床板：杉木。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；油漆：全哑光聚脂面漆。 | 张 | 40 |
| 22 | 多功能教学中心(枫木纹) |  | 规格：80×40×105cm。  材质：1、框体采用16mm厚 三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 23 | 移动美工台 |  | 尺寸：540×440×750mm 材质：橡胶木指接板 搁板厚度：12mm 支架厚度：48×22mm 五金件：万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |
| 24 | 美术纸筒柜 |  | 规格：L40×W40×H58cm 1.木材：主要采用12mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（底板15mm），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色. 5.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 6.产品：底板离地高度：53mm；格子内空尺寸：115\*115mm；底部安装4个1.5寸静音万向轮。 | 个 | 4 |
| 25 | 木质滑道**（提供样品）** |  | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 材质：榉木、竹制、永磁贴片、硅胶。 含长滑道40个（尺寸为2.3\*10cm，永磁贴片厚度0.1cm），短滑道20个（尺寸为2.3\*5cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁性圆柱10个（直径3.3cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁力木块（2种花纹，分正负极，每种花纹每级3个），4\*4\*4cm，12块，EVA软球50个，木球10个,15\*9.8\*6.5cm斜口榉木收纳盒2个，大号竹制操作展示架2个，金属操作板大号（48\*48cm）1块，黑白双面，喷塑工艺，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，金属操作板尺寸（30\*40cm）1块，黑色硅胶圈，厚度1.2mm,R角5mm，一面是白色烤漆面，一面是黑色尼龙勾面，金属操作板尺寸（60\*60cm）1块，黑白双面，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm。含90\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共94个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各23个孔，距两端1.2cm的两面各24个孔，两孔之间的距离是2.5cm。60\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共62个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各15个孔，距两端1.3cm的两面各16个孔，两孔之间的距离是2.5cm。30\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共30个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各7个孔，距两端1.3cm的两面各8个孔，两孔之间的距离是2.5cm。内尺寸为25\*17.6\*17.6cm，外尺寸为36.6\*26.6\*26.6cm的等腰三角形1个，厚度为3.7cm，三角形共18个孔，两孔之间的距离为10cm。以上木条均为榉木材质，边角圆润，光滑，无毛刺。长度11.5cm的黑色螺丝10件，螺丝下方有6.8cm的螺旋条纹，螺丝顶部是2.4\*1.4\*0.5cm的手柄，可方便手捏，用来旋转螺丝，螺母10件，为六边形，边长为1.5cm，六边形中间有一个直径为1cm的圆形，正好螺丝可以轻松拧入，螺丝加螺母为1套，材质为POM，表面光滑，无异味。60.9\*33cm的墨绿色帆布1块，帆布四周有0.9cm的车缝线，长边有20个孔，宽边有6个孔，共26个孔，孔直径为1.8cm，孔是由金属圆环包裹，便于螺丝的插入。30\*18\*0.7cm的橙色木板2块，木板四周带孔，长边16个，宽边6个，共22个孔，孔距为2.6cm，孔直径为1.7cm，木板材质为椴木，表面光滑，边角圆润。 | 4 |  |
| 26 | 40人茶杯柜（定制） |  | 茶杯柜尺寸：84×（15+20）×（58+30）cm，。水杯格尺寸：9×13×10cm。最上层三面加2.5cm挡板，卷帘设计。  材质：橡胶木。  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 油漆:全哑光聚脂面漆。 | 个 | 4 |
| 27 | 毛巾架（定制） |  | 尺寸：1100×370×1000mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |
| 4个大班，每班级按照30人配置 | | | |  |  |
| 序号 | 品名 | 参考图片 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 小方桌-实木 |  | 规格：60×60×55cm。 材质：1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部设置有三种高度的塑料脚套，可通过更换不同高度的脚套来调节桌子高度； 5、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 张 | 8 |
| 2 | 6人桌（含桌脚） |  | 桌面尺寸：120×60cm，高度：55cm。  1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。 5、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。 7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 张 | 16 |
| 3 | 幼教椅29CM |  | 尺寸：座高29cm。  1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、铆接工艺，强度高，安全耐用。 6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 7、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 把 | 120 |
| 4 | 木制成人椅 |  | 规格：座高40cm。  材质：1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、铆接工艺，强度高，安全耐用。 6、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。 7、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 把 | 4 |
| 5 | 实木贩卖台 |  | 尺寸：84×30×120cm。1、柜体采用20mm厚优质环保芬兰松木，环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 4、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 5、屋顶上的布帘采用优质棉布。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 6 | 厨房组 |  | 规格：：60×42×110cm。  材质：1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。 顶板设置塑料教具盒放置孔。集合厨房、贩卖两种功能，丰富扮演趣味性 6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 7 | 明星扮演小屋 |  | 材质：木制。 尺寸：约84.8×106.2×154cm。 | 个 | 4 |
| 8 | 室内蚂蚁养殖箱 |  | 80x14.8x68.5cm；材质：饰面橡胶木实木板+亚克力。 1、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）。 2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 3、具有模拟蚂蚁真实地下活动空间，由亚克力材质构造。顶部围板有丝印蚂蚁图案，并设计曲线造型，引导幼儿认识蚂蚁，了解其生活习性。设置有蚂蚁活动区、喂食区、小草地至少3个区域。 4、可做蚂蚁养殖，并附上产品操作说明，加盖生产厂商公章。 | 个 | 2 |
| 9 | 明星扮演小屋主题装饰 |  | 材质：布制。 通过情景扮演游戏获得社会活动经验和满足感。 共消防局、警察局、医院、美容院、银行、剧院、餐厅7款主题装饰可选其一。 | 个 | 4 |
| 10 | 基本图书柜 |  | 尺寸：80×30×80cm。  1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 11 | 幼儿沙发 |  | 尺寸:58\*46\*86cm 材质：绒面料，EPP颗粒 | 个 | 4 |
| 12 | 5格中空柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×65 cm | 个 | 16 |
| 13 | 16格活动柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×89.5 cm | 个 | 8 |
| 14 | 教具盒柜 |  | 材质：木制尺寸：79.5×30×89.5 cm | 个 | 4 |
| 15 | 90度转角柜 |  | 尺寸：60×60×56cm。  1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |
| 16 | 8格中空柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×89.5 cm | 个 | 8 |
| 17 | 8格柜 |  | 材质：木制尺寸：108.6×30×89.5 cm | 个 | 4 |
| 18 | 3层45度弧形柜 |  | 尺寸：54×33×80cm。  1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 8 |
| 19 | 3层边角柜 |  | 尺寸：30×30×80cm。1、框体采用16mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 20 | 单格立式中空柜 |  | 规格：33×30×31cm。  材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |
| 21 | 双格立式中空柜 |  | 规格：33×30×55.5cm。  材质：1、框体采用16mm厚 枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 12 |
| 22 | 教具盒小-木色 |  | 材质：安全塑料。规格：26×23×10cm。 | 个 | 48 |
| 23 | 教具盒大-木色 |  | 材质：安全塑料。规格：26×23×19cm。 | 个 | 12 |
| 24 | 三层抽拉床 |  | 规格：150\*60\*90cm，顶层挡板：30cm。床下面安装四个5cm高尼龙定向轮。 材质：樟子松，床板：杉木。 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐；油漆：全哑光聚脂面漆。 | 张 | 40 |
| 25 | 多功能教学中心(枫木纹) |  | 规格：80×40×105cm。  材质：1、框体采用16mm厚 三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 个 | 4 |
| 26 | 移动美工台 |  | 尺寸：540×440×750mm 材质：橡胶木指接板 搁板厚度：12mm 支架厚度：48×22mm 五金件：万向轮 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |
| 27 | 美术纸筒柜 |  | 规格：L40×W40×H58cm 1.木材：主要采用12mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（底板15mm），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色. 5.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 6.产品：底板离地高度：53mm；格子内空尺寸：115\*115mm；底部安装4个1.5寸静音万向轮。 | 个 | 4 |
| 28 | 40人茶杯柜（定制） |  | 茶杯柜尺寸：84×（15+20）×（58+30）cm，。水杯格尺寸：9×13×10cm。最上层三面加2.5cm挡板，卷帘设计。材质：橡胶木。  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐 油漆:全哑光聚脂面漆。 | 个 | 4 |
| 29 | 毛巾架（定制） |  | 尺寸：1100×370×1000mm 材质：橡胶木 边板厚度：22mm 工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺，无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 | 个 | 4 |
| 其他家具 | | | |  |  |
| 序号 | 品名 | 参考图片 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 植物架组合（定制） |  | 材质：木质。规格：3件/套。 | 套 | 2 |
| 2 | 植物架组合（定制） |  | 材质：木质。规格：2件/套。 | 套 | 2 |
| 3 | 自然角架（高低一组）（定制） |  | 高：40\*40\*130cm 低：40×40×70cm ,  材质：优质樟子松, 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆 根据实际场地和园所要求订制 | 组 | 4 |
| 4 | 花架1（定制） |  | 规格：86\*33\*79cm 材质：优质多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 油漆：采用台湾大宝耐磨聚脂优质漆喷涂，“五底三面”工艺, 表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 | 个 | 4 |
| 5 | 花架2（定制） |  | 规格：70\*37\*80cm 材质：优质多层板 工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金件露出的锐利尖锐 油漆：采用台湾大宝耐磨聚脂优质漆喷涂，“五底三面”工艺, 表面硬度为H级，木纹清晰，色泽均匀。 | 个 | 4 |
| 6 | 移动白板 |  | 规格：150\*100cm 材质：金属面板、烤漆工艺 一面白板，一面绿板 | 个 | 1 |

标项四（杭运幼儿园（小洋坝农居点配套）园区木制品及家具采购项目）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 规格描述 | 单位名称 | 数量 | 参考图片 | 备注 | 材质说明 |
| 小班配置 | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 原木长方桌6人桌 | L120xW60xH49cm | 张 | 16 |  | 主活动区 | 规格：L120xW60xH49cm 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 2 | 原木正方桌4人桌 | L60xW60xH52cm | 张 | 24 |  | 主活动区 | 规格：L60xW60xH52cm 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 3 | 原木圆桌 | Φ80xH52cm | 张 | 4 |  | 主活动区 | 规格：Φ80xH52cm 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 4 | 原木椅  **（提供样品）** | L29.5xW30xH47cm（座高25cm） | 张 | 120 |  | 主活动区 | 规格：L29.5xW30xH47cm（座高25cm） 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板（座板12mm厚），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.产品：采用榫卯结构，美观牢固。 |
| 5 | 教师椅 | 座高41cm | 张 | 4 |  | 主活动区 | 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板（座板12mm厚），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.产品：采用榫卯结构，美观牢固。 |
| 6 | 教具篮.卡其色(5个一套） | L26xW28xH19cm | 个 | 40 |  | 教具篮 | 规格：L26xW28xH19cm 1.采用PP环保材料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 7 | 教具篮.卡其色 | L20xW28xH15cm | 个 | 40 |  | 教具篮 | 规格：L20xW28xH15cm 1.采用PP环保材料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 8 | 教具篮.卡其色 | L26xW28xH10cm | 个 | 40 |  | 教具篮 | 规格：L26xW28xH10cm 1.采用PP环保材料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 9 | 茶杯架（42格落地款） | L73xW30xH102cm | 个 | 4 |  | 饮水区 | 规格：L73xW30xH102cm 1.木材：主要采用15mm环保实木多层板（上盘层板、中竖板为9mm），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 5.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 |
| 10 | 四抽床 | 1500×600×1000mm（合上尺寸） | 套 | 30 |  | 寝区 | 材质：樟子松 床脚：70×28mm实心脚;边板：70×28mm; 床板：12mm 杉木板;五金件：尼龙轮.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺， 无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆 处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 |
| 11 | 美术储物双面画架 | L62xW45xH124cm | 个 | 4 |  | 教室 | 材质：L62xW45xH124cm含轮 主要采用环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸搭配高密度纤维板 |
| 12 | 毛巾挂钩定制 | 30个挂钩，挂钩间隔≥10cm（根据实际定制） | 套 | 4 |  | 教室 | 1、主要采用环保橡胶木拼板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 13 | 分餐桌（定制） | L60xW50xH60cm（合并尺寸） | 个 | 4 |  | 教室 | 1、主要采用环保橡胶木拼板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 14 | 一人一柜定制 | 220\*60\*80cm根据实际测量 | 个 | 4 |  | 教室 | 材质：采用环保饰面刨花板生产加工而成；  工艺：整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求 |
| 15 | 班级吊柜定制 | 上柜180\*300\*600；下柜180\*600\*750cm根据实际测量 | 个 | 4 |  | 教室 | 材质：采用环保饰面刨花板生产加工而成；  工艺：整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求 |
|  | 教具盒柜 | 35.5\*27\*107cm | 个 | 4 |  | 教室 | PP安全塑料 |
| 16 | 小推车 | 常规 | 个 | 4 |  | 教室 | 钢制 |
| 17 | 植物架 | 60×60×60cm | 个 | 4 |  | 走廊 | 材质：优质樟子松  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 |
| 18 | 综合互动小厨房（林中屋装饰） | L90xW32xH102cm | 个 | 4 |  | 角色区-娃娃家 | 材质：采用环保饰面刨花板生产加工而成；安装滑轮方便移动；  工艺：整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求 |
| 19 | 迷你餐吧售卖台 | L120xW43xH139cm | 个 | 4 |  | 角色区-娃娃家 | 规格：L120xW43xH139cm 主要采用环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸 |
| 20 | 互动婴儿床 | L60xW40xH54cm | 个 | 4 |  | 角色区-娃娃家 | 规格：L60xW40xH54cm 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 |
| 21 | 原木2层矮柜（无背板） | L90xW30xH61cm | 个 | 8 |  | 角色区-娃娃家 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 22 | 原木5格分区矮柜（原色.无背板） | L90xW30xH61cm | 个 | 8 |  | 角色区-娃娃家 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 23 | 原木2层90°弧形转角矮柜 | L84xW39.5xH61cm | 个 | 8 |  | 角色区-娃娃家 | 规格：L84xW39.5xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板（围脚），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 24 | 美术用品收纳柜 | L100xW40xH60cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L100xW40xH60cm（不含轮） 1.木材：柜体主要采用12mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（活动工具收纳盒为9mm实木多层板喷涂水性漆），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 |
| 25 | 原木6格分区矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 26 | 透明画板柜（仙人掌装饰） | L92xW30xH130cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L92xW30xH130cm 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（画板框为18mm实木多层板喷涂水性清漆），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：主要采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.油漆：画板框采用环保油漆，耐磨，平整，光泽度高，木纹均匀美观，油漆技术指标可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均符合标准要求。 4.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 5.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 |
| 27 | 组合收纳柜ACD（恐龙之家装饰） | A:L60xW31.5xH134cm C:L93xW31.5xH55cm  D：L70xW31.5xH109cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：A:L60xW31.5xH134cm C:L93xW31.5xH55cm D:L70xW31.5xH109cm 1.木材：主要采用15mm环保饰面刨花板，饰面刨花板表面平整，纹理逼真，容重均匀，厚度误差小，耐污染，耐老化，美观，可进行各种贴面；有良好的吸音和隔音性能，横向承重力好。 2.封边条：优质PVC条封边，表面光滑柔、平整，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 28 | 简约书架 | L93xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L93×W30×H61CM 主要采用环保饰面刨花板 |
| 29 | 涂色书架 | L90xW30xH86cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L90×W30×H86cm 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 30 | 原木2层直角转角矮柜 | L50xW50xH61cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 31 | 三色冰激凌造型布艺沙发.套件 | L35xW35xH30cm（单个尺寸） | 套 | 4 |  | 语言区 | 规格：L35xW35xH30cm（单个尺寸） 1.面料：采用优质涤纶，结实耐用； 2.填充：采用EPS泡沫粒子，密度轻，触感柔软有弹性。 |
| 32 | 木质磁力片**（提供样品）** | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 | 套 | 4 |  | 建构区 | 材质：木制、喷塑和永磁贴片。 全套含黄色六边形85个，深蓝大菱形65个，深紫大菱形65个，咖啡小菱形145个，玫红三角形75个，绿色三角形75个，橘红正方形65个，咖啡正方形65个，大红梯形110个，几何片边长2.2cm，厚度0.8cm，永磁贴片厚度0.1cm，边长6.5cm三角形青花磁积木20块，边长6.5cm正方形青花磁积木20块，铁盒1个，7\*7cm小车底座2个，直径4.5cm咕噜球6个，长7.1cm直径2.5cm磁力棒15个，长11.8cm直径2.5cm磁力棒6个，长10cm直径2.5cm弧形磁力棒6个，卡片10张，金属操作板尺寸（35\*35cm）2块，黑白双面，喷塑工艺，黑色优质硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面白色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面黑色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm。 |
| 33 | 原木2层矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 34 | 原木6格分区矮柜（无背板） | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 35 | 原木2层90°弧形转角矮柜 | L84xW39.5xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L84xW39.5xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板（围脚），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 36 | 原木5格分区矮柜.原色（无背板） | L90xW30xH61cm | 个 | 8 |  | 建构区 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 中班配置 | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 原木长方桌6人桌 | L120xW60xH52cm | 张 | 16 |  | 主活动区 | 规格：L120xW60xH52cm 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 2 | 原木正方桌4人桌 | L60xW60xH52cm | 张 | 24 |  | 主活动区 | 规格：L60xW60xH52cm 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 3 | 原木圆桌 | Φ80xH52cm | 张 | 4 |  | 主活动区 | 规格：Φ80xH52cm 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 4 | 原木椅 | L29.5xW30xH50cm（座高27cm） | 张 | 120 |  | 主活动区 | 规格：L29.5xW30xH50cm（座高27cm） 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板（座板12mm厚），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.产品：采用榫卯结构，美观牢固。 |
| 5 | 教师椅 | 座高41cm | 张 | 4 |  | 主活动区 | 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板（座板12mm厚），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.产品：采用榫卯结构，美观牢固。 |
| 6 | 教具篮.卡其色(5个一套） | L26xW28xH19cm | 个 | 40 |  | 教具篮 | 规格：L26xW28xH19cm 1.采用PP环保材料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 7 | 教具篮.卡其色 | L20xW28xH15cm | 个 | 40 |  | 教具篮 | 规格：L20xW28xH15cm 1.采用PP环保材料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 8 | 教具篮.卡其色 | L26xW28xH10cm | 个 | 40 |  | 教具篮 | 规格：L26xW28xH10cm 1.采用PP环保材料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 9 | 美术储物双面画架 | L62xW45xH124cm | 个 | 4 |  | 主活动区 | 材质：L62xW45xH124cm含轮 主要采用环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸搭配高密度纤维板 |
| 10 | 茶杯架（42格落地款） | L73xW30xH102cm | 个 | 4 |  | 饮水区 | 规格：L73xW30xH102cm 1.木材：主要采用15mm环保实木多层板（上盘层板、中竖板为9mm），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 5.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 |
| 11 | 四抽床 | 1500×600×1000mm（合上尺寸） | 套 | 30 |  | 寝区 | 材质：樟子松 床脚：70×28mm实心脚;边板：70×28mm; 床板：12mm 杉木板;五金件：尼龙轮.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺， 无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆 处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 |
| 12 | 毛巾挂钩定制 | 30个挂钩，挂钩间隔≥10cm（根据实际定制） | 套 | 4 |  | 教室 | 1、主要采用环保橡胶木拼板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 13 | 分餐桌 | L60xW50xH60cm（合并尺寸） | 个 | 4 |  | 教室 | 1、主要采用环保橡胶木拼板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 14 | 一人一柜定制 | 220\*60\*80cm根据实际测量 | 个 | 4 |  | 教室 | 材质：采用环保饰面刨花板生产加工而成；  工艺：整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求 |
| 15 | 班级吊柜定制 | 上柜180\*300\*600；下柜180\*600\*750cm根据实际测量 | 个 | 4 |  | 教室 | 材质：采用环保饰面刨花板生产加工而成；  工艺：整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求 |
| 16 | 教具盒柜 | 35.5\*27\*107cm | 个 | 4 |  | 教室 | PP安全塑料 |
| 17 | 小推车 | 常规 | 个 | 4 |  | 教室 | 钢制 |
| 18 | 木质滑道**（提供样品）** | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 | 套 | 4 |  | 教室 | 材质：榉木、竹制、永磁贴片、硅胶。 含长滑道40个（尺寸为2.3\*10cm，永磁贴片厚度0.1cm），短滑道20个（尺寸为2.3\*5cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁性圆柱10个（直径3.3cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁力木块（2种花纹，分正负极，每种花纹每级3个），4\*4\*4cm，12块，EVA软球50个，木球10个,15\*9.8\*6.5cm斜口榉木收纳盒2个，大号竹制操作展示架2个，金属操作板大号（48\*48cm）1块，黑白双面，喷塑工艺，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，金属操作板尺寸（30\*40cm）1块，黑色硅胶圈，厚度1.2mm,R角5mm，一面是白色烤漆面，一面是黑色尼龙勾面，金属操作板尺寸（60\*60cm）1块，黑白双面，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm。含90\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共94个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各23个孔，距两端1.2cm的两面各24个孔，两孔之间的距离是2.5cm。60\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共62个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各15个孔，距两端1.3cm的两面各16个孔，两孔之间的距离是2.5cm。30\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共30个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各7个孔，距两端1.3cm的两面各8个孔，两孔之间的距离是2.5cm。内尺寸为25\*17.6\*17.6cm，外尺寸为36.6\*26.6\*26.6cm的等腰三角形1个，厚度为3.7cm，三角形共18个孔，两孔之间的距离为10cm。以上木条均为榉木材质，边角圆润，光滑，无毛刺。长度11.5cm的黑色螺丝10件，螺丝下方有6.8cm的螺旋条纹，螺丝顶部是2.4\*1.4\*0.5cm的手柄，可方便手捏，用来旋转螺丝，螺母10件，为六边形，边长为1.5cm，六边形中间有一个直径为1cm的圆形，正好螺丝可以轻松拧入，螺丝加螺母为1套，材质为POM，表面光滑，无异味。60.9\*33cm的墨绿色帆布1块，帆布四周有0.9cm的车缝线，长边有20个孔，宽边有6个孔，共26个孔，孔直径为1.8cm，孔是由金属圆环包裹，便于螺丝的插入。30\*18\*0.7cm的橙色木板2块，木板四周带孔，长边16个，宽边6个，共22个孔，孔距为2.6cm，孔直径为1.7cm，木板材质为椴木，表面光滑，边角圆润。 |
| 19 | 植物架 | 60×60×60cm | 个 | 4 |  | 走廊 | 材质：优质樟子松  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 |
| 20 | 童趣互动厨房 | 4合1橱柜：L60xW32xH84cm 冰箱：L40xW32xH81cm 洗衣机：L30xW32xH46cm | 套 | 4 |  | 角色区-餐厅 | 规格：4合1橱柜：L60xW32xH84cm 冰箱：L40xW32xH81cm 洗衣机：L30xW32xH46cm 1.木材：柜体(木色部分)主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（白色部分为15mm实木多层板喷涂水性漆），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 5.布艺窗帘：采用优质环保布艺窗帘。 |
| 21 | 原木2层90°弧形转角矮柜 | L84xW39.5xH61cm | 个 | 4 |  | 角色区-餐厅 | 规格：L84xW39.5xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板（围脚），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 22 | 售卖台（校车造型） | L120xW47xH131cm | 个 | 4 |  | 角色区-餐厅 | 规格：L120xW47xH131cm 主要采用环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸 |
| 23 | 原木6格分区矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 角色区-餐厅 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 24 | 原木3层矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 角色区-餐厅 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 25 | 原木5格分区矮柜.原色.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 26 | 美术纸筒柜 | L40xW40xH58cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L40×W40×H58cm 1.木材：主要采用12mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（底板15mm），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色. 5.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 |
| 27 | 透明画板柜（仙人掌装饰） | L92xW30xH130cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L92xW30xH130cm 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（画板框为18mm实木多层板喷涂水性清漆），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：主要采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.油漆：画板框采用环保油漆，耐磨，平整，光泽度高，木纹均匀美观，油漆技术指标可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均符合标准要求。 4.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 5.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 |
| 28 | 原木3层短柜高柜.半背板 | L60xW30xH82cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 29 | 原木2层直角转角矮柜 | L50xW50xH61cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 30 | 涂色书架 | L90xW30xH86cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L90×W30×H86cm 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 31 | 原木2层矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 32 | 简约书架 | L93xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L93×W30×H61CM 主要采用环保饰面刨花板 |
| 33 | 原木5格分区矮柜.原色.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 34 | 小黄口袋布艺沙发 | L50xW60xH55cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 1.面料：采用优质涤纶，结实耐用； 2.填充：采用EPS泡沫粒子，密度轻，触感柔软有弹性。 |
| 35 | 兔子条纹布艺沙发 | L60xW38xH48cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L60xW38xH48cm 采用优质的麻棉面料可拆洗，内置eps粒子； |
| 36 | 原木2层矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 37 | 原木3层短柜高柜.半背板 | L60xW30xH82cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 38 | 原木5格分区矮柜.原色.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 39 | 原木2层90°弧形转角矮柜 | L84xW39.5xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L84xW39.5xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板（围脚），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 40 | 原木阶梯组合柜.无背板 | 3层:L30xW30xH82cm  2层:L30xW30xH61cm  1层:L30xW30xH32.5cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 大班配置 | | |  |  |  |  |  |
| 1 | 原木长方桌6人桌 | L120xW60xH55cm | 张 | 16 |  | 主活动区 | 规格：L120xW60xH55cm 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 2 | 原木正方桌4人桌 | L60xW60xH52cm | 张 | 24 |  | 主活动区 | 规格：L60xW60xH52cm 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 3 | 原木圆桌 | Φ80xH52cm | 张 | 4 |  | 主活动区 | 规格：Φ80xH52cm 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 4 | 原木椅 | L29.5xW30xH53cm（座高29cm） | 张 | 120 |  | 主活动区 | 规格：L29.5xW30xH53cm（座高29cm） 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板（座板12mm厚），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.产品：采用榫卯结构，美观牢固。 |
| 5 | 教师椅 | 座高41cm | 张 | 4 |  | 主活动区 | 1.木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板（座板12mm厚），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.产品：采用榫卯结构，美观牢固。 |
| 6 | 教具篮.卡其色(5个一套） | L26xW28xH19cm | 个 | 40 |  | 教具篮 | 规格：L26xW28xH19cm 1.采用PP环保材料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 7 | 教具篮.卡其色 | L20xW28xH15cm | 个 | 40 |  | 教具篮 | 规格：L20xW28xH15cm 1.采用PP环保材料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 8 | 教具篮.卡其色 | L26xW28xH10cm | 个 | 40 |  | 教具篮 | 规格：L26xW28xH10cm 1.采用PP环保材料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。搭配柜子使用更加实用，容量大，可堆叠。 |
| 9 | 茶杯架（42格落地款） | L73xW30xH102cm | 个 | 4 |  | 饮水区 | 规格：L73xW30xH102cm 1.木材：主要采用15mm环保实木多层板（上盘层板、中竖板为9mm），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 5.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 |
| 10 | 四抽床 | 1500×600×1000mm（合上尺寸） | 套 | 30 |  | 寝区 | 材质：樟子松 床脚：70×28mm实心脚;边板：70×28mm; 床板：12mm 杉木板;五金件：尼龙轮.工艺：表面光洁，无裂缝，无毛刺， 无锐边，连接牢固、安全。边缘抛圆 处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 油漆：水性漆。 |
| 11 | 美术储物双面画架 | L62xW45xH124cm | 个 | 4 |  | 教室 | 材质：L62xW45xH124cm含轮 主要采用环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸搭配高密度纤维板 |
| 12 | 毛巾挂钩定制 | 30个挂钩，挂钩间隔≥10cm（根据实际定制） | 套 | 4 |  | 教室 | 1、主要采用环保橡胶木拼板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 13 | 分餐桌 | L60xW50xH60cm（合并尺寸） | 个 | 4 |  | 教室 | 1、主要采用环保橡胶木拼板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 |
| 14 | 一人一柜定制 | 220\*60\*80cm根据实际测量 | 个 | 4 |  | 教室 | 材质：采用环保饰面刨花板生产加工而成；  工艺：整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求 |
| 15 | 班级吊柜定制 | 上柜180\*300\*600；下柜180\*600\*750cm根据实际测量 | 个 | 4 |  | 教室 | 材质：采用环保饰面刨花板生产加工而成；  工艺：整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求 |
|  | 教具盒柜 | 35.5\*27\*107cm | 个 | 4 |  | 教室 | PP安全塑料 |
| 16 | 小推车 | 常规 | 个 | 4 |  | 教室 | 钢制 |
| 17 | 植物架 | 60×60×60cm | 个 | 4 |  | 走廊 | 材质：优质樟子松  工艺：边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。 |
| 18 | 甜甜圈综合互动小厨房 | L90xW32xH102cm | 个 | 4 |  | 表演区 | 材质：采用环保饰面刨花板生产加工而成；安装滑轮方便移动；  工艺：整体安全的圆角处理，以保证儿童的安全；安装防潮脚钉；五金件选用环保五金，安全无毒；产品木制件、金属件、塑料件外观，还有边缘及尖端、突出物验和警示标识均符合GB 28007-2011标准要求 |
| 19 | 售卖台（街景造型） | L92xW32xH149cm | 个 | 4 |  | 表演区 | 规格：L105xW32xH150cm 主要采用环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸 |
| 20 | 原木2层直角转角矮柜 | L50xW50xH61cm | 个 | 4 |  | 表演区 | 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 21 | 原木2层矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 表演区 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 22 | 原木3层短柜高柜.半背板 | L60xW30xH82cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 23 | 原木6格分区矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 24 | 原木3层矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 25 | 原木2层90°弧形转角矮柜 | L84xW39.5xH61cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L84xW39.5xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板（围脚），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 26 | 美术作品晾干柜 | L50xW40xH75cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L50xW40xH75cm（不含轮） 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.铁架网：铁网为活动式，可按实际使用需求拆卸，适用于晾干不同尺寸大小的作品。 5.塑料档格：采用优质塑料成型，充分合理的利用空间。 5.脚轮：采用TPR静音万向轮，方便移动。 |
| 27 | 美术纸筒柜 | L40xW40xH58cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L40×W40×H58cm 1.木材：主要采用12mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（底板15mm），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色. 5.脚轮：TPR静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 |
| 28 | 透明画板柜（仙人掌装饰） | L92xW30xH130cm | 个 | 4 |  | 美工区 | 规格：L92xW30xH130cm 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（画板框为18mm实木多层板喷涂水性清漆），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：主要采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.油漆：画板框采用环保油漆，耐磨，平整，光泽度高，木纹均匀美观，油漆技术指标可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均符合标准要求。 4.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 5.油墨：图案采用优质环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 |
| 29 | 原木5格分区矮柜.原色.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 30 | 原木2层矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 31 | 涂色书架 | L90xW30xH86cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L90×W30×H86cm 1.木材：主要采用15mm环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命，又能突显木材的天然纹理美感。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 32 | 简约书架 | L93xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 语言区 | 规格：L93×W30×H61CM 主要采用环保饰面刨花板 |
| 33 | 怀抱单人布艺沙发.天蓝 | L60xW50xH61cm | 张 | 4 |  | 语言区 | 规格：L60xW50xH61cm 1.框架：主要采用环保实木多层板加实木脚搭配而成，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的容易，防水等级非常的高。 2.坐垫：搭配活动软包垫，采用优质环保棉麻布制作，填充优质防火海绵，弹力性能好，可拆载，清洁方便。 |
| 34 | 原木2层矮柜.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L90xW30xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 35 | 原木2层90°弧形转角矮柜 | L84xW39.5xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L84xW39.5xH61cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板（围脚），板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 36 | 原木3层短柜高柜.半背板 | L60xW30xH82cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |
| 37 | 原木5格分区矮柜.原色.无背板 | L90xW30xH61cm | 个 | 4 |  | 建构区 | 规格：L90xW30xH82cm 1.木材：主要采用16mm橡胶木拼板，板材具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，保养容易，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用优质五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，强度高、硬度高、寿命长，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用TPR防滑脚钉，有效防止划伤地板。 |

标项五（勾庄中心幼儿园南庄兜园区木制品及家具采购项目）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小班 | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 名称 | 参考图片 | | | | 参数 | 数量 | | | | | | 备注 |
| 基础 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6人桌 |  | | | | 桌面尺寸：120×60cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） ，桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 20 | | | | | |  |
| 2 | 小方桌-实木 |  | | | | 桌面尺寸：60×60cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）， 桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 3 | 幼教椅25CM  **（提供样品）** |  | | | | 尺寸：座高25cm。 1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。  6、强度高，安全耐用。  7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 120 | | | | | |  |
| 4 | 木制成人椅 |  | | | | 尺寸：座高40cm。 1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）  2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  3、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  4、铆接工艺，强度高，安全耐用。  5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  6、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 5 | 简易毛巾架(金属挂钩） |  | | | | 尺寸：83×40×65cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、采用金属挂钩。 5、底部各配以4个滑轮（其中2个带锁定），便于移动。  6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 6 | 水杯架 |  | | | | 尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、内部分为40格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手；  6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 7 | 堆叠儿童床 |  | | | | 材质：木制尺寸：130\*55\*18cm | 72 | | | | | |  |
| 8 | 内堆叠儿童床 |  | | | | 材质：木制尺寸：160\*65\*100cm | 12 | | | | | |  |
| 阅读区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 单人小沙发 |  | | | | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸：57\*57\*65cm | 4 | | | | | |  |
| 2 | 双人小沙发 |  | | | | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸：57\*90\*65 cm | 4 | | | | | |  |
| 3 | 中空2层柜-实木 |  | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | | 8 | | | | | |  |
| 4 | 双面间隔图书柜 |  | | | | 尺寸：60×30×57cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 隔板采用12mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、采用错层设计，部分隔板采用5mm厚透明亚克力板，方便图书的分类摆放及取阅。  6、双面书柜设计，美观实用。  7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 扮演区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中空五格柜 |  | | | | 尺寸：110.6×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）竖板采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  7、层板及竖板均可拆卸、移动。根据实际需求，调整内部空间。  8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。  9、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 2 | 挪葳森林多功能扮演台 |  | | | | 尺寸：80×30×108cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、布帘采用优质棉布。  7、结合了布偶台与贩卖台的特点。  8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 3 | 2层90度弧形柜-实木 |  | | | | 尺寸：109×44×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 美工区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 黑板 |  | | | | 尺寸：100×40×120cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 2 | 双面画架 |  | | | | 尺寸：60×120cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、两面均配置有塑料储物盒，方便画笔及颜料的存放。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 3 | 晾纸架 |  | | | | 尺寸：75.4×30×56cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 4 | 美劳推车 |  | | | | 尺寸：60x40x64.5cm。 1、采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） | 4 | | | | | |  |
| 5 | 2层边角柜-实木 |  | | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | | | | 4 | | |  |
| 6 | 中空五格柜 |  | | | | 尺寸：110.6×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）竖板采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告） 6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、层板及竖板均可拆卸、移动。根据实际需求，调整内部空间。 8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 9、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 7 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 建构区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 积木柜（低） |  | | | | 尺寸：108.6×30×56cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 2 | 小组圆桌（地球主题） |  | | | | 尺寸：φ120cm，高度55cm。1、桌面采用25mm厚优质饰面橡胶木实木板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准要求。需要提供饰面橡胶木实木板甲醛释放量检测报告，甲醛释放量小于0.025mg/m³。  2、表面耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求，提供木蜡油8大重金属检测报告。  4、桌面采用丝印工艺，需要提供30\*30cm丝印桌面小样，提供油墨8大重金属检测报告。  5、桌脚采用直径48mm的桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，桌面背面设置有4个三瓣花造型ABS连接件,连接件规格：180\*174\*67mm，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。需要提供ABS连接件及塑料脚套2套。  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、将世界地图画面融于桌面之中，可利用桌面开展地理教学，近距离观察，调动幼儿学习地球相关知识的积极性。图案清晰，结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | | | | | |  |
| 3 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 80x14.8x68.5cm；材质：饰面橡胶木实木板+亚克力。 1、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）。 2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 3、具有模拟蚂蚁真实地下活动空间，由亚克力材质构造。顶部围板有丝印蚂蚁图案，并设计曲线造型，引导幼儿认识蚂蚁，了解其生活习性。设置有蚂蚁活动区、喂食区、小草地至少3个区域。 4、可做蚂蚁养殖，并附上产品操作说明，加盖生产厂商公章。 | 8 | | | | | |  |
| 4 | 2层90度弧形柜-实木 |  | | | | 尺寸：109×44×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 益智区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 2 | 中空五格柜 |  | | | | 尺寸：110.6×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）竖板采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告） 6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 7、层板及竖板均可拆卸、移动。根据实际需求，调整内部空间。 8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 9、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 3 | 2层边角柜-实木 |  | | | | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 中班 | | | | | | | | | | | | | |
| 基础 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6人桌 |  | | | | 桌面尺寸：120×60cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） ，桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 20 | | | | | |  |
| 2 | 小方桌-实木 |  | | | | 桌面尺寸：60×60cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）， 桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 3 | 幼教椅27CM |  | | | | 尺寸：座高27cm。 1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。  6、强度高，安全耐用。  7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 120 | | | | | |  |
| 4 | 木制成人椅 |  | | | | 尺寸：座高40cm。 1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）  2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  3、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  4、铆接工艺，强度高，安全耐用。  5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  6、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 5 | 简易毛巾架(金属挂钩） |  | | | | 尺寸：83×40×65cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、采用金属挂钩。 5、底部各配以4个滑轮（其中2个带锁定），便于移动。  6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 6 | 水杯架 |  | | | | 尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、内部分为40格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手；  6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 7 | 堆叠儿童床 |  | | | | 材质：木制尺寸：130\*55\*18cm | 72 | | | | | |  |
| 8 | 内堆叠儿童床 |  | | | | 材质：木制尺寸：160\*65\*100cm | 12 | | | | | |  |
| 生活区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 单人小沙发 |  | | | | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸：57\*57\*62cm | 4 | | | | | |  |
| 2 | 双人小沙发 |  | | | | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸：57\*90\*62 cm | 4 | | | | | |  |
| 3 | 基本图书柜 |  | | | | 尺寸：80×30×80.6cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 4 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | | | 8 | |  |
| 扮演区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2层90度弧形柜-实木 |  | | | | 尺寸：109×44×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 2 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 3 | 碗盘柜 |  | | | | 尺寸：60×31.8×90cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，侧板加厚为18mm，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、布帘采用优质棉布。 6、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求； 7、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  8、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 4 | 中空五格柜 |  | | | | 尺寸：110.6×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）竖板采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  7、层板及竖板均可拆卸、移动。根据实际需求，调整内部空间。  8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。  9、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 美工区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 黑板 |  | | | | 尺寸：100×120×40cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 2 | 新双面画架 |  | | | | 尺寸：60×120cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、两面均配置有塑料储物盒，方便画笔及颜料的存放。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 3 | 晾纸架 |  | | | | 尺寸：63×40×80cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 4 | 美劳推车 |  | | | | 尺寸：60x40x64.5cm。 1、采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） | 4 | | | | | |  |
| 5 | 3层综合柜 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层，局部5层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 6 | 2层90度弧形柜-实木 |  | | | | 尺寸：109×44×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 7 | 中空3层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 建构区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中空五格柜 |  | | | | 尺寸：110.6×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）竖板采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  7、层板及竖板均可拆卸、移动。根据实际需求，调整内部空间。  8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。  9、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 2 | 中空2层柜-实木 |  | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | | | | 8 | |  |
| 3 | 2层边角柜-实木 |  | | | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | | | | 4 | |  |
| 益智区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 三层柜-桦木纹 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保桦木实木皮双贴面松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚优质环保桦木实木皮双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面UV油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告） 3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 2 | 2层边角柜-实木 |  | | | | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 3 | 木质滑道**（提供样品）** |  | | | | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 材质：榉木、竹制、永磁贴片、硅胶。 含长滑道40个（尺寸为2.3\*10cm，永磁贴片厚度0.1cm），短滑道20个（尺寸为2.3\*5cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁性圆柱10个（直径3.3cm，永磁贴片厚度0.1cm），磁力木块（2种花纹，分正负极，每种花纹每级3个），4\*4\*4cm，12块，EVA软球50个，木球10个,15\*9.8\*6.5cm斜口榉木收纳盒2个，大号竹制操作展示架2个，金属操作板大号（48\*48cm）1块，黑白双面，喷塑工艺，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，金属操作板尺寸（30\*40cm）1块，黑色硅胶圈，厚度1.2mm,R角5mm，一面是白色烤漆面，一面是黑色尼龙勾面，金属操作板尺寸（60\*60cm）1块，黑白双面，黑色硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm。含90\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共94个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各23个孔，距两端1.2cm的两面各24个孔，两孔之间的距离是2.5cm。60\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共62个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各15个孔，距两端1.3cm的两面各16个孔，两孔之间的距离是2.5cm。30\*3.7\*3.7cm的长方形木条2根，木条四面带孔，四面共30个孔，对立面孔数一致，距两端3.1cm的两面各7个孔，距两端1.3cm的两面各8个孔，两孔之间的距离是2.5cm。内尺寸为25\*17.6\*17.6cm，外尺寸为36.6\*26.6\*26.6cm的等腰三角形1个，厚度为3.7cm，三角形共18个孔，两孔之间的距离为10cm。以上木条均为榉木材质，边角圆润，光滑，无毛刺。长度11.5cm的黑色螺丝10件，螺丝下方有6.8cm的螺旋条纹，螺丝顶部是2.4\*1.4\*0.5cm的手柄，可方便手捏，用来旋转螺丝，螺母10件，为六边形，边长为1.5cm，六边形中间有一个直径为1cm的圆形，正好螺丝可以轻松拧入，螺丝加螺母为1套，材质为POM，表面光滑，无异味。60.9\*33cm的墨绿色帆布1块，帆布四周有0.9cm的车缝线，长边有20个孔，宽边有6个孔，共26个孔，孔直径为1.8cm，孔是由金属圆环包裹，便于螺丝的插入。30\*18\*0.7cm的橙色木板2块，木板四周带孔，长边16个，宽边6个，共22个孔，孔距为2.6cm，孔直径为1.7cm，木板材质为椴木，表面光滑，边角圆润。 | 4 | | | | | |  |
| 4 | 中空3层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 科学区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2层边角柜-实木 |  | | | | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | | | | 4 |  |
| 2 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | | | | 8 |  |
| 大班 | | | | | | | | | | | | | |
| 基础 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6人桌 |  | | | | 桌面尺寸：120×60cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告） ，桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 20 | | | | | |  |
| 2 | 小方桌-实木 |  | | | | 桌面尺寸：60×60cm，高度：49/52/55cm。 1、桌面采用25mm厚防火板双贴面新西兰松木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）， 桌面背部使用塑料应力杆，有效应对桌面热胀冷缩，防止左面开裂。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、桌脚采用直径48mm桦木，表面喷涂高环保的清水油漆，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）★桌面背面设置有4个ABS连接件，桌脚使用螺旋安装方式与桌面连接，方便拆卸 。桌脚底部配置塑料脚套，不仅防滑，并对地板等地面材料起到保护作用。 5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  6、强度高，可承受200KG的静载2小时，100KG的静载24小时，长期使用不变形。  7、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 3 | 幼教椅29CM |  | | | | 尺寸：座高29cm。 1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。  6、强度高，安全耐用。  7、前后加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  8、座位舒适，贴合幼儿身体曲线设计，结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 120 | | | | | |  |
| 4 | 木制成人椅 |  | | | | 尺寸：座高40cm。 1、椅脚采用30\*30mm橡胶木，凳面及椅背采用15mm厚橡胶木，表面环保清水油漆处理，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆8大重金属检测报告）  2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  3、椅脚底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  4、铆接工艺，强度高，安全耐用。  5、左右两侧加横档设计，增加了产品的结构强度，承重能力强，且不易断裂破损。  6、结构稳固，不易倾翻，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 5 | 简易毛巾架(金属挂钩） |  | | | | 尺寸：83×40×65cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、采用金属挂钩。 5、底部各配以4个滑轮（其中2个带锁定），便于移动。  6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 6 | 水杯架 |  | | | | 尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  5、内部分为40格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手；  6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 7 | 堆叠儿童床 |  | | | | 材质：木制尺寸：130\*55\*18cm | 72 | | | | | |  |
| 8 | 内堆叠儿童床 |  | | | | 材质：木制尺寸：160\*65\*100cm | 12 | | | | | |  |
| 生活区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 单人小沙发 |  | | | | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸：57\*57\*65cm | 4 | | | | | |  |
| 2 | 双人小沙发 |  | | | | 材质：环保PVC耐磨皮+高密度泡棉+木制尺寸：57\*90\*65 cm | 4 | | | | | |  |
| 3 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | 8 | | | |  |
| 4 | 基本图书柜 |  | | | | 尺寸：80×30×80.6cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。 6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 扮演区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | | 4 | | |  |
| 2 | 购物车 |  | | | | 尺寸：39x45x61cm。 1、框体采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、底部设置有塑料滑轮。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | | | 4 | | |  |
| 3 | 中空五格柜 |  | | | | 尺寸：110.6×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）竖板采用12mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  7、层板及竖板均可拆卸、移动。根据实际需求，调整内部空间。  8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。  9、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 4 | 多功能扮演台 |  | | | | 尺寸：80×30×108cm。 1、采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告） 背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、屋顶上的布帘采用优质棉布。  7、两侧侧板均配有一个25×27cm的环保PP塑胶装饰窗户，环保安全。  8、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。 柜体流线弧形圆角造型，美观实用。  9、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 5 | 2层边角柜-实木 |  | | | | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 美工区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 黑板 |  | | | | 尺寸：100×120×40cm。 1、框体采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体上部前后分别设有绿板和白板，下部为中空5格柜形式，便于教学及储藏。柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 2 | 双面画架 |  | | | | 尺寸：60×120cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  4、两面均配置有塑料储物盒，方便画笔及颜料的存放。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 3 | 晾纸架 |  | | | | 尺寸：63×40×80cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、晾晒的网片采用加粗钢丝焊接加工再喷漆而成。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 4 | 美劳推车 |  | | | | 尺寸：60x40x64.5cm。 1、采用15mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） | 4 | | | | | |  |
| 5 | 3层综合柜 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用12mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层，局部5层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 6 | 2层90度弧形柜-实木 |  | | | | 尺寸：109×44×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | | 8 | | | | |  |
| 7 | 中空3层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 8 | 木质磁力片**（提供样品）** |  | | | | 规格：一箱/套，40\*32\*18cm。 材质：木制、喷塑和永磁贴片。 全套含黄色六边形85个，深蓝大菱形65个，深紫大菱形65个，咖啡小菱形145个，玫红三角形75个，绿色三角形75个，橘红正方形65个，咖啡正方形65个，大红梯形110个，几何片边长2.2cm，厚度0.8cm，永磁贴片厚度0.1cm，边长6.5cm三角形青花磁积木20块，边长6.5cm正方形青花磁积木20块，铁盒1个，7\*7cm小车底座2个，直径4.5cm咕噜球6个，长7.1cm直径2.5cm磁力棒15个，长11.8cm直径2.5cm磁力棒6个，长10cm直径2.5cm弧形磁力棒6个，卡片10张，金属操作板尺寸（35\*35cm）2块，黑白双面，喷塑工艺，黑色优质硅胶圈，R角5mm，厚度0.9mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面白色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm，镜面金属操作板（60\*60cm）1块，厚度0.9mm，一面黑色一面镜面，黑色硅胶圈，R角5mm。 | 4 | | | | | |  |
| 建构区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 12 | | | | | |  |
| 2 | 2层边角柜-实木 |  | | | | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 益智区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 中空3层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 2 | 2层边角柜-实木 |  | | | | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 3 | 三层柜 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x81.4cm。 1、主框架采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、柜体内部格局分为三层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 科学区 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2层边角柜-实木 |  | | | | 尺寸：30×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 2 | 中空2层柜-实木 |  | | | | 尺寸：80.4x29.8x57cm。 1、框体采用15mm厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面橡胶木，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面实木板甲醛释放量检测报告）层板采用15mm厚枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 8 | | | | | |  |
| 3 | 室内蚂蚁养殖箱 |  | | | | 80x14.8x68.5cm；材质：饰面橡胶木实木板+亚克力。 1、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）。 2、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 3、具有模拟蚂蚁真实地下活动空间，由亚克力材质构造。顶部围板有丝印蚂蚁图案，并设计曲线造型，引导幼儿认识蚂蚁，了解其生活习性。设置有蚂蚁活动区、喂食区、小草地至少3个区域。 4、可做蚂蚁养殖，并附上产品操作说明，加盖生产厂商公章。 | 1 | | | | | |  |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 印第安帐篷 |  | | | | 材质：木制，布尺寸：110\*120\*165 cm | 2 | | | | | |  |
| 2 | 蒙古包帐篷 |  | | | | 材质：木制，布尺寸：110\*150 cm | 2 | | | | | |  |
| 3 | 城堡帐篷 |  | | | | 材质：木制，布尺寸：130\*100\*130cm | 2 | | | | | |  |
| 4 | 收纳桌(枫木纹) |  | | | | 尺寸：60×35×24cm。 1、采用16mm厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。 （提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、结构稳固，不易倾倒。圆角设计，安全缝隙和孔洞符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |
| 5 | 洗涤台 |  | | | | 尺寸：40×30×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、顶板有1个孔洞，用于放置塑料教具盒。  7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | | | | | |  |
| 6 | 灶台 |  | | | | 尺寸：60×31.8×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、弧形柜门设计，美观大气。  7、瓦斯炉采用环保塑料材质，木质旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。  8、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求； 9、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  10、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | | | | | |  |
| 7 | 碗盘柜 |  | | | | 尺寸：60×31.8×94.6cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、弧形柜门设计，美观大气。  7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求； 8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  9、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | | | | | |  |
| 8 | 冰箱 |  | | | | 尺寸：60×31.8×88cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、弧形柜门设计，美观大气。  7、有门的密闭空间采用小隔间的安全设计，防儿童误入，符合相关标准的要求； 8、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  9、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | | | | | |  |
| 9 | 抽屉柜 |  | | | | 尺寸：40×31.8×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、三层抽屉柜构造，简约大气。  7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | | | | | |  |
| 10 | 洗碗柜 |  | | | | 尺寸：60×31.8×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、木质旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。  7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | | | | | |  |
| 11 | 洗衣机 |  | | | | 尺寸：40×31.8×57cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告）  6、木质旋钮采用直径33mm加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。  7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 1 | | | | | |  |
| 12 | 帐篷 |  | | | | 尺寸：103.2×44×120cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告） 2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。 3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、布帘采用优质棉布。 6、边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 2 | | | | | |  |
| 13 | 教具盒柜 |  | | | | 尺寸：79×30×81.6cm。 1、框体采用18mm厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）背板为5mm枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。  2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油8大重金属检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告） 5、柜体转角部分采用塑料圆角配件，与顶板及侧板进行连接，塑料件中领苯二甲酸酯含量符合标准规范的要求。（提供塑料件领苯二甲酸酯含量检测报告），底部配以耐磨塑胶PP脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。  6、侧板内侧设置有塑胶PP条，用于教具盒的存放。 7、采用踢脚板设计，即增加稳定性，又可以防止杂物进入柜底。  8、结构稳固，不易倾倒，符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 2 | | | | | |  |
| 14 | 教具盒大-木色 |  | | | | 尺寸：26x23x19cm；材质：安全塑料 | 6 | | | | | |  |
| 15 | 教具盒小-木色 |  | | | | 尺寸：26x23x10cm；材质：安全塑料 | 24 | | | | | |  |
| 16 | 乡村入口 |  | | | | 尺寸：81×32×160cm。 1、框架采用18mm厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合GB18580-2017标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）  2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试250R无透底现象。  3、优质PVC边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）  4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件8大重金属检测报告）  5、结构稳固，不易倾倒。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，安全缝隙和孔洞均符合GB28007-2011儿童家具通用技术条件的要求。 | 4 | | | | | |  |

备注：图片供参考；以上产品的最终颜色，由业主确定。

**四、要求质量标准：**

1、供方所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品；

2、必所供货物不会侵犯任何第三方知识产权；

3、送货安装地址：采购人指定地点；

**五、售后服务要求：**

**1、质保期：从验收合格之日起贰年；**

2、质保期内的维修费用（包括配件）全部由供货方负责；

3、技术支持要求：技术支持要求：质保期内出现问题，0.5小时内响应，2小时内到达现场，2小时内解决问题，现场解决不了的问题采取：乙方在48小时内未能解决问题的，甲方有权请第三方解决问题，所产生的费用，在质保金内扣除措施；

4、在保修期内供方必须不得以任何理由影响用户的正常使用。投标方必须对所供产品实行终身维修，配件按市场价格收取。

**六、培训要求：**

供应商须向使用方做好玩具日常保养、使用、管理的培训。

**七、工期要求：**

中标单位与采购人签订合同后，如因施工影响，需分期供货，每次供货自采购人通知之日起须在20日历天内送货并安装、调试完毕及使用方初步验收。不得延误工期，影响甲方按期使用。如有延期，甲方有权解除合同并没收履约保证金。

**八、履约保证金和质量保证金：**

在合同签订以前供应商向采购人缴纳中标总额1%的履约保证金，验收合格后履约保证金无息退还。

**九、货款支付与验收**

1、货款支付：在合同签订以前供应商向采购人缴纳中标总额1%的履约保证金，验收合格后履约保证金自动转为质量保证金，在无质量问题的情况下，质量保证金将在质保期满后无息退还。在供应商根据合同规定将货物交付、验收合格后15个工作日内，采购人支付全部货款。

2、付款前，供应商应提供符合规定的发票。

**十、验收：**根据余财采【2020】14号文件，在杭州政府智慧采购平台，委托有资质的第三方代理机构启动验收、形成验收意见。

**第四部分** **评标办法**

**评分标准（所有标项均适用）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审细则** | **分值** |
| 1 | 样品评分细则：  1）产品的制作质量、工艺水平（0-5分）；  2）款式是否符合招标文件的要求，外观式样，美观情况（0-5分）；  3）投标产品选用的主要材料等（0-5分）；  4）投标产品选用的辅助材料及配件、五金件的比较（0-5分）；  5）投标产品其它性能的比较，如成熟性、舒适性、安全性、可维护性（0-4分）。  **（投标人样品提供不全、外观尺寸不符合要求、或技术参数明显不符合招标文件要求的则样品分为0分。）** | 24 |
| 2 | 投标人或生产商提供具有CMA资格的第三方检测机构出具的成品检测报告，全部提供得6分，每少提供一项扣1分，扣完为止；  1、幼儿木质桌检测报告一份，得1分；  2、幼儿木质椅检测报告一份，得1分；  3、木质玩具柜检测报告一份，得1分；  4、幼儿床检测报告一份，得1分；  除以上4项外，在采购清单中任意选取二种产品并提供检测报告，每提供1份得1分，最高得2分。  （投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图） | 6 |
| 3 | 提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（人造板（刨花板、中纤板等）、木材、皮革、海绵、面料、五金、封边条、涂料、胶水、塑料件、油漆）的检测报告（投标截止时间前一年内）。每提供一个1分，最高6分。  备注：出具的检测报告由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构提供，非CMA资质的报告不得分。（投标文件中同时提供检测报告复印件及检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网页截图） | 6 |
| 4 | 项目实施方案：  1、项目供货方案：针对该项目的总体部署、总工期、进度安排表、运输安排表、现场卸货及搬运入户措施的供货方案（0-3分）  2、项目生产方案：针对该项目产品的生产流程、工艺流程控制方案（0-3分）  3、项目检验方案：针对该项目产品的质量检验程序控制方案（0-3分）  4、项目安装管理方案：针对该项目的现场安装管理计划方案（0-3分） | 12 |
| 5 | 售后服务：  服务承诺是否可行性、完整性；服务承诺落实的保障措施；质保期内外的后续技术支持；维护能力是否合理性、全面性、可执行性。得0—3分； | 3 |
| 6 | 质保期：在满足招标文件两年质保期要求的基础上，每增加1年加1分，最多加1分。 | 1 |
| 7 | 投标人认证情况：  1、投标人或生产商具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书每有一个得1分，最高得3分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询网页及截图，否则不得分）  （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。 | 3 |
| 8 | 产品安全和环保证书：  1、投标人或生产商具有有效期内的中国环境标志产品认证证书（十环认证）的得2分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）；  2、投标人或生产商具有有效期内的CQC中国环保产品认证证书的得2分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）；  3、投标人或生产商具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书的得2分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）；  4、投标人或生产商具有有效期内的绿色供应链4星（含）以上评价证书的得2分。（提供全国认证认可信息公共服务平台查询及网页截图，否则不得分）；  （投标文件中同时提供证书复印件、证书查询网站链接及网页截图，否则不得分）。 | 8 |
| 9 | 生产制造商产品生产过程中设备标准化及生产能力情况：提供关键设备的照片、承诺投入使用。每项设备得1分，最高得4分。 | 4 |
| 10 | 投标人业绩案例：投标人自2019年1月1日（含）以来（以验收合格报告签署时间为准）完成过类似家具项目成功案例，同时提供中标通知书、合同复印件、对应此项目的验收合格报告复印件，需同时提供，缺一项不得分。每提供一个案例得1分，共3分。 | 3 |
| 11 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。  因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （同前页项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 。

**1.3 价款**

本合同总价为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4 付款方式、时间和条件**

1.4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.4.2甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的30％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的30％。采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不低于10%。甲方可以根据项目特点、乙方信用等实际情况提高预付款比例，最高预付比例可以达到50%。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

1.4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

1.4.4资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

1.4.5乙方可以登录：http://czj.hangzhou.gov.cn/zfcg（杭州市政府采购网），在线发起付款申请和提交发票，并可以在线查询支付信息。具体操作指南可以查询该网站文件《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）。

**1.5 货物交付期限、地点和方式**

1.5.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.5.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.5.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.6 违约责任**

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.7 合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 ***合同专用条款*** 条款规定的方式解决：

1.7.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**1.8 合同生效**

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 履约保证金**

2.20.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按***合同专用条款***约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同金额1%的履约保证金；鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。

2.20.2 履约保证金在***合同专用条款***约定期间内不予退还。乙方在前述约定期间届满前能履行完合同约定义务事项的，甲方在前述约定期间届满之日起 5 个工作日内，按***合同专用条款***约定的方式将履约保证金退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05 %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %；

2.20.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.20.4 甲方根据杭州市政府采购网公布的供应商履约评价情况减免履约保证金。乙方履约验收评价总分为100分的，甲方免收履约保证金；评价总分在90分以上的，收取履约保证金为合同金额0.5%；评价总分在不满90分或者暂无评分的，收取履约保证金为合同金额1%。

2.20.5甲方在乙方履行完合同约定义务事项后及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

2.21对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿。

**2.22合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.4 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.7 |  |
| 1.7 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.2 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20.1 |  |
| 2.20.2 |  |
| 2.22 |  |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**联合协议**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 % 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**三、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予6%的扣除）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**四、分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）**

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**五、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） | 见投标文件 第 页 |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

**六、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】标项 的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号（或具体服务）** | **数量** | **单价** | **总价** | **服务要求（年限）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]**

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为贯彻落实中央、省、市关于支持民营经济健康发展有关精神，发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，缓解中小企业融资难、融资贵问题，杭州市财政局、

中国银保监会浙江监管局、杭州市地方金融监督管理局、杭州市经济和信息化局制定《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》。相关事项通知如下：

**一、适用对象**

凡已在浙江政府采购网上注册入库，并取得杭州市政府采购合同的中小企业供应商（以下简称“供应商”），均可申请政府采购信用融资。

**二、相关信息获取方式**

市财政局在杭州市政府采购网上建设信用融资模块，并与“浙里办”浙江政务服务平台对接，推进政府采购中标成交信息、合同信息等信息资源共享，鼓励各银行采用线上融资模式，将银行业务系统与信用融资模块对接，实现供应商“一次也不跑”，同时提供相关的服务支持，做好协调工作。

**三、　政府采购信用融资操作流程：**

（一）线上融资模式：

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，并办理开户等手续；

　　2.供应商中标后，可通过杭州市政府采购网或“浙里办”测算授信额度；

　　3.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

　　4.审批通过后，在线办理放贷手续。

　　（二）线下融资模式：

　　1.供应商根据合作银行提供的方案，自行选择金融产品，向合作银行提出信用资格预审，并办理开户等手续；

　　2.采购合同签订后，供应商在杭州市政府采购网或“浙里办”向合作银行发出融资申请；

　　3.合作银行在信用融资模块受理申请后，供应商提供审批材料。合作银行应对申请信用融资的供应商及备案的政府采购合同信息进行核对和审查；

　　4.审批通过后，合作银行应按照合作备忘录中约定的审批放款期限和优惠利率及时予以放款。

## （三）杭州e融平台申请融资

## 供应商通过杭州e融平台政采贷专区，自行选择金融产品，按规定手续办理贷款流程。

**四、注意事项**

1、对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签订合同时应当在合同中注明融资银行名称及账号，作为在该银行的唯一收款账号。

2、供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或不及时还款，或出现其他违反本办法规定情形的，按融资合同约定承担违约责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。