**中标公告附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 中标供应商**名称** | 浙江铭派博杰家具有限公司 |
| 中标供应商**地址** | 杭州市余杭区好运路152号2号楼 |
| 主要中标标的**名称** | 刮片条桌 |
| **规格型号** | MPBJ-GPTZ01 |
| **数量** | 560张 |
| **单价** | 550元 |
| **服务要求** | 1.饰面：采用100%三聚氰胺浸胶装饰原纸，其表面硬度要达到油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强；2.基材（台面厚度40mm）：采用E1环保绿色三聚氰胺板，2H吸水厚度膨胀率≤5%，含水率低于9%，内结合强度≥0.35MPa，密度0.60-0.90g/cm³，甲醛释放限量≤0.03mg/m³；表面耐香烧、耐干热、耐污染腐蚀、耐水蒸气均应该达到≥4级；切割准确，无崩齿，无毛刺，尺寸误差不得大于0.01mm；3.封边带：采用优质激光封边带，其中甲醛释放量≤0.03mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，封边带使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产封边条，弹性好，耐撞击，达到国标环保要求；使用优质助剂及色粉，达到长期使用不变黄；使用水性油墨印刷，纹理清晰，抗紫外线达4-5级（SGS检测）；4.胶水：使用热熔胶，品质优异，保证贴合及封边牢固，经得起寒冷及高温气候考验，胶水中有毒害物质的含量符合国家标准；5.钢架：采用壁厚1.5m冷轧钢卷板，规格60\*20mm；6.尺寸：长1200mm\*宽400mm\*高750mm； |
| **中标服务费（元）** | **3696** |
| **备注** |  |
|  |
| 中标服务费**收费标准** | 中标金额（万元） | 收费标准（费率，%） |
| 100以内 | 1.2 |
| 100-500 | 0.88 |
| **备注** |  |