**慈溪市政府采购中心集中采购项目**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**招标编号：NBCXZFCG2019035**

**项目名称：厨房设备采购项目**

**采 购 人：慈溪市妇幼保健院**

**代理机构：慈溪市政府采购中心**

**二〇一九年十月**

**目 录**

[第一部分 招标公告](#_Toc437251183) 3

[第二部分 招标需求 5](#_Toc437251183)

[第三部分 投标人须知 2](#_Toc437251185)7

[第四部分 开标、评标和定标 3](#_Toc437251186)9

[第五部分 评标办法及评分标准 4](#_Toc437251186)5

[第六部分 慈溪市政府采购合同 4](#_Toc437251187)7

[第七部分 投标文件格式 5](#_Toc437251188)1

**第一部分 招标公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律规定，慈溪市政府采购中心受慈溪市妇幼保健院委托，经政府采购管理部门批准，就厨房设备采购进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

1. **招标编号：NBCXZFCG2019035**
2. **采购组织类型:**政府集中采购
3. **采购内容、用途、数量、简要技术要求：**

**慈溪市**妇幼保健院**拟购置一批**厨房设备（含安装调试）**。有关的具体配置等**要求详见招标文件《招标货物及技术规格要求》。

1. **本项目预算金额：82**万元。
2. **合格投标人的资格要求：**

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本项目不接受联合体投标。

1. 招标文件发售/获取截止日期：**2019年10月31日上午9:30时止。**
2. 招标文件发售/获取截止时间之后获取招标文件的潜在供应商，视为未依法获取采购文件，投标时将被拒绝。
3. 招标文件发售／获取地址：<http://login.zcy.gov.cn/login>（政府采购云平台）
4. 招标文件发售／获取方式：**政府采购云平台→“政采云用户”登录→【项目采购】→【获取采购文件】。**

**未经如上流程获取招标文件的，视为未依法获取采购文件，投标时将被拒绝（重要）。**

1. 招标文件获取条件：供应商已按照《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》的规定在“浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn)”政采云平台注册登记的，成为浙江省政府采购注册供应商。如未注册的供应商，请注意注册所需时间。
2. 招标文件售价：免费。
3. 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在“浙江省政府采购网”政采云平台上，供应商应及时登录政采云平台查看和下载，未及时查看和下载的责任自负。
4. **投标截止时间：2019年10月31日上午9：30时止。**

**投标地址**：**浙江省**慈溪市公共资源交易中心二楼第五开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）

逾期递交或者未送达指定地点的投标文件不予接受。

1. **开标时间： 2019年10月31日上午9:30 时整。**
2. **开标地址：浙江省**慈溪市公共资源交易中心二楼第五开标室（慈溪市白沙路街道南二环东路1355号）
3. **投标保证金：伍仟元整（人民币）。**递交截止时间：**2019年10月31日上午9:30时前**交纳并到帐（以实际到账为准，否则以无效标处理）。投标人通过本单位的账户以银行转账的方式缴入以下账户，不收现金。

收 款 人：慈溪市公共资源交易中心政府采购保证金专户  
 开户银行：中国农业银行股份有限公司慈溪分行

帐  号：39502001040033798

1. **本次招标有关信息公告媒体：**

浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

宁波市公共资源交易网慈溪市分网（http://cixi.bidding.gov.cn/）

1. **公告期限：本公告发布之日起5个工作日。**
2. **采购人或其委托代理机构联系方式：**

采购人名称：慈溪市妇幼保健院

联系人：赵女士

联系电话：0574-63922113

采购代理机构名称：慈溪市政府采购中心

采购代理机构地点：慈溪市白沙路街道南二环东路1355号

联系人：邹女士

联系电话：0574-63037955

**第二部分 招标需求**

**根据浙财采监字[2007]2号文件规定：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。**

**一、 概 述**

1. 本技术规格书只是货物及安装的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标人有责任对该设备设计符合技术规格书要求负责。
2. 采购的货物所涉及的产品标准、规范，验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应征得招标人认可。
3. 投标方应根据招标文件所提出的技术规格、参数、数量和服务要求，综合考虑货物的适应性，选择具有最佳性能价格比的货物前来投标。希望投标方以精良的货物、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。
4. 本次招标项目采购的货物为慈溪市妇幼保健院厨房设备。投标供应商必须对招标范围内全部内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。
5. 投标人所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对招标文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

**二、招标货物及技术规格要求**

* 1. 本次招标项目为慈溪市妇幼保健院厨房设备采购，包括设备的设计、制造、供货、安装调试、验收、技术服务及售后服务等。本项目仅为一个标项。
  2. 厨房设备采购清单及有关技术要求见下一页：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 产地/参考品牌 | 型号 | 说明及要求 | 规格 | 数量 | 参考图片 |
|  | **粗加工** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油水分离器 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，箱体δ=1.2mm，配拦渣片。 | 500×300×350 | 1 | 1563168950(1) |
| 2 | 挂墙式热水器 | 腾飞 | PK-12H型 | 功率：380V/12KW，容量：80L； | 590×450×980 | 1 |  |
| 3 | 刀具砧板消毒柜 | 厂制品 | / | 1、优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm ▲2、负氧离子+光波红外线+热风循环三重消毒，上温速度快，缩短消毒时间，起到节能的效果 3、消毒温度范围最高150度，更能有效的消除了臭氧、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率达到99.9% 4、电源电压：220V。额定功率：4KW。 | 600×600×1800 | 1 | 微信图片_20190724174336 |
| 4 | 四门冷冻 | 美厨/伯爵 | RF4 | 配置：进口恩布拉科压缩机、德国EBM冷凝风机和蒸发风机、意大利Elitech温控器、电脑数字显示，所有柜体符合欧洲CE认证标准。不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，整体高密度发泡加厚保温层，底板一次性拉伸成型，无卫生死角，一体化机组，可整体拆卸，箱体使用空间大。 温度范围：-3℃～-20℃ | 1220×760×1965 | 1 |  |
| 5 | 肉丝肉片机 | 恒联 | JQR22 | 采用优质不锈钢制，肉片厚度3.5mm，生产能力500Kg/H ，220V/550KW. | 444×580×773mm | 1 | 1544505880(1) |
| 6 | 加重平板车 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，配耐磨万向脚轮。 | 900×500×900 | 1 |  |
| 7 | 电子称 | 华德 | / | 承重量：300KG | / | 1 | 1563173765(1) |
| 8 | 低搁架 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，骨架δ=1.0mm, 30×30方管，栅板δ=1.0mm. | 1200×500×200 | 2 | 1527049149(1) |
| 9 | 灭蝇灯 | 凌峰 |  | 40/4W | 650×95×310 | 1 | 灭蚊灯 |
|  | **烹饪/蒸煮间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火系统 | 环峰 | CMJS23-2-HF | 灭火剂容量：21L | / | 1 | 灭火系统 |
| 2 | 全封闭式脱排油烟罩(㎡)--厨房 | 厂制品 | / | 优质SUS-304不锈钢板，δ=1.0mm，配隔油排、防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计） | 9500×1300×2000 | 12.35 | 1544507356(1) |
| 3 | 广式双炒双尾炒灶 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，面板、侧板、后板δ=1.0mm，炉内胆δ=2mmA3铁板，炉架40×40角铁，脚φ50×1.0mm（配有可调子弹脚），炉台用厚不锈钢液压拉伸成型，配助燃风机、摇摆龙头。(配静音炉头，熄火保护） | 2200×1200×（800+400） | 2 | 03 |
| 4 | 调料平台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm； 配可调子弹脚. | 500×1200×（800+400） | 3 | 调料平台(宁式) |
| 5 | 广式双眼大锅灶 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，面板、侧板、后板δ=1.0mm，炉内胆δ=2mmA3铁板，炉架40×40角铁，脚φ50×1.0mm（配有可调子弹脚），炉台用厚不锈钢液压拉伸成型，配助燃风机、摇摆龙头。(配静音炉头，熄火保护） | 2000×1200×（800+400） | 1 | 双眼大锅灶 |
| 6 | 双眼矮汤炉 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，骨架δ1.0mm；栅板δ=1.0mm；配置不锈钢可调节子弹脚，燃气旺火型，强力炉炉芯，方钢炉栅。(配熄火保护） | 1200×700×（500+700） | 1 | u=4008112613,1837082725&fm=52&gp=0 |
| 7 | 平面雪柜 | 美厨/伯爵 | AWR18ZJK； | 进口恩布拉科压缩机、德国EBM冷凝风机和蒸发风机、意大利Elitech温控器、电脑数字显示，所有柜体符合欧洲CE认证标准。不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，整体高密度发泡加厚保温层，底板一次性拉伸成型，无卫生死角，一体化机组，可整体拆卸，箱体使用空间大。  温度范围：+10℃～-5℃ | 1800×750×800 | 1 |  |
| 8 | 双星盆台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片.  配单冷水龙头 | 1200×760×800 | 1 |  |
| 9 | 保温推车 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，箱体厚度：1.2mm，双层箱体，高温热风立体循环，电热恒温自动控制，220V/4.4KW。 | 1100×600×1000 | 2 | 保温餐车 |
| 10 | 大单星淘米水池 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片. | 900×700×(800+180) | 1 | D:\童开丰\天胜图片\009.jpg |
| 11 | 全封闭式脱排油烟罩(㎡)--厨房 | 厂制品 | / | 优质SUS-304不锈钢板，δ=1.0mm，配隔油排、防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计） | 2300×1300×500 | 3.92 | 1544507356(1) |
| 12 | 高温多用11层蒸霸 | 美厨 | ZB-11 | 不锈钢304板材，双层耐高温可视玻璃门防止烫伤，不锈钢安全门锁，抽拉式放水阀，加厚蒸盘，双重加热系统，箱体自带内压，上温快，箱内温度最高可达170°C，缩短蒸制时间，自带6个记忆时间功能键，可记录6种不同菜品。 电源电压：380V。 额定功率：13.5KW。 控制方式：电脑版。 | 770×855×1400 | 1 |  |
| 13 | 双门蒸饭车 | 美厨 | / | 本燃气节能蒸饭柜：采用了国际先进的进口电子点火器，在常规电子点火器的基础上增加了熄火自动断气保护、无需更换电池等特点，安全、可靠。 1、全SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm机体豪华美观。2、高强度门锁安全可靠。3、电子打火、熄火保护。4、清洁卫生、操作方便。5、整体发泡保温节能。6、一次成型内胆。7、节能省时。 | 1430×680×1770mm | 1 |  |
| 14 | 双层工作台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；层板1.0㎜,配置38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 1800×700×800 | 1 | 双层工作台 |
| 15 | 灭蝇灯 | 凌峰 |  | 40/4W | 650×95×310 | 1 | 灭蚊灯 |
|  | **点心间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全封闭式脱排油烟罩(㎡)--厨房 | 厂制品 | / | 优质SUS-304不锈钢板，δ=1.0mm，配隔油排、防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计） | 3100×1200×500 | 3.1 | 1544507356(1) |
| 2 | 电饼铛 | 恒联 | LB-550 | 整机采用全不锈钢材质，锅盖与板面采用304不锈钢材质；柜式结构，坚固耐牢；欧式304材质不锈钢弯管把手，上下提取轻巧灵活；环形加热管一次铸造成型锅体经久耐用，变频智能加热，节约能源；按键控温操作方便，温控器具有储存、记忆、定时功能；超温保护温度误差小，智能断电；元器件插接链接，维修方便； | 700×850×970 | 1 |  |
| 3 | 单门醒发箱 | 恒联 | FX-13A | 功率/电压：3.3KW/220V； | 740×800×2050 | 1 |  |
| 4 | 三层六盘烤箱 | 恒联 | GL-6A | 每层独立电脑版控制，上下同时加热，内置不锈钢网架，全玻璃可视窗，上翻式开门 温度范围：0-400℃ 电压：380V，15KW；重量：500KG | 1260×1460×2100 | 1 |  |
| 5 | 平面雪柜 | 美厨/伯爵 | AWR18ZJK； | 进口恩布拉科压缩机、德国EBM冷凝风机和蒸发风机、意大利Elitech温控器、电脑数字显示，所有柜体符合欧洲CE认证标准。不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，整体高密度发泡加厚保温层，底板一次性拉伸成型，无卫生死角，一体化机组，可整体拆卸，箱体使用空间大。  温度范围：+10℃～-5℃ | 1800×750×800 | 1 |  |
| 6 | 全自动揉面压面机 | 山东美厨 | MYMZD500 | 滚筒直径：138mm，滚筒宽度：480mm，压面厚度5-25mm，重量 330kg  功率/电压：3KW/380V； | 1220×760×1320 | 1 |  |
| 7 | 多功能搅拌机 | 山东美厨 | MDB30 | 自动定时和转速双显示，无极变速，掀盖停机功能，桶容积30L 重量 135kg 功率/电压：1.5KW/380V； | 665×725×1050 | 1 |  |
| 8 | 双速双动和面机 | 山东美厨 | MLS25 | 和面杆转速：208/130rpm 料桶转速：12.5/25 rpm 重量 135kg，和面量25kg次/干面。  功率/电压：2.2KW-3.3KW/380v； | 580×980×1080 | 1 |  |
| 9 | 木案面工作台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑不锈钢板。上置一层五公分木案面案板。 | 1800×800×800 | 1 | 18 |
| 10 | 面粉车 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板。面板1.0mm，配置耐磨万向脚轮. | 400×600×500 | 1 | 55 |
| 11 | 双星盆台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片.  配单冷水龙头 | 1200×760×800 | 1 |  |
| 12 | 风幕机 | 风派 | / | 高效全铜电机；滚珠轴承；120mm塑料大风轮； | 1500×182×221 | 1 | 风幕机 |
|  | **二次更衣** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感应洗手盆台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片。220V 0.5KW | 500×500×（800+180） | 1 |  |
|  | **营养厨房** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平面雪柜 | 美厨/伯爵 | AWR18ZJK； | 进口恩布拉科压缩机、德国EBM冷凝风机和蒸发风机、意大利Elitech温控器、电脑数字显示，所有柜体符合欧洲CE认证标准。不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，整体高密度发泡加厚保温层，底板一次性拉伸成型，无卫生死角，一体化机组，可整体拆卸，箱体使用空间大。温度范围：+10℃～-5℃ | 1800×750×800 | 1 |  |
| 2 | 平板货架 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，骨架δ=1.0mm, 30×30方管，栅板δ=1.0mm；配置38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 1200×500×1800 | 1 | 平版架 |
| 3 | 双层工作台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；层板1.0㎜,配置38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 1500×700×800 | 2 | 双层工作台 |
| 4 | 双星盆台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片.  配单冷水龙头 | 1500×700×（800+180） | 1 |  |
| 5 | 双头净水器 | 爱惠浦 | MC2 | 水处理量：12升/分钟  总处理量：64000升 | 双联款 | 1 | 双头净水器 |
|  | **备餐间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 售菜保温台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm ；侧板1.0mm，配有可调子弹脚，配多孔板. 电量：4KW/220V | 1800×900×800 | 1 | 售菜保温台五斗 |
| 2 | 四眼电磁炉 | 喜德力 | XDL-B300S | 1.SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2.采用平板高频率专用线盘，可均匀加热 3.采用涡流风机散热，加快散热速度 4.使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节，配有一键软启动开关，保护机器不受高压冲击 5.具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 6.额定功率，3.5kw\*4、额定电压，380V三相五线 | 750×800×（800+150） | 1 | 微信图片_四眼煲仔 |
| 3 | 售菜保温台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm ；侧板1.0mm，配有可调子弹脚，配多孔板.（配304份数盘5只） 电量：4KW/220V | 1800×900×800 | 2 | 售菜保温台五斗 |
| 4 | 暧饭、暧汤车 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm ；侧板1.0mm，配耐磨万向脚轮。 电量：2KW/220V | 600×900×800 | 2 |  |
| 5 | 留样冰箱 （风冷） | 山东美厨 | AS0.5G2 | 进口恩布拉科压缩机、德国EBM冷凝风机和蒸发风机、意大利Elitech温控器、电脑数字显示，所有柜体符合欧洲CE认证标准。不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈，自动回归门，整体高密度发泡加厚保温层，底板一次性拉伸成型，无卫生死角，一体化机组，可整体拆卸，箱体使用空间大。 温度范围：0℃～10℃ | 1220×760×1965 | 1 |  |
| 6 | 感应洗手盆台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片。220V 0.5KW | 500×500×（800+180） | 1 |  |
| 7 | 单向调理台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，脚Φ50×150×1.0㎜，配单向双移门。 | 1500×700×800 | 3 |  |
|  | **排挡** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单星盆台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片。 | 700×700×800 | 1 | D:\童开丰\天胜图片\009.jpg |
| 2 | 全封闭式脱排油烟罩(㎡)--排挡 | 厂制品 | / | 优质SUS-304不锈钢板，δ=1.0mm，配隔油排、防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计） | 2000×1200×500 | 2.1 | 1544507356(1) |
| 3 | 双炒电磁炉 | 喜德力 | XDL-DX400I | 1.SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2.全密封烤漆模块机芯，进口德国英飞凌IGBT模块，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热性好， 3.锅体采用加厚型不锈铁锅，厚度为3mm，锅具通过食品接触卫生安全检测 4.使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节，通过10万次开关磁感开关寿命测试 5.194\*84mm大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示 6.额定功率，15kw\*2、额定电压，380V三相四线 | 2000×1100×（800+400） | 1 | 微信图片_双大锅 |
| 4 | 四斗保温台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm ；侧板1.0mm，配有可调子弹脚.（配四只304斗） 电量：4KW/220V | 1500×700×800 | 1 | 售菜保温台五斗 |
| 5 | 工作台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；层板1.0㎜,配置38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 1000×700×800 | 1 | 16 |
| 6 | 四眼电磁炉 | 喜德力 | XDL-B300S | 1.SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2.采用平板高频率专用线盘，可均匀加热 3.采用涡流风机散热，加快散热速度 4.使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节，配有一键软启动开关，保护机器不受高压冲击 5.具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 6.额定功率，3.5kw\*4、额定电压，380V三相五线 | 750×800×（800+150） | 2 | 微信图片_四眼煲仔 |
| 7 | 玻璃罩 | 厂制品 | / | 6mm钢化玻璃 | 4100×400×800 | 4.1 |  |
|  | **洗消间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 特制转角污碟台、回收台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm 配双水斗,配有可调子弹脚，台面开孔。 | （3700+1400）×760×（800+180） | 5.1M | MFDD-1500 |
| 2 | 油水分离器 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，箱体δ=1.2mm，配拦渣片。 | 500×300×350 | 1 | 1563168950(1) |
| 3 | 花洒龙头 | T&S | B-0113-B型 | / | / | 1 | http://t3.baidu.com/it/u=3285817962,1442581782&fm=0&gp=2.jpg |
| 4 | 挂墙式热水器 | 腾飞 | PK-12H型 | 功率：380V/12KW，容量：80L； | 590×450×980 | 1 |  |
| 5 | 全封闭式脱排油烟罩(㎡)--洗碗机 | 厂制品 | / | 优质SUS-304不锈钢板，δ=1.0mm，配隔油排、防爆灯、集油杯。（风柜、净化器、风管另计） | 1500×1200×500 | 1.8 | 1544507356(1) |
| 6 | 洗碗机 | Electrolux | 533370 | - 洗量:3600碟(200筐)/小时  - 总功率：52KW 400V/3N/50Hz  - 喷淋耗水量:480升/小时  - 所有主配件由优质抗腐蚀 304AISI不锈钢制成  - 额外的水泵过滤网  - IPX5 水保护级别  - 简易的旋钮/按钮控制面板  - 自动开启/关闭功能可节水节能  - 配衡式提拉门带安全铰链  - 内置喷淋加热器  - 1.5KW自排主洗泵确保强力冲洗效果  - 自动温度控制及低水位保护 | 1550×800×1454 | 1 |  |
| 7 | 洁碟台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；层板1.0㎜,脚38\*1.0mm (配有可调子弹脚)；凹槽型，与洗碗机配套。 | 1200×760×（800+180） | 1 | http://t3.baidu.com/it/u=3067351515,4285537233&fm=0&gp=0.jpg |
| 8 | 可移动工作台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；脚38\*1.0mm 配有移动脚轮。 | 1500×700×800 | 1 | 16 |
| 9 | 三星盆台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片。 | 1800×700×（800+180） | 1 | 25 |
| 10 | 双层挂墙架 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，与水池拼用。 | 1800×300×400 | 1 | 133d0a6f20effd44d572f6bb86e7eb1 |
| 11 | 智能光热七层消毒柜 | 美厨 | / | 1. 采用优质不锈钢201板材 2、整体高密度发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力 ▲3、负氧离子+光波红外线+热风循环三重消毒，上温速度快，缩短消毒时间，起到节能的效果 ▲4、电脑版一键启动,5个控制温度程序分别为：60℃，80℃，100℃，120℃，150℃系统自动设定消毒时间 5、消毒温度范围最高150度，更能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角，对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率达到99.9% 6、干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部消毒检测要求. ▲7、具有2019年产品责任险（附加保险单明细）；   8、电源电压：220V。额定功率：4KW。 | 950×915×1980 | 1 |  |
| 12 | 灭蝇灯 | 凌峰 |  | 40/4W | 650×95×310 | 1 | 灭蚊灯 |
|  | **主食库/杂品库** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 低搁架 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，骨架δ=1.0mm, 30×30方管，栅板δ=1.0mm. | 1200×500×200 | 5 | 1527049149(1) |
| 2 | 四层货架 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，骨架δ=1.0mm, 30×30方管，栅板δ=1.0mm；配置38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 1200×500×1800 | 1 |  |
|  | **冷冻库** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层板架 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，骨架δ=1.0mm, 30×30方管，栅板δ=1.0mm. | 1200×500×1800 | 3 | 平版架 |
| 2 | 冷冻库 | 星星 | / | 库板10CM厚聚氨脂双面304不锈钢厚度0.6MM  库温：-12℃~-18℃。 | 2000×2000×2600 | 1 |  |
|  | **二次更衣** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 感应洗手盆台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片。220V 0.5KW | 500×500×（800+180） | 1 |  |
|  | **备餐** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单向调理台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，脚Φ50×150×1.0㎜，配单向双移门。 | 1100×800×800 | 1 |  |
| 2 | 售菜保温台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm ；侧板1.0mm，配有可调子弹脚，配多孔板.（配304份数盘4只） 电量：4KW/220V | 1500×800×800 | 2 | 售菜保温台五斗 |
| 3 | 暧饭、暧汤车 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm ；侧板1.0mm，配耐磨万向脚轮。 电量：2KW/220V | 600×800×800 | 2 |  |
| 4 | 四眼电磁炉 | 喜德力 | XDL-B300S | 1.SUS304高强度不锈钢材质，拉丝不锈钢一次成型面板，厚度1.2mm，1.0mmSUS304不锈钢底板、侧封板、围板。 2.采用平板高频率专用线盘，可均匀加热 3.采用涡流风机散热，加快散热速度 4.使用磁感≧8档360°旋转磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节，配有一键软启动开关，保护机器不受高压冲击 5.具有多项智能自动保护功能：缺相、高压、低压、浪涌、干烧及过热保护 6.额定功率，3.5kw\*4、额定电压，380V三相五线 | 750×800×（800+150） | 1 | 微信图片_四眼煲仔 |
| 5 | 工作台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；脚38\*1.0mm (配有可调子弹脚). | 1000×800×800 | 1 | 16 |
| 6 | 单星水池 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置38mm不锈钢可调节子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣片。 | 600×700×800 | 1 | S)R$UX@LCS2)J$IM76UUHX4 |
| 7 | 单向调理台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，脚Φ50×150×1.0㎜，配双向双移门。 | 1100×800×800 | 2 |  |
| 8 | 四门保洁柜 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，加强筋采用δ=1.2mm，双向双移门。 | 1200×500×1800 | 1 | 四门保洁柜 |
| 9 | 回收工作台 | 厂制品 | / | 优质发纹贴塑SUS-304不锈钢板，台面δ=1.2mm (下衬10.0密度板减噪)；层板1.0㎜,配置38mm不锈钢可调节子弹脚。 | 1800×700×800 | 1 | 双层工作台 |
|  | **排烟** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢风管(㎡) | 厂制品 | / | 优质不锈钢板制造，δ=0.8mm。  形状:矩形；接口形式:咬口。  （按实际工作量计算） | / | 150㎡ | 风管 |
| 2 | 高压风柜 | 日进 | NTSH-800 | 采用国标电机：功率足，噪音低；采用优质轴承：质量可靠，可承受恶劣环境；全方位密封：不漏风，降低噪音，提高工作效率；欧标锥套皮带轮：拆卸方便，耐腐蚀，传动平衡，提升整机寿命；叶轮：经国标G2.5动平衡检测；装配有拉手板扣：方便拆卸，维修；一体式法兰：无缝对接，超强密封。  37KW,60000m³/h。 | / | 1 | 抽气风柜 |
| 3 | 高压风柜 | 日进 | NTSH-630 | 采用国标电机：功率足，噪音低；采用优质轴承：质量可靠，可承受恶劣环境；全方位密封：不漏风，降低噪音，提高工作效率；欧标锥套皮带轮：拆卸方便，耐腐蚀，传动平衡，提升整机寿命；叶轮：经国标G2.5动平衡检测；装配有拉手板扣：方便拆卸，维修；一体式法兰：无缝对接，超强密封。  11KW,32000m³/h。 | / | 1 | 抽气风柜 |
| 4 | 风机 | 金鹰 | 5# | 风量：12000m³/h；电量：380V。 | / | 1 | QQL[Q_4)QH649)4GA$MHP9I |
| 5 | 油烟净化器 | 日进 | / | 处理风量：40000m³/h。 | / | 1 | Y:\标书资料\设备图片（新版）\油烟净化器3.jpg |
| 6 | 风柜支架 | 厂制品 | / | 5#槽钢制作，与风柜配套。 | / | 2 | / |
| 7 | 油烟净化器支架 | 厂制品 | / | 与油烟净化器配套。 | / | 1 | / |
| 8 | A3钢法兰 | 厂制品 | / | 国标，与风管配套。  （按实际工作量计算） | / | 75付 | / |
| 9 | 防火阀 | 东盛 | / | 优质镀锌板制，喷漆。熔点：150℃。 | 200×800×800 | 2 | F13B[R6XUF0HF%%XGATG31F |
| 10 | 消音器 | 厂制品 | / | 外壳为201不锈钢制，双层，内加消声棉。 | / | 2 | / |
| 11 | 减震器 | 厂制品 | / | 承重能力500KG。 | / | 8 |  |
| 12 | 数显变频器 | 正泰 | / | 和风柜配套。 | / | 2 | 504034966390274120 |

注意事项:

1、供应商可自行前往施工现场进行勘察和查阅有关资料，不另行统一安排，未进行实地勘察所造成的一切风险由投标方自行承担。

2、本项目采购方联系人：赵女士，联系电话：0574-63922113

**商务条款**

**一、付款方式**

**货物送达指定地点，验收合格后5个工作日内支付合同总额的95％，余额作为质保金在验收合格满一年后5个工作日内一次性付清**。**上述款项均通过银行转帐结算。**

**二、质量保证期：供应商提供货物的质量保证期为自验收合格之日起满2年。**

**三、售后服务基本要求**

所有产品（均含部件）须提供至少2年的质保期（若投标产品或投标人另有超过2年的质保期的规定或承诺，按其规定或承诺执行）。质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

本项目所采购货物需按相应保修时间提供7\*24维保，服务响应时间在4小时以内。

整套设备安装、验收完毕后，中标方应随时定期通过电话跟踪使用情况，及时了解存在的问题，并随时给予解决。必要时，中标方应派遣技术人员去现场解决存在的问题。中标方应定期派遣技术人员现场回访，了解设备的运行情况，听取意见和建议，解决存在的技术问题。

**四、交货、安装调试**

〈一〉交货、安装地点：采购人指定地点。

〈二〉安装完成时间：**合同签订后30天内**完成交货、安装和调试，如在规定的时间内由于中标方的原因不能完成安装和调试，中标方应承担由此给用户造成的损失。

〈三〉中标方免费提供中标设备的安装服务。

<四〉中标方应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责系统设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。

1、中标方负责设备的安装、调试。

2、调试所需专用工具设施物料由中标方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3、安装完成后，进行调试，按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行。

4、设备的拆箱、通电、调试等各项工作由中标方负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

**五、验收及标准**

〈一〉根据合同条款要求，所有检验和试验等费用都被认为包括在合同总价中。

〈二〉中标方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须更换设备，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

〈三〉投标方应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，产品验收的质量、技术标准按招标文件，并满足国家、行业最新标准。如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。

〈四〉验收结果符合合同要求。

1、在进行验收过程中发生的故障和隐患已被排除并得到采购人的认可。

2、所有合同中规定的货物和资料都已提交。

〈五〉验收在投标方完成安装及调试后进行。

**六、技术培训**

〈一〉中标方须对采购人的技术人员进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。

〈二〉中标方提供的负责培训的人员应具备同类设备三年以上的经验。

〈三〉技术培训费用应包含在投标总价中。

〈四〉技术培训至少应包括下列内容：

1、原理、构成和功能的描述。

2、常见故障的处理或排除。

3、各系统部件（设备）的检查、调整和维护。

4、对使用者关于设备基本操作技能的培训。

**七、 项目实施人员费用**

中标方应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。

# 第三部分 投标人须知

## 前 附 表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **内容与要求** |
| 1 | 采购人 | 慈溪市妇幼保健院 |
| 2 | 项目名称 | 厨房设备采购项目 |
| 3 | 招标编号 | NBCXZFCG2019035 |
| 4 | 招标内容 | 厨房设备采购项目 |
| 5 | 项目交货及安装地点 | 采购单位指定地点 |
| 6 | 供货期限  **(含安装调试)** | **合同签订后30天内** |
| 7 | 投标保证金 | 人民币伍仟元整 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1份 副本5份 |
| 9 | 投标文件提交  截止时间 | **2019年10月31日上午9:30** |
| 10 | 投标文件提交地点 | 慈溪市公共资源交易中心二楼第五开标室 |
| 11 | 开标时间  （投标截止时间） | **2019年10月31日上午9:30** |
| 12 | 开标地点 | 慈溪市公共资源交易中心二楼第五开标室 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标文件提交截止之日起90日历天。 |
| 14 | 质量保证期 | 不少于2年 |
| 15 | 履约保证金 | 政府采购合同总金额的5% |
| 16 | 评标办法及标准 | 综合评分法 |
| 17 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，**其投标将作无效标处理**。 |
| 18 | 政府采购节能  环保产品 | 投标产品若属于节能产品的，请提供有效期内节能产品认证证书；属于环境标志产品的，提供有效期内环境标志产品认证证书。（提供上述有效证书复印件并加盖单位公章） |
| 19 | 小微企业有关政策 | 1、根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业产品的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》（格式见附件）、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果截图（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章）。**(注：未同时提供以上材料的，均不给予价格扣除）**  2、根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（格式见附件）。 |
| 20 | 本次招标有关信息公告媒体 | 浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）  慈溪市公共资源交易网（http://cixi.bidding.gov.cn/）  请供应商随时关注本项目自发布采购公告后后续可能出现的修改通知，澄清说明等等，如有错过，后果自负。 |

**一、总则**

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“招标方”系指组织本项目采购的慈溪市政府采购中心。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7、“★”系指实质性要求条款。

（三）合格的投标货物或服务

应该是中国境内提供的投标货物或服务。

若投标货物或服务属于国家实行许可证制度或生产注册证制度的货物或服务，则应具备相应有效的证书。

1. 合格的投标人
2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
3. 符合本招标文件招标公告中规定的资格要求。

（五）投标委托有关说明

1、供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人／负责人，须有法定代表人／负责人出具的授权委托书（投标文件正本用原件，副本可用复印件，格式见附件），金融、保险、电信等分支机构可提供分支机构负责人授权书。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3、除单一来源外，为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（六）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标活动有关的全部费用。

## 二、招标文件的说明

（一）招标文件的组成

1、招标公告；

2、招标需求；

3、商务条款；

4、投标人须知；

5、开标及评标办法；

6、政府采购合同主要条款；

7、投标文件格式；

投标人应详细阅读招标文件的全部内容，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件各方面的要求都做出实质性响应，是投标人的风险。没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝。

1. 招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满起7个工作日内以书面形式向招标方提出。招标方如认为有必要对已经发出的招标文件进行澄清或修改，将在规定的时间内，在政府采购监管部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。**逾期提出招标方将不予受理。**

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将以“澄清公告”的形式发布在“浙江省政府采购网”政采云平台上，供应商应及时登录政采云平台查看和下载，未及时查看和下载的责任自负。

**三、投标文件**

（一）投标文件的组成

投标文件由**资格证明文件、商务技术文件、报价文件三**部分组成。

1、**资格证明文件**包括：

1. 封面；
2. 目录；
3. 投标函（格式见附件，含无重大违法记录声明）；
4. 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日采购人或由采购人委托的评标委员会核实的查询结果为准）；
5. 提供有效的营业执照复印件（加盖投标人单位公章）；
6. 法定代表人/负责人授权书（格式见附件，如供应商代表是法定代表人／负责人的，提供法定代表人／负责人身份证复印件即可），并提供投标单位近期为其缴纳社保的证明材料；
7. 提供有效的依法缴纳税收证明复印件（最近一个季度或上年度依法纳税的完税凭证或税务部门出具的证明，或者依法免费缴纳税费的证明，加盖投标人单位公章）；
8. 提供有效的依法缴纳社会保障资金证明复印件（最近一个月的缴纳社会保障资金的凭证或人社部门出具的证明，加盖投标人单位公章）；
9. 提供招标公告中符合投标人特定条件要求的有效的其他资质复印件及需要说明的资料；（如果招标公告中有投标人特定条件要求的必须提供，加盖投标人单位公章）；
10. 提供上一年度的财务报告复印件（加盖投标人单位公章）；
11. 投标人认为需要提供的其它说明和资料（如有请提供）。

2、**商务技术文件**包括：

1. 封面；
2. 目录；
3. 评分索引表（格式见附件，主要用于评标委员会对应评分内容）；
4. 投标项目明细清单（格式见附件，含货物、服务等）；
5. 技术响应表（格式见附件）；
6. 项目总体解决方案（可包含且不限于对项目总体要求的理解、项目总体架构及技术解决方案等）；
7. 投标产品为节能产品、环境标志产品的，提供有效期内节能产品认证证书、环境标志产品认证证书（如有请提供，加盖投标人单位公章）；
8. 商务响应表（格式见附件）；
9. 售后服务计划（可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）；
10. 技术培训计划（若有）；
11. 中国质量管理体系认证证书复印件（如有请提供，加盖单位公章，开标时须提供原件核对）；
12. 中国环境管理体系认证证书复印件（如有请提供，加盖单位公章，开标时须提供原件核对）；
13. 职业健康安全管理体系认证证书复印件认证证书复印件（如有请提供，加盖单位公章，开标时须提供原件核对）；
14. 全国工业产品生产许可证证书复印件（如有请提供，加盖单位公章，开标时须提供原件核对）；
15. 燃气器具安装维修资质证书复印件（如有请提供，加盖单位公章，开标时须提供原件核对）；
16. 投标人履约能力（可包含且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书）；
17. 2017年以来，单个同类项目的合同复印件（如有请提供，加盖投标人单位公章，原件在开标时提供）；
18. 投标产品的有关说明（包括图片、检验检测报告、资料、相关资质证书的提供）（格式自拟，加盖投标人单位公章）；
19. 投标人认为需要提供的其它说明和资料。

**未尽事宜请各投标人按评分标准技术部分制作(重要)。**

**3.报价文件**包括**：**

（1）封面

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）小微企业声明函、**“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”**网页**查询结果**证明资料（若有，格式见附件）；

（4）残疾人福利企业声明函（若有，格式见附件）。

（5）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**（二）投标文件的语言及计量**

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，投标文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），**否则将作无效标处理**。

**（三）投标有效期**

1、投标有效期为自投标文件提交截止之日起90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。**投标有效期不足的投标文件将作无效标处理。**

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（四）投标文件的签署和份数、包装**

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人资格证明文件**正本壹份、副本伍份**；商务技术文件**正本壹份、副本伍份；**报价文件**正本壹份、副本伍份。**

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本可为正本的复印件。招标方提倡双面打印或书写。投标文件应按A4纸规格分别竖面单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

投标人应保证投标文件正本与副本的内容一致，如果正本与副本内容不一致，以正本为准；因正本与副本内容不一致或未按照招标文件要求编制而导致的投标文件被误读或无效标等不利后果由投标人承担。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人/负责人或法定代表人/负责人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者法定代表人/负责人或法定代表人/负责人的授权委托人签名或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6、投标人应按**资格证明文件、商务技术文件、报价文件**分类分别单独密封封装。投标文件封装后，外包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（分别注明“资格证明文件”、“商务技术文件”、“报价文件”字样）、投标项目名称、招标编号、标项（如有多个标项）及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

**（五）投标报价**

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，该投标报价应与明细报价汇总相等，且**不允许出现报价优惠等字样（明细出现“0”元，视同赠送）**。

2、投标报价**应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏**，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

**（六）投标保证金和履约保证金**

1、投标人应按招标文件规定的递交截止时间前按招标方指定地点、方式交纳投标保证金并入账。

2、投标人通过本单位的账户以银行转账的方式缴入以下账户，不收现金。

收 款 人：慈溪市公共资源交易中心政府采购保证金专户  
 开户银行：中国农业银行股份有限公司慈溪分行  
 帐    号：39502001040033798

3、**未按规定提交投标保证金的投标，应视为无效**。

4、未中标人的保证金，在中标通知书发出后五个工作日内由慈溪市公共资源交易中心无息退还至未中标人的原缴款账户。

5、中标人的投标保证金，在签订合同并**交至我中心存档**后五个工作日内由慈溪市公共资源交易中心无息退还至中标人的原缴款账户。

6、慈溪市公共资源交易中心原则上在投标保证金缴入后不再开具统一收款收据，退还时也不再收取统一收款收据。投标人如果需要由慈溪市公共资源交易中心出具投标保证金收据，请在开标前向我中心提出，并到慈溪市公共资源交易中心财务组领取投标保证金收据。退还投标保证金时须携带财税部门统一监制的往来款收据（开给慈溪市公共资源交易中心，注明招标编号）和本人身份证复印件到慈溪市公共资源交易中心财务组办理投标保证金退还工作。财务组联系电话：0574-63032078

**7、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：**

（1）投标人在投标截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的；

8、中标人在签订合同前交纳给采购人**履约保证金合同总价的5%**，采购人在货物验收合格后5个工作日内无息退还。

**（七）投标文件的提交**

1、投标文件的提交：**在开标现场，于投标截止时间前半小时内接受投标文件。**招标方将不予接受在其规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

2、投标人提交的投标文件须在封装物上写明“开标时启封”字样；如投标人未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

3、投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标方提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人法定代表人/负责人或其授权代表签字并加盖公章，同时应在封装物上标明“修改（或补充）资格证明文件或商务技术投标文件或报价文件” （并注明招标编号和“开标前不得启封”字样）。

**（八）串通投标认定**

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**（九）投标无效的情形**

如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、未按规定交纳投标保证金的；

2、投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

4、投标文件未按招标文件要求份数提供的，及未按招标文件要求签署、盖章的；

5、与招标文件有重大偏离、未满足带“★”号实质性指标的投标文件；

6、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

7、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且在评标现场合理的时间内不能证明其报价合理性的；

9、投标有效期不足的；

10、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

11、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

12、投标人被视为串通投标的；

13、法律、法规规定和招标文件规定的其他无效情形；

14、不符合招标文件规定的其他实质性要求。

**（十）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价明细表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价明细表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价明细表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人/负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**四、开标、评标和定标**

**开标、评标和定标详见本招标文件第五部分内容。**

## 五、合同的授予

**1、授予合同的依据**

（1）中标通知书；

（2）招标文件、招标文件的修改及补充文件；

（3）投标文件和询标时投标人作出的澄清、说明、纠正、承诺；

（4）《中华人民共和国合同法》的规定。

**2、签署合同的要求**

（1）采购人与中标人按照中标通知书规定的时间、地点签订书面合同；

(2)签订合同的时间必须在自中标通知书收到之日起**五个工作日内**；

(3)所签订的合同内容不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改；

(4)采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议；

(5)按规定将采购合同送慈溪市政府采购中心**存档**。

**3.合同签订**

（1）采购人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同，**并送至慈溪市政府采购中心存档**。

（2） 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目各项工作，不得将中标项目转让（转包）给他人。

**六、质疑**

1、投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

2、质疑应当采用书面形式并署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人/负责人或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，**否则，招标方将不予受理。**质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、招标编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

3、招标方会在收到投标人的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复，并通知质疑投标人，但答复的内容涉及商业秘密的除外。若质疑涉及招标制度或程序，会被转交政府采购管理部门审查。招标方接收质疑的联系电话、通讯地址等详见招标公告中载明的信息。

4、质疑投标人对招标方的答复不满意或招标方未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向慈溪市公共资源交易管理办公室投诉。

**七、保密和披露**

1、投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三方外传。

2、招标方有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

3、招标方有权在认为适当时，或在任何第三者提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址、中标的有关信息以及合同条款等。

**八、特别声明**

**1、最高限价：本次公开招标设有最高限价，最高限价是82万元整，超出最高限价的视为无效标。**

**2、根据《浙江省政府采购活动现场组织管理办法》相关规定，供应商提交的报价文件应单独密封，否则如开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任。**

**3、中型、小型、微型企业投标的，应当符合以下条件：**

**（1）按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定，投标人应当符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。**

**（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。**

**如果投标人认为本企业或其他企业符合小微企业条件，但无法在“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”中找到相关信息的，请在报价文件中提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定书原件，可给予相应的价格扣除。**

**第四部分 开标、评标和定标**

**一、开标程序**

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织开标，各投标人授权代表及相关人员应参加开标会并接受核验、签到，无关人员不得进入开标现场。投标人如不派授权代表参加开标会的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。投标人法定代表人/负责人或其授权代表应当随带身份证件原件。

1、开标会由招标方主持，主持人介绍开标现场的人员情况，宣读递交投标文件的投标人名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项，组织投标人签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

2、对投标人保证金缴纳情况进行查验、核实，提请投标人代表或公证人员查验投标文件密封情况并签名确认，如投标人代表对密封情况有不同意见的，按照少数服从多数的原则，以多数投标人意见为准。

3、当众拆封、清点投标文件（包括正本、副本）数量，将其中密封的报价文件现场集中封存保管等候拆封，将拆封后的商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点，同时告知投标人代表拆封报价文件的预计时间。

4、商务和技术评审结束后，主持人宣告商务和技术评审无效投标人名称及理由，有效投标人的商务和技术得分情况，无效投标人代表可收回未拆封的报价文件并签字确认。

5、拆封投标人报价文件，宣读《报价明细表》有关内容，同时当场填写开标记录表，由投标人代表、唱标人、记录人和现场监督员在开标记录表上签字确认，不予确认的应说明理由。投标人授权代表未到现场的，或开标记录不予确认且不说明理由的，视为无异议。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6、评审结束后，主持人公布中标候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

**二、组织评标程序**

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、慈溪市政府采购中心按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

3、宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒评标委员会对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7、评标委员会组长组织评审人员独立评审。评标委员会对拟认定为投标文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助评标委员会组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求评标委员会各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对评标委员会各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

**三、评审程序**

1、评标委员会由专家和采购人代表共**5人**组成，负责评标活动。在评审专家中推选评标委员会组长。

2、评标委员会组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、评审人员对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。具体过程如下：

第一阶段：资格性审查

**采购人**依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性审查资料表如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查因素** | **审查内容** | **审查标准** |
| **1** | 具有独立承担民事责任的能力 | 营业执照（副本）复印件。 | 提供营业执照（副本）复印件。 |
| **2** | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商在《投标函》中承诺参加政府采购活动前三年内，无重大违法记录经营活动中无重大违反记录书面声明 | 《投标函》中载明：供应商提供经营活动中无重大违反记录书面声明。 |
| **3** | 投标保证金 | 保证金到账截止时间前提交足额投标保证金，以交易中心财务组提供的证明为准。 | 保证金到账截止时间前已提交足额投标保证金并到账。 |
| **4** | 诚信记录 | 投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况无不良记录。 | 开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

资格审查采用合格制，投标文件中证明材料齐全且符合上表审查内容的，同时符合国家相关规定和招标文件资格要求的，资格审查结论为合格。资格审查合格的进入评标程序，资格审查不合格的为无效的投标。

第二阶段：符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

第三阶段：技术和商务评审

按照招标文件要求、审查投标人所投货物的规格、参数、质量、数量、业绩及相关服务等，记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术和商务评审。

4、评审人员按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

6、评审人员需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认。

**四、评审原则**

1、评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评审专家因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、评审人员对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的评审人员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止评审，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

**4、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

**五、废标**

**在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

**六、定标**

1、评标委员会根据招标文件《评标办法与评分标准》规定提出中标候选人排序。

2、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，或者采购人委托评标委员会在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3、采购结果经采购人确认后，招标方将于2个工作日内在宁波政府采购网上和慈溪市公共资源交易网发布中标公告，并向中标人签发书面《中标通知书》。中标人自接到招标方的有关领取中标通知书的通知后，应在三天内到慈溪市政府采购中心领取中标通知书。中标人应在收到《中标通知书》之日起**五个工作日内**与采购人签订合同。

中标通书发出后，若中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

**第五部分 评标办法及评分标准**

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

**一、总则**

本次评标采用综合评分法，总分为100分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

**二、分值的计算**

技术、商务及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

投标人评标综合得分=价格分+(技术分+商务及其他分)

**评分标准表**

招标编号：NBCXZFCG2019035 总分：100分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **分值（分）** | **评分标准说明** |
| 1 | **投标报价** | **45** | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按照［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*价格权值\*100］的计算公式计算；  注：在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6 %的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算），详见投标人须知前附表对小微企业有关政策的相关说明。 |
| 2 | **技术指标响应性** | **36** | 完全响应技术需求中标“▲”指标的得12分；标“▲”指标每负偏离或是提供材料不符合的每条扣3分，扣完为止。（12分）  注：以厂家提供或确认的资料及厂家网站公开的信息、投标产品彩页为主进行评价。 |
| 技术需求中未标“▲”的技术指标的响应性及投标产品性能功能比较（24分），其中：  投标货物的型号、规格、款式等对招标文件的响应：0-8分；  投标货物的材质、品牌、产地等的性能：0-8分；  生产制造工艺、质量控制等比较：0-8分； |
| 3 | **技术服务、售后服务承诺** | **7** | 根据投标人技术服务、售后服务的承诺及响应、对买方的其他实际优惠和承诺等情况进行打分（包括供货时间、质保期承诺、后续技术支持和维护能力、本地化维修服务站、上门服务响应的时间、技术服务综合优势及对买方的其他实际优惠和承诺等情况）。（7分） |
| 4 | **投标人/制造商综合实力** | **5** | 具有全国工业产品生产许可证的得1分，具有燃气器具安装维修资质证书的得1分，具有中国质量管理体系认证证书的得1分，具有中国环境管理体系认证证书的得1分，具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分；开标时须提供原件核对，否则不得分。 |
| 5 | **项目实施方案** | **3** | 根据投标方提供的投标方案进行综合打分。 |
| 6 | **政府采购政策分** | **2** | 投 投标产品为节能产品的得1分；为环境标志产品的得1分。  须提供有效期内节能产品认证证书、有效期内环境标志产品认证证书（提供复印件并加盖单位公章，未提供的不得分）。 |
| 7 | **投标人2017年以来同类产品销售业绩** | **2** | 2017年以来，获得单个同类项目的合同每个得1分，最多得2分。不能提供相应的原件或有效公证件的该合同不得分。 |

**注:1、各项得分保留小数点后二位小数，第三位四舍五入。**

**2、有关证书均应在有效期内。开标时证书、报告等请携带原件，评标结束后退还。**

**第六部分 慈溪市政府采购合同**

**（本合同为合同样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定）**

**甲 方（使用方）：**

**乙 方（供应商）:**

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲乙双方根据慈溪市政府采购中心关于招标编号：NBCXZFCG2019035项目的公开招标结果，双方充分协商达成合同如下：

**第一条：项目内容及合同价格**

金额单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | | | | | |  |
| 合同总价（人民币大写）： 元整 | | | | | | |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运输、保险、安装、调试、验收、税金等一切费用。

**第二条：技术资料**

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用项目的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**第三条： 知识产权**

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**第四条：产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**第五条：转包或分包**

不允许转包，不允许分包。如乙方将项目转包或分包的，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**第六条：质保期和履约保证金**

1、质保期 年。（自项目验收合格交付使用之日起计）

2、乙方在签订本合同前须向甲方交纳履约保证金，履约保证金金额为合同总价的5%。在合同约定交货验收合格满1个月之日起5个工作日内由甲方无息退还履约保证金。

**第七条：交货安装及实施地点**

1、乙方在合同签订后 日内供货并安装调试完毕。

2、在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供质量保证书、保修卡等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、实施地点：甲方指定地点。

**第八条：货款支付**

详见招标文件。

**第九条：税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**第十条：质量保证及售后服务**

详见招标文件。

**第十一条：调试和验收**

详见招标文件。

**第十二条：货物包装**

货物的包装应按照国家或行业主管部门的技术规定执行，国家或业务行业主管部门无技术规定的，应当按照甲乙双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式，如果招标文件有约定，按照招标文件执行。

**第十三条：违约责任**

1、 甲方无正当理由拒收验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2、 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付项目的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5、解除合同应按《浙江省合同管理办法》规定执行。

**第十四条：不可抗力事件处理**

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十五条：诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**第十六条：合同生效及其它**

1、 合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2、招标文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。市政府采购中心执一份。

**第十七条：**其他需要补充的内容：无**。**

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户帐号：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日**第七部分 投标文件格式**

**投标人提交投标文件须知**

1、投标人应严格按照以下次序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标方查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、 招标方将应用投标人提交的资料判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

附件1**：** 正本或副本

项目名称

招标编号：NBCXZFCG2019035（标项）

**资**

**格**

**证**

**明**

**文**

**件**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**附件2 投标函**

致慈溪市政府采购中心：

（投标人名称） 系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人/负责人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（招标编号为NBCXZFCG2019035）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标有效期为自投标文件提交截止之日起90日历天。

**6、我方郑重声明：参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。**

**7**、**我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。**

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人全称（公章）：

法定代表人/负责人签名（或签名章）：

日 期： 年 月 日

**附件3 法定代表人/负责人授权委托书**

慈溪市政府采购中心：

我 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人/负责人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加招标编号： 项目名称： 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

本授权委托书于 年 月 日签字之日起生效，特此声明。

**（附：法定代表人/负责人身份证以及其授权代表身份证件复印件）**

授权代表姓名（签字）： 职务：

授权代表身份证号码：

投标人全称（公章）：

法定代表人/负责人签名（或签名章）：

职务：

日 期： 年 月 日

**附件4** 正本或副本

项目名称

招标编号：NBCXZFCG2019035（标项 ）

**商**

**务**

**技**

**术**

**文**

**件**

供应商全称（公章）：

地 址：

时 间：

附件5：

**评分索引表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| 对应招标文件评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人/负责人或其授权代表签字：

日 期： 年 月 日

附件6：

**投标项目明细清单**

货物类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格  型号 | 单位及  数量 | 性能及指标 | 产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：需提供所有货物清单。**在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

服务类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人/负责人或其授权代表签字：

日 期： 年 月 日

附件7：

**技 术 响 应 表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 | 投标人的说明  （请说明厂家提供的资料在投标文件中的页码） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人全称（公章）：

法定代表人/负责人或其其授权代表签字：

日 期： 年 月 日

附件8：

**项目组人员清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技  术资格 | 证书  编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合  同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人全称（公章）：

法定代表人/负责人或其其授权代表签字：

日 期： 年 月 日

附件9：

**商务响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标文件要求 | 是否  响应 | 投标人的承诺或说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人全称（公章）：

法定代表人/负责人或其其授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**附件10： 正本**

项目名称

招标编号：NBCXZFCG2019035（标项）

**报**

**价**

**文**

**件**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

**附件11：**

**投 标 报 价 明 细 表**

投标人全称（公章）：

招标编号及标项：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物类** | | | | | | | | | | |
| **货物**  **名称** | | **品牌** | **产地** | | **规格**  **型号** | **数量** | **单价**  **（元）** | **总价（元）** | **制造商情况** | |
| **是否小微企业** | **企业全称** |
| **…** | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| **服务类** | | | | | | | | | | |
| **服务内容** | | | | **服务人员数量** | | **工作量** | **单价**  **（元）** | **总价（元）** | **制造商情况** | |
| **是否小微企业** | **企业全称** |
| **…** | | | |  | |  |  |  |  |  |
| **小微企业价格合计金额大写： 小写： ￥** | | | | | | | | | | |
| **非小微企业价格合计金额大写： 小写： ￥** | | | | | | | | | | |
| **投标总价合计金额大写： 小写： ￥** | | | | | | | | | | |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。  2、报价要求：项目费用包括项目实施所需的工程费、工时费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。  **3、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。（明细出现“0”元，视同赠送）。**  **4、小微企业价格合计金额应与“制造商为小微企业”的明细报价汇总相等（如有错误修正，以修正后的明细报价为准），评标委员会按前附表“小微企业有关政策”要求对小微企业价格进行确认，并对符合要求的小微企业价格部分给予价格扣除。**  5**、**开标时，现场工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标总价合计金额。 | | | | | | | | | |

授权代表签名： 日期：

附件12：

**小微企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加 单位的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3.本单位参加\_\_\_\_\_\_项目（招标编号\_\_\_\_\_\_标项\_\_\_\_\_\_）采购活动，项目的市场价格为\_\_\_\_\_万元，本次投标价格为\_\_\_\_\_万元，其中由本单位承担工程金额为\_\_\_\_\_万元，由本单位提供服务金额为\_\_\_\_\_万元，提供本单位制造的货物金额为\_\_\_\_\_万元，或者提供其他大型企业制造的货物金额为\_\_\_\_\_万元、其他中型企业制造的货物金额为\_\_\_\_\_万元、其他小型企业制造的货物金额为\_\_\_\_\_万元、其他微型企业制造的货物金额为\_\_\_\_\_万元。原产地为中国境内货物金额为\_\_\_\_\_万元、原产地为宁波货物金额为\_\_\_\_\_万元，列入国家节能产品清单货物金额为\_\_\_\_\_万元，列入国家环境标志产品清单货物金额为\_\_\_\_\_万元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”开标前一周内页面查询结果并加盖公章

**说明：根据财库〔2011〕181号的相关规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予相应的扣除（详见投标人须知前附表），取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的，投标文件中必须同时提供《中小企业声明函》、“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖单位公章，如果提供的其他小型、微型企业制造的货物，请提供该企业列入小微企业名录的页面查询结果）。(注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除）**

附件13：

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1. **本声明是残疾人福利性单位的提供，其他不符合规定的单位禁止提供，中标、成交单位提供《残疾人福利性单位声明函》的，市政府采购中心将在发布中标、成交公告时同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**
2. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

　　（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

　　所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

**（以下附件在递交投标文件时单独提供即可，无需密封进投标文件）**

附件14：

**投标文件接收回执**

\_ （填写投标人全称） \_

你单位递交的以下项目投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于 2019年 月 日 时 分由我中心工作人员接受。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 | NBCXZFCG2019035 | 标 项 | / |
| 项目名称 |  | | |

**请仔细阅读以下内容：**

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项填“1”，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至慈溪市政府采购中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

慈溪市政府采购中心

接收人签名：

附件15：

**政府采购活动现场确认声明书**

**慈溪市政府采购中心：**

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（招标编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

（供应商代表签名）

年 月 日