**嘉善县经济和信息化局电梯采购项目（第二次）**

询价通知书（采购文件）

**项目编号：JSCG2022045(X)－1**

**项目名称：嘉善县经济和信息化局电梯采购项目（第二次）**

**采购人：嘉善县经济和信息化局**

**采购组织机构：嘉善县公共资源交易中心**

**2022年12月30日**

**目 录**

**[第一章 采购公告 3](#_Toc406402981)**

**[第二章 采购需求 7](#_Toc406402982)**

**[第三章 供应商须知](#_Toc406402986) 9**

**[第四章 评审方法 2](#_Toc406402996)5**

**[第五章 嘉善县政府采购合同（](#_Toc406402998)****[指](#_Toc406402998)****[引）](#_Toc406402998)****30**

**[第六章　相关文件格式](#_Toc406403000) 33**

**第一章 采购公告**

项目概况

（嘉善县经济和信息化局电梯采购项目（第二次））询价项目的潜在供应商应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2022年12月30日9点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)（北京时间）前递交（上传）响应文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：JSCG2022045(X)－1**

**项目名称：嘉善县经济和信息化局电梯采购项目（第二次）**

**预算金额（元）：810000**

**最高限价（元）：** 无

**采购需求：**（嘉善县经济和信息化局电梯采购项目（第二次））主要内容：客梯2台。详见采购文件第二章采购需求。

**合同履约期限：150天内完成所有货物的供货、安装、调试**

**本项目接受联合体投标：****是，**☐**否**。

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业（本项目为货物采购项目，中小企业认定方式为“货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标”）；

3.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取采购文件**

**时间：**/至2022年12月30日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点**

**提交响应文件截止时间：**2022年12月30日9点30分 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2022年12月30日9点30分

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质响应文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③采购文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件；④响应文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入响应文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取采购文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取采购文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供采购文件纸质版；⑧响应文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的响应文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份响应文件1份【地址：嘉善县魏塘街道环北西路261-263号嘉善县公共资源交易中心；收件人：陆俊余；电话：0573-84129502；快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至集中采购机构联系人邮箱(330292078@qq.com)。如供应商选择快递费到付，集中采购机构将拒签。】备份响应文件的制作、存储、密封详见采购文件第三章—“备份响应文件”；⑨响应文件的解密：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件无法按时解密，投标供应商递交了备份响应文件的，以备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：嘉善县经济和信息化局

地 址：嘉善县魏塘街道环北西路51号

传 真： /

项目联系人（询问）：王强

项目联系方式（询问）：13567310659

质疑联系人：王钢

质疑联系方式：13666771686

2.采购代理机构信息

名 称：嘉善县公共资源交易中心

地 址：嘉善县魏塘街道环北西路261-263号

传 真：0573-84129636

项目联系人（询问）：陆俊余

项目联系方式（询问）：0573-84129502

质疑联系人：任佶

质疑联系方式：0573-84601761

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：嘉善县财政局

地 址：嘉善县解放东路318号

传 真：0573-84122528

联系人 ：刘冰

监督投诉电话：0573-84122310

注：若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二章 采购需求**

**一、采购清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品类** | **数量(台)** | **技术参数** |
|
| 1 | 客梯 | 2 | 一、使用环境  1.适应性要求：  （1） 电梯工作环境温度： -4℃—40℃  （2） 电源条件  所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，除在另行条文中另有说明外。  电压：～380V，3相5线、～220V，单相；频率：50Hz ；  电压波动：±7%；接地电阻要求：≤4欧姆。  2.抗地震要求：  所有提供的设备，须适应7度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。  二、参数要求  1.载重：≥1000kg  2.运行速度：≥1.5m/s  3.停站数（站）：4层4站  4.轿厢壁：轿厢后壁蚀刻镜面不锈钢，轿厢两侧面304发纹不锈钢，无障碍电梯须左右后侧装各上下两道不锈钢扶手。  5.轿底：大理石地板。  6.轿厢顶：304发纹不锈钢，含单冷空调、灯光、通风扇、应急照明。  7.轿门：双扇中分自动门，304发纹不锈钢，高密度红外线光幕保护。  8.厅门：首层厅门蚀刻镜面不锈钢，其余厅门304发纹不锈钢。  9.门套：304发纹不锈钢大门套。  10.门厅按钮及显示：层层门厅楼层显示器与按钮装在同一发纹不锈钢面板上，每层均有楼层显示、运行方向显示。  11.通风：低噪音轴流风机通风。  12.噪声指标：轿厢≤55db，开关门≤65db，机房≤80db。  13.振动加速度：垂直≤25cm/s2，水平≤15cm/s2。  14.起制动加速度：平均≥0.5m/s2,乘客电梯最大≤1.5m/s2，提供曲线表，曲线应可调、平滑。  15.平层精度：≤±10mm。  16.称重装置类型：要求电子连续称重装置，精度±2%。 |

**二、商务条款**

|  |  |
| --- | --- |
| **▲**质保期 | 货物验收合格后3年内免费维修，5年内免费保养。 |
| 厂家授权 | 成交人如为经销商的，在签订合同时须提供厂家授权。 |
| 保证金及履约保证金 | 保证金：无；履约保证金：中标价的1%。 |
| 交货时间地点 | 150天内完成所有货物的供货、安装、调试；地点：采购人指定地点。 |
| 图纸 | 图纸详见附件。 |
| 电梯井道土建、安装要求 | 新建电梯井道土建、新建电梯井道安装、改造电梯井道土建、改造电梯井道安装等工程量清单详见第六章报价明细表。 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 质保期内：接到用户维修通知后，2小时内响应、3小时内到达指定现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，每年提供一次免费上门服务。  质保期后：供方负责设备的终身维修及零配件的及时供应。维修费先修理后付款，零配件先交货后付款。 |

**第三章 供应商须知**

**电子交易注意事项**

　政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

　1.集中采购机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

　2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，集中采购机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，集中采购机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

3.评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

4.供应商须在集中采购代理机构宣布评审结束、产生成交候选人前时刻关注，配合专家组工作，如有询标（澄清、质疑），在约定时间内（具体时间以询标函上规定的时间为准备）通过CA进行回复。未按要求回复的，视为放弃澄清。

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 🗹A货物类，单一产品或核心产品为： 电梯 。  ☐B服务类。 |
| 2 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | 标的：电梯 ，属于 工业 行业； |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 4 | **分包** | 🗹A同意将非主体、非关键性的 设备到货后安装 工作分包。 ☐B不同意分包。 |
| 5 | **响应截止前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。  ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。 ☐B要求提供。 |
| 7 | **方案讲解演示** | 🗹A不组织。  ☐B组织。  （1）在评审时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过 分钟，讲解次序以响应文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3人。讲解演示结束后按要求解答询价小组提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 9 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。响应报价明细表是报价的唯一载体**，如供应商在政府采购云平台填写的报价与响应文件报价文件中响应报价明细表不一致的，以报价文件中响应报价明细表为准。**响应文件中价格全部采用人民币报价。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。  **响应报价出现下列情形的，响应无效：**  **响应文件出现不是唯一的、有选择性报价的；**  **报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；**  **报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；**  **供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 10 | **中小企业信用融资** | 本采购项目，成交单位与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策，简称“政采贷”，具体内容可参阅政府采购贷款流程：http://hn.jxzbtb.cn/zxfw/005012/20181016/7e541bf4-ad29-4286-ace8-d12c1b2c54fc.html。 |
| 供应商成交后也可在“政采云”平台申请“政采贷”：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 11 | **备份响应文件送达地点和签收人员** | 备份响应文件送达地点：嘉善县魏塘街道环北西路261-263号嘉善县公共资源交易中心；联系人：陆俊余0573-84129502。**采购人、采购机构不强制或变相强制供应商提交备份响应文件。** |
| 12 | **特别说明** | 联合体响应的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准**。** |
| ☐联合体响应的，联合体各方均需按采购文件第四章评审标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  🗹联合体响应的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按采购文件第四章评审标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本采购文件适用于该项目的邀请、响应、响应文件开启、资格审查及信用信息查询、询价、确定成交供应商、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指采购公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指采购公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指是指响应询价邀请、参加响应竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，响应无效；**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同；

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

3.3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策；

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策；

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业；

3.3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交的，依法承担法律责任；

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品；

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4在线质疑、投诉。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**二、采购文件的构成、澄清、修改**

**5．采购文件的构成**

5.1 采购文件包括下列文件及附件：

5.1.1采购公告；

5.1.2供应商须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评审办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

**6. 采购文件的澄清、修改**

6.1已获取采购文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于响应截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对采购文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取采购文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长响应截止时间和响应文件开启时间。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

**三、响应**

**7. 采购文件的获取**

详见采购公告中获取采购文件的时间期限、地点、方式及采购文件售价。

**8.响应截至前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在供应商现场考察或者召开响应文件开启前答疑会的，潜在供应商按第三章供应商须知前附表的规定参加现场考察或者响应文件开启前答疑会。

**9.保证金**

无需缴纳保证金。

**10. 采购文件的语言**

采购文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 响应文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1营业执照；

11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函（格式见第六章）；

11.1.3中小企业声明函或监狱和戒毒企业企业证明材料或残疾人福利性单位声明函（格式见第六章）；

11.1.4其他（如果有）。

11.2**商务技术文件：**

11.2.1投标声明书（格式见第六章）；

11.2.2法定代表人授权委托书（格式见第六章）；

11.2.3诚信承诺书（格式见第六章）；

11.2.4设备详细清单（不含报价）（格式见第六章）；

11.2.5商务响应表（格式见第六章）；

11.2.6技术响应表（格式见第六章）；

11.2.7其他（如果有）。

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（格式见第六章）；

11.3.2投标报价明细表（格式见第六章）；

11.3.3其他（如果有）**。**

**响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，响应无效；**

**本项目所涉响应文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件及商务技术文件中不得出现报价，否则响应文件将被视为无效。响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

**12. 响应文件的编制**

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照采购文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或询价小组查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子响应应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.响应文件的签署、盖章**

13.1响应文件按照采购文件第六章格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的，其响应无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3采购文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 响应文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在响应截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。响应截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收；

14.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件；

14.3采购人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在响应截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的响应截止期。

**15.响应文件的无效处理**

有采购文件规定的响应无效情形之一的，响应无效。

**16.响应有效期**

16.1响应有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲**供应商的响应文件中承诺的响应有效期少于采购文件中载明的响应有效期的，响应无效。**

16.2响应文件合格投递后，自响应截止日期起，在响应有效期内有效。

16.3在原定响应有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其响应无效。

**四、响应文件开启、资格审查与信用信息查询**

**17.响应文件开启**

17.1采购机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织响应文件的开启，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开启响应文件。

　17.2响应文件开启时，电子交易平台按响应文件开启时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。

**18.资格审查**

18.1响应文件开启后，采购人或采购组织机构将对供应商的资格进行审查。

18.2采购机构依据法律法规和采购文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3供应商未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备采购文件中规定的资格要求，其响应无效。

18.4对未通过资格审查的供应商，采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格供应商不足3家的，不再评审。

**19.信用信息查询**

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商响应截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

19.3联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评审**

**20.**询价小组将根据采购文件和有关规定，履行评审工作职责，并按照评审方法及评审标准，全面衡量各供应商对采购文件的响应情况。对实质上响应采购文件的供应商，按照报价从低到高排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见采购文件第四章评审办法。**

**六、成交**

**21. 确定成交供应商**

采购人将自收到评审报告之日起2个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

**22. 成交通知与成交结果公告**

22.1自成交供应商确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向成交供应商发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行成交通知。

22.2成交结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，响应文件开启记录、未成交情况说明、成交公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**23.** 合同主要条款详见第五章拟签订的合同文本。

**24. 合同的签订**

24.1 除不可抗力等特殊情况外，原则上采购人应当在成交通知书发出之日起10个工作日内，与成交供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。

24.2成交供应商按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

24.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

24.4成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

24.5采购合同由采购人与成交供应商根据采购文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

1. **履约保证金**

25.1成交人应按照与采购人约定的履约保证金金额，向采购人交纳履约保证金，成交人可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金；否则，由此产生的一切不利后果由成交人自行承担。

25.2签订合同后，如成交人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

**八、电子交易活动的中止**

**26. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

26.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

26.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

26.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

26.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

26.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**27.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**28.验收**

28.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

28.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

28.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

28.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第四章 评审方法**

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，结合本项目的实际情况，制定本评审方法。

**一、总则**

评审工作遵循公正、公平、科学、择优的原则，择优推荐成交候选人。询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

**二、评审组织**

询价小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于询价小组成员总数的2/3。达到公开招标数额标准的项目，询价小组成员应当由5人（含）以上单数组成。

评审工作由采购单位依法组建的询价小组负责。询价小组负责审标、询标、评审等工作，并向采购人提出评审意见和评审报告。

**三、评审纪律**

1.评审是采购工作的重要环节，评审工作在询价小组内独立进行。询价小组将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有询价小组应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.询价小组不得接受或参加供应商或与其有关的单位、组织或个人的有碍公务的宴请、娱乐活动等，不得以任何形式弄虚作假。

4.评审期间，询价小组成员不得随意出入评审地点、与外界通讯、会客等。

5.在询价响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购机构人员及询价小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消询价响应资格。

6.为保证评审的公正性，在评审过程中，询价小组成员不得与供应商或与成交结果有利害关系的人进行私下接触。在评审工作结束后，凡与询价情况有接触的任何人，不得将询价情况扩散出询价小组以外。

7.询价过程中，询价小组成员对供应商的优劣情况，以及认为差异较大的情况等，应以书面意见作出真实、专业、诚恳负责的表述，不得违背客观、公正的原则。

8.评审结束后，询价小组成员应将全部资料整理上交采购人，严禁将询价过程中的任何资料带出询价现场向供应商或其他单位提供。

9.在成交结果公布前应对询价小组成员名单予以保密。

10.询价小组对各供应商的商业秘密予以保密。

11.询价小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

12.在整个询价过程中，供应商企图影响采购结果的任何活动，可能导致其询价响应失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

**四、询价程序**

1.熟悉采购文件和评审办法。

2.采购组织机构按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评审。评审程序如下：

1）开启评审场地的录音录像采集设备，并确保其正常运行。

2）核验出席评审活动现场的询价小组各成员和相关监督人员身份，并要求其分别登记、签到，按规定统一收缴、保存其通讯工具，无关人员一律拒绝其进入评审现场。

3）介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知询价小组应当回避情形；组织推选询价小组组长。

4）通报报名参加本项目采购的供应商名单及资格预审情况（如有），宣读最终提交采购响应文件的供应商名单，组织询价小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

5）根据需要简要介绍采购文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等。

6）询价小组组长组织询价小组独立评审。询价小组对拟认定为采购响应文件无效的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩。

**有下列情形之一的，响应无效：**

A.供应商不具备询价文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备询价文件中规定的资格要求）；

B.响应文件未按照询价文件要求签署、盖章的；

C.采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按询价文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

D.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

E.响应文件中承诺的响应有效期少于询价文件中载明的投标有效期的；

响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的;

F.响应报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的;

G.报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

H.供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

I.供应商提供虚假材料成交的；

J.供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

K.供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效；

L.响应文件不满足询价文件的其它实质性要求的；

M.法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，询价小组按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

7）询价小组根据询价细则，推荐成交候选人。

3.起草评审报告，所有询价小组须在评审报告上签字确认。

询价小组对有关采购文件、采购响应文件等的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的询价小组及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对采购文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对供应商而非采购人有利的解释；询价小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，可停止评审工作，重新组织采购活动。询价小组拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意评审结果。

评审报告是根据询价小组签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：

1）采购项目基本情况：采购组织机构，项目名称，项目编号，采购内容，预算执行确认书编号，采购预算金额，采购方式，发布公告时间；公告发布网站，采购响应截止时间，购买采购文件单位情况，采购响应单位情况等

2）评审小组组成；

3）评审方法和标准；

4）评审情况及说明；

5）评审结果和成交候选人排序；

6）询价小组的授标建议。

**五、询价细则**

1.评审办法：询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。

2.多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

**3.**出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

**六、错误修正**

响应文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外按照下列规定修正：

1.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.电子投标流程中，客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准。

**同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。**

**第五章 嘉善县政府采购合同（指引）**

一、通用必备条款部分

合同编号：

政府采购计划（预算）确认书编号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉善县公共资源交易中心

采购方式：

采购文件编号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照 项目采购结果签订本合同。

**第一条 合同组成**

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与响应文件（或采购响应文件）；

（3）成交或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

**第二条 合同标的与相关属性**

1、本次采购的是

。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

**第三条 合同价款**

1、本合同项下总价款为人民币（大写） ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。)

3、本项目资金来源性质为以下第 项：

（1）一般预算；（2）政府基金；（3）专户核拨的预算外资金；（4）其他财政资金；（5）其他资金。

4、本合同付款方式为以下第 项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为 ；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为甲方根据年初预算申请生成用款计划，再在支付管理系统中发起授权支付申请，财政核算（支付)中心凭确认书、合同、验收单、发票进行审核支付；

（3）其他方式。

5、本合同项下的采购资金付款进度按采购文件与响应文件（或采购响应文件）规定，未规定时按以下第 项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到 （条件）时，一次性付款；

（2）分期付款： 时支付 ； 时支付 ； 时支付 ；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

**第四条 履约保证金**

按以下第 项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于 （时间）向甲方提交履约保证金 元（不得高于本合同金额的1%）。履约保证金在 （时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金

**第五条 合同的变更和终止**

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

**第六条 合同的转让与分包**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

**第七条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向 仲裁委员申请仲裁。

**第八条 合同备案及其他**

本合同一式五份，甲乙双方、财政支付（核算）中心、县财政局、县公共资源交易中心各持一份。

二、特殊专用条款部分

**采购人（甲方公章） 供应商（乙方公章）：**

**法定代表人 法定代表人**

**或被授权人（签字）： 或被授权人（签字）：**

**电话： 电话：**

合同签订日期： 年 月 日

签约地点：

# 相关文件格式

**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【项目编号：XXXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

**中小企业声明函（货物）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （项目名称） 编号： （项目编号） 的采购活动，提供的以下货物由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大中企业的分支机构，不存在控股股东为大中企业的情形，也不存在与大中企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本项目中小企业政策所属行业为**工业**；

3.符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

4.根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**监狱和戒毒企业证明材料**

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期： 年 月 日

**联合投标协议书（若有）**

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员1名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成 XXX （联合体名称）联合体，共同参加宁波市政府采购中心（以下简称招标人）XXX（项目名称）XX标包（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、XXX（某成员单位名称）为XXX（联合体名称）牵头人。

2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目资格预审申请文件和响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与资格预审、投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，履行投标义务和成交后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：XXXX。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：XXX。

5、投标工作以及联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，联合体未通过资格审查、未成交或者成交时合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式XXX份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： （盖单位章）

成员1名称： （盖单位章）

……

年 月 日

**商务技术响应文件封面格式：**

**商务技术文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称： （公章）

供应商地址：

年 月 日

**报价文件响应封面格式：**

**报 价 文 件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称： （公章）

供应商地址：

年 月 日

**投标声明书**

致 （采购人）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方此次向贵方提供的服务名称为： 。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年 月 日

**法定代表人授权委托书**

致 （采购人）：

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）以我方的名义参加 政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）： 被授权人签字（或盖章）：

职务： 职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面） 被授权人身份证粘贴处（正反面）

供应商公章：

年 月 日

**注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。**

**诚信承诺书**

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的 政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方成交，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方成交，将严格按照采购文件要求及响应文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按采购文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、成交资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

供应商代表（签名）：

日期： 年 月 日

**商务响应表**

单位名称（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件的规定 | 响应文件的相应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：供应商的响应文件（除技术规格部分）与采购文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应采购文件的规定。**

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章： 年 月 日

**设备详细清单（不含报价）**

填表说明：详细列明所投项目主要设备清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投品牌、规格型号及具体技术指标。任何含糊不清的表述对评标结果的影响将是供应商的责任，可附具体的介绍图文资料。▲以下内容不得含有报价。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商是否属于中型企业、小型企业、微型企业 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | … |  |

注：1.请对照采购清单序列编制上表，表格行数不够可自行添加。

2.若有一项设备制造商为大型企业，则无须提供《中小企业声明函》。

被授权人签字（或盖章）： 供应商（加盖公章）：

日期： 年 月 日

**技术响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 采购文件要求要求 | 响应文件性能指标 | 偏离情况及证明材料 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：供应商应根据投标产品的性能指标、对照采购文件要求注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年 月 日

**分包意向协议**

（供应商名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（分包意向协议中中小企业合同金额应不低于40% ，其中小微企业合同金额应不低于70 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议）**

供应商名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**开标一览表**

项目编号： 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **嘉善县经济和信息化局电梯采购项目（第二次）** | | |
| **项目内容** | **数量** | **单价** | **合价** |
| **一、电梯** | **2台** |  |  |
| **二、新建电梯井道土建** | **/** | **/** |  |
| **三、新建电梯井道安装** | **/** | **/** |  |
| **四、改造电梯井道土建** | **/** | **/** |  |
| **五、改造电梯井道安装** | **/** | **/** |  |
| **总报价（小写）**  **（一 + 二 + 三 + 四 + 五）** |  | | |
| **总报价（大写）**  **（一 + 二 + 三 + 四 + 五）** | 人民币 | | |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或授权委托人（签名）： 供应商（公章）：

日期： 年 月 日

**报价明细表1(电梯)**

项目编号：

供应商名称： 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物  名称 | | 品牌 | 产地 | 规格  型号 | 数量 | 单价  （元） | 总价（元） | 制造商情况 | |
| 是否中小微企业 | 企业全称 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写：￥ | | | | | | | | | |
| 备注 | 1、此表应按项目的明细情况列项填报,在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。  2、报价要求：电梯费用包括货款、标准附件、备品备件、人员费用、专用工具、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、验收、培训、保修、税金、利润等一切费用。  3、报价中不允许出现报价优惠等字样,投标总价合计金额应与明细报价汇总相等。 | | | | | | | | |

法定代表人或委托代理人签名：

投 标 人（盖章）： 年 月 日

| **报价明细表2（新建电梯井道土建）** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
|
|
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 平整场地 | 1、工作内容:人工平整建筑场地 2、弃土、取土运距:自行考虑 | m2 | 31.66 |  |  |  |
| 2 | 挖基坑土方 | 1、挖土深度:人工挖土，深度2m内 3、其他:按照《浙江省建筑工程预算定额》2018版计算规则计算 | m3 | 67.44 |  |  |  |
| 3 | 回填方 | 1、密实度要求:基础土方分层回填夯实 2、填方材料品种:人工回填，回填土采用密实性较好的土,按施工规范控制含水量,不得采用腐性及淤泥质土回填 3、其他:运距自行考虑 | m3 | 49.95 |  |  |  |
| 4 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：余土弃置 2、运距：运距自行考虑 | m3 | 17.49 |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3、墙厚:240mm | m3 | 25.06 |  |  |  |
| 6 | 砌块墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:蒸压加气砼砌块 2、砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆 3、墙厚:240mm | m3 | 1.61 |  |  |  |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 垫层 | 1、混凝土强度等级:C15商品砼 | m3 | 2.21 |  |  |  |
| 8 | 满堂基础 | 1、混凝土强度等级:C30商品防水砼（抗渗等级P6) | m3 | 8.08 |  |  |  |
| 9 | 矩形柱 | 1、混凝土强度等级:C30商品砼 | m3 | 9.97 |  |  |  |
| 10 | 构造柱 | 1、混凝土强度等级:C25商品砼 | m3 | 1.74 |  |  |  |
| 11 | 圈梁 | 1、混凝土强度等级:C25商品砼 | m3 | 2.04 |  |  |  |
| 12 | 矩形梁 | 1、混凝土强度等级:C30商品砼 | m3 | 6.42 |  |  |  |
| 13 | 过梁 | 1、混凝土强度等级:C25商品砼 | m3 | 0.03 |  |  |  |
| 14 | 直形墙 | 1、混凝土强度等级:C30商品防水砼（抗渗等级P6) | m3 | 2.47 |  |  |  |
| 15 | 平板 | 1、混凝土强度等级:C30商品砼 | m3 | 1.39 |  |  |  |
| 16 | 扶手、压顶 | 1、混凝土强度等级:C25商品砼 | m3 | 0.36 |  |  |  |
| 17 | 散水 | 1、名称:散水 2、做法:600宽（向外坡3%）素土夯实，80厚碎石垫层，70厚C25混凝土随捣随抹 3、伸缩缝:散水与外墙勒脚交接处均设20厚聚氨酯嵌缝 4、其他:含挖填土、模板等，具体做法详见图纸 | m2 | 6.32 |  |  |  |
| 18 | 台阶 | 1、名称:台阶 2、做法:素土夯实，80厚碎石压实，80厚C25素砼随捣随抹，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥浆一道，20厚毛面花岗岩石面层，稀水泥浆擦缝 3、伸缩缝:坡道与外墙勒脚交接处均设20厚聚氨酯嵌缝 4、其他:含挖填土、模板等，具体做法详见图纸 | m2 | 6.61 |  |  |  |
| 19 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400直径6.5-22mm | t | 3.355 |  |  |  |
| 20 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:HRB400E直径14-20mm | t | 1.831 |  |  |  |
| 21 | 钢筋连接 | 1、钢筋类型、规格:直径16-20mm 2、连接方向:竖向 | 个 | 262 |  |  |  |
| 22 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.010 |  |  |  |
|  | 金属工程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 砌块墙钢丝网加固 | 内墙 1、做法:砌体与混凝土结构交接处，应在墙体抹灰层中加设耐碱玻纤维网格布，网片宽度500mm，沿界面缝两侧各延伸200mm | m2 | 33.07 |  |  |  |
| 24 | 砌块墙钢丝网加固 | 外墙 1、做法:砌体与混凝土结构交接处，应在墙体抹灰层中加设不锈钢钢丝网，网片宽度500mm，沿界面缝两侧各延伸200mm | m2 | 49.61 |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 金属窗 | 1、窗代号及洞口尺寸:80系列铝合金推拉窗(壁厚1.4mm） 2、玻璃品种、厚度:6mm厚单层钢化玻璃（质化玻璃） 3、备注:含相关五金配件，所有窗缝设橡胶密封带，详见《2010浙J7》 | m2 | 17.47 |  |  |  |
| 26 | 石材门窗套 | 1、大理石电梯门套150宽20厚，50\*5镀锌角铁支架（由施工单位出具样品，建设单位选样） | m2 | 8.58 |  |  |  |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 屋面刚性层 | 1、做法:40厚C30细石混凝土随捣随抹，内配（φ6@150双向），一道土工布（200g/m2聚酯无纺布）隔离层，20厚1:3防水砂浆找平，20厚1:3防水砂浆找平 2、备注:按平面面积计算（卷材栏板边上翻、水泥钉、聚氨酯密封胶、油膏嵌缝等部分综合考虑入报价内），具体规格及做法详图纸 | m2 | 5.41 |  |  |  |
| 28 | 屋面天沟、檐沟 | 天沟（自上而下） 1、做法:3厚东方雨虹（SBS）PMB弹性体改性沥青防水卷材一道，1.5厚PBC-328非固化橡胶沥青防水涂料，C25细石混凝土1%找坡 2、备注:含泛水、水泥钉、聚氨酯密封胶、油膏嵌缝等部分综合考虑入报价），具体规格及做法详见图纸 | m2 | 4.77 |  |  |  |
| 29 | 屋面卷材防水 | 1、3厚东方雨虹PMB弹性体（SBS）改性沥青防水卷材 | m2 | 8.84 |  |  |  |
| 30 | 屋面涂膜防水 | 1、1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料一道 | m2 | 8.84 |  |  |  |
| 31 | 屋面变形缝 | 1、屋面伸缩缝（含止水带，阻火带，岩棉，沥青麻丝嵌缝，0.7厚镀锌钢板），具体做法详图纸和《2006浙J55》2/54 | m | 2.94 |  |  |  |
| 32 | 墙面变形缝 | 1、顶棚伸缩缝（含阻火带），具体做法详图纸和《2006浙J55》2/28 | m | 11.88 |  |  |  |
| 33 | 墙面变形缝 | 1、内墙伸缩缝（缝内岩棉填实），具体做法详图纸和《2006浙J55》1/28 | m | 21.00 |  |  |  |
| 34 | 墙面变形缝 | 1、外墙伸缩缝（缝内岩棉填实，具体做法详图纸和《2006浙J55》1/38 | m | 21.00 |  |  |  |
| 35 | 楼（地）面变形缝 | 1、楼地面伸缩缝，具体做法详图纸和《2006浙J55》1/8 | m | 16.42 |  |  |  |
|  | 保温、隔热、防腐工程 |  |  | 0 |  |  |  |
| 36 | 保温隔热屋面 | 1、40厚挤塑聚苯板（燃烧性能B1级） | m2 | 7.70 |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 块料楼地面 | 地面 1、面层厚度、混凝土强度等级:20厚毛面花岗岩石面层，稀水泥浆擦缝，20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥浆一道 2、垫层:100厚C25混凝土垫层，80厚碎石压实，素土夯实（分层厚度均小于300mm，压实系数0.94） | m2 | 14.59 |  |  |  |
| 38 | 块料楼地面 | 楼面 1、面层厚度、混凝土强度等级:防滑地砖（800\*800），纯水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆结合层 | m2 | 13.79 |  |  |  |
| 39 | 块料踢脚线 | 1、12厚1:3水泥砂浆底（扫毛） 2、8厚1:0.2:2（水泥：石膏：砂）混合砂浆结合层 3、150高踢脚线（材料同地砖） | m2 | 0.67 |  |  |  |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 墙面一般抹灰 | 1、抹灰厚度、砂浆配合比:5厚聚合物抗裂砂浆，15厚聚合物防水砂浆，界面剂一道满铺 2、部位:外墙 | m2 | 135.37 |  |  |  |
| 41 | 墙面一般抹灰 | 电梯内墙 1、抹灰厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 117.62 |  |  |  |
| 42 | 墙面一般抹灰 | 1、基层:6厚1:2水泥砂浆光面，14厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 36.83 |  |  |  |
| 43 | 墙面装饰板 | 内墙 1、面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板饰面 2、备注:含收口、压条、密缝 | m2 | 36.83 |  |  |  |
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:外墙 2、腻子种类:弹性底涂，柔性腻子满刮 3、涂料品种、喷刷遍数:真石漆（由施工单位出具颜色样品，建设单位选样） | m2 | 135.37 |  |  |  |
| 45 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:外墙柱面 2、腻子种类:柔性腻子满刮 3、涂料品种、喷刷遍数:外墙防水涂料（由施工单位出具颜色样品，建设单位选样） | m2 | 66.78 |  |  |  |
| 46 | 墙面喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:内墙柱面 2、腻子种类:柔性腻子满刮 3、涂料品种、喷刷遍数:白色内墙涂料一底两涂 | m2 | 3.89 |  |  |  |
| 47 | 天棚喷刷涂料 | 1、喷刷涂料部位:天棚 2、腻子种类:柔性腻子满刮 3、涂料品种、喷刷遍数:白色内墙涂料一底两涂 | m2 | 18.10 |  |  |  |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、栏杆选用图集《15J403-1》 B17型栏板，高度900，材质为不锈钢，具体做法详见图纸 | m | 35.06 |  |  |  |
| 49 | 化粪池、检查井 | 1、3#砖砌化粪池：选用图集03S702，采用重型铸铁井盖(每座两套井盖) 2、备注：挖、填土方，制作、安装拆除模板，进出管，调制砂浆，抹灰，砼预制构件安装，钢筋制作、安装 | 座 | 1 |  |  |  |
| 50 | 化粪池、检查井 | 1、名称：400\*400检查井 2、垫层：150厚C25混凝土井基 3、材料品种、规格：240厚Mu10混凝土实心砖240×115×53mm 4、砂浆强度等级：M10水泥砂浆 5、抹灰：20厚M10水泥砂浆双面抹灰 6、深度：1m以内 8、井盖：400\*400重型铸铁井盖 9、井内防护：防坠网，做法要求详见图纸 10、备注：含挖填土、模板，具体做法详见图集20S515 | 座 | 3 |  |  |  |
| 51 | 沉降观测点 | 1、沉降观测点 | 个 | 4 |  |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 拆除 | 1、工作内容：原有砖砌体、瓷砖、推拉窗、旧化粪池拆除等拆除，拆除垃圾清理外运，因施工原因导致破损部分按原样修复，不得破坏原建筑承台，投标包干，结算不作调整 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 暂列金额 | 暂列金额15000元 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 合计 | | | | | |  |  |

注：本表中所填入的“全费用单价”均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金、各项措施费用、建筑工程保险（含人身意外伤害险、建筑工程一切险及第三者责任险等）以及风险费用。

| **报价明细表3（新建电梯井道安装)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电箱2F1-DAP 2、型 号：PXT-K-R（改） 含浪涌 配置详见设计 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、安装方式：壁挂安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 照明开关 | 1.名 称：密闭型单控单联开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 4 |  |  |  |
| 3 | 照明开关 | 1.名 称：一位双控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 插座 | 1.名 称：井道防水插座 2.规 格：A86Z223FA-10N | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YJV-5\*16 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内 5.电压等级(KV)：1kV | m | 120.60 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头制作、安装 25mm2三芯及以上 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 71.90 |  |  |  |
| 8 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN65 4.配置形式：埋地敷设 | m | 100.00 |  |  |  |
| 9 | 桥架 | 1.名 称：桥架 2.型 号：槽式 3.规 格：200\*100 4.材 质：热镀锌钢制 5.类 型：含接地 | m | 14.70 |  |  |  |
| 10 | 防火堵洞 | 1、名 称：桥架穿越楼层防火封堵 | 处 | 3 |  |  |  |
| 11 | 铁构件 | 1、名 称：桥架支撑架 2、材 质：型钢 | kg | 15.00 |  |  |  |
| 12 | 金属结构刷油 | 1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：除锈后刷樟丹二道，调和漆二道 3、结构类型：管道支吊架 | kg | 15.00 |  |  |  |
| 13 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：ZN-BV2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 212.50 |  |  |  |
| 14 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：ZN-BVR2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 54.00 |  |  |  |
| 15 | 接线盒 | 1.名 称：灯头盒 2.材 质：详见图纸 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 9 |  |  |  |
| 16 | 接线盒 | 1.名 称：开关、插座盒 2.材 质：详见图纸 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 7 |  |  |  |
| 17 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：详见图纸 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 18 | 普通灯具 | 1.灯具名称：带安全罩LED壁灯 2.灯具规格：24V 20W | 套 | 5 |  |  |  |
| 19 | 普通灯具 | 1.灯具名称：吸顶灯 2.灯具规格：250V 12W LED灯 | 套 | 4 |  |  |  |
| 20 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：25\*4 4.安装部位：户内 5.安装形式：暗敷 | m | 3.00 |  |  |  |
| 21 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：40\*4 4.安装部位：户内 5.安装形式：暗敷 | m | 2.29 |  |  |  |
| 22 | 接地极 | 1.名 称：接地极 2.材质：镀锌角钢50\*50 L=2.5m | 根 | 3 |  |  |  |
| 23 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：40\*4 4.安装部位：户外 5.安装形式：埋地敷设 | m | 18.81 |  |  |  |
| 24 | 避雷引下线 | 1.名 称：防雷引下线 2.规 格：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16及以上主筋通长焊接作为引下线 | m | 67.20 |  |  |  |
| 25 | 均压环 | 1.名 称：接地网 2.材 质：利用建筑物基础底梁的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的环形基础接地网。 | m | 11.40 |  |  |  |
| 26 | 避雷网 | 1.名 称：避雷网 2.材 质：镀锌圆钢φ12接闪带，镀锌扁钢-25\*4避雷带支架 | m | 14.34 |  |  |  |
| 27 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：总等电位端子箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 2.电压等级(kV)：1kV | 系统 | 1 |  |  |  |
| 29 | 接地装置 | 1.名 称：接地装置调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 30 | 管沟土方 | 1.土壤类别：自行考虑 2.管径：DN100及以内 3.挖沟深度：1米以内 4.回填要求：就地回填、夯实 | m3 | 35.00 |  |  |  |
| 31 | 绿化恢复 | 1.名称：绿化恢复，种植品种及密度同原有 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 水泥混凝土 | 1.名称：原有路面拆除及恢复（含结构层），材质、厚度及结构层同现状路面，报价含垃圾外运、养护、刻槽、模板等费用 | m2 | 50.00 |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |

注：本表中所填入的“全费用单价”均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金、各项措施费用、建筑工程保险（含人身意外伤害险、建筑工程一切险及第三者责任险等）以及风险费用。

| **报价明细表4（改造电梯井道土建)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挖基坑土方 | 1、挖土深度:人工挖土，深度2m内 3、其他:按照《浙江省建筑工程预算定额》2018版计算规则计算 | m3 | 6.62 |  |  |  |
| 2 | 回填方 | 1、密实度要求:基础土方分层回填夯实 2、填方材料品种:人工回填，回填土采用密实性较好的土,按施工规范控制含水量,不得采用腐性及淤泥质土回填 3、其他:运距自行考虑 | m3 | 6.62 |  |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级:非黏土烧结保温砖 2、砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 3、墙厚:100mm | m3 | 0.34 |  |  |  |
|  | 金属工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌块墙钢丝网加固 | 内墙 1、做法:砌体与混凝土结构交接处，应在墙体抹灰层中加设耐碱玻纤维网格布，网片宽度500mm，沿界面缝两侧各延伸200mm | m2 | 37.70 |  |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 石材门窗套 | 1、大理石电梯门套150宽（由施工单位出具样品，建设单位选样） | m2 | 9.90 |  |  |  |
|  | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、2厚高分子防水涂料两道 | m2 | 34.78 |  |  |  |
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 墙面一般抹灰 | 电梯内墙 1、抹灰厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 117.62 |  |  |  |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 1、基层:6厚1:2水泥砂浆光面，14厚1:3水泥砂浆分层抹平 | m2 | 46.67 |  |  |  |
| 9 | 墙面装饰板 | 内墙 1、面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板饰面 2、备注:含收口、压条、密缝 | m2 | 46.67 |  |  |  |
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 块料踢脚线 | 1、12厚1:3水泥砂浆底（扫毛） 2、8厚1:0.2:2（水泥：石膏：砂）混合砂浆结合层 3、150高地砖踢脚线（材料同地砖） | m2 | 1.35 |  |  |  |
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1、混凝土楼板采用静力切割，切割前做好安全防护措施，因施工原因导致破损部分按原样修复，投标包干，结算不作调整 2、建筑垃圾外运 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |

注：本表中所填入的“全费用单价”均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金、各项措施费用、建筑工程保险（含人身意外伤害险、建筑工程一切险及第三者责任险等）以及风险费用。

| **报价明细表5（改造电梯井道安装)** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 全费用单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1F5-DAP 2、型 号：PXT-K-R（改） 含浪涌 配置详见设计 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、安装方式：壁挂安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 照明开关 | 1.名 称：单控单联开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 照明开关 | 1.名 称：一位双控开关 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 插座 | 1.名 称：带接地极单相二、三极插座 2.规 格：250V 10A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 插座 | 1.名 称：带接地极三极插座 2.规 格：250V 16A 3.安装方式：详见图纸 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 插座 | 1.名 称：井道防水插座 2.规 格：A86Z223FA-10N | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：YJV-5\*16 3.材 质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内 5.电压等级(KV)：1kV | m | 60.00 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆头 | 1.名 称：电力电缆头制作、安装 25mm2三芯及以上 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC20 3.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 23.20 |  |  |  |
| 10 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN20 4.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 42.30 |  |  |  |
| 11 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65 4.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 50.00 |  |  |  |
| 12 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：DN65 4.配置形式：根据现场综合考虑 含开管线槽、补槽、吊支架 | m | 4.00 |  |  |  |
| 13 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：BV2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 52.40 |  |  |  |
| 14 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：BVR2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 26.20 |  |  |  |
| 15 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：ZN-BV2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 142.75 |  |  |  |
| 16 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.规 格：ZN-BVR2.5 3.配线部位：管内穿线 | m | 22.15 |  |  |  |
| 17 | 接线盒 | 1.名 称：灯头盒 2.材 质：详见图纸 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 6 |  |  |  |
| 18 | 接线盒 | 1.名 称：开关、插座盒 2.材 质：详见图纸 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 7 |  |  |  |
| 19 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 2.材 质：详见图纸 3.规 格：86型 4.安装形式：暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 20 | 普通灯具 | 1.灯具名称：带安全罩LED壁灯 2.灯具规格：24V 20W | 套 | 5 |  |  |  |
| 21 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：带罩灯具单管直管LED灯 2.规 格：250V 22W LED灯 3.安装形式：吸顶 | 套 | 1 |  |  |  |
| 22 | 接地母线 | 1.名 称：接地母线 2.材质：镀锌扁钢 3.规 格：40\*4 4.安装部位：户内 5.安装形式：明敷 | m | 18.75 |  |  |  |
| 23 | 等电位端子箱、 测试板 | 1.名 称：局部等电位端子箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 2.电压等级(kV)：1kV | 系统 | 1 |  |  |  |
| 25 | 接地装置 | 1.名 称：接地装置调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 给排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：雨水 3.材质、规格：UPVC110 4.连接形式：粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详见图纸 6.其他：含雨水管件、雨水斗等 | m | 20.10 |  |  |  |
| 27 | 套管 | 1.名称、类型：穿墙套管 2.材 质：钢制 3.规 格：DN100 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1 |  |  |  |
| 28 | 套管 | 1.名称、类型：楼层防水套管 2.材 质：钢制 3.规 格：DN100 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 4 |  |  |  |
| 29 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管 2.材 质：钢制 3.规 格：DN100 4.填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 管道接入 | 雨水立管接入雨水管网，报价含挖填土、原井开洞、修补等费用。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |

注：本表中所填入的“全费用单价”均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、税金、各项措施费用、建筑工程保险（含人身意外伤害险、建筑工程一切险及第三者责任险等）以及风险费用。