**诸暨市残疾人联合会无障碍设施**

**采购项目招标文件**

**（电子招投标）**

（编号：诸政采2023-02-01）

诸暨市残疾人联合会

诸暨市公共资源交易中心

二〇二三年二月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

诸暨市残疾人联合会无障碍设施采购项目的潜在投标人应在浙江政府采购网“政府采购云平台”[获取（下载）招标文件，并于2023年3月1日9点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**诸政采2023-02-01

**项目名称：**诸暨市残疾人联合会无障碍设施采购项目

**预算金额：**1165万元

**最高限价：**1165万元

**采购需求：**详见“第三部分 采购需求”。

**本项目接受联合体投标：**☐**是，** 🗹**否**。

**二、申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无；

🗹专门面向中小企业。

4.本项目的特定资格要求：无。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2023年3月1日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）。招标文件发布截止时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，允许获取。

**地点（网址）：**浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

**方式：**本项目招标文件采用网上下载方式发布，不提供招标文件纸质版。符合投标人资格条件的供应商请在上述网站采购公告栏目中获取招标文件。本项目无须报名，直接在政府采购云平台上参与电子投标。

**售价：**0 元。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间及开标时间：**投标人应于2023年3月1日9时30分（北京时间）前按照电子投标要求将电子加密标书上传到政府采购云平台，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

**开标地点：**政府采购云平台（www.zcygov.cn）。所有投标人均须准时在“政府采购云平台”在线参加。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等，详见招标文件的第二部分投标人须知-总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政府采购云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④对未按上述方式获取招标文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外；⑤投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑥不提供招标文件纸质版；⑦投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前递交备份投标文件1份。**备份投标文件的制作、递交详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；** ⑧投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑨具体操作指南：详见政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：诸暨市残疾人联合会

地 址：诸暨市环城东路978号

项目联系人（询问）：陈伟龙 项目联系方式（询问）：13758512633

质疑联系人：石钰贻 质疑联系方式：13857598270

2.采购代理机构信息

名 称：诸暨市公共资源交易中心

地 址：诸暨市暨东路58号6楼北602办公室

项目联系人（询问）：杨工

项目联系方式（询问）：0575-89006366 传 真：0575-87221107

质疑联系人：王小林

质疑联系方式：0575-87253016 传 真：0575-87221107

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：诸暨市财政局政府采购监管科

地 址：诸暨市人民中路356号

传 真：0575-87023633

联系人 ：吕康玮

监督投诉电话：0575-87111685 电子邮箱：962305234@qq.com

4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **评标办法** | 本项目采用综合评分法 |
| 2 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。  开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。  招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**   1. 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 2. 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理; 4. 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 3 | **分包** | ☐ A同意分包。  🗹 B不同意分包。 |
| 4 | **投标人应当提供的资格文件** | 1. 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业声明函； 3. 联合体协议（如需）；   **投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。** |
| 5 | **投标人应当提供的商务技术文件** | 1. 投标函； 2. 授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明； 3. 符合性审查资料； 4. 评标标准相应的商务技术资料（如需）； 5. 商务技术偏离表； 6. 政府采购供应商廉洁自律承诺书。   **投标文件项目不齐全或内容虚假的，将视为无效投标。** |
| 6 | **投标人应当提供的报价文件** | 1. 开标一览表（报价表）。   **投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，将视为无效投标。** |
| 7 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。  ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 8 | **样品提供** | 🗹A不要求提供。  ☐B要求提供。 |
| 9 | **方案讲解演示** |  A不组织。  ☐B组织。 |
| 10 | **保证金收取** | 本项目不收取投标保证金。  签订合同时，中标供应商须向采购人缴纳中标价1%的履约保证金。 |
| 11 | **采购进口产品** | 除招标文件中（采购需求）有特别说明，一般不允许采购进口产品。如果招标文件允许采购进口产品（详见采购需求），优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 12 | **项目属性与核心产品** | A货物类，单一产品或核心产品为：/ 。  ☐B服务类。 |
| 13 | **中小企业划分标准所属行业** | 属于工业行业。供应商在出具《中小企业声明函》前，可通过工业和信息化部官网公共服务平台“中小企业规模类型自测小程序”自测企业规模类型。自测时企业所属行业请选择 工业行业。 |
| 14 | **中小企业信用**  **融资** | 供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 15 | **备份投标文件送达地点** | **诸暨市公共资源交易中心邮箱（[zjztb001@aliyun.com](mailto:zjztb001@aliyun.com)）。**  **注：本邮箱仅接受备份投标文件，其余文件不予受理。** |
| 16 | **特别说明** | **……** |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “★” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**★采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符或未按照要求提供的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3.8采购人严格贯彻落实《保障中小企业款项支付条例》、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》，按规定向中小企业支付款项。

3.3.9中小企业信用融资：供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

**4.2.2.4针对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，应向采购人提出；对采购文件中其他内容、采购过程、采购结果提出的质疑，应向采购代理机构提出。**

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见《质疑函范本》（附件2）。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3质疑供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.4鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表；质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**二、招标文件的构成、澄清、补充、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、补充、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清、补充、修改的，将以网上发布补充（更正）公告的形式通知所有潜在投标人，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清、补充、修改的内容为招标文件的组成部分。

6.3当招标文件与澄清、补充、修改就同一内容表述不一致的以最后发出的文件或公告为准。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

**11.1资格文件：**

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如需）；

11.1.3本项目的特定资格要求（如需）。

**11.2 商务技术文件：**

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料（如需）；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

**11.3报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）。

**11.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

12.4投标人应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需时间，如未在“政府采购云平台”系统内完成相关流程，而引起的投标或响应无效的责任自负。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**★投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前向诸暨市公共资源交易中心邮箱（zjztb001@aliyun.com）递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成。

15.3采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

**15.4投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

15.5投标文件如有补充、修改，备份投标文件应同步调整并再次提交，采购代理机构以最新备份投标文件为准。

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分第4.2项规定的情形之一的，投标无效。

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。★**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示在招标文件规定时间内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，经投标人同意后以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19.资格审查**

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20.信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素进行评审。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定标**

**22. 确定中标供应商**

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商，并将结果确认书面提交给采购代理机构。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。

23.2公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3采购人对合同内容负责。合同金额200万元及以上的必须由法律顾问根据《政府采购法》、《民法典》等对合同条款进行审查，出具法律意见书后方可签订合同。对于合同金额200万元以下的项目，采购单位自行组织审查合同条款。

25.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将上报政府采购监管部门予以处理。

25.5中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人应当重新开展政府采购活动。

25.6采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容签订并公告。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。**采购人不得拒收履约保函。**

供应商可登录政府采购云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供。政府采购云平台金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**27. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

**28.**出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，报告政府采购监管部门并组织重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收，相关费用原则上由采购人支付（采购需求另行规定的除外）。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

#### 一、技术条款

具体技术规格及要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(元) | 技术参数 |
| 1 | 轮椅助行类 | 普通轮椅 | 辆 | 1 | 577 | 车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理后具有不褪色、防锈能力强、安全性能高、坚固耐用等特点。座垫/靠垫：采用人造皮革车缝成型，防水易清洁、质地柔软、平整美观、内置中间夹层高达600d的帆布,抗拉强度高。塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，轮椅总长100cm，轮椅总宽65cm，轮椅最高85cm，载重100kg。前轮：8英寸，后轮：24英寸。 |
| 2 | 普通铝合金轮椅 | 辆 | 1 | 850 | 1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成，表面经氧化处理后不仅轻便美观、还具有不褪色、防锈能力强等特点。安全性能高，坚固耐用。2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。3、座垫/靠垫：采用阻燃阻燃牛津尼龙布料做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整，配独立海绵软垫。4、采用固定扶手架。可活动拆脚、拆装操作简易，脚踏板采用金属脚踏板，高度可调。轮椅总长100cm，轮椅总宽65cm，轮椅最高86cm，载重100kg。 |
| 3 | 高靠背轮椅 | 辆 | 1 | 745 | 采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2×1.2，人革发泡座背垫，人革扶手，高强度塑料脚踏板。表面电镀处理，椅背宽45cm,前轮到坐垫高50cm，坐宽40cm，靠背高76cm，扶手到坐垫高23cm，轮椅总宽118cm，轮椅总长65cm，轮椅总高125cm，折叠后宽度30cm，载重100kg,固定手，骨科脚，高靠背可调，附防倾装置，充气轮胎，8寸豪华前轮，24寸后轮，带坐厕桶，可配餐桌板。 |
| 4 | 带坐便轮椅 | 辆 | 1 | 980 | 采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2×1.2，人革软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：45cm,从地面到坐垫的高度：50cm，坐垫长度：40cm，靠背高度42cm，扶手到坐垫高28cm，轮椅总宽66cm，轮椅总长104cm，轮椅总高91cm，折叠后宽度29cm，载重100kg,8寸PVC前轮，24寸充气后轮，可拆手，活动脚，可配餐桌板。 |
| 5 | 普通硬坐轮椅 | 辆 | 1 | 780 | 采用高强钢焊接而成，经二度磷化后静电喷涂抗老化，防锈能力强。靠背按人体腰部生理弯曲度来设计。耐磨牛津布加帆布坐靠垫，使用舒适。耐磨8寸PVC万向前轮，24寸实心橡胶后轮，减震性能卓越。折叠式车型方便携带出行。 |
| 6 | 儿童脑瘫轮椅 | 辆 | 1 | 3600 | 车架选用航钛高强度特种铝型材焊接而成，具有高强度，重量轻的特性，表面经氧化处理后具有不掉色，抗老化，不生锈的功能　座靠垫采用阻燃加厚海棉网格布料，并且内装13cm的三合板加固，前置耐磨6寸ＰＵ万向前轮，后置16寸ＰＵ后轮，具有耐磨免充气且减震性能卓越的特性　包装尺寸:86cm\*35cm\*100cm 座宽:36cm 背高:40cm 座深:36cm 全长:100cm 全宽:55cm 全高:92cm 净重:23KG 载重:75KG。 |
| 7 | 儿童轮椅 | 辆 | 1 | 900 | 轮椅总长100\*总宽51\*总高89cm，座宽：35cm. 座深：36cm.净重：14kg，载重：75kg。6英寸（15cm）PVC前轮，22英寸（55cm）优质PU后轮。铝合金氧化车架。扶手架可后翻转，可以调节扶手高低。座垫/靠垫：采用阻燃黑牛布料车缝成型，质地柔软透气防滑，内置中间夹层高达600d的帆布。采用肘节式刹车装置。可折叠式车型方便携带出行。 |
| 8 | 多功能床式轮椅 | 辆 | 1 | 1280 | 新工艺环保Q银车架、工字、黑塑料手轮。前轮子8”黑色PVC胎，后轮为24”PU黑胎。 黑塑料护板、铝合金脚踏板。黑色PVC、靠背不带加强带、厕板带底盖 |
| 9 | 活扶手轮椅 | 辆 | 1 | 661 | 1、车架选用高强度铝合金材料焊接而成，表面经烤漆闪银工艺处理后不仅轻便美观、还具有不褪色防锈能力强。安全性能高，坚固耐用。 2、靠背架：角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。 3、座垫/靠垫：采用阻燃牛津尼龙布料加麻布透气网垫做成，质地柔软、透气防滑，平整美观. 座面平整。PU扶手垫。把手带连刹功能。 4、轮椅背可折叠；脚可拆卸，扶手可后翻。减少收纳空间方便出行和储存。脚踏板高低可调节。 5、前轮：8英寸（20cm）实心橡胶轮胎，配高强度塑料奔驰三叉轮毂,前轮配置高强度铝合金前叉，坚固耐用，实心轮耐磨。 6、后轮：24英寸（60cm）PU后轮，减震功能卓越，配手轮装置。轮椅总长100cm，轮椅总宽65cm，轮椅最高87cm，载重100kg。 |
| 10 | 手摇三轮车 | 辆 | 1 | 1800 | 车高125厘米，长170厘米，车宽75厘米，靠背宽45厘米，离地高度15厘米，制动：前轮，前轮24寸，后轮24寸，净重40/43公斤 毛重：43/46公斤，最大承重120公斤，喷涂车架，人造革靠背。 |
| 11 | 移动多功能椅 | 张 | 1 | 1500 | 抗菌尼龙无障碍扶手为彩色尼龙和不锈钢管复合而成，产品主要特点是：使用环保标准，抗老化，耐腐蚀，耐火，抗菌性强的尼龙材料，其直径为35毫米，内衬不锈钢管直径28毫米复合而成。 产品表面：0.5毫米厚的防滑浮点式设计，用于老人防滑，更安全。配置防滑橡胶头，使用更安全。 适应性：广泛应用于家庭无障碍改造中沐浴间等残疾人洗澡的位置。 |
| 12 | 助行器 | 个 | 1 | 420 | 高度调节范围：78-96cm，高强度Ф25×1.2铝合金管，表面光亮阳极氧化，可折叠，EVA塑料防滑手握，高度可调，防滑橡胶脚垫。 |
| 13 | 助行器（带凳） | 个 | 1 | 600 | 规格：60\*35\*93cm，方便患者行走累了，可以当凳子使用。 |
| 14 | 后拉助行器 | 个 | 1 | 600 | 铝合金氧化主架:不仅轻便美观、还具有不退色、不生锈的特性。 主架四脚配有伸缩管，可调节7个档位高度。可供用户随意调节适用高度，更适合成长期的儿童。 前配置：2个4"小轮,后配：2个4"万向轮,行驶灵活。 PVC手柄套：易清洁、防滑,且使用寿命长。 可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置,节省运输成本。 |
| 15 | 移位机(电动） | 台 | 1 | 6500 | 尺寸：59\*70\*118cm总高。吹塑工艺靠背，2mm厚钢管，表面烤漆工艺处理，易清洁，耐腐蚀，承重强，不生锈，安全可靠。200KG轻松升降。静音万向轮灵活脚刹，180度展开灵活方便。须有人照料方可使用。 |
| 16 | 移位机(手动） | 台 | 1 | 3600 | 手动单摇移位，环保PP塑料靠背，舒适坐垫，带便盆。内带传动轴承，高度自由升降调节，180度后开合功能，前后轮脚刹，配万向轮，承重200斤。 |
| 17 | 辅助器具类 | 护理床（双摇） | 张 | 1 | 1604 | 外形尺寸：2080\*900\*500毫米；便孔开口尺寸：（长X宽）300x170毫米；金属材料，双摇三折，带便孔，床垫，可移动餐桌板，ABS床头。带4个125mm的静音轮。到六厘米床垫（2厘米海绵四厘米棕）；起背角度0-80度，起腿角度0-45度，床腿为50\*50mm的方管焊接而成。 |
| 18 | 护理床（五摇） | 张 | 1 | 2500 | 整床尺寸：2020\*960\*500mm，起背0-80度，起腿0-40度，落腿，左右翻身，便孔，带床垫，输液架，餐桌，洗头盆，便盆，脚轮。 |
| 19 | 电动普通护理床 | 张 | 1 | 4800 | 外形尺寸：2080\*900\*500mm，5.金属材料，双摇三折，带便孔，床垫，可移动餐桌板，ABS床头。带4个125mm的静音轮。到六厘米床垫（2厘米海绵四厘米棕）；起背角度0-80度，起腿角度0-45度，床腿为50\*50mm的方管焊接而成，电压220V。 |
| 20 | 电动翻身护理床 | 张 | 1 | 7800 | 2050\*980\*500mm ，左右翻身0—45度，起背0-80度，起腿0-45度，落腿0—45度，可以洗头，带洗头盆；带便孔便盆，四个电机推杆，带一健复位功能，带可移动木制餐桌，输液架。 |
| 21 | 防褥床垫 | 张 | 1 | 1200 | 20根大气管充气后高度10厘米，双气道交替循环充放气，7分钟波动一次，相当于每天翻身180次，彻底解决褥疮。高配置进口泵芯，排气量大，稳定性强，面料舒适细腻，透气干爽。尺寸：2000\*900mm。 |
| 22 | 乳胶床垫 | 张 | 1 | 1200 | 采用乳胶天然原料，零甲醛，无毒无害，超强透气，不易受潮，支撑力强，韧性十足，长久使用不易变形。具备透气、抗菌、除螨、防霉等功能，符合保护脊椎的要求，可供肢体残疾患者长期卧床使用。 |
| 23 | 防褥坐垫 | 个 | 1 | 800 | 莱卡潜水面料，特殊凝胶比例配方，具有水的洗动性，橡胶的弹性，硅胶的柔软性，能有效按摩肌肉，改善血液循环。尺寸：40\*40cm。▲需提供ilac-MRA和CNAS资质检测机构出具的检测报告。 |
| 24 | GPS定位呼叫手环 | 个 | 1 | 880 | 1.3英寸全贴合高清LED显示屏，画面精细，2.5D进口弧面玻璃，采用聚合物大容量电池，超长待机，一次充电待机长达5-7天，定位精准。 |
| 25 | 信息识别笔 | 支 | 1 | 1500 | 具有朗读、语音播报、边扫边读功能，多方向扫描，能识别多种字体，配合电脑可快速将书籍、报刊、文件 上的文字直接刷进电脑。产品尺寸：138\*37\*14mm，净重30克，含USB线和底座。 |
| 26 | 盲人智能阅读器 | 套 | 1 | 4300 | 1. \*文字识别：无需网络，单击识别或智能自动识别，语音播报文字。 2. 无需网络，手指指向识别，识别手指向上三排文字。 2. 钞票识别，无需网络，可识别人民币纸币：伍、十、二十、五十、一百元。  3. 可调节音量/语速。1300万像素摄像头 CPU：ARM四核主频1.5G/1G内存/8G存储 电池容量500毫安锂电池，频繁使用时间1.5-2小时 支持单指触控操作（单击/长按/双击/滑动） 外壳ABS+PC材质 阅读器通过磁吸卡扣连接眼镜镜腿 阅读器整机尺寸约：长71mm\*宽26mm\*厚15mm 阅读器重量≤30g |
| 27 | 盲人出行小助手 | 个 | 1 | 4800 | 1.定位服务。可获取当前位置，或搜索周边信息，并且可以一键导航功能。 2.导航服务。在联网的状态下，为您规划路径，实现导航功能；在地图上无法规划的线路，都能通过线路记录的功能，导航去程或回程;室内导航； 3.公交导盲。公交车进站/到站提醒，并可以查询站台和公交线路。 4.智能识别。在联网的情况下开启智能识别功能，能够帮助您识别文字、钱币和药品。 5.测距避障。可测量前方物体的距离，导航的时候前方1.5米障碍物预警播报。 6.远程协助。在联网的情况下可以向您的亲友、志愿者和我们的客服发起视频求助。 7.小工具。提供对盲人实用的小工具例如：指南针、手电筒等。 |
| 28 | 凹面语音电磁炉 | 个 | 1 | 650 | 额定功率：2100W加热面板内径：26CM1.凹面加热面板，使用过程中防止使用者将锅体移出电磁炉。2.加热面板四周带有保护圈，保护圈应高出电磁炉面板，防止视力障碍使用者使用电磁炉时触碰到加热盘而导致身体灼伤。3.电磁炉带有预约、定时、火锅、爆炒、烧水的功能键。 4.全部按键都有相应的语音播报和盲点标识，盲点标识都符合中华人民共和国国家标准（GB/T 15720-2008）《中国盲文》。 |
| 29 | 盲人人机对话电饭锅 | 个 | 1 | 550 | 1.专为低视力、盲人及老年人设计。 额定功率：900W；额定电压220V；额定频率：50HZ；额定容量：5L； 产品尺寸：39\*28.1\*23.1CM。包装尺寸：41\*30.5\*27CM 2.支持精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸炖、蛋糕、预约、定时等功能 3.采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。 4.支持人机对话进行功能操作。通过唤醒词“你好 小艾”设备回复“在”然后可通过“请”+功能词（精煮、快煮、煲汤、煮粥、蒸炖、蛋糕、预约、定时），设备回复对应功能词，再确认“请开始”设备自动进入功能状态。 |
| 30 | 音乐闪光报警水壶 | 个 | 1 | 800 | 1.产品由壶体与加热器底座两部分组成2.壶体外壳采用食品级PP材质，内芯为304不锈钢，壶体防烫、防摔，使用更安全、更健康。3.水壶采用按压式出水模式，单手一键操作避免水蒸气烫手。4.壶体壶口采用旋转式密封口。密封口采用硅胶密封圈，即使使用者无意间打翻水壶也不会造成壶内的水外漏。5.加热器底座采用引导式凹槽设计与凸点提示。即使使用者在没有任何光线下也能进行盲操作，轻松地将壶体放置在加热器上进行加热。6.加热器底座中设有LED灯与喇叭，水壶无论在接通电源时、进行加热时、以及加热结束时都会有相应的语音提示音乐与强光提示。7.报警器可手动调节成单语音模式、单闪光模式、闪光+语音模式。适用于老人、视力障碍人士、听力障碍人士。8.产品参数：额定电压：220V；额定功率1350W；水壶容量：1.2L。 |
| 31 | 智能收音机 | 个 | 1 | 360 | 功能：视频播放、录音功能、收音机，操作方便。石英红标配（不含内存卡），4.3寸720P高清显示屏，充电模式：锂电池，支持格式：TF卡、U盘。 |
| 32 | 盲人收音机 | 个 | 1 | 180 | 1.超强FM调频收音，数字点歌，可接收校园广播。2、支持MP3模式、U盘，耳机功能。3.体积小巧：长120×宽73×厚30mm7.可使用外接电源进行充电。 |
| 33 | 电磁炉锅 | 个 | 1 | 300 | 不锈钢材质，电磁炉专用锅，炒、蒸方便。 |
| 34 | 多功能料理机 | 台 | 1 | 850 | 配置：主机、搅拌机、搅拌刀头。食品级选材，具备榨汁、研磨、绞肉等功能 |
| 35 | 智能电磁炉 | 个 | 1 | 350 | 具有8档火力调节，24小时预约，定时功能，智能保温，2200W触控调节控制，耐磨黑晶面板，四维散热系统，6大烹饪功能，承重55公斤，4D防水，3C安全插头，更安全。 |
| 36 | 智能电饭煲 | 个 | 1 | 480 | 不粘黑晶内胆，铝合金均匀导热层，4L容量，6大功能一键能操作，煮饭熬粥精准控温。 |
| 37 | 智能电热水壶 | 个 | 1 | 180 | 食品级304不锈钢内胆，1.8升容量，1500W，只需4-6分钟。沸腾后自动断电保护防干浇，防滑、防烫手柄，省能、省时、更省心。 |
| 38 | 电子雷达盲杖 | 根 | 1 | 1800 | 盲杖在遇到障碍物、碰撞到障碍物时会发出声音提示。 |
| 39 | 电子声光盲杖 | 根 | 1 | 280 | 铝合金材质，可折叠，塑料把手，防滑，带音乐提醒路人须注意。 |
| 40 | 盲杖 | 个 | 1 | 50 | 铝合金材质，四折可折叠，熟料把手，防滑。 |
| 41 | 盲表 | 个 | 1 | 150 | 数字显示时间，按键语音播报时间。 |
| 42 | 盲人礼包 | 个 | 1 | 500 | 出行时方便存放盲人用品，随时取用。含盲杖、盲表、收音机。 |
| 43 | 助听电话 | 个 | 1 | 200 | 真人原唱，和弦铃声，特殊音效及普通铃声可选。大容量来电及去电号码存储功能。1组闹钟，5级亮度调节功能。温度侦测显示，长途锁控，全免提拨号通话功能。自动防盗，挂断时间设置功能。3组记忆功能，收线时间长短可设及自动防盗功能，中文语音报号，报时，报温功能。通话声音及音乐铃声大小按键可调，预拨号，消号，回拨及重拨功能。公历，农历时间同屏显示，FSK及DTM双制式来电自动识别接收，超强的防雷击，抗干扰功能。 |
| 44 | 盲人听书机 | 个 | 1 | 650 | 该产品具有：朗读、音乐播放、录音、收音机、字典查询、计时时钟、万年历、计算器、听电影、生辰八字查询、体温计、固件在线升级等十几项功能！史上第一款支持音乐或录音文件播放断点的读书器！可朗读各类读物，支持各种文本格式。储存容量16GB 高性能锂电池 接口类型SUB 。 |
| 45 | 盲人专用手机 | 个 | 1 | 400 | 全语音王，可以读电话本姓名和号码、短信、来电报姓名、读一二三级菜单，2.2寸拼，一键报时，整点自动报时，大喇叭音效，大字体大按键。 |
| 46 | 闪光音乐门铃 | 套 | 1 | 300 | 产品组成：门铃发射器、闪光提示器和电源适配器 1闪光器采用高亮度LED发光，大面积闪光，提示清楚。2自设信号传输码 ,具有四位开关地址码编码器，有效防止信号干扰。3信号传输距离：室内≤30m，空旷室外≤100m 5V电源适配器。4规格：闪光提示器：160\*147\*50mm，门铃发射器：86\*103\*35mm 5材质：外壳采用ABS工程塑料。6功能：具有闪光+语音提示功能 |
| 47 | 煤气泄漏报警器 | 个 | 1 | 480 | 语音报警，适用于天然气、液化气、沼气等可燃气体，24小时全天监测，自带声光报警信号。 |
| 48 | 拾物器 | 个 | 1 | 120 | 特点：手握持的部分为弹性不锈钢夹，当用其拾取物件时，手部用力握捏钢夹，使木柄远端的铁夹合拢，可夹住物品。适用于弯腰困难者拾取物品。 适用于老年人，行动不便者。 |
| 49 | 单拐 | 根 | 1 | 55 | 铝合金材质非常轻.可根据不同身高调节合适的高度，手杖底部配有防滑胶头，更安全。 |
| 50 | 腋拐（不锈钢） | 副 | 1 | 180 | 不锈钢材质，承重力更强，托把扶手均采用软性材料保护，使用舒适。 |
| 51 | 四脚拐 | 根 | 1 | 120 | 高强度不锈钢，漂亮美观，坚固耐用，四脚支撑，使用更平稳。尺寸74\*30\*34cm。 |
| 52 | 肘拐 | 根 | 1 | 120 | 铝合金、PVC材质，底部配有防滑胶头。 |
| 53 | 带凳拐杖 | 根 | 1 | 120 | 舒适耐用折叠座板，加固主架，加厚防滑胶底。 |
| 54 | 语音电子计算器 | 个 | 1 | 280 | 能语音提示计算的功能。 |
| 55 | 语音体温计 | 个 | 1 | 380 | 触动按键，可语音播报温度。 |
| 56 | 语音血压计 | 个 | 1 | 260 | 心律测量 测量脉博 测量血压 夜视背光大屏 智能语音播报。产品组成：电子血压计、袖带、空气管。 1显示屏：3.5寸LED数字显示，背光设计；2.全程语音播报提醒；3.搭载SOC硬核芯片，反应灵敏，测量精准；3.自动充气，自动测量；4.同时显示血压数值和脉搏次数；5.数据记忆存储功能，可存储≥90条测量数值；6.采USB充电，一次充电可测量200次。 |
| 57 | 体重称 | 个 | 1 | 550 | 称重范围：5-150kg，产品尺寸：330\*330\*25mm，分度值：0.1kg |
| 58 | 手持放大镜 | 个 | 1 | 120 | 1.普通放大镜；2.塑料手柄,3.型号：3倍； 4.适用于低视力人群； |
| 59 | 单手切菜器 | 套 | 1 | 400 | 刀片材质为优质不锈钢，刀柄等其他部位为PP+PS+ABS+PC，环保无毒；适用于上肢力量欠佳者。可独立完成切菜动作，具有切片、切丝、磨蓉等功能，配备护手器、防滑脚垫，提升日常生活幸福感。 |
| 60 | 智能引导插座 | 盒 | 1 | 580 | 一种便于盲人使用易于插入、保障安全的电源插座，可延时通电。 充分考虑到用户群体的视障问题，插座面板特有的两次引导结构设计，可引导用户准确将家用电器插头插入智能引导插座，电器插头插入智能引导插座后，插座延时5秒后通电，确保使用者安全。 |
| 61 | 电源保护插套 | 包 | 1 | 50 | 材料：ABS绝缘材质，带旋转提手，一套12个，方便适配。 |
| 62 | 护角 | 套 | 1 | 50 | 环保NBR材质，自带背胶撕开即贴，表面采用防水技术，水渍污垢一搽即静，柔软高弹有效防止碰撞。可用于桌边角，防止撞伤。 |
| 63 | 防撞板 | 包 | 1 | 400 | 不限场地，四季通用，集瓷砖与墙纸的优点于一体，自带背胶撕开即贴，表面采用防水技术，水渍污垢一搽即静，柔软高弹有效防止碰撞，可用于墙面、柱子，防止撞伤。 |
| 64 | 防撞条 | 包 | 1 | 50 | 环保NBR材质，自带背胶撕开即贴，表面采用防水技术，水渍污垢一搽即静，柔软高弹有效防止碰撞。可用于墙角边、桌边角、窗户门框等比较锋利的直角边，防止撞伤。 |
| 65 | 握笔辅助器 | 套 | 1 | 100 | 帮助残疾人更好地书写。5个 |
| 66 | 翻书辅助器 | 个 | 1 | 450 | 固定书籍、自主翻书、便于阅读。 |
| 67 | 搬运带 | 条 | 1 | 380 | 适用于偏瘫或瘫痪者，方便患者翻身、过床、移位、搬运、上下楼等。 |
| 68 | 穿着辅助用具 | 套 | 1 | 280 | 辅助使用者独立完成穿脱鞋子、衣服动作与训练穿脱能力。二端设计，一端凹凸扁，一端带有勾子，可以高处取衣物，内管采用铝合金材质，结实耐用。 |
| 69 | 靠背支架 | 个 | 1 | 480 | 用于床头，协助长期卧床者坐于床上，且角度可调节，适用人群：长期卧床病人或残疾人。 靠背高度68\*宽度58 坐垫37\*37 6档调节 调节高度30-80度左右 |
| 70 | 起身腰带 | 个 | 1 | 120 | 辅助起身、短距离移动。适用于移动不者，老年人，长期卧床人士。 |
| 71 | 起身绳梯 | 套 | 1 | 360 | 安装在床尾，使残疾人能够独立起身。尼龙布面料+PVC材质。 |
| 72 | 夜间灯 | 盏 | 1 | 330 | 可设置闹铃，可设置时间，方便夜晚起身照明。 |
| 73 | 床边护栏 | 个 | 1 | 350 | 可折叠放下，碳素钢管，辅助支撑起床，具有防护作用。 |
| 74 | 智能闹钟 | 个 | 1 | 150 | 具有时间显示，智能感光，语音播报，温度显示，音乐闹钟，配USB接口充电线，生活更加有规律。 |
| 75 | 专用牙刷套装 | 套 | 1 | 180 | 抗菌纳米软毛，健齿护龈，防滑手柄。 |
| 76 | 挤牙膏器 | 个 | 1 | 180 | 自动挤牙膏，轻轻一推即出牙膏，吸壁挂式，干净省位置。 |
| 77 | 升降简易衣架 | 套 | 1 | 780 | 不锈钢复合管材质，美观耐用不易生锈，多功能长度可升缩，高度可调节。 |
| 78 | 智能升降衣架 | 套 | 1 | 2800 | 语音控制，照明，升降（遥控），母婴夹，遇阻停，过重保护，过热保护，声控，伸缩杆（伸缩1.35～2.4米），升降高度1.3米 |
| 79 | 翻身垫 | 个 | 1 | 280 | R型设计，符合人体曲线。 |
| 80 | 移乘板 | 块 | 1 | 400 | PVC工程塑料，承重在100KG以上，外形尺寸：620±5×235±5×3±0.2㎜，净重量0.9kg。1.表面光滑，无毛刺；2.四周圆滑无缺口；3.重量轻、弹性好，防水、防老化；4.载重120kg无断裂。 |
| 81 | 便盆 | 个 | 1 | 48 | PVC材料，白色。340×250mm |
| 82 | 尿壶 | 个 | 1 | 48 | PVC材料，白色。男式容积800ml；女式容积1000ml |
| 83 | 接尿器（男/女） | 个 | 1 | 50 | 适用于各种原因所致的尿频，尿急，尿失禁者及昏迷，瘫痪，骨折手术后需要卧床休息的患者。（尺寸：12\*18cm，产品由塑料尿袋、塑料导管、乳胶导尿袋、网布、防水接尿兜、弹性同定带制成） |
| 84 | 成人纸尿裤 | 箱 | 1 | 480 | 表层无纺布，底层PE防漏膜，吸收层高分子吸水纸纯木浆。规格:1箱(80片)，605mm\*330mm |
| 85 | 成人护理垫 | 箱 | 1 | 480 | 表层无纺布，底层PE防漏膜，吸收层高分子吸水纸纯木浆。规格：600mm\*900mm，每箱不低于80片。 |
| 86 | 拉拉裤 | 箱 | 1 | 480 | 全方位环柔包裹，一拉即穿，微米透气微孔，快速干爽。规格：臀围80-105cm，腰围40-110cm。 |
| 87 | 可调餐桌 | 张 | 1 | 480 | 产品材质：美耐板，碳钢，产品重量：6KG，简约时尚，牢固耐用，滑轮设计，移动方便，高度可自由升降，沙发边床边只要有7.5厘米的空间就能使用，非常节省空间。 |
| 88 | 生活辅具 | 套 | 1 | 550 | 1.特殊的勺、叉等餐具，适用于肢体残疾人。2.包含：万向调节粗柄系列曲柄系列、防洒盘、特殊筷子、等10件套装。主要用于辅助各种上肢运动失调的残疾人进食之用。适用于肢体障碍者。▲需提供CMA、ilac-MRA和CNAS资质检测机构出具的检测报告。 |
| 89 | 马桶增高器 | 个 | 1 | 400 | 增加座便器高度，方便患者使用。PVC材料，白色，两边配有扶手。 |
| 90 | 洗浴宝 | 套 | 1 | 3800 | “移动、折叠、卧躺、泡澡”等多功能融入一体，方便洗澡者可在任何一地方或在床上直接洗澡，方便了不能移动的卧床病人。适用人群：长期卧床病人，瘫痪患者，老年人。一体式可充气PVC环保气囊，17度角鞋面设计，内袋舒适充气内枕；可移动式洗澡机，自带电加热系统，热水随用随取，有漏电保护装置，安全可靠；配备电动充吸式气泵抽充两用；；长度：190cm-200cm，宽度：65cm-85cm。 |
| 91 | 三洗宝 | 套 | 1 | 2800 | 洗头洗臀洗脚机。结构参数：桶状形，底座、花洒、箱体、提手、电源、置物框组成。尺寸：23.5\*32\*34.5cm 防水等级：IPX4，额定电压：220V ¯ 额定功率 ：1400W，防触电类型 ：I类 额定频率 ：50Hz，额定容量 ： 6L 洗浴额定电压：12V，洗浴额定功率：18W 电源线长：1.5m，净重：3.53kg，颜色：蓝色 |
| 92 | 防滑垫 | 块 | 1 | 115 | 塑胶材质，表面防滑，底部带吸附功能。尺寸：45\*77cm。▲需提供ilac-MRA和CNAS资质检测机构出具的检测报告。 |
| 93 | 防滑垫(定制) | m2 | 1 | 120 | 采用PVC材质地胶，防湿滑系数为≥R10，厚度≥2mm；抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方。尺寸可定制。 |
| 94 | 坐便椅 | 张 | 1 | 450 | 总长：60CM 总宽：55CM 总高：82.5CM 坐高：48CM 坐板深：43CM 靠背深：31CM 架子材质/管厚度：A3/φ22\*1.2T 承重：90KG车架采用高强度A3钢焊接而成，表面作电镀处理后抗老化，防锈能力强，厕桶和吹塑座板采用环保工程塑料材料，四脚都套有耐磨防滑胶脚。 |
| 95 | 坐便架 | 个 | 1 | 420 | 加厚不锈钢，ABS材质防滑扶手，高度可调节。 |
| 96 | 沐浴椅 | 张 | 1 | 400 | 高强度铝合金管，表面阳极处理，永不生锈，脚垫采用小吸盘式橡胶防滑材质，高度可调，调整方式采用弹珠设计，操作简单。尺寸70\*59\*54cm。PE中空吹塑成形高强度环保工程塑料开孔座板和靠背板，表面具有防滑功能，且容易清洗。座板有漏水孔，座板两旁设有扶手架，更安全安心。 |
| 97 | 沐浴椅（带轮） | 张 | 1 | 650 | 80×50×90cm，额定负载135kg，座位离地高度47cm。带四轮。铝合金材料，高硬度塑料板，中空Ｕ形坐板，轻便，舒适，坚固耐用，承重力强，带轮，后轮带刹。 |
| 98 | 上翻浴凳 | 张 | 1 | 650 | 表面抗菌尼龙和不锈钢管复合，承重200斤，易折叠，不占空间。 |
| 99 | 紧急呼救器（远程） | 套 | 1 | 1180 | 无线呼叫器主机，带手上、挂身上两用，双向通话，一键求救，即时警报，突发情况时，按SOS可给设定的3个手机号码轮流打电话，直到有人接为止。具有语音报时功能，开通手机卡下载APP进行远程操作。 |
| 100 | 智能猫眼门铃 | 套 | 1 | 1880 | 屏幕2.8英寸，120度可视角度，一键按铃，开启视频通话。华为海思芯片，高图像质量，低功耗，反正灵敏，支持人形检测。具有远程可视对讲，24小时智能看家，随时打开手机，实时查看门口状态。 |
| 101 | 信息交流类 | 智能声控用具 | 套 | 1 | 5800 | 声控空调、电视机遥控器等，具有语音提示，声音控制家用电器设备。▲需提供计算机软件著作权证书。 |
| 102 | 智能引导用具 | 套 | 1 | 6800 | 通过语音提示辨别方向进行定位操作。▲需提供计算机软件著作权证书。 |
| 103 | 人体感应播报器 | 个 | 1 | 3300 | 防水设计，微波雷达感应，军工级感应模块，太阳能供电，红外线遥控操作。 |
| 104 | 无障碍智能沟通板 | 个 | 1 | 2600 | 以触摸屏作为基本的输入设备，通过wi-fi连接宽带网络，实现远程视频、电话代拨、语音转换文字三大功能。▲需提供ilac-MRA和CNAS资质检测机构出具的检测报告。 |
| 105 | 无障碍沟通板 | 个 | 1 | 500 | 品牌：液晶小黑板，屏幕10英寸，产品尺寸：244\*173\*6mm。可在书写区域进行手写沟通，使用手写笔。 |
| 106 | 益智有声读物 | 套 | 1 | 800 | 有声读物、益智学习、开发智力。 |
| 107 | 一键式智能阅读器 | 台 | 1 | 29000 | 全自动智能阅读设备。只需按一个键，阅读器即可将报纸、书籍、杂志、文件等纸制文字资料转化为标准普通话语音输出。阅读器提供十万本书的存储空间，可以随时存取阅读资料。 |
| 108 | 盲文书籍 | 本 | 1 | 200 | 适合盲人翻阅，拓宽盲人视野，安抚心灵。 |
| 109 | 明盲双视发声导引图 | 个 | 1 | 35000 | 盲文语音发声导引装置。 |
| 110 | 无障碍智能导航系统 | 个 | 1 | 300000 | 手机APP无障碍地图导航系统。 |
| 111 | 室外明盲导引图 | 个 | 1 | 38000 | 不锈钢材质与防晒双色板相结合，可视化盲人地图，结合盲文和凹凸图标展示地图。 |
| 112 | 无障碍语音交换终端 | 套 | 1 | 8500 | 服务窗口处应设置文字显示器以及语音广播装置：安卓8.1，储存容量为4+64G,屏幕8.0寸，终端可将语音转化成简体文字，同时也可以利用语音合成技术把文字合成语音。为聋哑人群办理业务提供方便。▲需提供计算机软件著作权证书。 |
| 113 | 盲人读屏软件 | 套 | 1 | 8400 | 视障阳光标准单机版,U盘,可用于电脑上操作。 |
| 114 | 盲文电影 | 套 | 1 | 1680 | 拷贝U盘，可用于影院播放。 |
| 115 | 触屏棒 | 根 | 1 | 80 | 自动取票处用，可拉伸触屏。 |
| 116 | 信息无障碍服务箱 | 套 | 1 | 3500 | 含视觉、听觉障碍者需求装置及文字交流装置（助视器、助盲识币签名卡、助听器、电子沟通板、老花镜、放大镜）。▲需提供ilac-MRA和CNAS资质检测机构出具的检测报告。 |
| 117 | 沉浸式信息无障碍服务箱 | 套 | 1 | 9800 | 含：动态使用体验说明、盲人智能阅读器、高清助听器、华为ipad平板(预装聋哑人交流APP)。 |
| 118 | 行人过街语音提示柱 | 套 | 1 | 6300 | 1行人过街语音提示设备。2语音提示：发出“现在是红灯/红灯越线，请退回等候”的语音提示（语音内容可定制）。3光栅：四光束对射。4底座：隐藏式设计，美观大方。5发光单元要求：发光单元使用的P10全户外表贴LED双色显示屏，基准波长：红色620-630nm、黄色590-594nm、绿色503-508nm；使用寿命超过10万小时。6工作电压：AC220V±20%，50Hz±2。7外壳防护等级：IP53；耐高、低温性能：-20℃~+55℃ |
| 119 | 无障碍简易活动厕所 | 个 | 1 | 16800 | 铝型材框架，内含：座便器、扶手、报警器、洗脸台、排风扇、插座、开关。 |
| 120 | 智慧公厕引导系统 | 套 | 1 | 150000 | 红外无线人体感应器、人流量计数器、液晶显示器、烟雾感应器、数据采集器、液晶软件、智能除臭机等 |
| 121 | 智慧共享辅具高配 | 套 | 1 | 36000 | 标配含：电动轮椅1辆、普通轮椅1辆、助行器1个、腋拐1副、四脚拐1个，智能桩4G通讯系统5套、智能锁5套。 |
| 122 | 智慧共享辅具标配 | 套 | 1 | 32000 | 标配含：高靠背轮椅1辆、普通轮椅1辆、助行器1个、腋拐1副、四脚拐1个，智能桩4G通讯系统5套、智能锁5套。 |
| 123 | 共享轮椅桩位(含轮椅) | 辆 | 1 | 3500 | 共享轮椅桩位、专用轮椅、后台开通服务、人工安装费。 |
| 124 | 共享轮椅维护费1年 | 台 | 1 | 1100 | 后台设置、维护费用 |
| 125 | 康复器材 | 滑轮吊环训练器 | 套 | 1 | 800 | 锻炼和提高上肢及肩关节肌力,用于肩关节活动范围训练，关节牵引，肌力训练规格：85×12×76~130cm，升降支架调节范围0～50cm，额定载荷15kg。参数：整体框架为优质钢材表面静电喷涂，高度可调节。滑轮为万向轮。把手为优质塑料模具一次成型。 |
| 126 | 直立床 | 张 | 1 | 4800 | 外形尺寸/cm：189×80×105（平放）189×80×196（直立）床面宽度：61㎝床面高度：52㎝床面角度转动范围： 0°～85°床面及脚踏板额定承载：2000N承受额定承载时床面向上转动的平均角速度：1.67°/s输入功率：250VA熔断器：T3.15AL250VP |
| 127 | 偏瘫康复器（立式） | 台 | 1 | 1850 | 结构型式：滑轮、绳、立环、立架、脚踏板、底架组合 材质：静电喷塑架、尼龙绳、绳索、拉环额定负载：≥50kg 滑轮额定负载：100kg，拉环最大行程：≥35cm 参考规格(cm)：89×49×178，参考质量：14.0Kg |
| 128 | 手动颈椎牵引治疗机 | 套 | 1 | 3500 | 规格：68\*65\*195cm，采用手动实行牵引，供颈椎疾病牵引治疗。 |
| 129 | 训练扶梯（二面） | 套 | 1 | 4500 | 335×83×134～160cm，相邻台阶距离10cm，12cm，扶手杠调节范围0～34cm。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。 |
| 130 | 平衡杠及附件（室内） | 套 | 1 | 3600 | 340×（85～115）×（75-105）cm,高度调节范围75～108cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆直径￠38mm，，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。 |
| 131 | 平衡杠 | 套 | 1 | 2600 | 300\*85\*78-120cm，高度、宽度可调节，步态训练，增强行走的稳定性。 |
| 132 | 股四头肌训练椅 | 张 | 1 | 3450 | 101×113×118cm,座位高65cm,座面高度67cm，扶手宽度81cm,伸缩杆调节范围0～15cm，小腿垫调节范围0～47cm，助力手柄调节范围0～28cm，座位额定负载质量135kg, 靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70g，配重块每块1.5kg。 |
| 133 | 前臂旋转训练器 | 台 | 1 | 1800 | 50×67×100cm， 高度调节范0～64cm,托架前后调节范围40～68cm。是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，提供可调节阻尼，可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 |
| 134 | 肩关节旋转训练器 （轮式） | 套 | 1 | 3600 | 77×35×100cm，高度调节范围0～64cm。参数：是由滑动杆、阻尼件、连接旋转臂、可调节组件构成。滑动杆是提供器械主体上下移动的轨道是由金属管材制成。阻尼件是该器械核心部件，可调节阻尼。而可调节组件是实现主体器械上下移动和锁定组成部分，器械整体主要由金属构成。 |
| 135 | 肩梯 | 套 | 1 | 900 | 55×10×122cm，肩梯升降范围0～22cm。 |
| 136 | 肋木 | 套 | 1 | 2380 | 规格(cm): 100×50×226。肋木杠直径mm:Φ32。肋木杠间距离mm: 120 额定载荷kg: 135。材质：静电喷塑钢架。用途:借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 |
| 137 | 液压式踏步器 | 台 | 1 | 1880 | 84×79×114cm,扶手杆宽50cm,扶手杆高95cm，额定负载135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。 |
| 138 | 系列哑铃 | 套 | 1 | 1500 | 1参考规格(cm)：120×80×60。2参考质量：37.0kg。3结构型式：哑铃、哑铃架。4材质：静电喷塑架、钢。5哑铃规格：质量，5kg，4个。4kg，4个。3kg，4个。2kg，4个。1kg，2个 |
| 139 | 复式墙拉力器 | 套 | 1 | 3000 | 63×20×174cm,结构型式：固定支架、转向滑轮、绳索、导向管、手柄、滑轮、配重、插、配重块、脚用拉力带， 材质：静电喷塑架、钢管、尼龙绳,，拉力器套数：2，行程范围cm：0～115，配重块质量kg：2， 配重块数量：5块，绳索额定载荷：720N，手柄额定载荷：480N，用途：进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练。 |
| 140 | 颈牵扭腰按摩器 | 台 | 1 | 2800 | 100×107×200cm,质量43kg,配颈托一个,配重块,每块4磅,带扭腰盘,背部、足部起按摩作用。 |
| 141 | 腰部旋转训练器 | 台 | 1 | 2800 | 外形尺寸/cm：81×73×（91～129）。扶手高度调节范围/cm：91～129。活动脚踏板及转盘转动角度：0°～360° 扶手额定承载：750N。转盘额定承载：750N |
| 142 | 上肢悬挂架 | 套 | 1 | 2800 | 外形尺寸/㎝：80×80×140-196㎝升降支架高度调节范围/㎝：140-196支架宽度调节高度/㎝：10～40承重带和拉簧额定承载：200N通过悬挂上肢进行作业训练。 |
| 143 | 踝关节矫正训练器 | 套 | 1 | 1980 | 72×45×95-145cm，矫正和防止足下垂、足内、外翻等畸形。 |
| 144 | 辅助步态训练器 | 台 | 1 | 1980 | 78×80×97-135cm，增加上肢支撑面积，提高辅助效果，较适用神经、骨关节系统疾病患者使用。 |
| 145 | 单人站立架 | 张 | 1 | 1900 | 规格：90×67×100～130cm。臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg，台面高度调节范围110～135cm，背托架前后调节范围15cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。 |
| 146 | 双人站立架 | 张 | 1 | 2600 | 规格：140×60×105cm。臀部垫和绑带最大负载质量135kg，脚踏板负载质量135kg，台面高度调节范围110～135cm，背托架前后调节范围15cm，膝部托架前后调节范围：前后8cm，上下25cm。 |
| 147 | 重锤式手指训练桌 | 套 | 1 | 1900 | 79×63×103cm,重锤重量100g，200g，300g，500g。训练桌面最大承载60kg 。 |
| 148 | 跑步机 | 台 | 1 | 5600 | 包装尺寸：177-77.5\*41cm,功率2.0HP，速度范围：1-16KM/h，承重量：120KG，净重：74KG。 |
| 149 | 下肢功率车（立式磁控） | 台 | 1 | 3600 | 规格：920\*600\*1370cm，5.0kg惯性轮，单向。有稳定的基桌，舒适的把手和座位，阻力可调节，有屏幕数字显示时间、速度、心率、消耗热量等功能。 |
| 150 | 腰部放松器 | 台 | 1 | 1980 | 外形尺寸/cm：76×50×90-130㎝。电源参数：220V，50Hz。额定输出功率：50W。电机转速：1357r/min。振动频率：410次/min。振动幅值：±6.75mm。高度调节分8档，每档调节高度5cm。适用于通过振动按摩放松全身肌肉，缓解肌肉紧张疲劳。 |
| 151 | 动感单车 | 台 | 1 | 3900 | 尺寸：1272\*500\*1260mm；钳式刹车系统羊毛粘，带紧急下压急停手柄；上下前后可调节，电镀；黑色填充式山地车坐垫；脚踏半铝，10kg铸铁飞轮；铝制水壶架；电子表（速率、手握心跳、时间、距离、卡洛里）；净重38.5kg。 |
| 152 | 组合训练器 | 台 | 1 | 4800 | 主管材50\*50方管，占地面积：1520\*995\*2020mm，配重块41kg。可做蝴蝶臂，前推，高拉，低拉，踢腿等十几种锻炼动作，有效锻炼胸部、腿部、臂部、腰部等肌肉群体。 |
| 153 | 电动踏步训练器 | 台 | 1 | 1800 | 双层外壳，加厚钢架，无线遥控、大屏显示，缓解痉挛，智能控制、患侧控制能力较弱，健侧控制能力较强，思维清晰，肌张力不高的患者。（尺寸：44\*45\*65cm，净重9.2kg,主机+护具+手脚踏板+摇控器） |
| 154 | 电动起床辅助器 | 个 | 1 | 2800 | 使用品牌德国电机，主框架采用一体式钢架结构，护理垫采用优质床垫面料和环保填充棉。结构设计坚固实用，简单方便。 |
| 155 | 儿童站立架（坐立两用） | 台 | 1 | 3500 | 坐立两用，适用于站立功能障碍儿童进行站立训练。外形尺寸/cm：98×70×90-122cm 凳面高度：46cm，凳面宽度：46cm，座垫转动角度：90°，台面前后调节范围：66-103，膝垫前后调节范围：18cm左右调节范围9cm，踏脚板额定承载：1600N，摆台及臀部绑带额定承载：800N，腰部绑带额定承载：400N。 |
| 156 | 儿童站立架 | 台 | 1 | 2800 | 尺寸：80×65×74-107cm，适用于站立功能障碍儿童进行站立训练。 |
| 157 | 儿童坐姿矫正椅 | 张 | 1 | 1500 | 规格：72\*60\*80cm,头部有高度可调节靠枕，有可移动餐桌板，护裆，踩脚板部有可固定绷带，底部有可移动轮。用于脑瘫，偏瘫患儿进行作为保持，坐姿矫正。 |
| 158 | 分指板 | 个 | 1 | 120 | ABS材料，五指分开，左右手可通用。 |
| 159 | 手掌训练器 | 套 | 1 | 1850 | 中风脑受伤偏瘫，手掌自动开合康复训练使用，锻炼手部关节及活血，有利于恢复手部机能。 |
| 160 | 手掌握力器 | 套 | 1 | 380 | 九件套：中力度握力球、刺猬球、指力球、可调节握力球、对指训练器、灵活训练球、伸指训练器。锻炼腕手指力量。 |
| 161 | 钢条腰围 | 条 | 1 | 680 | 进口鱼丝网面材料，舒适透气；高强度钢条辅助支撑，有力的保护腰部侧屈。▲需提供ilac-MRA和CNAS资质检测机构出具的检测报告。 |
| 162 | 偏瘫矫形器 | 只 | 1 | 2200 | 产品由高温韧性板材，软质材料内衬和粘扣绑带组成，半掌、不对称轴心设计，采用往返力矫位原理；适用于各种原因如中风，偏瘫等症状引起的足下垂。▲需提供ilac-MRA和CNAS资质检测机构出具的检测报告。 |
| 163 | 担架 | 个 | 1 | 580 | 折叠担架，方便搬运。 |
| 164 | 三人扭腰器 | 套 | 1 | 1180 | 规格：135\*125\*128cm，旋转扭动腰部，增加腰部关节的灵活性。ABS工程塑料。 |
| 165 | 腰背按摩器 | 套 | 1 | 1200 | 规格：85\*75\*143cm，按摩腰背部肌肉，缓解疲劳。加粗加厚钢管，更舒适牢靠。 |
| 166 | 单人腹肌板 | 套 | 1 | 950 | 规格：135\*56\*58cm，锻炼腰部肌肉的力量，消耗腹部多余脂肪。高级焊接技术保证不断裂，优质轴承更稳固。 |
| 167 | 大转轮 | 套 | 1 | 1280 | 规格：65\*65\*160cm，活动腕、肘、肩，腰部关节改善生理机能。环保健康把手。 |
| 168 | 单人平步机 | 套 | 1 | 1180 | 规格：98\*55\*135cm，增强腿部和上肢的协调能力，活动关节，增加灵活性。 |
| 169 | 健骑机 | 套 | 1 | 1180 | 采用高质量环保漆，安全健康没有危害，色泽光亮附着力强，不易脱落。 |
| 170 | 卫生间 | 化粪池挖地基 | 个 | 1 | 2000 | 挖地基、砌砖、水泥粉刷、化粪桶预埋、人工费用。 |
| 171 | 化粪池排污管预埋 | 项 | 1 | 1500 | 排污管、接头、人工开挖费用。 |
| 172 | 砌砖 | m2 | 1 | 260 | 红砖规格11\*24，宽2块砖，国标水泥，沙子等。 |
| 173 | 水泥粉刷 | m2 | 1 | 85 | 水泥、沙子、人工费用 |
| 174 | 乳胶漆 | m2 | 1 | 60 | 乳胶漆、人工费用 |
| 175 | 水管改造（预埋） | 间 | 1 | 1500 | 产品符合国家有关标准，PPR管，接头，预埋排水管、配件、人工费。 |
| 176 | 电路改造（预埋） | 间 | 1 | 1500 | 材料：灯，开关插座，电线，线卡，束线管，开槽,胶布等，人工费用。 |
| 177 | 改水管 | 项 | 1 | 850 | 卫生间马桶进出水，材料：PVC管（大管直径11公分，中管直径5公分，小管直径2.5公分），弯头，三通，接头，管帽，胶水等，人工费用。 |
| 178 | 防水防漏保护 | 项 | 1 | 850 | 二楼及以上卫生间地面做隔水层、防漏材料及人工费 |
| 179 | 水管包柱 | 项 | 1 | 500 | 卫生间水管，贴砖包柱，人工费用。 |
| 180 | 卫生间美缝 | m2 | 1 | 45 | 美缝剂、辅材、人工费。 |
| 181 | 开关降低 | 个 | 1 | 150 | 按照无障碍设计标准，将原有开关降低。 |
| 182 | 拆隔板 | 项 | 1 | 500 | 人工拆除、清理费 |
| 183 | 厕位隔板 | m2 | 1 | 650 | 防潮板、人工安装费 |
| 184 | 瓷砖(贴墙砖) | m2 | 1 | 90 | 采用600mm\*300mm瓷砖贴墙。 |
| 185 | 瓷砖铺贴辅材 | m2 | 1 | 30 | 胶泥、沙子、水泥、填缝、防水等 |
| 186 | 瓷砖铺贴人工 | m2 | 1 | 160 | 人工安装费 |
| 187 | 瓷砖(贴地砖) | m2 | 1 | 90 | 采用300mm\*300mm防滑地砖铺贴。 |
| 188 | 瓷砖铺贴辅材 | m2 | 1 | 30 | 胶泥、沙子、水泥、填缝、防水等 |
| 189 | 瓷砖铺贴人工 | m2 | 1 | 160 | 人工安装费 |
| 190 | 吊顶PVC | m2 | 1 | 60 | 采用UC38龙骨，9mm厚、200mm宽PVC饰面板安装。 |
| 191 | 吊顶辅材 | m2 | 1 | 70 | 材料：方木档、钉子、边条等。 |
| 192 | 吊顶人工 | m2 | 1 | 160 | 人工安装费 |
| 193 | 屋顶盖瓦 | m2 | 1 | 550 | 瓦片 |
| 194 | 屋顶盖瓦安装费 | m2 | 1 | 260 | 安装瓦片及人工，高空搭架费 |
| 195 | 灯具 | 个 | 1 | 150 | 额定电压:220V;光源:含光源;光源色温:6500K;光源类型:LED光源。吸顶顶或LED灯 |
| 196 | 不锈钢门 | m2 | 1 | 980 | 不锈钢材质，普通玻璃门扇，尺寸根据现场定制。参考尺寸80\*200cm.做可视窗，配把手。 |
| 197 | 铝合金门 | 樘 | 1 | 1200 | 铝合金材质，普通玻璃门扇，尺寸根据现场定制。参考尺寸80\*200cm |
| 198 | 铝合金门门套 | 樘 | 1 | 400 | 铝合金材质，双门套，尺寸根据现场定制。 |
| 199 | 木门套 | 樘 | 1 | 750 | 木材质，门套，尺寸根据现场定制。 |
| 200 | 铝合金门(子母门) | 樘 | 1 | 1800 | 铝合金材质，双门套，尺寸根据现场定制。 |
| 201 | 复合木门 | 樘 | 1 | 1600 | 根据现场尺寸定制，参考尺寸80\*200cm |
| 202 | 实木门 | 樘 | 1 | 2800 | 根据现场尺寸定制，参考尺寸80\*200cm |
| 203 | 防盗门 | 樘 | 1 | 2300 | 根据现场尺寸定制 |
| 204 | 大门更换 | m2 | 1 | 1200 | 不锈钢或铝合金材质，尺寸根据现场定制。参考尺寸80\*200cm |
| 205 | 门洞加宽 | 个 | 1 | 750 | 通行净宽不小于80cm，人工敲打，粉刷、清理费。 |
| 206 | 开门洞 | 个 | 1 | 750 | 通行净宽不小于80cm，人工敲打，粉刷、清理费。 |
| 207 | 门洞修补 | 个 | 1 | 500 | 门洞敲完，需要修补整平 |
| 208 | 门坎石 | m | 1 | 800 | 根据现场尺寸定制 |
| 209 | 门坎石人工费 | m | 1 | 1200 | 敲原基础、人工铺贴、拆装门费用 |
| 210 | 拆原门/拆原窗 | 个 | 1 | 300 | 人工拆除、清理费 |
| 211 | 铝合金窗 | m2 | 1 | 550 | 铝合金/不锈钢材质，根据现场尺寸定制，小于1平方按1平方计费。 |
| 212 | 门安装费/窗安装费 | 樘 | 1 | 300 | 含运输费、安装费用 |
| 213 | 电动卷闸门 | m2 | 1 | 320 | 铝型材，根据现场尺寸定制 |
| 214 | 电动卷闸门电机 | 套 | 1 | 1800 | 配套电机，根据现场尺寸定制 |
| 215 | 蹲坑 | 个 | 1 | 850 | 蹲坑器、安装费 |
| 216 | 敲蹲坑 | 个 | 1 | 300 | 人工拆除、垃圾清理费 |
| 217 | 敲蹲坑(地砖+辅材) | 项 | 1 | 500 | 300mm\*300mm地砖铺贴。胶泥、沙子、水泥、填缝剂、防水等。 |
| 218 | 敲蹲坑(地砖修补人工) | 项 | 1 | 500 | 人工安装费 |
| 219 | 拆座便器/拆洗脸台/拆小便器 | 个 | 1 | 400 | 人工拆除、垃圾清理费 |
| 220 | 原墙面瓷砖铲除 | m2 | 1 | 100 | 原墙面瓷砖人工铲除、搬运费、清理费 |
| 221 | 儿童座便器 | 个 | 1 | 800 | 材质：陶瓷 白色 盖板：PP材质，儿童款。 |
| 222 | 智能座便器 | 个 | 1 | 3500 | 零水压限制，双动力增压冲刷，抗菌自洁喷嘴，恒温座圈。 |
| 223 | 座便器 | 个 | 1 | 900 | 材质：陶瓷 白色 盖板：PP材质，拨杆式座便器。 |
| 224 | 座便器辅材 | 项 | 1 | 200 | 材料：玻璃胶、软管、三角阀、防漏电等。 |
| 225 | 座便器安装费 | 个 | 1 | 400 | 人工安装费 |
| 226 | 洗脸台立柱式 | 个 | 1 | 400 | 材质：陶瓷白色，立柱型。釉面洁净平滑，含下水器、软管。 |
| 227 | 洗脸台挂墙式 | 组 | 1 | 850 | 台盆材质：陶瓷白色60\*47cm，下方留空，挂墙式安装，盆宽50-60cm，含洗漱镜、下水器、软管。 |
| 228 | 洗脸台水龙头 | 套 | 1 | 280 | 单把调温拔杆式水龙头，尺寸：15\*22cm。具有冷热开关功能、配套软管等辅材 |
| 229 | 新造大理石洗脸台 | m | 1 | 2300 | 根据现场尺寸定制、含安装费用 |
| 230 | 洗脸台台盆 | 个 | 1 | 350 | 材质：陶瓷 白色 |
| 231 | 洗脸台镜子 | 面 | 1 | 350 | 普通镜面材料，1平方以内，按现场尺寸定制。 |
| 232 | 洗脸台镜子安装费 | 项 | 1 | 500 | 含运输费、安装费用 |
| 233 | 降低洗脸台改造 | 项 | 1 | 800 | 使用原先洗脸台，将高度降低，改水管，下方留出轮椅空间。方便残疾人使用。 |
| 234 | 洗衣池(水泥板） | 个 | 1 | 800 | 水泥板材质，长1.2米以下，含下水辅材及安装 |
| 235 | 洗衣池(花岗岩） | m | 1 | 1200 | 花岗岩材质，长1.2米以下，含下水辅材及安装 |
| 236 | 落地感应小便器 | 个 | 1 | 1850 | 感应式自动冲水 |
| 237 | 小便器 | 个 | 1 | 800 | 材质：陶瓷 白色 |
| 238 | 小便池安装费 | 个 | 1 | 200 | 人工安装费 |
| 239 | 降低小便器改造 | 项 | 1 | 800 | 使用原先小便池，将高度降低，改水管，方便残疾人使用。 |
| 240 | 拖把池 | 个 | 1 | 650 | 材质：陶瓷 白色 |
| 241 | 淋浴喷头 | 套 | 1 | 350 | ABS复合材料，纳米晶钻电镀工艺。包括：龙头、单头花洒、软管、底座。 |
| 242 | 淋浴花洒套装 | 套 | 1 | 650 | 不锈钢材料，包括：龙头、太阳花洒、软管、底座。 |
| 243 | 普通U形水龙头 | 套 | 1 | 200 | 拨杆式，交直流，冷热型 |
| 244 | 感应U形水龙头 | 套 | 1 | 1600 | 自动感应，交直流，冷热型 |
| 245 | 侧面镜 | 面 | 1 | 550 | 镜子可随意拉伸、转动，不同角度调节。 |
| 246 | 卫生间隔断帘 | 套 | 1 | 550 | PVC杆子，布料、辅材、安装，2平方以下。 |
| 247 | 感应烘手器 | 个 | 1 | 360 | 冷热风自动感应 |
| 248 | 毛巾架 | 个 | 1 | 350 | 不锈钢材质或铝型材质 |
| 249 | 取纸器 | 个 | 1 | 280 | 不锈钢材质。 |
| 250 | 置物板 | 块 | 1 | 150 | 尺寸：20\*30cm木材质，圆角处理，金属卡扣、方便临时存放小物件 |
| 251 | 挂衣钩折叠型 | 个 | 1 | 120 | 锌合金或不锈钢，哑黑或银色，免打孔、螺丝两用 |
| 252 | 木制拉手 | 个 | 2 | 100 | 长60cm木材质，方便抓握 |
| 253 | 婴儿安全座椅 | 张 | 1 | 1800 | PP抗菌材质，承重35kg，安全带防护，单手折叠开合，壁挂式打孔安装。 |
| 254 | 婴儿护理台卧式 | 张 | 1 | 2500 | 尺寸: 85cmx45cm，高密度聚乙烯材质，承重25KG，不用时可以闭合，不占位置。 |
| 255 | 呼叫系统 | 套 | 1 | 850 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警，配套呼叫按钮。 |
| 256 | 换气扇卫生间 | 个 | 1 | 480 | 优质ABS材料，强劲大风力，防水、防火、防触电。优化节能换气，安全静音。 |
| 257 | 挂衣杆 | 根 | 1 | 120 | 木制材料，长1m |
| 258 | 应急钥匙盒 | 套 | 1 | 240 | PVC盒、金属锤、安装人工 |
| 259 | 屏风隔断 | 个 | 1 | 850 | 房间或办公场地屏风隔断，分区分隔，活动式可折叠。 |
| 260 | 浴霸 | 个 | 1 | 800 | 功能：灯暖；额定电压(v)：220；额定功率(w)：1129；灯暖功率(W)：275\*4；照明功率(W)：4；换气功率(W)：25；单双核电机：单核；取暖灯泡数量：4；单灯取暖功率(W)：275；照明方式：LED照明；操作方式：开关式；安装方式：普通吊顶式；适配方式：适配所有吊顶；面罩尺寸(mm)：360\*360；开孔尺寸(mm)：集成吊顶300\*300，普通吊顶295\*295；产品尺寸(mm)：360\*360\*185，产品净重(kg)：4。 |
| 261 | 电热水器 | 台 | 1 | 2600 | 款式：横式；控制方式：机械控制；类别：储水式；最大容积（L）：60L；加热方式：双棒加热；能效等级：1级；加热功率（w）：2000/3000W可调。加热温度（℃）：35-75；内胆材质：专利金圭内胆；加热体材质：专利金圭加热棒；防水等级：IPX4；电压/频率（V/HZ）：220V/50Hz；产品尺寸（mm）：877\*Φ424；产品重量（kg）：25。 |
| 262 | 电热水器安装费 | 台 | 1 | 300 | 软管、阀门扣、三角阀、人工运输及安装 |
| 263 | 厨房 | 不锈钢橱柜 | 组 | 1 | 5200 | 202不锈钢优质材质，台面壁厚1.2，根据现场测量定制。不锈钢橱柜：尺寸长1.8米，宽0.6米，高0.8米(含煤气灶、水龙头、下水软管)▲需提供第三方检测机构出具的检测报告。 |
| 264 | 橱柜定制 | 米 | 1 | 2300 | 根据现场尺寸定制橱柜框架，大理石台面。 |
| 265 | 橱柜煤气灶 | 个 | 1 | 850 | 尺寸：产品尺寸730\*410\*167mm，开孔尺寸（mm）（630-680）\*（330-380）\*R30。液化石油气或天然气，净重12KG，双孔灶。具有熄火保护、铝炉头、黑金火盖、一级能效。 |
| 266 | 橱柜水龙头 | 套 | 1 | 200 | U形水龙头 |
| 267 | 橱柜水槽(单孔) | 套 | 1 | 500 | 不锈钢材质，排水软管，含安装 |
| 268 | 橱柜抽屉式碗篮 | 套 | 1 | 350 | 不锈钢或铝型材不生锈，方便盘子、碗整齐收纳。 |
| 269 | 油烟机 | 台 | 1 | 4500 | 油烟机排风量: 17.5立方米/分钟；燃料种类: 天然气 液化气；油烟机的控制面板材质: 钢化玻璃；气灶结构: 嵌入式；烟机安装位置: 顶吸式；烟灶消套装类别: 烟灶组合；具有智能高温洗，智能云互联等功能。 |
| 270 | 换气扇厨房 | 个 | 1 | 650 | 功率28W,尺寸:300mm\*300mm\*(150-155)mm,接管尺寸100mm,适用于集成吊顶。 |
| 271 | 铝合金储物柜 | 个 | 1 | 550 | 铝合金框架，防潮，储物用。 |
| 272 | 净居亮居 | 原墙面铲除 | m2 | 1 | 30 | 原墙面铲除、搬运费、清理费 |
| 273 | 墙面刷白 | m2 | 1 | 60 | 涂料、胶水，含人工费用 |
| 274 | 墙面找平 | m2 | 1 | 85 | 墙面凹凸不平整处理，水泥、沙子抹平、人工费用 |
| 275 | 墙面批灰 | m2 | 1 | 60 | 白水泥、腻子粉至少2道、找平、打磨人工费用 |
| 276 | 墙面乳胶漆 | m2 | 1 | 95 | 乳胶漆（底漆1道、面漆2道）、人工费用 |
| 277 | 生态集成板 | m2 | 1 | 96 | 生态集成板材，杉木扣板或PPC护墙板 |
| 278 | 生态集成板辅材 | m2 | 1 | 40 | 材料：方木档、钉子、边条等。 |
| 279 | 生态集成板人工费 | m2 | 1 | 65 | 人工安装费 |
| 280 | 墙布装饰 | m2 | 1 | 200 | 墙布、人工装饰费 |
| 281 | 材料上楼费 | m2 | 1 | 20 | 二楼以上，人工搬运费 |
| 282 | 线路改造（单间） | 间 | 1 | 1500 | 20平方以下，电路改造包含：护套线、人工费用、2个开关、2组插座（二级、三级插座）、1盏灯。 |
| 283 | 线路改造 | 项 | 1 | 3000 | 20-100平方，包含：护套线、插座、开关、灯具、配电箱、漏电保护、人工费用。 |
| 284 | 坡道盲道 | 敲原基础 | m2 | 1 | 300 | 人工拆除、垃圾清理费 |
| 285 | 余方弃置（垃圾清理费） | 车 | 1 | 500 | 余方弃置垃圾清理费、运输费。 |
| 286 | 搬运费 | 项 | 1 | 800 | 车辆运不到，需要人工二次搬运。 |
| 287 | 填方 | 车 | 1 | 500 | 碎石子铺填，运输费、人工费 |
| 288 | 水泥混凝土 | m2 | 1 | 280 | 材料：水泥、沙子、石子、人工费用等。厚度10cm，并符合相应技术标准。 |
| 289 | 水泥混凝土台阶 | m2 | 1 | 280 | 材料：水泥、沙子、石子、人工费用等。厚度10cm，并符合相应技术标准。 |
| 290 | 沥青混凝土 | m2 | 1 | 380 | 材料：沥青、水泥、沙子、石子、人工费用等。厚度10cm，并符合相应技术标准。 |
| 291 | 面贴花岗岩/防滑砖/火烧板/盲道砖 | m2 | 1 | 380 | 花岗岩/防滑砖/火烧板/盲道砖材料、辅材、人工铺贴 |
| 292 | 面贴鹅卵石 | m2 | 1 | 580 | 材料：鹅卵石、水泥、沙子、人工费用等。厚度10cm |
| 293 | 面贴花岗岩拉丝板 | m2 | 1 | 580 | 花岗岩/大理石材料，表面拉丝防滑处理，人工费 |
| 294 | 面贴青石板 | m2 | 1 | 580 | 青石板、辅材、人工铺贴 |
| 295 | 缘石倒边 | 米 | 1 | 200 | 人工打磨费 |
| 296 | 路缘石 | 米 | 1 | 450 | 道路两边缘石磊砌、沙石、人工费用 |
| 297 | 缘石挡台 | m | 1 | 280 | 材料：水泥、沙子、石子、人工费用等 |
| 298 | 敲原来基础1层 | m2 | 1 | 200 | 盲道原面层人工拆除、清理费 |
| 299 | 不锈钢折弯压条 | m | 1 | 380 | 不锈钢材料，宽20cm以内折弯加工及安装。 |
| 300 | 雨水箅子 | 块 | 1 | 480 | 金属材质或石料材质定制，单块不足1米按1米计费，方便轮椅安全通过。 |
| 301 | 雨水盖板改造 | m | 1 | 580 | 金属材质或石料材质加工、铺设。 |
| 302 | 便携式斜坡板 | 付 | 1 | 2880 | 坐轮椅者遇到台阶等障碍时使用。 |
| 303 | 橡胶斜坡1-3cm | 块 | 1 | 190 | 材质：尼龙+PE塑料，配件：膨胀螺丝或钢钉，长度为1米。▲需提供第三方检测机构出具的检测报告 |
| 304 | 橡胶斜坡4-11cm | 块 | 1 | 290 | 材质：尼龙+PE塑料，配件：膨胀螺丝或钢钉，长度为1米。 |
| 305 | 橡胶斜坡12cm以上 | 块 | 1 | 290 | 材质：尼龙+PE塑料，配件：膨胀螺丝或钢钉，长度为0.5米。 |
| 306 | 铝板斜坡 | m2 | 1 | 2200 | 5mm厚铝板材质，合金花纹板，根据现场尺寸定制。 |
| 307 | 木制防滑斜坡 | m2 | 1 | 650 | 木质材料，上面铺防滑材料，按现场尺寸定制。 |
| 308 | 塑胶颗料防滑跑道 | m2 | 1 | 550 | 材料：塑胶颗料、胶水、辅材混合，人工铺设费。 |
| 309 | 塑胶盲道片 | 块 | 1 | 50 | 尺寸30\*30cm塑胶盲道片，辅材及人工铺贴。 |
| 310 | 花岗岩雕刻盲道砖 | m2 | 1 | 1200 | 花岗岩盲道砖、机器立体雕刻、沙子、水泥、人工费用 |
| 311 | 不锈钢盲道 | m2 | 1 | 1800 | 不锈钢盲道片、辅材及人工铺贴。 |
| 312 | 聚合物现浇金刚盲道 | 米 | 1 | 120 | 聚合物材料、辅材、浇筑机械、人工费。 |
| 313 | 柜台 | 无障碍柜台改造简易 | 项 | 1 | 800 | 使用原服务台，下方留出轮椅空间，或增加折叠板。方便残疾人使用。 |
| 314 | 无障碍柜台改造 | 项 | 1 | 3000 | 按照无障碍设计标准，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm的容膝空间，在原服务台基础上进行改造，材料与原来接近。 |
| 315 | 无障碍柜台新做 | m | 1 | 2600 | 按照无障碍设计标准，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm的容膝空间，大理石或人造石台面。 |
| 316 | 无障碍柜台 | 个 | 1 | 3500 | 木质材质，圆角设计，侧面采用雕刻工艺，前端配有抓杆，桌面配有盲文贴。表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm的容膝空间。▲需提供ilac-MRA和CNAS资质检测机构出具的检测报告。 |
| 317 | 停车位 | 无障碍停车位建设 | 个 | 1 | 700 | 尺寸：宽2.5+1.2m,长6m。户外油漆，人工测量绘制。地面绘制文字、图形、LOGO |
| 318 | 无障碍标识绘制 | 个 | 1 | 300 | 户外油漆，人工测量绘制提醒文字或无障碍标志logo。 |
| 319 | 无障碍轮椅席位建设 | 个 | 1 | 500 | 尺寸：0.8\*1.3米，户外油漆，人工测量绘制。 |
| 320 | 无障碍轮椅席位地垫 | 个 | 1 | 500 | 尺寸：0.8\*1.3米，防滑地垫。 |
| 321 | 环氧地平漆 | m2 | 1 | 160 | 环氧地平漆材料、人工费 |
| 322 | 爱心座椅套 | 个 | 1 | 120 | 布料，按现场尺寸定制 |
| 323 | 户外带靠背座椅 | 套 | 1 | 680 | 防腐木或钢架材料，带靠背，标识。 |
| 324 | 电梯 | 无障碍升降座椅电梯 | 台 | 1 | 88000 | 1-2层。座椅符合人体工程学，使用舒适；安全带使用非常方便；旋转操纵杆；控制手柄；紧急制动按钮；扶手间宽度可调节；脚踏板带有安全触点，电动折叠；扶手、座垫可折叠，节省楼道空间；主机开关；配遥控器、电池充电器。载重160KG。 |
| 325 | 无障碍升降平台电梯 | 台 | 1 | 120000 | 1-2层。结构紧凑、操作简单、更完美的解决残疾人在公共场所上下楼梯的问题。 |
| 326 | 盲文电梯键 | 个 | 1 | 50 | 方形或圆形，尺寸根据原有电梯数字键定制。 |
| 327 | 无障碍电梯按钮降低 | 项 | 1 | 20000 | 电梯按钮设置按无障碍标准设定改造，方便残疾人操作。 |
| 328 | 无障碍电梯语音播报 | 项 | 1 | 8000 | 电梯上下各楼层，安装语音播报装置。 |
| 329 | 电动爬楼车 | 辆 | 1 | 9800 | 1、电动爬楼机器，一键上楼，下楼， 简单易学;平地上推行 2、三档高度可调,整车可以折叠,方便 携带3、整车尺寸123X51X159cm，折叠尺 寸：115X63X30cm 4、爬楼速度0.8m/S.上下楼速度分为 （高中低） 5、攀爬高度上下50层，履带方式爬楼 6、重量30Kg载重160-180KG 7、楼道面深度：常规标准，转角平台 尺寸90cmx90cm 8、安全制动系统：电磁刹车系统，授 权锂电芯操作芯片 9、电池29.4V12A ,充电时间6-8小时 10、驱动马达系统DC24v/200W无刷电机 |
| 330 | 分体式爬楼车 | 台 | 1 | 28000 | 尺寸：长140\*宽70\*高80cm，承载量120KG，最大爬楼角度35度，爬楼速度8m/min，电池2\*24v,12Ah,特制履带，靠背操作杆可拆卸收纳，自带4个平衡脚轮，刹车机械自锁，配套安全系统：操作杆设置有急停按键。附件：启动钥匙1个，安全带，充电器，说明书。 |
| 331 | 宣传标识类 | 宣传栏建设 | m | 1 | 1800 | 钢架结构、设有宣传窗、上方配雨棚、人工加工、安装费。 |
| 332 | 宣传栏画面KT板 | m2 | 1 | 150 | 画面设计排版，户外高精写真复膜，背面复KT板。 |
| 333 | 户外雨棚建设 | m2 | 1 | 650 | 不锈钢框架、钢化玻璃、人工加工、安装费。 |
| 334 | 户外雨棚建设铝钢架 | m2 | 1 | 980 | 断桥铝钢架、钢化玻璃、人工加工、安装费。 |
| 335 | 无障碍卫生间标牌(男) | 块 | 1 | 120 | 尺寸：20\*30cm,0.7厚雪弗板材质UV。 |
| 336 | 无障碍卫生间标牌(女) | 块 | 1 | 120 | 尺寸：20\*30cm,0.7厚雪弗板材质UV。 |
| 337 | 无障碍卫生间标牌(男女) | 块 | 1 | 180 | 尺寸：30\*40cm,0.7厚雪弗板材质UV。 |
| 338 | 无障碍卫生间标牌(指示立杆) | 块 | 1 | 850 | 尺寸：58\*78cm面板，总高约2米，不锈钢材质、烤漆、镀锌圆管、反光交通贴。 |
| 339 | 无障碍厕位标牌 | 块 | 1 | 120 | 尺寸：20\*30cm,0.7厚雪弗板材质UV。 |
| 340 | 无障碍电梯标牌 | 块 | 1 | 120 | 尺寸：20\*15cm,0.7厚雪弗板材质UV。 |
| 341 | 无障碍停车位标牌(立杆) | 块 | 1 | 850 | 尺寸：58\*78cm面板，总高约2米，不锈钢材质、烤漆、镀锌圆管、反光交通贴。 |
| 342 | 无障碍坡道标牌(贴牌) | 块 | 1 | 180 | 尺寸：30\*40cm,0.7厚雪弗板材质。 |
| 343 | 无障碍坡道标牌(挂式) | 块 | 1 | 230 | 尺寸：40\*40cm,镀锌板材质、烤漆。 |
| 344 | 无障碍坡道标牌(立杆) | 块 | 1 | 850 | 尺寸：58\*78cm面板，总高约2米，不锈钢材质、烤漆、镀锌圆管、反光交通贴。 |
| 345 | 无障碍台牌 | 块 | 1 | 80 | 尺寸：15\*21cm,双面亚克力材质，木质底座，内衬卡纸。 |
| 346 | 无障碍标牌(地贴) | 块 | 1 | 230 | 参考尺寸：宽40-60cm，户外加厚耐磨写真地贴、复膜。 |
| 347 | 无障碍H型立架 | 块 | 1 | 180 | 铝型材H钢架，标识60\*40cm定制。 |
| 348 | 无障碍宣传展示立架 | 块 | 1 | 280 | 尺寸：60\*90cm,铝合金架子、高精写真复KT板。 |
| 349 | 警戒带 | 根 | 1 | 180 | 线长1米，双面卡扣 |
| 350 | 花草标语立牌 | 块 | 1 | 280 | 雪弗板雕刻、户外喷漆，立体造形。 |
| 351 | 无障碍标牌(小立杆) | 块 | 1 | 380 | 镀锌板材质，文字烤漆。 |
| 352 | 停车位标牌(不锈钢三角立牌) | 块 | 1 | 650 | 不锈钢材质、双面文字烤漆。 |
| 353 | 铜牌 | 块 | 1 | 300 | 铜牌/不锈钢铜牌尺寸60\*40cm，文字烤漆定制。 |
| 354 | 铜字 | cm | 1 | 5 | 材质：铜字或不锈钢字，按现场尺寸定制加工。 |
| 355 | 盲文贴 | 片 | 1 | 50 | 塑料PVC材质定制，盲文凸点。 |
| 356 | 盲文不锈钢贴 | 片 | 1 | 100 | 不锈钢材质，盲点开模冲压成型。 |
| 357 | 卫生间盲文平面图 | 块 | 1 | 1500 | 平面图设计、材料：亚克力，配盲文。参考尺寸：20\*30cm |
| 358 | 上墙制度、铜牌、器材使用说明书 | 套 | 1 | 1500 | 不锈钢铜牌尺寸60\*40cm、上墙制度：KT板+写真+包边，说明书30\*40cm |
| 359 | 防撞夜光膜 | 张 | 1 | 50 | 反光材料 |
| 360 |  | 警示带 | 米 | 1 | 30 | 含：小心台阶、警示条，长度50-100cm |
| 361 | 扶手类 | 上翻落地扶手 | 套 | 1 | 770 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，有落地支撑杆，不用时可翻起。 |
| 362 | 上翻U型扶手 | 套 | 1 | 870 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起。 |
| 363 | L型扶手 | 根 | 1 | 550 | 主体颜色为白色或黄色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈L型，需三个固定点。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。 |
| 364 | 一字扶手 | 米 | 1 | 160 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。长度为1米。 |
| 365 | 一字扶手定制 | 米 | 1 | 160 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。长度为1米。可定制双层高低位扶手。 |
| 366 | 一字扶手80cm | 根 | 1 | 140 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。长度为0.8米。 |
| 367 | 一字扶手50cm | 根 | 1 | 120 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。长度为0.5米。 |
| 368 | 一字扶手30cm | 根 | 1 | 100 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5CM，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。长度为0.3米。 |
| 369 | 135度扶手 | 套 | 1 | 550 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能，内部加厚不锈钢管龙骨，整体直径3.5CM，龙骨直径2.5CM.外观呈135度，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。 |
| 370 | 小便器扶手 | 套 | 1 | 980 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便器旁。 |
| 371 | 洗脸台落地扶手 | 套 | 1 | 650 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗脸台旁。 |
| 372 | 洗脸台台面扶手 | 套 | 1 | 650 | 主体颜色为白色或黄色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗脸台旁。 |
| 373 | 床边扶手 | 套 | 1 | 980 | 扶手尼龙和不锈钢管复核而成，表面无凉感，夜间带荧光，高度可调节，承重≥150kg，底部钢板厚度4mm，带吸盘，尺寸≥50cm\*60cm， |
| 374 | 宽形扶手 | m | 1 | 240 | 用高聚物外饰，防腐抗菌，内芯优质铝合金专业设计，坚固合理，特殊设计的防撞胶条，起到防震，抗冲作用，表面皮纹，防火耐光，清洁简易，色彩多样安装简单。可定制双层高低位扶手。 |
| 375 | 拆原扶手 | 项 | 1 | 500 | 人工拆除、清理费 |
| 376 | 不锈钢扶手 | m | 1 | 260 | 不锈钢材质，面管5cm直管4cm，单层高度85-90cm。安装于楼梯上。 |
| 377 | 不锈钢低位护栏 | m | 1 | 550 | 不锈钢材质，面管5cm直管3.8cm,直管间距20cm，双层，上层高度90cm,下层高度70cm。 |
| 378 | 不锈钢扶手一字形 | m | 1 | 180 | 不锈钢材质，面管5cm。 |
| 379 | 无障碍不锈钢低位护栏加装一根 | m | 1 | 240 | 不锈钢材质，面管5cm。 |
| 380 | 圆形木纹定制扶手 | m | 1 | 180 | 防潮、防火、防腐特护工艺制作，一次成型，表面光亮透彻，硬度高。按现场尺寸定制长度。 |
| 381 | 木制楼梯扶手 | m | 1 | 480 | 材料：菠萝格木，人工费用。 |
| 382 | 无障碍防腐木低位护栏 | m | 1 | 980 | 防腐木、辅材、人工费用。 |
| 383 | 不锈钢扶手刷油漆 | m | 1 | 120 | 户外油漆、辅材、人工费用。 |
| 384 |  | 防撞安全护栏 | m2 | 1 | 380 | 浸塑低碳钢丝，网孔均匀，放腐。 |
| 385 |  | 电动伸缩门 | m | 1 | 2600 | 不锈钢材质，无线遥控，加大实心铸铝轮。 |
| 386 |  | 电动伸缩门电机 | 个 | 1 | 3800 | 大功率电机。 |
| 387 |  | 宣传片拍摄费 | 项 | 1 | 30000 | 无障碍宣传片拍摄、剪辑、配音，成品时长5分钟。 |
| 388 |  | 筛查费(进家庭) | 户 | 1 | 100 | 入户勘察、实地测量、个性化方案设计、差旅费。 |
| 389 |  | 筛查费(重要公共场所) | 点 | 1 | 1000 | 现场勘察设计方案、实地测量、差旅费，无障碍卫生间出具图纸。 |
| 390 |  | 筛查费(进社区) | 点 | 1 | 2000 | 现场勘察设计方案、实地测量、差旅费，无障碍卫生间出具图纸。 |

1、本项目所有器材均须送进各个改造点位，并按要求安装、调试，费用包含在投标综合总单价中，投标人自行考虑该风险。

2、本项目实施过程中按实际需求选择实施内容，最终按实结算。

3、本项目安装所需的线缆、及其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，投标人须自行现场勘察，以求得准确的报价依据，报价时投标人应考虑该风险。

4、本项目采用单价合同，并按实际数量结算，成交后实行固定单价，该投标单价在合同执行期间是固定不变的，中标人不得以任何理由予以变更。

**二、商务要求**

| **序号** | **内容** | **要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工期要求 | 自合同签订之日起6个月内完成所有产品供货、安装调试并交付采购人验收。 |
| 2 | 实施地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 运输、安装与调试 | 中标供应商须对运输、安装、调试等工作人员的安全文明施工负责，必须按项目需求及国家有关规范标准进行施工，确保施工现场的安全生产和文明施工；根据防控疫情工作要求，承诺确保工作人员符合疫情防控标准。 |
| 4 | 质量要求 | （1）中标供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标的供货、运输、检验、通过有关部门验收、质保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性，中标供应商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。招标文件中的技术要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，生产商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。  （2）生产商应保证所供的货物必须为全新的，符合国家标准的合格产品。供应商应对由于材质、工艺等缺陷以及其他由于生产商的原因而发生的任何不足负责，全部费用由供应商承担。根据法定机构的鉴定结果，如果证明货物质量是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位将以退货处理并进行索赔。 |
| 5 | 质保期 | 质保期限：自验收合格之日起一年，投标单位可根据自身实力提供更长时间的质保。 |
| 6 | 培训 | **★中标供应商每年不少于2次开展辅具适配或无障碍知识培训、无障碍环境体验活动，费用由中标单位支付。** |
| 7 | 售后服务 | 在质保期内，中标供应商应在3小时内到场对进行免费维修服务，次数不限。免费维修服务内容包括维修更换零配部件及所需人工、工具、设备、交通等一切服务。投标供应商应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在质保期内不得借此要求增加任何费用。**★中标供应商需派驻一名服务专员，做好项目的售后服务及资料整理、系统录入工作，确保项目质量和服务水平，相关费用由中标供应商支付。** |
| 8 | 其它 | 中标供应商应对派遣该项目实施人员购买养老保险、医疗保险、意外伤害保险等。中标供应商在该项目实施过程中所发生的事故伤害、人员伤亡或导致采购人、第三人受损等情形的，由中标供应商承担全部责任；如发生债权债务、劳动纠纷、劳动报酬等相关劳动争议的，由中标方负责处置并承担全部责任，与采购人无关。 |
| 9 | 违约责任 | （1）无特殊情况，中标供应商擅自终止合同的，采购人有权扣留全部履约保证金。  （2）本项目不得转包。一经发现作违约处理，采购人有权解除合同并没收全部履约保证金，并且中标供应商应承担由此引起的一切经济损失。  （3）中标供应商逾期完成相关服务导致整个工期延误的，每逾期1天，中标供应商向采购人偿付合同总价0.5%的滞纳金，如中标供应商逾期超过10天，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达中标单位时生效。  （4）中标供应商工作达不到要求，采购人有权监督，并提出整改意见，若中标方不采取措施，或采取措施仍达不到要求的，除做出相应处罚外采购人有权终止合同并没收其全部履约保证金。  （5）因中标供应商违约或未能正确履行合同所规定的义务导致给业主造成的损失超过履约保证金的，除其履约保证金不予退还外，中标方还应当依法赔偿超过部分的实际损失。 |
| 10 | 履约保证金 | 合同签订时，中标供应商须向采购人缴纳合同金额1%的履约保证金。中标供应商能够正确履行合同所规定的全部义务，待所有货物完成安装调试并经采购人验收合格后7个工作日内无息退回，否则采购人有权在履约保证金当中取得补偿。 |
| 11 | 验收 | **★本项目完成后由采购单位组织第三方专业机构验收，如产品跟标书要求不符，直接退货并赔偿所带来的一切损失。验收费用由中标单位支付。** |
| 12 | 付款方式和支付条件 | （1）合同签订后10日内预付合同金额的40%，同时中标供应商须递交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，所有货物完成安装调试并经采购人验收合格后10日内支付合同金额的50%，余款10%待质保期满后（无任何质量问题）十个工作日内付清（不计息）。  （2）发票应随付款进度同时提供（并按照国家有关规定缴纳相应税费）。 |

**第四部分** **评标办法**

**一、评标方法**

**本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**1.**合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的的投标人为中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

**2.**评分办法

（1）满分为100分。总得分=技术、商务得分+报价得分；

（2）技术、商务得分=技术、商务评分，技术、商务评分=各评委的有效评分的算术平均数；

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）\*价格权值\*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）技术、商务分评分细则（70分）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 评 分 内 容 | 分值 |
| 1 | 企业资信 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证、知识产权管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理证书，每提供一项得1分，最高得3分。  2、具有高新技术企业证书得2分；  3、具有科技型中小企业证书得2分；  备注：所有证书须在有效期内。 | 0-7分 |
| 2 | 同类业绩 | 同类项目业绩：投标人2019年1月以来完成的无障碍设施项目，提供一份合同得1分，本项满分3分。  备注：投标文件中须提供清晰可辨的合同彩色扫描件并加盖投标人公章及每个合同业绩1张发票彩色扫描件并加盖投标人公章。 | 0-3分 |
| 3 | 项目技术  人员 | 本项目技术人员具有辅助器具适配评估技术证书得2分，康复医学治疗技术专业职业资格证书得2分，具有矫形器专业职业资格证书得2分，具有市政工程施工员证书得1分，具有电工作业证得1分，具有焊接与热切割作业证得1分，最高得9分。  1、所有证书须在有效期内。  2、上述持证人员须提供近6个月社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），未按上述规定提供社保资料的不得分。 | 0-9分 |
| 4 | 用户反馈 | 类似项目在其他用户单位的好评度，每提供一份用户单位反馈得1分，最高得5分。  须提供相关反馈证明材料。 | 0-5分 |
| 5 | 交货方案和措施 | 根据供货、安装、调试、验收的方案和措施由评标委员会综合比较后独立打分。方案完善且符合本项目实际情况的最高得7分，方案较好能基本满足实际情况的最高得4分，方案较差或与本项目实际情况不符的得1分，未提供方案不得分。 | 0-7分 |
| 6 | 投标产品技术性能符合情况 | 投标人在商务技术响应表中对照招标需求，逐条列明偏离情况。  技术参数全部满足招标文件要求的得32分；打“▲”参数一项不满足扣2分；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣1分，扣完为止。 | 0-32分 |
| 7 | 质保期 | 质保期超过招标文件规定的，每增加半年得0.5分，最多得3分。 | 0-3分 |
| 8 | 售后服务 | 投标人提供的其他售后服务承诺优于招标文件规定的，最高得2分；满足招标文件规定的，得1分；不满足的不得分。 | 0-2分 |
| 售后服务网点情况：承诺中标后在绍兴地区设售后服务点的得1分，在诸暨设售后服务点的得2分。 | 0-2分 |

注：以上评分所涉及到相关单位的资质证书、产品证书、检测报告、获奖证书、著作权证书、人员资质证书等（如有）都应在投标文件中提供扫描件并加盖投标单位CA章，否则评标委员会将有可能作出不利于投标人的决定。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目只推荐评审综合得分最高的投标人为中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**4.3.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

4.3.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

4.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.3.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.3.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**4.4.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**4.5.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

4.5.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

4.5.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

4.5.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

4.5.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照4.5.1-4.5.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**通用合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

（甲方） （项目名称）经诸暨市公共资源交易中心以招标文件（编号：诸政采20 — — 号）进行公开招标。甲方确定 （乙方）为中标人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

**（一）项目采购依据**

政府采购预算执行确认书。

**（二）下列文件构成本合同的组成部分**

以下文件为本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。

a. 本合同书

b. 中标通知书

c. 询标承诺

d. 投标文件

e. 招标文件

**（三）合同标的物**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格、型号（或服务内容） | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（具体标的物或服务内容可根据实际修改）

**（四）合同总价**

本合同总价为 元人民币，大写 。

**（五）合同价款的支付**

1.本合同中甲乙双方之间所发生的一切费用以人民币进行结算。

2.支付方式：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款次数 | 约定支付条件 | 付款条件 | 金额（元） |
| 1 | 合同签订后 | 满足合同约定支付条件，甲方收到乙方提供的同等金额的正规发票后 7 个工作日内，向乙方支付合同总价 %的预付款； |  |
| 2 | 项目验收合格后 | 满足合同约定支付条件，甲方收到乙方提供  的同等金额的正规发票后 7 个工作日内，向  乙方支付合同总价 %的合同款。 |  |
| 3 |  |  |  |

3.甲方应付合同款至以下乙方指定的银行账户：

开户名称：

开户银行：

账 号：

**（六）履约保证金**

1.乙方应在合同签订后 5 个工作日内向甲方提交履约保证金为【/】元。

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金有效期限：合同签订之日起至项目通过甲方验收后结束。

4.履约保证金退还：有效期限满后，按合同约定扣除相关款项（如有）后无息退还。

**（七）服务要求**

服务期内，乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，提供规范化、高质量的服务，具体服务内容与要求详见附件。

履行期限：

履行地点：

**（八）服务人员**

乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员负责与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整乙方人员安排，以保证项目的正常高效运作。

乙方应派出响应文件中指定资历和经验的专业服务人员提供服务，负责对其人员进行监督、指导和管理，甲方有权要求撤换不合格的服务人员。若乙方原因，未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换指定的服务人员，否则甲方有权解除合同，另行安排服务商，由此造成的损失由乙方承担。

甲乙双方指定代表，作为履行本合同服务事宜的主要联系人。

甲方代表： 电话：

乙方代表： 电话：

**（九）服务考核**

甲方对乙方服务质量进行客观评估，具体考核办法（如有）作为合同附件。

项目完成后，乙方应及时向甲方发出书面履约完成通知，甲方在收到乙方履约完成通知后，按《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购合同暂行办法的通知》（浙财采监〔2017〕11 号）相关规定组织验收。验收小组完成验收后应出具验收书，验收书应包括每一项技术、服务、安全等标准的履约情况。

**（十）违约责任**

除合同规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每周合同款的 %计收。但违约金的最高限额为合同价的 %。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。

项目结束时验收不合格，乙方应在收到甲方通知后 7 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的 %支付违约金。

其他违约条款双方协商确定： 。

**（十一）解决争议的方法**

因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起 15 日内得不到解决，双方应将争议提交政府采购监管部门调解。调解不成的，可向（1）向绍兴市仲裁委员会申请仲裁；（2）向 人民法院起诉。诉讼费用除人民法院另有裁决外，应由败诉方负担。

**（十二）违约解除合同**

1.在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同,同时保留向乙方追诉的权利：

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分标的物的；

乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈等行为的。

2.甲方解除合同的，合同于甲方发出书面解除合同通知书送达乙方之日起解除。乙方应在合同解除后 7 日内退还甲方已支付的合同款，逾期退还合同款的，每日按未退还金额的 %支付违约金。

**（十三）破产终止合同**

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批同意后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

**（十四）转让和分包**

1.政府采购合同不能转让。

2.本项目内容不允许分包（按照招标文件要求）。

**（十五）合同变更、解除**

甲方和乙方都不得擅自中止或终止本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。不得擅自变更本合同，如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门批准和备案。

**（十六）通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

**（十七）计量单位**

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

**（十八）不可抗力**

1.如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2.受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后合同规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

**（十九）合同解释**

本合同应按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《浙江省政府采购合同暂行办法》等进行解释。

**（二十）合同的生效及其他**

政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

合同将在双方签字盖章后开始生效。授权代表签署的应附法定代表人授权书。

**（二十一）合同附件（如有）**

**（二十二）合同份数**

本合同一式五份，具同等法律效力。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方 | 乙方 |
| 单位名称（盖章）  单位地址：  法定代表人：  委托代理人：  联系电话：  传真号码：  邮政编码：  开户银行：  账 号：  税 号：  签订时间： | 单位名称（盖章）  单位地址：  法定代表人：  委托代理人：  联系电话：  传真号码：  邮政编码：  开户银行：  账 号：  税 号：  签订时间： |

**（注：在正式签约时，双方可以根据上述要求应拟定更为详尽的合同书）**

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（2）中小企业声明函

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、中小企业声明函**

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料（如需）………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、符合性审查资料**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 |
| 2 | 采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 | 节能产品认证证书（本项目拟采购的产品不属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，无需提供） |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 |
| 4 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“★” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） |

**四、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

**五、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节（页码）及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1、此表须与招标文件“采购需求”相应标项内的所有技术规格、商务条款（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。

3、此表在不改变格式的情况下可自行制作。

4、此表置于商务技术文件中。

**投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。**

**六、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函（如需）……………………………………………………（页码）

1. 开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：诸政采 202\*-\*\*-\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | |
| **1** | 诸暨市残疾人联合会无障碍设施采购项目 | |
| 大写： | | 小写： |

**根据采购清单中的单价填写折扣率，所有产品（服务）只容许报一个折扣率，否则按无效报价处理，折扣率报价可保留到小数点后二位。投标单价=单价最高限价\*折扣率，例：后拉助行器单价最高限价为600元/个，投标折扣率为90.00%，那么投标单价为600元/个\*0.9=540元/个。**

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人： （盖章）

日 期： 年 月 日

二、中小企业声明函

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件4）。]**

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

供应商中标后可在政府采购云平台申请政采贷：操作路径：登录政府采购云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。