**绍兴市中心医院医共体总院综合改造提升项目（一期）配套家具**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**（电子招投标）**

**招标编号:绍柯采[2025]1015号**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位： | 绍兴市中心医院医共体总院 |
| 采购代理机构： | 浙江建诚工程管理咨询有限公司 |
| 监督单位： | 绍兴市柯桥区财政局 |
| 二○二五年七月 | |

**目录**

**第一部分 招标公告**

**第二部分 投标须知**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**第四部分 合同的主要条款**

**第五部分 评标方法及标准**

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**第一部分 招标公告**

项目概况：

绍兴市中心医院医共体总院综合改造提升项目（一期）配套家具招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年8月4日09点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

**项目编号：**绍柯采[2025]1015号

**项目名称：**绍兴市中心医院医共体总院综合改造提升项目（一期）配套家具

**预算金额（元）：**1318000

**最高限价（元）：**1283000

**采购需求：**

标项一：

标项名称：绍兴市中心医院医共体总院综合改造提升项目（一期）配套家具

数量：1批

预算金额：1318000

主要内容：绍兴市中心医院医共体总院综合改造提升项目（一期）配套家具。详见招标文件。

**合同履行期限**：详见招标文件。

**本项目接受联合体投标：☑是，☐否。**

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

□无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☐专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

**时间：**/至2025年8月4日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

**提交投标文件截止时间：** 2025年8月4日09点30分00秒 （北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2025年8月4日09点30分00秒

开标地点（网址）：绍兴市柯桥区卫生健康行政执法队5楼开标室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密的，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

## 1.采购人信息：

名 称：绍兴市中心医院医共体总院

地 址：柯桥区华宇路1号

传 真：/

项目联系人（询问）：王钦

项目联系方式（询问）：0575-85580794

质疑联系人：毛秋芳

质疑联系方式：0575-84569596

## 2.采购代理机构信息：

名    称：浙江建诚工程管理咨询有限公司

地    址：绍兴市越城区平江路龙湖大厦14楼

传    真：0575-88658182

项目联系人（询问）：来蒙恩

项目联系方式（询问）：15068998061

质疑联系人：徐平阳

质疑联系方式：18157591508

**3.同级政府采购监督管理部门：**

名 称：绍兴市柯桥区财政局

地 址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

传 真： /

联系人 ：王涛

监督投诉电话： 0575-85672135

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内　　　　容 | |
| 1 | **投标人按照项目要求特许资格证明文件（如有）：**  法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 | |
| 2 | **报价要求：**  有关本项目开展所需的货物价款、劳务、材料、质检（自检）、运输、装卸、安装、缺陷修复、管理、保险、税费及不可预见等费用均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必须的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中；**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **★投标文****件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **★投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的;**  **★评标委员会认为报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不****能证明其报价合理性的;**  **★报价低于项目预算50%的投标报价，投标人应在投标文件中提供成本测算资料，未在投标文件中提供成本测算资料的，将被视为投标人****不能证明其报价合理性；**  **★《开标一览表(报价表)》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于****重大偏差的；**  **★投标人对根据修正原则修****正后的报价不确认的。** | |
| 3 | **资格审查方式：**  **1.资格后审。**  **2.法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件**商务技术文件**内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应**商务技术文件**内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件）。** | |
| 4 | **投标有效期：**投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。** | |
| 5 | **转包：**本项目不得转包。 | |
| 6 | **分包：**☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。  ☑ B不同意分包。 | |
| 7 | **投标文件份数：**本项目实行网上投标，供应商于“政采云”上提供电子投标文件。 | |
| 8 | **开标前答疑会或现场考察：**  ☑A不组织。  ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 | |
| 9 | **样品提供：**  □A不要求提供。  ☑B要求提供，  （1）样品： 序号2等候椅、序号30诊桌、序号130护士台1组:尺寸为1000\*800\*(750-1000)mm ；  （2）样品制作的标准和要求： 评标办法 ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：☑否；□是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间： 2025年8月4日09点30分00秒 ；地点： 开标地点：绍兴市柯桥区卫生健康行政执法队5楼 ；联系人： 来蒙恩 ，联系电话： 15068998061 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。  **（8）**未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效。 | |
| 10 | **方案讲解演示：**  ☑A无方案讲解演示。  □B有方案讲解演示：  （1）在评标时安排每个供应商进行方案讲解演示。每个供应商时间不超过20分钟（编制时可根据项目情况进行调整），讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  □方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需供应商根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  □方式二：现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示人员不超过3人讲解演示所用电脑等设备由供应商自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 | |
| 11 | **进口产品** | ☑本项目不允许采购进口产品。  □可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 12 | **项目属性与核心产品** | ☑A货物类，单一产品或核心产品为： 服务台 。  ☐B服务类。 |
| 13 | 中小企业优惠措施 | **1.项目属性：货物类**  **2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《****中小企业划型标准规定》执行）**  **采购标的：详见第三部分招标项目范围及要求的采购清单**  **所属行业： 工业**  **3.根据财库〔2020〕46号，〔2022〕19号的相关规定，本项目是专门面向中小企业采购的项目，不执行价格评审优惠的扶持政策。（该条款为选项，采购人根据实际选择）**  4.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。  5.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 14 | **投标人信用信息事项** | **信用信息查询渠道及截止时间：**采购人或采购人委托采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人**开标当天**的信用记录。 |
| **信用信息查询记录和证据留存的具体方式：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
| **信用信息的使用规则：**经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。  联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 需要落实的政府采购政策：包括保护环境、节约能源、促进中小企业发展等。详见招标文件第二部分总则。 | |
| 16 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网查看下载。 | |
| 17 | 投标与开标注意事项：  1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。  2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。  注：供应商CA相关操作可参考政采云平台https://www.zcygov.cn/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。  3.投标文件制作、递交、解密：  3.1应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。  3.2投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。  3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商**未按时解密的**，**视为投标文件撤回**。 | |
| 18 | **特别说明：**  联合体投标的或者以分包方式履行合同的，联合体各方（供应商与分包供应商）分别提供与联合体协议（分包意向协议）中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准**。** | |
| □联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第五部分评标标准要求提供证明文件，否则视为不符合相关要求。  ☑联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第五部分评标标准要求提供证明文件的，视为符合了相关要求。 | |
| 19 | **履约保证金金额：不收取履约保证金** | |
| 20 | **采购代理服务费：****费用由采购人支付，具体以双方签订的合同为准。** | |
| 解释：凡涉及本招标文件的解释权属于采购人。 | | |
| **注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。** | | |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指政府采购法定义监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.7“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

★3.2.2**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。**

3.2.3 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，采购单位应将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求按照相关绿色建材政府采购需求标准执行。

3.2.4为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.2.5根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3小微企业价格扣除（按财库〔2022〕19号文件规定执行）

3.3.1小微企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标。**供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**

3.3.3在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3.3.4小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.5对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.6接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构将对联合体或者大中型企业的报价给予4%%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。**

3.3.7符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；

3.3.8符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

3.4支持科技创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**二、招标文件**

**1．招标方式**

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

**2.授权委托**

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

**3. 投标费用**

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

**4. 招标文件的修改**

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知采购人，但通知不得迟于开标前7日使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

**5.参考品牌**

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

**三、投标文件**

**1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力**

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**1.5投标文件的形式和效力**

**1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。**

**1.5.2投标文件的效力：**

**投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。**

**2.投标文件的组成**

投标文件由“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”三部分组成，其中**电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。**

**2.1资格文件：**

2.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3分包意向协议（如果有)；

2.1.4落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

2.1.5本项目的特定资格要求（如果有)。

**2.2商务技术文件：**

2.2.1投标函；

2.2.2法定代表人授权委托书；

2.2.3法定代表人及其授权代表身份证复印件；

2.2.4授权代表社保证明；

2.2.5法定代表人身份证明书；

2.2.6供应商在投标文件技术偏离说明表中，应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，视为供应商在投标有效期内对其投标文件进行了实质性修改，采购机构将把这一情况报送采购监管部门。

2.2.7廉政承诺书（格式见第六部分附件）；

2.2.8提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，提供最终用户合同复印件（加盖单位公章）。如无独立法人资格的分公司（如金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构）参加投标的，投标时提供的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，必须为投标分公司本身所具有，总公司或其他分公司的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等，不能作为该投标分公司的文件予以确认。）；

2.2.9供应商应提供针对项目的完整技术解决方案：

针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

如果本项目涉及硬件设备采购，还需提供相关设备完整配置方案（设备名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要投标产品的技术参数证明材料（如原厂技术说明、官网截图、产品彩页等），明确表示该项指标所涉及的软硬件是标准配置还是选择配置（所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由供应商作出中文注释，否则任何含糊不清的表述导致投标小组技术扣分直至认定为投标无效都将是供应商的责任）。

本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须按格式提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

2.2.10针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点。

2.2.11项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

2.2.12供应商售后服务证明材料：由供应商根据本项目要求提供相应的售后服务证明材料或售后服务承诺；

2.2.13供应商为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数，在提交的投标文件中安排的人员，须为公司的固定职员；每个参加项目人员的履历表应随投标文件一并提交，主要内容包括学历、技术职称、工作特长、经验与业绩(包括从事相关项目的经验，对每一个项目有一个简要的描述，该人员参与的时间以及在项目中的责任)，资质情况等。

2.2.14优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括设备价格、运输、保险、安装调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与最后报价相统一；（如有）

2.2.15备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供采购人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于成交价格；成交货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；（如有）

2.2.16培训计划（如有）；

2.2.17验收方案；

2.2.18未尽事宜请各投标单位按评分标准和相对应标项相关要求制作；

2.2.19投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**2.3报价文件：**

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如有）。

2.3.3 残疾人福利性单位声明函（如有）

**3.投标报价**

3.1报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.3投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.4投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

**4.投标文件的编制和签署**

4.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**5.投标文件的提交、补充、修改、撤回**

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**6.投标有效期**

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标和评标**

**1．电子招投标开标及评审程序**

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3采购人或采购代理机构对投标人进行资格审查。

1.4评标委员会对商务技术响应文件进行评审。

1.5主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.6启封报价文件资料，主持人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

1.7评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.8主持人公布评标结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**3．评标**

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过政采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.4评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.6评标委员会不向落标方解释落标的原因。

**4．投标文件的初审鉴定**

4.1资格性审查

4.1.1依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

4.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

**5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**6.投标文件的评审、比较和否决**

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过政采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过政采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.7.3如需投标价格修正，按财政部87号令第五十九条的规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

**7.投标文件的澄清**

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

**8.无效投标的情形**

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

**8.1未按照招标文件规定要求电子签章、签字或盖章的；**

**8.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；**

**8.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；**

**8.4投标人未提供招标文件中规定的基本资格条件书面承诺函的，或投标人未提供有效的特定资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求；**

**8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；**

**8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、未电子签章(《法定代表人授权委托书》要求“电子签章”和“签字或盖章”缺一不可）的；**

**8.7授权代表非投标单位正式职工的（以社保证明为准，如授权代表为离退休返聘人员的，需提供退休证明及单位聘用证明），法定代表人及个体工商户除外；**

**8.8投标文件中的投标函无投标人的电子签章或填写不全的；**

**8.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；**

**8.10未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；**

**8.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术文件、报价文件描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；**

**8.12《技术偏离说明表》不真实填写或弄虚作假的；**

**8.13投标文件含有采购人不能接受的附加条件；**

**8.14评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**

**8.15报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；**

**8.16投标文件“商务技术文件”部分中出现《开标一览表》（报价表）相关内容的；**

**8.17采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；**

**8.18《开标一览表》（报价表）填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；**

**8.19投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；**

**8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；**

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

**8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

**8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：**

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**8.23评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；**

**8.24投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**

**8.25未按招标文件要求提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的；**

**8.26参与同一个采购包(标段)的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标(响应)文件无效:**

**8.26.1不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的;**

**8.26.2上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的;**

**8.26.3不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的;**

**8.26.4不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。**

**8.27其他违反法律、法规的情形。**

**9. 评标过程保密**

9.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

9.2 在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

**五、授予合同**

**1.中标条件**

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对采购人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

**2.中标确认**

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

**3．中标通知**

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网[http://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://www.zjzfcg.gov.cn)）发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2采购机构通过政采云平台向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商自行登录政采云平台下载并打印中标通知书。在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

**4．履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的0.5%，鼓励采购人根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

5.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**6．合同签订及备案**

6.1中标人应当在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起2个工作日内，通过电子交易平台进行备案。

6.2如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

**7.验收**

7.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

7.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.3 采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**8.售后服务考核**

采购机构将联合政府采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术文件规定的，一经查实，由政府采购监督管理部门给予相应处罚。

**六、询问、质疑与投诉**

**1.在线询问、质疑、投诉**

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**2.供应商询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**3.供应商质疑**

**3.1质疑提出时效**

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

**3.2质疑函**

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**质疑函范本及制作说明详见附件1。**

**4.供应商投诉**

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

**投诉书范本及制作说明详见附件2。**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**1.1货物清单及要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** |  | **区域** | **品名** | **参考图片** | **规格 (长\*宽\*高)mm** | **材质说明** | **数量** |
| 1 | **DSA杂交手术室** | | | | | |  |
| 2 | DSA杂交手术室 | 家属等候区 | 等候椅 | IMG_256 | 三人位1870\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 4 |
| 4 | 休息区 | 会议桌 | IMG_257 | 3500\*1200\*750 | 1、台面：采用优质岩板。 2、下架：下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 1 |
| 8 | 换鞋区 | 带门鞋柜 | IMG_258 | 800\*350\*1850 | 1、基材：材质为电解钢板，厚度≥0.8mm，经过抗菌防霉处理：抑菌率(≥5个菌种)＞99%；防霉等级（≥5个菌种）达到0级。 2、金属喷塑涂层：金属喷涂层硬度≥2H。 3、五金：优质五金：铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 4、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 | 2 |
| 9 | 开放鞋柜 | IMG_259 | 800\*350\*1850 | 1、基材：材质为电解钢板，厚度≥0.8mm，经过抗菌防霉处理：抑菌率(≥5个菌种)＞99%；防霉等级（≥5个菌种）达到0级。 2、金属喷塑涂层：金属喷涂层硬度≥2H。 3、五金：铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 4、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 | 2 |
| 11 | 操作区 | 办公椅 | IMG_260 | 400\*370\*750-920 | 靠背：黑色尼龙+纤、椅座背为PU发泡材质、防静电功能，防腐蚀功能耐油、耐磨、耐低温、耐老化‌具有高强度、耐磨、耐冲击的特性，能够承受较大的压力和摩擦力、是可回收、可降解、环保材料、椅背升降可调3公分自适应高度,座背均呈圆弧造型，并且均有做防滑处理 坐垫：黑色尼龙+纤、椅座背为PU发泡材质、防静电功能，防腐蚀功能耐油、耐磨、耐低温、耐老化‌具有高强度、耐磨、耐冲击的特性，能够承受较大的压力和摩擦力、是可回收、可降解、环保材料 底盘：一体化内置式底盘、底盘呈不外露形态、底盘配国标防爆钢板 坐垫：座椅采用PU发泡材质，耐油、耐磨、耐低温、耐老化‌，防静电功能，防腐蚀功能 气杆：120/15灰色三级气杆、气压棒内呈黑色管、有碳化工艺处理（QPQ），提高金属的硬度、耐磨性、耐腐蚀性 椅脚：R270黑色椅脚，PA尼龙材质承重1136kg以上、安全稳定.防前倾后翻 轮子：黑色圆形固定轮，防滑耐磨静音，PA加纤材质 | 5 |
| 12 | **急诊中心** | | | | | |  |
| 13 | 急诊中心 | 多学科联合会诊 | 办公桌 | IMG_261 | 1400\*1200\*750 | 1. 基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10。 2. 5、含键盘抽、主机托。 | 1 |
| 14 | 办公椅 | IMG_262 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 2 |
| 15 | 会议桌 | IMG_263 | 2800\*1200\*750 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 | 1 |
| 16 | 会议椅 | IMG_264 | 550\*680\*880 | 1、覆面材料：优质超纤皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型。 4、脚椅：采用优质不锈钢电镀处理，壁厚2.0mm，优质钢制弓型脚一次成型。 | 8 |
| 17 | 治疗室 | 治疗柜 | IMG_265 | 3200/3200\*600/400\*2000 | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。门板及抽屉木纹转印效果。 3、柜分上、中、下柜，下柜高800mm有两个抽屉,抽屉下有一对掩门，内置层板1块,下柜底部带304拉丝锈钢踢脚线；中柜高600mm，宽350mm无门，活动层板一款，上柜高600mm，宽350mm;对开玻璃门，内置活动层板1块；整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 4、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  5、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。  6、治疗柜经过抗菌防霉处理，抑菌率(≥5个菌种)＞99%，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。 | 1 |
| 19 | 急诊大厅 | 等候椅 | IMG_266 | 三人位1870\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 2 |
| 20 | 等候椅 | IMG_267 | 五人位 3110\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 4 |
| 21 | 预检分诊 | 分诊台 |  | 6300/4000\*800\*（750-1100） | 1. 基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。 2. 功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 1 |
| 23 | 心电图 | 检查床 | IMG_269 | 1900\*800\*600/1000 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 | 1 |
| 24 | 办公桌 | IMG_270 | 1400\*600\*750 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 5、含键盘抽、主机托。 | 1 |
| 26 | 超声 | 检查床 | IMG_271 | 1900\*600\*650 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 1 |
| 27 | 办公桌 | IMG_272 | 1400\*600\*750 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 5、含键盘抽、主机托。 | 1 |
| 28 | 办公椅 | IMG_273 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 1 |
| 29 | C区 | 等候椅 | IMG_274 | 三人位1870\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 12 |
| 30 | 骨科、外科1~2、内科1~3 | 诊桌 | IMG_275 | 1500\*1400\*750/900 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 | 6 |
| 31 | 办公椅 | IMG_276 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 6 |
| 32 | 方凳 | IMG_277 | 320\*420\*420 | 材质：基材采用橡木实木 2、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点； 3、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高,漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；成品油漆表面硬度可达3H级。 | 6 |
| 33 | 检查床 | IMG_278 | 1900\*600\*650 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 6 |
| 34 | 妇科、眼科 | 诊桌 | IMG_279 | 1500\*1400\*750/900 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 | 2 |
| 35 | 办公椅 | IMG_280 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 2 |
| 36 | 方凳 | IMG_281 | 320\*420\*420 | 材质：基材采用橡木实木 2、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点； 3、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高,漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；成品油漆表面硬度可达3H级。 | 2 |
| 37 | 口腔科、耳鼻喉 | 诊桌 | IMG_282 | 1500\*1400\*750/900 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 | 2 |
| 38 | 办公椅 | IMG_283 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 2 |
| 39 | 方凳 | IMG_284 | 320\*420\*420 | 材质：基材采用橡木实木 2、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点； 3、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高,漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；成品油漆表面硬度可达3H级。 | 2 |
| 40 | B区 | 护士站 | IMG_285 | （6400+3700\*2）\*800\*（750-1100） | 1. 基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。 2. 功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 2 |
| 41 | **名医馆** | | | | | |  |
| 42 | 名医馆 | 候诊大厅1 | 导诊台 | 1749543919686 | 4150\*800\*（750-1100） | 1. 基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。 2. 功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 1 |
| 44 | 诊室 | 诊桌 | IMG_287 | 1500\*1400\*750/900 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 | 5 |
| 45 | 办公椅 | IMG_288 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 5 |
| 46 | 方凳 | IMG_289 | 320\*420\*420 | 材质：基材采用橡木实木 2、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点； 3、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高,漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；成品油漆表面硬度可达3H级。 | 5 |
| 47 | 检查床 | IMG_290 | 1900\*600\*650 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 5 |
| 48 | VIP候诊 | 等候沙发 | IMG_291 | 三人位 | 1、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松。 4、沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力≥1级，耐冲击强度≥50mm。 | 1 |
| 49 | 茶几 | IMG_292 | 450\*450\*550 | 1、台面：采用优质岩板。 2、下架：下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 1 |
| 51 |  | 分诊台 | IMG_293 | 1800\*650\*1100 | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 1 |
| 52 | 办公椅 | IMG_294 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 1 |
| 53 | **内镜中心** | | | | | |  |
| 54 | 内镜中心 | 男更3、女更3 | 更衣柜 | IMG_295 | 900\*500\*1850（三门） | 1、基材：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm； 2、表面处理：采用环保抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；门板木纹转印，其余纯色喷涂（具体颜色由业主确定）； 3、工艺： ①钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； ②金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺； ③柜体侧板、顶板正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6mm以增加柜体承重强度，柜框宽度≤23mm；  ④顶板及侧板采用45度对角拼接；  ⑤侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作； 4、五金：采用优质五金，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，每一门带锁； 5、配置：每门内一块活动层板，一根晾衣杆，一面镜子。 | 4 |
| 55 | 支气管镜1~2 | 诊桌 | IMG_296 | 1500\*1400\*750/900 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 | 1 |
| 56 | 办公椅 | IMG_297 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 1 |
| 57 | 方凳 | IMG_298 | 320\*420\*420 | 材质：基材采用橡木实木 2、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点； 3、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高,漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；成品油漆表面硬度可达3H级。 | 1 |
| 58 | 等候区 | 等候椅 | IMG_299 | 三人位1870\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm.扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 2 |
| 59 | 分诊台 | IMG_300 | 1800\*650\*1100 | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 1 |
| 61 | 胃镜复苏室 | 分诊台 | IMG_301 | 1500\*650\*1100 | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 1 |
| 62 | 办公椅 | IMG_302 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 1 |
| 64 | 术前准备 | 服务台 | IMG_303 | 2650/1450\*650\*（750-1100） | 1. 基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。 2. 功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 1 |
| 65 | 等候椅 | IMG_304 | 三人位1870\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 4 |
| 66 | 等候区 | 护士台 | IMG_305 | (4000/1950\*2）\*800\*（750-1100） | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。   1. 功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 1 |
| 67 | 办公椅 | IMG_306 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 2 |
| 68 | 等候椅 | IMG_307 | 三人位1870\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 6 |
| 69 | 男更2、女更2 | 矮柜 | IMG_308 | 900\*450\*1078 | 1、基材：材质为电解钢板，厚度≥0.8mm，经过抗菌防霉处理：抑菌率(≥5个菌种)＞99%；防霉等级（≥5个菌种）达到0级。 2、金属喷塑涂层：金属喷涂层硬度≥2H。 3、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级（因院方要求，需经常用消毒水擦洗）。 4、工序：脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、磷化、干燥等工序过程。 | 2 |
| 70 | 休闲沙发椅 | IMG_309 | 760\*760\*790 | 1、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型。 4、脚椅：采用喷塑粉五金脚。 | 2 |
| 71 | VIP候诊 | 候诊沙发 | IMG_310 | 2500\*1500\*430/700 | 1、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松。 4、沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力≥1级，耐冲击强度≥50mm。 | 1 |
| 72 | 茶几 | IMG_311 | 800\*310 | 基材：采用12mm无毒无醛的岩板面,健康安全， 耐高温，防火，性能稳定，不开裂、不变形，耐刮，抗油污易清洁，吸水率低于0.05%，防水抗霉菌抗重压韧性强抗霜冻。 稳定的色彩，抗UV，不会受光照影响而变色。  面料：选用优质环保马鞍皮，手感舒适，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用，易打理 | 1 |
| 73 | 更衣柜 | IMG_312 | 900\*500\*1850（三门） | 1、基材：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm； 2、表面处理：采用环保抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；门板木纹转印，其余纯色喷涂（具体颜色由业主确定）； 3、工艺： ①钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； ②金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺； ③柜体侧板、顶板正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6mm以增加柜体承重强度，柜框宽度≤23mm；  ④顶板及侧板采用45度对角拼接；  ⑤侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作； 4、五金：采用优质五金，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，每一门带锁； 5、配置：每门内一块活动层板，一根晾衣杆，一面镜子。 | 2 |
| 74 | 方凳 | IMG_313 | 320\*420\*420 | 材质：基材采用橡木实木 2、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点； 3、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高,漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；成品油漆表面硬度可达3H级。 | 1 |
| 75 | 办公室（示教室） | 会议桌 | IMG_314 | 3500\*1200\*750 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金。 | 1 |
| 76 | 会议椅 | IMG_315 | 550\*680\*880 | 1、覆面材料：优质超纤皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型。 4、脚椅：采用优质不锈钢电镀处理，壁厚2.0mm，优质钢制弓型脚一次成型。 | 12 |
| 79 | 女更1、男更1 | 更衣柜 | IMG_316 | 900\*500\*1850（四门） | 1、基材：采用优质电解钢板，厚度≥0.8mm； 2、表面处理：采用环保抗菌环氧树脂粉末高温喷涂，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；门板木纹转印，其余纯色喷涂（具体颜色由业主确定）； 3、工艺： ①钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； ②金属表面防锈预处理采用陶化工艺，禁用不符合国家环保要求的酸洗磷化工艺； ③柜体侧板、顶板正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6mm以增加柜体承重强度，柜框宽度≤23mm；  ④顶板及侧板采用45度对角拼接；  ⑤侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作； 4、五金：采用优质五金，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，每一门带锁； 5、配置：每门内一块活动层板，一根晾衣杆，一面镜子。 | 6 |
| 83 | **体检中心** | | | | | |  |
| 84 | 体检中心 | 女外科、女内科、B超、妇科 | 诊桌 | IMG_317 | 1500\*1400\*750/900 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 | 3 |
| 85 | 办公桌 | IMG_318 | 1400\*600\*750 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 5、含键盘抽、主机托。 | 1 |
| 86 | 办公椅 | IMG_319 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 4 |
| 87 | 检查床 | IMG_320 | 1900\*600\*650 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 4 |
| 88 | 等候椅 | IMG_321 | 双人位 1250\*627\*815 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 2 |
| 89 | 等候椅 | IMG_322 | 四人位 2490\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 1 |
| 90 | 心电图1~2 | 办公桌 | IMG_323 | 1400\*600\*750 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 5、含键盘抽、主机托。 | 2 |
| 91 | 办公椅 | IMG_324 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 2 |
| 92 | 检查床 | IMG_325 | 1900\*800\*600/1000 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 | 2 |
| 93 | 采血窗口 | 办公椅 | IMG_326 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 4 |
| 94 | 采血椅 | IMG_327 | 坐板高度52cm，整体高度100cm，椅面47\*52cm | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 4、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上，甲醛净化效率≥80%。 | 4 |
| 95 | 房间1~2 | 床 | IMG_328 | 1200\*2000 | 床： 1、基材：采用环保实木多层板，经防潮、防虫、防腐、阻燃处理； 2、面材：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、耐磨、耐热、耐污染等特点。 3、封边：采用优质环保封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、五金配件：采用优质五金配件。若使用到铰链、导轨需带缓冲功能； 5、粘胶剂：采用优质环保粘胶剂，粘合性能强，环保性能高； 6、床板：床板采用优质松木实木，厚度≥15mm，每个板面75mm，满铺； 7、配置：板材厚度≥25mm； 床垫： 1、底部和侧边针织布涧棉； 2、弹簧线径≥2.0mm，口径≥6.5mm、5圈，独立袋大芯弹簧； 3、上下2 张≥450 克热压棉+天然环保椰棕≥20mm+高密度海绵+350克针织面料涧棉≥20mm厚+麻布边带； 4、整体厚度≥200mm； | 3 |
| 96 | 床头柜 | IMG_329 | 450\*450\*500 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、五金：优质拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级（因院方要求，需经常用消毒水擦洗）。 | 3 |
| 97 | 休闲沙发椅 | IMG_330 | 760\*760\*790 | 1、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型。 4、脚椅：采用喷塑粉五金脚。 | 4 |
| 98 | 洽谈桌 | IMG_331 | Φ600\*650H | 1、实木材料：所有部件均采用榉木。 2、涂饰：水性涂料封闭涂饰，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上，甲醛净化效率≥80%。 | 1 |
| 99 | 衣柜 | IMG_332 | 1470\*600\*2200 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、五金：优质拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级（因院方要求，需经常用消毒水擦洗）。 | 1 |
| 100 | 衣柜（带吧台） | IMG_333 | 1850\*600\*2200 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、五金：优质拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级（因院方要求，需经常用消毒水擦洗）。 4、台面为优质岩板。 | 1 |
| 101 | 等候区 | 等候椅 | IMG_334 | 三人位1870\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 16 |
| 102 | 人体成分、体测室 | 诊桌 | IMG_335 | 1500\*1400\*750/900 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 | 2 |
| 103 | 办公椅 | IMG_336 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 2 |
| 104 | 方凳 | IMG_337 | 320\*420\*420 | 材质：基材采用橡木实木 2、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点； 3、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高,漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；成品油漆表面硬度可达3H级。 | 2 |
| 105 | 检查床 | IMG_338 | 1900\*600\*650 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 1 |
| 106 | 骨密度 | 办公桌 | IMG_339 | 1400\*600\*750 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级（因院方要求，需经常用消毒水擦洗）。 5、含键盘抽、主机托。 | 1 |
| 107 | 1600\*600\*750 | 1 |
| 108 | 办公椅 | IMG_340 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 1 |
| 112 | 外科、内科 | 诊桌 | IMG_341 | 1500\*1400\*750/900 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 | 2 |
| 113 | 办公椅 | IMG_342 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 2 |
| 114 | 方凳 | IMG_343 | 320\*420\*420 | 材质：基材采用橡木实木 2、油漆：采用环保水性油漆，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性、耐水耐磨等特点； 3、工艺：采用五底三面涂装工艺，流平度高,漆膜丰满，表面平整光滑，饱满，圆润；成品油漆表面硬度可达3H级。 | 2 |
| 115 | 检查床 | IMG_344 | 1900\*600\*650 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 2 |
| 117 | 接待室 | 角几 | IMG_345 | 450\*450\*550 | 1、台面：采用优质岩板。 2、下架：下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 2 |
| 118 | 长茶几 | IMG_346 | 1200\*600\*420 | 1、台面：采用优质岩板。 2、下架：下架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 1 |
| 119 | 休闲沙发椅 | IMG_347 | 760\*760\*790 | 1、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型。 4、脚椅：采用喷塑粉五金脚。 | 1 |
| 120 | 超声1~4 | 办公桌 | IMG_348 | 1400\*600\*750 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 3、脚架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 4、五金：优质五金，铰链、三节导轨、拉手、锁具等五金需经过耐腐蚀处理，达到乙酸盐雾试验300h内无锈点或达到10级，中性盐雾试验300h内无锈点或达到10级。 5、含键盘抽、主机托。 | 4 |
| 121 | 办公椅 | IMG_349 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 4 |
| 122 | 检查床 | IMG_350 | 1900\*600\*650 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 4、钢架：选用冷轧钢材，钢管壁厚≥1mm ，经脱脂、水洗、酸洗、水洗中和、表调、磷化、干燥等工艺处理，表面粉末涂料静电喷涂处理。 | 4 |
| 123 | 等候区 | 等候椅 | IMG_351 | 四人位 2490\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 4 |
| 124 | 等候椅 | IMG_352 | 三人位1870\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 2 |
| 125 | 大厅 | 咨询台 | IMG_353 | 弧长7000\*800\*（750-1100） | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。  功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 1 |
| 126 | 弧长4000\*800\*（750-1100） | 1 |
| 127 | 办公椅 | IMG_354 | 460\*480\*895 | 1、实木材料：所有部件均采用橡木。 2、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 3、海绵：采用优质医用高回弹海绵,表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强。 4、座面曲木板：≥14mm多层曲木板热压成型。 5、涂饰：水性涂料封闭涂饰，对人体无害，不污染环境，具有快速干燥、良好的柔韧性。 | 5 |
| 128 | 等候椅 | IMG_355 | 五人位 3110\*644\*825 | 1.椅座背：采用优质铝型材经模具挤压一次性成型板，壁厚≥3mm，表面经高温氧化处理，强度高、刚性好、不变型； 2.座背板：采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。座外板长610±2mm，宽515±2mm，厚度12±2mm，背外板长610±2 mm，宽225±2mm，厚度12±2mm； 3.扶手：扶手面采用优质橡木精制而成, 壁厚≥24mm。扶手支撑架采用优质202不锈钢模具进行弯曲精制而成, 直径为≥12mm; 4.脚架：采用优质202不锈钢经模具进行弯曲精制而成, 厚径≥∅12mm，耐磨、防污、硬度高，表面喷砂处理； 5.外观设计：采用人体工程学原理，舒适度好，造型美观大方，有高贵典雅特色； | 2 |
| 129 | **住院部** | | | | | |  |
| 130 | 住院部4楼 | 护士办 | 护士台 | 1749544625268 | 8000/4000\*800\*（750-1100） | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。  功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 1 |
| 142 | 监护岛 | 监护椅 | IMG_357 | 常规 | 1、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、座面曲木板：14mm多层曲木板热压成型。 2、底盘：安全防爆底盘，4mm钢板冲压而成。 3、气压棒：气杆升降行程大于100mm，2.0mm厚壁管。 4、椅脚：铝合金脚，半径350mm。 5、椅轮：直径60mm的尼龙+PU脚轮。 | 4 |
| 143 | 住院部11楼 | 护士站 | 护士站 | 1749545706849 | 4400\*800\*（750-1100） | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。  功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 2 |
| 144 | 4400\*800\*（750-1100） | 2 |
| 146 | 治疗室 | 治疗柜 | IMG_359 | 4500/3000\*(600/350)\*2000 | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。门板及抽屉木纹转印效果。 3、柜分上、中、下柜，下柜高800mm有两个抽屉,抽屉下有一对掩门，内置层板1块,下柜底部带304拉丝锈钢踢脚线；中柜高600mm，宽350mm无门，活动层板一款，上柜高600mm，宽350mm;对开玻璃门，内置活动层板1块；整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 4、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  5、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。  6、治疗柜经过抗菌防霉处理，抑菌率(≥5个菌种)＞99%，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。 | 2 |
| 173 | 单人病房 | 单人沙发 | IMG_360 | 单人位 | 1、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松。 4、沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力≥1级，耐冲击强度≥50mm。 | 2 |
| 174 | 方茶几 | IMG_361 | 600\*600\*450 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 | 2 |
| 175 | 床 | IMG_362 | 1200\*2000 | 床： 1、基材：采用环保实木多层板，经防潮、防虫、防腐、阻燃处理； 2、面材：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、耐磨、耐热、耐污染等特点。 3、封边：采用优质环保封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、五金配件：采用优质五金配件。若使用到铰链、导轨需带缓冲功能； 5、粘胶剂：采用优质环保粘胶剂，粘合性能强，环保性能高； 6、床板：床板采用优质松木实木，厚度≥15mm，每个板面75mm，满铺； 7、配置：板材厚度≥25mm； 床垫： 1、底部和侧边针织布涧棉； 2、弹簧线径≥2.0mm，口径≥6.5mm、5圈，独立袋大芯弹簧； 3、上下2 张≥450 克热压棉+天然环保椰棕≥20mm+高密度海绵+350克针织面料涧棉≥20mm厚+麻布边带； 4、整体厚度≥200mm； | 1 |
| 176 | 住院部12楼 | 护士站 | 护士站 | 1749545706849 | 4400\*800\*（750-1100） | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。  功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 4 |
| 178 | 治疗室 | 治疗柜 | IMG_364 | 4500/3000\*(600/350)\*2000 | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。门板及抽屉木纹转印效果。 3、柜分上、中、下柜，下柜高800mm有两个抽屉,抽屉下有一对掩门，内置层板1块,下柜底部带304拉丝锈钢踢脚线；中柜高600mm，宽350mm无门，活动层板一款，上柜高600mm，宽350mm;对开玻璃门，内置活动层板1块；整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 4、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  5、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。  6、治疗柜经过抗菌防霉处理，抑菌率(≥5个菌种)＞99%，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。 | 2 |
| 205 | 单人病房 | 单人沙发 | IMG_365 | 单人位 | 1、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松。 4、沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力≥1级，耐冲击强度≥50mm。 | 2 |
| 206 | 方茶几 | IMG_366 | 600\*600\*450 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 | 2 |
| 207 | 床 | IMG_367 | 1200\*2000 | 床： 1、基材：采用环保实木多层板，经防潮、防虫、防腐、阻燃处理； 2、面材：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、耐磨、耐热、耐污染等特点。 3、封边：采用优质环保封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、五金配件：采用优质五金配件。若使用到铰链、导轨需带缓冲功能； 5、粘胶剂：采用优质环保粘胶剂，粘合性能强，环保性能高； 6、床板：床板采用优质松木实木，厚度≥15mm，每个板面75mm，满铺； 7、配置：板材厚度≥25mm； 床垫： 1、底部和侧边针织布涧棉； 2、弹簧线径≥2.0mm，口径≥6.5mm、5圈，独立袋大芯弹簧； 3、上下2 张≥450 克热压棉+天然环保椰棕≥20mm+高密度海绵+350克针织面料涧棉≥20mm厚+麻布边带； 4、整体厚度≥200mm； | 1 |
| 208 | 住院部13楼 | 护士站 | 护士站 | 1749544625268 | 4400\*800\*（750-1100） | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。 3、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  4、配置：服务台台面下做一排抽屉；抽屉下柜体缩进去30cm做柜门，部分内配收纳盒。实际按医院科室要求配置。台面做嵌入式可放电脑。  功能：带走线功能。预留隐藏式走线槽，强弱电分离设计，带可掀走线面板，内部预留标准86线盒孔，电源系统符合3C认证。 | 4 |
| 210 | 治疗室 | 治疗柜 | IMG_369 | 4500/3000\*(600/350)\*2000 | 1、基材：采用≥1.0mm厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；经过抗菌防霉处理，抗菌性能达到合格和抗霉菌性能达到1级及以上，符合医院等高标准的环境卫生要求。 2、表面处理：表面采用优质抑菌粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。门板及抽屉木纹转印效果。 3、柜分上、中、下柜，下柜高800mm有两个抽屉,抽屉下有一对掩门，内置层板1块,下柜底部带304拉丝锈钢踢脚线；中柜高600mm，宽350mm无门，活动层板一款，上柜高600mm，宽350mm;对开玻璃门，内置活动层板1块；整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 4、台面：采用≥12mm厚纯亚克力，具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点，符合医院等高标准的环境卫生要求。  5、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽，中柜及上下柜内都有可调节层板，配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶。垃圾收纳系统根据需要可以选配感应垃圾收纳、互通式垃圾收纳装置、推板垃圾收纳、掀盖垃圾收纳。  6、治疗柜经过抗菌防霉处理，抑菌率(≥5个菌种)＞99%，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。 | 2 |
| 237 | 单人病房 | 单人沙发 | IMG_370 | 单人位 | 1、覆面材料：优质医用皮，厚度≥0.9mm，抗菌率效果≥99%，耐霉菌性达到1级及以上。 2、海绵：采用高弹力阻燃海绵，25%压陷硬度≥90N,65%/25%压陷比≥4.0，回弹率≥50%，撕裂强度≥2.6N/cm,干热老化后拉伸强度≥95kpa。 3、内架：采用榫卯结构，材料为落叶松。 4、沙发脚：采用喷塑粉五金脚，附着力≥1级，耐冲击强度≥50mm。 | 2 |
| 238 | 方茶几 | IMG_371 | 600\*600\*450 | 1、基材：采用实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；经过防霉处理，防霉等级（≥5个菌种）达到1级及以上。  2、饰面：浸渍胶膜防火纸贴面。 | 2 |
| 239 | 床 | IMG_372 | 1200\*2000 | 床： 1、基材：采用环保实木多层板，经防潮、防虫、防腐、阻燃处理；  2、面材：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有色泽鲜亮、色牢度高、耐磨、耐热、耐污染等特点。 3、封边：采用优质环保封边条同色封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍； 4、五金配件：采用优质五金配件。若使用到铰链、导轨需带缓冲功能； 5、粘胶剂：采用优质环保粘胶剂，粘合性能强，环保性能高；  6、床板：床板采用优质松木实木，厚度≥15mm，每个板面75mm，满铺； 7、配置：板材厚度≥25mm； 床垫： 1、底部和侧边针织布涧棉； 2、弹簧线径≥2.0mm，口径≥6.5mm、5圈，独立袋大芯弹簧； 3、上下2 张≥450 克热压棉+天然环保椰棕≥20mm+高密度海绵+350克针织面料涧棉≥20mm厚+麻布边带；   4、整体厚度≥200mm； | 1 |

**注：1、中标单位须在中标以后进入施工现场复核尺寸，清单内涉及的尺寸如与施工安装现场有出入，以实际测量尺寸为准，结算以实际尺寸为依据。**

**2、投标单位务必仔细核对清单详细参数，以免造成报价上的误会。**

**3、以中标单价\*实际数量按实调整。**

★**2.供货期**

中标方需在接到采购通知后，60天内交付满足招标需求的产品。无故延期交货，作废标处理，并赔偿相应损失。

★**3.供货地点**

由中标方负责将货送至医院指定的场地并负责安装。

★**4.质保期**

保修期2年**（即免费保修期）**。

★**5.售后服务**

5.1投标人须提供验收合格后至少2年的质保期(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。保修期内，中标人对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）。

5.2中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 0.5 小时内做出响应， 1 小时内派人赴现场处理问题。 24 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备用件供采购人使用。

5.3如采购人需变更场地，投标人需配合采购人进行免费重新拆装。

**6.付款方式**

一次性付款。所有家具安装完成验收合格后30个工作日根据投标人的付款凭证一次性支付。

发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定交纳相应税费）。

★**7.数量调整**

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

★**8.验收要求、标准**

8.1验收以采购文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

8.2所有家具的款式、型号、颜色等以招标文件和投标文件为准，货物清单作为合同附件。供货安装完成后，中标人应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

8.3验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

8.4符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

8.5整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

8.6采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

8.7采购人安排由国家认可的第三方检测机构进行室内环境检测（以《室内空气质量标准》GB/T18883-2002进行室内空气质量检测），合格后再放家具。家具全部到位后由采购人进行空气检测，如遇不合格，中标人需进行相应措施跟进，自行再安排跟前一次相同检测机构检测，合格后视为验收通过（检测时间计入供货期）。

**★9.结算原则**

9.1采购文件、招标答疑会纪要、中标供应商的中标报价等作为结算依据；

9.2中标单价一次性包死，不再调整，经采购人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

9.3 所有家具根据现场实际情况局部调整、规格、功能（±3%之内），单价不做调整。

★**10.附加条件**

2.10.1破坏性复试验收：供货安装调试完成后，采购人随机抽取不少于3个产品进行破坏性复试送第三方检测公司进行检测，若检测结果不符合招标文件及投标文件要求的，直接扣除合同总金额的20%。相关检测费用及产品补齐由中标人承担。

2.10.2中标人提供的货物，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

2.10.3考虑本项目特殊性，供货周期较长，需根据甲方实际需求分批供货，请合理考虑报价。

**第四部分 拟签订的合同文本**

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

项目名称：

合同编号：

甲 方：

乙 方：

签订时间：

**使 用 说 明**

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

**第一节 政府采购合同协议书**

甲方（全称）： （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购

文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）： （供应商）

乙方2（全称）： （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）： （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. **项目信息**

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

1. 采购计划编号：
2. 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌： 规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

关键部件： 品牌： 型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 数量： 金额：

🞎否

（4）政府采购组织形式：🞎政府集中采购 🞎部门集中采购 🞎分散采购

（5）政府采购方式：🞎公开招标 🞎邀请招标 🞎竞争性谈判 🞎竞争性磋商

🞎询价 🞎单一来源 🞎框架协议 🞎其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：🞎是 🞎否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：🞎是 🞎否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：🞎是 🞎否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：🞎是 🞎否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：🞎是 🞎否

（7）合同是否分包：🞎是 🞎否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

🞎大型企业 🞎中型企业 🞎小微型企业

🞎残疾人福利性单位 🞎监狱企业 🞎其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：🞎是 🞎否

外商投资企业类型：🞎全部由外国投资者投资 🞎部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

🞎是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

🞎否

（10）是否涉及节能产品：

🞎是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

🞎强制采购 🞎优先采购

🞎否

是否涉及环境标志产品：

🞎是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

🞎强制采购 🞎优先采购

🞎否

是否涉及绿色产品：

🞎是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

🞎强制采购 🞎优先采购

🞎否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

🞎是 🞎否 🞎不涉及

**2.合同金额**

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

🞎固定总价 🞎固定单价 🞎固定费率 🞎成本补偿 🞎绩效激励 🞎其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

🞎全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件）

🞎分期付款： （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件

应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

🞎成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

🞎绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

**3.合同履行**

（1）起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：🞎是 🞎否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

**4.合同验收**

（1）验收组织方式：🞎自行组织 🞎委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请专家参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请服务对象参加验收：🞎是 🞎否

是否邀请第三方检测机构参加验收：🞎是 🞎否

是否进行抽查检测：🞎是，抽查比例： 🞎否

是否存在破坏性检测：🞎是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

🞎否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：🞎一次性验收

🞎分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：🞎是 🞎否

（8）履约验收其他事项： （产权过户登记等）

**5.组成合同的文件**

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

**6.合同生效**

本合同自 生效。

**7.合同份数**

本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的  单位或采购文件约定的合同甲方） | | 乙方（供应商） | |
| 单位名称  （公章或合同章） |  | 单位名称  （公章或合同章） |  |
| 法定代表人  或其委托代理人 （签章） |  | 法定代表人或其 委 托代理人（签章） |  |
| 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 | | | |

1. **政府采购合同通用条款**

**1.定义**

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

**2.合同标的及金额**

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

**3.履行合同的时间、地点和方式**

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

**4.甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

**5.乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

**6.合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

**7.货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

**8.质量标准和保证**

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

**9.权利瑕疵担保**

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

**10.知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

**11.保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

**12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

**13.履约保证金**

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

**14.售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

**15.违约责任**

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

**16.合同变更、中止与终止**

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

**17.合同分包**

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

**18.不可抗力**

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

**19.解决争议的方法**

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁的方式解决争议，将争议提交绍兴仲裁委员会柯桥分会仲裁。

19.2 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

**20.政府采购政策**

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

**21.法律适用**

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

**22.通知**

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

**23.合同未尽事项**

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

**第三节 政府采购合同专用条款**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节  第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| 第二节  第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节  第4.4款 | 履约验收中甲方  提出异议或作  出说明的期限 |  |
| 第二节  第4.6款 | 约定甲方承担的  其他义务和责任 |  |
| 第二节  第5.4款 | 约定乙方承担的  其他义务和责任 |  |
| 第二节  第6.1款 | 履行合同义务  的顺序 |  |
| 第二节  第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
| 指定现场 |  |
| 第二节  第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节  第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节  第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节  第8.2（3）项 | 货物质量缺陷  响应时间 |  |
| 第二节  第11.1款 | 其他应当保密  的信息 |  |
| 第二节  第12.2款 | 合同价款支付  时间 |  |
| 第二节  第13.2款 | 履约保证金  不予退还的情形 |  |
| 第二节  第13.3款 | 履约保证金退还  时间及逾期退还  的违约金 |  |
| 第二节  第14.1（3）项 | 运行监督、  维修期限 |  |
| 第二节  第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节  第14.1（6）项 | 乙方提供的其他  服务 |  |
| 第二节  第15.1款 | 修理、重作、更  换相关具体规定 |  |
| 第二节  第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节  第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节  第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节  第19.2款 | 解决争议的方法 | 双方当事人均可通过和解或者调解解决；不  愿和解、调解或者和解、调解不成的，将争  议提交绍兴仲裁委员会柯桥分会仲裁。 |
| 第二节  第23.1款 | 其他专用条款 |  |

**第五部分 评标方法及标准**

**1、评标方法：**

1.1本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

**1.2采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

**2.评分标准：**共100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

**2.1商务技术分（60分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分内容** | **评审细则** | **分值** |
| 1 | 商务资信  （8分） | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书的，完全符合得3分，缺一项扣1分，扣完为止。  注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商公章，并提供国家认证认可查询平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）网上查询截图加盖公章，未提供或未在有效期限内不得分。 | 3 |
| 2 | 环境标志产品评审。投标产品列入财政部、生态环境部等部门发布的“环境标志产品品目清单”，且获得指定认证机构出具的有效期内的环境标志产品认证证书，认证范围需包含人造板类家具、实木类家具、钢木家具、金属家具、软体家具，完全符合得2分，缺一项扣0.4，扣完为止。供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，否则不得分。  注：投标文件中须提供证书复印件加盖投标供应商公章，并提供国家认证认可查询平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList）网上查询截图加盖公章，未提供或未在有效期限内不得分。 | 2 |
| 3 | 投标人提供投标截止时间前三年（以合同签订时间为准）的同类案例，每个案例需同时提供合同、发票和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得 3分。  （注：业绩必须为投标人所有，若有公司名称或法人名称变更的，必须提供相关法律证明，未提供证明该业绩不得分；投标文件中需同时提供合同、发票和验收报告复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3 |
| 4 | 技术（38分） | 与采购标的相关的外观、结构、工艺及技术专利（发明、实用新型、外观设计得分不同，专利须在保护期内）：每项发明专利得1分，最高得2分；每项实用新型专利得0.5分，最高得1分；每项外观专利得0.25分，最高得0.5分。提供专利证书复印件，本项目合计最高得2分。 | 2 |
| 5 | 投标人或家具生产厂家提供具有CMA资格的第三方检测机构出具的合格成品检测报告（一年内），所提供的检测报告中应当包含但不限于以下检测数据：  1、诊桌：  （1）力学性能（稳定性、强度及耐久性）；符合得0.25分，不符合不得分；  （2）表面理化性能（软、硬质覆面等）；符合得0.25分，不符合不得分；  （3）甲醛按GB 18580-2017执行,释放量≤0.05mg/m3；符合得0.25分，不符合不得分；  （4）其他有害物物质限量：苯、总挥发性有机化合物等；符合得0.25分，不符合不得分；  2、护士台：  （1）力学性能（稳定性、强度及耐久性）；符合得0.25分，不符合不得分；  （2）表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层）符合得0.25分，不符合不得分；  （3）甲醛按GB 18580-2017执行,释放量≤0.05mg/m3；符合得0.25分，不符合不得分；  （4）其他有害物物质限量：苯、总挥发性有机化合物等；符合得0.25分，不符合不得分；  3、等候椅：  （1）力学性能（稳定性、强度及耐久性）；符合得0.25分，不符合不得分；  （2）表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层、木制件表面贴面层）；符合得0.25分，不符合不得分；  （3）甲醛按GB 18580-2017执行,释放量≤0.05mg/m3；符合得0.25分，不符合不得分；  （4）其他有害物物质限量：苯、总挥发性有机化合物等；符合得0.25分，不符合不得分；  4、沙发：  （1）力学性能（沙发座背及扶手耐久性、压缩量）均合格；符合得0.25分，不符合不得分；  （2）理化性能（金属件表面涂层、皮革/再生皮（革））均合格；符合得0.25分，不符合不得分；  （3）甲醛按GB 18580-2017执行,释放量≤0.05mg/m3；符合得0.25分，不符合不得分；  （4）其他有害物物质限量：苯、总挥发性有机化合物等；符合得0.25分，不符合不得分；  **（投标文件中提供有效同类产品检测报告复印件并加盖投标人公章。**  **注：出具的检测报告必须由具备家具成品检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。）** | 4 |
| 6 | 须提供符合国家标准或行业标准要求的主要原材料（多层板、医用皮、电解钢板、亚克力、水性漆）的检测报告（一年内）。采购人可自行决定需提供原材料检测报告的种类。每提供一个种类的原材料检测报告，得0.6分，最高得3分  **原材料供应商提供符合上述要求的检测报告也可采用，但必须提供供应商购买对应原材料的发票扫描件（一年内）。**  **注：出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力且具有CMA资质的第三方检测机构提供。** | 3 |
| 7 | 完全满足招标文件要求的得5分，负偏离或缺漏一项扣1分，扣完为止。（采购内容中要求提供相关证明材料的，投标人未提供或提供的证明材料不符合要求的，作为负偏离处理，同一产品不重复扣分，涉及样品的不重复扣分。） | 5 |
| 8 | 须提供投标人的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得0.6分，最高得3分。核心生产设备按品类，具体要求如下：  1.人造板类：开料锯机、封边机、排钻床、冷压机、热压机、涂装设备、加工中心等；  2.实木类：纵解锯机、横截锯机、平刨床、压刨床、拼板机、开榫机、加工中心、干燥房、涂装设备等；  3.钢制类：切割设备、折弯机、焊接设备、涂装设备、冲床、钻床、加工中心等；  4.钢木类：切割设备、弯管机、焊接设备、涂装设备、开料锯机、封边机、排钻床等；  5.软体类：核心专业生产设备不单列。 | 3 |
| 9 | 技术团队履历及能力说明，须提供项目负责人、专业技术人员的资格证（如有）、职称证明（如有）和社保证明；方案内容完整、科学合理，可实施性强得2分；方案内容基本完整，具备可操作性得1.5分；方案内容较简单，仅基本可行得1分；方案内容欠缺，可行性低得0.5分；不提供不得分。 | 2 |
| 10 | 投标人根据采购清单及平面布局图提供本项目区域效果图和彩色单体图，由评标委员会根据效果图是否符合医院环境及诊疗需求、整体风格是否满足采购人需求、色彩搭配协调度、效果图数量等进行打分，标杆级设计得3分，优良级设计得2分，合格级设计得1分，不合格设计得0.5分，不提供不得分。 | 3 |
| 11 | 投标人提供项目实施规划方案，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，方案内容完整、科学合理，可实施性强得3分；方案内容基本完整，具备可操作性得2分；方案内容较简单，基本可行得1分；方案内容欠缺，可行性低得0.5分；不提供不得分。 | 3 |
| 12 | 投标人提供生产实施方案，要具备生产能力，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产装配。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，方案内容完整、科学合理，可实施性强得3分；方案内容基本完整，具备可操作性得2分；方案内容较简单，基本可行得1分；方案内容欠缺，可行性低得0.5分；不提供不得分。 | 3 |
| 13 | 投标人提供品质管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。方案内容完整、科学合理，可实施性强得3分；方案内容基本完整，具备可操作性得2分；方案内容较简单，基本可行得1分；方案内容欠缺，可行性低得0.5分；不提供不得分。 | 3 |
| 14 | 投标人提供安装服务实施方案，安装方案的制定，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。根据供应商提供的方案能否满足采购需求，方案内容完整、科学合理，可实施性强得3分；方案内容基本完整，具备可操作性得2分；方案内容较简单，基本可行得1分；方案内容欠缺，可行性低得0.5分；不提供不得分。 | 3 |
| 15 | 售后服务应对方案：  （1）提供产品 2年质量保证期（2年内免费维修，不能维修免费更换），超过2 年的每一年加 0.5 分，最高得2分；  （2）提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、维修响应时间、回访、技术培训、备品备件、优惠措施等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，方案内容完整、科学合理，可实施性强得2分；方案内容基本完整，具备可操作性得1.5分；方案内容较简单，仅基本可行得1分；方案内容欠缺，可行性低得0.5分；不提供不得分。 | 4 |
| 16 | 样品（14分） | 评委根据投标人提供的实物样品进行打分，不提供样品不得分。样品共3件（序号2等候椅、序号30诊桌、序号130护士台1组:尺寸为1000\*800\*(750-1000)mm；  一、产品主要尺寸、形状及位置公差（3分）：每偏离一个参数指标扣1分，扣完为止。  1.采购人有明确要求且明示的产 品尺寸偏差控制在±3mm以内(测量工具：0～3m钢卷尺，精度1mm)；  二、材料要求（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。(样品所选用钢管、钢板、五金、面料等主要原材料的规格尺寸与采购需求一致.)  三、功能性要求（2分）：设计合理、实用，能够实现产品的整体使用功能。设计合理、实用，能够实现产品的整体使用功能得2分；设计较合理、较实用，基本能够实现产品的整体使用功能得1分；设计不够合理、实用性不强，无法实现产品的整体使用功能得0.5分。  四、样品外观（2分）：每个不合格项扣0.5分，扣完为止。  (1)管材：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；  (2)焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊接处表面波纹应均匀；  (3)皱纹或波纹：圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；  (4)喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等。  五、制作工艺（3分）：每个不合格项扣 1分，扣完为止。  (1)板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；  (2)零部件的结合应严密、牢固；  (3)各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；  六、结构及安全（2分）：安全项目通过眼观和手感等方法进行检测、各部件连接紧密、结构稳定得2分；各部件连接较紧密、结构较稳定得1分；各部件连接不紧密、结构不稳定得0.5分。 | 14 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）**商务技术分低于36分的，视为采购人不能接受的附加条件。**

**备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**2.2价格分（40分）**

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函………………………（页码）

（2）联合协议…………………………………………………………………………（页码）

（3）分包协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求…………………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、分包意向协议（如有）**

**[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]**

**四、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**五、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

1. 投标函…………………………………………………………………………（页码）
2. 法定代表人授权委托书 …………………………………………………… （页码）
3. 法定代表人及其授权代表身份证复印件……………………………………（页码）
4. 授权代表社保证明…………………………………………………………… （页码）
5. 法定代表人身份证明书……………………………………………………… （页码）
6. 商务技术偏离表……………………………………………………………… （页码）
7. 政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………… （页码）

（8）主要业绩证明……………………………………………………………………（页码）

（9）技术解决方案……………………………………………………………………（页码）

（10）组织实施方案………………………………………………………………… （页码）

（11）售后服务方案………………………………………………………………… （页码）

（12）供应商售后服务证明材料………………………………………………… （页码）

（13）项目小组人员名单…………………………………………………………… （页码）

（14）优惠条件及特殊承诺………………………………………………………… （页码）

（15）备品备件及供选择的配套零部件清单……………………………………… （页码）

（16）培训计划……………………………………………………………………… （页码）

（17）验收方案……………………………………………………………………… （页码）

（18）认为需要的其他商务技术文件或说明…………………………………… （页码）

**一、投标函**

致：

根据贵方招标文件（**填写招标编号：**）的要求，正式授权**（全权代表姓名 、单位 、职务 ）**代表投标人（**填写单位 、地址** ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话： 传真：

开户银行： 帐号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　　　　日期：

**二、法定代表人授权委托书（格式） （适用于非联合体投标）**

本授权委托书声明：我 (填写姓名)系 （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码： ）。以本公司的名义参加 组织的 投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**法定代表人授权委托书（格式） （适用于联合体投标）**

本授权委托书声明：

现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我方授权代表，（填写身份证号码： ）。以我方的名义参加 组织的 投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话： 传真：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**三、授权代表社保证明（复印件）**

法定代表人的被授权委托人必须是投标单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该授权代表的社保证明（1.如该授权代表为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明;2.如由第三方代理社保事项的，则需提供加盖投标人公章的委托代理协议复印件），格式自拟。

**四、法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）**

**五、法定代表人身份证明书(格式)**

投 标 人：

地 址：

姓 名：

身份证号码：

职 务：

系 （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称： （电子签章）

年 月 日

**六、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**七、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**八、主要业绩证明**

**附表 :相关项目建设业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目  类型 | 简要描述 | 合同  金额  （万元） | 开竣工日期 | 项目地址与采购单位联系电话 | 所在页码 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**九、技术解决方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**投标产品规格配置清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **投标品牌及型号** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

**注：1.如果本项目涉及硬件设备采购，须在技术文件中提供此配置清单，提供主要投标产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、原厂技术说明等）。**

**2. 本项目如需采购政府强制采购的节能产品的或投标人提供的产品是环境标志产品，投标人须提供节能产品、环境标志产品认证证书复印件。**

**附：**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十、组织实施方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表:项目实施进度计划表(以生效日算起)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作日  内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十一、售后服务方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:售后服务机构情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机构名称** | **机构性质** | **注册地址** | **服务技术人员数量** | **联系电话** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构。**

**附表B：售后服务人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十二、投标人售后服务能力证明材料**

（由投标人根据采购需求及磋商文件要求编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十三、项目小组人员名单**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**附表A:本项目的项目经理情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 页码 | 截止投标时间近3年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 所学专业 |  |  |
| 学历 |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |
| 联系电话 |  |  |

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表B:本项目的项目小组人员情况表**（按此格式自制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历  (页码) | 专业  (页码) | 职称  (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

**附表C:本项目的项目负责人和小组人员社会保障资金记录情况表**（以社保部门出具缴纳凭证作附件）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十四、优惠条件及特殊承诺**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十五、备品备件及供选择的配套零部件清单**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十六、培训计划**

（由投标人根据采购需求自行编制）

**附表: 培训日程及费用**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程名称 | 提供的资料 | 持续时间 | 授课教师 | 培训对象 | 培训地点 | 课程费用 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 费用总计 |  |  |  |  |  |  |

注解:A 课程清单按时间顺序排列，并提供以下详细资料：

1. 课程概要
2. 课程目的
3. 教学方式
4. 先决条件
5. 教材目录

B 按照附表A提供授课教师的简历

**注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。**

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十七、验收方案**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十八、认为需要的其他商务技术文件或说明**

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地  （国产/进口） | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价  （元） |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计金额大写： 小写： ￥ | | | | | | | |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

**三、残疾人福利性单位声明函（如有）**

**[符合条件的残疾人福利性单位，提供残疾人福利性单位声明函(附件6)，否则不需要提供。]**

# 附件

**附件1：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件2：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件4：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件5：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件7：**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

| **序号** | **标的名称** | **所属行业** | **制造商** | **从业人员人数** | **营业收入**  **（万元）** | **资产总额**  **（万元）** | **属于（中型企业、小型企业、微型企业）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“中小企业优惠措施中所对应的所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

**国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知**

各省、自治区、直辖市统计局，新疆生产建设兵团统计局，国务院各有关部门，国家统计局各调查总队：

《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）已正式实施，现对2011年制定的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。本次修订保持原有的分类原则、方法、结构框架和适用范围，仅将所涉及的行业按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2011）和《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017）的对应关系，进行相应调整，形成《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》。现将《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》印发给你们，请在统计工作中认真贯彻执行。

附件：《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明

国家统计局

2017年12月28日

**统计上大中小微型企业划分办法（2017）**

一、根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为基础，结合统计工作的实际情况，制定本办法。

二、本办法适用对象为在中华人民共和国境内依法设立的各种组织形式的法人企业或单位。个体工商户参照本办法进行划分。

三、本办法适用范围包括：农、林、牧、渔业，采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，文化、体育和娱乐业等15个行业门类以及社会工作行业大类。

四、本办法按照行业门类、大类、中类和组合类别，依据从业人员、营业收入、资产总额等指标或替代指标，将我国的企业划分为大型、中型、小型、微型等四种类型。具体划分标准见附表。

五、企业划分由政府综合统计部门根据统计年报每年确定一次，定报统计原则上不进行调整。

六、本办法自印发之日起执行，国家统计局2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》（国统字〔2011〕75号）同时废止。

附表：统计上大中小微型企业划分标准

**统计上大中小微型企业划分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

    1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

    2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

    3.企业划分指标以现行统计制度为准。

    （1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

    （2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

    （3）资产总额，采用资产总计代替。

**《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》修订说明**

**一、修订背景**

     目前执行的《统计上大中小微型企业划分办法》是2011年国家统计局根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），同时依据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011），制定并颁布的。

     2017年6月30日，《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）正式颁布。8月29日，国家统计局印发《关于执行新国民经济行业分类国家标准的通知》（国统字〔2017〕142号），规定从2017年统计年报和2018年定期统计报表起统一使用新分类标准。为此，我们对2011年印发的《统计上大中小微型企业划分办法》进行修订。

**二、修订主要内容**

 本次修订是在2011年《统计上大中小微型企业划分办法》基础上进行的，修订延续原有的分类原则、方法和结构框架，在保持适用范围不变的情况下,依据标准由《国民经济行业分类》（GB/T4754—2011）修改为《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），并根据新旧国民经济行业的对应关系，进行了行业所包含类别的对应调整。

将交通运输业中包括的“装卸搬运和运输代理业”修改为“多式联运和运输代理业、装卸搬运”。

仓储业所包括的行业中类，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017）调整为“通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业”。

**中国人民银行中国银行业监督管理委员会**

**中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会**

**国家统计局关于印发《金融业企业划型标准规定》的通知**

     为进一步贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）、《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），推动中小金融机构健康发展，加大金融对实体经济的支持，人民银行会同银监会、证监会、保监会和国家统计局联合研究制定了《金融业企业划型标准规定》（见附件）。 经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

     请人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行会同所在省（区、市）银监局、证监局、保监局、统计局将本通知联合转发至辖内相关机构。

附件：金融业企业划型标准规定

**金融业企业划型标准规定**

     一、 根据《中华人民共和国中小企业促进法》、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）和《国务院办公厅关于金融支持小微企业发展的实施意见》（国办发〔2013〕87号），制定本规定。

     二、 适用范围。本规定适用于从事《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)中J门类（金融业）活动的企业。

     三、 行业分类。采用复合分类方法对金融业企业进行分类。首先，按《国民经济行业分类》将金融业企业分为货币金融服务、资本市场服务、保险业、其他金融业四大类。其次，将货币金融服务分为货币银行服务和非货币银行服务两类，将其他金融业分为金融信托与管理服务、控股公司服务和其他未包括的金融业三类。最后，按经济性质将货币银行服务类金融业企业划为银行业存款类金融机构；将非货币银行服务类金融业企业分为银行业非存款类金融机构，贷款公司、小额贷款公司及典当行；将资本市场服务类金融业企业划为证券业金融机构；将保险业金融企业划为保险业金融机构；将其他金融业企业分为信托公司，金融控股公司和除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构。

     四、划型标准指标。采用一个完整会计年度中四个季度末法人并表口径的资产总额（信托公司为信托资产）平均值作为划型指标，该指标以监管部门数据为准。

     五、指标标准值。依据指标标准值，将各类金融业企业划分为大、中、小、微四个规模类型，中型企业标准上限及以上的为大型企业。

     (一) 银行业存款类金融机构。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     (二) 银行业非存款类金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     (三) 贷款公司、小额贷款公司及典当行。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     (四) 证券业金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额100亿元及以上的为中型企业，资产总额10亿元及以上的为小型企业，资产总额10亿元以下的为微型企业。

     (五) 保险业金融机构。资产总额5000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额400亿元及以上的为中型企业，资产总额20亿元及以上的为小型企业，资产总额20亿元以下的为微型企业。

     (六) 信托公司。信托资产1000亿元以下的为中小微型企业。其中，信托资产400亿元及以上的为中型企业，信托资产20亿元及以上的为小型企业，信托资产20亿元以下的为微型企业。

     (七) 金融控股公司。资产总额40000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额5000亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     (八) 除贷款公司、小额贷款公司，典当行以外的其他金融机构。资产总额1000亿元以下的为中小微型企业。其中，资产总额200亿元及以上的为中型企业，资产总额50亿元及以上的为小型企业，资产总额50亿元以下的为微型企业。

     六、 组织实施。由人民银行会同银监会、证监会、保监会和统计局联合组成金融业企业划型标准工作组，负责金融业企业划型标准的实施、后期评估和调整工作，按年组织金融业企业规模认定，并在人民银行建立的《金融业机构信息管理系统》中增相应的字段模块。经过认定的金融业企业在系统中进行规模登记，方便政府部门和社会各界查询使用。

     七、 标准值的评估和调整。金融业企业划型标准工作组毎五年对划型标准值受经济发展与通货膨胀等因素的响程度进行评估和调整。

     八、 本规定的中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限。国务院有关部门据此进行相关数据的统计分析，不得制定与本规定不一致的金融业企业划型标准。

     九、 融资担保公司参照本规定中“除贷款公司、小额贷款公司、典当行以外的其他金融机构”标准划型。

     十、本规定由人民银行会同银监会，证监会、保监会和统计局负责解释。

     十一、本规定自发布之日起实施。

附：金融业企业划型标准

**金融业企业划型标准**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业** | | **类别** | **类型** | **资产总额** |
| 货币金融服务 | 货币银行服务 | 银行业存款类金融机构 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 非货币银行服务 | 银行业非存款类金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 贷款公司、小额贷款公司及典当行 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 资本市场服务 | | 证券业金融机构 | 中型 | 100亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 10亿元（含）至100亿元 |
| 微型 | 10亿元以下 |
| 保险业 | | 保险业金融机构 | 中型 | 400亿元（含）至5000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 其他金融业 | 金融信托与管理服务 | 信托公司 | 中型 | 400亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 20亿元（含）至400亿元 |
| 微型 | 20亿元以下 |
| 控股公司服务 | 金融控股公司 | 中型 | 5000亿元（含）至40000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至5000亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |
| 其他未包括的金融业 | 除贷款公司、小额贷款公司及典当行以外的其他金融机构 | 中型 | 200亿元（含）至1000亿元 |
| 小型 | 50亿元（含）至200亿元 |
| 微型 | 50亿元以下 |