# **宁围街道金二社区仁孝馆、红馆厨房设备**

# **采购项目**

**交易文件**

交易编号:QTCG-NW20240407

**杭州萧山宁围金二股份经济联合社**

**浙江翔实建设项目管理有限公司**

2024年4月30日

**目 录**

第一部分 交易公告

第二部分 响应人须知

第三部分 交易需求

第四部分 评标方法及评分标准

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

# 第一部分 交易公告

项目概况：

宁围街道金二社区仁孝馆、红馆厨房设备采购项目的潜在响应人应在乐采云（萧采云）（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）交易文件，并于2024年](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2021年)5月14日14点00分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件

## 一、项目基本情况

项目编号：QTCG-NW20240407

项目名称：宁围街道金二社区仁孝馆、红馆厨房设备采购项目

预算金额：1960000元

最高限价：1500000元

交易需求：详见交易文件

**合同履约期限：**按交易文件要求

**本项目是否接受联合体交易：****是，****否**。

合同履行期限：详见交易文件

# 交易方式：公开竞争

## 二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任能力的独立法人企业。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加交易活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7、其他特定条件：无

## 三、获取交易文件

**时间：**/至 2024年5月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**乐采云（萧采云）平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录乐采云（萧采云）平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取交易文件（进入“项目交易”应用，在获取交易文件菜单中选择项目，申请获取交易文件）。

**售价（元）：**0

## 四、提交响应文件截止时间、交易时间和地点

**提交响应文件截止时间：**2024年5月14日14点 00分00秒（北京时间）

**交易时间：**2024年5月14日14点00分00秒

**交易地点：**乐采云（萧采云）平台（https://www.zcygov.cn/）[杭州市萧山区人民政府宁围街道办事处326评标室]

## 五、其他补充事宜

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日起3个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.电子招投标的说明： 1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，获取招标文件。4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“公章”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； 6）对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；7）不提供招标文件纸质版。8）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”。9）投标文件的解密：供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。10）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.交易发起人信息

名 称：杭州萧山宁围金二股份经济联合社

地址：萧山区宁围街道金二社区

项目联系人（询问）：周女士

项目联系方式（询问）：13735510551

2.交易代理机构信息

名 称：浙江翔实建设项目管理有限公司

地址：杭州市萧山区北干街道金惠路358号汇通大厦4幢6楼

项目联系人（询问）：汪先生

项目联系方式（询问）：0571-82858325

若对项目交易电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 响应人须知

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目开展所需的所有费用均计入报价。《响应（交易）一览表》是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。交易文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。  **响应报价出现下列情形的，投标无效：**  **▲响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的；**  **▲响应报价高于本项目采购预算或者最高限价的;**  **▲报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;**  **▲《响应（交易）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；**  **▲响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。**  **▲资格文件、商务技术文件与报价文件未分开制作。** |
| 2 | **分包或转包** | **（√）**B不同意分包。 |
| 3 | **响应人应当提供的资格、资信证明等文件** | 1. 资格证明文件：见交易文件第二部分11.1。 2. 资信证明文件：根据交易文件第四部分评标标准提供。   ▲**响应人未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为响应人不具备交易文件中规定的资格要求，响应无效。** |
| 4 | **交易前答疑会或现场考察** | **（√）**A不组织。 |
| 5 | **样品提供** | 要求提供，  （1）样品：中餐燃气炒菜灶（双头单尾广灶）、炊用燃气单眼大锅灶（天然气）（∅700锅）、双门蒸饭箱（电）各一台；  （2）样品制作的标准和要求：详见采购需求；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  详见招标文件第四部分评标办分法。  （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求：/；检测内容：/。  （5）提供样品的时间：2024年5月14日13:30-14:00；  地点：萧山区振宁路宁围街道办事处停车场西北角（无需卸货）；联系人 汪嘉烽，联系电话：18042033717。请响应人在上述时间内提供样品，样品递交人须提供响应人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复件及营业执照复印件）、身份证明。超过截止时间的，交易发起人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，交易发起人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，交易发起人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由响应人自理。 |
| 6 | **响应文件**  **的份数** | 本项目实行电子投标。  供应商应准备电子响应文件参与交易：   1. 电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本交易文件要求递交。   **▲未传输递交电子响应文件的，响应无效。**  **▲未在系统解密时间内完成解密的，视为响应人自行放弃交易响应无效。**  **本项目备份投标文件：不提供** |
| 7 | **方案讲解演示** | （√）A不组织。 |
| 8 | **采购机构**  **代理费用** | 代理服务费和专家评审费由成交供应商支付。代理服务费计费标准：以成交金额为计费基准，按计价格[2002]1980号文规定收费标准计取，不足2000元按2000元计。结算方式及时间为：成交供应商在领取成交通知书前向代理机构支付代理服务费和专家评审费。 |
| 9 | **响应保证金**  **履约保证金** | 响应保证金：不收取。  履约保证金：1%  供应商应当以支票、汇票等形式提交。 |
| 10 | **资格审查及信用信息查询** | 本项目由交易发起人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | **项目采购类型** | 本项目为货物类采购项目 |
| 12 | **评审方法** | 标项一为综合评估法采购项目 |

**注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准**

**一、总则**

**1. 适用范围**

本交易文件适用于该项目的响应、交易、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “交易发起人”系指交易公告中载明的本项目的交易发起人。

2.2 “采购机构”系指交易公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据，供应商电子签名指供应商电子公章；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“（√）” 系指适用本项目的要求，“（ ）”系指不适用本项目的要求。

**3.**  **询问、质疑、投诉**

3.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，交易发起人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出交易发起人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向交易发起人提出。

3.2供应商质疑

3.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的交易文件的，可以对该文件提出质疑。

3.2.2供应商认为交易文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易发起人或者采购机构提出质疑，否则，交易发起人或者采购机构不予受理：

3.2.2.1对交易文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日起计算。

3.2.2.2对交易过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。

3.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

3.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　3.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　3.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　3.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　3.2.3.4事实依据；

　　3.2.3.5必要的法律依据；

3.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

3.2.4交易发起人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，交易发起人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

3.3供应商投诉

3.3.1质疑供应商对交易发起人、采购机构的答复不满意或者交易发起人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。

3.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.3.5 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、交易文件的构成、澄清、修改**

**4．交易文件的构成**

4.1 交易文件包括下列文件及附件：

4.1.1交易公告；

4.1.2供应商须知；

4.1.3采购需求；

4.1.4交易办法；

4.1.5拟签订的合同文本；

4.1.6应提交的有关格式范例。

4.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

**5. 交易文件的澄清、修改**

5.1已获取交易文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

5.2 采购机构对交易文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取交易文件的潜在供应商。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和交易时间。该澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

**三、交易**

**6. 交易文件的获取**

详见交易公告中获取交易文件的时间期限、地点、方式及交易文件售价。

**7.交易前答疑会或现场考察**

交易发起人组织潜在供应商现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在供应商按第二部分供应商须知前附表的规定参加现场考察或者交易前答疑会。

**8.交易保证金**

本项目不需缴纳交易保证金。

**9. 响应文件的语言**

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**10. 响应文件的组成**

10.1**资格文件**：

10.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

10.1.2本项目的特定资格要求。

**10.2商务技术文件：**

10.2.1交易函；

10.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

10.2.3符合性审查资料；

10.2.4评标标准相应的商务技术资料；

10.2.5响应标的清单；

10.2.6商务技术偏离表；

10.2.7采购供应商廉洁自律承诺书；

10.3**报价文件：**

10.3.1交易一览表（报价表）；

**响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；**

**供应商提供虚假材料投标的，交易无效。**

**11.响应文件的编制**

11.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照交易文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

11.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照交易文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

11.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**12.响应文件的签署、盖章**

12.1响应文件按照交易文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的，其交易无效**。

12.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

12.3交易文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**13. 响应文件的提交、补充、修改、撤回**

13.1供应商应当在交易截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

13.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

13.3交易发起人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

1. **备份响应文件**

不收取备份响应文件

**15.响应文件的无效处理**

有交易文件第四部分4.2规定的情形之一的，交易无效：

**16.交易有效期**

16.1交易有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。▲**供应商的响应文件中承诺的交易有效期少于交易文件中载明的交易有效期的，交易无效。**

16.2响应文件合格投递后，自投标截止日期起，在交易有效期内有效。

16.3在原定交易有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知供应商延长交易有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其响应文件，供应商拒绝延长的，其交易无效。

**四、交易、资格审查**

**17.交易**

17.1采购机构按照交易文件规定的时间通过电子交易平台组织交易，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得交易。

　17.2交易时，电子交易平台按交易时间自动提取所有响应文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。

　17.3**响应文件未按时解密，供应商提供了备份响应文件的，以备份响应文件作为依据，否则视为响应文件撤回。响应文件已按时解密的，备份响应文件自动失效。**

**18、资格审查**

18.1交易后，交易发起人或采购机构将依法对供应商的资格进行审查。

18.2交易发起人或采购机构依据法律法规和交易文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3供应商未按照交易文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求，其交易无效。

18.4对未通过资格审查的供应商，交易发起人或采购机构告知其未通过的原因。

18.5合格供应商不足3家的，不再评标。

**五、评审**

**19.** 评标委员会将根据交易文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各供应商对交易文件的响应情况。对实质上响应交易文件的供应商，按照评审因素的量化指标排出推荐成交的供应商的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见交易文件第四部分交易办法。**

**六、定 标**

**20. 确定成交供应商**

交易发起人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

**21. 成交通知与成交结果公告**

21.1自成交人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向成交人发出成交通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行成交通知。

21.2成交结果公告内容包括交易发起人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求、成交公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

21.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**22.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**23. 合同的签订**

23.1 交易发起人与成交人应当通过电子交易平台在成交通知书发出之日起三十日内，按照交易文件确定的事项签订采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

23.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与交易发起人代表签订合同。

23.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

23.4成交供应商拒绝与交易发起人签订合同的，交易发起人可以按照评审报告推荐的成交或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

23.5采购合同由交易发起人与成交供应商根据交易文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**24.履约保证金**

拟签订的合同文本要求成交供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。

**八、电子交易活动的中止**

**25. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

25.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

25.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**27.验收**

27.1交易发起人应当组织对供应商履约的验收。验收采用交易发起人自行组织验收和专门机构验收两种形式，具体参照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。使用区级财政性资金采购且单项合同金额在20万元（含）以上的或使用镇（街道平台）财政性资金采购且合同金额在50万元（含）以上的货物类政府采购项目的验收，按萧市监【2015】127号、萧市监【2019】16号等相关文件执行（如项目发布之时已有新文件，按照最新文件执行）。存在隐蔽工程的项目，采购单位及供应商应在货物到货并将实施安装前，申请进行初验收。

27.2交易发起人组织对供应商履约的验收。除27.1情形外，大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

# 第三部分 交易需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品交易项目中单一产品或核心产品。

**（一）、交易一览表**

## 标项：1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项号 | 名称 | 规格型号与参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 标项1 | 宁围街道金二社区仁孝馆、红馆厨房设备采购项目 | 详见交易需求 | 项 | 1 |  |

## （二）交易需求

**一、技术需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考品牌** | **规格/型号** | **单位** | **数量** | **技术参数** | **参考图片** |
|  | **二层红馆厨房1** | | |  |  |  |  |
|  | **一、粗加工** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 1 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 2 | 宰杀台 | 厂制品 | 1200\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm —台面喷水及水龙头，暗板操作面  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 3 | 单斗大水池 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 残物台 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 5 | 双水池 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 加档工作台 | 厂制品 | 1050\*700\*800+150 | 台 | 1 | —采用304不锈钢板制作  —台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 7 | 双水池 | 厂制品 | 1200\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 8 | 四层档货架 | 厂制品 | 1200\*500\*1500 | 台 | 2 | —采用全304不锈钢管制造  —层框38\*25\*1.0不锈钢制作 —搁档采用25\*50\*0.8方管或不锈钢板折边  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —配不锈钢调平脚 |  |
| 9 | 电热水器 | 雅丽诗/ 史密斯/ 林内 | WYDRRA-80 | 台 | 1 | 1.80L电热水器 2.一级能效全新白光 3.内置带抑菌防电墙 4.三重安全保护，带活水功能 5.1000W/2000W/3000W功率可调 6.带漏电指示灯 7.中国节能认证产品 |  |
| 10 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 11 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 5 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
|  | **二、洗碗间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 1 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 2 | 残食台 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 3 | 单斗大水池 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 三斗水池 | 厂制品 | 1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 5 | 开水器带底座 | 建腾/ 明睿/ 吉之美 | 9KW | 套 | 1 | 功率：380V/9KW 每小时出水量：90L 额定电流：9KW ◆磁吸缺水断电； ◆净水器接口； ◆选用304不锈钢制造； ◆精选名厂电器原件 |  |
| 7 | 双门消毒柜 （热风循环） | 凯普顿/ 康宝/ 乐鹰 | 1160\*490\*1800 | 台 | 1 | —全优质不锈钢板材制作 —电热管热风循环加热 —柜内温度控制20～125℃ —有效容积≥720L —功率：220V/2.4KW |  |
| 8 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 9 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 4 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
|  | **三、预进间/冷菜间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双水池连工作台 | 厂制品 | 1200\*450\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 2 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 2 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 3 | 平冷工作台 | 蓝海之星/ 凯普顿/ 星星 | 1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：420W，温度区间：冷藏：-5~10℃；容积530L； 2、优质SUS0201不锈钢板，装饰板板材厚度0.7、外壳0.5、内板0.4； 3、采用电子数显温控器 4、采用国内一线品牌压缩机，降温速度快 5、铜管蒸发器快速降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 6、环戊烷发泡，发泡厚度60mm；有效隔绝外部气温； 7、内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架 8、采用弹簧回归门形式，门内胆采用不锈钢拉伸加厚 9、符合GB 4806.9-2016 食品接触产品卫生、安全认证，提供中国质量认证中心的CQC证书。 10、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淋机和制冰机的特殊要求》；并提供第三方专业检测检验)机构出具的含 CA或CNAS 标志的检测(检验)报告。 11、所投产品具有检测报告，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 12、所投产品冰箱内胆不锈钢板材具有检测报告，检测依据《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008且检测时间不低于720小时 13、所投产品控制板（温控器）具有检测报告，检测依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》且满足IP68 |  |
| 4 | 单水池 | 厂制品 | 600\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 5 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 1 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 6 | 单开门调理台 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面板厚1.2mm —台面板下衬δ12木工板减躁， —门内板厚1.0mm —门外板、柜内板层、底板、侧板厚1.0mm —下移门 —配加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 |  |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 金卫士/ 飞利浦/ 泰诺 | 30W | 只 | 1 | —石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， —石额定功率：30W —石灯管直径825MM —石灯管长度：1200mm —石消毒方式：紫外线消毒 |  |
|  | **四、烹饪区/切配区** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 绿岛风/ 亚太/ 松下 | L=1200 3012-2-S | 台 | 2 | 一风量：1710m³/h 一功率：228W 一风速：11m/s 一噪音：59dBA 一电压：220V |  |
| 2 | 炊用燃气单眼大锅灶（天然气） （∅700锅） | 智博立 或同等品牌 | 900\*1000\*800+450 | 台 | 1 | 电量：42W/1PH/220V； 1、优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；  2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料， 稀土贵金属聚能网； \*3、配全预混式节能炉头，额定热负荷35KW，使用24V~50V直流电机，能源合理利用65%以上；配熄火保护装置； \*4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； \*5、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； \*6、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 **\*上述3、4、5、6条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 2a | 炊用燃气单眼大锅灶（天然气）（∅700锅） **交易时需提供样品** | **智博立 或同等品牌** | **1050\*1000\*800 +450** | **台** | **1** | 电量：42W/1PH/220V； 1、优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；  2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料， 稀土贵金属聚能网； \*3、配全预混式节能炉头，额定热负荷35KW，使用24V~50V直流电机，能源合理利用65%以上；配熄火保护装置； \*4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； \*5、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； \*6、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 **\*上述3、4、5、6条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 3 | 定制料台 | 厂制品 | 400\*1000\*800+450 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 中餐燃气炒菜灶（双头单尾广灶） **交易时需提供样品** | **智博立或同等品牌** | **1850\*1000\*800 +450** | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； \*4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW\*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； \*5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； \*6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； \*7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》） **\*上述4、5、6、7条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 5 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1200\*900\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 燃气蒸包炉 | 厂制品 | 770\*790\*700+110 | 台 | 2 | 整机采用优质304不锈钢材质制作，箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。铸铁炉头，不用火排，使用安全可靠，配置电子打火及熄火保护，安全可靠。节能环保。微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能，进水口：DN15。浮球304材质。热负荷：20Kw，蒸汽蒸发量：23KG每小时 耗气量：液化气：1.8kg.天然气：2立方 |  |
| 7 | 单门电蒸饭箱 （12盘） | 厂制品 | 12盘 | 台 | 1 | 板材采用304-2B不锈钢制造，外壳板厚1.0mm,水箱板厚1.0mm,内胆板厚1.0mm。 整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。功率：380V/12KW |  |
| 8 | 蒸饭盘 | 厂制品 | 400\*600\*50 | 只 | 12 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm |  |
| 9 | 单斗大水池 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 10 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1100\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 11 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1800\*800\*800 | 台 | 5 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 12 | 墩头刀具消毒柜（玻璃门） | 厂制品 | 1800\*800\*800 | 台 | 1 | —采用304优质不锈钢板制作 一功率：220V/1KW —消毒内放砧板7块 |  |
| 13 | 三角菜墩 | 厂制品 | 直径600 | 台 | 1 | —采用全不锈钢管制造，板厚1.0mm |  |
| 14 | 四门冰箱 （直冷双机双温） | 蓝海之星/ 凯普顿/ 星星 | 1210\*760\*1925 | 台 | 1 | 四门双温冰箱 规格：1210\*760\*1925 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：420W，温度区间：冷藏：-5~10℃；冷冻-5~-18℃，2个储温区，容积475L+475L； 2、优质SUS0201不锈钢板，装饰板板材厚度0.7、外壳0.5、内板0.4； 3、采用电子数显温控器 4、采用国内一线品牌压缩机，降温速度快 5、铜管蒸发器快速降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 6、环戊烷发泡，发泡厚度60mm；有效隔绝外部气温； 7、内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架 8、采用弹簧回归门形式，门内胆采用不锈钢拉伸加厚 9、符合GB 4806.9-2016 食品接触产品卫生、安全认证，提供中国质量认证中心的CQC证书。 10、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淋机和制冰机的特殊要求》；并提供第三方专业检测检验)机构出具的含 CA或CNAS 标志的检测(检验)报告。 11、所投产品具有检测报告，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 12、所投产品冰箱内胆不锈钢板材具有检测报告，检测依据《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008且检测时间不低于720小时 13、所投产品控制板（温控器）具有检测报告，检测依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》且满足IP68 |  |
| 15 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 16 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 1 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 17 | 三层送餐车 | 厂制品 | 1000\*600\*800 | 辆 | 2 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm —配4个活动车轮，其中两个带刹车掣 |  |
| 18 | 厨房油烟罩 | 厂制品 | 5800\*1200\*450 | m2 | 7 | —采用304不锈钢板制作 —罩体板厚1.0mm  —配滤油网板  —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V |  |
| 19 | 集气罩（蒸煮区） | 厂制品 | 2800\*1100\*450 | ㎡ | 3 | —采用304不锈钢板制作 —罩体板厚1.0mm —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V |  |
| 20 | 厨房灭火装置 | 厨盾/ 安素/ 食人鱼 | 680\*240\*600 | 套 | 1 | 启动方式：机械式启动（自动启动、机械应急启动）材质：主机外箱、药剂容器、感温支架、管道等采用304不锈钢，喷头、氮气瓶阀等采用铜合金灭火药剂：食用油专用灭火药剂 感温器公称动作温度：182℃ 灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s 冷却水喷洒时间: ≥5min 每套装置灭火剂容量(kg): 25kg 储存方式及压力:外贮压式，12MPa 单套设备最大喷头数量：18个 单套设备最大感温器数量：8个 **\*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告。  \*提供《消防产品认证证书》。** |  |
| 21 | 风柜 | 七星/ 上风/ 德粤 | 30000风量 | 台 | 1 | —该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种。本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 —气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 —作通风换气时进入气体温度≤80℃。 |  |
| 22 | 油烟净化器 (90系) | 越德/ 清风侠/ 艾尔沃克 | 30000风量 | 台 | 1 | 本产品根据高压静电原理除尘器的放电极电晕和收尘极（集尘极）接于高压直流电源，当含油烟气体通过两级间非均匀 电场时,在放电极周围电场作用下，气体首先被电极，同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场力的作用下被推向集尘极，从而达除烟尘目的。 除异味率达：自动调节工作电压 操作简单，易于保障可除01um以上之粒子 |  |
| 23 | 变频器 | 深川/ 七喜/ 德粤 | 11KW | 台 | 1 | 一商业厨房量身定制一触控按键，科技智能，意见设置切换； 一变频控制，无极调速 一集成风机，净化器、燃气报警联动控制； 一不锈钢拉丝箱体，奢华精致； 一体积小巧，更便于安装； 一触控按键自动锁定，防止误操作； 一380V/11KW |  |
| 24 | 风管（不锈钢） | 厂制品 |  | ㎡ | 115 | —采用优质不锈钢板，厚度1.0mm 含法兰、吊杆、密封胶 |  |
| 25 | 防火阀 | 博辰/ 上风/ 德粤 |  | 台 | 1 | 规格：定制 常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。 采用防火钢材制作 规格：根据风管定制 |  |
| 26 | 减震器 | 厂制品 |  | 只 | 4 | —阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象。 —规格：配合风机安装。 |  |
| 27 | 风柜支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据风柜定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
| 28 | 净化器支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据净化器定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
|  | **二层红馆厨房2** |  |  |  |  |  |  |
|  | **一、粗加工** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 1 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 2 | 宰杀台 | 厂制品 | 1200\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm —台面喷水及水龙头，暗板操作面  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 3 | 单斗大水池 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 残物台 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 5 | 双水池 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 加档工作台 | 厂制品 | 1050\*700\*800+150 | 台 | 1 | —采用304不锈钢板制作  —台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 7 | 双水池 | 厂制品 | 1200\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 8 | 四层档货架 | 厂制品 | 1200\*500\*1500 | 台 | 2 | —采用全304不锈钢管制造  —层框38\*25\*1.0不锈钢制作 —搁档采用25\*50\*0.8方管或不锈钢板折边  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —配不锈钢调平脚 |  |
| 9 | 电热水器 | 雅丽诗/ 史密斯/ 林内 | WYDRRA-80 | 台 | 1 | 1.80L电热水器 2.一级能效全新白光 3.内置带抑菌防电墙 4.三重安全保护，带活水功能 5.1000W/2000W/3000W功率可调 6.带漏电指示灯 7.中国节能认证产品 |  |
| 10 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 11 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 5 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
|  | **二、洗碗间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 1 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 2 | 残食台 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 3 | 单斗大水池 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 三斗水池 | 厂制品 | 1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 5 | 开水器带底座 | 建腾/ 明睿/ 吉之美 | 9KW | 套 | 1 | 功率：380V/9KW 每小时出水量：90L 额定电流：9KW ◆磁吸缺水断电； ◆净水器接口； ◆选用304不锈钢制造； ◆精选名厂电器原件 |  |
| 7 | 双门消毒柜 （热风循环） | 凯普顿/ 康宝/ 乐鹰 | 1160\*490\*1800 | 台 | 1 | —全优质不锈钢板材制作 —电热管热风循环加热 —柜内温度控制20～125℃ —有效容积≥720L —功率：220V/2.4KW |  |
| 8 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 9 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 4 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
|  | **三、预进间/冷菜间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双水池连工作台 | 厂制品 | 1200\*450\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 2 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 2 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 3 | 平冷工作台 | 蓝海之星/ 凯普顿/ 星星 | 1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：420W，温度区间：冷藏：-5~10℃；容积530L； 2、优质SUS0201不锈钢板，装饰板板材厚度0.7、外壳0.5、内板0.4； 3、采用电子数显温控器 4、采用国内一线品牌压缩机，降温速度快 5、铜管蒸发器快速降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 6、环戊烷发泡，发泡厚度60mm；有效隔绝外部气温； 7、内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架 8、采用弹簧回归门形式，门内胆采用不锈钢拉伸加厚 9、符合GB 4806.9-2016 食品接触产品卫生、安全认证，提供中国质量认证中心的CQC证书。 10、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淋机和制冰机的特殊要求》；并提供第三方专业检测检验)机构出具的含 CA或CNAS 标志的检测(检验)报告。 11、所投产品具有检测报告，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 12、所投产品冰箱内胆不锈钢板材具有检测报告，检测依据《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008且检测时间不低于720小时 13、所投产品控制板（温控器）具有检测报告，检测依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》且满足IP68 |  |
| 4 | 单水池 | 厂制品 | 600\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 5 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 1 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 6 | 单开门调理台 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面板厚1.2mm —台面板下衬δ12木工板减躁， —门内板厚1.0mm —门外板、柜内板层、底板、侧板厚1.0mm —下移门 —配加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 |  |
| 7 | 紫外线消毒灯 | 金卫士/ 飞利浦/ 泰诺 | 30W | 只 | 1 | —石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， —石额定功率：30W —石灯管直径825MM —石灯管长度：1200mm —石消毒方式：紫外线消毒 |  |
|  | **四、烹饪区/切配区** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 绿岛风/ 亚太/ 松下 | L=1200 3012-2-S | 台 | 2 | 一风量：1710m³/h 一功率：228W 一风速：11m/s 一噪音：59dBA 一电压：220V |  |
| 2 | 炊用燃气单眼大锅灶（天然气） （∅700锅） | 智博立 或同等品牌 | 900\*1000\*800+450 | 台 | 2 | 电量：42W/1PH/220V； 1、优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；  2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料， 稀土贵金属聚能网； \*3、配全预混式节能炉头，额定热负荷35KW，使用24V~50V直流电机，能源合理利用65%以上；配熄火保护装置； \*4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； \*5、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； \*6、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 **\*上述3、4、5、6条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 3 | 料台 | 厂制品 | 400\*1000\*800+450 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 中餐燃气炒菜灶（双头单尾广灶） | 智博立 或同等品牌 | 1800\*1000\*800 +450 | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； \*4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW\*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； \*5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； \*6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； \*7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》） **\*上述4、5、6、7条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 5 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1200\*900\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 燃气蒸包炉 | 厂制品 | 770\*790\*700+110 | 台 | 2 | 整机采用优质304不锈钢材质制作，箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。铸铁炉头，不用火排，使用安全可靠，配置电子打火及熄火保护，安全可靠。节能环保。微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能，进水口：DN15。浮球304材质。热负荷：20Kw，蒸汽蒸发量：23KG每小时 耗气量：液化气：1.8kg.天然气：2立方 |  |
| 7 | 单门电蒸饭箱 （12盘） | 厂制品 | 12盘 | 台 | 1 | 板材采用304-2B不锈钢制造，外壳板厚1.0mm,水箱板厚1.0mm,内胆板厚1.0mm。 整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。功率：380V/12KW |  |
| 8 | 蒸饭盘 | 厂制品 | 400\*600\*50 | 只 | 12 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm |  |
| 9 | 单斗大水池 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 10 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 11 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1800\*800\*800 | 台 | 6 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 12 | 三角菜墩 | 厂制品 | 直径600 | 台 | 1 | —采用全不锈钢管制造，板厚1.0mm |  |
| 13 | 刀具砧板 组合消毒柜 | 厂制品 | 1200\*600\*1600 | 台 | 1 | —采用不锈钢板制造，板厚1.0mm —红外线加紫外线消毒，消毒毛巾若干 —消毒刀具20把，消毒砧板9块、功率220V/900W |  |
| 14 | 四门冰箱 （直冷双机双温） | 蓝海之星/ 凯普顿/ 星星 | 1210\*760\*1925 | 台 | 1 | 四门双温冰箱 规格：1210\*760\*1925 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：420W，温度区间：冷藏：-5~10℃；冷冻-5~-18℃，2个储温区，容积475L+475L； 2、优质SUS0201不锈钢板，装饰板板材厚度0.7、外壳0.5、内板0.4； 3、采用电子数显温控器 4、采用国内一线品牌压缩机，降温速度快 5、铜管蒸发器快速降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 6、环戊烷发泡，发泡厚度60mm；有效隔绝外部气温； 7、内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架 8、采用弹簧回归门形式，门内胆采用不锈钢拉伸加厚 9、符合GB 4806.9-2016 食品接触产品卫生、安全认证，提供中国质量认证中心的CQC证书。 10、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淋机和制冰机的特殊要求》；并提供第三方专业检测检验)机构出具的含 CA或CNAS 标志的检测(检验)报告。 11、所投产品具有检测报告，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 12、所投产品冰箱内胆不锈钢板材具有检测报告，检测依据《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008且检测时间不低于720小时 13、所投产品控制板（温控器）具有检测报告，检测依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》且满足IP68 |  |
| 15 | 四层档货架 | 厂制品 | 1200\*500\*1500 | 台 | 1 | —采用全304不锈钢管制造  —层框38\*25\*1.0不锈钢制作 —搁档采用25\*50\*0.8方管或不锈钢板折边  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —配不锈钢调平脚 |  |
| 16 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 17 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 1 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 18 | 三层送餐车 | 厂制品 | 1000\*600\*800 | 辆 | 2 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm —配4个活动车轮，其中两个带刹车掣 |  |
| 19 | 厨房油烟罩 | 厂制品 | 5800\*1200\*450 | m2 | 7 | —采用304不锈钢板制作 —罩体板厚1.0mm  —配滤油网板  —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V |  |
| 20 | 集气罩（蒸煮区） | 厂制品 | 2800\*1100\*450 | ㎡ | 3 | —采用304不锈钢板制作 —罩体板厚1.0mm —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V |  |
| 21 | 厨房灭火装置 | 厨盾/ 安素/ 食人鱼 | 680\*240\*600 | 套 | 1 | 启动方式：机械式启动（自动启动、机械应急启动）材质：主机外箱、药剂容器、感温支架、管道等采用304不锈钢，喷头、氮气瓶阀等采用铜合金灭火药剂：食用油专用灭火药剂 感温器公称动作温度：182℃ 灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s 冷却水喷洒时间: ≥5min 每套装置灭火剂容量(kg): 25kg 储存方式及压力:外贮压式，12MPa 单套设备最大喷头数量：18个 单套设备最大感温器数量：8个 **\*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告。  \*提供《消防产品认证证书》。** |  |
| 22 | 风柜 | 七星/ 上风/ 德粤 | 30000风量 | 台 | 1 | —该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种。本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 —气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 —作通风换气时进入气体温度≤80℃。 |  |
| 23 | 油烟净化器 (90系) | 越德/ 清风侠/ 艾尔沃克 | 30000风量 | 台 | 1 | 本产品根据高压静电原理除尘器的放电极电晕和收尘极（集尘极）接于高压直流电源，当含油烟气体通过两级间非均匀 电场时,在放电极周围电场作用下，气体首先被电极，同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场力的作用下被推向集尘极，从而达除烟尘目的。 除异味率达：自动调节工作电压 操作简单，易于保障可除01um以上之粒子 |  |
| 24 | 变频器 | 深川/ 七喜/ 德粤 | 11KW | 台 | 1 | 一商业厨房量身定制一触控按键，科技智能，意见设置切换； 一变频控制，无极调速 一集成风机，净化器、燃气报警联动控制； 一不锈钢拉丝箱体，奢华精致； 一体积小巧，更便于安装； 一触控按键自动锁定，防止误操作； 一380V/11KW |  |
| 25 | 风管（不锈钢） | 厂制品 |  | ㎡ | 115 | —采用优质不锈钢板，厚度1.0mm 含法兰、吊杆、密封胶 |  |
| 26 | 防火阀 | 博辰/ 上风/ 德粤 |  | 台 | 1 | 规格：定制 常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。 采用防火钢材制作 规格：根据风管定制 |  |
| 27 | 减震器 | 厂制品 |  | 只 | 4 | —阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象。 —规格：配合风机安装。 |  |
| 28 | 风柜支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据风柜定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
| 29 | 净化器支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据净化器定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
|  | **地下一层红馆厨房3** |  |  |  |  |  |  |
|  | **一、粗加工** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 2 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 2 | 宰杀台 | 厂制品 | 1200\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm —台面喷水及水龙头，暗板操作面  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 3 | 双水池 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 开水器带底座 | 建腾/ 明睿/ 吉之美 | 9KW | 套 | 1 | 功率：380V/9KW 每小时出水量：90L 额定电流：9KW ◆磁吸缺水断电； ◆净水器接口； ◆选用304不锈钢制造； ◆精选名厂电器原件 |  |
| 6 | 残物台 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 7 | 单斗大水池 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 8 | 三斗水池 | 厂制品 | 1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 9 | 加档工作台 | 厂制品 | 1200\*700\*800+150 | 台 | 1 | —采用304不锈钢板制作  —台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 10 | 电热水器 | 雅丽诗/ 史密斯/ 林内 | WYDRRA-80 | 台 | 1 | 1.80L电热水器 2.一级能效全新白光 3.内置带抑菌防电墙 4.三重安全保护，带活水功能 5.1000W/2000W/3000W功率可调 6.带漏电指示灯 7.中国节能认证产品 |  |
| 11 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 6 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 12 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
|  | **二、洗碗间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 1 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 2 | 残食台 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 3 | 双水池 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 加档工作台 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —采用304不锈钢板制作  —台面板厚1.2mm，四圈围边100mm。  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 5 | 双门消毒柜 （热风循环） | 凯普顿/ 康宝/ 乐鹰 | 1160\*490\*1800 | 台 | 1 | —全优质不锈钢板材制作 —电热管热风循环加热 —柜内温度控制20～125℃ —有效容积≥720L —功率：220V/2.4KW |  |
| 6 | 保洁柜 | 厂制品 | 1200\*500\*1800 | 台 | 1 | —采用304不锈钢板制作 —层板厚为1.2mm，侧板、层板厚1.0mm —上下层中置不锈钢隔板，配不锈调平脚 —双门移门，配滑轮 |  |
| 7 | 开水器带底座 | 建腾/ 明睿/ 吉之美 | 9KW | 套 | 1 | 功率：380V/9KW 每小时出水量：90L 额定电流：9KW ◆磁吸缺水断电； ◆净水器接口； ◆选用304不锈钢制造； ◆精选名厂电器原件 |  |
| 9 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 10 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 4 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
|  | **三、预进间/冷菜间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 双水池连工作台 | 厂制品 | 1200\*450\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 2 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 2 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 3 | 平冷工作台 | 蓝海之星/ 凯普顿/ 星星 | 1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：420W，温度区间：冷藏：-5~10℃；容积530L； 2、优质SUS0201不锈钢板，装饰板板材厚度0.7、外壳0.5、内板0.4； 3、采用电子数显温控器 4、采用国内一线品牌压缩机，降温速度快 5、铜管蒸发器快速降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 6、环戊烷发泡，发泡厚度60mm；有效隔绝外部气温； 7、内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架 8、采用弹簧回归门形式，门内胆采用不锈钢拉伸加厚 9、符合GB 4806.9-2016 食品接触产品卫生、安全认证，提供中国质量认证中心的CQC证书。 10、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淋机和制冰机的特殊要求》；并提供第三方专业检测检验)机构出具的含 CA或CNAS 标志的检测(检验)报告。 11、所投产品具有检测报告，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 12、所投产品冰箱内胆不锈钢板材具有检测报告，检测依据《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008且检测时间不低于720小时 13、所投产品控制板（温控器）具有检测报告，检测依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》且满足IP68 |  |
| 4 | 单水池 | 厂制品 | 600\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 5 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 1 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 6 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 7 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1600\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 8 | 单开门调理台 | 厂制品 | 1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面板厚1.2mm —台面板下衬δ12木工板减躁， —门内板厚1.0mm —门外板、柜内板层、底板、侧板厚1.0mm —下移门 —配加强型三角板，φ50不锈钢重力脚 |  |
| 9 | 紫外线消毒灯 | 金卫士/ 飞利浦/ 泰诺 | 30W | 只 | 1 | —石英材质灯管，接口与家用相吻合，安装方便 灯管两端镀铬材质，安全绝缘安装维护， —石额定功率：30W —石灯管直径825MM —石灯管长度：1200mm —石消毒方式：紫外线消毒 |  |
|  | **四、烹饪区/切配区** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 绿岛风/ 亚太/ 松下 | L=1500 3015-2-S | 台 | 1 | 一风量：2230m³/h 一功率：274W 一风速：11m/s 一噪音：60dBA 一电压：220V |  |
| 2 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 2 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 3 | 料台 | 厂制品 | 600\*1000\*800+450 | 台 | 3 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 中餐燃气炒菜灶（双头单尾广灶） | 智博立 | 1800\*1000\*800 +450 | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； \*4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW\*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； \*5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； \*6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； \*7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》） **\*上述4、5、6、7条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 5 | 炊用燃气单眼大锅灶（天然气） （∅700锅） | 智博立 | 900\*1000\*800+450 | 台 | 2 | 电量：42W/1PH/220V； 1、优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；  2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料， 稀土贵金属聚能网； \*3、配全预混式节能炉头，额定热负荷35KW，使用24V~50V直流电机，能源合理利用65%以上；配熄火保护装置； \*4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； \*5、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； \*6、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 **\*上述3、4、5、6条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 6 | 料台水池 | 厂制品 | 600\*1000\*800+450 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 7 | 燃气蒸包炉 | 厂制品 | 770\*790\*700+110 | 台 | 2 | 整机采用优质304不锈钢材质制作，箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。铸铁炉头，不用火排，使用安全可靠，配置电子打火及熄火保护，安全可靠。节能环保。微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能，进水口：DN15。浮球304材质。热负荷：20Kw，蒸汽蒸发量：23KG每小时 耗气量：液化气：1.8kg.天然气：2立方 |  |
| 8 | 双门蒸饭箱 （电） **交易时需提供样品** | 厂制品 | **22盘 1280\*880\*1880** | 台 | 1 | 板材采用304-2B不锈钢制造，外壳板厚1.0mm,水箱板厚1.0mm,内胆板厚1.0mm。 国标款电脑版蒸饭柜技术参数：整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。功率：380V/12KW\*2组 |  |
| 9 | 蒸饭盘 | 厂制品 | 400\*600\*50 | 只 | 22 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm |  |
| 10 | 单水池 | 厂制品 | 800\*800\*800 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 11 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1800\*800\*800 | 台 | 8 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 12 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1500\*800\*800 | 台 | 7 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ15木工板减躁，木板下复铝板  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 13 | 单水池 | 厂制品 | 600\*600\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 14 | 刀具砧板 组合消毒柜 | 厂制品 | 1200\*600\*1600 | 台 | 1 | —采用不锈钢板制造，板厚1.0mm —红外线加紫外线消毒，消毒毛巾若干 —消毒刀具20把，消毒砧板9块、功率220V/900W |  |
| 15 | 四门冰箱 （直冷双机双温） | 蓝海之星/ 凯普顿/ 星星 | 1210\*760\*1925 | 台 | 1 | 四门双温冰箱 规格：1210\*760\*1925 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：420W，温度区间：冷藏：-5~10℃；冷冻-5~-18℃，2个储温区，容积475L+475L； 2、优质SUS0201不锈钢板，装饰板板材厚度0.7、外壳0.5、内板0.4； 3、采用电子数显温控器 4、采用国内一线品牌压缩机，降温速度快 5、铜管蒸发器快速降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 6、环戊烷发泡，发泡厚度60mm；有效隔绝外部气温； 7、内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架 8、采用弹簧回归门形式，门内胆采用不锈钢拉伸加厚 9、符合GB 4806.9-2016 食品接触产品卫生、安全认证，提供中国质量认证中心的CQC证书。 10、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淋机和制冰机的特殊要求》；并提供第三方专业检测检验)机构出具的含 CA或CNAS 标志的检测(检验)报告。 11、所投产品具有检测报告，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 12、所投产品冰箱内胆不锈钢板材具有检测报告，检测依据《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008且检测时间不低于720小时 13、所投产品控制板（温控器）具有检测报告，检测依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》且满足IP68 |  |
| 16 | 四层档货架 | 厂制品 | 1200\*500\*1500 | 台 | 1 | —采用全304不锈钢管制造  —层框38\*25\*1.0不锈钢制作 —搁档采用25\*50\*0.8方管或不锈钢板折边  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —配不锈钢调平脚 |  |
| 17 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 18 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 3 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 19 | 三角菜墩 | 厂制品 | 直径600 | 台 | 1 | —采用全不锈钢管制造，板厚1.0mm |  |
| 20 | 三层送餐车 | 厂制品 | 1000\*600\*800 | 辆 | 2 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm —配4个活动车轮，其中两个带刹车掣 |  |
| 21 | 厨房油烟罩 | 厂制品 | 10600\*1200\*450 | m2 | 12.7 | —采用304不锈钢板制作 —罩体板厚1.0mm  —配滤油网板  —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V |  |
| 22 | 厨房灭火装置 | 厨盾/ 安素/ 食人鱼 | 680\*240\*600 | 套 | 1 | 启动方式：机械式启动（自动启动、机械应急启动）材质：主机外箱、药剂容器、感温支架、管道等采用304不锈钢，喷头、氮气瓶阀等采用铜合金灭火药剂：食用油专用灭火药剂 感温器公称动作温度：182℃ 灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s 冷却水喷洒时间: ≥5min 每套装置灭火剂容量(kg): 25kg 储存方式及压力:外贮压式，12MPa 单套设备最大喷头数量：18个 单套设备最大感温器数量：8个 **\*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告。  \*提供《消防产品认证证书》。** |  |
| 23 | 风柜 | 七星/ 上风/ 德粤 | 30000风量 | 台 | 1 | —该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种。本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 —气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 —作通风换气时进入气体温度≤80℃。 |  |
| 24 | 油烟净化器 (90系) | 越德/ 清风侠/ 艾尔沃克 | 30000风量 | 台 | 1 | 本产品根据高压静电原理除尘器的放电极电晕和收尘极（集尘极）接于高压直流电源，当含油烟气体通过两级间非均匀 电场时,在放电极周围电场作用下，气体首先被电极，同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场力的作用下被推向集尘极，从而达除烟尘目的。 除异味率达：自动调节工作电压 操作简单，易于保障可除01um以上之粒子 |  |
| 25 | 变频器 | 深川/ 七喜/ 德粤 | 11KW | 台 | 1 | 一商业厨房量身定制一触控按键，科技智能，意见设置切换； 一变频控制，无极调速 一集成风机，净化器、燃气报警联动控制； 一不锈钢拉丝箱体，奢华精致； 一体积小巧，更便于安装； 一触控按键自动锁定，防止误操作； 一380V/11KW |  |
| 26 | 风管（不锈钢） | 厂制品 |  | ㎡ | 138 | —采用优质不锈钢板，厚度1.0mm 含法兰、吊杆、密封胶 |  |
| 27 | 防火阀 | 博辰/ 上风/ 德粤 |  | 台 | 1 | 规格：定制 常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。 采用防火钢材制作 规格：根据风管定制 |  |
| 28 | 减震器 | 厂制品 |  | 只 | 4 | —阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象。 —规格：配合风机安装。 |  |
| 29 | 风柜支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据风柜定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
| 30 | 净化器支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据净化器定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
|  | **地下一层仁孝馆厨房1** | | |  |  |  |  |
|  | **一、粗加工** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 1 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 2 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 3 | 四层档货架 | 厂制品 | 1200\*500\*1500 | 台 | 2 | —采用全304不锈钢管制造  —层框38\*25\*1.0不锈钢制作 —搁档采用25\*50\*0.8方管或不锈钢板折边  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 宰杀台 | 厂制品 | 1200\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm —台面喷水及水龙头，暗板操作面  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 5 | 双水池 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 4 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 7 | 电热水器 | 雅丽诗/ 史密斯/ 林内 | WYDRRA-80 | 台 | 1 | 1.80L电热水器 2.一级能效全新白光 3.内置带抑菌防电墙 4.三重安全保护，带活水功能 5.1000W/2000W/3000W功率可调 6.带漏电指示灯 7.中国节能认证产品 |  |
|  | **二、洗碗间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 2 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 1 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 3 | 保洁柜 | 厂制品 | 1200\*500\*1800 | 台 | 2 | —采用304不锈钢板制作 —层板厚为1.2mm，侧板、层板厚1.0mm —上下层中置不锈钢隔板，配不锈调平脚 —双门移门，配滑轮 |  |
| 4 | 双门消毒柜 （热风循环） | 凯普顿/ 康宝/ 乐鹰 | 1160\*490\*1800 | 台 | 1 | —全优质不锈钢板材制作 —电热管热风循环加热 —柜内温度控制20～125℃ —有效容积≥720L —功率：220V/2.4KW |  |
| 5 | 双水池 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 4 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 7 | 残物台 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 8 | 电热水器 | 雅丽诗/ 史密斯/ 林内 | WYDRRA-80 | 台 | 1 | 1.80L电热水器 2.一级能效全新白光 3.内置带抑菌防电墙 4.三重安全保护，带活水功能 5.1000W/2000W/3000W功率可调 6.带漏电指示灯 7.中国节能认证产品 |  |
| 9 | 开水器带底座 | 建腾/ 明睿/ 吉之美 | 9KW | 套 | 1 | 功率：380V/9KW 每小时出水量：90L 额定电流：9KW ◆磁吸缺水断电； ◆净水器接口； ◆选用304不锈钢制造； ◆精选名厂电器原件 |  |
|  | **三、烹饪区/切配区** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 绿岛风/ 亚太/ 松下 | L=1800 3018-2-S | 台 | 1 | 一风量：2700m³/h 一功率：290W 一风速：11m/s 一噪音：62dBA 一电压：220V |  |
| 2 | 风幕机 | 绿岛风/ 亚太/ 松下 | L=1200 3012-2-S | 台 | 1 | 一风量：1710m³/h 一功率：228W 一风速：11m/s 一噪音：59dBA 一电压：220V |  |
| 3 | 四层档货架 | 厂制品 | 1200\*500\*1500 | 台 | 2 | —采用全304不锈钢管制造  —层框38\*25\*1.0不锈钢制作 —搁档采用25\*50\*0.8方管或不锈钢板折边  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 三角菜墩 | 厂制品 | 直径600 | 台 | 1 | —采用全不锈钢管制造，板厚1.0mm |  |
| 5 | 单水池 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 四门冰箱 （直冷双机双温） | 蓝海之星/ 凯普顿/ 星星 | 1210\*760\*1925 | 台 | 1 | 四门双温冰箱 规格：1210\*760\*1925 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：420W，温度区间：冷藏：-5~10℃；冷冻-5~-18℃，2个储温区，容积475L+475L； 2、优质SUS0201不锈钢板，装饰板板材厚度0.7、外壳0.5、内板0.4； 3、采用电子数显温控器 4、采用国内一线品牌压缩机，降温速度快 5、铜管蒸发器快速降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 6、环戊烷发泡，发泡厚度60mm；有效隔绝外部气温； 7、内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架 8、采用弹簧回归门形式，门内胆采用不锈钢拉伸加厚 9、符合GB 4806.9-2016 食品接触产品卫生、安全认证，提供中国质量认证中心的CQC证书。 10、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淋机和制冰机的特殊要求》；并提供第三方专业检测检验)机构出具的含 CA或CNAS 标志的检测(检验)报告。 11、所投产品具有检测报告，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 12、所投产品冰箱内胆不锈钢板材具有检测报告，检测依据《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008且检测时间不低于720小时 13、所投产品控制板（温控器）具有检测报告，检测依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》且满足IP68 |  |
| 7 | 刀具砧板 组合消毒柜 | 厂制品 | 1200\*600\*1600 | 台 | 1 | —采用不锈钢板制造，板厚1.0mm —红外线加紫外线消毒，消毒毛巾若干 —消毒刀具20把，消毒砧板9块、功率220V/900W |  |
| 8 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1800\*800\*800 | 台 | 6 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 9 | 单斗大水池 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 10 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 3 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 11 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 12 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 13 | 三层送餐车 | 厂制品 | 1000\*600\*800 | 辆 | 2 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm —配4个活动车轮，其中两个带刹车掣 |  |
| 14 | 定制料台 | 厂制品 | 400\*600\*800+450 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 15 | 中餐燃气炒菜灶（双头单尾广灶） | 智博立 | 1800\*1000\*800 +450 | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； \*4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW\*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； \*5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； \*6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； \*7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》） **\*上述4、5、6、7条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 16 | 料台水池 | 厂制品 | 600\*1000\*800+450 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 17 | 炊用燃气单眼大锅灶（天然气） （∅700锅） | 智博立 | 900\*1000\*800+450 | 台 | 2 | 电量：42W/1PH/220V； 1、优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；  2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料， 稀土贵金属聚能网； \*3、配全预混式节能炉头，额定热负荷35KW，使用24V~50V直流电机，能源合理利用65%以上；配熄火保护装置； \*4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； \*5、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； \*6、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 **\*上述3、4、5、6条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 18 | 料台 | 厂制品 | 500\*1000\*800+450 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 19 | 燃气蒸包炉 | 厂制品 | 770\*790\*700+110 | 台 | 1 | 整机采用优质304不锈钢材质制作，箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。铸铁炉头，不用火排，使用安全可靠，配置电子打火及熄火保护，安全可靠。节能环保。微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能，进水口：DN15。浮球304材质。热负荷：20Kw，蒸汽蒸发量：23KG每小时 耗气量：液化气：1.8kg.天然气：2立方 |  |
| 20 | 单门电蒸饭箱 （12盘） | 厂制品 | 12盘 | 台 | 1 | 板材采用304-2B不锈钢制造，外壳板厚1.0mm,水箱板厚1.0mm,内胆板厚1.0mm。 整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。功率：380V/12KW |  |
| 21 | 蒸饭盘 | 厂制品 | 400\*600\*50 | 只 | 12 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm |  |
| 22 | 厨房油烟罩 | 厂制品 | 7200\*1200\*450 | m2 | 8.64 | —采用304不锈钢板制作 —罩体板厚1.0mm  —配滤油网板  —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V |  |
| 23 | 厨房灭火装置 | 厨盾/ 安素/ 食人鱼 | 680\*240\*600 | 套 | 1 | 启动方式：机械式启动（自动启动、机械应急启动）材质：主机外箱、药剂容器、感温支架、管道等采用304不锈钢，喷头、氮气瓶阀等采用铜合金灭火药剂：食用油专用灭火药剂 感温器公称动作温度：182℃ 灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s 冷却水喷洒时间: ≥5min 每套装置灭火剂容量(kg): 25kg 储存方式及压力:外贮压式，12MPa 单套设备最大喷头数量：18个 单套设备最大感温器数量：8个 **\*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告。  \*提供《消防产品认证证书》。** |  |
| 24 | 风柜 | 七星/ 上风/ 德粤 | 25000风量 | 台 | 1 | —该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种。本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 —气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 —作通风换气时进入气体温度≤80℃。 |  |
| 25 | 油烟净化器 (90系) | 越德/ 清风侠/ 艾尔沃克 | 25000风量 | 台 | 1 | 本产品根据高压静电原理除尘器的放电极电晕和收尘极（集尘极）接于高压直流电源，当含油烟气体通过两级间非均匀 电场时,在放电极周围电场作用下，气体首先被电极，同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场力的作用下被推向集尘极，从而达除烟尘目的。 除异味率达：自动调节工作电压 操作简单，易于保障可除01um以上之粒子 |  |
| 26 | 变频器 | 深川/ 七喜/ 德粤 | 7.5KW | 台 | 1 | 一商业厨房量身定制一触控按键，科技智能，意见设置切换； 一变频控制，无极调速 一集成风机，净化器、燃气报警联动控制； 一不锈钢拉丝箱体，奢华精致； 一体积小巧，更便于安装； 一触控按键自动锁定，防止误操作； 一380V/7.5KW |  |
| 27 | 风管（不锈钢） | 厂制品 |  | ㎡ | 116 | —采用优质不锈钢板，厚度1.0mm 含法兰、吊杆、密封胶 |  |
| 28 | 防火阀 | 博辰/ 上风/ 德粤 |  | 台 | 1 | 规格：定制 常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。 采用防火钢材制作 规格：根据风管定制 |  |
| 29 | 减震器 | 厂制品 |  | 只 | 4 | —阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象。 —规格：配合风机安装。 |  |
| 30 | 风柜支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据风柜定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
| 31 | 净化器支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据净化器定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
|  | **地下一层仁孝馆厨房2** | | |  |  |  |  |
|  | **一、粗加工** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 1 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 2 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 3 | 四层档货架 | 厂制品 | 1200\*500\*1500 | 台 | 2 | —采用全304不锈钢管制造  —层框38\*25\*1.0不锈钢制作 —搁档采用25\*50\*0.8方管或不锈钢板折边  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 宰杀台 | 厂制品 | 1200\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm —台面喷水及水龙头，暗板操作面  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆脚，不锈钢管制作，配不锈钢调节脚 |  |
| 5 | 双水池 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 4 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 7 | 电热水器 | 雅丽诗/ 史密斯/ 林内 | WYDRRA-80 | 台 | 1 | 1.80L电热水器 2.一级能效全新白光 3.内置带抑菌防电墙 4.三重安全保护，带活水功能 5.1000W/2000W/3000W功率可调 6.带漏电指示灯 7.中国节能认证产品 |  |
|  | **二、洗碗间** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯(粘捕式） | 迪门子/ 亨得利/ 飞利浦 | 8W | 台 | 1 | 一DMG-808 一电压220-256V —功率：单管220V/8W 一材质：阻燃ABS 一尺寸：360\*145\*200mm 一净重：0.7KG 一有效范围：8W:30-60㎡ |  |
| 2 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 \*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告（需在有效期内）。 |  |
| 3 | 定制保洁柜 | 厂制品 | 1000\*500\*1800 | 台 | 1 | —采用304不锈钢板制作 —层板厚为1.2mm，侧板、层板厚1.0mm —上下层中置不锈钢隔板，配不锈调平脚 —双门移门，配滑轮 |  |
| 4 | 保洁柜 | 厂制品 | 1200\*500\*1800 | 台 | 1 | —采用304不锈钢板制作 —层板厚为1.2mm，侧板、层板厚1.0mm —上下层中置不锈钢隔板，配不锈调平脚 —双门移门，配滑轮 |  |
| 5 | 双门消毒柜 （热风循环） | 凯普顿/ 康宝/ 乐鹰 | 1160\*490\*1800 | 台 | 1 | —全优质不锈钢板材制作 —电热管热风循环加热 —柜内温度控制20～125℃ —有效容积≥720L —功率：220V/2.4KW |  |
| 6 | 双水池 | 厂制品 | 1500\*700\*800+150 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 7 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 4 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 8 | 残物台 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 9 | 电热水器 | 雅丽诗/ 史密斯/ 林内 | WYDRRA-80 | 台 | 1 | 1.80L电热水器 2.一级能效全新白光 3.内置带抑菌防电墙 4.三重安全保护，带活水功能 5.1000W/2000W/3000W功率可调 6.带漏电指示灯 7.中国节能认证产品 |  |
| 10 | 开水器带底座 | 建腾/ 明睿/ 吉之美 | 9KW | 套 | 1 | 功率：380V/9KW 每小时出水量：90L 额定电流：9KW ◆磁吸缺水断电； ◆净水器接口； ◆选用304不锈钢制造； ◆精选名厂电器原件 |  |
|  | **三、烹饪区/切配区** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风幕机 | 绿岛风/ 亚太/ 松下 | L=1800 3018-2-S | 台 | 1 | 一风量：2700m³/h 一功率：290W 一风速：11m/s 一噪音：62dBA 一电压：220V |  |
| 2 | 风幕机 | 绿岛风/ 亚太/ 松下 | L=1200 3012-2-S | 台 | 1 | 一风量：1710m³/h 一功率：228W 一风速：11m/s 一噪音：59dBA 一电压：220V |  |
| 3 | 四层档货架 | 厂制品 | 1200\*500\*1500 | 台 | 2 | —采用全304不锈钢管制造  —层框38\*25\*1.0不锈钢制作 —搁档采用25\*50\*0.8方管或不锈钢板折边  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —配不锈钢调平脚 |  |
| 4 | 三角菜墩 | 厂制品 | 直径600 | 台 | 1 | —采用全不锈钢管制造，板厚1.0mm |  |
| 5 | 单水池 | 厂制品 | 700\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 6 | 四门冰箱 （直冷双机双温） | 蓝海之星/ 凯普顿/ 星星 | 1210\*760\*1925 | 台 | 1 | 四门双温冰箱 规格：1210\*760\*1925 1、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：420W，温度区间：冷藏：-5~10℃；冷冻-5~-18℃，2个储温区，容积475L+475L； 2、优质SUS0201不锈钢板，装饰板板材厚度0.7、外壳0.5、内板0.4； 3、采用电子数显温控器 4、采用国内一线品牌压缩机，降温速度快 5、铜管蒸发器快速降温，关键部分使用铜管材质，耐腐耐用，快速制冷； 6、环戊烷发泡，发泡厚度60mm；有效隔绝外部气温； 7、内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架 8、采用弹簧回归门形式，门内胆采用不锈钢拉伸加厚 9、符合GB 4806.9-2016 食品接触产品卫生、安全认证，提供中国质量认证中心的CQC证书。 10、符合GB4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淋机和制冰机的特殊要求》；并提供第三方专业检测检验)机构出具的含 CA或CNAS 标志的检测(检验)报告。 11、所投产品具有检测报告，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572-2011《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》 12、所投产品冰箱内胆不锈钢板材具有检测报告，检测依据《电工电子产品基本环境试验规程 试验 Ka:盐雾试验方法》GB/T 2423.17-2008且检测时间不低于720小时 13、所投产品控制板（温控器）具有检测报告，检测依据 GB/T4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》且满足IP68 |  |
| 7 | 刀具砧板 组合消毒柜 | 厂制品 | 1200\*600\*1600 | 台 | 1 | —采用不锈钢板制造，板厚1.0mm —红外线加紫外线消毒，消毒毛巾若干 —消毒刀具20把，消毒砧板9块、功率220V/900W |  |
| 8 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1800\*800\*800 | 台 | 6 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 9 | 单斗大水池 | 厂制品 | 1000\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面及水槽板厚1.2mm，围板厚1.0mm —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 10 | 双孔双温龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 |  | 只 | 3 | 1，产品具有中国CQC节水认证机构依据GB18145-2014 陶瓷片密封水嘴GB25501-2019水效限定值及水效等级的检测报告。 2，上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3，流量均匀性2.1L/min,水嘴水效等级I级4.3L/min。 4，台式双柄双开控制出水、主体黄铜铸造，紧固的锌合金双手柄，不易松动，黄铜陶瓷阀芯，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换。  5，不锈钢7字形水管，长度12"305,管径18，厚0.8(±0.1mm）, 水管总高280mm(±5%）出水嘴距台面198mm(±5%）360度全方位取水。  6，开孔25,两孔中心8"203mm(±5%),进水接口为G1/2外螺纹。 7, 加厚黄铜螺母紧固主体防松动，采用优质丁晴胶耐磨防漏。  8，可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量6.5L。 适于安装在商业厨房的使用环境。" |  |
| 11 | 双层板工作台 | 厂制品 | 1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢板制造，台面厚度为1.2mm ，下层板厚度为1.0mm  —台面板下衬δ12木工板减躁  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚 —加强码用0.7～1.0不锈钢板 —配不锈钢调平脚 |  |
| 12 | 洗地龙头 | 君畅/ 龙旗嘉业 天仕 | 10米 | 只 | 1 | 1， 水嘴通用条件符合中国质量认证中心CQC检测机构依据QB/T1334-2013 执行检测。 2， 上下游阀芯，密封件的抗压防渗漏性能及外观表面性能符合检测报告要求。 3， 外接密封管螺纹符合GB/T7306.1或GB/T7306.2的规定，产品外接非密封件螺纹应符合GB/T 7307的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。 4， 螺纹抗安装负载公称尺寸为DN15的连接金属管（除连接软管外）承受扭力矩不小于61 N.m公称尺寸为DN15的连接塑料管螺纹承受扭力矩不小于43 N.m实验后无裂纹，无损坏。 5， 进水轴304材料具有GB/T11170-2008不锈钢多元素含量的测定标准报告。 6， 连接水枪304材料的活动旋转连接件具有GB/T3280-2015测定标准报告。 7， 进水黄铜主体材料具有GT5121.27-2008测定标准报告。 8， 圆形敞开款，碳钢墨绿色环氧树脂喷涂。固定支架钢板厚5mm(±5%），胶管拉伸有止回定位功能。  9， 10.7(±5%）米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度(±5%）极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 10， 铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶防热保护套，按压扳机出水状为渐变式，配置有挂钩水枪可挂置墙体。  11， 进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。 |  |
| 13 | 三层送餐车 | 厂制品 | 1000\*600\*800 | 辆 | 2 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm —配4个活动车轮，其中两个带刹车掣 |  |
| 14 | 定制料台 | 厂制品 | 400\*600\*800+450 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 15 | 中餐燃气炒菜灶（双头单尾广灶） | 智博立或同等品牌 | 1800\*1000\*800 +450 | 台 | 1 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa， 2、优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； \*4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW\*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； \*5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； \*6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； \*7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》） **\*上述4、5、6、7条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 16 | 料台水池 | 厂制品 | 600\*1000\*800+450 | 台 | 1 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 17 | 炊用燃气单眼大锅灶（天然气） （∅700锅） | 智博立 | 900\*1000\*800+450 | 台 | 2 | 电量：42W/1PH/220V； 1、优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；  2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料， 稀土贵金属聚能网； \*3、配全预混式节能炉头，额定热负荷35KW，使用24V~50V直流电机，能源合理利用65%以上；配熄火保护装置； \*4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； \*5、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； \*6、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 **\*上述3、4、5、6条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章；** |  |
| 18 | 料台 | 厂制品 | 500\*1000\*800+450 | 台 | 2 | —板材采用304不锈钢制造  —台面板厚1.2mm，围板厚1.0mm  —φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通脚  —φ32mm厚度1.0mm不锈钢横档 —配不锈钢调平脚 |  |
| 19 | 燃气蒸包炉 | 厂制品 | 770\*790\*700+110 | 台 | 1 | 整机采用优质304不锈钢材质制作，箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。铸铁炉头，不用火排，使用安全可靠，配置电子打火及熄火保护，安全可靠。节能环保。微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能，进水口：DN15。浮球304材质。热负荷：20Kw，蒸汽蒸发量：23KG每小时 耗气量：液化气：1.8kg.天然气：2立方 |  |
| 20 | 单门电蒸饭箱 （12盘） | 厂制品 | 12盘 | 台 | 1 | 板材采用304-2B不锈钢制造，外壳板厚1.0mm,水箱板厚1.0mm,内胆板厚1.0mm。 整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。功率：380V/12KW |  |
| 21 | 蒸饭盘 | 厂制品 | 400\*600\*50 | 只 | 12 | —采用304不锈钢板制作，板厚1.0mm |  |
| 22 | 厨房油烟罩 | 厂制品 | 7200\*1200\*450 | m2 | 8.64 | —采用304不锈钢板制作 —罩体板厚1.0mm  —配滤油网板  —配防雾烟灯罩、不锈钢接油杯  —功率:0.5KW/220V |  |
| 23 | 厨房灭火装置 | 厨盾/ 安素/ 食人鱼 | 680\*240\*600 | 套 | 1 | 启动方式：机械式启动（自动启动、机械应急启动）材质：主机外箱、药剂容器、感温支架、管道等采用304不锈钢，喷头、氮气瓶阀等采用铜合金灭火药剂：食用油专用灭火药剂 感温器公称动作温度：182℃ 灭火剂持续喷射时间: ≥ 10s 冷却水喷洒时间: ≥5min 每套装置灭火剂容量(kg): 25kg 储存方式及压力:外贮压式，12MPa 单套设备最大喷头数量：18个 单套设备最大感温器数量：8个 **\*提供具有第三方检测机构出具的权威检测报告。  \*提供《消防产品认证证书》。** |  |
| 24 | 风柜 | 七星/ 上风/ 德粤 | 25000风量 | 台 | 1 | —该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构。根据安装位置不同，可分为A型电机外置和B型电机内置两种。本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果。输送空气和其它大自然对人体无害、无腐蚀性气体。 —气体内不含有粘性物质，所含的尘埃硬质颗粒物≤150mg/m3。 —作通风换气时进入气体温度≤80℃。 |  |
| 25 | 油烟净化器 (90系) | 越德/ 清风侠/ 艾尔沃克 | 25000风量 | 台 | 1 | 本产品根据高压静电原理除尘器的放电极电晕和收尘极（集尘极）接于高压直流电源，当含油烟气体通过两级间非均匀 电场时,在放电极周围电场作用下，气体首先被电极，同时油烟粒子核电，核电后油烟粒子在电场力的作用下被推向集尘极，从而达除烟尘目的。 除异味率达：自动调节工作电压 操作简单，易于保障可除01um以上之粒子 |  |
| 26 | 变频器 | 深川/ 七喜/ 德粤 | 7.5KW | 台 | 1 | 一商业厨房量身定制一触控按键，科技智能，意见设置切换； 一变频控制，无极调速 一集成风机，净化器、燃气报警联动控制； 一不锈钢拉丝箱体，奢华精致； 一体积小巧，更便于安装； 一触控按键自动锁定，防止误操作； 一380V/7.5KW |  |
| 27 | 风管（不锈钢） | 厂制品 |  | ㎡ | 115 | —采用优质不锈钢板，厚度1.0mm 含法兰、吊杆、密封胶 |  |
| 28 | 防火阀 | 博辰/ 上风/ 德粤 |  | 台 | 1 | 规格：定制 常开，150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。 采用防火钢材制作 规格：根据风管定制 |  |
| 29 | 减震器 | 厂制品 |  | 只 | 4 | —阻尼弹簧风机减震器具有钢弹簧减振的低频特征，可使高、中、低干扰频率获得隔振效果，同时又具有橡胶减震器阻尼比大特点，能有效消除钢弹簧的特有共振现象。 —规格：配合风机安装。 |  |
| 30 | 风柜支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据风柜定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
| 31 | 净化器支架 | 厂制品 |  | 只 | 1 | 规格：根据净化器定制 —采用镀锌角铁制作 —承受重量：1000KG |  |
|  | **其它** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术服务费 |  |  | 项 | 1 |  |  |

注：1、本项目所涉及的安装数量，交易时确认数量不一定准确时，按其响应单价和实际使用量结算。税收、人工费、安装费等一切与之相关的所有费用都需包含在报价中。

2、响应人可根据需要联系交易发起人获取相关图纸资料。

3、除交易文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

**五、商务需求**

1、交货时间及地点

▲(1)成交人应在合同签订后30个日历天后安装、调试、验收完成。

(2)交货地点：业主指定地点内。

(3)成交人提供的成交物品，必须符合本交易文件要求、原包装送达业主单位；如有不符，业主可以无条件退货，所造成的损失由成交人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2、质保期及售后技术服务要求

▲(1)质保期：2年

(2)质量保证期内提供免费上门维护，如出现故障，供货单位在接到电话后，24小时内响应，24小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件，保证用户单位的正常使用。

(3)响应人应提供技术支持方案，内容由响应人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

3、项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

4、付款方式

合同签订后支付合同总价的30%；验收合格后支付至合同总价的100%。履约保证金在验收合格后予以退还。

注：1、公开竞争文件中打**▲**内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效响应条款作无效响应。

2、质疑受理电话：0571-82858325

**第四部分** **交易办法**

**交易办法前附表**

1、商务资信（12分）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容和标准 | | 权重 | 主客观分 |
| 商务资信分  （12分） | 1 | 列入财政部公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》的优先采购品目的（非★强制采购类目），（提供上述产品及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，没有证书不得分） | 1分 | 客观分 |
| 2 | 列入财政部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》的，得1分  （提供上述产品及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标准产品认证证书，每个主要产品得1分，没有证书不得分） | 1分 | 客观分 |
| 3 | 响应人具有安全生产标准化证书企业的得1分；  响应人具有处于有效期内且有效的电热食品加工设备生产许可证得1分；  响应人具有处于有效期内且有效的消毒产品生产企业卫生许可证得1分。  （提供有效期内的相关证书复印件加盖响应人公章，不提供或未按要求提供的不得分） | 3分 | 客观分 |
| 4 | 响应人具有质量管理体系认证证书、 环境管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、高新技术企业证书、浙江省科技型中小企业证书的，每证得1分，最高得5分。（提供有效期内的认证证书复印件加盖响应人公章，不提供或未按要求提供的不得分） | 5分 | 客观分 |
| 5 | 响应人自2021年4月份以来类似厨房项目业绩案例，每个有效业绩得0.5分，最高得2分；（以合同签订时间为准，需提供合同复印件并加盖公章） | 2分 | 客观分 |

2、技术和服务方案（58分）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容和标准 | | 权重 | 主客观分 |
| 技术和服务方案（58分） | 1 | 货物整体性能的可靠性、先进性、完整性等：投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、详细配置、主要技术参数、随机软件等），是否能够满足标书要求。全部满足得10分，技术指标负偏离每一项扣减1分，标注“\*”为重要参数，需提供证明材料，标注“\*”参数低于招标需求（负偏离）的或不提供证明材料的，每项扣1分，扣完为止。 | 10 | 客观分 |
| 2 | 技术方案的合理性、科学性、全面性等：根据本项目特点制定的实施组织方案，包括项目实施组织安排、技术人员配备、主要设备工具配备等。按照实施安排的合理性，科学性，专业性及工具的完备程度等进行评分。（完善的得3-4分，较完善的得2-3分，不够完善的得0-2分。） | 4 | 主观分 |
| 3 | 对本项目的合理化建议：投标人提供经详细设计的平面布置图、隔墙图、水电点位等设计方案，设计方案内容是否详尽、明晰，是否满足采购文件要求，是否充分考虑用户实际使用需求；评委根据各方案进行综合比较评分。（详细完善的得5-9分，方案较详细完善的得3-5分，方案不够详细完善的得0-3分） | 9 | 主观分 |
| 4 | 根据拟派项目班子成员的专业配备是否合理、人员数量投入是否充分、从业经验是否丰富等情况综合打分。（完善的得1.5-2分，较完善的得1-1.4分，不够完善的得0-0.9分。） | 2 | 主观分 |
| 5 | 售后服务人员保障：售后服务人员具有燃气具安装维修证书的（须在有效期内），每提供一份得1分，最高2分。（售后服务人员须为本公司在职员工，同时须提供响应截止日期前三个月内任意一个月的社保缴纳证明（提供证书复印件并加盖公章）。 | 2 | 客观分 |
| 6 | 响应人提供2022年1月以来省级及以上检测机构出具的不锈钢板材、管材GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测报告。  1.304不锈钢板1.0mm  2.304不锈钢板1.2mm  3.304不锈钢圆管Φ38mm\*1.0mm  4.304不锈钢方管38\*38\*1.0mm  每提供1项得1分，满分4分，未提供不得分。 | 4 | 客观分 |
| 7 | 1、响应人具有厨房产品（包括但不限于双水池、四层档货架、单水池、打荷台（单开门调理台）、双层板工作台、中餐燃气炒菜灶（双头单尾广灶）、炊用燃气单眼大锅灶、燃气蒸包炉、电汽两用蒸饭柜、四门保洁柜（保洁柜）需提供第三方检测合格的检测报告（需在有效期内），每提供一个检测报告得0.5分，最高得4分。提供检测报告复印件，未提供不得分。  2、响应人具有“不锈钢餐盘、电热管、硅胶密封条、温控器、浮球、浮球筏”等蒸饭箱的配件自2023年2月以后由第三方检测合格的检测报告（检测报告具有ilac-MRA、CNAS中国认可国际互认检测），每提供一个检测报告得0.5分，最高得1分，未提供不得分。 | 5 | 客观分 |
| 8 | 样品（未提供样品要求不得分）：  1.考察样品的外观、尺寸、配件的牢固性等内容。0-3分  2.外观搭配设计合理性，主要零部件的科学性及使用便利性、畅通性比较。0-3分  3.样品质量评价：结构工艺、制作工艺、表面处理工艺、牢固程度。0-3分  4.样品材质比较：响应产品所选用板材、材料的厚度、感官质量等比较0-3分。  5.样品与采购清单中需求的符合程度。0-3分。  （完善的得2-3 分，较完善的得1-1.9分，不够完善的得0-0.9分。） | 15 | 主观分 |
| 9 | 产品质量保证情况（根据本地化服务、质保期限长短、可实现程度、 提供优惠等情况综合评定对比打分）  （完善的得2-3分，较完善的得1-2分，不够完善的得0-1分。） | 3分 | 主观分 |
| 10 | 响应人维护保修期/质保期期限超过2年后，第三年每增加半年得0.5分，第四年每增加半年得1.5分，最高得4分。 | 4分 | 客观分 |

**注：1）评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。**

**2)响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。翻译的中文资料与外文资料不符的，均不予认可。翻译严重错误的，将视同提供虚假资料。**

3、价格部分评分方法（30分）：

|  |  |
| --- | --- |
| 价格权值 | 计 算 方 法 |
| 报价得分计算规则 | 最低有效响应价格为评审基准价  报价得分=(评标基准价／响应报价)×价格权值×100  （计算得分保留小数点后2位） |

**样品清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中餐燃气炒菜灶（双头单尾广灶） 交易时需提供样品 | 智博立或同等品牌 | **1850\*1000\*800 +450** | 1台 | 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定热负荷：35kW，额定功率：42W，额定气压：2.0kPa， 2、优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2mm,台面一次压制成型；外旁板、后立板201J1/J4，板厚δ＝1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； 3、炉膛采用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网；配全预混式节能炉头，43V42W直流风机 ，一键启动； \*4、产品符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》要求；所投产品额定热负荷35KW\*2，热负荷准确度±10%以内，热效率48%以上； \*5、设备有故障代码提示功能（出现故障时候，会报警并且显示屏提示不同代码）； \*6、设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）； \*7、所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力。 （检测依据：GB 35848-2018《商用燃气燃烧器具》、GB/T25000.51-2016：《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》、《商用燃气燃烧器具产品评价技术规范》） \*上述4、5、6、7条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章； |  |
| 炊用燃气单眼大锅灶（天然气）（∅700锅）  交易时需提供样品 | 智博立 或同等品牌 | **1050\*1000\*800 +450** | 1台 | 电量：42W/1PH/220V； 1、优质304不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型；  2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料， 稀土贵金属聚能网； \*3、配全预混式节能炉头，额定热负荷35KW，使用24V~50V直流电机，能源合理利用65%以上；配熄火保护装置； \*4、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； \*5、风机功率随档位变化，最小功率不大于35W,最大功率不超过45W； \*6、炉灶自带蓝牙控制，可实现灶具参数设定和灶具控制程序升级功能。 \*上述3、4、5、6条须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证资质的整机检测报告复印件加盖制造商公章； |  |
| 双门蒸饭箱 （电） **交易时需提供样品** | 厂制品 | 22盘  **1280\*880\*1880** | 1台 | 板材采用304-2B不锈钢制造，外壳板厚1.0mm,水箱板厚1.0mm,内胆板厚1.0mm。 国标款电脑版蒸饭柜技术参数：整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。 |  |

注:提供的样品须在样品正面贴上标签，标明样品名称等字样。

未成交候选人的样品在评审结束后接到交易发起人通知由响应人自行取回。

### 响应样品在响应截止时间前送到交易现场，未提供样品（或样品不齐全）的响应单位相应样品分做零分处理。

**一、交易方法**

**1.本项目采用综合评估法。**综合评估法，是指响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

**二、交易标准**

**2.** **评审标准：**见交易办法前附表。

**三、交易程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足交易文件的实质性要求。不满足交易文件的实质性要求的，交易无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照交易文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1响应文件中交易一览表(报价表)内容与响应文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准；

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

3.4.2响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的，交易无效。

3.4.3交易报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的，交易无效。

3.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按交易报价由低到高顺序排列。得分且交易报价相同的并列。响应文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1供应商澄清、说明或者补正。**对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**4.2交易无效。**有下列情形之一的，交易无效：

4.2.1供应商不具备交易文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求）；

4.2.2响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的；

4.2.3交易发起人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按交易文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的；

4.2.5响应文件中承诺的交易有效期少于交易文件中载明的交易有效期的；

4.2.6响应文件出现不是唯一的、有选择性交易报价的;

4.2.7交易报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害交易发起人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份响应文件，未在电子交易平台传输递交响应文件的，交易无效；

## 4.2.13 响应文件不满足交易文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对交易文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，交易发起人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。

**6.修改交易文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现交易文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者交易文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与交易发起人、采购机构沟通并作书面记录。交易发起人、采购机构确认后，将修改交易文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响成交、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定成交或者成交人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定成交或者成交人但尚未签订政府采购合同的，成交或者成交结果无效，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的成交或者成交候选人中另行确定成交或者成交人；没有合格的成交或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4采购合同已经履行，给交易发起人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响成交、成交结果或者依法被认定为成交、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

（货物类样本）

合同编号：

签订地点： 签订时间：20\* 年 月 日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区 项目（招标编号

- - ）交易结果和公开竞争文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、成交通知书。

3、公开竞争文件。

4、更正公告。

5、成交单位响应文件。

6、其他。

二、合同金额:合同金额为(大写)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥　　　　元）人民币。

附《采购项目清单内容》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 成交内容 | 成交单价（元） | 数量 | 成交总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

1、供方提供的货物必须是现货、全新，符合交易要求的规格型号和技术指标。供方对货物提供\*\*年的免费保修期（货物厂家另有超过此质保期的按原规定执行），保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题的，由供方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供方在维保期内接到用户单位的电话后，在\*\*小时内响应，\*\*小时以内到现场，\*\*小时以内解决问题，不能修复的，必须采取无偿提供备品、备件或备机等措施，以保证用户单位的正常使用。

四、工期时间\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

交货地点：

五、货款支付

1、付款方式：

2、合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按街道结算要求办理货款结算手续。

六、履约保证金

1、履约保证金：为保证采购项目合同的顺利执行，供方在本合同签订之前，其成交价的 %作为履约保证金（银行汇票形式）交付采购人。待项目验收合格后，由采购人将履约保证金无息退还供方。

七、违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之 五 违约金。

2、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付货款总额每日千分之 六 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合合同规定及投标文件承诺标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

4、因需方原因逾期支付合同款，自逾期之日起，向供方每日偿付合同总价千分之 二的滞纳金；需方无正当理由拒付货款的，应向供方偿付合同总价百分之五的违约金。

5、如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

八、调试和验收

九、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第 种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

1、成交方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2、本合同经需、供双方法定代表人（符合浙财采监【2013】24号第六条规定的为负责人）或其授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

需方（加盖公章）： 供方（加盖公章）：

地址： 地址：

法定代表人（或委托代理人）签名： 法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话： 联系电话：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（交易发起人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【交易编号：】采购活动，郑重承诺：

（一）具备以下条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

供应商名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、本项目的特定资格要求**

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（5）响应标的清单……………………………………………………………………（页码）

（6）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（7）采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、交易函**

（交易发起人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【交易编号：】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起 天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5响应标的清单；

2.2.6商务技术偏离表；

2.2.7采购供应商廉洁自律承诺书

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应交易文件的全部要求。

4、如我方成交，我方承诺：

4.1在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照交易文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书**

（交易发起人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【交易编号：（采购编号）】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

供应商名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

供应商名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **响应文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 响应文件按照交易文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的响应文件的组成部分 | 见响应文件  第 页 |
| 2 | 响应文件中承诺的交易有效期不少于交易文件中载明的交易有效期。 | 交易函 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 响应文件满足交易文件的其它实质性要求。 | 交易文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，交易文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见响应文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**四、评标标准相应的商务技术资料**

**（按交易文件第四部分交易办法前附表中“响应文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**五、响应标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **图例** | **型号（如果有）** | **规格配置详细说明** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**六、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **交易文件章节及具体内容** | **响应文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应交易文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**七、采购供应商廉洁自律承诺书**

（交易发起人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目交易要求参加交易。在这次交易过程中和成交后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守相关法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位交易、成交或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）交易一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、交易一览表（报价表）

（交易发起人）、（采购代理机构）：

按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本响应，我方承诺按照如下响应一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【交易编号： 】的实施。

**响应(交易)一览表**

| 标项 | 名称 | 规格型号参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：**

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。

供应商名称（电子签名）：

日期： 年 月 日