**舜江源未来社区建设-舜江源初心馆采购提升项目**

项目编号:绍柯采[2024]509号

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

采购单位：柯桥区王坛镇人民政府、

绍兴兰亭文化旅游发展有限公司

采购代理机构：浙江景成工程管理有限公司

 2024年1月13日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标方法及评分标准

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

舜江源未来社区建设-舜江源初心馆采购提升项目招标项目的潜在投标人应在政采云系统在线获取招标文件，并于2024年2月29日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：绍柯采[2024]509号

项目名称：舜江源未来社区建设-舜江源初心馆采购提升项目

预算金额（元）：3200000

最高限价（元）：3200000

采购需求：详见招标文件

标项一：

标项名称：舜江源未来社区建设-舜江源初心馆采购提升项目

数量：1

预算金额（元）: 3200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：舜江源未来社区建设-舜江源初心馆采购提升项目，具体详见采购文件。

备注：/

合同履行期限：详见招标文件

本项目**（*否*）**接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

时间：/至 2024年2月29日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn/>）；

方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。公告页面附件招标文件可以下载，仅供浏览使用；

售价：0。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年2月29日 09：30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）

开标时间：2024年2月29日 09：30

开标地点（网址）：柯桥区王坛镇文体中心二楼开标室通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项： /

## 七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：柯桥区王坛镇人民政府、绍兴兰亭文化旅游发展有限公司

地址：柯桥区王坛镇人民政府

传真：/

项目联系人（询问）：章女士

项目联系方式（询问）：13675759835

质疑联系人：陈莹

  质疑联系方式：18858558805
  2.采购代理机构信息

  名称：浙江景成工程管理有限公司

  地址：柯桥区外贸大厦10楼D座

  传真：0575-85288099

  项目联系人（询问）：何丹娜

  项目联系方式（询问）：15968507340

  质疑联系人：姚东

  质疑联系方式：13777319199

   3.同级政府采购监督管理部门

  名称：绍兴市柯桥区财政局

  地址：绍兴市柯桥区育才路财税大楼

  传真：/

联系人：王晖

监督投诉电话：0575-84125927

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目开展所需的**货物价款、设计、劳务、质检 、运输、装卸、安装（含水电安装）调试、缺陷修复、验收、管理维护、风险、保险、税费、质保、培训等**费用均计入报价。《投标（开标）一览表》是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**投标报价出现下列情形的，投标无效：****▲投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；****▲投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;****▲报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;****▲《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的,经评标委员会认定属于重大偏差的；****▲投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 2 | **项目采购类型** | 本项目为服务类采购项目 |
| 3 | **分包或转包** | （1）采购人**不同意**分包。（2）本项目不得转包。 |
| 4 | **中小企业划分标准所属行业** | （1）采购标的：舜江源未来社区建设-舜江源初心馆采购提升项目（2）所属行业：其他未列明行业 |
| 5 | **投标文件的份数** | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子投标文件参与投标：电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。**▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。****▲未在系统解密时间内完成解密的，视为投标人自行放弃投标，投标无效。** |
| 6 | **开标前答疑会或现场考察** | **不组织。** |
| 7 | **样品提供** | ☐A不要求提供。☑B要求提供，（1）样品： **古代人物场景单片1个（按实际尺寸规格材质）。**（2）样品制作的标准和要求： 详见评标办法 ；（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；（4）是否需要随样品提交检测报告：详见评标办法；（5）提供样品的时间：2024年2月29日上午09时00分起至09时30分止（工作时间）；地点： 柯桥区王坛镇文体中心二楼开标室 ；联系人： 何丹娜 ，联系电话：15968507340 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。（6）采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。▲**对未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件，投标无效。** |
| 8 | **采购代理机构代理费用** | 本项目招标评审所产生的评审费用由中标单位支付（备注：评审费不提供发票，只提供评委签收单据）。 |
| 9 | **投标保证金缴纳** | 不收取投标保证金 |
| 10 | **履约保证金金额** | 不收取履约保证金。 |
| 11 | **电子招投标说明** | （1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。（2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。（3）招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。（4）投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。（5）投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台。（6）投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在开始解密后30分钟内完成在线解密。（7）具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。 |

**注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准**

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

**3.2.1根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目采购产品属于政府强制采购节能品目清单的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），投标人所投产品须为节能产品并提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证证书或规定网站证书查询截图。**

**▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，投标人未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，投标无效。**

3.2.2投标人提供产品如是节能（环境标志）产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号）内产品，涉及项目评分条款加分项时，请提供节能（环境标志）政府采购清单页及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能（环境标志）产品认证证书或规定网站证书查询截图。

3.2.3参与实施政府采购节能（环境标志）产品认证机构详见《市场监督总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019第16号）。

3.3支持中小企业发展。

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

**在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。**

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予**20%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.4接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予**6%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.7可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

3.3.8中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3.9对中小企业预留项目，采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务-【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

3.3.10对非中小企业预留项目，由中小企业中标的，采购单位应根据浙财采监〔2022〕3号文件精神，按照3.3.9要求执行。

**4. 询问、质疑、投诉**

**4.1供应商询问**

**已获取招标文件的潜在投标人，发现招标文件其中有误或有问题需要澄清，应于公告发布之日起至公告期限届满之日内以书面形式向采购人或者采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有招标文件收受人。逾期提出的采购人有权不予受理。**

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在公告期限届满之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。

（2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

（4）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监

督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件

* 第一部分 招标公告
* 第二部分 投标人须知
* 第三部分 采购需求
* 第四部分 评标方法及评分标准
* 第五部分 拟签订的合同文本
* 第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为招标文件的组成部分，投标人须自行于招标公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网网址http://www.zjzfcg.gov.cn）。

**6. 招标文件的澄清、修改**

采购人或者采购代理机构如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在发布招标公告的网站上发布更正、澄清（修改）公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7.招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

**▲未按照公告要求完成采购文件获取的，投标无效。**

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不收取投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

投标文件应当包括以下主要内容：**资格文件、商务技术文件、报价文件。其中电子投标文件中所需加盖公章部分均应采用电子签章（联合体投标的，投标人可加盖实体印章）。**投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.1**资格文件**应包括以下内容：证明其符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本条件和采购项目对供应商的特定条件（如果项目要求）的有关资格证明文件。**（以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当提供）（供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要）**

11.1.1营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）**；**

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

11.1.2投标声明函；

11.1.3法定代表人授权书：如投标人代表系法定代表人，无需提供法定代表人授权委托书；

11.1.4法定代表人及其授权代表的身份证复印件（正反面复印件）；如投标人代表系法定代表人，只需提供其身份证复印件（正反面复印件）；

11.1.5中小企业声明函。

11.2 投标人的**商务技术文件**应包括以下内容：

11.2.1评分对应表；如果本项目评标办法采用综合评审法，投标人需在商务技术文件中提供此评分对应表，供评标委员会评审时使用。

11.2.2技术响应表；如果招标文件要求投标人提供投标产品技术指标证明材料的（如官网查询截图、产品彩页、检测报告等），投标人应当对照招标文件要求和投标文件响应情况提供相应证明材料，否则该项技术指标视为负偏离；

11.2.3商务响应表；

11.2.4项目组织实施方案;项目组织实施方案包括但不限于以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

11.2.5项目负责人情况表；

11.2.6项目组人员名单；

11.2.7售后服务方案（如有）。售后服务方案可包含且不限于对用户故障的响应、处理、定期巡检、维护、备品备件、常用耗材提供、售后服务机构设置、驻点人员情况等。服务承诺未明示可能涉及的前提设定和费用，视为是无条件和免费的；

11.2.8优惠条件及特殊承诺（如有）；

11.2.9投标人认为需要的其他商务技术文件或说明。

11.3 投标人的**报价文件**应包括以下内容：

11.3.1投标(开标)一览表；

11.3.2 投标报价明细表；

11.3.3残疾人福利性单位声明函（如有）

**12. 投标文件的编制**

**▲投标文件未按本条规定的格式编制的，投标无效；**

**12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，“商务技术文件”可在招标文件规定的格式基础上适当调整，以使内容更加完备，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。**

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。

**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分 “投标无效”章节规定的情形之一的，投标无效：

**16.投标有效期**

16.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

16.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。投标有效期内，投标人不得撤销或更换投标文件。

16.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以公告形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**17.开标**

17.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

17.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在30分钟内完成在线解密。

**18、资格审查**

18.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

18.2采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

18.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

18.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

18.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**19、信用信息查询**

19.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

19.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

19.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

19.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**20.**详见招标文件第四部分“评标方法及评分标准”。

**六、定标**

**21. 确定中标供应商**

采购代理机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

**22. 中标通知书与中标结果公告**

22.1采购代理机构将在自中标人确定之日起2个工作日内，发布招标公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书（中标人可在政采云平台自行下载中标通知书）。

22.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3公告期限为1个工作日。

**七、电子交易活动的中止**

**23. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

23.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

23.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

23.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

23.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

23.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**八、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外），按照采购文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同（采购人与中标人可采用合同寄送盖章方式签订合同）。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

/。

**九、合同公示与备案**

**27. 合同公示**

采购人将在采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在浙江政府采购网公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**28.合同备案**

 采购人原则上应于采购结果公告发布之日起10日内，将采购合同在政采云系统上备案，最迟不得超过30日。

**十、履约验收**

**29.履约验收**

29.1采购人自行组织或委托采购代理机构对供应商进行履约验收，出具验收书，存档备查。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

29.2技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。工程类项目应当按照行业管理部门规定的标准、方法和内容进行验收。

29.3采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.4政府向社会公众提供的公共服务项目验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，政府向社会公众提供的公共服务项目以及合同金额达到分散采购限额标准的项目验收结果应于验收结束后及时在浙江政府采购网公开。

29.5 采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

29.6供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

特别说明：

1.需求中不允许偏离的实质性要求和条件，以“▲”号标明。

2.单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品，以“★”标明。

3.本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件的要求提供性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其它同档次优质品牌的产品参加投标。

**一、项目背景及整体建设框架**

1.1项目背景：

本项目采购内容为舜江源未来社区建设-舜江源初心馆采购提升项目，装修总面积为860平方，分为上下两层：1.一层建筑面积为430平方（含楼梯通道），项目功能空间包括主形象背景、接待区，水吧区、自助打印区、休闲区、共享党建区、公共卫生间。内容涉及空间设计、广告布展以及文创产品展示、自动售卖等内容。二层建筑面积为430平方（含楼梯通道），主要为展厅空间，内容涉及空间布置、广告布展、多媒体展示及互动等。

1.2采购清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| **一、文化布展** |  |  |
| **A.一楼文化布展** |  |  |
| 1 | 吉祥物 | 玻璃刚定制，高1600mm | 个 | 1.00  |
| 2 | 标语 | 不锈钢折边字 侧面厚度5cm（按每字最长边计算） | m | 2.80  |
| 3 | 党徽 | 不锈钢折边字 侧面厚度5cm（按每字最长边计算） | m | 1.20  |
| 4 | 党群服务中心字样 | 2cm 高密PVC+3mm亚克力雕刻字（按每字最长边计算） | m | 1.38  |
| 5 | 标语 | 不锈钢折边字 侧面厚度2cm，（按每字最长边计算） | m | 4.50  |
| 6 | 标语 | 2cm 高密PVC+3mm亚克力雕刻字（按每字最长边计算） | m | 2.96  |
| 7 | 发光奶茶图形 | 发光体，尺寸：1500\*600mm | 组 | 1.00  |
| 8 | 灯箱片 | 软膜灯箱（不到一平方按一平方计算） | ㎡ | 4.00  |
| 9 | 柱子装饰 | 2cm高密PVC板UV | ㎡ | 6.00  |
| 10 | 标语 | 2cm 高密PVC+3mm亚克力雕刻字（按每字最长边计算） | m | 5.20  |
| 11 | 标语 | 2cm高密PVC板雕刻字（按每字最长边计算） | m | 6.93  |
| 12 | 标语 | 2cm 高密PVC+3mm亚克力雕刻字（按每字最长边计算） | m | 3.30  |
| 13 | 金属剪影 | 5mm钢板镂空雕刻 底部折边固定，尺寸：14000\*500mm\*50mm | 组 | 1.00  |
| 14 | 标语 | 钛金背发光字（按每字最长边计算） | m | 2.00  |
| 15 | 标语 | 2cm 高密PVC+3mm亚克力雕刻字（按每字最长边计算） | m | 3.04  |
| 16 | 书籍造型油画布 |  | ㎡ | 5.00  |
| 17 | 标语 | 2cm 高密PVC+3mm亚克力雕刻字（按每字最长边计算） | m | 5.32  |
| 19 | 标语 | 2cm高密PVC板雕刻字（按每字最长边计算） | m | 2.25  |
| 20 | 文化墙 | 油画布 | ㎡ | 11.10  |
| 2cm高密PVC板UV | ㎡ | 5.00  |
| 21 | 灯箱 | 软膜灯箱（不到一平方按一平方计算） | ㎡ | 2.74  |
| 22 | 标语 | 2cm高密PVC板雕刻字（按每字最长边计算） | m | 1.20  |
| 23 | 楼梯文化 | 2cm 高密PVC+3mm亚克力uv打印 | ㎡ | 3.53  |
| 24 | 楼层索引牌 | 2不锈钢烤漆丝印1600\*550mm | 组 | 1.00  |
| 26 | 文创系列一-文创系列十（暂定30万元） |  | 项 | 1.00  |
| **B.二楼文化布展** |  |  |
| **a** | **入口序厅** |  |  |  |
| 1 | 发光字 | 金属背发光字（按每字最长边计算） | m | 1.50  |
| 2 | 玻璃门防撞贴 | 高透膜UV1m\*0.2m | 条 | 4.00  |
| 3 | 舜德精神浮雕墙 | 玻璃钢喷仿石漆7m\*3.1m | ㎡ | 21.70  |
| **b** | **舜德传承** |  |  |  |
| 1 | 发光字 | 金属背发光字（按每字最长边计算） | m | 2.40  |
| 2 | 雕刻字 | 15mmpvc雕刻喷漆字（按每字最长边计算） | m | 4.00  |
| 3mm亚克力雕刻喷漆（按每字最长边计算） | m | 10.00  |
| 3 | 墙布 | 油画布UV | ㎡ | 60.00  |
| 4 | 传说故事水泥板线雕 | 水泥板线雕0.6m\*0.6m | 项 | 7.00  |
| 5 | 舜王庙剪影单片 | 5mm厚金属板雕刻UV1.8\*2.8m\*3  | ㎡ | 15.12  |
| 6 | Logo灯 | Logo投影灯 | 个 | 1.00  |
| 7 | 版面 | 10mmpvc+2mm亚克力UV | ㎡ | 20.00  |
| 8 | 舜在王坛的一个故事场景 | 3d微雕场景+3d墙绘 | 组 | 1.00  |
| 9 | 活动轨迹图 | 铝板透雕+亚克力内衬+led灯条8.5m\*3m(去掉门洞2m\*2.1m） | 组 | 1.00  |
| 10 | 家训场景 | 八仙桌、长凳老物件一桌三凳 | 套 | 1.00  |
| 人物PVC单片1.6m\*0.5m | 组 | 1.00  |
| 人物PVC单片1.2m\*0.4m | 组 | 1.00  |
| 5mm透亚+10mm白亚雕刻字1m\*0.15m | 块 | 10.00  |
| 11 | 仿制实物 | 书、舜皇庙“三雕”仿制模型 | 项 | 1.00  |
| 12 | 造景 | 仿真竹子、软石、仿真绿植 | 项 | 1.00  |
| 13 | 墙面围合装饰 | 3mm亚克力+高透膜uv29m\*0.4m | ㎡ | 11.60  |
| 14 | 布幔 | 雾纱印制 | ㎡ | 4.00  |
| 15 | 抽拉式灯箱 | 软膜画面+灯条（每个画面不到一平方按一平方计算） | ㎡ | 10.00  |
| 16 | 仿真古建构件 舜皇庙建筑元素（柱子，隔断，屋檐等雕刻有画面区3D打印） | 翘角屋檐 | 项 | 1.00  |
| 舜皇三雕（牛腿...） | 项 | 1.00  |
| 过道玄关造型 | 项 | 1.00  |
| 墙面造型隔断 | 项 | 1.00  |
| 石窗 | 项 | 1.00  |
| 走道过道门洞造型 | 项 | 1.00  |
| 17 | 古代人物场景 | 5mm金属UV单片 1.7m\*1m | 个 | 8.00  |
| 实物仿制品 | 批 | 1.00  |
| 金属展台 1.2m\*1m | 个 | 3.00  |
| 18 | 进士、举人区块实物 | 仿制书本、文献等 | 批 | 1.00  |
| 19 | 3d墙绘 | 丙烯颜料手绘 | ㎡ | 3.00  |
| 20 | 革命人物造型剪影 | 5mm金属单片 2.4m\*2m | 组 | 1.00  |
| 21 | 旧报纸造型 | ABS板双面UV 0.2m\*0.3m | 张 | 8.00  |
| 22 | 玻璃展柜 | 实物（书记、本子、衣服等） | 批 | 1.00  |
| **c** | **乡贤新风**  |  |  |  |
| 1 | 发光字 | 金属背发光字（按每字最长边计算） | m | 2.40  |
| 2 | 雕刻字 | 15mmpvc雕刻喷漆字（按每字最长边计算） | m | 8.00  |
| 3mm亚克力雕刻喷漆（按每字最长边计算） | m | 10.00  |
| 3 | 墙布 | 油画布UV | ㎡ | 100.00  |
| 4 | 王坛立体地图 | 20mm+10mmpvcUV雕刻 1.8m\*2.5m | 块 | 1.00  |
| 5 | 造型凳子雕塑 | 玻璃钢喷仿石漆 | 个 | 3.00  |
| 6 | 造景 | 仿真竹子、软石、仿真绿植 | 项 | 1.00  |
| **d** | **美好展望** |  |  |  |
| 1 | 发光字 | 金属背发光字 1.8m\*2.4m | ㎡ | 4.32  |
| 2 | 雕刻字 | 20+20mmpvc雕刻喷漆（按每字最长边计算） | m | 20.00  |
| 3 | 墙布 | 油画布UV | ㎡ | 8.00  |
| **e** | **其 他** |  |  |  |
| 1 | 温馨提示牌 | 3mm亚克力背喷 20cm\*10cm | 块 | 10.00  |
| 2 | 地贴 | 户外写真斜纹膜 10cm\*10cm | 张 | 15.00  |
| 3 | 创作画 | 舜王等故事等人物造型手绘创作 | 项 | 1.00  |
| 4 | 和气茶室 | 10mmPVC UV雕刻 | ㎡ | 3.00  |
| **二、家具采购** |  |  |  |
| 1 | 休闲文创区 | 休闲桌600mm直径 | 张 | 8.00  |
| 回形凳400\*400\*320 木质 | 把 | 6.00  |
| 休闲凳金属 | 把 | 5.00  |
| 坐垫布艺 | 个 | 10.00  |
| 2 | 接待区 | 吧椅 | 把 | 5.00  |
| 3 | 共享党建加油站 | 桌椅组合 一桌四椅1400\*700\*750mm | 套 | 4.00  |
| 休闲桌 600\*600\*750mm | 张 | 2.00  |
| 4 | 服务前台 | 办公椅 | 把 | 2.00  |
| 5 | 水吧台 | 吧台座椅 | 把 | 1.00  |
| 6 | 无障碍卫生间 | 可折叠多功能台 | 套 | 1.00  |
| **三、多媒体项目** |  |  |
| 1 | 85寸电视含伸缩支架 |  | 台 | 1.00  |
| 2 | 大型打印机 |  | 台 | 1.00  |
| 3 | 盲盒售卖机 |  | 台 | 1.00  |
| 4 | 听书耳机+二维码 |  | 套 | 1.00  |
| 5 | 投影机 | 亮度：6200 流明显示芯片：3x0.64”显示技术：3LCD分辨率：WUXGA (1920 x 1200)光源类型：激光MCL光源时长：20000hrs（正常模式），25000hrs（节能模式）镜头参数：F 1.5-2.08, f 17.2mm-27.7mm变焦/聚集：手动投射比：1.22-1.98变焦比：1.6（标镜）投影画面尺寸：30-300 inch（标镜）镜头位移（手动）：V:＋60%～0%、 H:±29%（标镜）动态对比度：500,000:1（标镜）均匀度：80%噪音：37dB(Normal) 27dB(ECO）画面比例：默认16:10 ，可调节：4:3/16:9输入接口：VGA\*1，HDMI 1.4B(IN) \*2，USB-A\*1，USB-B\*1（Display），RJ45\*1（Display），Audio in（mini jack,3.5mm）\*1，输出接口：VGA\*1，Audio out（mini-jack,3.5mm）\*1，RS232\*1，RJ45\*1 (Control)，USB-B\*1 (For upgrade)扬声器：16W\*1 | 台 | 1.00  |
| 6 | 吊架 | 投影机吊架 | 个 | 1.00  |
| 7 | 短焦镜头 | 0.44短焦镜头 | 个 | 1.00  |
| 8 | 控制模块 | 人体感应控制播放，灯光控制 | 套 | 1.00  |
| 9 | 影片制作 | 1、文字发光动效制作，人物故事内容制作，音效制作包装等。2、展示舜的传说故事虚化的展示，与墙面背景融合展示 | 套 | 1.00  |
| 10 | 主机 | I5 12400 内存8G 硬盘500G固态，4G独立显卡 | 台 | 1.00  |
| 11 | 辅材配件 | 光纤高清线、数据线，电源线等 | 批 | 1.00  |
| 12 | 32寸触摸一体机 | 液晶屏：京东方，电容触摸屏，分辨率：1920\*1080，亮度300CD，主板配置：6代I5,8G内存，128G固态硬盘 | 台 | 2.00  |
| 13 | 故事动画 | 故事动画 | 套 | 2.00  |
| 14 | 集音罩音效感应互动 | 语音介绍舜王庙和舜关系 | 套 | 1.00  |
| 15 | 集音罩音效感应互动 | 语音介绍舜在王坛的一个故事 | 套 | 1.00  |
| 16 | 二维码扫描语音故事 | 手机二维码扫描，即可选择播放相应的语音故事 | 套 | 8.00  |
| 17 | 耳机听故事 | （3个按键3个语音故事） | 套 | 2.00  |
| 18 | 耳机听故事（语音故事） | 一个听筒，6个故事 | 套 | 1.00  |
| 19 | 43寸触摸一体机互动答题 | 43寸触摸一体机互动答题软件系统 | 套 | 1.00  |
| 20 | 43寸液晶电视 | 43寸液晶电视，分辨率1920\*1080 | 台 | 2.00  |
| 21 | 集音罩音效感应互动 | 语音介绍革命故事 | 套 | 1.00  |
| 22 | 55寸触摸一体机（点击查阅） | 55寸触摸一体机（点击查阅） | 套 | 1.00  |
| 23 | 55寸液晶点电视机 | 55寸液晶点电视机（ppt播放） | 套 | 1.00  |
| 24 | 水滴灯+loge灯 |  | 套 | 5.00  |
| 25 | 耳机（听筒）听故事 |  | 套 | 1.00  |
| 26 | loge灯 |  | 套 | 2.00  |
| 27 | 水波灯 |  | 套 | 3.00  |
| 28 | 音效制作 |  | 套 | 1.00  |
| 29 | 滑动轨道 | 定制滑动安装轨道 采用铝合金和不锈钢材质 耐腐蚀性好 美观大气 经久难用 防潮防锈 不易变形 轨道整体长度+限位杆， 双轨固定 | 米 | 11.00  |
| 30 | 电机控制系统 | 控制系统：滑块、限位器、电机、控制箱、移动供电系统。 | 套 | 1.00  |
| 31 | 软件系统 | 根据需求定制多个个定点播放预设内容。包括UI界面设计，互动元素设计，动效包装等。支持待机图片以及视频的触发调用功能。互动控制软件定制，参与者手动控制滑轨画面实时变化，同步演示 | 套 | 1.00  |
| 32 | 触控一体机 | 75寸触摸一体机 酷睿5处理器（集成六代主板 ）分辨率3840\*2160， 8G内存 120G固态硬盘, | 台 | 1.00  |
| 33 | 安装固定支架 | 轨道支架，显示屏支架，全铝型材结构含连接件及螺丝 | 套 | 1.00  |
| 34 | 线材及辅料 | 六类网线、视频线、音频、拖链、螺丝、固定件、电子辅料等 | 套 | 1.00  |
| 35 | 安装调试 | 安装施工调试 | 项 | 1.00  |
| **四、装修项目** |  |
| **A.一楼** |  |  |  |
| **a** | 拆除项目 |  |  |  |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1、黏土砖（实心砖）实心墙拆除2、垃圾外运 | m3 | 52.24  |
| 2 | 铲除涂料面 | 1、抹灰面铲涂料2、垃圾外运 | m2 | 126.89 |
| 3 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚金属龙骨及石膏面拆除2、垃圾外运 | m2 | 391.09  |
| 4 | 金属门窗拆除 | 1、金属门窗拆除2、垃圾外运 | m2 | 9.79  |
| 5 | 其他金属构件拆除 | 1、不锈钢雨棚拆除2、垃圾外运 | m | 4.08  |
| 6 | 平面块料拆除 | 1、地砖地面拆除2、垃圾外运 | m2 | 391.09  |
| 7 | 栏杆、栏板拆除 | 1、金属栏板拆除2、垃圾外运 | m | 17.40  |
| **b** | 墙体项目 |  |  |  |
| 1 | 实心砖墙 | 混凝土实心砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 | m3 | 18.94 |
| 2 | 墙面一般抹灰 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 | m2 | 261.08 |
| 3 | 金属隔断 | 1、隔墙轻钢龙骨基层 中距竖600mm横1500mm以内2、墙面15厚阻燃板基层3、墙面石膏板基层4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 21.15 |
| **c** | 地面项目 |  |  |  |
| 1 | 块料楼地面 | 800\*800仿水磨石瓷砖（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝 | m2 | 345.94 |
| 2 | 块料楼地面 | 400\*800防滑瓷砖（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以内 密缝 | m2 | 26.77 |
| 3 | 垫层 | 现浇混凝土 基础 垫层^预拌细石混凝土 C20 | m3 | 4.56 |
| 4 | 石材零星项目 | 零星装饰项目 大理石门槛 干混砂浆铺贴 | m2 | 0.80 |
| 5 | 内嵌10mmLED线性灯带 | 内嵌10mmLED线性灯带 | m | 6.38 |
| 6 | 石材楼梯面层 | 1、干混砂浆楼梯面^DS M20 ~厚25(mm)2、石材楼梯面 粘结剂铺贴3、楼梯开防滑槽`如设计要求开三条防滑槽4、石材磨小圆边 | m2 | 33.83  |
| **d** | 天花吊顶 |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面2、天棚玻镁板板平面基层 钉在轻钢龙骨上3、天棚基层 每增加一层石膏板4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 113.30 |
| 2 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面2、天棚玻镁板板侧面基层 钉在轻钢龙骨上3、天棚基层 每增加一层石膏板 | m2 | 31.13 |
| 3 | 天棚喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 144.43 |
| 4 | 吊顶天棚 | 装配式成品金属板天棚（300×300） U形轻钢龙骨平面 | m2 | 26.77 |
| 5 | 装饰网架吊顶 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面2、格子造型吊顶 | m2 | 41.20 |
| 6 | 灯带（槽） | 1.细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内) | m2 | 1.88 |
| 7 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面2、天棚玻镁板板平面基层 钉在轻钢龙骨上3、天棚哑黑不锈钢饰面 粘在夹板基层上 平面4、亚克力发光灯箱 | m2 | 16.20 |
| 8 | 吊顶天棚 | 1.方木天棚龙骨 平面单层2.天棚1.5mm阻燃板板平面基层 钉在木龙骨上3.天棚平面3.6免漆饰面板 平面4.铣槽 直形`天棚面安装直线形装饰线条5.展开面积计算 | m2 | 12.84 |
| 9 | 天棚喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2.墙、柱、天棚面喷黑色乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 77.82 |
| **f** | 立面项目 |  |  |  |
| **（1）** | 入口A立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 4.50  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内`弧形墙饰面2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面4、墙面石膏板基层`弧形墙饰面5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 18.40 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1.墙面阻燃板基层2.墙面红色烤漆不锈钢面板饰面 | m2 | 0.21 |
| 4 | 墙面装饰板 | 1.附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内`弧形墙饰面2.墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33.墙面阻燃板基层4.墙面白色烤漆不锈钢面板饰面 | m2 | 2.25 |
| 5 | 舜字定制不锈钢造型 | 30mm宽度不锈钢方管红色烤漆（选样）舜字定制不锈钢造型 | m2 | 4.72 |
| 6 | 灯带（槽） | 细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内) | m2 | 1.46 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2.、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 14.10 |
| 8 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层 | m2 | 13.92 |
| 9 | 其他木材面 | 1、板面清油封底2、其他木材面刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m2 | 13.92 |
| 10 | 定制展示盒 | 定制展示盒.盒.5mm透明亚克力罩（含五金） | 个 | 8 |
| 11 | 30\*100mm不锈钢方管红色烤漆（选样） | 30\*100mm不锈钢方管红色烤漆（选样） | m2 | 7.88 |
| **（2）** | 入口C立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 16.50  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1.墙面阻燃板基层2.3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层 | m2 | 2.06 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 22.62 |
| 4 | 金属（塑钢、断桥）橱窗 | 钢化清玻12mm（40mm铝合金边框） | m2 | 53.67 |
| 5 | 定制布艺窗帘 | 定制布艺窗帘（含轨道配件） | m2 | 53.67  |
| 6 | 电子感应门 | 1、固定玻璃安装2、无框（条夹）全玻璃门扇安装3、电子感应自动门传感装置安装4、门钢架制作、安装5、吊装滑动门轨安装6、门钢架基层胶合板7、不锈钢饰面板 | m2 | 10.62 |
| 7 | 服务台 | 1、镀锌钢管框架.20mm实木板刷漆饰面（选样） | m | 15.07 |
| **(3)** | 休闲文创区A立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 0.33  |
| 2 | 金属隔断 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面4、墙面石膏板基层`弧形墙饰面5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 2.52 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、艺术漆 | m2 | 5.04 |
| 4 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层 | m2 | 3.07 |
| 5 | 其他木材面 | 1、板面清油封底2、其他木材面刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m2 | 3.07 |
| 6 | 木壁柜 | 15mm阻燃板基层.3.6mm木饰面（红色刷漆） | m2 | 2.97 |
| 7 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 1.20 |
| 8 | 定制展示盒 | 定制展示盒.盒.5mm透明亚克力罩（含五金） | 个 | 5 |
| **(4)** | 休闲文创区B立面 |  |  |  |
| 1 | 墙面装饰板 | 1、.墙面阻燃板基层2、3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层3、展开面积计算 | m2 | 13.54 |
| 2 | 其他木材面 | 1.板面清油封底2.其他木材面刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m2 | 13.54 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、1.2mm哑黑不锈钢饰面3、墙面粘贴12mm拉槽水泥板饰面（选样）4、铣槽 直形（内嵌10mm铝合金灯带） | m2 | 6.42 |
| 4 | 定制展示盒 | 定制展示盒.盒.5mm透明亚克力罩（含五金） | 个 | 4 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 2.96 |
| 6 | 卡座 | 1、阻燃木龙骨框架，15mm阻燃板基层，18mm洞石饰面（选样）20mm实木板刷漆饰面内嵌10mm铝合金灯带 | m | 2.02 |
| **(5)** | 休闲文创区D立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 8.17  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 20.94 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 20.94 |
| 4 | 圆形造型定制 | 1.定制不锈钢造型（内嵌）红色烤漆（选样内嵌灯带 | 项 | 1 |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33.墙面阻燃板基层4.墙面石膏板基层5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 1.20 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、水泥艺术漆 | m2 | 1.20 |
| 7 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、墙面粘贴12mm拉槽水泥板饰面（选样） | m2 | 5.44 |
| 8 | 定制卷帘 | 定制卷帘 | m2 | 3.46  |
| 9 | 卡座 | 阻燃木龙骨框架，15mm阻燃板基层，18mm洞石饰面（选样）内嵌10mm铝合金灯带 | m | 2.02 |
| **(6)** | 休闲文创区地台A立面 |  |  |  |
| 1 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、1.2mm哑黑不锈钢饰面3、墙面粘贴12mm拉槽水泥板饰面（选样）4、铣槽 直形（内嵌10mm铝合金灯带） | m2 | 20.73 |
| 2 | 卡座 | 阻燃木龙骨框架，15mm阻燃板基层，18mm洞石饰面（选样）20mm实木板刷漆饰面内嵌10mm铝合金灯带 | m | 8.58 |
| 3 | 卡座 | 阻燃木龙骨框架，15mm阻燃板基层，18mm洞石饰面（选样）内嵌10mm铝合金灯带 | m | 2.09 |
| **(7)** | 休闲文创区地台C立面 |  |  |  |
| 1 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、1.2mm哑黑不锈钢饰面3、墙面粘贴12mm拉槽水泥板饰面（选样）4、铣槽 直形（内嵌10mm铝合金灯带） | m2 | 2.13 |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 2.34 |
| **(8)** | 过道B立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 4.50  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 13.62 |
| **(9)** | 过道C立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 4.17  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层3、展开面积计算 | m2 | 1.26 |
| 3 | 其他木材面 | 1、板面清油封底2、其他木材面刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m2 | 1.26 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 12.63 |
| **(10)** | 共享党建加油站A立面 |  |  |  |
| 1 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、白色洞洞板定制(选样) | m2 | 3.25 |
| 2 | 定制书本模型摆件 | 定制书本模型摆件白色不锈钢（白色烤漆 | 项 | 1 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、墙面1.2mm白色不锈钢（白色烤漆选样) | m2 | 3.09 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 12.25 |
| 5 | 书本造型. | 1.15mm阻燃板基层石膏板刷基膜（油画布广告深化） | 项 | 1 |
| 6 | 高背卡座定制 | 15mm阻燃板基层.3.6mm免漆木饰面（选样） | 项 | 2 |
| 7 | 定制卷帘 | 定制卷帘 | m2 | 8.16 |
| 8 | 成品定制层板 | 成品定制层板 | 个 | 9 |
| 9 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、3.6mm免漆木饰面（选样）基层上装饰夹板普通面层 | m2 | 4.08 |
| 10 | 卡座 | 阻燃木龙骨框架，15mm阻燃板基层，10mm岩板饰面（选样）3.6mm免漆木饰面（选样）内嵌10mm铝合金灯带 | m | 1.36 |
| 11 | 锌合金门 | 定制锌合金门 | m2 | 2.26  |
| **(11)** | 共享党建加油站B立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 8.17  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 18.38 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 5.74 |
| 4 | 墙纸裱糊 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2.刷墙纸基膜 | m2 | 9.72 |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、墙面木（或夹板）基层上装饰夹板普通面层 | m2 | 4.86 |
| 6 | 其他木材面 | 1.板面清油封底2.其他木材面刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m2 | 4.86 |
| **(12)** | 共享党建加油站C立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 7.50  |
| 2 | 木壁柜 | 1、18mm免漆板柜体定制 | m2 | 8.91 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层3、展开面积计算 | m2 | 2.10 |
| 4 | 木门窗套 | 1.阻燃板门套基层2.3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层 | m2 | 12.97 |
| 5 | 其他木材面 | 1、板面清油封底2、其他木材面刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m2 | 15.07 |
| 6 | 石制定制花盆 | 石制定制花盆(含绿植） | 套 | 1 |
| 7 | 装饰绿植 | 装饰景观石头加仿真绿植 | 项 | 1.00  |
| 8 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 3.90 |
| **(13)** | 共享党建加油站D立面 |  |  |  |
| 1 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、墙面1.2mm白色不锈钢（白色烤漆选样) | m2 | 0.81 |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层 | m2 | 5.10 |
| 3 | 其他木材面 | 1.板面清油封底2.其他木材面刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m2 | 5.10 |
| 4 | 金属装饰线 | 金属装饰压条 宽度20mm以内 | m | 7.46 |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、白色洞洞板定制(选样) | m2 | 12.07 |
| **(14)** | 接待区A立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 4.83  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层 | m2 | 0.90 |
| 3 | 其他木材面 | 1、板面清油封底2、其他木材面刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m2 | 0.90 |
| 4 | 石制定制台面 | 1、石制定制台面 | m | 1.69 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 5.88 |
| 6 | 木壁柜 | 蓝色亚克力套框.15mm阻燃板基层5mm碳晶板饰面（选样） | 个 | 8 |
| 7 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、5mm碳晶板饰面（选样）基层上装饰夹板普通面层 | m2 | 9.72 |
| **(15)** | 水吧B立面 |  |  |  |
| 1 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 12.36 |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、水泥艺术漆 | m2 | 3.23 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、墙面粘贴12mm拉槽水泥板饰面（选样） | m2 | 3.30 |
| 4 | 灯带（槽） | 细木工板面悬挑式灯槽、灯带(直形 高15cm内) | m2 | 0.62 |
| 5 | 不锈钢吊柜 | 1、1.2mm哑黑不锈钢柜体.(内嵌10mm铝合金灯带) | m | 4.12 |
| 6 | 低柜 | 1、18mm深灰免漆板柜体.18mm深灰免漆板免拉手柜门（含五金合页）白色石英石台面（选样）(含龙头几台盆） | m | 4.12 |
| **(16)** | 水吧C立面 |  |  |  |
| 1 | 暗门定制 | 1、隐藏暗门 | 扇 | 1 |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃板基层2、墙面粘贴12mm拉槽水泥板饰面（选样） | m2 | 10.34 |
| **(17)** | 接待区B立面 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 0.50  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 1.50 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1.附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2.墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33.墙面阻燃板基层4.墙面石膏板基层5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 12.92 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、水泥艺术漆 | m2 | 12.92 |
| 5 | 不锈钢壁龛 | 阻燃木龙骨框架.阻燃木龙骨框架.3.6mm木饰面（红色刷漆）1.2mm哑黑不锈钢柜体 | m | 3.62 |
| 6 | 墙面装饰板 | 墙面阻燃板基层2.3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层 | m2 | 0.73 |
| 7 | 门框 | 1、墙面阻燃板基层2、3.6mm木饰面上装饰夹板普通面层3、展开面积计算 | m2 | 5.36 |
| 8 | 其他木材面 | 1、板面清油封底2、其他木材面刷聚脂混漆 磨退~五遍 | m2 | 6.09 |
| 9 | 灯带（槽） | 1、嵌入式灯槽、灯带 | m2 | 2.56 |
| 10 | 低柜 | 1、18mm深灰免漆板柜体.18mm深灰免漆板免拉手柜门（含五金合页）白色石英石台面（选样）(含龙头几台盆） | m | 4.22 |
| **(18)** | 无障碍卫生间B/D立面 |  |  |  |
| 1 | 块料墙面 | 墙面800×4000瓷砖饰面粘贴瓷砖^DP M20 | m2 | 18.19 |
| 2 | 立柱洗手台 | 立柱洗手台含防滑栏杆扶手 | 套 | 1 |
| 3 | 镜面玻璃 |  | m2 | 0.96 |
| 4 | 木质门带套 | 1、成品套装木门安装 单扇门2、门吸安装3、门合页安装4、单开执手锁安装 | 樘 | 1 |
| **(19)** | 女卫D男卫B/C/D立面 |  |  |  |
| 1 | 块料墙面 | 墙面400\*800瓷砖饰面粘贴瓷砖^DP M20 | m2 | 20.69 |
| 2 | 木质门带套 | 1、成品套装木门安装 单扇门2、门吸安装3、门合页安装4、单开执手锁安装 | 樘 | 1 |
| 3 | 洗漱台 | 成品洗手台 | 个 | 2 |
| 4 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃含灯带 | m2 | 1.92 |
| 5 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 | m2 | 3.88 |
| **(20)** | 女卫B/C立面 |  |  |  |
| 1 | 块料墙面 | 墙面400\*800瓷砖饰面粘贴瓷砖^DP M20 | m2 | 16.38 |
| 2 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 | m2 | 4.20 |
| 3 | 木质门带套 | 1、成品套装木门安装 单扇门2、门吸安装3、门合页安装4、单开执手锁安装 | 樘 | 1 |
| 4 | 木质门带套 | 1.成品套装木门安装 单扇门2.门吸安装3.门合页安装4.单开执手锁安装 | 樘 | 1 |
| **(21)** | 储藏间C/D立面 |  |  |  |
| 1 | 木壁柜 | 18mm免漆板柜体制作 | m2 | 17.30 |
| **（22）** | 其他 |  |  |  |
| 1 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 哑黑不锈钢卡槽扶手 不锈钢栏杆 无框玻璃护栏安装 | m | 17.40  |
| 2 | 楼梯间暗门定制 | 1、楼梯间暗门 | 扇 | 1 |
| 3 | 休闲展示台 | 15mm阻燃板基层.1.2mm白色不锈钢饰面3.6mm深色木纹免漆木饰面（选样）绿植及配套景观石（详见图纸） | 项 | 1.00  |
| 3 | 绿植 | 景观石及仿真绿植 | 项 | 1.00  |
| **B** | 二楼 |  |  |  |
| **a** | 拆除项目 |  |  |  |
| 1 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、墙面龙骨及隔断板拆除2、墙面龙骨及墙面玻璃拆除3、垃圾外运 | m2 | 246.36 |
| 2 | 砖砌体拆除 | 1、黏土砖（实心砖）实心墙拆除2、垃圾外运 | m3 | 16.07 |
| 3 | 平面块料拆除 | 1、地砖地面拆除2、垃圾外运 | m2 | 376.30 |
| 4 | 立面块料拆除 | 1、墙面砖及陶瓷面砖铲除2、垃圾外运 | m2 | 71.10 |
| 5 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚金属龙骨及石膏面拆除2、天棚金属龙骨及金属面拆除3、垃圾外运 | m2 | 369.90 |
| 6 | 卫生间内饰，隔断拆除 | 1、卫生间内饰，隔断拆除 | 项 | 1 |
| 7 | 栏杆、栏板拆除 | 1、金属栏板拆除2、垃圾外运 | m | 16.80  |
| **b** | 地面项目 |  |  |  |
| 1 | 垫层 | 现浇混凝土 基础 垫层^预拌细石混凝土 C20 | m3 | 20.37 |
| 2 | 块料楼地面 | 仿古砖600\*1200楼地面（干混砂浆铺贴） 周长2400mm以外 密缝 | m2 | 343.21 |
| 3 | 石材楼地面 | 仿老石板 楼地面 干混砂浆铺贴 | m2 | 24.47 |
| 4 | 石材零星项目 | 零星装饰项目 大理石门槛 干混砂浆铺贴 | m2 | 0.49  |
| 5 | 内嵌10mmLED线性灯带 | 内嵌10mmLED线性灯带 | m | 72.67 |
| 6 | 石材楼梯面层 | 1、干混砂浆楼梯面^DS M20 ~厚25(mm)2、石材楼梯面 粘结剂铺贴3、楼梯开防滑槽`如设计要求开三条防滑槽4、石材磨小圆边 | m2 | 41.64  |
| **c** | 天花吊顶 |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面2、天棚玻镁板板平面基层 钉在轻钢龙骨上3、天棚玻镁板板侧面基层 钉在轻钢龙骨上4、天棚平面黑色白色镜面碳晶板 平面5、天棚侧面黑色白色镜面碳晶板 曲边 | m2 | 33.70 |
| 2 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面2.天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 4.83 |
| 3 | 装饰网架吊顶 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面2、成品定制装饰星空顶 | m2 | 52.68 |
| 4 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面2、天棚玻镁板板平面基层 钉在轻钢龙骨上3、天棚基层 每增加一层石膏板4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 0.69 |
| 5 | 灯带（槽） | 铣槽 直形`天棚面安装圆弧形装饰线条 | m | 30.62 |
| 6 | 吊顶天棚 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面2、天棚玻镁板板平面基层 钉在轻钢龙骨上3、天棚基层 增加二层石膏板4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 17.97 |
| 7 | 天棚喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 23.49 |
| 8 | 亚克力发光灯箱 | 1、轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面2、天棚玻镁板板平面基层 钉在轻钢龙骨上3、亚克力发光灯箱 | m2 | 5.72 |
| 9 | 装饰网架吊顶 | 40\*80木方刷油漆（选样） | m | 17.15 |
| 10 | 竹帘 | 靠窗一侧封墙需内衬一道竹帘 | m2 | 67.51 |
| 11 | 天棚喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面喷黑色乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 263.93 |
| **d** | 立面项目 |  |  |  |
| **(1)** | A立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 22.50  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 4.80 |
| 3 | 电子感应门 | 1、固定玻璃安装2、电子感应自动门传感装置安装3、幕墙铝合金龙骨及基层 | m2 | 14.79 |
| **(2)** | B立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 定制40mm内嵌灯带踢脚线（选样）2mm铝合金 | m | 6.92  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、.附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内2、墙面12玻镁板基层3、墙面石膏板基层4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 18.30 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内`弧形墙饰面2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面4、墙面石膏板基层`弧形墙饰面5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 18.00 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1.抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数33.艺术漆 | m2 | 20.77 |
| **(3)** | C立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 定制40mm内嵌灯带踢脚线（选样）2mm铝合金 | m | 14.22 |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内2、墙面12玻镁板基层3、墙面石膏板基层4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 42.67 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、中距40cm以内`弧形墙饰面2、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面3、墙面石膏板基层`弧形墙饰面4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 18.67 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、艺术漆 | m2 | 21.67 |
| **(4)** | D立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 定制40mm内嵌灯带踢脚线（选样）2mm铝合金 | m | 6.48 |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内`弧形墙饰面2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面4、墙面石膏板基层`弧形墙饰面5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 19.43 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面7.5cm2以内 平均中距40cm以内2、.墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 6.33 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数33、艺术漆 | m2 | 19.43 |
| 5 | 木质装饰线 | 木质平面装饰线 宽度80mm以内 | m | 2.70 |
| 6 | 灯带（槽） | 铣槽 直形 | m | 7.68 |
| 7 | 金属装饰线 | 1、不锈钢压边角线 宽度50mm以内 | m | 2.38 |
| **(5)** | E立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、定制40mm内嵌灯带踢脚线（选样）2mm铝合金 | m | 5.50 |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内2、墙面12玻镁板基层3、墙面石膏板基层4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 19.43 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.60 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、刷墙纸基膜3、艺术漆 | m2 | 3.60 |
| 5 | 金属装饰线 | 不锈钢压边角线 宽度50mm以内 | m | 2.38 |
| **(6)** | F立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 7.83  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内`弧形墙饰面2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面4、墙面石膏板基层`弧形墙饰面5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 35.15 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面7.5cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 6.33 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、刷墙纸基膜 | m2 | 16.50 |
| 5 | 墙面装饰板 | 1.附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内2.墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33.墙面阻燃板基层`弧形墙饰面4.墙面木9密度板基层上装饰夹板普通面层 `弧形墙饰面 | m2 | 2.26 |
| 6 | 灯箱 | 1、附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面4、墙面石膏板基层`弧形墙饰面5、灯箱、广告牌面层 有机玻璃 | m2 | 2.26 |
| **(7)** | G立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 9.67  |
| 2 | 成品隔断 | 成品定制实木花格 | m2 | 2.40 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 17.75 |
| 4 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面7.5cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 10.14 |
| 5 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、刷墙纸基膜 | m2 | 27.89 |
| 6 | 金属装饰线 | 1、不锈钢压边角线 宽度50mm以内 | m | 9.09 |
| 7 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距30cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面木（或夹板）基层上9mm 密度板面层 | m2 | 5.22 |
| 8 | 灯带（槽） | 嵌入式灯槽、灯带 | m2 | 1.31 |
| 9 | 其他木材面 | 1、板面清油封底2、其他木材面刷硝基混漆 ~五遍 | m2 | 6.53 |
| **(8)** | H立面图 |  |  |  |
| 1 | 成品隔断 | 1、成品定制实木花格 | m2 | 2.40 |
| 2 | 仿真竹子氛围布置（选样） | 1、仿真竹子氛围布置（选样） | 项 | 2 |
| 3 | 造型立牌 | 1、40\*40实木线条刷油漆2、木线条、木板条刷硝基混漆 ~五遍 | m | 40.01 |
| 4 | 展台 | 15阻燃基层板 饰面板套色（款式详见图纸） | 个 | 2 |
| **(9)** | I立面图 |  |  |  |
| 1 | 花窗 | 成品镂空雕花窗（选样） | m2 | 1.08 |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、墙面石膏板基层6、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 5.55 |
| 3 | 屋檐 | 成品屋檐 | m | 5.00 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、老墙漆 | m2 | 5.55 |
| **(10)** | J立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 1.17  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 5.55 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2.墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 5.88 |
| 4 | 仿真竹子氛围布置（选样） | 1、仿真竹子氛围布置（选样） | 项 | 1 |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 3.12 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、艺术漆 | m2 | 5.88 |
| 7 | 灯带（槽） | 嵌入式灯槽、灯带 | m2 | 0.48 |
| 8 | 木质装饰线 | 木质平面装饰线 宽度80mm以内 | m | 2.70 |
| **(11）** | 家风家训外立面展开图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 定制40mm内嵌灯带踢脚线（选样）2mm铝合金 | m | 8.93  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面 | m2 | 22.56 |
| 3 | 金属门窗套 | 1、细木工板门套基层2、不锈钢板门窗套面层 | m2 | 1.18 |
| 4 | 金属门槛 | 1、阻燃板门套基层2、不锈钢板门槛面层 | m2 | 0.62 |
| **（12）** | 家风家训D立面图 |  |  |  |
| 1 | 墙面装饰板 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 12.30 |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 12.30 |
| **（13）** | 家风家训立面展开图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 6.67  |
| 2 | 木质门 | 暗门定制 | 樘 | 1 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 26.20 |
| **（14）** | 控制间立面展开图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 5.83  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 26.40 |
| **（15）** | K立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 6.17  |
| 2 | 金属隔断 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 15.78 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1.附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内2.墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33.墙面阻燃板基层4.墙面石膏板基层5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 15.78 |
| 4 | 金属装饰线 | 1、不锈钢压边角线 宽度50mm以内 | m | 3.11 |
| 5 | 灯带（槽） | 1、嵌入式灯槽、灯带 | m2 | 0.60 |
| 6 | 玻璃展柜 | 1、成品定制玻璃展柜含锁、滑轨等五金配件 | m | 2.50 |
| 7 | 墙纸裱糊 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、刷墙纸基膜 | m2 | 21.24 |
| **（16）** | L立面图 |  |  |  |
| 1 | 墙面装饰板 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 6.00 |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1.石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2.老墙漆 | m2 | 1.64 |
| 3 | 石台阶 | 1、方整石台阶 | m3 | 0.06 |
| **（17）** | M立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 1.17  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 5.55 |
| **（18）** | N立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 5.17  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 23.37 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 8.87 |
| 4 | 玻璃展柜 | 成品定制玻璃展柜含锁、滑轨等五金配件 | m | 2.84 |
| 5 | 金属装饰线 | 不锈钢压边角线 宽度50mm以内 | m | 3.11 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 23.37 |
| 7 | 金属门窗套 | 1、细木工板门套基层2、不锈钢板门窗套面层 | m2 | 0.94 |
| **（19）** | O立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 0.33  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 1.59 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、艺术漆 | m2 | 1.59 |
| 4 | 金属隔断 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面4、墙面石膏板基层`弧形墙饰面5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 2.18 |
| 5 | 定制仿古造型拱门木基础 | 1、定制仿古造型拱门木基础 | 项 | 1 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、艺术漆 | m2 | 4.37 |
| **（20）** | P立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 1.67  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 24.36 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、艺术漆 | m2 | 9.25 |
| 4 | 墙纸裱糊 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、刷墙纸基膜 | m2 | 13.31 |
| 5 | 书本造型 | 书本造型：30\*30木龙骨刷防火涂料三度.15阻燃基层板.9.5石膏板乳胶漆刷白 | 项 | 1 |
| **（21）** | Q立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 4.17  |
| 2 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 5.89 |
| 3 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~二遍3、墙面阻燃板基层4、墙面石膏板基层5、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 15.66 |
| 4 | 立瓦 | 成品装饰立瓦 | m2 | 2.00 |
| 5 | 屋檐 | 成品屋檐 | m | 5.22 |
| 6 | 灯带（槽） | 嵌入式灯槽、灯带 | m2 | 0.64 |
| 7 | 窗帘 | 竹帘定制 | m2 | 9.87 |
| 8 | 木质装饰线 | 木质平面装饰线 宽度80mm以内 | m | 2.70 |
| **（22）** | R立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 2.17  |
| 2 | 金属隔断 | 1、隔墙木龙骨基层 中距400mm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层`弧形墙饰面4、墙面石膏板基层`弧形墙饰面5、墙面石膏板基层6、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 10.23 |
| 3 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 20.46 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、外墙涂料 真石漆 | m2 | 1.36 |
| 5 | 木质门 | 定制老杉木板移门.配套仿古铜门扣 | m2 | 3.46 |
| 6 | 门槛石（选样） | 门槛石（选样） | m | 1.00 |
| 7 | 屋檐 | 成品屋檐 | m | 4.56 |
| **（23）** | S立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 4.50  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 20.34 |
| 3 | 金属装饰线 | 不锈钢压边角线 宽度50mm以内 | m | 13.92 |
| 4 | 灯带（槽） | 嵌入式灯槽、灯带 | m2 | 0.48 |
| 5 | 墙纸裱糊 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、刷墙纸基膜 | m2 | 20.34 |
| **（24）** | T立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 9.00  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 26.94 |
| 3 | 双扇暗门定制 | 双扇暗门定制（含五金配件） | 扇 | 1.00  |
| 4 | 锌合金门 | 定制锌合金门 | m2 | 3.36  |
| 5 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 13.06 |
| 6 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 8.22 |
| 7 | 墙纸裱糊 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、刷墙纸基膜 | m2 | 18.42 |
| 8 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、艺术漆 | m2 | 3.24 |
| 10 | 墙面喷刷涂料 | 1、抹灰面铲涂料2、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）3、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 13.20 |
| 11 | 灯带（槽） | 嵌入式灯槽、灯带 | m2 | 1.41 |
| 12 | 木质装饰线 | 木质平面装饰线 宽度80mm以内 | m | 2.70 |
| **（25）** | U立面图 |  |  |  |
| 1 | 滑轨 | 滑轨安装 | m | 6.86 |
| 2 | 成品隔断移门 | 1、成品定制实木花格（含合页五金） | m2 | 10.29  |
| **（26）** | V立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 7.17  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 32.28 |
| 3 | 灯带（槽） | 嵌入式灯槽、灯带 | m2 | 2.15 |
| 4 | 墙纸裱糊 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、刷墙纸基膜 | m2 | 32.28 |
| **（27）** | W立面图 |  |  |  |
| 1 | 金属踢脚线 | 1、15厚阻燃板基层2、1.2厚不锈钢面层3、不锈钢折边 | m | 4.17  |
| 2 | 墙面装饰板 | 1、附墙木龙骨基层 断面20cm2以内 平均中距40cm以内2、墙、柱面木龙骨刷防火涂料 ~遍数33、墙面阻燃板基层4、板缝贴胶带、点锈 | m2 | 18.98 |
| 3 | 墙纸裱糊 | 1、抹灰面批刮腻子（满刮两遍）2、刷墙纸基膜 | m2 | 6.60 |
| 4 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）2、墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~遍数3 | m2 | 11.94 |
| **（28）** | 其他 |  |  |  |
| 1 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 哑黑不锈钢卡槽扶手 不锈钢栏杆 无框玻璃护栏安装 | m | 16.80  |
| **（29）** | 场外项目 |  |  |  |
| 1 | 钢结构楼梯定制 | 钢结构楼梯定制 | 项 | 1.00  |
| 2 | 门头造型 | 门头造型及广告字 | 项 | 1.00  |
| 3 | 原场外绿植清理 | 原场外绿植清理.垃圾外运 | m2 | 71.80 |
| 4 | 场外绿化 | 灌木、藤本片植夏鹃（苗高50cm以内）种植密度（株／m2）49以内 | m2 | 71.80 |
| 5 | 栽植灌木 | 起挖灌木、藤本黄杨球（带土球）土球直径（cm）120以内 | 株 | 10 |
| 6 | 挖沟槽土方 | 人工挖地槽、地坑 深1.5m以内 三类土自卸汽车运土 ~运距1000m以内 | m3 | 12.50 |
| 7 | 沥青混凝土 | 中粒式沥青混凝土路面 人工摊铺~厚度（cm）6 | m2 | 25.00 |
| 8 | 回填方 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 2.00 |
| **五、安装项目** |  |  |
| **A** | 电气工程 |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 成套配电箱 ZAL | 台 | 1.00  |
| 2 | 配电箱 | 成套配电箱 AL | 台 | 1 |
| 3 | 配电箱 | 成套配电箱 2AL | 台 | 1 |
| 4 | 配电箱 | 应急照明集中电箱 | 台 | 1 |
| 5 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC50 | m | 40.00 |
| 6 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 SC70 | m | 160.00 |
| 7 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1kV,4×25+1×16 | m | 40.00 |
| 8 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-1kV,4×50+1×25 | m | 160.00 |
| 9 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`25mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 6 |
| 10 | 普通灯具 | 柱状筒灯  | 套 | 24 |
| 11 | 普通灯具 | 方形筒灯  | 套 | 38 |
| 12 | 装饰灯 | 轨道射灯轨道 | 套 | 77 |
| 13 | 装饰灯 | 点光源艺术装饰灯具安装 滑轨 | m | 76.63 |
| 14 | 装饰灯 | 磁性轨道 | 套 | 2 |
| 15 | 装饰灯 | 荧光灯带 | m | 88.62 |
| 16 | 装饰灯 | 中式吊灯 | 套 | 4 |
| 17 | 装饰灯 | 小吊灯 | 套 | 2 |
| 18 | 装饰灯 | 象鼻灯 | 套 | 21 |
| 19 | 装饰灯 | 水滴造型灯 | 套 | 1 |
| 20 | 装饰灯 | 造型吊灯 | 套 | 5 |
| 21 | 普通灯具 | 筒灯  | 套 | 57 |
| 22 | 普通灯具 | 射灯  | 套 | 11 |
| 23 | 普通灯具 | 吸顶灯（楼梯间） | 套 | 7  |
| 24 | 荧光灯 | 300\*300面光灯 | 套 | 8 |
| 25 | 装饰灯 | A型消防应急照明灯 | 套 | 26 |
| 26 | 装饰灯 | 方向标志灯（疏散单向不可调） | 套 | 4 |
| 27 | 装饰灯 | 安全出口灯 | 套 | 4 |
| 28 | 换气扇 | 换气扇 | 台 | 3 |
| 29 | 插座 | 安全型五孔插座 | 个 | 40 |
| 30 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 3  |
| 31 | 照明开关 | 双联单控开关 | 个 | 3 |
| 32 | 照明开关 | 三联单控开关 | 个 | 10 |
| 33 | 照明开关 | 四联单控开关 | 个 | 1 |
| 34 | 照明开关 | 双联双控开关 | 个 | 2  |
| 35 | 立面灯线接线盒 | 电源接线盒 | 套 | 36 |
| 36 | 接线盒 | 灯头盒 | 个 | 287 |
| 37 | 接线盒 | 开关插座盒 | 个 | 55 |
| 38 | 空调器 | 一二楼吸顶空调 3P（含铜管 安装，出入风口） | 台 | 8 |
| 39 | 空调器 | 二楼1.5P挂式空调 | 台 | 1 |
| 41 | 强电电线安装 | 强电电线安装（含桥架，不含外接电源另外计算） | m2 | 702.00 |
| 42 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 |
| **B** | 弱电工程 |  |  |  |
| 1 | 监控摄像设备 | 1、300万彩色半球摄像机2、摄像机支架 | 台 | 9 |
| 2 | 集线器 | 无线AP | 套 | 3 |
| 3 | 信息插座 | 1、.单口网络信息面板2、开关盒、插座盒安装 | 个 | 3 |
| 4 | 信息插座 | 1、双口电话网络信息面板2、开关盒、插座盒安装 | 个 | 8  |
| 5 | 模块(模块箱） | 语音模块 | 个 | 2 |
| 6 | 扩声系统设备 | 集音罩 | 台 | 2 |
| 7 | 扩声系统设备 | 吸顶式音响 | 台 | 9  |
| 8 | 扩声系统设备 | 音箱功放 | 台 | 1 |
| 9 | 残卫报警器 | 残卫报警器 | 套 | 1  |
| 10 | 交换机 | 24口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 1 |
| 12 | 机柜、机架 | 机柜6U | 台 | 1 |
| 13 | 存储设备 | 16路硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 14 | 视频系统设备 | 显示屏 | 台 | 1 |
| 15 | 存储设备 | 1T硬盘 | 套 | 1 |
| 16 | 路由器 | 路由器 | 台 | 1 |
| 17 | 弱电电线安装 | 弱电电线安装（含桥架，不含外接电源另外计算） | m2 | 702.00 |
| **C** | 排水项目 |  |  |  |
| 1 | 给水管排水管安装（含材料人工） | 给水管排水管安装（含材料人工） | m2 | 26.78 |
| 2 | 水表 | 螺纹水表 DN32 | 组 | 1 |
| 3 | 塑料管 | 室外塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）50 | m | 120.00 |
| 4 | 螺纹阀门 | 止回阀 DN32 | 个 | 1 |
| 5 | 洗脸盆 | 洗脸盆（含感应水龙头及附件） | 组 | 3 |
| 6 | 大便器 | 蹲式大便器（含冲洗阀及附件） | 组 | 4 |
| 7 | 大便器 | 坐式大便器安装 连体水箱含防滑栏杆扶手 | 组 | 1 |
| 8 | 小便器 | 壁挂式小便器（含感应控制器及附件） | 组 | 1 |
| 9 | 小便器 | 壁挂式小便器（含感应控制器及附件及防滑栏杆扶手） | 组 | 1 |
| 10 | 洗涤盆 | 洗涤盆（含水龙头及附件） | 组 | 1 |
| 11 | 给、排水附(配)件 | 水龙头 DN15 | 组 | 4 |
| 12 | 给、排水附(配)件 | 地漏 DN50 | 组 | 3 |
| 13 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽、基坑土方 一、二类土，深度在(m以内)2 | m3 | 8.30 |
| 14 | 回填方 | 人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 8.30 |
| 六.设计费 |  |  |
| 1 | 设计费（固定12万） | 设计费（方案策划、平面设计、室内设计、效果图、施工图、文案深化划） | 项 | 1.00  |

注：允许与推荐品牌同档次或优于推荐品牌的参与投标。

**三、商务要求**

▲**3.1服务期限**

供货期：合同签订后30日历天完成项目的建设并提交相关验收资料。项目建设完成后提供1年的质保期。

▲**3.2服务地点**

柯桥区王坛镇初心馆。

**3.3售后服务**

中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 1 小时内做出响应， 2 小时内派人赴现场处理问题。 24 小时内无法修复的，中标人需提供无偿提供备机或备用零件供采购人使用。

**3.4技术要求**

3.4.1 所有投标的货物、设施必须满足相应标准或使用要求。

3.4.2 本项目应遵照国家的有关技术（验收）规程、规范、标准。

**3.5 质量要求**

3.5.1合格，且必须符合本标文第三部分采购需求所有条款要求。

3.5.2 中标人必须严格按照项目技术要求进行安装，并接受采购人的监督管理。

3.5.3 所有的货物进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。。

3.5.4 所有货物必须在检验合格经采购人同意后，方可用于本项目。

3.5.5采购人有权监督、检查、检验中标人的货物质量及安装质量进度，整改方案须经采购人认可后方能实施，中标人应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。

3.5.6 中标人在供货安装中如发生质量事故（责任由中标人全部承担），应及时报告采购人。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送采购人共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。

**3.6 培训保修**

3.6.1 在项目组织验收之前，应完成对采购人不少于 2 名操作人员的培训（提供完整的技术培训，使采购人今后能自行操作、维护）。

3.6.2 中标人应分别提供称职的指导人员，为采购人确定的培训人员在现场提供操作和维护培训。

3.6.3 中标人应编写培训手册并取得采购人同意，本手册应是根据本项目的货物，在有关测试、操作及维护方面，对人员的培训和指导提供全面的培训手册，每种手册提供六套。如果需要，采购人有权对其进行复印。

3.6.4 中标人应对采购人提供全面的技术和维护咨询。

▲**3.7付款方式**

3.7.1 合同签订后7个工作日内支付合同价的40%；

3.7.2 项目建设完成进入试运行后支付至合同价的60%；

3.7.3 验收通过后支付至合同价的100%，同时退还履约保证金；

3.7.4 中标人未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物款；

注：涉及中小企业合同的，按采购文件总则3.3.9、3.3.10规定执行。

▲**3.8数量调整**

采购人保留合同履行中调整部分方案及定购设备数量和服务的权力，投标人应对系统方案中设备和服务明细报价，按投标单价不变的前提下进行调整，双方不得拒绝。合同最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算，追加的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。如遇本次招标没有涉及的设备或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。

▲**3.9验收要求、标准**

3.9.1 验收以采购文件和技术文件、投标文件、合同及安装技术要求为依据。

3.9.2 供货安装完成后，中标人应该向采购人提交申请验收报告，并且提供主要货物的出厂合格证书（或报告）、检测报告等完整的技术档案资料，若中标人未能按照上述要求履行的，导致无法及时验收的，则须由中标人承担一切责任。

3.9.3 验收必须符合国家、地方有关规范、标准及设计要求。

3.9.4 符合验收条件的，由采购人组织有关部门按照国家、地方有关规范、标准及设计要求进行验收。验收后中标人应按照验收中提出的意见整改。

3.9.5 整改完毕且复验合格后将本项目货物交给采购人使用，完成日期以通过复验日期为准。

3.9.6采购人在中标人送货、安装、调试后对货物服务进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

**3.10结算原则**

3.10.1中标单价一次性包死，不再调整，经招标人分级审批认可的数量增减，在结算时按中标单价按实调整。

**第四部分** **评标方法及评分标准**

**一、评标方法**

**1.综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标委员会的组成**

**2.评标委员会的组成。**评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

**3.评标委员会的组成人员的回避。**在政府采购活动中，评标委员会的组成人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

**三、评标委员会的职责**

**4.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：**

4.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

4.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3对投标文件进行比较和评价；

4.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

4.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

4.6法律、法规、规章、招标文件等规定的其它事项。

**5.评标委员会及其成员不得有下列行为：**

5.1确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

5.2接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（财政部87号《政府采购货物和服务招投标管理办法》第五十一条规定的情形除外）；

5.3违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

5.4对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

5.5在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

5.6记录、复制或者带走任何评标资料；

5.7其他不遵守评标纪律的行为。

　　评标委员会成员有5.1-5.7行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

**四、评审程序**

**6.符合性审查。** 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合投标无效情形的，投标无效。

**7.投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人通过政采云平台以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正，投标人应在1小时内提交澄清说明或补正，逾期不提交的视为放弃澄清、说明或补正的权利。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**8. 比较与评价。**标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**9. 汇总（商务技术得分情况）。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**10. 报价审核。**对经商务和技术评审符合采购需求的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

10.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

10.2根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审。

10.3政采云投标客户端开标一览表内容与投标文件开标一览表(报价表)相应内容不一致的，以投标文件开标一览表(报价表)为准。

10.4投标价格的修正原则。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

10.4.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

10.4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

10.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

10.4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

10.4.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

▲**投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的，投标无效。**

**11.汇总得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

**12.中标候选人推荐。**

12.1评审后总得分最高者为第一中标候选人，总得分相同的，以报价低者为第一中标候选人，总得分与报价均相同的，由采购人当场随机抽取产生第一中标候选人。

12.2多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的报价低者获得中标候选人推荐资格，评审得分与报价均相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**13.投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

13.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

13.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

13.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

13.4投标文件“资格文件”和“商务技术文件”部分中出现用于价格分评审的投标报价的（招标文件另有规定的参与“商务技术文件”评审的报价除外）；

13.5投标文件未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或对技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的，经评标委员会认定为无法评审的；

13.6投标文件关键信息填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.7投标文件重要信息前后不一致，经评标委员会询标后仍然无法评审的；

13.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

13.9投标文件中未提供应当提供的政府强制采购节能品目内的节能产品或未提供有效的节能产品认证证书的（如果本项目采购涉及节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的）；

13.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

13.12投标人所投内容不符合采购需求中实质性要求的；

13.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

13.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

13.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

13.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

13.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

13.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

13.18.1使用伪造、变造的许可证件；

13.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

13.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

13.18.4提供虚假的信用状况；

13.18.5其他弄虚作假的行为。

13.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

13.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

13.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

13.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

13.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

13.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

13.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

13.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

13.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

13.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

13.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

13.20违反法律、法规及本招标文件规定的其它无效投标情形。

**五、评标报告**

**14. 评标报告与推荐中标候选人。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并推荐中标候选人，评审报告由评标委员会成员签字确认提交。

**15. 评标争议事项处理。**评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**六、 废标**

**16.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

16.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

16.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

16.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

16.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**七、评审过程的保密与录像**

**17.保密。**评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

**18.录音录像。**采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

**八、具体评标标准**

19.商务技术分（80分）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评分条款 | 分值 |
| 1 | 企业实力 | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分，具有OHSAS18001或ISO45001或GB/T28001职业健康安全管理体系认证得1分，具有ISO14001环境管理体系认证的得1分。2、投标人具有建筑装饰装修专业承包贰级及以上的得2分。**（投标文件中提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，相关证书需为投标单位自有，不提供不得分）** | 0-5 |
| 2 | 人员资质 | 项目负责人具有建造师二级及以上证书的得2分，具有中级及以上工程师的得3分，不提供不得分。**（投标文件中提供项目负责人社保及有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，不提供不得分）** | 0-5 |
| 3 | 业绩情况 | 投标供应商自2020年1月1日以来（以合同签订之日为准）承担过类似项目业绩的，每个得1分，本项最多得2分。**（投标文件中提供合同复印件或扫描件加盖投标供应商公章，不提供不得分。）** | 0-2 |
| 4 | 深化方案 | 投标供应商根据初心馆综合考虑项目方案的理解程度和准确把握度、科学性、规范性、先进性、可拓展性和展馆的完整性、灵活性成熟度，以及是否满足招标文件要求，基于原有平面图，深化提供效果图及施工图，根据深化效果综合评定方案完善、科学合理、可操作性强的得20分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得16分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得12分，不完善、不合理、可操作性差的得8分，不提供不得分。 | 0-20 |
| 5 | 生产工艺及流程 | 根据产品的生产工艺、流程、技术水平的先进性，合理性，质量的可保障性，所配套的加工设备的满足性等综合打分。工艺完善、科学合理、可操作性强的得7分，工艺较完善、较合理、可操作性较强的得5分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得3分，不完善、不合理、可操作性差的得1分，不提供不得分。 | 0-7 |
| 6 | 项目实施方案 | 供应商制定本次供应工期计划表、组织计划、质量控制保证措施；合理运输安装方案、施工工艺标准，文明施工措施等由评委进行综合评分。方案完善、科学合理、可操作性强的得10分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得7分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得4分，不完善、不合理、可操作性差的得1分，不提供不得分。 | 0-10 |
| 7 | 拟投入人员情况 | 根据供应商针对本项目提供的项目组织机构和管理，策划、制作、安装人员配备是否齐全，分工是否科学、合理，是否能保障项目如期竣工，以及人员资历、经验等情况进行综合评定。方案完善、科学合理、可操作性强的得9分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得6分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得3分，不完善、不合理、可操作性差的得1分，不提供不得分。  | 0-9 |
| 8 | 售后（应急）服务能力及方案 | 根据供应商对本项目提供的售后（应急）响应能力、服务人员配置、服务便捷性、本地化服务，以及售后服务方案及售后承诺等情况进行综合评定。方案完善、科学合理、可操作性强的得7分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得5分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得3分，不完善、不合理、可操作性差的得1分，不提供不得分。  | 0-7 |
| 9 | 进度计划保证措施 | 本项目实施进度计划及按时完成保证措施等方面，由评委进行评议、打分。方案完善、科学合理、可操作性强的得7分，方案较完善、较合理、可操作性较强的得5分，欠完善、欠合理、可操作性一般的得3分，不完善、不合理、可操作性差的得1分，不提供不得分。 | 0-7 |
| 10 | 样品 | 供应商提供实物样品：古代人物场景单片1个（按实际尺寸），根据样品的牢固度、平整度、质感、文字清晰度、比例协调性及整体感观等进行打分。按尺寸、材质、工艺、性能的合格优劣程度打分，产品尺寸、制造工艺、外观、材质优质的得10分，产品尺寸、制造工艺、外观、材质良好的得7分，产品尺寸、制造工艺、外观、材质一般得4分，差或未提供不得分。 | 0-10 |

（计算得分时，按其算术平均值保留小数点后2位；评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上的，由评审委员会启动评分畸高、畸低行为认定程序。）

20.价格分（20分）

|  |  |
| --- | --- |
| 价格权值 | 计算方法 |
| 价格权值=0.20 | 最低有效投标价格为评标基准价投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位） |

**第五部分 拟签订的合同文本**

**（合同按采购文件及中标供应商投标文件的内容制定，以下仅为部分主要条款）**

 合同编号：

 确认书号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据 （填写采购代理机构名称） 项目编号为的（标项及名称）项目的政府采购交易结果，签署本合同。

1. **服务内容及标准**

（按采购需求及投标文件的内容填写）

1. **服务价格**

（有服务分项的，需报分项价格和总价）

**三、技术资料**

1.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供与本项目有关的技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

1、乙方应保证所提供的货物与服务均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**五、转包或分包**

不允许转包。

不允许分包。

如乙方将项目转包或将不允许分包部分进行了分包，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**六、项目服务期限及实施地点**

1.服务期限：

2.实施地点：

**七、付款**

 付款方式：

**八、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**九、违约责任**

1.甲方无正当理由拒绝验收项目的，甲方向乙方偿付拒收合同总价的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期交付项目总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所履行的服务质量或服务数量不符合合同规定及采购文件规定的，甲方有权中止接受服务，单方面解除合同，且相关损失由乙方承担。

5.解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

**十、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十一、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**十二、合同生效及其他**

1.合同经甲、乙双方签名并加盖单位公章后生效。

2.采购文件、投标文件与本合同具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，遵照《浙江省政府采购合同暂行办法》有关条文执行。

4.本合同一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执二份，采购代理机构一份。

甲方（盖章）：

地址：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

地址：

开户行：

开户账号：

法定（授权）代表人：

签名日期： 年 月 日

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

(1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

（2）投标声明函 ………………………………………………………………（页码）

（3）法定代表人授权委托书 …………………………………………………（页码）

（4）法定代表人及其授权代表的身份证（复印件） ………………………（页码）

（5）中小企业声明函…………………………………………………………（页码）

**一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）**

**二、投标声明函**

致：（采购单位或采购代理机构名称）：

我方（投标人或联合体牵头人全称）愿意参加贵方组织的（招标项目名称及编号）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重申明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3、我方参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；也没有因违反《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》被列入“黑名单”和正在处罚有效期的情况。我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确、真实的。若贵方需要，我方愿意向贵方提供任何与该项投标有关且合法的数据、情况和技术资料。

5、我方保证所供货物质量符合国家强制性规范和标准，达到采购文件规定的要求。

6、投标文件自开标日起有效期为90天。

7、我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。如中标，我方将保证合同顺利履行。

8、我方中标后拟在中标后将 工作分包，分包承担主体是 ，我方承诺分包承担主体具备相应资质条件 ，且不再次分包。（不再将工作进行分包或本项目不允许分包的，下划线处填写“/”。）

9、我方承诺若违反《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，愿接受依法处理。

联系人： 联系电话： 传真号码：

联系地址： 邮政编码：

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、法定代表人授权委托书**

（采购单位或采购代理机构名称）：

我（姓名及身份证号码） 系 （投标人或联合体牵头人全称） 的法定代表人，，现授权委托本单位在职职工 （姓名）(其身份证号码： 联系电话： 手机： 传真： )，以我方的名义参加（招标项目名称及编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

 在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

 授权代表无转委托权。特此委托

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**四、法定代表人及其授权代表的身份证（复印件）**

五、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 其他未列明行业 ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（ 电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**注：1、投标人应根据企业实际情况及采购文件中明确的所属行业，对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）所对应的划型标准作出申明，投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，投标无效。**

**2、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。**

3、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小微企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小微企业。

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）评分对应表 ……………………………………………………（页码）

（2）技术响应表………………………………………………………（页码）

（3）商务响应表………………………………………………………（页码）

（4）项目组织实施方案………………………………………………（页码）

（5）项目负责人情况表………………………………………………（页码）

（6）项目组人员名单…………………………………………………（页码）

（7）售后服务方案（如有）…………………………………………（页码）

（8）优惠条件及特殊承诺（如有）…………………………………（页码）

（9）投标人认为需要的其它商务技术文件或说明…………………（页码）

**注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。**

**一、评分对应表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| 对应第四部分评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**注：如果本项目评标办法采用综合评审法，需在商务技术文件中提供此评分对应表。**

投标人名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**二、技术响应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（电子签名）：

 日期： 年 月

**三、商务响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| 服务期限 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 培训保修 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 数量调整 |  |  |  |
| 验收要求、标准 |  |  |  |
| 结算原则 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1、投标人应对照采购文件要求和投标文件响应情况在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

**2、“类别”一栏按采购文件第三章中商务要求的分类填写。**

投标人名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**四、项目组织实施方案**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**五、项目负责人情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目负责人的项目应列明细 |
| 性别 |  |  |
| 年龄 |  |
| 职称 |  |
| 毕业时间 |  |
| 所学专业 |  |
| 学历 |  |
| 相关资质证书 |  |
| 其他资质情况 |  |
| 联系电话 |  |

投标人名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**六、项目组人员名单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的工作内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

 日期： 年 月 日

**七、售后服务方案（如有）**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

 **八、优惠条件及特殊承诺（如有）**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

 **九、投标人认为需要的其他商务技术文件或说明**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

**报价文件部分**

**目录**

1. 投标（开标）一览表……………………………………………………（页码）
2. 投标报价明细表…………………………………………………………（页码）

（3）残疾人福利性单位声明函（如有）……………………………………（页码）

一、投标(开标)一览表

项目名称：

项目编号： 标项：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **投标报价（元）** | **备注** |
| 1 | 舜江源未来社区建设-舜江源初心馆采购提升项目 |  |  |
| ... |  |  |  |
| **投标总价合计金额大写： 小写： ￥** |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，如无对应内容，则填写：“无或/”。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

投投标人名称（电子签名）： 日期： 年 月 日

二、投标报价明细表

项目名称：

项目编号： 标项：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号、规格技术参数 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| 综合单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 | （小写） |
| （大写） |

**注：1、本表格可自行扩展。**

**2、综合单价为包含所有相关费用的单价。**

 投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

三、**残疾人福利性单位声明函（如有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（电子签名）：

**附件1**

样品授权委托书

XXX（单位名称或采购代理机构名称）：

兹委派 先生/女士，身份证号：

手机： ，代表我公司前来递交 采购项目【项目编号： 】投标样品，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

 特此告知。

 投标人名称(公章)：

签发日期： 年 月 日

身份证复印件：

说明：本委托书在有样品时由受委托人携带至指定地点。