**天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目**

**采购文件**

（线上电子招投标）

**招标项目编号：**TCCG-2025-Z075

采购单位：天台县应急管理局

联 系 人：徐先生

联系电话：13058844644

采购代理单位：台州市天诚工程造价咨询有限公司

联 系 人：陈加轲 谷婷婷

联系电话：15157655122 15968606386

日 期：二O二五年六月

**目 录**

**[第一章 招标公告](#_Toc176605324)** [3](#_Toc176605324)

**[第二章 供应商须知](#_Toc176605325)** [8](#_Toc176605325)

**[第三章 合同主要条款](#_Toc176605326)** [29](#_Toc176605326)

**[第四章 招标内容及需求](#_Toc176605327)** [29](#_Toc176605327)

**[第五章 评标办法及评分标准](#_Toc176605328)** [49](#_Toc176605328)

**[第六章 投标文件格式](#_Toc176605329)** [55](#_Toc176605329)

**第一章 招标公告**

|  |
| --- |
| **项目概况**  天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目 的潜在供应商应在政府采购云平台（[www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2025年](http://www.zcygov.cn）获取（下载）采购文件，并于2020年)7月10日14:30:00（北京时间）前递交（上传）电子投标文件。 |

**一、项目基本情况**

**项目编号：**TCCG-2025-Z075

**项目名称：**天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目

**采购方式：**公开招标

**预算金额：**2833740元

**最高限价：**/

**采购需求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **预算金额** | **简要技术要求、用途** | **备注** |
| 1 | 天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备 | 1批 | 2833740元 | 包含货物、全套技术资料和其他需要提供的相关资料，详见采购文件第四章的招标内容及需求 |  |

合同履行期限：合同签订之日起60日内完成供货（含安装调试）。

本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

**三、获取采购文件**

1、获取时间：招标公告发布之日起至投标截止时间前

2、获取地点：政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）

3、获取采购文件方式：在线获取

（1）潜在供应商完成“政府采购云平台”账号注册后，通过浙江政府采购网公告下方“潜在供应商获取采购文件”跳转登陆或直接登陆“政府采购云平台”（账号或短信验证码或CA方式登录），依次进入「项目采购」-「获取采购文件」-「申请获取采购文件」后在线登记、获取采购文件。

（2）浙江政府采购网采购公告下方“游客浏览采购文件”内公告的采购文件仅供社会公众查阅使用，潜在供应商只有通过“政府采购云平台”在线登记并获取了采购文件后才被视作“获取采购文件”。法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商通过“政府采购云平台”在线下载获取采购文件的时间为准。未按规定获取采购文件的供应商，对采购文件提起的质疑、投诉将不予受理。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

4、采购文件售价：免费（不提供纸质版采购文件，不收取工本费）。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**投标：**

1、投标截止时间：2025-7-10，14:30:00

2、投标地点：政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）

供应商应于2025-7-10，14:30:00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

**开标时间和地点：**

1、开标时间：2025-7-10，14:30:00

2、开标地点：在政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）上开启投标文件

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

**1、电子招投标情况说明：**

（1）**电子招投标**：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。

（2）**投标准备**：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。

（3）**采购文件的获取**：使用账号登录或者短信验证码或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

（4）**投标文件的制作**：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作。

（5）**投标文件的传输递交**：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：772022916@qq.com，接收人：谷婷婷，电话：15968606386），**备份投标文件可以打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管（“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格）**。

（6）**投标文件的解密**：供应商按照平台提示和采购文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商提供了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提供备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

（7）**具体操作指南**：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

（8）供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可登录政采云（https://[www.zcygov.cn/](http://www.zcygov.cn/)），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

温馨提醒：供应商应提前上传，以便在上传时遇到技术问题，有充足的时间请教平台的技术人员。

**2、请供应商于投标截止时间前将办理投标事宜人员的法定代表人（负责人）资格证明书（附件四）或授权委托书[（附件五）](#授权委托)发送至指定邮箱772022916@qq.com，并保证其人员电话畅通、网络在线**。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。未按规定获取采购文件或逾期提出的不予受理、答复。

4、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可提起投诉。

5、采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策；依法落实节能产品政府采购、环境标志产品政府采购实施的相关规定。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

**1、采购人信息**

名称：天台县应急管理局

地址：天台县始丰街道九龙大道300号

项目联系人（询问）：徐先生

项目联系方式（询问）：13058844644

质疑联系人：姚女士

质疑联系方式：13758626001

**2、采购代理机构信息**

名称：台州市天诚工程造价咨询有限公司

地址：天台县赤城街道春晓路200号二楼

传真：0576-83898337

项目联系人（询问）：陈加轲

项目联系方式（询问）：15157655122

质疑联系人：谷婷婷

质疑联系方式：15968606386

**3、同级政府采购监督管理部门**

名称：天台县财政局

地址：天台县飞鹤路189号

联系人：王女士

监督投诉电话：0576-89353856

**八、本公告发布媒体：**

浙江政府采购网 网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/

天台县公共资源交易中心 网址：http://ztb.zjtt.gov.cn

**九、融资需求：**

1、供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷（或政采保）服务：

政采贷联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **银行** | **贷款年利率** | **联系人** | **电话** |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 3.8%起 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 3.35%起 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 4.5%起 | 洪文强 | 0576-83815605 |

履约保函联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **银行** | **联系人** | **电话** |
| 中国农业银行股份有限公司天台县支行 | 章泳 | 18267658216 |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 葛宇凡 | 18252002669 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

预付款保函联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **银行** | **联系人** | **电话** |
| 中国建设银行股份有限公司天台支行 | 蒋晓峰 | 13968595968 |
| 中国工商银行股份有限公司天台支行 | 洪文强 | 0576-83815605 |

2、除了以上银行外，供应商也可以选择其他有能力的银行进行融资。

**注：本采购文件时间以北京时间为准，采用２４小时制。**

**第二章 供应商须知**

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 天台县应急管理局 |
| 2 | 项目名称 | 天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目 |
| 3 | 采购方式 | 公开招标 |
| 4 | 采购预算 | 详见《招标公告》 |
| 5 | 最高限价 | 详见《招标公告》 |
| 6 | 交货期 | 合同签订之日起60日内完成供货（含安装调试） |
| 7 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 8 | 付款方法 | 详见第四章 |
| 9 | 投标截止时间 | 详见《招标公告》 |
| 10 | 投标地址 | 政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)） |
| 11 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算 |
| 12 | 投标报价币种及单位 | 人民币、元 |
| 13 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。  1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。  2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据  电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 14 | 投标文件份数 | 1. 1、一份电子加密标书（“.jmbs”格式），一份备份标书文件（“.bfbs”格式）。  2、每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件及报价响应文件三部分内容。  如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少四份和一份电子投标文件与纸质投标文件内容一致的承诺书。 |
| 15 | 投标文件签章 | 电子签章。其中需要法定代表人（负责人）和授权代表签字或盖章的材料，可通过线下书面签字或盖章后扫描至电子投标文件中上传，线上直接文字输入姓名视为无效。 |
| 16 | 投标文件的上传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。  a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。  b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。 |
| 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：772022916@qq.com，接收人：谷婷婷，电话：15968606386），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。  a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。  b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 3.电子加密投标文件的解密和异常情况处理：  a.开标后，采购组织机构将通过政府采购云平台（电子交易平台）在线向各投标供应商远程发出电子加密“投标文件解密”通知，各投标供应商代表应当在解密通知发出后30分钟内自行完成投标文件的在线解密。供应商的投标文件无法按时解密的，按下面b款规定办法进行处理；投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。  b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密时，如投标供应商按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（启用“备份投标文件”时，投标供应商在原规定解密时间30分钟结束后15分钟内发送文本信息“确定启用备份投标文件”及密码（如有）至指定接收邮箱772022916@qq.com，送达时间以采购代理机构实际接收时间为准，请投标供应商期间保证电话畅通、网络在线，如逾期或未按要求发送的视为默认放弃。采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），未按规定递交合格“备份投标文件”的或递交的“备份投标文件”无法成功上传的，视为投标文件撤回。  c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。  d.请务必确保投标文件制作客户端为最新版本、投标文件制作时所用的CA锁与投标文件解密时的CA锁为同一把，否则可能导致投标文件解密失败。 |
| 17 | **投标样品** | **1.本项目要求提供样品（所提供的样品参数指标需与投标文件响应的参数指标一致），样品品种详见采购文件第四章。**  **2.样品在投标文件提交截止时间前递交一份（可邮寄，建议采用顺丰，以签收时间为准(外包装上要求标注项目名称、项目编号、样品字样、供应商名称)，发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责），邮寄地址：浙江省台州市天台县赤城街道春晓路200号天诚大厦二楼台州市天诚工程造价咨询有限公司谷婷婷收 15968606386）。逾期送达或未密封将被拒收，请充分考虑快递时间，备注当面签收确认，确保在投标截止时间前寄达代理机构，否则由此产生的所有可能导致投标无效的风险由供应商自行承担，建议供应商提前3日办理邮寄快递事宜。**  **3.中标人的投标样品实物将被封存，交由采购人保存，作为验货的依据。所供货物若与封存样品不符，采购人将拒收并视作中标人违约而取消采购合同。未中标供应商的样品请供应商在开标结束后自行取回，逾期概不负责。**  **4.样品在开标时与投标文件一并递交，请在样品显眼位置（内外包装、产品本身及其相关配件）全部标注投标人全称。** |
| 18 | 开标时间 | 详见《招标公告》 |
| 19 | 开标地址 | 在政府采购云平台（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)）上开启投标文件 |
| 20 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 21 | 评标结果公告 | 浙江政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/  天台县公共资源交易中心网：http://ztb.zjtt.gov.cn |
| 22 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受  □接受，联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标，联合体各方应签署具有法律效力的联合体协议，投标文件中应附上联合体协议书。 |
| 23 | 踏勘现场 | ☑不组织  □组织 |
| 24 | 是否接受转包与分包 | 转包：不接受  分包：不接受 |
| 25 | 是否允许采购进口产品 | ☑不允许采购进口产品  □允许采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 26 | 中标候选人名数 | 推荐一名中标候选人 |
| 27 | 履约保证金 | 中标供应商在收到中标通知书5日内向采购人交纳中标价1%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在交货期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额退还履约保证金。 |
| 28 | 签订合同 | 中标供应商自中标通知书发出之日起15日内与采购人签订合同 |
| 29 | 需要落实的政府采购  政策 | 本项目为**非专门面向中小企业采购项目**；采购标的为**应消站提质升级装备**，对应的中小企业划分标准所属行业为工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）；本项目依法落实政府采购小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除扶持政策和节能产品、环境标志产品政府采购实施相关规定，详见采购文件第五章评标办法。 |
| 30 | 供应商信用查询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。  2、截止时点：开标后评标前。  3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。  4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 31 | 功能演示说明 | **本项目采用“政采云”线上开评标，但功能演示部分需供应商制作讲解演示视频提交，演示要求详见“第五章 评标办法”-“评分标准”的“序号6”，演示视频需清晰可见、针对性强、便于评审，否则由此产生的所有可能导致演示无效的风险由供应商自行承担。**  **讲解演示视频由供应商自主录制，在投标截止时间前以电子邮件附件形式加密发送至772022916@qq.com。（解密密码在代理机构开启标书后自行发送到邮箱）。**  **演示顺序按电子投标文件解密的先后顺序进行，未提供演示视频，则顺延至下一家供应商。**  **录制视频建议为MP4等常用格式，若视频在评审中不能正常播放，责任自负。** |
| 32 | 免责声明 | 1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。  2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
| 33 | 解释权 | 本表与采购文件其他部分内容不一致的，以本表为准。本采购文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

**第一节 总则**

**1．适用范围**

本采购文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2.2采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

2.3供应商：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

2.4货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

2.6“书面形式”包括纸质文件、电子邮件、传真、信函、电报等。

2.7**“▲”条款系指实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理。**

**3.投标费用**

3.1不论投标过程和结果如何，供应商自行承担与投标有关的全部费用。

3.2 本项目由中标人承担招标过程中产生的一切费用，其中招标代理服务费按附件中表格货物类计算标准向中标人收取。代理服务费包含在报价其他费用内，不在报价中单列，并在领取中标通知书前向采购代理机构提交。以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购代理机构的指定账户:

收款单位:台州市天诚工程造价咨询有限公司

开户银行：工商行天台县支行

银行账号：1207061109201001718

采购代理费收费按照差额定率累进法计取，具体计费标准如下：

附：招标代理服务收费标准

|  |  |
| --- | --- |
| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |

**4.特别说明**

▲4.1供应商不得是采购人的附属机构（单位）。

4.2供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩、认证等必须为供应商所合法享有。供应商母公司（总机构）或者同一母公司下属的其他子公司（同一总机构下属的其他分支机构）的人员、业绩、荣誉、知识产权、项目案例等不作为供应商的资信文件。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报有关部门查处。

4.4供应商与采购代理机构就有关投标事宜的所有函电，除盖章、专用名称、阿拉伯数字等特殊情形外均应以简体中文书写，否则不予受理。

▲4.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

▲4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲4.7公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。

4.8投标供应商所投产品除采购文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

4.9供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.10供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

4.10.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

4.10.2以联合体形式参加本项目投标的，联合体的各成员均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件，但同一专业的供应商组成的联合体以资质最低的一方为依据。

4.10.3联合体各方之间须签订投标联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，在投标联合协议中指定本项目牵头人，并将投标联合协议作为投标文件组成的一部分；本项目的主体、关键性工作须由牵头人完成，并在投标联合协议中进行说明。

4.10.4联合体各方签订投标联合协议后，不得再以自己名义单独在本项目中参加投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

4.10.5联合体各方共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.10.6投标文件须由牵头人盖章及其全权代表签署。

4.11供应商须知前附表规定接受分包的，应遵守以下规定：

4.11.1供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提交《分包意向协议》，载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

4.11.2中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.12本项目不允许转包。

**第二节 采购文件**

**5．采购文件的组成**

5.1 采购文件由以下部分组成：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知

第三章 合同主要条款

第四章 招标内容及需求

第五章 评标办法及评分标准

第六章 附件：投标文件格式

5.2 本采购文件的解释权属采购人和采购代理机构。

**6．采购文件的澄清、修改和补充**

6.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

6.2 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可提起投诉。

6.3 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分；不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.4 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

**第三节 投标文件**

**7.投标文件的要求**

7.1供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求详细编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文件应对采购文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

7.2 投标文件格式按本采购文件第六章格式要求编制，不得对采购文件格式进行随意增删更改，如影响实质性内容表达的按无效标处理。

7.3投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件要求制作、加密传输。

7.4投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

**8. 投标文件的组成**

8.1 投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。

8.2 资格文件（加盖单位公章）包括：

8.2.1《资格文件》封面（附件一，如有）；

8.2.2 投标声明函（附件二）；

8.2.3具有独立承担民事责任的能力：

供应商须在资格文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（五选一）：

①如供应商是企业（包括合伙企业），提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

⑤如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明（居民身份证正反面或公安机关出具的临时居民身份证正反面或港澳台胞证或护照）。

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料。

8.3 商务技术文件（加盖单位公章）包括：

8.3.1 《商务技术文件》封面（附件三，如有）；

8.3.2 法定代表人（负责人）资格证明书（附件四）；

8.3.3 授权委托书（附件五，法定代表人（负责人）亲自办理投标事宜的，则无需提交)；

8.3.4 商务（技术）条款偏离表（附件六)；

8.3.5货物清单（附件七)；

8.3.6 企业实力（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.7 合同业绩（附件八，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.8 投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，提供纳入《省推广应用指导目录》等证明材料（如有）；

8.3.9 拟投入本项目的项目组人员（附件九，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.10 投标实物样品（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.11 功能演示（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.12供货、运输、安装、调试、验收的方案和措施（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.13 进度、质量、安全控制及人员配备（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.14 售后服务承诺（附件十，可根据评分标准提供，如有)；

8.3.15 节能环保（可根据评分标准提供，如有)；

8.3.16 供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）。

8.4 报价文件（加盖单位公章）包括：

8.4.1 《报价文件》封面（附件十一，如有）；

8.4.2 投标函（附件十二）；

8.4.3 报价表（附件十三)；

8.4.4 报价明细表（附件十四)；

8.4.5 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件十五，如有）；

8.4.6 供应商为监狱企业的证明文件：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具（如有）；

8.4.7供应商认为需要提供的政府采购优惠政策相关材料（如有）。

**9.投标报价**

▲9.1投标报价是履行合同的最终价格，包括项目实施所需的产品货款、人工费、材料费、质检（自检）费、运输（货物运到采购人指定的现场及分批次供货产生的运费）费、装卸费、损耗费、检测费、检验费、安装调试费、培训费、服务费、维护费、升级费、不可预见费、无缝对接费、管理费、保险费、税费、利润、验收、技术服务及售后服务费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及采购代理服务费及所有与工作相关的各项全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整。

**▲9.2** **报价超过采购预算（或最高限价）的，作无效标处理。**

▲9.3 投标报价币种及单位为人民币、元，否则按无效标处理。

▲9.4 投标文件只允许有一个报价，提供两个或多个报价的按无效标处理。

**10.投标文件有效期**

▲10.1 投标文件有效期为 90天，从采购文件规定的提交投标文件截止之日起计算，在此期限内，供应商不得撤回或修改其投标文件。

10.2 在投标文件有效期结束前，出现特殊情况的，采购代理机构可以书面形式要求所有供应商延长投标有效期，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商同意延长的，不得要求也不允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

**11.现场踏勘**

11.1 本项目不组织现场踏勘。供应商可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

**12.投标文件的制作、上传及递交要求**

**12.1投标文件的制作要求**

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和浙江政府采购云平台要求制作投标文件，不按采购文件和浙江政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由供应商自行承担。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，否则投标无效。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，采购文件已有明确规定的，使用采购文件规定的计量单位；采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按采购文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

**12.2投标文件的上传提交要求**

（1）电子加密投标文件（“.jmbs”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至政府采购云平台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（“.bfbs”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：[772022916@qq.com，接收人：谷婷婷，电话：15968606386](mailto:1207446769@qq.com，接收人：陈加轲，电话：15157655122)）；

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

**12.3投标文件的递交要求**

（1）供应商须按照采购文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

**12.4投标文件的补充、修改和撤回**

（1）供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后传输递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

**第四节 开 标**

**13．开标邀请**

13.1开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组织机构负责记录；

13.2开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

13.3开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台，网址：**[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn)**”组织开标、开启投标响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。

13.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

**14．开标程序（先资格、商务技术后报价）**

14.1开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

14.2投标文件解密（**解密规定见《供应商须知前附表》**）。

14.3投标文件解密异常情况处理（**处理办法见《供应商须知前附表》**）。

14.4公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息），组织签署**《政府采购活动现场确认声明书》（附件十六，将通过电子邮件形式组织签署），供应商应在解密结束后20分钟内通过邮件形式将经签署的《政府采购活动现场确认声明书》发送至采购代理机构指定邮箱 [772022916@qq.com](mailto:772022916@qq.com) ，逾期发送或未发送的视为无异议**。

14.5开启标书信息（资格文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购人或采购代理机构依法对投标供应商的资格文件进行审查（具体见本章“14.9 投标供应商资格审查”）， 审查结束公布投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不再进入评审。

14.6商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价文件不再进入评审。

14.7开启有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】，供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

14.8评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

**特别情况说明：**

**（1）本项目采用电子交易，如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。**

**（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台”进行，若因“政府采购云平台”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字或盖章确认的时间为30分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。**

**14.9 投标供应商资格审查：**

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构首先依法对投标供应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格”处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

**第五节 评 标**

**15. 评审工作的组织**

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

**16. 评标委员会的组建**

16.1评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为五人或以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

16.2评标委员会成员名单在采购结果公告前保密。

**17. 评标委员会的职责**

17.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

17.2要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

17.3对投标文件进行比较和评价。

17.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

17.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

**18. 评标原则**

18.1评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评审，评标委员会按照采购文件规定的评标细则进行评分。

18.2客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

18.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

18.4 财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

本项目核心产品为便携应急终端。

**19.评委纪律**

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

**20.评标程序**

20.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

20.2 评标委员会组长召集成员认真阅读采购文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

20.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对采购文件作出实质性响应。

20.4 评审人员按采购文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

20.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

20.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

20.7 评标委员会根据评审汇总情况和采购文件规定确定中标候选供应商排序名单。

20.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法律责任。

20.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

20.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

**21.评标办法及评分标准（详见第五章）**

**22.澄清、说明或补正的形式**

22.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过“政府采购云平台”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

22.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台”在线答复的方式提交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

22.3上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台”在线进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

**23.错误修正的原则**

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价明细表不一致的，以报价表为准；

23.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

23.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

23.6 如有多报（指数量超出采购文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

23.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加盖公章（电子印章）。

**24.无效投标文件**

**有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：**

24.1 未按规定标记、签署、盖章的；

24.2不具备采购文件规定资格要求的；

24.3 不响应采购文件实质性内容的（采购文件中带“**▲**”内容及被拒绝的条款）；

24.4 投标文件的组成不符合采购文件要求的；

24.5 投标文件格式不规范、内容虚假的；

24.6 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

24.7 投标文件的语言、币种及计量单位不符合采购文件要求的；

24.8 未按采购文件第六章格式要求编制、随意进行增删更改，影响实质性内容表达的；

24.9 供应商提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目提供两个或多个报价、参数及其他可选择内容的（**与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案**）；

24.10 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的；

24.11 报价超过采购预算（或最高限价）的；

24.12 供应商未在规定时间内澄清说明补正或拒绝澄清说明补正投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的；

24.13 开标一览表、报价表、报价明细表等内容填写有误的且拒绝接受评标委员会调整或修正意见的；

24.14 不同供应商提供的投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象的；

24.15 附有采购人不能接受的条款的；

24.16 供应商为采购人的附属机构（单位）的；

24.17为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的；

24.18单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

24.19供应商为公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织；

24.20出现本文件18.4条情形的被评标委员会认定为无效的；

24.21电子加密投标文件未按时上传解密，又未提供备份电子投标文件的；

24.22供应商仅提交备份电子投标文件的；

24.23不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

24.24上传的电子投标文件若出现使用本项目其他投标供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标供应商的电子印章的；

24.25不同供应商的投标文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

24.26不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

24.27法律法规和采购文件中其他规定无效的。

**25.废标**

25.1 符合专业条件的供应商或者对采购文件的内容作实质性响应的供应商不足三家的；

25.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

25.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

25.4 因重大变故，采购任务取消的。

**26.突发情况处理**

26.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

26.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

**第六节 定 标**

**27.采购结果确认（确定中标供应商）**

27.1采购结果确认（确定中标供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评审报告》，通过“政府采购云平台”依法确认采购结果、确定中标供应商。具体流程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告推荐的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

27.2采购结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构将在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）和天台县公共资源交易中心网（http://ztb.zjtt.gov.cn）上公告采购结果，中标公告期限为1个工作日。

**28.质疑和投诉**

28.1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.2.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.3.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供应商质疑事项。

28.4.质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

28.5.供应商有下列情形之一的，采购代理机构将报天台县财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

**29.中标通知书**

29.1采购组织机构在发布中标结果的同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标供应商均具有法律效力。采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标项目的都应承担法律责任。中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

**第七****节 合同授予**

**30.履约保证金**

30.1 中标供应商在收到中标通知书5日内向采购人交纳中标价1%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户）。

30.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3 如果中标供应商在交货期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额退还履约保证金。

**31.签订合同及公告**

31.1采购人在中标通知书发出之日起15日内与中标供应商签订合同。

31.2 中标供应商拖延、拒签合同的, 取消中标资格。

31.3 采购文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件和中标供应商的投标文件的内容作实质性修改。

31.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

31.5采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

**第三章 合同主要条款**

（仅供参考，具体条款由采购单位和中标供应商协商确定）

项目名称：天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目

项目编号：TCCG-2025-Z075

甲方：（采购单位）天台县应急管理局

乙方：（中标供应商）

根据台州市天诚工程造价咨询有限公司关于天台县应急管理局（单位）天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目 公开招标的结果，签署本合同。

**一、货物内容**

1.1 货物名称：

1.2 数量（单位）：

1.3 配置清单：见附页1（共 页）

1.4 型号规格：

1.5 技术参数：

**二、合同金额和价款支付**

2.1 本合同总价款为人民币（大写）： 元（￥： ）。

2.2 合同价款包括项目实施所需的产品货款、人工费、材料费、质检（自检）费、运输（货物运到采购人指定的现场及分批次供货产生的运费）费、装卸费、损耗费、检测费、检验费、安装调试费、培训费、服务费、维护费、升级费、不可预见费、无缝对接费、管理费、保险费、税费、利润、验收、技术服务及售后服务费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及采购代理服务费及所有与工作相关的各项全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。

2.3 付款方法：合同生效以及具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款**（支付预付款前，乙方需提供等额的预付款保函，预付款担保的主要形式为金融机构独立保函、保险公司保单、担保公司保函；预付款担保期限自预付款支付给乙方起生效，至项目验收合格为止）**，货到并验收合格后付至合同价款的95%,余款在设备正常使用1年后无质量问题付清（如乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，该付款方式可适当调整）。

**三、技术资料**

3.1乙方应按采购文件规定的要求、时间和方式向甲方提供有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供或泄露给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、知识产权**

4.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分组成均不侵犯任何第三方的知识产权。因乙方货物的知识产权引起的法律责任全部由乙方承担。

4.2本项目作业过程中提供的或涉及的所有数据属甲方拥有，乙方无权在技术要求规定之外自行处置数据，不得自行删除、复制、调整完善、转移数据，不得以任何形式向第三方提供。

1. **履约保证金**

5.1 乙方在收到中标通知书5日内向甲方交纳合同总价款1%的履约保证金（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到甲方的指定账户），计（大写）： 元（￥： ）。

5.2 甲方在任何时候都有权从履约保证金中扣除因乙方违约而导致损失的金额或违约金。乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内补足所扣差额，以保证承包期间履约保证金的完整。

5.3 如果乙方在交货期内没有涉及甲方的应付而未付金额或违约行为，甲方在项目验收合格后或提前终止合同后全额退还履约保证金。

**六、转包或分包**

6.1 本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物分包给他人供应。

6.3 如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并追究其相应法律责任。

**七、履行时间、履行方式及履行地点**

7.1 履行时间：

7.2 履行方式：

7.3 履行地点：天台县应急管理局指定位置

**八、保密**

8.1甲方应为乙方提供能使本次项目建设正常进行的一切便利；甲方负责向乙方提供项目建设需要的有关资料，乙方要对甲方的有关资料保密。

8.2 乙方要对甲方的管理信息系统、业务、生产有关资料和数据信息保密。

8.3 乙方技术人员在操作和维护时，不得采取任何形式获取和传播应当保密的甲方内部信息。

**九、货物包装、发运及运输**

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈、防破损和装卸等要求进行包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2货物使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内运送。

9.3乙方在货物发运手续办理完毕后 4 小时内或货到甲方 12 小时前通知甲方，以便甲方准备接货。

9.4货物在甲方初步验收合格签收前发生的风险均由乙方负责。

**十、调试和验收**

10.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件的技术规格要求、质量标准在 10 个工作日内进行现场初步验收，货物及附件工具的外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

10.2 乙方交付前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

10.3 乙方提供的货物在使用前如需进行调试的，乙方负责免费安装、培训甲方的使用操作人员，以达到能够熟练使用，并符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 对技术复杂的货物，乙方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

10.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方承担。乙方不参加现场验收的，推定货物存在质量问题，视为乙方对货物存在质量问题无异议、放弃验收抗辩权，甲方有权按照12.3条款进行处理。

10.6 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中技术参数要求和乙方承诺的其它指标。

10.7培训及其它承诺：

10.7.1乙方遵照投标文件承诺对甲方的设备维修人员进行培训，使之能对该设备进行日常的维护保养和对一般故障进行维修,同时为甲方设备维修人员提供详细维修图纸、维修手册、维修密钥、维修软件、软件安装盘，维修密码不能随时间的改变而改变。

10.7.2乙方遵照投标文件承诺对甲方的设备操作人员进行技术操作培训，并提供详细的操作手册（中文）。

上述二种培训的培训费、路费、食宿费均由乙方负担，并提供详细的培训计划。

**十一、税费承担**

11.1 本合同履行中相关的一切税费均由乙方承担。

**十二、质量保证期和售后服务**

12.1乙方应按采购文件规定和投标文件承诺向甲方提供标的服务。

12.2 项目整体要求质保期 年（自项目验收合格之日起计算）。

12.3 乙方提供的货物存在质量问题，或者达不到技术要求的，根据实际情况，甲方有权选择以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担更换货物所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同货款，同时应承担该货物的直接费用（包括运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6 货物免费保修期为 年（同质保期，自项目验收合格之日起计算），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的，乙方仍应负责维修，维修可收部件成本费。

**十三、风险承担**

13.1 在服务期限内，乙方应对可能出现的风险自行承担一切责任。

**十四、违约责任**

14.1 甲方无故逾期验收或逾期付款的，应按逾期付款总额每日万分之 5 向乙方支付违约金。

14.2 乙方逾期交付货物的，应按逾期交付总价款每日千分之 6 向甲方支付违约金，由甲方从待付价款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价款百分之 10 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物或解除合同。乙方愿意更换货物但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担价款总额10%的违约金。

14.4 乙方未依约交纳履约保证金、提供技术资料、承担保密义务的，依合同总额的10%向甲方支付违约金。

14.5如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。如造成损失超过履约保证金金额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.6乙方未按采购文件规定和投标文件承诺向甲方提供售后服务的，甲方有权视情节轻重对乙方做出价款总额1%--5%的违约金处罚。

14.7甲方有权对乙方投标时所承诺的技术参数响应情况进行复核，如发现存在虚假承诺的，甲方有权解除合同，乙方向甲方承担价款总额30%的赔偿金。如造成损失超过该赔偿金的，甲方保留继续要求乙方赔偿的权利。如果设备已装机、运行，乙方在上述赔偿的前提下，甲方有权要求退货，乙方须无条件接受。

**十五、不可抗力事件处理**

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 60 天以上，是否继续履行合同双方协商解决。

**十六、争议处理**

16.1 双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。本合同签订地为浙江省天台县。

**十七、合同生效及其它**

17.1 合同经双方法定代表人（负责人）或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 有关本合同中未写明的内容以本项目TCCG-2025-Z075采购文件的规定为准。

17.3 本合同未尽事宜，双方协商解决。

17.4 本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方、相关部门各执一份。

附件1：配置清单

甲方（盖章）： 　乙方（盖章）：

地址： 地址：

法定代表人（负责人）： 　法定代表人（负责人）：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　 委托代理人：

联系方式：　　　　　　　　　　　　 联系方式：

账户名称： 　账户名称：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　 开户银行：

账号：　　　　　　　　　　　　　　　　 账号：

签订时间：

签订地点：

附件1：配置清单

**配置清单**

项目名称：天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目

项目编号：TCCG-2025-Z075

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌/规格、型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | ...... |  |  |  |  |  |
| **合计（大写）** | |  | | | | **￥：** |

乙方签字盖章确认：

**第四章 招标内容及需求**

**一、采购内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| 1 | 天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备 | 1批 | 2833740元 | 包含货物、全套技术资料和其他需要提供的相关资料 |  |

**二、招标技术要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| 1 | 布控球式音视频采集装备 | 1.内置GPU芯片，支持深度学习算法； 2.支持GPS/北斗定位功能，精确显示球机经纬度信息； ★3.设备应具有三个或以上SIM卡卡槽,,支持移动、联通、电信5G/4G SIM卡；可通过SIM卡连接到电信、移动、联通的4G/5G网络**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** 4.支持三张SIM卡，SIM1/2支持4G/5G功能，SIM3支持4G功能,最多同时支持2张SIM卡同时工作,支持物联网卡/专网卡，以VPN的方式接入局域网； 5.支持双SD卡拓展功能（TF1/TF2）； 6.支持蓝牙4.0功能； 7.支持wifi功能（2.4G/5G）； 8.支持ap热点功能（2.4G/5G）； 9.支持≥2.4寸LCD屏幕显示； 10.支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级； 11.最大分辨率：全景1：≥3480×2160；细节：≥2560×1440； 12.最低照度：全景：彩色：0.005Lux @ (F1.1，AGC ON)；黑白：0.0005Lux @(F1.1，AGC ON) ；细节：彩色：0.001Lux@ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR； 13.最大补光距离：细节：≥100m（红外）； 14.补光类型：细节：红外； 15.镜头焦距：全景1：4.5mm；细节：5.5mm～220mm； 16.镜头光圈：全景1：F1.1；细节：F1.6-F4.9； 17.光学变倍：全景1：定焦；细节：≥40倍； 18.定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫； 19.定位功能：支持GPS；支持北斗； 20.智能分类：专智能； ★21.设备应支持视频结构化,其中支持机动车、非机动车、人员抓拍,属性提取**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；**  22.视频结构化：细节通道：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（类型，车身颜色，骑车人数，上衣类型，上衣颜色，帽子）人体属性（上衣类型，下衣类型，上衣颜色，下衣颜色，背包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，戴眼镜，戴口罩，胡子）； 23.周界防范：细节通道：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 24.人脸检测：细节通道：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略； 25.人脸识别：全景通道：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对； 26.作业监测：细节通道：支持安全帽检测，支持安全帽颜色识别；支持工作服颜色类型检测，支持工作服导入布控库检测；支持口罩检测；支持鞋套检测；支持单人作业检测；支持无人（离岗）作业检测； ★27.设备可切换智能模式,当更换当前智能模式是设备不需重启,新智能模式可即刻生效**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** 28.智能说明：结构化、人脸检测、周界防范、作业监测彼此互斥； 29.声警戒：共计≥6条语音报警内容，支持自定义语音内容导入； 30.防抖功能：电子防抖； 31.透雾功能：电子透雾； 32.网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）； 33.Wi-Fi：支持； 34.Wi-Fi标准：IEEE802.11b；IEEE802.11a；IEEE802.11g；IEEE802.11n；35.IEEE802.11ac； 36.音频输入：1路（LINE IN，裸线；内置Mic；两者互斥使用）； 37.音频输出：1路（LINE OUT，裸线；内置扬声器；互斥使用）； 38.语音对讲：支持； 39.报警输入：1路，开关量输入（0~5V DC）； 40.报警输出：1路； 41.供电方式：DC12V/5A±15%（标配）； 42.防护等级：≥IP66；TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 43.接口类型：RJ45接口；RS485接口；供电； 44.★存储功能检验:可将视频图像存储至SD/TF卡或网络服务器,支持SD/TF卡热插拔,单卡最大支持≥512GB,可存储≥20万张以上人脸图片**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；**  45.提供3年流量卡业务（每台每月流量≥125GB）。 | 9台 |
| 2 | 双模370MHz终端 | 1. 支持370M专网PDT和公网PoC制式； ★2.工作频率：350-400MHz**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**；  ★3. CPU频率≥四核 1.4GHz**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**； 4.2.4英寸及以上中文彩屏显示；支持WIFI； ★5.防护等级：≥IP68**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** 6.工作温度：-40℃-55℃，工作湿度：5%RH-100%RH，能长期曝露室外使用； ★7.支持单北斗定位功能**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**； 8.语音编码方式：NVOC； 9.支持多功能频道旋钮开关； 10.提供3年流量卡业务（每台每年流量不少于120GB）； 11.电池：≥3000mAh,支持快速充电； 12.根据当前网络质量自动选择单一网络进行语音业务，用户无感知切换； 13.用户可通过可编程按键切换不同的通信模式：窄带优先、宽带集群PoC优先，支持一键双发功能，按压PTT键可以向窄带集群和公网集群（POC）通话组同时发起呼叫； 14.支持后续能够升级到同频中转功能，同频中转功能开启后：一个时隙接收语音业务，另一个时隙进行转发，从而增大通信距离； 15、支持宽窄语音网关功能，支持将接收到的窄带通话组语音（包括集群和常规）同时转发给公网集群（POC）通话组，反之支持将接收到的公网集群（POC）语音转发给窄带通话组； 16、支持通过4G无线链路直接无缝接入台州市公专融合系统，可实现与应急370M集群系统互联互通，支持与台州市应急局现有多模对讲机设备完全兼容（包括写频模版、配件）； | 44部 |
| 3 | 无人机 | 1. 飞行器： 1.起飞重量：≤1250 g； 2.最大起飞重量：≥1370 g**；** 3.折叠后尺寸（长×宽×高）：≤265×118×143mm； 4.对角线轴距：≤450 mm； 5.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥25km； 6.最长飞行时间：≥49 分钟**；** 7.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上均具备双目视觉避障传感器； 8.下方具备三维红外传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车或绕行； 9.支持北斗卫星导航系统**；** 10工作环境温度：支持-10°C 至 40°C； 11.最大上升速度：≥10 m/s； 12.最大下降速度：≥8 m/s； 13.最大水平飞行速度：≥18m/s； 14.最大飞行海拔高度：≥6000米； 15.提供一年35000元的飞机保额，在此额度内可以不限次数的维修和置换。 二、云台相机： 1.相机类型：有长焦可见光、中长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机； 2.广角相机CMOS：≥1/1.3英寸； 3.广角相机像素：≥4800万； 4.中长焦相机CMOS：≥1/1.3英寸； 5.中长焦相机像素：≥4800万； 6.长焦相机CMOS：≥1/1.5英寸； 7.长焦相机像素：≥4800万； 8.可见光相机变焦倍数：≥112倍； 9.红外传感器分辨率：≥640\*512，超分模式≥1280\*1024； 10.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温； 11.红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦**；** 12.变焦方式：支持可见光与红外热成像联动变焦。 三、遥控器： 1.一体化设计：具备遥控器和显示屏一体化设计； 2.显示器分辨率：≥1920\*1080p； 3.显示器亮度：≥1400尼特。 四、电池： 配原装电池1块： 1.容量：≥6700 毫安时； 2.电池类型：Li-ion 4S； 3.能量：≥90 瓦时； 4.重量：≤410 克； 5.充电环境温度：支持5℃ 至 40℃。 五、挂载： （一）喊话器\*1 1.重量：≤100 克（含支架）；90 克（不含支架）； 2.尺寸（长×宽×高）：≤80mm\*70mm\*60mm（含支架）；≤80mm\*70mm\*50mm（不含支架）； 3.最大功率：≥15 瓦； 4.最大响度：在 1 米处≥ 114 分贝（114dB@1m）； 5.有效广播距离：≥300 米； 6.广播方式：实时喊话（支持回声啸叫抑制）、录音喊话、媒体导入（支持边传边播）、文字转语音； 7.工作环境温度：支持-20℃ 至 50℃； 8.安装方式：快拆手拧螺丝。 （二）探照灯\*1 1.重量：≤100 克（含支架）；≤95 克（不含支架）； 2.尺寸（长×宽×高）：≤100mm\*170mm\*30mm（含支架）；≤80mm\*170mm\*30mm（不含支架）； 3.最大功率：≥32 瓦； 4.有效照明角度：≥23°（10% 相对照度）； 5.有效照明面积：≥1300 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，普通模式）；≥2200 平方米 @ 100 米（10% 相对照度，广视野模式）； 6.工作方式：常亮、爆闪； 7.云台结构设计范围：俯仰：≥-140°至50°； 8.云台可控转动范围：俯仰：≥-90°至 35°； 9.云台最大控制转速（俯仰）：≥120°/s； 10.工作环境温度：支持-20℃ 至 50℃； 11.安装方式：快拆手拧螺丝。 ▲六、增配：飞行器配套电池\*1、增强图传模块\*2、内存卡128G\*1、飞机运输箱\*1、提供5年流量卡服务（每台每年流量不少于120GB）**（供应商需提供承诺函并加盖供应商公章）**。 ▲七、每台机器提供1人CAAC三类视距内无人机执照培训考证服务（包含线上学习、线下授课、场地、资料、实训、证照、考试报名、食宿等内容）**（供应商需提供承诺函并加盖供应商公章）**。 | 14架 |
| 4 | 野外应急电源 | 1、电池容量≥3000Wh ；  2、额定功率≥3600W，峰值功率≥7200W**；**  3、电芯材质：磷酸铁锂；  4、产品尺寸≤420\*330\*310mm；  ★5、重量≤28kg**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；**  6、市电充电时间：≤1.8小时；  7、输出端口 AC输出（≥3）：额定功率：≥2200W；  8、AC输出（≥1个端口）；  9、USB-A（≥2个端口）输出：Charge 3.0，18W Max；  10、USB-C（≥2个端口） 输出：100W Max；  11、车充输出：12V/10A 120W max；  12、APP控制：有  13、UPS紧急备电功能：≤0.02s；  14、噪音级别：≤55dB, 超静音模式 ≤30dB；  ★15、跌落测试：在≥1m处跌落，外壳保持完整，没有裂纹和裂开，测试后内部没有绝缘击穿**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**；  ★16、冲击测试：在高度≥1.3m处对外壳顶部、侧部和底部进行冲击测试，外壳未损坏，带电器件完好，无任何危险迹象**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**；  ★17、产品能通过九级或九级以上抗震测试**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。 | 4台 |
| 5 | 卫星电话 | 1. 基本功能：天通卫星移动话音、短信和数据功能、北斗定位功能； 2、卫星话音速率：话音1.2kbps/2.4kbps/4kbps；  ★3、应用处理器不低于 1.4 GHz 四核；操作系统不低于Android 8.1智能操作系统**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**； 4、耳机接口： 产品支持防水TYPE-C 自定义模拟耳机接口；  ★5、显示屏幕尺寸不小于3.1英寸，电容触摸屏，多点触控；分辨率不低于480\*800**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**； 6、存储单元：运行内存≥1GB RAM,机身存储：≥8GB ROM（可支持128G TF卡扩展）； ★7、电池/时间：电池容量不低于5000mAh，入网状态下待机时长不低于160小时，通话时长不低于10小时**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**； 8、支持充电、亏电、来电等呼吸灯提醒功能； 9、传感器：重力、距离、光线感应、电子罗盘、加速度传感器、地磁传感器、温度传感器等； 10、重量：≤280克(含电池）； 11、防跌落 ： 不低于1.2米防跌落； 12、防护等级：≥IP68； 13、工作温度：可支持-40℃ ~+ 55℃ ； 14、天线：支持可拆卸天线； 15、可支持扩展成室内座机形态；可扩展底座配件产品尺寸≤240×210×45 (mm) ，总重量(设备+底座+话柄):≤ 1.1 KG； 16、配置12V 4A适配器，可实时供电。 | 8部 |
| 6 | 卫星电话底座和室外天线 | 1. 固移两用：基座设备支持手持卫星电话放入基座后变身室内座机使用，解决卫星电话在室内无法拨打电话，发送短信，获取位置信息的问题； ★2、兼容性：基座设备设计可调节电话卡槽，兼容市场主流品牌卫星电话，确保卫星电话放入基座后都可以变身室内座机**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** ★3、基座设备需要支持物联网功能，可以实现对卫星电话的智能化管理**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** ★4、基座设备需要支持蓝牙功能，通过蓝牙与卫星电话连接，实现座机功能**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** 5、支持摘挂机自动检测，铃音自适应功能，支持播报卫星电话状态、外部电源连接情况、无卫星网络等语音提示功能； 6、基座设备需要内置电池，电池容量不小于10000mAh，无外部供电时可以持续工作至少24小时； 7、基座设备配备可取出的充电宝，容量不低于10000mAh充电宝，支持对充电宝智能充电，在三断的情况下，可以作为备用电源使用； ★8、能够远程登记提交上传保管人信息等**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** 9、基座设备需要设计传统卫星电话天线收纳槽； ★10、基座设备需要支持北斗定位功能**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** 11、指示灯：具备蓝牙、CAT1网络指示、卫星电话充电指示、外部电源指示灯**；** 12、基座可适配无源或有源天通室外天线、北斗定位天线，满足所有点位的安装要求； 13、国产化平台功能：通过Cat1网络、天通卫星网络和配套管理平台支持对卫星设备的离在线、设备电量、位置情况、应急通知接收状态等进行分析展示，支持省、市、区县一张图管理；支持通按区域下发应急广播；支持按单次或周期向卫星电话按区域下发点名任务，并展示应答情况、点名统计等信息**；** 14、设备防护等级：室内部分防护等级≥IP54；室外部分防护等级≥IP67； 15、工作温度不低于-20℃～55℃；存储温度不低于-40℃～70℃； 16、配置室外天线，定位天线，扩展手持卫星电话为室内座机，实现传统卫星电话24小时在线； 17、工作频段：L1/B1:1575.42MHz±1.023MHz/1561.098MHz±2.046MHz； 18、支持手机电池充电保护模式；   19.每套卫星电话底座和天线提供安装、调试并保证验收合格。 | 91套 |
| 7 | 移动照明平台 | 1.操作控制方式:可用集成面板控制和遥控控制两种方式。升起时间：不超过150秒，下降时间：不超过50秒，升起高度：不小于6米。灯具照明半径≥120米； 2.LED灯头，总功率≥灯具功率:4000w(4×1000w)±400w。，采用四灯头设计**；** 3.灯头,电气箱防护等级≥IP65； ★4.灯头组件、电气箱具备主动散热功能，带有直流风扇,具备主动散热功能。灯头散热风扇功率≥48W，电气箱散热风扇功率≥12W**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** ★5.灯具应具有足够的平稳度。灯具以正常使用时最不利的位置置于一块平板上,平板与水平面成≥6°夹角,平板表面不应使灯具滑动、倾倒**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。 ★6.50m半径范围内照度平均值不小于70 Lx；100m半径范围内照度平均值不小于18 Lx**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。 ★7.在额定电压AC220V/50Hz供电条件下点亮灯具，按照GB/T 9468-2008 的要求进行测试情况下，灯具光效≥130 lm/W。灯具最大光强≥300000cd**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。 ★8.灯头总光通量：不小于490000 lm**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。 ★9.发电机输出功率不小于5000W**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。 10.燃油类型：92号及92号以上汽油均可使用。 11.油箱容量：油箱容积:≥25L，一次性加满燃油并在满负荷连续运行情况下的工作时间不少于10个小时。 12.气泵：采用免维护气泵，隐藏式结构设计。电器腔：独立电器腔设计。 13.重量：≥140kg（不含包装），配备有万向轮2个，定向轮2个，万向轮带制动机构，利于设备安全固定。 ★14.安全警示：配置≥2套防爆LED警示伸缩路锥，防爆等级：≥Ex ib IIC T4 Gb/Ex ibD 21 IP65 T130℃**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。 | 4台 |
| 8 | 前线指挥部帐篷 | 1.充气帐篷整体主要由:气柱框架、外披、内衬、底布4部分组成。 2、主体投影面积尺寸:面积:≥48㎡。长≥8m\*宽≥6m\*檐高≥2.5m\*脊高≥3.45m。 3、外篷布采用防水涂层牛津布。底布采用pvc刀刮布，防刮耐磨。 4、内部框架：充气帐篷为拱形框架结构,气柱材料采用高强度PVC1000D以上夹网涂层气密布厚度≥0.7mm，稳固性强，气囊最佳充气压力15-20kpa；充气帐篷地布为PVC复合布热合成型。 5、充气帐篷侧面开窗，采用定制的加宽拉链，杜绝拉链紧、易损坏的现象；窗户加防水帘和纱网，纱网工艺在夏季起到很好的通风、消暑、防蚊虫的效果。 6、帐篷固定拉纤拉环防水处理：外篷布边高位置上一个防止雨水留到帐篷里做的袖口处理；拉环是设计在气柱边高跟袖口重合的位置上，用来穿绳固定、加固帐篷；拉环均为双层皮料纯手工制作。 7、安全防护：帐篷气阀分为多功能充气阀、充气阀、安全阀三种，设计在面对帐篷右边侧面围墙的角下面，根据需求可以在帐篷下方预留空调出风口。 8、配件：地钎、防风绳、修补包、气泵1台。  9、配置烟雾机一台（含两瓶烟油） 10、配置一个LED假火 11、带一个报警器 12、含一台≥750W鼓风机 13、带至少6个安全指示牌 | 4顶 |
| 9 | 电动U型救生圈 | 1.外壳材质：采用长寿命、耐紫外线、耐油、防腐蚀性、耐磨性、防水性、阻燃性的HDPE滚塑材料一体成型。  2.尺寸:955mm(长)，745mm(宽)，195mm(高)。(±10mm)  3.空载速度:≥27Km/h。  4.载人速度：≥10.8Km/h。  5.水上浮力：≥1600N。  6.续航时间:≥93分钟。  7.遥控距离:≥2000m。  8.动力防护罩间距：≤4.9mm。  9.防水等级:≥IP68。  10.抛投高度：≥35m高空抛入水面，无损坏能正常工作。  11.水上拖拽力：≥1500Kg，能正常匀速行驶。  12.开关：磁吸开关,开机无需对码,开机1秒内可连接遥控器启动。  13.双面行驶功能：正反两面皆可吸水航行,任意一面落水皆可快速航行,具有自扶正功能。  14.外形：U型，  ★15.定点功能：机器人自动维持推进器油门,保持在定点位置不前行,不后退**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。  16.电池保护：具有内置BMS保护板，具有过充、过放、过流、高温及短路保护。  17.一键返航：启动一键返航功能，自动返航到起始位置，误差范围小于1m。  18.失联返航：遥控与主机信号失联3秒，自动返航到定点的位置，误差范围小于1m。  19.低电量返航：遥控器显示主机电量低于20%时，主机自动返航到起始位置，误差范围小于1m。  20.低电量警示：具备低电量警示功能,机器人和遥控器低电状态时，遥控器屏幕显示电量数值闪烁提示低电报警。  21.定位功能：内置定位系统,支持单北斗定位和GPS、伽利略、格洛纳斯多种定位模式。  22.抗跌落性:任意面1.5m高处跌落到硬地面1次，机器人无开裂或破碎，可正常工作。  23.信号指示灯：机器人具有内嵌式信号指示灯，信号灯隐藏于机身壳内,不突出设备表面，夜间能显示设备的位置。  24.安全锁功能：具备安全锁功能，安全锁由机器人遥控器无线远程控制，机器人和遥控器在不关机的状态下远程开启安全锁，遥控器所有摇杆均无法操控，机器人所有功能均无法使用。  25.动力配置：≥4个涵道式推进器，左右各≥2个推进器,具有互为备用功能,一体化设计不突出于设备体表面,一面损坏不影响另外一面正常救援,进水口有栅格防护罩，具有防水草、杂物缠绕。  26.控制功能：遥控器可通过无线方式控制主机进行前进、后退、左转、右转、切换速度和原地转向，在狭窄空间或超过目标距离时可左右或直线缓慢倒退以调整航向，可原地转弯半径小于0.5m。  ★27.电池：电池采用独立设计可拆卸更换，具备独立防水性，拆装简单,更换电池后无需再次对机器人电池密封口进行二次密封防水,直接连接更换后的电池接口≤2秒内就能正常在水上正反两面使用机器人，可取出单独充电，在淡水环境下将电池放入≥0.5m水深中持续浸泡≥24小时仍可正常使用,待机时间≥6个月**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。  ★28.遥控器:遥控器至少具备≥2个遥杆,具有单手和双手切换使用功能，开启单手与双手切换功能，遥控器切换为单遥杆单手操作或双遥杆双手操作,操作人员可根据自身需求切换单手单遥杆操控模式或双手双摇杆操控模式。遥控器可显示机器人和遥控器电量、机器人定位、机器人返航、控制模式、通信信号强度、卫星数量,具备高、中、低档位的切换功能，续航工作≥25小时**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。  ★29.语音对讲功能:具备实时语音对讲功能,可实时无限距离对讲**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。  ★30.图传功能：具有视频图传功能，可实时无限距离回传画面,支持多台设备同时观看**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。   1. 定速功能：可以任意设定航行速度，将油门推到需要的航速，启动定速功能，此时松开油门机器人仍旧保持该速度航行。 | 2个 |
| 10 | 救生绳 | 救生绳厚度：≥10mm 负载：≥200KG；长度：≥30M；带金属卡扣，配漂浮救生环 | 8根 |
| 11 | 缓降器 | 1.符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分：逃生缓降器》标准要求、通过CCCF-XFZB-04 《强制性产品认证实施细则 消防装备产品 逃生和自救呼吸器产品》型式试验 2.结构组件：调速器，绳索，安全带 ，安全钩、卷绳盘、备用绳套等 3.主机重量：≤4kg； 钢丝绳索直径：≥4mm；安全带周长：≥1600mm，宽：≥50mm,厚：≥2mm； 使用最高高度：≥30m 使用负荷重量：≥35-100kg 每次限载人数：1 个；缓降绳索载荷：≥10000N 安全带载荷：≥10000N；安全钩载荷：≥6000N 缓降速度：0．16-1．5m/s 4.符合GB21976.2-2012标准。 | 2套 |
| 12 | 救援伸缩杆 | 1.产品重量:约0.9KG； 2.长度：≥6米； 3.节数：≥6节； 4.抗拉离性能(头部钢丝绳与杆体结合处)：≥1900N ； 5.漂浮性能：试样置于常温水中2小时后,仍漂浮于水面； 6.收缩长度约1.2m，展开≥6m； 7.具有耐腐蚀性能能通过48h中性盐雾试验,外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 | 4根 |
| 13 | 防洪子堤 | 用于堤防漫溢险情和地下车库、地下通道等临时加高，防洪子堤ABS材质，颜色：消防红 表面抗UV涂层，子堤每组长≥10m,单个挡水板，挡水宽度≥1m，挡水高≥0.8m，单个重量：≥10KGS ，壁厚≥6mm ，每套6组。 | 1套 |
| 14 | 水泵 | 便携式水泵  1.四冲程、单缸、风冷汽油发动机，发动机功率不小于1.4kW；  2.燃油箱：内置一体式油箱；  3.启动方式:手拉启动或电启动；  4.类型:二级离心式泵体；  5.泵壳铝合金，并经防腐处理；  6.扬程≥75m，最大压力≥0.75MPa**；**  ★7.流量≥2.5L/s（150L/min）**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；**  8.喷射距离:≥20m，吸程:≥3m；  9.进水口直径:50±1mm，出水口直径:40±1mm；  10.重量:≤15kg；  11.配置：直流喷枪1把、底阀1个、吸水管1条。 | 4套 |
| 高压接力消防水泵  1.发动机为二冲程、单缸、强制水冷循环系统和自然风冷复合冷却方式的汽油发动机,功率≥12HP，水泵结构为三级离心水泵。  2.启动方式为电启动和手拉启动。  3.水泵配有全包围、防撕裂面料双肩安全保护背包；  ★4.保护方式有超速、过热、无水三重保护系统装置、电源具有过流、过压、过放三重保护系统装置**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**。  5.运转时油门位置应稳定，无漂移。  6.采用外挂油箱，容积≥9L，带有过滤的独立加油口、有油位显示，可实现不停机加油。  7.冷却方式为强制水冷却及空气复合冷却；  8.手动引水：手动真空膜片式引水；  9.引水最大真空度≥85kPa，引水真空密封性能≤2.6kPa，引水时间≤15s。  10.净重≤13kg**；**  11.最大压力≥2.4Mpa，最大流量≥5.0L/s。  ★12.当时压力为0.6MPa 时、流量≥3.0L/s，当时压力为 1.6MPa 时、流量≥1.5L/s**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**；  13.出水：40mm±1标准接口，进水：50mm±1标准接口；  14.最大射程≥30m；  15.吸程：≥6m；  16.用于高强度灭火，可实现多台水泵串、并联架设。  ★17.水泵运转在≥1.2MPa的情况下做强度测试，测试时间≥36小时，连续36小时候运转测试后，水泵可以正常启动，参数指标正常**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；**  18.配置要求：油箱1个、油管1条、水泵背包1个、三孔一体直流喷枪1把、水雾喷枪1把、单向阀1个、三通阀1个、底阀1个、止水钳1把、水带扳手2把、接力转换接头1个、可背负的附包1个、吸水管1条、专用工具包1套。 |
| 15 | 便携式发电机 | 1.排气量:≥420cm；  2.启动方式:手电一体式；  3.发动机型式:单缸、四冲程 、直喷风冷；  4.噪音(7米处):≤74db；  ★5.最大输出功率kw：≥8.2**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；**  6.额定功率:≥5kW；  7.燃油容量:≥25L；  8.额定电压:230V 230/400V；  9.额定频率：50HZ；  10.相数：单三相；  11.机油容量:≥1.1L； 12.爬电距离电器间隙：≥5.0mm 爬电距离：≥10.0mm； 13.发电机组额定功率在规定的功率因素下，检查电压和频率应符合规定性能等级 频率降（热态）≤4.5% ，稳态电压偏差：≤±0.40%。 | 9台 |
| 16 | 铁锹 | 木柄长度：≥120cm；铁锹材质：锰钢 锹体尺寸：约40\*24\*30cm | 370把 |
| 17 | 高音喇叭 | 1.峰值功率:≥50W； 2.输入电压:DC-12V； 3.传输距离:≥1000m； 4.产品重量:≥1.0KG；  5.外壳材质:ABS抗摔打航空材质； 6.使用工作时长:≥6小时。 | 20个 |
| 18 | 警戒带 | 盒装，材质：涤纶布或帆布 规格：≥100m，警戒带宽度：≥4cm，带反光层 | 40卷 |
| 19 | 救援担架 | 总长：约200cm; 面料：牛津布；宽度：≥54cm,承重：≥200KG | 16副 |
| 20 | 测电笔 | 测点范围：12-250V 材质：铬钒钢、ABS 照明夜视镜、LED显示屏和感应灯，用于检测是否漏电，产品尺寸：长≥140mm，宽≥18mm | 62支 |
| 21 | 强光手电 | 1.额定电压：DC3.7V ； 2.额定容量;≥2200mAh； 3.额定功率（LED）:≥3W 光源（LED）； 4.平均使用寿命:≥100000h； 5.连续放电时间:≥5h（强光）/≥10h（工作光）/≥20h(频闪）； 6.充电时间:≤5h； 7.电池使用寿命:≥10000h； 8.外形尺寸:≥35×140mm(直径×长度)； 9.外壳防护等级:≥IP66； 10.具有防爆电器合格证书，具有不低于Exib IIC T4Gb Ex tb IIIC T130℃ Db防爆标志。 | 62支 |
| 22 | 卷尺 | 手摇式，尺带材质：玻璃纤维，测量长度≥50米 | 62把 |
| 23 | 绝缘手套 | 执行标准：GB/T17622-2008 材质：橡胶绝缘材料，12KV以上漏电现场处理、 | 62双 |
| 24 | 防爆照相机 | 1.通过防爆安全认证，化工防爆等级不低于Ex ib IIC T4 Gb，粉尘防爆等级不低于Ex ib IIIC T130℃ Db**；** 2.曝光补偿：-3.0～+3.0； 3.图片格式JPG，分辨率8000×6000、7600×5800、6912×5184、5600×4200、5200×3900、4608×3456、4000×3000、3648×2736、3072×2304、2592×1944、2048×1536、1600×1200； 4.视频格式AVI，分辨率4K(3840×2160)、2.7K(2688×1520)、FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480)； 5.屏幕尺寸：前显示屏≥1.5寸，后显示屏≥2寸； 6.重量≤180g； 7.最高像素：≥4800万像素； 8.存储介质：支持Micro SD存储卡，使用卡速Class10或以上，≥512GB（含）以内的，标配≥64G内存卡； 9.电池容量≥700mAh； 10.语言：支持多种语言； 11.变焦：≥15倍； 12.静态影像支持JPG格式，录像支持AVI格式； 13.LED补光灯：支持； 14.外壳防护等级：≥IP68； 15.可用于1、2区，IIA、IIB、IIC类气体环境，同时可以使用在可燃性粉尘环境中。 | 5台 |
| 25 | 取样器 | 取样器套装：包括液体铜制取样器，适合抽各种易燃易爆液体以及具有腐蚀性的液体，如:汽油、航空燃油、酒精、稀释剂、天那水、乙醇、苯类、甲苯、二甲苯、松香水、以及各种溶剂，容量：≥500ml；固体表层土壤调查与样品采集，取样钻，材质：不锈钢尺寸：≥1000\*38mm；矿用气体采样器，材质：不锈钢 尺寸：≥320mm 重量：≥1KGS，可采样硫化氢、氮气、一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、二氧化碳、苯、甲苯、二甲苯、氯气、液化石油气、磷化氢、氯化氢等，另外配≥5个塑料储存容器，尺寸：≥300\*200\*100mm ；塑料自封袋≥50个，尺寸≥150\*80mm；便携式电子秤≥1个，橡胶手套≥10双，标签纸≥10张，不锈钢直尺≥1把。 | 5套 |
| 26 | 便携式应急终端、防毒 面罩 | 便携应急终端  ★1.短报文通信：北斗三号RDSS短报文通信功能**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**； ★2.定位功能：单北斗定位模块**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**；  3.语音播报：支持语音播报功能； 4.报警功能：支持一键SOS报警，并且有防误触翻盖； 5.报平安功能：支持一键报告平安； 6.追踪模式功能：可设置自动频度的位置上报； 7.落水报警功能：具有落水检测，自动开机，自动报警，配置落水延长线，防止设备浸入水中，信号无法发出； 8.状态指示：具有电量、卫星信号强度、短报文接收及定位指示灯； 9.配套通信APP支持北斗三号二级卡发≥7秒语音，含功能激活； 10.配套通信APP支持发送250bps、450bps、600bps、700bps码率的北斗语音，最大支持55秒语音，含功能激活； 11.配套通信APP支持渐进式图片传输方式，丢非核心包情况下不影响图片的合成，含功能激活，支持默认压缩到≤3KB，已发送图片支持查看原图； 12.支持APN配置； 13.续航时间：位置追踪状态（2分钟上报一次）≥30小时  报警求救SOS状态(10分钟上报一次)≥72小时 14.支持防反接，断电数据保护； 15.尺寸≤102\*63\*25mm ★16.防护等级：≥IP67**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**；  17.支持磁吸充电接口； ▲18.设备提供北斗白卡、应急规约、入网序列号，设备能无缝接入浙江北斗应急终端管理平台，并且提供平台维护，时间至少五年**（供应商需提供承诺函并加盖供应商公章）。** | 62套 |
| 防毒面具  1.防毒时间≥30分钟； 2.防护对象一氧化碳(CO)、氰化氢(HCN)、氨气(NH3)、毒烟、毒雾； 3.油雾透过系数≤5%； 4.吸气阻力：面罩≤20Pa，呼吸阀≤60Pa; 5.总视野：≥79%，双目视野：≥59%，下方视野：≥38%； ★6.当呼气阀减压至-1180Pa时，全面罩呼气阀于45s内负压值下降不应大于310Pa**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）**； 7.采用快插式的技术创新,能实现与普通正压式消防空气呼吸器的全面罩进行快速转换使用,无需更换及另配面罩,操作方便快捷。 |
| 27 | 手摇报警器 | 1.款式:升降式（带支架）； 2.声音等级:120±2dB； 3.音响频率:600±20HZ； 4.传送距离:≥2000米； 5.重量:≤5kg； 6.材质:铝合金； 7.低温试验:(-20℃ 16h)试验后声压等级:75-130dB，高温试验:(55℃ 16h)试验后声压等级:75-130dB；  8.外观检查:表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤，紧固部位无松动。 | 22台 |
| 28 | 移动视频终端设备 | 1.支持设备与浙江省电子政务视联网协议级实现无缝对接、互联互通**；** 2.屏幕尺寸≥13.3英寸； 3.屏幕具备触摸功能； 4.尺寸大小：≥320\*140\*346mm； 5.屏幕分辨率≥1920\*1080； 6.CPU处理器性能需要满足8核CPU，最高主频≥2.4GHz; 7.存储大小需要满足≥8G 内存≥32G 存储； 8.电池需要满足≥4800mAh； 9.2个以上≥8W的扬声器； 10.图像分辨率：≥1280\*720； 11.重量：≤1900g ； 12.具备1个以上≥4k高清摄像头；≥1个以太网接口、≥2个USB接口；具备≥1个高清视频输入，≥1个高清视频输出；需要具备5G移动网络接入模式以及WIFI接入模式。 | 1台 |
| 29 | 望远镜 | 1.出瞳距离：左镜≤22mm右镜≤21mm**；** ★2.倍率：左镜≥12.2倍 右镜≥12.5倍**（提供专业检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章）；** 3.物镜口径：≥50mm；  4.出瞳直径：左镜≥4.1mm 右镜≥4.0mm**；** 5.视场：≥5.8°； 6.防水：充氮防水； 7.尺寸：≤185X190X62mm； 8.重量：≤1080G ±5%； | 2副 |
| 30 | 红外热成像夜视仪 | 1.分辨率：≥256\*192； 2.测温范围：-20 ℃-550 ℃； 3.测温规则：≥8个测温点； 4.画面显示模式：热成像，≥200万可见光融合，支持画中画； 5.预览投屏：支持； 6.图像模式：≥7种； 7.拍照功能：支持拍照； 8.电池续航：≥6小时； | 1台 |
| 31 | 集成维护服务费 | 包含所有设备质保期内的维保服务、云和软件平台费（如有），无人机5年的流量卡费，提供布控球式音视频采集装备、双模370MHz终端、电动U型救生圈、便携式应急终端3年的流量卡费，无人机1年的保险、CAAC三类视距内无人机执照培训考证服务（包含线上学习、线下授课、场地、资料、实训、证照、考试报名、食宿等内容），所有卫星电话底座和室外天线的安装费。 | 1项 |

**三、样品提交要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品名称 | 样品要求 | 送样数量 |
| 1 | 双模370MHz终端 | 根据采购要求提供样品（所提供的样品参数指标需与供应商所提供的的投标文件响应的参数指标一致） | 1部 |

**具体要求：**

**1.样品在投标文件提交截止时间前递交一份（可邮寄，建议采用顺丰，以签收时间为准(外包装上要求标注项目名称、项目编号、样品字样、供应商名称)，发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由供应商自行负责），邮寄地址：浙江省台州市天台县赤城街道春晓路200号天诚大厦二楼台州市天诚工程造价咨询有限公司谷婷婷收 15968606386）。逾期送达或未密封将被拒收，请充分考虑快递时间，备注当面签收确认，确保在投标截止时间前寄达代理机构，否则由此产生的所有可能导致投标无效的风险由供应商自行承担，建议供应商提前3日办理邮寄快递事宜。**

**2.中标人的投标样品实物将被封存，交由采购人保存，作为验货的依据。所供货物若与封存样品不符，采购人将拒收并视作中标人违约而取消采购合同。未中标供应商的样品请供应商在开标结束后自行取回，逾期概不负责。**

**3.样品在开标时与投标文件一并递交，请在样品显眼位置（内外包装、产品本身及其相关配件）全部标注投标人全称。**

**四、商务条款：**

**1、质量要求**

产品必须是近一年以来生产的符合国家技术规格和质量标准的全新的原厂原包装合格产品。

**▲2、交货期及地点**

交货期：**合同签订之日起60日内完成供货（含安装调试）**

交货地点：**采购人指定位置**

**▲3、质保期**

质保期为3年，从所有货物运行验收合格之日开始计算。如厂商本身承诺的质保期高于此要求的则按照厂商承诺执行。

**4、售后服务**

免费保修期（同质保期）内中标供应商负责免费修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障以及保修条款内提及的项目，采购人无须为此付费。免费保修期满后，中标供应商仍需提供维修服务，收取成本费。免费保修期内提供7×24技术支持热线，维修响应时间为2小时，要求在接到采购人电话4小时内到达现场。调查故障原因并及时修复，并要求在8小时内解决问题，应提供相应的备品备件，以保证采购人的正常使用。中标供应商要实现在投标文件中承诺的措施。原厂家承诺的服务措施，可作为中标供应商的技术和服务支持，但中标供应商不得以此为由拒绝第一时间的服务。

质保期结束前，由供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由供应商负责修理。供应商和制造商对材料使用的安全性能与可靠性负全部责任。

**5、付款方式**

合同生效以及具备实施条件后支付合同金额的40%作为预付款**（支付预付款前，中标供应商需提供等额的预付款保函，预付款担保的主要形式为金融机构独立保函、保险公司保单、担保公司保函；预付款担保期限自预付款支付给中标供应商起生效，至项目验收合格为止）**，货到并验收合格后付至合同价款的95%,余款在设备正常使用1年后无质量问题付清（如中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，该付款方式可适当调整）。

**6、安装、调试**

6.1安装地点：按采购人要求。

6.2安装标准：符合国家或行业有关技术规范和技术标准。

6.3安装、调试过程中发生的费用由中标人承担。

6.4安装、调试过程中所需设备及其许可（如需要）、电源线及其他可能需要的配件和可能需要的第三方指导，均由中标人自行配置和协调完成，并承担全部费用。

**7、验收**

7.1验收由采购单位组织。

7.2验收标准：合同标的本身及安装调试结果符合相关国家标准或技术规范。采购合同、中标人的投标文件及采购文件均作为验收的依据。

7.3验收过程中，双方如对合同标的是否满足验收标准要求发生争议的，则由中标人将争议合同标的提交双方均认可的检验检测机构进行鉴定，双方同意以该机构出具的报告结论为解决争议的最终依据。鉴定所需费用由中标供应商先行支付。鉴定结果为合格的，检测费用由采购单位承担；否则由中标供应商承担。

7.4验收时发现合同标的不满足验收标准的，中标人必须免费予以更换，直至满足验收标准为止，并承担由此给采购人造成的损失。

**8、培训**

中标人应结合自检阶段、最终验收阶段等，免费为采购单位技术人员进行有关安装、调试、维护、操作、保养等方面的技术培训，直至采购单位技术人员能熟练独立操作。供应商应在投标文件中提供详细的技术培训方案，注明培训技术人员的天数、人数及详细的培训计划和内容等。

**五、说明：“▲”条款是实质性条款，电子投标文件须作出实质性响应，否则作无效标处理；“★”条款为重要项，负偏离将导致严重扣分。**

**第五章 评标办法及评分标准**

一、总则

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评货物正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

二、评标办法：

采用综合评分法总得分为100分，其中商务与技术得分70分，价格得分30分。

（一）评标要求

1、评标委员会将对投标文件的内容进行评审，凡投标文件实质性内容不响应采购文件要求和关键格式不符合采购文件规定的，经评标委员会认定作为无效标处理。评标委员会经过审标、询标，在对各供应商及其投标文件进行充分分析、评议的基础上进行打分。

2、总得分为100分。在规定的分值范围内由评委自行评定打分。

3、根据评委打分累计后再取平均分作为供应商的最终得分。

4、所有计算结果小数点后保留2位，第3位四舍五入。

（二）评标

**1、投标文件符合性评审**

评标委员会首先对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。如果投标文件实质上不响应采购文件要求，评标委员会将按无效标处理。

**2、商务技术文件评审**

2.1评标委员会应当按照采购文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评价与评分。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标供应商的投标文件进行评价，并汇总每个投标供应商的得分。

**2.2商务与技术得分计算方法如下**：

①商务与技术评定分值为70分。

②评标委员会按评分标准（详见表）中的内容，对各供应商的商务技术文件进行评审打分，合计得出各供应商的技术得分。

③各供应商的商务与技术得分由评委自行评议，商务与技术得分评分的最终得分为所有评委评分的平均值。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 满足招标货物的性能及技术指标要求  （33分） | 33 | 根据供应商对“第四章 招标内容及需求”各项技术商务要求的响应情况进行打分，产品技术商务指标全部满足采购文件要求的得33分。其中：“▲”为实质性要求条款，不允许负偏离；“★”为重要性指标，负偏离的每项扣1分；其余指标负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。本项最多得33分。  （**技术商务指标中所需证明材料等资料需加盖指定公章，否则视为负偏离**） |
| 2 | 企业实力（2分） | 2 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、隐私信息管理体系认证证书、十星级或以上售后服务体系完善程度认证证书及风险管理体系认证证书的，每个得0.5分，最多得2分。  **以上提供证书扫描件和全国认证认可信息公共服务平台 http://cx.cnca.cn的查询截图证明并加盖供应商公章，未提供或无法认定的不得分。** |
| 3 | 业绩（2分） | 2 | 根据供应商2022年1月1日至今（以签订合同时间为准）成功签订的同类项目（同类项目是指与采购标的同品类的项目）业绩或案例证明，每提供一份得1分，最多得2分。（**提供合同扫描件并加盖公章，未提供或无法认定的不得分**）  注：投标产品为对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，本项得满分，提供相关的证明材料。 |
| 4 | 拟投入本项目的项目组人员（7分） | 4 | 拟派项目负责人具有人社部门颁发的信息技术专业高级工程师或以上职称证书、信息系统项目管理师证书、信息安全工程师证书、信息系统管理工程师证书、通信工程师-互联网技术证书、网络工程师证书的，每个得1分，最多得4分。**（以上提供人员各类证书扫描件和人员缴纳在本单位的2025年3月-2025年5月中任意一个月社保证明扫描件并加盖供应商公章，未提供或无法认定的不得分。）** |
| 3 | 拟派项目组人员（项目负责人除外）具有人社部门颁发的通信工程师-终端与业务证书、信息安全工程师证书、网络工程师证书，及具有住建部门颁发的机电工程（或机电安装工程）专业二级或以上注册建造师资格证书，及具有中国民用航空局颁发的无人机操控员执照的，每具备一项得1分，最多得3分，同一人员不重复计分。**（以上提供人员各类证书扫描件和人员缴纳在本单位的2025年3月-2025年5月中任意一个月社保证明扫描件并加盖供应商公章，未提供或无法认定的不得分。）** |
| 5 | 投标实物样品  （3分）**（要求详见供应商须知前附表第17点）** | 3 | 样品：双模370MHz终端。  ①根据投标样品外观结构是否设计美观、结构完整进行评定，得0-1分。  ②根据投标样品材质是否质感结实厚实、无异味进行评定，得0-1分。  ③根据投标样品工艺及质量是否物体光滑无毛刺、外表结合处缝隙小、组装牢固进行评定，得0-1分。 |
| 6 | 功能演示（8分）**（要求详见供应商须知前附表第31点）** | 8 | 根据供应商对本次采购的产品功能进行功能演示，按照演示内容的完整性、成熟性，以及和采购需求的响应程度进行综合打分。 1、便携应急终端功能演示内容：   1. 仅使用北斗卡时，使用配套北斗通信app可用北斗三号二级卡发送不少于7秒语音（0-1分）。 2. 仅使用北斗卡时，使用配套北斗通信app可发送250bps、450bps、600bps、700bps码率的北斗语音，最大支持55秒语音（0-1分）。 3. 拆除4G卡后，仅使用北斗卡，使用配套北斗通信app可使用渐进式图片传输方式，图片可压缩至3kb以下，丢非核心包情况下不影响图片的合成（0-1分）。 4. 设备有配套系统平台和微信小程序应用，接入设备后方便用户管理设备使用情况，掌握救援人员位置定位及接收救援人员发送的语音、文字、图片信息（0-1分）。 5. 为防止设备落入水中，无法发出报警型号，设备需配落水延长线，方便在设备未沉入水下时触发落水报警，且支持关机情况下落水自动开机，并自动发出落水报警信号（0-1分）。 2、电动U型救生圈功能演示内容： 6. 定点功能：开启定点功能，机器人自动维持推进器油门，保持在当前位置不前行，不后退，为特殊救援场景提供需要（0-1分）。 7. 遥控器：遥控器具有单手和双手遥控切换功能，开启单双手切换功能，遥控器切换为单遥杆单手操作或双遥杆双手操作,操作人员可根据自身需求切换单手单遥杆操控模式或双手双摇杆操控模式（0-1分）。   （3）定速功能：任意设定航行速度，将油门推到需要的航速，启动定速功能，此时松开油门机器人仍旧保持该速度航行（0-1分）。  **注：使用PPT演示或使用静态截图演示或放弃演示均不得分。演示时间不得超过15分钟。** |
| 7 | 供货、运输、安装、调试、验收的方案和措施（4分） | 4 | 对本项目供货方案、运输方案、提供安装、调试及验收的方案, 对要点是否齐全，方案是否有科学性、合理性、针对性、可操作性，标准是否明确，风险预防措施是否可靠等进行评定，得0-4分。 |
| 8 | 进度、质量、安全控制及人员配备（4分） | 4 | 对本项目实施人员配备、对实施进度安排、产品质量的控制、涉及的安全控制手段，是否有科学性、合理性、针对性、可操作性，标准是否明确，得0-4分。 |
| 9 | 售后服务承诺（6分） | 2 | 质保期在3年基础上每增加1年得1分，最多得2分。 |
| 4 | 根据供应商售后服务承诺的范围和完善程度（保修范围、服务标准、人员配备、故障响应、修复时间方式、提供详细的“三包”免费保修及备品备件、免费培训及其他优惠条件）进行评定，得0-4分。 |
| 10 | 节能环保（1分） | 1 | 1、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分；（**须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分**）  2、投标主要货物列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分。（**须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分**） |

**3、报价文件评审**

**3.1报价得分计算方法如下：**

①价格评定分值为30分。

②评标基准价的确定：

A、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供电子答复，必要时提交相关证明材料。供应商不能在评标委员会要求的时间内作出合理电子答复或提供相关证明材料的，或者评标委员会认为其所作出的电子答复不合理的，该投标作无效标处理。

B、价格分统一采用低价优先法计算,即满足采购文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价,其价格分为满分。供应商的价格分按照下列公式计算:

**报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100**

4、**政府采购政策性规定说明**：

（1）**中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策**

1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》[财库〔2020〕46号]和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》[财库〔2022〕19号]的相关规定，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予**20%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予**6%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。供应商按[工信部联企业〔2011〕300号规定](https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zh/art/2020/art_a14d0253a2f64bd283b53f5442fe81b3.html)的划分标准提供《中小企业声明函》（附件）。评标委员会依据《中小企业声明函》来审查供应商是否属于小型或微型企业，享受评审中价格扣除政策。中标供应商为中小企业的，将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2）根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3）根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。以上证明材料不提供或提供不全的视为自动放弃优惠政策。**

注：①中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

②在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

**本项目为非专门面向中小企业采购项目，采购标的为应消站提质升级装备，对应的中小企业划分标准所属行业为工业**（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）

（2）**节能产品、环境标志产品的强制采购政策**

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（3）**节能产品、环境标志产品的优先采购政策**

根据财库〔2019〕9号文件规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并编制在投标文件中。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）

（4）**科技创新扶持政策**

1）采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

2）对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

（5）**政府绿色采购扶持政策**

1）修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同。

2）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

**5、评委对各部分得分汇总,得出本项目各供应商的最终得分：**

**供应商的总得分=商务与技术得分+报价得分**

**6、中标候选供应商的确定：**

**评标委员会按评标总得分由高到低顺序排列。推荐总得分最高的供应商为中标候选供应商；总得分相同的，取投标报价低者为中标候选供应商；总得分和投标报价都相同的，则抽签确定。**

**第六章 投标文件格式**

**附件一：**

天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目

（线上电子招投标）

项目编号：TCCG-2025-Z075

资

格

文

件

供应商全称 （盖公章）

年 月 日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

**附件二：**

**投标声明函**

**致天台县应急管理局：**

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目 （项目编号：TCCG-2025-Z075）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若中标，我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同责任和义务。

4.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5.我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人也不存在直接控股、管理关系。

6.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

7.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

8**.**我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

9.我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录。

10.我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

11.我方独立参加此次政府采购活动，未与其他单位组成联合体。

12.我方不是公益一类事业单位，不是使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此声明！

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或签字章）

年 月 日

**附件三：**

天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目

（线上电子招投标）

项目编号：TCCG-2025-Z075

商

务

技

术

文

件

供应商全称 （盖公章）

年 月 日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

**附件四：**

**法定代表人（负责人）资格证明书**

供应商名称：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商全称： （盖公章）

附：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

（**附法定代表人（负责人）有效身份证件正反面复印件**）

**附件五：**

**授权委托书**

**致天台县应急管理局：**

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目 的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名负全部责任。

委托期限： 。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）： （签字或签字章）

身份证号码：

附：

委托代理人姓名：

身份证号码：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

**（附委托代理人有效身份证件正反面复印件）**

**附件六：**

**商务（技术）条款偏离表**

**项目名称：天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **采购文件要求** | **投标文件响应** | **偏离情况** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |

说明：1、供应商须将投标文件对采购文件的所有偏离填入此表。  
2、**表格内如不填写，视为完全响应采购文件的要求**。

3、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或签字章）

年 月 日

**附件七：**

**货物清单**

项目名称：天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术指标 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

**说明：1、供应商对应招标文件“第四章招标内容及需求”中要求，将本项目涉及所有设备等货物均列入上述清单，确保验收时构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。如有遗漏，视为含在投标报价内，供货时按要求提供。**

**2、如采购产品为政府采购节能产品、政府采购环境标志产品的，在备注栏内进行说明。并在投标文件提供相关认证证书。**

**3、本清单应与报价文件中提供的清单一致。**

**4、表格可扩展。**

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或签字章）

年 月 日

**附件八：**

业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **业主单位全称** | **项目名称** | **项目金额（元）** | **实施时间** | **业主单位联系人及电话** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、随表提交相应的证明材料扫描件并加盖公章（详见评分标准要求）。

2、 表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或签字章）

年 月 日

**附件九：**

**项目组人员一览表**

**项目名称：天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **性别** | **年龄** | **学历** | **职称资格** | **专业** | **专业工作年限** | **拟任何职** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、随表提交相应的证明材料扫描件并加盖公章（详见评分标准要求）。

2、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或签字章）

年 月 日

**附件十：**

售后服务承诺书

项目名称：天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **质量保障措施及服务内容** | **承诺内容** | **备注** |
| 1 | 项目整体质保期及服务计划 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 |  |  |
| 3 | 故障修复时间 |  |  |
| 4 | 质保期满后维修服务费用 |  |  |
| 5 | 备品备件 |  |  |
| 6 | 免费培训 |  |  |
| 7 | 巡检 |  |  |
| 8 | 技术支持、应急响应 |  |  |
| 9 | 维修联系人 |  |  |
| 10 | 联系电话 |  |  |
| 11 | ...... |  |  |

说明：表格中行数不够用时可按相同格式增加行数。

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或签字章）

年 月 日

**附件十一：**

天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目

（线上电子招投标）

项目编号：TCCG-2025-Z075

报

价

文

件

供应商全称 （盖公章）

年 月 日

投标截止时间前其他单位或个人不得解密、提取

**附件十二：**

**投 标 函**

**致天台县应急管理局：**

我 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人*（负责人）*，我方愿意参加贵方组织的天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目 的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，同意采购文件中的各项要求；

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的；

3、我方此次向贵方提供的货物，我方有能力提供*；*

4、交货期：合同签订之日起60日内完成供货（含安装调试）；

5、本投标有效期90天；

6、我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件；

7、如我方中标，收到中标通知书起5日内向贵方提交中标价1%的履约保证金；

8、按采购文件的规定履行合同责任和义务。

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或签字章）

单位地址： 邮编：

电话： 传真：

年 月 日

**附件十三：**

**报 价 表**

**项目名称：天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **总价（元）** |
| **天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备** | **1批** | **（小写）** |
| **总价**  **(人民币元)** | **（大写）：** | |

**说明：1、以上报价包括项目实施所需的产品货款、人工费、材料费、质检（自检）费、运输（货物运到采购人指定的现场及分批次供货产生的运费）费、装卸费、损耗费、检测费、检验费、安装调试费、培训费、服务费、维护费、升级费、不可预见费、无缝对接费、管理费、保险费、税费、利润、验收、技术服务及售后服务费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任及采购代理服务费及所有与工作相关的各项全部费用。供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，不得再要求追加任何费用。投标供应商在总价中应充分考虑作业期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整。**

**2、报价超过采购预算（2833740元）的，作无效标处理。**

**3、此表不得自行增减内容， 否则按无效标处理。**

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或签字章）

年 月 日

**附件十四：**

**报 价 明 细 表**

**项目名称：天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（元）： | | | | | | | |

**说明：1、合计金额与附件十三的《报价表》中总价保持一致。**

**2、本项目价格包括设备费及相关服务费。**

**3、相关服务费包括运杂费、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、验收合格、交付使用、保修期内的售后服务及采购文件规定的其他费用等所涉及全部费用。**

**4、供应商对应招标文件“第四章招标内容及需求”中清单内容对应报价，如有遗漏，视为含在报价内，供货时按要求提供。**

**5、各分项报价应合理，且不得低于成本。**

**6、表格可扩展。**

供应商全称： （盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人： （签字或签字章）

年 月 日

**附件十五：**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加天台县应急管理局的天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 应消站提质升级装备，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商货物货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**附件十六：**

**政府采购活动现场确认声明书**

**台州市天诚工程造价咨询有限公司（采购组织机构名称）：**

本人 （授权代表姓名）经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加天台县乡镇（街道）应消站提质升级装备采购项目 （编号：TCCG-2025-Z075）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与招标人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商代表签名：

年 月 日