**仁皇山街道（悦山湖社区）党群服务中心（配套物资设备）采购项目**

**财政审批编号：湖南太湖采【2020】1390号**

**公开招标采购文件**

 **（线上电子招投标）**

项 目 编 号： XCXHZ-2020-020（CG）

采 购 单 位： 湖州市人民政府仁皇山街道办事处

采购代理机构： 浙江新诚信工程咨询有限公司

2020年7月

**目录**

**第一章 公开招标采购公告 1**

**第二章 招标需求 5**

**第三章 投标人须知 30**

**第四章 评标办法及评分标准 44**

**第五章 合同格式（仅供参考） 47**

**第六章 投标文件格式 55**

**第七章 自评表 77**

# 第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局政府采购监管处（**财政审批编号：湖南太湖采【2020】1390号**）批准，现就**仁皇山街道（悦山湖社区）党群服务中心（配套物资设备）采购项目**进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格投标人前来参加投标。

**一．招标项目编号： XCXHZ-2020-020（CG）**

**二．采购组织类型：**分散采购委托代理

**三．招标项目概况：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额（人民币） |
| 1 | 配套物资设备采购 | 批 | 1 | 160万元 |
| 注 | 投标报价超预算为无效。 |

1. **投标供应商资格要求:**

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

 2.至本项目开标截止时间前，投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn、查询结果为准）；

3.本项目不接受联合体投标，禁止转包或分包。

**五．招标文件的报名/发售时间、地址、售价:**

1.发售时间：**2020年7月3日至2020年7月10日下午17时止** （潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录，截止时间后不再接受潜在供应商报名及获取招标文件）

**本公告自发布之日起公告期限为5个工作日。**

2.本项目实行网上报名，不接受现场报名。申请注册成为政采云平台供应商会员后登录政府采购云平台（https://login.zcygov.cn/login）通过“项目采购”模块中“项目文件获取” 进行获取招标文件。

3.未注册供应商可登录浙江政府采购网[(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/%29%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%85%AC%E5%91%8A%E4%B8%8B)查[看公告下](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/%29%E6%9F%A5%E7%9C%8B%E5%85%AC%E5%91%8A%E4%B8%8B)附件或在湖州市公共资源交易信息网（[http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/)](http://ggzy.huzhou.gov.cn/hzfront/%29)“政府采购”--“分散采购”版块公告附件下载。招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。请供应商按上述要求获取招标文件，如未在“政采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

已经注册成功的供应商无需重复注册。

**六.投标文件的递交及相关事宜**

1、本项目通过“政府采购云平台[（www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn/)）”实行在线投标响应（电子投标）， 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端” 进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询 400-881-7190。

2、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网[-下载专区-电子交易客户端-CA 驱动和申领流程](http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html)”进行查阅。

3、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

4、数据电子备份投标文件（U 盘）：供应商还可以以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件，其格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式：

（1）因疫情原因，本项目原则上采用不见面的形式开标，投标供应商可以邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U 盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U 盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、联系电话并加盖公章。**邮寄地址为：浙江新诚信工程咨询有限公司（浙江省湖州市吴兴区龙溪街道赵湾仁皇佳苑103-2），联系人：小张，联系电话：13905723261，电子邮箱：867464832@qq.com。供应商应于 2020年7月22日下午17:00 时前准时送达，拒绝到付。**（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以回执，回执单采用图片形式发送给投标人确认，该回执单仅作为投标人邮寄的包裹送达时间的依据），**逾期送达的将拒绝接收。**

（2）若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。未携带有效证明文件或未提供社保缴纳证明文件的，其投标文件将被拒绝），数据电子备份投标文件（U 盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

5、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6、按照“不见面、少接触”的原则，本项目原则上采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等），但也允许供应商派授权代表出席开标会议。

**七、开标时间：** 2020 年7月24日 9：30 时整

**八、开标地点：**浙江省湖州市公共资源交易中心二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路 66 号 2号楼，具体详见二楼大厅公告栏。供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平（[www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn/)）”在线参与开标，并完成 CA 锁在线解密投标文件等相关工作。

**九、其他事项：**

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云平台的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，磋商截止时间前须完成电子响应文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。其中数据电子备份响应文件（U盘）在磋商截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

3、**供应商对招标文件有异议的，应当在2020年7月14日下午17：00分前以书面（含传真）形式向采购代理机构一次性提出，招标采购人将在规定的时间内统一进行澄清和修改，并书面（含传真）通知所有认购招标文件的供应商。**供应商未按规定要求提出的，则视同认可招标文件，但法律法规及规范性文件有明确规定的除外。

4、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

**十、告知事项：**

1、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，按照《财政部办公厅关于疫情防控采购便利化的通知》（财办库〔2020〕23 号）、《浙江省财政厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间政府采购管理工作的通知》（浙财采监[2020]1 号）、《浙江省政府采购中心关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间开评标管理暂行办法》，按照“不见面、少接触”的原则，疫情防控期采购过程实行邮寄投标文件模式，供应商通过邮寄快递方式送达响应文件，采购公告发布之日至开启响应文件的时间延长，给供应商留足响应文件邮寄时间，采购人或代理机构做好响应文件签收记录并及时告知供应商；采购组织机构接收响应文件至现场开启响应文件全过程应接受监控；采购单位派出工作人员进行现场监督的同时，采购组织机构积极创造条件让供应商远程参与监督；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

2、现场防疫方案：做好现场防疫措施，加强采购活动场所防护：一是建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控一级响应的有关要求，做好开评标活动现场人员信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒等各项工作，并询问近 14 天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史。二是加强个人防护及开评标场所消毒工作。进入开评标现场人员都应当自行戴好口罩，做好手部卫生消毒。严格执行开标场所每日（次）消毒制度。开评标场配备消毒器具，每日或每次使用前后， 进行清理消毒工作。尽可能减少现场人数、加大座位间隔、缩短工作时间。参加政府采购活动的评审专家及采购人、采购代理机构工作人员均需现场签署防疫承诺书，做好个人防护，严格执行疫情报告、人员隔离等要求。

3、参加人员，请自觉做好个人防护工作，必须全程佩戴口罩（自备），听从交易中心工作人员引导，必须提供“一证一码”，即：身份证、“湖州健康码”（个人支付宝或浙里办 APP 中申领），主动配合做好体温测量等各项疫情防控措施。供应商若为省外的，供应商代表在持有“湖州健康码”的同时，须在支付宝 APP 在线申请入浙通行申报。

4、“湖州健康码”显示为绿色可进入交易中心，“湖州健康码”显示为黄色、红色或者现场测量体温高于 37.2℃且不符合防控管理要求的人员，一律谢绝进入交易中心参加开标活动。

5、所有参与开评标活动的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

6、本项目招标代理费17280元，领取中标通知书前支付给采购代理机构，该费用请供应商自行考虑计入投标报价中。

**十一．发布网站**

**“浙江政府采购网”（ http://www.zjzfcg.gov.cn/）**

**“湖州市公共资源交易中心”（http://ggzy.huzhou.gov.cn/HZfront/）**

**十二．联系方式**

1、采购代理机构名称：浙江新诚信工程咨询有限公司

联系人：张培豪 联系电话：13505723261

地 址：湖州市赵湾仁皇佳苑103-2号

2、采购人名称：湖州市人民政府仁皇山街道办事处

联系人：杨主任 联系电话：0572-2662990

地 址：湖州市青太路968号

1. 同政府采购行政监管及投诉受理部门：湖州市财政局采购监管处；

联系人：何处 联系电话：0572-2150037

1. 质疑函接收人：赵女士 传真：0572-2051833
2. 政采云平台技术支持热线咨询

联系方式：400-881-7190

湖州市人民政府仁皇山街道办事处

浙江新诚信工程咨询有限公司

2020年7月3日

# 招标需求

**本招标文件中带 “▲”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须在投标文件中作出实质性响应，否则投标无效。本招标文件中带“**★**”的条款为重要条款。**

1. **指挥中心大屏**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 室内P1.53全彩显示屏（带前维护铸铝箱体） | ▲显示屏有效显示尺寸为4.8m\*2.08m像素分辨率：3120\*1352像素点间距：1.53mm；由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装。★像素密度：422500点/m²；显示屏发光点中心距偏差＜01%，灯珠波长误差±1.5nm（提供封面具有ILAC或CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告证明）灰度等级16bit，色彩等级281万亿色;★模组尺寸：320mm\*160mm；单元板分辨率：208\*104显示屏水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001CX、CY之内。（提供封面具有ILAC或CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告证明）单元亮度≥1200Nits。对比度≥8000：1;刷新率≥3840Hz。产品亮度在100cd/㎡，灰度等级为14bit，刷新率2500Hz以上；亮度在200cd/㎡，灰度等级为≥14bit，刷新率≥3200Hz以上；亮度在500cd/㎡，灰度等级为16bit，刷新率≥3800Hz以上。提供首页具有CNAS标识的检测报告。LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003无连续失控点，呈离散状态。提供首页具有CNAS标识的检测报告。具有抗高低温性能，产品放入60±3℃，与-20±3℃环境中，通电连续工作48小时，产品外观结构和功能均能正常工作；存储温度在-20℃至70℃之间。提供首页具有CNAS标识的检测报告。显示屏整屏平整度≤0.1mm，模组间拼缝≤0.1mm（提供封面具有ILAC或CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告证明）。产品的LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003无连续失控点，呈离散状态。提供首页具有CNAS标识的检测报告。产品具备20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。提供首页具有CNAS标识的检测报告。产品具备从软件、硬件两方面彻底改善亮暗线的功能。提供首页具有CNAS标识的检测报告。★显示屏工作状态下噪声值与前后左右环境背景噪声值相差均不超过1.2dB（提供封面具有ILAC或CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告证明）投标产品平均无故障工作时间MTBF≥100,000小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。提供首页具有CNAS标识的检测报告。★显示屏支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正（提供封面具有ILAC或CNAS或CMA标识盖章的权威检测报告证明）产品符合CQC3158-2016《LED显示单元节能认证技术规范》，可提供中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。产品可提供TUV认证中心出具的低蓝光认证证书显示屏需提供权威机构所出具的CCC或CE或FCC或ROSH或WEEE认证证书。显示屏具有视觉低疲劳电子产品认证证书★显示屏符合HDR显示认证技术规范CESI/TS008-2016 | 9.984 | ㎡ |
| 2 | 全彩接收控制系统 | ★4个千兆网口输出千兆网口输出，单个网口单个网口最大带载最大带载最大带载65万个像素点★发送卡支持缩放功能，可将输入信号进行缩放，以匹配LED的分辨率输出远程客户端操作客户端操作客户端操作设备，快捷方便★支持遥控控制，屏幕显示遥控OSD提示任意网段内IP自动获取自动获取，确保，确保IP无冲突，保证网络安全无冲突产品支持智能除湿功能，开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭.提供首页具有CNAS标识的检测报告发送卡支持640\*480至3840\*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，最大支持10000\*100点。提供首页具有CNAS标识的检测报告发送卡支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡。产品可通过客户端、遥控器操作，对图像的亮度、对比度、清晰度、饱和度、色温以及图像模式进行调节设置，以达到画面最佳的显示效果。提供首页具有CNAS标识的检测报告为保证系统的兼容及稳定性，拼接处理器、控制卡厂家与LED显示屏厂家为同一制造商，提供CCC证书证明 | 4 | 台 |
| 3 | 视频处理器 | ★投标产品投标产品可提供权威机构出具的平均无故障运行时间（MTBF）达到180000小时检测报告、MTTR小于15分钟且设备整体可用度≥99.99%的检测报告。投标产品支持BNC、YPbPr、SDI、DVI、DisplayPort、HDMI、HDBaseT等输入，输出支持DVI、SDI、HDBaseT输出。支持远距离同轴高清信号传输，传输距离可达500m。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品支持远程控制功能，可通过客户端软件远程操作接入设备的子客户端，实现全面接管控制、划线标注、图片展示、视频播放、office文件演示功能。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品支持视频参数设置功能。具有亮度、对比度、饱和度、锐度设置选项，位置上下、左右可调。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品支持同轴高清传输功能，可通过500m同轴电缆接入云台并调用前端菜单。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品支持EDID自由设置功能，支持HDTVI反向云台控制功能。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品支持超高分辨率底图显示，支持底图更换技术，底图支持16384X8192像素，支持在线便捷替换。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品可支持移动终端无线投射功能。可将Ipad、手机等移动终端的图片、视频等图像投射到显示墙上，并对图像进行拼接、漫游、放大、缩小等操作。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。输入分辨率最大可支持3840X2160、4088X4088且可向下兼容，输出支持920X1200且可向下兼容。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品设备最大可支持同时开启1152个窗口。支持内置矩阵功能，信号源支持一拖多，一路进最多可以3840路出。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品支持将输入视频图像以60帧/秒的帧率显示输出，可将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品支持输出分辨率自定义功能，可通过客户端软件或浏览器对输出分辨率进行设置，最大分辨率可设为1920\*1200。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。★投标产品在网络直联环境下，只输出单一信号源，视频图像传输至客户端的延时小于等于80ms，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品信号源切换时无黑场现象，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品支持两台设备的HDBaseT信号输入接口和HDBaseT信号输出接口用100m六类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品网络抓屏功能，设备支持网络远程抓屏上墙功能，支持全屏抓屏和自定义抓屏，提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。★投标产品支持大屏区域权限管理，可以使不同的用户管理不同的显示墙区域，最大支持32个用户管理各自区域。支持用户密码安全等级认证机制。提供封面具有CNAS盖章的权威检测报告。投标产品支持客户端管理功能，支持用户管理、日志管理、权限管理、告警管理、远程维护等功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 配电系统 | 20KW带按钮开关，延时启动，防雷防浪涌，防漏电保护，可配远程控制 | 1 | 项 |
| 5 | 结构框架 | 镀锌方管，不锈钢包边 | 10.682 | ㎡ |
| 6 | 线缆 | 定制 | 1 | 批 |
| 7 | 安装调试费 |  |  |  |

**二、其它公共设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | LED屏(含所有配件) | LED显示屏净尺寸：2.24（宽）\*1.76m（高)=3.9424㎡。点间距：2.5mm模块分辨率896\*768每平方：≥160000点刷新率:≥19201、投标产品像素点间距：2.5mm，像素密度点160000点/㎡，LED灯管的每个像素点由1纯红1纯绿1纯蓝三像素构成，表贴三合一封装。 | 3.9424 | 平米 |
| 2 | ★55寸电视机 | 实际可视区域55寸；显示比例16:9；1080P高清；接口：HDMI\*2，DVI\*2，YBC，AV，VGA | 6 | 台 |
| 3 | 55寸广告机 | ★产品尺寸≥55寸，LED A规屏屏幕采用全钢化玻璃设计，防划防撞；边框后壳均采用全金属材质，不接受塑料材质，外观颜色：银色+黑色★屏幕分辨率≥1080\*1920p，亮度≥350 cd/m²，显示比例16:9，对比度≥1200:1，可视角度≥178°，灰度分辨率等级≥128 灰阶；红外10点触控技术，免驱动；采用前拆触摸维护，抗强光、防遮挡、抗扭曲功能；在部分元器件与机身分离一定距离的的情况下仍可正常多点触控；整机屏幕触摸有效识别高度小于2mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度低于2mm寸，触摸屏识别为点击操作，保证触摸精准；为保证触摸书写流畅度，书写延迟时间需控制在50ms。拥有电脑全部功能，无线上网，支持安装各种Windows软件应用及外设连接；触摸查询软件界面终端自定义：支持模块自定义，软件风格自定义，控件样式自定义，所有界面动态背景和背景自定义图文动效展示：支持excel、word、pdf、ppt，支持图片动态排版，瀑布流布局和懒加载界面自适应；支持多分辨率自适应，横竖屏自适应界面展示与设计分离；支持控件的层级分布，多界面跳转翻书模块：支持自定义书页，支持自动翻书资源检索：支持多类型资源检索，支持检索资源动态排版多种软件选择：触摸查询软件，多点看图软件，翻书软件，电子白板软件，无线投屏软件，PPT电子课件，幼教软件，K12电子书包等。产品具有3C、ISO 9001、ISO 14001、FCC、CE、RoHS 国家机构认证；产品具有国家能效标识、产品认证试验报告、产品节能认证；提供环境管理体系认证 质量管理体系认证提供多媒体信息控制系统软件著作权，提供企业服务管理软件著作权，提供排队叫号服务管理软件著作权； | 2 | 台 |
| 4 | 背景音乐喇叭 | 频率范围：70Hz-20kHz额定输入范围：6W灵敏度：94dB(1W)2.83V,1m,300Hz-16kHz,喇叭单元 87dB(1W）2.83V，1m,1kHz,喇叭单元 100dB(1W）2.83V，1m,4kHz,喇叭单元覆盖范围：120°额定喇叭单元阻抗：8Ω变压器插入损耗：小余1.5dB变压器档位：100V:6W 3W,1.5W 70V：3W,1.5W,0.8W天花吊顶开孔：175mm外形尺寸：66mm\*200mm净重：0.63kg运输重量：0.85kg | 19 | 台 |
| 5 | 功放 | 带四分区前置带蓝牙，MP3播放，专业广播功率放大器。为广播系统提供区域功率放大，适用于大、中、小型场所的广播扩声。2通道麦克风输入，2通道Line线路输入，自带一通道MP3播放器，带1路线路输出。麦克风1具有优先功能，深度通过电位器可调节。4升调+4降调提示音按键。每一路输入音量有单独调节按钮和高音、低音音量调节按钮。设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护，散热风机温控启动及关闭，功放温度实时监控，温控增益智能调节，高温下增益自动下调，温度越高下调力度越大，使整机工作更加稳定。2种功率输出方式：定压输出110V、70V和定阻输出4～16Ω。四路时序分区输出（110V），按键控制打开/关闭，操作分区后5秒，当前打开/关闭状态会被机器记忆，断电可保持，再次上电会自动打开上次分区状态。防空警报触发开关。十级三段色电平指示灯。 | 1 | 台 |
| 6 | 音响线 | 200芯纯铜 | 200 | 米 |
| 7 | AC路由器 | ▲5个千兆电口，1个USB口，一个 Console口；可带机200终端，支持250M带宽；集成AC（无线控制器），可管理16个AP或32个WALL AP。 | 1 | 台 |
| 8 | AP | 室内双频吸顶无线接入点，采用内置矩阵式天线，整机最大接入速率1167Mbps，双千兆上联，工作在802.11b/g/n/ac模式，支持胖瘦模式切换，支持RG-RAC或MACC统一管理，支持PoE供电和本地供电（PoE供电模块和DC适配器需单独采购) | 11 | 台 |
| 9 | Poe交换机 | ★二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率42Mpps；24口10/100/1000M自适应电口交换机，固化2个10/100/1000M电口和2个SFP千兆光口；支持DHCP snooping、端口镜像、VLAN、端口隔离以及MACC云平台统一管理。 | 1 | 台 |
| 10 | 安装 | 安装调试与附件 | 1 | 批 |
| 11 | 电脑 | ▲CPU：≥4核3.5G，12M缓存▲主板：≥300系列以上芯片组内存：8G DDR4 2400MHz 内存，最大支持32G内存容量；显卡：2G GDDR5 独立显卡声卡：集成标准声卡硬盘：256SSD SATA3接口网卡：集成10/100/1000M以太网卡 +802.11AC无线网卡光驱：DVD-RW 刻录光驱音频设备：集成数字阵列麦克风，内置音箱摄像头：720P高清摄像头，带物理遮挡开关 ★显示屏：≥21.5寸全高清FHD液晶显示屏(1920x1080)，窄边框设计，亮度调节物理按键、屏幕开关按钮，带低蓝光护眼功能（提供相关证明文件）★键盘、鼠标：USB 键盘、鼠标，支持键盘开机功能，方便使用； ★接口：≥6个USB 3.1 G1接口、HDMI-Out、耳麦二合一接口； | 5 | 台 |
| 12 | 打印机 | 打印方式：激光打印；幅面：A4；打印速度：18页/分钟 | 5 | 台 |
| 13 | 复印机 | 颜色类型：黑白速度类型：中速复印速度：45cpm复印分辨率：600×600dpi最大原稿尺寸：A3复印分辨率：600×600dpi自动输稿器：标配，双面自动输稿器，容量110页网络功能：支持有线网络打印纸盒：双纸盒 ★扫描彩色每分钟80页（单面），140页（双面）打印分辨率：1200\*1200内存：4G硬盘：320G使用环保碳粉首页复印时间：3.1秒采用智电技术，只对用户所需的功能提供电力。扫描文件并通过无线网络将其保存至IOS或Android设备，并从设备输出网页和图片。  | 1 | 台 |

**三、指挥室音响**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 会议音响 | 额定阻抗：8Ω频率响应：70Hz-20KHz（±3dB）连续功率：250W峰值功率：1000W灵敏度（1W/1M）：92dB覆盖角度：60°低频系统：1×8"高频系统：1×1.0"配置：镀金纯铜接线柱倒相方式：前倒相吊挂方式：竖向悬挂：2颗M8悬挂螺丝 | 4 | 只 |
| 2 | 纯后级功放 | 优质工频环形变压器电源供电高效的Class D功放模块XLR输入插座与SpeakON NL4输出插座★220V/240V自动识别切换电压★三种链接模式可设置（立体声/桥接/并接）★后面板偶输入灵敏度选择（0.775V/1.4V）后面板有电源断路器前面板有独立通道、削峰警示、信号指示灯、保护和电源指示灯。扫描后面板二维码永久保存电子说明书，信息准确适用方便CNC原色氧化铝合金雾银面板，造型时尚独特。PA400输出功率（AV220V/50Hz.±10%,THD+N=1% 时全部通道同事带在测试8Ω立体声功率 400W\*24Ω立体声功率 600W\*28Ω桥接功率 1200W | 2 | 台 |
| 3 | 反馈抑制器 | 功能特点：会议系统中防啸叫的完美解决方案；2寸TFT彩屏，中英文可选；24BIT高性能A/D及D/A转换；每通道最多可设12个动态陷波器,12个PEQ。分辨精度1HZ，工作频率20-20KHZ；自动扫描啸叫点并抑制；噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；每通道，增益-80dB到0dB；每路设有四档移频选择，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拨萃。适用场所：会议室、多功能厅、多媒体教室、中小型宴会厅技术参数：模拟输入2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡输入阻抗平衡47Ω,不平衡20KΩ最大线路电平输入+18dBu模拟输出2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入,电子平衡/不平衡输出阻抗平衡>120Ω,不平衡>60Ω最大输出电平+20dBu频率响应20Hz-20KHz,±0.3db信噪比>105db(A)动态范围103db总谐波失真+噪声0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％工作电压110V/220V/AC 50Hz/60Hz接口输入3芯XLR母插座/6.3插咀 输出3芯XLR公插座/6.3插咀 USB接口 电源插口 3芯IEC 插座 电源90至240V 50/60Hz，耗电量<30瓦 | 1 | 台 |
| 4 | 综合效果器 | 立体声反馈抑制器2×12组快速跟踪陷波滤波器双28段图示均衡器经典的dBx压缩器120A分谐波合成器2×3，2×4，2×5，2×6分频组合选择立体声多段参数均衡器立体声输出限幅器音箱微调延时粉红噪声发生器Auto-EQ自动房间均衡补偿设置JBL音箱和Crown功放的Setup Wizard（设置导航小精灵）功能25个工厂预置/25个用户设置程式记忆库2组输入，6组输出RTA-M实时频谱分析议话筒输入设于面板，带幻像供电24－Bit A/D转换器提供大于110dB的动态范围dBx专利Type IVTMA/D转换电路图示LCD显示屏 | 1 | 台 |
| 5 | 有线话筒 | 类型：电容式指向性：单向（心型） 频率响应：100-18000Hz 灵敏度：-45dB 讯噪比：>60dB(1KHz，1pa)幻像供电：直流48V 指示灯：无 最大声压：110dB(1KHz．THD1%)拾音距离30-40CM左右，自带5米卡侬线 | 10 | 支 |
| 6 | 8路混音器 | 输入阻抗：麦克风：600Ω 辅助输入：50KΩ 串联输入：20KΩ输出阻抗：平衡：300Ω 不平衡：400Ω 串联输出：100Ω最大输入电平：麦克风：-24dbV LINE：27dbV 频率响应：50-20000Hz 幻象供电：DC 48V 控制电压：DC 5V 电源：AC 24V 功耗：14 W  | 2 | 台 |
| 7 | 无线话筒 | 主机参数频道组数：双频道 装配方式：固定式接收模组 面板显示：LCD液晶显示可同时显示RF/AF信号强度,自动选讯,可设定频道/频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%(-10~50°C) 载波频段：UHF：749.850MHz -779.850MHz；790.100MHz-819.850MHz频带宽度：30MHz 频率间隔：250KHz 可切换频率数：120组 操作方式：手动调整 接收方式：双调谐器自动选讯灵敏度：在偏移度等于40KHz,输入6dBμ V时，S/N>80dB 最大偏移度：±68KHz具有音量扩展 综合S/N比：±105dB(1KHz-A)综合失真度：<0.5% @ 1KHz 综合频率响应：50Hz-18KHz±3dB具低频衰减滤频电路 最大输出电压：平衡式MIC-LEVEL-0dBV/600Ω,非平衡式0dBV/600Ω 输出插座：XLR平衡式插座独立输出及Φ6.3不平衡式插座混合输出 音量输出调整：输出电平可随意调整静音控制模式：独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：使用后板控制旋钮，同时调节接收距离Dc电源供应：0.5A 12V 话筒技术参数载波频率范围：UHF:721.100～860.100MHz 咪芯类型：动圈式最大频率组数：120 组 频带宽度：25MHz 频率响应范围：80Hz-18KHz±3dB 工作时间： ≈8小时 输出功率：10-30mW 适配电源： AA 1.5V\*2 可充电 | 1 | 套 |
| 8 | 调音台 | 技术参数：频率响应：话筒/线路输入到任何输出端：(20Hz-20KHz)+1dB /-3dB总谐波失真和噪声：<0.007%130dB输入到混音, 话筒增益30dB话筒输入的等效输入噪声: 22Hz-22KHz不加权-128dB(信源内阻150Ω)母线噪声: 20Hz-20KHz宽带线路输入, 终端负载为150Ω, RMS(有效值)测量混音: 推子在下面, 最大混音电平：<-85dB通道之间串音: 通道哑音, >96dB; 推子位置(标记+0) >96dB辅助发送端口：>87dB输入和输出电平: 话筒/线路的最大输入电平为+17dBu线路的最大输入电平为+30dBu立体声最大输入电平+30dBu最大混音输出电平为+20dBu耳机最大输出电平为300mw/2000EQ(单声道输入): HF (高频): 12kHz, 土15dB,搁架式MF(中频):140Hz-3kHz, t 15dB，Q=1.5LF(低频); 80Hz， 土 15dB,搁架式输出电平表: L和R混音输出电平表为10段LED指示灯工作条件: 温度范围: 10C- +30C相对湿度: 0%-80%供电: 集成轻型开关电源交流输入: 85V-270V, 50/60Hz，电源消耗: 小于20W | 1 | 台 |
| 9 | 音频矩阵 | 内置轮循切换功能，能任意设定间隔时间和通道 ；内置32组场景存储功能，可以在设备上保存8种常用模式或特定模式，当使用的时候即可直接调用；兼容市场所有同类产品的代码和指令；多种代码格式，满足不同的需求；多种控制方式：遥控、面板、中控、电脑软件、TCP/IP、拼接软件、第三方软件等；全功能红外遥控，操作方便、简单、快捷；可控制矩阵常规切换、分配、情景存储和调用、轮询、账户设置等功能；电脑软件配备了通道名称定义，更加直观；兼容市面上所有的中控系统，增加了输入输出通道指令，使编程更加高效、更加简单、更加灵活；具有1路网络接口，可通过以太网远程控制，支持多个用户同时连接（选配）；具有2路RS-232通讯接口；支持RS-232转RS-485通信接口；超快的指令接收和切换速度，可零延时接收指令达64条以上；开放式的控制协议和协议标准，支持第三方和客户自研发软件控制；可设置ID地址实现多机级联，可以级联255台矩阵。输入/输出接口：RCA(莲花头)；频率响应：20 Hz ~ 20 kHz；总谐波失真噪声：0.03% @ 1 kHz （额定电压下）；信噪比（S/N）：>99dB；立体声分离度：>93dB @ 1 kHz；共态抑制比（CMRR）：>85dB @: 20 Hz ~ 20 kHz；信号类型：立体声；共态抑制比（CMRR）：>85dB @: 20 Hz ~ 20 kHz；阻 抗：输入：>10 kΩ，输出：50 Ω；输入电平：+19.5Vp-p；增益误差：±0.1dB；输出电平：+19.5 Vp-p； | 1 | 台 |
| 10 | 网络机柜 | 42U机柜上框 1.2mmSPCC优质冷轧板，表面喷塑方孔条2.0mm耐指纹镀铝锌版安装梁1.5mm耐指纹镀铝锌版前门5mm钢化玻璃后门1.2mmSPCC优质冷轧板，表面喷塑 | 1 | 只 |
| 11 | 音频线 | 200芯纯铜 | 2 | 卷 |
| 12 | 配套线组 | 定制 | 1 | 批 |

**四、UPS系统**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | UPS主机 | ★1. 30KVA/27KW 全隔离双变换在线式2.DSP技术EKSIUPS采用先进的DSP数字控制技术，有效提升工频UPS产品性能和系统可靠性。符合中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书,三相工频UPS控制软件[简称：EKSS8A-DSP]V1.0，2013SR132562标准。提供官方第三方证书。3.UPS自维护技术具备全面自我诊断功能、预警功能，能对UPS内部故障进行诊断和预警，能对电路板上的所有独立电路及连接进行检测和故障隔离; 触摸屏显示故障记录。符合中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书触摸屏显示控制软件[简称：GSG-HMI]V1.0，2013SR133902标准。提供官方第三方证书。电池自维护技术能够自动对电池进行测试和容量计算，及时警告电池故障，及时校准电池备用时间预告，自动检查电池充放电情况，自动对电池进行放电和快速回充电，最为有效地活化了电池，最大限度地延长电池的使用寿命。电池管理功能自动循环监控电池状况，实时侦测电池电压、充放电电流、电池温度等重要数据。根据对电池充电电流的检测及电池容量的判断，自动进行均浮充转换和间歇式充电控制；根据环境温度的变化，自动调节浮充电压；根据不同的电池配置，自动调整充电电流；根据负载的大小，自动调整电池低压保护点。4.线性稳压电源功率管保护电路EKSIUPS包括隔离变压器，隔离变压器与输入整流滤波电路相连，输入整流滤波电路经功率管、输出电流采样电阻与输出整流滤波电路相连，输出整流滤波电路以及电流采样电阻连接有稳压稳流控制电路，稳压稳流控制电路的信号输出端连接有驱动电路，驱动功率管工作，延长了功率管的使用寿命，增强了电路运行稳定性；符合线性稳压电源功率管保护电路ZL201320379456.4标准。提供官方第三方证书。5.并联模式大功率三相相控整流器本实用新型通过并联两个全桥整流电路，均流系数可提升到0.9以上，且可靠性高，实用性强，有较高的利用价值，可用于UPS电源中；符合并联模式大功率三相相控整流器ZL201320379680.3标准。提供官方第三方证书。6.模块化安装独立密闭风道、最优化的通风设计，内部采用模块化安装，所有需要维护的器件都可以前面维护，可三面靠墙或并列安装，必须上排风，下组线，前维护，要和原有的UPS并机运行。7.UPS电源老化测试系统包括UPS电源，整流柜、并网逆变器以及隔离变压器，所述EKSIUPS电源的输入端连接在电网上，所述UPS电源的输出端与整流柜的输入端相连，所述整流柜的输出端与并网逆变器的输入相连，所述并网逆变器的输出端与隔离变压器的输入端相连，本实用新型通过在测试平台内形成一个自回馈的系统，不仅能降低产品生产过程中的能耗，节约成本，而且操作简便、安全，并且能平滑调整负载大小。符合UPS电源老化测试系统ZL201320375760.1标准。提供官方第三方证书。8.Web功能1、通过周期性测试UPS可以及时发现电源问题；2、通过UPS自测测试至电池低电位，便于用户随时了解UPS的电池状况，以便采取预防措施；3、通过查看WebPower的历史记录数据，了解UPS的工作状况，便于系统管理员更好地掌握WebPower的工作状况；4、可以直接远程关闭或开启连接设备的电源;符合中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书UPS人机操控及远程控制软件V1.0，2013SR132601标准。提供官方第三方证书。  | 1 | 台 |
| 2 | 蓄电池 | UPS主机原厂认可配套的铅酸蓄电池，每组16节原装密封免维护铅酸蓄电池12V(≥100AH)，电池设计寿命不低于10年； | 16 | 节 |
| 3 | 电池箱 | 含直流空开箱及电池之间连接线 | 1 | 套 |
| 4 | 配套线缆 | 定制线 | 1 | 批 |

**五、门禁系统**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 门禁读头 | 工作电压：DC9-15v；工作电流：最大工作电流50 mA；工作频率：13.56M；读卡响应时间：30 ms；支持卡片操作：读取卡片物理序列号；数据输出格式：标准WG26/WG34/ABA2格式；支持卡片：MF1卡及其兼容卡片； 键盘说明：3\*4硅胶式电容键盘，标准上传方式为：每按一个键位，上传一个4BIT位；亦可根据用户要求定制键盘数据格式； 操作距离：30-50mm | 2 | 台 |
| 2 | 双门磁力锁 | 稳定无残磁、指示灯LED显示、门磁侦测；两种电压输入，12V，24V可选；安全类型：断电自动开锁；外壳设计：采用高强度铝合金外壳，壳体平滑，做工精致，表面采用抗氧化磨砂防锈工艺处理；锁体处理：精磨电镀环保锌；专业装置：内置有突波吸收器及反响电流保护装置；特殊设计：内置突波吸收器、专业防剩磁处理；适用于玻璃门、木门、防火门、木门。技术参数：工作温度：-10℃~70℃；工作湿度：0-90%；电流：12V/480mA、24V/240mA；电压：DC12V/DC24V；拉力：600LBS； | 2 | 只 |
| 3 | 门禁主机 | 使用标准的工业TCP/IP网络通讯，在一个管理系统中设备台数不受限制；可外接 4 个韦根读卡器，实现 2 个出入口的进出刷卡，卡容量：30000张；记录存量：60000条；报警记录：60000条；通讯方式：TCP/IP；通讯距离：无限制；读卡器： Wiegang (韦根) 协议；开门方式：单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时；支持远程操作开关门；开关火警、报警；支持跨机区域防潜返；支持互锁；支持多个事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时 | 1 | 台 |
| 4 | 电源 | 12V4A | 1 | 台 |
| 5 | 门禁卡 | 通讯速率: 106Kbps；读写距离: 0 ~ 100mm；读写时间: 1 ~ 5ms；工作温度: -20℃ ~ +55℃；擦写寿命: >100,000次；数据保存: >10年；外形尺寸: ISO标准卡 85.6x54x0.82；执行标准: ISO14443A | 100 | 张 |
| 6 | 配套线组 | 定制 | 1 | 批 |

**六、办公家具**

**投标时，需针对投标型号提供相符的照片（或效果图）与第三方检测报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **规格W\*D\*H** | **单位** | **数量** | **材质说明** |
| 3人组办公桌 | 1.2\*1.2\*0.5M | 组 | 3 | 基材：2.5CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 办公转椅 | 常规 | 把 | 12 | 灰色座面 靠背灰色网面 电镀轮 |
| 吧椅 | 座高0.7M | 把 | 3 | 荷兰绒椅面，高回弹海绵，碳素钢脚 |
| 皮质长凳 | 1.5\*0.5M | 个 | 2 | 定灰色制皮质长凳，环保皮面， 铁架腿 |
| 置物架 | 3.3\*0.35\*2.2M | 个 | 1 | 柚木色18MM多层免漆板定制柜 |
| 休闲椅组合 | 4个沙发，一个茶几 | 组 | 1 | 椅子：定型海绵 灰色皮面 铁脚 白色茶几：白色烤漆铁艺脚，60CM木质烤漆台面 |
| 定制书柜 | 2.0\*0.35\*3.1M | 组 | 2 | 柚木色1.8CM多层免漆板定制柜 |
| 沙发 | 1.6\*0.8M | 个 | 4 | 高回弹海绵，布艺软包沙发实木脚 |
| 配套茶几 | 1.2\*0.6M | 个 | 2 | 1.5CM实木多层板桌面，实木脚茶几 |
| 长书桌 | 1.8\*0.8\*0.75M | 张 | 2 | 不规则自然边5cm实木桌面，高温防锈烤漆桌腿 |
| 配椅 | 常规 | 把 | 12 | 柚木色实木牛角椅，PU皮椅面 |
| 桌椅组合 | 1.2\*0.6\*0.5M | 套 | 1 | 环保PE塑料桌面材质，钢管加烤漆桌腿 1桌+6椅（环保PP材料） |
| 小矮凳 | 0.4\*0.4M | 个 | 6 | 实木框架，加厚回弹海绵，PU面料 |
| 会议长桌 | 2.4\*1.1M | 张 | 1 | 基材：2.5CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 配椅 | 常规 | 把 | 8 | 座面黑色环保皮 定型海绵 不锈钢框架  |
| 休闲椅 | 2把椅子+1个茶几 | 组 | 1 | 椅子：PU革软包椅面，实木椅脚 茶几：烤漆铁艺支架，50CM仿大理石台面 |
| 办公桌 | 1.6\*0.75 | 张 | 1 | 基材：4.5CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 办公椅 | 常规 | 把 | 1 | 座面黑色环保皮 定型海绵 不锈钢框架 |
| 办公椅 | 常规 | 把 | 2 | 高回弹海绵填充坐垫，环保尼龙材质，钢制脚 |
| 医疗床 | 2.0\*0.9\*0.55M | 张 | 1 | 单摇护理床，ABS单摇床、加厚冷轧钢床面，6CM棕丝海绵生态垫 |
| 餐桌 | 1.6\*0.8\*0.7M | 张 | 4 | 优质进口橡胶木，实木餐桌 |
| 餐桌 | 0.8\*0.8\*0.7M | 张 | 1 | 优质进口橡胶木，实木餐桌 |
| 餐椅 | 常规 | 把 | 14 | 优质进口橡胶木餐椅，PU皮椅面 |
| 皮质卡座 | 5.1\*0.6M | 套 | 1 | 高密度海绵，纳帕纹皮革面层，木质脚定制卡座沙发 |
| 2人会议桌 | 1.8\*0.5\*0.75M 有底板 | 张 | 6 | 基材：2.5CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 办公椅 | 常规 | 把 | 22 | 高回弹海绵填充坐垫，环保尼龙材质，万向轮 |
| 指挥桌 | 2.0\*0.6\*0.75 M 有底板 | 张 | 4 | 基材：2.5CM E0级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 普通办公桌 | 1.6\*0.8 | 张 | 18 | 基材：4.5CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 办公椅 | 常规 | 把 | 18 | 高回弹海绵填充坐垫，环保尼龙材质，钢制脚 |
| 办公桌 | 1.6\*0.8\*0.76M | 张 | 19 | 基材：4.5CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 办公椅 | 常规 | 把 | 19 | 高回弹海绵填充坐垫，环保尼龙材质，钢制脚 |
| 转角办公桌 | 1.6\*0.88\*0.76M | 张 | 2 | 基材：5.0 CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 办公椅 | 常规 | 把 | 2 | 高回弹海绵填充坐垫，环保尼龙材质，万向轮 |
| 办公椅 | 常规 | 把 | 4 | 高回弹海绵填充坐垫，环保尼龙材质，钢制脚 |
| 沙发套装 | 单人沙发 +1茶几 | 套 | 5 | 单人沙发：80\*80CM 黑色环保皮+高回弹海绵+铁艺脚 茶几 ：50\*50\*50CM铝合金框架+钢化玻璃 |
| 沙发套装 | 三人位沙发+茶几 | 套 | 4 | 三人沙发：180\*80CM 黑色环保皮+高回弹海绵+铁艺脚 茶几 ：120\*60\*45CM铝合金框架+2.5CM板材台面 |
| 会议桌 | 16人桌 5.0\*1.6M | 张 | 1 | 基材：5.0CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。 封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 会议椅 | 常规 | 把 | 20 | 高回弹海绵填充坐垫，环保尼龙材质，钢制脚 |
| 档案柜 | 0.9\*0.4\*1.85M 四门柜 | 个 | 10 | 1.5MM优质冷轧钢板,静电喷涂 |
| 更衣柜 | 0.9\*0.42\*1.85M 四门柜 | 个 | 9 | 2.1MM优质冷轧钢板,静电喷涂 |
| 茶水柜 | 0.8\*0.4\*0.8M | 张 | 13 | 基材：2.5CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 换凳鞋 | 1.2\*0.4\*0.4M | 个 | 1 | 实木框架，加厚回弹海绵，PU面料 |
| 储物架 | 1.5\*0.4\*2.0 | 个 | 1 | 白色喷漆 层板：0.4MM优质冷轧钢板，背面附2根加强筋 立柱：1.5MM高强度钢材加厚立柱  |
| 储物架 | 1.2\*0.4\*2.0M | 个 | 2 | 白色喷漆 层板：0.4MM优质冷轧钢板，背面附2根加强筋 立柱：1.5MM高强度钢材加厚立柱  |
| 书柜 | 2.4\*0.4\*2.0M | 个 | 11 | 基材：5.0CM E1级品牌实木颗粒板。贴面：采用德国进口饰面纸。五金：品牌五金配件。封边：采用品牌PVC封边。 甲醛释放量小于等于3mg/100g |
| 健身房 | 遮光卷帘 | m² | 46 | 材质：pvc环保双面涂色配件：直径3.8CM加厚铝合金大管拉珠材质：pom高密拉珠 |
| 健身房隔断 | 百页卷帘 | m² | 34 | 材质：pvc，宽度25mm，厚度2mm控制方式：拉珠卷绳带限位器 |
| 指挥中心 | 布艺窗帘 | m | 20 | 材质：遮光荷兰绒布韩折大S钩，铝合金静音复合轨 |
| 其他办公室 | 遮光卷帘 | m² | 66 | 材质：pvc环保双面涂色配件：直径3.8CM加厚铝合金大管拉珠材质：pom高密拉珠 |

**七、空调设备**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 5P吸顶 | 能效比：3.12能效等级：3级额定制冷量（瓦）：12000额定制热量（瓦）:12500电辅热（W）:1860电源规格（PH-V-HZ）:3-380-50制冷功率（W）：3850制热功率（W）：3900内机噪音(dB)A:50-53室外噪音(dB)A:62循环风量(mm³/h)：1750适用面积（m²）：70以下 | 6 | 台 |
| 3P吸顶 | 能效比：3.08能效等级：3级额定制冷量（瓦）：7200额定制热量（瓦）:7700电辅热（W）:1200电源规格（PH-V-HZ）:3-380-50制冷功率（W）：2340制热功率（W）：2340内机噪音(dB)A:42-45室外噪音(dB)A:56循环风量(mm³/h)：1280适用面积（m²）：40以下 | 3 | 台 |
| 3P立柜 | 能效比：3.10能效等级：3级额定制冷量（瓦）：7200额定制热量（瓦）:7800电辅热（W）:2100电源规格（PH-V-HZ）:1-220-50制冷功率（W）：2320制热功率（W）：2350内机噪音(dB)A:36-42室外噪音(dB)A:56循环风量(mm³/h)：1200适用面积（m²）：40以下 | 1 | 台 |
| 2P挂壁 | 能效比：3.29能效等级：3级额定制冷量（瓦）：5030额定制热量（瓦）:5760电辅热（W）:1200电源规格（PH-V-HZ）:1-220-50制冷功率（W）：1525制热功率（W）：1750内机噪音(dB)A:32-41室外噪音(dB)A:53循环风量(mm³/h)：910适用面积（m²）：20-30 | 12 | 台 |
| 1.5P挂壁 | 能效比：4.05能效等级：3级额定制冷量（瓦）：3500额定制热量（瓦）:4600电辅热（W）:1000电源规格（PH-V-HZ）:1-220-50制冷功率（W）：1080制热功率（W）：1450内机噪音(dB)A:19-36室外噪音(dB)A:51循环风量(mm³/h)：680适用面积（m²）：20以下 | 3 | 台 |
| 3P静音风管机 | 全年能源效率APF：3.42额定制冷量（瓦）：7200额定制热量（瓦）:8800电辅热（W）:1800（PTC）电源:220V-50HZ制冷输入功率（W）：2600制热输入功率（W）：3100内机噪音(dB)A:36/30室外机噪音(dB)A:54循环风量(mm³/h)：1100适用面积（m²）：40以下 | 2 | 台 |
| 安装与附件 | 投标人请自行勘察现场，报价包含安装到实际位置所需要的全部铜管、支架与所有的其它附件。 | 1 | 批 |
| **注：参照此规格产品，制冷量、制热量及其他相关性能须优于或等于此规格。** |

**八、广告物料**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 详细要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 楼顶不锈钢发光字 | 党徽及造型 | 5.29 | 平方 | 304不锈钢围边，5MM亚克力面板装LED防水模组灯 |
| “党群服务中心”字 | 10.14 | 平方 | 304不锈钢围边，5MM亚克力面板装LED防水模组灯 |
| “仁皇山街道、悦山湖社区”字 | 10 | 平方 | 304不锈钢围边，5MM亚克力面板装LED防水模组灯 |
| 其他辅材及人工 | 1 | 项 | 50\*50镀锌角铁支撑架 |
| 2 | 门口幸福邻里立牌 | 靠道路旁，钢板烤漆高度2000MM\*宽800MM\*厚度200MM | 1 | 项 | 立牌镀锌板折边电焊烤漆，亚克力立体字雕刻安装 |
| 基础浇固 | 水泥加角铁 | 1 | 项 | 混凝土预埋基础 |
| 3 | 序厅大理石上字 | 精工字 | 4.2 | 米 | 1MM厚拉丝不锈钢面，厚度60MM |
| 4 | 办事大厅党建服务V站 | 左边背景墙定制造型含精工字 | 1 | 项 | 1MM厚拉丝不锈钢面，厚度30MM |
| 办事大厅党建宣传展板 | 右边背景墙宣传 | 1 | 项 | PVC雕刻UV，8MM透明亚克力底面贴3MM亚克力雕刻 |
| 办事大厅其他主题立体字 | 党建版块主题立体字 | 1 | 项 | 8MM透明亚克力底面贴3MM亚克力雕刻 |
| 5 | 书房宣传展板 | 木制挂画宣传展板700MM\*1300MM | 4 | 幅 | 金色拉丝不锈钢边，油画布 |
| 6 | 儿童活动室宣传展板 | 雪弗板UV600MM\*900MM | 2 | 项 | 12MMPVC板雕刻正面UV打印，广告钉安装 |
| 7 | 食堂宣传展板 | 木制挂画宣传展板700MM\*1300MM | 8 | 幅 | 金色拉丝不锈钢边，油画布 |
| 8 | 心理咨询室 | 木制挂画宣传展板700MM\*1300MM | 4 | 幅 | 金色拉丝不锈钢边，油画布 |
| 9 | 医务室 | 木制挂画宣传展板700MM\*1300MM | 2 | 幅 | 金色拉丝不锈钢边，油画布 |
| 10 | 二楼社区走廊文化墙 | 雪弗板UV及亚克力造型 | 2 | 组 | PVC雕刻UV，8MM透明亚克力底面贴3MM亚克力雕刻 |
| 11 | 二楼执法城管走廊文化墙 | 雪弗板UV及亚克力造型 | 2 | 组 | PVC雕刻UV，8MM透明亚克力底面贴3MM亚克力雕刻 |
| 12 | 指引导视牌 | 一楼、二楼，亚克力1000MM\*800MM\*25MM | 7 | 组 | 不锈钢折边UV打印 |
| 13 | 桌牌、科室牌 | 一楼、二楼300MM\*150MM | 30 | 个 | 10MM透明亚克力雕刻UV打印 |

**九、健身设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 参考样式 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 跑步机 |  | 持续马力 DC2.5HP跑板 T18+12mm双层跑板+5mm减震棉跑带 T2.2mm钻石纹减震系统 SUT双跑板 全跑台减震速度范围 0.5-18Km/h坡度范围 0-15%（8°） | 台 | 2 |
| 2 | 动感单车 |  | 曲轴 3pcs阻力系统 无级调节，手动阻力旋钮系统刹车系统 按压式紧急刹车系统飞轮重量 15Kg实心飞轮传动系统 超静音皮带传动系统 | 台 | 2 |
| 3 | 哑铃架 |  | 与哑铃全套配套使用 | 台 | 1 |
| 4 | 固定哑铃 |  | 2.5-15KG每间隔2.5KG递增，6对为1套，共105KG | KG | 105 |
| 5 | 可调式双滑轮多功能训练器 |  | 材质 Q235A钢索 日本材质生产的搞柔韧性含油钢丝绳，表皮 PA材质锻炼部位 多肌群训练（胸、肩、背、腿） | 台 | 1 |
| 6 | 乒乓球台 |  | 折叠方式 单折式有无脚轮 有脚轮，脚轮可推移带刹车尺寸 标准乒乓球台尺寸平面度 ≤3mm弹性 230-260mm弹性均匀度 ≤5mm球台稳定性 ≤10平台光泽度 ≤0.6 | 台 | 1 |

**十、视频监控设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 半球摄像机 | ★具有200万像素CMOS传感器。需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部检验报告证明）最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）红外补光距离不小于50米。（公安部检验报告证明）需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。（公安部检验报告证明）在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。（公安部检验报告证明）支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。（公安部检验报告证明）信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明）需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部检验报告证明）支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部检验报告证明）需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部检验报告证明）需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部检验报告证明）可开启或关闭智能后检索功能。（公安部检验报告证明）同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（公安部检验报告证明）需具有电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。（公安部检验报告证明）摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明）需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。（公安部检验报告证明）需支持DC12V/POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明）★为确保监控效果，网络摄像机与大屏拼控设备能对接适配。 | 24 | 台 |
| 2 | 高清球机 | 视频输出支持1920×1080@25fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达300米（以公安部检验报告为准）支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备50m处的人体轮廓（以公安部检验报告为准）镜头采用F1.2大光圈（以公安部检验报告为准）支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准）水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准）信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms（以公安部检验报告为准）动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135（以公安部检验报告为准）具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，8kV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-70℃可通过IE浏览器设置8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（以公安部检验报告为准）当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准）可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储不小于100张人脸抓拍图片。（以公安部检验报告为准）设备可对监视画面中不小于30张人脸进行检测、跟踪和抓拍。（以公安部检验报告为准） | 2 | 台 |
| 3 | 硬盘录像机 | 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段（以公安部检测报告为准）持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面（以公安部检测报告为准）支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储（以公安部检测报告为准）可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性（以公安部检测报告为准）支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片（以公安部检测报告为准）支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能（以公安部检测报告为准）支持实时查看设备状态，包括CPU使用率、内存使用率、CPU温度、机箱温度、风扇转速等；支持配置风扇全速、自动调速转动模式，自动调速转动模式可根据机箱温度自适应调节风扇转速（以公安部检测报告为准）可接入10T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘。支持硬盘休眠（以公安部检测报告为准） | 1 | 台 |
| 4 | 监控专用硬盘 | 4TB监控专用硬盘 | 2 | 块 |
| 5 | 监控电源 | 集中供电 | 1 | 台 |
| 6 | 监控线 | 综合监控线 | 1200 | 米 |

1. ▲**商务条款**

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 1.所有产品质保期不少于二年，质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成的各种后果均由中标供应商承担。2.在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。3.质保期内，要求供应商7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，供应商应在接到采购人服务要求电话后，3小时内派相关人员到达现场，并提供一系列的售后服务，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供。若短期无法修复的，应及时提供相应备用设备并负责安装调试。4.供应商在投标文件中须说明质保期内提供的服务计划。 |
| 供货时间及地点 | 供货时间：签订合同后10个工作日供货地点：由采购人指定 |
| 付款方式 | 在合同生效以及具备实施条件后15日内支付至合同金额的30%作为预付款，全部供货完成、安装调试完成并验收合格后支付其余金额。 |
| 履约保证金 | 成交供应商在签订合同前向采购人交纳合同总金额的5%作为履约保证金，履约保证金允许现金、转账或银行保函等形式缴纳，合同履行完毕后一次性退还。 |

**注：本项目采用总价合同，成交供应商的投标报价是履行合同的最终价格，报价应包括软硬件设备、税金、人工、运输、管理、合理利润、投标费用、采购代理费等一切成本及费用（以上所有费用包含在综合单价中，不另列）。**

# 第三章 投标人须知

**投标须知前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容、要求** |
| 1 | 项目名称：仁皇山街道（悦山湖社区）党群服务中心（配套物资设备）采购项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章招标需求部分 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理费17280元，在领取中标通知书当日付清。 |
| 代理费交纳方式：可以是汇款或转账形式；收款人名称：浙江新诚信工程咨询有限公司湖州分公司；开户银行：湖州银行股份有限公司南园支行；银行账号：800028090000155 |
| 4 | 答疑与澄清：供货商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式要求采购人作出书面解释、澄清或者向采购人提出书面质疑，根据《中华人民共和国财政部令第 94 号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 5 | 投标文件组成：1、电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）2、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。3、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。仅在出现解密异常情况下使用。4、中标后，中标单位需在领取中标通知书时，向招标代理机构提交与投标时电子投标文件一致的纸质版本一式三份（按照招标文件要求签字盖章）。 |
| 6 | 投标文件份数：1、“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。2、“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式：（1）因疫情原因，本项目原则上采用不见面的形式开标，投标供应商可以邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U 盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U 盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、联系电话并加盖公章。**邮寄地址详见招标公告，拒绝到付**。（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以回执，回执单采用图片形式发送给投标人确认，该回执单仅作为投标人邮寄的包裹送达时间的依据），逾期送达的将拒绝接收。（2）若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。未携带有效证明文件或未提供社保缴纳证明文件的，其投标文件将被拒绝），数据电子备份投标文件（U 盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。 |
| 7 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理：（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密， 投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 8 | **资格审查资料原件递交：**1. 法人营业执照或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照副本；2、法定代表人身份证明书和法定代表人授权书；3、授权代表身份证； 4、授权代表社保缴费凭证或花名册；

**备注:****1、投标人为浙江政府采购网注册供应商的资格审查时可不携带营业执照副本原件。届时采购人和采购代理机构将通过浙江政府采购网进行现场核对。****2、投标截止时间止，投标人将以上资料原件原件拍照发送至867464832@qq.com，以供资格审查时之用。届时未提供的将可能资格审查不通过，其风险由投标人自行承担。** |
| 9 | 投标截止时间及地点：投标人应于**2020**年7月24日**9:30** 时前将投标文件密封送交到湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼）具体详见二楼休息区大屏幕。 |
| 10 | 开标时间及地点：本次招标将于**2020年7月24日 9:30** 时在湖州市公共资源交易中心（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼2楼），**仅提供备份投标文件的，投标无效。****未提供备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，相关风险由投标人自行承担。** |
| 11 | 评标办法及标准：按照招标文件第四章评标办法及评分标准 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：评标结束，采购人确认采购结果后，中标公告发布于浙江政府采购网（<http://www.zjzfcg.gov.cn>）湖州市公共资源交易网站（http://ggzy.huzhou.gov.cn） |
| 13 | 签订合同：中标通知书发出后30天内。 |
| 14 | 采购资金来源：预算资金，已落实 |
| 15 | 履约保证金：成交供应商在签订合同前向采购人交纳合同总金额的5%作为履约保证金，履约保证金允许现金、转账或银行保函等形式缴纳，合同履行完毕后一次性退还。 |
| 16 | 投标文件有效期：90 天 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |

**一、总 则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于**仁皇山街道（悦山湖社区）党群服务中心（配套物资设备）采购项目**的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、“采购人”系指**湖州市人民政府仁皇山街道办事处**。

2、“采购代理机构”系指**浙江新诚信工程咨询有限公司**。

3、“投标人”系指向采购人、采购代理机构提交投标文件的单位。

4、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7、“书面形式”包括信函、传真、电子文档等。

8、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）招标方式：**

1、本次招标采用公开招标方式进行。

2、本次招标设定预算价，预算价由采购人确定并在招标文件中明确。

**（四）投标委托**

投标人代表须携带居民身份证。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

**（五）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

**（六）合格投标人的资格要求**

符合第一章第四条的规定。

**（七）转包与分包**

本项目不允许转包或分包。

**（八）****特别说明：**

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体讨论决定。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**（九）质疑和投诉**

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

疫情防控期间，政府采购供应商可以通过登录“浙江政务服务网”（<http://www.zjzwfw.gov.cn/>），搜索关键字“政府采购投诉处理”，或者选择“部门窗口—省财政厅—行政裁决—政府采购投诉处理”，点击“在线办理”，即可进行在线投诉。财政部门审查受理、处理决定等政府采购投诉处理相关文书均在线送达，政府采购投诉供应商明确表示需要邮寄的除外。
   供应商也可通过邮寄方式寄递政府采购投诉材料，邮寄地址为涉及政府采购项目采购人预算级次相应的财政部门。政府采购投诉材料中须写明邮箱地址、传真号码，财政部门审查受理、处理决定等相关文书可通过电子邮件、传真等形式送达 ，供应商明确表示需要邮寄的除外。

在线或邮寄政府采购投诉材料当日下班时间点后收到的视为下一个工作日。

**未按规定格式、内容提出的，采购人、采购代理机构将不予受理。**

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：**

1、招标公告；

2、招标需求；

3、投标人须知；

4、评标办法及标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式；

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告规定的时间前以书面形式要求招标采购单位澄清，同时请将该书面文件的电子文档发送至867464832@qq.com。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2.采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标文件的签署与份数**

1.本项目通过“政府采购云平台[（www.zcygov.cn](http://www.zcygov.cn/)）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

2.投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术/资信/商务文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.本文件中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

4.投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

5.投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

6.投标供应商没有按照要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

7.《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并加盖投标供应商公章。

**（二）投标文件的组成**

1.投标文件的形式：

（1）电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）

（2）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（3）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。仅在出现解密异常情况下使用。

2.投标文件的份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交一份。

3.投标文件的上传和递交：“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份数据电子备份投标文件（U 盘）：以 U 盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云平台项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式：

（1）因疫情原因，本项目原则上采用不见面的形式开标，投标供应商可以邮寄形式在投标截止时间前递交以介质（U 盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U 盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U 盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、联系电话并加盖公章。**邮寄地址详见招标公告，拒绝到付**。（以收件人实际签收时间为准，收件人签收后将予以回执，回执单采用图片形式发送给投标人确认，该回执单仅作为投标人邮寄的包裹送达时间的依据），逾期送达的将拒绝接收。

（2）若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法人授权委托书或法人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件。未携带有效证明文件或未提供社保缴纳证明文件的，其投标文件将被拒绝），数据电子备份投标文件（U 盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

4.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：

（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密， 投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标

文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

**（**三**）投标文件的组成**

投标文件由**资格证明文件、商务文件、技术文件和报价文件**四部份组成。《**资格证明文件**》**装订成一册，《商务文件》和《技术文件》两部分装订成一册，《报价文件》装订成一册。**

**1、资格证明文件包括：**

1）投标声明书（格式见附件）；

2）法人营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照副本复印件；

3）法定代表人身份证明书和授权委托书（格式见附件）；

4）授权代表社保缴费凭证或花名册复印件；

5）投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

6）信用承诺书；（格式见附件）；

 7）投标人认为需要提供的其他材料。

**2、商务文件包括：**

1）投标函（格式见附件）；

2）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件）；

3）资质证明文件；

4）企业业绩；

5）商务响应表（格式见附件）；

6）合理化建议；

7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

**3、技术文件包括：**

1)项目实施方案；

2)售后服务方案；

3)维护方案；

4)技术响应表（格式见附件）；

5)设备清单（格式见附件）；

6)企业认证（格式见附件）；

7)投标人认为需要提供的其他技术资料。

**4、报价文件：**

1）开标一览表（格式见附件）；

3）投标报价明细表（格式见附件）；

2）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人签名并加盖单位公章。****资格、资质证书复印件应加盖单位公章。**

**（四）投标文件的语言及度量衡单位**

▲1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

▲2、投标文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定计量单位。

**（五）投标报价**

▲1、投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

▲2、**投标报价**包括实施本项目所需投标报价包括软硬件产品购置、运输、保险、安装、调试、培训、保修等一切费用，是履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

▲3、招标采购单位不接受备选方案。

▲4、投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

**（六）投标文件的有效期**

▲1、自投标截止日起90天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

1. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（七）投标文件的补充、修改或撤回**

供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

（**八）投标文件的备选方案**

投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

**（九）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）投标人是采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（3）至本项目投标截止时间前，投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn ）、中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

2、在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）授权代理人未经有效授权的；

（2）投标有效期、交货期（服务期）、质保期等不能满足招标文件要求的；

（3）不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（4）未提供或未如实提供服务内容，或者虚假投标的。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）与招标文件中标“▲”的服务指标、主要服务要求发生实质性偏离的；

（2）投标项目方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的；

（3）项目方案不符合项目需求或不具有操作性的。

4、在价格评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出采购预算金额或最高限价(自主创新产品除外)的；

（3）投标报价具有选择性，且未注明哪个有效的；

（4）投标报价出现前后不一致且不同意按照招标文件规定的方法进行修正的；

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可以当将其作为无效投标处理。

5、投标人串通投标的，投标无效。

投标人有以下情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

6、法律、法规和招标文件规定的其他无效标情形。

**7、被拒绝的投标文件为无效。**

**8、仅提供备份投标文件的无效。**

**（十）废标的情形**

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

**（十一）出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：**

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继 续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正 性的，重新采购。

**三、开标**

**（一）开标准备**

招标采购单位将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其委托代理人未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

**（二） 开标程序：**

1、采购组织机构按照规定的时间通过政采云系统组织开标、开启响应文件，所有投标人均应当准时在线参加。

2、投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内；

3、评标委员会对资格和商务技术响应文件进行评审；

4、在系统上公开资格和商务技术评审结果；

5、在系统上公开报价开标情况；

6、评标委员会对报价情况进行评审；

7、在系统上公布评审结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**四、资格证明文件审查**

**（一）审查人员**

采购人及采购代理机构负责审查。

**（二）审查依据**

招标文件、投标人的资格证明文件、“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn及“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn查询结果。

**（三）审查方法**

1、审查投标人资格证明文件及相应原件的完整性、符合性。

2、采购人及采购代理机构登录“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn、“中国政府采购网”www.ccgp.gov.cn核实信息真实性。

3、出具资格审查表并由授权代表签字确认。

4、采购人、采购代理机构出具资格证明文件审查报告。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

评标委员会由招标代理机构依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公正、公平、科学合理，竞争择优的原则。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三） 评标程序**

1、采购人代表和采购代理机构人员对投标人资格的完整性、合法性等进行审查。

2、评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

3、评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

4、评标委员会完成评标后，评标委员会按评标原则确定中标候选人同时起草评标报告。

 5、全权代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

**（四）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（五） 错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正，由投标人以书面形式进行修正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人确认后产生约束力；投标人不确认的，其投标无效。

**（六） 评标过程的保密**

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**（七）评标原则和评标办法**

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

**2、财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条第二第三款规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。**

**非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按三十一条第二款规定处理。**

3、评标办法。本项目采用综合评分法，详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**（八）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，由湖州市公共资源交易管理办公室进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、定标**

1、确定中标人。本项目由采购人确定中标人。
2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。
3、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
4、采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。
5、采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
6、采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站发布中标公告。中标公告期限为1个工作日。

7、 **根据浙江省财政厅《关于印发浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法的通知》[浙财采监字〔2009〕28 号]精神**，**中标供应商在领取中标通知书前，必须在《浙江政府采购网》上完成供应商的注册工作，经初审、终审及公示后方可正式领取中标通知书。**

8、中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相

应的法律责任。

**七、合同授予**

**（一）签订合同**

1、中标人应自接到中标通知书后30天内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

**（二）招标代理服务费**

本项目代理费17280元，在领取中标通知书当日付清。

#

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于**仁皇山街道（悦山湖社区）党群服务中心（配套物资设备）采购项目**的评标。

## 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术分、商务及资信分70分等三部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，评分得分最高的投标人为中标人。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人,其他投标人中标候选资格依此类推。第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定第二中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

供应商评标综合得分=价格分+(技术分+商务分+资信及其他分)

**二、评标内容及标准**

（1）价格分 30分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的最终有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算，并保留小数 2 位：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

评标委员会在评审时发现供应商得**报价明显高于其市场报价或低于成本价的**，应当要求供应商书面说明并提供相关证明材料。供应商不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该供应商的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

（2）技术分、商务分及其他分 70 分

（3）技术分、商务分及其他分的计算

技术、商务其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、商务及其他分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

注：**根据规定，在评审时对小型和微型企业的投标报价给予 6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。属于小型和微型企业的， 投标文件中投标人必须提供的《小微企业声明函》以及本单位、制造商（如有）“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内， 并加盖投标人公章），并在报价明细表中说明制造商情况。**

**根据规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141 号文件第一条的规定，并在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函（见附件）。**

**根据规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。”**

**上述计算扣除不累计计算，最高扣除 6%；未提供以上材料的，均不给予价格计算扣除。（二）技术、商务及其他分（70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| 1 | 满足技术性能需求 | 根据投标的产品基本性能配置是否符合招标文件的要求及符合程度进行评价，基本性能满足或高于要求得满分（30分）。标有“▲”的指标为必须满足招标文件要求，如出现负偏离，则做无效投标处理。1.标有“★”的指标为重点条款，低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣2分，扣完为止；2.基本条款低于招标需求（负偏离）的，每低于一项扣1分，扣完为止； | 30分 |
| 2 | 项目方案 | 1、项目方案总体评价。项目方案总体规划对于运输、安装等各个环节有完整的规划方案，对各个环节如何衔接以保证项目实施的流畅有详细的介绍（0-2分）；针对本项目有具体的工作流程安排，操作规范，流程符合相应要求（0-2分）；与现场装修进度配合，有详细规划说明，（0-2分）； | 6分 |
| 2、提供安装支架详细施工规格图，能确保安装牢固安全，安装流程符合规范（0-2分）；能按时完工，能提供明确可行的施工进度安排，具备保证施工进度的相应措施（0-2分）；**无方案无措施的不得分**。 | 4分 |
| 3 | 实施方案 | 1、实施方案中，“办公家具”分项，提供每样家具的实际效果图或彩色照片得2分；以上各项有不完整或效果不理想的，得0-1分。（本项满分2分）2、实施方案中，“广告物料”分项，能按清单每项提供针对本项目的效果图并提供设计说明，清晰阐述设计思路的得3分；以上各项，有不达标或表述不完善的得0-2分。（0-3分） | 5分 |
| 1、实施方案中，“指挥室大屏”分项，能提供完成后的效果图，整体展示最终效果的得2分；效果图有缺陷或不能完整体现最终效果的得0-1分。（0-2分）2、项目实施中，有与采购人沟通的工作对接机制，能积极配合采购人，能提出本项目在实施过程中可能遇到的问题，并提出解决方案的得3分。以上各项，有不达标或表述不完善的得0-2分。 | 5分 |
| 4 | 维护方案 | 针对本项目后期的维护流程完善，在项目实施过程中积极向采购人联系并有对接方案，能对存在问题以及处理方式做出分析，并有针对性的提出解决方案的得3分；（1）以上各项，有不达标或表述不完善的，每项扣 0.5 分，扣完该项得分为止；（2）以上各项存在明显缺陷的，每项扣 1分，扣完该项得分为止；**无方案无措施的不得分**。 | 3分 |
| 5 | 企业认证 | 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书得1分投标人具有ISO18001职业健康安全管理体系认证证书得1分**注：提供相关体系认证证书复印件并加盖公章，原件备查。** | 4分 |
| 6 | 合理化建议 | 对本项目的了解程度，针对本项目提出优化建议，综合评估其合理性。每提出一条合理化建议得1分，最高得3分。 | 3分 |
| 7 | 售后服务 | 1、维修响应时间（2分）：接到采购人报修通知（电话、电传等）后3小时现场响应得1分，每减少1小时加0.5分，最高加1分。2、提供的售后服务方案，能保证服务承诺的落实，保障后续技术支持和维护能力情况、对服务承诺的保障措施以及是否满足采购人的要求的得3分；欠缺或不合理的，每处扣0.5分，扣完为止； | 5分 |
| 8 | 企业业绩 | 提供自2017年1月1日以来的同类业绩，每提供1个得1分；不提供不得分，本项满分5分。**提供相应合同和中标/成交通知书或能证明其真实性的相关资料复印件加盖投标人单位公章，原件备查，届时未当场提供相应原件的，该部分评分时不予认可。** | 5分 |

**注：1、因疫情情况，原件以扫描件或拍照的形式于2020年7月22日下午17:00分前发至邮箱867464832@qq.com 因时间问题导致原件无法接收的其风险由投标人自行承担。（需按照评分标准归类）。**

**2、所有证书须在有效期内，不在有效期内的不得分，无法提供原件的按不得分处理；如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。**

# 第五章 合同格式（仅供参考）

合同主要条款

**1.定义**

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指供需双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

1.2“合同价”系指根据合同规定，采购人在供应商完全履行合同义务后应付给的价格；

1.3“货物”系指供应商根据合同规定向采购人提供的一切货物、质量保证书和其他技术资料及技术参数；

1.4“服务”系指根据合同规定供应商承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、安装、保险以及其他的服务，例如安装、调试提供技术援助、培训和其他类似的义务；

1.5“采购人”系指具体使用货物和接受服务的使用单位；

1.6“供应商”系指根据合同规定提供采购项目货物和服务的具有法人资格的公司、企业或实体；

1.7“财政审批编号”系指湖州市财政局审批编号。

**2.合同项目与内容**

XXXXXXX采购项目

**3.供货时间与交货地点**

供货时间：详见招标文件要求；

供货地点：由采购单位指定。

**4.标准**

4.1国家有强制性标准的，执行国家强制性标准。

4.2货物质量按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业或厂商规定执行。国家、地方规定标准低于行业或厂商标准的按行业或厂商标准执行，就高不就低。

**5.技术规范**

本合同执行国家及本省、市现行施工及验收规范及有关条例、实施办法等。

提供和交付的货物及相关服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范相一致。

**6.知识产权**

供应商保证所提供的服务及货物均不存在知识产权纠纷。供应商应保证采购人在使用时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

**7.包装**

供应商应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸和内陆的长途运输。供应商应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

**8.装运标记**

8.1供应商应在每一包装箱的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

8.1.1收货人；

8.1.2合同号；

8.1.3发货标记（唛头）；

8.1.4收货人编号；

8.1.5目的港；

8.1.6货物名称、品目号和箱号；

8.1.7毛重/净重（用kg表示）；

8.1.8尺寸（长×宽×高用cm表示）。

8.2如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，供应商应在包装箱两侧用通用的运输标记标准“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。

根据货物的特点和运输的不同要求，供应商应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”，“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等标记。

**9.装卸要求**

除合同另有规定外，供应商提供的全部货物，均应按标准采取保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于装卸或运输途中一切不善所造成的损失均由供应商承担。

**10.装运条件**

供应商负责安排运输，运输中的一切费用由供应商承担；

**11.装运通知**

供应商应在合同规定的装运日期之前，将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）运输工具以传真形式通知采购人。具体安装时间以采购人通知为准。

**12.货物就位**

供应商负责所供货物就位，如受条件影响就位，供应商负责货物拆装，就位一切费用供应商负责。

**13.付款方法和条件**

**在疫情期间，根据省财政厅《关于坚决打赢疫情防控阻击战进一步做好政府采购资金支持企业发展工作的通知》（浙财采监【2020】3号）要求，制定如以下付款方式，由供应商自主选择确定：**

13.1一次性安排预算的采购项目

13.1.1付款方式：

（1）采购人自采购合同生效及具备实施条件后15日内支付预付款，也即合同金额的30%。

（2）采购金额剩余款项于采购项目履行完毕并经过采购人书面确认后由采购人向供应商支付。

采购人应自收到供应商开具的发票后15日内将上述相关款项支付到合同约定的供应商账户。

**13.2采购人在向供应商支付预付款之前，有权要求供应商向采购人提供与预付款金额相对应的担保措施，担保措施可以是银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。**

**14.支付**

14.1支付应使用人民币；

14.2提交下列单据后结算：

14.2.1生产厂家出具的出厂合格证书和质量检验报告；

14.2.2商业发票一份，其金额为合同约定的相应金额；

14.2.3双方签字验收的验收证书一份。

**15.技术服务及货物的安装、调试**

15.1供应商应负责安排采购人相关人员进行操作、维修的培训。具体时间及培训内容在投标时由供应商提出建议；

15.2合同所指的货物到达采购人工地现场后，供应商应在收到采购人通知后，派专业安装技术人员前往采购人现场进行安装调试，并提供详细的作业流程图及相关人数、技术级别、服务内容和逗留时间等；

15.3安装调试期间的一切费用由供应商自理。

**16.履约保证及售后服务**

**16.1 供应商应在签订本合同之日起x日内提供履约保证金x元，或提供由银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。**

16.2供应商应明确承诺售后服务各项内容和措施，提供详细的服务地点、联系人、电话等有关资料；

16.3**质保期：详见招标文件要求**。在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由供应商承担；

16.4货物签约的同时，双方可签订质保修期满后的维修保养协议或合同;

16.5供应商在收到采购人维修通知后须按投标文件的承诺及时进行现场响应。

16.6 在本合同履行完毕后，采购人扣除供应商在履约过程中产生的本合同涉及的相关赔偿金额后，在x日内将剩余履约保证金退还至供应商。

**17.备件**

正如合同条款所规定，供应商可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

17.1采购人从供应商选购备件，但前提条件是该选择并不能免除供应商在合同保证期内所承担的义务；

17.2在备件停产的情况下，供应商应事先将要停止生产的计划通知采购人使采购人有足够的时间采购所需的备件；

17.3在备件停产后，如果采购人要求，供应商应免费向采购人提供备件的蓝图等相关技术资料。

**18.技术质量保证**

18.1供应商应保证提供的货物是最近生产的原装合格正品，并完全符合规定的质量、规格和性能的要求。供应商应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

18.2合同货物提交前，供应商应将其有关技术资料一套，如使用指南或服务手册和示意图提交给采购人；

18.3质保期以项目安装完毕并经采购人组织验收合格起计算；

18.4供应商对提供的货物执行一定的保质期限，供应商应对保质期内由于货物的缺陷（非人为因素）而引发的任何不足负责，费用由供应商承担；

18.5采购人应尽快以书面形式通知供应商由于货物缺陷而发生的索赔；

18.6供应商在收到通知后3天内应免费更换有缺陷的材料；

18.7如果供应商在收到通知后3天内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商负责。

**19.检验和测试**

19.1采购人或其代表应有权在生产阶段检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规定的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格应说明采购人要求进行的检验和测试。采购人应及时以书面形式把检验或采购人测试代表的身份通知供应商；

19.2检验和测试应在货物的最终目的地进行；

19.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规定要求，采购人可以拒绝接受该货物，供应商应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规定的要求；

19.4 在交货前，供应商应指定制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给采购人的重要文件，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

**20.验收**

20.1中标货物验收标准按最新颁发的国家标准执行；国家没有规定的按地方标准执行，国家与地方均没有的，按行业规定执行。国家、地方规定标准低于行业标准的按行业标准执行，就高不就低。国家、地方、行业均没有验收标准的，则在获取采购人同意后，按双方商定的标准执行。

20.2 验收费用由供应商承担。

**21.索赔**

21.1如果供应商对货物偏差负有责任而采购人在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供应商应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

21.1.1供应商同意退货并用合同规定的货币将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物等所需的直接费用，以及包括延误项目实施造成的经济损失；

21.1.2根据货物的偏差情况、损坏程度以及采购人所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格；

21.1.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，供应商应承担一切费用和风险并负担采购人蒙受的全部直接损失费用，同时，供应商应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

21.1.4如果在采购人发出索赔通知后三十（30）天内，供应商未作答复，上述索赔应视为已被供应商接受，如供应商未能在采购人发出索赔通知后三十（30）天内或采购人同意的延长期限内，按照采购人同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将以合同付款或从供应商开具的履约保证金中扣回索赔金额。

21.1.5如果在合同条款规定的保质期内，根据质量检验机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷、包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人应向供应商提出索赔；

21.1.6合同条款的规定不能免除供应商在本合同项下的保证义务或其他义务。

**22.迟延交货**

22.1采购人的“供货计划一览表”在合同签订的同时提交给供应商。供应商需按照采购人提供的“供货计划一览表”中规定的时间、数量交货和提供服务；

22.2在供货期间，如遇中标货物型号停产或市场断货，供应商可在不改变品牌并获取采购人书面同意后提供相当于（或优于）中标货物技术性能、档次的替代产品；

22.3如果供应商毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：赔偿损失或终止合同；

22.4在履行合同过程中，如果供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知采购人，并承担由此造成的法律和经济责任；

22.5供应商按照“供货计划一览表”中规定的时间、数量如期供货，采购人由于自身原因无法及时验收，造成货物积压，采购人应赔偿由此给供应商所造成的直接损失费用。

**23.不可抗力**

23.1如果双方任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间；

23.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后3天内以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件寄给另一方。

**24.税**

本合同执行中相关的一切税费均由供应商负担。

**25.供应商履约延误**

25.1供应商应按照“供货计划一览表”中采购人规定的时间表交货和提供服务；

25.2在履行合同过程中，如果供应商不能按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可；

25.3除了合同条款规定的情况外，除非拖延是根据合同条款的规定并取得双方同意而不收取误期赔偿费之外，供应商延误交货将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

**26.误期赔偿费**

除了合同条款规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，以合同价款中扣除误期赔偿费。延期10天以内每延期一天扣罚合同价款的百分之零点五（0.5%），延期10天以上每延期一天扣罚合同价款的百分之一（1%），累计在履约保证金中扣除，若履约保证金扣完不够，继续从合同价款中扣除。

27.违约责任

27.1 采购人无正当理由拒收接受货物的，采购人向供应商偿付合同款项百分之五作为违约金。

27.2 采购人无故逾期验收和办理款项支付手续的,采购人应按逾期付款总额每日万分之五向供应商支付违约金。

27.3 供应商不按约定时间提供采购项目对应的货物的，每日向采购人支付千分之x违约金。逾期提供货物超过约定日期10个工作日的，采购人可解除本合同。供应商因逾期提供货物或因其他违约行为导致采购人解除合同的，供应商应向采购人支付合同总值5%的违约金，如造成采购人损失超过违约金的，超出部分由供应商继续承担赔偿责任。

27.4如供应商提供的货物存在知识产权纠纷而导致本合同无法继续履行，在采购人发函要求解决相关知识产权问题后x日内仍未解决的，则采购人有权单方终止本合同的履行，并要求供应商承担相应赔偿责任。

28.合同终止

28.1在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面违约通知书，并有权单方终止部分或全部合同；

28.2下列情形下，采购人有权单方终止本协议的部分或全部：

28.2.1如果供应商未能在合同规定的期限内或采购人根据合同条款的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

28.2.3如果供应商未能履行合同规定的其它任何义务；

28.2.4如果采购人认为供应商在本招投标竞争和合同实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

 “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人利益的行为。

28.3如果采购人根据合同条款的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，供应商应继续执行合同中未终止的部分。

**29.争议解决**

29.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，合同双方应通过友好协商解决，经过协商仍不能解决，双方选择通过下列第x种方式解决：

（1）将争端提交湖州仲裁委员会仲裁

（2）直接向采购人所在地有管辖权的人民法院起诉。

29.2仲裁费用或诉讼费用应由败诉方负担。

29.3在仲裁或诉讼期间，除进行仲裁或诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

**30.转让或分包**

29.1本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

29.2除非得到采购人的书面同意后，供应商可以将其中部分依法分包给他人供应和实施。采购人有绝对权力阻止分包。虽然采购人之前未有阻止分包，采购人仍有权抛弃任何分包人，并有权要求任何分包人脱离本货物的供应和服务；

29.3本合同全部或部分的分包不能减轻供应商承担的责任，供应商仍须将分包人的任何行动、错误或疏忽当作是自己完成的并负全责；

29.4在任何分包合同中，须注明分包人按分包合同的范围履行，在供应商按本合同的履行终止时（不论任何原因），亦同时一并终止；

29.5如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权给予终止合同。

**31.适用法律**

合同适用法律有《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》和浙江省有关条例等。

**32.合同生效及其他**

31.1本合同经双方法人及法定代表人签字盖章生效；

31.2本合同一式四份，供应商、采购人各执一份；湖州市财政局（市政府采购办）、采购代理机构各一份。

采购人： 供应商：

地址： 地址：

法定（或授权）代表人： 法定（或授权）代表人：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

# 第六章 投标文件格式

投标方提交投标文件须知

1、投标方应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或招标方查找不到有效文件是投标方的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题、信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和正确的。

4、招标方将应用投标方提交的资料判断和考虑决定投标方履行合同的合格性及能力。

5、投标方提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标方须知中规定的语言和份数提交。

**一、资格证明文件、商务/技术文件的外包装封面格式：（不可缺）**

**仁皇山街道（悦山湖社区）党群服务中心（配套物资设备）采购项目**

资格证明文件/商务/技术文件

在 年 月 日 时 分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

 年 月 日

**二、资格证明文件/商务/技术文件封面格式：**

**仁皇山街道（悦山湖社区）党群服务中心（配套物资设备）采购项目**

资格证明文件/商务/技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

 年 月 日

**三、资格证明文件目录**

1）投标声明书（格式见附件）；

2）法人营业执照副本、组织机构代码证副本及税务登记证副本或“三证合一”的营业执照或“五证合一”的营业执照副本复印件；

3）法定代表人身份证明书和授权委托书（格式见附件）；

4）授权代表社保缴费凭证或花名册复印件；

5）投标人最近一个季度依法缴纳税收和社保费的证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]；

6）信用承诺书；（格式见附件）；

 7）投标人认为需要提供的其他材料。

**四、投标声明书格式：**

**投标声明书**

致： （招标采购单位名称）：

 （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人盖章：

 年 月 日

**五、法人代表身份证明书格式：**

**法定代表人身份证明书**

 （姓名）是 （单位名称）的法定代表人，身份证号码为 ，性别 ，职务 ，联系电话 ，传真 ，联系地址： ，邮编

特此证明。

投标人： （盖章）

法定代表人： （签名、盖章）

 日期： 年 月 日

--------------------------------------------------------------------------------

有效身份证明复印件粘贴处

**六、法定代表人授权委托书格式：**

**法定代表人授权委托书**

致： ：

本授权委托书声明，我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名： 法定代表人签名：

被授权人身份证号码：

投标人盖章：

 年 月 日

----------------------------------------------------------------------------

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

附：被授权人社保缴费证明（加盖社保机构章）

**七、信用承诺书**

**信用承诺书**

 （投标单位）现参加 （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

承诺单位/个人（盖章/签名）

 时间：20 年 月 日

**八、商务/技术文件目录：**

**1、商务文件包括：**

1）投标函（格式见附件）；

2）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件）；

3）资质证明文件；

4）企业业绩；

5）商务响应表（格式见附件）；

6）合理化建议；

7）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

**2、技术文件包括：**

1)项目实施方案；

2)售后服务方案；

3)维护方案；

4)技术响应表（格式见附件）；

5)设备清单（格式见附件）；

6)企业认证（格式见附件）；

7)投标人认为需要提供的其他技术资料。

**以上投标文件组成部分招标文件有格式的参照后附件格式，无格式的投标单位自拟。**

**九、投标函：**

**投 标 函**

致： （招标采购单位）：

根据贵方为 项目的招标公告（项目编号： ），签字代表\_\_\_ \_ \_（全名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交资格证明文件 份、商务/技术文件、报价文件正本各 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标日起 90个日历天。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编： 电话：

传真： 投标人代表姓名: 职务：

投标人名称(盖章):

开户银行：

银行帐号：

法定代表人签字:

日期: 年 月 日

**十、投标人情况一览表**

**投标人情况一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 |  |
| 注册资金 |  |
| 地址、邮编 |  |
| 主要业务范围 |  |
| 企业性质 |  |
| 成立时间 |  |
| 生产经营场所规模（平方） |  |
| 公司领导班子构成情况 |
| 法人代表 | 公司经理 | 总工程师 | 总经济师 | 总会计师 |
|  |  |  |  |  |
| 公司人员职称构成情况 |
| 人员总数（人） | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 |
|  |  |  |  |
| 人员构成（%） | 管理人员 | 技术人员 | 后勤人员 | 其他 |
|  |  |  |  |
| 上年度末资产及负债情况 | 总资产 | 固定资产净额 | 流动资产 | 资产负债 |
|  |  |  |  |
| 企业概况 |  |

**注：财务数据应按上年度经审计的财务报表数据填写。**

授权代表签名：

投标人盖章：

 年 月 日

**十一、投标人的类似成功案例的业绩证明文件**

**投标人同类项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施时间 | 项目单位名称地址及联系方式 | 项目合同金额（单位：万元） | 项目获奖情况 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：中标通知书、合同等附后。**

授权代表签名：

投标人盖章：

 年 月 日

**十二、设备配置清单**

**设备配置清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | ……… |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |

**十三、商务响应表格式：**

**商务响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。行数可视情况自行添加。不填写视同完全响应招标文件要求。

授权代表签名：

投标人盖章：

 年 月 日

**十四、技术响应表格式：**

**技术响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 偏离情况 | 偏离原因 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。行数可视情况自行添加。不填写视同完全响应招标文件要求。

授权代表签名：

投标人盖章：

 年 月 日

**十六、报价文件的外包装封面格式：（不可缺）**

仁皇山街道（悦山湖社区）党群服务中心（配套物资设备）采购项目

报 价 文 件

在 年 月 日 时 分（开标时间）之前不得启封

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

 年 月 日

**十七、报价文件封面格式：**

仁皇山街道（悦山湖社区）党群服务中心（配套物资设备）采购项目

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

授权代表签章：

 年 月 日

**十八、报价文件目录**

1.开标一览表（格式见附件）；

2.投标报价明细表（格式见附件）；

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

1. **开标一览表**

**开标一览表**

项目名称：

项目编号：

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| **内 容** | **报 价** |
| **配套物资设备采购** |  |
| **投标总报价** | 大写：小写：¥ 元 |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

1. 投标报价包括包括实施本项目所需的所有费用。
2. 以上投标总报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人或授权代理人：（签字）

投标人名称：（盖章）

日期：年月日

**二十、投标报价明细表**

**投标报价明细表**

项目名称：编号： 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标总价（此总价需与开标一览表总价一致）** |  |

注：表格可根据实际需要调整。

投标人（盖章）：

授权代表签名：

日期：年月日

**二十一、小微企业声明函及残疾人福利性单位声明函**

**小微企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加 （采购人名称）的 项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日 期：

**备注说明：**

1、《小微企业声明函》中，须同时满足以上两个条件。如供应商提供非本企业制造的货物，须提供制造商“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖供应商公章）；

2、如联合体投标时，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体各方须提供《小微企业声明函》以及“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录”页面查询结果（查询时间为投标前一周内，并加盖本单位公章）；联合体其中一方为小型、微型企业的，联合协议中须约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总额30%以上。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 单位名称（盖章）：

 日 期：

# 第七章 自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容 | 标准分 | 自评分 | 自评依据 | 在投标文件中所对应的页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：“自评表”装订在技术商务文件首页。投标供应商应认真填写相关内容在投标文件中所对应的页码，否则有可能做无效标处理。**