杭州市公安局上城区分局执法办案区扩容建设项目

招标文件

**（电子招投标）**

编号:ZJCT2-GASCFJ2023-07

采购人：杭州市公安局上城区分局

采购代理机构：浙江省成套工程有限公司

二〇二三年八月四日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

杭州市公安局上城区分局执法办案区扩容建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年08月25日13点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年08月%20%20日13点30分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**ZJCT2-GASCFJ2023-07

**项目名称：**杭州市公安局上城区分局执法办案区扩容建设项目

**预算金额（元）：**7000000.00

**最高限价（元）：**6500000.00

**采购需求：**杭州市公安局上城区分局执法办案区扩容建设项目主要内容：执法办案区扩容设备的采购、安装、调试等内容。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：**见招标文件《第三章 采购需求》。

**本项目接受联合体投标：**🗹**是；**☐**否**。

**二、****申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

🞎无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

🗹专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2023年08月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2023年08月25日13点30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2023年08月25日13点30分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（<https://www.zcygov.cn/）/杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座15楼>1501-1室

**五、采购意向公开链接：**

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=b4doR+le/On46VWt/lW6EA==&utm=luban.luban-PC-36449.972-pc-websitegroup-zhejiang-mainSearchPage-front.4.9ede1f2031db11eea79a1f1beb154809

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：**包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。**（2）电子招投标的说明：①电子招投标：**本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；**②投标准备：**注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；**③招标文件的获取：**使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；**④投标文件的制作：**在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；**⑤**采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； **⑥**对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；**⑦**不提供招标文件纸质版；**⑧投标文件的传输递交：**投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；**⑨投标文件的解密：**投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；**⑩具体操作指南：**详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。**（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。**

**八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市公安局上城区分局

地 址：杭州市上城区候潮东路175号

传 真：/

项目联系人（询问）：钟警官

项目联系方式（询问）：13588815240

质疑联系人：裘主任

质疑联系方式：13606709884

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省成套工程有限公司

地 址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座12楼1207室

传 真：/

项目联系人（询问）：严淳

项目联系方式（询问）：18007898088

质疑联系人：何磊

质疑联系方式：15868121513

3.同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市上城区财政局

地 址：杭州市上城区鲲鹏路366号东楼1904室

传 真：/

联系人：余女士

监督投诉电话：0571-89500860

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为： 智能询讯问专用终端 （核心产品相关内容参照财政部87号令有关规定执行）。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | 1. 本次采购标的为：杭州市公安局上城区分局执法办案区扩容建设项目，具体主要货物（标的物）为：  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **品类名称** | **序号** | **品类名称** | | 1 | 执法办案中心管理软件 | 5 | 存储服务器 | | 2 | 智能存取管理设备 | 6 | 定位引擎 | | 3 | 多功能固证终端 | 7 | UPS主机 | | 4 | 智能询讯问专用终端 | 8 | 智能电子防拆腕带 |   对应的中小企业划分标准所属行业是：工业（制造业）行业；  （2）备注：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300）：工业（制造业）：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以就 / 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | 🗹A同意将非主体、非关键性产品运输、安装的工作分包。  ☐B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。  ☐B组织。 |
| 6 | **样品提供** | 🗹A不要求提供。  ☐B要求提供。 |
| 7 | **方案讲解演示** | ☐A不组织。  🗹B组织。  （1）各供应商可以根据评分细则，采用视频方式进行演示，演示时长不超过10分钟，并将录制好的演示视频以U盘存储，密封包装并标注项目名称、供应商名称。  （2）供应商应在响应截止时间前将演示讲解文件的U盘（演示视频文件应为常用格式的视频文件，评标现场电脑操作系统为windows10，视频文件应能由系统自带windows media player播放器播放。）密封包装，以邮寄形式提交或现场提交并向代理机构确认其已收到，外包装应加盖投标人公章。（可与“备份投标文件”一同密封递交，也可单独密封递交，一同密封式需标记将备份投标文件和演示文件进行区分）供应商不提供演示讲解文件是供应商自己的风险，请各投标供应商积极准备。  （3）收件地址：杭州市古墩路701号紫金广场A座12楼1207室，联系人：严淳，手机：18007898088。  （4）供应商提交的演示解讲文件将与响应文件一起存档，不予退还。  注：因供应商自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | （1）有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **（2）投标报价因素包括：**  **投标报价应包括服务期内本项目所需的一切人工、材料费、工具、设备、保险、交通、利润、验收、税金（包含须由供应商承担的各种税费）、其它需供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。**  **（3）投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座12楼1207室；备份投标文件签收人员联系电话：严淳，18007898088。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  🗹联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| （1）本项目代理服务费以中标金额为计算基础，参照计价格【2002】1980号文的收费标准向中标供应商收取，不足8000元按8000元计。以上费用，投标人应当自中标结果公告发布之日起5个工作日内一次性向采购代理机构支付。  （2）代理服务费支付：  ①代理服务费缴纳形式：汇票/支票/电汇/现金  ②代理服务费汇入以下账户：  收款单位（户名）：浙江省成套工程有限公司  开户行：杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行  账 号：201000065548152  （3）增值税发票开具资料：单位名称、税号（统一社会信用代码）、开户行名称、账号、地址及联系电话。 |
| 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。 |
| 通过“政府采购云平台”公布开标一览表有关内容后，供应商应通过“政府采购云平台”进行确认，在收到采购人或采购代理机构的通知后仍不予确认的应说明理由，否则视为无异议。 |
| 中标人应在中标公告发出后领取中标通知书前提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件一正二副，装订成册，采用胶订或线订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。（胶订或线订以外装订形式视为活页装订），邮寄至招标代理机构。  邮寄地址：杭州市西湖区古墩路701号紫金广场A座12楼1207室，接收人：严淳，电话：18007898088） |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1“采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2“采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3“投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7“▲”系指实质性要求条款，“🗹”系指适用本项目的要求，“☐”系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

***附:《节能产品政府采购品目清单（强制采购部分）》（如遇调整，按最新清单执行）***

| **品目清单序号** | **产品名称（本表内以“☆”标注的为政府强制采购产品）** | |
| --- | --- | --- |
| **1** | A020101计算机设备 | **☆A02010104台式计算机**；  **☆A02010105便携式计算机**；  **☆A02010107平板式微型计算机**。 |
| **2** | A020106输入输出设备 | **☆A0201060102激光打印机**；  **☆A0201060104针式打印机**；  **☆A0201060401液晶显示器**。 |
| **6** | A020523制冷空调设备 | **☆A02052301制冷压缩机：**冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组；  **☆A02052305空调机组:**多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)）、单元式空气调节机(制冷量>14000W)；  **☆A02052309专用制冷、空调设备：**机房空调。 |
| **9** | **☆A020609镇流器** | **管型荧光灯镇流器**。 |
| **10** | **A020618生活用电器** | **☆A0206180203空调机：**房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)）；  A02061808热水器：**☆电热水器**。 |
| **11** | **A020619照明设备** | **☆普通照明用双端荧光灯**。 |
| **12** | **☆A020910电视设备** | A02091001普通电视设备（电视机）。 |
| **13** | **☆A020911视频设备** | 监视器。 |
| **15** | **☆A060805便器** | 坐便器、蹲便器、小便器。 |
| **16** | **☆A060806水嘴** | 水嘴。 |

3.2.2纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予**10%**的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予**4%**的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4.询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6.招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7.招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10.投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11.投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有，专门面向中小企业采购的项目须提供《中小企业声明函》)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12.投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14.投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

18.4解密结束，各投标人通过邮件形式发送经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件，扫描件发至代理机构经办人邮箱：1905135046@qq.com，联系人：严淳，电话：18007898088），未发送视为无异议。

18.5采购机构点击【开启报价文件】，开启报价成功后进入报价评审流程。各供应商代表应当在接到系统通知后10分钟内自行完成在线签字确认，逾期未在线签字确认的视为对开标过程及结果无异议。

**19.资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20.信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.**评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定标**

**22.确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23.中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.**合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25.合同的签订**

25.1采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26.履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**27.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**28.电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。


**第三部分 采购需求**

**一、项目概述**

杭州市公安局上城区分局充分分析自身现状的基础上，借鉴全国各地先进的建设经验，建设集中办案、智能管理的执法办案新机制，致力于探索出一条适合自身实际情况的执法管理新模式。以规范文明执法为目标，以平台管理为载体，以管理和服务为核心，以智能化和系统整合为重点，全面实现运行融执法办案、监督管理、服务保障于一体的新机制，促进集约化办案、全流程管控、一站式服务、专业化保障，形成办案专业化、管理精细化、服务“最多跑一次”的新局面，本次项目在杭州市公安局已建执法办案管理中心基础上对老江干分局执法办案管理中心进行升级改造，要求建成后的执法办案管理中心能与原有系统无缝兼容。

杭州市公安局上城区分局执法办案区扩容建设项目，规划设计面积1600平方米（如图），现需就该区域进行规划设计，按照采购清单内容完成各功能区块建设。投标人根据招标人提供的清单、图纸、现场勘测自行设计，参照《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》和《浙江省通用安装工程预算定额》，并结合《招标文件》所提出的技术、服务和商务等相关要求，综合考虑产品的适应性，选择具有最佳性能价格比的产品前来投标。希望各供应商以精良的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

系统平面图如下：



**二、采购标的和技术要求**

**2.1设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、软件部分** | | | | | |
| **序号** | **物品名称** | **功能/参数要求** | | **数量** | **单位** |
| 1 | **执法办案中心管理软件** | 入区人员关联 | 办案区入区人员信息与人脸信息（需对接人脸库）进行身份识别，绑定人员手环、人脸（需配人脸服务） | 1 | 项 |
| 伤情标记 | 支持在人体模型图上对办案区入区人员标记伤情并拍摄或上传伤势照片。 | 1 | 项 |
| 随身物品精细化管理 | 支持对登记的随身物品统一拍照及明细拍照，并分配随身物品管理柜 | 1 | 项 |
| 等候室智能管理 | 1、支持设置多种分类的等候室，如特殊人员等候室、未成年人等候室、重案人员等候室等。  2、支持根据等候室分配信息，搭配相应的显示设备，展示各等候室相关分配人员情况。 | 1 | 项 |
| 询/讯问室智能管理 | 刷取智能手环获取人员信息，根据功能室使用情况以及人员情况，系统自动分配对应功能室并在等候区显示设备中进行信息提示，同时打开功能室电源，完成询讯问后自动（定时）关闭房间电源。  支持功能室显示设备根据功能室使用情况显示相关信息（询/讯问室）以及人员基本信息等。 | 1 | 项 |
| 2 | 人员出区取物管理 | 人员在出区审批获得通过后，使用手环进行刷卡取物，系统调取人员入所时的随身物品照片，并自动打开随身物品柜，再次拍照保存，由人员签字后确认出区，以防止出现由于物品不一致而出现的争执。 | 1 | 项 |
| 3 | 电子台账电子签名捺印 | 系统对嫌疑人信息、安全检查情况、物品信息、活动记录等数据统一生成办案区人员信息登记表。  支持以电子签名方式实现嫌疑人与民警在人员登记表中的签字功能。（需配备电子签名板） | 1 | 项 |
| 4 | 人员定位 | 通过定位引擎，实现人员室内定位；实现同案混关、男女混关的预警分析（在预警模块展示）、自动记录办案区人员登记表中人员的活动轨迹。 | 1 | 项 |
| 5 | 2.5D地图 | 1、通过2.5D地图展示人员在办案区的实时位置情况，点击人员显示详细信息。  2、可展示人员实时视频。 | 1 | 项 |
| 6 | 办案中心建模 | 对办案场所进行2.5D地图建模。 | 1 | 项 |
| 7 | 电子巡更 | 通过配置办案区的巡更间隔，巡更时间段，防止看管人员睡岗。超过规定时间未巡更系统预警提醒，如未及时处理，办案区自动报警。以下两种方式二选一：  1、通过定位巡更卡，自动记录巡更日志。  2、在系统中登记巡更日志。 | 1 | 项 |
| 8 | 访客轨迹管理 | 登记民警和访客定位卡牌，生成人员在办案区的活动轨迹。 | 1 | 项 |
| 9 | 人脸应用 | 入区登记采集办案区人员人像，并用于办案区内的智能设备身份验证，如尿检终端、随身物品柜、智能交互终端等。 | 1 | 项 |
| 10 | 办案中心常规预警 | 常规预警：违法嫌疑人入所8小时未询问、犯罪嫌疑人入所12小时未讯问、办案区人员24小时未出所预警，同案等候预警（需配备精定位），男女混关预警（需配备精定位），防脱逃预警（需配备脱逃定位），手环电量预警（需配备电子手环），心率预警（需配备心率手环），单人审讯（精定位胸卡）等。 | 1 | 项 |
| 11 | 同步刻录 | 1、刻录设备集成；  2、刻录参数设置：包括刻录文件路径设置、刻录封面文件位置设置、刻录光盘份数、刻录监控设备配置等；  3、刻录封面设置：对刻录光盘封面的设置，设置封面图片、封面文字信息。  4、刻录任务管理：查看已经刻录过的任务，包括刻录时间、刻录人、案件编号、人员编号、刻录单位、刻录状态等信息，还可以选择重新刻录。  5、同步刻录：在审讯时，可选择房间、案件、嫌疑人等信息，启动刻录任务。 | 14 | 间 |
| 12 | 视频处理（同步刻录） | 软件合成审讯过程的两路视频画面，使用一大一小两个视频画面叠加的方式，同时呈现嫌疑人特写和审讯全景两个视频信号。 | 1 | 项 |
| 13 | 集群调度（同步刻录） | 统一控制管理多台刻录设备，进行多任务集群调度；实现刻录任务的自动分配，合理调用刻录设备，降低系统负载。 | 1 | 项 |
| 14 | 办案区轨迹视频管理 | 从人员入区到出区，通过定位系统定位的人员轨迹，同相关区域的监控设备进行关联，从而可以形成到人员进入办案区到离开办案区的完整视频链，并可以进行查询。 | 1 | 项 |
| 15 | 办案区区域管理 | 对办案区区域包括等候室、审讯室、走廊、通道等区域进行结构化管理，区域划分是形成人员视频轨迹的基础数据。 | 1 | 项 |
| 16 | 办案区设备管理 | 1、摄像头管理、对各品牌的摄像头进行管理登记，登记包括摄像头单位、所在位置、IP地址、用户名、密码，只有登记过的摄像头才能在系统中上传录像，并可以在系统内直连摄像头进行实况预览。  2、硬盘录像机管理，对各品牌的硬盘录像机或云存储系统进行管理，包括硬盘录像机的IP、端口、用户名、密码、通道个数、存储情况进行登记管理。 | 1 | 项 |
| 17 | 轨迹视频播放控件 | 浏览器集成播放控件，从主流监控厂商的存储设备获取视频流，并能进行实时预览、历史视频回放等功能。 | 1 | 项 |
| 18 | 视频处理（办案区轨迹视频） | 实现轨迹视频的连续播放、拖动、下载等功能（将轨迹视频下载到存储服务器，需配备存储服务器）。 | 1 | 项 |
| 19 | 审讯室管理（审讯指挥） | 管理办案区内审讯室和对应的摄像头信息，IP地址、账号、密码等。 | 1 | 项 |
| 20 | 画面展示（审讯指挥） | 选择审讯室进行审讯指挥，可播放所选审讯室对应的视音频。支持在审讯指挥过程中，对需指挥的审讯室进行新增和关闭（最大数量4）。 | 1 | 项 |
| 21 | 车辆预约软件 | 车辆、人员、性别等预约登记 | 1 | 项 |
| 22 | 同案口供对比（审讯指挥） | 对接各个审讯室的笔录软件，指挥中心客户端显示审讯室笔录内容。  指挥中心可发送文字指令、语音指令到各个审讯室。 | 1 | 项 |
| 23 | **数据接口** | 浙江公安云资源平台数据对接 | 对接组织机构、用户、人员、案件、涉案财物相关数据 | 1 | 项 |
| 24 | 人脸库接口数据对接 | 通过系统对接的人脸库数据，实现比对结果的返回和进行人员身份的识别 | 1 | 项 |
| **二、智能设备部分** | | | | | |
| **办案区入口** | | | | | |
| 1 | **可视分机** | 功能：  1.使用场景：应用于办案中心门口；  2.实现功能：  与指挥中心视频/语音通话  主要技术参数：  1.网络接口：标准RJ45接口；  2.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；  3.音频采样率：16K～48K Hz；  4.音频模式：16位立体声CD音质；  5.广播音频格式：MP3、WAV；  6.扬声器功率：5W；  7.MIC输入灵敏度：10mV；  8.音频码流：16Kb～192Kb；  9.录音输出电平(峰峰值)：<3V；  10.联动输出极点负载：24V/3A；  11.摄像头：500万像素； | | 2 | 台 |
| 2 | **车检配套ab门设备** | 车检配套ab门设备 | | 1 | 套 |
| **接待大厅** | | | | | |
| 1 | **二代证读卡器** | 二代证读卡器,符合公安部认证 | | 1 | 个 |
| 2 | **读卡器** | 1.读卡数据：IC 10位； 2.工作频率：13.56MHz； 3.通讯协议：ISO14443； | | 1 | 个 |
| 3 | **智能电子防拆腕带** | 1. 频段范围：6.24GHz-6.74GHz；   2.发射功率密度：≤-41.3dBm/MHz；  3.通信范围：无遮挡下可达35米；  4.定位精度：无遮挡≤20cm；  5.刷新率：刷新率单频段0.1-30Hz可调整；  6.●按键报警：支持按钮报警功能；  7.防拆防剪：支持防拆卸、暴力剪断报警功能；  8.低电量提醒：具有低电量提醒（闪红灯）；  9.电池形式：内置可充电电池，电池电量≥1200mAh；  10.充电方式：卡扣式触点充  11.充电频率：≥2个月，刷新率越低续航越久；  12.震动器：内置振动器，可用于振动提醒，蜂鸣器：内置蜂鸣器，可蜂鸣提醒；  13.防护等级：≥IP67；  14.要求能与杭州市公安局上城区分局已建执法办案管理中心系统无缝兼容，实现两边嫌疑人之间的相互迁移。 | | 25 | 个 |
| 4 | **电子胸卡** | 1.尺寸：约86mmx54mmx6mm；  2.重量：约30g；  3.续航时间：1-3月；  4.待机功耗：10uA；  5.电池电量：480mAh/可充电锂电池；  6.充电接口：MicroUSB，充电电压5±0.1V，1000mA；  7.充电时间：4-6小时，充电次数≥500次；  8.频段范围：6.1GHz~6.8GHz；  9.发射功率密度：-41.3dBm/Mhz；  10.接收灵敏度≤-90dBm；  11.天线类型：内置全向天线，天线增益 2dBi ；  12.通信范围：无遮挡下30-50m；  13.测距精度：无遮挡下10cm级；  14.刷新率：0.1Hz-30Hz，可调；  15.状态指示：LED闪烁/振动/蜂鸣，支持状态监测/报警，SOS按键检测/电量检测，状态报警SOS报警/电量报警； | | 20 | 张 |
| 5 | **IP网络拨号式高级主机** | 工作温度：-20℃～+80℃,输入电源：DC14V;工作湿度：10%～90%;显示屏分辨率：1280x800像素;摄像头：500万像素;对外接口：RS-485接口 | | 1 | 台 |
| 6 | **身份核查设备** | 身份核查终端 | | 1 | 台 |
| **信息登记采集区** | | | | | |
| 1 | **额温枪** | 通过测温仪对执法对象进行人身体温检查，防止进入办案区内的嫌疑人员有体温不正常人员  主要技术参数：  1.电源电压：DC3V；  2.测量范围：体温：32-42.9℃；  3.功耗≤450mW；  4.测量距离：3-5cm； | | 2 | 个 |
| 2 | **手持式金属探测器** | 通过金属探测仪对执法对象进行人身安全检查，防止夹带金属物品进入执法办案功能区。  主要技术参数：  1.工作频率：93KHz；  2.电源：9伏方块电池；  3.工作电流：＜50mA；  4.工作温度：-5 - 45℃； | | 2 | 个 |
| 3 | **智能存取管理设备** | 1.使用场景：应用于办案区内；  2.实现功能：  对涉案人员的物品进行存储；  预留人脸比对结构；  可实现电子签名捺印功能；  软件实现：  单面存取随身物品，办案区人员在一侧进行随身物品的存取  支持随身物品领回时进行拍照确认  ●支持领回时进行电子签名捺印  支持配置单独的手机管理模块  支持人脸存取  主要技术指标：  主柜；1.产品尺寸：（L\*W\*H）约863\*430\*2000mm；  2.主体材质：冷轧钢板/镀锌板；  3.主机：数量1个；CPU≥四线程；≥120G固态硬盘；≥4G内存；工作电压DC12V-5A；  4.触摸显示屏：显示尺寸19英寸 TFT彩色液晶屏 ；分辨率1920\*1080；  5.规格：8个柜口，内嵌15L存储盒8个，单面存取；  6.读卡器：接口USB；工作频率13.56MHz；射频标准ISO14443A；  7.支持随身物品单面管理类嵌入式软件； | | 1 | 台 |
| 4 | **智能存取管理设备** | 1.使用场景：应用于办案区内；  2.实现功能：  对涉案人员的物品进行存储；  软件实现：  单面存取随身物品，办案区人员在一侧进行随身物品的存取  支持随身物品领回时进行拍照确认  支持领回时进行电子签名捺印  支持人脸存取  3.搭配主柜使用；  主要技术指标：  副柜；1.产品尺寸：（L\*W\*H）约863\*430\*2000mm；  2.主体材质：冷轧钢板/镀锌板；  3.规格：10个柜门，内嵌15L存储盒10个；  4.单面开启，支持锁控系统；  5.支持随身物品单面管理类嵌入式软件； | | 5 | 台 |
| 5 | **安检门** | 1.分六区探测，更精确。  2.高质量材料，防火、防震。  3.前置与人体等高的LED报警灯。  5.四个相对应的发射、接收器，杜绝探测死角。  6.区域灵敏度可调节：每个探测区域有100个灵敏调节等级，可以根据客户需要来设计灵敏度。如可以排除硬币、钥匙、皮带扣等干扰。  7.统计数据功能：智能化的客流量和报警计数器能够计算人员通过量和报警次数。  8.工作频率 ：可以独立使用，也可多台同步工作，工作频率可单独调整，满足人员流量大的要求。  9.密码保护：只允许授权人操作。  10.安装方便：一体化设计，仅需20分钟即可完成安装或拆卸。  11.对人体无害：对人体内的心脏起搏器、孕妇、磁带、录像带等无害。  12.区位信号指示灯：分别指示各个感应区的感应状况（独立报警指示灯），调试时可以根据指示灯调节各区灵敏度，从而将各个感应区调节到最好的状态。  13.体温探测功能。 | | 1 | 套 |
| **物资存放区** | | | | | |
| 1 | **货架** | 1.产品尺寸：（L\*W\*H）约1500\*600\*2000mm；  2.层数：三层；  3.承重：≤170KG每层； | | 5 | 套 |
| **毒品称重室（1间）** | | | | | |
| 1 | 多功能固证终端 | 1.产品尺寸：（L\*W\*H）约1740\*750\*1020mm；  2.主机：≥十二线程；内存≥8G；硬盘≥1T；独立显卡≥2G；  3.显示屏：数量2台；民警侧主屏≥17英寸可折叠显示器；分辨率≥1024\*768；  嫌疑人侧屏幕尺寸32英寸；分辨率2560\*1440（2K）；屏幕比16:9；接口类型HDMI /VGA /DP；面板类型IPS；  4.摄像头参数USB接口，400万像素；  5.打印机：最大打印幅面A4；彩色，激光；USB接口；  6.●一体化签名屏：像素清晰度512DPI；兼容性USB1.0、1.1、2.0；工作温度5-35℃；工作湿度 20%-80%；功耗最高约1.0W；FSTN正面反射式；屏幕尺寸10.1英寸；分辨率1280\*800分辨率24位真彩色；无源电磁笔；指纹采集设备图像分辨率508DPI；图像灰度等级256；工作温度-10~55℃；工作湿度20~90%；内置国密芯片；支持指纹捺印；  7.可视分机：网络接口标准RJ45；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；谐波失真< 0.5%；信噪比≥ 90dB；扬声器功率5W；MIC输入灵敏度10mV；音频码流16Kb～192Kb；录音输出电平(峰峰值)< 3V；联动输出极点负载24V/3A；摄像头500万像素；视频码流128Kb～2Mb；功耗< 6W；工作电压DC12V～24V；  8.窗口对讲：输出功率 (W):2W+2W；话筒灵敏度:-46dB±2dB 20Hz~16KHz 不失真频率:100Hz~4KHz；工作电压 (V)：DC18V；工作电流 (mA)：500mA MAX；  9.升降台：智能防夹，支持重量≤100KG，输入220V；  10.预留电子天平安装孔位，支持防风；  11.语音播报：支持；  12.设备总功率：约800W；  13.支持智能固证嵌入式软件； | | 1 | 台 |
| 2 | 一体化数字签名屏 | ●1、设备支持电子签名捺印功能（投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章）  ●2、设备具备摄像头（投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章）  ●3、内置国密芯片，支持国密算法SM2、SM3，支持RSA 、AES、3DES的硬件加密，确保签名笔迹不可篡改、不可复用。（投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章）  ●4、设备支持语音输出（投标文件中提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章）  5、设备所含显示屏分辨率大于等于1280\*800像素  参数：屏幕尺寸≥10.1"；手写规格：手写感应方式：电磁感应；指纹识别规格：类型：电容型；图像大小：256\*288图像分辨率500DPI；摄像头规格：摄像头分辨率≥500万像素，可0-90°垂直旋转； | | 1 | 个 |
| 3 | 天平 | 高精度电子秤 | | 1 | 套 |
| 4 | 智能讯（询）问椅 | 1.产品尺寸：（L\*W\*H）约850\*720\*776mm；  2.外包材质：主体钣金加实木；  3.腰部固定：束腹带约束，航空安全带；  4.●锁脚结构：环型锁约束，电动推杆装置，DC12V。无人状态下可通过笔录软件可控制锁脚结构自动打开、自动关闭。有人状态下笔录软件可控制锁脚结构自动打开，不可自动关闭；  5.锁手结构：DC12V。无人状态下可通过笔录软件控制锁手结构自动升起、自动降落直至隐藏。有人状态下，自动锁手具备防夹功能电控；  6.继电器：2开2闭，12V5A；  7.主控板：支持LED指示灯；DC12V；  8.电子签名屏：屏幕尺寸10.1英寸；像素清晰度500DPI；分辨率1280\*800；内置国密芯片；支持指纹捺印；  9.使用环境：室内，工作温度-10~55℃；  10.设备总功率：约350W； | | 1 | 张 |
| 5 | 区域状态提示器 | 1.显示：双色显示；  2.工作电压：AC 220V；  3.显示尺寸：像素点128\*32；  4.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； | | 1 | 套 |
| 6 | 窗口对讲机 | 功能：通过对讲设备使民警与执法对象的对话能够在玻璃隔断后清晰进行。  最大通话距离:1.5km以下(含1.5km)；  材质：全铝合金箱体； | | 1 | 套 |
| **等候室（24间）** | | | | | |
| 1 | 地址盒 | 主要技术参数：  1.网络接口：标准RJ45接口  2.网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP  3.功耗：< 2W  4.工作温度：-10℃～+60℃  5.工作湿度：10%～90% | | 1 | 台 |
| 2 | 集成看管台1 | 1.产品尺寸：(L\*W\*H)约3100\*700\*750mm；  2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约20mm；  3.网络读卡器：数量2个；通讯接口网口；通讯协议TCP、UDP、HTTP三种协议；可读卡种类为ID、IC、HID、CPU、NFC；可读卡频率13.56M、125K；供电直流5V供电，功耗少于300MA；  4.主机：≥六核处理器；≥8G内存；≥1T机械硬盘，独立显卡≥2G；  5.显示屏：尺寸21.5英寸，TF彩色液晶屏 ；分辨率1920\*1080； | | 1 | 台 |
| 3 | 集成看管台2 | 1.产品尺寸：(L\*W\*H)约3100\*700\*750mm；  2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm；  3.亲情电话：外壳材料304不锈钢，表面拉丝处理；按键键盘材质高档锌合金材质；接触电阻：≤30欧姆；防护等级IP54；馈电电压48-60V；馈电电流15mA；输出阻抗600欧姆；频率响应300~3400Hz；  4.电话录音功能：支持；接口USB；功耗＜200mW；  5.网络读卡器：数量2个；通讯接口网口；通讯协议TCP、UDP、HTTP三种协议；可读卡种类为ID、IC、HID、CPU、NFC；可读卡频率13.56M、125K；供电直流5V供电，功耗少于300MA；  6.报警主机：网络接口为标准RJ45接口；网络协议为TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；谐波失真< 0.5%；信噪比≥ 90dB；扬声器功率不大于3W；MIC输入灵敏度10mV；音频码流16Kb～192Kb；摄像头≥500万像素；视频码流128Kb～2Mb；显示屏分辨率不低于1280x800像素；功耗< 7W；工作温度-10℃-60℃；工作湿度10% ～ 90%；  7.主机：≥十二线程；≥8G内存；≥1T机械硬盘，独立显卡≥2G；  8.显示屏：尺寸21.5英寸，TF彩色液晶屏 ；分辨率1920\*1080； | | 1 | 台 |
| 4 | 声光报警器 | 1.额定电压：DC12；  2.额定电流：≤300mA；  3.蜂鸣器：≥110db； | | 1 | 个 |
| 5 | 区域状态提示器 | 1.显示：双色显示；  2.工作电压：AC 220V；  3.显示尺寸：像素点128\*32；  4.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； | | 25 | 套 |
| **讯/询问室（12间）** | | | | | |
| 1 | ★智能询讯问专用终端 | 1产品尺寸：（L\*W\*H）约1640\*770\*935mm；  2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm；  3.主机：≥四核处理器；内存≥8G；固态硬盘≥240G；  4.显示器（双屏）：显示尺寸21.5英寸；分辨率1920\*1080；  5.打印机：最大打印幅面A4；打印类型彩色激光；接口类型USB；  6.●可视分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；扬声器功率5W；摄像头500万像素；视频码流128Kb～2Mb；功耗< 6W；工作电压DC12V～24V；工作温度-20℃-60℃；工作湿度10% ～ 90%；  7.摄像头：最高有效像素1920 (H) \*1080 (V)；灵敏度3300mV/Lux-sec；Pixel Size为3µm x3µm；Image area为5856µmx3276µm；输出图像格式MJPEG / YUV2（YUYV）；自动对焦；物距5CM-100M；  8.射灯类型：LED;射灯供电DC12V；  9.音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围14-100Kz；信噪比100db；输出声道2个；  10.供电：220V；  11.接口：USB3.0\*2；USB充电口2个；（预留外网接口、音频接口）；  12.光驱：接口：SATA；光盘格式Audio CD DVD；  13.设备总功率：约950W； | | 5 | 台 |
| 2 | 一体化数字签名屏 | 1、设备支持电子签名捺印功能  2、设备具备摄像头  3、内置国密芯片，支持国密算法SM2、SM3，支持RSA、AES、3DES的硬件加密，确保签名笔迹不可篡改、不可复用。  4、设备支持语音输出  5、设备所含显示屏分辨率大于等于1280\*800像素  参数：屏幕尺寸≥10.1"；手写规格：手写感应方式：电磁感应；指纹识别规格：类型：电容型；图像大小：256\*288图像分辨率500DPI；摄像头规格：摄像头分辨率≥500万像素，可0-90°垂直旋转； | | 12 | 台 |
| 3 | 讯（询）问椅 | 功能：讯（询）问椅，皮，手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人。 | | 12 | 张 |
| 4 | 区域状态提示器 | 1.显示：双色显示；  2.工作电压：AC 220V；  3.显示尺寸：像素点128\*32；  4.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； | | 12 | 套 |
| **特殊讯/询问室（2间）** | | | | | |
| 1 | ★智能询讯问专用终端 | 1产品尺寸：（L\*W\*H）约1640\*770\*935mm；  2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm；  3.主机：≥四核处理器；内存≥8G；固态硬盘≥240G；  4.显示器（双屏）：显示尺寸21.5英寸；分辨率1920\*1080；  5.打印机：最大打印幅面A4；打印类型彩色激光；接口类型USB；  6.可视分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；扬声器功率5W；摄像头500万像素；视频码流128Kb～2Mb；功耗< 6W；工作电压DC12V～24V；工作温度-20℃-60℃；工作湿度10%～90%；  7.摄像头：最高有效像素1920 (H) \*1080 (V)；灵敏度3300mV/Lux-sec；Pixel Size为3µm x3µm；Image area为5856µmx3276µm；输出图像格式MJPEG / YUV2（YUYV）；自动对焦；物距5CM-100M；  8.射灯类型：LED;射灯供电DC12V；  9.音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围14-100Kz；信噪比100db；输出声道2个；  10.供电：220V；  11.接口：USB3.0\*2；USB充电口2个；（预留外网接口、音频接口）；  12.光驱：接口：SATA；光盘格式Audio CD DVD；  13.设备总功率：约950W； | | 2 | 台 |
| 2 | 一体化数字签名屏 | 1、设备支持电子签名捺印功能  2、设备具备摄像头  3、内置国密芯片，支持国密算法SM2、SM3，支持RSA、AES、3DES的硬件加密，确保签名笔迹不可篡改、不可复用。  4、设备支持语音输出  5、设备所含显示屏分辨率大于等于 1280\*800 像素  参数：屏幕尺寸≥10.1"；手写规格：手写感应方式：电磁感应；指纹识别规格：类型：电容型；图像大小：256\*288图像分辨率500DPI；摄像头规格：摄像头分辨率≥500万像素，可0-90°垂直旋转； | | 2 | 台 |
| 3 | 智能讯（询）问椅 | 1.使用场景：应用于办案区审讯室内；  主要技术参数：  1、外形尺寸：约600x760x1060(mm)  2、颜色：黑色；  3、其他：带写字木板  4、使用环境：室内； | | 2 | 张 |
| 4 | 区域状态提示器 | 1.显示：双色显示；  2.工作电压：AC 220V；  3.显示尺寸：像素点128\*32；  4.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； | | 2 | 套 |
| 5 | 窗口对讲机 | 功能：通过对讲设备使民警与执法对象的对话能够在玻璃隔断后清晰进行。  最大通话距离：1.5km以下(含1.5km)；  材质：全铝合金箱体； | | 2 | 套 |
| **未成年人讯（询）问室、未成年人监护室兼辨认室（1间）** | | | | | |
| 1 | 智能询讯问专用终端 | 1产品尺寸：（L\*W\*H）约1640\*770\*935mm；  2.材质：约2.0mm冷轧钢板/镀锌板；侧板材质实木；侧板厚度约18mm；  3.主机：≥四核处理器；内存≥8G；固态硬盘≥240G；  4.显示器（双屏）：显示尺寸21.5英寸；分辨率1920\*1080；  5.打印机：最大打印幅面A4；打印类型彩色激光；接口类型USB；  6.可视分机：网络接口标准RJ45接口；网络协议TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；音频采样率16K～48K Hz；音频模式16位立体声CD音质；广播音频格式MP3、WAV；输出频率20 Hz～20K Hz；扬声器功率5W；摄像头500万像素；视频码流128Kb～2Mb；功耗< 6W；工作电压DC12V～24V；工作温度-20℃-60℃；工作湿度10% ～ 90%；  7.摄像头：最高有效像素1920 (H) \*1080 (V)；灵敏度3300mV/Lux-sec；Pixel Size为3µm x3µm；Image area为5856µmx3276µm；输出图像格式MJPEG / YUV2（YUYV）；自动对焦；物距5CM-100M；  8.射灯类型：LED;射灯供电DC12V；  9.音响设备：输出匹配4-8欧；频响范围14-100Kz；信噪比100db；输出声道2个；  10.供电：220V；  11.接口：USB3.0\*2；USB充电口2个；（预留外网接口、音频接口）；  12.光驱：接口：SATA；光盘格式Audio CD DVD；  13.设备总功率：约950W； | | 1 | 台 |
| 2 | 一体化数字签名屏 | 1、设备支持电子签名捺印功能  2、设备具备摄像头  3、内置国密芯片，支持国密算法SM2、SM3，支持RSA、AES、3DES的硬件加密，确保签名笔迹不可篡改、不可复用。  4、设备支持语音输出  5、设备所含显示屏分辨率大于等于 1280\*800像素  参数：屏幕尺寸≥10.1"；手写规格：手写感应方式：电磁感应；指纹识别规格：类型：电容型；图像大小：256\*288图像分辨率500DPI；摄像头规格：摄像头分辨率≥500万像素，可0-90°垂直旋转； | | 1 | 台 |
| 3 | 讯（询）问椅 | 功能：讯（询）问椅，皮，手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人。 | | 1 | 张 |
| 4 | 区域状态提示器 | 1.显示：双色显示；  2.工作电压：AC 220V；  3.显示尺寸：像素点128\*32；  4.安装方式：预埋安装底壳、区域状态提示器安装于底壳上； | | 1 | 套 |
| 5 | 音频设备 | 1.用于监护人监听未成年人询问室询问使用  主要技术参数：  1.拾音范围 ：5-150平方米  2.灵敏度 ：-30dB  3.麦克风：震膜电容咪头  输出：  1.信噪比：≥80DB  2.谐振频率：65Hz  3.灵敏度：86dB" | | 1 | 套 |
| **律师会见室** | | | | | |
| 1 | 窗口对讲机 | 功能：通过对讲设备使民警与执法对象的对话能够在玻璃隔断后清晰进行。  最大通话距离：1.5km以下(含1.5km)；  材质：全铝合金箱体； | | 1 | 套 |
| 2 | 讯（询）问椅 | 功能：讯（询）问椅，皮，手部采用U型锁约束，胸部及腰部以约束带束缚；腿部以环形脚踏锁带手脚铐，控制嫌疑人。 | | 1 | 张 |
| **其余设备** | | | | | |
| 1 | 服务器 | CPU:2颗，不少于8核16线程，频率不低于2.10GHz;  内存:2 X 16GB/DDR4/2666MHz或2933MHz或3200MHz/ECC/REG;  硬盘:2 X 900GB/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级;  扩展卡:1 X LS382E/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/3008IR/SFF8643（IR模式，支持RAID 0/1/1E/10，直连乱序）;  电源:1 X 550W CRPS1+1冗余电源;  其他:1 X 通用双路上架导轨套件 | | 1 | 套 |
| 2 | 服务器 | CPU:2颗，不少于10核20线程，频率不低于2.20GHz；  内存:2 X 32GB/DDR4/2133或2400或2666MHz/ECC/REG；  硬盘:5 X 900GB/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级；  阵列卡:1 X LR382A/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD；  电源:1 X 550W CRPS1+1冗余电源；  其他:1 X 通用双路上架导轨套件 | | 2 | 套 |
| 3 | 存储服务器 | CPU:2颗，不少于10核20线程，频率不低于2.20GHz；  内存:2 X 16GB/DDR4/2666MHz或2933MHz或3200MHz/ECC/REG；  硬盘:12 X 10TB/SAS/7200RPM/3.5寸/企业级；  阵列卡:1 X LR382D/8口/SAS 12Gb/半高/PCIe 3.0 x8/2GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60,JBOD；  网卡: 1 X 双口万兆网卡/双多模SFP+模块/82599芯片组/相当于X520-SR2/OEM网卡；  显卡: 1 X P2200/5GB/GDDR5X/160bit/75W/主动散热/4 DP/DP TO DVI\*2；  电源: 1 X 800W CRPS1+1冗余电源；  其他: 1 X 横转后窗，和插槽3转接卡套件，可转1个全高PCI-E3.0x16（支持双宽GPU或显卡），1个全高PCI-E3.0x8；  1 X 通用双路上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)； 1 X PR2710P 模块化16DIMM平台/12个前置3.5寸硬盘位（扩展背板）； | | 1 | 套 |
| 4 | 光盘 | 1.光盘格式:DVD-R  2.光盘尺寸:约120mm；  3.刻录容量:4.7GB；  4.刻录速度:16X；  5.打印面：哑光可打印；  6.100片/桶 | | 5 | 筒 |
| 5 | 光盘打印刻录一体机 | 1.盘仓容量：全自动20片光盘输入/输出；  2.机械臂：高速微处理器步进马达驱动机械手臂；  3.取盘技术：第七代全自动智能机械手取盘技术；  4.●光盘打印速度：45秒/片，75片/小时；  5.打印方式：喷墨；  6.最高分辨率 ：4800dpi；  7.墨盒配置：1个CMY彩色墨盒；  8.色彩：1670万色；  9.刻录格式：DVD±R，DVD±RW，DVD±DL；CD-R，CD-RW，CD-Audio(CD-DA)，Video-CD，MP3 to CD-Audio，及所有业界标准CD格式，BD-R  10.刻录速度：DVD-R12片/小时，CD-R20片/小时；  11.刻录复制：支持DVD/CD光盘自动复制，自动制作/刻录光盘镜像文件  12.介质规格：可打印光盘，包括（BD-R，DVD±R，CD-R；普通或防水可打印光盘）；  13.电源电压：AC 100-240V，50/60Hz；DC 12V，5A；  14.电源功率：60W； | | 2 | 台 |
| **人员定位** | | | | | |
| 1 | 定位微基站 | 1. 频段范围：6.24GHz-6.74GHz；   2.发射功率密度：≤-41dBm/MHz；  3.覆盖范围：无遮挡下≤40米；  4.定位精度：无遮挡≤20cm；  5.外形尺寸：直径≤20.5cm，厚度≤6.5cm；  6.重量：≤500g；  7.系统架构：采用标准以太网架构，不使用额外时间同步设备；8.数据接口：标准以太网；  9.ID标识：唯一ID标识；  10.升级方式：支持远程升级；  11.指示灯：≥3个指示灯，包括电源连接指示灯、网络通信指示灯、定位状态指示灯；  12.天线：360度全内置，无需调整天线方向，无需复杂调试；  13.复位方式：按钮复位，同时支持软件复位；  14.供电方式：标准48V POE供电/DC 24V，基站功率≤3W；  15.接口方式：RJ45/DC 5.5mm；  16.安装方式：支持吸顶安装，不破坏整体环境；支持支架壁装；  17.工作温度：-20-70℃，存储温度-40-85℃；  18.工作湿度：10%-90%无凝结，存储湿度5%-95%无凝结；  19.要求能与杭州市公安局上城区分局已建执法办案管理中心在用手环实现无缝兼容。 | | 68 | 个 |
| 2 | 定位引擎 | 计算UWB高精度定位信息的基础服务软件 | | 1 | 套 |
| **审讯指挥室** | | | | | |
| 1 | 大屏搬迁及支架 | 大屏搬迁及支架 | | 1 | 项 |
| **三、综合布线部分** | | | | | |
| 1 | 1U24芯光纤配线架（LC） | 标准19”机架式安装方式。  背面多个光缆固定位置，使进纤方便灵活，便于光缆开剥保护。  端口数量：12位、24位。 | | 1 | 个 |
| 2 | LC单模尾纤1M | 光纤规格： 50/125um多模，OS1单模；  芯数：单芯；  接口类型：ST、SC、FC、LC等类型接口 | | 2 | 根 |
| 3 | 光纤耦合器（lc-lc） | 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB；  互换性≤0.2dB；  材料：氧化锆陶瓷插芯；  重复性：≥1000次； | | 2 | 个 |
| 4 | 室内12芯单模光缆 | 动态/静态弯曲半径：20D/10D 25D/12.5D  包层不圆度：≤1％  使用温度:-40℃—60℃  X表示芯数：2-12芯 | | 100 | 米 |
| 5 | 六类非屏蔽网络线缆 | 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m  线对直流电阻不平衡：≤2.5％  延时偏差：≤45ns/100m  额定传输速率：≤68％  导体材料：无氧圆铜（纯铜99.99％）23AWG  电缆外径：6.3±0.3mm  绝缘材料：HDPE | | 21800 | 米 |
| 6 | RVV2\*1.0 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV2\*1.0 | | 10200 | 米 |
| 7 | RVV2\*1.5 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV2\*1.5 | | 1300 | 米 |
| 8 | RVV4\*1.0 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）RVV4\*1.0 | | 1400 | 米 |
| 9 | HDMI高清线（20m） | HDMI高清线（20m） | | 4 | 根 |
| 10 | JDG管DN20 | DN20表面镀锌金属处理，硬度好，坚固耐用，工厂设备精良，线管加厚设计，内壁平整 | | 1650 | 米 |
| 11 | JDG管DN25 | DN25表面镀锌金属处理，硬度好，坚固耐用，工厂设备精良，线管加厚设计，内壁平整 | | 1100 | 米 |
| 12 | JDG32管 | JDG32管 | | 20 | 米 |
| 13 | 接线盒 | 接线盒 | | 400 | 个 |
| 14 | 单口面板 | 单口信息电脑插座（1个网络信息模块），PC阻燃塑胶插座 | | 1 | 个 |
| 15 | 双口面板 | 双孔  电话标识  材料：所有塑料材料均采用ABS材质耐腐塑料 | | 6 | 个 |
| 16 | 双网络单电话面板 | 双网络单电话插座，PC阻燃塑胶插座 | | 3 | 个 |
| 17 | 双网络地插 | 双位信息电脑插座（2个网络信息模块）钢制埋地插座 | | 6 | 个 |
| 18 | 双网络单电话地插 | 采用品质安全用电，有用不易坏，全金属面板， | | 6 | 个 |
| 19 | 三网络地插 | 三网络地插 | | 16 | 个 |
| 20 | 6类非屏蔽网络信息模块 | 耐压强度：DC：1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧现象  额定电流：1.5Amp  IDC:磷青铜 | | 98 | 个 |
| 21 | 24口网络配线架（满配带模块） | 耐压强度：DC：1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧现象  插头和插座插合次数：≥1000  导线端接次数：≥250  卡接导体线规：22-26AWG  端拉线序：T568A/T568B | | 10 | 个 |
| 22 | 6类非屏蔽网络跳线（2m） | UTP电缆结构，跳线柔软，易弯曲不易折断  护套材料：聚氯乙烯（PVC）  绝缘材料：HDPE  插合次数：大于1000次 | | 240 | 根 |
| 23 | 单模光纤跳线 （lc-lc）2m | 依据工业标准出厂前100％光学测试 确保可靠性  插入损耗（含重复性）：≤0.2dB  互换性：≤0.2dB  回波损耗：≥50dB  材料：氧化锆陶瓷插芯  重复性：≥1000次 | | 2 | 根 |
| 24 | 1U24芯光纤配线架（LC） | 19"标准宽度,1U标准高度,每个配线架(含网络\电话\配线架)选配一个理线器。理线架选用1.5MM的冷轧板一次成型 | | 2 | 个 |
| 25 | 理线架 | 19"标准宽度,1U标准高度,每个配线架(含网络\电话\配线架)选配一个理线器。理线架选用1.5MM的冷轧板一次成型 | | 18 | 个 |
| 26 | 监控硬盘 | 10T监控硬盘 | | 80 | 块 |
| 27 | 接线端子 | DC公头线 | | 200 | 根 |
| 28 | 网络机柜42U | 承载:静载800KG(带支架)  防护等级:IP20  主要材料:  方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；  其余：SPCC优质冷轧板；  厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm。 | | 5 | 个 |
| 29 | 机柜PDU | 1.正品安全保证2.防雷保护3.一体芯技术更安全 | | 14 | 个 |
| 30 | 服务器机柜 | 600宽，1000深，42U  承载:静载800KG(带支架)  防护等级:IP20 主要材料:  方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；  其余：SPCC优质冷轧板；  厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm。 | | 2 | 个 |
| 31 | 60\*60陶瓷静电地板 | 60\*60陶瓷静电地板 | | 35 | 平 |
| 32 | UPS主机 | 1、三进三出在线式40KVA采用塔式安装方式不接受机架式模式，额定电压：380/220V AC。  2、输入指标：额定频率：50/60Hz自适应；电压允许变动范围：-15%-+20%，半载时可达-50%～+20%；频率允许变动范围：±10%；输入功率因数：≥0.99（满负荷）；电流谐波失真度≤3%（非线性负载，满负荷），采用IGBT整流技术，投标方须说明所提供的配置如何满足此要求。  3、输出指标：额定电压：220V/380V（三相四线）；稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±5%；额定频率：50/60Hz自适应；频率同步范围：±0.5、± 1、± 1.5、± 2Hz可调；电压波型失真度：阻性负载≤2%；非阻性负载≤5%；输出功功率因数为0.9；正常工作模式下，UPS效率≥94%；节能模式下，效率≥98%。 | | 1 | 台 |
| 33 | 蓄电池 | 1.100AH/12V，铅酸蓄电池采用吸附式玻璃纤维隔板技术，气体复合效率达到99%。 2.要求蓄电池可提供阻燃槽盖，使电池更安全且具有更长的寿命。 | | 64 | 节 |
| 34 | 电池柜 | 可安装32节12V100AH，含链接铜排 绝缘帽、防漏液托盘、电池跨组连接线 | | 2 | 个 |
| 35 | 电池抗震底座 | 电池抗震底座 | | 2 | 个 |
| 36 | UPS配电箱 | UPS配电箱 | | 2 | 个 |
| 37 | 电缆 | YJV-3\*4 | | 50 | 米 |
| 38 | 电缆 | YJV-3\*10 | | 50 | 米 |
| 39 | 电缆 | YJV-5\*16 | | 50 | 米 |
| 40 | 接地紫铜排 | 接地紫铜排 | | 45 | 米 |
| 41 | 接地黄绿线 | 单芯多股软线 聚氯乙烯 450/750V 50米 (士0.5米) | | 300 | 米 |
| 42 | 铜鼻子 | 铜鼻子 | | 80 | 个 |
| 43 | 接地汇流排 | 适用于机柜内背部安装，占用1U高度。 | | 16 | 个 |
| 44 | 等电位箱 | 等电位箱 | | 2 | 个 |
| 45 | 接地绝缘子，接地桩 | 接地绝缘子，接地桩 | | 40 | 个 |
| 46 | 门禁控制器 | 管控门数：4门  通讯方式：上行TCP/IP 可接读卡器：RS485读卡器\*8、Wiegand读卡器\*4  存储容量：10万张卡和30万记录存储 | | 6 | 台 |
| 47 | 人脸门禁一体机 | 操作系统：嵌入式Linux操作系统；  屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600\*1024；  摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；  认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；  人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；  存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；  硬件接口：LAN\*1、RS485\*1、Wiegand\*1(支持双向)、typeC类型USB接口\*1、电锁\*1、门磁\*1、报警输入\*2、报警输出\*1、开门按钮\*1、SD卡槽\*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口\*1；  通信方式及网络协议：有线网络； | | 14 | 台 |
| 48 | 双门磁力锁 | 锁体主体颜色为深灰色。  最大静态直线拉力：280kg ± 15%\* 2  断电开锁，满足消防要求；  具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；  支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | | 6 | 套 |
| 49 | 单门磁力锁 | 单门磁力锁 | | 2 | 套 |
| 50 | 磁力锁安装支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。  外壳处理：阳极硬化电镀处理  适用门型：木门、金属门  开门方式：90度内开式门 | | 3 | 套 |
| 51 | 玻璃破碎紧急开关 | 标准结构：选用防火材料，红色；  电气性能：最大耐用电流3A@36VDC；  适用门型：安全门、逃生门、安全系统等； | | 5 | 个 |
| 52 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；  USB2.0接口；  具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；  工作电压：DC 5V；  工作电流：0.2A； | | 1 | 台 |
| 53 | 人脸录入仪 | 1、3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率800\*480；  2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能；  3、支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）；  4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信；  5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； | | 1 | 台 |
| 54 | 门禁IC卡 | 卡片类型：mifare卡(国产)  符合标准：ISO14443 标准  卡片容量：1K  工作频率：13.56MHz | | 200 | 张 |
| 55 | 网络报警主机 | 8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）  4个板载触发器输出，可扩展至256个  支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 | | 1 | 台 |
| 56 | 声光报警器 | 报警音量:105dB at 30cm  防护等级：IP54，室外防水  内置水平仪，便于辅助安装  支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 | | 2 | 个 |
| 57 | 控制键盘 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警； 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；  键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器； | | 1 | 只 |
| 58 | 单防区模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | | 20 | 只 |
| 59 | 报警按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒）钥匙复位, 无钉孔 | | 20 | 付 |
| 60 | 安装附件 | 安装配件，辅材等 | | 1 | 批 |
| **四、装修工程** | | | | | |
| **地面工程** | | | | | |
| 1 | 机房防静电活动地板 | 1、600\*600灰色仿静电地板（成品一体）；  2、可调节支架系统，抬高150mm；  3、30厚1:3水泥砂浆压实赶光；  4、基层清理，界面剂一道； | | 31.78 | ㎡ |
| 2 | 块料楼地面 | 1、600\*600灰色防滑砖铺设（选样）；  2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层；  3、2厚防水涂料（上翻500mm）；  4、水泥砂浆一道(内掺建筑胶)；  5、30厚1:3水泥砂浆找平层；  6、100厚C25细石混凝土； | | 41.6 | ㎡ |
| 3 | 门槛石 | 1、20厚中国黑大理石门槛石（选样）；2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层；3、1.5厚防水涂料（上翻500mm）；4、包含石材倒角磨边，六面防护等 | | 51 | m |
| 4 | 石塑板地面 | 1、150\*935mm石塑板地面；2、5mm厚自流平；3、30厚1:3水泥砂浆找平层（含砼地台及坡道）； | | 930 | ㎡ |
| 5 | 地面修补 | 地面水泥砂浆找平修补 | | 49.66 | ㎡ |
| 6 | 楼梯石材面层 | 灰色花岗岩面层楼梯， 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 | | 25 | ㎡ |
| 7 | 汽车坡道改造 | 原汽车坡道面层及混凝土基层拆除，浇筑混凝土平台、行人踏步及无障碍坡道 | | 146.43 | ㎡ |
| 8 | 不锈钢踢脚线 | 1、40mm黑色哑光金属踢脚线，含不锈钢折边；2、9厘板，防火涂料三遍； | | 869.75 | m |
| **墙面工程** | | | | | |
| 9 | 实心砖墙 | 120厚MU10混凝土实心砖墙，M7.5砌筑砂浆,C25商品混凝土构造柱及圈梁（含钢筋、模板等） | | 30 | ㎡ |
| 10 | 实心砖墙 | 240厚MU10混凝土实心砖墙，M7.5砌筑砂浆,C25商品混凝土构造柱及圈梁（含钢筋、模板等） | | 1399 | ㎡ |
| 11 | 实心砖墙 | 490厚MU10混凝土实心砖墙，M7.5砌筑砂浆,C25商品混凝土构造柱及圈梁（含钢筋、模板等） | | 55 | ㎡ |
| 12 | 实心砖墙 | 原主体承重墙复原； | | 45 | ㎡ |
| 13 | 墙面网格布 | 纤维网格布满铺 | | 2805 | ㎡ |
| 14 | 墙面粉刷 | 1、基层清理，墙固界面剂；2、14mm厚1:3水泥砂浆抹灰底层；3、6mm厚1:2.5水泥砂浆面层。 | | 2805 | ㎡ |
| 15 | 卫生间墙砖 | 1、墙面600\*600灰色防滑砖；2、20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层；3、2厚防水涂料；4、界面剂一道； | | 110.79 | ㎡ |
| 16 | 卫生间成品隔断 | 18mm厚抗倍特板，含隔断门及五金配件 | | 9.5 | ㎡ |
| 17 | 卫生间成品隔断 | 小便斗隔断 | | 2 | 块 |
| 18 | 金属隔断 | 等候区黑色铝型材成品隔断，含门及五金件 | | 95.89 | ㎡ |
| 19 | 金属隔断 | 特殊询问室金属隔断，含门及五金配件 | | 18.63 | ㎡ |
| 20 | 金属隔断 | 毒品称重室黑色铝型材成品隔断 | | 7.2 | ㎡ |
| 21 | 墙面装饰板 | 1、墙面阻燃栅格木制吸音板；2、专业固定件；3、15mm多层板基层防火涂料三度；4、30\*40木龙骨基层防火涂料三度；5、防潮膜一层； | | 854.2 | ㎡ |
| 22 | 墙面装饰 | 过道墙面警察蓝不锈钢造型点缀 | | 1 | 项 |
| 23 | 墙面装饰 | 接待大厅墙面警察蓝不锈钢造型点缀 | | 1 | 项 |
| 24 | 墙面装饰 | 会议室墙面木龙骨多层板基层白色玻璃装饰面 | | 13.55 | ㎡ |
| 25 | 墙面装饰 | 等待区墙面木龙骨多层板基层石膏板灰色无机涂料内嵌式100寸显示器 | | 13.35 | ㎡ |
| 26 | 墙面装饰 | 办案区入口圆弧墙面造型 | | 1 | 项 |
| 27 | 墙面装饰 | 接待大厅造型形象墙，木饰面结合警察蓝不锈钢 | | 18.2 | ㎡ |
| 28 | 墙面装饰 | 过道造型装饰墙，木饰面结合警察蓝不锈钢 | | 7.4 | ㎡ |
| **吊顶工程** | | | | | |
| 29 | 防水石膏板吊顶 | 1、U60轻钢龙骨；2、双层9.5mm厚防水石膏板基层；3、板缝贴胶带、点锈；4、满刮防水腻子两遍，刷白色防水无机涂料三遍；5、含检修口等费用 | | 536.87 | ㎡ |
| 30 | 蜂窝铝板吊顶 | 轻钢龙骨基层，600\*600mm蜂窝铝板吊顶； | | 97.45 | ㎡ |
| 31 | 铝扣板吊顶 | 轻钢龙骨基层，600\*600铝扣板吊顶； | | 678.6 | ㎡ |
| 32 | 灯槽 | 1、18mm厚阻燃板基层； 2、9.5mm厚纸面防水石膏板； 3、板缝贴胶带、点锈； 4、满刮腻子两遍，刷无机涂料三遍 | | 14.5 | m |
| **门窗工程** | | | | | |
| 33 | 玻璃电动移门 | 消防联动玻璃电动移门2300\*2100，含黑色不锈钢门套、门楣； | | 1 | 樘 |
| 34 | 玻璃电动移门 | 消防联动玻璃电动移门2800\*2100，含黑色不锈钢门套、门楣； | | 1 | 樘 |
| 35 | 玻璃电动移门 | 消防联动玻璃电动移门4000\*2100，含黑色不锈钢门套、门楣； | | 1 | 樘 |
| 36 | 玻璃电动移门 | 消防联动玻璃电动移门5200\*2100，含黑色不锈钢门套、门楣； | | 1 | 樘 |
| 37 | 木门安装 | 成套深色阻燃双开木门，洞口尺寸：1800\*2100mm，含黑色不锈钢门套、门楣、锁等相关配件 | | 2 | 樘 |
| 38 | 木门安装 | 成套深色阻燃木门，M1021，洞口尺寸：1000\*2100mm，含执手锁、门吸、合页等五金件 | | 30 | 樘 |
| 39 | 木门安装 | 强弱电井道门安装，尺寸：600\*1800 | | 2 | 樘 |
| 40 | 固定玻璃 | 律师会见室2600\*1000固定玻璃，含不锈钢窗套及石材台面 | | 1 | 樘 |
| 41 | 固定玻璃 | 未成年监护室兼辨认室2600\*1000固定玻璃，含不锈钢窗套及石材台面，贴单向膜 | | 1 | 樘 |
| 42 | 不锈钢门套 | 卫生间木基层不锈钢门套，尺寸：1000\*2100 | | 1 | 樘 |
| 43 | 钢结构移门 | 汽车坡道停车平台钢结构移门 | | 6.48 | m |
| **油漆工程** | | | | | |
| 44 | 墙顶面白色无机涂料 | 1、基层清理；2、专用腻子粉3遍基层打磨2遍；3、二层底漆；4、喷涂一层面漆； | | 478.6 | ㎡ |
| 45 | 墙顶面灰色无机涂料 | 1、基层清理；2、专用腻子粉3遍基层打磨2遍；3、二层底漆；4、喷涂一层面漆； | | 928.17 | ㎡ |
| 46 | 墙面真石漆 | 1、基层清理；2、专用腻子粉3遍基层打磨2遍；3、真石漆喷涂； | | 173.1 | ㎡ |
| 47 | 外墙涂料 | 1、基层清理；2、专用腻子粉3遍基层打磨2遍；3、外墙涂料喷涂； | | 54 | ㎡ |
| 48 | 原顶面黑色无机涂料饰面 | 1、基层清理；2、专用腻子粉3遍基层打磨2遍；3、二层底漆；4、喷涂一层面漆； | | 72.63 | ㎡ |
| **水电安装** | | | | | |
| 49 | 强电制安 | 强电布线、桥架、线管、配电箱等辅材 | | 1700 | ㎡ |
| 50 | 插座开关 | 不含专用弱电插座 | | 1 | 项 |
| 51 | 强电调试 | 强电整体测试 | | 1 | 项 |
| 52 | 卫生间排气扇 | 200\*200换气扇及排风管道 | | 4 | 套 |
| 53 | 灯具安装 | Φ80筒灯安装 | | 60 | 套 |
| 54 | 灯具安装 | 200\*1200嵌入长条灯安装 | | 23 | 套 |
| 55 | 灯具安装 | 600\*600平板灯安装 | | 90 | 套 |
| 56 | 灯具安装 | 70宽嵌入式长条灯 | | 239 | m |
| 57 | 灯具安装 | 会议室成品吊灯 | | 16 | 套 |
| 58 | 灯具安装 | 灯带安装 | | 14.5 | m |
| 59 | 安全出口制安 | 安全出口制作安装 | | 1 | 项 |
| 60 | 给排水制安 | 给水管及排水管铺设 | | 1 | 项 |
| 61 | 污水提升泵 | 地下室污水提升泵，配套控制附件及阀门等配套件 | | 1 | 套 |
| 62 | 水泵更换 | 原有水泵更换 | | 2 | 套 |
| 63 | 普通小便斗 | 成套小便器，含感应阀及相关配件 | | 3 | 套 |
| 64 | 蹲便器 | 成套蹲式大便器，含感应阀及相关配件 | | 3 | 套 |
| 65 | 洗脸盆 | 成套台下洗脸盆，含感应阀龙头及相关配件 | | 4 | 套 |
| **通风安装** | | | | | |
| 66 | 新风系统 | 结合施工现场情况，合理安排新风 | | 1700 | ㎡ |
| **消防工程** | | | | | |
| 67 | 消防工程 | 结合施工现场情况，零星改动； | | 1 | 项 |
|  | **其它工程** |  | |  |  |
| 68 | 石材台面 | 镀锌角钢骨架，大理石台面，含开孔、磨边 | | 9.2 | m |
| 69 | 不锈钢槽 | 吊顶140宽不锈钢槽 | | 210.63 | m |
| 70 | 明沟 | 300\*300明沟，铸铁盖板 | | 20.22 | m |
| 71 | 围栏 | 钢结构围栏制作安装 | | 31.85 | m |
| 72 | 井盖更换 | 接水井井盖更换 | | 2 | 套 |
| 73 | 拆除及垃圾外运 | 原有装饰拆除及垃圾外运，含建筑垃圾处理费用 | | 1700 | ㎡ |
| 74 | 线槽及墙面修补 | 原有地面的平整度修补，线槽修补，局部墙面修补，不含新建墙体修补 | | 1 | 项 |
| 75 | 脚手架 | 施工期间脚手架搭拆 | | 1 | 项 |
| 76 | 成品坐凳 | 定制成品坐凳 | | 1 | 批 |

**备注说明：以上采购标的中标注“★”的产品为本项目核心产品。**

**1.投标人所投产品的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，仅供投标人参考，不作为实质性响应条款。**

**2.供应商的响应文件应该真实、全面、完整。包括设备功能说明、性能指标及设备选型，明确设备、材料的具体品牌、型号和数量，符合采购文件的要求。**

**3.响应文件不仅应包括招标文件所要求提供的技术条款上所标明的材料，还应包括任何未明确标出的，但全套货物安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件。其中全部材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、制造商等。投标人按要求应列入而未列入材料清单的货物及材料，均认为已含在其货物材料清单中。**

**2.2装修工程**

**（1）基础要求**

基础装修主要包括执法办案等区域（具体详见采购需求平面图）。

投标人需承诺实际装修效果和布局设计中效果图一致。

装修装饰材料需满足相关防火、环保等要求。

装修装饰部分需分包给有相应资质的建设单位。

**（2）硬装设计标准和施工规范**

设计规范必须达到以下现行版的中华人民共和国有关法规的要求，如下列标准及规范

要求与标书要求有出入则以较严格者为准。

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）》；

《建筑工程设计文件编制深度规定》；

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222）；

《建筑装修工程质量验收规范》（GB50210）；

国家、地方其它有关规定。

若设计人使用的标准在本标书的规定外，则应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准。

施工质量标准符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

**2.3补充要求**

2.3.1投标人所提供的货物应当是原厂全新正品，来源合法，不得侵犯他人合法权益，能提供7×24小时的技术及备件支持。所有货物到达现场应有完整包装，随机技术、服务性资料和软件齐全。

2.3.2投标人所提供的产品质量标准均须符合国家、行业相关标准要求，上述标准不一致的，以国家标准为准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

**三、专业项目投资额要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **投资额（万元）** | **备注** |
| （一）硬装部分施工费 | 245 |  |
| （二）设备采购及安装费 | 405 |  |
| 合计 | 650 |  |

**四、商务要求**

| **序号** | **内容** | **招标要求** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲**交付期限** | ***合同签订后120日历天内完成设备的供货、安装、调试及装修工程等。*** |
| 2 | 交付地点 | **采购人指定地点** |
| 3 | 付款办法 | 3.付款方式及交付地点  3.1.软件部分、智能设备部分、综合布线部分支付方式如下：  3.1.1合同签订并收到履约保证金的10天内，甲方向乙方支付40%的合同款；  3.1.2主要设备进场经监理单位确认后15天内，甲方向乙方支付30%的合同款；  3.1.3项目安装调试完成，经初验合格后30天内，甲方向乙方支付15%的合同款；  3.1.4经终验合格并提供所有验收资料后30天内，甲方向乙方支付全部剩余的15%合同款。  3.2.装修工程部分支付方式如下：  3.2.1人员进场并提交开工报告后10天内，甲方向乙方支付30%的合同款；  3.2.2主要材料进场经监理单位确认后，甲方向乙方支付40%的合同款；  3.2.3工程施工完成，经过甲方、监理单位确认竣工验收合格（竣工报告盖章）并移交全部资料后，支付至合同金额的85%；  3.2.4工程结算审定后付至结算价的98.5%；  3.2.5剩余1.5%工程款，作为工程质保金，自竣工验收合格之日起，至保修期满一年后退还（不计利息）。  交付地点：杭州市公安局上城区分局（杭州市上城区侯潮东路175号） |
| 4 | 安装调试 | （1）标准：*符合投标承诺以及国家、行业相关技术规范与标准*；  （2）本项目所有产品在安装调试过程中涉及的所有工作及配件辅材均由中标人负责，所需费用由投标人在报价时考虑。 |
| 5 | 验收 | （1）本项目验收工作由采购人组织实施，验收工作在中标供应商项目实施完毕，经自验合格，提交验收申请后5个工作日内启动。  （2）验收符合质量要求，验收合格。  （3）其他要求见合同。 |
| 6 | ▲**质量要求** | **合格**（符合投标承诺以及国家、行业有关技术规范和标准） |
| 7 | 技术培训 | 培训内容包括产品的功能、操作、日常维护、一般故障处理、设备管理等内容，直至采购人使用人员熟练操作为止。培训涉及的所有费用由中标人承担。**具体培训方案请在投标文件中明确说明。** |
| 8 | 售后服务 | （1）▲**质保期（自交付验收合格之日起计）：*2年。***  （2）质保期内中标人应提供7×24小时技术服务，并预备充足的备品备件，满足日常维修需求；  （3）质保期内因产品本身缺陷造成各种故障应由中标供应商免费维修，并在《投标文件》中说明在保质期内提供的服务计划。在产品整个使用期内，中标供应商应确保货物的正常使用。在接到采购人维修要求后***30分钟***内作出响应，***4小时***到达现场处置，24小时内修复，若不能修复，则需要免费提供后备或替代产品，以保证采购人方正常的使用。  （4）投标人在投标时应提供质保期后的服务计划或建议，明确收费事项及标准，保修后免费维修。 |

**五、特别说明与规定**

**4.1投标响应前后矛盾导致评标委员会有疑问的，评标委员会认为必要时可以要求投标人在规定的时间内提供相关技术证明材料，投标人不能按时提供相关技术证明材料的视为“未响应”作负偏离处理。**

**4.2采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的任何赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”、“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。**

4.3产品的各项要求（品牌、规格、型号、配置）应与中标供应商投标承诺为准，不得擅自更改。投标人须对采购中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

| **序号** | **评分内容** | **评标标准** | **分值**  **（权重）** | **主观分/客观分属性** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务资信部分评价 | **1.1企业实力：**投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证且以上证书均在有效期内，每1个得1分，最高得4分。  （须提供有效证明材料并加盖公章，未提供不得分） | 4 | *客观分* |
| **1.2业绩：**投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）签署类似项目业绩的每个得1分，最高得3分。  （须提供合同扫描件并加盖公章，未提供不得分） | 3 | *客观分* |
| 2 | 技术商务响应的符合性评价 | 根据所投产品基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的详细配置、主要技术参数等），是否能够满足采购文件要求，完全满足招标货物的所有性能及技术指标要求得20分；加●项重要性能及技术指标等每有一项不满足扣2分，其余性能及技术指标等每有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 20 | *客观分* |
| 3 | 项目总体方案设计及对接能力 | 3.1根据各投标供应商提供针对本项目的项目总体设计方案（1.软件实现功能及软硬件结合实现的功能整体思路，2.与杭州市公安局上城区分局已建执法办案管理中心的无缝对接方案）进行打分，（4分）。 | 15 | *主观分* |
| 3.2对本项目总体布局合理性的阐述，包括现状的理解以及对招标人业务现状的理解，准确的空间布局，功能区域划分，应按照平面图、多角度效果图等内容进行评分；（3分） |
| 3.3所投“执法办案中心管理软件”需与浙江省执法办案综合应用系统数据实现无缝对接，实现人员、案件、笔录等内容与执法办案综合应用系统的数据同步，并提供相关成功对接的案例证明（2分）； |
| 3.4审讯系统融合一体化数字签字屏配套软件，实现与省厅执法办案二期智能笔录系统能实现无缝对接。（2分） |
| 3.5远程提审与签名捺印板的融合，在审讯系统中实现\*\*\*和看守所间无纸化签字捺印、可与省厅法制平台笔录系统融合一体使用。（2分） |
| 3.6、审讯指挥系统需对接各个审讯室的笔录软件，指挥端系统同步显示笔录系统内容、视频和语音，可发送语音及文字指令到各个审讯室笔录系统。（2分） |
| 4 | 系统功能演示 | 各供应商对本项目采购的相关内容进行视频资料演示（视频播放时间不超过10分钟，以U盘形式提供），视频演示资料必须包含以下打分内容，由评委评价打分：  1、系统演示人员信息登记功能，可读取人员的身份证号、姓名、年龄等基本信息，进行页面填充，满足功能的得3分，不满足不得分；  2、系统演示询/讯问室智能分配功能，可根据询/讯问室使用情况以及人员情况，分配对应询/讯问室，满足功能的得3分，不满足不得分；  3、系统演示电子台账功能，系统可对嫌疑人信息、物品登记图片、活动轨迹等数据统一生成电子台账即人员登记表，满足功能的得3分，不满足不得分；  4、系统演示随身物品柜分配功能，可根据当事人的随身物品数量、大小选择大、中、小类型的柜子分配给当事人存放随身物品，满足功能的得3分，不满足不得分；  5、演示审讯指挥审讯画面展示，同一个页面展示审讯视频和笔录的文字内容，指挥端可发送文字指令到审讯室的笔录客户端，满足功能的得3分，不满足不得分； | 10 | *主观分* |
| 5 | 技术服务方案 | **5.1项目实施方案**：投标方案的合理性、科学性、全面性（根据对投标项目的组织实施、项目施工计划、进度、对应的保障措施方案以及独到优势等情况综合评定）  ①方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得4分；  ②方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；  ③方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；  ④方案与采购需求不适应的得1分；  ⑤未提供的得0分。 | 4 | *主观分* |
| **5.2验收方案：**根据投标人提供的验收方案和相应措施的合理性、针对性等情况进行评价打分，最高3分。  ①方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；  ②方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；  ③方案与采购需求不适应的得1分；  ④未提供的得0分。 | 3 | *主观分* |
| **5.3售后服务方案：**从以下5方面：（1）服务标准；（2）服务内容；（3）服务人员安排；（4）服务响应时间；（5）技术人员力量，最高得3分。  ①方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；  ②方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；  ④方案与采购需求不适应的得1分；  ⑤未提供的得0分。 | 3 | *主观分* |
| **5.4培训方案：**根据投标供应商针对本项目提供的培训方案、计划的可行性及合理性等情况打分。最高得2分。  ①方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得2分；  ②方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分；  ③未提供的得0分。 | 2 | *主观分* |
| **5.5团队实力：**  1）项目经理同时具有高级工程师职称证书、高级信息系统项目管理师证书和注册信息安全专业人员认证的得2分。（证明材料：提供近3个月社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分）  2）项目技术负责人同时具有高级工程师、高级信息系统项目管理师证书的得2分。  （证明材料：提供近3个月社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分）  3）项目团队中（除项目经理、项目负责人外）有6名及以上人员具备高级职称证书或高级信息系统项目管理师的得2分。  （证明材料：提供近3个月社保证明及相应证书材料，未按要求提供证明材料的不得分）； | 6 | *客观分* |
| 7 | 报价分 | **有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×*30*］的计算公式计算。**  备注：（1）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；（2）本项目对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予**【*10％*】**的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予**【*4％*】**的扣除，用扣除后的价格参加评审。 | ***30*** | ***/*** |
| **合计** | | | **100** | **/** |

\***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日，\_\_***杭州市公安局上城区分局***\_\_以\_***政府采购公开招标***方式对***杭州市公安局上城区分局执法办案区扩容建设项目（项目编号： ）***进行了采购。经\_\_（相关评定主体名称）\_\_评定，\_***（中标或者成交供应商名称）***\_\_为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经\_\_***杭州市公安局上城区分局***\_\_（以下简称：***甲方***）和\_***（中标或者成交供应商名称）***\_\_（以下简称：***乙方***）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量： ；

**1.3 价款**

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4履约保证金**

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款*** ；

## 1.4.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 合同专用条款 ；

1.5.2预付款的扣回方式详见 合同专用条款 ；

1.5.3预付款的担保措施详见 合同专用条款 ；

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| **条款号** | **约定内容** |
| --- | --- |
| 1.4.2 | 履约保证金支付方式：***以转账、汇款、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，鼓励和支持乙方以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证。*** |
| 1.5.1 | 预付款比例：***合同金额的【40％】***  预付款支付方式：***转账方式，支付至乙方账户***  预付款支付时间：***合同签订后5个工作日内*** |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：***不扣回，资金支付时转为合同款*** |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：***/*** |
| 1.6.2 | 资金支付的方式、时间和条件：***项目履约验收合格且收到乙方开具的全额发票之日起5个工作日内一次性支付剩余合同款（扣除预付款后的合同款）***。 |
| 1.7.1 | 交付期限：***合同签订后120日历天内完成设备的供货、安装、调试及装修工程等***  ***质保期2年*** |
| 1.7.2 | 交付地点：***甲方指定地点*** |
| 1.7.3 | 交付方式：***现场交付（按甲方要求将货物送达指定地点并安装调试完毕后交付给甲方）*** |
| 1.8.6 | 违约责任特殊约定：/ |
| 1.9 | ***1.9.2*** |
| 1.9.1 | / |
| 1.9.2 | ***杭州市上城区人民法院*** |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：***乙方*** |
| 2.4.1 | 特别约定的货物包装形式：/ |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：***在交付期限内自行安排装运，并在货物起运前提前告知采购人****。* |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担：***由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失*** |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***3个工作日***约定时间内以书面形式变更合同； |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***1个工作日***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***3个工作日***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 货物交付时，甲方在***乙方完工后5个工作日内***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。 |
| 2.16.3 | 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：***采用本行业通用标准****。* |
| 2.20 | 合同份数：***一式肆份，双方各执贰份*** |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 | 软件部分 | 详见报价明细表 |  |  |  |  |  |
| 2 | 智能设备部分 | 详见报价明细表 |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合布线部分 | 详见报价明细表 |  |  |  |  |  |
| 4 | 装修工程 | 详见报价明细表 |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

## 附件：报价明细表

**报价明细表**

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（执法办案中心管理软件），属于（工业（制造业））行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（智能存取管理设备），属于（工业（制造业））行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（多功能固证终端），属于（工业（制造业））行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（智能询讯问专用终端），属于（工业（制造业））行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（存储服务器），属于（工业（制造业））行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（定位引擎），属于（工业（制造业））行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（UPS主机），属于（工业（制造业））行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（智能电子防拆腕带），属于（工业（制造业））行业 ；制造商为（企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**政府采购活动现场确认声明书**

浙江省成套工程有限公司：

本人经由 （单位全称）负责人 （法人姓名）合法授权参加项目 （编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

1. 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

1. 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。
2. 我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。
3. 经检查确认所有供应商投标文件□不存在密封包装问题 □存在密封包装问题（具体指出） 。

（供应商代表签名）

年 月 日

**注：结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：1905135046@qq.com，联系人：严淳，电话：18007898088）**