**城南街道大奇山风光带建设项目（一期）—标识雕塑部分采购及安装项目**

 **国企采购**

**竞争性磋商文件**

**（项目编号：ZJKJ-TL2021015-1）**

**招标单位： 桐庐县美丽城南开发有限公司**

**法定代表人或其委托代理人: 蔡成龙**

**代理机构： 浙江科佳工程咨询有限公司**

**备案单位： 浙江省桐庐县城南街道办事处**

**二零二一年八月**

**目 录**

第一章、招标公告 2

第二章、招标需求 6

第三章、投标人须知 21

第四章、评标办法及评分标准 32

第五章、采购合同 35

第六章 投标文件格式附件 38

# 第一章、竞争性磋商公告

经有关部门批准，现就桐庐县美丽城南开发有限公司 的城南街道大奇山风光带建设项目（一期）—标识雕塑部分采购及安装项目进行竞争性磋商。欢迎符合要求并有能力完成本项目的供应商前来投标。

**一、项目基本情况**

**项目名称：**城南街道大奇山风光带建设项目（一期）—标识雕塑部分采购及安装项目

**项目编号**：ZJKJ-TL2021015-1

**采购组织类型：**国企采购（非政府性采购项目）

**采购方式：**竞争性磋商

**采购内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **采购内容** | **数量** | **最高限价** |
| **1** | 城南街道大奇山风光带建设项目（一期）—标识雕塑部分采购及安装项目 | **一项** | **508万元** |

**二、合格投标人的资格要求**

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

 （七）本项目（否）接受联合体投标。

 （八）经营（或业务）范围包含雕塑设计、制作及安装等内容。

**三、采购文件的获取**

时间：/至 2021年 8月 19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）。

方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件，本项目采购文件不收取工本费；仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览）。

 售价（元）：0

## 四、投标文件提交

截止时间：2021 年 8月19日10点 00 分（北京时间）

线上地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

## 五、开标地点

时间：2021 年8 月 19 日 10点00分（北京时间）

线上地点：政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜

1.在线电子响应说明

1）通过政府采购云平台在线电子响应，供应商应先安装政采云电子交易客户端（政采云投标客户端），并按照采购文件和政府采购云平台的要求，通过政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）编制加密投标文件；

政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载，通过政府采购云平台参与在线电子响应时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

2）为确保在线操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在政府采购云平台的身份认证，使用政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-[CA驱动和申领流程](http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html%22%20%5Co%20%22CA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%92%8C%E7%94%B3%E9%A2%86%E6%B5%81%E7%A8%8B)”进行查阅；

3）供应商应当在投标文件提交截止时间前将在政采云电子交易客户端（政采云投标客户端）生成的电子加密投标文件上传至政府采购云平台；

4）供应商在政府采购云平台完成电子加密投标文件的上传后，可以邮寄形式在投标文件提交截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件，备份投标文件应当密封包装并在包装上标注响应项目名称、供应商名称并加盖公章。“备份投标文件”在开标之前送达浙江科佳工程咨询有限公司（桐庐县迎春南路130号梧桐凤栖商务楼四楼）并签收，否则视作供应商未提交“备份投标文件”。

5）通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件无法按时解密但供应商已递交备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回；通过政府采购云平台上传的电子加密投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

备注：

供应商可通过浙江省“电子交易/不见面开评标”学习专题提前进行专题学习，熟悉操作，避免影响采购活动（<https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding>）。

2.质疑和投诉

供应商依法获取采购文件后认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3.信用记录

根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1. 信用信息查询的截止时点：投标文件提交截止时间；
2. 查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）；
3. 信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印、签字与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与采购活动。

5.投标保证金

本项目不缴纳投标保证金

**八、业务咨询：**

1、采购人

采购人名称：桐庐县美丽城南开发有限公司

地址：桐庐县城南街道云栖西路18号

项目联系人姓名：申屠明权

电话：13588207279

2、采购代理机构

采购代理机构名称：浙江科佳工程咨询有限公司

地址：城南街道迎春南路130号梧桐凤栖商务楼四楼

项目联系人姓名：钟良君

电话：0571-29602226

3、监督管理部门：浙江省桐庐县城南街道办事处

地址：桐庐县城南街道云栖西路18号

项目联系人姓名：吴晨霞

电话： 0571-58500512

 政采云网站

客服联系电话：4008817190（注册、账号等问题）/4008371020（其他问题）

# 第二章、招标需求

1. **采购范围：**

作品创作、深化设计、制作（包括模型制作）、运输、安装施工以及现场配合服务工作（包括实施过程中与市政基础承包单位的配合工作、现场指导工作等）等。具体内容详见本工程需求清单、施工图纸、招标文件等相关文件 ；

# 二、需求清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 仁智村 |
| 1 | 木棚豆腐摊雕塑  | 1、已建基础2、2厚不锈钢木棚雕塑，不锈钢仿豆腐雕塑、不锈钢仿麻绳铝制仿稻草屋面，250\*20厚不锈钢字，50厚不锈钢仿木招牌、4.5厚不锈钢立柱；3、具体做法详见施工图 | 处 | 1 |
| 2 | 茶杯雕塑  | 1、已建基础2、2厚不锈钢茶杯雕塑龙骨:50\*50\*5厚@500镀锌钢方管3、具体做法详见施工图 | 个 | 2 |
| 3 | 茶壶雕塑  | 1、已建基础2、2厚不锈钢茶壶雕塑龙骨:50\*50\*5厚@500镀锌钢方管3、具体做法详见施工图 | 个 | 1 |
| 4 | 金属字  | 1、660高200厚不锈钢字，专业构建固定于石坎，背发光，颜色暂定白色“大奇山风光带欢迎您” | 个 | 9 |
| 5 | 木桩矮墙  | 1、φ40-120，长400樟子松木桩矮墙，两头刷粉红色漆，铁丝绑扎，具体做法详见4/LD09 | 米 | 14.4 |
| 6 | 蒸笼组合雕塑  | 1、基础做法：2200\*1000\*400厚C25钢筋混凝土，内置φ8@200钢筋，单层双向，埋深500，底部100厚碎石垫层，素土夯实；2、φ800不锈钢蒸笼造型雕塑，不锈钢编织 底部镂空 余同3、φ110，高70不锈钢馒头造型雕塑不锈钢壁厚2mm 余同4、600\*520高不锈钢灶台造型雕塑5、350\*250\*50厚不锈钢仿铜木板造型雕塑6、具体样式详见施工图； | 处 | 1 |
| 7 | φ800木车轮(老物件)  | φ800木车轮(老物件) | 个 | 1 |
| 金牛村 |
| 7 | 立面抹灰层拆除 | 原有抹灰拆除，拆除物外运 | m2 | 580 |
| 8 | 墙面喷刷涂料 | 刷白色外墙涂料（含腻子） | m2 | 580 |
| 9 | 墙绘 | 普通墙绘 | m2 | 300 |
| 10 | 塑石仿真树拱门 | 1、桥洞左右两边2个基础:2500\*2500\*400厚C25钢筋混凝土,内置8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部400厚碎石垫层,素土夯实2、2、内部钢构框架制作:120\*120\*8mm厚镀锌方钢管焊接主支撑架,通常呈井字型固定。50\*50\*3厚方钢做仿真树造型,间距控制在300mm以内。树枝部分采用角钢或者直径20以上的螺纹钢支撑,细小藤蔓可用0.65钢筋手弯成型。3、具体做法详见施工图LD-094、含材料、脚手架等一切费用 | 处 | 1 |
| 11 | 茶缸花箱一 | 高度：1.5米，φ1.34米1、150厚杯壁，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆2、140厚杯把手，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆3、160厚杯檐口，中空材质采用2厚不锈钢，外喷蓝色漆4、底部留孔，内填种植土，满种常春藤、丰花月季，底部相应固定，杯壁图案颜色详见设计师彩图。5、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 12 | 茶缸花箱二  | 高度：1.21米，φ1.1米1、120厚杯壁，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆2、100厚杯把手，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆3、130厚杯檐口，中空材质采用2厚不锈钢，外喷蓝色漆4、底部留孔，内填种植土，满种常春藤、丰花月季，底部相应固定，杯壁图案颜色详见设计师彩图。5、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 13 | 茶缸花箱三  | 高度：0.84米，φ0.75米1、80厚杯壁，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆2、70厚杯把手，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆3、100厚杯檐口，中空材质采用2厚不锈钢，外喷蓝色漆4、底部留孔，内填种植土，满种常春藤、丰花月季，底部相应固定，杯壁图案颜色详见设计师彩图。5、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 14 | 茶缸花箱四  | 高度：0.46米，φ0.41米1、50厚杯壁，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆2、30厚杯把手，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆3、60厚杯檐口，中空材质采用2厚不锈钢，外喷蓝色漆4、底部留孔，内填种植土，满种常春藤、丰花月季，底部相应固定，杯壁图案颜色详见设计师彩图。5、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 15 | 茶缸花箱五  | 高度：0.35米，φ0.31米1、50厚杯壁，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆2、30厚杯把手，中空材质采用2厚不锈钢，外喷白色漆3、60厚杯檐口，中空材质采用2厚不锈钢，外喷蓝色漆4、底部留孔，内填种植土，满种常春藤、丰花月季，底部相应固定，杯壁图案颜色详见设计师彩图。5、具体样式详见施工图； | 个 | 2 |
|  | 配电、安装部分  | 1、含AC220/300W泛光灯4个、AC220/24W/米/个68个、YJV-1KV-4×16连接电缆：100米；YJVV22-4×25，接入电缆：50米；户外低压配电箱，6套；各投标单位结合施工图及现场实际情况自行报价 | 项 | 1 |
| 标识雕塑部分 |
| 1 | 现状标识牌拆除  | 1、现状标识牌拆除，含拆除物外运 | 项 | 1 |
| 2 | 现状垃圾清理  | 1、现状垃圾清理，该项费用一次性包干，中标后不予调整 | 项 | 1 |
|  | 现在构筑物修复  | 1、现在构筑物修复（含绿化、路面等）改项费用一次性包干，中标后不予调整； | 项 | 1 |
| 标识雕塑部分-仁智村三级驿站 |
| 1 | 挖沟槽土方  | 1、土壤类别 ：各投标单位根据现场踏勘确定2、挖土深度：符合设计要求 | m3 | 26.4 |
| 2 | 回填方  | 1、密实度要求 ：符合设计要求2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 4.8 |
| 3 | 余方弃置  | 1、废弃料品种 ：多余土方2、运距：各投标单位自行考虑3、含渣土消纳处置费 | m3 | 21.6 |
| 4 | 骑行小品  | 深蓝色骑行小品成品采购 | 个 | 2 |
| 5 | 中式片石小品  | 中式片石小品 | 处 | 2 |
| 6 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌12、绿道LOGO及文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制 | 块 | 2 |
| 7 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌22、绿道文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身二次设计订制 | 块 | 2 |
| 8 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌32、绿道LOGO附着耐候钢3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制4、芝麻白花岗岩压顶5、混凝土基础外贴光面红绣石花岗岩 | 块 | 2 |
| 9 | 不锈钢宣传栏  | 3800\*34001、不锈钢宣传栏成品定制，具体做法符合建设单位要求； | 块 | 2 |
| 10 | 不锈钢呆馒标识  | 1、不锈钢呆馒标识 | 块 | 4 |
| 11 | 成品公园凳  | 1、成品公园凳(1450\*400)，具体样式符合建设单位要求； | 条 | 4 |
| 12 | 路牙铺设  | 1、100×200×495青石条石(自然面)2、30厚1:3水泥砂浆3、150厚C15混凝土4、150厚级配碎石5、素土夯实 | m | 15.2 |
| 13 | 园路  | 1、80厚棕色本地毛石碎拼面层—30厚1:6水泥砂浆2、150厚C20混凝土3、150厚级配砂石4、素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 25.84 |
| 14 | 垫层  | 1、150厚碎石垫层 | m3 | 2.28 |
| 15 | 混凝土垫层  | 1、100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.52 |
| 16 | 混凝土基础  | 1、C30钢筋混凝土基础 | m3 | 4.26 |
| 17 | 混凝土挡墙墙身  | 1、C30钢筋混凝土墙 | m3 | 5.84 |
| 18 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：螺纹钢2、钢筋规格：φ10以上 | t | 0.76 |
| 19 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：圆钢2、钢筋规格：φ10以内 | t | 0.2 |
| 20 | 贴墙面  | 1、深棕色毛石碎拼饰面贴面 | m2 | 58.37 |
| 标识雕塑部分-金东村三级驿站 |
| 1 | 挖沟槽土方  | 1、土壤类别 ：各投标单位根据现场踏勘确定2、挖土深度：符合设计要求 | m3 | 39.6 |
| 2 | 回填方  | 1、密实度要求 ：符合设计要求2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 7.2 |
| 3 | 余方弃置  | 1、废弃料品种 ：多余土方2、运距：各投标单位自行考虑3、含渣土消纳处置费 | m3 | 32.4 |
| 4 | 骑行小品  | 深蓝色骑行小品成品采购 | 个 | 3 |
| 5 | 中式片石小品  | 中式片石小品 | 处 | 3 |
| 6 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌12、绿道LOGO及文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制 | 块 | 3 |
| 7 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌22、绿道文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身二次设计订制 | 块 | 3 |
| 8 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌32、绿道LOGO附着耐候钢3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制4、芝麻白花岗岩压顶5、混凝土基础外贴光面红绣石花岗岩 | 块 | 3 |
| 9 | 不锈钢宣传栏  | 3800\*3400不锈钢宣传栏成品定制，具体做法符合建设单位要求； | 块 | 3 |
| 10 | 不锈钢山水标识  | 不锈钢山水标识 | 块 | 6 |
| 11 | 成品公园凳  | 成品公园凳(1450\*400)，具体样式符合建设单位要求； | 条 | 6 |
| 12 | 路牙铺设  | 1、100×200×495青石条石(自然面)2、30厚1:3水泥砂浆3、150厚C15混凝土4、150厚级配碎石5、素土夯实 | m | 22.8 |
| 13 | 园路  | 1、80厚棕色本地毛石碎拼面层—30厚1:6水泥砂浆2、150厚C20混凝土3、150厚级配砂石4、素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 68.4 |
| 14 | 垫层  | 150厚碎石垫层 | m3 | 3.42 |
| 15 | 混凝土垫层  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.28 |
| 16 | 混凝土基础  | C30钢筋混凝土基础 | m3 | 6.38 |
| 17 | 混凝土挡墙墙身  | C30钢筋混凝土墙 | m3 | 8.76 |
| 18 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：螺纹钢2、钢筋规格：φ10以上 | t | 1.14 |
| 19 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：圆钢2、钢筋规格：φ10以内 | t | 0.3 |
| 20 | 贴墙面  | 深棕色毛石碎拼饰面贴面 | m2 | 87.55 |
| 标识雕塑部分-金牛村三级驿站 |
| 1 | 挖沟槽土方  | 1、土壤类别 ：各投标单位根据现场踏勘确定2、挖土深度：符合设计要求 | m3 | 66 |
| 2 | 回填方  | 1、密实度要求 ：符合设计要求2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 12 |
| 3 | 余方弃置  | 1、废弃料品种 ：多余土方2、运距：各投标单位自行考虑3、含渣土消纳处置费 | m3 | 54 |
| 4 | 骑行小品  | 深蓝色骑行小品，成品采购 | 个 | 5 |
| 5 | 中式片石小品  | 中式片石小品 | 处 | 5 |
| 6 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌12、绿道LOGO及文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制 | 块 | 5 |
| 7 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌22、绿道文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身二次设计订制 | 块 | 5 |
| 8 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌32、绿道LOGO附着耐候钢3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制4、芝麻白花岗岩压顶5、混凝土基础外贴光面红绣石花岗岩 | 块 | 5 |
| 9 | 不锈钢宣传栏  | 3800\*3400不锈钢宣传栏成品定制，具体做法符合建设单位要求； | 块 | 5 |
| 10 | 不锈钢金牛标识  | 不锈钢金牛标识 | 块 | 10 |
| 11 | 成品公园凳  | 1、成品公园凳(1450\*400)，具体样式符合建设单位要求； | 条 | 10 |
| 12 | 路牙铺设  | 1、100×200×495青石条石(自然面)2、30厚1:3水泥砂浆3、150厚C15混凝土4、150厚级配碎石5、素土夯实 | m | 38 |
| 13 | 园路  | 1、80厚棕色本地毛石碎拼面层—30厚1:6水泥砂浆2、150厚C20混凝土3、150厚级配砂石4、素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 34.96 |
| 14 | 垫层  | 150厚碎石垫层 | m3 | 5.7 |
| 15 | 混凝土垫层  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 3.8 |
| 16 | 混凝土基础  | C30钢筋混凝土基础 | m3 | 10.64 |
| 17 | 混凝土挡墙墙身  | C30钢筋混凝土墙 | m3 | 14.59 |
| 18 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：螺纹钢2、钢筋规格：φ10以上 | t | 1.9 |
| 19 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：圆钢2、钢筋规格：φ10以内 | t | 0.5 |
| 20 | 贴墙面  | 深棕色毛石碎拼饰面贴面 | m2 | 145.92 |
| 标识雕塑部分-金溪村三级驿站 |
| 1 | 挖沟槽土方  | 1、土壤类别 ：各投标单位根据现场踏勘确定2、挖土深度：符合设计要求 | m3 | 39.6 |
| 2 | 回填方  | 1、密实度要求 ：符合设计要求2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 7.2 |
| 3 | 余方弃置  | 1、废弃料品种 ：多余土方2、运距：各投标单位自行考虑3、含渣土消纳处置费 | m3 | 32.4 |
| 4 | 骑行小品  | 深蓝色骑行小品，成品采购 | 个 | 3 |
| 5 | 中式片石小品  | 中式片石小品 | 处 | 3 |
| 6 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌12、绿道LOGO及文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制 | 块 | 3 |
| 7 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌22、绿道文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身二次设计订制 | 块 | 3 |
| 8 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌32、绿道LOGO附着耐候钢3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制4、芝麻白花岗岩压顶5、混凝土基础外贴光面红绣石花岗岩 | 块 | 3 |
| 9 | 不锈钢宣传栏  | 3800\*34001、不锈钢宣传栏成品定制，具体做法符合建设单位要求； | 块 | 3 |
| 10 | 不锈钢运动人物标识  | 不锈钢运动人物标识 | 块 | 6 |
| 11 | 成品公园凳  | 成品公园凳(1450\*400)，具体样式符合建设单位要求； | 条 | 6 |
| 12 | 路牙铺设  | 1、100×200×495青石条石(自然面)2、30厚1:3水泥砂浆3、150厚C15混凝土4、150厚级配碎石5、素土夯实 | m | 22.8 |
| 13 | 园路  | 1、80厚棕色本地毛石碎拼面层—30厚1:6水泥砂浆2、150厚C20混凝土3、150厚级配砂石4、素土夯实,夯实系数≥93% | m2 | 28.88 |
| 14 | 垫层  | 150厚碎石垫层 | m3 | 3.42 |
| 15 | 混凝土垫层  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.28 |
| 16 | 混凝土基础  | C30钢筋混凝土基础 | m3 | 6.38 |
| 17 | 混凝土挡墙墙身  | C30钢筋混凝土墙 | m3 | 8.76 |
| 18 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：螺纹钢2、钢筋规格：φ10以上 | t | 1.14 |
| 19 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：圆钢2、钢筋规格：φ10以内 | t | 0.3 |
| 20 | 贴墙面  | 深棕色毛石碎拼饰面贴面 | m2 | 87.55 |
| 标识雕塑部分-金溪LD3.01 |
| 1 | 不锈钢女足剪影  | 1、不锈钢女足剪影外刷防锈漆，、千通色号（PANTONE319C)、千通色号（PANTONE2287C)、千通色号(PANTONE2038C)2、50宽，2700\*2400 | 个 | 3 |
| 2 | 不锈钢足球  | 1、φ500不锈钢足球 | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分-金溪LD3.02 |
| 1 | 挖沟槽土方  | 1、土壤类别 ：各投标单位根据现场踏勘确定2、挖土深度：符合设计要求 | m3 | 23.69 |
| 2 | 回填方  | 1、密实度要求 ：符合设计要求2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 5.68 |
| 3 | 余方弃置  | 1、废弃料品种 ：多余土方2、运距：各投标单位自行考虑3、含渣土消纳处置费 | m3 | 18.01 |
| 4 | 拆除砖石结构（暂定）  | 1、现状垒石边拆除；2、拆除物外运 | m3 | 9.58 |
| 5 | 垫层  | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 4.74 |
| 6 | 景墙  | 卵石砌筑矮墙 | m3 | 21.32 |
| 7 | 不锈钢仿木装饰  | 直径100~200不锈钢仿木枕木 | 米 | 84.6 |
| 8 | 不锈钢足球  | φ250不锈钢足球 | 个 | 35 |
| 9 | 不锈钢足球  | φ150不锈钢足球 | 个 | 20 |
| 标识雕塑部分-金溪LD3.03 |
| 1 | 垫层  | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 9.02 |
| 2 | 砖砌体  | 240\*120\*60仿古青砖砂浆砌筑 | m3 | 29.52 |
| 3 | 不锈钢自行车轮辐  | 1、不锈钢自行车轮辐小品成品订制R=320/240专业预埋件连接 | 米 | 205 |
| 标识雕塑部分-金溪LD3.04 |
| 1 | 青山磁力小品  | 1、3mm红色不锈钢磁铁雕塑完成厚度600千通色号 (PANTONE 2750C)；2、1mm厚不锈钢文字,完成厚度40mm，1mm厚红色不锈钢连接杆,完成厚度30mm3、具体做法详见施工图 | 套 | 1 |
| 标识雕塑部分-金溪LD3.05 |
| 1 | 挖沟槽土方  | 1、土壤类别 ：各投标单位根据现场踏勘确定2、挖土深度：符合设计要求 | m3 | 6.72 |
| 2 | 回填方  | 1、密实度要求 ：符合设计要求2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 1.5 |
| 3 | 余方弃置  | 1、废弃料品种 ：多余土方2、运距：各投标单位自行考虑3、含渣土消纳处置费 | m3 | 5.22 |
| 4 | 垫层  | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.06 |
| 5 | 混凝土垫层  | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.78 |
| 6 | 砖砌体  | 页岩烧结砖M7.5砂浆砌筑单砖砌筑 | m3 | 1.95 |
| 7 | 水泥砂浆抹面  | 素水泥浆一道内掺水重5%的建筑胶12厚1:3水泥砂浆抹平扫毛 | m2 | 12.88 |
| 8 | 贴墙面  | 8厚1:1.5蓝色水洗石(小八厘) | m2 | 12.88 |
| 9 | 渔人雕塑  | 1.渔人小品主体采用玻璃钢及石材,须由专业厂家进行二次设计并制作经业主、监理、设计同意后方可实施。2.标识牌基础暂估2200×500×800厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实,需由专业厂家核实。3、本地石质渔船基座 | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分-金溪LD3.06 |
| 1 | 挖沟槽土方  | 1、土壤类别 ：各投标单位根据现场踏勘确定2、挖土深度：符合设计要求 | m3 | 6.72 |
| 2 | 回填方  | 1、密实度要求 ：符合设计要求2、填方材料品种 ：原土回填 | m3 | 1.5 |
| 3 | 余方弃置  | 1、废弃料品种 ：多余土方2、运距：各投标单位自行考虑3、含渣土消纳处置费 | m3 | 5.22 |
| 4 | 混凝土垫层  | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 0.81 |
| 5 | 浆砌块料  | M5水泥砂浆砌筑毛石基础 | m3 | 2.16 |
| 6 | 浆砌块料  | M5水泥砂浆砌筑卵石 | m3 | 2.16 |
| 标识雕塑部分- LD2.01 |
| 1 | 骑行小品  | 深蓝色骑行小品，成品采购 | 个 | 4 |
| 2 | 中式片石小品  | 中式片石小品 | 处 | 4 |
| 3 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌12、绿道LOGO及文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制 | 块 | 4 |
| 4 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌22、绿道文字喷绘广告订制3、耐候钢板牌身二次设计订制 | 块 | 4 |
| 5 | 标识牌  | 1、耐候钢标识牌32、绿道LOGO附着耐候钢3、耐候钢板牌身及亚克力文字二次设计订制4、芝麻白花岗岩压顶5、混凝土基础外贴光面红绣石花岗岩 | 块 | 4 |
| 标识雕塑部分- LD2.02 |
| 1 | 位置标识详图  | 1、尺寸：1170\*14002.标识牌基础暂估1500×300×800厚C25钢筋混凝土,内配φ8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实。3、3mm壁厚木纹顶部标识、不锈钢位置标识路线、紫色不锈钢装饰条1MM厚、3mm厚不锈钢外刷仿木纹、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身 | 个 | 8 |
| 标识雕塑部分- LD2.03 |
| 1 | 车辆导视图  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×300×800厚C25钢筋混凝土,内配φ8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实。3、3mm壁厚木纹顶部标识、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、3mm壁厚木纹骑行底部标识 | 个 | 10 |
| 标识雕塑部分- LD2.04 |
| 1 | 信息标识  | 1、尺寸3000\*19002、2.标识牌基础暂估3500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实。3、3mm壁厚木纹顶部标识、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢上边框、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢宣传牌，6外框透明亚克力板、不锈钢装饰条1MM厚、3mm壁厚木纹骑行底部标识、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢下边框4、具体样式详见施工图； | 个 | 16 |
| 标识雕塑部分- LD2.05 |
| 1 | 教育标识详图  | 1、尺寸：1360\*25752、标识牌基础暂估700×500×800厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实。3、3mm壁厚木纹不锈钢横档、1mm壁厚木纹不锈钢柱焊接、3mm壁厚木纹顶部标识、3mm壁厚木纹绿道标识绿道标识喷印、教育标识文字字高20,凸出于完成面10，文字建设于虚线框内,内容业主自定、蓝色不锈钢装饰条1MM厚、3mm壁厚木纹骑行底部标识 | 个 | 2 |
| 标识雕塑部分- LD2.06 |
| 1 | 指路标识详图  | 1、尺寸：1460\*22002、标识牌基础暂估700×500×800厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实。3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、木纹不锈钢装饰、3mm壁厚木纹骑行底部标识 | 个 | 15 |
| 标识雕塑部分- LD2.08 |
| 1 | 百果园产业标识  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分- LD2.8/07 |
| 1 | 禁止标识  | 1、标识牌基础暂估700×1500×500厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实。2、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、3mm壁厚木纹不锈钢牌身、3mm壁厚木纹绿道标识、绿道标识喷印、绿色不锈钢装饰条1MM厚3、具体样式详见施工图； | 个 | 8 |
| 标识雕塑部分- LD2.1/07 |
| 1 | 警示标识  | 1、标识牌基础暂估700×1500×500厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实。2、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、3mm壁厚木纹不锈钢牌身、3mm壁厚木纹绿道标识、绿道标识喷印、绿色不锈钢装饰条1MM厚3、具体样式详见施工图； | 个 | 4 |
| 标识雕塑部分- LD2.09 |
| 1 | 颐居养生小镇产业标识  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分- LD2.10 |
| 1 | 天井坞山涧鱼塘垂钓区产业标识  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分- LD2.11 |
| 1 | 青云农庄产业标识  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分- LD2.12 |
| 1 | 猕猴桃采摘基地产业标识  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分- LD2.13 |
| 1 | 太阳山庄产业标识  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分- LD2.14 |
| 1 | 秀色农庄产业标识  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚4、具体样式详见施工图； | 个 | 2 |
| 标识雕塑部分- LD2.15 |
| 1 | 红豆杉东方养生园产业标识  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分- LD2.16 |
| 1 | 垂钓中心产业标识详图  | 1、尺寸：1170\*21002.标识牌基础暂估1500×500×1200厚C25钢筋混凝土,内配%%C8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm壁厚木纹顶部标识、1mm不锈钢文字,凸出完成面100mm、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚、1mm厚不锈钢产业标识板成品30厚4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分- LD2.18 |
| 1 | 仙牛脚水库特色标识  | 1、尺寸：3884\*16942、标识牌基础暂估4000×500×1000厚C25钢筋混凝土,内配φ8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm厚白色不锈钢标识字牌,完成厚度150mm、3mm厚黄色不锈钢牛蹄标识,完成厚度100mm、3mm厚黄色不锈钢牛蹄标识,完成厚度50mm、3mm厚天蓝色不锈钢标识牌,完成厚度300mm | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分- LD2.19 |
| 1 | 路灯改造  | 1、3mm壁厚木纹顶部标识,绿道标识喷印完成厚度30mm2、3mm壁厚银灰色拉丝不锈钢牌身、完成厚度100mm3、喷绘广告,样式由业主确认完成面低于牌身5mm（内容可替换） | 块 | 184 |
| 标识雕塑部分- LD2.17 |
| 1 | 溪旁水库特色标识详图  | 1、尺寸：3577\*10222、标识牌基础暂估4000×500×1000厚C25钢筋混凝土,内配φ8@200钢筋,单层双向,埋深800,底部100厚碎石垫层,素土夯实3、3mm厚白色不锈钢标识字牌,完成厚度150mm、3mm厚天蓝色不锈钢标识牌,完成厚度300mm千通色号 (PANTONE 10259C) | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分-农田雕塑部分-分区一 |
| 1 | 自然课堂一  | 1、30厚不锈钢书本,折边处理2、310长φ250不锈钢仿木桩3个3、240长φ90不锈钢仿木桩、300长φ80不锈钢仿木桩余同、380长260不锈钢仿木桩、150长φ70不锈钢仿木桩余同、200长φ50不锈钢仿木桩余同4、具体样式详见施工图 | 个 | 1 |
| 2 | 自然课堂二  | 1、30厚不锈钢书本,折边处理2、660长φ420不锈钢仿木桩、450长φ420不锈钢仿木桩、3、320长φ90不锈钢仿木桩、250长φ110不锈钢仿木桩、400长φ120不锈钢仿木桩余同、490长φ120不锈钢仿木桩余同4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 3 | 自然课堂三  | 1、30厚不锈钢书本,折边处理2、490长φ430不锈钢仿木桩、650长φ430不锈钢仿木桩、3、370长φ160不锈钢仿木桩余同、470长φ160不锈钢仿木桩余同、370长φ110不锈钢仿木桩、320长φ70不锈钢仿木桩余同4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 4 | 自然课堂四  | 1、30厚不锈钢书本,折边处理2、490长φ430不锈钢仿木桩、650长φ430不锈钢仿木桩、3、370长φ160不锈钢仿木桩余同、470长φ160不锈钢仿木桩余同、370长φ110不锈钢仿木桩、320长φ70不锈钢仿木桩余同4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分-农田雕塑部分-分区二 |
| 1 | 旋转诗词  | 1、基础:800\*800\*400厚C30钢筋混凝土,内置8@200钢筋,埋深500,底部100厚碎石垫层,素土夯实字凹进凸出比例各占50%。中间设置一根φ75\*5厚圆管。2、单个立体尺寸400\*400，总高2米；3、2厚不锈钢可旋转方块,外喷木色漆龙骨:50\*50\*5厚镀锌钢方管4、具体样式详见施工图； | 个 | 2 |
| 标识雕塑部分-农田雕塑部分-分区三 |
| 1 | 节气拼图标志  | 2180\*20001、素土夯实；2、100厚碎石垫层；3、100厚C15混凝土垫层；4、C30钢筋混凝土条基（6φ14、φ8@200、φ12@200、φ12@200）、100\*250\*12厚加劲钢板、508M16预埋螺栓L=7005、80\*45\*5厚不锈钢框外喷深木色漆、80\*80\*5厚不锈钢柱外喷黑色漆6、400\*400\*120厚不锈钢可翻动拼图龙骨:100\*100\*5厚镀锌钢方管7、50厚不锈钢宣传板,外喷浅木色漆龙骨:50\*50\*5厚@500镀锌钢方管8、50高厚不锈钢拼音字外喷白色漆9、300高2厚不锈钢字外喷白色漆10、40高2厚不锈钢字外喷黑色漆11、具体样式详见施工图； | 个 | 3 |
| 标识雕塑部分-农田雕塑部分-分区四 |
| 1 | 挖沟槽土方  | 1、土壤类别 ：各投标单位根据现场踏勘确定2、挖土深度：符合设计要求 | m3 | 3.52 |
| 2 | 余方弃置  | 1、废弃料品种 ：多余土方2、运距：各投标单位自行考虑3、含渣土消纳处置费 | m3 | 3.52 |
| 3 | 垫层  | 100厚碎石垫层 | m3 | 0.4 |
| 4 | 混凝土垫层  | 100厚C15混凝土垫层 | m3 | 0.4 |
| 5 | 混凝土基础  | C30钢筋混凝土基础 | m3 | 1.6 |
| 6 | 基础梁  | 600\*300\*C30钢筋混凝土基础梁 | m3 | 0.29 |
| 7 | 直形楼梯  | C30钢筋混凝土现浇楼梯 | m2 | 5.76 |
| 8 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：螺纹钢2、钢筋规格：φ10以上 | t | 0.25 |
| 9 | 现浇构件钢筋  | 1、钢筋种类 ：圆钢2、钢筋规格：φ10以内 | t | 0.08 |
| 10 | 水泥砂浆楼梯面层  | 20厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 13.68 |
| 11 | 抹灰面油漆  | 外喷白色漆（暂定） | m2 | 13.68 |
| 12 | 不锈钢框架  | 1600\*200080\*80\*5厚不锈钢方管外喷粉色漆 | 个 | 1 |
| 13 | 金属字  | 100高15厚不锈钢字,余同外喷白色漆(暂定),专业固定 | 个 | 72 |
| 14 | 金属字  | 100高100厚不锈钢字外喷白色漆(暂定),专业固定 | 个 | 19 |
| 15 | 身高尺  | 1、素土夯实；2、底部100厚碎石垫层3、基础:1200\*500\*400厚C30钢筋混凝土,内置8@200钢筋,埋深500,4、80厚不锈钢框,外喷黑灰色渐变漆龙骨:80\*80\*5厚@500镀锌钢方管5、2厚不锈钢标尺外喷黑色漆6、2厚不锈钢板麦穗造型,外喷黄色漆7、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 16 | 留住瞬间  | 1、素土夯实；2、底部100厚碎石垫层3、100厚C15混凝土垫层3、基础:500厚C30钢筋混凝土,内置φ12@200、8M16预埋螺栓L=400、100\*250\*12厚加劲钢板4、120\*120\*5厚不锈钢柱外喷木色漆5、160\*80\*3厚不锈钢梁外喷木色漆6、2厚不锈钢相框外喷木色漆7、55高2厚不锈钢字外喷黑色漆8、2厚不锈钢音乐播放器剪影外喷黑色漆9、40高2厚不锈钢字外喷黑色漆10、2厚不锈钢音乐播放器剪影外喷黑色漆11、具体做法详见施工图 | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分-农田雕塑部分-分区五 |
| 1 | 节气拼图标志  | 2180\*20001、素土夯实；2、100厚碎石垫层；3、100厚C15混凝土垫层；4、C30钢筋混凝土条基（6φ14、φ8@200、φ12@200、φ12@200）、100\*250\*12厚加劲钢板、508M16预埋螺栓L=7005、80\*45\*5厚不锈钢框外喷深木色漆、80\*80\*5厚不锈钢柱外喷黑色漆6、400\*400\*120厚不锈钢可翻动拼图龙骨:100\*100\*5厚镀锌钢方管7、50厚不锈钢宣传板,外喷浅木色漆龙骨:50\*50\*5厚@500镀锌钢方管8、50高厚不锈钢拼音字外喷白色漆9、300高2厚不锈钢字外喷白色漆10、40高2厚不锈钢字外喷黑色漆11、具体样式详见施工图； | 个 | 3 |
| 2 | 华容道一  | 平面尺寸：2000\*20001、基础:2500\*1000\*400厚C30钢筋混凝土,内置8@200钢筋,埋深500,2、底部100厚碎石垫层,素土夯实3、不锈钢采用2厚不锈钢。4、50厚不锈钢华容道滑块龙骨:50\*50\*5厚镀锌钢方管5、120厚不锈钢华容道底座,外喷木色漆龙骨:100\*100\*5厚镀锌钢方管6、180\*70\*5厚不锈钢斜撑 | 个 | 2 |
| 3 | 华容道二  | 平面尺寸：1500\*15001、基础:2500\*8000\*400厚C30钢筋混凝土,内置8@200钢筋,埋深500,2、底部100厚碎石垫层,素土夯实3、不锈钢采用2厚不锈钢。4、80\*80\*5厚镀锌钢方管、30\*30\*5厚镀锌钢方管余同、120\*45\*5厚不锈钢斜撑、2厚不锈钢华容道底座,外喷木色漆龙骨:80\*80\*5厚镀锌钢方管、30厚不锈钢华容道滑块 | 个 | 2 |
| 标识雕塑部分-农田雕塑部分-分区六 |
| 1 | 自然课堂一  | 1、30厚不锈钢书本,折边处理2、310长φ250不锈钢仿木桩3个3、240长φ90不锈钢仿木桩、300长φ80不锈钢仿木桩余同、380长260不锈钢仿木桩、150长φ70不锈钢仿木桩余同、200长φ50不锈钢仿木桩余同4、具体样式详见施工图 | 个 | 1 |
| 2 | 自然课堂二  | 1、30厚不锈钢书本,折边处理2、660长φ420不锈钢仿木桩、450长φ420不锈钢仿木桩、3、320长φ90不锈钢仿木桩、250长φ110不锈钢仿木桩、400长φ120不锈钢仿木桩余同、490长φ120不锈钢仿木桩余同4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 3 | 自然课堂三  | 1、30厚不锈钢书本,折边处理2、490长φ430不锈钢仿木桩、650长φ430不锈钢仿木桩、3、370长φ160不锈钢仿木桩余同、470长φ160不锈钢仿木桩余同、370长φ110不锈钢仿木桩、320长φ70不锈钢仿木桩余同4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 4 | 自然课堂四  | 1、30厚不锈钢书本,折边处理2、490长φ430不锈钢仿木桩、650长φ430不锈钢仿木桩、3、370长φ160不锈钢仿木桩余同、470长φ160不锈钢仿木桩余同、370长φ110不锈钢仿木桩、320长φ70不锈钢仿木桩余同4、具体样式详见施工图； | 个 | 1 |
| 标识雕塑部分-农田雕塑部分-分区七 |
| 1 | 华容道一  | 平面尺寸：2000\*20001、基础:2500\*1000\*400厚C30钢筋混凝土,内置8@200钢筋,埋深500,2、底部100厚碎石垫层,素土夯实3、不锈钢采用2厚不锈钢。4、50厚不锈钢华容道滑块龙骨:50\*50\*5厚镀锌钢方管5、120厚不锈钢华容道底座,外喷木色漆龙骨:100\*100\*5厚镀锌钢方管6、180\*70\*5厚不锈钢斜撑 | 个 | 1 |
| 2 | 华容道二  | 平面尺寸：1500\*15001、基础:2500\*8000\*400厚C30钢筋混凝土,内置8@200钢筋,埋深500,2、底部100厚碎石垫层,素土夯实3、不锈钢采用2厚不锈钢。4、80\*80\*5厚镀锌钢方管、30\*30\*5厚镀锌钢方管余同、120\*45\*5厚不锈钢斜撑、2厚不锈钢华容道底座,外喷木色漆龙骨:80\*80\*5厚镀锌钢方管、30厚不锈钢华容道滑块 | 个 | 1 |
| 3 | 刻度千秋  | 1、已经基础2、8M16预埋螺栓L=7003、100\*250\*12厚加劲钢板4、2厚不锈钢板,外喷白色漆、140厚不锈钢外框,外喷木色漆龙骨:140\*140\*8厚镀锌钢方管、2厚不锈钢刻度,外喷黑色漆5、100高2厚不锈钢字,外喷黑色漆6、550\*300\*50厚不锈钢秋千板,外喷木色漆材料:2厚不锈钢,余同7、φ140\*8厚不锈钢圆柱外喷木色漆8、φ100\*5厚不锈钢圆柱外喷木色漆,余同、秋千专用绳,余同9、具体做法详见施工图 | 个 | 1 |
| 4 | 呆馒  | 1.5米高1、4根50\*50\*5厚@500镀锌钢方管立根2、200厚C25钢筋混凝土内置8@200钢筋3、100厚C15混凝土垫层4、100厚碎石垫层5、素土夯实6、2厚不锈钢板、50\*50\*5厚@500镀锌钢方管龙骨呆馒 | 个 | 1 |
| 5 | 旋转诗词  | 1、基础:800\*800\*400厚C30钢筋混凝土,内置8@200钢筋,埋深500,底部100厚碎石垫层,素土夯实字凹进凸出比例各占50%。中间设置一根φ75\*5厚圆管。2、单个立体尺寸400\*400，总高2米；3、2厚不锈钢可旋转方块,外喷木色漆龙骨:50\*50\*5厚镀锌钢方管4、具体样式详见施工图； | 个 | 2 |
| 6 | 跷跷板  | 1、基础:800\*800\*400厚C30钢筋混凝土,内置8@200钢筋,埋深500,底部100厚碎石垫层,素土夯实字2、φ200不锈钢圆环外喷白色漆,余同3、φ140木质跷跷板4、φ140木柱5、φ500轮胎 | 个 | 1 |

**三、服务期限**

成交供应商必须在合同生效后55日历天内完成制作、安装、施工等内容并验收合格。

**四、雕塑的制作、到货、安装**

4.1制作要求

严格按照设计方案的尺寸、材质、形状进行制作加工，且制作加工需根据投标提供的雕塑小样制作泥塑，并在采购人对泥塑提出修改意见的基础上进行加工，制作过程中关键节点需及时通知采购人对质量和效果进行确认后，方可进入下一道工序。

4.2 到货

1）成交供应商必须在合同生效后55日历天内完成货物的供货、安装。货物到达现场后，成交供应商必须派人员到现场与采购人一起开箱并按供货清单验收,若有缺少或损坏，成交供应商应立即补足或更换全新同规格产品，直至使采购人满意为止。

4.3安装

1）为确保安装施工工作安全有序的进行，要求成交供应商在货物运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、施工验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则成交供应商应承担相应责任。

2）货物的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对货物的安装质量进行监督。

**五、质量与服务要求**

（一）投标人须提供设计施工图，中标后，如方案设计需优化修改，导致施工内容的相应增减，但中标价不作调整。

①基础性的雕塑小品，材料定好，需要二次深化设计，方案采购人、监理人、设计人认可后，才可以制作施工：茶缸花箱、身高尺、跷跷板、塑石仿真树拱门、华容道、节气拼图标志、旋转诗词、留住瞬间、爱的阶梯、刻度秋千、不锈钢枕木小品、金溪自行车栏杆、青山磁力小品、金溪渔人小品等。

②造型雕塑，需要二次深化设计，方案采购人、监理人、设计人认可后，制作泥稿，经多方确认后才可以制作施工：茶壶茶杯雕塑、豆腐摊雕塑、蒸笼组合雕塑、自然课堂，“大奇山风光带欢迎您”雕塑、金溪女足踢球者雕塑等。

③标识标牌，需要二次设计后提供样品。经采购人、监理、设计等认可后，才可以制作施工：三级驿站、各类绿道标识牌、路灯广告牌等。

（二）本项目响应文件中的报价为最终报价，包含所有雕塑、标识标牌设计及制作安装、验收等一切费用，以及包括设备、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

（三）投标人应对项目的理念和构思有充分的理解，设计方案应符合招标文件要求及国家有关规范规定。

（四）本项目不得转包、分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

**六、商务要求:**

**〈一〉售后服务保障要求：**

1、在雕塑制作完成后，提供二年的免费质保期和终身保修，质保期内的正常故障或损坏免费维修，参观者人为损坏和质保期外仅按成本（人工、交通、材料）收费。

2、在雕塑质保期内，在接到用户维修要求后应立即作出回应，中标人应承诺在24小时内响应并提出解决方案，48小时之内到现场对故障、破损进行处理。

3、在保修期内，中标人需提供每年不少于两次的免费上门巡检服务，具体维护时间有双方协商而定。

**〈二〉产品质量保证：**

1、中标人须保证所提供货物包括附带的物品物件为正规厂家生产，产品环保等符合行业质量要求。

2、所提供雕塑物品，符合国家有关规定；中标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权；本项目采购的货物，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。

**七、付款方式**

合同签订后，支付合同总价10%的预付款，安装完工，项目验收合格后，支付至合同价的85%，结算审计并经审定后一个月内支付至审定价的98.5%，剩余款项留作质保金，在保修期满后予以支付（不计息）。

**八、其他**

1、招标代理服务费：本次采购的招标代理服务费按浙价服〔2003〕77号文件（货物类）招标费率标准收取。以上费用由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中（不得单独列项），投标人在投标报价让利中考虑上述费用。

2、本项目对未中标供应商均不进行相关费用补偿。

# 第三章、磋商供应商须知

### 前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 目** | **内 容** |
| 1 | **项目名称** | 城南街道大奇山风光带建设项目（一期）—标识雕塑部分采购及安装项目 |
| 2 | **项目编号** | ZJKJ-TL2021015-1 |
| 3 | **采购人** | 桐庐县美丽城南开发有限公司  |
| 4 | **采购资金来源** | 自筹 |
| 5 | **采购内容** | 详见第二部分项目技术规范和服务要求。 |
| 6 | **合格的投标人****资格要求** | 符合招标公告“**投标人资格要求**”中要求的供应商 |
| 7 | **投标有效期** | 投标书递交后 90 天内有效 |
| 8 | **投标文件组成** | 1.形式：本项目实行网上投标；电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）。（1）电子投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标件视为无效备份投标文件。备注：以供应商解密成功的上传电子投标文件为准，因供应商原因导致的电子投标文件上传不全、无法打开、显示缺陷等情况，作无效标处理。 |
| 9 | **答疑与澄清** | 答疑与澄清：供应商如认为磋商文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于**磋商文件截止时间5日前**，以书面形式要求采购机构或采购人作出书面解释、澄清或者向采购机构提出书面质疑，逾期不再受理；如有供应商提出质疑的，采购机构视情况予以答复；答疑内容是磋商文件的组成部分，**将在提交磋商文件截止时间5日前，在浙江政府采购网发布更正公告，请供应商自行到网上查看和下载，供应商因漏看带来的后果由供应商自行承担**。 |
| 10 | **中标结果公告** | 成交结果公示于浙江政府采购网（<http://zfcg.czt.zj.gov.cn)等相关网站或媒体，公示期1>个工作日。 |
| 11 | **投标文件的递交及解密** | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交：a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：**a．投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（以EMS邮寄、快递等形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；（邮寄地址：桐庐县城迎春南路61号萧商大号8楼祁陈笛收15068853022）。**b．“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；c．通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。（3）**电子加密投标文件的解密和异常情况处理：**a.开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后**30分钟**内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。c．投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 12 | **评标方法** | 综合评分法 |
| 13 | **履约保证金** | 履约保证金金额：为合同总价的 2% 履约保证金缴纳形式：现金、转账 |
| **14** | 1. 本项目投标报价超过最高限价的（即投标报价>最高限价），其投标视为无效。
2. 报价是中标的一个重要因素，但不是中标的唯一依据。
3. 本项目不采用投标保证金。
4. 本项目设置风险控制价为355.6万元（为最高限价的70%），投标报价低于风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时须额外向采购人提交中标净值与风险控制价之差额作为风险担保金（采用现金、转账、保函、保险、担保等方式），风险保证金至本项目按要求竣工验收后5日内无息退还。如未按要求完成的，采购人有权扣留风险保证金。允许投标人报价低于风险控制价。
 |

**一、总 则**

**（一）适用范围**

仅适用于本次竞争性磋商文件中采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1、“招标方”系指组织本项目采购的浙江科佳工程咨询有限公司。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3、“采购人” 系指委托招标方采购本次货物、服务项目的国家机关、事业单位和团体组织。

4、“货物”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

**（三）投标人及委托有关说明**

1、如授权代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（投标文件中提供，格式见附件）。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工（或投标人控股公司正式员工）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

**（四）质疑**

1.供应商认为磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。供应商对采购机构的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.供应商认可采购机构在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，不得提出疑议；

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述磋商文件、磋商过程和成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理，否则采购机构将不予受理。

质疑应当包括下列主要内容：

a质疑人的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话，以及被质疑人名称及联系方式；

b被质疑采购项目名称、编号及采购内容；

c具体的质疑事项及事实依据；

d认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

e提出质疑的日期。

**（五）磋商文件的澄清与修改**

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于采购文件公告期限届满之日起五个工作日内，以书面形式向招标采购单位一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标方将在规定的时间内，在指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。**逾期提出招标方将不予受理。**

2、招标方主动进行的澄清、修改：招标方无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件等方式进行澄清和修改。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

##### 二、磋商响应文件的编制

**（一）磋商响应文件的组成**（电子投标文件，按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密并递交）

**磋商响应文件由资格文件、技术及商务文件、报价文件三部分组成，**电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章**。**

**1、资格文件**

**（1）投标声明书 (格式见附件，含重大违法记录声明)；**

**（2）法定代表人授权委托书(法定代表人本人参加投标的则不需要提供、格式见附件）**

**（3）具有独立承担民事责任的能力证明材料：**

①如投标人是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

②如投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

③如投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

④如投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

（**4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（未提供相对应证明材料的做无效标处理）：**

①良好的商业信誉：至本项目投标截止时间止未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标将作无效标处理。

②健全的财务会计制度：投标人须在投标文件中出具符合以下情况的证明材料复印件（三选一）：

1）投标人是法人的，应提供最近一个年度（2019年度或2020年度）经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表(执行《小企业会计准则》的提供资产负债表和利润表两张基本报表），未经审计的，提供资产负债表、利润表或损益表。

2)其他组织和自然人如没有经审计的财务报告的，可以提供资产负债表、利润表、现金流量表。

3）新成立不足一年的公司须出具情况说明。

**（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（未提供的做无效标处理）**：

①投标人须提供由税务部门出具的最近三个月内缴纳增值税和企业所得税的纳税证明。

②投标人须提供最近三个月内缴纳社会保险的凭据（缴税付款凭证或社会保险缴纳证明）。

**依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。**

**2、技术及商务文件**

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）参与本项目主要人员一览表及人员资质证书复印件等（格式见附件）；

（3）技术参数对照表（格式见附件）；

（4）项目设计、实施方案，应急方案、安全防范措施等，包括交付、验收、等（结合评分内容相应条款提供）；

（5）类似项目的业绩资料复印件及拟派项目负责人及技术负责人（艺术总监）证书复印件（提供近6个月的社保证明）；

（6）投标人的施工组织方案；

（7）售后服务与承诺：响应方承诺给予采购人的各种优惠条件及承诺；

（8）投标方认为需要的其他文件资料。

**3、报价文件：**

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；

（4）投标人认为需要的其他文件。

**注：法定代表人授权委托书、投标声明书、开标一览表必须按招标文件格式要求正确签署并加盖投标人公章。资质文件、技术及商务文件中不得出现项目报价信息，否则将作无效标处理。**

**（二）响应文件的语言及计量**

1、投标文件以及投标人与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文简体字书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，响应文件中以中文汉语以外的文字表述部分视同未提供。

2、磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则将作无效标处理。

**（三）投标文件的有效期**

1、自投标截止日起90天内投标文件应保持有效。**有效期不足的投标文件将作无效标处理。**

2、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（四）投标文件的签署和份数**

1、本项目采用电子投标文件递交，投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

2、中标单位在中标公示结束后7天内向采购机构提供纸质投标文件一式五份，一正四副。

**（五）投标报价**

1、投标文件只允许有一个报价，投标报价应按招标文件中相关附表格式填报，有选择性的报价将不予接受，且不允许出现报价优惠等字样（出现“0”元，视同赠送）。

2、投标报价**应包含项目所需全部货物、服务，不得缺漏**，是履行合同的最终价格（含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等完成本项目所需的一切税金和费用）。

3、投标报价总价金额到元为止，如投标报价总价出现角、分，将被抹除。

**（六）磋商保证金**

1、本项目不设置磋商保证金。

**（七）串通投标认定**

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装。

**（八）磋商无效的情形**

在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

1、投标方未按招标文件要求提供相应资料、投标有效期不足的；

2、投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的；

3、响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

4、与磋商文件有重大偏离的响应文件；

5、资质文件、技术及商务文件中出现投标价格信息的、投标报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6、标项以赠送方式投标的、对一个标项提供两个投标方案或两个报价的；

7、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且不能证明其报价合理性的；

8、投标人不接受报价文件中修正后的报价的；

9、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10、投标人被视为串通投标的；

11、电子投标投标文件未按采购文件要求上传的；

12、不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

**（九）错误修正**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 三、组织开、评标程序及评标委员会的评审程序

（一）电子招投标开标及评审程序

1. 向各磋商供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行响应文件解密。磋商供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

1.投标截止时间后，投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起半个小时内。

2.评标委员会对资信和商务技术响应文件进行评审；

3.在系统上公开资信和商务技术评审结果；

4.在系统上公开报价开标情况；

5.评标委员会对报价情况进行评审；

6.在系统上公布评审结果。

特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

 **（二）、磋商程序**

招标方将按照招标文件规定的时间、地点和程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

1、按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

2、介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选磋商小组组长。

3、宣读提交响应文件的供应商名单，组织磋商小组各位成员签订《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

4、采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

5、根据需要简要介绍招标文件（含补充文件）制定及质疑答复情况、按书面陈述项目基本情况及评审工作需注意事项等，让评审专家尽快知悉和了解所评审项目的采购需求、评审依据、评审标准、工作程序等；提醒磋商小组对客观评审项目应统一评审依据和评审标准，对主观评审项目应确定大致的评审要求和评审尺度；对评审人员提出的有关招标文件、投标文件的问题进行必要的说明、解释或讨论。

6、采购人代表或由采购人委托的评标委员会对投标人资格文件进行审查并以开标当日为准对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行核实，资格不符合的，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩。

7、磋商小组组长组织评审人员独立评审。磋商小组对拟认定为响应文件无效，应组织相关投标人代表进行陈述、澄清或申辩；招标方可协助评标委员会组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分（其总评分偏离平均分30%以上的），评标委员会组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

8、做好评审现场相关记录，协助磋商小组组长做好评审报告起草、有关内容电脑文字录入等工作，并要求磋商小组各成员签字确认。

9、评审结束后，招标方应对磋商小组各成员的专业水平、职业道德、遵纪守法等情况进行评价；同时按规定向磋商小组评审专家发放评审费，并交还评审人员及其他现场相关人员的通讯工具。

**（三）磋商程序**

1、在磋商小组中推选评标委员会组长。

2、磋商小组组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

3、磋商小组对各投标人投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

4、磋商小组按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对投标人投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

5、磋商小组对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向磋商小组组长提出。经磋商小组商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该投标人以书面形式作出澄清或说明。授权代表未到场或拒绝澄清说明或澄清说明的内容改变了投标文件的实质性内容的，磋商小组有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。书面通知及澄清说明文件应作为采购项目档案归档留存。

6、磋商小组需对招标方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

7、磋商小组根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

8、起草评审报告，所有磋商小组成员须在评审报告上签字确认。

**四、评审原则**

1、磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与磋商有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、磋商小组成员因回避、临时缺席或健康原因等特殊情况不能继续参加评审工作的，应按规定更换评审专家,被更换的评审人员之前所作出的评审意见不再予以采纳，由更换后的评审人员重新进行评审。无法及时更换专家的，要立即停止评审工作、封存评审资料，并告知投标人择期重新评审的时间和地点。

3、磋商小组对有关招标文件、投标文件、样品或现场演示（如有）的说明、解释、要求、标准存在不同意见的，持不同意见的磋商小组成员及其意见或理由应予以完整记录，并在评审过程中按照少数服从多数的原则表决执行。对招标文件本身不明确或存在歧义、矛盾的内容，应作对投标人而非采购人有利的解释；对因招标文件中有关产品技术参数需求表述不清导致投标人实质性响应不一致时，应终止磋商，重新组织采购。评审人员拒绝在评审报告中签字又不说明其不同意见或理由的，由现场监督员记录在案后，可视为同意磋商结果。

#

# 第四章、评标办法及评分标准

根据有关法律法规，结合本项目的实际需求，制定本办法。

一、总则：

本次评标采用综合评分法。合格投标人评标综合得分为技术资信分和价格分汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列；综合得分相同的，推荐报价得分高的投标人为中标候选人；综合得分和报价得分均相同的，随机抽签确定中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=技术资信分+价格分

1. 评标内容及标准：本项目最高限价为: **508**万元

（一）技术资信分： 合计70分（保留小数点后2位，四舍五入法）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对项目现状认知的准确性 | 5 | 针对项目实际情况，对项目周边的空间现状对项目现状认知的准确性 对结构改造进行分析，分析清晰、准确，对现状环境认知深刻。根据方案酌情评分，优秀得 5-4 分，良好得 3-2分，未提供的得0分。 |
| 设计分析与理解、施工安装方案 | 7 | 对项目文化背景、图案形式进行详细解剖，分析和研究创作意图，深度解读创作方案的整体构思。对艺术造型的制作深化、具体内容的落实、局部细节的丰富等环节进行全面阐述，对项目实施方案进行全面阐述，根据方案酌情评分。优秀得 7-5 分，良好得 4-2分，未提供的得0分。 |
| 传统工艺与高科技运用，实施的可行性 | 5 | 根据业主提供图纸对细节进行深化，对外形塑造的艺术表现形式和方法进行评比。根据方案酌情评分。优秀得5-4 分，良好得 3-2分，未提供的得0分。 |
| 施工进度计划及保证措施 | 5 | 施工进度计划及保证措施针对性强、科学合理。由评委酌情打分，优秀得 5-4 分，良好得 3-2分，未提供的得0分。 |
| 质量目标及保证措施 | 5 | 从质量目标、保证措施切合实际性可行性方面由评委酌情打分，优秀得 5-4 分，良好得 3-2分。未提供的得0分。 |
| 安全文明施工目标及措施 | 5 | 从安全文明施工目标标准性、措施切合实际性、可行性方面由评委酌情打分，优秀得 5-4 分，良好得 3-2分，未提供的得0分。 |
| 企业业绩 | 12 | 投标人自2016年6月1日以来承担类似项目的，每一个得2分，最高得12分。需提供相关项目中标通知书及合同。 |
| 售后服务方案 | 3 | “售后服务方案”中明确保修内容与范围、维修响应时间、培训计划等。方案优于招标文件的得3分，与招标文件一致的得2分，低于招标文件要求或未提供方案的得0分. |
| 质保期 | 5 | 质保期：按招标文件要求质保2年的得2分，超过招标文件要求的，每增加1年得1分,最多得3分。总分最高得5分。 |
| 管理体系认证 | 6 | 1、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会 认证机构颁发的有效期内的：1）质量管理体系认证证书的，得 2 分；2）环境管理体系认证证书的，得 2 分；3）职业健康安全管理体系认证证书的，得 2分。投标文件中提供以上证书扫描件或复印件，同时另附证书在中国国家认证认可监督管理委员会官网 查询截图。 |
| 项目负责人及技术负责人（艺术总监）情况 | 9 | 1. 拟任项目负责人具有美术、艺术、雕塑专业学历的根据学历高低情况评分，具有硕士研究生及以上学历得3分；具有本科学历得2分；具有专科学历得1分，不提供者不得分。

2、拟任本项目项目负责人有人力资源部门颁发的工艺美术师或雕塑类职称（高级级或高级级以上职称）证书的得3分；有人力资源部门颁发的工艺美术师或雕塑类职称（中级职称）证书的得2分。3、拟任本项目技术负责人（艺术总监）具有县（区）级及以上《工匠荣誉证书》或具备人力资源部门颁发的工艺美术师或雕塑类职称（高级级或高级级以上职称）证书的得 3 分；提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的近 6 个月社保缴费证明材料（开标当日近 6 个月）；学历需学信网可查附查询截图；拟任项目负责人和技术负责人不得为同一人。 |
| 团队配置 | 3 | 项目团队成员（除项目负责人及技术负责人）具有人力资源部门颁发的工艺美术师或雕塑类职称（中级职称）证书或具有县（区）级及以上《工匠证书》的1人得1分，最高得3分。提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的近 6 个月社保缴费证明材料（开标当日近 6 个月） |

（二）价格分（30分）

1.即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格分=(评标基准价／投标报价)×30，得分保留2位小数,第3位四舍五入。

1. 投标人的报价超出上限价的，作无效标处理。
2. 报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。
3. 本项目设置风险控制价为355.6万元（为最高限价的70%），投标报价低于风险控制价的，中标人在提交履约保证金的同时须额外向采购人提交中标净值与风险控制价之差额作为风险担保金（采用现金、转账、保函、保险、担保等方式），风险保证金至本项目按要求竣工验收后5日内无息退还。如未按要求完成的，采购人有权扣留风险保证金。允许投标人报价低于风险控制价。

凡涉及本次招标文件的最终解释权属于采购人。

# 第五章、采购合同

合同编号：

甲方：（采购方）

乙方：（供应方）

甲、乙双方根据 项目（项目编号： ）的公开招标采购结果，签署本合同。

##### 一、服务内容

##### 二、合同金额

本合同金额为（大写）： 万 元，（￥ 元）人民币。

##### 三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

##### 四、知识产权

1、本合同项下所产生的工作成果归甲方所有，工作成果包括但不限于技术资料、乙方产品除外的源代码、开发文档和编译后的安装程序、执行程序等。项目实施过程中产生的知识产权，经双方协商可归属甲乙双方共同所有，双方均可使用。

2、乙方应保证所提供的服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权，因侵权造成的责任及损失，甲方有权向乙方进行追偿。

##### 五、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

##### 六、款项支付：

##### 七、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**八、质量保证及后续服务**

1、乙方应按合同规定向甲方提供服务。

2、乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1. 重做：由乙方承担所发生的全部费用。
2. 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
3. 解除合同。

3、如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

4、在服务质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

##### 九、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

##### 十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

##### 十一、争议解决

双方在执行合同中所产生的一切争议，应通过友好协商，妥善解决，如通过协商仍不能解决时，任何一方可向桐庐县人民法院起诉。

##### 十二、合同生效及其它

1、招标文件、投标文件、更正公告、中标通知书、承诺函等均作为本合同组成部分，具有同等效力。

2、合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章后方可生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经主管部门审批， 并签书面补充协议报主管部门监督机构备案，作为主合同不可分割的一部分。

4、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

5、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各叁份。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

或授权代表（签字）： 或授权代表（签字）：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

签约时间： 年 月 日

签约地点：

##### ★此仅为合同书样本，中标单位需根据实际情况和采购人签订相应的合同！

**第六章 投标文件格式附件**

附件1**：** 正本或副本

项目名称

项目编号：

**资**

**质**

**文**

**件**

投标人全称：

地 址：

时 间：

附件2：

**声 明 书**

致浙江科佳工程咨询有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为 ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为60天。

**6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；**

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）： 日 期：

投标人全称（公章）：

附件3：

**法定代表人授权委托书**

浙江科佳工程咨询有限公司：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）为授权代表，以我方的名义参加项目编号： 项目名称： 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权代表的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表签名： 职务：

授权代表身份证号码：

法定代表人签名（或签名章）： 职务：

投标人全称（公章）： 日 期：

附件5**：**  正本或副本

项目名称

项目编号：

**技**

**术**

**及**

**商**

**务**

**文**

**件**

投标人全称：

地 址：

时 间：

附件6：

**评分对应表**

投标人全称（公章）： 标项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 投标文件页码 |
| 对应第三章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |
| …… |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

授权代表签名： 日期：

附件8：

**项目实施人员一览表**

投标人全称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 资格证书 | 主要资历 | 经验及承担过的相关服务的项目 | 现正从事的工作 | 拟担任何工作 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

授权代表签名： 日期：

附件9：

**技 术 响 应 表**

投标人全称（公章）： 标项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名： 日 期：

附件10：

投标人业绩情况一览表

投标人全称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 简要描述 | 项目金额（万元） | 实施时间 | 项目单位、联系人及电话 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

投标人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期：

附件11**：**  正本或副本

项目名称

项目编号：

**报**

**价**

**文**

**件**

投标人全称：

地 址：

时 间：

附件11： **投 标 函**

致：浙江科佳工程咨询有限公司

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以承诺以下内容：

人民币(大写) 元（小写 元）的投标总报价，服务期为 。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件）

3.我方承诺在投标有效期内（从开标之日起60天），其投标文件中的所有内容对我方具有约束力。

**供应商： （盖单位公章）**

**法定代表人： （签章）**

**日期：**

附件12：

**开标一览表**

**项目名称：**

**项目编号：**

**投标人名称： 单位：元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **投标报价（总价、元）** | **服务项目负责人** | **供货期** |
| 1 | 城南街道大奇山风光带建设项目（一期）—标识雕塑部分采购及安装项目 |  |   |  |
|  | 合计总价（大写）：元 |

注:报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

附件13：

投标报价明细表

投标人全称：

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 数量 | 单价 | 合计（元） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |

注：1、在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人： （盖章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

日 期：