**临海市政府采购**

**竞争性磋商文件**

**（电子投标、不见面开标方式）**

**项目名称：2025年临海市古城街道府城村等5村高标准农田建设项目**

**项目编号：ZJHYLH-2025-004**

**采购单位：临海市人民政府古城街道办事处**

**联 系 人：冯女士 联系电话：0576-85172013**

**代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司**

**联 系 人：陶先生 联系电话：0576-85021266**

**二0二五年六月**

目 录

**[第一章 竞争性磋商公告 3](#_Toc21709)**

**[第二章 采购内容、需求及要求 8](#_Toc1372)**

**[第三章 供应商磋商须知 27](#_Toc8237)**

**[第四章 评标办法及评分标准 38](#_Toc17001)**

**[第五章 合同主要条款 43](#_Toc23322)**

**[第六章　响应文件格式 58](#_Toc19599)**

**[一、资格响应文件格式 58](#_Toc22663)**

**[二、商务技术文件格式 65](#_Toc19458)**

**[三、报价文件格式 77](#_Toc13233)**

**第一章 竞争性磋商公告**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，受**临海市人民政府古城街道办事处**委托，现就**2025年临海市古城街道府城村等5村高标准农田建设项目**进行竞争性磋商，欢迎具备本项目供应商的资格要求且能够及时提供相关服务的供应商前来参加竞争性磋商活动。

**1**.**项目概况**

项目名称：2025年临海市古城街道府城村等5村高标准农田建设项目

采购单位：临海市人民政府古城街道办事处

采购规模及内容概述：本项目位于府城村等5村，主要为灌溉与排水工程、田间道路工程、下田坡等，具体详见第二章。

采购预算：392.5578万元

**最高投标限价：372.9299万元【即本项目投标下浮率不少于5%，即392.5578万元\*（1-5%）**】

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：竞争性磋商

▲**工期：不超过120日历天。**

**磋商文件公告期限：5个工作日**

该项目已具备条件，现对该项目进行竞争性磋商。

**2.合格磋商供应商的资格要求**

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本采购项目相适应的商品经营或服务能力的供应商；

（3）全国范围内水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

（4）拟派项目负责人具有水利水电工程专业贰级及以上建造师注册执业资格证书，并具有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类证书）；

（5）本项目不接受联合体投标。

**（6）落实政府采购政策需满足的资格要求：****在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，同时该中小企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。如不符合上述要求的任何一点均不符合本条资格要求。**

**3.报名**

**本项目无需报名，****供应商须到临海市公共资源交易中心网站**

**（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。供应商未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由供应商自行承担。**

**4.磋商文件的获取**

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2025年6月30日8时30分前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 [https://zfcg.czt.zj.gov.cn/](%20https://zfcg.czt.zj.gov.cn/) ）上获取。

**磋商文件答疑：供应商对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。**

**5.投标保证金**

本项目不收取投标保证金。

**6.投标说明**

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商通过政采云平台电子投标工具制作响应文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：<https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567>）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）供应商应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见<https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit>，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各供应商自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）供应商应当在投标截止时间前完成电子响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。**投标截止时间后传输、递交的响应文件，将被拒收。**

**（5）本磋商文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。**

**7.响应文件的组成、效力**

（1）本项目实行电子投标，供应商应准备电子响应文件，本项目线下无需提供任何备份响应文件。电子响应文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本磋商文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子响应文件的，投标无效。

**8.投标截止时间及电子响应文件的递交**

**电子响应文件投标截止时间：2025年6月30日8时30分00秒，**供应商应于投标截止时间之前将电子响应文件上传到“政府采购云平台”。**投标截止时间前未完成传输电子响应文件的，投标无效。**

**9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：**

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

**10.开标**

开标时间：**2025年6月30日8时30分**。  
开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心一楼三号开标室（临海市巾山中路18号，移动公司对面）

**开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统****显示的解密截止时间为准），供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密响应文件，供应商未按时解密或解密失败的，其响应文件为无效标。**

**11.发布公告的媒介**  
本次招标公告同时在[浙江省政府采购网](http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)、[临海市公共资源交易中心网](http://www.lhzfcg.gov.cn)上发布。

**12.其他事项**

**（1）本项目磋商将通过政采云视频询标系统协助进行。供应商登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在磋商时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请供应商开标前予以提前准备，以免延误磋商（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于磋商时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免磋商时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。**

**（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；**

**（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标供应商及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。**

**13.对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

**（1）采购人信息**

名称：临海市人民政府古城街道办事处

地址：[临海市鹿城路295号](http://www.baidu.com/link?url=vcu_5fBu1puSWYwY9f3RWvEFs07QIKRMn7NJ5_50Tml8vo-iBEXCtNwoeyR9qN5Th9pV1fJm7qO7G7kqveGI329SMiFjXfIsW0eQv_0ckieM7uEzFBUYG_kouVxuQ8sJ9YCImnRSOxTvq1dkfXTswtetaF5qCOPTeVd73BKslDv41L88VxEV0GPDcp9PZdmSrsaHYPYF3gjSsU_zM7SC_kY_guTqN0Itz-f5pMAYtIXVbS5Jz4WMY-noOKzz2xvmv-S8GtcFeqidcQpuolCwiRCfO2lMcYIGxPeFo-LOQbQZnFiPcBZ5N0bJcI3XDE4aQ6Ae7swZdEmO9eqklMeqGzYmigNKpu5QedfF2NWUfs_" \t "https://www.baidu.com/_blank)

项目联系人（询问）：冯女士

项目联系方式：0576-85172013

质疑联系人：冯女士

质疑联系方式：0576-85172013

**（2）采购代理机构信息**

名 称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址:临海市建筑业大楼八楼801室

项目联系人（询问）：陶先生

项目联系方式：0576-85021266

质疑联系人：徐女生

质疑联系方式：0576-85021266

**（3）同级政府采购监管机构信息**

名 称：临海市财政局

地 址：临海市巾山东路112号

联系人：政府采购监管科

监督、投诉联系电话：0576-85188034

**（4）政采云平台信息**

联系电话：95763

**附件**

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知**

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，供应商若有融资意向，可与以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 马李莉 | 13586026113（微信同号） |

**政采贷联系方式**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **银行简称** | **贷款年利率** | **政采贷联系人** | **联系电话** |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 朱菲菲 | 13732333886 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 3.8%起 | 金寅姿 | 13575826932 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 3.65%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 3.85%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9%起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85%起 | 吴静静 | 13606680050 |
| 15 | 民生银行 | 3.85%起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

**第二章 采购内容、需求及要求**

**一、采购规模**

本项目位于府城村等5村，主要为灌溉与排水工程、田间道路工程、下田坡等。

**二、采购清单（工程量清单）说明**

**（一）工程量清单计价说明**

1.工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》等一起阅读和理解。

2.工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》计算规则等规定、按合同约定予以计量的有效工程量。

3.工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法（2022年）》的规定。

4.工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其它项目费。

5.除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。

6.工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。

7.措施项目清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按措施项目清单中所列项目计量单位计价。可以计算工程量的措施项目，应按分类分项工程量清单的方式采用工程单价计价。

**▲8.安全施工费人民币95317元，安全生产措施费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全生产措施费的使用按国家和省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。在确保工程安全措施的前提下，安全生产措施费和文明标化工地建设费可统筹使用。**

**（二）相关事项说明**

（一）、共性说明:

1、其它临时工程包括了砂石料加工系统，混凝土拌和及浇筑系统，施工供水、供风，施工供电，对外通讯，防汛设施，排水系统，大型施工机械安拆等，按建安工程费的0.75%计取;

2、安全施工费按建安工程费的2.5%计取，工程保险费按建安费的 0.45%计取,工程保险费包括工程一切险和第三者责任保险费:

3、电价格按照浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定计算，本工程用电按电网发电100%考虑。高压变电损耗率按3%考虑，场内输变电损耗率按4%考虑，场内输变电维护费按0.03元/度考虑;

（二）、2025年临海市古城街道府城村等5村高标准农田建设项目：

1、本工程用电均按电网供电考虑。

2、土方综合按照一二类土考虑；

3、弃方按照就地堆放考虑；

4、干砌块石挡墙两侧地坪标高不同时，应以较低地坪标高为界，以下为基础，两侧标高之差及以上为挡墙；

5、现场原有一些块石均不考虑利用；

6、施工用电按照5000元/项考虑；

7、临时用房按照15000元/项考虑；

8、砂采用人工砂;

9、砂、碎石、块石、石渣比例分别是 1.45t/m3、1.5t/m3、1.7t/m3、1.6t/m3。

**（三）增加计量条款**

1、补充技术条款编码“增3”：完成清单描述所要求的内容，工程量以m2为单位计量，按有效工程量的每m2工程单价支付；

2.补充技术条款编码“增4”：完成清单描述所要求的内容，工程量以m3为单位计量，按有效工程量的每m3工程单价支付；

3、其余技术条款优先按照本项目招标文件上的计量条款约定计算，不足的根据《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》（2022年）第三卷计量，具体详见招标文件及合同约定。

**（四）其他**

1.本工程土方开挖时，杂草、杂物清理由投标单位自行考虑在单价内，不另计算；

2.本项目的拆除料及开挖料除图纸上说明利用外均废弃外运，外运之后的处置费投标单位综合考虑在单价内，不另计算；

3.在实施过程中需要注意对已建项目的成品保护，由于施工单位原因造成的破损等由施工单位负责恢复；

**三、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目 主要特征** | **计量 单位** | **工程 数量** | **主要技术条款编码** | **备注** |
| **（一）建筑工程分类分项工程量清单** | | | | | | | |
| 1 |  | 府城村 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 田间道路工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | FCL1，宽4m,长度165m |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 151 | 6.8 |  |
| 1.1.1.2 | 500103023001 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 4 | 13.9 |  |
| 1.1.1.3 | 500103007001 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 36 | 13.9 |  |
| 1.1.1.4 | 500115022001 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 516 | 增3 |  |
| 1.1.1.5 | 500115008001 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 52 | 增4 |  |
| 1.1.1.6 | 500115006001 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 119 | 增4 |  |
| 1.1.1.7 | 500115022002 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 660 | 增3 |  |
| 1.1.1.8 | 500105001001 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 72 | 16.4 |  |
| 1.1.1.9 | 500105001002 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 64 | 16.4 |  |
| 1.1.2 |  | FCL2，宽4m,长度241.3m |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 136 | 6.8 |  |
| 1.1.2.2 | 500103023002 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 3 | 13.9 |  |
| 1.1.2.3 | 500103007002 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 35 | 13.9 |  |
| 1.1.2.4 | 500115022003 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 748 | 增3 |  |
| 1.1.2.5 | 500115008002 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 75 | 增4 |  |
| 1.1.2.6 | 500115006002 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 174 | 增4 |  |
| 1.1.2.7 | 500115022004 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 965 | 增3 |  |
| 1.1.2.8 | 500105001003 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 69 | 16.4 |  |
| 1.1.2.9 | 500105001004 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 50 | 16.4 |  |
| 1.1.3 |  | FCL3，宽4m,长度167.6m |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 196 | 6.8 |  |
| 1.1.3.2 | 500103023003 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 5 | 13.9 |  |
| 1.1.3.3 | 500103007003 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 49 | 13.9 |  |
| 1.1.3.4 | 500115022005 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 520 | 增3 |  |
| 1.1.3.5 | 500115008003 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 52 | 增4 |  |
| 1.1.3.6 | 500115006003 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 121 | 增4 |  |
| 1.1.3.7 | 500115022006 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 670 | 增3 |  |
| 1.1.3.8 | 500105001005 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 96 | 16.4 |  |
| 1.1.3.9 | 500105001006 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 70 | 16.4 |  |
| 1.1.4 |  | FCL4，宽4m,长度226.9m |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 213 | 6.8 |  |
| 1.1.4.2 | 500103023004 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 55 | 13.9 |  |
| 1.1.4.3 | 500103007004 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 49 | 13.9 |  |
| 1.1.4.4 | 500115022007 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 703 | 增3 |  |
| 1.1.4.5 | 500115008004 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 70 | 增4 |  |
| 1.1.4.6 | 500115006004 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 163 | 增4 |  |
| 1.1.4.7 | 500115022008 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 908 | 增3 |  |
| 1.1.4.8 | 500105001007 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 103 | 16.4 |  |
| 1.1.4.9 | 500105001008 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 89 | 16.4 |  |
| 1.1.5 |  | FCL5，宽3m,长度219.9m |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | 500101002005 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 203 | 6.8 |  |
| 1.1.5.2 | 500103023005 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 6 | 13.9 |  |
| 1.1.5.3 | 500103007005 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 47 | 13.9 |  |
| 1.1.5.4 | 500115022009 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 462 | 增3 |  |
| 1.1.5.5 | 500115008005 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 46 | 增4 |  |
| 1.1.5.6 | 500115006005 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 106 | 增4 |  |
| 1.1.5.7 | 500115022010 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 660 | 增3 |  |
| 1.1.5.8 | 500105001009 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 100 | 16.4 |  |
| 1.1.5.9 | 500105001010 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 87 | 16.4 |  |
| 1.1.6 |  | FCL6，宽4m,长度352m |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | 500101002006 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 225 | 6.8 |  |
| 1.1.6.2 | 500103023006 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 7 | 13.9 |  |
| 1.1.6.3 | 500103007006 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 53 | 13.9 |  |
| 1.1.6.4 | 500115022011 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 1200 | 增3 |  |
| 1.1.6.5 | 500115008006 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 120 | 增4 |  |
| 1.1.6.6 | 500115006006 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 253 | 增4 |  |
| 1.1.6.7 | 500115022012 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 1408 | 增3 |  |
| 1.1.6.8 | 500105001011 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 108 | 16.4 |  |
| 1.1.6.9 | 500105001012 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 96 | 16.4 |  |
| 1.1.7 |  | FCL7，宽4m,长度298.7m |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | 500101002007 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 274 | 6.8 |  |
| 1.1.7.2 | 500103023007 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 8 | 13.9 |  |
| 1.1.7.3 | 500103007007 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 65 | 13.9 |  |
| 1.1.7.4 | 500115022013 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 926 | 增3 |  |
| 1.1.7.5 | 500115008007 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 93 | 增4 |  |
| 1.1.7.6 | 500115006007 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 161 | 增4 |  |
| 1.1.7.7 | 500115022014 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 1195 | 增3 |  |
| 1.1.7.8 | 500105001013 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 135 | 16.4 |  |
| 1.1.7.9 | 500105001014 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 118 | 16.4 |  |
| 1.1.8 |  | FCL8，宽3m,长度248.2m |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | 500101002008 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 152 | 6.8 |  |
| 1.1.8.2 | 500103023008 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 4 | 13.9 |  |
| 1.1.8.3 | 500103007008 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 36 | 13.9 |  |
| 1.1.8.4 | 500115022015 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 189 | 增3 |  |
| 1.1.8.5 | 500115008008 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 19 | 增4 |  |
| 1.1.8.6 | 500115006008 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 119 | 增4 |  |
| 1.1.8.7 | 500115022016 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 745 | 增3 |  |
| 1.1.8.8 | 500105001015 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 75 | 16.4 |  |
| 1.1.8.9 | 500105001016 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 65 | 16.4 |  |
| 1.1.9 |  | FCL9，宽2m,长度200.2m |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | 500101002009 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 133 | 6.8 |  |
| 1.1.9.2 | 500103023009 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 5 | 13.9 |  |
| 1.1.9.3 | 500103007009 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 25 | 13.9 |  |
| 1.1.9.4 | 500115022017 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 220 | 增3 |  |
| 1.1.9.5 | 500115008009 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 22 | 增4 |  |
| 1.1.9.6 | 500115006009 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 64 | 增4 |  |
| 1.1.9.7 | 500105001017 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 60 | 16.4 |  |
| 1.1.9.8 | 500105001018 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 72 | 16.4 |  |
| 1.1.10 |  | FCL10，宽2m~2.5m,长度305.9m |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 | 500101002010 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 138 | 6.8 |  |
| 1.1.10.2 | 500103023010 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 4 | 13.9 |  |
| 1.1.10.3 | 500103007010 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 36 | 13.9 |  |
| 1.1.10.4 | 500115022018 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 593 | 增3 |  |
| 1.1.10.5 | 500115008010 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 59 | 增4 |  |
| 1.1.10.6 | 500115006010 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 112 | 增4 |  |
| 1.1.10.7 | 500115022019 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 697 | 增3 |  |
| 1.1.10.8 | 500105001019 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 69 | 16.4 |  |
| 1.1.10.9 | 500105001020 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 55 | 16.4 |  |
| 1.1.11 |  | FCL11，宽2m,长度65.6m |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.1 | 500115022020 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 138 | 增3 |  |
| 1.1.11.2 | 500115008011 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 14 | 增4 |  |
| 1.1.11.3 | 500115006011 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 21 | 增4 |  |
| 1.1.12 |  | FCL12，宽3m,长度214.6m |  |  |  |  |  |
| 1.1.12.1 | 500101002011 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 243 | 6.8 |  |
| 1.1.12.2 | 500103023011 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 7 | 13.9 |  |
| 1.1.12.3 | 500103007011 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 67 | 13.9 |  |
| 1.1.12.4 | 500115022021 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 451 | 增3 |  |
| 1.1.12.5 | 500115008012 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 45 | 增4 |  |
| 1.1.12.6 | 500115006012 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 103 | 增4 |  |
| 1.1.12.7 | 500115022022 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 644 | 增3 |  |
| 1.1.12.8 | 500105001021 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 120 | 16.4 |  |
| 1.1.12.9 | 500105001022 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 92 | 16.4 |  |
| 1.1.13 |  | FCL13，宽5m,长度353.2m |  |  |  |  |  |
| 1.1.13.1 | 500115022023 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 1801 | 增3 |  |
| 1.1.13.2 | 500115008013 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 180 | 增4 |  |
| 1.1.13.3 | 500115006013 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 318 | 增4 |  |
| 1.1.13.4 | 500115022024 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 1766 | 增3 |  |
| 1.1.14 |  | 下田坡，4处 |  |  |  |  |  |
| 1.1.14.1 | 500101002012 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 22 | 6.8 |  |
| 1.1.14.2 | 500103007012 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 17 | 13.9 |  |
| 1.1.14.3 | 500105001023 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 14 | 16.4 |  |
| 1.1.14.4 | 500115006014 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 7 | 增4 |  |
| 1.1.14.5 | 500115022025 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 45 | 增3 |  |
| 2 |  | 古楼村 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 田间道路工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | GLL01，宽3m,长度119.8m |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 500115022026 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 371 | 增3 |  |
| 2.1.1.2 | 500115008014 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 37 | 增4 |  |
| 2.1.1.3 | 500115006015 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 58 | 增4 |  |
| 2.1.1.4 | 500115022027 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 359 | 增3 |  |
| 2.1.2 |  | GLL02，宽4m,长度205.8m |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 500115022028 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 844 | 增3 |  |
| 2.1.2.2 | 500115008015 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 84 | 增4 |  |
| 2.1.2.3 | 500115006016 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 148 | 增4 |  |
| 2.1.2.4 | 500115022029 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 823 | 增3 |  |
| 2.1.3 |  | GLL03，宽2.5m,长度45.8m |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 500101002013 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 21 | 6.8 |  |
| 2.1.3.2 | 500103023012 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 1 | 13.9 |  |
| 2.1.3.3 | 500103007013 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 2 | 13.9 |  |
| 2.1.3.4 | 500115022030 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 73 | 增3 |  |
| 2.1.3.5 | 500115008016 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 7 | 增4 |  |
| 2.1.3.6 | 500115006017 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 18 | 增4 |  |
| 2.1.3.7 | 500115022031 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 115 | 增3 |  |
| 2.1.3.8 | 500105001024 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 9 | 16.4 |  |
| 2.1.3.9 | 500105001025 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 14 | 16.4 |  |
| 2.1.4 |  | GLL04，宽3m,长度77.3m |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | 500115022032 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 240 | 增3 |  |
| 2.1.4.2 | 500115008017 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 24 | 增4 |  |
| 2.1.4.3 | 500115006018 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 37 | 增4 |  |
| 2.1.4.4 | 500115022033 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 232 | 增3 |  |
| 2.1.5 |  | GLL05，宽2m,长度107.1m |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | 500115022034 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 225 | 增3 |  |
| 2.1.5.2 | 500115008018 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 22 | 增4 |  |
| 2.1.5.3 | 500115006019 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 34 | 增4 |  |
| 2.1.6 |  | GLL06，宽2.5m~3m,长度82.7m |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | 500115022035 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 223 | 增3 |  |
| 2.1.6.2 | 500115008019 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 22 | 增4 |  |
| 2.1.6.3 | 500115006020 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 34 | 增4 |  |
| 2.1.6.4 | 500115022036 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 215 | 增3 |  |
| 2.1.7 |  | GLL07，宽3m,长度112.9m |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1 | 500101002014 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 56 | 6.8 |  |
| 2.1.7.2 | 500103023013 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 5 | 13.9 |  |
| 2.1.7.3 | 500103007014 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 5 | 13.9 |  |
| 2.1.7.4 | 500115022037 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 237 | 增3 |  |
| 2.1.7.5 | 500115008020 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 24 | 增4 |  |
| 2.1.7.6 | 500115006021 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 54 | 增4 |  |
| 2.1.7.7 | 500115022038 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 339 | 增3 |  |
| 2.1.7.8 | 500105001026 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 11 | 16.4 |  |
| 2.1.7.9 | 500105001027 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 45 | 16.4 |  |
| 2.1.8 |  | GLL08，宽2.5m~3m,长度537.4m |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.1 | 500115022039 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 1415 | 增3 |  |
| 2.1.8.2 | 500115008021 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 142 | 增4 |  |
| 2.1.8.3 | 500115006022 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 218 | 增4 |  |
| 2.1.8.4 | 500115022040 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 1362 | 增3 |  |
| 2.1.9 |  | GLL09，宽宽2.5m,长度266.9m |  |  |  |  |  |
| 2.1.9.1 | 500115022041 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 694 | 增3 |  |
| 2.1.9.2 | 500115008022 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 69 | 增4 |  |
| 2.1.9.3 | 500115006023 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 107 | 增4 |  |
| 2.1.9.4 | 500115022042 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 667 | 增3 |  |
| 2.1.10 |  | GLL10，宽3m,长度207.4m |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.1 | 500115022043 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 643 | 增3 |  |
| 2.1.10.2 | 500115008023 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 64 | 增4 |  |
| 2.1.10.3 | 500115006024 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 100 | 增4 |  |
| 2.1.10.4 | 500115022044 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 622 | 增3 |  |
| 2.1.11 |  | GLL11，宽3.5m,长度97.6m |  |  |  |  |  |
| 2.1.11.1 | 500115022045 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 351 | 增3 |  |
| 2.1.11.2 | 500115008024 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 35 | 增4 |  |
| 2.1.11.3 | 500115006025 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 55 | 增4 |  |
| 2.1.11.4 | 500115022046 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 342 | 增3 |  |
| 2.1.12 |  | GLL12，宽2m,长度148.4m |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.1 | 500101002015 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 221 | 6.8 |  |
| 2.1.12.2 | 500103023014 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 4 | 13.9 |  |
| 2.1.12.3 | 500103007015 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 22 | 13.9 |  |
| 2.1.12.4 | 500115022047 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 163 | 增3 |  |
| 2.1.12.5 | 500115008025 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 16 | 增4 |  |
| 2.1.12.6 | 500115006026 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 47 | 增4 |  |
| 2.1.12.7 | 500105001028 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 49 | 16.4 |  |
| 2.1.12.8 | 500105001029 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 57 | 16.4 |  |
| 2.1.13 |  | GLL13，宽2.5m~3.5m,长度371.9m |  |  |  |  |  |
| 2.1.13.1 | 500101002016 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 156 | 6.8 |  |
| 2.1.13.2 | 500103023015 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 5 | 13.9 |  |
| 2.1.13.3 | 500103007016 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 37 | 13.9 |  |
| 2.1.13.4 | 500115022048 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 816 | 增3 |  |
| 2.1.13.5 | 500115008026 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 82 | 增4 |  |
| 2.1.13.6 | 500115006027 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 152 | 增4 |  |
| 2.1.13.7 | 500115022049 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 948 | 增3 |  |
| 2.1.13.8 | 500105001030 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 77 | 16.4 |  |
| 2.1.13.9 | 500105001031 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 67 | 16.4 |  |
| 2.2 |  | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | GlP01 60\*60cm 共51.8m |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 34 |  |  |
| 2.2.1.2 | 500103023016 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 17 | 13.9 |  |
| 2.2.1.3 | 500103017001 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 粒径：符合设计要求 3. 厚度：10cm | m3 | 6 | 13.9 |  |
| 2.2.1.4 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：砼强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 级配、拌制要求：符合设计及施工规范要求 5. 模板类型：模板类型投标单位自行考虑 | m3 | 16 | 14.11 |  |
| 2.2.1.5 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1. 部位及面层厚度：横梁 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每5m排渠设置一道横梁 | m3 | 1 | 14.11 |  |
| 2.2.1.6 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：1-2cm沥青木板伸缩缝 | m2 | 2 | 14.11 |  |
| 2.2.1.7 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 一般钢筋综合 | t | 0.025 | 14.11 |  |
| 2.2.2 |  | GlP02 150\*100cm 共129.3m |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 500101003002 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 224 |  |  |
| 2.2.2.2 | 500103023017 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 96 | 13.9 |  |
| 2.2.2.3 | 500103017002 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 粒径：符合设计要求 3. 厚度：10cm | m3 | 27 | 13.9 |  |
| 2.2.2.4 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：砼强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 级配、拌制要求：符合设计及施工规范要求 5. 模板类型：模板类型投标单位自行考虑 | m3 | 89 | 14.11 |  |
| 2.2.2.5 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1. 部位及面层厚度：横梁 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每5m排渠设置一道横梁 | m3 | 1 | 14.11 |  |
| 2.2.2.6 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 一般钢筋综合 | t | 0.118 | 14.11 |  |
| 2.2.2.7 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：1-2cm沥青木板伸缩缝 | m2 | 8 | 14.11 |  |
| 2.2.3 |  | PE管 SDR21 0.8MPa dn225x10.8，总长842.5m |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 445 |  |  |
| 2.2.3.2 | 500103023018 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 411 | 13.9 |  |
| 2.2.3.3 | 500115004001 | 塑料管铺设 | 1、PE管 SDR21 0.8MPa dn225x10.8，热熔连接，含三通等连接管件 | m | 843 |  |  |
| 2.2.4 |  | PE管 SDR21 0.8MPa dn160x7.7，总长3071.4m |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 1622 |  |  |
| 2.2.4.2 | 500103023019 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 1560 | 13.9 |  |
| 2.2.4.3 | 500115004002 | 塑料管铺设 | 1、PE管 SDR21 0.8MPa dn160x7.7，热熔连接，含三通等连接管件 | m | 3071 |  |  |
| 2.2.5 |  | PE管 SDR21 0.8MPa dn110x5.3，总长173.5m |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 500101004003 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 92 |  |  |
| 2.2.5.2 | 500103023020 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 90 | 13.9 |  |
| 2.2.5.3 | 500115004003 | 塑料管铺设 | 1、PE100级 SDR21 0.8MPa ￠110\*5.3管，热熔连接，含三通等连接管件 | m | 174 |  |  |
| 2.2.6 |  | 阀门井，17处 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 | 500101002017 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 101 | 6.8 |  |
| 2.2.6.2 | 500103023021 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 48 | 13.9 |  |
| 2.2.6.3 | 500103017003 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 粒径：符合设计要求 3. 厚度：10cm内 | m3 | 5 | 13.9 |  |
| 2.2.6.4 | 500109001005 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：强度为C20、其余符合设计规定； 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：符合设计要求 4. 级配、拌制要求：符合设计及施工规范要求 5. 模板类型：模板类型投标单位自行考虑 | m3 | 5 | 14.11 |  |
| 2.2.6.5 | 500105005001 | 砌砖 | 1. 材质及规格：MU7.5砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 3. 勾缝要求：符合设计要求 | m3 | 23 |  |  |
| 2.2.6.6 | 500105013001 | 砌体砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆 2. 抹面强度：符合要求 3. 分格缝宽度：符合要求 | m2 | 189 | 16.4 |  |
| 2.2.6.7 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 级配、拌制要求：符合设计及施工规范要求 5. 模板类型：模板类型投标单位自行考虑 | m3 | 5 | 14.11 |  |
| 2.2.6.8 | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | 一般钢筋综合。 | t | 0.561 | 20.7 |  |
| 2.2.6.9 | 500115005001 | 阀门及伸缩节 | DN150闸阀 | 个 | 17 |  |  |
| 2.2.6.10 | 增1001 | d600轻型复合材料井盖 | d600轻型复合材料井盖 | 套 | 17 |  |  |
| 3 |  | 龙潭岙村、振兴村 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 下田坡，6处 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 500101002018 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 33 | 6.8 |  |
| 3.1.2 | 500103007017 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 25 | 13.9 |  |
| 3.1.3 | 500105001032 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 21 | 16.4 |  |
| 3.1.4 | 500115006028 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 11 | 增4 |  |
| 3.1.5 | 500115022050 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 67 | 增3 |  |
| 4 |  | 振兴村、梅浦村 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 下田坡，3处 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 500101002019 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 16 | 6.8 |  |
| 4.1.2 | 500103007018 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 13 | 13.9 |  |
| 4.1.3 | 500105001033 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 10 | 16.4 |  |
| 4.1.4 | 500115006029 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 5 | 增4 |  |
| 4.1.5 | 500115022051 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 33 | 增3 |  |
| 5 |  | 会车道，42处 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 500101001001 | 场地平整 | 1、道路挖掘机平整 | m2 | 840 |  |  |
| 5.2 | 500103017004 | 碎石基层 | 1. 材料：碎石基层 2. 粒径：综合 3. 厚度：10cm | m3 | 84 |  |  |
| 5.3 | 500109001007 | 砼路面 | 1. 部位及类型：砼路面,16cm厚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合 | m3 | 134 |  |  |
| 5.4 | 500115022052 | 路面防滑槽 | 1、水泥路面刻防滑槽 | m2 | 840 |  |  |
| 6 |  | 回车道，26处 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 500101001002 | 场地平整 | 1、道路挖掘机平整 | m2 | 416 |  |  |
| 6.2 | 500103017005 | 碎石基层 | 1. 材料：碎石基层 2. 粒径：综合 3. 厚度：10cm | m3 | 42 |  |  |
| 6.3 | 500109001008 | 砼路面 | 1. 部位及类型：砼路面,16cm厚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合 | m3 | 67 |  |  |
| 6.4 | 500115022053 | 路面防滑槽 | 1、水泥路面刻防滑槽 | m2 | 416 |  |  |
| **（二）施工临时工程分类分项工程量清单** | | | | | | | |
| 3 |  | 施工场外供电工程 |  |  |  |  |  |
|  | Ab001 | 施工供电工程 |  | 项 | 1 | 2.15 |  |
| 4 |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
|  | Ab002 | 临时用房 |  | 项 | 1 | 2.15 |  |
| 5 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 5.1001 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 6.1001 | 安全生产措施费 | 1.安全生产措施费(含安全生产责任险(含税) | 项 | 1 |  |  |
| **（三）其他项目清单** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 工程保险费（包含建安工程一切险、第三者责任险等） | / | 项 | 1 | / |  |

**注：**

**1.▲投标总报价按照磋商文件提供的采购数量报价，不得减少。**

**2.在政府购买服务项目中“公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务”。**

**3.本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。**

**4.带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。**

**四、技术标准和要求**

本技术文件引用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》（浙水建[2024]1号）第7章及相关补充技术条款。

技术标准和要求中的内容若有与本工程图纸不一致者，以图纸为准。

**五、施工要求**

1.本工程施工严格按照规范要求进行施工，达到各项拟定的设计指标，确保工程质量达到国家合格验收标准。

2.本工程施工必须严格按照工程技术要求及行业规范进行施工，并无条件地接受采购单位全方位、全过程地监督管理。

3.所有材料设备必须在检验合格经采购单位同意后，方可用于本工程。

4.隐蔽工程必须经采购单位检查、验收后，方可进行下一道工序。

5.在免费保修期内，成交供应商对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对采购单位或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

6.供应商必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

7.施工时注意做好必要的劳动保护工作。

**六、工程管理要求**

1.本工程采购范围内的工程项目，未经采购单位同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

2.供应商应严格按已确认施工技术方案组织施工，并无条件地接受采购单位代表对施工质量的监督和管理。施工过程中，施工方必须严格把关，按照相应规范标准要求施工，如出现不符合标准要求的情况，施工方必须无条件返工，直至达到规范标准要求。所发生的费用均由施工方承担。

3.供应商在响应文件中的承诺的管理人员未经采购单位同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。采购单位有权要求撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员、技术负责人，直至采购单位满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，采购单位有权单方面终止合同。

4、供应商在工程施工全过程中要认真做好产品保护。因失窃或失火造成的损失均由承包方负责，凡由此而损及采购单位利益时，采购单位将向成交施工单位索赔。

▲**七、缺陷责任期（工程质量保修期）：**1年。

▲**八、工期：不超过120日历天。**

▲**九、付款方式**

合同签订，按投标时承诺的人员、机械设备进场开工后7个工作日内支付合同金额20%的预付款。承包人在工程完成总工程量的50%，支付至合同价款的40%，完工验收后支付至合同价款的70%，县级初验验收合格后付至工程结算审定价款的100%。

**第三章 供应商磋商须知**

**前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内容、要求** |
| 1 | 项目名称：2025年临海市古城街道府城村等5村高标准农田建设项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用； **3.本项目招标代理服务费根据中标价由成交供应商支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：工程类：100 万\*1.0%+（中标价-100）万\*0.7%；** |
| 4 | **现场踏勘**：供应商可对项目现场和周围环境进行踏勘，现场踏勘时供应商按照图纸（如有）、磋商文件等技术性资料比对现场实际参数，如有问题，由供应商发起书面质疑，如无质疑，即认为满足采购条件，由供应商承担相应风险。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。 |
| 5 | **质疑与澄清**：**潜在供应商已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以以书面形式向招标人就该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式提出，且应当在采购响应截止时间之前在政采云平台的质疑系统一次性提出，否则被质疑人可不予接受。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。**招标人对已发出的磋商文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式予以发布。 |
| 6 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 竞争性磋商公告” |
| 7 | 评标办法**：**综合评分法 |
| 8 | **▲**投标有效期：自投标截止日起 90 天响应文件应保持有效 |
| 9 | **实质性条款：带▲是实质性条款，供应商不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。** |
| 10 | 成交公告及成交通知书：评标结束后7个工作日内，成交公告发布于竞争性磋商公告发布的网站。 |
| 11 | 签订合同时间：成交通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：合同签订，按投标时承诺的人员、机械设备进场开工后7个工作日内支付合同金额20%的预付款。承包人在工程完成总工程量的50%，支付至合同价款的40%，完工验收后支付至合同价款的70%，县级初验验收合格后付至工程结算审定价款的100%。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按成交价**的1%收**取，**领取成交通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。**验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。 |
| 14 | 解释：本磋商文件的解释权属于招标人。**本磋商文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。** |

**一 、总 则**

**（一）适用范围**

本磋商文件适用于本项目的招标、响应、磋商、定标、验收、合同履约、付款等行为。

**（二）定义**

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

**2.“供应商”系指向招标人提交磋商响应文件的单位和组织。**

**3.“磋商响应文件”系指参与政府采购活动的供应商按照竞争性磋商文件要求编制的响应文件。**

4.“产品”系指供方按竞争性磋商文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购单位提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

**（三）招标方式**

本次招标采用竞争性磋商方式进行。

**（四）投标委托**

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第六章。

**（五）投标费用及结算**

1）不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，**工程量清单外**可能增加的成本各供应商自行考虑并计入投标报价，成交后不予调整。**投标时工程量按照磋商文件中提供的工程量进行投标报价，竣工决算时按实决算。**

**（六）转包与分包**

本项目不允许转包与违法分包。

**（七）特别说明**

**1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，相关投标均无效。**

2.供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩必须为本法人所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工。

3.供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**（八）质疑**

1.供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式**并在**政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到磋商文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）供应商对磋商过程提出质疑的，应当在各磋商程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）供应商对成交结果提出质疑的，**应当在成交结果公告之日起**7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

**3.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。**

**（九）投诉**

1.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定向本项目监管机构临海市财政局以书面形式邮寄方式进行投诉，联系地址：临海市巾山东路112号，联系部门：政府采购监管科，监督、投诉联系电话：0576-85188034。

2.供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3.供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

5.投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**二、竞争性磋商文件**

**（一）磋商文件的构成**

1.竞争性磋商公告

2.采购需求

3.供应商磋商须知

4.磋商原则及评标办法

5.合同主要条款

6.响应文件格式

7.本项目磋商文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

**（二）供应商的风险**

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）磋商文件的澄清与修改**

1.供应商应认真阅读本磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在磋商文件要求提交响应文件截止时间前，在采购公告发布的网站予以发布。

2.磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商标文件的组成部分。当磋商文件与磋商文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

**三、响应文件的编制**

本项目实行电子投标，供应商应准备电子响应文件，本项目线下无需提供任何备份响应文件。电子响应文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本磋商文件要求编制。

**（一）响应文件的组成**

**响应文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。**相关格式见附件，其余格式自拟。

**1.资格响应文件**

（1）营业执照**（推荐使用电子营业执照）**或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件；

①全国范围内水利水电工程施工总承包叁级及以上资质证书原件彩色扫描件；

②企业安全生产许可证证书原件彩色扫描件；

③项目负责人：水利水电工程专业贰级及以上建造师注册执业资格证书原件彩色扫描件，省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类证书）原件彩色扫描件；

（3）没有重大违法记录的承诺函**（请供应商在资格响应文件中勿遗漏该表格）**；

**（4）中小企业声明函（供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予供应商享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效）。**

磋商小组根据上述资料和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库［2020］46号文件、工信部联企业[2011]300号文件、浙财采监〔2018〕2号、浙财采监【2022】3号文件等规定，**综合评判后确认供应商是否享受中小企业扶持政策。磋商过程中如须核实有关单位网上统计、社保、税务等信息的，供应商须提供配合。**

**2.****商务技术文件**

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明）；

（3）供应商按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）项目负责人简历表；

（5）技术负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）承诺书；

（8）主要施工机械设备表；

（9）供应商类似成功案例一览表；

（10）售后服务网点情况表；

（11）商务技术响应表；

（12）供应商认为需要提供的其他资料。

**3.报价文件**

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

**（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)**

**（三）响应文件的语言及计量**

1.响应文件以及供应商与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供。

2.投标计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（四）投标报价**

1.投标报价应按磋商文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切税金和费用。

▲3.响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（此项符合性在报价文件中进行评审）

**（五）投标有效期**

▲1.自投标截止日起 90 天响应文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改响应文件内容。

4.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**5.供应商有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：**

（1）供应商在投标有效期内撤回响应文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经招标人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

**（六）响应文件的签署**

1.供应商应按本磋商文件规定的格式和顺序编制响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱而导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，供应商责任自负。

2.**电子响应文件中公章采用CA签章**，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。

电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要供应商联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

**（七）投标无效的情形**

实质上没有响应磋商文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经磋商小组认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，如有需要应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合磋商文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正响应文件后，不影响磋商小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

**1.****在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

（1）资格响应文件未提供齐全的或者资格响应文件存在过期的或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

（2）电子响应文件**在磋商文件格式指定页面无法定代表人盖章或签字、未在磋商文件格式指定页面盖公章、在磋商文件格式指定页面无被授权人签字（打字无效）、未提供法定代表人授权委托书（授权委托人投标提供）或法定代表人身份证明（法人投标提供）、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合竞争性磋商文件要求或填写项目不齐全的；**

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足磋商文件要求或缺项的，**主要设备尺寸严重不满足磋商文件要求的。**

（4）与磋商文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足磋商文件要求或缺失的；

（7）在商务及技术响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容的；

（8）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）商务技术文件中出现投标总报价的；

（10）供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其响应文件无效:

1.不同供应商的电子响应文件上传计算机的IP地址、网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

2.上传的电子响应文件若出现使用本项目其他响应供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他响应供应商的电子印章的；

3.不同供应商的响应文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

**2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：**

（1）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

**（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；**

**（4）未填写投标报价的、《报价明细表》中工程量少于磋商文件中提供的工程量数量的。**

**（5）未提交最后报价的。**

**3.被拒绝的响应文件为无效。**

**（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标**

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.因重大变故，采购任务取消的；

3.供应商的报价均超过了采购预算价，采购人不能支付的。

4.其他法律法规规定应予以废标的情形。

**四、磋商**

招标人将根据本次磋商采购的特点按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定组建磋商小组，磋商工作由磋商小组负责。

**（一）组建磋商小组**

**（1）本项目磋商小组由招标人依法组建。**

**（2）磋商小组成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：**

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

**（3）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：**

1.审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对响应文件进行比较和评价；

4.确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

**（二）磋商准备**

**采购组织机构将按照磋商文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商请准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**（三）磋商程序**

1.开标会由招标人主持，**并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各供应商请准时在线参加。****各供应商如对开、磋商过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入供应商提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；**

2.招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由供应商按磋商文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行响应文件解密。响应文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。供应商未按时解密或解密失败的，其响应文件为无效标。

**该项目供应商数量及各供应商磋商文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。**

3.解密结束后，主持人介绍参加开标会的采购代理机构人员名单、供应商名称，并告知是否有需要回避的情况；

**4.响应文件结束解密后，供应商应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见磋商文件最后一页17.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（[277528936@qq.com）,联系人](mailto:lhzb.gov.cn@163.com）,联系人)：陶先生，电话：0576-85021266；**

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进行磋商文件评审；

6.磋商小组全体成员通过“政采云视频询标（视频讲标）系统”分别与单一供应商进行磋商，磋商顺序可按照磋商响应文件解密顺序进行。“政采云视频询标（视频讲标）系统”通过音视频的方式进行评委和供应商的实时音视频对话。

**本项目磋商将通过政采云视频询标（视频讲标）系统进行，供应商登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标（视频讲标）系统在磋商时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请供应商开标前予以提前准备，以免延误磋商（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于磋商时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免磋商时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。**

7.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在政采云系统上重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章；

8.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内**（时间为30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准）**在政采云系统上提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。**未在规定时间内提交最后报价的为无效标；**

**报价明细表中的最终单价根据初次总报价和最后总报价之间的下浮率作相应的下浮。**

9.磋商小组对提交最后报价供应商的商务技术文件进行综合评分；

10.由主持人公布商务技术文件无效的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的商务技术文件评分汇总分；**供应商可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各供应商注意收看；**

11.开启报价响应文件，**代理机构在线公布开标一览表有关内容，供应商应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；**

12.报价文件评审,**审核各供应商小微企业情况；**

13.由主持人公布报价文件无效的供应商名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

14.宣布综合得分结果及成交候选人名单。**供应商可通过****政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各供应商注意收看；**

15.磋商会议结束。

**（四）澄清问题的形式**

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。磋商小组的澄清内容及供应商的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。**同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、****政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。政采云视频询标（视频讲标）系统在询标时需要供应商电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请供应商予以提前准备（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象）。**

磋商小组发出澄清内容后，供应商应当在采购代理机构及政采云平台上**规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），**提交澄清说明或补正，否则视为供应商放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

**（五）错误修正**

磋商响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）磋商响应文件中开标一览表内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；**政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。**

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，则其投标将作为无效投标处理。

**（六）评标原则和评标办法**

1.评标原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；磋商小组及有关工作人员不得私下与磋商供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是**综合评分法**，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**五、成交结果确定**

**（一）确定成交供应商**

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认**，**采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有磋商供应商对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定成交供应商。

2.采购单位依法确定成交供应商后2个工作日内，招标人以书面形式发出《成交通知书》,并同时在竞争性磋商公告发布的网站上发布成交结果公告。**成交供应商为小微企业的，将在成交结果公告中公开成交供应商的《中小企业声明函》**。**成交结果公告期间,供应商不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定磋商小组(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。**

3.定标中，应坚持第一成交候选人为首选成交供应商，但出现其它原因的，采购单位可以确定排名第二的候选人为成交供应商，**或重新组织招标。**采购单位如确定第二成交候选人为成交供应商的，应当在确定前向**临海市财政局**报告说明。

**4.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。**

**本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。**

5.**为营造更优质的营商环境，****成交人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《成交通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。****同时成交人应在成交后****以邮寄或其他方式向****采购代理机构提供3套与电子版响应文件相同的胶装版本磋商响应文件。**

**六、合同授予**

**（一）签订合同**

1.采购人与成交供应商**应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采**购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式不少于四份，采购人与成交供应商各执一份，采购代理机构二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。**为营造更优质的营商环境，****成交人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达****《政府采购合同》。**

2.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

**（二）履约保证金**

1.签订合同前，成交供应商应根据磋商文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：

①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过供应商在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司科技支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，成交供应商将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给成交供应商，成交供应商或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市巾山中路18号（移动公司对面）一楼大厅）。

2.签订合同后，如成交供应商不按双方合同约定履约，则其履约保证金将不予退回，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在成交供应商履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心申请退还。

**第四章 评标办法及评分标准**

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

**一、总则**

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，成交候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。**排名第一的供应商为成交候选人,排名第二的供应商为候补成交候选人**，**排名第三的供应商为第三成交候选人。**评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。供应商提供的产品如为**首台套产品的，业绩分为满分。**

供应商评标综合得分=价格分+商务技术分

**二、评标内容及标准**

**（一）价格分（20分）**

1.价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

**（二）商务技术分（80分）**

磋商小组对通过符合性审查的供应商的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分细则及要求** | **分值** |
| 1 | 投标人综合实力 | 根据投标人的企业情况、信用情况、专业能力、履约能力及获荣誉情况等由评标委员会进行打分（0-3分）。 | 0-3分 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目（类似项目指：高标准农田、土地整治、粮食功能区）业绩的，每个得0.5分，最高1分。  **备注：**  **1.合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。**  **2.投标文件中须提供合同扫描件、竣工验收报告及每个合同业绩1张发票扫描件，并加盖投标人公章，未按上述规定提供资料或提供资料不全的不得分。** | 0-1分 |
| 3 | 认证证书 | 投标人具有质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每提供1个得1分，最高得3分。  **备注：**  **1.上述所有证书必须真实、合规，在有效期内，认证范围需包含水利水电工程施工。**  **2.投标文件中须提供清晰可辨的证书扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，否则不得分。**  **3.如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。** | 0-3分 |
| 4 | 项目技术负责人 | 拟派项目技术（与项目负责人不得兼任）负责人具有高级工程师（水利类）及以上职称得3分，工程师（水利类）职称得1分。  **备注：**  **1.上述所有证书必须真实、合规，在有效期内。**  **2.投标文件中须提供清晰可辨的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。**  **3.提供由投标人为上述人员缴纳的不少于3个月（2025年3月--2025年5月）社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分。**  **4.如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。** | 0-3分 |
| 5 | 项目组其他人员配备 | 拟派项目组人员配备（不含项目负责人、项目技术负责人）中具有中国水利工程协会或中国水利企业协会颁发的全国水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书的安全员、质检员、施工员和一级造价工程（水利水电专业）的，每个证书得2分，最高得8分。  **备注：**  **1.上述所有证书必须真实、合规，在有效期内，同一人有多本证书的按一本计算。**  **2.投标文件中须提供清晰可辨的证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。**  **3.提供由投标人为上述人员缴纳的不少于3个月（2025年3月--2025年5月）社保缴纳证明材料（如为社会保险机构盖章的网上打印件亦可），无社保的退休人员须提供与投标人签订的劳动合同，未按上述规定提供资料的不得分。**  **4.如投标人提供的证书扫描件因模糊不清或一些影响评分的重要内容缺失或不够明确而造成评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。** | 0-8分 |
| 6 | 项目需求分析 | 背景分析及针对本项目需求的理解分析方案进行打分：根据方案与本项目是否吻合（0-1分），理解是否清晰、合理、操作性强（0-2分），能否匹配项目实际情况（0-1分）等内容进行打分。 | 0-4分 |
| 项目总体定位：根据项目整体指标是否合理（0-1分），各项指标与整体定位是否准确（0-1分），达成指标的措施是否可行和有效（0-2分）等内容进行打分。 | 0-4分 |
| 7 | 施工方案 | 根据本项目的特点提出合理的项目总体施工方案（0-2分）、总体目标（0-2分）进行打分。 | 0-4分 |
| 根据供应商针对本项目的项目施工组织管理制度的科学性（0-2分）、合理性（0-2分）进行打分。 | 0-4分 |
| 根据供应商针对本项目的项目施工组织管理制度施工组织架构的科学性（0-2分）、合理性（0-2分）进行打分。 | 0-4分 |
| 8 | 施工进度 | 根据投标人总进度计划（0-2分）、施工工期（0-2分），由磋商小组进行评分。 | 0-4分 |
| 根据投标人施工保证措施的科学性（0-2分）、合理性（0-2分）进行评分。 | 0-4分 |
| 9 | 安全文明施工保证措施 | 根据供应商提供的安全文明施工方案是否具有针对性（0-2分）和科学性（0-2分）等方面进行打分。 | 0-4分 |
| 根据供应商提供的保证措施是否具有针对性（0-2分）和科学性（0-2分）等方面进行打分。 | 0-4分 |
| 10 | 技术方案和质量保证措施 | 根据供应商提供的技术方案是否具有针对性（0-2分）和科学性（0-2分）等方面进行打分。 | 0-4分 |
| 根据供应商提供的质量保证措施是否具有针对性（0-2分）和科学性（0-2分）等方面进行打分。 | 0-4分 |
| 11 | 项目重点、难点分析 | 根据本项目的采购需求，重点、难点分析是否全面（0-1分）、阐述是否合理（0-1分）、条理是否清晰（0-1分）、是否符合现状（0-1分）等进行打分。 | 0-4分 |
| 针对所提出的重点、难点所提出的解决措施的可行性（0-2分）、合理性（0-2分）等进行打分。 | 0-4分 |
| 12 | 应急处置方案 | 根据突发性事件应急响应方案的先进性（0-2分）、科学性（0-2分）等由磋商小组进行打分。 | 0-4分 |
| 13 | 合理化建议 | 根据投标人针对本项目的合理化建议，建议是否完整全面（0-1分）、可执行性是否强（0-1分）、建议创造是否具有价值（0-1分）等进行打分。 | 0-3分 |
| 14 | 廉政保证措施 | 针对本项目的廉政保证措施的可行性（0-1.5分）及合理性（0-1.5分）进行打分。 | 0-3分 |

**提示：**

**1.请各供应商根据本磋商文件及评分标准的顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。**

**2.供应商提交的所有响应文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，供应商需承担一切后果。**

**3.为了评审工作更加优质、高效，响应文件张数建议不要超过300张。**

**4.各投标人请将本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审。**

**（三）商务技术分的计算方式**

商务技术分按照磋商小组成员的独立评分结果汇总后，取全部磋商小组成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（磋商小组所有成员评分合计数）/（磋商小组组成人员数）

**三、供应商义务**

评标期间，供应商应随时随地答复磋商小组的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

**采购项目评分索引表**

**（重要提示：本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)**

**项目名称： 供应商名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评标内容** | | | **分值** | **投标文件响应页码** | **投标人应标情况** | **投标人自评分值** |
| 1 | 投标人综合实力 | | 0-3分 |  |  |  |
| 2 | 企业业绩 | | 0-1分 |  | 企业业绩 个 |  |
| 3 | 认证证书 | | 0-3分 |  |  |  |
| 4 | 项目技术负责人 | | 0-3分 |  | 级工程师（水利类）职称证书 |  |
| 5 | 项目组其他人员配备 | | 0-8分 |  | 安全员证书（有或无）  质检员证书（有或无）  施工员证书（有或无）  一级造价工程（水利水电专业）证书（有或无） |  |
| 6 | 项目需求  分析 | 背景分析及理解 | 0-4分 |  |  |  |
| 项目总体定位 | 0-4分 |  |  |  |
| 7 | 施工方案 | 项目总体施工方案、总体目标 | 0-4分 |  |  |  |
| 项目施工组织管理制度 | 0-4分 |  |  |  |
| 施工组织架构 | 0-4分 |  |  |  |
| 8 | 施工进度 | 总进度计划、施工工期 | 0-4分 |  |  |  |
| 施工保证措施 | 0-4分 |  |  |  |
| 9 | 安全文明施工保证措施 | 安全文明施工方案 | 0-4分 |  |  |  |
| 保证措施 | 0-4分 |  |  |  |
| 10 | 技术方案和质量保证措施 | 技术方案 | 0-4分 |  |  |  |
| 质量保证措施 | 0-4分 |  |  |  |
| 11 | 项目重点、难点分析 | 重点、难点分析 | 0-4分 |  |  |  |
| 解决措施 | 0-4分 |  |  |  |
| 12 | 应急处置方案 | | 0-4分 |  |  |  |
| 13 | 合理化建议 | | 0-3分 |  |  |  |
| 14 | 廉政保证措施 | | 0-3分 |  |  |  |
| 合计 | | | 80分 |  |  |  |

# 第五章 合同主要条款

**第1节 通用合同条款（略）**

通用合同条款引用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》2022年版的合同通用条款。

**第2节 专用合同条款**

**1****一般约定**

1.1　词语定义

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.2　发包人：临海市人民政府古城街道办事处。

1.1.2.3　承包人：　　 （签约后填入）。

1.1.2.5　分包人：　 　 （签约后填入）。

1.1.2.6　监理人： 。

1.1.3工程和设备

1.1.3.4单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久性建筑。

1.1.4　日期

1.1.4.5　缺陷责任期(工程质量保修期)：　1　年。

1.1.6其他

1.1.6.2完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.4　合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书（包括补充协议书）。

（2）中标通知书。

（3）投标函及投标函附录。

（4）招标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料。

（5）专用合同条款。

（6）通用合同条款。

（7）技术标准和要求。

（8）图纸。

（9）已标价的工程量清单。

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7　联络

1.7.2　来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达临海市人民政府古城街道办事处。

**2****发包人义务**

**2.3　提供施工场地**

2.3.2　发包人提供的施工场地范围为：工程施工范围内的用地。

2.3.3　承包人自行勘察的施工场地范围为： / 。

**2.8　其它义务:** / 。

**3****监理人**

3.1　监理人的职责和权力

3.1.1　监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(1)按本章第11.3款约定，确定延长完工期限；

(2)按本章第15.6款约定，批准暂列金额的使用；

**4****承包人**

4.1　承包人的一般义务

4.1.10　其它义务

（1）承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系，发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。

（2）承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火灭火设备。

（3）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用。

**4.3　分包**

4.3.2　允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

(1)工程项目：　　　/　　　。

(2)工作内容：　　　/　　　。

(3)分包金额限额：　　　/　　。

4.3.10　分包人项目管理机构的设立：　　　/　　　。

**4.5承包人项目负责人**

本章4.5.5款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不得少于22天，每少一天支付违约金 2000 元，但扣款最终的累计金额不应超过 20 万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按招标人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续 2 月及以上每月驻工地的天数少于 22 天，发包人有权解除合同。

**4.6承包人人员的管理**

本章4.6.3款补充

项目技术负责人每月驻工地时间不得少于 22 天，每少于一天支付违约金 1500元，但扣款最终的累计金额不应超过 15 万元。

专职安全生产管理人员每月驻工地时间不得少于 22 天，每少于一天支付违约金 1500 元，但扣款最终的累计金额不应超过 15 万元。

安全员、质检员、施工员每月驻工地时间不得少于 22 天，每少于一天支付违约金 1500 元，但扣款最终的累计金额不应超过 15 万元。

上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

**4.7撤换承包人项目负责人和其他人员**

本款补充：

项目负责人、技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付 5 万元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权终止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的专职安全生产管理人员、安全员、质检员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金2 万元。违约金在工程进度款中扣除。

4.11　不利物质条件

4.11.1　不利物质条件的范围：　　/　　　。

**5****材料和工程设备**

5.2　发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和设备见下表。

发包人提供的材料表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

发包人提供的工程设备表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程设备名称 | 型号及规格 | 数量 | 交货地点 | 交货方式 | 计划交货日期 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

**6****施工设备和临时设施**

6.2　发包人提供的施工设备和临时设施

（1）发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工设备名称 | 型号及规格 | 设备状况 | 数量 | 移交地点 | 计划移交日期 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次大修时间。

（2）发包人提供的临时设施： /

**7****交通运输**

7.1道路通行权和场外设施

（1）承包人自行协调场外道路及设施。

（2）承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作。

**8****测量放线**

8.1　施工控制网

8.1.1　施工控制网的约定：发包人应在本合同协议书签订后的14天内，通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量及基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批。

**9****施工安全、治安保卫和环境保护**

9.1　发包人的施工安全责任

9.1.4　发包人提供　　　/　　资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2　承包人的施工安全责任

9.2.12　下列工程应编制专项施工方案：施工期度汛方案等。

9.7　文明工地

本合同文明工地的约定：按工程所在地人民政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行，其中安全生产措施费按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》执行，实行标外管理。

**11****开工和竣工(完工)**

11.4　异常恶劣的气候条件

11.4.3　本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

由台州市气象台发布的正面袭击台州的11级及以上台风、里氏6级及以上地震。

11.5　承包人工期延误

(1)逾期完工违约金表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目及其说明 | 要求完工日期 | 违约金(元/天) |
| 1 | 全部工程 | 开工令发出后 月 | 2000 |

(2)全部逾期完工违约金的总限额为签约合同价的　20 %。（本项目约定工期每逾期1天处罚2000元，叠加计算违约金，违约金的金额不超过签约合同价的20%）

11.6　工期提前

工期提前的奖金约定：　　/　　。

**12****暂停施工**

12.1　承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：　　/　　。

12.2　发包人暂停施工的责任

(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：　　/　　。

**13****工程质量**

13.7　质量评定

13.7.7　工程质量等级标准为：　合格　。达到优良的奖金为 / 。

**14****试验和检验**

14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5　水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责 / 。

14.1.6　本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砂、碎石、水泥、钢筋、混凝土试块、钢筋焊接试件等（具体由监理人按有关规定确定）。

**15****变更**

15.1　变更的范围和内容

（6）分类分项清单项目工程量增加的，合同单价不变。因分类分项清单项目工程量减少的，分类分项清单项目工程量减少的，合同单价不变。

15.3本条款补充：

（1）变更程序同时应执行《浙江省农田建设项目管理实施办法》（浙农田发〔2019〕11号）文件的有关规定。

（2）因各承接单位过错造成工程变更及工程变更监理单位审核差错（单项变更差错达3%以上）的，追究相应经济责任。

15.4变更的估价原则

15.4.3细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。

（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。

（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。

（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准，按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率＝[1－（投标人投标价－预留金－暂估价）÷（本标段最高投标限价－预留金－暂估价）]×100%。

1. 按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。

　15.5　承包人的合理化建议

　15.5.2　承包人实现合理化建议的奖励金额为：　　/　。

　15.8　暂估价

　15.8.1

(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：/；发包人组织招标的暂估价项目：　/。

(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：　/。

**16****价格调整**

16.1　物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不作调整。

16.1.2约定为：合同执行期间，仅对合同工程的 / 进行价格调差。

（1）在合同执行期间，人工预算单价调整执行浙江省水利厅关于人工预算单价调整的相关文件。

（2）在合同执行期间，主要材料 / 上下浮动超过 / %时应进行价格调整，主要材料指影响投资较大的材料。价格调整按工程进度款结算周期进行，以投标期基价与施工期项目所在地造价管理部门发布的信息价对照计算，对其价格超过± / %部分进行调整（只计材料信息价差价及其税金）。

投标期的基价是指投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的《台州造价》信息价。材料数量按当月实际完成的工程量及投标文件单价分析表中的材料含量计算，最终补差材料的数量（工程量清单增减部分除外）不应超过投标文件汇总表中的材料总用量，且不超过现行浙江省水利定额计算的总用量。

（4）其他材料的价格按当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整，价格风险由承包人自负。

1）因发包方原因或者非承发包双方原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由发包人承担，价差（正值）计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由承包人收益，价差不计入（负值）工程造价。

2）因承包人原因造成工期延误的，延误期间价格上涨造成的价差由承包人承担，价差（正值）不计入工程造价；反之，价格下降造成的价差则由发包人收益，价差计入（负值）工程造价。

**17****计量与支付**

17.2　预付款

（1）工程预付款的总金额为签约合同价的 20 %。

（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：　合同签订，按投标时承诺的人员、机械设备进场开工后7个工作日内支付　。

17.2.2　预付款保函(担保)

(2)工程材料预付款的担保约定为：　/　。

17.2.3　预付款的扣回与还清

（1）工程预付款的扣回与还清约定为： 抵作工程款 。

（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：不扣回，抵作第一期工程款，如有剩余抵作下一期工程款。

17.3　工程进度付款

17.3.2　承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数： 4 份。

17.3.3进度付款证书和支付时间。

1. 细化为：本工程按进度结算工程款。承包人在工程完成总工程量的50%，支付至合同价款的40%，完工验收后支付至合同价款的70%，县级初验验收合格后付至工程结算审定价款的100%。
2. 本条款规定的逾期违约金为按中国人民银行规定的同期贷款基准利率计算的逾期付款金额的利息。

（3）完工验收通过后，承包人须在一个月之内做好结算资料并上传至临海市财政项目预算审核中心管理系统，每逾期一天扣除2000元。

17.4　质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金额度及质量保证金总额见本章第17.3.3目。

　17.5　竣工(完工)结算

　17.5.1　竣工(完工)付款申请单

(1)承包人应提交完工付款申请单一式　5　份。

本款补充：

（1）工程结算核减率超过5%时，则超过部分的审核费（超过送审造价5%的幅度以外的核减额的5%）由承包人承担。

17.6　最终结清

17.6.1　最终结清申请单

承包人应提交最终结清申请单一式　5　份。

17.7　竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：所有的技术资料、工料结算的经济文件、施工图纸和各种变更与签证资料等相关资料。

**18****工程验收**

18.1　验收工作分类

本工程法人验收包括：　[分部工程](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%88%86%E9%83%A8%E5%B7%A5%E7%A8%8B&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)验收、单位[工程验收](http://www.baidu.com/s?wd=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%AA%8C%E6%94%B6&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6" \t "_blank)、合同工程完工验收等　；政府验收包括：　竣工验收等　。验收条件为：　前一阶段工程已完工并经过验收合格　，验收程序为：按国家和省颁布的有关验收规定进行。

18.2　分部工程验收

18.2.2　本工程由监理人主持的分部工程验收在监理合同中约定，其余由发包人主持。

18.3　单位工程验收

18.3.4　提前投入使用的单位工程包括：　/　。

18.5　阶段验收

18.5.1　本合同工程阶段验收类别包括：　/　。

18.6　专项验收

18.6.2　本合同工程专项验收类别包括：　/　。

18.7　竣工验收

18.7.3　本工程　不需要　(需要／不需要)竣工验收技术鉴定(蓄水安全鉴定)。

18.8　施工期运行

18.8.1　需要在施工期运行的单位工程或工程设备为： 　/　。

18.9　试运行

18.9.1　试运行的组织：　/　；费用承担：　/　。

**19****缺陷责任与保修责任**

19.1　缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

本工程缺陷责任期(工程质量保修期)为 1 年。

**20****保险**

20.1　工程保险

建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人：由承包人投保，费用包含在合同价内，承包人在投标时综合考虑；

投保内容：为本合同的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金 ；保险费率 ；保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

20.4　第三者责任险

20.4.2　第三者责任险保险费率：　　 　；第三者责任险保险金额：由承包人按 万/年投保。

20.5　其它保险

需要投保的其它内容：　/　；

保险金额、保险费率和保险期限：　　/　。

20.6　对各项保险的一般要求

20.6.1　保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后　/　天内提交；

保险条件：　/　；

20.6.4　保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：　双方协商确定　；

发包人负责补偿的范围与金额：　/　。

**24　争议的解决**

24.1　争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：　向工程所在地人民法院起诉　。

24.2　友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审

24.3.7 补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省农业农村行政主管部门进行调解。

**第3节 合同附件格式**

合同当事人可以就争议请第三方进行调解，调解不成的还可以请求水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

**附件一：合同协议书**

**合同协议书**

（发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人” ）对 （项目名称）的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书。

(2）投标函及投标函附录。

(3）专用合同条款。

(4）通用合同条款。

(5）技术标准和要求（合同技术条款）。

(6）图纸。

(7）已标价工程量清单。

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写） 元（¥ ）。

4．承包人项目负责人： ，项目技术负责人： 。

5．工程质量符合 标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 个月。

9．本协议书正本一式 贰 份，合同双方各执 壹 份，副本 捌 份，双方各执 贰 份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日 年 月 日

**附件二：工程廉政责任书**

**工程廉政责任书**

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用， （项目名称）的发包人 （以下称甲方）与承包人 （以下称乙方），特订立如下责任书。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行 的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证劵和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女以及下属单位不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备，

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证劵、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公室用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方1～3年内不得参与工程建设项目投标的处罚。

第五条 双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。

第六条本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲乙双方签署后生效。

第八条本责任书甲、乙双方各执伍份，送交监督单位壹份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字）

地址： 地址：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

**附件三：安全生产协议书**

**安全生产协议书**

为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”），特此签订安全生产协议书：

**第一条 甲方职责**

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

**第二条 乙方职责**

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人（项目负责人）必须承担管理责任。

（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

**第三条 违约责任**

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式贰份，副本捌份，合同双方各执正本壹份，副本肆份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字）

或其授权的代理人： （职务） （签字） 或其授权的代理人： （职务） （签字）

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

**第六章　响应文件格式**

**一、资格响应文件格式**

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日2.营业执照等：

**营业执照（推荐使用电子营业执照）**

**或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件**

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

**特定资格条件要求的资质文件复印件（如有）**

（由供应商根据竞争性磋商公告合格的供应商应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

**参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中**

**没有重大违法记录的承诺函**

致： （采购人名称）：

我方郑重承诺，我方在参加 项目（项目编号： ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/磋商/成交/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

4.中小企业声明函

**中小企业声明函（服务类）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［2020］46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 建筑业 行业，承接企业为（企业名称），从业人员 人、营业收入为 万元，资产总额 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 建筑业 行业，承接企业为（企业名称），从业人员 人、营业收入为 万元，资产总额 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

**本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

**温馨提醒：**

**1.供应商请将《中小企业声明函》中加 里面的内容全部填写齐全，《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的将不给予供应商享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效）。**

**2.供应商请根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号文件）、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号文件）要求，将《中小企业声明函》中加 里面的内容全部填写正确，《中小企业声明函》中填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予供应商享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效）。**

**填表说明：**

**1.标的分别由不同承接企业承接的，请按序号填写齐全所有标的承接企业的信息。**

**2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

**3.（1）按照国家统计局统计口径规定，单位从业人员指报告期末最后一日在本单位工作，并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。**

**（2）企业划型时，应将分公司的从业人员、营业收入纳入合并计算。**

**4.供应商应当按照磋商文件中明确的采购标的所属行业的划分标准来评判承接企业的企业规模类型（大型、中型、小型、微型企业），而非按照承接企业自身经营范围所属行业的划分标准来评判承接企业的企业规模类型。**

**5.为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请供应商根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为**

**http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html**

**6.供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容未填写齐全的、缺项的、填写内容出现错误的（不影响企业规模类型判定的除外）、未如实填写的，将不给予供应商享受中小企业扶持政策（即资格响应文件为无效）。**

**中标供应商享受中小企业扶持政策的，将在成交结果公告中公开中标供应商的《中小企业声明函》。**

**7.鼓励供应商在投标时一并提供对承接企业相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。**

**8.如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。**

统计上大中小微型企业划分标准

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量 单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 \* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

**说明：**

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

**二、商务技术文件格式**

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

6.投标函格式：

**投 标 函**

致：\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（采购人名称）：

1.我方自愿参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_ \_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_ \_\_）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2.我方完全理解并接受磋商文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对磋商文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3.我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

**4.我方向贵方提交的所有响应文件、资料（包括所有****证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。**

5.自投标截止日起 90天内有效。

6.如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“磋商文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8.我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、磋商、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

**与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、成交通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。**

邮寄详细地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

收件人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_ 联系手机：\_\_\_\_\_\_\_\_ 公司电子邮箱**：** \_ \_\_

**为了方便磋商小组在必要时对供应商进行询标，请供应商填写以下响应文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，响应文件编制人信息可不限于1人。**

**响应文件编制人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 手机号码：\_\_\_\_\_\_ \_ \_\_**

**法定代表人（签字或盖章）：**

**被授权人（签字）:****\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **被授权人手机号码：\_**\_\_\_\_\_ \_ \_\_

**供应商:(公章)**   **日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

7-1.法定代表人授权委托书格式：

**法定代表人授权委托书**

致：\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（采购人名称）：

我\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 \_\_\_\_\_\_\_ （姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_\_\_ 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

**法定代表人签名或盖章： 被授权人签字：**

**法定代表人身份证复印件 被授权人身份证复印件**

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
|  |  |

**供应商:(公章)**  **日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

7-2.法定代表人身份证明格式：

**法定代表人身份证明**

**（适用于法定代表人、单位负责人本人代表投标人参加投标）**

**法定代表人身份证明（参考样张）**

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码：

职务： 手机号码：

系 的法定代表人

**附法定代表人身份证复印件**

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证正面复印件粘贴处，复印件清晰可认 |
| 法定代表人身份证反面复印件粘贴处，复印件清晰可认 |

**投标人（盖章）：**  **日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

8.项目负责人简历表格式：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | |  | 性 别 |  |
| 年 龄 | |  | 身份证号 |  |
| 资 格 | |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 | |  | 学 历 |  |
| 手机号 | |  | 联系电话 |  |
| 简  历 |  | | | |

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

9.项目技术负责人简历表格式：

**项目技术负责人简历表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| 职称 |  | 毕业院校 | |  | | 学历 |  |
| 参加工作时间 | |  | | 从事技术负责人年限 | | |  |
| 简  历 |  | | | | | | |

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

10.项目实施人员一览表格式

**项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**注：填写本表格时如不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行修订填写。**

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

11.承诺书格式：

**承诺书**

(招标人名称):

本投标人 (投标人名称)郑重承诺：

1.拟派本招标项目 （招标项目名称）的项目负责人 （姓名）（证书号： ）无招标文件所指的在建工程。

2.本投标人及拟派本招标项目的项目负责人无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录（以当地水行政主管部门不良行为记录查询结果为准。）

3．本投标人及拟派本招标项目项目负责人（身份证号码： ）

自2022年1月1日（以法院判决书出具的日期为准）以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录。

4.本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录。

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

12.主要施工机械设备表格式：

**主要施工机械设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 设备能力 | 进场时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

13.供应商类似合同案例一览表格式：

**供应商类似合同案例一览表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额  （万元） | 合同签订时间 | 合同完成时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）： 日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

14.售后服务网点情况表格式：

**售后服务网点情况表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务网点名称 |  | | | | | 响应文件页码 |
| 地址 |  | | | | |
| 注册资本金 |  | 其中：供应商出资比例 | | |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 | | |  |  |
| 设立日期 |  | | | | |  |
| 售后服务内容 |  | | | | |  |
| 服务承诺 |  | | | | |  |
| 业务咨询电话 |  | | 传 真 |  | |  |
| 负责人 |  | | 联系电话 |  | |  |

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

15.商务及技术响应表格式：

**商务及技术响应表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **磋商文件要求** | **是否响应** | **供应商的应标情况** | **相应内容在响应文件中页码** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**特别说明：**

**1.投标人应在此表中将招标文件中列明****的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容。如果投标人在本响应表中缺失部分招标文件中打▲的商务和技术要求的应标内容，同时在评标委员会对其进行询标时，投标人未能在规定时间内提供出其投标文件中有该项响应内容，其投标文件将会被判定为无效。**

**2.供应商应在本表格中----供应商的应标情况栏中列出具体的应标内容。**

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

**三、报价文件格式**

16.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年 月 日

17.开标一览表格式：

**开标一览表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **内容** | **备注** |
| 投标**总**报价 | 大写：人民币 佰 拾 万 仟 佰 拾  元 角 分整  小写：￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元整 |  |

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_**

18.报价明细表格式：

**报价明细表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **项目 主要特征** | **计量 单位** | **工程 数量** | **单价（元）** | **合价（元）** | **主要技术条款编码** | **备注** |
| **（一）建筑工程分类分项工程量清单** | | | | | | | | | |
| 1 |  | 府城村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | FCL1，宽4m,长度165m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 500101002001 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 151 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.1.2 | 500103023001 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 4 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.1.3 | 500103007001 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 36 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.1.4 | 500115022001 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 516 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.1.5 | 500115008001 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 52 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.1.6 | 500115006001 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 119 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.1.7 | 500115022002 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 660 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.1.8 | 500105001001 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 72 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.1.9 | 500105001002 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 64 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.2 |  | FCL2，宽4m,长度241.3m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 136 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.2.2 | 500103023002 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 3 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.2.3 | 500103007002 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 35 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.2.4 | 500115022003 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 748 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.2.5 | 500115008002 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 75 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.2.6 | 500115006002 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 174 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.2.7 | 500115022004 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 965 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.2.8 | 500105001003 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 69 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.2.9 | 500105001004 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 50 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.3 |  | FCL3，宽4m,长度167.6m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 196 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.3.2 | 500103023003 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 5 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.3.3 | 500103007003 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 49 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.3.4 | 500115022005 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 520 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.3.5 | 500115008003 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 52 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.3.6 | 500115006003 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 121 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.3.7 | 500115022006 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 670 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.3.8 | 500105001005 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 96 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.3.9 | 500105001006 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 70 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.4 |  | FCL4，宽4m,长度226.9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 213 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.4.2 | 500103023004 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 55 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.4.3 | 500103007004 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 49 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.4.4 | 500115022007 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 703 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.4.5 | 500115008004 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 70 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.4.6 | 500115006004 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 163 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.4.7 | 500115022008 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 908 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.4.8 | 500105001007 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 103 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.4.9 | 500105001008 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 89 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.5 |  | FCL5，宽3m,长度219.9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | 500101002005 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 203 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.5.2 | 500103023005 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 6 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.5.3 | 500103007005 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 47 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.5.4 | 500115022009 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 462 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.5.5 | 500115008005 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 46 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.5.6 | 500115006005 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 106 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.5.7 | 500115022010 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 660 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.5.8 | 500105001009 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 100 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.5.9 | 500105001010 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 87 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.6 |  | FCL6，宽4m,长度352m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | 500101002006 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 225 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.6.2 | 500103023006 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 7 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.6.3 | 500103007006 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 53 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.6.4 | 500115022011 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 1200 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.6.5 | 500115008006 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 120 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.6.6 | 500115006006 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 253 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.6.7 | 500115022012 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 1408 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.6.8 | 500105001011 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 108 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.6.9 | 500105001012 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 96 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.7 |  | FCL7，宽4m,长度298.7m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | 500101002007 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 274 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.7.2 | 500103023007 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 8 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.7.3 | 500103007007 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 65 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.7.4 | 500115022013 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 926 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.7.5 | 500115008007 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 93 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.7.6 | 500115006007 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 161 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.7.7 | 500115022014 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 1195 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.7.8 | 500105001013 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 135 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.7.9 | 500105001014 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 118 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.8 |  | FCL8，宽3m,长度248.2m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | 500101002008 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 152 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.8.2 | 500103023008 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 4 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.8.3 | 500103007008 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 36 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.8.4 | 500115022015 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 189 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.8.5 | 500115008008 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 19 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.8.6 | 500115006008 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 119 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.8.7 | 500115022016 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 745 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.8.8 | 500105001015 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 75 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.8.9 | 500105001016 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 65 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.9 |  | FCL9，宽2m,长度200.2m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | 500101002009 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 133 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.9.2 | 500103023009 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 5 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.9.3 | 500103007009 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 25 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.9.4 | 500115022017 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 220 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.9.5 | 500115008009 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 22 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.9.6 | 500115006009 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 64 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.9.7 | 500105001017 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 60 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.9.8 | 500105001018 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 72 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.10 |  | FCL10，宽2m~2.5m,长度305.9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 | 500101002010 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 138 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.10.2 | 500103023010 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 4 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.10.3 | 500103007010 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 36 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.10.4 | 500115022018 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 593 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.10.5 | 500115008010 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 59 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.10.6 | 500115006010 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 112 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.10.7 | 500115022019 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 697 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.10.8 | 500105001019 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 69 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.10.9 | 500105001020 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 55 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.11 |  | FCL11，宽2m,长度65.6m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.1 | 500115022020 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 138 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.11.2 | 500115008011 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 14 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.11.3 | 500115006011 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 21 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.12 |  | FCL12，宽3m,长度214.6m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12.1 | 500101002011 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 243 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.12.2 | 500103023011 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 7 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.12.3 | 500103007011 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 67 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.12.4 | 500115022021 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 451 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.12.5 | 500115008012 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 45 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.12.6 | 500115006012 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 103 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.12.7 | 500115022022 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 644 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.12.8 | 500105001021 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 120 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.12.9 | 500105001022 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 92 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.13 |  | FCL13，宽5m,长度353.2m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13.1 | 500115022023 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 1801 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.13.2 | 500115008013 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 180 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.13.3 | 500115006013 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 318 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.13.4 | 500115022024 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 1766 |  |  | 增3 |  |
| 1.1.14 |  | 下田坡，4处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14.1 | 500101002012 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 22 |  |  | 6.8 |  |
| 1.1.14.2 | 500103007012 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 17 |  |  | 13.9 |  |
| 1.1.14.3 | 500105001023 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 14 |  |  | 16.4 |  |
| 1.1.14.4 | 500115006014 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 7 |  |  | 增4 |  |
| 1.1.14.5 | 500115022025 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 45 |  |  | 增3 |  |
| 2 |  | 古楼村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 田间道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | GLL01，宽3m,长度119.8m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | 500115022026 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 371 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.1.2 | 500115008014 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 37 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.1.3 | 500115006015 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 58 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.1.4 | 500115022027 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 359 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.2 |  | GLL02，宽4m,长度205.8m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | 500115022028 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 844 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.2.2 | 500115008015 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 84 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.2.3 | 500115006016 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 148 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.2.4 | 500115022029 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 823 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.3 |  | GLL03，宽2.5m,长度45.8m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1 | 500101002013 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 21 |  |  | 6.8 |  |
| 2.1.3.2 | 500103023012 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 1 |  |  | 13.9 |  |
| 2.1.3.3 | 500103007013 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 2 |  |  | 13.9 |  |
| 2.1.3.4 | 500115022030 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 73 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.3.5 | 500115008016 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 7 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.3.6 | 500115006017 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 18 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.3.7 | 500115022031 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 115 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.3.8 | 500105001024 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 9 |  |  | 16.4 |  |
| 2.1.3.9 | 500105001025 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 14 |  |  | 16.4 |  |
| 2.1.4 |  | GLL04，宽3m,长度77.3m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1 | 500115022032 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 240 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.4.2 | 500115008017 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 24 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.4.3 | 500115006018 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 37 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.4.4 | 500115022033 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 232 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.5 |  | GLL05，宽2m,长度107.1m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5.1 | 500115022034 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 225 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.5.2 | 500115008018 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 22 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.5.3 | 500115006019 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 34 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.6 |  | GLL06，宽2.5m~3m,长度82.7m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.1 | 500115022035 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 223 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.6.2 | 500115008019 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 22 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.6.3 | 500115006020 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 34 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.6.4 | 500115022036 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 215 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.7 |  | GLL07，宽3m,长度112.9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1 | 500101002014 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 56 |  |  | 6.8 |  |
| 2.1.7.2 | 500103023013 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 5 |  |  | 13.9 |  |
| 2.1.7.3 | 500103007014 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 5 |  |  | 13.9 |  |
| 2.1.7.4 | 500115022037 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 237 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.7.5 | 500115008020 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 24 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.7.6 | 500115006021 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 54 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.7.7 | 500115022038 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 339 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.7.8 | 500105001026 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 11 |  |  | 16.4 |  |
| 2.1.7.9 | 500105001027 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 45 |  |  | 16.4 |  |
| 2.1.8 |  | GLL08，宽2.5m~3m,长度537.4m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.1 | 500115022039 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 1415 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.8.2 | 500115008021 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 142 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.8.3 | 500115006022 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 218 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.8.4 | 500115022040 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 1362 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.9 |  | GLL09，宽宽2.5m,长度266.9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9.1 | 500115022041 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 694 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.9.2 | 500115008022 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 69 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.9.3 | 500115006023 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 107 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.9.4 | 500115022042 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 667 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.10 |  | GLL10，宽3m,长度207.4m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.1 | 500115022043 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 643 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.10.2 | 500115008023 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 64 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.10.3 | 500115006024 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 100 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.10.4 | 500115022044 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 622 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.11 |  | GLL11，宽3.5m,长度97.6m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11.1 | 500115022045 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 351 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.11.2 | 500115008024 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 35 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.11.3 | 500115006025 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 55 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.11.4 | 500115022046 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 342 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.12 |  | GLL12，宽2m,长度148.4m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12.1 | 500101002015 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 221 |  |  | 6.8 |  |
| 2.1.12.2 | 500103023014 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 4 |  |  | 13.9 |  |
| 2.1.12.3 | 500103007015 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 22 |  |  | 13.9 |  |
| 2.1.12.4 | 500115022047 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 163 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.12.5 | 500115008025 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 16 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.12.6 | 500115006026 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 47 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.12.7 | 500105001028 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 49 |  |  | 16.4 |  |
| 2.1.12.8 | 500105001029 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 57 |  |  | 16.4 |  |
| 2.1.13 |  | GLL13，宽2.5m~3.5m,长度371.9m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13.1 | 500101002016 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 156 |  |  | 6.8 |  |
| 2.1.13.2 | 500103023015 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 5 |  |  | 13.9 |  |
| 2.1.13.3 | 500103007016 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 37 |  |  | 13.9 |  |
| 2.1.13.4 | 500115022048 | 其它永久建筑工程 | 路床整形，压实度符合设计要求 | m2 | 816 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.13.5 | 500115008026 | 道路基层 | 1. 基础垫层材料及厚度：10cm厚碎石垫层 2. 垫层级配、拌制要求：符合设计要求 3. 摊铺方式：符合设计要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 82 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.13.6 | 500115006027 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每隔4米设置一条切割缝（4厘米深）采用沥青玛蹄脂嵌缝 | m3 | 152 |  |  | 增4 |  |
| 2.1.13.7 | 500115022049 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 948 |  |  | 增3 |  |
| 2.1.13.8 | 500105001030 | 干砌块石挡墙 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石外购 | m3 | 77 |  |  | 16.4 |  |
| 2.1.13.9 | 500105001031 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 67 |  |  | 16.4 |  |
| 2.2 |  | 灌溉与排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | GlP01 60\*60cm 共51.8m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | 500101003001 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 34 |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | 500103023016 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 17 |  |  | 13.9 |  |
| 2.2.1.3 | 500103017001 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 粒径：符合设计要求 3. 厚度：10cm | m3 | 6 |  |  | 13.9 |  |
| 2.2.1.4 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：砼强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 级配、拌制要求：符合设计及施工规范要求 5. 模板类型：模板类型投标单位自行考虑 | m3 | 16 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.1.5 | 500109001002 | 普通混凝土 | 1. 部位及面层厚度：横梁 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每5m排渠设置一道横梁 | m3 | 1 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.1.6 | 500109009001 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：1-2cm沥青木板伸缩缝 | m2 | 2 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.1.7 | 500111001001 | 钢筋加工与安装 | 一般钢筋综合 | t | 0.025 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.2 |  | GlP02 150\*100cm 共129.3m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1 | 500101003002 | 渠道土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 224 |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 | 500103023017 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 96 |  |  | 13.9 |  |
| 2.2.2.3 | 500103017002 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 粒径：符合设计要求 3. 厚度：10cm | m3 | 27 |  |  | 13.9 |  |
| 2.2.2.4 | 500109001003 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：排水沟 2. 设计龄期、强度等级及配合比：砼强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 级配、拌制要求：符合设计及施工规范要求 5. 模板类型：模板类型投标单位自行考虑 | m3 | 89 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.2.5 | 500109001004 | 普通混凝土 | 1. 部位及面层厚度：横梁 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 5.每5m排渠设置一道横梁 | m3 | 1 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.2.6 | 500111001002 | 钢筋加工与安装 | 一般钢筋综合 | t | 0.118 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.2.7 | 500109009002 | 伸缩缝 | 1. 伸缩缝部位：渠道 2. 填料的种类、规格：1-2cm沥青木板伸缩缝 | m2 | 8 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.3 |  | PE管 SDR21 0.8MPa dn225x10.8，总长842.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 445 |  |  |  |  |
| 2.2.3.2 | 500103023018 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 411 |  |  | 13.9 |  |
| 2.2.3.3 | 500115004001 | 塑料管铺设 | 1、PE管 SDR21 0.8MPa dn225x10.8，热熔连接，含三通等连接管件 | m | 843 |  |  |  |  |
| 2.2.4 |  | PE管 SDR21 0.8MPa dn160x7.7，总长3071.4m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4.1 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 1622 |  |  |  |  |
| 2.2.4.2 | 500103023019 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 1560 |  |  | 13.9 |  |
| 2.2.4.3 | 500115004002 | 塑料管铺设 | 1、PE管 SDR21 0.8MPa dn160x7.7，热熔连接，含三通等连接管件 | m | 3071 |  |  |  |  |
| 2.2.5 |  | PE管 SDR21 0.8MPa dn110x5.3，总长173.5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.1 | 500101004003 | 沟、槽土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 92 |  |  |  |  |
| 2.2.5.2 | 500103023020 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 90 |  |  | 13.9 |  |
| 2.2.5.3 | 500115004003 | 塑料管铺设 | 1、PE100级 SDR21 0.8MPa ￠110\*5.3管，热熔连接，含三通等连接管件 | m | 174 |  |  |  |  |
| 2.2.6 |  | 阀门井，17处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6.1 | 500101002017 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 101 |  |  | 6.8 |  |
| 2.2.6.2 | 500103023021 | 土方回填 | 1. 干密度：符合设计要求 2. 土类分级：投标单位自行考虑 3. 运距：投标单位自行考虑 4. 来源：利用开挖料 | m3 | 48 |  |  | 13.9 |  |
| 2.2.6.3 | 500103017003 | 砂石垫层 | 1. 材料：碎石 2. 粒径：符合设计要求 3. 厚度：10cm内 | m3 | 5 |  |  | 13.9 |  |
| 2.2.6.4 | 500109001005 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：强度为C20、其余符合设计规定； 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：符合设计要求 4. 级配、拌制要求：符合设计及施工规范要求 5. 模板类型：模板类型投标单位自行考虑 | m3 | 5 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.6.5 | 500105005001 | 砌砖 | 1. 材质及规格：MU7.5砖 2. 砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆 3. 勾缝要求：符合设计要求 | m3 | 23 |  |  |  |  |
| 2.2.6.6 | 500105013001 | 砌体砂浆抹面 | 1. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆 2. 抹面强度：符合要求 3. 分格缝宽度：符合要求 | m2 | 189 |  |  | 16.4 |  |
| 2.2.6.7 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1. 部位及类型：盖板 2. 设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 级配、拌制要求：符合设计及施工规范要求 5. 模板类型：模板类型投标单位自行考虑 | m3 | 5 |  |  | 14.11 |  |
| 2.2.6.8 | 500111001003 | 钢筋加工与安装 | 一般钢筋综合。 | t | 0.561 |  |  | 20.7 |  |
| 2.2.6.9 | 500115005001 | 阀门及伸缩节 | DN150闸阀 | 个 | 17 |  |  |  |  |
| 2.2.6.10 | 增1001 | d600轻型复合材料井盖 | d600轻型复合材料井盖 | 套 | 17 |  |  |  |  |
| 3 |  | 龙潭岙村、振兴村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 下田坡，6处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 500101002018 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 33 |  |  | 6.8 |  |
| 3.1.2 | 500103007017 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 25 |  |  | 13.9 |  |
| 3.1.3 | 500105001032 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 21 |  |  | 16.4 |  |
| 3.1.4 | 500115006028 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 11 |  |  | 增4 |  |
| 3.1.5 | 500115022050 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 67 |  |  | 增3 |  |
| 4 |  | 振兴村、梅浦村 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 下田坡，3处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 500101002019 | 一般土方开挖 | 1. 土类分级：投标单位自行考虑 2. 运距：场内运距投标单位自行考虑 | m3 | 16 |  |  | 6.8 |  |
| 4.1.2 | 500103007018 | 石渣料填筑 | 1. 来源：外购塘渣填筑 2. 压实及回填要求：符合设计要求 | m3 | 13 |  |  | 13.9 |  |
| 4.1.3 | 500105001033 | 干砌块石基础 | 1. 材质及规格：块石，块石符合设计要求 2. 其他：块石基础，块石外购 | m3 | 10 |  |  | 16.4 |  |
| 4.1.4 | 500115006029 | 混凝土道路路面 | 1. 部位及面层厚度：路面 2. 混凝土设计龄期、强度等级及配合比：强度为C25，其余符合设计要求 3. 抗渗、抗冻、抗磨等要求：满足设计图纸要求 4. 运距：投标单位自行考虑 | m3 | 5 |  |  | 增4 |  |
| 4.1.5 | 500115022051 | 其它永久建筑工程 | 路面切割防滑条 | m2 | 33 |  |  | 增3 |  |
| 5 |  | 会车道，42处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 500101001001 | 场地平整 | 1、道路挖掘机平整 | m2 | 840 |  |  |  |  |
| 5.2 | 500103017004 | 碎石基层 | 1. 材料：碎石基层 2. 粒径：综合 3. 厚度：10cm | m3 | 84 |  |  |  |  |
| 5.3 | 500109001007 | 砼路面 | 1. 部位及类型：砼路面,16cm厚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合 | m3 | 134 |  |  |  |  |
| 5.4 | 500115022052 | 路面防滑槽 | 1、水泥路面刻防滑槽 | m2 | 840 |  |  |  |  |
| 6 |  | 回车道，26处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 500101001002 | 场地平整 | 1、道路挖掘机平整 | m2 | 416 |  |  |  |  |
| 6.2 | 500103017005 | 碎石基层 | 1. 材料：碎石基层 2. 粒径：综合 3. 厚度：10cm | m3 | 42 |  |  |  |  |
| 6.3 | 500109001008 | 砼路面 | 1. 部位及类型：砼路面,16cm厚 2. 设计龄期、强度等级及配合比：C25 3. 级配、拌制要求：自拌，二级配 4. 模板类型：综合 | m3 | 67 |  |  |  |  |
| 6.4 | 500115022053 | 路面防滑槽 | 1、水泥路面刻防滑槽 | m2 | 416 |  |  |  |  |
| **（二）施工临时工程分类分项工程量清单** | | | | | | | | | |
| 3 |  | 施工场外供电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ab001 | 施工供电工程 |  | 项 | 1 |  |  | 2.15 |  |
| 4 |  | 施工房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ab002 | 临时用房 |  | 项 | 1 |  |  | 2.15 |  |
| 5 |  | 其他临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 5.1001 | 其他临时工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | 安全生产措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 6.1001 | 安全生产措施费 | 1.安全生产措施费(含安全生产责任险(含税) | 项 | 1 | 95317 | 95317 |  |  |
| **（三）其他项目清单** | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 工程保险费（包含建安工程一切险、第三者责任险等） | / | 项 | 1 |  |  | / |  |
| **合计人民币：大写 小写：** | | | | | | | | | |

**说明：**

**1.本报价明细表供应商请根据竞争性磋商文件采购清单中的内容进行填写，不得漏项。磋商文件中未曾明确或有所遗漏的工作内容，但实际工作中发生的工作量与设施设备等，供应商均需在报价中充分考虑进去，否则视为已综合考虑在总报价内。**

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章**或授权委托人签字或盖章**。

**法定代表人签字（或盖章）： 供应商（盖章）：**

**日期： \_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日**

19.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由 单位 (法人代表)合法授权参加 采购（编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

**供应商代表签名：**

年 月 日