**广西诚华工程造价咨询有限公司**

**竞争性磋商文件**

项目名称：灵山县人民法院乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购项目

项目编号：QZZC2020-C1-50012-GXCH

采购人：灵山县人民法院

采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司

2020年11月

目 录

[第一章 竞争性磋商公告 2](#_Toc9123)

[第二章 供应商须知 4](#_Toc21511)

[供应商须知前附表 6](#_Toc17698)

[一、总　则 6](#_Toc22830)

[二、 竞争性磋商响应文件的编制 8](#_Toc29822)

[三、报价要求 10](#_Toc26615)

[四、响应文件的份数、装订、签署和包装、密封 10](#_Toc14141)

[五、磋商程序及评审方法 12](#_Toc29901)

[六、确定成交供应商办法 15](#_Toc165)

[七、成交结果公告 16](#_Toc31599)

[八、 签订合同 16](#_Toc11342)

[九、适用法律 16](#_Toc363)

[十、其他事项 16](#_Toc10385)

[第三章 货物采购需求表 1](#_Toc26265)7

[第四章 竞争性磋商响应文件格式 3](#_Toc13314)6

[第五章 政府采购合同（格式） 5](#_Toc16955)0

[第六章 评审方法 5](#_Toc23853)4

[第七章 退还保证金申请格式 5](#_Toc31170)6

## 第一章竞争性磋商公告

## 竞争性磋商公告

项目概况:

灵山县人民法院乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购项目的潜在供应商应在灵山县灵城镇江滨三路63号获取采购文件，并于 2020 年 11月26日下午15时30分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

1.采购项目编号： QZZC2020-C1-50012-GXCH

2.采购项目名称：灵山县人民法院乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购项目

3.采购方式：🗹竞争性磋商 □竞争性谈判 □询价

4.预算金额：玖拾壹万肆仟捌佰壹拾柒元整（¥：914817.00元）。

5.采购需求：乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购，如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商采购文件

6.合同履行期限：自成交通知书发出之日起25天内

7.本项目不接受联合体

**二、申请人的资格要求：**

 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具有独立承担民事责任能力的供应商；

 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

4、本项目不接受联合体竞标。

**三、本项目需要落实的政府采购政策：**

1.政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；促进残疾人就业政府采购政策；政府采购支持监狱企业发展。

2.本项目的特定资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

**四、竞争性磋商采购文件的获取**

 1.发售时间：2020年11月16日公告发布之时起至2020年11月23日止（工作日）,每日上午 8：30-12：00，下午 15：00-17：30；（北京时间，法定节假日除外 ）

2.发售地点：灵山县灵城镇江滨三路63号

3.发售方式：自行下载或现场领取

 4.售价：竞争性磋商文件工本费每本250元（售后不退，不邮寄）

**五、响应文件提交**

磋商供应商应于2020年11月26日下午15时30分止，将响应文件密封提交到钦州市灵山县灵城镇江滨三路63号（广西诚华工程造价咨询有限公司开标厅），逾期送达的将予以拒收。

**六、磋商保证金：**

磋商保证金金额：捌仟**元整（¥8000.00）。**（须足额交纳）

**七、磋商时间及地点**：

 本次项目将于2020年11月26日下午15时30分后在钦州市灵山县灵城镇江滨三路63号（广西诚华工程造价咨询有限公司评标厅）进行磋商，磋商供应商可以由法定代表人或委托代理人出席磋商会议（携带本人身份证原件、委托代理人出席还应携带法定代表人授权委托书原件）

**八、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

1. **其他补充事宜**

**9.1磋商保证金**：按人民币捌仟元整（¥8000.00）缴纳。将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式，应于开标截止时间前通过基本账户转账方式交纳至指定账户。（具体账户详见文件）

9.2本项目落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展；

2.《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（桂财采[2015]24号）；

3.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

9.3磋商时间及地点

2020年11月26日下午15时30分截标后为磋商小组与磋商供应商磋商时间，具体时间由广西诚华工程造价咨询有限公司另行通知。地点：钦州市灵山县灵城镇江滨三路63号（广西诚华工程造价咨询有限公司开标厅），参加磋商的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证、保证金收据原件]依时到达指定地点等候当面磋商。

9.4网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、灵山县人民政府网（www.gxls.gov.cn/）。

**十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：**

 1.采购人信息

名称： 灵山县人民法院

地 址：灵山县灵城街道江南路4号

联系方式：0777-6428890

2.采购代理机构信息

名称：广西诚华工程造价咨询有限公司

地 址：灵山县灵城镇江滨三路63号

联系方式：0777-6663968

3.项目联系方式

项目联系人：黄成华 电话：0777-6663968

广西诚华工程造价咨询有限公司

 2020年11月 16日

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| 1 | 1.1 | 项目名称： 灵山县人民法院乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购项目 项目编号： QZZC2020-C1-50012-GXCH  |
| 2 | 3 | 供应商的资格要求：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次采购货物，具有独立承担民事责任能力的供应商；3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。4、本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 8.1 | 1、本项目政府采购预算为：玖拾壹万肆仟捌佰壹拾柒元整（¥：914817.00元）；最后报价超出预算作无效响应文件处理。 |
| 4 | 8.5 | 报价：供应商可就《货物采购需求表》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件份数：正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 6 | 9.2 | 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码，响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。 |
| 7 | 9.6 | 响应文件包装、密封、标记：9.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可】。9.6.2 响应文件袋标记：项目名称： 灵山县人民法院乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购项目 项目编号： QZZC2020-C1-50012-GXCH 采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司 供应商单位名称：  |
| 8 | 10.1 | **响应文件递交截止时间：2020**年11月26日下午15时30分地址：钦州市灵山县灵城镇江滨三路63号（广西诚华工程造价咨询有限公司开标室）。响应文件递交起止时间：2020年11月26日下午15时30分，逾期送达的将予以拒收。 |
| 9 | 10.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后九十日。 |
| 10 | 12 | 1、磋商保证金（人民币）为：捌仟**元整（¥8000.00）（须足额交纳）。**2.供应商应于2020年11月26日下午15时30分前将磋商保证金以电汇、转账等非现金形式**从供应商银行账户转出并到达以下账户，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。**户名：广西诚华工程造价咨询有限公司灵山分公司开户银行：中国农业银行股份有限公司灵山三海分理处账号：2075 5801 04000 7757 |
| 11 | 13.1 | 1.磋商时间：2020年11月26日下午15时30分2.磋商地点：钦州市灵山县灵城镇江滨三路63号（广西诚华工程造价咨询有限公司开标室）。3.磋商参加人员：参加磋商的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件【法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面磋商。4.磋商小组组成：磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，有关专家 3人。启封响应文件：响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。 |
| 12 | 13.6 | 评标方法：综合评分法（详细见第六章） |
| 13 | 18.2 | 签订采购合同时间：成交通知书发出之日起25个自然日内与成交供应商签订政府采购合同。采购人要自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在广西壮族自治区政府采购网上公告（涉密除外） |
| 14 | 18.3 | 采购合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。 |
| 15 | 18.4 | 本项目代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号规定收取，按成交价的1.5%收取，领取成交通知书前，成交人应当以转账的方式向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 16 | 18.5 | **解释权：**本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |

##

## 一、总　则

### 1. 适用范围

1.1项目名称： 灵山县人民法院乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购项目

项目编号： QZZC2020-C1-50012-GXCH

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

### 2. 定义

2.1“采购人”是指：灵山县人民法院 。

2.2“采购代理机构”是指：广西诚华工程造价咨询有限公司 。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“货物”是指按竞争性磋商文件的规定，须向采购人提供灵山县疾病预防控制中心污水处理设备采购及竞争性磋商文件规定的有关货物。

2.6 本“竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是根据采购项目的特点和采购人的实际需求制定，并经采购人书面同意。以满足采购人实际需求为原则，适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.7“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.8“供应商公章”是指：本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

**2.9本项目竞争性磋商文件**《**货物采购需求表》条款要求均为实质性要求。**

**3. 供应商的资格要求**

### 详见须知前附表

4.4. 询问、质疑和投诉、 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1询问、质疑和投诉

4.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

4.1.2供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对竞争性磋商过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商应在法定质疑期限内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，同一采购程序环节分多次进行质疑的均不予受理。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向灵山县财政局政投诉。

（4）1.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；供应商认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑；供应商认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2.竞标供应商提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

3.递交质疑函的联系事项：

接收部门：广西诚华工程造价咨询有限公司 联系电话：0777-6663968

传真：0777-6663968

地址：钦州市灵山县灵城镇江滨三路63号

4.2磋商费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.3竞争性磋商公告：于 2020年11月16日在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http：//www.gxzfcg.gov.cn)、灵山县人民政府网（www.gxls.gov.cn/）上发布。

4.4竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.4.1供应商应认真审核《货物采购需求表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

4.4.2任何要求澄清竞争性磋商文件的供应商，均应在响应文件递交截止日期二日前的正常工作时间以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

4.4.3采购人和采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间5日前（不足5日的应当顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http：//www.gxzfcg.gov.cn)、灵山县人民政府网（www.gxls.gov.cn/）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.4.4采购人和采购代理机构可视具体情况，延长响应文件递交截止时间。采购人和采购代理机构至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http：//www.gxzfcg.gov.cn)、灵山县人民政府网（www.gxls.gov.cn/）上发布变更公告。

4.5 磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法；

（5）政府采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

（7）政府采购合同（格式）。

（8）评审方法；

（9）退还保证金申请书（格式）。

## 竞争性磋商响应文件的编制

### 5.竞争性磋商响应文件编制基本要求。

5.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.5.1供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对竞争性磋商文件标注★号或必须满足的技术参数要求、商务条款及其他内容等实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

5.5.2 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件包括价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

**5.6.1 价格文件部分，包括**

1）磋商书**（格式见附件）[必须提供]** ；

2）磋商报价表**（格式见附件）[必须提供]** ；

3）商务、技术响应、偏离情况说明表**（格式见附件） [必须提供]** 。

**5.6.2 商务技术文件部分，包括**

**（**应该有的必须提供,如未提供,磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

**一）资格证明文件部分**

1）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证复印件[**委托代理时必须提供**]；**[格式见附件四]；**

2）法定代表人(负责人)的正面及反面身份证复印件 **[必须提供] ；**

3）有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件 **[必须提供]；**

4）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在响应文件中提交，查询时间距响应文件递交截止时间不超过8天）**[必须提供] ；**

5）磋商保证金证明（银行转账底单或采购代理机构开具的投标保证金收据扫描件）复印件**[必须提供]**；

6) 供应商2018年或2019年的审计报告或财务报表（至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）（2020年新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表）或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）（格式自拟，若为新成立的供应商单位请按实际月份提供。 [必须提供] ；

7) 供应商提供有效的开标前3个月内的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）[格式自拟必须提供]；

8）竞标单位2020年内连续3个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供）[必须提供]；

9）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 **[格式见附件，必须提供]** ；

10）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明**[格式见附件，必须提供]** ；

二）技术证明文件部分

1）项目实施方案及服务承诺 [格式自拟，必须提供]；

2）中小企业声明函（竞标产品或提供服务的供应商如为中小微型企业的，格式见附件七，并提供工商注册地的工业和信息化相关部门出具的相关证明材料为准，否则不予享受优惠政策）；

3）监狱企业的证明文件[竞标产品或提供服务的如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

4）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）

5）供应商2017年以来具有类似项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目名称、种类、金额）；

6）供应商认为需要提供的有关资料。

### 6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

### 7.特别说明

7.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

7.3供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、检测、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

7.4供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.5.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

## 三、报价要求

 8.报价要求说明

8.1本项目政府采购预算为914817.00元；最后报价超出预算作无效响应文件处理。

8.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3成交供应商负责本项目所需提供的服务、设备的维护维保、货物的制造、运输、安装、售后服务等全部工作。

8.4供应商应在报价明细表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

8.5报价：供应商可就《服务采购需求表》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。

8.6报价指服务价款，对设备的维护维保，货物（或配件）价款，随配附件，备品备件，工具，提供维保服务的人员工资、差旅费等，货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

## 四、响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

### 9.响应文件的份数、装订、签署和包装、密封要求

9.1 响应文件份数：正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸装订）。

9.2 响应文件装订要求：供应商应按供应商须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、供应商单位名称。

9.3响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

9.4 响应文件须由供应商在规定位置加盖供应商公章（扫描公章无效）并由法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字，供应商应写全称，响应文件副本可以是正本已签字盖章的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

9.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章及法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.6 响应文件包装、密封、标记：

9.6.1 响应文件包装、密封：供应商须将响应文件“正本”、“副本”一并装入并密封在一个响应文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人或相应的授权委托代理人签字均可】。

9.6.2 响应文件袋标记：

项目名称： 灵山县人民法院乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购项目

项目编号： QZZC2020-C1-50012-GXCH

采购代理机构：广西诚华工程造价咨询有限公司

供应商单位名称：

### 10. 竞争性磋商响应文件的递交

10.1所有竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到钦州市灵山县灵城镇江滨三路63号（广西诚华工程造价咨询有限公司开标室）。

10.2响应文件有效期：竞争性磋商响应文件从响应文件递交截止日期后 90日 内有效。

### 11.迟交的竞争性磋商响应文件

11.1在本文件要求竞争性磋商响应文件递交截止时间后送达的竞争性磋商响应文件为无效文件，广西诚华工程造价咨询有限公司将拒收。

### 12.磋商保证金

12.1磋商保证金（人民币）为：**8000.00元（须足额交纳）。**

12.2 供应商应于2020年11月26日下午15时30分前将磋商保证金以电汇、转账等非现金形式从供应商银行账户转出并到达以下账户，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。

户名：广西诚华工程造价咨询有限公司灵山分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司灵山三海分理处

账号：2075 5801 04000 7757

12.3凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的磋商保证金均视为无效磋商保证金，其响应文件一律作无效处理。

12.4办理磋商保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性磋商。

12.5对应交未交或未足额交纳磋商保证金的竞争性磋商响应文件，将会在评审中按照无效竞争性磋商响应文件处理。

12.6磋商保证金的退还均以转账形式（无息）退回到供应商单位银行账户。除竞争性磋商文件规定不予退还保证金的情形外，未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内，供应商提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还磋商保证金。成交供应商将政府采购合同一份送采购代理机构备案后，采购代理机构在五个工作日内予以退还其磋商保证金。

**注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。**

**12.7供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：**

（1）供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

　　（2）供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

　　（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

　　（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

**注：供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴同级财政国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。**

## 五、磋商程序及评审方法

采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，统一保管通讯工具或相关电子设备，推选磋商小组组长。

在磋商正式开始前由磋商小组对竞争性磋商文件进行确认，认可竞争性磋商文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

### 磋商程序及评审方法

 **13.1磋商时间、地点、人员**

磋商时间：2020年11月26日下午15时30分磋商地点：钦州市灵山县灵城镇江滨三路63号（广西诚华工程造价咨询有限公司开标室）。

磋商参加人员：参加磋商的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件【法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证】依时到达指定地点等候当面磋商。

磋商小组组成：磋商及评审组织工作由采购代理机构负责，具体磋商、评审工作由依

法组建的磋商小组负责，本项目的磋商小组由有关方面的专家组成。

磋商小组的构成：3人，有关专家 3人。

启封响应文件：响应文件递交截止时间后，磋商小组在评标室启封响应文件。

**13.2第一轮磋商**

磋商时间及地点: 详见本须知前附表第11项规定。

磋商小组在对竞争性磋商响应文件的资格性和符合性进行审查时，可以要求供应商对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变响竞争性磋商应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应由其法定代表人(负责人)或授权委托代表签字或者加盖供应商公章。由授权委托代表签字的，应当附法人（负责人）授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，在评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组所有成员集中依据磋商要点，与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的13.4、13.6程序和评审方法确定成交候选人。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

**13.3竞争性磋商文件变动**

（1）第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件《货物采购需求表》中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出书面响应。

（2）供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人(负责人)授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。重新提交的响应文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。

**13.4第二轮磋商**

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。本中心对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的13.4、13.6程序和评审方法确定成交候选人。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

**13.5最后报价**

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

已提交响应文件的供应商，可以根据磋商情况书面退出磋商。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。未书面退出磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

**13.6 综合比较与评价**

磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

磋商小组将根据得分由高到低排列次序并推荐三名成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以磋商报价由低到高顺序排列；若仍相同时，按售后服务分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。若仍相同时，则由磋商小组集体讨论确定。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**13.7供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。**

**13.8本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。**

**13.9属于下列情况之一者，响应文件无效：**

（1）未按12条款交纳应绞保证金的；

（2）未按竞争性磋商文件规定完整提交竞争性磋商交响应文件或未按规定要求签署、盖章的，或未提供法人授权委托书原件（委托代理的）；

（3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（4）不具备竞争性磋商文件规定的资格要求的；

（5）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

（6）竞争性磋商响应文件有效期、交货时间或服务期、产品免费保修期等售后服务不能满足竞争性磋商文件要求的；

（7）供应商未就“服务采购需求表”中所有的货物和服务内容作完整唯一报价的；

（8）未在磋商小组规定的时间内递交响应文件的；

（9）不满足竞争性磋商文件规定的技术需求、技术标准要求的实质性要求的；

（10）未实质性响应竞争性磋商文件要求的；或者竞争性磋商响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（11）未按规定向采购代理机构购买本项目竞争性磋商文件的（有文件规定除外）；

（12）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

**13.10有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，响应文件将被视为无效：**

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；、

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

## 六、确定成交供应商办法

### 14. 根据以下原则确定成交供应商：

14.1招标采购单位根据供应商综合得分由高到低顺序排列次序确定成交供应商。

14.2成交人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对成交人的成交资格进行信用查询：

（1）、查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 灵山县人民政府网（www.gxls.gov.cn/）

（2）查询截止时点：成交通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。

## 七、成交结果公告

### 15.成交结果公告程序

15.1采购代理机构在评审结束后二个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，采购代理机构在二个工作日内将**成交结果公告**在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网 (http：//www.gxzfcg.gov.cn)、灵山县人民政府网（www.gxls.gov.cn/）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以自成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

## 签订合同

 16.签订合同程序

16.1成交供应商自成交通知书发出之日起二十五天内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

**16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴同级财政国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。**

**九、适用法律**

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。最后磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的磋商。

## 十、其他事项

18.1 签订采购合同时间：成交通知书发出之日起二十五天内，成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。

18.2采购合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。

18.3代理服务费：

本项目代理服务费按本须知第18.1条“代理服务收费标准”中服务类收费标准计算，由成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付。

18.4代理服务收费标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率 服务类型中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

### 18.5解释权

本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

### 18.6有关事宜

 （1）提供相同品牌产品的不同磋商供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的磋商供应商，其他竞标无效;

 （2）非单一产品采购项目中，多家磋商供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

**第三章 货物采购需求表**

一、项目编号： QZZC2020-C1-50012-GXCH 二、项目类别：货物类

三、本项目采购预算金额为（人民币）：914817.00元。

**说明：**

**1、本一览表中的规格型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，竞标人可选用其他规格型号替代，但这些替代的规格型号要实质上相当于或优于参考规格型号及其技术参数性能（配置）要求；**

**2、本一览表中参考规格型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或竞标人选用其他规格型号替代的，请以详细、正确的规格型号、技术参数性能（配置）同时填写竞标报价表和技术规格偏离表。**

**3、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，报价人应在竞标报价表中将其标配参数详细列明。**

**4、本章采购需求一览表中，凡标注“★”号的条款为关键指标或要求，必须满足，否则投标无效；非“★”号的条款不允许出现3项负偏离以上(含3项)。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 服务要求及技术参数要求 |
| 法院周界报警系统及视频监控系统 |
| 一、周界报警系统 |
| 1 | 总线报警主机 | 1 | 套 | 1、8个板载有线防区，可扩展至560个 可扩展至1120个联动继电器或LED输出★2、支持两条总线，每条可达1.2Km （RVSP2\*0.75mm）最远9.6Km，手牵手总线拓扑3、支持通过网络、电话线、GPRS、串口等方式上传报警数据到软件★4、支持手机APP（报警推送、远程布撤防、消警、防区编程等功能）★5、支持短信通知（需加AL-7400G模块）,支持8个短信号码★6、支持1000条报警事件记录，1000条操作事件和管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志 7、支持8个键盘分区和70个设备分区8、支持4个独立的以太网接警中心、3个独立的电话接警中心和4个独立的GPRS接警中心★9、支持3个独立中心个，每个可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略10、支持8个用户电话号码★11、支持每个键盘6组定时布撤防功能。共102组定时布撤防时间12支持主机防拆、支持探测器防拆报警 13、支持1路受控警号（继电器）输出 14、支持8个LCD键盘包括1个主键盘和7个从键盘，键盘总线最长9.6Km（需加中继器） 15、支持Contact ID protocol，支持话机复用 16、支持273个密码，1个安装员密码、每个键盘16个用户密码 17、支持250条CID报告缓存18、 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换19、支持DC12~30V电源供电 20、支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护 21、支持本地或远程升级（RS232、IP数据升级，程序板上升级） 22、支持IP手机编程。可通过IP、RS232读取板内编程数据，以文件方式保存。,远程导入导出配置参数 支持软硬件结合复位  |
| 2 | 总线编程键盘 | 1 | 个 | 1、中文液晶显示，显示控制设备的各类信息，包括报警，状态，编程等。2、1个布防指示灯，显示该键盘是否在布防状态；3、1个状态指示灯，显示该键盘是否在编程状态和欠压指示；4、本身带有一个蜂鸣器，用来操作提示和报警；5、本身带有一个继电器报警输出；6、支持2个自学码遥控器，支持“布防”，“撤防”，“留守布防”。 |
| 3 | 多功能联动输出模块  | 1 | 块　 | 支持16路继电器输出以或16路指示灯输出；支持RS485总线通讯或IP网络通讯（需配置对应的网络模块）两种模式；可联动监控系统，可选择 |
| 4 | 单防区扩展模块 | 4 | 个 | 单防区扩展模块，可接入1个常闭NC防区，使用线末电阻监控防止破坏 |
| 5 | 100米三光束红外对射 | 4 | 对 | 采用行业领先的4段变频技术，双数码管显示信号强度，便于集中供电；工作电压DC/AC12V-24V ，智能加热和防雾功能，军工级发射管使用寿命5年以上；三光束；探测距离：50-100米 |
| 6 | 对射支架 | 4 | 对 | 工艺升级，三、四光束不锈钢 T型对射安装支架, 50CM，不锈钢201厚0.8MM |
| 7 | 后备电池 | 1 | 个 | 报警主机专用后备电池12V/7AH |
| 8 | 开关电源 | 1 | 个 | 对射集中供电开关电源（DC-24V/10A） |
| 9 | 声光警号 | 1 | 个 | 声光报警器;声压≥108分贝;电流≤200毫安 |
| 10 | 安装辅材 | 1 | 项 | 线管、线缆、插头插座等 |
| 二、视频监控系统 |
| 1 | 法院综合安防管理平台 | 1 | 套 | 1、提供系统内的组织、人员、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。2、对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、录像回放、图片查看等应用。3、支持监控点上墙、下墙操作，监控点的预览和回放、主子码流切换、声音控制、强制子码流设置、监控点在线状态显示。4、支持通用视频联网标准协（GB/T28181）,提供支持其他联网标准的扩展能力。5、支持门禁权限设置、门禁事件查询；同时能够管理门禁设备和门禁点，并对门禁相关参数进行设置 |
| 2 | 管理服务器 | 1 | 台 | 1、CPU：2颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz）2、内存：16G\*4 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存2、硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘4、阵列卡：SAS\_HBA卡, 支持RAID 0/1/105、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽6、网口：2个千兆电口，2个万兆光口7、其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口8、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 9、机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) |
| 3 | 红外高清网络球机 | 2 | 台 | 1、400万7寸红外星光球机；2、最高分辨率可达2560×1440@30fps，支持 1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps 高帧率输 ；3、支持 Smart265 编码；4、支持 120dB 宽动态，支持 3D 数字降噪 ；5、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 ；6、支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；7、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；8、支持最大 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡、NAS 存；9、支持宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控；10、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 150m。 |
| 4 | 红外高清网络枪机 | 2 | 台 | 1、400万像素星光筒型摄像机2、星光级低照度3、400万超清4、Smart2655、20 dB宽动态 、3D数字降噪 6、1/2.7" Progressive Scan CMOS7、2560 × 1440 @25 fps 8、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR9、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测10、ROI编码技术 11、萤石云平台接入 12、红外补光，最远可达30 m |
| 5 | 红外高清半球摄像机 | 20 | 台 | 1、400万像素星光半球型摄像机2、星光级低照度3、1/2.7" Progressive Scan CMOS 4、2560 × 1440 @25 fps 5、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR6、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 7、H.264，Smart264，H.265，Smart265 8、ROI编码技术 9、120 dB宽动态 10、背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 11、萤石云平台接入12、内置1个麦克风，高清拾音 13、红外补光，最远可达30 m |
| 6 | 球机支架 | 2 | 个 | 壁装支架 |
| 7 | 枪机支架 | 2 | 个 | 铝合金壁装支架 |
| 8 | 摄像机电源 | 22 | 个 | 12V2A |
| 9 | 32路NVR硬盘录像机 | 1 | 台 | 1、解码性能强劲，全系列支持8路1080P解码；2、最大支持800万相机接入；3、支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间；4、支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入；5、2U 标准机箱，支持机架安装；6、32路视频接入，8盘位，最大支持8TB硬盘7、支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出8、支持8路1080P解码9、支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC10、2个千兆网口11、自带16进4出报警口 12、2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 |
| 10 | 监控硬盘 | 5 | 个 | 监控级，6T |
| 11 | 4K超高清液晶平板电视 | 1 | 台 | 1、HDR显示:支持 2、屏幕比例:16:9 3、光源类型:LED背光 4、操作系统:酷开系统 ·5、RAM内存（运行内存）：2G 6、ROM存储（存储内存）：16G 7、CPU核数:四核 8、GPU:2核 9、USB2.0端口：2个 10、HDMI2.0接口：2个 11、整机功率（W）：290瓦特 12、待机功率（W）：0.5瓦特 13、电源电压：220伏特 14、支持 多屏互动 |
| 12 | 千兆交换机 | 2 | 台 | 24口千兆交换机 |
| 13 | 交换机 | 5 | 台 | 不少于8口百兆交换机 |
| 14 | 网线 | 6 | 箱 | 超五类非屏蔽 |
| 15　 | 电源线 | 1000 | 米 | RVV2\*1.0 |
| 16 | 交换机箱 | 4 | 个 | 壁挂换机箱 |
| 17 | 机柜 | 1 | 个 | 标准机柜 |
| 18 | 安装辅材 | 1 | 项 | 线槽、线管、水晶头、钉子、小电箱、插头插座等 |
| 沙坪法庭 |
| 一、户外全彩led显示屏系统 |
| 1 | LED户外全彩显示屏 | 5.53 | ㎡　 | 1、像素间距4mm2、模组尺寸320\*1603、模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高4、采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。5、支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256\*256像素点，带载尺寸更大。6、可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制7、支持单点亮度和色度校正8、支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据9、★白平衡亮度≥5000cd/㎡10、★色温可调范围：2000k~15000k11、★对比度6000:112、★视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°13、★寿命典型值：100000小时14、★刷新频率1920HZ-3840HZ15、★换帧频率：60HZ16、灰度：16bit灰度17、模组亮度均匀性≥97%18、峰值功耗≤860W/㎡19、工作温度范围-10℃-40℃20、存储温度范围-20℃-60℃ |
| 2 | 控制系统 | 1 | 套 | 1. CPU核心数量不少于八核，运行主频不少于1.5GHz；2. 内存不少于2GB；3. 存储空间不少于8G；4. 视频编码格式至少支持MPEG-1，MPEG-2，MPEG-4，H.263， H.264，AVS， VC-1， VP8，MVC ；5. 支持4K高清视频H265解码;6. 千兆网络输出接口，带载65万像素点；7. 具备USB接口，USB接口支持数据存储，数据导入；8. 支持同步异步模式切换，支持千兆网络输入和HDMI输入接口；9. 3.5mm标准音频输出接口；10. 工作温度-40~80摄氏度；11. 工作湿度0%~90%；12. WIFI热点支持；13. 系统版本不低于Android 5.1★14、提供国家级认证的HDR认证证书，并加盖厂家公章复印件；★15、提供厂家 国家级 信息系统安全等级（三级）保护备案证明，并加盖厂家公章复印件 |
| 3 | 播放软件 | 1 | 套 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；3. 页面支持一个或多个窗口；4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页；6. 可实现多台异地显示屏同步播放；7. 可通过一台计算机的NovaStudio远程控制和发布播放方案到其它显示屏的软件 |
| 4 | 远程配电柜  | 1 | 台　 | 1、配电柜应包括继电器、开关箱、空开器件、传感器等；2、间隔性顺序开启大屏幕，减缓峰值电流；3、满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施； |
| 5 | 笔记本控制电脑 | 1 | 台 | 酷睿TM 四核处理器i5-10210U (1.6GHz，Turbo to 4.2GHz ，6MB缓存)/4GB 内存DDR4 2666MHz/128GB 固态硬盘PCIe NVMe SSD+1T机械硬盘/AMD Radeon 620 2G GDDR5独立显卡/802.11 AC 无线网卡+BT/15.6"FHD雾面防眩光屏幕 |
| 6 | 电源线 | 1 | 项 | 1、户内国标YJV 3\*6mm阻燃电缆；2、自行设计强电桥架；3、电源线必须国优级大品牌；4、额定电压：0.6/1KV；5、导体：高纯度无氧铜；6、绝缘层：优质交联聚乙烯；7、YJV系列电缆长期允许工作温度应不超过90℃；8、电缆敷设温度应不低于0℃；9、为保证设计规范和用电安全，电缆线路中不容许中间接头，电缆必须从配电房至大屏分箱端保护完整无接头；10、电缆敷设过程中有对原装修开口或者破坏装修的必须按原样恢复。 |
| 7 | 通讯线、音箱线 | 1 | 项 |  1、根据要求需要对相关模块进行系统集成，系统集成应符合国家和行业的相关标准，保证所建设系统网络的正常运行。2、网络布线系统符合以太网的要求，符合当前和可预见未来的信息传输要求，布线和系统集成符合会议系统的要求。3、5类屏蔽网线、5类水晶头、要求自行设计管材，开挖、回填。4、5类网线必须是国优级5类网线，音箱线均为国标线材。 |
| 8 | 功放、音箱 | 1 | 套 | 1、室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。2、安装方式:壁挂式接线方法: COM 70V 100V额定功率30W 最大功率 60W 灵敏度 92dB 频率响应 130-16KHz 尺寸 145×125×505mm 喇叭单元 3×4″+ 2.5″3、功放：130W；3路音源输入；2路话筒输出；带默音功能；70V/100V,4-16Ω输出4、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示；5、三路话筒控制、两线输入；6、RCA插口和XLR插口供方便地环接；7、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警额定输出功率130w 输入灵敏度 1V 0dBV等效输入噪声 -95dB阻尼系数 200:1共摸抑制 不小于 92dB频响 90Hz--20KHz ±3dB总谐波失真4/1KHz <0.3%上升速率 >15V/microsecond |
| 9 | 结构 | 1 | 套 | 1、双立柱标准钢结构、全防水密封箱体、防尘、抗风。 2、屏体结构设计后维护结构，自行设计基础建设、开挖、回填。3、破坏路面自行修复，施工期间保障现场安全、文明施工。4、结构材料及基础材料均符合国家标准。 |
| 10 | 机柜 | 1 | 个 | 22U标准机柜 |
| 11 | 安装辅材 | 1 | 项 | 线管、安装配件等 |
| 二、视频监控系统 |
| 1 | 红外高清网络枪机 | 5 | 台 | 1、400万像素星光筒型摄像机2、星光级低照度3、400万超清4、Smart2655、20 dB宽动态 、3D数字降噪 6、1/2.7" Progressive Scan CMOS7、2560 × 1440 @25 fps 8、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR9、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测10、ROI编码技术 11、萤石云平台接入 12、红外补光，最远可达30 m |
| 2 | 高清半球摄像机 | 4 | 台 | 1、400万像素星光半球型摄像机2、星光级低照度3、1/2.7" Progressive Scan CMOS 4、2560 × 1440 @25 fps 5、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR6、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 7、H.264，Smart264，H.265，Smart265 8、ROI编码技术 9、120 dB宽动态 10、背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 11、萤石云平台接入12、内置1个麦克风，高清拾音 13、红外补光，最远可达30 m |
| 3 | 摄像机电源 | 9 | 个 | 12V2A |
| 4 | 枪机支架 | 5 | 个 | 铝合金壁装支架 |
| 5 | 16路NVR硬盘录像机 | 1 | 台 | 1、支持8路1080P解码；2、最大支持800万相机接入；3、支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入；4、接口一应俱全，满足各类外设接入需求；5、2U 标准机箱，支持机架安装；6、16路视频接入，8盘位，最大支持8TB硬盘7、支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出9、支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC10、2个千兆网口11、自带16进4出报警口 12、2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 |
| 6 | 监控硬盘 | 3 | 个 | 监控级，6T |
| 7 | 4K超高清液晶平板电视 | 1 | 台 | 1、HDR显示:支持 2、屏幕比例:16:9 3、光源类型:LED背光 4、操作系统:酷开系统 ·5、RAM内存（运行内存）：2G 6、ROM存储（存储内存）：16G 7、CPU核数:四核 8、GPU:2核 9、USB2.0端口：2个 10、HDMI2.0接口：2个 11、整机功率（W）：290瓦特 12、待机功率（W）：0.5瓦特 13、电源电压：220伏特 14、支持 多屏互动 |
| 8 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 24口千兆交换机 |
| 9 | 交换机 | 3 | 台 | 不少于8口百兆交换机 |
| 10 | 网线 | 3 | 箱 | 超五类非屏蔽 |
| 11 | 电源线 | 900 | 米 | RVV2\*1.0 |
| 12 | 交换机箱 | 1 | 个 | 壁挂换机箱 |
| 13 | 机柜 | 1 | 个 | 标准机柜 |
| 14 | 光纤 | 500 | 米 | 室外单模4芯光纤 |
| 15　 | 立杆 | 4 | 根 | 定制杆高3.5米 |
| 16 | 室外防水箱 | 4 | 个 | 标书 |
| 17 | 光收发器 | 5 | 对 | 单模单纤、百兆 |
| 18 | 安装辅材 | 1 | 项 | 线槽、线管、水晶头、钉子、插头、插座等 |
| 武利法庭 |
| 一、户外全彩led显示屏系统 |
| 1 | LED户外全彩显示屏 | 5.53 | ㎡　 | 1、像素间距4mm2、模组尺寸320\*1603、模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高4、采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。5、支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256\*256像素点，带载尺寸更大。6、可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制7、支持单点亮度和色度校正8、支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据9、★白平衡亮度≥5000cd/㎡10、★色温可调范围：2000k~15000k11、★对比度6000:112、★视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°13、★寿命典型值：100000小时14、★刷新频率1920HZ-3840HZ15、★换帧频率：60HZ16、灰度：16bit灰度17、模组亮度均匀性≥97%18、峰值功耗≤860W/㎡19、工作温度范围-10℃-40℃20、存储温度范围-20℃-60℃ |
| 2 | 控制系统 | 1 | 套 | 1. CPU核心数量不少于八核，运行主频不少于1.5GHz；2. 内存不少于2GB；3. 存储空间不少于8G；4. 视频编码格式至少支持MPEG-1，MPEG-2，MPEG-4，H.263， H.264，AVS， VC-1， VP8，MVC ；5. 支持4K高清视频H265解码;6. 千兆网络输出接口，带载65万像素点；7. 具备USB接口，USB接口支持数据存储，数据导入；8. 支持同步异步模式切换，支持千兆网络输入和HDMI输入接口；9. 3.5mm标准音频输出接口；10. 工作温度-40~80摄氏度；11. 工作湿度0%~90%；12. WIFI热点支持；13. 系统版本不低于Android 5.1★14、提供国家级认证的HDR认证证书，并加盖厂家公章复印件；★15、提供厂家 国家级 信息系统安全等级（三级）保护备案证明，并加盖厂家公章复印件 |
| 3 | 播放软件 | 1 | 套 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；3. 页面支持一个或多个窗口；4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页；6. 可实现多台异地显示屏同步播放；7. 可通过一台计算机的NovaStudio远程控制和发布播放方案到其它显示屏的软件 |
| 4 | 远程配电柜  | 1 | 台　 | 1、配电柜应包括继电器、开关箱、空开器件、传感器等；2、间隔性顺序开启大屏幕，减缓峰值电流；3、满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施； |
| 5 | 笔记本控制电脑 | 1 | 台 | 酷睿TM 四核处理器i5-10210U (1.6GHz，Turbo to 4.2GHz ，6MB缓存)/4GB 内存DDR4 2666MHz/128GB 固态硬盘PCIe NVMe SSD+1T机械硬盘/AMD Radeon 620 2G GDDR5独立显卡/802.11 AC 无线网卡+BT/15.6"FHD雾面防眩光屏幕 |
| 6 | 电源线 | 1 | 项 | 1、户内国标YJV 3\*6mm阻燃电缆；2、自行设计强电桥架；3、电源线必须国优级大品牌；4、额定电压：0.6/1KV；5、导体：高纯度无氧铜；6、绝缘层：优质交联聚乙烯；7、YJV系列电缆长期允许工作温度应不超过90℃；8、电缆敷设温度应不低于0℃；9、为保证设计规范和用电安全，电缆线路中不容许中间接头，电缆必须从配电房至大屏分箱端保护完整无接头；10、电缆敷设过程中有对原装修开口或者破坏装修的必须按原样恢复。 |
| 7 | 通讯线、音箱线 | 1 | 项 |  1、根据要求需要对相关模块进行系统集成，系统集成应符合国家和行业的相关标准，保证所建设系统网络的正常运行。2、网络布线系统符合以太网的要求，符合当前和可预见未来的信息传输要求，布线和系统集成符合会议系统的要求。3、5类屏蔽网线、5类水晶头、要求自行设计管材，开挖、回填。4、5类网线必须是国优级5类网线，音箱线均为国标线材。 |
| 8 | 功放、音箱 | 1 | 套 | 1、室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。2、安装方式:壁挂式接线方法: COM 70V 100V额定功率30W 最大功率 60W 灵敏度 92dB 频率响应 130-16KHz 尺寸 145×125×505mm 喇叭单元 3×4″+ 2.5″3、功放：130W；3路音源输入；2路话筒输出；带默音功能；70V/100V,4-16Ω输出4、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示；5、三路话筒控制、两线输入；6、RCA插口和XLR插口供方便地环接；7、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警额定输出功率130w 输入灵敏度 1V 0dBV等效输入噪声 -95dB阻尼系数 200:1共摸抑制 不小于 92dB频响 90Hz--20KHz ±3dB总谐波失真4/1KHz <0.3%上升速率 >15V/microsecond |
| 9 | 结构 | 1 | 套 | 1、双立柱标准钢结构、全防水密封箱体、防尘、抗风。 2、屏体结构设计后维护结构，自行设计基础建设、开挖、回填。3、破坏路面自行修复，施工期间保障现场安全、文明施工。4、结构材料及基础材料均符合国家标准。 |
| 10 | 机柜 | 1 | 个 | 22U标准机柜 |
| 11 | 安装辅材 | 1 | 项 | 线管、安装配件等 |
| 二、视频监控系统　 |
| 1 | 红外高清网络球机 | 1 | 台 | 1、400万7寸红外星光球机；2、最高分辨率可达2560×1440@30fps，支持 1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps 高帧率输 ；3、支持 Smart265 编码；4、支持 120dB 宽动态，支持 3D 数字降噪 ；5、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 ；6、支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；7、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；8、支持最大 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡、NAS 存；9、支持宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控；10、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 150m。 |
| 2 | 红外高清网络枪机 | 6 | 台 | 1、400万像素星光筒型摄像机2、星光级低照度3、400万超清4、Smart2655、20 dB宽动态 、3D数字降噪 6、1/2.7" Progressive Scan CMOS7、2560 × 1440 @25 fps 8、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR9、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测10、ROI编码技术 11、萤石云平台接入 12、红外补光，最远可达30 m |
| 3 | 红外高清半球摄像机 | 11 | 台 | 1、400万像素星光半球型摄像机2、星光级低照度3、1/2.7" Progressive Scan CMOS 4、2560 × 1440 @25 fps 5、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR6、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 7、H.264，Smart264，H.265，Smart265 8、ROI编码技术 9、120 dB宽动态 10、背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 11、萤石云平台接入12、内置1个麦克风，高清拾音 13、红外补光，最远可达30 m |
| 4 | 球机支架 | 1 | 个 | 壁装支架 |
| 5 | 枪机支架 | 6 | 个 | 铝合金壁装支架 |
| 6 | 摄像机电源 | 17 | 个 | 12V2A |
| 7 | 32路NVR硬盘录像机 | 1 | 台 | 1、解码性能强劲，全系列支持8路1080P解码；2、最大支持800万相机接入；3、支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间；4、支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入；5、2U 标准机箱，支持机架安装；6、32路视频接入，8盘位，最大支持8TB硬盘7、支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出8、支持8路1080P解码9、支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC10、2个千兆网口11、自带16进4出报警口 12、2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 |
| 8 | 监控硬盘 | 5 | 个 | 监控级，6T |
| 9 | 4K超高清液晶平板电视 | 1 | 台 | 1、HDR显示:支持 2、屏幕比例:16:9 3、光源类型:LED背光 4、操作系统:酷开系统 ·5、RAM内存（运行内存）：2G 6、ROM存储（存储内存）：16G 7、CPU核数:四核 8、GPU:2核 9、USB2.0端口：2个 10、HDMI2.0接口：2个 11、整机功率（W）：290瓦特 12、待机功率（W）：0.5瓦特 13、电源电压：220伏特 14、支持 多屏互动 |
| 10 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 24口千兆交换机 |
| 11 | 交换机 | 4 | 台 | 不少于8口百兆交换机 |
| 12 | 网线 | 5 | 箱 | 超五类非屏蔽 |
| 13 | 电源线 | 800 | 米 | RVV2\*1.0 |
| 14 | 交换机箱 | 3 | 个 | 壁挂换机箱 |
| 15　 | 机柜 | 1 | 个 | 标准机柜 |
| 16 | 安装辅材 | 1 | 项 | 线槽、线管、水晶头、钉子、小电箱、插头插座等 |
| 陆屋法庭 |
| 一、户外全彩led显示屏系统 |
| 1 | LED户外全彩显示屏 | 5.53 | ㎡　 | 1、像素间距4mm2、模组尺寸320\*1603、模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高4、采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。5、支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256\*256像素点，带载尺寸更大。6、可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制7、支持单点亮度和色度校正8、支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据9、★白平衡亮度≥5000cd/㎡10、★色温可调范围：2000k~15000k11、★对比度6000:112、★视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°13、★寿命典型值：100000小时14、★刷新频率1920HZ-3840HZ15、★换帧频率：60HZ16、灰度：16bit灰度17、模组亮度均匀性≥97%18、峰值功耗≤860W/㎡19、工作温度范围-10℃-40℃20、存储温度范围-20℃-60℃ |
| 2 | 控制系统 | 1 | 套 | 1. CPU核心数量不少于八核，运行主频不少于1.5GHz；2. 内存不少于2GB；3. 存储空间不少于8G；4. 视频编码格式至少支持MPEG-1，MPEG-2，MPEG-4，H.263， H.264，AVS， VC-1， VP8，MVC ；5. 支持4K高清视频H265解码;6. 千兆网络输出接口，带载65万像素点；7. 具备USB接口，USB接口支持数据存储，数据导入；8. 支持同步异步模式切换，支持千兆网络输入和HDMI输入接口；9. 3.5mm标准音频输出接口；10. 工作温度-40~80摄氏度；11. 工作湿度0%~90%；12. WIFI热点支持；13. 系统版本不低于Android 5.1★14、提供国家级认证的HDR认证证书，并加盖厂家公章复印件；★15、提供厂家 国家级 信息系统安全等级（三级）保护备案证明，并加盖厂家公章复印件 |
| 3 | 播放软件 | 1 | 套 | 1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；3. 页面支持一个或多个窗口；4. 支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧；5. 可设置不同的日期和时间播放不同的节目页；6. 可实现多台异地显示屏同步播放；7. 可通过一台计算机的NovaStudio远程控制和发布播放方案到其它显示屏的软件 |
| 4 | 远程配电柜  | 1 | 台　 | 1、配电柜应包括继电器、开关箱、空开器件、传感器等；2、间隔性顺序开启大屏幕，减缓峰值电流；3、满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施； |
| 5 | 笔记本控制电脑 | 1 | 台 | 酷睿TM 四核处理器i5-10210U (1.6GHz，Turbo to 4.2GHz ，6MB缓存)/4GB 内存DDR4 2666MHz/128GB 固态硬盘PCIe NVMe SSD+1T机械硬盘/AMD Radeon 620 2G GDDR5独立显卡/802.11 AC 无线网卡+BT/15.6"FHD雾面防眩光屏幕 |
| 6 | 电源线 | 1 | 项 | 1、户内国标YJV 3\*6mm阻燃电缆；2、自行设计强电桥架；3、电源线必须国优级大品牌；4、额定电压：0.6/1KV；5、导体：高纯度无氧铜；6、绝缘层：优质交联聚乙烯；7、YJV系列电缆长期允许工作温度应不超过90℃；8、电缆敷设温度应不低于0℃；9、为保证设计规范和用电安全，电缆线路中不容许中间接头，电缆必须从配电房至大屏分箱端保护完整无接头；10、电缆敷设过程中有对原装修开口或者破坏装修的必须按原样恢复。 |
| 7 | 通讯线、音箱线 | 1 | 项 |  1、根据要求需要对相关模块进行系统集成，系统集成应符合国家和行业的相关标准，保证所建设系统网络的正常运行。2、网络布线系统符合以太网的要求，符合当前和可预见未来的信息传输要求，布线和系统集成符合会议系统的要求。3、5类屏蔽网线、5类水晶头、要求自行设计管材，开挖、回填。4、5类网线必须是国优级5类网线，音箱线均为国标线材。 |
| 8 | 功放、音箱 | 1 | 套 | 1、室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。2、安装方式:壁挂式接线方法: COM 70V 100V额定功率30W 最大功率 60W 灵敏度 92dB 频率响应 130-16KHz 尺寸 145×125×505mm 喇叭单元 3×4″+ 2.5″3、功放：130W；3路音源输入；2路话筒输出；带默音功能；70V/100V,4-16Ω输出4、100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示；5、三路话筒控制、两线输入；6、RCA插口和XLR插口供方便地环接；7、输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警额定输出功率130w 输入灵敏度 1V 0dBV等效输入噪声 -95dB阻尼系数 200:1共摸抑制 不小于 92dB频响 90Hz--20KHz ±3dB总谐波失真4/1KHz <0.3%上升速率 >15V/microsecond |
| 9 | 结构 | 1 | 套 | 1、双立柱标准钢结构、全防水密封箱体、防尘、抗风。 2、屏体结构设计后维护结构，自行设计基础建设、开挖、回填。3、破坏路面自行修复，施工期间保障现场安全、文明施工。4、结构材料及基础材料均符合国家标准。 |
| 10 | 机柜 | 1 | 个 | 22U标准机柜 |
| 11 | 安装辅材 | 1 | 项 | 线管、安装配件等 |
| 二、视频监控系统 |
| 1 | 红外高清网络球机 | 3 | 台 | 1、400万7寸红外星光球机；2、最高分辨率可达2560×1440@30fps，支持 1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps 高帧率输 ；3、支持 Smart265 编码；4、支持 120dB 宽动态，支持 3D 数字降噪 ；5、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 ；6、支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；7、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；8、支持最大 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡、NAS 存；9、支持宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控；10、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 150m。 |
| 2 | 红外高清网络枪机 | 10 | 台 | 1、400万像素星光筒型摄像机2、星光级低照度3、400万超清4、Smart2655、20 dB宽动态 、3D数字降噪 6、1/2.7" Progressive Scan CMOS7、2560 × 1440 @25 fps 8、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR9、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测10、ROI编码技术 11、萤石云平台接入 12、红外补光，最远可达30 m |
| 3 | 红外高清半球摄像机 | 11 | 台 | 1、400万像素星光半球型摄像机2、星光级低照度3、1/2.7" Progressive Scan CMOS 4、2560 × 1440 @25 fps 5、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR6、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 7、H.264，Smart264，H.265，Smart265 8、ROI编码技术 9、120 dB宽动态 10、背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 11、萤石云平台接入12、内置1个麦克风，高清拾音 13、红外补光，最远可达30 m |
| 4 | 球机支架 | 3 | 个 | 壁装支架 |
| 5 | 枪机支架 | 10 | 个 | 铝合金壁装支架 |
| 6 | 摄像机电源 | 21 | 个 | 12V2A |
| 7 | 32路NVR硬盘录像机 | 1 | 台 | 1、解码性能强劲，全系列支持8路1080P解码；2、最大支持800万相机接入；3、支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间；4、支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入；5、2U 标准机箱，支持机架安装；6、32路视频接入，8盘位，最大支持8TB硬盘7、支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出8、支持8路1080P解码9、支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC10、2个千兆网口11、自带16进4出报警口 12、2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 |
| 8 | 监控硬盘 | 6 | 个 | 监控级，6T |
| 9 | 4K超高清液晶平板电视 | 1 | 台 | 1、HDR显示:支持 2、屏幕比例:16:9 3、光源类型:LED背光 4、操作系统:酷开系统 ·5、RAM内存（运行内存）：2G 6、ROM存储（存储内存）：16G 7、CPU核数:四核 8、GPU:2核 9、USB2.0端口：2个 10、HDMI2.0接口：2个 11、整机功率（W）：290瓦特 12、待机功率（W）：0.5瓦特 13、电源电压：220伏特 14、支持 多屏互动 |
| 10 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 24口千兆交换机 |
| 11 | 交换机 | 5 | 台 | 不少于8口百兆交换机 |
| 12 | 网线 | 6 | 箱 | 超五类非屏蔽 |
| 13 | 电源线 | 1000 | 米 | RVV2\*1.0 |
| 14 | 交换机箱 | 3 | 个 | 壁挂换机箱 |
| 15　 | 机柜 | 1 | 个 | 标准机柜 |
| 16 | 安装辅材 | 1 | 项 | 线槽、线管、水晶头、钉子、小电箱、插头插座等 |
| 石塘法庭 |
| 一、视频监控系统 |
| 1 | 红外高清网络球机 | 1 | 台 | 1、400万7寸红外星光球机；2、最高分辨率可达2560×1440@30fps，支持 1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps 高帧率输 ；3、支持 Smart265 编码；4、支持 120dB 宽动态，支持 3D 数字降噪 ；5、支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 ；6、支持超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色),0.001Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；7、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；8、支持最大 256G 的 Micro SD/SDHC/SDXC 卡、NAS 存；9、支持宽动态范围达 120dB，适合逆光环境监控；10、采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达 150m。 |
| 2 | 红外高清网络枪机 | 5 | 台 | 1、400万像素星光筒型摄像机2、星光级低照度3、400万超清4、Smart2655、20 dB宽动态 、3D数字降噪 6、1/2.7" Progressive Scan CMOS7、2560 × 1440 @25 fps 8、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR9、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测10、ROI编码技术 11、萤石云平台接入 12、红外补光，最远可达30 m |
| 3 | 红外高清半球摄像机 | 8 | 台 | 1、400万像素星光半球型摄像机2、星光级低照度3、1/2.7" Progressive Scan CMOS 4、2560 × 1440 @25 fps 5、0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR6、智能报警：越界侦测，区域入侵侦测 7、H.264，Smart264，H.265，Smart265 8、ROI编码技术 9、120 dB宽动态 10、背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 11、萤石云平台接入12、内置1个麦克风，高清拾音 13、红外补光，最远可达30 m |
| 4 | 球机支架 | 1 | 个 | 壁装支架 |
| 5 | 枪机支架 | 5 | 个 | 铝合金壁装支架 |
| 6 | 摄像机电源 | 13 | 个 | 12V2A |
| 7 | 32路NVR硬盘录像机 | 1 | 台 | 1、解码性能强劲，全系列支持8路1080P解码；2、最大支持800万相机接入；3、支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间；4、支持萤石、Ehome以及GB28181协议，轻松实现平台接入；5、2U 标准机箱，支持机架安装；6、32路视频接入，8盘位，最大支持8TB硬盘7、支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA异源高清1080P输出8、支持8路1080P解码9、支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC10、2个千兆网口11、自带16进4出报警口 12、2个USB2.0接口+1个USB3.0接口 |
| 8 | 监控硬盘 | 5 | 个 | 监控级，6T |
| 9 | 4K超高清液晶平板电视 | 1 | 台 | 1、HDR显示:支持 2、屏幕比例:16:9 3、光源类型:LED背光 4、操作系统:酷开系统 ·5、RAM内存（运行内存）：2G 6、ROM存储（存储内存）：16G 7、CPU核数:四核 8、GPU:2核 9、USB2.0端口：2个 10、HDMI2.0接口：2个 11、整机功率（W）：290瓦特 12、待机功率（W）：0.5瓦特 13、电源电压：220伏特 14、支持 多屏互动 |
| 10 | 千兆交换机 | 1 | 台 | 24口千兆交换机 |
| 11 | 交换机 | 4 | 台 | 不少于8口百兆交换机 |
| 12 | 网线 | 4 | 箱 | 超五类非屏蔽 |
| 13 | 电源线 | 900 | 米 | RVV2\*1.0 |
| 14 | 交换机箱 | 3 | 个 | 壁挂换机箱 |
| 15 | 机柜 | 1 | 个 | 标准机柜 |
| 16 | 安装辅材 | 1 | 项 | 线槽、线管、水晶头、钉子、小电箱、插头插座等 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起7个日历日内签订。二、交付使用期：自合同签订之日起45个日历日内；交货地点：采购人指定地点。三、配套服务要求：1、见本表“服务要求及技术参数要求”，另外必须满足将现有法院内部系统等平台实现无缝对接及实现系统之间互联互通，建议各投标人可自行前往现场踏勘，充分了解现有建设系统相关参数，以确保所投产品实现上述系统无缝对接要求。验收时由采购单位技术人员现场确认无误签字盖章后方可视为验收合格。2、成交供应商交货时，如采购单位认为有需要的，可将产品委托市级以上质量技术监督部门或者由具有第三方质量检测资质专业技术人员组成小组按本项目采购文件规定的技术参数和性能要求进行抽样检验（检验费用由成交供应商负责），同时要求成交供应商无偿补齐因抽检而损坏的产品；抽检货物检验报告不合格的采购人不予验收。四、售后服务要求：★1、提供全面维修和保养服务，提供5×8小时上门服务，7×24小时电话技术支持服务，接到故障报修后，1小时内作出响应，6小时内到达现场，12小时内解决问题，超过24小时解决不了，需提供与原设备相同或优于原设备的备用产品，以保证工作能够正常进行。如遇非工作日或重大活动等特殊情况，能够免费提供现场技术支持服务。2、能够及时提供原厂耗材及维修零配件。3、设备安装调试结束后，在现场提供技术培训，为操作人员进行详细、全方位的技术培训。★4、质量保证期为1年，其余按国家有关规定执行。质保期内出现质量问题，免费更换、维修或维护；质保期过后，提供终身有偿维修维护，以低于市场价的优惠价格进行维修维护及更换零配件。五、其他要求：1、付款方式：合同签订5个工作日内甲方向乙方预付合同总金额的40%，安装调试验收完成后再支付57%，余下的3%质保金一年后7个工作日内付清。 2、本项目不允许转包、分包。 |

## 附表1

## 政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（项目名称） 政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称） 提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 验收方式： | □自行验收         □联合验收 |
| 序号 | 名  称 | 货物型号规格、标准及配置（或服务内容、标准） | 数量 | 与合同约定是否一致 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (按磋商采购文件、竞标响应文件及验收方案等。可附件) |
| 验收小组意见 |    |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章：联系方式：         年 月 日 | 采购单位盖章：年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督1份）

# 第四章 竞争性磋商响应文件格式

## 一、 竞争性磋商响应文件外包装封面

## 及竞争性磋商响应文件封面格式

### 一）. 竞争性磋商响应文件的外包装封面格式：

**竞争性磋商响应文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

（截标时才能启封）

### 二）. 竞争性磋商响应文件封面格式：

 **（正/副本）**

**竞争性磋商响应文件（封面）**

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

 年 月 日

##

## （一）价格文件部分

**1）磋商书[必须提供]；**

**附件一**

**磋 商 书（格式）**

广西诚华工程造价咨询有限公司 ：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件**（价格文件、商务技术文件），其中**正本壹册，副本叁册。

根据贵方 项目磋商文件，项目编号 ，签字代表 （姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商单位名称），提交响应文件正本壹册，副本叁册。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按磋商文件项目需求和磋商报价表：磋商报价（大写） 元人民币(￥ )。

2.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.响应文件有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。

5.磋商保证金有效期为自响应文件递交截止时间之日起90天。

6.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本响应有关的正式通讯地址为：

地址： 邮编： 邮箱：

办公电话： 传真：

委托代理人联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字：

响应日期：

注：1.未按照本磋商书（格式）要求填报的磋商书将被视为非实质性响应竞争性磋商文件要求，从而导致该响应被拒绝。

2.供应商必须按本磋商书（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保成交结果等相关信息能及时通知到位。

3.磋商书须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。

**2）磋商报价表（格式见附件二）[必须提供] ；**

### 附件二

### 磋 商 报 价 表（格式）

项目编号:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 交付使用时间 | 货物内容 | 数量 | 磋商报价（元） | 备注 |
| 灵山县人民法院乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购项目  |  |  | 1项 |  | 供应商必须对应磋商报价，提供服务承诺书。 |
| 磋商报价（大写）： 元人民币（￥ ） |
| 1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。2、报价指服务价款，对设备的维护维保，货物（或配件）价款，随配附件，备品备件，工具，提供维保服务的人员工资、差旅费等，货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。 |

注**：**1. 供应商必须就“项目需求”中所有内容作完整唯一报价，响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2. 磋商报价表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖章）：

报价时间： 年 月 日

**3）商务响应表[必须提供]**

**附件三**

**商务、技术响应、偏离情况说明表（格式）**

项目名称:

项目编号:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称或技术条款 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 商务部分 |
| 一 | 合同签订期 |  |  |  |  |
| 二 | 交付使用期 |  |  |  |  |
| 三 | 配套服务要求 |  |  |  |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |  |  |  |
| 五 | 其他要求 |  |  |  |  |
| 技术部分 |
| 法院周界报警系统及视频监控系统 |
| 一、周界报警系统 |
| 1 | 总线报警主机 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 二、视频监控系统 |
| 1 | 法院综合安防管理平台 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章 服务采购需求表”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字:

供应商名称（盖章）：

 年 月 日

## （二）商务技术文件部分

## 一）资格证明文件部分

### 1）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证复印件[委托代理时必须提供]；[格式见附件四]

附件四

**法定代表人(负责人)授权委托书（格式）**

广西诚华工程造价咨询有限公司 ：

兹授权 同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从 年 月 日起至 年 月 日止。

供应商（盖章）：

法定代表人(负责人)（签字或盖章）：

签发日期： 年 月 日

附：委托代理人工作单位

职务： 性别：

身份证号码：

|  |
| --- |
| 粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件 |

2）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证复印件[委托代理时必须提供]；[格式见附件]；

3）法定代表人(负责人)的正面及反面身份证复印件 [必须提供] ；

4）有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件 [必须提供]；

5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn )等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在响应文件中提交，查询时间距响应文件递交截止时间不超过8天）[必须提供] ；

6）磋商保证金证明（银行转账底单或采购代理机构开具的投标保证金收据扫描件）复印件[必须提供]；

7) 供应商2018年或2019年的财务报表的资产负债和损益表（格式自拟，若为新成立的供应商单位请按实际月份提供。 [必须提供] ；

8) 供应商提供有效的开标前3个月内的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件或供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件（社保证明必须经社保部门盖章确认）（若为新成立的供应商单位请按实际依法缴纳的月份提供）[必须提供]；

9）竞标单位2020年内连续3个月的依法缴纳税收相关证明材料复印件或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供）[必须提供]；

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 [格式见附件，必须提供] ；

11）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明[格式见附件，必须提供] ；

**附件五**

**声 明（格式）**

**致**：广西诚华工程造价咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日 期：

**附件六**

**声 明（格式）**

**致**：广西诚华工程造价咨询有限公司

我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

供应商（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日 期：

**二）技术证明文件部分**

**12）项目实施方案及服务承诺 [格式自拟，必须提供]；**

**13）中小企业声明函（竞标产品或提供服务的供应商如为中小微型企业的，格式见附件七，并提供工商注册地的工业和信息化相关部门出具的相关证明材料为准，否则不予享受优惠政策）；**

**14）监狱企业的证明文件[竞标产品或提供服务的如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；**

**符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）**

**15）供应商2017年以来具有类似项目业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目名称、种类、金额）；**

**16）供应商认为需要提供的有关资料。**

**以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须于本项目截标前与竞争性磋商响应文件同时提交，并加盖供应商单位公章（扫描件无效），否则响应文件无效。**

**17）中小企业声明函（竞标产品或提供服务的供应商如为中小微型企业的，格式见附件，并提供工商注册地的工业和信息化相关部门出具的相关证明材料为准，否则不予享受优惠政策）；**

**以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件均必须于本项目截标前与竞争性磋商响应文件同时提交，并加盖供应商单位公章（扫描件无效），否则响应文件无效。**

**附件七**

**中小企业声明函（格式）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称（盖章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

备注：如果竞标产品中有小型或微型企业的产品，应在竞标报价明细表备注栏中注明生产企业名称，并提供工商注册地的工业和信息化相关部门出具的相关证明材料。

**附件八**

**残疾人福利性单位声明函（格式）**

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的残疾人福利性单位填写，其他企业无需填写。

2、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_

单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**监狱企业的证明文件[竞标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；**

**符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）**

**18）供应商认为需要提供的有关资料。**

#

# 第五章 政府采购合同（格式）

# 灵山县政府采购合同（格式）

采购单位（甲方）：灵山县人民法院

供应商（乙方）：

采购计划号：

项目名称和编号 灵山县人民法院乡镇法庭LED大屏及视频监控系统采购项目 QZZC2020-C1-50012-GXCH

签 订 地 点：

签 订 时 间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招竞标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条 合同标的**

1. 供货一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招竞标文件对其另有规定的，从其规定。

**第二条 质量保证**

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招竞标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到要求。

**第三条 权利保证**

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

**第四条 包装和运输**

1. 乙方提供的货物均应按照招竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式： 。

3. 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，运保费用由乙方承担，乙方不向甲方另收任何费用。

**第五条 交付和验收**

1. 交货时间： 、地点： 。

2. 乙方提供不符合招竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购单位委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5日内及时予以解决。

**第六条 安装和培训**

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 由甲方根据情况合理安排

**第七条 售后服务、保修期**

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期： 按竞标文件的承诺

3.甲方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

**第八条 付款方式和保证金**

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合格的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：专项资金

3.付款方式：详见 《招标项目采购需求》表

**第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**第十条 质量保证及售后服务**

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接甲方通知后 小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期限按竞标文件的承诺期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

**第十一条 调试和验收**

1.甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术调节依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

**第十二条 货物包装、发运及运输**

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安装运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

**第十三条 违约责任**

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付合同金额15%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；由此给甲方造成的损失（包括但不限于侵权赔款、行政罚款、诉讼费、律师费、差旅费等），乙方应当全额赔偿给甲方。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约合同金额3‰违约金，超过20天对方有权解除合同，违约方应向对方支付合同金额15%违约金并承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每发生一次或每超过24小时不能解决故障的，乙方应按结算货款总额的1%向甲方支付违约金；该违约金由甲方在质量保证金中扣除，质量保证金不足以支付违约金的，乙方应当以现金补足。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责解决；乙方不及时解决的，甲方有权自行或聘请第三方处理，所需费用从质量保证金中扣除，不足部分乙方另补。

7.乙方有其他违约行为按结算货款额5%向甲方支付违约金并赔偿甲方的经济损失。

8.因产品质量导致相关人员人身伤害或其它财产损失的（因为甲方人员违反操作规程导致的事故除外），乙方应承担赔偿责任。

**第十四条 不可抗拒力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并在三天内将不可抗力事由书面送达对方。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十五条 合同争议解决**

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过有效协商解决，如果协商不能解决，可向合同履行地（甲方住所地）人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行

**第十六条 合同生效**

1.本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购金额和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

**第十七条 合同的变更、终止与转让**

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购金额和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

**第十八条 签订本合同依据**

1.下列文件属于合同附件，是构成本合同不可分割的部分：

（1）政府采购采购文件；

（2）乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

（3）竞标承诺书；

（4）中标或成交通知书。

2.其他合同附件。

3.合同附件是本合同的重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。

**第十九条 其他**

1.本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、公共资源交易中心、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方一份。

2.本合同签订之日起七个工作日内，采购单位应当将合同副本报同级财政部门备案。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章）：年 月 日 | 乙方（章）：年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人：年 月 日 |

**合同附件**

|  |
| --- |
| 1.供应商承诺具体事项： |
| 2.售后服务具体事项： |
| 3.保修期责任： |
| 4.其他具体事项： |
| 甲方（章）：年 月 日 | 乙方（章）：年 月 日 |

#  评审方法

一、评标原则

（一）评委组成：本次招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标委员会将只对确定为实质上响应竞争性磋商件要求的投标文件进行综合评价和比较，

（三）根据有关规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

 (四)评标依据：评委将以竞争性磋商件为评标依据，对竞标人的竞标报价、技术、售后服务、业绩方面、政策功能内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

 （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

 （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分……………………………………………………………………………满分20分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。小型、微型企业组成联合体参加投标的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（桂财采〔2020〕49号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；评标报价=投标价。

（5）价格分以采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分（20分）。其他投标人的价格分统一按照下列公示计算：

价格分计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标人评标价）×20分

（6）投标人的报价低于采购预算价的80%，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料包括所有服务（包括所有服务工作量清单分项价格、总价措施项目费、规费、税金、利润点、管理费、保证金费、预备费、其他等供评审，并附上有乙级以上造价审核资质的第三方机构出据的预算评审证明原件））；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2、技术分……………………………………………………………………………满分31分

（1）基本分 （满5分）

①完全满足竞争性磋商文件要求的，即得基本分5分；

②非“★”项技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣减2分，扣完为止。

（2）货物性能、配置分（满26分）

 由评委在打分前根据竞标货物对竞争性磋商文件中货物技术要求的响应程度集体讨论确定各竞标人货物性能所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

 一档：货物性能、配置基本满足竞争性磋商文件要求，技术指标经评标委员会认定有负偏离项，实际使用性能一般，耐用性能一般，综合评定相对一般（0～9分）。

 二档：货物性能、配置完全满足竞争性磋商文件要求，实际使用性能良好，相比同类产品稳定性好，综合评定相对良好（9.1～18分）。

 三档：货物性能、配置优于竞争性磋商文件要求，经评标委员会认可的重要技术指标、主要功能等且对用户的使用有实质性的帮助与提高，综合评定相对优秀（18.1～26分）。

3、项目实施方案分…………………………………………………………………满分12分

 由评委在打分前根据根据竞标单位对整体实施方案、实施项目队伍等集体讨论确定各竞标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。

 一档：设计、实施描述简单，仅满足要求，实施方案一般；（0~4分）

 二档：项目整体实施方案设计及实施有完整性、硬件与软件系统兼容性有一定描述，可行性较好，方案列入二档；（4.1~8分）

三档：项目整体实施方案设计及实施计划较完整，实施项目队伍职责清晰，实施进度清晰，每个实施阶段都有专人负责，硬件与软件系统兼容性描述清晰，可行性高，并且设计实施人员中有工程师和BIM高级工程师相关证书的，方案列入三档；（8.1~12分）

 4、售后服务分……………………………………………………………………………满分15分

由评委在打分前根据各竞标人的售后服务承诺、针对性维保服务方案以及培训等相关伴随服务实施方案等集体讨论确定其所属档次，并在各档次内独立打分。

一档：满足竞争性磋商文件要求，缺乏保障响应措施，服务经验，评定为一般；（0~5分）

二档：满足竞争性磋商文件要求, 售后服务方案比较细致、合理、可行，保障响应措施较有力，服务经验较丰富等情况各投标人之间对比，评定为良好；（5.1~10分）

三档：在满足二档基础上，竞标人或竞标产品生产商具备完善的售后服务体系及独特实施和深化方案，响应时间短，快捷、迅速，并且售后服务人员中有广西电子信息协会培训运行维护工程师相关证书，能快速的响应时间的，评委认为优秀的。（10.1~15分）

 5、商务分 ………………………………………………………………………………满分22分

（1）资质荣誉证书（满分12分）

1）投标人具有ISO9001认证证书，信息系统集成能力证书，安防工程企业设计施工维护能力证书，每证书得2分，最高6分。

2）投标人具有信用等级AAA级企业认证证书或企业诚信相关荣誉证书，每个证书加1分，最高6分；（提供相关证明文件，原件备查）。

（2）类似业绩（满分10分）

竞标人自2018年以来有类似项目经验，且合同金额≥50万元的，每案例得2分，最高10分。（以合同或中标通知书复印件为准，原件备核）。

（三）总得分=1 + 2 + 3 +4 +5 。

 说明：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以竞标报价由低到高顺序排列；得分相同且竞标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

1. **退还保证金申请书（格式）**

采购代理单位：广西诚华工程造价咨询有限公司

申请单位名称：

项目名称及编号：

保证金数额（人民币）：

申请说明： □未中标单位 □中标单位，服务费已交并已签订合同

法人或代理人签字：

联系方式：

申请单位（公章）

 年 月 日

后附：

1、采购代理机构开出保证金收据原件

2、竞标人开户许可证复印件

3、政府采购合同原件1份（中标单位退保证金时提供）