云之龙招标集团有限公司

公开招标文件

**项目编号：QZZC2020-G2-000217-YZLZ**

**项目名称： 钦州市第二人民医院南院区综合楼翻新工程设备**

 **及家具采购项目**

**采 购 人： 钦州市第二人民医院**

**采购代理机构：云之龙招标集团有限公司**

**2020年11月9日**

 目 录

[**第一章 招标公告 2**](#_Toc19686829)

[**第二章 采购需****求 2**](#_Toc19686830)

[**第三章 投标人须知 17**](#_Toc19686831)

[**第四章 评标方法及评标****标准 44**](#_Toc19686832)

[**第五章 拟签订的合同文本 51**](#_Toc19686833)

[**第六章　投标文件格式 60**](#_Toc19686834)

[一、投标文件外层包装封面格式 61](#_Toc19686835)

[二、报价文件格式 62](#_Toc19686836)

[三、资格证明文件格式 66](#_Toc19686837)

[四、商务文件格式 71](#_Toc19686838)

[五、技术文件格式 77](#_Toc19686839)

[六、其他文书、文件格式 83](#_Toc19686840)

## 第一章 招标公告

**云之龙招标集团有限公司钦州市第二人民医院南院区综合楼翻新工程设备及家具采购项目（项目编号：QZZC2020-G2-000217-YZLZ）**

**招标公告**

项目概况

 钦州市第二人民医院南院区综合楼翻新工程设备及家具采购项目 招标项目的潜在投标人应在云之龙招标集团有限公司（广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层）获取招标文件，并于2020 年11月30日9 时 30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-G2-000217-YZLZ

项目名称：钦州市第二人民医院南院区综合楼翻新工程设备及家具采购项目

预算金额：

 A分标：壹佰玖拾万元整（￥1900000.00）元

 B分标：贰佰肆拾万元整（￥2400000.00）元

最高限价：

 A分标：壹佰玖拾万元整（￥1900000.00）元

 B分标：贰佰肆拾万元整（￥2400000.00）元

采购需求：

 A分标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 26300m | 钦州市第二人民医院南院区综合楼翻新工程设备及家具采购项目.....具体详见招标文件 |
| 2 | PVC线管 | 10520m |
| ..... | ....... | ...... |

 B分标：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| 1 | 定制钢制活动柜 | 6个 | 钦州市第二人民医院南院区综合楼翻新工程设备及家具采购项目.....具体详见招标文件 |
| 2 | 成品办公桌 | 1张 |
| ..... | ....... | ...... |

 A分标交付期限：自合同签订之日起120天内。

 B分标交付期限：自合同签订之日起120天内。

 本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求*：*无

3.本项目的特定资格要求：无

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之时起至 2020年11月16 日，每天上午8:00至12:00，下午3:00至6:00（北京时间，法定节假日除外）

地点： 云之龙招标集团有限公司（广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层）

方式：投标人须按照本公告规定的时间、地点及售价购买本招标文件

 法定代表人或委托代理人身份证，非法定代表人携带法定代表人授权书原件购买；主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）。（通过邮寄方式获取招标文件的，必须于招标文件的获取时间截止前将以上资料原件通过快递方式送达云之龙招标集团有限公司钦州分公司（广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层，提供的材料须注明收件人姓名、收件人联系方式及收件地址，未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成供应商无法按时获取招标文件的，责任由供应商承担）

售价：招标文件售价每本 250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购招标文件的，必须于招标文件的获取时间截止前将招标文件价款及邮费汇到采购代理机构指定账户，提供的材料须注明收件人姓名、收件人联系方式及收件地址，未按本公告要求提供有效收件人联系方式的，不予办理邮寄手续；因此造成投标人无法按时获取招标文件的，责任由投标人承担）。

招标文件价款及邮费交纳银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司钦州分公司

 开户银行：中信银行南宁东葛支行；

 银行账号：8113 0010 1330 0157 979；

 行号：3026 1102 9137

注：

1.投标人获取招标文件时应当向采购代理机构索取收据或者发票，投标时须将收据或者发票复印件放入资格证明文件。索取收据的，投标人应当提供完整准确的单位名称；依据国家税务总局2017年第16号《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》的规定，索取发票的，投标人应当提供纳税人识别号或统一社会信用代码；

2.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

 3.为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间： 2020年 11 月30日9时30 分（北京时间）

投标文件提交起止时间： 2020年11月30日9时00分至9时30 分

投标和开标地点：钦州市公共资源交易中心电子显示屏所安排的开标室（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼）

注：投标人应在投标文件提交起止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. A分标投标保证金人民币贰万元整（¥20000.00）

 B分标投标保证金人民币叁万元整（¥30000.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的（备注：项目编号），在投标截止时间前交至指定账户并且到账【开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社，开户名称：钦州市公共资源交易中心，银行账号：20298994252000988 】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。**否则视为无效投标保证金。**

2. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、ggzyjy.qinzhou.gov.cn（钦州市公共资源交易中心）

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　 1.采购人信息

名 称：　钦州市第二人民医院

地 址：　　钦州市钦南区文峰南路219号

联系方式：　　0777-2873316

2.采购代理机构信息

地址：广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层

项目联系人姓名：秦绍袁、廖松宁

联系电话：0777-5619366

3.项目联系方式

项目联系人：秦绍袁、廖松宁

电　话：　　0777-5619366

4.监督部门

名 称：钦州市财政局政府采购监督管理科

电话：0777-2895258

云之龙招标集团有限公司

2020年11月9日

## 第二章 采购需求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2. 小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. **根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则作无效投标处理。**

6.**各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在竞标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则应当在某一品牌或供应商名称前加上“参照或相当于”字样。**

**7.** **采购需求中“实质性要求”是指带“▲”的项目条款或者不能负偏离的项目条款或已经指明不满足按投标文件作无效处理的项目条款；**

A分标：

一、采购项目需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  设备技术参数需求 |
| 一、综合布线系统工程 |
| 1) | 信息网布线系统 |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | m | 26300 | 6类4对UTP双绞线，23AWG,十字骨架结构，CMR外皮 |
| 2 | PVC线管 | m | 10520 | PC-20 |
| 3 | KBG保护管 | m | 5260 | KBG-20 |
| 4 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 386 | 免工具安装，300MHz带宽 |
| 5 | 信息插座 | 个 | 343 | 免工具安装，300MHz带宽 |
| 6 | 电话插座（六类插座） | 个 | 43 | 带弹簧防尘门，端口带彩色嵌入式标签及标识条 |
| 7 | 三类50对大对数电缆 | m | 1534 | 305米/轴 |
| 8 | 24芯万兆OS2单模光缆 | m | 420 | 0S2万兆50/125um光缆，OFNR防火外皮 |
| 9 | 24 口非屏蔽配线架 | 个 | 45 | 1U,带后置托架，双层结构，端口带防尘盖板，满配24个非屏蔽六类 模块 |
| 10 | 24 口光纤配线架 | 个 | 28 | 抽屉式光配，含空白耦合板，内置光纤熔接保护盘 |
| 11 | 理线架 | 个 | 45 | 1U金属线管理器，带盖板 |
| 12 | 网络机柜 | 台 | 7 | 42U, 约600\*600\*2000mm |
| 13 | LC单模尾纤 | 根 | 679 | LC-LC双芯单模(G652A、2mm、PC) |
| 14 | 100对110机架式鱼骨架含端子 | 架 | 7 | 100对110机架式鱼骨架含端子 |
| 15 | LC耦合器模块 | 个 | 1358 | LC-LC双工，陶瓷芯，单/多模通用 |
| 16 | 六类非屏蔽跳线 | 条 | 386 | 1）原厂正品，24AWG：多股软跳线，RJ45-RJ45O 2） 每芯网线由7芯细导体所组成。3） 长度：2mo 4） 插拔次数：不少于750次；  |
| 17 | LC/LC单模双芯跳线 | 条 | 679 | 万兆9/125um光缆，2米 |
| 2) | 设备网布线系统 |
| 1 | 12芯万兆0S2单模光缆 | m | 1100 | 0S2万兆50/125um光缆，OFNR防火外皮 |
| 2. 0 | 24 口非屏蔽配线架 | 个 | 4 | 1U,带后置托架，双层结构，端口带防尘盖板，满配24个非屏蔽六类 模块 |
| 3 | 12 口光纤配线架 | 个 | 5 | 抽屉式光配，含空白耦合板，内置光纤熔接保护盘 |
| 4 | 理线架 | 个 | 4 | 1U金属线管理器，带盖板 |
| 5 | 网络机柜 | 台 | 1 | 42U,约 600\*600\*2000mm |
| 6 | LC单模尾纤 | 根 | 96 | LC-LC双芯单模(G652A、2mm、PC) |
| 7 | LC耦合器模块 | 个 | 192 | LC-LC双工，陶瓷芯，单/多模通用 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线 | 条 | 60 | "1）原厂正品，24AWG：多股软跳线，RJ45-RJ45o 2） 每芯网线由7芯细导体所组成。 3） 长度：2m□ 4） 插拔次数：不少于750次； " |
| 9 | LC/LC单模双芯跳线 | 条 | 96 | 万兆9/125um光缆，2米 |
| 二、计算机网络系统工程 |
| 1) | 信息网络系统 |
| 1 | 48 口 AP接入交换机 | 台 | 7 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能。 |
| 2 | 28 口接入层交换机 | 台 | 2 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24个1/10G SFP+端口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持IRF2（第二代智能弹性架构）技术。 |
| 3 | 光模块 | 个 | 28 | 万兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km |
| 4 | 防火墙 | 台 | 2 | 一、性能参数：1、性能指标：网络层吞吐量≥25Gbps， 并发连接数≥200W，新建连接数≥12W；2、硬件指标：1U规格；存储≥SSD 128G；内存≥8G；单电源；标配≥6个千兆电口，≥2万千兆光口，选配≥4个千兆电口，提供三年软硬件维保服务。二、功能参数：1、支持RIPv12，OSPFv23，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能；（响应文件中提供产品界面截图并加盖投标人公章）3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制；6、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； （响应文件中提供产品界面截图并加盖投标人公章）7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；9、具备对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; 10、设备具备独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为（响应文件中提供产品界面截图并加盖投标人公章）11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护；12、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息；13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击；（响应文件中提供产品界面截图并加盖投标人公章）15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 18、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测，给出基于AI技术的病毒检测报告；（响应文件中提供产品界面截图并加盖投标人公章）19、支持对所有的网站提供保护情况的总览，包括哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并可以对网站面临的威胁给出处理方式。 |
| 三、门禁一卡通系统工程 |
| 1 | 门禁一卡通系统主机 | 台 | 12 | 1、工作电压:12V，16VDC;2、功耗: 800mA~ 1000mA;3、CPU:32位ARM9微处理器4、操作系统:参照或相当于Linux;5、存贮容量:64Mbyte (可扩展1G Mbyte)6、卡片存贮量: 4\*10000 (可扩100000)张;7、脱机信息量: 4\*25000 (可扩1000000) 条;8、数据保存: FLASH保存数据，掉电不丢失;9、通讯接口: 10/100MB以太网(RJ45) 1X RS- 485/1XRS-232;10、内置读卡器接口: 4XWiegand26- 34、RS-485;11、内置输入接口: 4X开门按钮;4X门磁4X辅助(防拆、火警);12、内置输出接口: 4X开门、4X报警、4X辅助(防拆、火警);13、抗静电干扰: 15KV;14、工作温度: -10°C-+70°C;15、工作湿度: 10%- 90%; 产品生产商应具有:响应文件中提供产品生产商的公安部安全与警用产品质量检测中心型式检验合格证书、IS09001质量管理体系认证、复印件，并加盖供应商公章。 |
| 2 | IC卡读卡器 | 个 | 12 | 工作电压： 12V 工作电流：60mm 工作频率：13.56 读卡类型：IC感应距离：80mm、刷卡开门 密码开门 卡加密码开门 |
| 3 | 280kg双门磁力锁 | 个 | 24 | 工作电压：12V电流：500MM工作电流拉力：280KG |
| 4 | 开门按钮 | 个 | 24 | 防火塑料，配86国标底盒 |
| 5 | 门禁、电锁专用开关电源含控制器 | 台 | 12 | 开关稳压电源。釆用集中供电，每套门禁控制器配一台12V10A |
| 6 | 用户IC卡 | 张 | 100 | IC卡 |
| 7 | KBG线管 | m | 800 | KBG-20吊顶内、墙内敷设 |
| 8 | 出门按钮线缆 | m | 900 | RVV2\*1. 0敷设方式：管内敷设 |
| 9 | 电锁线缆 | m | 900 | RVV4\*1.0敷设方式：管内敷设 |
| 10 | 读卡器线缆 | m | 900 | RVV2\*1. 0敷设方式：管内敷设 |
| 11 | UTP Cat6双绞线 | m | 200 | 敷设方式：桥架内敷设 |
| 12 | 六类非屏蔽跳线 | 条 | 6 | 1）原厂正品，24AWG：多股软跳线，RJ45-RJ45。 2）每芯网线由7芯细导体所组成。3）长度：2mo 4）插拔次数：不少于750次； |
| 四、改为病区传呼系统 |
| 1 | 信息交换管理主机 | 个 | 7 | 1.主机面板采用PMMA材料雕刻加工一体成型，高档不褪色，按键精美，亮光柔和，反馈手感极佳；16级振铃音量、12首和弦乐曲任意设定。采用铝材质边框和面板装饰条，包括喷砂和拉丝两种工艺，提升产品的耐用性和品质感。2.系统采用两线制组网技术，分机号、广播机在线任意编码，安装调试更加快捷有效。3.可灵活设置所有床位的护理级别颜色，支持三色标识灯指示和高级优先设定。4.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与清除。5.具有话筒广播、音频宣教广播功能，支持外接音频输入设备。6.具有语音报号、音乐振铃功能，主机音量可分时段调节。7.支持扩展副话机，具有对讲和来电显示功能。8.支持扩展移动医护分机，具有消息显示功能。9.具有故障报警、故障巡检功能，并可随时显示到屏幕上10.标准床头分机容量为40门、50门、60门，可定制72门、84门、98门、112门、128门主机。 |
| 2 | 床头分机 | 个 | 160 | 1.采用氧化铝拉丝工艺面板，永不褪色。2.采用超薄平装造型设计。3.具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能。4.可作为广播机使用。5.采用固定式呼叫开关。 |
| 3 | 卫生间分机 | 个 | 82 | 1.满足紧急呼叫要求设计，优先级最高。2.呼叫时有明显指示灯提示。3.在呼入状态下，再次按下按键，可清除呼叫。4.防水、防尘工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 |
| 4 | 走廊显示屏 | 台 | 17 | 1.采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果走廊用双面显示屏。2.多功能显示，可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间等。 |
| 5 | 信号总线 | 米 | 4000 | RVV2\*1. 5 |
| 6 | KBG20 | m | 2200 | KBG-20 |
| 7 | PVC20 | m | 4500 | PVC-20 |
| 8 | 辅材 | 批 | 1 |  |
| 五、线槽工程 |
| 1 | 200x100x1.2热镀锌封闭式线槽 | 米 | 1200 | 200x100x1.2热镀锌封闭式线槽 |
| 2 | 100x50x1.2热镀锌封闭式线槽 | 米 | 110 | 100x50x1.2热镀锌封闭式线槽 |
| 3 | 安装调试 | 项 | 1 |  |
| 六、公共及应急广播系统图 |
| 1 | 音源前置放大器，蓝牙 /MP3/FM/AM | 个 | 1 | 1.具有两个不同输出通道数。2.支持蓝牙播放，支持U盘，SD卡MP3音乐文件播放，FM调谐器。3.能独立调节两个输出的音量。4.蓝牙播放、U盘播放应具有单曲播放、全部播放、全部循环播放模式。 |
| 2 | 网络接口模块 | 个 | 1 | 1.具有4路辅助音源输入接口2. 具有4路平衡输入接口，输入增益和幻象电源可通过拨码开关设置3. 内置4GB SD卡，用于存储音频文件，可以通过网络进行播放4. 具有4端口网络交换功能5. 具有32路干结点输入接口，可以自动监控干结点输入线路故障；6. 具有8路干结点输出接口；7. 用户可以通过电话进行广播操作或选择区域进行呼叫广播8. 能够自动监控设备通讯故障、语音存储故障、软件运行故障和电源故障主电源供电电压 ~100-240V，50/60Hz备电源供电电压 DC 21.5V-28.5V主电源保险 T2AL 250V额定功率 15W辅助输入 辅助输入 0dB输入阻抗 20K W频率响应 60Hz-16KHz信噪比 >85dB平衡输入 通道数量 4个输入信号 14mV(-37dBV)，通过开关设置输入阻抗 20KΩ幻象电源 DC 24V，通过开关设置频率响应 60Hz-16KHz信噪比 >65dB触发输入/输出 触发输入端口 32路输入（可监控线路故障）触发输出端口 8路输出（NO、NC和COM）最大工作电压 AC 250V/DC 30V最大工作电流 2.5A其它指标 以太网接口 10M/100M以太网接口数量 4存储空间 4GB SD Card和500MB Flash工作条件 环境湿度 < 95%，无凝结工作温度 -10°C~+55°C存储温度 -40°C~+70°C |
| 3 | 自定义网络寻呼控制台 | 块 | 1 | 一、功能特点：1. 7寸LCD触控式的操作界面；2. 可拆卸式鹅颈麦克风；3. 内置监听扬声器，可实现分区监听和双向对讲功能；4. 音频信号数字化处理，保证音质不受传输线路的影响；5. 可根据需要扩展最多8个物理按键模块。6. 手动应急广播功能7. 普通广播控制功能8. 分区/编组广播功能9. 监听功能10. 对讲功能11.故障检测功能12. 日志功能二、技术指标：参数数值供电电压 DC 24V额定功率 10W麦克风频率响应 50Hz～15KHz 信噪比 >85dB失真度 小于0.05%麦克风输入 -44dB±2dB线路输入 0dBV（1V）线路输出 0dBV（1V）监听扬声器 2W/8 ΩLCD尺寸 7寸，LCD分辨率800×480 产品尺寸（长×宽×高）200mmX200mmX46.5mm，咪杆400mm采样率 44.1 KHz，16Bit可扩展按键模块数量 8个操作温度 -10°C～+55°C存储温度 -40°C～+70°C环境湿度 <95%，无冷凝 |
| 4 | 分布式智能系统控制器 | 台 | 1 | 一、功能特点：1.支持手动选择音源和分区按钮，可直接进行操作；2.可用于普通广播及消防应急广播；3.不同的指示灯标识系统运行状态；4.可通过网络寻呼控制台NPM进行远程寻呼和广播操作；5.具有8个分区输出，可通过软件配置实际分区数量；6.具有3路辅助输入，可外接音源设备，如：CD、收音机等；7.具有8路监测模块输入接口，可连接噪声检测器或扬声器线路末端模块；8.自动检测扬声器线路短路、开路故障和接地故障；9.保险管保护主电源，当DCS内部的电源短路时，自动断开主电源供电；10.内置扬声器，用于监听分区和音源，通过NPM，可进行网络监听；11.内置1GB Flash存储器，可存储语音文件，实现语音信息播放功能；12.同时最多支持播放四种音源（语音信息、辅助输入或网络音频）；13.支持主备功放切换，可配置备用方式，支持4主1备或8主1备；14.对声光部件进行自检；15.支持自动故障诊断功能；16.可手动调节广播音量和根据环境噪声自动调节音量；17.自定义分区和音源名称，并能安装按钮功能描述标签；18.具有矩阵功能，可实现在任意分区播放任意音源；19.可根据需要设置消防应急广播模式，提高应急情况下人员疏散效率；20.支持定时对指定区域播放指定的声音，实现无人值守功能；21.可通过以太网进行系统扩展。二、技术指标：参数数值主电源供电电压 AC 100-240V，50/60Hz备电源供电电压 DC 21.5V-28.5V主电源保险 T2AL 250V额定功率 50 W辅助音频输入 音频输入通道 3个输入信号 AUX1：0dBV （1V）AUX2、3：-50dBV~0dBV输入阻抗 10 KΩ频率响应 60Hz-16KHz信噪比 >85dB音频输出 音频输出通道 8路接主功放、2路接备用功放和2路辅助输出输出信号（接功放） <1.6dBV（1.2V）辅助输出 1V（0dBV）失真度 小于0.06%检测模块接口 通道数量 8个每通道模块数量 5支持模块类型 噪声检测模块或线路末端模块扬声器线路 输出电压 100V输出通道数 8路（具有线路故障检测）最大输出负载功率 500W触发输入/输出 触发输入端口 8路输入（具有检测功能）触发输出端口 8路输出（NO、NC和COM）输出端最大工作电压 AC 250V/DC 30V输出端最大工作电流 2.5A其它指标 监听扬声器 10W/8Ω以太网接口 10M/100M以太网接口数量 4存储空间 1GB（Flash）工作条件 环境湿度 < 95%，无凝结工作温度 -10°C~+55°C存储温度 -40°C~+70°C |
| 5 | 高效数字功率放大器，4x125瓦 | 个 | 8 | 1.CLASS-D功放，高效节能；2.具有4个独立的通道；3.每个通道采用100V或70V输出；4.支持平衡输入或非平衡音频输入方式；5.采用强制风冷方式散热；6.提供自动可恢复式过流、过载、过热、过压、欠压、直流保护。7.额定输出功率 4X125W主电源供电电压 AC 220V ~240V 50～60Hz备用电源供电电压AC 220V ~240V 50～60Hz主电源保险 T10AL 250V扬声器输出 100V / 70V频率响应 70～18KHz （+1dB ~ -3dB）输入灵敏度&阻抗 1.414VRMS & 20K ohm输出电压/阻抗 100V/80ohm,70V/39.2ohm 信噪比 >100dB非线性失真 <0.05% （1KHz， 1/3额定输出功率）通道数4工作温度 95%的湿度下为0～+40°C（无冷凝）存储温度 -10°C～+55°C |
| 6 | 高效数字功率放大器，1x500瓦 备用） | 台 | 2 | 1.CLASS-D功放，高效节能；2.具有1个独立的通道；3.每个通道采用100V或70V输出；4. 支持平衡输入或非平衡音频输入方式；5. 采用强制风冷方式散热；6. 提供自动可恢复式过流、过载、过热、过压、欠压、直流保护。7. 额定输出功率 1X500W主电源供电电压 AC 220V ~240V 50～60Hz备用电源供电电压AC220V~240V 50～60Hz主电源保险 T10AL 250V扬声器输出 100V / 70V频率响应 70～18KHz （+1dB ~ -3dB）输入灵敏度&阻抗 1.414VRMS & 20K ohm输出电压/阻抗 100V/20ohm, 70V/9.8ohm 信噪比 >100dB非线性失真 <0.05% （1KHz， 1/3额定输出功率）通道数 1工作温度 95%的湿度下为0～+40°C（无冷凝）存储温度 -10°C～+55°C |
| 7 | 中小项目系统管理软件包 | 块 | 1 | 1. 系统配置功能- 通过系统配置功能设定X-618系统管理软件的构成及相关功能。- 配置服务器所要管理的设备。- 根据实际需要，配置电子地图或操作界面。- 配置音源和预定义的广播操作。- 服务器操作界面可以根据需要，手动拖拉地图、图标和按钮的布局。- 配置不同客户端软件的管理范围和权限。2. 用户管理功能通过用户管理功能可以添加、修改和删除用户，并对相应的用户进行权限管理和控制。3. 广播控制功能通过广播控制功能对所有的广播业务进行统一管理，对所有的广播控制客户端的操作进行管理。4. 系统状态管理通过系统状态管理功能获取系统中各设备分区广播状态，便于查看和操作。使用该功能模块可查询各个设备的状态，将所获得的状态在系统软件界面显示。系统正常运行时，设备单元按钮或图标（如分区）显示绿色，发生火警时显示红色。5. 系统告警功能系统告警功能用于集中管理系统中各设备故障状态，并通过日志管理模块自动记录故障日志。当系统发生故障时，可发出声光报警，发生故障的设备单元显示黄色。用户通过系统管理软件界面能够准确定位到故障单元。6. 日志管理功能通过日志管理功能对系统所有操作和故障事件进行记录，并自动存储起来，以便于对事故原因进行分析。工作日志和故障日志分开存储在设备中，人工无法删除，保留最近一年的日志，超过时间的日志将自动被系统删除。通过日志管理功能可查询所有日志，按照时间、工作组、设备等条件进行查询，并能导出相应的日志文件。7.语音合成功能系统管理软件提供第三方语音合成软件接口，通过语音合成功能可将文字转化为语音进行播放。8. 音频管理功能通过音频管理功能可以对存储在服务器上的音频文件进行统一管理和网络播放，音频管理功能可将不同格式的音源文件转化为系统指定的格式。通过预定义广播操作，可以将服务器中的音频文件播放到指定的广播分区。 |
| 8 | 6. 5”天花扬声器，6瓦 | 个 | 83 | 最大功率 9 W额定功率 6 W功率抽头 (100 V) 6W / 3W / 1.5W额定功率/1W时的声压级(1米) 100dB / 92 dB频率范围（-10dB) 80 Hz -20 kHz开放角度(1kHz/-6dB) 184°额定输入电压 100 V / 70 V额定阻抗 1.7 kΩ / 3.3 kΩ/6.7 kΩ连接器 塑料接线端子尺寸(直径 x 高) Φ180 mm x 105 mm开孔尺寸 160 mm扬声器单元尺寸 130 mm(5")颜色 白色 (RAL 9003) |
| 9 | 电源时序器 | 台 | 2 | 一、功能描述1.按顺序开启/关闭16路受控设备的电源2.可以通过系统定时器设计电源开启/关闭时间，做到无人值守3.插座总容量达4.5KVA4.关机后后排输出座可完全断电5.电源指示灯常亮二、产品参数十六路受控电源插座输出容量 ：电源输入总容量：4.5KW,只有一个插座连接负载时可承受负载能力2KW（VA）定时器控制信号 短路信号,低电平激活动作时间间隔 0.4S~0.5S可控制电源输出 十六路（CH11~CH16）功能控制 定时器控制信号输入口一个,电源开关一个指示灯 POWER、TIMER、CH1~CH16保护 AC FUSE X 0.5AX1电源线 (3X1.5mm) X 1.5M (标准）电源 AC220V±10% 50Hz电源消耗 25~30W |
| 10 | 广播机柜 | 个 | 2 | 组装机柜，600X800X2000mm(42U) |
| 11 | 广播管理计算机（包括操作系 统） | 台 | 1 | （1）操作系统：参照或相当于Windows10；（2）CPU型号参照或相当于：≥i5-9代以上；（3）运行内存：≥8G；（4）硬盘：≥240SSD+1T;（5）显示器：≥23.5寸。 |
| 12 | 广播信号线 | 米 | 1500 | ZR-RVV2\*1.5 |
| 13 | 安装调式 | 项 | 1 | 安装设备，软件编程调试等 |

**二、核心产品：本表的核心产品为“防火墙”。**

**三、商务条款:**

**▲**1、售后服务要求：⑴按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；⑵免费送货上门安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训；⑶免费技术咨询、方案推荐；⑷定期回访以及对设备维修；⑸提供终身维护；（6）免费培训设备操作人员；（7）免费培训设备维护人员。

**▲**2、产品交付使用过程中（质量保证期内）产品发生质量问题，成交供应商必须按采购人的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品；在使用过程中（质量保证期内）发生故障，立即响应，4小时内 到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。

**▲**3.交付地点：钦州市采购人指定地点。

**▲**4.付款方式、时间和条件： 签订合同后，中标人开具发票给招标人，招标人在10个工作日内支付合同总金额的30%；设备安装完成，完成设备调试，并由招标人组织验收合格，中标人在开具发票给采购人后,招标人在60个工作日内支付至合同总金额的95%货款；剩余合同总金额5%货款于合同期满后10个工作日内支付。

**▲**5.交付时间：自合同签订之日起120天内。

**▲**6. 质保期至少　贰　年，自设备验收合格之日起计算。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。

**四、进口产品说明**

本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的**响应文件作无效处理**。

**五、验收标准**

 1．资料要求: 成交供应商应将系统的全部有关需求详细设计说明书、数据库设计说明书、测试用例、测试记录、测试报告、用户操作手册、安装部署文档（含竣工图纸）、软件工具清单、需求及实施变更说明、系统维护说明、系统培训资料等文档（含电子版文档）汇集成册交付采购人，缺一不予验收。

 2．成交供应商应提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准。采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，中标人应派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。

B分标：

|  |
| --- |
| **一、项目要求及技术需求** |
| **一层** |
| **序号** | **名称** | **技术规格参数** | **单位**  | **数量** |
| 1 | 定制钢制活动柜 | 定制镀锌铁皮柜，面喷白色防氟碳漆，规格：约400\*500\*600MM（长\*宽\*高） | 个 | 6 |
| 2 | 成品办公桌 |  双面1.0厚防火板饰面办公桌，板厚25MM，专用PVC封边，规格约1200\*600\*750MM(长\*宽\*高），配套钢脚、线盒 | 张 | 1 |
| 3 | 圆形沙发 | 40\*30mm镀锌方通，间距400mm；三层3mm夹板基层；60mm海绵皮革软包 | m | 10 |
| 4 | 衣柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 14.1 |
| 5 | 办公桌 | 宽\*长0.6m\*1.2m；18+5mm夹板基层，侧面2mm同质PVC收边，1mm防火饰面板面层 | m | 1.2 |
| 6 | 矮柜 | 9厚大芯板基层，18厚大芯板基层，18厚大芯板饰面，12厚人造石台面 | m | 10.9 |
| 7 | 服务台 | 长\*宽2.8m\*0.75m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | m | 6 |
| 8 | 服务台 | 长\*宽5m\*1.05m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层，1mm防火饰面板 | m | 7 |
| 9 | 乙级防火玻璃门 | 1.2厚304不锈钢框，10厚防火玻璃 | ㎡ | 2.3 |
| 10 | 消火栓加暗藏装饰门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，配专用隐藏拉手
 | ㎡ | 1.8 |
| 11 | 专业医用成品门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁 | ㎡ | 6.2 |
| 12 | 专业医用成品门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；
2. 6厘双层钢化玻观察窗，收黑色边框，玻璃胶补缝
 | ㎡ | 4.4 |
| 13 | 电动铅门 | 1、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 专业医用门脚感器，电机轨道，承重200KG以上；
2. 门体镀锌方钢结构固定，内芯铅板定制，门面贴304不锈钢饰面。
 | ㎡ | 3.15 |
| 14 | 木门窗套 | 15厚阻燃夹板，一体成型电解板(面喷环保固化粉静电喷涂) | ㎡ | 1.71 |
| 15 | 铝合金地弹簧门 | 2mm铝合金型材+镀锌钢龙骨,6mm防火玻璃+6mm钢化玻璃 | ㎡ | 3.96 |
| 16 | 铝合金地弹簧门 | 2mm铝合金型材+镀锌钢龙骨,6mm防火玻璃+6mm钢化玻璃 | ㎡ | 3.96 |
| **二层** |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 资料柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板，5厚无色透明玻璃铝框门 | ㎡ | 18.2 |
| 2 | 衣柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 97.52 |
| 3 | 吊柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 20.93 |
| 4 | 矮柜 | 9厚大芯板基层，18厚大芯板基层，18厚大芯板饰面，1mm防火饰面板，18厚人造石台面 | ㎡ | 17.98 |
| 5 | 服务台 | 长\*宽6.96m\*0.8m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 6.96 |
| 6 | 成品搁置台 | 特制钢脚，18厘夹板基材打底，台面18mm人造石 | ㎡ | 8.08 |
| 7 | 成品固定窗 | 一体成型电解板钢窗套，面喷氟碳漆，10mm钢化玻璃固定，玻璃胶补缝 | ㎡ | 1.44 |
| 8 | 定制钢制活动柜 | 定制镀锌铁皮柜，面喷白色防氟碳漆，规格：400\*500\*600MM（长\*宽\*高） | 个 | 4 |
| 9 | 成品304不锈钢晾衣杆 | 1.2MM厚304不锈钢圆管，管径32MM,加工焊接，现场安装 | 米 | 57.8 |
| 10 | 成品医用PVC抗菌扶手 | 医用抗菌扶手，表面高分子PVC、ABS材质，内芯氧化铝金底槽,配套弯头配件。 | 米 | 34 |
| 11 | 成品医用PVC抗菌折叠凳 | 医用扩茵折叠凳，ABS树脂制造，带腿支撑脚，牢固座椅板，可承重250KG | 个 | 19 |
| 12 | 电梯门套 | 现场木制作 15mm夹板打底，1.2厚拉丝不锈钢饰面 | ㎡ | 5.27 |
| 13 | 消火栓加暗藏装饰门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，配专用隐藏拉手
 | ㎡ | 7.8 |
| 14 | 医用病房门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁 | ㎡ | 1.89 |
| 15 | 医用病房门(含铝合金百叶) | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面，35\*35铝方通骨架与铝蜂窝充填，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；4、百叶尺寸：宽200mm\*长500mm斜45°安装。 | ㎡ | 1.9 |
| 16 | 医用病房门（带观察窗） | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；4、6厘双层钢化玻观察窗，收黑色边框，玻璃胶补缝 | ㎡ | 1.91 |
| **三层** |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 资料柜 | 9厘厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板，5厚无色透明玻璃铝框门 | ㎡ | 17.2 |
| 2 | 服务台 | 长\*宽6.96m\*0.8m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 6 |
| 3 | 成品搁置台 | 特制钢脚，18厘夹板基材打底，台面18mm人造石 | ㎡ | 8.56 |
| 4 | 衣柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 101.14 |
| 5 | 吊柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 18.38 |
| 6 | 矮柜 | 9厚大芯板基层，18厚大芯板基层，18厚大芯板饰面，12厚人造石台面 | ㎡ | 11.26 |
| 7 | 鞋柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 4.05 |
| 8 | 成品304不锈钢晾衣杆 | 1.2MM厚304不锈钢圆管，管径32MM,加工焊接，现场安装 | 米 | 57.8 |
| 9 | 定制钢制活动柜 | 定制镀锌铁皮柜，面喷白色防氟碳漆，规格：约400\*500\*600MM（长\*宽\*高） | 个 | 4 |
| 10 | 成品医用PVC抗菌扶手 | 　医用抗菌扶手，表面高分子PVC、ABS材质，内芯氧化铝金底槽,配套弯头配件。 | 个 | 40 |
| 11 | 成品医用PVC抗菌折叠凳 | 医用扩茵折叠凳，ABS树脂制造，带腿支撑脚，牢固座椅板，可承重250KG | 个 | 20 |
| 12 | 铝合金刷卡感应推拉门 | 2.0厚铝合金门框，10厘厚透明钢化玻璃，手动推拉轨道，刷卡感应门禁，配件五金门锁及拉手 | ㎡ | 5.07 |
| 13 | 医用病房门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁 | ㎡ | 3.99 |
| 14 | 消火栓加暗藏装饰门 | 　1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，配专用隐藏拉手
 | ㎡ | 9.75 |
| 15 | 医用病房门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁 | ㎡ | 13.65 |
| 16 | 医用病房门(含铝合金百叶) | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面，35\*35铝方通骨架与铝蜂窝充填，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；4、百叶尺寸：宽200mm\*长500mm斜45°安装。 | ㎡ | 31.16 |
| 17 | 医用病房门（带观察窗） | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；

6厘双层钢化玻观察窗，收黑色边框，玻璃胶补缝 | ㎡ | 63.84 |
| 18 | 电梯门套 | 现场木制作 15mm夹板打底，1.2厚拉丝不锈钢饰面 | ㎡ | 5.27 |
| **四层** |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 人造石台面 | 双层18厚大芯板基层，18厚人造石台面 | ㎡ | 7.75 |
| 2 | 服务台 | 长\*宽4.8m\*0.8m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 6 |
| 3 | 服务台 | 长\*宽3.4m\*0.8m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 12 |
| 4 | 服务台 | 长\*宽2.85m\*0.8m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 7 |
| 5 | 服务台 | 长\*宽2.7m\*0.8m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 6 |
| 6 | 鞋柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 4.5 |
| 7 | 衣柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 41.92 |
| 8 | 办工桌 | 500mm宽，18+5mm夹板基层，侧面2mm同质PVC收边，1mm防火饰面板面层 | m | 37.6 |
| 9 | 办工桌 | 1200mm宽，18+5mm夹板基层，侧面2mm同质PVC收边，1mm防火饰面板面层 | m | 2.4 |
| 10 | 储物柜 | 18mm大芯板基层，18mm大芯板隔断，1mm防火饰面板 | ㎡ | 4 |
| 11 | 吊柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 30.83 |
| 12 | 矮柜 | 9厚大芯板基层，18厚大芯板基层，18厚大芯板饰面，18厚人造石台面 | ㎡ | 29.36 |
| 13 | 洁净婴儿护理平台 | 双层18mm大芯板基层，12mm人造石面层，60厚高密度棉皮革面层软包 | 个 | 1 |
| 14 | 成品固定窗 | 一体成型电解板钢窗套，面喷氟碳漆，10mm钢化玻璃固定，玻璃胶补缝 | ㎡ | 5.76 |
| 15 | 定制钢制活动柜 | 定制镀锌铁皮柜，面喷白色防氟碳漆，规格：400\*500\*600MM（长\*宽\*高） | 个 | 40 |
| 16 | 成品换鞋凳 | 18厚大芯板基层，1mm防火板面层 | 米 | 1 |
| 17 | 铝合金地弹门 不带亮 | 2.0厚铝合金框，8厚透明钢化玻璃，电动脚感应器 | ㎡ | 7.8 |
| 18 | 消火栓加暗藏装饰门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，配专用隐藏拉手 | ㎡ | 5 |
| 19 | 医用病房门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁 | ㎡ | 30.32 |
| 20 | 医用病房门(含铝合金百叶) | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面，35\*35铝方通骨架与铝蜂窝充填，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；4、百叶尺寸：宽200mm\*长500mm斜45°安装。 | ㎡ | 25.83 |
| 21 | 医用病房门（带观察窗） | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；

5、6厘双层钢化玻观察窗，收黑色边框，玻璃胶补缝 | ㎡ | 65.52 |
| 22 | 医用病房门（带观察窗） | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；

5、6厘双层钢化玻观察窗，收黑色边框，玻璃胶补缝 | ㎡ | 2.52 |
| 23 | 电梯门套 | 现场木制作 15mm夹板打底，1.2厚拉丝不锈钢饰面 | ㎡ | 5.27 |
| **五层** |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 人造石台面 | 双层18厚大芯板基层，18厚人造石台面 | ㎡ | 7.94 |
| 2 | 服务台 | 11.8m\*0.8m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 6 |
| 3 | 服务台 | 5m\*0.8m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 7 |
| 4 | 资料柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板，5厚无色透明玻璃 | ㎡ | 7.2 |
| 5 | 鞋柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 1.55 |
| 6 | 衣柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 52.6 |
| 7 | 储物柜 | 18mm大芯板基层，18mm大芯板隔断，1mm防火饰面板 | ㎡ | 9 |
| 8 | 吊柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 10.51 |
| 9 | 矮柜 | 9厚大芯板基层，18厚大芯板基层，18厚大芯板饰面，12厚人造石台面 | ㎡ | 6.75 |
| 10 | 成品固定窗 | 一体成型电解板钢窗套，10mm钢化玻璃 | ㎡ | 17.86 |
| 11 | 定制钢制活动柜 | 定制镀锌铁皮柜，面喷白色防氟碳漆，规格：约400\*500\*600MM（长\*宽\*高） | 个 | 10 |
| 12 | 成品换鞋凳 | 18厚大芯板基层，1mm防火板面层 | ㎡ | 1 |
| 13 | 铝合金地弹门 不带亮 | 2.0厚铝合金框，8厚透明钢化玻璃，电动脚感应器 | ㎡ | 4.68 |
| 14 | 医用病房门(含铝合金百叶) | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面，35\*35铝方通骨架与铝蜂窝充填，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；4、百叶尺寸：宽200mm\*长500mm斜45°安装。 | ㎡ | 20.16 |
| 15 | 医用病房门（带观察窗） | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；

5、6厘双层钢化玻观察窗，收黑色边框，玻璃胶补缝 | ㎡ | 27.04 |
| 16 | 医用病房门（带观察窗） | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；

5、6厘双层钢化玻观察窗，收黑色边框，玻璃胶补缝 | ㎡ | 36.5 |
| 17 | 电梯门套 | 现场木制作 15mm夹板打底，1.2厚拉丝不锈钢饰面 | ㎡ | 5.27 |
| **六层** |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 资料柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板，5厚无色透明玻璃 | ㎡ | 7.2 |
| 2 | 服务台 | 5.8m\*1.05m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 6 |
| 3 | 衣柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 130.52 |
| 4 | 储物柜 | 18mm大芯板基层，18mm大芯板隔断，1mm防火饰面板 | 米 | 9 |
| 5 | 吊柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 29.14 |
| 6 | 矮柜 | 9厚大芯板基层，18厚大芯板基层，18厚大芯板饰面，18厚人造石台面 | ㎡ | 20.98 |
| 7 | 成品固定窗 | 一体成型电解板钢窗套，面喷氟碳漆，10mm钢化玻璃固定，玻璃胶补缝 | ㎡ | 1.44 |
| 8 | 成品304不锈钢晾衣杆 | 1.2MM厚304不锈钢圆管，管径32MM,加工焊接，现场安装 | 米 | 71.4 |
| 9 | 成品医用PVC抗菌扶手 | 医用抗菌扶手，表面高分子PVC、ABS材质，内芯氧化铝金底槽,配套弯头配件。 | 个 | 48 |
| 10 | 成品医用PVC抗菌折叠凳 | 医用扩茵折叠凳，ABS树脂制造，带腿支撑脚，牢固座椅板，可承重250KG | 个 | 24 |
| 11 | 医用病房门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁 | ㎡ | 4.2 |
| 12 | 消火栓加暗藏装饰门 | 　1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，配专用隐藏拉手 | ㎡ | 7.8 |
| 13 | 医用病房门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁 | ㎡ | 13.23 |
| 14 | 医用病房门(含铝合金百叶) | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面，35\*35铝方通骨架与铝蜂窝充填，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；4、百叶尺寸：宽200mm\*长500mm斜45°安装。 | ㎡ | 38.43 |
| 15 | 医用病房门（带观察窗） | 1、门厚40MM，门板为富丽华0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；1. 五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；

5、6厘双层钢化玻观察窗，收黑色边框，玻璃胶补缝 | ㎡ | 62.7 |
| 16 | 电梯门套 | 现场木制作 15mm夹板打底，1.2厚拉丝不锈钢饰面 | ㎡ | 5.27 |
| **七层** |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 人造石台面 | 双层18厚大芯板基层，18厚人造石台面 | ㎡ | 8.08 |
| 2 | 资料柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板，5厚无色透明玻璃 | ㎡ | 5.4 |
| 3 | 服务台 | 长\*宽2.6m\*0.8m，双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层 | 米 | 6 |
| 4 | 衣柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 49.14 |
| 5 | 吊柜 | 9厚夹板基层，18mm大芯板，9mm双层夹板基层，1mm防火饰面板 | ㎡ | 15.01 |
| 6 | 矮柜 | 9厚大芯板基层，18厚大芯板基层，18厚大芯板饰面，18厚人造石台面 | ㎡ | 8.62 |
| 7 | 洁净婴儿护理平台 | 双层18mm大芯板基层，18mm人造石面层，60厚高密度棉皮革面层软包 | 个 | 1 |
| 8 | 成品304不锈钢晾衣杆 | 1.2MM厚304不锈钢圆管，管径32MM,加工焊接，现场安装 | 米 | 30.6 |
| 9 | 成品医用PVC抗菌扶手 | 医用抗菌扶手，表面高分子PVC、ABS材质，内芯氧化铝金底槽,配套弯头配件。 | 个 | 26 |
| 10 | 成品医用PVC抗菌折叠凳 | 医用扩茵折叠凳，ABS树脂制造，带腿支撑脚，牢固座椅板，可承重250KG | 个 | 13 |
| 11 | 消火栓加暗藏装饰门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，配专用隐藏拉手 | ㎡ | 5.04 |
| 12 | 医用病房门 | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁 | ㎡ | 26.88 |
| 13 | 医用病房门(含铝合金百叶) | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面，35\*35铝方通骨架与铝蜂窝充填，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；4、百叶尺寸：宽200mm\*长500mm斜45°安装。 | ㎡ | 22.05 |
| 14 | 医用病房门（带观察窗） | 1、门厚40MM，门板为0.8MM厚防火板饰面实木基材板打底冷压制作，内结构用实木方条框架定型，同色配套PVC封边；2、1.2MM厚电解板喷塑钢门套，按指定颜色定制；3、五金配件：配304不锈钢合页、门吸，304不锈钢门锁；4、6厘双层钢化玻观察窗，收黑色边框，玻璃胶补缝 | ㎡ | 45.36 |

**二、商务条款:**

**▲**1、售后服务要求：⑴按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；⑵免费送货上门安装、调试，免费提供完善的设备使用、操作培训；⑶免费技术咨询、方案推荐；⑷定期回访以及对设备维修；⑸提供终身维护；（6）免费培训设备操作人员；（7）免费培训设备维护人员。

**▲** 2、产品交付使用过程中（质量保证期内）产品发生质量问题，成交供应商必须按采购人的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品；在使用过程中（质量保证期内）发生故障，立即响应，4小时内 到达现场处理，一般故障处理时限不超过12小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。

**▲**3.交付地点：钦州市采购人指定地点。

**▲**4.付款方式、时间和条件： 签订合同后，中标人开具发票给招标人，招标人在10个工作日内支付合同总金额的30%；设备安装完成，完成设备调试，并由招标人组织验收合格，中标人在开具发票给采购人后,招标人在60个工作日内支付至合同总金额的95%货款；剩余合同总金额5%货款于合同期满后10个工作日内支付。

**▲**5.交付时间：自合同签订之日起120天内。

**▲**6. 质保期至少　贰　年，自设备验收合格之日起计算。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。质保期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。

**三、进口产品说明**

本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的**响应文件作无效处理**。

**四、验收标准**

 1．资料要求: 成交供应商应将系统的全部有关需求详细设计说明书、数据库设计说明书、测试用例、测试记录、测试报告、用户操作手册、安装部署文档（含竣工图纸）、软件工具清单、需求及实施变更说明、系统维护说明、系统培训资料等文档（含电子版文档）汇集成册交付采购人，缺一不予验收。

 2．成交供应商应提供产品的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为验收标准。采购人可组成验收小组对产品进行复检与性能测试，中标人应派出技术人员协助此项工作。项目验收合格后，签署验收合格书。

## 第三章 投标人须知

投标人须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 条款号 | 编列内容 |
| 5 | 投标费用：投标人投标期间与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外），不论投标结果如何， 均应自行承担。 |
| 6.1 | ☑不接受联合体投标 |
| 7.2 | ☑不允许分包 |
| 9.2 | 递交质疑函方式：以书面形式质疑联系部门及联系方式：云之龙招标集团有限公司钦州分公司招标部门，联系电话：0777-5619366，通讯地址：云之龙招标集团有限公司（广西钦州市永福东大街17号万锦华府7号楼2单元11层）业务时间：每天8时00分00秒到12时00分00秒，15时00分00秒到18时 00分00秒，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 13.1 | **报价文件【第1至2项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：**1. 投标函（格式后附）；**（必须提供，否则作无效投标处理）**
2. 开标一览表（格式后附）； （**必须提供，否则作无效投标处理**）
3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

**注：投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。** |
| 13.2 | **资格证明文件【第1至7项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：**1. 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
2. 投标人投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳税费的凭据复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的免税证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税费或依法免缴税费的凭据复印件。；（**必须提供，否则作无效投标处理）**
3. 投标人投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；无缴费记录的，应提供由投标人所在地行政主管部门出具的依法免缴社保费证明复印件。从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件。；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
4. 投标人2019年财务状况报告复印件（投标人是法人的，应提供经审计的财务 报告或财政部门认可的政府采购专业银行、保险机构出具的投标保函或银行出具的资信证明；从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的证明材料。投标人是其他组织的，提供经审计的财务报告或者银行出具的资信证明）。**（必须提供，否则作无效投标处理）**
5. 投标声明（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
6. 投标人获取招标文件的收据或者发票复印件；（**必须提供，否则作无效投标处理**）
7. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）（**必须提供，否则作无效投标处理**）
8. 中小企业声明函；
9. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

**注：1.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。****2.投标声明必须由法定代表人（负责人或自然人）在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。****3.** **投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。** |
| 13.3 | **商务文件【第1至4项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：**1.商务条款偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）2.投标保证金提交凭证；（**必须提供，否则作无效投标处理**）3.法定代表人(负责人或自然人)身份证明及法定代表人(负责人或自然人)有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）4.法定代表人(负责人或自然人)授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（**委托时必须提供，否则作无效投标处理**）5.配套（售后）服务承诺（格式自拟）； 6.投标人情况介绍（格式自拟）；7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据本招标文件第二章采购需求及第四章评标办法及评分标准提供有关证明材料）；**注： 1.法定代表人（负责人或自然人）授权委托书必须由法定代表人（负责人或自然人）及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。****2.以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。** |
| 13.4 | **技术文件【第1至2项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：**1.技术偏离表（格式后附）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）2.项目实施方案（格式自拟）（包含但不限于项目实施人员一览表、质量监控措施、管理措施、技术方案、项目组织方案、售后服务承诺的内容和措施）；（**必须提供，否则作无效投标处理**）3.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；4.优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；供应商不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；5.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；6.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。**注： 以上材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。** |
| 13.5 | 本项目要求提供电子版投标文件1份（可编辑Word文档）及正式电子投标文件扫描版1份。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，应包括（但不限于）货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、验收费用等一切税金和费用。 |
| 17.1 | 投标有效期： 120日。 |
| 18 | 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。投标保证金的金额：详见招标公告。相关要求：1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，**否则投标无效**。2.投标保证金采用支票、汇票或本票交纳方式的，投标人应将支票、汇票或本票的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，**否则投标无效**。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的支票、汇票或本票原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，**否则投标无效**。3.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函交纳方式的，投标人应将保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，**否则投标无效**。在投标截止时间前，投标人应当于投标地点现场递交单独密封的保函原件[原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）投标保证金”字样]，**否则投标无效**。4.投标保证金指定帐户开户名称：钦州市公共资源交易中心开户银行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社银行账号：20298994252000988**备注：** **1. 投标截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函额度不足的，视为无效投标保证金。****2.投标人采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。****3.支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。****4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。****5.投标保证金采用银行、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效投标保证金。** |
| 19.2 | 投标文件正副本份数：报价文件正本 一份、副本四份； 资格证明文件正本一份、副本四份； 商务文件和技术文件合并装订成册，正本一份、副本四份； 电子版1份（可编辑Word文档）及正式电子投标文件扫描版1份。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：2020年11月30日9时30分00秒2. 投标文件提交起止时间：2020年11月 30日9时00分00秒至投标截止时间止3.投标地点：钦州市公共资源交易中心电子显示屏所安排的开标室（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼）4.提交投标文件时须提供的材料：投标人法定代表人（负责人或自然人）提交投标文件的，须提供身份证原件与法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件（格式后附）；投标人委托代理人提交投标文件的，须提供身份证原件和法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件。**对于材料不全或无效的，采购代理机构应当拒收。**注：身份证原件可用机动车驾驶证原件、社会保障卡原件、护照原件等代替。投 |
| 23 | 1.开标时间：同投标文件递交截止时间2.开标地点： 同投标地点 |
| 25.3 | 采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询：查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)信用查询时间：资格审查时。查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人以上单数 |
| 28.3 | 评标方法：☑综合评分法□最低评标价法 |
| 29.2.4 | 技术评审中允许负偏离的项目数为 6 项。 |
| 30 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：☑技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、政策分得分高的优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 履约保证金金额：不收取履约保证金 |
| 36.1 | 签订合同携带的资格证件： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其它资格证件。法定代表人（负责人或自然人）负责签订合同的，须携带法定代表人（负责人或自然人）身份证明原件及身份证原件等其它资格证件。 |
| 37 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |
| 38 | 代理服务费收费标准：本项目每分标的代理服务费根据中标金额按投标人须知代理服务收费标准中规定的（货物招标）标准采用差额定率累进计费方式计算： ☑中标人支付：由中标人支付的，中标人应当在领取中标通知书前，向采购代理机构一次付清代理服务费。□采购人支付。 |
| 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人亲自在招标文件规定签字处亲笔写上个人名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。如招标文件规定签字处不得以法人私章代替。3.自然人投标的，招标文件规定盖章的地方自然人可以加盖手指指印。 |

### 投标人须知正文

### 一、总 则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、开标、评标、定标、合同签订等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”系指云之龙招标集团有限公司。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“配套（售后）服务” 是指包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他类似的义务。

#####  2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“▲”是指“采购需求”中实质性要求。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。“满足”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出无“负偏离”或“正偏离”的情形。

2.10 “允许负偏离的项目” 是指“采购需求”中不带“▲”的项目条款。

2.11投标文件对招标文件中的实质性条款应当作出无偏离或正偏离响应，实质性条款不允许负偏离。

2.12技术参数或配置缺项漏项的，或商务条款未承诺的视同为该项负偏离。

##### 3.招标方式

公开招标方式。

##### 4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人本人），须有法定代表人（负责人或自然人本人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用具体定义见“投标人须知前附表”。

##### 6.联合体投标（本项目不接受联合体投标，此条款不适用于本项目）

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

##### 6.2联合体投标要求:

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合投标协议，协议书应当明确主体方（或牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；**否则，联合体投标无效**），并将联合投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（6）联合体投标业绩、履约能力计算，按照联合体其中较高的一方认定并计算。

（7）联合体投标的，须提供《联合体投标协议》（格式后附）。

（8）供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同按规定交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

（9）联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格证明文件。

#####  6.3根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”。

##### 8.特别说明：

##### [8.1](#_8.1)提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。**

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 8.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

**（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；**

**（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；**

**（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；**

**（4）与投标人的法定代表人（负责人或自然人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；**

**（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。**

**投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。**

##### 8.6有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

**（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；**

**（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；**

**（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；**

**（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；**

**（5）不同投标人的投标文件相互混装；**

**（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。**

##### 8.7供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

**（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：**

**（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；**

**（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；**

**（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；**

**（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；**

**（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；**

**（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。**

##### 8.8关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

**（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；**

**（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。**

##### 9.质疑和投诉

#####  9.1投标人认为招标文件、采购过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

#####  9.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人或自然人）、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章

##### 9.3投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清与修改

#####  11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定，在澄清或修改通知发出后24小时内以书面形式进行确认，否则视为已经收到。

#####  11.2招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

##### 11.3招标文件的澄清或者修改都应当通过采购人或者采购代理机构以法定形式发布。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### 13.1报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.2资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.3商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.4技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 13.5投标文件电子版：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字：

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按招标文件中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人应当就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，投标人应当就所投分标进行报价，不得存在漏项报价；投标人应当就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期应按“投标人须知前附表”规定的期限。

##### 17.2投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 18.2.1未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

##### （1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到投标人银行账户或由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理支票、汇票或本票原件退还手续。

##### （3）采用银行、保险机构出具的保函方式的，由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或采购代理机构办理保函原件退还手续。

##### 18.2.2中标人的投标保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未中标人的投标保证金的退还方式。

##### 18.3投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的编制

19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别装订成册，商务文件和技术文件按顺序装订成册。投标文件正本一份，副本份数详见“投标人须知前附表”，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果由投标人自行承担。

19.3投标文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本“投标人须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。

19.4投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字，否则作无效投标处理。

19.5投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则作无效投标处理。

19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

1. 投标文件的密封

20.1投标文件正、副本全部装入包封袋/箱（投标文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖投标人公章或委托代理人签字，以示密封。

20.2投标文件外层包装封面上应写明投标人名称、投标人地址、项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样。

##### 20.3未按上述规定密封的投标文件将被拒收。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

##### 21.3未在规定时间内送达或者未按照招标文件要求密封或标记的投标文件，采购代理机构必须拒

##### 收。

##### 22. 投标文件的补充、修改与撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容必须按照招标文件要求签署、盖章、密封和标记后，作为投标文件的组成部分。

### 四、开 标

##### 23.开标时间和地点

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人未参加开标的，视同认可开标过程和结果。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

##### 24.开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布开标纪律；

（4）检查文件：由各投标人检查各自的投标文件密封情况并签字确认。

（5）唱标：经投标人确认各自投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容。

（6）开标过程由采购代理机构如实记录，由参加开标的各投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视同认可开标结果；

（7）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理；

（8）开标结束。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

#####  25.1开标结束后，采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

#####  25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过而导致其投标无效：

**（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询由采购人或采购代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)对投标人资格审查时进行，查询规则见“投标人须知前附表”）**

**（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；**

**（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.2条规定“必须提供”的文件资料的或提供的文件资料不合格的；**

**（4）未取得按照法律法规规定必须获得的行政许可证或者行政审批的经营范围；**

**（5）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。**

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评 标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审, 招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

**28.评标原则和评标办法**

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，收受利害关系人的财物或其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.3评标方法。本项目将按“投标人须知前附表”规定的评标方法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

28.4评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

**29.评标程序**

##### 29.1符合性审查

**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。**

##### 29.2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

**投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。**

##### 29.2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

1. **投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;**
2. **未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；**
3. **报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；**
4. **投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；**

**（5）修正后的报价，投标人不确认的；**

**（6）投标人属于本须知第29.4条第（2）项情形的；**

##### 29.2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

1. **投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；**
2. **委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；**
3. **为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；**

**（4）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;**

**（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；**

**（6）商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。**

**（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；**

**（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；**

**（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；**

**（10）未响应招标文件实质性要求的；**

**（11）属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；**

**（12）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。**

##### 29.2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

**（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“**▲**”的技术指标、主要功能发生负偏离的；**

**（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；**

**（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;**

**（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；**

**（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。**

##### 29.3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 29.4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，**评标委员会应当将其作为无效投标处理**。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 29.5投标文件修正

##### 29.5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

##### 29.5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 29.5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 29.6.评标过程的监控

**本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。**

### 七、中标和合同

##### 30.采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

##### 31.中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

##### 32.在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33.采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1中标人须于签订合同前按投标人须知前附表规定方式提交，否则采购人不与其签订合同。

#####  35.2签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

##### 35.3履约保证金按投标人须知前附表规定的时间和条件退付。

##### 35.4在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

##### 36.签订合同

#####  36.1投标人接到中标通知书后，按投标人须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

#####  36.3如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

#####  36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》（桂财采〔2016〕7号）规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 八、其他事项

##### 38.代理服务费

##### 38.1每分标的代理服务费的收费标准、支付方、支付时限详见投标人须知前附表。

##### 38.2代理服务收费标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  费率中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100万元以下 |  1.5%  | 1.5% | 1.0%  |
| 100～500万元 | 1.1%  | 0.8% | 0.7%  |
| 500～1000万元 |  0.8%  | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5%  | 0.25% | 0.35%  |
| 5000万元～1亿元 | 0.25%  | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% |  0.05% |  0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |  0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 |  0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 |  0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

##### 38.3采购代理机构的银行账户：

开户名称：云之龙招标集团有限公司钦州分公司

 开户银行：中信银行南宁东葛支行；

 银行账号：8113 0010 1330 0157 979；

 行号：3026 1102 9137

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：­ ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
|  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
| 有异议的意见和说明理由：签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字：或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章：联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）：联系电话： 年 月 日 |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商申请 | 项目编号： |
| 项目名称： |
|  该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。单位名称：开户银行：帐 号：联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采购人意见 | 退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）联系人及电话： 采购人签章 年 月 日 |

**注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。**

## 第四章 评标方法及评标标准

**一、评标方法**

（一）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

（二）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

（三）**评标程序**

##### 1符合性审查

**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。**

##### 2符合性审查不通过而导致投标无效的情形

**投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，其投标将被视为投标无效。**

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

1. **投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;**
2. **未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；**
3. **报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；**
4. **投标人未就所投分标进行报价或存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或其他约定的除外）；**
5. **修正后的报价，投标人不确认的；**
6. **投标人属于投标人须知正文第29.4条第（2）项情形的**

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

1. **投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；**
2. **委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；**
3. **为无效投标保证金的或未按照招标文件的规定提交投标保证金的；**
4. **投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.3条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;**
5. **投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；**
6. **商务评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的。**
7. **投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；**
8. **投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；**
9. **投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；**
10. **未响应招标文件实质性要求的；**
11. **属于投标人须知第8.6条和第8.8条（2）的情形的；**
12. **法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。**

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

**（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“**▲**”的技术指标、主要功能发生负偏离的；**

**（2）技术评审允许负偏离的项目数超过“投标人须知前附表”规定项数的；**

**（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.4条规定中“必须提供”的文件资料的;**

**（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；**

**（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。**

##### 3澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（负责人或自然人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，**评标委员会应当将其作为无效投标处理**。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

##### 5投标文件修正

##### 5.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

##### 5.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

##### 5.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的一个依据，并以此报价计算价格分。

##### 6.评标过程的监控

**本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。**

二、评标标准

**A分标：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评分标准** |
| 1 | **价格分****（满分50分）** | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予10%的扣除。（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（5）政策性扣除计算方法。投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为50分。（7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×50分 |
| **2** | **技术性能分（满分33分）** | （1）技术响应分（满分20分）1.响应文件的技术需求中实质性要求无负偏离的得基本分15分。2.实质性要求的技术需求：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项加1分；满分3分。 3.非实质性要求的技术需求：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项加 1 分；满分2分。4.非实质性要求的技术需求负偏离一项的扣 2 分，漏项的视同为负偏离，最多扣 6分（扣分不能超过基本分，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。（2）项目组织整体方案分（满分5分）一档（1.5分）对项目有基本认识，设计、实施描述简单，基本满足要求，方案一般；二档（3.5分）对项目总体有一定认识，能够提供整体设计方案，设计描述较全面，对系统软硬件体系结构有一定的可行性，实施方案合理，方案较好；三档（5分）对项目总体有深刻认识，设计方案能够结合项目需求且阐述清晰、详细，产品年能耗说明详细，相关图纸（施工平面布置图、系统原理图、施工图、电气控制图）齐备、详细、完整、科学可行，对系统软硬件体系结构可行性强，技术有优势，有一定先进性，实施方案较详细，合理、有保证，方案优秀。（3）项目实施方案分（满分8分）由评标委员会在打分前根据各投标人的投标文件中针对本项目提供的项目实施方案（至少包含重难点分析、对应解决措施、项目进度计划三部分）确定各投标人所属档次，然后评委在各档次内独立打分。一档2.5分：实施方案内容齐全，符合采购人需求，整体组织实施方案设计较为严谨、简练；二档5分：实施方案能提供各级医院的对接计划，实施方案思路清晰，符合采购人需求，各阶段进度及保证措施到位完善； 三档8分：实施方案具有详细计划时间表，并能提供合理化建议，实施方案完全符合采购人需求或更优，整体组织实施方案设计具有科学性、可行性、合理性、全面性，各阶段进度安排及保障措施完善。 |
| **3** | **售后服务分****（5分）** | 一档（1.5分）评定参考范围：售后服务表述不清晰，部分措施不具体，本地化服务落实不明确，应急措施较不合理，人员配置较为普通。二档（3.5分）评定参考范围：售后一般，应急服务表述清晰、完整，措施具体有效可行，承诺配备本地化服务，应急措施合理，人员配置优秀。三档（5分）评定参考范围：售后服务表述清晰、完整，应急措施方案优秀，故障响应及达到故障现场时间优于采购要求。承诺配备本地化服务，能免费提供售后服务技术支持、定期回访的、有培训计划、保修期更优及保修期满后维修零配件优惠等优惠条件。本地化服务措施具体、有效、可行，指定专人负责安装和维护设备（专业人员须有电工证和安防技术员证），投标供应商有本地化的售后服务机构。**注：**投标供应商投标产品（核心产品（主要投标货物）已设有维修保养点的，须提供有效证明材料（①实拍图片和②投标产品制造商（生产厂家）官方网站该维修保养点地址查询网址信息；①、②两样均须提供，均可为复印件），**未能提供或提供不齐全的视为响应无效，该评审项不得分。** |
| **5** | **项目业绩（满分2分）** | 2016年 1 月 1 日以来至响应文件递交截止日期止，供应商同类项目业绩，每项得 1 分，满分2分。[以合同或中标（成交）通知书复印件为准，并加盖供应商公章]。 |
| **6** | **实力信誉分（满分8分）** | 1.投标供应商或其用于参与本次投标的核心产品的投标产品制造商（生产厂家）持有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康管理体系认证证书的，每提供1项得1分，满分3分；2.投标供应商或其用于参与本次投标的核心产品的投标产品制造商（生产厂家）为国家工业和信息化部颁布的《两化融合管理体系贯标试点企业》的，得2分； 3.投标供应商或其用于参与本次投标的核心产品的投标产品制造商（生产厂家）持有有效的国家相关职能部门颁发的《管理创新示范企业证书》的，得2分； 4.投标供应商或其用于参与本次投标的核心产品的投标产品制造商（生产厂家）持有有效的《科技进步奖》或《技术发明奖》的，得1分；**备注：本评审项中涉及的“有效”系指其证件未过期，证件材料未有载明有效时间的，系指获得证书时间在考核期内。** |
| **7** | **政策功能分(节能、环保、区内产品等)（满分2分）** | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至1分，满分1分。（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（预算金额比例得0至1分，满分1分；（3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| **总得分=1+2+3+4+5+6+7。** |

**三、中标候选人推荐原则**

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐三位中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**B分标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审因素** | **评分标准** |
| 1 | **价格分****（满分30分）** | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。（5）政策性扣除计算方法。投标人被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为30分。（7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
| **2** | **技术分****（满分22分）** | 1.响应文件的技术需求中实质性要求无负偏离的得基本分10分。2.实质性要求的技术需求：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项加2分；满分8分。 3.非实质性要求的技术需求：有优于招标文件要求且被评标委员会接受的，每优于一项加 1 分；满分 4分。4.非实质性要求的技术需求负偏离一项的扣 2 分，漏项的视同为负偏离，最多扣 6分（扣分不能超过基本分，允许偏离的项目数不超过招标文件允许偏离的项目数）。 |
| **3** | **服务方案及其管理措施分****（22分）** | 对供应商的服务承诺和管理措施的合理性科学性，从以下方面进行评估：一档：完整周全、重点突出、编制思路明晰、难点把握准且作出深入分析，管理措施利于项目实际，得22 分；二档：完整较周全，有重点、难点且作出简单分析，主要内容的编制思路较明晰，管理措施符合项目实际，得 14分；三档：不够周全，有重点、难点且作出分析，主要内容的编制思路合理，管理措施部分仅满足招标文件要求，得 7 分。 |
| **4** | 项目质量控制措施分（19分） | 1.提出项目质量控制措施，包括质量管理班子、岗位职责、质量控制措施、质量培训方案、验收方案等，上述方案完整得6 分，以上少一项扣 1 分，扣完为止。2.按照方案的科学、合理、针对性及文件制作水平评分：（1）上述方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练，得13 分；（2）需求理解符合要求，符合实际，科学合理，内容编写简单，得 8 分；（3）与需求有偏差但在招标文件允许的偏离范围内，科学合理性较弱，内容冗杂、多余，得 4 分。 |
| **5** | 信誉分（6分） | 供应商具有质量管理体系认证证书、社会道德责任标准等证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一项得 1分，最多得6 分（以提供相关认证证书复印件为准并加盖供应商公章）。 |
| **6** | **政策功能分(节能、环保、区内产品等)（满分1分）** | （1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或分标）预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分。（2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（预算金额比例得0至0.5分，满分0.5分；（3）非节能、环境标志产品的不得分。 |
| **总得分=1+2+3+4+5+6。** |

**三、中标候选人推荐原则**

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐三位中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章 拟签订的合同文本

**一般货物类**

**《广西壮族自治区政府采购合同》文本**

合同编号：

采购人（甲方）： 采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称： 项目编号：

签订地点： 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条　合同标的**

1.供货一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写）  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

**第二条　质量要求**

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或响应文件承诺的质量要求。

**第三条　权利保证**

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

**第四条　包装和运输**

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式： 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 。

**第五条　交付和验收**

1.交付时间： ；交付地点： 。

2.乙方提供不符合招标文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。

**第六条　安装和培训**

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 。

**第七条　售后服务、质保期**

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期： 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

**第八条　付款方式**

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：签订合同后，中标人开具发票给招标人，招标人在10个工作日内支付合同总金额的30%；设备安装完成，完成设备调试，并由招标人组织验收合格，中标人在开具发票给采购人后,招标人在60个工作日内支付至合同总金额的95%货款；剩余合同总金额5%货款于合同期满后10个工作日内支付。

**第九条　履约保证金**

 本项目不收取履约保证金。

**第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

**第十一条 质量保证及售后服务**

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）**

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

**第十三条 货物包装、发运及运输**

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**第十四条　违约责任**

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

**第十五条 不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十六条 合同争议解决**

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

**第十七条 诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

**第十八条 合同生效及其它**

**1. 合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。**

**2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。**

**3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。**

**第十九条　合同的变更、终止与转让**

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

**第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件**

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

**第二十一条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份，乙方执壹份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。**

**第二十二条 本合同甲乙双方签字盖章后生效。**

**第二十三条 自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同上传政府采购网备案。**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章）  年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人：年 月 日 |

合 同 附 件

一般货物类

|  |
| --- |
| **1. 供应商承诺具体事项：** |
| **2. 售后服务具体事项：** |
| **3. 保修期责任：** |
| **4. 其他具体事项：** |
| **甲方（章）** **年 月 日**  | **乙方（章）** **年 月 日** |

 注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第六章　投标文件格式

**一、投标文件外层包装封面格式**

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

开标时启封

 年 月 日

**二、报价文件格式**

**1. 报价文件封面格式：**

 正本/或副本

**报价文件**

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

 年 月 日

**2.报价文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

**3. 投标函格式：**

**投 标 函**

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：\_\_\_\_\_ \_\_）的招标公告，签字代表\_\_\_\_\_\_\_ （姓名）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有： ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编：

电话： 传真：

投标人名称:

开户银行： 银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

（公章）

 年 月 日

**4. 开标一览表（货物类格式）**

**开标一览表**

招标编号： 分标：

投标人名称： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项号** | **货物名称** | **数量** | **计量单位** | **产地** | **品牌及厂家** | **规格型号** | **单价****②** | **投标报价****③=①×②** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **……** | **……** |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ）投标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %；属于广西工业产品的产品总值为¥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本投标报价的比例为 %。 |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或委托代理人签字，**否则其投标作无效标处理**。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章**，否则其投标作无效标处理。**

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标,“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，**否则其投标作无效标处理。**

5.如为联合体投标,盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其投标作无效标处理。**

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，**否则投标无效。**

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）： 日期： 年 月 日

**三、资格证明文件格式**

* + 1. **资格证明文件封面格式：**

 正本/副本

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

 年 月 日

* + 1. **资格证明文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

* + 1. **投标声明**

**投标声明**

采购人名称：

我公司参加贵单位组织 项目（项目编号： ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明：

1.我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我公司不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

 特此承诺。

**注：投标声明必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。**

 法定代表人签字：

 投标人公章：

 年 月 日

* + 1. **投标人直接控股、管理关系信息表**

**投标人直接控股股东信息表**

| **序号** | **直接控股股东名称** | **出资比例** | **身份证号码或统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年 月 日

**投标人直接管理关系信息表**

| **序号** | **直接管理关系单位名称** | **统一社会信用代码** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

 年 月 日

**四、商务文件格式**

**1.商务文件封面格式：**

 正本/副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

 年 月 日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

**3.法定代表人身份证明**

**法定代表人身份证明**

投 标 人：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性 别：

年 龄： 职 务：

身份证号码：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人： （盖单位章）

 年 月 日

注：自然人投标的无需提供

**4.法定代表人授权委托书格式**

**法定代表人授权委托书（如有委托时）**

致：采购人名称：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

 我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人签字： 法定代表人签字：

所在部门职务： 职务：

委托代理人身份证号码：

 投标人公章：

 年 月 日

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

**5.投标人类似的业绩证明文件**

投标人同类项目情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 附件在投标文件中页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| 合同 | 验收报告 | 用户评价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章： 年 月 日

**6.商务条款偏离表格式(注：按项目需求表具体项目修改)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 是否偏离 | 投标人的承诺或说明 |
| 质保期 |  |  |  |
| 配套（售后）服务要求 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 | 1.交付时间： 2.交付地点： |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：如果招标文件的商务条件小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明商务响应的实际数值，**否则按无效投标处理**。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章：

日 期：

**五、技术文件格式**

**1. 技术文件封面格式：**

 **正本/副本**

**技术文件**

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

 年 月 日

**2. 技术文件目录**

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

**3. 设备配置清单格式**

**设备配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.以上配置清单中“货物名称、品牌、规格型号、单位数量、产地”必须与“开

标一览表”相对应，**否则做无效投标处理。**

2.如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，**否则按无效投标处理**。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章： 日 期：

**4. 技术偏离表格式**

**技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称或技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏，。注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2. 如果招标文件的技术参数或功能小于或大于某个数值标准时，投标文件不得直接复制招标文件需求，投标文件对应内容应当写明投标货物具体参数的实际数值，否则按无效投标处理。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章： 日 期：

**5. 项目实施人员一览表格式**

**项目实施人员（拟投入人员及其技术资格）一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章： 日 期：

**6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式(注：按项目需求表具体项目修改)**

**选配件、专用耗材、售后服务优惠表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| 1 |  |  |  |  % |
| 2 |  |  |  |  % |
| 3 |  |  |  |  % |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖公章： 日 期：

**六、其他文书、文件格式**

**联合投标协议书格式**

联合体协议书

 （所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同

参加 （项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

……

 年 月 日

无串通竞标行为的承诺函

**一、我公司承诺无下列相互串通竞标的情形：**

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

**二、我公司承诺无下列恶意串通的情形：**

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

**以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。**

供应商（盖公章 ）：

 年 月 日

 **中小企业声明函格式**

**中小企业声明函**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

**残疾人福利性单位声明函格式**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。