广西睿翼工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

**项目名称：大化县第一小学校园网络IP广播系统及校园监控设备采购**

**采购编号：HCZC2020-J1-290117-GXRY**

**采购人：大化瑶族自治县教育局**

**采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司**

二〇二〇年七月

**目 录**

[第一章 竞争性谈判公告 1](#_Toc7192541)

[第二章 供应商须知 4](#_Toc7192542)

[供应商须知前附表 4](#_Toc7192543)

[一、总则 11](#_Toc7192544)

[二、竞争性谈判文件 12](#_Toc7192545)

[三、响应文件 13](#_Toc7192546)

[四、谈判与评审 16](#_Toc7192547)

[五、评审结果 21](#_Toc7192548)

[六、合同授予 21](#_Toc7192549)

[七、其他 22](#_Toc7192550)

[第三章 项目采购需求和说明 24](#_Toc7192551)

[第四章 评审方法及评审标准 50](#_Toc7192552)

[一、评审原则 50](#_Toc7192553)

[二、评审标准 50](#_Toc7192554)

[三、确定成交供应商 54](#_Toc7192555)

[第五章 合同条款 55](#_Toc7192556)

[第六章 响应文件格式 65](#_Toc7192557)

# 第一章 竞争性谈判公告

**广西睿翼工程咨询有限公司**

**关于大化县第一小学校园网络IP广播系统及校园监控设备采购**

**（采购编号：HCZC2020-J1-290117-GXRY）竞争性谈判公告**

项目概况：大化县第一小学校园网络IP广播系统及校园监控设备采购 项目的潜在供应商应在【河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）获取竞争性谈判文件电子版，同时在政采云，多样化的政府采购平台（IMG_256https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册】获取采购文件，并于2020年7月20日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-J1-290117-GXRY

采购计划编号：DHZC2020-J1-00510

项目名称：大化县第一小学校园网络IP广播系统及校园监控设备采购

采购方式： 竞争性谈判

预算金额：人民币陆拾陆万壹仟伍佰伍拾元整（661550.00元）。

最高限价（如有）：/

采购需求：采购综合布线水平系统设备、主干子系统、配线间配电系统、网络设备等一批；详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起60个工作日内，完成本项目范围内所有设备软硬件的安装部署、调试、割接、项目验收等工作。

本项目（否）接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：2020年7月13日至响应文件递交截止时间前，每天上午9:00时至12:00时，下午15:00时至18:00时（北京时间，法定节假日除外）

地点：河池市公共资源交易中心开标厅【河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】

方式：本项目采用不记名方式获取竞争性谈判文件，自2020年7月13日至响应文件递交截止时间前在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）获取竞争性谈判文件电子版，同时在政采云，多样化的政府采购平台（IMG_256https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册获取竞争性谈判文件。

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年7月20日9点00分（北京时间），逾期送达或未密封的竞争性谈判响应文件将予以拒收（或作无效竞争性谈判响应文件处理）。

地点：河池市公共资源交易中心开标厅【河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】

## 五、开启（竞争性竞争性谈判方式必须填写）

时间：2020年7月20日9点00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心开标厅【河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.查询公告地址：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、

河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　大化瑶族自治县教育局

地 址：　大化瑶族自治县大化镇兴化路252-1号

联系方式： 0778-5814536

## 2.采购代理机构信息

名 称：　广西睿翼工程咨询有限公司

地　　址：　河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼

联系方式：　0778-2211981

## 3.项目联系方式

项目联系人： 罗荣菊

电　　 话：　0778-2211981

2020年7月13日

# 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 名称：大化瑶族自治县教育局  地址：大化瑶族自治县大化镇兴化路252-1号  联系人：翁老师 联系电话：0778-5814536 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 名称：广西睿翼工程咨询有限公司  联系地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼  联系人：罗荣菊 联系电话：0778-2211981 |
| 1.4 | 项目名称 | 大化县第一小学校园网络IP广播系统及校园监控设备采购 |
| 1.5 | 采购编号 | HCZC2020-J1-290117-GXRY |
| 1.6 | 采购预算 | 人民币陆拾陆万壹仟伍佰伍拾元整（661550.00元），有效报价范围为小于或等于采购预算价，超过采购预算价的按无效竞标处理。 |
| 1.7 | 资金来源 | 政府财政性资金 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 1.基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且为境内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物的供应商。包括：  （1）具有独立承担民事责任的能力；  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。  （6）诚信要求：未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。  （7）法律、行政法规规定的其他条件：具体内容见第四章“评审方法及评审标准”。  以上具体内容见第四章“评审方法及评审标准”。  2.供应商的特定要求：  （1）资质要求：无。  （2）其他要求：无。  3.存在本章“供应商须知正文”3.3所述情形的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。  4.按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件。  5.本项目不接受联合体竞标。 |
| 5.2 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按本章第33条规定的费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。 |
| 6.1 | 现场勘察 | 未标题-2 拷贝组织。本项目要求现场踏勘，供应商参与现场踏勘时须供应商授权代表持个人身份证原件、授权委托书，并提供公司营业执照复印件给采购人留存。  踏勘完毕后，由采购人开具踏勘确认函并加盖采购单位公章给供应商留存。  勘查具体事宜如下：  时 间：2020年7月17日9时30分  地 点： 大化瑶族自治县第一小学  联 系 人：翁家荣  联系电话：0778-5814536 |
| 10.1.1 | 价格文件组成内容 | **价格文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作竞标无效处理）**：   1. 谈判报价表；（格式见附件，**必须提供)**   2）供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 10.1.2 | 商务技术文件组成内容 | **商务技术文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作竞标无效处理；其余项结合第三章“项目采购需求和说明”要求提供，要求“必须提供”的，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件。供应商所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，谈判小组有权认定该材料无效。其他如有请提供）**   1. 谈判书；（格式见附件，**必须提供)** 2. 竞标声明书；（格式见附件，**必须提供)** 3. 谈判保证金交款复印件；**(必须提供)** 4. 技术响应、偏离情况说明表；（格式见附件，**必须提供）** 5. 商务响应表；（格式见附件，**必须提供)** 6. 售后服务承诺（由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“项目采购需求和说明”要求自行编制）；**（必须提供）** 7. 有效的“营业执照”正本或副本复印件(事业单位提供事业单位法人证书）；**(必须提供)** 8. 提交响应文件截止之日前半年内任意连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；**(必须提供)** 9. 提交响应文件截止之日前半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足三个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；**（必须提供）** 10. 供应商2019年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；**（必须提供）** 11. 具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书（格式见附件）；**（必须提供）** 12. 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件；（格式见附件，**必须提供）** 13. 本须知3.1款对供应商特定要求的证明材料**（如有要求的，必须提供）** 14. 供应商控股及管理关系情况申报表；（格式见附件，**必须提供)** 15. 法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式见附件）**（必须提供）** 16. 法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（格式见附件，**委托时必须提供，否则竞标无效）** 17. 实施方案【内容至少包括设备名称及根据现场勘察制作可行的监控摄像头现场安装平面图等】；**（必须提供）** 18. 供应商认为需要提供的有关资料、文件、说明（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；竞标产品如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)；属监狱企业的，请提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；属于残疾人福利性单位的，请提供《残疾人福利性单位声明函》(格式见附件)等）。 |
| 10.1.3 | 响应文件电子版 | 🗹需要提供,供应商在递交响应文件时，需同时递交响应文件电子版。具体要求：  （1）响应文件电子版内容：与全部响应文件正本内容一致；  （2）响应文件电子版份数：1份；  （3）响应文件电子版形式：已签字盖章且未加密的PDF格式响应文件电子版光盘（或U盘）。  □不需要提供 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起60 天（日历天）内 |
| 13.1 | 谈判保证金 | 🗹需要缴纳谈判保证金  谈判保证金金额：10000.00元  谈判保证金交纳方式：以支票、汇票、本票、网上银行支付、保函等非现金形式。  （1）谈判保证金通过银行支付的，必须从供应商银行账户转出并于响应文件递交截止时间前到达指定银行账户：  开户名称：河池市公共资源交易中心  开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社  银行账号：20401333455002451  否则视为无效谈判保证金。  办理谈判保证金缴纳手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称（简称即可）或采购编号，以免耽误竞标。谈判保证金退还（不计息）均以转账形式退回到供应商银行账户。  （2）供应商以保函形式提交谈判保证金的，在竞标截止时间前，供应商在递交响应文件时递交保函原件，由采购人核验保函信息，确认保函是否有效后交由采购人管理，保函原件无效的或未能在竞标截止时间前现场提交的，其竞标无效。  （3）谈判保证金不足额缴纳的，或保函额度不足的，其竞标无效。 |
| 14.4 | 响应文件份数 | 正本一份、副本二份。即：“价格文件”正本一份，副本 二份；“商务技术文件”正本一份，副本二份。 |
| 16.1 | 递交响应文件截止时间 | 2020年7月20日9时00分 |
| 16.2 | 响应文件递交地点 | **河池市公共资源交易中心【河池市金城江区肯旺桥（五桥）西北侧，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】**，并由采购代理机构签收。逾期送达或未按要求密封的响应文件将予以拒收或作无效响应文件处理。 |
| 18.1 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2020年7月20日9时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）；  谈判地点：河池市公共资源交易中心【河池市金城江区肯旺桥（五桥）西北侧，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】**；**  供应商法定代表人或其授权代表必须携带以下有效证件按时参加谈判会议，否则视为自动放弃谈判。**有效证件为：**  **①竞标保证金交款凭证原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章）或保函原件；**  **②如法定代表人参加，则须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件；如授权委托代理人参加，则须提供法人授权委托书原件及本人身份证原件。** |
| 20.2 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 30.1 | 履约保证金 | 签订合同时约定。 |
| 33 | 招标代理服务费 | 🗹招标代理服务费由成交人支付。  （1）成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，代理服务收费按下述标准（货物招标）以差额定率累进法计算收取，具体标准如下：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 费率  中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | | 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | | 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |   例如：某货物招标代理业务成交金额为300万元，招标代理服务费金额按如下计算：  100万元×1.5%＝1.5 万元  （300－100）万元×1.1%＝2.2万元  合计收费＝1.5＋2.2=3.7万元 |
| 34 | 质疑函接收及联系方式 | 接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。  联系部门：广西睿翼工程咨询有限公司  联系电话：0778-2211981  通讯地址：广西河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼 |
|  |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。**不符合要求的作竞标无效处理。**  2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。**不符合要求的或漏签的作竞标无效处理。**  3. 供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。  4.本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规编制，解释权属采购代理机构。 |
|  |  | 递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，具体规定如下：  查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。  “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交响应文件截止时间。  “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录；查询时间：递交响应文件截止时间前三年内。  查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。  信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |

## 一、总则

**l. 项目概况**

1.1适用范围：本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.5 采购编号：见供应商须知前附表。

1.6 采购预算：见供应商须知前附表。

1.7 资金来源：见供应商须知前附表。

1.8 预留采购份额：见供应商须知前附表。

**2.定义**

2.1 “采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介机构。

2.3 “供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人、其他组织或者自然人。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为"成交供应商"。法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。其他组织包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户及国家有关法律法规规定的组织。自然人是指中国公民。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“书面形式”如无特殊规定，“书面形式”是指信函和数据电文（包括地表现所载内容的形式。采购文件如有特殊规定，以采购文件规定为准。

2.8本文件中的“法定代表人”若法律法规无特别规定，当供应商是企业的，是指企业法人营业执照上的法定代表人；当供应商是事业单位的，是指事业单位法人证书上的法定代表人；当供应商是社会团体、民办非企业的，是指法人登记证书中的法定代表人；当供应商是个体工商户的，是指个体工商户营业执照上的经营者；当供应商是自然人的，是指参与本项目响应的自然人本人。

2.9标注“▲”号的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

**3. 供应商资格条件**

3.1 基本资格条件：见“供应商须知前附表”规定。

3.2 供应商的特定要求：见“供应商须知前附表”规定。

3.3 存在下列情形之一的供应商不得参加资格性审查：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

3.4 按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件。

3.5 本项目是否接受联合体竞标，见“供应商须知前附表”规定。

**4. 语言文字及计量单位**

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**5. 竞标费用**

5.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.2本项目的招标代理服务费按须知**前附表**的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

**6. 现场勘察**

6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

6.2 供应商应承担现场勘察的责任和风险。勘查现场的费用由供应商自己承担。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

## 二、竞争性谈判文件

**7. 竞争性谈判文件的组成**

7.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 项目采购需求和说明

第四章 评标办法

第五章 合同条款

第六章 响应文件格式

7.2 除本供应商须知第7.1款所述的竞争性谈判文件内容外，采购人在采购期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。根据本章第8条、第9条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7.3 供应商应认真审阅竞争性谈判文件。如果供应商编制的响应文件不符合竞争性谈判文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

**8. 竞争性谈判文件的澄清**

8.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页、有误或有不合理要求的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。逾期不提出澄清要求视为对竞争性谈判文件无异议。

8.2采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清，澄清的内容作为谈判文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，谈判文件的澄清将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式（在发布竞争性谈判公告的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源，供应商未及时关注采购代理机构在公告发布媒介上发布的澄清文件造成的损失，由供应商自行负责。不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该澄清的内容为谈判文件的组成部分。

8.3当谈判文件与谈判文件的澄清就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

**9. 竞争性谈判文件的修改**

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的修改，修改的内容作为谈判文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，谈判文件的修改将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式（在发布竞争性谈判公告的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，供应商未及时关注采购代理机构在公告发布媒介上发布的修改文件造成的损失，由供应商自行负责。不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该修改的内容为谈判文件的组成部分。

9.2当谈判文件与谈判文件的修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 三、响应文件

**10. 响应文件的组成**

10.1响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

10.1.1价格文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.1.2 商务技术文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.1.3 响应文件电子版：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.2 供应商应按照采购人提供的响应文件格式和顺序，自行编制响应文件，响应文件应包含本须知第10.1条中规定的内容，但表格可以按同样格式扩展。

**11. 谈判报价**

11.1响应文件中的报价均采用人民币表示。谈判报价应按谈判文件中相关附表格式填写。

11.2最后谈判报价是履行合同的最终价格。应包括第三章“项目采购需求和说明”规定的各项价格。若无特殊规定，报价包含完成本项目所有内容所需的一切费用（包括但不限于货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

11.3对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11.4供应商必须就所竞项目（或分标）的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。

11.5供应商的报价超出采购预算价或最高限价（如有）的，其竞标无效。

**12. 响应有效期**

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

**13. 谈判保证金**

13.1 供应商应按供应商须知前附表规定的数额、方式要求交纳谈判保证金，**否则其竞标无效。**

13.2办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或采购编号，以免耽误谈判。对未按采购文件要求缴纳谈判保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应谈判条件而予以拒绝。

13.3未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。成交人的谈判保证金，在成交人与采购人签订合同后 5个工作日内退还。谈判保证金一律以转账方式退还，不计利息。

13.4 如供应商有下列情形之一的，其谈判保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）成交人在收到成交通知书后，未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金；

（六）法律法规规定的其他情形。

**14. 响应文件编制**

14.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2 供应商应按本文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并编制完整的页码、目录，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，后果由供应商自行负责。

14.3 响应文件应无涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

14.4 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。**副本可为已按要求签字盖章的正本的复印件**，当副本和正本不一致时，以正本为准。

14.5响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录和页码。

**15. 响应文件的密封和标识**

15.1 将响应文件“价格文件”书面版本的正本和全部副本密封在一个包封内。内层包封上应写明“价格文件、供应商名称和地址、项目名称、采购编号”字样；

15.2 将响应文件“商务技术文件”书面版本的正本和全部副本密封在一个包封内。内层包封上应写明“商务技术文件、供应商名称和地址、项目名称、采购编号”字样；

15.3 将响应文件电子版单独包封，包封上标明“响应文件电子版、供应商名称和地址、项目名称、采购编号”；

15.4 将按上述第15.1项至第15.3项的规定包封好的“价格文件”、“商务技术文件”和“响应文件电子版”全部密封在一个外层包封内（即采用双层包封法密封）。在外层包封上写明供应商名称、供应商地址、项目名称、采购编号、分包号或标段号（如有）等字样，并加盖供应商公章。

**外包封必须加盖供应商公章或由供应商法定代表人（或授权代表）签字以示密封。**

15.5 未按本章第15.1条或15.4条要求密封和加写标记，作无效响应文件处理。

**16. 响应文件的递交**

16.1 供应商应在供应商须知前附表规定的截止时间前递交响应文件。凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。

16.2 供应商按供应商须知前附表规定的地点递交响应文件，并由采购人或采购代理机构签收**。**

16.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

16.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

**16.5 响应文件的修改和撤回**

16.5.1 在供应商须知前附表规定的递交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

16.5.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第14.3项的要求签字或盖章。采购人或采购代理机构收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

16.5.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第15条、第16条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

**17. 响应文件的编写注意说明**

17.1 响应文件的复印件均须加盖供应商的公章。

17.2 供应商在响应文件中提供不真实的材料，都将视为虚假应标，磋商无效，并承担由此产生的经济与法律责任。

17.3 供应商在详细报价中，应按竞争性磋商文件提供的《项目采购需求》进行完整报价。

17.4 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”或空白，则视报价为零。

17.5供应商必须自行承担因其响应文件中的任何错漏而导致的一切后果。

17.6 响应文件必须用不褪色的墨水书写或打印，投标文件正本和副本除目录外，须由供应商的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由供应商的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加供应商公章（本页正文内容已加盖单位章的除外），否则视为不响应竞争性磋商文件。

17.7 竞争性磋商响应文件的编制、签署及密封和标记等均要求按本须知14、17.6条规定的要求，否则视为未响应竞争性磋商文件要求。

## 四、谈判与评审

**18. 谈判时间和地点**

18.1 采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织谈判，供应商的法定代表人或其授权委托人必须持供应商须知前附表规定的证件依时到现场参加谈判，否则作无效响应处理。

**19. 谈判小组成立**

19.1竞争性谈判小组成立

采购代理机构依据法律规定，在政府采购监督部门规定的专家库中上随机抽取政府采购评审专家与采购人组成竞争性谈判小组。

19.2 竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

（1）确认谈判文件；

（2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

（3）审查供应商的响应文件并作出评价；

（4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

（5）编写评审报告；

（6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

19.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

**20.评审原则及方法**

20.1 评审原则：

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审方法：

谈判小组按照供应商须知前附表和第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第四章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准；第四章“评审方法及评审标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

**21. 评审程序**

21.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

21.2资格审查和符合性审查

谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判除《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第二十七条第二款规定的“公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应采购文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照本办法第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购”情形除外，供应商最低数量可以为两家。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效竞标处理，谈判小组告知有关供应商。

21.2.1资格审查

供应商有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

（2）未按本项目采购公告规定方式获得竞争性谈判文件的。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

（4）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照采购文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

21.2.2符合性审查

依据采购文件的规定，谈判小组对通过资格审查的供应商的响应文件从有效性、完整性和对采购文件的响应程度等几方面进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

21.3澄清有关问题

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是响应文件的组成部分

21.4谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

21.5最后报价

21.5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

21.5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21.5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

21.6**在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。**

**22. 错误修正**

22.1响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.2谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，供应商同意并签字确认后，调整后的响应报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

**23. 评审过程的保密**

23.1 在评审活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

23.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消谈判资格。

▲**24.** **特别说明：**

（本条款所述投标人等同于供应商，评标等同于评审，投标等同于谈判或响应）

24.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下投标或未划分分标的同一合同项下投标，否则投标文件将被视为无效。**生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。**

24.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标无效。

**24.3出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他响应文件无效：**

**（1）根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。**

**（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。核心产品在谈判文件中写明。**

24.4 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。**（本采购文件第三章“项目采购需求和说明”另有约定的从其约定）**

24.5 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

**24.6投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。**

**24.7在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：**

**（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；**

**（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；**

**（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；**

**（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；**

**（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。**

**投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。**

**25. 供应商相互串通投标**

**有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，投标文件将被视为无效：**

**（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；**

**（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；**

**（3）不同的供应商的投标文件载明的项目管理员为同一个人；**

**（4）不同供应商的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；**

**（5）不同供应商的投标文件相互混装；**

**（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。**

**26. 供应商恶意串通投标**

**供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：**

**（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：**

**（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；**

**（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；**

**（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；**

**（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；**

**（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；**

**（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。**

**27. 终止采购**

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 五、评审结果

**28. 评审结果确定**

采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价/评标价最低的原则确定成交供应商（也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商）。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评标价最低的供应商为成交供应商。

**29. 成交通知**

采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 六、合同授予

**30. 履约保证金**

30.1成交供应商应按供应商须知前附表规定的履约保证金的金额、方式，在签订合同前缴纳给采购人指定账户。否则,不予签订合同。

30.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则不予退还其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至采购人签认验收合格之日止。项目验收合格，成交供应商向采购人办理成果移交手续后，由供应商向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后5个日历天内扣减成交供应商赔偿金和其他应从成交供应商扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给成交供应商（无息）。

30.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

**31. 签订合同**

31.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。谈判文件、成交供应商的响应文件、应答文件等，均为签订政府采购合同的依据。

31.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将不予退还成交供应商谈判保证金并上缴财政国库。

31.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，如政府采购活动或成交供应商不存在违法违规情形的，采购人可以根据采购项目的实际情况，综合考虑递补供应商的经济性和效率等因素，自主确定是否重新开展采购活动或确定下一候选人为成交供应商。

31.4采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判文件和合同实质性内容的协议。

31.5在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变原合同条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原采购合同金额的10%。

**32. 政府采购合同公告**

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 七、其他

**33. 招标代理服务费**

33.1本项目招标代理服务费按本章33.2款规定的货物类费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约。

33.2招标代理服务费标准：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费率  中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

**34. 询问、质疑和投诉**

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

34.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算起算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

采购人或采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

34.3供应商的质疑和投诉行为应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书应按财政部发布《政府采购供应商质疑函范本》、《政府采购供应商投诉书范本》编制，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

**35. 适用法律**

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

# 第三章 项目采购需求和说明

**说明：**

1、本一览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，竞标人可选满足或优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行竞标。

2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，供应商应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写投标报价明细表，并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写技术响应表。

3、凡在“项目要求及技术需求”中标注“▲”的为重要技术参数指标，不允许负偏离，否则视为无效竞标处理。

**4、评标时，如果谈判小组发现本“项目要求及技术需求”的技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，有权认定不得作为主要技术参数、要求不得作为竞标无效要求处理。**

**5、本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。**

**6、小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标原则及定标标准》的规定为准。**

**7、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。**

**8、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。**

9、竞标人必须自行为其竞标产品侵犯其他竞标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的竞标人应在其竞标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

**货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **项目要求及技术需求** | |
| **一、广播中心** | | | |
| 1 | 网络广播控制中心 | 1台 | ▲IP网络广播控制中心是系统的核心。采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的IP播控服务器软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目。负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 广播主机扩展含有4个独立声卡，4路话筒与音频输入输出通道用于外接话筒，音源及监听，带多路电源控制。全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一。局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目。 ▲屏幕尺寸：≥12.1英寸 ▲屏幕颜色：TFT32位真彩色 ▲操控方式：800\*600分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏 ▲工作环境：环境温度：5-35ºC;相对湿度：≧75%;气压：86-106Kpa  ▲系统音频信号信噪比：LINE:70dB;MIC:60dB ▲系统音频信号失真度：1KHz<0.5% ▲系统音频信号标准输入电平：LINE:300mV; MIC:5mV ▲系统音频信号标准输出电平：0dBV ▲自身耗电量:AC220V/50HZ/300W ▲软件操作平台:WINDOWS98/2000/XP ▲重量:484\*265\*440mm ▲尺寸:15Kg | |
| 2 | IP网络广播控制软件 | 1套 | 软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用)，中继服务器软件，IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件。 系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心。 系统功能特点:  ▲支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 ▲支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。 ▲远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。 ▲音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。 ▲分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置。 ▲定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 ▲网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。 ▲寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。 ▲会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。 ▲服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 ▲广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。 ▲本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。 ▲报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 ▲运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。 ▲电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。 ▲紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。 ▲节目源和数据不受限制：系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源。IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。 ▲站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。 ▲支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。 ▲支持大比特率播放：音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）； | |
| 3 | 专业调音台 | 1台 | 1、12输入通道；12路XLR平衡单声道 2、每通道3段均衡，MUTE静音开关，60MM直滑衰减器， 3、1组立体声母线，2组AUX母线（包括FX) 4、内置48V幻象电源； 5、16种DSP数字效果器, 6、XLR平衡输入话放噪声极低， 7、十段三色电平灯 8、USB音频播放MP3；自带蓝牙播放 9、适用全球供电电压功率30瓦； | |
| 4 | DVD/MP3播放器 | 1台 | 产品特点 ▲ 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 ▲ 微电脑控制，轻触式按键操作。 ▲ 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。 ▲ 采用数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能。 ▲ 自动播放控制，全数码伺服。 ▲ 可播放：CD/VCD/ MP3/DVD碟片。 ▲ 2路音频信号左右声道（L /R）输出。 技术参数  电源 ～220V/50Hz 功耗 30W 尺寸 484×320×88mm 重量 6KG | |
| 5 | 数字调谐器 | 1台 | 产品特点 ▲ 标准机箱设计，2U铝合金面板；人性化的抽手设计，美观实用。 ▲ 微电脑控制，轻触式按键操作。 ▲ 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目。 ▲ 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达80个。 ▲ 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 ▲ 石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定。 ▲ 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入。 ▲ 1路音频信号左右声道（L /R）输出。 技术参数  电源 ～220V/50Hz 功耗 20W 尺寸 484×320×88mm 重量 6.8Kg | |
| 6 | 网络广播消防报警器 | 1台 | ▲ 带32路报警短路输入，16路短路输出； ▲ 系统中可使用任意多个IP网络报警矩阵，以扩展端口； ▲ 自动发送报警信息到服务器,执行播放任务(支持邻层/全区报警)； ▲ 警报声音文件预存在服务器中，免去“警报发生器” ▲ 有以太网口地方即可接入,支持跨网段和路由 ▲ 电源：AC100-240V/50-60HZ； ▲ 功耗：≤10W | |
| 7 | 电源时序器 | 1台 | 16路供电依次序开启系统设备 | |
| 8 | 台式(广播)专业麦克风 | 1个 | 频率响应 50-13500Hz 阻抗 600Ω 灵敏度 -62dB 提示音 音乐提示音 尺寸 420x190x130mm 重量 1.4Kg 电源 ~220V/50Hz DC9V | |
| 9 | IP网络广播双向对讲话筒 | 1只 | ▲桌面式话筒外观设计，大屏幕液晶显示屏、使用方便的操作按键、高品质的语音采集，外观典雅明丽，适用于广播主控室和领导办公室。 ▲三英寸LCD液晶显示屏，人性化人机操作界面。自带数字键，操作简单快捷。 ▲可以对单个终端、分区或全区（除本终端外）广播寻呼。 内置点播采集模块，实现实时信号采集功能。 ▲内置全频带监听1W扬声器，声音清晰、洪亮，100级音量调节。 具有录音输出，音频辅助输出、外扩功率放大器。 具有线路输入、线路输出、短路输出接口。 程序固化，不会感染病毒。 网络接口 标准RJ45 支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP 音频格式 MP3 采样率 16K-48KHz 比特率 16K-128Kps 传输速率 10Mbps 音频模式 16位 立体声CD音质 输出频率 80Hz~16KHz 谐波失真 ≤3% 信噪比 >70dB 扬声器输出阻抗及额定功率 8Ω/0.5W 辅助线路输入电平 400mV 工业标准压线接线端子 音源输出电平 775mV 工业标准压线接线端子 录音输出电平 775mV 工业标准压线接线端子 输出阻抗 1KΩ 短路输出电平 0V 工业标准压线接线端子 工作温度 -20~+60℃ 工作湿度 10%~90% 功耗 ≤10W 输入电源 DC 9V/1A 尺寸 220×146×57mm 净重 1.7Kg | |
| 10 | IP网络监听音箱 | 1对 | 木质外壳结构，高低音防磁喇叭单元,数字解码终端与音箱一体功能； 采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定； 音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）； 可网络接收语音通知或音频节目内容（包括接收对讲终端的寻呼、消防报警强插、定时节目的播放、应急广播等）；  支持本地线路输入，音量调节； 通过软件操作可对所有终端监听播出的内容； 自带功率输出，可接10W无源副音箱； 硬件音频解码； 采样音频硬件编码； | |
| **二、综合教学楼（1号楼）** | | | |
| 11 | IP网络广播机架式终端 | 1台 | 19英寸标准机架式，1U高度；  采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；  音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；  可网络接收语音通知或音频节目内容（包括接收对讲终端的寻呼、消防报警强插、定时节目的播放、应急广播等）；  自动控制外接功放设备的电源；  提供自动/手动强制电源开关按钮；  远程网络信号优先，自动强插；  可内置网络交换机模块；  硬件音频解码；  采样音频硬件编码； 网络接口：标准RJ45×3，1个输入，2个输出（需插交换机卡）； R232配置串口：一个 220V电源输入接口：一个 音频输出接口：一对 受控电源输出接口：两路 采样率：44.1KHz 谐波失真：小于千分之一 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应 音频模式：双声道立体声 音量调节：16级数字音量 频率响应：20Hz－20KHz 信噪比：大于90dB 输出灵敏度:0dB±1dB 网口速率：10/100M自适应 配置接口：R232串口 断电重启恢复时间：小于1秒 断网重启恢复时间：小于1秒 网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持单播、组播以及混合部署单播组播接收音频数据，支持跨网段跨路由跨Internet配置,支持VLAN虚拟局域网和广域网； 额定功率：10W 待机功耗：小于0.3W 网络延时：文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms | |
| 12 | 纯后级广播功放 | 1台 | 1000W/1路输入，70V/100V/4-16Ω输出,RCA/XLR插口并接。 100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； RCA插口和XLR插口供方便地环接； 输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。额定输出功率 1000w  输入灵敏度 1V 0dBV 等效输入噪声 -95dB 阻尼系数 200:1 共摸抑制 不小于 92dB 频响 90Hz--20KHz ±3dB 总谐波失真4/1KHz <0.3% 上升速率 >15V/microsecond 尺寸 484×415×133 | |
| 13 | 室外(全天候)音柱(铝质箱体/金属面网) | 15只 | 室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集等。 安装方式:壁挂式 接线方法: COM 70V 100V 额定功率 40W  最大功率 80W  灵敏度 92dB  频率响应 130-16KHz  尺寸 145×125×620mm  喇叭单元 4×4″+ 2.5″ | |
| **三、综合教学楼（2号楼）** | | | | |
| 14 | IP网络广播机架式终端 | 1台 | 19英寸标准机架式，1U高度；  采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；  音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；  可网络接收语音通知或音频节目内容（包括接收对讲终端的寻呼、消防报警强插、定时节目的播放、应急广播等）；  自动控制外接功放设备的电源；  提供自动/手动强制电源开关按钮；  远程网络信号优先，自动强插；  可内置网络交换机模块；  硬件音频解码；  采样音频硬件编码； 网络接口：标准RJ45×3，1个输入，2个输出（需插交换机卡）； R232配置串口：一个 220V电源输入接口：一个 音频输出接口：一对 受控电源输出接口：两路 采样率：44.1KHz 谐波失真：小于千分之一 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应 音频模式：双声道立体声 音量调节：16级数字音量 频率响应：20Hz－20KHz 信噪比：大于90dB 输出灵敏度:0dB±1dB 网口速率：10/100M自适应 配置接口：R232串口 断电重启恢复时间：小于1秒 断网重启恢复时间：小于1秒 网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持单播、组播以及混合部署单播组播接收音频数据，支持跨网段跨路由跨Internet配置,支持VLAN虚拟局域网和广域网； 额定功率：10W 待机功耗：小于0.3W 网络延时：文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms | |
| 15 | 纯后级广播功放 | 1台 | 660W/1路输入，70V/100V/4-16Ω输出,RCA/XLR插口并接。 100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； RCA插口和XLR插口供方便地环接； 输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。额定输出功率 660w  输入灵敏度 1V 0dBV 等效输入噪声 -95dB 阻尼系数 200:1 共摸抑制 不小于 92dB 频响 90Hz--20KHz ±3dB 总谐波失真4/1KHz <0.3% 上升速率 >15V/microsecond 尺寸 484×415×133 | |
| 16 | 室外(全天候)音柱(铝质箱体/金属面网) | 5只 | 室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集等。 安装方式:壁挂式 接线方法: COM 70V 100V 额定功率 40W  最大功率 80W  灵敏度 92dB  频率响应 130-16KHz  尺寸 145×125×620mm  喇叭单元 4×4″+ 2.5″ | |
| **四、综合教学楼（3号楼）** | | | | |
| 17 | IP网络广播机架式终端 | 1台 | 19英寸标准机架式，1U高度；  采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；  音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；  可网络接收语音通知或音频节目内容（包括接收对讲终端的寻呼、消防报警强插、定时节目的播放、应急广播等）；  自动控制外接功放设备的电源；  提供自动/手动强制电源开关按钮；  远程网络信号优先，自动强插；  可内置网络交换机模块；  硬件音频解码；  采样音频硬件编码； 网络接口：标准RJ45×3，1个输入，2个输出（需插交换机卡）； R232配置串口：一个 220V电源输入接口：一个 音频输出接口：一对 受控电源输出接口：两路 采样率：44.1KHz 谐波失真：小于千分之一 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应 音频模式：双声道立体声 音量调节：16级数字音量 频率响应：20Hz－20KHz 信噪比：大于90dB 输出灵敏度:0dB±1dB 网口速率：10/100M自适应 配置接口：R232串口 断电重启恢复时间：小于1秒 断网重启恢复时间：小于1秒 网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持单播、组播以及混合部署单播组播接收音频数据，支持跨网段跨路由跨Internet配置,支持VLAN虚拟局域网和广域网； 额定功率：10W 待机功耗：小于0.3W 网络延时：文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms | |
| 18 | 纯后级广播功放 | 1台 | 660W/1路输入，70V/100V/4-16Ω输出,RCA/XLR插口并接。 100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； RCA插口和XLR插口供方便地环接； 输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。额定输出功率 660w  输入灵敏度 1V 0dBV 等效输入噪声 -95dB 阻尼系数 200:1 共摸抑制 不小于 92dB 频响 90Hz--20KHz ±3dB 总谐波失真4/1KHz <0.3% 上升速率 >15V/microsecond 尺寸 484×415×133 | |
| 19 | 室外(全天候)音柱(铝质箱体/金属面网) | 5只 | 室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集等。 安装方式:壁挂式 接线方法: COM 70V 100V 额定功率 40W  最大功率 80W  灵敏度 92dB  频率响应 130-16KHz  尺寸 145×125×620mm  喇叭单元 4×4″+ 2.5″ | |
| **五、户外操场** | | | | |
| 20 | IP网络广播机架式终端 | 1台 | 19英寸标准机架式，1U高度；  采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；  音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）；  可网络接收语音通知或音频节目内容（包括接收对讲终端的寻呼、消防报警强插、定时节目的播放、应急广播等）；  自动控制外接功放设备的电源；  提供自动/手动强制电源开关按钮；  远程网络信号优先，自动强插；  可内置网络交换机模块；  硬件音频解码；  采样音频硬件编码； 网络接口：标准RJ45×3，1个输入，2个输出（需插交换机卡）； R232配置串口：一个 220V电源输入接口：一个 音频输出接口：一对 受控电源输出接口：两路 采样率：44.1KHz 谐波失真：小于千分之一 音频位率：8Kbps-320Kbps自适应 音频模式：双声道立体声 音量调节：16级数字音量 频率响应：20Hz－20KHz 信噪比：大于90dB 输出灵敏度:0dB±1dB 网口速率：10/100M自适应 配置接口：R232串口 断电重启恢复时间：小于1秒 断网重启恢复时间：小于1秒 网络协议：ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、IGMP，支持单播、组播以及混合部署单播组播接收音频数据，支持跨网段跨路由跨Internet配置,支持VLAN虚拟局域网和广域网； 额定功率：10W 待机功耗：小于0.3W 网络延时：文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms | |
| 21 | 纯后级广播功放 | 1台 | 1500W/1路输入，70V/100V/4-16Ω输出,RCA/XLR插口并接。  100V、70V定压输出和4欧—16欧定阻输出，1单元LED 电平指示； RCA插口和XLR插口供方便地环接； 输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警。额定输出功率 1500w  输入灵敏度 1V 0dBV 等效输入噪声 -95dB 阻尼系数 200:1 共摸抑制 不小于 92dB 频响 90Hz--20KHz ±3dB 总谐波失真4/1KHz <0.3% 上升速率 >15V/microsecond 尺寸 484×415×133 | |
| 22 | 室外(全天候)音柱(铝质箱体/金属面网) | 10只 | 室外全天候防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，可抵挡日照雨淋、风沙雪雨，适合户内、户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集等。 安装方式:壁挂式 接线方法: COM 70V 100V 额定功率 100W  灵敏度 96dB±3dB  频率响应 130-16KHz  喇叭单元5×6.5″ 外形尺寸：1168X125X225MM | |
| **六、教室区** | | | | |
| 23 | 网络广播壁挂终端 | 73台 | ▲ 标准壁挂式设计，体积超小巧，精致美观，不占用宝贵空间； ▲ 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片，启动时间≤1秒； ▲ 内置D类数字功放，带2×30W功率输出(8欧定阻)输出，完美音质，发热小功效更高； ▲ 具有1路模拟音源输入，并带本地音量调节旋钮，可接入本地音源； ▲ 具有1路线路输出，可扩展功放； ▲ 状态灯指示，可以实时显示终端各种状态(如登陆、掉线、任务状态)； ▲ 具有一个IP地址复位开关，若IP地址丢失，可恢复出厂设置； ▲ 具有一路短路输入、一路短路输出接口； ▲ 待机功率小于2W，满足国家环保节能认证的标志； ▲ 支持远程配置，具有在线升级功能； ▲ 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 | |
| 24 | 室内豪华壁挂/时款音箱 | 73只 | 室内壁挂/时款音箱。这款音箱适合播放音乐及语音，具有卓越的频率响应和高效率性能。对人声、音乐都有还原真实的放大特性。ABS外壳，适用于室内环境，特别是会议场所。 接线方法: COM 70V 100V 安装方式:壁挂式 额定功率 20W  最大功率30W 频率响应 120-15KHz  喇叭单元 4"×1 1.5"×1  尺寸mm 222×160×160 | |
| **七、辅材辅料** | | | | |
| 25 | 设备机柜 | 1个 | 1、材料：采用高强度冷轧钢板及高强度的钢化玻璃 2、表层处理：脱脂 酸洗 磷化 静电喷喷塑 3、粉沫：采用ICI专业高强度粉沫，确保每件产品达到BS6497国际标准 4、结构：19”标准和兼容ETSI标准，可灵活调整，模块式智能组合，型号齐全 5、生产标准：符合IEC297-2(国际19”) ，EIA—310－D，ANSI/EIARS310-D. | |
| 26 | 设备壁柜 | 4个 | 1、材料：采用高强度冷轧钢板及高强度的钢化玻璃 2、表层处理：脱脂 酸洗 磷化 静电喷喷塑 3、粉沫：采用ICI专业高强度粉沫，确保每件产品达到BS6497国际标准 4、结构：19”标准和兼容ETSI标准，可灵活调整，模块式智能组合，型号齐全 5、生产标准：符合IEC297-2(国际19”) ，EIA—310－D，ANSI/EIARS310-D. | |
| 27 | 交换机 | 1台 | (24个10/100/1000Base-T以太网端口,2个千兆SFP,交流供电) | |
| 28 | 交换机 | 78台 | 5个10/100/以太网端口 | |
| 29 | 音响线 | 3000米 | 2X2.0mm2，纯铜线芯，环保PVC外皮，高音纯正、低音浑厚；抵销外界干扰；清亮不失真。 | |
| 30 | 音频光端机 | 1对 | 无失真 无杂音 高保真 | |
| 31 | 室外光纤 | 1200米 | 4芯单模光缆（中心束管式轻铠装室外）GYXTW | |
| 32 | 网线 | 7箱 | 超五类线 | |
| 33 | 跳线 | 1批 | 网络跳线，音频跳线，设备连接线 | |
| 34 | 路面开槽及恢复 | 1项 | 路面开槽及恢复 | |
| 35 | 辅材辅料 | 1批 | 线管，膨胀钉，胶布等施工耗材 | |
| 36 | 安装调试费 | 1项 | 施工、安装调试至验收合格 | |
| **大化一小监控** | | | | |
| 37 | 400万星光POE枪机 | 127台 | 【传感器】采用1/2.8 英寸≥400万星光像素CMOS传感器，  【最低照度】彩色: 0.005 Lux(F1.6,AGC ON) 黑白0.002Lux（F1.6，AGC ON）  【镜头】4mm/6mm/8mm/12mm可选  【视场角】≥81.5°(4mm)/ ≥52.6°(6mm)/ ≥38.6°(8mm)/ ≥25.8°(12mm)  【日/夜】彩转黑支持内同步、黑白、彩色、定时设置  【背光补偿/宽动态】支持/120dB  【补光灯数/距离】4颗红外灯/80米  【视频编码】H.265/H.264/M-JPEG  【是否支持S+265】支持  【最大分辨率】≥400万 1440P  【帧率】  2592\*1520@25fps  NTSC：2592\*1944@18fps，2560\*1920@20fps，2592\*1520@25fps  【多码流】三码流  【智能分析】包括8种行为分析、人脸检测、人数统计  【音频输入/出】1路音频输入  【防护等级】≥IP67  【使用温度】工作温度-30℃～60℃（不开红外）；-30℃～40℃（开红外）；  【电源】DC12V±20% 、POE | |
| 38 | 200万警戒枪机 | 8台 | 1、图像分辨率≥1920×1080 2、可选/4mm/6mm/8mm高清镜头 3、最低照度：0.001lx（F=1.0，帧累积开启，彩色模式）能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；0.0005lx（F=1.0，帧累积开启，黑白模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征 4、视音频编码标准检查：支持H.265、H.264（Main Profile，Hige Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码标准，支持G.711a、G.711u、AAC和ADPCM音频编码标准 5、分辨力试验：彩色：不小于1000TVL（编码方式为H.265、分辨率为1920×1080、帧率25fps、码率2Mbps） 6、亮度不小于11级 7、▲当环境照度低于一定值时，自动开启红外灯光照明功能，并可选择开启/关闭红外工作模式；红外灯亮度共10级可调 8、具备1个10/100M以太网接口（RJ45），具有1路音频输入接口 9、音频输出模式可设置为内置扬声器和外部音源音频输出；在音频编码格式为AAC时，音频采样率可设置32kHz、48kHz 10、可通过IE或客户端软件进行语音对讲，具有立体声设置选项 11、具有彩色/黑白模式选择功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 12、▲透雾设置检查、宽动态能力试验、电子防抖设置检查、镜像功能检查、可伸缩编码（SVC）设置检查、音频降噪设置检查 13、▲具有五码流功能 14、▲同一静止场景下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码后，码率可节约70%，图像主观质量无明显降低；在H.265编码方式时，开启智能编码功能后，最低码率可以达到100Kbps，并可呈现正常监控画面 15、▲可在视频图像上叠加字符，字符包括通道名称、时间、日期、10行自定义字符等信息； 字体可设置为16X16像素、32X32像素、48X48像素、64X64像素，字体颜色可设置 16、具有防红外过曝设置选项，红外灯开启时，可根据被摄物体的距离自动调节红外光功率强度 17、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离≥100米处所摄目标的轮廓和状态 18、▲当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离≥55米处所摄目标的轮廓与状态；在黑暗环境下通过白光灯照射，摄像机图像画面能显示为彩色；具有≥10级亮度可调 19、具有绊线、双绊线、进入区域、滞留区域、离开区域、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑等行为的智能分析功能 20、▲具有警戒功能，报警时可触发声音和白光警戒提示 21、支持虚焦侦测功能，监视画面模糊不清晰时，能进行报警提示 22、电源：DC 12V±25%  23、温度：-45℃~70℃ 24、防护等级≥IP67 | |
| 39 | 摄像机支架 | 127个 | 项目专用收纳支架（带水平仪、收纳盒）（通用支架） | |
| 40 | 围墙立杆 | 8根 | 1米 | |
| 41 | 200万警戒球机**（核心产品）** | 2台 | 1、图像分辨率≥1920×1080，帧率≥50fps  2、彩色分辨力≥1000TVL（1920×1080分辨率，H.265编码，码流2Mbps） 3、信噪比≥60dB 4、≥30倍光学变焦 5、最低照度：彩色0.001lx，黑白0.0001lx 6、▲支持不少于8路报警输入和2路报警输出  7、水平手控最大速度≥500°/s 8、支持不少于500个预置位  9、水平支持360°连续旋转，垂直转动角度不低于-30°～90°  10、可按照设定时间对预置行人、非机动车、车辆检测场景进行巡航检测；具有定时巡航、时间段巡航、混合巡航模式设置  11、支持智能行为分析功能，如区域入侵、停车、拌线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸 12、具有行人抓拍功能和非机动车抓拍功能  13、具有感兴趣区域设置功能，主码流、子码流可分别设置不少于7块感兴趣区域  14、具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 15、可将视频图像存储至microSD卡,最大支持128GmicroSD卡视频压缩标准：支持不少于H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG支持可伸缩编码设置 16、支持防红外过曝设置 17、可通过手动或自动的方式开启雨刷 18、具有鼠标轨迹控制功能 19、具有自动跟踪功能，支持对图像中的单个目标物体轨迹进行自动跟踪。 20、支持红外灯、白光灯补光；可自动调节补光灯切换 21、▲内置激光器 22、▲内置扬声器，支持远程喊话功能。 23、▲通过红外灯照射可基本分辨距离560米处所摄目标的轮廓和状态；通过白光照射可基本分辨50米处所摄目标的颜色和轮廓 24、▲具备声光警戒功能，对进入警戒区域的人和车辆触发白光警示、语音警告、或激光警吓功能，并具有联动智能跟踪功能 25、工作温度：－20℃～＋50℃ 26、电源适应性：能在DC24V±35%及AC24V±35%的供电条件下正常工作 27、静电放电抗扰度：空气放电8KV，接触放电6KV  28、外壳防护等级：≥IP67 | |
| 42 | 球机支架 | 2个 | 铝合金吊装支架 | |
| 43 | 10口千兆POE交换机 | 2台 | 10口智能千兆POE交换机 2G+2GP+6EP支持IEEE 802.3af/t协议 防雷型 2个1000M RJ45端口+2个1000M POE端口+6个100M RJ45 POE端口； 背板带宽:9.2 Gbps；MAC地址表：2K；固化VLAN 电源输入接口：110-240V AC，50/60Hz 品字座，整机功率120W；配AC线 桌面式金属机壳：187x139x43mm（L\*W\*H）可选配两位机架 | |
| 44 | 室外设备箱 | 12个 | 铝合金镀锌 规格：280\*190\*100 | |
| 45 | 16口千兆POE交换机 | 10台 | 16路智能千兆POE交换机 1G+2GP+14EP支持IEEE 802.3af/t协议 防雷型 1个千兆 RJ45端口+2个1000M POE端口 14个100M RJ45 POE端口； 背板带宽:8.8 Gbps；MAC地址表：2K；固化VLAN 带 5V DC电源输出接口，供光纤收发器使用 电源输入接口：180-240V AC，50/60Hz 品字座，整机功率250W，配AC线 19英寸1U机箱：430mm×180mm×44mm（L\*W\*H） | |
| 46 | 交换机机柜 | 10台 | 4U | |
| 47 | 核心交换机 | 2台 | 24口10/100/1000M自适应千兆非管理型交换机 | |
| 48 | 160路16盘位硬盘录像机 | 1台 | 支持IPC分辨率16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 64路4CIF/32路720P/16路1080P/4路4K/2路12MP同时预览 16路4CIF/16路720P/16路1080P/4路4K/2路12MP同步回放，1/16到512倍速 支持1/3/4/6/8/9/10/13/16/20/25/36/40/64画面预览 支持16个前置硬盘接口，单块最大10TB，支持热插拔 支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 支持2个HDMI/2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达4K 支持自适应H.265/H.264压缩标准 带宽：接入：≥400Mbps，转发：≥200Mbps 支持驳接Onvif标准协议网络前端,GB28181对接平台 支持热插拔 | |
| 49 | 硬盘 | 16块 | 容量（GB）：≥4000 接口：SATA3.0  转速（rpm）：≥7200 | |
| 50 | 49寸监视器 | 4台 | 49寸4K金属监视器 | |
| 1套 | 电视墙 | |
| 51 | 解码器 | 1台 | 支持语音对讲;画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36;交互式可视化软件操作终端，支持PAD控制;支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置;支持报警联动切换;支持单画面添加64路通道轮巡切换解码;支持录像文件解码输出上墙;支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端;支持透明通道传输;支持H.264/265/MPEG4等编码格式;支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别;支持ONVIF标准协议接入设备;支持RTP/RTSP协议进行设备浏览;支持平台以SDK方式集成设备;支持GB28181协议接入设备;支持WEB方式或平台访问、配置和管理;支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数;支持远程获取系统运行状态、系统日志;支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 | |
| 52 | 电视 | 1台 | 55寸电视机 | |
| 53 | 分屏器 | 1台 | 1.支持500万以下众多品牌IPC 9路/16路接入； 2.支持HDMI/VGA高清输出； 3.设备本身自带鼠标接口，标配鼠标和操作说明 | |
| 54 | 网络机柜 | 1台 | 规格：600\*600\*800 颜色：整体黑色  材料：冷轧钢板  厚度：1.2-1.8MM  前门：钢化玻璃  后门：透气网门  侧门：均可拆卸 | |
| 55 | 操作台 | 1台 | 规格：600\*480\*750 颜色：整体银色  材料：冷轧钢板  厚度：1.2-1.8MM | |
| 56 | 管理电脑 | 1台 | 基本参数：  1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志；  2、CPU：英特尔第九代酷睿四核处理器I3-9100或以上，配置风扇导流罩。  ▲3、主板：英特尔 B365芯片组或以上，PCI扩展插槽≥2个PCI+1个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16；  4、内存：≥8G DDR4 2666MHZ。  5、硬盘：≥128G；  6、显卡：≥2G显卡；  7、光驱：无；  ▲8、电源：更好扩展性，≥290W节能电源；  ▲9、接口：≥8个USB口（前置≥4个USB 3.0），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口, ≥1个9针COM接口，≥2个PS/2接口；  ▲10、机箱：方便扩展与散热，机型体积大于17L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯；  11、预装管理功能：  （1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量；  （2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟。  （3）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可。发送端注册Windows 7 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。发送端注册OFFICE 2010 KMS设定完成后通过网络克隆，接收端自动完成KMS注册功能。  12、显示器：同品牌≥21.5英寸宽屏LED背光液晶显示器；  正版Windows10操作系统；  ▲14、考虑到机器的安全及保密性，机器要求带软件功能:  采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能；  ▲linux系统支持：中标麒麟/银河麒麟/Deepin/中科方德/SUSE Linux/Red Hat Linux/centOS/Ubuntu 12以上版本"；（提供功能截图）；  支持自主授权分割功能，管理员可以从主系统中心分割授权客户机数量给下级系统中心，限制下级系统中心对客户机的注册数量，阻止非法客户机注册；  支持多种分组规则，如IP分组以及支持与AD、LDAP同步功能，可将用户组织架构同步到终端安全管理系统中，依照用户现有架构进行管理。分组支持无限层次分组，支持生成组安装包，安装后自动进入该分组。  ▲可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯（提供功能截图）；  ▲支持延后升级功能，可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级，有效避免程序和病毒库升级时与业务系统发生冲突。（提供功能截图）  ▲windows服务器客户端具备资产管理及运维管理的功能，包括硬件资产管理，软件资产管理，远程管理，流量管理，外设管理等终端安全管理功能；（提供功能截图）；  产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流，有效节省外网带宽资源；  ▲支持病毒报表业务：上级可查看本级、下级的病毒日志详情、统计、走势、排名 ；（提供功能截图）；  ▲提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、全网系统漏洞威胁分布。（提供功能截图）  二、商务资质认证要求：提供产品的3C认证、节能证书，平均无故障时间MTBF≥100万小时。  ▲三、质保：原厂3年整机保修，包括键盘、鼠标、显示器等周边设备；原厂3年下一工作日上门服务，每周7天24小时热线支持服务；以400电话、800电话或官方网站查询得到的保修年限数据为准。 | |
| 57 | 网线 | 24箱 | 室内无氧铜0.5 ，300米/箱 | |
| 58 | 电源线 | 4卷 | RVV2\*1.0 | |
| 59 | 光收发 | 3对 | 千兆光纤单模单纤光纤收发器。支持标准协议：IEEE8023.Z/ab，RJ45 10/100/1000MBps自适应。传输：3km，单口接口：sc接口，传输速率1000MBps | |
| 60 | 免熔接光纤 | 4卷 | 免熔接2芯单模防水光缆,轴装,SC-SC原装接头,衰减小,不需熔接直插光纤适配器,可对接10次不影响传输,多种规格分段敷设、拔插式任意对接,有效距离5公里,可直埋地下或在下水道中不套管直接敷设，也穿入4分管中在室内使用 | |
| 61 | 线槽/线管 | 1批 | 弱电布线专用 | |
| 62 | 辅助材料 | 1批 | 水晶头、排插、胶粒、自攻钉、胶布、等五金辅料 | |
| 63 | 开槽 | 90米 | 路面开槽及恢复 | |
| 64 | 安装调试费 | 1项 | 施工、安装调试至验收合格 | |
| **本项目的采购控制价为：人民币陆拾陆万壹仟伍佰伍拾元整（661550.00元），有效报价范围为小于或等于采购控制价，大于采购控制价的为无效竞标。** | | | |
| **商务条款：** | | | |
| 规范标准 | | | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 质保期 | | | 1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自货物验收合格之日起计算，产品质保期最短不少于1年。  2.超过质保期后，以单项产品的技术参数及其性能（配置）要求的质保期或提供的原厂售后服务为准。  质保期内，成交人将负责处理并解决故障，并免费更换有故障的零、部件（配件因人为因素损坏除外）。质保期过后，须定期上门回访，对设备提供终身维修、维护，系统的维修、维护费用另行协商。 |
| 售后服务要求 | | | 1．按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。  2．设备发生故障时接到通知后立即响应，优先以远程支持的方式处理解决，远程无法修复的8小时内到达现场维修，到达现场后重大故障6小时内恢复，一般故障4小时内恢复，若无法修复必须提供同等型号或性能更优设备替换。  3．维保期内，要求成交人提供售后服务热线电话随时响应采购人的故障报修需求，提供至少每季度1次的现场设备系统健康巡检，并输出详细的巡检报告。  4．成交供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。  5．其余按技术要求进行。 |
| 交货时间及地点 | | | 1．交货时间：自签订合同之日起60个工作日内，完成本项目范围内所有设备软硬件的安装部署、调试、割接、项目验收等工作。  2．交货地点：采购人指定地点。  3．交货方式：由采购人、中标供应商双方派代表当场开箱验收后，方可进行设备调试。 |
| 竞标报价 | | | 1.竞标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。  **2.**供应商负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。 |
| 现场勘察 | | | 未标题-2 拷贝组织。本项目要求现场踏勘，供应商参与现场踏勘时须供应商授权代表持个人身份证原件、授权委托书，并提供公司营业执照复印件给采购人留存。  踏勘完毕后，由采购人开具踏勘确认函并加盖采购单位公章给供应商留存,同时根据实地现场勘察制作可行的监控摄像头现场安装平面图。  勘查具体事宜如下：  时 间： 2020年7月17日9时30分  地 点： 大化瑶族自治县第一小学  联 系 人：翁家荣  联系电话：0778-5814536 |
| 付款方式 | | | （1）合同签订后，成交人向采购人交纳合同金额的3%作为履约保证金，货物验收合格之日起，3%履约保证金自动转为质量保证金；  （2）乙方将所有设备安装调试完毕运转正常，并为甲方提供培训结束，经甲方最终验收合格后，由乙方出具总金额发票，甲方自收到发票起5个工作日内支付给乙方合同金额的100%。履约保证金在保修期满（1年）后15个工作日内甲方向乙方一次性付清（无息）。 |
| 合同签订期 | | | 中标通知书发出之日起10天内 |
| 其它要求 | | | 1、质量保障要求：  （1）供应商以他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假骗取成交的，成交无效；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。  （2）依法必须进行采购的项目的供应商有上述行为尚未构成犯罪的，处成交项目金额千分之五以上千分之十以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，取消其一年至三年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。  2、竞标产品必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准并符合竞争性谈判采购文件要求的合格产品。成交人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追债或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任由成交人承担。  3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的，视为无效竞标处理。  4、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：  （1）货物的价格  （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格  （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用  （4）必要的保险费用和各项税费  （5）包含安装费用  5、竞标供应商成交后必须向采购人提供针对本项目提供实施、割接等技术方案。采购人同意后方可进行实施。  6、成交人必须签署相关保密协议，严格遵守协议要求。 |
| 采购标的验收标准 | | | 1、货物到达现场后，成交人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，报价时应考虑相关费用。  2、成交人提供的货物需全新、完好、无破损，应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：  （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。  （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。  （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。  （4）在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。  3、项目验收应遵循国家及行业相关验收标准：成交人在安装调试完成后需提交全部图纸、配置资料、交验收报告、测试报告（如有）等。  4、在安装调试并试运行符合要求后，才作最终验收。  5、为保证《项目采购需求和说明》中带有“▲”号的技术指标和性能达到采购文件要求及与合同、响应文件相符，如采购人对成交人所竞标货物的技术指标有质疑，供货时须进行现场演示，以确认是否达到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求；成交人未提供的或演示效果达不到合同、采购文件、响应文件中所规定的技术功能要求，则视为合同违约，所有损失由成交人承担。 |
| 特别说明： | | | 本项目所有的商务要求均为实质性要求，必须全部满足，否则投标无效。 |
| 核心产品 | | | 本表第四点网络设备部分的**第41项“200万警戒球机”**产品为核心产品  **本项目货物提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的（或非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的），取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后竞标总报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审，其他竞标无效。** |
| 备品备件及易损件 | | | 成交人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由成交人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原成交人提供售后服务的，该成交人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在响应文件中列出。 |

# 

# 第四章 评审方法及评审标准

**一、评审原则**

1．谈判小组成员构成：本采购项目的谈判小组成员分别由依法抽取的政府采购评审专家、采购人代表共三人及以上单数构成，其中政府采购评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

2．评审依据：谈判小组将以竞争性谈判文件为评标依据，对供应商的响应文件进行资格性及符合性审查，以确定其是否符合资格条件及满足采购文件的实质性要求。

3．评审方法：最低评标价法。

4．评审程序

1. 资格性检查；
2. 符合性检查；
3. 谈判；
4. 重新提交响应文件（如谈判文件有实质性变动或谈判后确定最终设计解决方案）；
5. 最后报价；
6. 推荐成交候选供应商名单。

**二、评审标准**

**1、资格性检查**

由谈判小组对所有供应商的响应文件进行资格审查。以确定供应商是否具备竞标资格。资格性检查表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其资格性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 | | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 审查法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明。须按以下要求提供，材料须有效。  供应商是企业则审查营业执照 （副本） 复印件；供应商是事业单位，则审查事业单位法人证书（副本）复印件；供应商是非企业专业服务机构的，则审查执业许可证等证明文件复印件；供应商是个体工商户，则审查个体工商户营业执照复印件；供应商是自然人，则审查自然人身份证明复印件；如供应商不是以上所列的法人、组织、自然人的，则提供国家规定的相关证明材料。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 审查供应商2019年度经第三方审计的财务报表（账务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商提交响应文件截止之日前三个月内其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件。 |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 审查“具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书”。 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | ①审查提交响应文件截止之日前半年内任意连续三个月的依法缴纳税费证明复印件（新成立的且不足三个月的企业按实际提供）。  ②审查提交响应文件截止之日前半年内任意连续三个月的依法缴纳社会保险费证明记录复印件（新成立的且不足三个月的企业按实际提供）。  依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 审查无重大违法记录声明，格式见第六章响应文件格式“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。 |
| （6）诚信要求 | A、审核要求：供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。  B、审核内容：供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的主体信用记录查询结果或界面截图（由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，并将查询结果提供给谈判小组）。  ①“信用中国”查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：递交响应文件截止时间。  ②“中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）；查询时间：递交响应文件截止时间前三年内。 |
| （7）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 供应商不得参加资格性审查的情形 | | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。见第六章响应文件格式“供应商控股及管理关系情况申报表” |
| （2）在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。 |
| 3 | 供应商应符合的供应商的特定要求 | （1）资质条件 | 须符合“供应商须知前附表”3.1的要求 |
| （2）其他要求 | 须符合“供应商须知前附表”3.1的要求 |

**2、符合性检查**

资格性审查结束后，由谈判小组对通过资格性审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定供应商是否满足采购文件的实质性要求。符合性检查资料表如下，缺少任何一项或有任何一项不合格者，其符合性审查视为不合格。

| 序号 | 评审因素 | | 评审内容及评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 法定代表人或其授权代表人已按要求签字盖章。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书须有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应文件或竞标报价唯一性 | 同一供应商不得提交两个以上不同的响应文件或者竞标报价，但采购文件要求提交备选竞标的除外。 |
| 附加条件 | 响应文件不得含有招标不能接受的附加条件。 |
| 竞标报价 | 报价超出采购预算金额或最高限价（如有）的，竞标无效。提交选择性报价的，竞标无效。 |
| 联合体供应商（如允许） | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，并符合采购文件规定。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 对采购文件的响应程度审查 | 实质性条款响应 | 对采购文件中所有标注“▲”号的实质性条款要求响应均无负偏离。 |
| 第三章《项目采购需求和说明》允许负偏离项数 | 非“▲”号要求或技术指标发生负偏离或不响应达到“项目采购需求和说明”规定的项数的，竞标无效。 |
| 实施方案 | 响应文件内容，监控摄像头现场安装设计图是否可行。 |
| 响应文件格式 | 响应文件未按第二章第10.1项和第六章“响应文件格式”的规定编写和提供。 |
| 竞标保证金 | 足额、及时缴纳竞标保证金 |
| 竞标有效期 | 满足采购文件规定并在第六章“响应文件格式”谈判书做出响应的。 |

**3、详细评审**

谈判小组按谈判文件规定的程序与供应商进行谈判。对实质性响应谈判文件的供应商最后报价进行评审。

（1）谈判小组将依照本谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣除，即评标价=最后报价×（1—小型和微型企业政策性扣除）。依据评标价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（2）小型和微型企业最终报价扣除计算

①按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业产品的最后报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-2%）。

②按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

③按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

除上述情况外，评标价=最后报价

（3）谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标价相同时，依次按最后报价由低到高、节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对相关供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由谈判小组抽签决定）。

（4）成交价格=成交供应商的最后报价。

（5）谈判小组完成评标后，向采购人提交书面评审报告。

**三、确定成交供应商**

1、采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

2、如排名第一的成交候选人拒绝与采购人签订合同的，采购人按“供应商须知”第31.3款处理。

# 

# 第五章 合同条款

**《广西壮族自治区政府采购合同》**

合同编号：

采购人（甲方） 采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）

项目名称：

采购编号：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件的规定条款和中标（成交）供应商的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

**第一条　合同标的**

1、供货一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 商标品牌 | 规格型号、参数 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价  （元） | 金额  （元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额： | | | | | | | | |

2、合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

**第二条　权利保证**

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

**第三条　包装和运输**

1.乙方提供的货物均应按采购文件要求及响应文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

5.货物的运输方式： 不限 。

6.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

7.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险 。

8.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

**第四条　交付和交付验收**

1、交货时间：按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的时间 。地点：采购人指定地点 。

2、甲方对乙方提交的货物依据采购文件和乙方响应文件中承诺的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

3、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单（如装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等），作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、因产品或施工质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

**第五条　安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按乙方响应文件承诺 。

3. 其他按乙方响应文件承诺执行。

**第六条　付款方式、保证金**

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质： 。

3. 付款方式：

（1）合同签订后，成交人向采购人交纳合同金额的3%作为履约保证金，货物验收合格之日起，3%履约保证金自动转为质量保证金；

（2）乙方将所有设备安装调试完毕运转正常，并为甲方提供培训结束，经甲方最终验收合格后，由乙方出具总金额发票，甲方自收到发票起5个工作日内支付给乙方合同金额的100%。履约保证金在保修期满（1年）后15个工作日内甲方向乙方一次性付清（无息）。

4.履约保证金账户信息如下：

开户名：大化瑶族自治县财政局

开户行：中国工商银行大化县支行

帐 号：2114865009259001722-000000048

（2）按合同约定交货验收合格后，由乙方向甲方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），甲方在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

**第七条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**第八条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方响应文件中承诺的不超过招标要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

3.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、响应文件和本合同所附的《售后服务方案》，为甲方提供售后服务。

4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期按乙方响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

6.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：（见合同附件）。

**第九条 调试和验收**

1.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与最终验收，并由其出具质量检测报告。

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后七个工作日内验收。

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如货物经乙方1次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，并按虚假应标上报处理。

（5）验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

3.货物安装完成后七个工作日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。验收合格的项目，甲方在验收书签署之日后日内向乙方支付采购资金，在日内退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，将按本合同第十条违约责任处理，未作约定的，按照《合同法》规定处理。

4. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

**第十条　违约责任**

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过7天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

**第十一条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**第十二条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

**第十三条 合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

**第十四条　合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

**第十五条　签订本合同依据**

1. 采购文件；

2. 乙方提供的响应文件；

3. 响应承诺书；

4. 中标通知书。

**第十六条**本合同一式份，具有同等法律效力，采购代理机构、政府采购监督管理处各一份，甲方份，乙方份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章）  年 月 日 | 乙方（章）  年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同附件1

**响应承诺书**

一般货物类

|  |  |
| --- | --- |
| 1．乙方承诺具体事项： | |
| 2．售后服务具体事项： | |
| 3．质保期责任： | |
| 4．其他具体事项： | |
| 甲方(章)  年 月 日 | 乙方(章)  年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件2：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：­）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收方式： | | □自行验收 □委托验收 | | | | | |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | | | 数量 | | 金 额 |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |
| 合 计 | | | | |  | |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 | | | | | | | |
| 实际供货日期 |  | | 合同交货验收日期 | | |  | |
|  |  | |  | | |  | |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) | | | | | | |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： | | | | | | |
| 有异议的意见和说明理由：  签字： | | | | | | |
| 验收小组成员签字： | | | | | | | |
| 监督人员或其他相关人员签字：  或受邀机构的意见（盖章）： | | | | | | | |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章：  联系电话： 年 月 日 | | | | 采购人或受托机构的意见（盖章）：  联系电话： 年 月 日 | | | |

附件3：

政府采购项目履约保证金退付意见书

|  |  |
| --- | --- |
| 供  应  商  申  请 | 采购编号： |
| 项目名称： |
| 该项目已于年月日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于年月日已满，请将履约保证金（大写）￥（小写）退付到达以下帐户。  单位名称：  开户银行：  帐 号：  联系人及电话：  供应商签章：  年 月 日 |
| 采  购  人  意  见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额：  联系人及电话： 采购人签章  年 月 日 |

**注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。**

# 第六章 响应文件格式

（用于响应文件封面）

响应文件

（正/副本）

项目名称： （项目名称）

采购编号：

响应文件内容： 价格文件/商务技术文件

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

日 期： 年 月 日

**附件一：**

**谈判报价表**

采购编号:

项目名称:

　　分标（有分标时填写）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌及规格型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能配置 | 单价（元）  ② | 单项合价（元）  ③=①×② |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ ） | | | | | | |
| 交货期： | | | | | | |
| 交货地点： | | | | | | |
| 质保期： | | | | | | |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2.各供应商必须就“项目采购需求和说明”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

3.此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即竞标总价。竞标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

4.若此表由多页构成的，需逐页加盖供应商公章。

供应商： （单位名称并盖公章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**附件二：**

谈判书

致：(采购代理机构)

根据贵方的 （项目名称） （采购编号： ） 项目政府采购的谈判邀请，我方授权代表 （姓名和职务）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件正本一份、副本份。

在此，授权代表宣布同意如下：

1．供应商已详细审查全部“竞争性谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本次响应文件有效期自响应文件提交截止之日起天（日历天）内。

4．如成交，供应商将按“竞争性谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6. 本项目谈判保证金请退回如下账号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商（收款单位）名称 |  | | |
| 供应商地址 |  | | |
| 开户银行 |  | | |
| 账 号 |  | | |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

7．与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

供应商： （单位名称并盖公章）

地址： 邮编：

电话： 传真：

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**附件三：**

竞标声明书

致：(采购代理机构)

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（采购编号： ）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：；

4.我方在此声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商： （单位名称并盖公章）

法定代表人签字：

日期： 年 月 日

**附件四：**

**技术响应、偏离情况说明表**

采购编号:

项目名称:

　　分标（有分标时填写）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物或产品名称 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件响应内容（货物的技术参数、性能指标承诺） | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

注：（1）供应商应对照第三章《项目采购需求和说明》中所列技术参数、性能指标要求逐条对应填报竞标货物的技术参数、性能指标等承诺，并在“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

（2）技术规格与采购要求相同的为无偏离，技术规格高于采购要求的为正偏离，低于采购要求的为负偏离。

（3）本表可扩展。

供应商： （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**附件五：**

**商务响应表**

采购编号:

项目名称:

　　分标（有分标时填写）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务条款名称 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

说明：（1）应对照竞争性谈判文件“第三章 项目采购需求和说明”，**逐条对应**商务基本要求进行响应。

（2）本表内容必须如实填写，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

（3）本表可扩展。

供应商： （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**附件六：**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术服务能力的承诺书**

致： （采购人或代理机构）

我单位参加贵公司组织的 （项目名称） （采购编号：）政府采购活动。我单位在此郑重承诺:我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术服务能力，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，按照采购文件的要求提交投标文件（响应文件），并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

特此承诺。

供应商： （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

附：我单位具备履行合同所必需的设备、项目实施人员专业技术服务能力证明材料（如有可以提供）

**附件七：**

**参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_(采购代理机构)

我单位参加贵公司组织的（项目名称）（采购编号：）政府采购活动。我单位在此郑重声明，我单位参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商： （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**附件八：**

**供应商控股及管理关系情况申报表**

致：\_\_\_\_\_\_\_\_(采购代理机构)

我单位参加 （项目名称） 的竞标，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  |
| 身份证号 |  |
| 控股股东/投资人名称及出资比例 |  | |
| 非控股股东/投资人名称及出资比例 |  | |
| 管理关系单位名称 | 管理关系单位名称 |  |
| 被管理关系单位名称 |  |
| 备注： | | |

注：

* + - 1. 控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；
      2. 管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；
      3. 如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

供应商： （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期： 年 月 日

**附件九：**

法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

身份证号码：

系（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商： （单位名称并盖公章）

日期： 年 月 日

**附件十：**

**法定代表人授权委托书**

致：（采购代理机构）

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加（项目名称）（采购编号： ）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件签署、响应文件提交、谈判、签订合同和处理一切有关事宜等。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托期限：年月日至年月日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商： （单位名称并盖公章）

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

**附件十一：**

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

**附件十二：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

**注：1、成交供应商为残疾人福利性单位的，成交结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。**

**2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。**

****