**青海省政府采购**

**竞争性磋商文件**

**采购项目编号：青海瀚翔竞磋（货物）2025-003号**

**采购项目名称：省级临床重点专科补助资金(康复科医疗设备采购项目)**

**采 购 单 位：青海省海南藏族自治州藏医院**

**青海瀚翔项目管理咨询有限公司**

**2025年06月**

目录

[第一部分 投标人须知前附表 3](#_Toc17527)

[第二部分 投标人须知 6](#_Toc28995)

[一、说 明 6](#_Toc605)

[1.适用范围 6](#_Toc26241)

[2.采购方式、合格的投标人 6](#_Toc6635)

[3.磋商费用 6](#_Toc11678)

[二、磋商文件说明 6](#_Toc16480)

[4.磋商文件的构成 6](#_Toc22396)

[5.磋商文件的质疑 7](#_Toc14638)

[6.磋商文件的澄清、修改 7](#_Toc8057)

[三、磋商响应文件的编制 7](#_Toc2344)

[7.磋商响应文件的语言及度量衡单位 7](#_Toc31322)

[8.磋商报价及币种 8](#_Toc20534)

[9.磋商保证金 8](#_Toc30140)

[10.磋商有效期 8](#_Toc25996)

[11.磋商响应文件构成 8](#_Toc13283)

[12.响应文件编制要求 9](#_Toc29367)

[四、磋商响应文件的递交 9](#_Toc28443)

[13.响应文件的密封和标记 9](#_Toc27650)

[14.递交磋商响应文件程序 9](#_Toc2311)

[五、资格审查程序及方法 10](#_Toc30968)

[15. 资格审查程序 10](#_Toc3480)

[16.资格审查不通过的情形 10](#_Toc13843)

[六、磋商程序及方法 10](#_Toc3709)

[17.磋商小组 10](#_Toc16607)

[18.磋商工作程序 11](#_Toc9033)

[19.答疑的方式和情形 12](#_Toc18956)

[20.评审办法 13](#_Toc31658)

[七、成交办法 14](#_Toc1357)

[21.推荐并确定成交供应商 15](#_Toc7260)

[22.成交通知 15](#_Toc19703)

[八、授予合同 16](#_Toc25796)

[23.签订合同 16](#_Toc16306)

[九、串通投标的认定及处理办法 16](#_Toc10840)

[24.串通投标的情形 16](#_Toc4297)

[十、磋商活动终止 17](#_Toc24631)

[25. 终止情形 17](#_Toc18392)

[十一、处罚 17](#_Toc13477)

[26.处罚情形 17](#_Toc21213)

[十二、其他 18](#_Toc6984)

[第三部分 青海省政府采购项目合同书范本 19](#_Toc9731)

[第四部分 磋商响应文件格式 31](#_Toc8696)

[磋商响应文件的组成 31](#_Toc19260)

[附件1：磋商函 33](#_Toc20743)

[附件2：法定代表人证明书 34](#_Toc2192)

[附件3：法定代表人授权书 35](#_Toc24107)

[附件4：供应商承诺函 36](#_Toc9194)

[附件5：供应商诚信承诺书 37](#_Toc3435)

[附件6：供应商资格证明文件 38](#_Toc13664)

[附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明 39](#_Toc4617)

[附件8：无重大违法记录声明 40](#_Toc14498)

[附件9：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明 41](#_Toc8327)

[附件10：竞争性磋商首次报价表 43](#_Toc20800)

[附件11：分项报价表 44](#_Toc26267)

[附件12：技术规格响应表 45](#_Toc7348)

[附件13：其他资格证明材料 46](#_Toc16348)

[附件14：投标产品相关资料 47](#_Toc20023)

[附件15：供应商类似业绩证明材料 48](#_Toc8990)

[附件16：中小企业声明函 49](#_Toc20901)

[附件17：残疾人福利性单位声明函 49](#_Toc11827)

[附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项 51](#_Toc11301)

[第五部分 磋商及采购项目内容要求 52](#_Toc17924)

[一、磋商要求 52](#_Toc21682)

[1.投标说明 52](#_Toc8631)

[2.重要指标 52](#_Toc26027)

[3.商务要求 52](#_Toc5693)

# 第一部分 投标人须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 省级临床重点专科补助资金(康复科医疗设备采购项目) |
| 采购项目编号 | 青海瀚翔竞磋（货物）2025-003号 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 采购预算额度 | 240万元 |
| 项目分包个数 | 不分包 |
| 采购要求 | 超级神经肌肉经络治疗仪(神经刺激低频治疗仪)、磁振热治疗仪、经颅电刺激、等离子体空气净化消毒机(壁挂式)、等离子体空气净化消毒机(移动式)、浸蜡机(电脑恒温电蜡疗仪)、全胸振荡排痰机、下肢康复运动训练器、吞咽神经和肌肉电刺激仪、神经肌肉电刺激仪等，具体要求详见《磋商文件》。 |
| 供应商资格条件 | 1、符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料：  <1>投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。  <2>财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。  <3>具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。  <4>参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。  <5>具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。  2、经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前10天内）；  3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格；  4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；  5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标；  6、本项目全部面向中小企业采购  **7、投标供应商为生产商的，须具备有效的医疗器械生产许可证、所投产品的备案凭证或注册证；投标供应商为代理商的，具备有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证、所投产品的医疗备案凭证或注册证。** |
| 公告发布时间 | 2025年06月25日 |
| 报名、磋商文件发售起始时间 | 2025年 06月25日起，至2025年07月02日止（节假日除外）。 |
| 磋商文件发售方式 | 政采云平台线上获取 |
| 磋商文件售价 | 0元（磋商文件售后不退,投标资格不能转让） |
| 磋商文件发售地点 | 政采云平台线上获取 |
| 磋商保证金 | 投标保证金：40000元整（肆万元整）  收款单位：青海瀚翔项目管理咨询有限公司  开户行：中国建设银行股份有限公司西宁万达广场支行  银行账号：6305 0110 2513 0000 0007  缴费时间：投标人在投标截止日期前，以银行到账时间为准。 |
| 递交磋商响应文件截止时间 | 2025年07月08日下午02:30（北京时间） |
| 磋商时间 | 2025年07月08日下午02:30（北京时间） |
| 递交磋商响应文件及磋商地点 | 青海瀚翔项目管理咨询有限公司地址：青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号写字楼47楼14702室  **登录政采云投标客户端投标。加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统并进行线上签到，在规定的时间内进行解密。** |
| 磋商响应文件格式及编制要求 | **供应商须提交加密电子响应文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统；加密电子响应文件制作详情请咨询政采云，咨询电话：95763.**  **按照磋商文件及线上响应文件格式要求制作电子响应文件并上传至政采云评标系统。** |
| 递交磋商响应文件程序 | 供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将加密电子投标文件1份务必在开标截止前上传至电子开评标系统并进行线上签到。 |
| 答疑澄清方式 | 采用网上答疑。磋商供应商须提供准确的联系方式（手机和固定电话），应在规定的时间内进行答疑澄清，如在规定的时间内联系无果或未按时答疑的，视同放弃答疑。 |
| 代理服务费收取 | 收取对象：中标人  收取金额：36480.00元整  收款单位：青海瀚翔项目管理咨询有限公司  开 户 行：中国建设银行股份有限公司西宁万达广场支行  银行账号：6305 0110 2513 0000 0007 |
| 合同签订有效期 | 自中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 |
| 政府采购合同备案 | 采购合同全数返回采购代理机构鉴证，盖章。  采购代理机构留存贰份原件备案。 |
| 磋商有效期 | 磋商有效期自开标之日起60天 |
| 采购单位及联系人 | 采购人：青海省海南藏族自治州藏医院  联系人：拉老师  电 话：0974-8512938 |
| 采购代理机构及联系人电话 | 采购代理机构：青海瀚翔项目管理咨询有限公司  联系人：李女士  联系电话：0971-8236005  联系地址:青海省西宁市城西区西川南路76号万达中心4号写字楼47楼14702 |
| 其他事项 | **1、本次项目招标采用线上进行，线上电子加密响应文件必须在响应文件递交截止时间前上传至电子开评标系统；**  **2、线上电子化开评标系统操作及办理CA锁等相关事宜请咨询政采云：咨询电话：95763。**  **3、线上CA：**  **PC咨询网址（可及时反馈问题截图，让客服快速定位问题）:http://tseal.cn/k.html，咨询电话：95763。**  4、公示网址：  青海省政府采购网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn/home.html） |
| 财政部门监督电话 | 监督单位：海南藏族自治州财政局  联系电话：0974-8510297 |

**第二部分 投标人须知**

**一、说 明**

**1.适用范围**

1.1本次采购依据政府采购下达的采购计划，仅适用于本竞争性磋商文件（以下简称“磋商文件”）中所叙述的项目。

**2.采购方式、合格的投标人**

2.1本次采购采取竞争性磋商方式。

2.2合格的投标人：详见第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”。

**3.磋商费用**

供应商应自愿承担准备和参加本次投标有关的所有费用。采购人和采购代理机构对供应商发生的费用均不承担任何责任。

**二、磋商文件说明**

**4.磋商文件的构成**

4.1磋商文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）投标人须知

（3）政府采购项目合同书范本

（4）磋商响应文件格式（相关附件）

（5）磋商及采购项目服务要求

（6）磋商过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2供应商应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件。磋商响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

**5.磋商文件的质疑**

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应在获取磋商文件之后以书面形式提出质疑（不接受匿名质疑），采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内予以答复，并将变更事宜在青海政府采购网上发布公告，告知本项目的所有潜在供应商。

**6.磋商文件的澄清、修改**

6.1 在投标截止期前，采购代理机构可对磋商文件进行必要的修改或者澄清。

6.2澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在青海省政府采购网上发布公告；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.3在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在磋商文件中要求的磋商截止时间和磋商时间的三日前，将变更公告发布在青海省政府采购网上。

**三、磋商响应文件的编制**

**7.磋商响应文件的语言及度量衡单位**

7.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就此磋商发生的所有来往函电均应使用简体中文。

7.2 除磋商文件中另有规定外，磋商响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3附有外文资料的，须翻译成中文并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料存在差异和矛盾时，以中文资料为准。其准确性由供应商负责。

**8.磋商报价及币种**

8.l磋商报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 磋商函中应注明磋商有效期。

8.3 供应商应根据磋商文件规定的格式完整填写所有内容，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

8.4 最后磋商报价为闭口价，即成交后在合同有效期内价格不变。

8.5 磋商币种为人民币。

**9.磋商保证金**

投标保证金：40000元整（肆万贰仟元整肆万元整）

收款单位：青海瀚翔项目管理咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司西宁万达广场支行

银行账号：6305 0110 2513 0000 0007

缴费时间：投标人在投标截止日期前，以银行到账时间为准。

**10.磋商有效期**

磋商有效期自开标之日起60天

11.磋商响应文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的磋商响应文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

**11.1磋商响应文件（上册）（资格审查）**

1. 磋商函
2. 法定代表人证明书
3. 法定代表人授权书
4. 供应商承诺函
5. 供应商诚信承诺书
6. 供应商资格证明材料
7. 财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明
8. 无重大违法记录声明
9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

**11.2 磋商响应文件（下册）（符合性审查）**

（10）竞争性磋商首次报价表

（11）分项报价表

（12）技术规格响应表

（13）其他资格证明材料

（14）投标产品相关资料

（15）供应商类似业绩证明材料

（16）中小企业声明函

（17）残疾人福利性单位声明函

（18）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（19）最终报价表

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制磋商响应文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

**12.响应文件编制要求**

12.1磋商响应文件格式及编制要求：详见第一部分投标人须知前附表“磋商响应文件格式及编制要求”。

12.2 供应商须在“法定代表人授权书”中提供被授权人（委托代理人）准确的联系方式。

**四、磋商响应文件的递交**

**13.响应文件的密封和标记**

13.1磋商响应文件根据磋商文件和线上响应文件格式进行编制，并根据要求进行签字盖章。

**14.递交磋商响应文件程序**

14.1递交磋商响应文件程序：详见第一部分投标人须知前附表“递交磋商响应文件程序”。

14.2供应商在提交磋商响应文件截止时间前，可以对所提交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与磋商响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.3供应商以电报、电话、传真形式递交磋商响应文件的，采购代理机构概不接受。

**五、资格审查程序及方法**

**15. 资格审查程序**

15.1递交首次磋商响应文件截止时间后，由磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

15.2 供应商数量不满足相关规定的，不得评审。

**16.资格审查不通过的情形**

资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

16.1 不符合磋商文件第一部分投标人须知前附表“供应商资格条件”的；

16.2 未按第11.1款（1）-（09）要求提供相关资料的；

16.3 资格审查文件没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

16.4 擅自修改磋商文件规定的磋商响应文件格式以及编制要求的。

**六、磋商程序及方法**

**17.磋商小组**

17.1 采购人、采购代理机构将根据采购项目的特点依法组建磋商小组，其成员由具有一定专业水平的技术、经济等方面的专家和采购人代表等三人以上单数组成。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

17.2磋商由采购代理机构负责组织，具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责，并独立履行下列职责：

（1）审查通过资格条件供应商的磋商响应文件，并作出评价；

（2）要求供应商对解释或澄清其磋商响应文件；

（3）推荐预成交候选供应商；

（4）对非法干预评标工作的人员和机构进行举报或投诉。

17.3磋商小组应遵守并履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担磋商小组成员责任；

（3）对磋商响应文件、磋商情况和磋商中获悉的商业秘密保密；

（4）参与磋商报告的起草；

（5）解答供应商及有关方面的质疑；

（6）配合纪检部门进行投诉处理工作。

17.4磋商工作由采购代理机构组织，采购人、采购监管、纪检监察等有关方面代表可根据采购项目的具体情况列席。

17.5磋商工作在有关部门的监督和严格保密的情况下依法进行，任何单位和个人不得非法干预、影响磋商工作和磋商结果。

17.6磋商小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

**18.磋商工作程序**

18.1进入磋商阶段后，由磋商小组独立开展评审工作，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，并负责审议所有通过资格条件供应商的磋商响应文件。

18.2符合性审查时，存在下列情况之一的，按无效处理：

（1）未按第11.2款（10）-（12）要求提供相关资料的；

（2）符合性审查文件没有按磋商文件规定和要求签字、盖章的；

（3）供应商最后磋商报价出现两个或两个以上报价方案的；

（4）产品交货期、投标有效期不能满足磋商文件要求的；

（5）投标报价超过磋商文件规定的采购预算额度；

（6）投标产品未完全满足磋商文件确定的重要技术指标、参数的；

（7）磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）磋商小组认为应按无效投标处理的其他情况；

（10）法律、法规规定的其他情形。

18.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

18.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**19.答疑的方式和情形**

19.1磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.2 磋商小组应当要求供应商在规定的时间内予以澄清、说明或者更正。澄清、说明或者更正材料由供应商法定代表人或委托代理人在规定的时间到达指定地点等候答疑，并对评委提出的问题做出应答（如不在场则视为自动放弃）。该内容不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容，并作为磋商响应文件的组成部分。

19.3 答疑期间，供应商存在以下情况的，澄清、说明或者更正的内容将不予接受，磋商小组将按照磋商文件的要求对现有的资料做出评审意见：

（1）拒绝或在规定的时间内未做出澄清、说明或者更正；

（2）供应商的澄清、说明或者更正超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容；

（3）澄清、说明或者更正的内容仍不能说明问题的；

（4）供应商主动提出的澄清、说明或者更正的内容；

（5）磋商小组认为应不予接受的其他情况

**20.评审办法**

20.1依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。本次评审采用综合评分法。

本次综合评分的主要因素是：投标报价、技术水平、项目管理及实施方案、履约能力、供货及配送方案、售后服务。评标过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单” 中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），供应商须提供《中小企业声明函》，并由供应商加盖公章，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，并由供应商加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

20.2 比较与评价：经磋商小组确定最终采购需求和提交最后磋商报价的供应商名单后，由确定的供应商在规定的时间内提交最后磋商报价。磋商小组将按磋商文件中规定的评审办法和标准，对合格的磋商响应文件进行综合比较与评价。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审，以评审总得分由高到低排序推荐预成交候选人。若得分相同时，按最后磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且最后磋商报价相同的，按服务能力与方案得分由高到低顺序排列。

评审标准和分值分配：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 报价  (30分) | 满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：  报价得分=（基准价/最终磋商报价）×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。  注：1、根据（财库〔2020〕46号）和（财库〔2022〕19号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业招标的项目，对符合规定的小微企业报价、残疾人福利性单位、监狱企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评标。  2、监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
| 2 | 技术水平（30分） | **技术参数（30分）**：非“★”投标产品技术参数和配置完全满足或高于磋商文件要求的，得30分；参数每有一项负偏离扣1.5分，扣完30分为止，不再继续扣除。（例如有20项及20项以上非“★”技术参数及配置为负偏离，均只扣除30分）技术参数和配置证明材料以投标产品的产品检验报告或生产厂家出具的产品彩页（或网页原始截图）等能够证明技术参数响应的相关资料为准 |
| 3 | 项目管理及实施方案（15分） | **项目管理及实施方案（15分）**：针对本项目制定切实可行的实施方案，内容包括但不限于：①项目管理机构的设置；②配送质量管理制度；③岗位责任制度；④突发事件应急制度；⑤服务团队配置。以上因素每实质性响应一项得3分，每有一项存在缺陷或不足的扣1.5分，满分15分，未实质性响应或未提供不得分。  **注：内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况或内容逻辑漏洞或原理错误。** |
| 4 | 履约能力  (6分) | **类似业绩情况（6分）**：供应商或所投产品制造商需提供2022年1月1日至投标截止日的类似业绩证明材料。每提供1项得2分,满分6分；不提供不得分。  **注：业绩需提供中标通知书或合同（合同包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的扫描（或复印）件）。** |
| 5 | 供货及配送方案（9分） | **供货及配送方案（9分）**：投标供应商针对本项目特点制定详细的货物供货及配送方案。包含：①完善的供货计划；②完善的运输计划及运输配置、应急措施等；③完善的供货保证措施。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得3分，满分9分；每有一项存在缺陷或不足的的扣1.5分，未提供的不得分。  **注：内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况或内容逻辑漏洞或原理错误。** |
| 6 | 售后服务计划、措施及服务承诺（10分） | **售后服务计划、措施及服务承诺（10分）**：针对该项目须有完善的售后服务体系。包含：①售后服务机构和人员；②售后服务内容、流程和服务质量；③售后服务中应包含的人员培训、定期回访等；④在质量保证期内，对于产品质量问题造成的损坏，免费提供咨询、维修服务等；⑤售后服务相关承诺。以上因素实质性响应并详尽合理的每一项得2分，满分10分；每有一项存在缺陷或不足的的扣1分，未提供的不得分。  **注：内容存在缺陷或不足是指：方案内容不切合行业实际、不符合行业政策，或存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容或内容不适用项目实际情况或内容逻辑漏洞或原理错误。** |

**七、成交办法**

**21.推荐并确定成交供应商**

21.1磋商小组根据评审总得分由高到低排序推荐预中标候选人，并由采购人按顺序确定成交供应商。

21.2成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同时，采购人可以按照磋商报告推荐的预成交供应商候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可重新开展政府采购活动。

**22.成交通知**

22.1采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内发出《成交通知书》，并在青海政府采购网上公告成交结果，公告期限为1个工作日。在公告成交结果的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书；对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因；告知未成交供应商本人的评审得分与排序。

22.2《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商无正当理由放弃成交项目的，依法承担法律责任。

**八、授予合同**

**23.签订合同**

23.1采购人与成交供应商双方应当自《成交通知书》发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，并报青海瀚翔项目管理咨询有限公司审核备案。

23.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为订立合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

23.3签订合同时，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳中标金额的5%的履约保证金转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满2(年)且无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。。

23.4成交供应商在法定期限内无正当理由拒签合同的，按违约处理。同时，采购代理机构和采购人可依成交供应商候选人排序重新确定成交供应商，并协调双方签订采购合同。

23.5磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件等，均为签订采购合同的依据。

23.6采购人或采购代理机构应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将采购合同在青海政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

**九、串通投标的认定及处理办法**

**24.串通投标的情形**

24.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

24.2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的磋商响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

**十、磋商活动终止**

**25. 终止情形**

25.1在竞争性磋商采购中，出现下列情形之一的，终止磋商活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

（2）出现影响采购活动公正的违法、违规行为的。

（3）符合要求的供应商或者报价未超过采购预算额度的供应商数量不满足相关规定的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.2终止磋商活动后，由采购代理机构发布终止公告并说明原因。

**十一、处罚**

**26.处罚情形**

26.1有下列情形之一的，供应商的磋商保证金不予退还；成交供应商的成交结果无效，履约保证金不予退还。

（1）供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）有恶意串通等不正当竞争行为的；

（5）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同的；

（6）未按照磋商文件、磋商响应文件确定的事项签订采购合同的；

（7）擅自变更、中止或者终止政府采购合同的；

（8）成交供应商签订合同后，因种种原因不能履约或无故拖延履约期的；

（9）法律、法规规定的其他情形的。

26.2出现上述情况，情节严重的，报省财政厅依法进行处理。

**十二、其他**

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规的有关条款执行。

**第三部分 青海省政府采购项目合同书范本**

**（货物类）**

# 青海省政府采购项目合同书

**采购项目名称：**

**采购项目编号：**

**采购合同编号： QHHXHW-2025-003**

**合同金额（人民币）：**

**采购单位（委托方）： （盖章）**

**成交供应商（受托方）： （盖章）**

**磋商日期：**

**（注：此合同仅供参考，具体合同文本与招标人协商签订）**

**采购人（以下简称甲方）：**

**成交供应商（以下简称乙方）：**

甲、乙双方根据 年 月 日（项目名称）的磋商文件要求和采购代理机构出具的《成交通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本采购合同的依据。

本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：

1.磋商文件；

2.磋商文件的澄清、变更公告；

3.成交人提交的磋商文件；

4.磋商文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.成交通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额。 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. 根据上述采购合同文件要求，本采购合同的总金额为人民币（大写）（小写）。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交货期、地点。

交货地点： 。

交货期： 。

四、质量保证金

签订合同时，成交供应商应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳中标金额的5%的履约保证金转为质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满2(年)且无质量问题后，由乙方提出书面申请，甲方以转账方式予以退还。

四、付款方式。

合同签订后 ，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 30.00%。设备全部到位后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 50.00%。设备全部验收合格后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 20.00%。

五、合同的变更、终止与转让。

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任。

1.乙方所提供的产品规格、质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的。

5.乙方提供的货物在质量保证期内，因产品质量原因造成的问题，由乙方负责。

6.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力。

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在15天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、合同争议解决。

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

九、合同生效及其它：

1.本合同一式陆份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按民法典有关规定处理。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址： 地址：

联系电话： 联系电话：

签约时间： 年 月 日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间： 年 月 日

**合同通用条款**

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

**1.定义**

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

**2.技术规格要求**

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于磋商文件磋商响应文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

**3.合同范围**

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的设备及其附属设备，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同设备组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同设备大修和维护所需的配件及服务。

**4.合同文件和资料**

4.1乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

**5.知识产权**

5.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

**6.保密**

6.1在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

**7. 质量保证**

7.1货物质量保证

7.1.1乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2乙方须保证所提供的货物经正确使用，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足，并免费予以改进或更换。

7.1.3根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

**8.包装要求**

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

**9. 价格**

9.1乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3检验费用

9.3.1乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

**10.交货方式及交货日期**

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

**11.检验和验收**

11.1开箱验收

11.1.1货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1交货完成后，双方应及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的检测计划供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1在合同规定的质量保证期内，发现设备的质量或规格与合同规定不符，或证明设备有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

**12.付款条件**

本合同条款下的付款方法和条件在“合同专用条款”中具体规定。

**13.履约保证金**

13.1乙方应在合同签订后，按合同专用条款的约定提交履约保证金。

13.2履约保证金用于补偿甲方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（磋商文件中另有约定的除外）：

13.3.1甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票、汇票或现金。

13.4乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

**14.索赔**

14.1货物的质量、规格、数量等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

**15.迟延交货**

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

**16.违约赔偿**

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

**17.不可抗力**

17.1.双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

**18.税费**

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

**19.合同争议的解决**

19.1甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

**20.违约解除合同**

20.1出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

**21.破产终止合同**

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

**22.转让和分包**

22.1政府采购合同不能转让。

22.2经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

**23.合同修改**

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充。

**24.通知**

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

**25.计量单位**

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

**26.适用法律**

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

**第四部分 磋商响应文件格式**

**磋商响应文件的组成**

（一）资格审查文件

1、磋商函……………………………………………………………（附件1）

2、法定代表人证明书………………………………………………（附件2）

3、法定代表人授权书………………………………………………（附件3）

4、供应商承诺函……………………………………………………（附件4）

5、供应商诚信承诺书………………………………………………（附件5）

6、供应商资格证明文件……………………………………………（附件6）

7、财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明……………………（附件7）

8、无重大违法记录声明……………………………………………（附件8）

9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……（附件9）

10、中小企业声明函…………………………………………………（附件10）

（二）符合性审查文件

1、竞争性磋商首次报价表…………………………………………（附件11）

2、分项报价表………………………………………………………（附件12）

3、技术规格响应表…………………………………………………（附件13）

4、其他资格证明材料………………………………………………（附件14）

5、投标产品相关资料………………………………………………（附件15）

6、供应商类似业绩证明材料………………………………………（附件16）

7、残疾人福利性单位声明函………………………………………（附件17）

8、供应商认为在其他方面有必要说明的事项……………………（附件18）

**（磋商响应文件封面）**

**青海省政府采购项目**

**磋商响应文件**

**（资格审查文件）**

**采购项目编号：**

**采购项目名称:**

**投标单位：**

**年 月 日**

**附件****1：磋商函**

**磋商函**

**致：青海瀚翔项目管理咨询有限公司**

我们收到青海瀚翔竞磋（货物）2025-003号磋商文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表供应商（供应商名称、地址）提交磋商响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方已详阅磋商文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2、磋商有效期自开标之日起60天内有效。如果在规定的磋商时间后，我方在磋商有效期内撤回投标或成交后不签约的，磋商保证金将被贵方没收。

3、我方同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4、与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人姓名： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件****2：法定代表人证明书**

**法定代表人证明书**

**致：青海瀚翔项目管理咨询有限公司**

（法定代表人姓名） 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别： 年龄： 民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**投标单位：** **（公章）**

**年 月 日**

**附件3：法定代表人授权书**

**法定代表人授权书**

**致：青海瀚翔项目管理咨询有限公司**

（供应商名称） 系中华人民共和国合法企业，法定地址 。

（法定代表人姓名） 特授权 （委托代理人姓名） 代表我单位全权办理针对 项目的磋商、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字： 授权人（法定代表人）签字或签章：

职务： 职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

**投标单位：** **（公章）**

**年 月 日**

**附件4：供应商承诺函**

**供应商承诺函**

**致：青海瀚翔项目管理咨询有限公司**

关于贵方2025年 月 日青海瀚翔竞磋（货物）2025-003号采购项目，本签字人愿意参加磋商，提供采购项目服务要求的所有服务，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求；

2、若成交，我方将按照磋商文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务质量、数量出现问题，我方一定尽快完善，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除磋商文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个磋商过程中我方若有违规行为，贵方可按磋商文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件****5：供应商诚信承诺书**

**供应商诚信承诺书**

**致：青海瀚翔项目管理咨询有限公司**

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加政府采购活动。

二、参加青海瀚翔项目管理咨询有限公司组织的政府采购活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行成交供应商应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目磋商响应文件的组成部分。

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件6：供应商资格证明文件**

**供应商资格证明文件**

资格证明材料包括：提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）。

1、企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证、”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

2、根据采购项目内容，提供投标人的相关资质证书、许可证等。

**附件7：财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

**财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明**

按照《政府采购法》第22条规定提供以下相关材料：

1、供应商是法人的，提供2024年度经审计的财务状况报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注，或基本开户银行出具的近三个月资信证明；供应商是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具近三个月的资信证明。

2、近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

**附件8：无重大违法记录声明**

**无重大违法记录声明**

提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，并附“信用中国”网站无任何不良记录的查询截图，时间为投标截止时间前10天内。（格式可自定）

**附件9：**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函**

为保证本项目合同的顺利履行，供应商必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

**（磋商响应文件封面）**

**青海省政府采购项目**

**磋商响应文件**

**（符合性审查文件）**

**采购项目编号：**

**采购项目名称:**

**投标单位：**

**年 月 日**

**附件****10：竞争性磋商首次报价表**

**竞争性磋商首次报价表**

**供应商名称：**

单位：人民币(元)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |
| 优惠承诺及其他： |  |

**注：**1、填写此表时不得改变表格形式。

2、“投标报价”为投标总价。包括产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3、“交货期”是指产品能够交付使用的具体时间。

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件11：分项报价表**

**分项报价表**

**供应商名称:**

单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠承诺及其他： | | | | | | | | |
| 投标总价 | | 大写： 小写： | | | | | | |

注：1.本表应依照采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件****12：技术规格响应表**

**技术规格响应表**

**磋商供应商:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购需求技术参数、指标 | | | 投标产品技术参数、指标 | | | | 偏离 |
| 序号 | 名称 | 技术参数、指标 | 数量 | 名称 | 规格型号 | 技术参数、指标 | 数量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表应按照项目概况及技术参数中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏。

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件13：其他资格证明材料**

**其他资格证明材料**

根据采购项目内容，投标时按磋商文件要求提供投标产品的相关认证、合格证等材料，生产厂家的相关资质、相关认证和投标人认为有必要提供的其他资格证明文件等材料。

**附件1****4：投标产品相关资料**

**投标产品相关资料**

根据采购项目内容，投标时提供投标产品的产品检验报告或生产厂家出具的产品彩页（或网页原始截图）等能够证明技术参数响应的相关资料。

**附件15：供应商类似业绩证明材料**

**供应商类似业绩证明材料**

供应商或所投产品制造商需提供自2022年1月1日至投标截止日的类似业绩证明材料。注：业绩需提供中标通知书或合同（合同包含合同首页、标的及金额所在页、签字盖章页的扫描（或复印）件）

**附件16中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于 工业 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于   工业  （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称（盖章）：

日 期：

**附件17：残疾人福利性单位声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

**致：青海瀚翔项目管理咨询有限公司**

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，本公司在职职工人数为 人，安置的残疾人人数 人。且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性公司制造的货物（不包括使用非残疾人福利性公司注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

**企业名称：** **（公章）**

**企业法定代表人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

**附件18：供应商认为在其他方面有必要说明的事项**

**供应商认为在其他方面有必要说明的事项**

**（格式自定）**

**格式19、磋商最终报价表（线上发起）**

**磋商二轮（或最终）报价表**

**供应商名称：**  单位：人民币(元)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 |  |
| 交货期 |  |
| 优惠承诺及其他： |  |

**投标单位：** **（公章）**

**法定代表人或委托代理人：** **（签字或盖章）**

**年 月 日**

**第五部分 磋商及采购项目内容要求**

**一、磋商要求**

1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

2.重要指标

2.1 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

3.商务要求

3.1.交货期：签订合同后20天内到货。

3.2.交货地点：青海省海南藏族自治州藏医院

3.3.质保期：2年

3.4.付款方式：合同签订后 ，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 30.00%。设备全部到位后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 50.00%。设备全部验收合格后，达到付款条件起 15 日，支付合同总金额的 20.00%。

**招标文件中“★”为重要技术参数，每有一项不满足视为无效投标。**

1. 项目概况及技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量/**  **单位** | **参数** | **备注** |  |
| 1 | **超级神经肌肉经络治疗仪（神经刺激低频治疗仪）** | 2台 | 1. 电源：220V（50/60HZ）  2.设备可进行低频高压电疗法（HVPC）：  2.1经皮电刺激神经疗法（TENS）：镇痛、改善周围血液循环、促进骨折、伤口愈合、各种急慢性疼痛。  2.2神经肌肉电刺激疗法（NMES）：治疗失用性肌肉萎缩、增加和维持关节活动度、肌肉再学习和易化作用、减轻肌肉痉挛、促进失神经支配肌肉的恢复、强壮健康肌肉  2.3功能性电刺激疗法（FES）：上运动神经元瘫痪（脑血管意外、脑外伤、脊髓损伤、脑性瘫痪、多发性硬化）。  2.4微电流刺激疗法（CES）。  2.5 点刺激的镇痛疗法（SSP）   1. 吸附和粘附两种电极类型、电极规格可根据治疗需求进行选择，可适用于不同部位治疗。   4.出厂自带≥15种内置处方，涵盖大部分常见疾病。  5.脉冲宽度在14uS-200uS调节，对神经和肌肉治疗作用明显。  6. 在双峰指数波低频高压电疗法应用时最大输出电压可达500V（±10%），。  7. 输出治疗脉冲电流在0~100mA以内连续可调。  8. 治疗频率：在1-1000Hz（±10%）范围内连续可调。  9.治疗波形：指数波、正弦波、方波、双峰指数波四种波形选择。  10. 吸附电极最大负压吸引力：25KPa±2.5KPa。  11. 输出通道数：12通道。  12.主机可以同时连接24个吸附电极和24个普通电极，两种电极的切换使用。  13.≥9种治疗模式可供选择，可自行设置并保存工作参数，后期可直接调用。  14. 治疗附加功能：智能脉冲群模式(自动输出补正，波形复合叠加)，可有效预防肌肉对治疗波产生耐受性。  15. ≥12寸液晶显示及触摸功能，结合传统的旋钮和数码管显示。  16. 多级联动系统，可以一键设置通道联动。  17. 过流、过压语音提示，同时自动开启保护功能。  18. 设备自带脱载保护功能。  19. 定时自动关闭功能，设定时间结束输出幅度档位自动归零。  20. 治疗时间设定范围：0~99分钟。 |  |  |
| 2 | **磁振热治疗仪** | 3台 | 1、磁场、振动、热疗三种物理因子由同一种导子同时输出进行同步治疗。  2、磁导子具有温热治疗及急性炎症期无热量治疗方式。  3、磁场强度：治疗垫周围1cm范围内的磁场强度为0mT≤B≤38mT。  4、磁振动频率：磁振动频率为34~70Hz，精度为±10% 。  5、振动输出电压：最大输出电压的有效值小于50V。在带负载的情况下，仪器最大输出电压的有效值应小于55V。  6、输出温度：常温、40℃、45℃、50℃、55℃可供选择。  7、定时功能：定时时间在0min~99min范围内可调，短按步长为1min，长按步长为10min，精度±1min。  8、短路及过流保护功能。  9、双重超温及隔离保护功能，确保治疗的安全性。治疗仪具有两路独立的超温保护装置  10、软件升级接口及信息存储功能。  规格参数：  11、输出通道：四通道  12、≥7种治疗模式  13、≥7寸彩色液晶显示屏 |  |  |
| 3 | **经颅电刺激** | 1台 | 1、结构组成：分体式结构，包含工作站、刺激器、电极线、电极片等，刺激器可独立工作  2、矩形电极、耳夹式硅胶电极  3、刺激器具有LED灯、按键锁定键、无线开关键、功能调节键  4、按键锁定键：点击可锁定和解锁刺激器其他按键功能  5、刺激器电源电压：DC 6V  6、定时精度：20s～60min可调  7、电流强度：最大为2.5mA  8、tDCS经颅直流电刺激模式、CES微电流刺激模式  9、刺激器与工作均可切换刺激模式  10、tDCS模式，电流强度0-2.5mA，刺激器调节步进最小为25μA  11、CES模式脉冲群重复时间：10s±1s  12、CES模式包含4种脉冲宽度，分别是0.25s、0.5s、0.75s、1s  13、预刺激：刺激仪开始电刺激治疗前  14、渐入渐出：电流缓升缓降到治疗设定值，上升时间为7s，下降时间为13s  15、阻抗测量功能：能够检测并显示阻抗，电极开路时会有灯光  16、低电量提示功能：当电压低于4.2V，屏幕图标闪烁，20s内自动关机  17、工作站标配四个刺激器，可同时治疗四名患者  18、刺激器支持扩展，最大支持扩展至32刺激器  19、患者管理功能：管理患者基本信息  20、方案管理功能：内置治疗方案  21、图文展示功能：展示电极片与刺激靶点位置关系  22、支持扩展云管理系统，系统实现设备和患者的统一管理  23、支持扩展量表评估系统，包含失眠严重程度指数量表、阿森斯失眠量表 |  |  |
| 4 | **等离子体空气净化消毒机（壁挂式）** | 5台 | 1.消毒因子：等离子体。  2.额定输入功率≤55W，工作电源环境：220V±22V 50Hz±1Hz 。  3.循环风量：≥800m3/h。  4.等离子体密度分布≥2.9X1017m-3。  5.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。  6.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合《空气消毒机通用卫生要求》。  7.设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.1Ω。  8.设备对白色葡萄球菌进行60Min消毒作业后的平均杀灭率≥99.95%。  9.设备对白色葡萄球菌进行60Min消毒作业后的菌数≤30（cfu/m3）。  10.设备对100m3空间作业120min后，≥0.5㎛悬浮粒子数≤1.7x10^6（粒/m3）。  11.设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%。  12.设备对大肠杆菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。  13.设备对金黄色葡萄球菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。  14.设备对白色念珠菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。  15.设备对肺炎克雷伯氏菌进行60Min消毒作业后杀灭率≥99.92%。  16.设备对黑曲霉菌进行60min消毒作业后杀灭率≥99.9%。  17.设备对冠状病毒进行60min消毒作业后杀灭率≥99.99%。  18.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。  19.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。 |  |  |
| 5 | **等离子体空气净化消毒机（移动式）** | 2台 | 1.消毒因子：等离子体。  2.特定适用空间体积≤100㎥。  3.安装方式：移动式，无需安装。  4.整机额定输入功率≤80W，工作电源环境：220V±22V 50Hz±1Hz 。  5.循环风量≥800m3/h。  6.设备为360°环形出风，外尺寸≤外径450mm×高980mm。  ★7.等离子体密度分布≥2.65X1018m-3。  ★8.臭氧泄漏量≤0.003mg/m3。  9.等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯，符合WS/T 648-2019《空气消毒机通用卫生要求》第6.4.2条。  10.设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.06Ω。  ★11.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的杀灭率≥99.94%。  12.设备对白色葡萄球菌（8032）进行60Min消毒作业后的菌数＜80（cfu/m3）。）  13.设备运行稳定后空气中负离子浓度＞6x10^6个/cm3。  14.设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%。  ★15.设备对肺炎克雷伯氏菌进行60min消毒作业后去除率≥99.99%。  ★16.设备对冠状病毒进行60min消毒作业后去除率≥99.99%。  17.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息。  18.具有滤网过期、风机故障、等离子故障提示。  （提供第三方检测报告） |  |  |
| 6 | **浸蜡机（电脑恒温电蜡疗仪）** | 1台 | 1、电源：AC 220V±10%，50Hz。  2、额定输入功率：2600VA±10%。  3、温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调，级差±1℃。  4、双重软件温度保护功能。  5、熔蜡量：≥30kg；熔蜡槽容积：≥45L。  6、蜡液过滤装置：过滤密度≥50目。  7、自动预设恒温功能。  8、加热时间设置：可设定一周工作参数，独立设定控制每天自动开、关机时间和工作温度。  9、强制加热功能：加热温度≥80℃，允差±3℃。  10、强制停止功能：可停止当天预置工作设定。  11、漏电、超流、超压保护装置。  12、多重故障自检，错误代码显示。  13、有水化蜡型工作方式，具有防干烧装置。  14、熔蜡时间≤2小时。 |  |  |
| 7 | **全胸振荡排痰机** | 1台 | 1、主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。  2、显示方式：彩色液晶界面显示方式。  3、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。  4、导气方式：采用2根导气软管同步向充气背心充、放气。  5、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗。  6、压力范围：0.6kpa～3kpa，步距0.3kpa。  7、振动频率：5Hz～30Hz，歩距1Hz，连续可调。  8、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。  9、自动模式：按体型不同而分级定制，共有≥5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。  10、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。  11、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。  手动模式1min～99min连续可调，歩距1min  12、设备标配的手控触发器有“加压”、“启动”、“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。  13、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》  14、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书） |  |  |
| **8** | **下肢康复运动训练器**  **（核心产品）** | **1台** | **1.适用范围**  该产品适用于对因大脑、神经、脊柱、肌肉而导致的下肢功能障碍的患者辅助进行步行、坐站、平衡、游戏康复训练等，覆盖中期、后期患者训练人群。  **2.产品功能**  1）一机多能：精准动态减重行走训练、坐站训练、平衡评估与训练、游戏训练（坐站训练和重心转移训练）、步态分析等多种训练功能；  2）刚柔耦合全自由度骨盆支撑机构：训练过程中不限制患者任意运动自由度，确保骨盆运动自由度；同时，可根据患者病情，自由调节骨盆矢状面横移自由度和侧倾自由度；刚柔耦合结构提升康复训练舒适性。  3）精准动态减重：患者运动过程中可达到动态减重，不限制患者骨盆上下运动自由度；  4）操控方式：意图操控无需学习；双摇杆布局适应不同患侧患者；  5）步行训练：减重0~50KG下的，助力、阻抗、跟随三种步行训练模式，精准调节助力、阻力值；  6）坐站训练：运动意图控制实时匹配患者所需支撑力；  7）平衡训练：安全防护、解放PT；实时骨盆形心变化、闭环反馈、提升患者主动控制意识；实时记录骨盆形心变化，评估算法实时计算形心轨迹。  8）游戏训练：将重心转移训练、坐站训练、步行训练等与情景互动相结合。  9）安全性：实时监测力、位置、速度等信息，提供跌到保护、急停、避障等多重安全防护。  10）便捷性 ：2分钟快速穿戴，一键连接技术，缩短穿戴准备时间；支持人脸识别和账号密码登陆；底盘避空设计，支持本体感知训练和步行任务训练；外宽可自由进出1000kg标准电梯、普通住宅入户门；内宽可自由进出600mm宽以内轮椅。  11）适应性：操作屏幕自由调节、骨盆高度自动适应，能满足95%以上成年人康复训练需求。  12）步态分析：设备集合进口激光雷达实时采集患者步态数据（步幅步频等数据）  13）爱睿家云平台：训练处方远程制定、练数据自动上传、医生患者互联互通，医生端APP和患者端小程序。  **3.结构组成**  1）控制系统提供精确控制；  2）平板提供不一样的操控体验；  3）超大扭力伺服电机驱动提供澎拜动力；  4）动力锂电池，实时监控电池状态安全到家，大容量满足充电4小时使用不低于8小时的使用需求；  6）车载雷达系统避障系统；  7）高性能激光传感器实时监测；  8）42CrMo、航空铝高性零件可担当≥150kg负重。  **4.其他参数：**  1.空间：建议使用面积2m\*2m或康复步道空间；  2.精准减重：0~50kg精准可调动态减重；  3.操作台可调角度：55°~88°；  4.步行最大速度：≤900mm/s； |  |  |
| **9** | **吞咽神经和肌肉电**  **刺激仪** | **2台** | 功能要求：技术参数及详细配置：  1.脉冲频率：20Hz-100Hz，步进1Hz，允差±15%；  2.脉冲宽度：100μs～300μs 可调，分1-11级可调，允差±15%；  3.输出波形：双向对称方波；  4.输出电流：0-25mA，分50档连续可调，步进1级，允差±20%；  5.柜式一体机，双通道独立可控，可同时治疗两名患者，配置大容量附件收纳柜；  6.配置10寸超大彩色电容触摸屏；  7.具有不少于6种输出模式：成人连续、儿童交替、自定义、自动触发、手动触发、评估模式；  7.1成人连续模式  脉冲宽度：100μs～300μs 可调，分1-11级可调，允差±15%；  脉冲频率：20Hz-100Hz可调，步进1Hz，允差±15%；  7.2儿童交替模式  脉冲宽度：100μs～300μs 可调，分1-11级可调，允差±15%；  脉冲频率：20Hz-100Hz可调，步进1Hz，允差±15%；  持续时间：5s；  7.3自定义模式  脉冲频率：20Hz-100Hz可调，步进1Hz，允差±15%；  脉冲宽度：100μs～300μs可调，分1-11级可调，允差±15%；  上升时间：0-10s，步进0.1s，允差±5%；  持续时间：1-20s，步进0.1s，允差±5%；  下降时间：0-10s，步进0.1s，允差±5%；  间歇时间：1-20s，步进0.1s，允差±5%；  延迟时间：0-5s，步进0.1s，允差±5％；  7.4手动触发模式  脉冲宽度：10ms～1000ms可调，10～100ms范围内，步进10ms；100～1000ms范围内，步进100ms；  7.5自动触发模式  脉冲宽度：10ms～1000ms可调，10-100ms范围内，步进10ms；100～1000ms范围内，步进100ms；  脉冲间隔：1～5s可调，步进1s，允差±5%；  8.支持时序治疗，可在同一通道的两路电流间设置输出时序，模拟正常吞咽的生理过程；  9.评估模式：三角波和方波，通过500ms或1000ms两种脉冲方式,适用不同程度吞咽及构音障碍的评估；  10.治疗时间调节：1-99min连续可调，步进1min，允差±5%；  11.支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据需求自行设置，设置后各通道默认治疗时间随之变动；  12.计数功能，手动触发模式可显示当前训练过程累计触发总次数；  13.电流输出指示功能：电流输出时，电刺激图标随之闪烁；  14.电极脱落报警功能：治疗过程中检测到电极脱落时，则设备发出蜂鸣声报警，弹出警示界面并显示发生异常的电流通路编号；  15.患者端手动暂停功能； |  |  |
| **10** | **神经肌肉电刺激仪** | 4台 | 1、工作条件：  a) 环境温度 5℃～40℃；  b) 大气压范围 860hPa～1060hPa；  2、台推式；  3、一键飞梭的操作模式，所有调节均可通过飞梭按键的旋转按压实现；  4、四通道8路电极独立输出；  5、断路检测：电极脱落时开路指示灯闪烁提示；  6、输出脉冲波形为双向不对称方波（矩形波）；  7、内置两种不同处方模式，可根据情况选择对应的模式，再进一步调节；  8、脉冲频率：0.5Hz～500Hz范围，允差为每档最高频率的±15%；  9、脉冲宽度：1ms～10ms，允差±30%；  10、输出强度：500Ω负载下0mA～100mA连续可调，步进1mA，最大输出值允差±30%；  11、治疗时间：5min～30min连续可调，步进1min，允差±10%，到时后有声音报时；  12、连续工作时间≥4h； |  |  |
| **11** | **系列沙袋** | **1套** | 沙袋架尺寸：685\*335\*770(mm)  绑式沙袋：0.25kg/0.5kg/0.75kg/1.0kg/1.25kg/1.5kg/  1.75kg/2.0kg各一件 |  |  |
| **12** | **系列哑铃** | **1套** | 规格：1016\*704\*1159(mm)  哑铃质量及数量：  1LB 哑铃 4 个；  2LB 哑铃 4 个；  3LB 哑铃 4 个；  4LB 哑铃 4 个；  5LB 哑铃 2 个；  6LB 哑铃 2 个.  配哑铃架 |  |  |
| **13** | **巴氏球** | **1个** | 主要用于增强全身协调能力。  规格：95cm |  |  |
| **14** | **上螺丝** | **1套** | 规格：350\*250\*80(mm)  用途：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。 |  |  |
| **15** | **上螺母** | **1套** | 规格：300\*170\*230(mm)  用途：通过模拟作业，改善手指对指功能，提高手的协调性、灵活性。 |  |  |
| **16** | **上肢协调功能练习器（手指）** | **1套** | 规格：840\*190\*540(mm)  材质:实木、不锈钢  用途：训练上肢稳定性、协调性功能,提高上肢的日常活动能力。 |  |  |
| **17** | **套圈（立式）** | **1套** | 外形尺寸：220\*220\*400(mm)  活动板尺寸：150\*150\*9mm,共 4 块  用途：进行协调训练，肌力训练，改善患者手眼协调能力。 |  |  |
| **18** | **踝关节矫正板** | **1套** | 规格：370\*320\*75～225mm  可调角度 0°、10°、20°、30° |  |  |
| **19** | **pt凳** | **6个** | 1.椅面高度调节范围≥0~130mm。  2.最大承重≥100kg。  3.大铝合金马蹄五星脚支撑结构。  4.≥5cm高密度慢回弹海绵。  5.外形尺寸（L\*W\*H）：620mm\*620mm\*（420~550）mm（±20%），椅面尺寸（L\*W）：400mm\*360mm（±20%）。  6.净重：5kg（±20%）。 |  |  |
| **20** | **训练用阶梯（抽屉式）** | **1套** | 1、规格（收纳状态）：650\*350\*400(mm)  2、规格（展开状态）：1310\*650\*400(mm)  3、步高：100(mm)  4、平台尺寸：  第一层 530\*305(mm)  第二层 570\*320(mm)  第三层 610\*335(mm)  第四层 650\*350(mm)  5、材质：环保木板、油漆  6、可拆装使用。  7、用途：用于患者日常生活步行训练，也可用作辅助用具。 |  |  |
| **21** | **多功能关节活动测量表** | **1套** | 1.尺寸：18cm\*8cm\*9cm。 |  |  |
| **22** | **五子棋勺子碗** | **1套** | 名称：助食筷；（1）规格：(长\*顶部宽\*底部宽)：≤ 22.5cm\*3.2cm-5.1cm±2cm  （2）材质ABS+竹质，两只筷子间用虎口握式夹器连接，两种材料质地需经久耐用，不发霉和变形。  （3）该助食筷可帮助一些手部僵硬、中风、挛缩的病人，自主进食，即使在使用过程中，因手部问题造成的不稳现象，也可较为轻松地夹起食物。  名称：助食勺子；材质：硅胶、304不锈钢；规格尺寸：约24CM(长),勺头最宽度4CM 3.5CM(手柄直径)；握柄;防滑软质硅；手柄位置带有硅胶皮带可按手的大小，调整松紧；手柄内部空间可以放置配重，满足用户的使用习惯及特殊需要；无论是左手还是右手进食，都可以满足进食辅助的需要；适用于手功能障碍者使用。适用人群：老年人、残疾人、中风偏瘫；重量：约117克。 名称：防洒碗；材质：食品级PP塑料；规格尺寸：12CM(直径)、300毫升水  适用人群：儿童、老年人、残疾人中风偏瘫、等特殊群体；重量：约80克。产品材质：食用级PP食用级硅胶材质，自吸盘底座；产品功能：上肢及神经系统功能有障碍的残疾人、儿童等手握力不足、手抖的人群使用的日常实用餐具。棋盘规格:29cm×29㎝ 棋子直径: 1.2㎝ |  |  |
| **23** | **飞人玩球** | **1个** | 直径：55cm |  |  |
| **24** | **叩诊锤** | **1个** | 规格:锤子长度:8.5㎝,锤子最大直径3㎝,手柄长度21.4㎝,手柄最大直径3.3㎝ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25** | **玉疗床** | **2张** | 床体木材:樟松木，内侧桑拿板升级新一代，传输热能快效率高加热板:18个多点式石墨烯远红外加热板多点式发热，18个过热保护器温控系统:  1.樟松木盐疗床体1台  2、1吨天然五彩玉石  3、10套医用级沙疗服  4、1个沙瓢勺  5、岄鹨稉籪睦高端盐疗床置  6.1张保温能量竹席  7、1把挖沙神器  8、两幅店面装饰广告牌  9一次性内裤60条  10、床体盖板5块  11、床体螺栓(若干)  12、电源线1根 |  |  |
| **26** | **九段位手法床** | **2张** | 1、4折6段;(4折:头板、背板、警板、腿板;6段:头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、醫板分段、服板分段):  2、治疗床升降范围:450-800mm，允差50mm;  3、床体安全工作载荷:≥1700N;  4、升降架安全工作载荷:≥2200N;  5、床板水平上升速度为15mm/s,水平下降速度为17.5mm/s，允差±2mm/s;  6、各段位调节角度(允差±5°):  7.1头板手动调节范围:上折30°下折50°  7.2背板电动调节范围:上折55°下折10°  7.3臀板电动调节范围:上折60°下折10°  7.4腿板手动调节范围:上折35°，下折50°;  8、床体尺寸:2125mm\*650mm\*450mm(最低位置，含床垫)，允差+50mm。  多体位手法床套1 |  |  |
| **27** | **分指板（左右）** | **2双** | 1.材质;实木、多层板。  2.结构形式;分指板。 |  |  |
| **28** | **体操棒+皮球** | **2套** | 1、体操棒规格(mm)≥中29x1000体操棒数量:5个  2、抛接球直径(mm):不小于中250抛接球数量:4个  3、材质:多层板、实木、绒布  4、支撑架，训练棒，抛接球 |  |  |
| **29** | **滚桶** | **2个** | 10、滚桶 x3规格(mm):中220x800，中250x800，中300x800，中400x800四种规格可任选其一。额定载荷(kg):小号80、中号100、大号100质量:各规格相应质量。 |  |  |
| **30** | **球类（篮球 排球 网球** | **1套** | 7号球  材质高密度PU  周长≥700-720(mm) |  |  |
| **31** | **OT桌+凳子** | **2套** | 材质高密度PU工艺：手缝工艺 |  |  |
| **32** | **筋膜刀** | **1套** | 周长680-700(mm) |  |  |
| **33** | **吸舌器** | **1台** | 重 量405-450(g) |  |  |
| **34** | **持续被动关节活动器** | **1台** | 1.膝关节角度活动范围:最小≤0度，最大≥120度  2.髋关节角度活动范围:最小≤10度，最大≥90 度  3.踝关节角度活动范围:最小≤-30度，最大≥60度  4.角速度变化范围:0度/秒~4度/秒(无级可调)  5.机架长度调节范围:小腿260mm~590mm,大腿:265mm~565mm允差±5mm  6.噪音: ≤50dB |  |  |
| **35** | **言语功能评估训练卡片** | **1套** | 医疗康复、特殊教育领域，可为语言发育迟缓、聋儿、脑瘫、构音障碍、孤独症、唐氏综合征、精神发育迟滞、品行障碍、学习障碍、儿童注意力缺陷多动障碍(即 ADHD)等特殊人群提供康复训练，  包括呼吸训练卡片册、发声训练卡片册、共鸣训练卡片册、构音语音能力评估卡片册、构音音位对比能力评估卡片册、口部构音运动能力训练卡片册、构音语音能力评估记录词表、构音音位对比能力评估记录词表等 |  |  |
| **36** | **OT凳** | **2张** | 技术(参数)要求  1.座椅主体材质:实木  2.饰面材质:皮质 |  |  |
| **37** | **助行器** | **1台** | (1)框架材质;铝合金，大架管直径25mm，管壁厚度≥1mm，可折叠结构。  (2)脚管:管直径≥28mm，管壁厚度≥1.2mm  高度可调,脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料，着地性能好，稳定性佳。(3)把手高度;高度可调，配发泡手把，防滑、舒适;≥5档调节。  (4)最大承载量:≥110kg;辅助代步用具，可折叠。 |  |  |
| **38** | **拐杖** | **1套** | 1、铝合金材质;  2、高度范围:730mm-970mm;  3、地面支撑范围:长度290mm(±10mm),宽430mm(±10mm); |  |  |
| **39** | **小冰箱** | **1台** | 外形规格:1140\*480\*550 cm(±2%  )双门、冷藏、冷冻 |  |  |
| **40** | **超短波电疗仪(短波治疗仪)(超短波电疗机)** | **1台** | 1.振荡频率:40.68MHz±1.5%。  2.结构及组成:电疗机主要由柜式主机、连接电缆、电极板组成。  3.最大输出功率:200W±20%。  4.输出模式:三种输出模式，根据不同病症治疗的需要进行选择。一一连续输出模式一一断续输出模式一脉冲输出模式  5.断续频率:10~200Hz，步进10 Hz。  6.脉冲脉宽:200~1000μs，步进50 μs。  7.电源条件:220V/50Hz。  8.定时范围:0~30min，误差不大于±1min(结束治疗自动停机，并发出声音提示)  9.输出电缆:防辐射、耐高温、损耗小，两线交叉不打火。10.输入功率:≤1000VA。 |  |  |