**学院路道路工程（G525-雁塘路)-标识标牌采购与安装**

**招标文件**

项目名称：学院路道路工程（G525-雁塘路)-标识标牌采购与安装

项目编号：JDCG2025019

采购方式：公开招标

采 购 人：海宁市盐仓综合开发有限公司

采购代理机构：嘉兴锦大工程管理咨询有限公司

**2025年06月24日**

**目 录**

第一章 公开招标采购公告 2

第二章 招标需求 2

第三章 投标人须知 8

第四章 评标办法及评分标准 20

第五章 投标格式及要求 22

# 第一章 公开招标采购公告

嘉兴锦大工程管理咨询有限公司受海宁市盐仓综合开发有限公司委托，现就学院路道路工程（G525-雁塘路)-标识标牌采购与安装进行公开招标采购，欢迎国内合格投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

**一、项目编号：**JDCG2025019

**二、采购组织类型：**委托代理

**三、采购方式：**公开招标

**四、招标项目:** 学院路道路工程（G525-雁塘路)-标识标牌采购与安装

**五、招标采购内容及预算：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） | 采购人 |
| 1 | 学院路道路工程（G525-雁塘路)-标识标牌采购与安装 | 项 | 1 | 43 | 海宁市盐仓综合开发有限公司  |

本项目共一个标项。

**六、合格投标人的资格要求**

（一）符合（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定；

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本项目不接受联合体投标。

**七、公告期限：自公告发布之日起5个工作日**

**八、获取 (下载) 招标文件：**

1.供应商注册网址

乐采云注册网址：https://www.lecaiyun.com/，供应商具体可加乐采qq群659975799进行咨询，有需要可以拨打服务热线95763。

2.招标文件的获取

2.1 招标文件的获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止；

2.2 招标文件的获取方式：投标人登录乐采云网址https://www.lecaiyun.com/在线申请获取招标文件(进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件) 。

售价 (元) ：0。

3.潜在供应商应当按照规定方式获取，未按照规定方式获取的，对招标文件提起质疑或投诉的，将不予受理。

4.报名成功的投标人，应参与本项目投标，报名后放弃投标的，请在开标截止时间前2天向采购代理机构书面说明放弃投标。放弃投标的说明发送至邮箱：**1007217385@qq.com**。

**九、报名时应填写的信息：**

请认真填写，因填写失误而造成不能投标的，由填写人自行负责。

**十、投标保证金：无。**

**十一、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间：2025年07月01日9点30分 (北京时间)

投标地点(网址)：乐采云平台：https://www.lecaiyun.com/。

开标时间：2025年07月01日9点30分(北京时间) 。

开标地点(网址)：乐采云平台：https://www.lecaiyun.com/。

注：本项目采用电子投标，中标供应商在中标后无偿提供采购人需要的相应书面投标文件（与电子投标文件保持一致）。

**十二、其他补充事宜：**

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在电子交易平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议投标人获取采购文件后立即办理。

1.2操作指南

<https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/dashboard?siteCode=lecaiyun>。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，采购代理机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将电子交易平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至**1007217385@qq.com**。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

3.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

**4.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云平台（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线（95763）获取热线服务帮助，或自行加入乐采云qq群（659975799）咨询。**

CA问题联系电话（人工）：详见“联系CA公司”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=2405）。

**十三、招标公告发布于：**

乐采云网站(https://www.lecaiyun.com/)和浙江江南要素交易中心网站（https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html)。

**十四、业务咨询：**

采购人：海宁市盐仓综合开发有限公司

地址：海宁市长安镇

联系人：张先生

电话：0573-87412588

招标代理人：嘉兴锦大工程管理咨询有限公司

地址：海宁文宗南路96号新桥社区党群服务中心四楼

联系人：金女士

电话：0573-87808008

采购人：海宁市盐仓综合开发有限公司

 采购机构：嘉兴锦大工程管理咨询有限公司

2025年06月24日

1. **招标需求**

**一、项目概况**

1.项目名称：学院路道路工程（G525-雁塘路)-标识标牌采购与安装。

2.建设地点：学院路北起G525(东西大道)，南至雁塘路。

**二、交安标识标牌的设计要求**

1. 规范性要求

标准依据：遵循《道路交通标志和标线》（GB5768）、《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82）等国家标准。

内容准确性：文字、符号、颜色必须符合标准，例如：

警告标志采用黄底黑边黑图案；

禁令标志采用白底红圈红杠黑图案；

指示标志采用蓝底白图案；

尺寸与比例：根据道路等级、设计速度确定标识牌的大小，确保远距离可见性。

2. 功能性要求

视认性：采用反光材料（如高强级反光膜），确保夜间或低光环境下清晰可见。

文字与背景对比强烈（如黑底白字、黄底黑字），避免色彩混淆。

信息简明性：避免复杂文字或图案，优先使用图形符号（如箭头、警示符号）。

文字内容需符合语言习惯，避免歧义（如 “前方学校” 而非 “学校区域”）。

布局合理性：多标志组合时，按警告、禁令、指示顺序排列，间距适中。

避免遮挡路灯、信号灯等其他交通设施。

3. 环境适应性要求

材料耐久性：选用耐候性强的材料（如铝合金、反光膜、UV 油墨），适应高温、雨雪、紫外线等环境。

抗风抗震设计：根据当地气候条件，计算标识牌的风荷载和结构强度，确保安装稳固。

位置与高度：安装高度需符合规范（如公路标志下缘距地面≥2.5米），避免影响车辆和行人通行。

**三、交安标识标牌的设计风格**

1. 标准化风格（基础要求）

统一化设计：严格遵循国家标准，确保全国范围内标识的一致性和可识别性。

模块化结构：采用标准尺寸、形状和配色，便于批量生产和维护。

2. 现代简约风格

简洁线条：减少冗余装饰，突出核心信息（如箭头、数字）。

扁平化设计：使用二维图形和纯色背景，增强视觉传达效率。

**四、设计注意事项**

避免过度设计：优先保证功能性，防止因装饰性元素影响信息传递。

动态更新：根据交通流量、道路改造等需求，及时调整标识内容（如新增限行标志）。

合规审查：设计方案需通过交通管理部门的审核，确保符合法规要求。

**五、清单及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **技术参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:指路牌标志2、材质、规格尺寸:4000\*2400\*3mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ377 F杆及基础浇筑:1、类型:单悬臂2、材质:Q235焊接钢管，热轧无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ377\*12mm 无缝钢管，横梁φ180\*12mm 无缝钢管、横梁φ140\*10mm 无缝钢管，连接钢管 φ121\*10mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑，底部外包菠萝格5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1800\*2600\*2400mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 6 |
| 2 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:指路牌标志2、材质、规格尺寸:3000\*1500\*3mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ325 F杆及基础浇筑:1、类型:单悬臂2、材质:Q235焊接钢管，热轧无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ325\*12mm 无缝钢管，横梁φ168\*10mm 无缝钢管、横梁φ140\*10mm 无缝钢管，连接钢管 φ121\*10mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1800\*2600\*2400mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 6 |
| 3 | 道路路名牌 | 一、标志板:1、类型:路名牌标志2、材质、规格尺寸:1500\*360\*2mm厚热镀锌钢板路名牌，1400\*340\*40mm热镀锌方钢管3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件安装，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 6 |
| 4 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:注意行人标志2、材质、规格尺寸:△900\*2mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC30混凝土基础浇筑 | 套 | 2 |
| 5 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:人行横道标志2、材质、规格尺寸:800\*800\*2mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC30混凝土基础浇筑 | 套 | 2 |
| 6 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:停车让行标志2、材质、规格尺寸:D800\*2mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC30混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |
| 7 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:停车让行标志、禁止左转标志2、材质、规格尺寸:D800\*2mm 铝合金板一块，φ800\*2mm 铝合金板一块3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC30混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |
| 8 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:禁止行驶标志2、材质、规格尺寸:φ800\*2mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |
| 9 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:车道指引标牌，禁止行驶标牌2、材质、规格尺寸:φ800\*2mm 铝合金板2块3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ180 杆及基础浇筑:1、类型:双悬臂2、材质:无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ180\*10mm 无缝钢管，横梁φ121\*6mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1000\*1600\*1300mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 6 |
| 10 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:限速标志，禁止停车标志2、材质、规格尺寸:φ800\*2mm 铝合金板2块3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ168 杆及基础浇筑:1、类型:单悬臂2、材质:无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ168\*6mm 无缝钢管，横梁φ76\*4mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1000\*1600\*1300mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |
| 11 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:车道指引标牌2、材质、规格尺寸:φ800\*2mm 铝合金板2块3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ168 杆及基础浇筑:1、类型:单悬臂2、材质:无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ168\*6mm 无缝钢管，横梁φ76\*4mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1000\*1600\*1300mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |
| 12 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:线形诱导标志2、材质、规格尺寸:1600\*600\*2mm 3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ89 杆及基础浇筑:1、类型:双柱式2、材质:无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ89mm 无缝钢管\*24、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、400\*400\*600mm\*2 C25混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |

注：技术参数为采购人最低要求，投标人原则上均需完全响应，只允许正偏离，不允许出现负偏离，所有的配件、基础等设置、配置均需满足相关验收要求。

**六、商务要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 整个项目自交付安装、提交所有资料并通过最终验收之日起不少于5年。 |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。因货物本身问题在48小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。2.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。3.质保期外维修：维修及维护只收取成本费。4.中标人应对所供货物实行终身维护。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间: 接采购人开工通知后90日内完成并通过验收。 地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1、付款条件（1）合同生效且项目具备实施条件后，支付合同金额的30%作为预付款；（2）安装完毕交付使用并经甲方验收通过后，付清余款。中标人向采购人办理货款结算手续，采购人需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、采购人签收的项目验收（预付款时无须提供）等相关资料；2.付款时间采购人将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在15个工作日内支付相应合同金额。 |
| 安 全 | 中标人在项目实施中应注意自身安全，要设置防护设备，加强对施工人员的安全教育，在安装、施工期间发生的安全事故，均由中标人负全责。 |

**七、招标代理费**

（一）招标代理费：中标人在签订合同前，应向招标代理机构一次性支付代理服务费。

（二）代理服务收费标准：按照“计价格[2002]1980号”文件标准计算后\*80%，基数为中标金额。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标金额（万元） | 100 以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-10000 |
| 费率（货物类） | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 0.5% | 0.25% |

（三）若项目中标金额较小，按收费标准计算的代理费小于5000 元的，按代理服务费 5000 元收取。

（四）代理费不在投标报价中单列。

# 第三章 投标人须知

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市盐仓综合开发有限公司联系地址：海宁市长安镇联系人：张先生电话：0573-87412588 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：嘉兴锦大工程管理咨询有限公司地址：海宁文宗南路96号新桥社区党群服务中心四楼；联系人：金女士 联系电话：0573-87808008 |
| 3 | 项目名称及编号 | 学院路道路工程（G525-雁塘路)-标识标牌采购与安装（JDCG2025019） |
| 4 | 最高限价 | 43万元 |
| 5 | 工期 | 接采购人开工通知后90日内完成并通过验收 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 报名时间 | 1报名日期：自公告发布之日起5个工作日2报名截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人报名； |
| 8 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年07月01日9点30分本项目有关投标、开标时间以中心服务器时间为准。 |
| 9 | 递交投标文件和开标地点（网址） | 乐采云平台：https://www.lecaiyun.com/，海宁市文苑南路138号浙江江南要素交易中心。 |
| 10 | 投标保证金额及交纳截止时间 | 无 |
| 11 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天 |
| 12 | 现场演示和讲解 | 否 |
| 13 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章 |
| 14 | 履约保证金 | 不作要求 |
| 15 | 采购信息发布媒体 | <https://www.lecaiyun.com/>[https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html](http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain/) （如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 16 | 付款手续和付款时间 | 详见合同条款约定 |
| 17 | 信用记录 | 根据财库[2016]125号文件，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），以开标当日网页查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其作为资格审查不通过处理。 |
| 18 | 其他 | 参照海国资办〔2024〕16号“海宁市人民政府国有资产监督管理办公室等3部门关于印发《海宁市属国有企业采购管理实施办法（试行）》的通知”执行。 |
| 19 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按电子交易平台及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。 |
| 20 | 参加开标人员和携带资料 | 投标人代表无须参加现场开标。 |
| 21 | 招标文件解释权 | 属于采购人和嘉兴锦大工程管理咨询有限公司。 |

**一、总 则**

**（一） 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.“采购代理机构”指组织本次招标活动的嘉兴锦大工程管理咨询有限公司；

2.“采购人”指海宁市盐仓综合开发有限公司 。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

**（三）招标方式**

本次招标采用公开招标方式进行。

**（四）投标委托**

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式详见第六章）。

**（五）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

**（六）联合体投标**

本项目不接受联合体投标。

**（七）转让与分包**

1.本项目不允许转让。

2.本项目不可以分包。

**（八）是否允许采购进口产品**

本项目不允许采购进口产品。

**（九）特别说明**

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**（十）质疑和投诉**

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。逾期提出的，均视为无异议，质疑无效。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：**

1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.海宁市货物、工程和服务采购合同（指引）

6.投标格式及要求

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求采购代理机构或采购人澄清。采购代理机构或采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止十五日前，在主管部门指定的采购信息发布媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过采购代理机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

**（四）投标保证金的交纳和退还**

本项目不设置投标保证金。

**三、投标文件的编制**

**本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。技术商务文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。**

**（一）投标文件的组成**

投标文件由资格文件、技术商务文件和报价文件三部分组成。

**1.资格文件：**

1.1资格文件封面格式及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

1.4税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

1.5法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

1.6提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

1.7采购公告中的特定资格要求所提供的证明资料（盖单位公章）（如有）；

1.8招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

**2．技术商务文件：**

2.1商务技术文件封面及目录（附件3）；

2.2评分对应表（附件4）；

2.3投标人基本情况表（附件5）；

2.4各类证书复印件；

2.5项目方案；

2.6技术响应表（附件6）；

2.7所投货物及主要材料的品牌、型号、技术参数、性能、使用寿命等的详细描述等资料复印件；

2.8服务承诺（附件7）；

2.9招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

**3．报价文件：**

3.1报价文件封面及目录（附件8）；

3.2报价一览表（附件9）；

3.3报价明细表（附件10）；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

**（二）投标文件的语言及计量**

1.投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（三）投标报价**

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包含方案深化设计费、创造费、完成设计制作、相关产品（含配件、附件、材料等）的采购费、相关就位、运输费、装卸费、税费、利润、实施费用、验收、质量保证和售后服务、招标代理费等完成本项目的全部费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

**（四）投标文件的有效期**

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**(五) 投标文件的编制及要求**

投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照招标文件中规定的统一格式编制。具体要求如下：

1.电子投标文件：按乐采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

2.电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至1007217385@qq.com。

3.电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由投标人自负。

**(六) 采购过程中的异常情况及处理措施**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，招标人可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，招标人可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**（七）投标无效的情形**

有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

**1.采购人或采购代理机构按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

1.1资格文件缺少招标文件中资格文件所列内容之一的；

1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

1.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

1.4资格文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

1.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

1.6按照“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

**2.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：**

2.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

2.1.1在技术商务文件中出现报价的；

2.1.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.1.3投标人的技术商务文件有串通投标情形之一的。

2.2投标文件有下列情况之一的，其投标文件的相关标项作无效处理：

2.2.1投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

2.2.2技术商务文件缺少《投标人基本情况表》；

2.2.3技术商务文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

2.2.4投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

2.2.5经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的。

2.2.6投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的。

**3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件（或相关标项）将被视为无效：**

3.1投标文件有下列情况之一的，其投标文件作无效处理：

3.1.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

3.1.2投标人的报价文件有串通投标情形之一的。

3.2投标文件有下列情况之一的，其投标文件的相关标项作无效处理：

3.2.1投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

3.2.2报价文件缺少《报价一览表》的；

3.2.3《报价一览表》填写不完整的；

3.2.4报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

3.2.5投标报价明显高于市场价，且不能提供证明材料说明原因的；

3.2.6）投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且供应商不能证明其报价合理性并提供证明材料的；

3.2.7投标人报价超过预算金额或最高限价的；

3.2.8经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

3.2.9投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

**4.被拒绝的投标文件为无效。**

**四、开标**

**（一）开标准备**

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，同时所有投标人均应当安排技术人员准时在线参加。

**(二)采购代理机构职责**

采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

1．核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2．宣布评标纪律；

3．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5．在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6．根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

7．维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8．核对评标结果；

9．评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10．处理与评标有关的其他事项。

**（三） 开标程序：**

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1 投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

2.2 采购人对资格文件进行评审；

2.3 评标委员会对商务技术文件进行评审；

2.4 在系统上统一开启报价信息；

2.5 评标委员会对报价文件进行评审；

2.6 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三）评标程序**

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

**1.符合性审查**

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

**2.比较与评价**

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3采购代理机构协助评标委员会根据本项目报价公式计算各投标人的报价得分。

2.4评标委员会完成评标后,对各部分得分汇总,计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

**（四）澄清问题**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确或同类问题表述不一致的内容 (招标文件其它地方有规定处理方法的除外)作必要的澄清或说明。投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

**（五）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

**（六）评标原则和评标办法**

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**（七）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，采购代理机构现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、定标**

**（一）确定中标人**

1.评标结束后，采购代理机构通过电子邮件方式向各投标人公布评审结果。

2.评审结果经采购人确认后，采购代理机构向中标人签发《中标通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人所有标项的中标资格，中标人改为该标项排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

**七、合同（协议）授予**

**（一）签订合同（协议）**

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标通知书》、招标文件、投标文件等采购文件将作为签订合同（协议）的依据。

3.中标人拒交履约保证金（如有）、拒签合同或放弃中标的，将被取消该投标人所有标项的中标资格并追究其法律责任，中标人改为该标项排名其后的中标候选人，或重新组织采购。

**（二）履约保证金：不作要求。**

#

# 第四章 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

**一 、总则**

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术商务分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术商务分的总和，中标候选资格分标项按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术商务得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，由评标委员会组长抽签确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

**二 、评标内容及标准**

**1.价格分（30分）**

投标报价在招标人公布的最高限价以下、在各阶段评审中未被定为无效投标文件或废标，其投标人的投标报价为有效投标报价。

1.1评标基准价=有效报价的算术平均值（四舍五入，保留2位小数）。

1.2各投标供应商的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1％扣0.2分；低于评标基准价时，每低1％扣0.1分；以此求出各投标供应商的报价得分。（保留两位小数，不计负分。）

**2.技术商务分（0～70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 分值（分） | 评分内容及标准 |
| 1 | 投标人的综合实力 | 0-6 | 根据投标人综合实力、资信、信誉及相关荣誉证书等情况酌情评分 |
| 2 | 诚信度 | 0-2 | 根据投标人在投标截止时间止前三年是否列入不良行为、经营异常或在政府采购专项检查、合同履约验收过程中的诚信情况酌情评分。 |
| 3.1 | 项目总体方案 | 0-6 | 根据投标人的施工方案等酌情评分。 |
| 3.2 | 0-6 | 根据投标人的进度保证措施等酌情评分。 |
| 3.3 | 0-6 | 根据投标人的人员安排计划等酌情评分。 |
| 3.4 | 0-6 | 根据投标人的质量保证措施等酌情评分。 |
| 3.5 | 0-6 | 根据投标人的安全管理方案及保证措施等酌情评分。 |
| 3.6 | 0-6 | 根据投标人的验收方案等酌情评分。 |
| 3.7 | 0-6 | 根据投标人的维保方案等酌情评分。 |
| 4 | 拟投入人员情况 | 0-4 | 根据投标人拟投入本项目的技术力量的数量、职称及类似项目经验等情况酌情打分。 |
| 5.1 | 服务承诺 | 0-8 | 根据投标人质保期承诺、服务响应和故障排除时间承诺、质保期外的后续技术支持和维护能力情况等酌情评分。 |
| 5.2 | 0-8 | 根据投标人本地化服务方案及相关证明材料等酌情评分。 |

**如发现材料弄虚作假，采购人有权按不利于投标人的方式处理。**

**以上评分细则及招标文件规定的所有内容，如投标人有任何异议，请于开标前5天向采购人或代理机构提出，如未提出异议的，视为认可招标文件中所有规定内容，今后不得以任何理由提起异议，所有异议不再受理。**

 **第五章** **海宁市货物、工程和服务采购合同（指引）**

**一、通用必备条款部分**

合同编号：

预算金额：

采购人（以下称甲方）：

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴锦大工程管理咨询有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 项目采购结果签订本合同。

**第一条 合同组成**

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

**第二条 合同标的与相关属性**

2.1本次采购的是。

**第三条 合同价款**

3.1本合同项下总价款为人民币（大写） 。

3.2本合同总价款含所有税费，包含方案深化设计费、创造费、完成设计制作、相关产品（含配件、附件、材料等）的采购费、相关就位、运输费、装卸费、税费、利润、实施费用、验收、质量保证和售后服务、招标代理费等完成本项目的全部费用。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款条件

（1）合同生效且项目具备实施条件后，支付合同金额的30%作为预付款；

（2）安装完毕交付使用并经甲方验收通过，交齐结算资料后付至合同金额的80%；

（3）经审计后，按审定价付清余款。

中标人向采购人办理货款结算手续，采购人需审核以下结算资料：合法发票原件、《采购合同》复印件、采购人签收的项目验收（预付款时无须提供）等相关资料；

3.3.2付款时间

采购人将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在15个工作日内支付相应合同金额。

**第四条 履约保证金**

本项目不设置履约保证金。

**第五条 合同的变更和终止**

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，双方可签订补充协议。

**第六条 合同的转让与分包**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

**第七条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第八条 合同备案及其他**

本合同一式四份，甲方、乙方各执二份，招标代理公司一份原件扫描件。

**二、特殊专用条款部分**

**第一条 采购单价及合价：**

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **合价** |
| **...** | **...** | **...** | **...** | **...** | **...** | **...** |

**第二条 结算**

总计： 元，该价格为含税总价，本合同价款包含方案深化设计费、创造费、完成设计制作、相关产品（含配件、附件、材料等）的采购费、相关就位、运输费、装卸费、税费、利润、实施费用、验收、质量保证和售后服务、招标代理费等完成本项目的全部费用。

第二条：质量标准和要求

1、中标人保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标人所提供的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标人保证对其提供的货物享有合法的权利。

2、中标人保证在其提供的货物上不存在任何未曾向招标人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标人保证其所提供的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如招标人使用该货物构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标人所提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

第五条：供货工期

1、工期：见招标文件第四部分招标内容及要求，交货地点：按招标人指定地点交货。

第六条：到货、安装与验收

1、中标人送货至指定地点后，由招标人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查，货物的数量不足或表面瑕疵，招标人应当面提出。中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

2、货物安装调试完毕后，如未发现产品质量问题，中标人可申请验收。

第七条：售后服务

本项目所有产品应招标要求提供免费质保期5年，如中标人承诺的产品质保期高于招标要求则按照中标人承诺执行，若货物中有部分配件原厂商提供的质保期比上述质保期更长则以原厂商提供为准。

第八条：设计要求

1.1中标人应按照招标人提供的资料及相关要求，完成校园文化建设的设计及深化方案，最终方案需经招标人审核确定后才能进行实施。

2.2最终方案应满足和符合国家有关标准和规范的要求，符合招标人的需求。

第九条：质量保证

中标人应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人所供货物如在三个月之内出现问题，必须提供新品替换。中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的问题负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人可以根据本合同第十一条规定以书面形式向中标人提出补救措施或索赔。

中标人在约定的时间内未能弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，招标人根据合同规定对中标人行使的其他权利不受影响。

第十条：补救措施和索赔

1、招标人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标人提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标人对缺陷产品负有责任而招标人提出索赔，中标人应按照招标人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且招标人可以收取中标人合同总价20%的违约金：

（1）中标人退货并将货款退还给招标人，由此发生的一切费用和损失由中标人承担。

（2）根据货物的质量状况以及招标人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）中标人应在接到招标人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标人负担。同时，中标人应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在招标人发出索赔通知后十天内中标人未作答复，上述索赔应视为已被中标人接受。如果中标人未能在招标人发出索赔通知后十天内或招标人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，招标人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补招标人损失的，招标人有权进一步要求中标人赔偿。

第十一条：履约延误

1、中标人应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标人可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知招标人。招标人在收到中标人通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标人无正当理由而拖延交货，经协商无效,招标人有权追究中标人的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限15天内不能供货，则招标人可以终止合同，并收取中标人合同总价20%的违约金。

第十二条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十三条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，招标人有权直接向中标人索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十四条：违约处理

1、在招标人对中标人违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，招标人可在下列情况下向中标人发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）中标人提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标人没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）中标人没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果招标人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，招标人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标人应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标人应继续执行合同中未终止的部分。

第十五条：合同转让和分包

中标人不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十六条 **其他约定**

（一）乙方不得将本合同约定的部分或全部义务转让给第三方。本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

（二）本合同履行过程中发生争议时应由甲、乙双方友好协商解决。协商不成时，双方同意提交项目所在地仲裁机构或当地人民法院起诉。

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字，加盖双方公章后生效。

**甲方： 乙方： .**

地址： 地址： .

法定代表人（授权代表）： 　 法定代表人（授权代表）： .

联系人： 　 联系人： .

联系电话： 　 联系电话： .

开户银行： 开户银行： .

账号： 账号： .

日期：二○二 年 月 日 　 日期：二○二 年 月 日

# 第六章 投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

 正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

**资**

**格**

**文**

**件**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**资格文件目录**

1.资格文件封面格式及目录（附件1）；

2.投标人声明书（附件2）；

3.营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）（事业单位投标的则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；自然人的，则提供有效的身份证复印件并签字）；

4.税务登记证正本或副本复印件（与营业执照合一的无需提供）（盖单位公章）；

5.法定代表人、负责人、经营者（以下统称法定代表人）有效身份证件复印件；

6.提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

7.采购公告中的特定资格要求所提供的证明资料（盖单位公章）（如有）；

8.招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

## 附件2： 投标人声明书

 **投标人声明书**

嘉兴锦大工程管理咨询有限公司：

本单位自愿参加   项目（编号： ）的投标，并声明如下：

1、保证投标文件中所列举的投标报价及相关文件和投标人基本情况资料是真实的、合法的。

2、同意此次采购招标文件中的各项内容。

3、参加采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录。

4、未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

5、本单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的供应商未参加本项目的采购活动。

6、未组成其他联合体参加本项目的采购活动。（联合体投标的，联合体各方不以自己名义单独、未组成或参加其他联合体参加本项目的采购活动。）

**投标人（公章）：**

**日期： 　年　 月　 日**

## 附件3： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

**技**

**术**

**商**

**务**

**文**

**件**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**技术商务文件目录**

1.商务技术文件封面及目录（附件3）；

2.评分对应表（附件4）；

3.投标人基本情况表（附件5）；

4.各类证书复印件；

5.项目方案；

6.技术响应表（附件6）；

7.所投货物及主要材料的品牌、型号、技术参数、性能、使用寿命等的详细描述等资料复印件；

8.服务承诺（附件7）；

9.招标文件需要的其他资料及投标人认为需要提供的其他内容。

注：投标人根据评分细则，对未提供格式的内容自拟格式进行表述。

**附件4： 评分对应表**

**评分对应表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 响应文件对应资源 | 自评分 (客观分) | 响应文件页码 |
| 1 | 对应评标办法及评分标准(报价除外) |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

投标人(公章)：

日期： 年 月 日

**附件5：投标人基本情况表**

**投标人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业(经营) 执照号码 |  |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 |
| 地 址 |  |
| 所获资质或认证 | 证书或证件 名称及等级 | 颁发部门 | 颁发时间 | 有效期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 | 颁发时间 | 有效期 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 其他 |  |

注： 1、表格内容不够,可另附页。

2 、所获认证证书、荣誉资料的复印件附后。

投标人(公章)：

日期： 年 月 日

## 附件6：技术响应表

**技术响应表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：“偏离”一栏中填写所投型号的配置与“配置要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

投标人(公章)：

日期： 年 月 日

**附件7： 服务承诺**

**服务承诺**

1、我单位承诺，一旦我方成交，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相 关规定。

2、其他服务承诺：

投标人(公章)：

日期： 年 月 日

## 附件8： 报价文件封面格式及目录

 正本或副本

项目名称：×××

项目编号：××××

**报**

**价**

**文**

**件**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**报价文件目录**

1.报价文件封面及目录（附件8）；

2.报价一览表（附件9）；

3. 报价明细表（附件10）；

4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件9：报价一览表

**报价一览表**

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 合价金额 |
| 1 | 学院路道路工程（G525-雁塘路)-标识标牌采购与安装 | 项 | 1 |  |
| 合 计 人民币（大写）: 元整 （小写）： 元 |

 **投标人（公章）：**

**日期： 　年　 月　 日**

## 附件10：报价明细表

**报价明细表**

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** |
| 1 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:指路牌标志2、材质、规格尺寸:4000\*2400\*3mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ377 F杆及基础浇筑:1、类型:单悬臂2、材质:Q235焊接钢管，热轧无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ377\*12mm 无缝钢管，横梁φ180\*12mm 无缝钢管、横梁φ140\*10mm 无缝钢管，连接钢管 φ121\*10mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑，底部外包菠萝格5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1800\*2600\*2400mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 6 |  |  |
| 2 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:指路牌标志2、材质、规格尺寸:3000\*1500\*3mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ325 F杆及基础浇筑:1、类型:单悬臂2、材质:Q235焊接钢管，热轧无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ325\*12mm 无缝钢管，横梁φ168\*10mm 无缝钢管、横梁φ140\*10mm 无缝钢管，连接钢管 φ121\*10mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1800\*2600\*2400mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 道路路名牌 | 一、标志板:1、类型:路名牌标志2、材质、规格尺寸:1500\*360\*2mm厚热镀锌钢板路名牌，1400\*340\*40mm热镀锌方钢管3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件安装，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:注意行人标志2、材质、规格尺寸:△900\*2mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC30混凝土基础浇筑 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:人行横道标志2、材质、规格尺寸:800\*800\*2mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC30混凝土基础浇筑 | 套 | 2 |  |  |
| 6 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:停车让行标志2、材质、规格尺寸:D800\*2mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC30混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:停车让行标志、禁止左转标志2、材质、规格尺寸:D800\*2mm 铝合金板一块，φ800\*2mm 铝合金板一块3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC30混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:禁止行驶标志2、材质、规格尺寸:φ800\*2mm 铝合金板3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ120 杆及基础浇筑:1、类型:单柱式2、材质:热镀锌钢管3、规格尺寸:立柱 φ120\*5mm 热镀锌钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、800\*400\*400mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:车道指引标牌，禁止行驶标牌2、材质、规格尺寸:φ800\*2mm 铝合金板2块3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ180 杆及基础浇筑:1、类型:双悬臂2、材质:无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ180\*10mm 无缝钢管，横梁φ121\*6mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1000\*1600\*1300mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 6 |  |  |
| 10 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:限速标志，禁止停车标志2、材质、规格尺寸:φ800\*2mm 铝合金板2块3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ168 杆及基础浇筑:1、类型:单悬臂2、材质:无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ168\*6mm 无缝钢管，横梁φ76\*4mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1000\*1600\*1300mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |  |  |
| 11 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:车道指引标牌2、材质、规格尺寸:φ800\*2mm 铝合金板2块3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ168 杆及基础浇筑:1、类型:单悬臂2、材质:无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ168\*6mm 无缝钢管，横梁φ76\*4mm无缝钢管4、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、1000\*1600\*1300mmC25混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 道路指示牌 | 一、标志板:1、类型:线形诱导标志2、材质、规格尺寸:1600\*600\*2mm 3、板面反光膜等级:高强级Ⅳ类反光膜4、标志板与杆件采用铝槽接驳，包括安装及配件5、含文字、图案、标志二、φ89 杆及基础浇筑:1、类型:双柱式2、材质:无缝钢管3、规格尺寸:立柱 φ89mm 无缝钢管\*24、油漆品种:钢构件热镀锌后喷塑5、基础土方开挖、回填6、定制预埋件钢筋、法兰、模板及其余配件7、400\*400\*600mm\*2 C25混凝土基础浇筑 | 套 | 1 |  |  |
| 合计： 元整 （¥： 元） |

注：1.技术参数为采购人最低要求，投标人原则上均需完全响应，只允许正偏离，不允许出现负偏离，所有的配件、基础等设置、配置均需满足相关验收要求。

2.投标人如有正偏离，技术参数中需按投标人拟投入的正偏离参数计入。

投标人(公章)：

日期： 年 月 日