**杭州市萧山区第一中等职业学校食堂改造二期厨具设备采购项目**

**交易文件**

**（电子交易标）**

**编号: XSYZ-2025-0703**

杭州市萧山区第一中等职业学校

浙江经济建设投资咨询中心有限公司

二〇二五年七月

**目 录**

第一部分 交易公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 评审办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

# 第一部分 交易公告

项目概况：

杭州市萧山区第一中等职业学校食堂改造二期厨具设备采购项目的潜在供应商应在乐采云平台（[www.lecaiyun.com）获取（下载）交易文件，并于2025年](https://www.zcygov.cn/%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%EF%BC%88%E4%B8%8B%E8%BD%BD%EF%BC%89%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2021%E5%B9%B4)2025年07月11日13点30分00秒（北京时间）前递交（上传）响应文件

## 一、项目基本情况

项目编号：XSYZ-2025-0703

项目名称：杭州市萧山区第一中等职业学校食堂改造二期厨具设备采购项目

预算金额：490000元

最高限价：490000元

采购需求：详见交易需求。

标项名称:杭州市萧山区第一中等职业学校食堂改造二期厨具设备采购项目

数量：1项

预算金额：490000元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见交易需求

备注：/

**合同履约期限：**详见交易需求

**本项目是否接受联合体投标：否**

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一

## 合同项下的政府采购活动。

3.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

5.本项目的特定资格要求：（√）无；

## 三、获取交易文件

**时间：**/至2025年07月 11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**乐采云平台（www.lecaiyun.com）

**方式：**供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

## 四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

**提交响应文件截止时间：**2025年07月11 日13点30分00秒（北京时间）

**开标时间：**2025年07月11日 13点30分00秒

**开标地点：**乐采云平台网上递交。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.供应商认为交易文件使自己的权益受到损害的，可以自获取交易文件之日或者交易文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取交易文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见交易文件的第二部分总则。

3.电子招投标的说明:1）电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件。2）投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装。3）交易文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取交易文件。4）投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签章”、“生成电子标书”等操作。5）采购人、采购机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取交易文件的供应商进行投标活动。6）对未按上述方式获取交易文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理。7）不提供交易文件纸质版。8）投标文件的传输递交：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交。备份投标文件的制作、存储、密封详见交易文件第二部分。9）投标文件的解密：供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。10）具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

## 七、对本次交易提出询问，请按以下方式联系。

1.交易发起人信息

名 称：杭州市萧山区第一中等职业学校

地址：浙江省杭州市萧山区市心中路1165-28号

项目联系人（询问）：应群立

项目联系方式（询问）15805815830

2.交易代理机构信息

名 称：浙江经济建设投资咨询中心有限公司

地址：杭州市萧山区空间结构科技产业园3号楼317室

项目联系人（询问）：戴工

项目联系方式（询问）：15558157226

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

# 第二部分 供应商须知

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目开展所需的所有费用均计入报价。《响应（交易）一览表》是报价的唯一载体。响应文件中价格全部采用人民币报价。交易文件未列明，而响应人认为必需的费用也需列入报价。**响应报价出现下列情形的，响应无效：****▲响应文件出现不是唯一的、有选择性响应报价的；****▲响应报价高于本项目采购预算或者最高限价的;****▲报价明显低于其他通过符合性审查响应人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;****▲《响应（交易）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；****▲响应人对根据修正原则修正后的报价不确认的。****▲资格文件、商务技术文件与报价文件未分开制作。** |
| 2 | **分包或转包。** | **本项目不允许分包或转包。** |
| 3 | **供应商应当提供的资格、资信证明等文件** | （1）资格证明文件：见交易文件第二部分11.1。（2）资信证明文件：根据交易文件第四部分评标标准提供。▲**供应商未提供（1）的有效的资格证明文件的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求，响应无效。** |
| 4 | **开标前答疑会或现场考察** | **（√）**A不组织。**（ ）**B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 5 | **样品提供** | （ ）A不要求提供。（√）B要求提供。（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，响应无效）（1）样品：详见评分规则（2）样品制作的标准和要求：（3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；详见交易文件第四部分评标办分法。 （4）提供样品的时间：2025年07月11号下午13 点30分 ；地点：杭州市萧山区第一中等职业学校行政楼二楼会议室 ；联系人：戴工联系方式：15558157226。请响应人在上述时间内提供样品，样品递交人须提供响应人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复件及营业执照复印件）、身份证明。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (5)采购活动结束后，对于未成交人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未成交人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于成交人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。（6）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由响应人自理。 |
| 6 | **响应文件的****份数** | 本项目实行电子投标。供应商应准备电子响应文件参与交易：（1）电子响应文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本交易文件要求递交。▲未传输递交电子响应文件的，响应无效。▲未在系统解密时间内完成解密的，视为响应人自行放弃交易响应无效。本项目备份投标文件：不提供 |
| 7 | **方案讲解演示** | （√）A不组织。（ ）B组织。 |
| 8 | **采购机构代理费用** | 本项目的代理费及专家评审费由交易发起人支付。 |
| 9 | **响应保证金****履约保证金** | 响应保证金：不收取。履约保证金：1%。 |
| 10 | **资格审查及信用信息查询** | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 11 | **中小企业划分标准所属行业** | 采购标的：杭州市萧山区第一中等职业学校食堂改造二期厨具设备采购项目，所属行业：工业行业划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号 |
| 12 | **质疑接收人****及答复** | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告**线上提交质疑方式：乐采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。**本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项由采购人进行答复。涉及流程组织等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 13 | **项目采购类型** | 本项目为货物类采购项目 |
| 14 | **评标方法** | 综合评分法 |
| 15 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |

**注：本项目通用总则条款与前附表等专用特别规定有冲突之处，以专用条款（特别规定）为准**

**一、总则**

**1.适用范围**

本交易文件适用于该项目的响应、交易、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指交易公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指交易公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “供应商”系指是指响应交易、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5 “▲” 系指实质性要求条款，“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

“**（√）**” 系指适用本项目的要求，“**（ ）**”系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 节能环保要求

**3.2.1根据财政部 发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。本项目如需采购节能清单中的政府强制采购的节能产品，供应商所投的相应产品须为列入最新一期《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号的产品，并且提供该产品所在的节能产品政府采购清单页及所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则响应无效。**（注：在最新一期节能产品品目清单发布之后开展的政府采购活动，执行最新一期节能清单。在此之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，执行上期或最新一期品目清单。**▲本项目如需采购节能品目清单中的政府强制采购的节能产品的，必须以强制采购的品目清单内产品投标，供应商未按要求提供品目清单内的节能产品或相关证明，响应无效。**

3.2.2供应商提供产品如是环境标志产品，应当优先提供《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号内产品，涉及项目评分条款加分项时，应当提供财库〔2019〕18号文件清单，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3.3支持创新发展

3.3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

**4.询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.2.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对采购文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，由采购人负责答复；对采购文件中其他内容提出的质疑，由采购机构负责答复。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，由采购机构负责答复。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购人或采购机构负责答复。（详见前附表相关规定）

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.2.6质疑接收人：详见前附表

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、交易文件的构成、澄清、修改**

**5．交易文件的构成**

5.1 交易文件包括下列文件及附件

第一部分 交易公告

第二部分 供应商须知

第三部分 采购需求

第四部分 评审办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

5.2与本项目有关的澄清或者修改等公告、内容亦为交易文件的组成部分，供应商须自行于交易公告所在网站获取相关信息（浙江政府采购网）。

**6.交易文件的澄清、修改**

6.1已获取交易文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出，采购机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，将以公告形式通知所有交易文件收受人。

6.2采购机构如对已发出的交易文件进行必要澄清或者修改的，将在发布交易公告的网站上发布更正、补遗公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该公告澄清或者修改的内容为交易文件的组成部分。

**▲响应文件未按交易文件更正、补遗公告的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，响应无效。**

**三、投标**

**7.交易文件的获取**

详见交易公告中获取交易文件的时间期限、地点、方式。附件中直接下载仅供浏览使用。

**▲未按照公告要求完成采购文件获取的，响应无效。**

**8.交易前答疑会或现场考察**

采购人视采购项目的具体情况，如果采购人组织潜在供应商现场考察或者召开交易前答疑会的，潜在供应商按前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。**采购人不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。**

**9.交易保证金**

**本项目不需缴纳交易保证金**

**10. 响应文件的语言**

响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 响应文件的组成**

**11.1资格文件：**

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

11.1.3本项目的特定资格要求。

**11.2 商务技术文件：**

11.2.1交易函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3符合性审查资料；

11.2.4评标标准相应的商务技术资料；

11.2.5商务技术偏离表；

11.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书。

**11.3报价文件：**

11.3.1交易一览表（报价表）；

**响应文件含有交易发起人不能接受的附加条件的，交易无效；**

**供应商提供虚假材料投标的，交易无效。**

**12.响应文件的编制**

**▲响应文件未按本条规定的格式编制的，交易无效；**

12.1响应文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制响应文件时请按照交易文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

12.2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照交易文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**12.4纸质备份文件（如有）的制作要求：**

12.4.1供应商制作纸质响应文件须在响应文件封面上标明“正本”与“副本”字样、项目名称与标项号，并加盖供应商公章。正本内容与副本不一致时，以正本为准。

12.4.2响应文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写。

12.4.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4.4 响应文件建议采用A4幅面，按顺序统一编目编码装订成册。**提倡双面打印**。

**13.响应文件的装订、签署、盖章**

13.1响应文件按照交易文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲供应商的响应文件未按照交易文件要求签署、盖章的，其交易无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

纸质备份文件（如有）须将响应文件的资格文件、商务技术文件、报价文件**三**部分分别装订成册，响应文件的装订必须采用**胶订或线订**形式，不得采用活页装订方式（胶订或线订以外装订形式视为活页装订）。**▲对不符合装订要求的响应文件，按交易无效处理。**

13.3交易文件对响应文件签署、盖章的要求适用于电子签章（盖章）。

**14. 响应文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。投标截止时间后递交的响应文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

14.3交易发起人、采购机构可以视情况延长响应文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

14.4响应文件备份：供应商递交响应文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对响应文件进行补充、修改，补充、修改纸质文件须加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，电子投标文件备份须书面撤回后按所有密封要求重新递交。在投标截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

14.4.1 供应商的补充、修改文件，应按本须知规定编制、密封、标志和递交，如果一份响应文件有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作修改视为无效。

14.4.2供应商对响应文件的修改均要加以说明，否则其修改将被视为无效。

14.4.3供应商在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.4.4在开标后规定的投标有效期内，供应商不能撤销响应文件。

15. 备份响应文件（如有）以及响应文件的递交

15.1备份响应文件须**密封包装**，密封包装指：所有响应文件应密封包装，包含资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。其中，报价文件必须单独密封，未单独密封的，在开标时发生报价泄露的，由供应商自行承担相关责任**。没有密封包装的响应文件，将被拒收。**

15.2所有备份响应文件包装封面物应写明项目名称、供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)。

15.3电子备份响应文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份响应文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明响应项目名称，供应商名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合体协议中约定的牵头人的名称)

**▲不符合上述制作、存储、密封规定的备份响应文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

**▲供应商仅提交备份响应文件，没有在电子交易平台传输递交响应文件的，响应无效。**

15.4 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

15.5采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.6如项目须备份投标文件，供应商应按“交易公告”及前附表规定的时间、地点完成采购文件获取手续并将投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的投标文件和未按公告要求完成采购文件获取的供应商递交的投标文件。

**16.投标文件的无效处理**

有交易文件第四部分第13项规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**供应商的投标文件中承诺的投标有效期少于交易文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以公告形式通知供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，供应商拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购机构按照交易文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有供应商均应当准时在线参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商按照平台提示和交易文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3项目允许提供备份文件时，仅因乐采云平台或CA原因无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理将按顺序启用备份文件完成开标。供应商因自身原因（不会使用、使用不当等）未按时完成解密的，投标无效，不启用备份文件。**投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

18.4 备份投标文件的接收在交易文件确定的时间、地点进行。

**19.资格审查**

19.1开标后，采购人将依法对供应商的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和交易文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3供应商未按照交易文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的供应商，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5合格供应商不足3家的，不再评标。

**20.信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商投标截止时间前的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的供应商的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.**本项目原则上采用电子评审方法，若因乐采云平台原因（或CA软件系统）无法读取或电子开评标无法正常进行，采购代理机构将开启所有供应商递交的纸质备份投标文件，以完成开、评标，电子投标文件及以介质存储的数据电文形式的备份投标文件自动失效。评标方法及评分标准等。详见交易文件第四部分“评标方法及评分标准”

**六、定 标**

**22.确定中标供应商**

采购机构将自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

**23.中标通知与中标结果公告**

23.1采购机构将在自成交人确定之日起2个工作日内，发布交易公告的网站上公告中标结果，同时发出中标通知书。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.**合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25.合同的签订**

25.1 采购人与成交人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照交易文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

**26.履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。

**八、电子交易活动的中止**

**27.电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**28.验收**

28.1采购人应当组织对供应商履约的验收。验收采用采购人自行组织验收，参照萧政办发[2014]217号文件执行。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

28.2除28.1规定情形外，采购人可以自行验收或邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。

#  采购需求

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

**一、交易一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及技术要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 杭州市萧山区第一中等职业学校食堂改造二期厨具设备采购项目 | 详见交易需求 | 1 | 批 | 预算 490000元 |

**二、交易需求**

**（一）采购清单：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **品名** | **规格** | **型号** | **单位** | **数量** | **参数** | **图片** |
| **售卖间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 十斗热风循环保温售菜柜 | 1800\*1220\*800 | 定制 | 台  | 4 | —主体板材：采用304不锈钢制造，耐腐蚀性强，坚固耐用—台面板厚度：1.2mm，厚实稳固，承重能力强—底板厚度：1.0mm，水斗厚度1.0mm，后板、侧板厚0.8mm，整体结构稳定—门板结构：门外壳板厚1.0mm，门内复板厚0.8mm，双层设计，保温性能更佳—份数盆格：配备1/1″份数盆格10只，方便分类放置菜品—门轨设计：路轨导向趟门，开关顺畅，经久耐用—脚部支撑：配φ50不锈钢重力脚，底部支撑稳固，承重均匀，不易晃动—加强型三角板：201不锈钢厚3mm加强型三角板，进一步提升设备稳定性—热风循环：220V高速变频暖风系统，无蒸汽加热，热量均匀分布，不影响玻璃罩可视度—无水设计：无水加热，避免积水滋生细菌，维护更方便—连接线材：连接线采用国标耐高温线，确保安全耐用—微电脑控制面板：配备微电脑控制面板，数字显示定时定温功能，操作便捷，精准控制保温时间和温度，满足不同菜品的保温需求**—※保温售卖台柜 产品具有防腐蚀等级认证证书（防腐蚀等级：户内 1 级（代码：F2，类型：户内防强腐蚀型），提供证书** |  |
| 2 | 单星盆柜 | 750\*750\*800/950 | 定制 | 台 | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm—采用一体自动高精度折弯—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性—水斗与面板采用环缝焊一次焊接—配2″去水—水斗一体冲压规格：500\*500\*250—侧板0.8mm，门内复板0.8mm—门外板厚1.0㎜—配φ50不锈钢重力脚，不锈钢厚3mm加强型三角板 |  |
| 3 | 单冷水龙头 | 4分 | JE-44 | 个  | 1 | —4分单温台式龙头 | IMG_256 |
| 4 | 双门保温柜 | 1170\*750\*1800 | 定制 | 台  | 3 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—上层外壳厚1.0mm，围身厚0.8mm；—采用一体自动高精度折弯—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性—可内置深65mm的1/1份数盆20只；深150mm的1/1份数盆2只；—热风循环保温；—门玻璃采用夹胶防爆玻璃；—配推车:755\*625\*1690，骨架采用304不锈钢管；—电压/功率：220V/2.2KW；—采用数字显示温控器；—温度控制范围：0-85度； |  |
| 5 | 高身储碟柜连车(翻门) | 1500\*750\*1800 | 定制 | 台  | 2 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm—门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm—采用一体自动高精度折弯—机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性，焊接质量稳定。—上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构—配φ50不锈钢重力脚，不锈钢厚3mm加强型三角板加固—顶部采用二层翻门结构储碟柜设计—底部采用带门设计推车2部，可通过物流通道运输干净餐盘 |  |
| 6 | 立式两门冷藏柜（风冷） | 610x750x1960 | CRR-1F3D7 | 台  | 1 | 1、内外箱均为 SUS304 不锈钢板；2、使用优质压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；3、配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；4、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；5、置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；6、冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。  |  |
| 7 | 落地柜式洗手单星盆 | 432\*420\*800/900 | 定制 | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—台面背板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm，左右侧板0.8mm—水斗一体冲压折弯成型，规格：356\*254\*151—柜式结构无卫生死角，配快拆式维修门—配￠45落水器 |  |
| 8 | 感应龙头 | LQ-GY28 | LQ-GY28 | 个  | 1 | —材质：黄铜;—外形尺寸：160\*62\*169(mm)±5%;—工作电压：1.5V\*4（四节五号干电池）或者220V50/60HZ交流电;—工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调;—开孔径：25mm;—台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理;—接水口口径为G1/2外螺纹;**—▲属节水产品，产品技术条件须符合CJ/T194/2014《非接触式给水器具》、GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准要求并提供相应证书。—▲产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品，并提供相应证书复印件;** |  |
| 9 | 酒精喷淋洗手机 | 248\*165\*470mm | / | 个  | 1 | —酒精喷淋—支持浙江省众食安平台接入—支持手部喷淋数据监测 |  |
| **烹饪间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 广式料台平板 | 500\*1200\*800/1200 | 定制 | 台  | 3 | —板材采用304不锈钢制造—台面板厚1.2mm，后挡板、前围板厚1.0mm—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通—配全钢可调式子弹脚 |  |
| 11 | 推入式除菌柜 | 1500\*1000\*1800 | 定制 | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—上层外壳厚1.0mm，围身厚0.8mm；—采用一体自动高精度折弯—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性—热风循环+紫外光除菌；—配推车；—电压/功率：220V/2.2KW；—采用数字显示温控器；—温度控制范围：0-85度； |  |
| 12 | 工作台柜（移门） | 1800\*750\*800 | 定制 | 台  | 4 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—台面板厚1.2mm—采用一体自动高精度折弯—机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性，焊接质量稳定。—面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板—侧板、后背板0.8mm，门内复板0.8mm—门外板、柜内层板、底板厚1.0㎜—上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构—※提供经过CNAS认证的检测机构出具的权威检测报告,符合QB/T2139.3-1995同时满足：搁板和底板承受100kg载荷时，其变形量≤0.6mm，且柜门、抽屉不得卡住。—配φ50不锈钢重力脚，不锈钢厚3mm加强型三角板加固—※板材样品经“GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验”300h以上中性盐雾试验，符合盐雾试验项目符合 GB/T 6461-2002 标准 10 级要求。 |  |
| 13 | 工作台下层板 | 1800\*750\*800 | 定制 | 台  | 4 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺，—面板厚度为1.2mm，下层板厚1.0mm—采用一体自动高精度折弯—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性**—※产品具有防腐蚀等级认证证书（防腐蚀等级：户内 1 级（代码：F2，类型：户内防强腐蚀型），提供证书**—面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—加强码用1.0mm不锈钢板—配全钢可调式子弹脚 |  |
| 14 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 9000\*1300\*500 | 定制 | 平方 | 12 | —板材采用304不锈钢制造—配防雾烟罩灯—前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm—各加强档厚1.0~1.2mm—沥油板厚0.8mm—风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 15 | 柜式节能低噪音离心风机 | 定制 | HTFC-I-25A | 台  | 1 | —风量;37500m3/h;—功率/电压;15KW/380V;—采用多翼式前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用进口轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用304-45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果;—※所投低噪音离心通风机生产厂家具有通过GB/T1236-2017《工业通风机用标准化风道性能试验》标准下再运行48小时后全压偏应差不大于±5%，具有国家权威CMA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告;盖章即为原件;—※所投低噪音离心通风机通过JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》检测，再运行48小时后振动有效值≤G3.5，并评定合格;提供具有国家权威CMA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告;—▲所投低噪音离心通风机通过JB/T8690-2014《通风机噪声限值》和GB/T2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》检测，再运行48小时后噪声（比A声级）db≤20，并评定合格;提供具有国家权威CMA/CNAS认证机构出具的有效期范围内检测报告;—▲所投产品外壳采用优质彩钢板：依据标准GB/T10125-2021的要求对彩钢板进行中性盐雾试验;试验240h后，样品主表面未出现基材腐蚀，性能评级为10/6mG;(提供CMA或CNAS标志的第三方检测机构出具的检测报告扫描件;—▲所投产品依据GB/T4208-2017《外壳防护等级》防水IP69认证证书;—※所投低噪音离心通风机依据CVCO4015-2022《CVC标志认证实施规则金属厨房用品防腐蚀性能认证》金属厨房用品防腐蚀性能认证证书; |  |
| 16 | 不锈钢风管（201） | 定制 | 定制 | m2  | 90 | —采用优质201不锈钢板制造—风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档一配套法兰采用镀锌角铁制造一法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 |  |
| 17 | 不锈钢消音风管（201） | 定制 | 定制 | 套 | 1 | —采用优质201不锈钢板制造—板厚0.8~1.0mm—内层吸音冲孔不锈钢板，内置减噪棉，外层不锈钢板 |  |
| 18 | 排风支架 | 定制 | 定制 | 台  | 1 | —采用国标8号角钢制作—匹配风机或净化器 |  |
| 19 | 减震器 | 250KG | 250KG | 个  | 4 | —采用国标8号角钢制作—匹配风机或净化器 |  |
| 20 | 变频启动器 | 296\*480\*170 | 15KW | 个  | 1 | 1. 外形参数：W296\*H480\*W170；额定参数：AC380V/32A；输出频率：100Hz2. 7寸触摸屏；3. 3相5线制电源进线接口，3相电机接口和1路AC220V净化器接口4. 能够单独控制与产品联动的净化器5. 选用性能优良的原材料及器件，保证产品优良的技术性能及良好的使用性。6. 应有完整的自动保护功能，防止试验过程突然停电等意外情况对设备造成损坏。7. 触摸屏，能清晰显示风机额定参数、工作状态、节能效果8. 能够单独控制与产品联动的净化器9. 提供3个用于快速改变风机工作转速的档位按钮，并能够单独设置每个档位的给定，实现对风机的无级变频控制10. 可以在线调整载波频率11. 对风机有过压、过流、缺相、过载等保护功能12. 具备开环矢量控制功能13. 能进行RS485通讯，支持MODBUS-RTU协议14. 无线控制监控网内频率、功率、ip地址、接入、带宽控制、路由分配、加密信息、功能修改等信道管控。分析运行数据，主动预收。15. ※设备远程控制、包括远程启停、频率远程调控:设备智慧场景模式，支持按不同条件对风机进行控制，例如定时开启和关闭。跟进现场传感器指标开启和关闭 |  |
| 21 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 6300\*1300\*500 | 定制 | 平方 | 8.2 | —板材采用304不锈钢制造—配防雾烟罩灯—前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm—各加强档厚1.0~1.2mm—沥油板厚0.8mm—风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 22 | 不锈钢风管（201） | 定制 | 定制 | m2  | 35 | —采用优质201不锈钢板制造—风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档一配套法兰采用镀锌角铁制造一法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 |  |
| 23 | 双温星盆龙头 | XP-A201 | XP-A201 | 个  | 2 | —材质：黄铜;—座台式单孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度;—配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;—开孔尺寸32mm,进水接口为标准G1/2内螺纹;—通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标;—▲属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，并提供认证证书复印件;—▲产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品，并提供相应证书复印件; |  |
| 24 | 单星大盆台 | 1200\*750\*800/950 | 定制 | 台 | 2 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm—配2″去水—面板一体冲压成型—水斗规格：1000\*500\*280mm—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通—配全钢可调式子弹脚 |  |
| 25 | 机械款电饼铛（锅沿6cm） | 700\*850\*970 | WH-MC60I | 台 | 2 | —锅材质：铁锅;—锅深度：3cm,6cm;—用料：全部采用优质不锈钢板，上盖及把手可采用304不锈钢材质，锅体采用一次拉伸，特殊不粘锅，涂层永不脱落，采用机械温控，电器均采用国内知名品牌;—采用0.8厚201不锈钢板，直径50cm可旋转调节的不锈钢拉丝腿;—外包装采用泡沫纸箱包装;—额定电压380v/220v，额定频率50Hz，温度范围0℃-250℃，输入功率5kw; |  |
| **面点间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 定制面点专用工作柜连台上柜 | 1800\*800\*800/1800\*350\*600/1800\*350\*350 | 定制 | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺，—台面用大理石面制造—φ51mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—φ32mm厚度1.0mm不锈钢下橫通—配耐磨橡胶减震垫脚 |  |
| 27 | 大理石台面卧式冷藏柜 | 1800\*750\*800 | DUR18-2 | 台 | 1 | —大理石台面;—制冷方式：直冷;—容量：360/440/480/510L;—功率：220V/冷藏158W;—箱内温度：R2~8/-12~-18℃;—采用内外201,门铰链304不锈钢产品采用国内一线品牌压缩机，温控均为卡乐进口温控，温度更精确，台面为加厚台面，增加平整度不易有凹坑，箱内拼接采用倒圆弧设计，干净清爽更易清洁; |  |
| 28 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 1300\*1300\*500 | 定制 | 平方 | 2 | —板材采用304不锈钢制造—配防雾烟罩灯—前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm—各加强档厚1.0~1.2mm—沥油板厚0.8mm—风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 29 | 单星盆柜 | 750\*750\*800/950 | 定制 | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—台面板厚1.2㎜,水斗板厚1.0mm—采用一体自动高精度折弯—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性—水斗与面板采用环缝焊一次焊接—配2″去水—水斗一体冲压规格：500\*500\*250—侧板0.8mm，门内复板0.8mm—门外板厚1.0㎜—配φ50不锈钢重力脚，不锈钢厚3mm加强型三角板 |  |
| 30 | 单冷水龙头 | 4分 | JE-44 | 个  | 1 | —4分单温台式龙头 | IMG_257 |
| **蒸煮间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 7500\*1300\*500 | 定制 | 平方 | 10 | —板材采用304不锈钢制造—配防雾烟罩灯—前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm—各加强档厚1.0~1.2mm—沥油板厚0.8mm—风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 32 | 轴流风机 | 5# | DZT-3-5C | 台 | 1 | —风量;7000m3/h;—功率/电压;0.75KW/380V;—采用多翼式前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用进口轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用304-77#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果; |  |
| 33 | 不锈钢风管（201） | 定制 | 定制 | m2  | 35 | —采用优质201不锈钢板制造—风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档一配套法兰采用镀锌角铁制造一法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 |  |
| 34 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 1000\*900\*1800 | QX-HI-E125 | 台  | 1 | 功率：380V/25KW说明：1、采用优质SUS304不锈钢板材，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm，面板一次性成型；2、配置≥210\*80LED显示屏，全中文直观显示故障代码功能，包含有：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修；3、采用360度≥9火力开关，耐用并能很灵敏控制需求档位。实时档位对应实时功率,轻松掌握火候，真正达到明火仿真技术；4、搭载聚能线盘，火力大，加热速度快，更均匀，线圈盘无盲区，内部线圈全部有防水设计，采用纯铜线编织，使用寿命长；5、全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；6、采用技术领先的数字信号处理器，确保性能稳定，安全放心7、※通用显示屏通过GB/T5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验第5部分:试验火焰针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》检测项目：针焰试验，按标准要求按GB/T5169.5-2020规定的方法进行试验，施加试验火焰持续时间ta为10s。试样应符合在移开针焰后,试样和周围的零部件的火焰或灼热在30s之内熄灭，即tb<4s，而且周围的零部件没有完全烧毁以及规定的铺底层没有起燃，单项判定合格（提供带有CNAS或CMA标志的带针对本项目名称水印的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证）8、▲商用电磁炉通用门胶条通过检测：感官、浸泡液、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属检测结果均单项判定合格，符合GB4806.11-2016标准（提供带有CNAS或CMA标志的带针对本项目名称水印的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证）提供针对本项目的原厂售后服务承诺证明文件并加盖生产厂家公章 |  |
| 35 | 电磁蒸炉 | 800\*800\*800+50 | QX-QXL-E115 | 台  | 1 | 功率：380V/15KW说明：1.采用优质SUS304不锈钢板材，台面一次性成型，前梁厚度≥60mm，面板厚度≥1.3mm，侧板厚度≥1.0mm；2.搭载技术领先的IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心；3.优质聚能线盘，加热区域最大化，火力更均匀；4.≥8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；5.全密封绝缘机芯，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳,；背面使用变频防水风机，节能且清洗炉灶便捷安全;6.配置≥150\*85旋触双控显示屏，双模交互设计，具记忆功能，实现操控自由;7.※商用电磁炉（控制机芯）依据GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》在温度：65℃±2℃；湿度：85%±3；试验不少于300h,在常温下恢复到稳定后查看外观正常(无生锈，无变形)（提供带有CNAS和CMA标志的合格检测报告扫描件加盖制造厂家公章佐证）。 |  |
| 36 | 单冷水龙头 | 4分 | JE-44 | 个  | 2 | —4分单温台式龙头 | IMG_258 |
| **切配间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 四层档货架(方管型) | 1150\*500\*1800 | 定制 | 台  | 8 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—层框38\*25\*1.0不锈钢管制作—搁档30\*15\*0.8不锈钢方管—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—整体手持激光焊 焊接成型—配全钢可调式子弹脚 |  |
| 38 | 四层档货架(方管型) | 按现场定制 | 定制 | 台  | 4 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—层框38\*25\*1.0不锈钢管制作—搁档30\*15\*0.8不锈钢方管—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—整体手持激光焊 焊接成型—配全钢可调式子弹脚 |  |
| 39 | **双层砧板刀具毛巾热风除菌柜（样品）** | 1200\*750\*1800 | 定制 | 台  | 1 | —主体结构：采用304奥氏体不锈钢，经2B表面处理工艺，粗糙度Ra≤0.8μm，具备食品接触安全认证，产品尺寸：1200\*750\*1800mm；—门体组件： - 自回弹合页：采用不锈钢锻造，开合寿命≥10万次； —密封系统：双层耐高温硅胶密封条，耐温范围-40℃~+200℃，压缩变形率≤10% ，观察窗：8mm黑色钢化玻璃；—UV灯：波长257.3nm（杀菌峰值），辐照强度≥100μW/cm2； —热风循环系统：风机参数220V/50W罩极风机，转速2600rpm±5%，风量160m3/h；—气流组件：三维立体风道设计，风速均匀度≤±15%；—加热组件：远红外发热管每根220V/400W，镍铬丝材质； —安全保护：超温保护80℃±2℃双金属片温控器；—砧板区：可放8块最大ф500mm×100mm规格砧板；—刀具区：21个V型刀槽（兼容150-300mm刀具）；—毛巾区：3根可拆式304不锈钢挂杆，负载能力≥5kg/根； |  |
| 40 | 单星盆台 | 750\*750\*800/950 | / | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —焊接台面板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm—配2″去水—水斗一体冲压规格：500\*500\*280—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性—水斗与面板采用环缝焊一次焊接—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通—配全钢可调式子弹脚 |  |
| 41 | 单冷水龙头 | 4分 | JE-44 | 个  | 1 | —4分单温台式龙头 | IMG_259 |
| **工具间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 拖把池连架 | 1000\*600\*1800 | 定制 | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—高背板设计防溅水设计—水斗整体用料1.2mm—配2″去水—30×30×1.0不锈钢方管架子—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通—配全钢可调式子弹脚 |  |
| **洗碗间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 投放柜 | 6000\*300/350\*850/950 | HT-DR | 米  | 6 | —优质304#不锈钢板，厚度1.0mm，用于装饰，美观大方根据传送带长度定制前开门，用于取放垃圾桶(垃圾桶客户自理);—※所投产品304不锈钢板依据GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 方法进行中性盐雾(NSS)(5±0.5)%氯化钠试验持续 300h，本身的耐腐蚀等级（保护评级 Rp）达到10 级（表面无锈蚀），判定合格。报告需带有CMA、ILAC-MRA、CNAS中国认可国际互认检测等标记，报告可在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询; |  |
| 44 | 链板式输送带（直型） | 8000\*600\*850/950 | AC520DJL | 米  | 8 | —带在电机驱动下沿导槽滑动,将餐具传送到指定位置;—链片采用食品级材料PP，确保食品卫生;—自带变频器，配置柔性启动和停止系统，电机为刹车电机;—驱动轮、牵引轮为304材质,方便拆卸;—长度、高度可根据客户需求定制，可做直线型和转弯型;采用304不锈钢材质;—板厚1.5mm（T≥1.35mm）;—链板宽度：305mm;—传送速度：~~20m/min;—电源要求：220V/50Hz;—功率：0.55kw;—尺寸：Lx600x850/950;—关键部件及产品亮点：输送带转弯半径小，可实现直线、弯道、爬坡等多样化输送线路，能够根据场地需求灵活设计，优化空间利用，提高场地整体运营效率; |  |
| 45 | 超声波浸泡池 | 1500\*750\*800 | / | 台  | 1 | —功率：6kw—电压：220v —※超声波清洗：通过高频振动产生微小气泡，深入缝隙剥离污渍，适合清洗筷子、碗碟、刀叉等—大型滤渣框减少堵塞—不锈钢电热管—不锈钢水阀 |  |
| 46 | 单星大盆台 | 1200\*750\*800/950 | 定制 | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—拉伸台面板厚1.2㎜,焊接水斗板厚1.2mm—配2″去水—面板一体冲压成型—水斗规格：1000\*500\*280mm—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通—配全钢可调式子弹脚 |  |
| 47 | 双星盆台 | 1500\*750\*800/950 | 定制 | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺 —焊接台面板厚1.2㎜,拉伸水斗板厚1.0mm—配2″去水—面板一体冲压成型—水斗一体冲压规格：500\*500\*280—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性—水斗与面板采用环缝焊一次焊接—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通—配全钢可调式子弹脚 |  |
| 48 | 高身储碟柜(翻门) | 1200\*500\*1800 | 定制 | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—层板、底板厚为1.0mm，门外板厚1.0mm—门内复板厚0.8mm，顶板厚0.8mm，侧板厚0.8mm—采用一体自动高精度折弯—机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性，焊接质量稳定。—上掀式V型滑轨，弧型轴承，一种带轴承的翻门结构—配φ50不锈钢重力脚，不锈钢厚3mm加强型三角板加固—顶部采用二层翻门结构储碟柜设计—底部采用带门设计推车2部，可通过物流通道运输干净餐盘 |  |
| 49 | 抽气罩（洗碗机） | 5100\*1300\*500 | 定制 | 台  | 7 | —板材采用304不锈钢制造—配防雾烟罩灯—前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm—各加强档厚1.0~1.2mm—风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 50 | 轴流风机 | 5# | DZT-3-5C | 台 | 1 | —风量;7000m3/h;—功率/电压;0.75KW/380V;—采用多翼式前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用进口轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用304-77#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果; |  |
| 51 | 不锈钢风管（201） | 定制 | 定制 | m2  | 30 | —采用优质201不锈钢板制造—风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档一配套法兰采用镀锌角铁制造一法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 |  |
| 52 | 风口百页 | 浙江 | 个  | 个  | 1 | —铝合金材质 |  |
| 53 | 残菜柜连车 | 750\*750\*800 | 定制 | 台  | 3 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺，—面板厚1.0㎜，后板、侧板厚0.8㎜—采用一体自动高精度折弯—面板采用机器人激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性—四周柜式结构，立柱框架采用38\*38\*1.0mm方管—外柜配包钢可调式子弹脚—带平板车，配φ400mm塑料垃圾桶—平板车面板、背板厚1.0㎜，背板内板厚0.8㎜—平板车把手采用φ32mm厚度1.0mm不锈钢管制作—配4个4"车轮，其中两个带刹车掣—三角板304，厚度2.0mm |  |
| 54 | 双温星盆龙头 | XP-A201 | XP-A201 | 个  | 3 | —材质：黄铜;—座台式单孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度;—配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄;—开孔尺寸32mm,进水接口为标准G1/2内螺纹;—通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标;—属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求，并提供认证证书复印件;—产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0的要求属环境标志产品，并提供相应证书复印件; |  |
| **清洁工具间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 拖把池连架 | 1000\*600\*1800 | 定制 | 台  | 1 | —板材采用304食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺—高背板设计防溅水设计—水斗整体用料1.2mm—配2″去水—30×30×1.0不锈钢方管架子—φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿—φ25mm厚度1.0mm不锈钢下橫通—配全钢可调式子弹脚 |  |
| **精加工间** |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 直角高温冷库 | 4110\*2580\*2600 | 定制 | 套 | 1 | —冷库保温板，防火等级B1;—库板双面0.6mm 304不锈钢;—库板厚度为100mm聚氨酯夹芯板，密度≥42kg/m3;—埋地式冷库库内地面浇筑钢筋混凝土铺防滑地砖;步入式冷库库内地铺2mm 304防滑不锈钢板，底板内预埋方管加强;—配“谷轮”压缩机，采用智能热氟化霜物联网成套机组，智能控制，可接入智慧厨房物联平台;配套热氟化霜冷风机;电子膨胀阀控制;—冷库门配自动回归门，带门加热，配内部安全式拉手门锁及防潮胶边;—电子式温度表及冷库专用照明灯;—化霜水管配电加热;—低温冷库配平衡窗;—※不锈钢冷库板符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2016要求，具备食品接触产品安全认证证书；—※冷库板燃烧性能达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃要求，具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的检测报告； |  |
| 57 | 直角低温冷库 | 1630\*2580\*2600 | 定制 | 套 | 1 | —冷库保温板，防火等级B1;—库板双面0.6mm 304不锈钢;—库板厚度为100mm聚氨酯夹芯板，密度≥42kg/m3;—埋地式冷库库内地面浇筑钢筋混凝土铺防滑地砖;步入式冷库库内地铺2mm 304防滑不锈钢板，底板内预埋方管加强;—配“谷轮”压缩机，采用智能热氟化霜物联网成套机组，智能控制，可接入智慧厨房物联平台;配套热氟化霜冷风机;电子膨胀阀控制;—冷库门配自动回归门，带门加热，配内部安全式拉手门锁及防潮胶边;—电子式温度表及冷库专用照明灯;—化霜水管配电加热;—低温冷库配平衡窗;—不锈钢冷库板符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2016要求，具备食品接触产品安全认证证书；—冷库板燃烧性能达到GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1级阻燃要求，具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的检测报告； |  |
| **明档** |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 3000\*1300\*500 | 定制 | 平方 | 4 | —板材采用304不锈钢制造—配防雾烟罩灯—前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm—各加强档厚1.0~1.2mm—沥油板厚0.8mm—风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 59 | 沥油式油烟罩（拆装式） | 1800\*1300\*500 | 定制 | 平方 | 2.5 | —板材采用304不锈钢制造—配防雾烟罩灯—前板、左右端板厚1.2mm，顶板、后板厚1.0mm—各加强档厚1.0~1.2mm—沥油板厚0.8mm—风机排烟风管另计,220V/0.5KW |  |
| 60 | 轴流风机 | 6# | DZT-3-6C | 台  | 1 | —风量;15000m3/h;—功率/电压;2.2KW/380V;—采用多翼式前倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用进口轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用304-78#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；柜机面板采用双层彩钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果; |  |
| 61 | 不锈钢风管（201） | 定制 | 定制 | m2  | 55 | —采用优质201不锈钢板制造—风管长边≤600mm时候采用板厚0.8mm，风管长边大于600mm且≤1000时候采用板厚1.0mm，风管长边大于1000mm时候采用板厚1.0mm并内衬加强档一配套法兰采用镀锌角铁制造一法兰采用镀锌螺固定,法兰间采用耐火隔热材料密封 |  |

**备注：**

**1、上述报价以单价为准，总报价含增值税，运费，安装费，调试费；**

**2、因各厨房厂家生产工艺及流程不同，厨房设备厂制品外型尺寸有5%~10%的偏差，不再另行通知，不影响施工及整体美观度；外购件产品以型号为准，尺寸仅供参考。**

**3、工期：合同签订后20天；**

**4、厨房岗位新风、事故排风、空调等系统由专业暖通公司处理；**

**5、冷库需地面下沉，冷库内地坪由装饰单位待冷库安装完成后配合处理；**

**6、厨房排水地沟及油水分离器之前管道等系统由专业公司处理；**

**7、风管按建设部2000版《全国统一安装工程预算定额》决算，按实际测量面积的1.138倍计算；**

**8、所有墙体开洞、封堵、垃圾清运、瓷砖面修补等由用户负责解决；**

**9、燃气设备的天然气管道开通与安装由用户负责解决；**

**10、橡胶件、玻璃件、水管、水龙头类易损件不含保修。**

**二、商务需求**

2.1交货时间及地点：

**▲2.1.1成交人应在合同签订后20日历天内完成供货、安装、调试工作。**

交货地点：采购人指定地点。

2.1.2供应商提供的成交物品，必须符合本交易文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由成交人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

2.2质保期及售后技术服务要求：

**▲2.2.1质保期：2年。**

2.2.2质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，2小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，以保证用户单位的正常使用。

2.2.3响应人应提供技术支持方案，内容由响应人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

2.2.4完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、响应人可能增加的服务承诺等。

2.2.5明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

2.3项目实施方案

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

**▲2.4付款方式：**

**合同生效后,成交人支付合同总价的1%作为履约保证金（接受保函）。货品安装到位并验收合格后支付至合同总价的98.5%，余款1.5%作为质保金两年经验收合格后付清，，同时采购人无息退还履约保证金。**

2.5产品质量：

成交后生产过程中需配合需求方生产现场查验生产情况（材料/工艺/设备）；

2.6所有响应人需保证资料真实有效，如提供虚假资料经举报或发现，一经查实，取消资格并进行对应的处罚。

注：

1、除标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

2、如有附图，仅作参考。

3、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

4、响应人所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

# 第四部分 评审办法

1.商务技术评分表（70）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分内容和标准 | 权重 | 主客观分 |
| 1 | 商务资信分（8分） | 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似厨房设施设备采购项目业绩，每提供一个业绩得0.5分，最高得3分。【证明材料：1）须同时提供中标通知书、合同、验收单或验收报告，并加盖投标人公章，三项内容缺一不可；2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】 | 3分 | 客观分 |
| 2 | 投标人或投标产品制造商具有有效期内的质量管理体系认证证书（认证依据：GB/T19001/ISO9001）、职业健康安全管理体系认证证书（认证依据：GB/T28001/ISO45001）、知识产权管理体系认证证书（认证依据：GB/T29490/ISO29490）的，每个得1分，最高得3分。【证明材料：须同时提供有效证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站http://www.cnca.gov.cn/查询页面截图复印件，并均加盖投标人公章，否则不得分。】 | 3分 | 客观分 |
| 3 | 安全生产：投标人具有有效期内安全生产标准化二级及以上企业的得2分，三级企业的得1分，此项最高得2分。【证明材料：1）以上内容提供有效证书复印件并加盖投标人公章。2）提供的证明材料须能体现相关评审因素，不提供或者不能提供有效证明的不得分。】 | 2分 | 客观分 |
| 4 | 技术和服务方案分（62分） | 投标产品技术指标响应（满足）程度：完全符合招标文件采购需求清单技术参数要求的，得12分；技术条款（需提供《商务技术偏离表》并逐条响应）未提供或发生负偏离的，每有1条扣0.5分；本项得分扣完为止。【证明材料：须提供《商务技术偏离表》和招标文件采购需求清单中所要求的技术支持资料或证明文件，技术要求须一对一响应。加※参数要求提供检测报告的产品，需要具备CNAS或CMA认可的检测机构出具的检测报告。】 | 12分 | 客观分 |
| 5 | 根据各投标人设备进场前工序等进行考量：水电点位现场测量及符合标准，施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、操作细则。根据工序内容是否完整且符合项目实际情况等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；④内容存在严重缺项的得2分；⑤内容与采购需求不适应的得1分；⑥未提供的得0分。 | 5分 | 主观分 |
| 6 | 针对采购需求中的内容进行技术交底，详细描述原有设备拆除、维修、再安装调试、隐患排查方案。新旧设备安装协调和装修施工协调方案。①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得4分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；④内容存在严重缺项的得1分；⑤内容与采购需求不适应或未提供的得0分； | 4分 | 主观分 |
| 7 | 针对流程方案进行综合考量：1）订单处理流程；2）工程现场复核流程；3）产品生产流程；4）工程进度跟踪确认单；5）售后服务管理流程。根据相关流程是否全部符合要求，可行性强等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；④内容存在严重缺项的得2分；⑤内容与采购需求不适应的得1分；⑥未提供的得0分。 | 5分 | 主观分 |
| 8 | 针对本项目的成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案评定。根据成品设备在运输、保管、就位安装、验收等保障方案是否详细、完整具有可操作性等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得5分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得4分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得3分；④内容存在严重缺项的得2分；⑤内容与采购需求不适应的得1分；⑥未提供的得0分。 | 5分 | 主观分 |
| 9 | 根据投标人提交的施工方案进度安排和项目完成的方案和措施：如何确保工程进度、如何确保工程质量、如何确保设备材料质量、安全生产、文明施工等方面的技术组织措施等。根据方案是否详细具体，内容是否完整准确，思路是否清晰，是否贴合实际情况，具有可执行性等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。①内容全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得4分；②内容详细且与采购需求相适应，但存在不足的得3分；③内容基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；④内容存在严重缺项的得1分；⑤内容与采购需求不适应或未提供的得0分； | 4分 | 主观分 |
| 10 | 拟派项目实施团队情况，包括配置的人员专业能力、资格水平、类似工作经验、分工情况等综合评定。根据投入人员数量是否充足、分工配备是否完善、类似项目经验是否丰富等综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。①团队配置全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；②团队配置基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；③团队配置存在严重缺项的得1分；④未提供的得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 11 | 投标人或生产厂家生产设备的技术实力、先进性等情况综合评定。投标人或生产厂家具有大型激光切割类设备组的，得1分，租赁的得0.5分；投标人或生产厂家具有自动折弯类设备的，得1分，租赁的得0.5分；投标人或生产厂家具有自动焊接机器人类设备的，得1分，租赁的得0.5分；投标人或生产厂家具有自动不锈钢板材开平加工类设备的，得1分，租赁的得0.5分；投标人或生产厂家具有300T以上液压类设备的，得1分，租赁的得0.5分；有效证明材料：设备购置（租赁）发票复制件、现场设备生产照片。 | 5分 | 主观分 |
| 12 | 提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善，管理标准承诺达到采购人要求。根据是否具有完善的自检体系，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制等情况综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。①方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；②方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得2分；③方案存在严重缺项的得1分；④未提供的得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 13 | 售后服务方案（包括服务内容、服务承诺、服务方式、人员配备、应急服务等）根据服务内容、服务承诺、服务方式是否完善合理，人员配备是否充足、应急服务是否合理可行、针对性强等情况综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。①方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；②方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分；③方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分；④未提供的得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 14 | 培训计划的方案（包括培训流程、培训方式、培训对象、培训内容、培训日程等）根据方案是否详细、是否合理可行，是否针对性强等情况综合评定，不提供或缺项的该项内容不得分。①计划方案全面合理且可操作性明确，与采购需求完全相适应的得3分；②方案详细且与采购需求相适应，但存在不足的得2分；③方案基本与采购需求相适应，但存在欠缺的得1分；④未提供的得0分。 | 3分 | 主观分 |
| 15 |  | 针对投标人提供的：双层砧板刀具毛巾热风除菌柜 1台，对照以下标准逐项进行打分。投标人需在现场提供必要的证明材料（如产品结构图、操作演示等）以供评委核验。总得分为各分项得分之和。1. 主体材质/尺寸偏离：主体材质非304不锈钢，产品尺寸（长宽高）任一维度测量误差超过±5%。（出现任一情况，本项不得分，计0分，完全符合得2分）
2. 核心功能组件偏离：UV灯、热风循环系统、加热组件、安全保护装置和气流组件核心功能组件，任一项参数不符合招标要求（每出现一项偏离，扣0.5分，本项共2.5分）。
3. 工艺/辅材偏离：表面纹理外观不满足，门铰链、密封条材质不符；观察窗非钢化玻璃或厚度低于采购需求等。（每出现一项偏离，扣0.5分，共1.5分）
4. 存储容量偏离：砧板、刀具、毛巾区的存储数量或尺寸规格不满足要求。（每出现一项偏离，扣0.5分，共1.5分）

加分项:1.基础智能：配置液晶或触控显示屏，支持多种自定义模式或人员验证方式。（满足得1.5分，部分满足得0.5分，不满足不得分）；2.按照市场监督局要求数据接入浙江省食品安全协管平台。（满足得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分）； | 0-10分 | 主观分 |

2.报价评分表（30）

|  |  |
| --- | --- |
| 价格权值 | 计算方法 |
| 价格权值=0.30 | 最低有效投标价格为评标基准价投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算得分保留小数点后2位）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |

\*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。涉及社保、劳动关系证明关系的，如人员为法人代表，则无需提供相关证明，提供营业执照及身份证。

3、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。

**样品清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **样品编号** | **需求清单中对应编号** | **样品名称** |
| 1 | 39 | 双层砧板刀具毛巾热风除菌柜 |

**具体要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **单位** | **数量** | **技术参数** | **图片** |
| 91 | 双层砧板刀具毛巾热风除菌柜 | 1200\*750\*1800 | 台 | 1 | — 主体结构：采用304奥氏体不锈钢，经2B表面处理工艺，粗糙度Ra≤0.8μm，具备食品接触安全认证，产品尺寸：1200\*750\*1800mm；— 门体组件： - 自回弹合页：采用不锈钢锻造，开合寿命≥10万次； — 密封系统：双层耐高温硅胶密封条，耐温范围-40℃~+200℃，压缩变形率≤10% ，观察窗：8mm黑色钢化玻璃； — UV灯：波长257.3nm（杀菌峰值），辐照强度≥100μW/cm²； — 热风循环系统：风机参数220V/50W罩极风机，转速2600rpm±5%，风量160m³/h；— 气流组件：三维立体风道设计，风速均匀度≤±15%；— 加热组件：远红外发热管每根220V/400W，镍铬丝材质； — 安全保护：超温保护80℃±2℃双金属片温控器；— 砧板区：可放8块最大φ500mm×100mm规格砧板；— 刀具区：21个V型刀槽（兼容150-300mm刀具）；— 毛巾区：3根可拆式304不锈钢挂杆，负载能力≥5kg/根； |  |

**注：中标单位样品在开标结束后，当天送到采购人指定地点封存，项目执行时，中标单位供货标准必须不低于样品品质，否则以虚假应标处置，不予验收，报同级监管部门处理，所有不良后果中标单位自行负责。样品于项目验收完毕，采购人付款后退还。**

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足交易文件的实质性要求。不满足交易文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照交易文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个供应商的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

**3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

3.4.1.1投标文件中交易一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以交易一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以交易一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务交易投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力。

**3.4.2**投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

**3.4.3**投标报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

**3.4.4**评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足交易文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

多家供应商提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1供应商澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要供应商作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商通过电子交易平台交换数据电文，供应商提交使用电子签章的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予供应商提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1供应商不具备交易文件中规定的资格要求的（供应商未提供有效的资格文件的，视为供应商不具备交易文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照交易文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按交易文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于交易文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过交易文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9供应商对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10供应商提供虚假材料投标的；

4.2.11供应商有恶意串通、妨碍其他供应商的竞争行为、损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；

4.2.12供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足交易文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对交易文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有供应商。

**6.修改交易文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现交易文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者交易文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改交易文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者成交人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者成交人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者成交人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

# 第五部分 拟签订的合同文本

（服务类参考样本,具体以交易人实际合同为准）

合同编号：

签订地点： 签订时间：2025年 月 日

项目名称：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

供、需双方根据杭州市萧山区 项目（交易编号- - - ）交易结果和交易文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

一、合同文件：

1、合同条款。

2、中标通知书。

3、交易文件。

4、更正公告。

5、中标单位投标文件。

6、其他。

二、合同金额: 本合同金额为(大写)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥　　　　元）人民币附：《采购项目清单内容》

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目 | 中标内容 | 中标单价（元） | 数量 | 中标总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

三、技术资料

1.乙方应按交易文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、履约保证金

乙方交纳人民币 元作为本合同的履约保证金。

六、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、服务质量保证期

1. 服务质量保证期 年。（自验收合格之日起计）

八、合同履行时间、履行方式及履行地点

1. 履行时间： 年 月到 年 月（采购金额用完为止）

2. 履行方式：分批次履行，提供货品并协助采购人进行积分兑换工作。

3. 履行地点：

九、款项支付

1.付款方式：

2.合同履行完毕，需方根据合同进行验收，验收合格后供应商按财政结算要求办理货款结算手续。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1. 乙方应按交易文件规定向甲方提供服务。

2. 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

3. 如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

4.在服务质量保证期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接收服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之 五 作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之 五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之 六 作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同，不予退还履约保证金，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.供方在服务项目验收合格之日起保修期内违反本合同有关承诺保证的，损失由乙方承担赔偿。

5.如发现乙方违反招投标文件和合同的有关规定，甲方有权根据约定和《杭州市政府采购供应商合同履行和售后服务考核暂行办法》，对乙方进行处罚，并有权提前终止合同。

十三、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方应首先通过协商解决，达成书面协议，如协商不成，可选择下列第 种方式解决。

（1）提请杭州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效

1.中标方持中标通知书作为与需方签订合同的凭证。

2.本合同经需、供双方法定代表人或其授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

需方（盖章）： 供方（盖章）：

地址： 地址：

法定代表人（或委托代理人）签名： 法定代表人（或委托代理人）签名：

联系电话： 联系电话：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行： 

帐号： 帐号：

# 第六部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制投标文件，并将资格文件、报价文件、商务技术文件分别装订成册。

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与XXX采购项目【交易编号：XXX】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）我方不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

供应商名称(电子签章)：

 日期： 年 月 日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**三、本项目的特定资格要求**

（根据交易公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

▲**报价文件部分**

**目录**

（1）响应（交易）一览表…………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、响应（交易）一览表

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方交易文件要求，我们，本响应文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下响应（交易）一览表的价格完成（项目名称）【交易编号：（采购编号）】的实施。

**响应（交易）一览表（报价表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号（或具体服务）** | **数量** | **单价** | **总价** | **质保或服务年限** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** |  |
| **投标报价（大写）** |  |

**注：**

1、响应人需按本表格式填写，不得自行更改。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，交易无效；采购内容未包含在《响应（交易）一览表》名称栏中，响应人不能作出合理解释的，视为响应文件含有采购人不能接受的附加条件的，交易无效。**

3、以上表格要求细分项目及报价，在“规格型号（或具体服务）”一栏中，货物类项目填写规格型号，服务类项目填写具体服务。

4、符合交易文件中列明的可享受中小企业扶持政策的响应人，请填写中小企业声明函。注：响应人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，否则投标无效。）

三、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件）。]**

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）交易函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（4）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（5）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（6）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、交易函**

（采购人名称）、（采购代理机构名称）：

我方参加你方组织的XXX采购项目【交易编号：XXXXXX】交易的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺交易有效期从提交响应文件的截止之日起 天（不少于90天），本响应文件在交易有效期满之前均具有约束力。

2、我方的响应文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.3本项目的特定资格要求。

2.2 商务技术文件：

2.2.1交易函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3符合性审查资料；

2.2.4评标标准相应的商务技术资料；

2.2.5商务技术偏离表；

2.2.6政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1交易一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应交易文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照交易文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

供应商名称（电子签章）：

 日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）**

**身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人名称）、（采购代理机构名称）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理杭州市XXX采购项目【交易编号：XXXXXX】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

 委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

 特此告知。

 供应商名称(电子签章)：

 签发日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表供应商参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

营业执照复印件：

 供应商名称(电子签章)：

 日期： 年 月

**三、符合性审查资料索引表及具体内容**

**（一）符合性审查资料索引表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **响应文件中的****页码位置** |
| 1 | 不存在如下情形：投标文件未按照交易文件要求签署、盖章。 | 投标文件的组成部分中需要使用电子签章或者签字盖章处  | 见投标文件第 页 |
| 2 | 不存在如下情形：采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按交易文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。 | 节能产品认证证书、环境标志产品认证证书（交易文件未要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 3 | 不存在如下情形：投标文件中承诺的投标有效期少于交易文件中载明的投标有效期。 | 交易函 | 见投标文件第 页 |
| 4 | 不存在如下情形：投标文件不满足交易文件的其它实质性要求。 | 交易文件其它实质性要求相应的材料（交易文件未要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

**（二）符合性审查资料具体内容**

1、投标文件的组成部分中需要使用电子签章或者签字盖章处（详见投标文件第 页）

2、节能产品认证证书、环境标志产品认证证书（交易文件未要求的，无需提供）

3、交易函（详见投标文件第 页）

4、交易文件其它实质性要求相应的材料（交易文件未要求的，无需提供）

1. **评标标准相应的商务技术资料**

**（按交易文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

1. **商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **交易文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏差说明** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **……** |  |  |  |

供应商保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，供应商响应交易文件的全部要求

1. **政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人名称）、（采购代理机构名称）：

我单位响应你单位项目交易要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国交易投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

供应商名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

# 附件

**附件1：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮箱：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 标项号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件2：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3 质疑答复范本**

**关于\*\*\*\*\*项目质疑的答复**

质疑项目名称： \*\*\*政府采购项目

质疑项目编号： \*\*\*

本单位于 月 日收到质疑函， 月 日收到补充材料，答复内容如下。

1. 质疑人

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话： /

授权代表： 联系电话：

地址： 邮箱：

二、项目采购人和代理机构

采购人：

采购人地址：

质疑联系人： 质疑联系方式： 邮箱：

采购代理机构：

采购代理机构地址：

质疑联系人： 质疑联系方式： 邮箱：

三、质疑事项

质疑事项1：

质疑事项2：

1. 审查及答复

事项1：

事项2：

欢迎并感谢你单位对政府采购活动的参与和支持。

 采购单位：

 年 月 日

**附件：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 ① （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 ② （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 ① （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 ② （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

 注：

1、应按本格式和要求填写。其中，标的名称和所属行业依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”规定的要求填写，不得缺漏（声明函格式内容中已填写的，无需改动）；标记“①”处填写企业名称；从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；结合所填数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，确定中型企业、小型企业、微型企业三种企业类型中的其中一种在标记“②”处填写。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

## 附件：中小企业划型标准

各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 附件、样品（演示）授权委托书

样品（演示）授权委托书

XXX（单位名称或采购机构名称）：

兹委派 先生/女士，身份证号：

手机： ，代表我公司前来递交 采购项目【项目编号： 】（标项号： ）投标样品或参加演示，并全权负责标后取回样品等其他处理事宜。

 特此告知。

 投标人名称(公章)：

签发日期： 年 月 日

受委托人身份证复印件：

说明：本委托书在有样品或演示时由受委托人携带至指定地点。

**同时有样品和演示的，可委托不同人员。**