**院士岛家具采购项目**

**招标文件**

**（电子招投标）**

编号:XLJT-20240118

招标人：浙江湘旅绿色开发建设有限公司（盖章）

招标代理：中冠工程管理咨询有限公司（盖章）

2023年08月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

院士岛家具采购项目的潜在投标人应在[乐采云平台（www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2024年09月11日14点00分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2023年6月26日14点00分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：XLJT-20240118**

**项目名称：**院士岛家具采购项目

**预算金额（元）：2000000**

**最高限价（元）：2000000**

**采购需求：**院士岛家具采购项目主要内容：院士办公室、会议室等家具采购。具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：**详见采购需求

**本项目接受联合体投标：** 是； 否

**二、****申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供)；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求： 无；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2024年09月11日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**乐采云平台（www.lecaiyun.com/）线上获取

**方式：**供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2024年09月11日14点00分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**请登录乐采云投标客户端投标

**开标时间：**2024年09月11日14点00分00秒

**开标地点（网址）：**乐采云平台（www.lecaiyun.com/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

2.电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；项目是否接收备份文件，以前附表说明为准。⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名称：浙江湘旅绿色开发建设有限公司

地址：萧山区湘湖金融小镇二期中区块南岸10号楼

项目联系人（询问）：沈佳旋

项目联系方式（询问）：15868878563

2.采购代理机构信息

名称：中冠工程管理咨询有限公司

地址：杭州钱塘区义蓬街道义蓬路114号

联系人（询问）：张丽珊

电话（询问）：18367198295

## 第二部分 投标人须知

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为： / |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | / |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的 运输等 工作分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。 |
| 6 | **样品提供** | 要求提供，▲（未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效）  （1）样品： 详见样品清单 ；  （2）样品制作的标准和要求： 详见采购需求 ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  样品分未超过价格分的50%；  详见招标文件第四部分评标办分法。  （4）是否需要随样品提交检测报告：否。  （5）提供样品的时间：2024年9月11日12：00至13:30分前；统一提交至院士岛二期1楼，联系电话：18367198295，样品递交人须提供投标人的授权书（见附件格式，法人代表请携带身份证复件及营业执照复印件）、身份证。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理 |
| 7 | **方案讲解演示** | 不组织。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由中标人承担，包含在投标总价中，检测单位需具有检测资质并需取得招标人认可。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | / |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 本项目备份文件是否收取：不收取 |
| 13 | **采购机构代理费用** | 无 |
| 14 | **履约保证金** | 履约保证金：收取1%，合同签订后支付，履约完成后无息退还。  供应商应当以银行保函形式提交。 |
| 15 | **资格审查和信用信息审查** | 本项目由采购人进行资格文件及信用信息查询。 |
| 16 | **质疑接收人及答复** | 采购人、采购机构质疑接收人、联系方式：详见公告  **线上提交质疑方式：乐采云线上质疑路径：项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。请使用ca签章在每一页质疑文件中加盖电子公章，上传完整附件。**  本项目涉及资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会等事项由采购人进行答复。  涉及流程规范性、组织程序等相关事项，由采购机构进行答复。 |
| 17 | **特别说明** | / |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的乐采云平台（www.lecaiyun.com）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

无。

1. **询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级、拱墅区、富阳区政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室，收件人：朱女士、王女士，电话：0571-85252453。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（若有）。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。供应商撤回投标不得损害国家利益、社会公共利益、采购人利益、代理机构利益、其他供应商利益，否则，供应商撤销（撤回）投标无效。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

17.4在投标截止时间起至投标有效期届满，供应商投标文件不可撤销。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

属于实质性要求条款的，请用符号“▲”标明，否则属于非实质性要求。

“★”系产品采购项目中单一产品或核心产品。

## 招标一览表

#### 标项一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或基本情况介绍 | 备注 |
| 1 | 院士岛家具采购项目 | 1 | 批 | 二、采购需求 |  |

## 注：▲投标人需在投标（开标）一览表中明确投标报价（总价）及以上各分项小计报价，各分项小计报价不得超过上表各最高限价。严格执行预算限价，项目如涉及办公用房装修、通用办公设备家具的不得超配置标准限额（萧财国资【2019】389号）

## 采购需求

1. 技术需求：

**采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| **三** **楼** | | | | | | | |
| 1 | 院士办公室 |  | 高管桌 | 2670\*1870\*750 | 1、基材:采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及以 上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边:采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热循 环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入 ， 甲醛释放量小于 1.5mg/L（干燥器法） ，优于国家标准  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好  4、五金：标准1个多功能集成插座（含2个电源+1个HDMI+1个网络+1个电话），2个五孔插座 ，1个网电插座 ，侧 柜锁。  5、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  6、优质阻尼导轨：其中耐久性试验 10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸 盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  7、斜脚边部采用金属型材 ，侧柜拉手采用金属型材 ，金属与木质的完美结合 ，更具设计感 ，更加耐用。 | 直纹棕核桃木 | 2 |
| 2 | 院士办公室 | 600\*590\*985 | 高管柜 | 3100\*415\*1935 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、五金：铝合金衣架 ，铝框玻璃门 ，带有LED灯带 。  5、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  6、柜体包含一扇落地玻璃门 ，玻璃门两边采用整条金属铝合金拉手 ；木门内嵌金属铝合金拉手 ，内为衣柜，包 含挂衣杆 。柜层板采用加厚板材 ，保证稳固不变形。 | 直纹棕核桃木 | 2 |
| 3 | 院士办公室 |  | 高管椅 | 600\*590\*1185 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆STG底盘，三档锁定，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气杆：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试验 耐腐蚀等级10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：铝合金压铸椅脚 ，半径350MM，表面精抛光处理 ，一体成型。  7、椅轮：60MM的PU防震静音轮 ，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、一体压铸成形铝合金扶手 ，扶手表面扪皮。 | 头层牛皮 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 4 | 院士办公室 |  | 班前椅 | 600\*590\*985 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆STG底盘，三档锁定，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气杆：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试验 耐腐蚀等级10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：铝合金压铸椅脚 ，半径350MM，表面精抛光处理 ，一体成型。  7、椅轮：60MM的PU防震静音轮 ，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、一体压铸成形铝合金扶手 ，扶手表面扪皮。 | 头层牛皮 | 4 |
| 5 | 院士办公室 |  | 单人沙发 | 820\*820\*850 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、皮料：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；  耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均 合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、内部材质：高密度高回弹海绵 ，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；  4、沙发脚：喷涂光滑均匀 ，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象；  5、单人沙发需要带旋转复位功能 。 | 头层牛皮 | 2 |
| 6 | 院士办公室 | 三人沙发 | 2240\*900\*810 | 2 |
| 7 | 院士办公室 |  | 小茶几 | 600\*600\*550 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、下架：流星灰钢制下架。 | 直纹棕核桃木 | 4 |
| 8 | 院士办公室 |  | 大茶几 | 1200\*600\*450 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、下架：流星灰钢制下架 | 直纹棕核桃木 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 9 | 院士办公室 |  | 茶水柜 | 1376\*398\*908 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量小于0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级 及以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质PVC封边，用“兄奕 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热循环性检测 无鼓泡、无变色、无起皱，有效防止水气侵入 ， 甲醛释放量小于 1.5mg/L（干燥器法） ，优于国家标准。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。 | 直纹棕核桃木 | 2 |
| 10 | 观景台旁边 大会议室 |  | 会议桌 | 8800\*3000\*750 | 1、基材:采用“福人 ”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及以 上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:采用天然核桃木木皮贴面 ，木皮纹理颜色一致 ，无结疤， 甲醛释放量未检出。  3、油漆:采用“大宝 ”牌水性环保漆 ，美观、不变色、光滑耐磨、无气味， 甲醛含量、游离甲醛未检出 ;VOC含 量未检出 ;可溶性重金属未检出 ;苯、 甲、二甲苯、乙苯的总量未检出 ;24H 耐水性及15min耐沸水性符合要求 ;耐 变黄性符合要求 ;硬度≥4H;耐划伤性符合要求 ;耐污染性符合要求。  4、扪皮：台面中间采用优质黑色小荔枝纹纳米皮 ，纯手工扪皮工艺.  5、五金：多功能集成插座,内含3个电源模块 ，1个HDMI，1网络、1电话，1个穿线孔.  6、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  7、箱体结构，满足大量走线需求 ，开检修门，便于检修线路 ，箱体需全贴木皮。 | 核桃木 | 1 |
| 11 | 观景台旁边 大会议室 |  | 高背会议椅 | 560\*620\*1050 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型。 | 彩色头层牛皮 | 24 |
| 12 | 观景台旁边 大会议室 |  | 中背会议椅 | 560\*620\*830 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、椅架：使用19圆管足厚1.5mm优质钢管焊接成型。 | 彩色头层牛皮 | 16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 13 | 最左边大会 议室 |  | 会议桌 | 8800\*2800\*750 | 1、基材:采用“福人 ”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及以 上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:采用天然核桃木木皮贴面 ，木皮纹理颜色一致 ，无结疤， 甲醛释放量未检出。  3、油漆:采用“大宝 ”牌水性环保漆 ，美观、不变色、光滑耐磨、无气味， 甲醛含量、游离甲醛未检出 ;VOC含 量未检出 ;可溶性重金属未检出 ;苯、 甲、二甲苯、乙苯的总量未检出 ;24H 耐水性及15min耐沸水性符合要求 ;耐 变黄性符合要求 ;硬度≥4H;耐划伤性符合要求 ;耐污染性符合要求。  4、扪皮：台面中间采用优质黑色小荔枝纹纳米皮 ，纯手工扪皮工艺.  5、五金：多功能集成插座,内含3个电源模块 ，1个HDMI，1网络、1电话，1个穿线孔.  6、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  7、箱体结构，满足大量走线需求 ，开检修门，便于检修线路 ，箱体需全贴木皮。 | 核桃木 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 14 | 最左边大会 议室 |  | 会议椅 | 600\*590\*1185 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆STG底盘，三档锁定，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气杆：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试验 耐腐蚀等级10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：铝合金压铸椅脚 ，半径350MM，表面精抛光处理 ，一体成型。  7、椅轮：60MM的PU防震静音轮 ，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、一体压铸成形铝合金扶手 ，扶手表面扪皮。 | 头层牛皮 | 24 |
| 15 | 最左边大会 议室 |  | 会议椅 | 600\*590\*985 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆STG底盘，三档锁定，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气杆：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试验 耐腐蚀等级10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：铝合金压铸椅脚 ，半径350MM，表面精抛光处理 ，一体成型。  7、椅轮：60MM的PU防震静音轮 ，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、一体压铸成形铝合金扶手 ，扶手表面扪皮。 | 头层牛皮 | 18 |
| 16 | 小会议室 |  | 会议桌 | 2400\*1200\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：斜切边双色封边工艺 。采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐 龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、桌脚：材质为铝合金  5、桌面含一个铝合金翻盖线盒。 | 橡木 | 1 |
| 17 | 小会议室 |  | 会议椅 | 545\*645\*800 | 1、椅背：采用全新环保型塑料 ，高光表面，承受102KG拉背测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。  2、 弓形脚： 13MM实心钢架，承重102KG下跌落测试。 | 两种颜色搭配 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 18 | 贵宾接待室 |  | 接待沙发 | 1040\*860\*930 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、皮料：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；  耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均 合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  4、饰面板：使用年限长； 喷涂光滑均匀 ，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 头层牛皮 | 8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 19 | 贵宾接待室 |  | 接待茶几 | 600\*600\*550 | 1、基材:采用“福人 ”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及以 上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:采用天然胡桃木木皮贴面 ，木皮纹理颜色一致 ，无结疤， 甲醛释放量未检出。  3、油漆:采用“大宝 ”牌水性环保漆 ，美观、不变色、光滑耐磨、无气味， 甲醛含量、游离甲醛未检出 ;VOC含 量未检出 ;可溶性重金属未检出 ;苯、 甲、二甲苯、乙苯的总量未检出 ;24H 耐水性及15min耐沸水性符合要求 ;耐 变黄性符合要求 ;硬度≥4H;耐划伤性符合要求 ;耐污染性符合要求。 | 胡桃木 | 7 |
| **二** **楼** | | | | | | | |
| 20 | 主管室 （大） |  | 主管桌 | 2450\*1850\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：斜切边双色封边工艺 。采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐 龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、需要带桌下挡板 ，台面含翻盖线盒。  5、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  6、优质阻尼导轨：其中耐久性试验 10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸 盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  7、桌脚：材质为铝合金 | 橡木 | 2 |
| 21 | 主管室 （大） |  | 主管后柜 | 2600\*400\*1850 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  5、门板：切边工艺。 | 橡木 | 2 |
| 22 | 主管室 |  | 主管桌 | 2000\*1650\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：斜切边双色封边工艺 。采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐 龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、需要带桌下挡板 ，台面含翻盖线盒。  5、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  6、优质阻尼导轨：其中耐久性试验 10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸 盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  7、桌脚：材质为铝合金 | 橡木 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 23 | 主管室 |  | 主管后柜 | 2200\*400\*1850 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  5、门板：切边工艺。 | 橡木 | 5 |
| 24 | 主管室 |  | 主管椅 | 700\*600\*1225 | 1、阻燃网布：透气网布,其中甲醛含量未检出 ;燃烧性能等级B1级，阻燃性能I级。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆底盘 ， 自负重机构 ，四档调节，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气压棒：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试 验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：注塑尼龙椅脚 ，半径345mm，一体成型。  7、椅轮： 中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、结构功能：座垫滑动50mm，3D扶手可上下调节80MM，PU扶手面，腰靠可调节上下位置 ，适应不同身高 、姿势 人群。 | 黑色 | 7 |
| 25 | 主管室 |  | 班前椅 | 610\*590\*980 | 1、阻燃网布：透气网布,其中甲醛含量未检出 ;燃烧性能等级B1级，阻燃性能I级。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、椅脚：2.0mm钢管折弯而成 ，黑色喷涂。 | 黑色 | 14 |
| 26 | 主管室 |  | 单人沙发 | 940\*780\*830 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、皮料：优质纳米皮 ，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4- 5级；耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、 PH值均合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  4、配置：拼色设计，扶手外翻，外观新颖。 | 纳米皮 | 2 |
| 27 | 主管室 | 双人沙发 | 1540\*780\*830 | 2 |
| 28 | 主管室 | 三人沙发 | 2080\*780\*830 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 29 | 主管室 |  | 小茶几 | 600\*600\*550 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、下架：流星灰钢制下架 | 常规 | 2 |
| 30 | 主管室 |  | 大茶几 | 1200\*600\*450 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、下架：流星灰钢制下架 | 同桌面颜色 | 2 |
| 31 | 员工区 |  | 员工桌 | 1400\*700\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：斜切边双色封边工艺 。采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐 龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、走线：台面含翻盖线 ，带有桌下过线槽。  5、需要带桌下挡板 ，三抽固定柜。  6、优质阻尼导轨：其中耐久性试验 10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸 盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  7、桌脚：材质为铝合金 | 橡木 | 112 |
| 32 | 员工区 |  | 员工椅 | 610\*590\*980 | 1、阻燃网布：透气网布,其中甲醛含量未检出 ;燃烧性能等级B1级，阻燃性能I级。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆TG底盘，单挡调节，承重102KG下往复拉力测试 ，3MM钢板冲压而成。  5、气压棒：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试 验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：注塑尼龙椅脚 ，半径320mm，一体成型。  7、椅轮： 中威50MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、带有腰靠。 | 黑色 | 112 |
| 33 | 员工区 |  | 文件柜 | 800\*400\*1100 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  5、门板：切边工艺。 | 橡木 | 60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 34 | 小会议室 |  | 会议桌 | 2000\*1000\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：斜切边双色封边工艺 。采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐 龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、桌脚：材质为铝合金  5、桌面含一个铝合金翻盖线盒。 | 橡木 | 3 |
| 35 | 小会议室 |  | 会议椅 | 575\*570\*850 | 1、椅背：塑背采用高强度改性PA材料  2、面料：麻绒布，色牢度>4级。  3、海绵：密度30KG/m³原生海绵坐垫 ，健康无异味  4、四脚架：25MM钢管折弯而成 ，承重102KG下跌落测试。  5、扶手椅背一体设计 ，更加耐用，椅座带软包坐垫。 | 白色 | 18 |
| 36 | 茶水间 |  | 洽谈桌 | 直径600\*600 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、钢架：铝合金四星脚。 | 橡木 | 2 |
| 37 | 茶水间 |  | 洽谈椅 | 直径900\*750 | 1、椅背：塑背采用高强度改性PP材料，4种颜色可选  2、 弓形架： 13MM钢架，承重102KG下跌落测试。 | 两种颜色搭配 | 6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 38 | 大会议室 |  | 会议桌 | 4800\*1800\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、台面含2个翻盖线盒。 | 橡木 | 2 |
| 39 | 大会议室 |  | 会议椅 | 610\*590\*980 | 1、阻燃网布：透气网布,其中甲醛含量未检出 ;燃烧性能等级B1级，阻燃性能I级。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、椅脚：2.0mm钢管折弯而成 ，黑色喷涂。 | 白色 | 28 |
| 40 | 贵宾室右边 会议室 |  | 会议桌 | 6400\*2800\*750 | 1、基材:采用“福人 ”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及以 上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:采用天然橡木木皮贴面 ，木皮纹理颜色一致 ，无结疤， 甲醛释放量未检出。  3、油漆:采用“大宝 ”牌水性环保漆 ，美观、不变色、光滑耐磨、无气味， 甲醛含量、游离甲醛未检出 ;VOC含 量未检出 ;可溶性重金属未检出 ;苯、 甲、二甲苯、乙苯的总量未检出 ;24H 耐水性及15min耐沸水性符合要求 ;耐 变黄性符合要求 ;硬度≥4H;耐划伤性符合要求 ;耐污染性符合要求。  4、扪皮：台面中间采用优质黑色小荔枝纹纳米皮 ，纯手工扪皮工艺.  5、五金：多功能集成插座,内含3个电源模块 ，1个HDMI，1网络、1电话，1个穿线孔.  6、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  7、箱体结构，满足大量走线需求 ，开检修门，便于检修线路 ，箱体需全贴木皮。 | 橡木 | 1 |
| 41 | 贵宾室右边 会议室 |  | 会议椅 | 600\*590\*1185 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆STG底盘，三档锁定，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气杆：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试验 耐腐蚀等级10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：铝合金压铸椅脚 ，半径350MM，表面精抛光处理 ，一体成型。  7、椅轮：60MM的PU防震静音轮 ，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、一体压铸成形铝合金扶手 ，扶手表面扪皮。 | 头层牛皮 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 42 | 贵宾室右边 会议室 |  | 会议椅 | 600\*590\*985 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆STG底盘，三档锁定，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气杆：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试验 耐腐蚀等级10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：铝合金压铸椅脚 ，半径350MM，表面精抛光处理 ，一体成型。  7、椅轮：60MM的PU防震静音轮 ，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、一体压铸成形铝合金扶手 ，扶手表面扪皮。 | 头层牛皮 | 11 |
| 43 | 最左边大会 议室 |  | 会议桌 | 10000\*2800\*750 | 1、基材:采用“福人 ”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及以 上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:采用天然橡木木皮贴面 ，木皮纹理颜色一致 ，无结疤， 甲醛释放量未检出。  3、油漆:采用“大宝 ”牌水性环保漆 ，美观、不变色、光滑耐磨、无气味， 甲醛含量、游离甲醛未检出 ;VOC含 量未检出 ;可溶性重金属未检出 ;苯、 甲、二甲苯、乙苯的总量未检出 ;24H 耐水性及15min耐沸水性符合要求 ;耐 变黄性符合要求 ;硬度≥4H;耐划伤性符合要求 ;耐污染性符合要求。  4、扪皮：台面中间采用优质黑色小荔枝纹纳米皮 ，纯手工扪皮工艺.  5、五金：多功能集成插座,内含3个电源模块 ，1个HDMI，1网络、1电话，1个穿线孔.  6、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  7、箱体结构，满足大量走线需求 ，开检修门，便于检修线路 ，箱体需全贴木皮。 | 橡木 | 1 |
| 44 | 最左边大会 议室 |  | 会议椅 | 600\*590\*1185 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆STG底盘，三档锁定，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气杆：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试验 耐腐蚀等级10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：铝合金压铸椅脚 ，半径350MM，表面精抛光处理 ，一体成型。  7、椅轮：60MM的PU防震静音轮 ，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、一体压铸成形铝合金扶手 ，扶手表面扪皮。 | 头层牛皮 | 28 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 45 | 最左边大会 议室 |  | 会议椅 | 600\*590\*985 | 1、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆STG底盘，三档锁定，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气杆：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试验 耐腐蚀等级10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：铝合金压铸椅脚 ，半径350MM，表面精抛光处理 ，一体成型。  7、椅轮：60MM的PU防震静音轮 ，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、一体压铸成形铝合金扶手 ，扶手表面扪皮。 | 头层牛皮 | 12 |
| 46 | 电梯旁边会 议室 |  | 会议桌 | 5000\*1700\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、配置：标配2个侧滑集成线盒 ，含2个电源+1个HDMI+1个六类网络模块。  5、斜脚边部采用金属型材 ，外张板脚设计 ，更具张力。 | 核桃木 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 47 | 电梯旁边会 议室 |  | 会议椅 | 640\*680\*1170 | 1、椅背：铝合金支架 ，黑色喷塑钢架 ，承受102KG拉背测试，通过美国ANSI/BIFMA X5.1-2017标准。  2、皮：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；耐 光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均合 格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  4、曲木板：座垫曲木板为 14mm多层曲木板热压成型。  5、底盘：安全防爆底盘 ， 自负重机构 ，四挡调节，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  6、气压棒：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试 验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  7、椅脚：铝合金压铸椅脚 ，半径350mm，表面精抛光处理 ，一体成型。  8、椅轮： 中威60MM的PU防震静音轮 ，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  9、结构功能：3D扶手可上下调节80MM，PU扶手面，适应不同身高 、姿势人群。 | 头层牛皮 | 14 |
| 48 | 贵宾接待室 |  | 接待沙发 | 1040\*860\*930 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、皮料：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；  耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均 合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  4、饰面板：使用年限长； 喷涂光滑均匀 ，色泽统一，无流挂、疙瘩、邹皮、脱层等现象； | 头层牛皮 | 8 |
| 49 | 贵宾接待室 | 接待茶几 | 600\*600\*550 | 1、基材:采用“福人 ”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及以 上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:采用天然胡桃木木皮贴面 ，木皮纹理颜色一致 ，无结疤， 甲醛释放量未检出。  3、油漆:采用“大宝 ”牌水性环保漆 ，美观、不变色、光滑耐磨、无气味， 甲醛含量、游离甲醛未检出 ;VOC含 量未检出 ;可溶性重金属未检出 ;苯、 甲、二甲苯、乙苯的总量未检出 ;24H 耐水性及15min耐沸水性符合要求 ;耐 变黄性符合要求 ;硬度≥4H;耐划伤性符合要求 ;耐污染性符合要求。 | 胡桃木 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 50 | 茶水间 |  | 吧台 | 4200\*800\*1080 | 1、基材:采用“福人”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准，甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法），阻燃1级及以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。。  2、封边：油漆封边  3、挡板内带钢框加固;底下带钢制脚踏板，砂纹黑喷涂  4、采用45度对角拼接。 | 大理石纹 | 1 |
| 51 | 茶水间 |  | 弧形大沙发 | 2380\*1060\*820 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、皮料：外覆优质纳米皮 ，内侧优质麻绒布 ，质地柔软且富有弹性以及外观漂亮等优点 ；  3、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  4、沙发脚：锌合金开模制作而成 ，外表镜面处理； | 纳米皮+布艺 | 1 |
| 52 | 茶水间 |  | 圆茶几 | Ф900\*368 | 1、基材:采用“福人 ”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及以 上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:采用天然胡桃木木皮贴面 ，木皮纹理颜色一致 ，无结疤， 甲醛释放量未检出。  3、油漆:采用“大宝 ”牌水性环保漆 ，美观、不变色、光滑耐磨、无气味， 甲醛含量、游离甲醛未检出 ;VOC含 量未检出 ;可溶性重金属未检出 ;苯、 甲、二甲苯、乙苯的总量未检出 ;24H 耐水性及15min耐沸水性符合要求 ;耐 变黄性符合要求 ;硬度≥4H;耐划伤性符合要求 ;耐污染性符合要求。  4、茶几架：优质钢管，表面电镀。 | 橡木 | 1 |
| 53 | 茶水间 |  | 单人休闲沙发 | 810\*760\*850 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、沙发架：优质钢管焊接而成 ，表面流星灰喷塑处理；  4、皮料：优质纳米皮 ，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4- 5级；耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、 PH值均合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。 | 纳米皮 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 茶水间 |  | 吧椅 | 540\*520\*990 | 1、椅背：二次注塑椅背 ， 白色PA背支架，背部软性TPU材质，提高舒适度。  2、面料：覆底麻绒布 ，色牢度>4级。  3、海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫 ，健康无异味 ，3公分厚度。  4、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  5、木脚：优质实木框架 ，电镀脚踏，结构坚实稳固。 | 实木脚+软包 | 5 |
| **一** **楼** | | | | | | | |
| 55 | 小会议室 |  | 会议桌 | 3600\*1400\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、台面含2个翻盖线盒。 | 橡木 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 56 | 小会议室 |  | 会议椅 | 610\*590\*980 | 1、阻燃网布：透气网布,其中甲醛含量未检出 ;燃烧性能等级B1级，阻燃性能I级。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、椅脚：2.0mm钢管折弯而成 ，黑色喷涂。 | 白色 | 10 |
| 57 | 小会议室 |  | 会议桌 | 2000\*1000\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：斜切边双色封边工艺 。采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐 龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、桌脚：材质为铝合金  5、桌面含一个铝合金翻盖线盒。 | 橡木 | 1 |
| 58 | 小会议室 |  | 会议椅 | 575\*570\*850 | 1、椅背：塑背采用高强度改性PA材料  2、面料：麻绒布，色牢度>4级。  3、海绵：密度30KG/m³原生海绵坐垫 ，健康无异味  4、四脚架：25MM钢管折弯而成 ，承重102KG下跌落测试。  5、扶手椅背一体设计 ，更加耐用，椅座带软包坐垫。 | 白色 | 4 |
| 59 | 员工区 |  | 员工桌 | 1400\*700\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：斜切边双色封边工艺 。采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐 龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、走线：台面含翻盖线 ，带有桌下过线槽。  5、需要带桌下挡板 ，三抽固定柜。  6、优质阻尼导轨：其中耐久性试验 10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸 盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  7、桌脚：铝合金 | 橡木 | 116 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 60 | 员工区 |  | 员工椅 | 610\*590\*980 | 1、阻燃网布：透气网布,其中甲醛含量未检出 ;燃烧性能等级B1级，阻燃性能I级。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆TG底盘，单挡调节，承重102KG下往复拉力测试 ，3MM钢板冲压而成。  5、气压棒：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试 验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：注塑尼龙椅脚 ，半径320mm，一体成型。  7、椅轮： 中威50MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、带有腰靠。 | 黑色 | 116 |
| 61 | 员工休闲区  （图中最 左） |  | 休闲沙发+茶  几+单人休闲  沙发 | 常规 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤10%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、面料：优质麻绒面料 ，耐干摩擦（级） ≥4以上；具有防静电、仿滑等效果；  4、茶几：金属脚，茶几面为EO级中密度板油漆饰面。  5、报价需要含彩图中包含的所有产品 ，2人半位（含茶几）一组，双人位两组 ，3人位一组和2个茶几（1大 1小），单人沙发1张，沙发凳4张，组合方式参考彩图。 | 待选 | 1 |
| 62 | 员工休闲区  （图中右 上） |  | 休闲沙发+茶  几+单人休闲  沙发 | 常规 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤10%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、面料：优质麻绒面料 ，耐干摩擦（级） ≥4以上；具有防静电、仿滑等效果；  4、茶几：金属脚，茶几面为EO级中密度板油漆饰面。  5、报价需要含彩图中包含的所有产品 ，2人半位（含茶几，靠背高1305mm）一组，3人位三组（靠背高 1305mm）,单人位2组和4个茶几（2大2小），单人沙发1张，沙发凳3张，组合方式参考彩图。 | 待选 | 1 |
| 63 | 员工休闲区  （图中右 下） |  | 休闲沙发+茶  几+单人休闲  沙发 | 常规 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤10%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、面料：优质麻绒面料 ，耐干摩擦（级） ≥4以上；具有防静电、仿滑等效果；  4、茶几：金属脚，茶几面为EO级中密度板油漆饰面。  5、报价需要含彩图中包含的所有产品 ，3人位四组和2个茶几，沙发凳3张，组合方式参考彩图。 | 待选 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 64 | 员工休闲区 会议桌 |  | 会议桌 | 3800\*1400\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：斜切边双色封边工艺 。采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐 龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、桌脚：材质为铝合金  5、桌面含两个铝合金翻盖线盒。 | 橡木 | 1 |
| 65 | 员工休闲区 会议椅 |  | 会议椅 | 575\*570\*850 | 1、椅背：塑背采用高强度改性PA材料  2、面料：麻绒布，色牢度>4级。  3、海绵：密度30KG/m³原生海绵坐垫 ，健康无异味  4、四脚架：25MM钢管折弯而成 ，承重102KG下跌落测试。  5、扶手椅背一体设计 ，更加耐用，椅座带软包坐垫。 | 白色 | 12 |
| 66 | 员工区 |  | 中柜 | 800\*400\*1100 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  5、门板：切边工艺。 | 橡木 | 38 |
| 67 | 员工区 |  | 文件柜 | 800\*400\*1100 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  5、门板：切边工艺。 | 橡木 | 64 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 68 | 主管室 |  | 主管桌 | 2000\*1650\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：斜切边双色封边工艺 。采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐 龟裂性大于2级，冷热循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、需要带桌下挡板 ，台面含翻盖线盒。  5、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  6、优质阻尼导轨：其中耐久性试验 10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸 盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  7、钢架：圆管φ40\*1.5，钢脚覆银色铝合金装饰盖板。 | 橡木 | 16 |
| 69 | 主管室 |  | 主管后柜 | 2200\*400\*1850 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、优质阻尼铰链：耐久性试验10万次符合要求;500h及以上中性盐雾试验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾 试验耐腐蚀等级 10级。  5、门板：切边工艺。 | 橡木 | 16 |
| 70 | 主管室 |  | 主管椅 | 700\*600\*1225 | 1、阻燃网布：透气网布,其中甲醛含量未检出 ;燃烧性能等级B1级，阻燃性能I级。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆底盘 ， 自负重机构 ，四档调节，承重102KG下往复拉力测试 ，4MM钢板冲压而成。  5、气压棒：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试 验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：注塑尼龙椅脚 ，半径345mm，一体成型。  7、椅轮： 中威60MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、结构功能：座垫滑动50mm，3D扶手可上下调节80MM，PU扶手面，腰靠可调节上下位置 ，适应不同身高 、姿势 人群。 | 黑色 | 16 |
| 71 | 主管室 |  | 班前椅 | 610\*590\*980 | 1、阻燃网布：透气网布,其中甲醛含量未检出 ;燃烧性能等级B1级，阻燃性能I级。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、椅脚：2.0mm钢管折弯而成 ，黑色喷涂。 | 黑色 | 32 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 72 | 进门吧台 |  | 吧椅 | 550\*495\*925 | 1、椅背：塑背采用高强度改性PP材料  2、软包：椅座需要带软包  3、海绵：密度30KG/M3原生海绵坐垫 ，健康无异味  4、 弓架：12MM钢管折弯而成 ，承重102KG下跌落测试。 | 白色 | 3 |
| 73 | 大厅接待 |  | 长沙发 | 2800\*1000\*860 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、皮料：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；  耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均 合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、内部材质：高密度高回弹海绵 ，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；  4、 靠枕：带有靠枕 ，金属条装饰 ，提升产品的精致感。 | 头层牛皮 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 74 | 大厅接待 |  | 单人沙发 | 730\*870\*750 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、皮料：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；  耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均 合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、内部材质：高密度高回弹海绵 ，海绵密度达到≥30.0以上，回弹性能≥40%以上，不易变形；  4、沙发脚：钛色不锈钢电镀扶手； 造型简约大方。 | 头层牛皮 | 4 |
| 75 | 大厅接待 |  | 整铺地毯 | 6000\*4000\*15 | 1、原装进口，高密度3D超柔丙纶材质； 带有防水防污工艺。  2、每平米170万针密度，带有双提花漏针工艺。  3、四周双重锁边。 | 3D超柔丙纶 |  |
| 76 | 大厅接待 |  | 大理石茶几 | 1400\*700\*386 | 1、面板：厚度18mm大理石；  2、下架：黑色镀钛不锈钢下脚； | 大理石 | 2 |
| 77 | 后面大厅接 待 |  | 洽谈桌 | 直径900\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、钢架：铝合金四星脚。 | 大理石 | 3 |
| 78 | 后面大厅接 待 |  | 洽谈椅 | 直径900\*750 | 1、椅背：塑背采用高强度改性PP材料，4种颜色可选  2、 弓形架： 13MM钢架，承重102KG下跌落测试。 | 两种颜色搭配 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| **服务中心** | | | | | | | |
| 79 | 服务中心接 待 |  | 沙发茶几组合 1 | 根据图纸尺寸  （报价需包含沙 发和茶几） | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤10%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、面料：优质麻绒面料 ，耐干摩擦（级） ≥4以上；具有防静电、仿滑等效果；  4、茶几：金属脚，茶几面为EO级中密度板油漆饰面  5、报价需要含彩图中包含的所有产品 ，7个座位（大小不一） 、3个扶手、2个靠背和4个茶几（2大2小），均为 分体结构，方便现场灵活搭配摆放 ，组合方式参考彩图。 | 环保布 | 1 |
| 80 | 服务中心接 待 |  | 沙发茶几组合 2 | 根据图纸尺寸  （报价需包含沙 发和茶几） | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤10%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、面料：优质麻绒面料 ，耐干摩擦（级） ≥4以上；具有防静电、仿滑等效果；  4、茶几：金属脚，茶几面为EO级中密度板油漆饰面。  5、报价需要包含彩图中包含的所有产品 ，3个座位（大小不一） 、1个扶手、1个靠背及2个茶几（1大1小），均 为分体结构 ，方便现场灵活搭配摆放 ，组合方式参考彩图。 | 环保布 | 1 |
| 81 | 服务中心接 待 |  | 沙发茶几组合 3 | 根据图纸尺寸  （报价需包含沙 发和茶几） | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤10%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、面料：优质麻绒面料 ，耐干摩擦（级） ≥4以上；具有防静电、仿滑等效果；  4、茶几：金属脚，茶几面为EO级中密度板油漆饰面。  5、报价需要包含彩图中包含的所有产品 ，10个座位（大小不一） 、1个扶手、4个靠背及2个茶几、3个沙发椅， 均为分体结构 ，方便现场灵活搭配摆放 ，组合方式参考彩图。 | 环保布 | 1 |
| 82 | 服务中心接 待 |  | 沙发茶几组合 4 | 根据图纸尺寸  （报价需包含沙 发和茶几） | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤10%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、面料：优质麻绒面料 ，耐干摩擦（级） ≥4以上；具有防静电、仿滑等效果；  4、茶几：金属脚，茶几面为EO级中密度板油漆饰面。  5、报价需要包含彩图中包含的所有产品 ，5个座位（大小不一） 、2个靠背及2个茶几（1大1小），均为分体结 构，方便现场灵活搭配摆放 ，组合方式参考彩图。 | 环保布 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 83 | 服务中心接 待 |  | 员工椅 | 610\*590\*980 | 1、阻燃网布：透气网布,其中甲醛含量未检出 ;燃烧性能等级B1级，阻燃性能I级。  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、曲木板：坐垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  4、底盘：安全防爆TG底盘，单挡调节，承重102KG下往复拉力测试 ，3MM钢板冲压而成。  5、气压棒：采用国际SGS认证三级，耐高低温性能符合要求 ;50000次循环寿命符合要求 ;500h及以上中性盐雾试 验耐腐蚀等级 10级;500h及以上乙酸盐雾试验耐腐蚀等级 10级。  6、椅脚：注塑尼龙椅脚 ，半径320mm，一体成型。  7、椅轮： 中威50MM尼龙轮，正常使用，可在平滑硬面来回 10万次而不失去任何功能。  8、带有腰靠。 | 黑色 | 1 |
| 84 | 服务中心接 待 |  | 三人休闲沙发 | 2360\*870\*730 | 1、框架：优质实木框架；  2、皮料：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；  耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均 合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  4、沙发脚：香槟金色铝合金。  5、每个沙发报价需包含： 4个大抱枕+3个小抱枕 | 头层牛皮 | 2 |
| 85 | 服务中心接 待 |  | 单人休闲沙发 | 930\*870\*730 | 1、框架：优质实木框架；  2、皮料：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；  耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均 合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  4、沙发脚：香槟金色铝合金。 | 头层牛皮 | 2 |
| 86 | 服务中心接 待 |  | 方茶几 | 1300\*1100\*325 | 1、基材:采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量小于0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:板材采用大理石纹饰面纸和流星灰饰面纸 ，耐磨，不易变色且颜色搭配合理 、美观。  3、五金:采用优质五金钢架及配件连接 ，设计大方合理 ，稳重，结构简单，连接牢固可拆装； 整体可多次安装 、拆卸，移动方便。  4、表面:表面光亮平整 ，有光泽，木纹清晰，整体效果好。 | 大理石纹路 | 1 |
| 87 | 服务中心接 待 | 收纳茶几 | 900\*900\*250 | 1、基材:采用“福人 ”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量小于0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:采用深海蓝油漆饰面；  3、表面:表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、油漆:用“大宝 ”牌水性环保漆 ，美观、不变色、光滑耐磨、无气味， 甲醛含量、游离甲醛未检出 ;VOC含量 未检出 ;可溶性重金属未检出 ;苯、 甲、二甲苯、乙苯的总量未检出 ;24H 耐水性及15min耐沸水性符合要求 ;耐变 黄性符合要求 ;硬度≥4H;耐划伤性符合要求 ;耐污染性符合要求。 | 油漆饰面 | 1 |
| **展厅** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 88 | 休闲区 |  | 单人休闲沙发 | 840\*910\*1030 | 1、框架：优质实木框架 ，含水率≤9%，无朽木、无虫蚀、材质坚硬、承重力强；  2、皮料：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；  耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均 合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。  3、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  4、椅脚：实木沙发脚。 | 头层牛皮 | 16 |
| 89 | 休闲区 |  | 休闲茶几 | 直径600\*450 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、钢架：铝合金四星脚。 | 咖啡橡木 | 4 |
| 90 | 休息区 |  | 软垫 | 直径500\*45 | 1、底板： 曲木板。  2、泡棉：一体成型泡棉 ，外覆丝绵，最外包环保布。 | 环保布 | 12 |
| 91 | 咖啡区 |  | 咖啡四方桌 | D900\*750 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、钢架：铝合金四星脚。 | 咖啡橡木 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湘湖旅业院士岛办公家具清单** | | | | | | | |
| **Rank** | **Area** | **Picture** | **roduct/Mode** | **Size** **(W\*D\*H)** | Material Description | **Colour** | **Qty.** |
| **序号** | **区域** | **图片** | **名称/型号** | **规格** | 材质说明 | **颜色** | **数量** |
| 92 | 多功能区 |  | 边几 | 450\*300\*650 | 1、基材：采用“福人 ”E0级刨花板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及 以上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、封边：采用优质ABS封边,厚度≥2mm，用“立盛 ”热熔胶经200℃高温压制于边部 ，耐龟裂性大于2级，冷热 循环性检测无鼓泡 、无变色、无起皱，有效防止水气侵入。  3、贴面：板材采用“夏特 ”饰面纸，耐磨，不易变色，表面光亮平整 ，有光泽，整体效果好。  4、钢架：铝合金四星脚。 | 橡木 | 3 |
| 93 | 多功能区 |  | 实木桌 | 3000\*1200 | 1、基材:采用“福人 ”E0级中纤板，欧洲E0级基材标准 ， 甲醛释放量≤0.025mg/m³（气候箱法） ，阻燃1级及以 上，抗霉菌等级0级及以上；抗菌性能≥99%。  2、面材:采用天然橡木木皮贴面 ，木皮纹理颜色一致 ，无结疤， 甲醛释放量未检出。  3、油漆:采用“大宝 ”牌水性环保漆 ，美观、不变色、光滑耐磨、无气味， 甲醛含量、游离甲醛未检出 ;VOC含 量未检出 ;可溶性重金属未检出 ;苯、 甲、二甲苯、乙苯的总量未检出 ;24H 耐水性及15min耐沸水性符合要求 ;耐 变黄性符合要求 ;硬度≥4H;耐划伤性符合要求 ;耐污染性符合要求。  4、桌脚： 白蜡木实木脚 。 | 橡木 | 24 |
| 94 | 咖啡区 多功能区 |  | 单人休闲沙发 | 780\*610\*800 | 1、曲木板：密度≥600kg/m3，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压 。不变形、不虫蛀、不霉变；  2、优质高密度定型海绵： 甲醛释放量未检出 ;TVOC未检出 ;回弹率>50% ;抗引燃特性达到阻燃 I级。  3、沙发架：锌合金开模制作而成 ，表面喷涂处理；  4、皮料：头层牛皮，经防虫、防腐、分层等数十道专业工序处理 ，耐磨性强，透气性好 。摩擦色牢度4-5级；  耐光性大于4级；涂层黏着牢度 、耐折牢度5万次、耐磨性符合国家相关标准要求 ；撕裂力≥20N，气味、PH值均 合格；禁用偶氮染料 、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、重金属可萃取量（铅、镉）均未检出。 | 头层牛皮 | 28 |
| 95 | 吧台区 |  | 吧椅 | 540\*520\*990 | 1、椅背：二次注塑椅背 ， 白色PA背支架，背部软性TPU材质，提高舒适度。  2、面料：覆底麻绒布 ，色牢度>4级。  3、海绵：密度30KG/m³原生海绵座垫 ，健康无异味 ，3公分厚度。  4、曲木板：座垫曲木板为 12mm多层曲木板热压成型。  5、木脚：优质实木框架 ，电镀脚踏，结构坚实稳固。 | 实木脚+软包 | 3 |
| 96 | 强弱电布线 | | | | | 数量根据现场实际需求 | |

2、商务需求：

2.1.交货时间及地点：

**2.1.1▲服务期限：合同签订后30日历天安装调试完毕（具体以采购方实际要求为准）。**

交货地点：采购人指定地点。

2.1.2中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

## **▲** 2.1.3招标文件中采购清单为暂估清单，实际采购家具及数量按招标人要求，最终结算按实际供应的家具和数量结算。

2.2.质保期及售后技术服务要求：

**▲2.2.1质保期：2年。**

2.2.2质量保证期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，2小时内响应，12小时以内到现场处理，24小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。

2.2.3投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。

2.2.4完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

2.2.5明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。

2.3.项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、送货方案等。

2.4.▲付款方式：合同签订后采购人支付合同价的30%为预付款，安装完成、验收合格并相关部门或经有资质的相关机构检测合格后支付至合同价的95%，余款5%待质保期满（含投标承诺质保期）后一次性无息退还，如有违约扣除相应款项后无息退还。

### 

2.5**▲**其他要求：

2.5.1**供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，投标无效。**

## 2.5.2采购人有权要求成交单位在供货前提供样品（具体产品合同内明确），成交单位须无条件配合.

## 注：

1、如有附图，仅作参考。

2、打▲内容为实质性要求，不允许有负偏离，否则将以涉及无效投标条款作无效投标。

3、中标人所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，将向有关部门举报，根据相关规定进行处理。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 评分内容和标准 | 分值区间 |
| 商务资信分 | 1 | 投标人同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书的得3分，否则不得分。  [提供有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章] | 3 |
| 2 | 1. 投标人具有产品安全认证证书，且认证范围包含：人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具，全部满足的得1分，缺项不得分； 2. 投标人中国环境标志产品认证证书，且认证范围包含：实木类家具、人造板类家具、钢木家具、软体家具，全部满足的得1分，缺项不得分。 3. 投标人具有供应链安全管理体系认证证书，且认证范围包含：办公家具，满足的得1分，缺项不得分。   （4）投标人具有有效的中国环保产品认证证书(CQC 认证）（认证范围产品须包含木制办公家具和软体家具）全部满足得1分，缺项不得分。  [提供相关有效的认证证书复印件并加盖投标人公章] | 4 |
| 3 | 投标人自2019年01月01日（以合同签订时间为准）以来具有同类单项合同金额160万（含）以上的业绩,每个得1分，本项最高得3分。  [提供项目合同复印件并加盖投标人公章] | 3 |
| 技术分 | 4 | 投标方案的合理性、科学性、全面性：  投标方案总体设计、建设方案、产品选型等符合项目需求，详细阐述各区域的架构、功能、实现思路和关键技术、对功能设计的建议、是否充分考虑用户实际使用需求、是否符合对当前和未来发展的要求、个性化的独到优势等综合评定。  方案详细完善的得3.5-5分，  方案较详细完善的得1.5-3.4分，  方案不够详细完善的得0-1.4分。 | 5 |
| 5 | 保证进度和项目完成的方案和措施等综合评定：  实施方案的科学性、合理性、完整性进行综合评定（包括进度实施方案总体设计、施工进度计划、安装调试方案、试运行方案、系统调优方案、培训服务、应急方案等）进行综合评定。  方案详细完善的得3.5-5分，  方案较详细完善的得1.5-3.4分，  方案不够详细完善的得0-1.4分。 | 5 |
| 6 | 投标人满足产品技术要求的程度及提供产品的创新能力满足基本配置要求并实现基本功能要求、方案满足合理性、美观性要求：完全满足3.5-5分，基本满足1.5-3.4分，不满足0-1.4分 | 5 |
| 7 | 团队配备：针对本项目实际情况提出的拟派项目团队成员的综合情况，包括工作经验、专业水平、岗位设置、技术实力等，由评委在分值范围内打分。  团队配备完善的得2.1-3分，  基本满足项目要求的得1.1-2分，  不能满足的得0-1分。  [同时提供项目组人员汇总表、人员业绩证明及相关人员开标当月前三个月的社保证明复印件并加盖投标人公章，否则不得分] | 3 |
| 8 | 售后服务应对方案及承诺：  提供详细完整的“三包”措施及售后服务措施和方案（包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）。根据供应商提供的方案与采购需求的匹配情况，由评审小组判定评分，最高得5分。  方案详细完善的得3.5-5分，  方案较详细完善的得1.5-3.4分，  方案不够详细完善的得0-1.4分。 | 5 |
| 9 | 1.投标人提供满足招标人需求的办公家具平面布局图，得2分，未提供不得分；  2.对整体图纸方案质量进行评判，方案详细完善并且符合项目实际场地要求的得6.5-8分，方案较详细完善的得3.5-6.4分， 方案不够详细完善的得0-3.4分。 | 10 |
|  | 10 | 投标人在满足招标文件质保期要求的基础上，每增加免费质保期一年的得1.5分，最高得3分。 [提供售后服务质保服务承诺书（承诺书格式自拟）及并加盖投标人公章] | 3 |
|  | 11 | 安装服务实施方案： 方案包含①安装方案（落实送货安装时间和人员安排）；②货物交付具体时间节点；③成品保护措施；④风险应对措施。根据投标方案内容综合评定。  方案详细完善的得2.1-3分，  方案较详细完善的得1.1-2分， 方案不够详细完善的得0-1分。 | 3 |
|  | 12 | 品质管理管控方案： 方案包含①品管部门和品管专员配备方案；②原材料品控方案；③生产环节品控方案；④产品品控方案。根据投标方案内容综合评定。  方案详细完善的得2.1-3分，  方案较详细完善的得1.1-2分， 方案不够详细完善的得0-1分。 | 3 |
|  | 13 | 生产实施方案：方案包含①生产进度计划；②原材料采购方案；③生产投入设备方案；④突发事件预案。根据投标方案内容综合评定。 方案详细完善的得2.1-3分，  方案较详细完善的得1.1-2分，  方案不够详细完善的得0-1分。 | 3 |
|  | 14 | 样品评分细则：  （1）产品的工艺水平：产品的整体质量（0-2分）、产品的工艺制作、细节处理水平、产品的材质是否满足招标文件要求（0-2分）；  （2）产品外观式样合理、适用性（0-2分）、整体设计的美观度（0-2分）、产品外观样式与招标文件要求的吻合度等（0-2分）；  （3）产品选用的主要材料：材料质量（0-1分）、有无刺激性气味（0-1分）；  （4）产品选用的辅助材料、配件质量、细节处理（0-1分）；  （5）产品其它性能，如产品的成熟性、舒适性、安全性（0-1分）；  （6）产品的先进性、可维护性及协调性（0-1分）。  注：未提供样品或提供样品不满足采购需求实质性条件的供应商，投标无效，样品提供不全、外观尺寸明显不符合要求或技术参数明显不符合招标文件要求的样品分为0分。 | 15 |
| 价格分 | 15 | 最低有效投标价格为评标基准价  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（0.3）×100  （计算得分保留小数点后2位）评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 |

**样品明细见下表样品清单，下表为样品对应的采购需求中的序号说明。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 需求清单中对应序号 | 样品名称 | 规格 | 数量 |
| 1 | 序号2 | 高管柜 | 3100\*415\*1935 | 1 |
| 2 | 序号3 | 高管椅 | 600\*590\*1185 | 1 |
| 3 | 序号4 | 班前椅 | 600\*590\*985 | 1 |
| 4 | 序号5 | 院士办公室单人沙发 | 820\*820\*850 | 1 |
| 5 | 序号35 | 小会议室椅 | 575\*570\*850 | 1 |

\*备注：1、投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

2、评分条款中涉及的业绩、荣誉、人员、社保等分公司均有效。涉及社保、劳动关系证明关系的，如人员为法人代表，则无需提供相关证明，提供营业执照及身份证。

3、投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则外文资料不予认可。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13投标人未提供样品或提供的样品不满足采购需求实质性条件的，投标无效；

4.2.14 投标文件不满足招标文件的实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （项目名称、编号） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4履约保证金**

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见 ***合同专用条款*** ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.2预付款的扣回方式详见 ***合同专用条款*** ；

1.5.3预付款的担保措施详见 ***合同专用条款*** 。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.8.6 |  |
| 1.9 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.4.1 |  |
| 2.4.3 |  |
| 2.8 |  |
| 2.12.3 |  |
| 2.12.4 |  |
| 2.16.1 |  |
| 2.16.3 |  |
| 2.20 |  |

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求（无）**

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

1. 投标函…………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………（页码）（6）投标标的清单………………………………………………………（页码）

（7）商务技术偏离表……………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

注：▲供应商委派不在本单位缴纳社保的人员作为授权代表（代理人）的，应当在投标（响应）文件中，说明具体原因、授权代表缴纳社保的单位，并附列该授权代表缴纳社保清单。

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

**4、特别说明：▲供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因，未做阐述说明的，投标无效。**

# 附件

**附件1：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件2：联合协议（本项不适用）**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**