**海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装**

**招 标 文 件**

项目编号：LCCG202502004

项目名称：海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装

招标方式：公开招标

采 购 人：海宁市融杭投资开发有限公司

代理机构：浙江立潮工程科技股份有限公司

时 间：二〇二五年二月

# 目 录

[第一章 公开招标采购公告 2](#_Toc20099)

[第二章 招标需求 4](#_Toc7955)

[第三章 投标人须知 9](#_Toc26059)

[第四章 评标办法及评分标准 19](#_Toc27074)

[第五章 采购合同（指引） 21](#_Toc242)

[第六章 投标格式及要求 29](#_Toc4167)

# 第一章 公开招标采购公告

浙江立潮工程科技股份有限公司受海宁市融杭投资开发有限公司委托，现就海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

**一、项目编号：LCCG202502004**

**二、采购组织类型：委托代理（国企采购）**

**三、采购方式：公开招标**

**四、招标项目：海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装**

**五、招标采购内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **采购内容** | **数量** | **单位** | **预算金额（万元）** | **采购人** |
| 一 | 海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装 | 1 | 项 | 85 | 海宁市融杭投资开发有限公司 |

共一个标项。

交付时间：合同签订后，30天内交付安装并通过验收。

**六、合格投标人的资格要求**

（一）符合政府采购法第二十二条（1具有独立承担民事责任的能力；2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；6法律、行政法规规定的其他条件。）之供应商资格规定。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：本项目不接受联合体投标。

**七、公告期限：**自公告发布之日起5个工作日。

八、采购文件的获取：

1.国企采购供应商注册网址：乐采云平台https://www.lecaiyun.com/；

2.采购文件的获取

2.1采购文件的获取时间：公告发布之日起至响应截止时间止；

2.2采购文件的获取方式：

供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件。

2.3采购文件售价（元）：0。

2.4获取采购文件成功的供应商，应参与本项目响应，获取采购文件后放弃响应的，请在开标截止时间前2天向采购代理机构书面说明放弃响应。

**九、投标保证金：无。**

**十、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间：2025年03月07日14点30分（北京时间）。

投标地点（网址）：请登录乐采云投标客户端投标，客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe。

开标时间：2025年03月07日14点30分（北京时间）。

开标地点（网址）：乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

**十一、其他补充事宜：**

1.投标文件制作注意事项

1.1投标人将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。

注：投标人先要申领CA，拿到CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考“申领CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=12851）和“绑定CA证书”（https://lecaiyun.com/helpcenter/document/#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=6045&topicId=4085）。

2.投标文件提交注意事项

2.1投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，采购代理机构应当拒收。

2.2投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，视为无效。

2.3为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标无效，投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至256369381@qq.com。

2.4备份电子投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成投标无效，后果由供应商自负。

**3.本项目投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。开标时间起30分钟内投标人可登录“乐采云”平台，在“项目采购-开标评标”模块对投标文件进行在线解密。若在规定时间内投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。**

**十二、招标公告发布媒介**

浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]（[https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html](https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/col/col1229743950/index.html" \t "https://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/hnmain/_blank))。

**十三、业务咨询**

1采购人联系人：丁先生；

联系电话：/；

机构地址：海宁市周王庙镇；

2采购代理机构联系人：尤女士；

联系电话：15868339559；

机构地址：海宁市马桥街道经都四路18号恒力大厦9楼。

采 购 人：海宁市融杭投资开发有限公司

采购代理机构：浙江立潮工程科技股份有限公司

2025年02月27日

# 

# 第二章 招标需求

**一、项目概况**

海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装，共一个标项。

1. **设备技术参数及性能**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **图片** | **名称** | **规格参数** | **技术参数** | **数量** | **备注** |
|  |  |  |  | **一层 室内篮球馆** |  |  |
|  |  |  |  | **篮球馆门厅** |  |  |
| 1 |  | 服务台办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 3 |  |
| 2 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 4 |  |
| 3 |  | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 16 |  |
| 4 |  | 智能存包柜 | 820\*460\*1800 | 1、主柜11门，副柜12门，共计47门可使用 2、单柜尺寸:L820\*D460\*H1800mm 3、单门尺寸:L300\*D460\*H270mm 4、验证方式：人脸、密码 5、使用模式：系统内人员固定箱门使用 | 6 | 每个12门一共6组 |
|  |  |  |  | **运动员休息室 两间** |  |  |
| 5 |  | 三人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 8 | 共2间，每间4组 |
|  |  |  |  | **小器械室 两间** |  |  |
| 6 |  | 2米货架 | 2000\*500\*2000，承重每层350KG | 架体采用冷轧钢板及型材，立柱采用厚度1.5mm冷轧板，横梁采用50\*30\*1.2MM厚度P型管，搁板采用厚度0.8mm冷轧板，底部配两根加强筋，表面经除锈、酸洗、磷化后，进自动喷塑流水线喷塑而成，经久耐用，不易磨损。层距可任意调节。承重350kg/层 | 4 | 共2间，每间2组 |
|  |  |  |  | **大器械室** |  |  |
| 7 |  | 2米货架 | 2000\*500\*2000,承重每层350KG | 架体采用冷轧钢板及型材，立柱采用厚度1.5mm冷轧板，横梁采用50\*30\*1.2MM厚度P型管，搁板采用厚度0.8mm冷轧板，底部配两根加强筋，表面经除锈、酸洗、磷化后，进自动喷塑流水线喷塑而成，经久耐用，不易磨损。层距可任意调节。承重350kg/层 | 5 |  |
|  |  |  |  | **男更衣间、女更衣间** |  |  |
| 8 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高710（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高620mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加620mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 60 | 共2间，每间30门 |
| 9 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 2 | 共2间，每间1组 |
|  |  |  |  | **母婴室** |  |  |
| 10 |  | 母婴沙发 | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； | 2 | 第三卫生间1组，女卫1组 |
|  |  |  |  | **医务室** |  |  |
| 11 |  | 检查桌 | 1600\*1500\*750 | （1）材料：台面板为木纹色25mm厚E0级多层板； （2）封边：台面板采用PVC封边条； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；柜体靠墙面做镂空走线。 （4）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手、多功能插排（大于5个插座位）；  （6）配置：主桌面+侧柜（含前开检修门）+前挡板+围挡+钢脚； | 1 |  |
| 12 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |
| 13 |  | 就诊椅 | 常规 | ·设计理念：设计师原创产品；灵感源于折纸飞燕形成；符合人体功学； ·座板：工程PP+15%玻纤；通过BFM-136KG；拉背测试 ·木架：优质烘干榉木腿+喷漆处理  ·地脚：专用PE地脚  ·软包：专用内嵌式医用抗菌皮软包座垫 | 1 |  |
| 14 |  | 医用诊床 | 1800\*620\*750 | （1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：采用医用抗菌水性皮；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≧4级；耐折牢度不低于5000次； （3）床腿：采用50\*50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质冷扎钢管； | 1 |  |
| 15 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |
|  |  |  |  | **管理室** |  |  |
| 16 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 1 |  |
| 17 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |
| 18 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |
|  |  |  |  | **一层 游泳馆** |  |  |
|  |  |  |  | **游泳馆门厅** |  |  |
| 19 |  | 服务台办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 3 |  |
| 20 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 4 |  |
| 21 |  | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 16 |  |
|  |  |  |  | **值班室** |  |  |
| 22 |  | 1200办公桌 | 1200\*600\*750 | （1）台面板：采用25mm厚木纹色E0级多层板； （2）封边：采用优质厚PVC封边； （3）桌脚：60mm\*30mm门字型台架+线盖； （4）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （5）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （6）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、锁、3个五孔插座面板； （7）配置：主台+钢脚+前挡板+抽屉+开门柜； | 1 |  |
| 23 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |
| 24 |  | 值班床 | 1200\*2000 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 1 |  |
| 25 |  | 床头柜 | 400\*400\*500 | （1）材料：基材采用18mm厚多层板。 （2）封边：用PVC封边； （3）五金配件：阻尼铰链、锁具均采用优质品牌； （4）配置：双抽； | 1 |  |
| 26 |  | 被服柜 | 1200\*500\*2000 | 柜体采用≥0.8MM优质冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。符合国家标准：GB/T3325-2017<金属家具通用技术标准》；锁具、拉手等五金件采用国内知名品牌。 工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型。5、门内空。 | 1 |  |
|  |  |  |  | **女更衣间** |  |  |
| 27 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高1020（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高930mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加930mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 82 |  |
| 28 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 3 |  |
|  |  |  |  | **男更衣间** |  |  |
| 29 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高1020（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高930mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加930mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 108 |  |
| 30 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 3 |  |
|  |  |  |  | **等候区** |  |  |
| 31 |  | 三人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 14 |  |
| 32 |  | 四人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 2 |  |
|  |  |  |  | **培训室** |  |  |
| 33 |  | 培训桌 | 1400\*500\*750 | （1）主材：台面基材采用25mm木纹色E0级多层板+五金钢架+挡板； （2）封边：采用激光封边，封边条，无胶； （3）配置：桌板+前挡板+五金桌脚； | 1 |  |
| 34 |  | 培训椅 | 常规 | 1.靠背采用PP加纤料，设计采用栅栏灵感，时尚简约，牢固性强，一次注塑成型，受力承重稳定。 2.面料：靠背使用特网，弹性好，坐感舒适，坐垫采用高弹棉绒面料，柔软舒适。  3.海绵：坐垫海绵为超软超弹定型海绵，永不变形。  4.扶手：可以往上翻转，有隐藏式小挂钩，便于挂包跟文件袋等。  5.写字板为铝合金连接件，加大加宽，有实底杯托，笔槽专门放置的设计。 6.椅架：采用19\*32异型扁管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。 | 16 | 其中1个不带小桌板 |
|  |  |  |  | **医疗室兼药品室** |  |  |
| 35 |  | 检查桌 | 1600\*1500\*750 | （1）材料：台面板为木纹色25mm厚E0级多层板； （2）封边：台面板采用PVC封边条； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；柜体靠墙面做镂空走线。 （4）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手、多功能插排（大于5个插座位）；  （6）配置：主桌面+侧柜（含前开检修门）+前挡板+围挡+钢脚； | 1 |  |
| 36 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |
| 37 |  | 就诊椅 | 常规 | ·设计理念：设计师原创产品；灵感源于折纸飞燕形成；符合人体功学； ·座板：工程PP+15%玻纤；通过BFM-136KG；拉背测试 ·木架：优质烘干榉木腿+喷漆处理  ·地脚：专用PE地脚  ·软包：专用内嵌式医用抗菌皮软包座垫 | 1 |  |
| 38 |  | 医用诊床 | 1800\*620\*750 | （1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：采用医用抗菌水性皮；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≧4级；耐折牢度不低于5000次； （3）床腿：采用50\*50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质冷扎钢管； | 1 |  |
| 39 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |
|  |  |  |  | **救生员、教练室 2间** |  |  |
| 40 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 4 | 共2间，各2张 |
| 41 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 4 | 共2间，各2把 |
|  |  |  |  | **智慧书房** |  |  |
| 42 |  | 四人阅览桌 | 1600\*1100\*750 | 采用优质橡胶木指接板制作 | 3 |  |
| 43 |  | 双面书架 | 900\*500\*2000 | 采用优质三聚板制作 | 8 |  |
| 44 |  | 展示书架 | 1100\*1100\*1200 | 采用优质三聚板制作 | 2 |  |
| 45 |  | 展示底座 | 600\*600\*750 | 采用优质三聚板制作 | 3 |  |
| 46 |  | 长阅览桌 | 2800\*800\*750 | 采用优质橡胶木指接板制作 | 2 |  |
| 47 |  | 阅览椅 | 常规 | 采用优质橡胶木指接板制作 | 28 |  |
| 48 |  | 儿童玩具桌椅 | 2400\*600\*580，一桌8椅 | 采用优质橡胶木指接板制作 | 2 |  |
|  |  |  |  | **咖啡吧** |  |  |
| 49 |  | 小圆桌 | 直径600\*750 | 1、面板：三聚板板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 3 |  |
| 50 |  | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 12 |  |
|  |  |  |  | **二层 篮球馆上空** |  |  |
|  |  |  |  | **休息区** |  |  |
| 51 |  | 组合沙发 | 2300\*2800+5000\*2800 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 1 |  |
| 52 | 独立沙发 | 1 | 1 |  |
| 53 | 长茶几 | 900\*500 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |
| 54 | 圆茶几 | 直径900 | 1 |  |
| 55 | 方茶几 | 900\*900 | 2 |  |
| 56 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 3 |  |
| 57 | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 12 |  |
|  |  |  |  | **管理用房** |  |  |
| 58 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 4 |  |
| 59 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 4 |  |
| 60 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 2 |  |
|  |  |  |  | **管理用房** |  |  |
| 61 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 6 |  |
| 62 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 6 |  |
| 63 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 3 |  |
|  |  |  |  | **二层 游泳馆上空** |  |  |
|  |  |  |  | **管理用房** |  |  |
| 64 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 12 |  |
| 65 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 12 |  |
| 66 |  | 领导办公桌 | 2200\*1500\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 2 |  |
| 67 |  | 领导办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 2 |  |
| 68 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 8 |  |
| 69 |  | 两人沙发 | 常规 | （1）面料：采用超纤皮，防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木脚架； | 1 |  |
| 70 |  | 单人沙发 | 常规 | （1）面料：采用超纤皮，防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木脚架； | 1 |  |
| 71 |  | 茶几 | 1000\*600\*450 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |
|  |  |  |  | **会议室** |  |  |
| 72 |  | 会议桌 | 4800\*1500\*750 | （1）台面：表面贴0.6mm木皮，基材选用E0级多层板； （2）油漆：台面喷环保油漆，除台面外用水性漆喷涂； （3）工艺：油漆工艺五底三面； （4）配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板；开话筒孔； | 1 |  |
| 73 |  | 会议椅 | 常规 | 40密度高弹力海绵， 配18mm厚弯板， 扁管电镀弓型架，配皮扶手面。 | 18 |  |
|  |  |  |  | **资料室** |  |  |
| 74 |  | 五层文件柜 | 860\*350\*2060 | 体采用0.8MM优质大厂冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。符合国家标准：GB/T3325-2017<金属家具通用技术标准》 锁具、拉手等五金件采用国内知名品牌产品。工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质PVC一体冲压成型。门内空 | 22 |  |
|  |  |  |  | **休息区** |  |  |
| 75 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 4 |  |
| 76 |  | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 16 |  |
| 77 |  | 长条沙发 | 3000\*600 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 2 |  |
| 78 |  | 组合沙发 | 2300\*2800+5000\*2800 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 1 |  |
| 79 | 独立沙发 | 常规 | 1 |  |
| 80 | 长茶几 | 900\*500 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |
| 81 | 圆茶几 | 直径900 | 1 |  |
| 82 | 方茶几 | 900\*900 | 2 |  |
| 83 |  | 组合沙发 | 1900\*4800 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 1 |  |
| 84 | 两人沙发 | 1900\*1150 | 1 |  |
| 85 | 长茶几 | 2000\*1000 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |
| 86 | 方凳 | 900\*900 | 2 |  |
|  |  |  |  | **三层 气排球馆** |  |  |
|  |  |  |  | **休息区** |  |  |
| 87 |  | 异形折角沙发 | 约5.7m长 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 1 |  |
| 88 | 异形折角沙发 | 约2m长 | 1 |  |
| 89 | 独立沙发 | 常规 | 2 |  |
| 90 | 圆茶几 | 直径1200 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |
| 91 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 3 |  |
| 92 | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 12 |  |
|  |  |  |  | **教练室** |  |  |
| 93 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 4 |  |
| 94 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 4 |  |
| 95 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |
|  |  |  |  | **男更衣间、女更衣间** |  |  |
| 96 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高710（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高620mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加620mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 60 | 共2间，每间30门 |
| 97 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 2 | 共2间，每间1组 |
|  |  |  |  | **母婴室** |  |  |
| 98 |  | 母婴沙发 | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； | 2 | 第三卫生间1组，女卫1组 |
|  |  |  |  | **管理室** |  |  |
| 99 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 2 |  |
| 100 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 2 |  |
| 101 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |
|  |  |  |  | **医务室** |  |  |
| 102 |  | 检查桌 | 1600\*1500\*750 | （1）材料：台面板为木纹色25mm厚E0级多层板； （2）封边：台面板采用PVC封边条； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；柜体靠墙面做镂空走线。 （4）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手、多功能插排（大于5个插座位）；  （6）配置：主桌面+侧柜（含前开检修门）+前挡板+围挡+钢脚； | 1 |  |
| 103 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |
| 104 |  | 就诊椅 | 常规 | ·设计理念：设计师原创产品；灵感源于折纸飞燕形成；符合人体功学； ·座板：工程PP+15%玻纤；通过BFM-136KG；拉背测试 ·木架：优质烘干榉木腿+喷漆处理  ·地脚：专用PE地脚  ·软包：专用内嵌式医用抗菌皮软包座垫 | 1 |  |
| 105 |  | 医用诊床 | 1800\*620\*750 | （1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：采用医用抗菌水性皮；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≧4级；耐折牢度不低于5000次； （3）床腿：采用50\*50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质冷扎钢管； | 1 |  |
| 106 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |
|  |  |  |  | **综合门厅** |  |  |
| 107 |  | 服务台办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 3 |  |
| 108 |  | 智能存包柜 | 820\*460\*1800 | 1、主柜11门，副柜12门，共计47门可使用 2、单柜尺寸:L820\*D460\*H1800mm 3、单门尺寸:L300\*D460\*H270mm 4、验证方式：人脸、密码 5、使用模式：系统内人员固定箱门使用 | 6 | 每个12门一共6组 |
|  |  |  |  | **运动员休息室 两间** |  |  |
| 109 |  | 三人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 14 |  |
|  |  |  |  | **三层 羽毛球训练馆** |  |  |
|  |  |  |  | **综合门厅** |  |  |
| 110 |  | 服务台办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 3 |  |
| 111 |  | 智能存包柜 | 820\*460\*1800 | 1、主柜11门，副柜12门，共计47门可使用 2、单柜尺寸:L820\*D460\*H1800mm 3、单门尺寸:L300\*D460\*H270mm 4、验证方式：人脸、密码 5、使用模式：系统内人员固定箱门使用 | 9 | 每个12门一共9组 |
|  |  |  |  | **母婴室** |  |  |
| 112 |  | 母婴沙发 | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； | 1 |  |
|  |  |  |  | **男更衣间、女更衣间** |  |  |
| 113 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高710（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高620mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加620mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 99 | 共2间，男更48门，女更51门 |
| 114 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 2 | 共2间，每间1组 |
|  |  |  |  | **管理室** |  |  |
| 115 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨:用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 2 |  |
| 116 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 2 |  |
| 117 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |
|  |  |  |  | **医务室** |  |  |
| 118 |  | 检查桌 | 1600\*1500\*750 | （1）材料：台面板为木纹色25mm厚E0级多层板； （2）封边：台面板采用PVC封边条； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；柜体靠墙面做镂空走线。 （4）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手、多功能插排（大于5个插座位）；  （6）配置：主桌面+侧柜（含前开检修门）+前挡板+围挡+钢脚； | 1 |  |
| 119 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |
| 120 |  | 就诊椅 | 常规 | ·设计理念：设计师原创产品；灵感源于折纸飞燕形成；符合人体功学； ·座板：工程PP+15%玻纤；通过BFM-136KG；拉背测试 ·木架：优质烘干榉木腿+喷漆处理  ·地脚：专用PE地脚  ·软包：专用内嵌式医用抗菌皮软包座垫 | 1 |  |
| 121 |  | 医用诊床 | 1800\*620\*750 | （1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：采用医用抗菌水性皮；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≧4级；耐折牢度不低于5000次； （3）床腿：采用50\*50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质冷扎钢管； | 1 |  |
| 122 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |
|  |  |  |  | **休息区** |  |  |
| 123 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 12 |  |
| 124 | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 48 |  |
| 125 |  | 四人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 14 |  |
|  |  |  |  | **楼顶露天场馆** |  |  |
|  |  |  |  | **楼顶** |  |  |
| 126 |  | 四人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 16 | 足球和门球各8组 |

3.样品要求：各投标供应商须提供：

（1）“休闲椅”：1张、规格常规（详见《设备技术参数及性能》中，序号3）；

样品应注明投标人名称；本样品要派专人在开标当天响应文件提交截止时间前送至浙江江南要素交易中心(海宁市文苑南路138号）底楼；样品材质及质量等作为本项目标项的资信商务技术评分依据之一；评标结果宣布完毕后，退还未中标供应商的样品，对中标供应商的样品进行封样，由本项目的采购人保管并作为履约验收的依据之一，验收合格后退还。

**三、其他要求**

1.投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。

2.投标人应提供设备的安装、调试、试运行、培训等全部服务，配套管线等安装辅助材料，投标人承担上述服务的全部费用。

3.中标人必须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时必须提供制造商出具的保修卡、中文说明书以及产品特约维修处（特殊情况除外）。

4.产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误的表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

5.所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件提出的要求。设备的设计、技术规格和制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

6.投标人所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、制造商、质保期等应对照采购内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明。

7.本采购文件的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标人应提供所有并包含采购文件没有规定但须完成此项目必要或必须的设备、材料、辅件等的详细清单。

8.项目设备必须通过国家第三方权威部门的检测和校准，在交货时提供相应的检测、校准报告或证书，有关检测费用在分项报价表中详细列明。

9.质保期内所有备品备件或工具等由供应商提供，确保整个系统正常运作，该费用计入投标总价。

10.中标工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由中标人负全责。

11.中标人安装时造成对墙面、地面等破损的，墙面、地面等修补复原由中标人负责，费用由中标人承担，安装完毕后中标人负责做好地面清洁工作，产生的垃圾自行处理。

12.所有货物由供应商安装到位，安装位置由采购人指定，安装方式由中标人自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由中标人承担。

13.中标人须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因造成任何质量或损坏问题，中标人应负责更换，并妥善处理直至采购人满意，由此造成的一切费用均由中标人承担。

14.投标供应商在国内应有维修中心，配备专职的维修工程师，有充足数量的备品、备件库。

15.在本招标文件中未予计及而在实际安装、运行和使用中又必不可少的设备、部件或软件，投标人须在投标文件中单独列出、明确报价、计入总价。

**四、成果提交**

1.中标人提供的所有资料文件费用包括在投标总价中。

2.合同货物交货时，中标人应提供中文版资料名目如下：产品安装说明书；产品使用说明书；产品主要技术参数。

**五、验收标准**

1.中标人须将原包装货物送到采购人指定地点，在采购人监督下拆箱并经采购人验收并确认、安装、调试后，对货物安装进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购机构的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.货物安装完毕后，由采购单位组织专业人员验收。在设备完全正常运转和组织验收人员确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。如不符要求，一律返工，直到符合要求为止，否则拒付货款。验收费用（包括解体的货物和检测费）由中标人承担。验收指标在安装完成1个月内无法通过，采购人有权要求无条件退货，由此产生的一切责任和后果由中标供应商承担。

3.设备的拆除、安装、通电、调试等各项工作由中标人负责，在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。

4.所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

5.如为进口产品，开箱验收时中标供应商应提供设备的有效检验文件：1、海关报关单（进口产品）；2、随机原始装箱单；3、随机说明书；4、随机原始合格证；5、保修凭证；6、安装报告（进口产品须提供前述3-6项中英文各一份）。验收依据中标供应商提供的配置与技术规格、合同和标书及询标澄清、国家强制性标准。如属于国家强制论证目录则必须提供CCC论证码，采购人可对设备进行复检和性能测试，中标供应商应派出技术熟练且具有响应技术资质的人员完成此项工作，采购人对设备验收合格后，签署《项目验收单》。

6.中标供应商保证其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》、《校准报告》或相关检验、校准报告。若无法出具的，由采购人委托第三方检测机构检测，所产生的费用由中标供应商承担。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。中标后，必须按合同规定完成设备的安装（除非另有约定），并达到验收标准。如发生所供商品与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由中标供应商承担。

**六、商务要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 通过最终验收之日起不少于3年。 |
| 售后（技术）服务要求 | 1.质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。  2.在接到故障报修后，中标人须在60分钟内响应，技术工程师在24小时内到达现场。到达现场后2小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物，以保证使用单位的正常工作。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。  3.出现故障后，中标人如未按上述要求进行响应，采购人可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由中标人承担。  4.中标人为售后服务及维修的第一责任人。  5.质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标供应商负责。  6.质保期外维修：修理及维护只收成本费，中标人应对所供货物实行终身维修维护服务并负责售后服务。  7.投标人应提供相应的培训计划。中标人就产品的操作、使用、维护免费对使用单位人员进行现场培训或指导。  8.在验收通过后，中标供应商应提供设备详细的中文操作手册、维修手册，进口产品还须提供英文操作手册、维修手册，手册中应详细说明操作运行，预防性维护，故障检修的技术要求和方法，并附有相应说明。 |
| 交货（服务）时间及地点 | 时间:合同签订后，30天内交付安装并通过验收。  地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.付款手续  结算时中标人需向采购人提供如下材料：合法发票原件（每次付款时提交，发票上应注明合同编号）、《采购合同》复印件、采购人出具的付款证明或采购人签收的“项目验收单”等相关资料。采购人将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在相应的时间内支付货款。  2.付款时间  （1）本项目合同签订后，采购人支付合同价40%的预付款；  （2）本项目竣工验收通过并交全所有资料后，采购人支付至合同价的85%；  （3）本项目经审计通过后，余款付清。 |
| 安全问题 | 中标人在项目实施过程中应注意自身安全，参加工伤和意外伤害险，加强对职工人员的安全教育，在整个服务期内，发生的一切意外事故（包括车祸），均由中标人负全责。中标人工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由中标人负全责。 |

**七、资信要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业信用要求 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |

**八、转包与分包：本项目不允许转包和分包。**

# 第三章 投标人须知

**前 附 表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **内 容** |
| 1 | 采购人 | 名称：海宁市融杭投资开发有限公司  地址：海宁市周王庙镇  联系人：丁先生  联系电话：/ |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：浙江立潮工程科技股份有限公司  地址：海宁市马桥街道经都四路18号恒力大厦9楼  联系人：尤女士  联系电话：15868339559 |
| 3 | 项目名称及编号 | 海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装（项目编号LCCG202502004） |
| 4 | 预算金额 | 85万元 |
| 5 | 交付时间 | 合同签订后，30天内交付安装并通过验收。 |
| 6 | 是否接受联合体 | 否 |
| 7 | 现场踏勘 | 投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。  招标人向投标人提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。  投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。 |
| 8 | 投标截止时间和开标时间 | 2025年03月07日09点00分  本项目有关投标文件提交截止时间、开标时间以北京时间为准。 |
| 9 | 递交投标文件和开标地点 | 乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/） |
| 10 | 投标保证金额 | 无 |
| 11 | 电子投标文件的制作、加密、传输递交 | 按乐采云平台及本采购文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃响应。 |
| 12 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日历天。 |
| 13 | 现场讲解 | 否 |
| 14 | 参加开标人员和携带资料 | 本项目实行电子开评标。供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，但须准时在线参加，直至开标结束。 |
| 15 | 评标办法及评分标准 | 综合评分法，详见第四章。 |
| 16 | 履约保证金和质量保证金 | 履约保证金为中标金额的2%，履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。  本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。 |
| 17 | 采购信息发布  媒体 | 浙江政府采购网(https://zfcg.czt.zj.gov.cn/)和浙江江南要素交易中心网站[嘉兴市公共资源交易网（海宁）]（如有变更公告，请及时了解和变更） |
| 18 | 付款手续和付款时间 | 详见第五章。 |
| 19 | 信用记录 | 符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
| 20 | 招标文件解释权 | 属于采购人和浙江立潮工程科技股份有限公司。 |

**一、总 则**

**（一） 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.“招标人”指组织本次招标活动的浙江立潮工程科技股份有限公司。

2.“采购人”指海宁市融杭投资开发有限公司。

3.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

4.“产品”系指招标文件规定投标人须向采购人提供的一切材料、设备、机械、仪器仪表、工具及其它有关技术资料和文字材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的劳务以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的需求总称。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

**（三）招标方式**

本次招标采用公开招标方式进行。

**（四）投标委托**

本项目实行电子开评标。供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，但须准时在线参加，直至开标结束。

**（五）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

**（六）联合体投标**

本项目不接受联合体投标。

**（七）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

**（八）特别说明**

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

**（九）质疑和投诉**

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标人提出质疑。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

**（十）踏勘现场**

1.投标人可自行组织对现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.招标人向供应商提供的有关现场的资料数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.供应商及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商应对由此次踏勘现场而造成的包括人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

**（十一）招标代理服务费**

本项目招标代理服务费和评委费由中标供应商支付。中标供应商应在收取《成交通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费。费用结算按照“计价格[2002]1980号”文件标准计算，基数为中标金额。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标金额（万元） | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 |
| 费率（货物类） | 1.5％ | 1.1％ | 0.8％ | 0.5％ |

注：1.招标代理费不足6000元按6000元收取。

2.代理服务费的货币为人民币。

3.该费用不在投标报价中单列。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成**

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，请以书面形式（盖单位公章）在投标文件提交截止时间七日前通知浙江立潮工程科技股份有限公司。浙江立潮工程科技股份有限公司将视情况做统一答复，招标文件澄清和招标文件修改均在相关媒体上发布更正公告，该公告作为书面形式通知所有投标人。投标人未在规定时间内提出疑问的，则视为对招标文件无异议。

2.招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或者修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.对招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购人非通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

**三、投标文件的编制**

**本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资格文件、技术标文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。**

**（一）投标文件的组成**

投标文件由资格文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。

**1.资格文件：**

1.1资格文件封面及目录（附件1）；

1.2投标人声明书（附件2）；

1.3营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）；

1.4法定代表人有效身份证件复印件；

1.5法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

1.6提供最近一个季度内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件,如依法免缴税费的提供加盖单位公章的零申报申报表）；

1.7提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

1.8提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

1.9投标供应商认为需要说明的资料。

**2.技术商务文件：**

2.1技术商务文件封面及目录（附件4）；

2.2评分对应表（附件5）；

2.3投标人基本情况表（附件6）；

2.4技术响应表（附件7）；

2.5本项目技术力量配备表（附件8）；

2.6项目方案；

2.7商务响应表（附件9）；

2.8服务承诺（附件10）；

2.9未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟。

**3.报价文件：**

3.1报价文件封面及目录（附件11）；

3.2报价一览表（附件12）；

3.3报价明细表（附件13）；

3.4投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

**（二）投标文件的语言及计量**

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（三）投标报价**

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.本项目共一个标项，投标人须对标项内的所有内容进行投标，且所投的内容只能有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、设备保管、货到就位以及安装调试及保修、验收和管理费、培训、保险、税金、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

4.本项目采用固定单价合同，按实结算。根据实际项目实施中数量的增加或减少，结算时单价不作调整，按实际数量调整总价。

5.因现场实际测量尺寸与设备技术参数及性能表中提供尺寸引起的偏差，结算时价格不作调整。

**（四）投标文件的有效期**

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）投标文件的签署和份数**

投标人应在认真阅读采购文件所有内容的基础上，按照采购文件的要求编制完整的投标文件，投标文件应按照采购文件中规定的统一格式编制，包含电子投标文件、电子备份投标文件。具体要求如下：

5.1电子投标文件：按乐采云平台及本采购文件要求制作、加密，电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。

5.2电子备份投标文件：投标人在电子交易平台传输提交投标文件后，将乐采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子投标文件1份下载，在投标截止时间前发送至256369381@qq.com（邮件内注明项目名称、项目编号、公司名称）。

5.3电子备份投标文件制作为非强制性，但如遇因投标人电子投标文件解密失败等情况造成响应无效，后果由投标人自负。

**（六）采购过程中的异常情况及处理措施**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

6.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

6.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

6.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

6.4电子交易平台因病毒发作导致不能进行正常操作的；

6.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**（七）投标无效的情形**

**1.参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为投标人串通投标：**

1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5不同投标人的投标文件相互混装。

**2.采购人或招标人按照投标人提供的资格文件按以下原则对投标人的资格符合性进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

2.1资格文件缺少规定份数或缺少招标文件中资格文件第1.2条至第1.8条所列内容之一的；

2.2投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

2.3投标人的资格文件有串通投标情形之一的；

2.4资格文件未按招标文件规定要求进行装订（不允许散页和活页）、签字或盖章的；

2.5投标人有违法、违规行为影响本次采购公平、公正的；

2.6按照“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn/)）两个网站信用信息记录查询，投标人有列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单情况的。

**3.在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

3.1技术标文件缺少《投标人基本情况表》的；

3.2在技术标文件中出现报价的；

3.3技术标文件缺少规定份数的；

3.4投标人提供的有关资料被确认是不真实的；

3.5投标人的技术标文件有串通投标情形之一的；

3.6投标人未对标项内的所有内容进行投标的；

3.7技术标文件未按招标文件规定要求进行装订（不允许散页和活页）、签字或盖章的；

3.8投标人未按招标文件更正公告编制投标文件的；

3.9投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.10经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

**4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

4.1未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

4.2报价文件缺少规定份数的；

4.3投标人的报价文件有串通投标情形之一的。

4.4报价文件缺少《报价一览表》、《报价明细表》；

4.5《报价一览表》、《报价明细表》填写不完整或字迹不能辨认的；

4.6报价文件未按招标文件规定要求进行签字或盖章的；

4.7投标报价明显高于市场价或低于成本价，且不能提供证明材料说明原因的；

4.8投标人报价超过预算金额和最高限价的；

4.9经评标委员会审核，投标人所投内容不符合实质性采购要求的；

4.10投标人拒绝按招标文件错误修正原则对投标文件进行修改的。

**5.被拒绝的投标文件为无效。**

**四、开标**

**（一）开标准备**

1.采购代理机构按采购文件规定的时间、地点组织开标活动。

**2.本项目实行电子开评标，所有投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。**

**(二)招标人职责**

招标人负责组织评标工作，并履行下列职责：

1.核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向有关部门报告；

2.宣布评标纪律；

3.公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

4.组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

5.在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

6.根据评标委员会的要求介绍此次采购相关政策法规、招标文件；

7.维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

8.核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向有关部门报告；

9.评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

10.处理与评标有关的其他事项。

**（三）开标程序**

1.本项目实行电子开评标，投标人无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。

2.电子开评标及评审程序

2.1**投标截止时间后，投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内**。

2.2评标委员会对技术商务文件进行评审；

2.3在系统上统一开启报价信息；

2.4评标委员会对报价文件进行评审；

2.5评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评审报告。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

评标委员会由五人及以上单数的采购人代表和评审专家组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1．审查、评价投标文件是否符合招标文件的技术、商务等实质性要求；

2．要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3．对投标文件进行比较和评价；

4．确定中标候选人名单；

5．向采购人、招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三）评标程序**

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

**1.符合性审查**

1.1形式审查

形式审查指对投标人的投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

1.2实质性审查

1.2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

**2.比较与评价**

2.1评标委员会按评标办法和评分标准，对有效投标文件进行技术商务和报价综合比较与评价。

2.2各投标人的技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.3评标委员会完成评标后,对各部分得分汇总,计算出本项目综合得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

**（四）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明、表述不一致或明显计算错误等内容，或评标委员会一致认为需要对投标人进行询问的事项，评标委员会可以在“乐采云”平台在线询标或其他有效形式要求投标人作必要的澄清或说明；投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明。投标人的澄清或说明作为响应文件的补充部分，但澄清的内容不得改变响应文件的实质性内容。

如果投标人代表拒绝或未按评标委员会要求在“乐采云”平台作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会有权作出不利于该投标人的评审意见。

**（五）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表(报价一览表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价一览表)为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表(报价一览表)的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件第三章第五点（五）条澄清问题的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**（六）评标原则和评标办法**

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**（七）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，招标人现场监督员进行现场监督。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、定标**

**（一）确定中标人。**

1.评标结束后，招标人当场宣布评审结果。

2.评审结果经采购人确认后，招标人向中标人签发《成交通知书》，同时在指定媒体上公告采购结果，该采购结果公告作为向投标人发出的书面通知。

如有投标人对评审结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人；如在质疑期内查实中标人有违反有关法律法规和本项目招标文件规定和要求的，则取消该投标人的中标资格，中标人改为综合得分的中标候选人，或重新组织采购。

**七、合同授予**

**（一）签订合同**

1.采购人与中标人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.《成交通知书》、采购文件、投标文件等采购文件将作为签订合同的依据。

3.中标人拒交履约保证金、拒签合同或放弃中标的，将被取消中标资格并追究其法律责任，中标人改为综合得分第二的中标候选人，或重新组织采购。

**（二）履约保证金及质量保证金**

1.中标人按《成交通知书》要求向采购人交纳中标金额2％的履约保证金，履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。

2. 本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。

3.中标人必须严格按照《合同（协议）》规定履行义务，为采购人提供优质服务。发现下列情况之一的，将依法没收质量保证金，情节严重的，采购人有权提前终止合同，并追究违约中标人的经济责任：

3.1 违反《合同（协议）》和招标文件规定，违章操作，损害采购人利益的；

3.2采购人二次以上投诉，经查实责任在于中标人的；

3.3中标人提供货物（服务）的质量、规格不符合国家规定和招标文件要求及投标文件承诺标准的。

1. 评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《海宁市属国有企业采购管理实施办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

**一、总则**

本次评标采用综合评分法。总分为100分，其中：价格分共30分，技术分70分。合格投标人的评标综合得分为价格分和技术分的总和，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，以投标签到先后顺序确定。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

**投标人评标综合得分=价格分+技术分。**

**二、评标内容及标准**

**(一)价格分(0～30分)**

评标委员会对所有投标报价和预算价（最高限价）、风险控制价进行比较，确定有效投标报价。高于投标预算价（最高限价），或低于风险控制价的投标文件不再予以进一步评审，作无效标处理。

1.1风险控制价计算：预算价（最高限价）的80%为风险控制价，则风险控制价为68万元。

1.2评标基准价=有效报价的算术平均值(四舍五入，保留2位小数)。

1.3各投标供应商的报价等于评标基准价时报价分得满分；高于评标基准价时，每高1%扣0.6分；低于评标基准价时，每低1%扣0.3分；以此求出各投标供应商的报价得分。(保留两位小数，不计负分。)

(二)技术商务分(70分)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | | **评分内容** | **评分属性** | **评标细则** | **分值** |
| 1 | | 企业实力 | 主观分 | 根据投标人的技术实力、获得的荣誉证书和专利证书、市场信誉等情况酌情评分。 | 0-6分 |
| 2 | | 体系认证 证书 | 客观分 | 投标人或产品制造商具有：①IS09001质量管理体系认证证书；②IS014001环境管理体系认证证书；③IS045001职业健康安全管理体系认证证书；④中国环境标志产品认证证书；⑤CEC家具产品环保卫士认证证书。⑥家具中有害物质限量认证证书，要求证书在有效期内并证书认证覆盖的业务范围包含：金属家具，每张证书得1分，最高得6分(以上材料提供证书复印件)。 | 0-6分 |
| 3 | | 项目业绩 | 客观分 | 投标人提供自2022年1月以后(以合同签订时间为准)的类似家具销售案例，合同金额在50万元及以上，每个案例需提供合同和验收报告复印件，每个案例得1分，最高得6分。 | 0-6分 |
| 4.1 | | 项目具体 实施方案 | 主观分 | 根据投标人的施工方案等酌情评分。 | 0-5分 |
| 4.2 | | 根据投标人的进度保证措施等酌情评分。 | 0-5分 |
| 4.3 | | 根据投标人拟投入本项目的技术力量的数量，投标时须提供相关证书复印件以及在本单位缴纳的近3个月社保证明。酌情评分 | 0-5分 |
| 4.4 |  | | 根据投标人的质量保证措施、安全管理方案等酌情评分。 | 0-8分 |
| 4.5 | 根据投标人的验收方案等酌情评分。 | 0-3分 |
| 4.6 | 根据投标人的维保方案等酌情评分。 | 0-2分 |
| 5 | 检测报告 | | 客观分 | 1.提供采购货品的合格原材料检测报告(冷轧钢板、刨花板、缓冲铰链、定型海绵、塑粉、冷轧钢管),每提供一个得0.5分，最高得3分。  2.提供采购货品的合格成品检测报告(钢制柜、钢木职员桌、钢木书架、沙发、会议桌、会议椅),每提供一个得0.5分，最高得3分。  注：委托具备家具成品及其原辅材料检测能力(CMA或CNAS资质)的第三方检测机构出具的合格抽样检测报告，复印件加盖公章。所提供的检验报告应当完整、清晰，检测报告不完整或不清晰的视为无效证明材料。 | 0-6分 |
| 6.1 | 服务承诺 | | 客观分 | 质保期限：提供货物3年质量保证期(3年内免费维修，不能维修的免费更换)不得分，超过1年的每增加一年加0.5分，最高得1分。 | 0-1分 |
| 6.2 | 主观分 | 售后服务：包括售中售后服务的内容及措施、维修服务的响应时间、解决维修的时间、本地化服务方案等内容等情况酌情评分。 | 0-3分 |
| 7.1 | 实物样品  (不提供  样品不得  分 ) | | 主观分 | 家具材质(0~3分):根据所投货物(样品及检测报告)的材质、产地、厚度、质量等情况酌情评分。 | 0-14分 |
| 7.2 | 规格尺寸(0~3分):根据所投货物规格尺寸满足招标文 件要求的程度等情况酌情评分。 |
| 7.3 | 生产制造工艺(0~5分):根据所投货物(样品)的款式、内外表面及隐蔽处的处理工艺、接口连接工艺、安全程度、 精细程度等情况酌情评分。 |
| 7.4 | 整体观感(0~3分):根据所投货物(样品)的气味、光 滑度、平整度等情况酌情评分。 |

# 第五章 采购合同（指引）

1. **通用必备条款部分**

合同编号：

预算金额：85万元

采购人（以下称甲方）：海宁市融杭投资开发有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江立潮工程科技股份有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，甲乙双方按照**海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装（项目编号LCCG202502004）**签订本合同。

**第一条 合同组成**

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

1.1本合同文本；

1.2采购文件与采购响应文件；

1.3中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。

**第二条 合同标的**

2.1本次采购的是**海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装**。

**第三条 合同价款**

3.1本合同项目总价款为人民币（大写） ，（小写： 元）分项价款详见本合同特殊专用条款部分。

3.2本合同价款包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、设备保管、货到就位以及安装调试及保修、验收（含第三方）和管理费、培训、保险、税金、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。

3.2.1本项目采用固定单价合同，按实结算。根据实际项目实施中数量的增加或减少，结算时单价不作调整，按实际数量调整总价。

3.2.2因现场实际测量尺寸与设备技术参数及性能表中提供尺寸引起的偏差，结算时价格不作调整。

3.3付款手续和付款时间

3.3.1付款手续

结算时乙方需向甲方提供如下材料：合法发票原件（每次付款时提交，发票上应注明合同编号）、《采购合同》复印件、甲方出具的付款证明或甲方签收的“项目验收单”等相关资料。甲方将审核后的结算资料提交至单位财务部门，经审核无误后，单位财务部门在相应的时间内支付货款。

3.3.2付款时间

（1）本项目合同签订后，甲方支付合同价40%的预付款；

（2）本项目竣工验收通过并交全所有资料后，甲方支付至合同价的85%；

（3）本项目经审计通过后，余款付清。

**第四条 履约保证金和质量保证金**

本项目设置履约保证金，乙方应于收到成交通知书后以支票、汇票、本票或保函等非现金形式向甲方交纳合同总金额2%的履约保证金。履约保证金在合同约定交货验收合格后自行转为质量保证金。本项目质保期满后，无质量和售后服务问题的，由采购人凭中标人的合法收据不计息退还质量保证金。

**第五条 合同的变更和终止**

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须报甲方上级主管部门备案。

**第六条 合同的转让与分包**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

**第七条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第八条 合同备案及其他**

本合同一式五份，甲方、乙方各执二份，浙江立潮工程科技股份有限公司执一份。

**二、特殊专用条款部分**

**第一条 采购货物名称、品牌、型号、数量、金额及供货时间**

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 货物规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计人民币（大写） ，（小写： 元）** | | | | | | | | |

**第二条 交付时间**

合同签订后，30天内交付安装并通过验收。

**第三条 其他要求**

3.1乙方应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望乙方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示竞争实力。

3.2乙方应提供设备的安装、调试、试运行、培训等全部服务，配套管线等安装辅助材料，乙方承担上述服务的全部费用。

3.3乙方必须保证所供产品全新、正宗、原包装（须按要求新生产的货物），并符合国家强制性标准，至用户手中时不拆封。提供货物时必须提供制造商出具的保修卡、中文说明书以及产品特约维修处（特殊情况除外）。

3.4产品（材料）及其辅助装置铭牌、使用指示、警告指示应以中文来表示；应准确无误的表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。

3.5所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本招标文件提出的要求。设备的设计、技术规格和制造均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

3.6乙方所投设备及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、制造商、质保期等应对照采购内容及技术要求列表对应进行说明，在投标文件的相应部分明确，对招标文件的技术条款及其它要求应予以实质性响应，如有偏离须在偏离表中注明。

3.7本采购文件的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，乙方应提供所有并包含采购文件没有规定但须完成此项目必要或必须的设备、材料、辅件等的详细清单。

3.8项目设备必须通过国家第三方权威部门的检测和校准，在交货时提供相应的检测、校准报告或证书，有关检测费用在分项报价表中详细列明。

3.9质保期内所有备品备件或工具等由供应商提供，确保整个系统正常运作，该费用计入投标总价。

3.10乙方工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由乙方负全责。

3.11乙方安装时造成对墙面、地面等破损的，墙面、地面等修补复原由乙方负责，费用由乙方承担，安装完毕后乙方负责做好地面清洁工作，产生的垃圾自行处理。

3.12所有货物由供应商安装到位，安装位置由甲方指定，安装方式由乙方自行考虑，如安装方式特殊等原因发生额外的费用，由乙方承担。

3.13乙方须按国家有关规定及标准完成本次采购设备的供货、运输、装卸、检验、通过有关部门验收、质保期上门服务、设备终身维修等各项工作，并保证设备使用的安全性能与检测结果的可靠性。货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因造成任何质量或损坏问题，乙方应负责更换，并妥善处理直至甲方满意，由此造成的一切费用均由乙方承担。

3.14乙方在国内应有维修中心，配备专职的维修工程师，有充足数量的备品、备件库。

3.15在本招标文件中未予计及而在实际安装、运行和使用中又必不可少的设备、部件或软件，乙方须在投标文件中单独列出、明确报价、计入总价。

**第四条 成果提交**

4.1乙方提供的所有资料文件费用包括在投标总价中。

4.2合同货物交货时，乙方应提供中文版资料名目如下：产品安装说明书；产品使用说明书；产品主要技术参数。

**第五条 验收标准**

5.1乙方须将原包装货物送到甲方指定地点，在甲方监督下拆箱并经甲方验收并确认、安装、调试后，对货物安装进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照采购机构的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.2货物安装完毕后，由甲方组织专业人员验收。在设备完全正常运转和组织验收人员确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。如不符要求，一律返工，直到符合要求为止，否则拒付货款。验收费用（包括解体的货物和检测费）由乙方承担。验收指标在安装完成1个月内无法通过，甲方有权要求无条件退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

5.3设备的拆除、安装、通电、调试等各项工作由乙方负责，在实际实施前必须先经甲方同意方可进行。

5.4所有的招标设备应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其运行性能、安全性能以及设备材料和结构在电气、机械上的完整性。

5.5如为进口产品，开箱验收时乙方提供设备的有效检验文件：1、海关报关单（进口产品）；2、随机原始装箱单；3、随机说明书；4、随机原始合格证；5、保修凭证；6、安装报告（进口产品须提供前述3-6项中英文各一份）。验收依据乙方提供的配置与技术规格、合同和标书及询标澄清、国家强制性标准。如属于国家强制论证目录则必须提供CCC论证码，甲方可对设备进行复检和性能测试，乙方应派出技术熟练且具有响应技术资质的人员完成此项工作，甲方对设备验收合格后，签署《项目验收单》。

5.6乙方保证其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》、《校准报告》或相关检验、校准报告。若无法出具的，由甲方委托第三方检测机构检测，所产生的费用由乙方承担。设备到货验收时，还必须提供设备的产品合格证、质量保证文件。中标后，必须按合同规定完成设备的安装（除非另有约定），并达到验收标准。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

**第六条 人员配置**

投入本项目的项目负责人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_，联系方式： ；身份证号码： ；投入本项目的其他人员 人。

**第七条 售后服务要求**

7.1质保期：设备通过最终验收之日起 年。

7.2质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。

7.3在接到故障报修后，乙方须在60分钟内响应，技术工程师在24小时内到达现场。到达现场后2小时内排除设备故障（遇到自然灾害等不可抗拒事故除外）。因货物本身问题在24小时之内仍不能排除的故障，应提供与原货物相同或不低于原货物性能的备用货物，以保证使用单位的正常工作。故障排除后应出具书面故障诊断报告备案。

7.4出现故障后，乙方如未按上述要求进行响应，甲方可以采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担。

7.5乙方为售后服务及维修的第一责任人。

7.6质保期内的维修费用（包括材料）全部由乙方负责。

7.7质保期外维修：修理及维护只收成本费，乙方应对所供货物实行终身维修维护服务并负责售后服务。

7.8乙方应提供相应的培训计划。乙方就产品的操作、使用、维护免费对使用单位人员进行现场培训或指导。

7.9在验收通过后，乙方提供设备详细的中文操作手册、维修手册，进口产品还须提供英文操作手册、维修手册，手册中应详细说明操作运行，预防性维护，故障检修的技术要求和方法，并附有相应说明。

**第八条 安全问题**

乙方在项目实施过程中应注意自身安全，参加工伤和意外伤害险，加强对职工人员的安全教育，在整个服务期内，发生的一切意外事故（包括车祸），均由乙方负全责。乙方工作人员在工作期间造成第三方人身安全事故或因工作失误所带来的商品或财产损失而发生的赔偿，均由乙方负全责。

**第九条 质量争议**

9.1因标的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

9.2如果检测结果证明确有质量问题，乙方应无条件退货，检测费用由乙方承担，并承担因此逾期交货的违约责任。

9.3如果检测结果证明没有质量问题，甲方应无条件接受货物，检测费用由甲方承担。

**第十条 违约责任**

10.1甲方无正当理由拒收货物的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

10.2甲方未按合同约定向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

10.3乙方不能交付货物，需书面向甲方提出，经甲方同意后，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，解除本合同。

10.4乙方逾期交付货物（含安装调试完成）的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。乙方逾期超过7日未能交付货物的，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

10.5乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。乙方所供的货物违反国家法律、法规规定的，甲方有权拒收，由乙方向甲方支付合同金额50％的违约金。给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

10.6在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

10.7乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

**第十一条 不可抗力**

11.1在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。出现上述情况不受合同有关逾期责任制约。

11.2不可抗力影响时间持续30日以上时，甲乙双方应及时解除合同。

11.3本条所述“不可抗力”是指不可预见、不能克服及不能避免的事件，包括战争、严重火灾、洪水、地震等。

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方（盖章）：海宁市融杭投资开发有限公司** | **乙方（盖章）：** |
| 地址： | 地址： |
| 纳税登记证号： | 纳税登记证号： |
| 法定代表人（授权代表）： | 法定代表人（授权代表）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期：二○二 四 年 月 日 | 日期：二○二 四 年 月 日 |

**附件1：廉政合同**

**海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装** **廉政合同**

**甲方（发包人）： 海宁市融杭投资开发有限公司**

**乙方（承包人）：**

为促进甲乙双方在业务活动中优质、高效、有序地合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，经甲、乙双方同意签订本廉政合同，并作为甲、乙双方共同遵守的行为准则。

**第一条 甲、乙双方的权利和义务**

（一）严格遵守党的方针、政策和国家相关法律、法规的规定。

（二）严格执行 海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装 的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全的廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒该方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有不廉洁行为时，应及时采取措施予以制止，有严重违反本合同义务条款的行为，应向上级有关部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

**第二条 甲方廉政管理的义务**

（一）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定；

（二）甲方有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（三）甲方工作人员应严格执行本单位制定的廉政管理和廉洁自律等有关规定，如违反规定，除给予当事人批评教育外，视情节轻重，后果大小，给予相应的经济处罚或纪律处分。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人**不准**接受乙方安排的宴请、旅游、健身、娱乐等活动；**不准**接受乙方赠送的礼品、礼金、消费卡等；**不准**接受乙方提供的通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；**不准**利用职权向乙方介绍或为配偶、子女、亲属和其他特定关系人参与同甲方项目工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；**不准**以任何名义向乙方借款；**不准**在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用；**不准**将配偶、子女等亲属和其他特定关系人安排到乙方兼职；**不准**和乙方合股经营或参与管理工作有关的其他任何业务。

**第三条 乙方廉政管理的义务**

（一）乙方应当了解甲方有关廉政管理方面的各项制度和规定，并遵守执行。

（二）乙方应当对本单位工作人员进行廉政教育，按时出席甲方召集的廉政管理会议。

（三）乙方**不得**在业务活动中以获得不正当利益为目的而安排甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人宴请、旅游、健身、娱乐等活动；**不得**以任何名义赠送甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人礼品、礼金、消费卡；**不得**向甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人提供通讯工具、交通工具或私房建设、住房装修人工、材料和相关服务；**不得**为甲方工作人员及其配偶、子女等亲属和其他特定关系人报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

（四）工程结束后，乙方自觉接受监督部门对其在施工期间有关费用开支情况的监督检查。

**第四条 违约责任**

1. 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
2. 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿，用不正当的手段获得的非法利益由有关部门予以追缴；贿赂甲方工作人员，被纪检监察机关或司法机关立案查处的，甲方有权更换有关人员或终止合同；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

**第五条 双方约定**

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门对本合同履行情况进行检查。

**第六条** 本合同作为海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装合同的附件**，**与该承包合同具有同等的法律效力，经双方签署后立即生效 。

**第七条** 未尽事宜由双方另行协商决定。本合同一式 份，双方各执 份。

**第八条** 其他约定

根据廉政合同签订对象不同，选择以下第 方式，组织廉政管理会议：

（一）签订对象为施工、监理、全过程咨询单位的，由甲方每月召开一次甲、乙双方参加的廉政会议；

（二）如签订对象为勘察、设计、招标代理、材料设备采购及其他服务类单位的，由甲方定期召开甲、乙双方参加的廉政会议。

甲方： 乙方：

法定代表人（或授权委托人）： 法定代表人（或授权委托人）：

2024年 月 日 2024年 月 日

# 第六章 投标格式及要求

## 附件1： 资格文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：LCCG202502004

**资**

**格**

**文**

**件**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**资格文件目录**

(请标明页码)

1投标人声明书（附件2）；

2营业(经营)执照正本或副本复印件（盖单位公章）；

3法定代表人有效身份证件复印件；

4法定代表人授权委托书（附件3）及授权代表有效身份证件复印件（授权代表参加开标的须提供）；

5提供最近一个季度内依法缴纳税收的证明（税费凭证复印件,如依法免缴税费的提供加盖单位公章的零申报申报表）；

6提供最近一个季度内依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

7提供未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印证明（开标前一周内页面查询结果并加盖单位公章）；

8投标人认为需要说明的资料。

## 附件2： 投标人声明书

**投标人声明书**

海宁市融杭投资开发有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装（项目名称）（编号：LCCG202502004）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提

供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为 90 天。

6、我方参与本项目前 3 年内的经营活动中没有重大违法记录。

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日期： 　年　 月　 日**

## 附件3： 法定代表人授权委托书

**法定代表人授权委托书**

致海宁市融杭投资开发有限公司：

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加 LCCG202502004 （项目编号）海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装(项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或盖章）： 法定代表人(签字或盖章)：

职务： 职务：

被授权人身份证号码：

手机：

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日期： 　年　 月　 日**

## 附件4： 技术商务文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：LCCG202502004

**技**

**术**

**商**

**务**

**文**

**件**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**技术标文件目录**

(请标明页码)

1评分对应表（附件5）；

2投标人基本情况表（附件6）；

3技术响应表（附件7）；

4本项目技术力量配备表（附件8）；

5项目方案；

6商务响应表（附件9）；

7服务承诺（附件10）；

8未尽事宜请各投标人按评分细则制作此部分，未提供格式的均自拟。

## 附件5：评分对应表

**评分对应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项目 | 投标文件对应资源 | 投标文件页码 |
|  | 对应第四章 评标办法及评分标准  （报价除外） |  |  |
|  | …… |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：表格不够，可按同样格式扩展，并分别填写。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日期： 　年　 月　 日**

## 附件6： 投标人基本情况表

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | |
| 法定代表人 |  | 授权代表人 |  | 营业（经营）执照号码 |  | |
| 职工人数 |  | 注册时间 |  | 注册资金 | 万元 | |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  | | |
| 地 址 |  | | | | | |
| 所获资质  或认证 | 证书或证件名称及等级 | 颁发部门 | | 颁发时间 | | 有效期 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 所获荣誉 | 荣誉名称 | 颁发部门 | | 颁发时间 | | 有效期 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 经营范围 |  | | | | | |
| 其他 |  | | | | | |

注：1、表格内容不够，可另附页。

2、投标人各类资质证书、认证证书、资信等级、荣誉证书等复印件（盖单位公章）附后。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日期： 　年　 月　 日**

## 附件7： 技术响应表

**技术响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 | | | 投标文件响应 | | 偏离 情况 |
| 序号 | 名称 | 要求 | 品牌及规格型号 | 性能及指标 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、详细技术参数要求详见第二章“招标需求”，请按照“招标需求”中的技术要求逐条填写投标文件响应情况，“偏离”一栏中填写所投设备的配置与“型号、配置及技术要求”有偏离的部分，如无偏离则不填。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日期： 　年　 月　 日**

## 附件8：本项目技术力量配备表

**本项目技术力量配备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗  起止时间 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格如不够,可按同样格式扩展。

2、所获职称证书复印件附后。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日期： 　年　 月　 日**

## 附件9： 商务响应表

**商务响应表**

单位名称（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：投标人的投标文件（除技术部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日期： 　年　 月　 日**

## 附件10： 服务承诺

**服务承诺**

1、我单位承诺，一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，提供不低于招标文件要求的服务和相关规定。

2、其他服务承诺：

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期： 年　 月　 日**

## 附件11： 报价文件封面格式及目录

正本或副本

项目名称：×××

项目编号：LCCG202502004

**报**

**价**

**文**

**件**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**报价文件目录**

1报价一览表（附件12）；

2报价明细表（附件13）；

3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

## 附件12： 报价一览表

**报价一览表**

项目名称: 海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标项名称 | 单位 | 数量 | 金额 |
| 1 | 海宁市周王庙文化活动中心办公家具采购及安装 | 项 | 1 |  |
| 合计人民币（大写）： 元整 （小写） 元 | | | | |

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**

## 附件13： 报价明细表

**报价明细表   
 单位：人民币元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **图片** | **名称** | **规格参数** | **技术参数** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
|  |  |  |  | **一层 室内篮球馆** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **篮球馆门厅** |  |  |  |  |
| 1 |  | 服务台办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 3 |  |  |  |
| 2 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 4 |  |  |  |
| 3 |  | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 16 |  |  |  |
| 4 |  | 智能存包柜 | 820\*460\*1800 | 1、主柜11门，副柜12门，共计47门可使用 2、单柜尺寸:L820\*D460\*H1800mm 3、单门尺寸:L300\*D460\*H270mm 4、验证方式：人脸、密码 5、使用模式：系统内人员固定箱门使用 | 6 |  |  | 每个12门一共6组 |
|  |  |  |  | **运动员休息室 两间** |  |  |  |  |
| 5 |  | 三人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 8 |  |  | 共2间，每间4组 |
|  |  |  |  | **小器械室 两间** |  |  |  |  |
| 6 |  | 2米货架 | 2000\*500\*2000，承重每层350KG | 架体采用冷轧钢板及型材，立柱采用厚度1.5mm冷轧板，横梁采用50\*30\*1.2MM厚度P型管，搁板采用厚度0.8mm冷轧板，底部配两根加强筋，表面经除锈、酸洗、磷化后，进自动喷塑流水线喷塑而成，经久耐用，不易磨损。层距可任意调节。承重350kg/层 | 4 |  |  | 共2间，每间2组 |
|  |  |  |  | **大器械室** |  |  |  |  |
| 7 |  | 2米货架 | 2000\*500\*2000,承重每层350KG | 架体采用冷轧钢板及型材，立柱采用厚度1.5mm冷轧板，横梁采用50\*30\*1.2MM厚度P型管，搁板采用厚度0.8mm冷轧板，底部配两根加强筋，表面经除锈、酸洗、磷化后，进自动喷塑流水线喷塑而成，经久耐用，不易磨损。层距可任意调节。承重350kg/层 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | **男更衣间、女更衣间** |  |  |  |  |
| 8 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高710（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高620mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加620mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 60 |  |  | 共2间，每间30门 |
| 9 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 2 |  |  | 共2间，每间1组 |
|  |  |  |  | **母婴室** |  |  |  |  |
| 10 |  | 母婴沙发 | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； | 2 |  |  | 第三卫生间1组，女卫1组 |
|  |  |  |  | **医务室** |  |  |  |  |
| 10 |  | 检查桌 | 1600\*1500\*750 | （1）材料：台面板为木纹色25mm厚E0级多层板； （2）封边：台面板采用PVC封边条； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；柜体靠墙面做镂空走线。 （4）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手、多功能插排（大于5个插座位）；  （6）配置：主桌面+侧柜（含前开检修门）+前挡板+围挡+钢脚； | 1 |  |  |  |
| 12 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 就诊椅 | 常规 | ·设计理念：设计师原创产品；灵感源于折纸飞燕形成；符合人体功学； ·座板：工程PP+15%玻纤；通过BFM-136KG；拉背测试 ·木架：优质烘干榉木腿+喷漆处理  ·地脚：专用PE地脚  ·软包：专用内嵌式医用抗菌皮软包座垫 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | 医用诊床 | 1800\*620\*750 | （1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：采用医用抗菌水性皮；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≧4级；耐折牢度不低于5000次； （3）床腿：采用50\*50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质冷扎钢管； | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **管理室** |  |  |  |  |
| 16 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **一层 游泳馆** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **游泳馆门厅** |  |  |  |  |
| 19 |  | 服务台办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 3 |  |  |  |
| 20 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 4 |  |  |  |
| 21 |  | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  | **值班室** |  |  |  |  |
| 22 |  | 1200办公桌 | 1200\*600\*750 | （1）台面板：采用25mm厚木纹色E0级多层板； （2）封边：采用优质厚PVC封边； （3）桌脚：60mm\*30mm门字型台架+线盖； （4）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （5）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （6）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、锁、3个五孔插座面板； （7）配置：主台+钢脚+前挡板+抽屉+开门柜； | 1 |  |  |  |
| 23 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 值班床 | 1200\*2000 | 1、采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； 2、外观无裂缝、无孔洞等缺陷； 3、四腿落地，榫卯结构； 4、床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 | 1 |  |  |  |
| 25 |  | 床头柜 | 400\*400\*500 | （1）材料：基材采用18mm厚多层板。 （2）封边：用PVC封边； （3）五金配件：阻尼铰链、锁具均采用优质品牌； （4）配置：双抽； | 1 |  |  |  |
| 26 |  | 被服柜 | 1200\*500\*2000 | 柜体采用≥0.8MM优质冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。符合国家标准：GB/T3325-2017<金属家具通用技术标准》；锁具、拉手等五金件采用国内知名品牌。 工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型。5、门内空。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **女更衣间** |  |  |  |  |
| 27 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高1020（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高930mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加930mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 82 |  |  |  |
| 28 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | **男更衣间** |  |  |  |  |
| 29 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高1020（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高930mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加930mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 108 |  |  |  |
| 30 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | **等候区** |  |  |  |  |
| 31 |  | 三人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 14 |  |  |  |
| 32 |  | 四人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | **培训室** |  |  |  |  |
| 33 |  | 培训桌 | 1400\*500\*750 | （1）主材：台面基材采用25mm木纹色E0级多层板+五金钢架+挡板； （2）封边：采用激光封边，封边条，无胶； （3）配置：桌板+前挡板+五金桌脚； | 1 |  |  |  |
| 34 |  | 培训椅 | 常规 | 1.靠背采用PP加纤料，设计采用栅栏灵感，时尚简约，牢固性强，一次注塑成型，受力承重稳定。 2.面料：靠背使用特网，弹性好，坐感舒适，坐垫采用高弹棉绒面料，柔软舒适。  3.海绵：坐垫海绵为超软超弹定型海绵，永不变形。  4.扶手：可以往上翻转，有隐藏式小挂钩，便于挂包跟文件袋等。  5.写字板为铝合金连接件，加大加宽，有实底杯托，笔槽专门放置的设计。 6.椅架：采用19\*32异型扁管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。 | 16 |  |  | 其中1个不带小桌板 |
|  |  |  |  | **医疗室兼药品室** |  |  |  |  |
| 35 |  | 检查桌 | 1600\*1500\*750 | （1）材料：台面板为木纹色25mm厚E0级多层板； （2）封边：台面板采用PVC封边条； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；柜体靠墙面做镂空走线。 （4）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手、多功能插排（大于5个插座位）；  （6）配置：主桌面+侧柜（含前开检修门）+前挡板+围挡+钢脚； | 1 |  |  |  |
| 36 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |  |  |
| 37 |  | 就诊椅 | 常规 | ·设计理念：设计师原创产品；灵感源于折纸飞燕形成；符合人体功学； ·座板：工程PP+15%玻纤；通过BFM-136KG；拉背测试 ·木架：优质烘干榉木腿+喷漆处理  ·地脚：专用PE地脚  ·软包：专用内嵌式医用抗菌皮软包座垫 | 1 |  |  |  |
| 38 |  | 医用诊床 | 1800\*620\*750 | （1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：采用医用抗菌水性皮；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≧4级；耐折牢度不低于5000次； （3）床腿：采用50\*50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质冷扎钢管； | 1 |  |  |  |
| 39 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **救生员、教练室 2间** |  |  |  |  |
| 40 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 4 |  |  | 共2间，各2张 |
| 41 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 4 |  |  | 共2间，各2把 |
|  |  |  |  | **智慧书房** |  |  |  |  |
| 42 |  | 四人阅览桌 | 1600\*1100\*750 | 采用优质橡胶木指接板制作 | 3 |  |  |  |
| 43 |  | 双面书架 | 900\*500\*2000 | 采用优质三聚板制作 | 8 |  |  |  |
| 44 |  | 展示书架 | 1100\*1100\*1200 | 采用优质三聚板制作 | 2 |  |  |  |
| 45 |  | 展示底座 | 600\*600\*750 | 采用优质三聚板制作 | 3 |  |  |  |
| 46 |  | 长阅览桌 | 2800\*800\*750 | 采用优质橡胶木指接板制作 | 2 |  |  |  |
| 47 |  | 阅览椅 | 常规 | 采用优质橡胶木指接板制作 | 28 |  |  |  |
| 48 |  | 儿童玩具桌椅 | 2400\*600\*580，一桌8椅 | 采用优质橡胶木指接板制作 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | **咖啡吧** |  |  |  |  |
| 49 |  | 小圆桌 | 直径600\*750 | 1、面板：三聚板板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 3 |  |  |  |
| 50 |  | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | **二层 篮球馆上空** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **休息区** |  |  |  |  |
| 51 |  | 组合沙发 | 2300\*2800+5000\*2800 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 1 |  |  |  |
| 52 | 独立沙发 | 1 | 1 |  |  |  |
| 53 | 长茶几 | 900\*500 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |  |  |
| 54 | 圆茶几 | 直径900 | 1 |  |  |  |
| 55 | 方茶几 | 900\*900 | 2 |  |  |  |
| 56 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 3 |  |  |  |
| 57 | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | **管理用房** |  |  |  |  |
| 58 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 4 |  |  |  |
| 59 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 4 |  |  |  |
| 60 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | **管理用房** |  |  |  |  |
| 61 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 6 |  |  |  |
| 62 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 6 |  |  |  |
| 63 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | **二层 游泳馆上空** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **管理用房** |  |  |  |  |
| 64 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 12 |  |  |  |
| 65 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 12 |  |  |  |
| 66 |  | 领导办公桌 | 2200\*1500\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 2 |  |  |  |
| 67 |  | 领导办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 2 |  |  |  |
| 68 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 8 |  |  |  |
| 69 |  | 两人沙发 | 常规 | （1）面料：采用超纤皮，防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木脚架； | 1 |  |  |  |
| 70 |  | 单人沙发 | 常规 | （1）面料：采用超纤皮，防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，密度不低于45，回弹力不低于35，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （6）配置：实木脚架； | 1 |  |  |  |
| 71 |  | 茶几 | 1000\*600\*450 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **会议室** |  |  |  |  |
| 72 |  | 会议桌 | 4800\*1500\*750 | （1）台面：表面贴0.6mm木皮，基材选用E0级多层板； （2）油漆：台面喷环保油漆，除台面外用水性漆喷涂； （3）工艺：油漆工艺五底三面； （4）配置：桌面开两个长方形走线孔，含铝合金翻盖板；开话筒孔； | 1 |  |  |  |
| 73 |  | 会议椅 | 常规 | 40密度高弹力海绵， 配18mm厚弯板， 扁管电镀弓型架，配皮扶手面。 | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  | **资料室** |  |  |  |  |
| 74 |  | 五层文件柜 | 860\*350\*2060 | 体采用0.8MM优质大厂冷轧钢板,表面经酸洗、磷化、防腐、防锈处理，静电喷涂，有防水、防腐、防脱落、易清洗等优点，表面均匀光亮、色泽一致、无划伤。符合国家标准：GB/T3325-2017<金属家具通用技术标准》 锁具、拉手等五金件采用国内知名品牌产品。工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质PVC一体冲压成型。门内空 | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  | **休息区** |  |  |  |  |
| 75 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 4 |  |  |  |
| 76 |  | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 16 |  |  |  |
| 77 |  | 长条沙发 | 3000\*600 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 2 |  |  |  |
| 78 |  | 组合沙发 | 2300\*2800+5000\*2800 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 1 |  |  |  |
| 79 | 独立沙发 | 常规 | 1 |  |  |  |
| 80 | 长茶几 | 900\*500 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |  |  |
| 81 | 圆茶几 | 直径900 | 1 |  |  |  |
| 82 | 方茶几 | 900\*900 | 2 |  |  |  |
| 83 |  | 组合沙发 | 1900\*4800 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 1 |  |  |  |
| 84 | 两人沙发 | 1900\*1150 | 1 |  |  |  |
| 85 | 长茶几 | 2000\*1000 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |  |  |
| 86 | 方凳 | 900\*900 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | **三层 气排球馆** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **休息区** |  |  |  |  |
| 87 |  | 异形折角沙发 | 约5.7m长 | 1.内架：进口落叶松实木内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：高密度切割棉,高回弹性能,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软/皮面手感细腻,良好的韧性和弹性,抗摩擦系数,高布艺柔软，高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; | 1 |  |  |  |
| 88 | 异形折角沙发 | 约2m长 | 1 |  |  |  |
| 89 | 独立沙发 | 常规 | 2 |  |  |  |
| 90 | 圆茶几 | 直径1200 | 1、面板：简约时尚面板,良好的防污性能,寿命长。 2、脚架：优质钢管黑色喷涂脚架 | 1 |  |  |  |
| 91 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 3 |  |  |  |
| 92 | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  | **教练室** |  |  |  |  |
| 93 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 4 |  |  |  |
| 94 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 4 |  |  |  |
| 95 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **男更衣间、女更衣间** |  |  |  |  |
| 96 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高710（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高620mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加620mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 60 |  |  | 共2间，每间30门 |
| 97 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 2 |  |  | 共2间，每间1组 |
|  |  |  |  | **母婴室** |  |  |  |  |
| 98 |  | 母婴沙发 | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； | 2 |  |  | 第三卫生间1组，女卫1组 |
|  |  |  |  | **管理室** |  |  |  |  |
| 99 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨：采用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 2 |  |  |  |
| 100 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 2 |  |  |  |
| 101 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **医务室** |  |  |  |  |
| 102 |  | 检查桌 | 1600\*1500\*750 | （1）材料：台面板为木纹色25mm厚E0级多层板； （2）封边：台面板采用PVC封边条； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；柜体靠墙面做镂空走线。 （4）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手、多功能插排（大于5个插座位）；  （6）配置：主桌面+侧柜（含前开检修门）+前挡板+围挡+钢脚； | 1 |  |  |  |
| 103 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |  |  |
| 104 |  | 就诊椅 | 常规 | ·设计理念：设计师原创产品；灵感源于折纸飞燕形成；符合人体功学； ·座板：工程PP+15%玻纤；通过BFM-136KG；拉背测试 ·木架：优质烘干榉木腿+喷漆处理  ·地脚：专用PE地脚  ·软包：专用内嵌式医用抗菌皮软包座垫 | 1 |  |  |  |
| 105 |  | 医用诊床 | 1800\*620\*750 | （1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：采用医用抗菌水性皮；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≧4级；耐折牢度不低于5000次； （3）床腿：采用50\*50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质冷扎钢管； | 1 |  |  |  |
| 106 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **综合门厅** |  |  |  |  |
| 107 |  | 服务台办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 3 |  |  |  |
| 108 |  | 智能存包柜 | 820\*460\*1800 | 1、主柜11门，副柜12门，共计47门可使用 2、单柜尺寸:L820\*D460\*H1800mm 3、单门尺寸:L300\*D460\*H270mm 4、验证方式：人脸、密码 5、使用模式：系统内人员固定箱门使用 | 6 |  |  | 每个12门一共6组 |
|  |  |  |  | **运动员休息室 两间** |  |  |  |  |
| 109 |  | 三人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | **三层 羽毛球训练馆** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **综合门厅** |  |  |  |  |
| 110 |  | 服务台办公椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 3 |  |  |  |
| 111 |  | 智能存包柜 | 820\*460\*1800 | 1、主柜11门，副柜12门，共计47门可使用 2、单柜尺寸:L820\*D460\*H1800mm 3、单门尺寸:L300\*D460\*H270mm 4、验证方式：人脸、密码 5、使用模式：系统内人员固定箱门使用 | 9 |  |  | 每个12门一共9组 |
|  |  |  |  | **母婴室** |  |  |  |  |
| 112 |  | 母婴沙发 | 常规 | （1）面料：采用医用抗菌超纤皮，（医用抗菌超纤皮厚度不低于1.2mm厚），防磨防污性好； （2）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （3）油漆：喷环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）海绵：采用阻燃海绵，可防氧化，防碎；坐感舒适，根据人体工程学原理设计；底部及成型海绵面再附一次定型泡棉、高回弹海绵，座、背内置蛇形钢拉簧回橡皮拉带；依据人体工程学原理设计； （5）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **男更衣间、女更衣间** |  |  |  |  |
| 113 |  | ABS衣柜 | 宽382\*深500\*高710（含底座平顶板） | 1、柜门采用LG化学公司生产的ABS环保材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成；将带有颜色的塑料米进入注塑机经过高温达到熔融状态，再由注塑机高压注满模具型腔，最后经过快速冷却成型顶出产品；注塑生产效率高，产品尺寸稳定，可以定制成型各种颜色。  2、底座高度80mm（±1），两侧镂空设计，方便冲洗底部脏物。  3、平顶板高度40mm（±1），安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，实现内锁外的结构。平顶板顶部平滑光滑无纹路，放置一些小物品，且方便清理。  4、单侧板注塑一体成型；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位。  5、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路。  6、造形门板与门副板组装出货，门板底部带有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板右侧凸起一个宽150mm（±1）高8mm（±0.5）的圆弧造型,门板左侧直角处各装有一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用弧形设计，增加强度防止门板变形，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板铰链孔具备铰链安装导槽，方便铰链安装；取下活动门轴即可拆下门板，无需拆除门副板。  7、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。专利结构铰链由柜门插件、柜体端插件、铰链销、固定块四个部件组成，具有限位功能，两端采用弹性卡钩固定在门端、柜体端，轻按卡勾即可拆下，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修。  8、规格尺寸：宽382mm（±2）\*深500mm（±2）\*高620mm（±4）（不含底座和平顶板），每增高一层高度增加620mm，每增加一列宽度增加382mm。  9、 单柜重量： 9.5±0.8kg（含底座、平顶板）  10、配感应手环 | 99 |  |  | 共2间，男更48门，女更51门 |
| 114 |  | 换鞋凳 | 1500\*400\*450 | 1、材料:登面采用pvc制作，凳脚采用ABS 制作，确保防锈、防腐、防酸等特性。 2、产品坚固耐用，防水、防阻燃、环保、抗冲击，使用期在 10年以上。 | 2 |  |  | 共2间，每间1组 |
|  |  |  |  | **管理室** |  |  |  |  |
| 115 |  | 转角办公桌 | 1600\*1450\*750 | 1、柜体：优质木纹色E1级三聚氰胺板，基材刨花板，用优质2.0mm厚PVC封边条，全自动封边机完成封边； 2、脚架/挡板：优质冷扎钢板，金属表面静电粉末喷涂； 3、导轨:用专业级导轨，具有顺畅，静音，防倾覆功能。 | 2 |  |  |  |
| 116 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 2 |  |  |  |
| 117 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **医务室** |  |  |  |  |
| 118 |  | 检查桌 | 1600\*1500\*750 | （1）材料：台面板为木纹色25mm厚E0级多层板； （2）封边：台面板采用PVC封边条； （3）柜体：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整；柜体靠墙面做镂空走线。 （4）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （5）五金配件：阻尼铰链、拉手、多功能插排（大于5个插座位）；  （6）配置：主桌面+侧柜（含前开检修门）+前挡板+围挡+钢脚； | 1 |  |  |  |
| 119 |  | 职员椅 | 常规 | （1）材质：全新PP加纤网背+8厘厚背铁。背部全部一体PP包裹，无任何死角，便于清理消毒，背部带有三角形装饰，美观时尚。 （2）面料：优质西皮软包垫,采用高密度、高弹力聚氨脂定型海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形结合人体工力学弧度整块设计；座垫厚度≥55mm；全新高级高密度定型海棉，柔软Q弹，回弹力好不压踏，久坐不累 （3）扶手：全新尼龙2D扶手；PU软面升降扶手，结构稳固，柔韧耐用，亲肤舒适。 （4）底盘机构:3.0加厚原位锁定底盘 ，倾仰角度130-135度。3MM 冷轧 钢板冲压成型，具备防爆功能，倾仰弹力大小可调节，带原档角度锁定，倾仰角度130-135 度左右。  （5）气压棒：采用:知名品牌,可承受250kg重力、3级、平稳、无漏气、无噪音； （6）椅脚:高强度PP加玻璃纤维，椅脚半径≥340mm。 （7）椅轮:直径55mm 的尼龙脚轮，360度顺滑移动，100000次滚动测试，耐磨、底噪、呵护地板。 （8）功能：椅背可单独后倾，整张椅子可再升降，满足多工作姿态及不同身高人群使用； | 1 |  |  |  |
| 120 |  | 就诊椅 | 常规 | ·设计理念：设计师原创产品；灵感源于折纸飞燕形成；符合人体功学； ·座板：工程PP+15%玻纤；通过BFM-136KG；拉背测试 ·木架：优质烘干榉木腿+喷漆处理  ·地脚：专用PE地脚  ·软包：专用内嵌式医用抗菌皮软包座垫 | 1 |  |  |  |
| 121 |  | 医用诊床 | 1800\*620\*750 | （1）台架：优质冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：采用医用抗菌水性皮；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）≧4级；耐折牢度不低于5000次； （3）床腿：采用50\*50mm优质冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质冷扎钢管； | 1 |  |  |  |
| 122 |  | 文件柜 | 860\*430\*1800 | （1）材料：采用厚度≥0.8mm的一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整； （2）整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，整体稳固美观； （3）粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点； （4）五金配件：铰链采用阻尼铰链； （5）配置：柜上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含拉手,锁； （6）工艺：1、柜体侧板、顶板、层板等正面多道折弯形成凹槽,凹槽宽度≤6MM以增加柜体承重强度，柜框宽度≤25MM。2、顶板及侧板采用45度对角拼接。3、侧板和顶板采用一体成型无焊接工艺制作。4、拉手优质全钢一体冲压成型上门为玻璃门，下门为钢制门。 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | **休息区** |  |  |  |  |
| 123 |  | 800小圆桌 | 直径800\*750 | 1、面板：三聚板,无气味环保,抗磨抗污性能好,易清洁打理。可选颜色白色和黑色,可选形状圆形和方形。 2、脚架：镜面不锈钢脚架,配防刮花脚垫 | 12 |  |  |  |
| 124 | 休闲椅 | 常规 | 1.内架：钢结构内架,结构稳定,使用寿命长; 2.海绵：聚氨酯PU一次性发泡压铸成型定型棉,密度高达50KG/m³,久坐不变形; 3.面料：布艺柔软,高回弹力,不易起球,颜色纯正,不掉色; 5.脚：精抛光铝合金脚带轮,带升降调节功能。 | 48 |  |  |  |
| 125 |  | 四人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  | **楼顶露天场馆** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **楼顶** |  |  |  |  |
| 126 |  | 四人排椅 | 常规 | 椅座选用冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，色泽美观大方；椅面选用1.8mm厚冷扎钢板。表面采用高回弹永不变形PU材料灌注加压成形；  坐面：高42.5CM，宽52CM；椅：整体高87CM，深67.5CM；椅脚：铝合金压铸成型；扶手：铝合金压铸成型；连接件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍； | 16 |  |  | 足球和门球各8组 |
| 127 | 合计： | | | | | | |  |

**注: 1.报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、设备保管、货到就位以及安装调试及保修、验收和管理费、培训、保险、税金、政策性风险等完成本项目的一切含税费用（包含一切不可预见费，直至正常使用为止）。**

**2.配置要求详见第二章招标需求。**

**3.报价明细表的合计金额须与《报价一览表》报价相一致。**

**投标人（公章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期： 年 月 日**