龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目

招标文件

**（电子招投标）**

编号:ZJHX-2024101801

采购人：温州眼谷小镇运营管理有限公司

采购代理机构：浙江宏信项目管理有限公司

二〇二四年十月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（[https://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2024年11月8日9点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**ZJHX-2024101801

**项目性质：**国企采购（非政府采购）

**项目名称：**龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目

**预算金额（元）：**3100000

**最高限价（元）：**3000000

**采购需求：**龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目主要内容：具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：详见招标文件第三部分采购需求。**

**本项目接受联合体投标：****是；****否**。

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.本项目的特定资格要求：无；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2024年11月8日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

**方式：**供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2024年11月8日9点30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

**开标时间：**2024年11月8日9点30分00秒

**开标地点（网址）：**乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准），以书面形式向采购人和招标代理机构提出质疑。质疑投标人对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、本项目采用资格后审，请拟投标人自行核对供应商资格条件，如不符合资格条件报名者，在资格审查时导致投标被拒绝的，责任自负；

3、书面质疑受理地点：浙江省温州市龙湾区上江路88号凯迪中心6号楼(F座)2101室，书面质疑受理人：蔡先生，质疑联系电话：0577-86170008/18868450825。

4、采购监督部门：温州眼健康产业投资建设有限公司采购领导小组；联 系 人：黄先生；联系电话：0577-55897239。

5.其他事项：详见招标文件的第二部分总则。（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“乐采云平台-服务中心-帮助中心-注册与系统管理-CA管理”；安装“乐采云电子投标客户端”----前往“乐采云平台-投标客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子投标客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第11点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：温州眼谷小镇运营管理有限公司

地 址：浙江省温州市龙湾区罗东北街100号

传 真： /

项目联系人（询问）：王先生

项目联系方式（询问）：0577-55897237

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0577-55897237

2.采购代理机构信息

名 称：浙江宏信项目管理有限公司

地 址：浙江省温州市龙湾区上江路88号凯迪中心6号楼(F座)2101室

传 真：/

项目联系人（询问）：蔡先生

项目联系方式（询问）：0577-86170008/18868450825

质疑联系人：金忠静

质疑联系方式：0577-86170008

3. 采购监督管理部门

名 称：温州眼健康产业投资建设有限公司采购领导小组

地 址：浙江省温州市龙湾区罗东北街100号

传 真：/

联系人 ：黄先生

监督投诉电话：0577-55897239

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为：普通电动床、治疗车（三层抽屉） 。 |
| 2 | **采购标的** | （1）标的：详见招标一览表 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的工作分包。  B不同意分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供。  （1）样品： 监护床一张、普通电动床一张、移动查房车（不带电脑）一辆；  （2）样品制作的标准和要求： 详见《第三部分 采购需求》 ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：评标办法。  þ样品分未超过价格分的50%；  ☐样品分超过价格分的50%，理由 ；  详见招标文件第四部分评标办分法。  （4）是否需要随样品提交检测报告：þ否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间：2024年11月8日8点30分至2024年11月8日9点30分；地点：龙湾区永中街道升平路77号行政服务中心西裙楼3楼样品陈列室 ；联系人：蔡先生，联系电话：18868450825。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点：浙江省温州市龙湾区上江路88号凯迪中心6号楼(F座)2101室；备份投标文件签收人员联系电话：蔡先生，0577-86170008/18868450825。**采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 12 | **代理服务费** | 本项目招标代理服务费按计价格〔2002〕1980号文件（货物类）标准计取。由中标人在领取中标通知书时支付给招标代理机构。该费用在投标文件中不单列，由中标人在投标总报价中综合考虑。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件3）。

2.6“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.3支持创新发展

3.3.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.3.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加采购活动时业绩分值为满分。

## 3.3.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.4平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.2.3.4事实依据；

　　4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件1。

4.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.2.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.4 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件2。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加国有企业采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2本项目的特定资格要求（本项目未要求)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（本项目不允许分包)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.9随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单；

11.2.10选配件、专用耗材、售后服务优惠表；

11.2.11质量保证及售后服务承诺书；

11.2.12消耗品、易耗品、备品备件购买价格清单；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子投标客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“乐采云平台-服务中心-帮助中心-注册与系统管理-CA管理”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“乐采云电子投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加采购活动。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3公告期限为1个工作日。

**23.4** 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。

**第三部分 采购需求**

## 招标一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 预算（元） | 简要规格描述或基本情况介绍 | 最高限价（元） |
| **（温州市龙湾区第一人民医院）** | | | 3100000 | 详见采购需求 | 3000000 |
| 1 | 多功能监护床 | 1张 |
| 2 | 监护床 | 17张 |
| 3 | 急诊观察床 | 10张 |
| 4 | 妇科检查床（可升降） | 3张 |
| 5 | 妇科检查床（固定） | 5张 |
| 6 | 新生儿病床 | 25张 |
| 7 | 诊断床 | 1张 |
| 8 | 普通电动床 | 407张 |
| 9 | 电动血透床 | 65张 |
| 10 | 多功能翻身床 | 4张 |
| 11 | 牵引架 | 2个 |
| 12 | 转运床 | 6张 |
| 13 | 手术推车 | 5辆 |
| 14 | 被服推车 | 12辆 |
| 15 | 不锈钢治疗车（窄） | 1辆 |
| 16 | 不锈钢治疗车（宽） | 1辆 |
| 17 | 多功能治疗车 | 13辆 |
| 18 | 麻醉车 | 13辆 |
| 19 | 手术治疗车 | 1辆 |
| 20 | 牙科推车 | 8辆 |
| 21 | 移动查房车（不带电脑） | 10辆 |
| 22 | 治疗车（三层抽屉） | 32辆 |
| 23 | 发药车 | 8辆 |
| 24 | 污物车 | 4辆 |
| 25 | 不锈钢治疗车 | 25辆 |
| 26 | 冲洗车 | 1辆 |
| 27 | 移动护理车（不带电脑） | 4辆 |
| **（永兴街道社区卫生服务中心）** | | |
| 1 | 妇科检查床（固定） | 1张 |
| 2 | 普通电动床 | 50张 |
| 3 | 治疗车（三层抽屉） | 2辆 |
| 4 | 病历夹推车 | 2辆 |
| 5 | 冲洗车 | 4辆 |
| 6 | 发药车 | 1辆 |
| 7 | 被服推车 | 2辆 |
| 8 | 麻醉车 | 1辆 |
| 9 | 牙科推车 | 2辆 |
| 10 | 屏风 | 2个 |
| 11 | 移动查房车（不带电脑） | 2辆 |

## 采购需求

## 技术参数要求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 技术参数 |
|  | **（温州市龙湾区第一人民医院）** |
| 一 | 多功能监护床 1张 |
| 1 | 一、规格尺寸：规格（允许偏离±50mm）：床体尺寸(最外缘)：长度范围2100～2200mm. 整体宽度（护栏拉起/放下最宽的部位）≦950mm床面尺寸：床板长≥1920mm，宽度范围800～900mm  二、功能介绍：  通过电动推杆及控制系统实现各种体位；背部升降0-70°±3°，腿部升降0-40 °±3° ，背膝同升降，整床升降500-780mm±10mm（床面到地面），前后倾斜0-12°±1°、左右侧翻0-45°±3°、电动/手动CPR、升降角度显示等。  (1）背部升降0-70°±3°。  (2）腿部升降0-40°±3°。  (3）整体升降500-780mm±10mm自由升降，减轻上下床和护理强度。  (4）床体倾斜: 前倾角度0-12°±1°，头高脚低体位；后倾角度0-12°±1°，垂头仰卧位（特伦德伦伯格氏卧位）。  (5） 床面侧翻：左侧倾斜0-45°±3°，右侧倾斜0-45°±3°。  (6） 采用中控双面脚轮，直径为125mm（5寸），通过中控加宽踏板（≥310mm）操作四轮刹车万向功能，单个脚轮安全动作载荷125kg以上。  (7）电动CPR复位功能，通过手控器按键使床体各姿态将复位到初始状态。  （8）具有手动CPR功能，可在断电和通电的状态下，快速手动放平背部床板。  三、材料规格与结构：  （1） 床头尾板：床头尾板尺寸：940\*565\*110mm±10mm，单锁固定床体设计，能快速拆卸，使用方便；床头尾板采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁，抗冲击性，耐热性，耐低温性，耐化学药品及电气性能优良。  （2） 防撞轮：床体四周设有防撞轮，材质塑胶，防撞轮均突出在床体之外，可有效防止病床在运行使用过程中与电梯、门框等平面障碍物直接碰撞，平稳过渡。  （3）床面板：外形尺寸1950X900mm，厚度≥8mm，两侧有十处绑带槽，并带有可拆卸式≥4个床垫止滑器。  （4） 护栏： 分段式护栏，外形尺寸：头侧1000X380mm，脚侧700X380mm；护栏距离床面高度400mm，长短护栏间距≤ 60mm；采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型。护栏采用最新安全设计背部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及，提高了护士及患者操控的便捷性。  （5） 电控系统：电机数量≥6个，采用直流高功率电动推杆实现床体各姿态升降，确保整床的稳定性；产品防护等级IPX4，符合ICE60601-1-2标准要求，安全方便，运行低噪音。  （6）病床金属表面处理: 采用国内外先进流水线工艺，达到内外防锈的效果。  四、其他配置要求：  1、配置称重功能，称重系统采用内外框架式结构，强度高、稳定性好，称重变差小。量称范围大，抗过载能力高，稳定性好。整体称重精度为±0.1kg。  2、带有夜灯功能。  3、头端和尾端的护栏外侧均具有角度指示器，指示背板和膝部倾斜角度；屏幕实时显示背部床板倾斜角度、膝部倾斜角度以及整床升降高度。  4、床尾板配病历卡插座，床尾带有液晶显示屏，具有蓄电池电量显示指示灯。  5、床面：抗倍特床板，全身可投 X 射线；背板配拍片暗盒，实现在病床对患者上身进行 X 射线拍摄。  6、床底头尾配置一只杂物架，规格与床配套，方便放置物品。  7、配置床头柜、床垫、移动餐桌和陪护椅。 |
| 2 | 配套：床头柜  1、规格：（允许偏离±50mm）：440\*460\*800mm。 2、整体采用ABS成型，组合式设计，轻巧、坚固、耐用；  3、配置一块抽板，作为延伸台面使用；配置抽屉一只；配置一个柜门；配置可伸缩式毛巾架；可内置热水壶。  4、颜色可为选。  5、带脚轮，使床头柜摆放固定和活动时更方便。 |
| 3 | 配套：床垫  床垫规格：特制防褥疮床垫，与病床相适 ，防水防滑透气抗菌材料，采用双层防水布制作，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。床垫的甲醛释放量≤0.038mg/m²h（需提供相关证明材料）。 |
| 4 | 配套：移动餐桌  1、规格：规格（允许偏离±50mm）：895\*455\*（935-645）  2、餐桌底架采用60\*30\*2mm钢管焊接而成。表面除锈，高档环保静电喷塑，抗老化，不生锈，并配有环保工程塑料底罩，四个静音万象脚轮。  3、立柱采用优质高精度碳钢材质，表面喷塑处理工艺，并配有塑料外罩，外观更加美观，持久耐用。  4、气动升降装置，自由调节高度。  5、桌面采用环保ABS材料制作，易清洗，防水防潮；颜色可选。 |
| 5 | 配套：陪护椅  1、配置2张陪护椅  2、规格（允许偏离±50mm）：1860\*600\*450mm（平放）800\*600\*950mm(拉起）  3、框架：主体材料采用￠38\*1.5mm、￠30\*1.5mm、￠25\*1.5mm优质碳钢制作。  4、椅面：椅垫表面为优质科技布，内层采用十二夹板，高密度海绵厚度≥50mm。  5、打开时为一张睡床，收起时为一张沙发椅子。  6、椅面拉伸部分：底部设有优质脚轮4个，方便拉出，拉出时轻松灵活，无噪音。  7、椅脚：椅腿下方装有塑胶脚套，防止与地面摩擦产生噪音和损伤地面。  8、左右扶手：由￠38\*1.5mm圆管组成弯曲焊接而成，表面喷涂工艺，外表平整光滑，上面放置ABS扶手套。整体美观又耐用。  9、颜色可按医院定，宽度按病房空间定。 |
| 二 | 监护床 17张（需提供样品） |
| 1 | 一、规格尺寸：规格尺寸（允许偏离±50mm）：2120\*1050\*(470～750)mm；床板内长度：1900mm，床板宽度：900mm。  二、功能介绍  通过电动推杆及控制系统可实现体位：背部升降0-70 °±3° ，腿部升降0-40 °±3° ，背膝同升降，整床升降450-730mm（床面到地面），整床前后倾斜0-12 °±1°,腹部自延位减压、电动/手动CPR、升降角度显示。  ( 1) ★背部升降0-70°±3°，带升起后退减压功能，后退范围0-100mm；背板具有30°自动停止功能并有蜂鸣声提醒，操作背板上升（下降）、当背板与水平面的夹角为30°时，背板自动停止；松开按键、再次按下按键，背板将继续上升（下降）（提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告）  (2）腿部升降0-40°±3°  (3）小腿板高度多档位调节。  (4）床体倾斜: 前倾角度0-12°±1°，头高脚低体位；后倾角度0-12°±1°，垂头仰卧位。  (5）CPR快速释放功能，可紧急情况使用，床体两侧均设有手动CPR拉手，操作简便。  (6）采用中控双面脚轮，直径为125mm（5寸），通过中控加宽塑料踏板（≥310\*120mm）操作四轮刹车和直行导向功能，单个脚轮安全动作载荷125kg以上  （7）脚轮刹车后，用200N的拉力拉电动病床的床头，脚轮不应转动（提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），稳定性高。  ( 8）一键复位功能，一键式操作，按下复位按键、床体各姿态将复位到初始状态，按任意键停止当前。  (9）心脏椅位功能，一键式操作，按下心脏椅位功能按键、床体开始动作直至达到心脏椅位状态，按任意键停止当前  (10）离床位功能，一键式操作，按下离床位功能按键、床体开始动作直至达到离床位状态，按任意键停止当前。  (11）姿态定制功能，一键式操作，护士或患者可根据所需床体任何姿态，进行个性化定制（提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告）。  (12）护士控制台，可以在护士控制台上操作床体功能，液晶输出显示各个姿态的角度状态，方便于观察、控制床体和患者信息。  （13）★整床承重力好，可以承受4000N的均布载荷不发生功能性损失（提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告）。  三、材料规格与结构：  （1） 床头尾板：床头尾板尺寸：940\*565\*110mm，单锁固定床体设计（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），标识明显使用方便，并带有原厂模印LOGO（提供实物彩图佐证）；床头尾板采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁，抗冲击性，耐热性，耐低温性，耐化学药品及电气性能优良。  （2） 防撞轮：床体四周设有防撞轮，材质塑胶，防撞轮均突出在床体之外，可有效防止病床在运行使用过程中与电梯、门框等平面障碍物直接碰撞，平稳过渡。  （3） ★床面板：外形尺寸1950X900mm，厚度为≥8mm，床面为三折四组，两侧交错式结构（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），设置有10处绑带槽，并带有≥4个可拆卸式床垫止滑器。  （4） 护栏： 分段式护栏，外形尺寸：头侧1000X380mm，脚侧700X380mm；护栏距离床面高度≥410mm，长短护栏间距≤ 60mm；采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型。四片分段式护栏外侧均配有滚珠式角度指示器，便于医护人员方便快捷直观帮患者置于舒适位置。  （5） 电控系统：电机数量≥4个，采用直流高功率电动推杆实现床体各姿态升降，确保整床的稳定性；产品防护等级IPX4，符合ICE60601-1-2标准要求，安全方便，运行低噪音  （6）病床金属表面处理: 采用国内外先进流水线工艺，达到内外防锈的效果。  四、其他配置：  1、配置称重功能，称重系统采用内外框架式结构，强度高、稳定性好，称重变差小。量称范围大，抗过载能力高，稳定性好。整床称重测量范围0-230kg，整体称重精度为±0.1kg。  2、床底头尾配置一只杂物架，规格与床配套，方便放置物品。  3、床面：抗倍特床板，全身可投 X 射线；背板配拍片暗盒，实现在病床对患者上身进行 X 射线拍摄。  4、配置床头柜、床垫和移动餐桌。 |
| 2 | 配套：床头柜  1、规格：（允许偏离±50mm）：440\*460\*800mm。 2、整体采用ABS成型，组合式设计，轻巧、坚固、耐用；  3、配置一块抽板，作为延伸台面使用；配置抽屉一只；配置一个柜门；配置可伸缩式毛巾架；可内置热水壶。  4、颜色可为选。  5、带脚轮，使床头柜摆放固定和活动时更方便。 |
| 3 | 配套：床垫  床垫规格：特制防褥疮床垫，与病床相适 ，防水防滑透气抗菌材料，采用双层防水布制作，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。床垫的甲醛释放量≤0.038mg/m²h（需提供相关证明材料）。 |
| 4 | 配套：移动餐桌  1、规格：规格（允许偏离±50mm）：895\*455\*（935-645）  2、餐桌底架采用60\*30\*2mm钢管焊接而成。表面除锈，高档环保静电喷塑，抗老化，不生锈，并配有环保工程塑料底罩，四个静音万象脚轮。  3、立柱采用优质高精度碳钢材质，表面喷塑处理工艺，并配有塑料外罩，外观更加美观，持久耐用。  4、气动升降装置，自由调节高度。  5、桌面采用环保ABS材料制作，易清洗，防水防潮；颜色可选。 |
| 三 | 急诊观察床 10张 |
| 1 | 1、床体规格（允许偏离±50mm）：整床尺寸:2180mm×960mm×500mm（±30mm）；床面尺寸：≥1900\*830mm。床体安全载重≥240kg。  2、功能：通过手持控制器操作实现各种体位，背板角度：≥70±5°、腿板角度：≥40±5°。  3、床框与床板  3.1、床框采用主梁≥40X60X1.5mm和副梁≥25X40X1.5mm的矩形优质碳素结构钢材激光切割成型，主梁副梁组合焊接而成，床体纵向四梁结构（提供实物彩图佐证）稳固运行无噪音，坚固扎实，使背部和腿部的升降角度在任意幅度使用过程中稳定（背部和腿部在升降≥40000次后主梁的变形量≤3mm，提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告）。  3.2、床面板需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，一次性模压成型和背面焊接加强管的组合方式，四块床板带模压凹槽和透气孔，模压凹槽深度≥4.0mm，保证床面运行的平稳（床面板运行≥40000次后连接处固定螺栓磨损程度≤0.5mm，提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告）。  4、电控系统：强劲动力，性能稳定，平缓静音，防水等级≥IPX4。  5、床头床尾板  5.1、床头尾板规格≥940×510mm，其中颜色搭配装饰部分采用转印技术附着于工程塑料上，采用嵌入式子母扣安装方式（提供实物剖析彩图佐证）；  5.2、床头尾板采用双锁扣固定装置，锁扣开关固定于床梁上并有明显颜色区分，固定时牢固，解锁时方便，开关规格不小于95\*25mm（提供实物彩图佐证）；  5.3、床头尾板需由全新PP(聚丙烯）原料吹塑成型技术制作而成；床头尾板固定时应在受≥75KG拉力情况下不产生损坏（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），可正常使用。  6、护栏  6.1、护栏采用6档折叠式铝合金护栏，高强度耐腐蚀。整体护栏总长度:≥1450mm,整体高度≥410mm；护栏的横向拉力强度可承受≥75KG拉力情况下不产生损坏（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），可正常使用  6.2、护栏开关、开关支架及开关锁销均采用金属铝合金材质一次性压铸成型（提供护栏开关、开关支架及开关锁销铝合金材质证明和硬度测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），操作轻巧、舒适；开关处带有生产厂家模印LOGO（提供实物彩图佐证）。  6.3、护栏开关锁销加粗设计，不小于10\*10mm（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），锁定牢固。  7、脚轮为五寸双面中控轮，Ф28mm插杆式固定设计；主架采用三片组合式金属钢架材质（耐候性和承载能力强），刹车齿盘金属结构，轮体表面采用TPE耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床体腿部底座中央，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车。  8、病床焊接工艺：病床的各种金属部件均由焊接机器人焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实。  9、病床金属表面处理: 采用国内外先进流水线工艺，达到内外防锈的效果。  10、餐桌板  10.1、规格：≥800X310mm。  10.2、款式：采用一体式阻尼缓冲结构餐桌板。  11、其他配置  11.1、床体四周配置不小于4个输液架插座。  11.2、床体两侧配置不小于4处引流挂钩。  11.3、底座配置杂物架一个。  11.4、床体四角配防撞软胶，防止在移动病床时损坏墙体或家具。  11.5、配置：床垫1张，床头柜1只，陪护椅1张。  11.6、配置急停开关一个，在发生紧急情况的时候，可以通过快速按下来停止所有姿态动作来达到保护的措施。 |
| 2 | 配套：床垫  床垫规格：与病床相适 ，床垫厚度：≥80mm，高密度海绵厚度≥50mm，椰棕厚度≥30mm，三折设计，防水防滑透气抗菌材料，采用双层防水布制作，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。床垫的甲醛释放量≤0.038mg/m²h（需提供相关证明材料）。 |
| 3 | 配套：床头柜  1、规格：（允许偏离±50mm）：440\*460\*800mm。 2、整体采用ABS成型，组合式设计，轻巧、坚固、耐用；  3、配置一块抽板，作为延伸台面使用；配置抽屉一只；配置一个柜门；配置可伸缩式毛巾架；可内置热水壶。  4、颜色可为选。  5、带脚轮，使床头柜摆放固定和活动时更方便。 |
| 4 | 配套：陪护椅  1、规格（允许偏离±50mm）：1860\*600\*450mm（平放）800\*600\*950mm(拉起）  2、框架：主体材料采用￠38\*1.5mm、￠30\*1.5mm、￠25\*1.5mm优质碳钢制作。  3、椅面：椅垫表面为优质科技布，内层采用十二夹板，高密度海绵厚度≥50mm。  4、打开时为一张睡床，收起时为一张沙发椅子。  5、椅面拉伸部分：底部设有优质脚轮4个，方便拉出，拉出时轻松灵活，无噪音。  6、椅脚：椅腿下方装有塑胶脚套，防止与地面摩擦产生噪音和损伤地面。  7、左右扶手：由￠38\*1.5mm圆管组成弯曲焊接而成，表面喷涂工艺，外表平整光滑，上面放置ABS扶手套。整体美观又耐用。  8、颜色可按医院定，宽度按病房空间定。 |
| 四 | 妇科检查床（可升降）3张 |
| 1 | 1、规格尺寸：床面尺寸1320 mm X 550 mm；辅助台尺寸480 mm X 480 mm（允许偏离±50mm）  2、高度调节范围：床面升降高度600 mm ~ 850 mm±20mm  3、背部角度调节：背部升降角度0°~ 50°±2°  4、臀部角度调节：臀部升降角度0°~ 20°±2°  5、安全工作载荷：≥200kg  6、电动系统：24V低压直流电动装置,≥IP54防水防尘，≤55dB（A）低噪音、安全可靠。  7、电气安全：符合EMC电磁兼容要求，对周边设备无电磁干扰。  8、绝缘保护：II类B型绝缘保护，耐4KV高压，具有热熔断保护装置。  9、操作系统：配备线控制器和脚踏控制器双操作系统。  10、电动推杆：配备电动推杆3支，24V安全电压驱动，推力≥6000N。  11、辅助台：抽屉式辅助台，并可于隐藏床体内不占空间。  12、床面材质：床面模具发泡一次成型，无缝设计，设有导流层，可防止液体渗入。  ★13、床框材质：特种高强度铝合金型材中箱，模具一次拉铸，弧面无棱角，美观、永久耐腐蚀  14、底盘和脚轮：亚克力底盘罩，10mm冷轧钢板激光切割底盘，底部设有脚轮和双支点定位制动，不锈钢刹车踏板，刹车方便可靠。  15、托腿架：EVA模具发泡一次成型托腿架，贴合腿部曲线，柔软舒适。  16、手臂支架：模具发泡一次成型手臂支架，可调节高度和展开角度。  17、锁匙器：齿形不锈钢锁匙器，可满足全方位角度调节。  18、侧轨：座板及背板两侧不锈钢304标准8\*30mm侧方导轨，可拓展附件。  19、设备附件：手臂支架1付，手控器1个，脚踏控制器1个，EVA模具发泡托腿架1付，高强度铝型材握柄1付，配备亚克力漏斗1个，不锈钢污物桶1个，可换洗床罩2张，不锈钢伸缩输液架1根。 |
| 五 | 妇科检查床（固定） 5张 |
| 1 | 1、床面尺寸1300 mm X 550mm X 800 mm（允许偏离±50mm）  2、背部升降角度为-10°~60°(液压控制可调)；  3、优质304不锈钢基座，美观易清理；  4、底部设有脚轮和一点定位制动，刹车方便可靠；  5、配套EVA模具发泡成型托腿架；  6、高强度铝型材握柄；  7、配套防滑踏脚凳，方便病患上下；  8、床面模具发泡一次成型，无缝设计，带导流层防止液体渗入；  9、配备亚克力冲洗漏斗和不锈钢污物桶；  10、安全工作载荷：250 KG；  11、选配LED软管光斑可调妇科检查灯。 |
| 六 | 新生儿病床 25张 |
| 1 | 1、规格：规格（允许偏离±50mm）：全长850mm，宽530mm，全高920mm。  2、功能：通过气杆系统可将婴儿盆进行前倾动作，前倾斜0-10°±3°。  3、婴儿盆采用优质透明PP一次成型制作，底部设置有多个透气孔，两侧扶手处PU材质，抓握手感舒适。  4、整体材质为优质碳素型材焊接和组装而成，表面无菌塑粉静电喷塑。  5、脚轮支座为弯管结构，直径为32mm,整体无棱角，储物超大空间。  6、 底下配有托盘：采用优质钢材折弯焊接而成，表面经过浸塑处理提升美观性和手感，可取下，方便护理使用。  7、脚轮：采用优质φ100mm的对角刹车脚轮，树脂双面轮稳定性、安全性更好。  8、配置蚊帐，可拆卸。 |
| 七 | 诊断床 1张 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：1930\*650\*520-920mm。  2、车体钢体喷塑，床板为PP树脂材料注塑成型，两段式床面板。  3、两片式PP护栏，护栏采用PP工程塑料注塑成型，PP树脂护栏上有方便引流管通过的凹槽，床两边有挂钩。  4、后背采用气杆控制升降,可作为“心脏复苏位”快速释放把手使用；床板位置调节：背板0-75度。  5、万向轮：Φ15cm中控静音脚轮，中控刹车，易于制动，稳定；  6、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有 1 根输液架，方便患者输液；  7、四角设计有孔状，可做把手使用方便护理急救人员操作。  8、平车带有氧气瓶托架，可放置 5L 氧气瓶，以便急救使用。  9、带有厚度3CM牛津布车垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。 |
| 八 | 普通电动床 407张（需提供样品） |
| 1 | 1、床体规格（允许偏离±50mm）：整床尺寸:2180mm×960mm×500mm（±30mm）；床面尺寸：≥1900\*830mm。床体安全载重≥240kg。  2、功能：通过手持控制器操作实现各种体位，背板角度：≥70±5°、腿板角度：≥40±5°。  3、床框与床板  ★3.1、床框采用主梁≥40X60X1.5mm和副梁≥25X40X1.5mm的矩形优质碳素结构钢材激光切割成型，主梁副梁组合焊接而成，床体纵向四梁结构（提供实物彩图佐证）稳固运行无噪音，坚固扎实，使背部和腿部的升降角度在任意幅度使用过程中稳定（背部和腿部在升降≥40000次后主梁的变形量≤3mm，提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告）。  ★3.2、床面板需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，一次性模压成型和背面焊接加强管的组合方式，四块床板带模压凹槽和透气孔，模压凹槽深度≥4.0mm，保证床面运行的平稳（床面板运行≥40000次后连接处固定螺栓磨损程度≤0.5mm，提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告）。  4、电控系统：强劲动力，性能稳定，平缓静音，防水等级≥IPX4。  5、床头床尾板  5.1、床头尾板规格≥940×510mm，其中颜色搭配装饰部分采用转印技术附着于工程塑料上，采用嵌入式子母扣安装方式（提供实物剖析彩图佐证）；  ★5.2、床头尾板采用双锁扣固定装置，锁扣开关固定于床梁上并有明显颜色区分，固定时牢固，解锁时方便，开关规格不小于95\*25mm（提供实物彩图佐证）；  5.3、床头尾板需由全新PP(聚丙烯）原料吹塑成型技术制作而成；床头尾板固定时应在受≥75KG拉力情况下不产生损坏（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），可正常使用。  6、护栏  6.1、护栏采用6档折叠式铝合金护栏，高强度耐腐蚀。整体护栏总长度:≥1450mm,整体高度≥410mm；护栏的横向拉力强度可承受≥75KG拉力情况下不产生损坏（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），可正常使用  ★6.2、护栏开关、开关支架及开关锁销均采用金属铝合金材质一次性压铸成型（提供护栏开关、开关支架及开关锁销铝合金材质证明和硬度测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），操作轻巧、舒适；开关处带有生产厂家模印LOGO（提供实物彩图佐证）。  6.3、护栏开关锁销加粗设计，不小于10\*10mm（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），锁定牢固。  7、脚轮为五寸双面中控轮，Ф28mm插杆式固定设计；主架采用三片组合式金属钢架材质（耐候性和承载能力强），刹车齿盘金属结构，轮体表面采用TPE耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床体腿部底座中央，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车。  8、病床焊接工艺：病床的各种金属部件均由焊接机器人焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实。  9、病床金属表面处理: 采用国内外先进流水线工艺，达到内外防锈的效果。  10、餐桌板  10.1、规格：≥800X310mm。  10.2、款式：采用一体式阻尼缓冲结构餐桌板。  11、其他配置  11.1、床体四周配置不小于4个输液架插座。  11.2、床体两侧配置不小于4处引流挂钩。  11.3、底座配置杂物架一个。  11.4、床体四角配防撞软胶，防止在移动病床时损坏墙体或家具。  11.5、配置：床垫1张，床头柜1只，陪护椅1张。  11.6、配置急停开关一个，在发生紧急情况的时候，可以通过快速按下来停止所有姿态动作来达到保护的措施。 |
| 2 | 配套：陪护椅  1、规格（允许偏离±50mm）：1860\*600\*450mm（平放）800\*600\*950mm(拉起）  2、框架：主体材料采用￠38\*1.5mm、￠30\*1.5mm、￠25\*1.5mm优质碳钢制作。  3、椅面：椅垫表面为优质科技布，内层采用十二夹板，高密度海绵厚度≥50mm。  4、打开时为一张睡床，收起时为一张沙发椅子。  5、椅面拉伸部分：底部设有优质脚轮4个，方便拉出，拉出时轻松灵活，无噪音。  6、椅脚：椅腿下方装有塑胶脚套，防止与地面摩擦产生噪音和损伤地面。  7、左右扶手：由￠38\*1.5mm圆管组成弯曲焊接而成，表面喷涂工艺，外表平整光滑，上面放置ABS扶手套。整体美观又耐用。  8、颜色可按医院定，宽度按病房空间定。 |
| 3 | 配套：床头柜  1、规格：（允许偏离±50mm）：440\*460\*800mm。 2、整体采用ABS成型，组合式设计，轻巧、坚固、耐用；  3、配置一块抽板，作为延伸台面使用；配置抽屉一只；配置一个柜门；配置可伸缩式毛巾架；可内置热水壶。  4、颜色可为选。  5、带脚轮，使床头柜摆放固定和活动时更方便。 |
| 4 | 配套：床垫  床垫规格：与病床相适 ，床垫厚度：≥80mm，高密度海绵厚度≥50mm，椰棕厚度≥30mm，三折设计，防水防滑透气抗菌材料，采用双层防水布制作，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。床垫的甲醛释放量≤0.038mg/m²h（需提供相关证明材料）。 |
| 九 | 电动血透床65张 |
| 1 | 1、整床尺寸（允许偏离±50mm）: 2100\*800\*500mm。床面尺寸（允许偏离±50mm）：≥1900\*750mm（床头70cm；床尾70cm；中间50cm）。病床调节范围：背部升降0-70°（±5°），腿部升降 0-70°（±5°）。  2、床板：采用厚度≥ 1.0mm 优质冷轧钢板冲孔工艺一次冲压成型，床面为二折三组设计，高透气性、防滑、耐压、保证床板的完整性。床面各段使用钢制接轴连接，并用螺栓紧固，避免摩擦易损坏，经酸洗、磷化后喷塑处理，附着力达一级标准，涂层光滑均匀，色泽一致。  3、电控系统：强劲动力，性能稳定，平缓静音，防水等级≥IPX4。  4、床头床尾板：床头尾板采用多种材质有不锈钢、木、工程塑料组合制作而成，两侧配有防撞护角。能有效防止病床在移动时损坏家具或墙体。  5、护栏  5.1、护栏采用6档折叠式铝合金护栏，高强度耐腐蚀。整体护栏总长度:≥1450mm,整体高度≥410mm；护栏的横向拉力强度可承受≥75KG拉力情况下不产生损坏，可正常使用。  5.2、开关支架及开关锁销均采用金属铝合金材质一次性压铸成型，操作轻巧、舒适；开关处带有生产厂家模印LOGO（提供实物彩图佐证）。  5.3、护栏开关锁销加粗设计，不小于10\*10mm。  6、脚轮为五寸双面中控轮，Ф28mm插杆式固定设计；主架采用三片组合式金属钢架材质（耐候性和承载能力强），刹车齿盘金属结构，轮体表面采用TPE耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床体腿部底座中央，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车。  7、病床焊接工艺：病床的各种金属部件均由焊接机器人焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实。  8、病床金属表面处理: 采用国内外先进流水线工艺，达到内外防锈的效果。  9、其他配置  9.1、床体四周配置不小于4个输液架插座。  9.2、床体两侧配置不小于4处引流挂钩。  9.3、底座配置杂物架一个。  9.4、床体四角配防撞软胶，防止在移动病床时损坏墙体或家具。  9.5、配置：床垫1张。  9.6、配置急停开关一个，在发生紧急情况的时候，可以通过快速按下来停止所有姿态动作来达到保护的措施。 |
| 2 | 配套：床垫  床垫规格：与病床相适 ，床垫厚度：≥80mm，高密度海绵厚度≥50mm，椰棕厚度≥30mm，三折设计，防水防滑透气抗菌材料，采用双层防水布制作，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。床垫的甲醛释放量≤0.038mg/m²h（需提供相关证明材料）。 |
| 十 | 多功能翻身床 4张 |
| 1 | 一、规格尺寸：规格（允许偏离±50mm）：床体尺寸(最外缘)：长度范围2100～2200mm. 整体宽度（护栏拉起/放下最宽的部位）≦950mm床面尺寸：床板长≥1920mm，宽度范围800～900mm。  二、功能介绍：  通过电动推杆及控制系统实现各种体位；背部 升降0-70°±3°，腿部升降0-40 °±3° ，整床升降500-780mm，背膝同升降，左右侧翻0-45°±3°、升降角度显示等。  (1）背部升降0-70°±3°。  (2）腿部升降0-40°±3°。  （3）整床升降高度调节500-780mm±10mm。  (4）床面侧翻：左侧倾斜0-45°±3°，右侧倾斜0-45°±3°。  (5）采用中控双面脚轮，直径为125mm（5寸），通过中控加宽踏板（≥310mm）操作四轮刹车万向功能，单个脚轮安全动作载荷125kg以上。  (6）CPR复位功能，通过手控器按键使床体各姿态将复位到初始状态。同时背部面板可通过机械式操作在断电情况下快速放平。  三、材料规格与结构：  （1）床头尾板：床头尾板尺寸：940\*565\*110mm，单锁固定床体设计，能快速拆卸，使用方便；床头尾板采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型，表面平顺易清洁，抗冲击性，耐热性，耐低温性，耐化学药品及电气性能优良。  （2）防撞轮：床体四周设有防撞轮，材质塑胶，防撞轮均突出在床体之外，可有效防止病床在运行使用过程中与电梯、门框等平面障碍物直接碰撞，平稳过渡。  （3）床面板：外形尺寸1950X900mm，面板采用食品级复合型塑料成型、厚度≥8mm，两侧有十处绑带槽。  （4） 护栏：分段式护栏，外形尺寸：头侧1000X380mm，脚侧700X380mm；护栏距离床面高度400mm，长短护栏间距≤ 60mm；采用抗菌、环保HDPE材质吹塑成型。四片分段式护栏外侧均配有滚珠式角度指示器。  （5）电控系统：采用直流高功率电动推杆实现床体各姿态升降，确保整床的稳定性；产品防护等级IPX4，符合ICE60601-1-2标准要求，安全方便，运行低噪音。  （6）病床金属表面处理: 采用国内外先进流水线工艺，达到内外防锈的效果。  四、其他配置：床垫1张，床头柜1只，陪护椅1张，移动餐桌1张 |
| 2 | 配套：床头柜  1、规格：（允许偏离±50mm）：440\*460\*800mm。 2、整体采用ABS成型，组合式设计，轻巧、坚固、耐用；  3、配置一块抽板，作为延伸台面使用；配置抽屉一只；配置一个柜门；配置可伸缩式毛巾架；可内置热水壶。  4、颜色可为选。  5、带脚轮，使床头柜摆放固定和活动时更方便。 |
| 3 | 配套：床垫  床垫规格：特制防褥疮床垫，与病床相适 ，防水防滑透气抗菌材料，采用双层防水布制作，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。床垫的甲醛释放量≤0.038mg/m²h（需提供相关证明材料）。 |
| 4 | 配套：移动餐桌  1、规格：规格（允许偏离±50mm）：895\*455\*（935-645）mm  2、餐桌底架采用60\*30\*2mm钢管焊接而成。表面除锈，高档环保静电喷塑，抗老化，不生锈，并配有环保工程塑料底罩，四个静音万象脚轮。  3、立柱采用优质高精度碳钢材质，表面喷塑处理工艺，并配有塑料外罩，外观更加美观，持久耐用。  4、气动升降装置，自由调节高度。  5、桌面采用环保ABS材料制作，易清洗，防水防潮；颜色可选。 |
| 5 | 配套：陪护椅  1、规格（允许偏离±50mm）：1860\*600\*450mm（平放）800\*600\*950mm(拉起）  2、框架：主体材料采用￠38\*1.5mm、￠30\*1.5mm、￠25\*1.5mm优质碳钢制作。  3、椅面：椅垫表面为优质科技布，内层采用十二夹板，高密度海绵厚度≥50mm。  4、打开时为一张睡床，收起时为一张沙发椅子。  5、椅面拉伸部分：底部设有优质脚轮4个，方便拉出，拉出时轻松灵活，无噪音。  6、椅脚：椅腿下方装有塑胶脚套，防止与地面摩擦产生噪音和损伤地面。  7、左右扶手：由￠38\*1.5mm圆管组成弯曲焊接而成，表面喷涂工艺，外表平整光滑，上面放置ABS扶手套。整体美观又耐用。  8、颜色可按医院定，宽度按病房空间定。 |
| 十一 | 牵引架2个 |
| 1 | 1、1.5mm不锈钢型材支架，灵活方便。  2、配锻炼拉环及可调节牵引滑轮； |
| 十二 | 转运床 6张 |
| 1 | 1、规格：全长2150mm， 全宽800mm（允许偏离±50mm）  2、床板长1915mm，床板宽640mm，高低升降600 ~ 930mm，背部升降0 ~ 90°（±5°）  3、膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~ 18°。  4、安全工作载荷：220KG。  5、背部升降系统：采用静音双气弹簧控制，承重强稳定性好。  6、高低升降系统：采用液压缸控制，质量更稳定。液压缸外侧有ABS注塑而成的5个圆形油缸保护套筒，整体颜色搭配协调，不易积灰，便于清洁。  7、床板：采用≥6mm抗倍特材质，强度更高，不变形。  8、框架：采用优质钢材弯管焊接加工而成。  9、护栏板：PP树脂成型两侧四片式分体护栏板，高度≥315mm，护栏最薄处≥20mm，头侧段长≥500mm，脚侧段长≥700mm,两侧均有角度刻度显示功能。  10、4片护栏均可独立实现水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并且在水平位置时可以进行锁定，护栏的稳定性以及整体承重更好，承重≥15kg.  11、护栏共设有≥4处双重安全锁，4片护栏均可分开独立操作或锁定，同一侧两片护栏之间间隙≤1mm,同时也可实现组合式拓展功能，起到更好的保护或转移病人的作用。  12、脚轮：采用中控锁四个直径≥200mm的脚轮，采用中控脚轮，中控刹车系统，中控中心第五轮，可切换刹车、万向与定向状态，床体前、后、左、右均有三挡联动控制踏板，操作方便。  13、床体下有一体式托盘，可放置≥10L氧气瓶更加符合急救使用需求，并且有≥380\*300mm置物槽设计放置杂物，底盘预留有可安装氧气瓶的绑带，托盘能承重≥10Kg。  14、配有输液杆，可收藏于床体侧下方两侧输液架收藏架。  15、床垫：采用面料表面防水处理，易于清洗，装有拉链，外部面料可水洗，8公分的海绵躺卧舒适。  16、床体四周设有防撞轮与防撞块，外观造型美观，防止在推行过程中发生碰撞可以起到防护作用。  17、推行把手：床头设有P型推行把手，表面进行发泡处理，握感舒适，在不用时可以折叠放下，便于医护人员进行急救措施。床尾设有U型把手，表面经过浸塑处理，提升握感与美观度。可一人进行转运操作。 |
| 十三 | 手术推车5辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：1930\*650\*520-920mm。背部升降0—70°。  2、安全工作载荷170KG。  3、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。  4、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。  5、床板：PP树脂成型制品。  6、框架：采用优质钢架焊接而成  7、护栏板： PP树脂成型两侧护栏板，高度315mm，患者更安全，也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。  8、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。  9、脚轮：中控锁双面防缠绕功能脚轮，防止头发等杂物进入脚轮内部而造成推行故障，内部钢支架，双轴承筒状结构，载重量大，防撞防侧立效果强，四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。  10、中控刹车连动杆采用一体化圆管成型，保证更高的强度。  11、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；未使用时，即不在直行状态（踏杆离地高度110mm），第五轮离地≥3cm，使用时向上抬起，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面。  12、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个漏水孔，使用方便，托盘能承重10Kg。  13、输液架收藏架，固定收藏输液架，收藏架内有塑料套管防止输液架与收藏管碰撞。  14、氧气瓶搁架，可横向放置最大7升的氧气瓶并且配有两个固定旋钮可以固定氧气瓶架。  15、转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。  16、床侧边有两个不锈钢的挂件，每个上面有三个加大挂钩承重好。  17、床两侧配有约束带，用于固定病人。 |
| 十四 | 被服推车 12辆 |
| 1 | 1、规格：（允许偏离±50mm）：约800\*500\*850mm  2、车架采用φ25\*1.2mm厚304不锈钢圆管制作。  3、下装四只4寸静音万向轮，带刹车。  4、防水布袋2只，可拆卸，方便更换清洗，颜色区分根据医院要求。 |
| 十五 | 不锈钢治疗车（窄） 1辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）： 480\*350\*870mm  2、材质：主体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.2mm。  3、结构:圆弧设计，双层台面，带一个抽屉。  4、抽屉滑道选用优质三节轨道。  5、脚轮采用3寸聚氨酯塑包静音脚轮，防卷发；对角刹车。  6、血透室适用 |
| 十六 | 不锈钢治疗车（宽） 1辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：610\*450\* 870mm  2、材质：主体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.2mm。  3、结构:圆弧设计，双层台面，带一个抽屉。  4、抽屉滑道选用优质三节轨道。  5、脚轮采用3寸聚氨酯塑包静音脚轮，防卷发；对角刹车。  6、血透室适用。 |
| 十七 | 多功能治疗车 13辆 |
| 1 | 1、规格尺寸（允许偏离±50mm）： 700\*480\*950mm  2、材质：优质碳钢喷塑、SUS304不锈钢、轻型合金材料。  3、操作台面固定，台面三面不间断围栏，正面抽拉三抽屉。高度20cm\*1个，12cm\*2个；下层镂空≥30cm放置大收纳盒；抽屉内部放置可移动隔板或盒子隔断。  4、侧面配置污物医疗垃圾桶、利器盒、免洗手液放置支架，污物桶可脚踩开启。  5、万向轮：Φ100聚胺脂双轴承静音脚轮，防卷发。  6、四周有塑胶防撞圈。  7、抽屉导轨为优质静音伸缩导轨。  8、主材规格：板材厚度≥1.0  9、配置机械数字密码锁。 |
| 十八 | 麻醉车 13辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：675\*425\*1350mm  2、配置：四只抽屉，抽屉内置药盒（可根据临床要求定制）。车体上部设有10只可翻转式塑料盒，左侧配抽拉式书写台，一只挂篮，两只污物桶。  3、材质：采用优质碳钢喷塑+轻型合金铝材料。  4、万向轮：100mm双轴承静音脚轮，防卷发，两只带刹车。  5、台面凹陷，三面一体化护栏，物品不易滑落。  6、配置机械数字密码锁。 |
| 十九 | 手术治疗车 1辆 |
| 1 | 1、规格尺寸（允许偏离±50mm）：610\*450\*850mm  2、材质：主体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.2mm。  3、结构:圆弧设计，双层台面，带一个抽屉。  4、抽屉滑道选用优质三节轨道。  5、脚轮采用3寸聚氨酯塑包静音脚轮，防卷发；两只带刹车。  6、急诊适用。 |
| 二十 | 牙科推车 8辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：500\*500\*850mm  2、材质：国标SUS304不锈钢材料。  3、万向轮：Φ100聚胺脂双轴承静音脚轮，防卷发。两只带刹车。  4、抽屉导轨为优质静音伸缩导轨。带缓冲、自吸功能。  5、大理石台面。  6、正面设有五层抽屉，抽屉根据医院要求设置隔条。  7、配置机械数字密码锁。 |
| 二十一 | 移动查房车（不带电脑） 10辆（需提供样品） |
| 1 | 1、规格：尺寸（允许偏离±50mm）:540\*490-710/980mm  2、工作台面尺寸 宽480\*长460mm  3、主要材质：台面为ABS工程塑料,立柱为铝合金型材，底盘及拉手均为金属铸铝（提供设备材质ROHS论证）。  4、副台尺寸：360\*220mm  5、整机材质：铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料，面板采用亚光、医用级的ABS抑菌材料。  6、导轨：带阻尼静音导轨。  7、把手：下沉式一体成型全铝把手，前后可推拉，封闭环形。（提供实物照片）  8、键鼠位：隐藏式键盘位，在拉手上面，不受阻挡，专用鼠标挂架。  9、桌面设计：一体无缝成形，具备物体防滑落挡条。（提供实物照片）  10、升降：脚踏气动或电动。  11、升降行程：台面升降行程300mm。  12、支架调整角度：左右旋转180度，屏幕仰角可30度调整，显示高度调节150MM。  13、脚轮尺寸：4寸医疗级静音脚轮。  14、脚轮特性：符合医疗安规感染管控，非粘毛屑万向轮，克服各类地板。  15、脚轮数量：2个万向轮带刹车、2个万向不带刹车。  16、储物抽屉：可按需增加1-2层收纳储物抽屉。 |
| 二十二 | 治疗车（三层抽屉）32辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：600\*450\*850mm  2、高光模具成型台面，一体式防撞圆角设计，整体光洁无磨砂；台面厚度≥30mm，台面下沉设计，下沉高度约10MM，三面不间断围栏高度≥65mm。  3、铝合金型材立柱，表面氧化高光原色闪银，无喷涂，立柱带有多功能轨道，轨道内装有可调节高度的功能横杆，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换；  4、车体侧板背板及抽屉底板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm。  5、抽面采用内外对扣封闭式设计，侧边无明显突兀好打理，且无缝贴合立柱，拉手采用弧形铝合金材料，表面光洁度好，易打理，不藏污，长度约280MM。  6、抽屉内斗为小圆角中空铝型材，通过加强塑料件连接组装无焊接，整个抽屉内部无焊接打磨喷涂；  7、抽屉选用三节静音阻尼滑轨，抽拉顺畅安静，带阻尼回缩功能；抽屉内置可任意调节的透明PC滑动隔板，可前后左右调节方格大小，方便药品器械分类存放；  8、配有可调节式锐器盒架，可灵活固定1-5L锐器盒，304不锈钢物品筐上口双层边加粗圆钢，手感舒适。  9、一黄一灰垃圾桶，脚踩式翻盖。；  10、正面三抽屉，每层高度≥120mm。  11、脚轮采用3寸聚氨酯塑包静音脚轮，防卷发；两只带刹车。  12、配置机械数字密码锁。 |
| 二十三 | 发药车 8辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）： 500\*500\*850mm  2、高光模具成型台面，一体式防撞圆角设计，整体光洁，不褪色；台面厚度≥30mm，台面下沉设计，下沉高度约10MM，三面不间断围栏高度≥65mm。  3、主体采用冷轧钢板喷塑，铝合金型材立柱，表面氧化高光原色闪银，无喷涂，立柱带有多功能轨道，轨道内装有可调节高度的功能横杆，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换；  4、车体侧板背板及抽屉底板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm。  5、抽面采用内外对扣封闭式设计，侧边无明显突兀好打理，且无缝贴合立柱，拉手采用弧形铝合金材料，表面光洁度好，易打理，不藏污，长度约280MM。  6、抽屉内斗为小圆角中空铝型材，通过加强塑料件连接组装无焊接，整个抽屉内部无焊接打磨喷涂；  7、正面4层抽屉，最上层≥250mm，剩下三层层高≥120mm。抽屉选用三节静音阻尼滑轨，抽拉顺畅安静，带阻尼回缩功能；下三层抽屉每层内置50人份药盘，药盘高度≥80mm，易取出。  8、脚轮采用3寸聚氨酯塑包静音脚轮，防卷发；两只带刹车。  9、配置机械数字密码锁。 |
| 二十四 | 污物车 4辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：950\*450\*950mm  2、车架采用φ25\*1.2mm厚度不锈钢圆管制作。  3、下装四只3寸静音万向轮，带刹车  4、防水布污物袋2只、带盖，可拆卸，方便更换清洗，颜色区分根据医院要求。 |
| 二十五 | 不锈钢治疗车 25辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：600\*450\*870mm  2、材质：主体采用304不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm，管材厚度≥1.2mm。  3、结构:圆弧设计，双层台面，带一个抽屉。  4、抽屉滑道选用优质三节轨道。  5、脚轮采用3寸聚氨酯塑包静音脚轮，防卷发；对角刹车。  6、血透室适用。 |
| 二十六 | 冲洗车 1辆 |
| 1 | 1、规格尺寸（允许偏离±50mm）：500\*500\*750mm（不含扶手）。  2、整车全采用优质304不锈钢制作；  3、双向侧滑式开盖方式、使用方便、并可放置物品；  4、配置下层台面、四周带围栏  5、3寸防尘万向轮、对角刹车。 |
| 二十七 | 移动护理车（不带电脑） 4辆 |
| 1 | 1、主体规格（允许偏离±50mm）：650\*480\*970MM  2、材质：主体采用冷轧钢板喷塑，选用铝合金材料为立柱，板材厚度≥1.0mm，整体除锈水洗磷化等表面处理，静电喷塑；颜色可选；  3、结构：圆弧设计，正面设有4+1抽屉（含键盘抽）；  4、抽屉滑道选用三节轨道。  5、脚轮采用4寸聚氨酯塑包静音脚轮，防卷发；对角刹车  6、车体四周设有防撞角；  7、配置脚踩垃圾桶1个、翻盖垃圾桶2个、储物盒2个、凳子1个、药盒12个。  8、配置电子密码锁。 |
|  | **（永兴街道社区卫生服务中心）** |
| 一 | 妇科检查床（固定） 1张 |
| 1 | 1、床面尺寸1300 mm X 550mm X 800 mm（允许偏离±50mm）  2、背部升降角度为-10°~60°(液压控制可调)；  3、优质304不锈钢基座，美观易清理；  4、底部设有脚轮和一点定位制动，刹车方便可靠；  5、配套EVA模具发泡成型托腿架；  6、高强度铝型材握柄；  7、配套防滑踏脚凳，方便病患上下；  8、床面模具发泡一次成型，无缝设计，带导流层防止液体渗入；  9、配备亚克力冲洗漏斗和不锈钢污物桶；  10、安全工作载荷：250 KG；  11、选配LED软管光斑可调妇科检查灯。 |
| 二 | 普通电动床 50张 |
| 1 | 1、整床尺寸（允许偏离±50mm）:2180mm×960mm×500mm；床面尺寸（允许偏离±50mm）：≥1900\*830mm。床体安全载重≥240kg。  2、功能：通过手持控制器操作实现各种体位，背板角度：≥70±5°、腿板角度：≥40±5°。  3、床框与床板  ★3.1、床框采用主梁≥40X60X1.5mm和副梁≥25X40X1.5mm的矩形优质碳素结构钢材激光切割成型，主梁副梁组合焊接而成，床体纵向四梁结构（提供实物彩图佐证）稳固运行无噪音，坚固扎实，使背部和腿部的升降角度在任意幅度使用过程中稳定（背部和腿部在升降≥40000次后主梁的变形量≤3mm，提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告）。  ★3.2、床面板需采用≥1.0mm厚冷轧钢板，一次性模压成型和背面焊接加强管的组合方式，四块床板带模压凹槽和透气孔，模压凹槽深度≥4.0mm，保证床面运行的平稳（床面板运行≥40000次后连接处固定螺栓磨损程度≤0.5mm，提供功能及参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告）。  4、电控系统：强劲动力，性能稳定，平缓静音，防水等级≥IPX4。  5、床头床尾板  5.1、床头尾板规格≥940×510mm，其中颜色搭配装饰部分采用转印技术附着于工程塑料上，采用嵌入式子母扣安装方式（提供实物剖析彩图佐证）；  ★5.2、床头尾板采用双锁扣固定装置，锁扣开关固定于床梁上并有明显颜色区分，固定时牢固，解锁时方便，开关规格不小于95\*25mm（提供实物彩图佐证）；  5.3、床头尾板需由全新PP(聚丙烯）原料吹塑成型技术制作而成；床头尾板固定时应在受≥75KG拉力情况下不产生损坏（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），可正常使用。  6、护栏  6.1、护栏采用6档折叠式铝合金护栏，高强度耐腐蚀。整体护栏总长度:≥1450mm,整体高度≥410mm；护栏的横向拉力强度可承受≥75KG拉力情况下不产生损坏（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），可正常使用  ★6.2、护栏开关、开关支架及开关锁销均采用金属铝合金材质一次性压铸成型（提供护栏开关、开关支架及开关锁销铝合金材质证明和硬度测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），操作轻巧、舒适；开关处带有生产厂家模印LOGO（提供实物彩图佐证）。  6.3、护栏开关锁销加粗设计，不小于10\*10mm（提供参数测试省级及以上第三方检测机构完整检测报告），锁定牢固。  7、脚轮为五寸双面中控轮，Ф28mm插杆式固定设计；主架采用三片组合式金属钢架材质（耐候性和承载能力强），刹车齿盘金属结构，轮体表面采用TPE耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床体腿部底座中央，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车。  8、病床焊接工艺：病床的各种金属部件均由焊接机器人焊接，杜绝虚焊、焊穿等现象的出现，确保病床安全可靠，牢固结实。  9、病床金属表面处理: 采用国内外先进流水线工艺，达到内外防锈的效果。  10、餐桌板  10.1、规格：≥800X310mm。  10.2、款式：采用一体式阻尼缓冲结构餐桌板。  11、其他配置  11.1、床体四周配置不小于4个输液架插座。  11.2、床体两侧配置不小于4处引流挂钩。  11.3、底座配置杂物架一个。  11.4、床体四角配防撞软胶，防止在移动病床时损坏墙体或家具。  11.5、配置：床垫1张，床头柜1只，陪护椅1张。  11.6、配置急停开关一个，在发生紧急情况的时候，可以通过快速按下来停止所有姿态动作来达到保护的措施。 |
| 2 | 配套：陪护椅  1、规格（允许偏离±50mm）：1860\*600\*450mm（平放）800\*600\*950mm(拉起）  2、框架：主体材料采用￠38\*1.5mm、￠30\*1.5mm、￠25\*1.5mm优质碳钢制作。  3、椅面：椅垫表面为优质科技布，内层采用十二夹板，高密度海绵厚度≥50mm。  4、打开时为一张睡床，收起时为一张沙发椅子。  5、椅面拉伸部分：底部设有优质脚轮4个，方便拉出，拉出时轻松灵活，无噪音。  6、椅脚：椅腿下方装有塑胶脚套，防止与地面摩擦产生噪音和损伤地面。  7、左右扶手：由￠38\*1.5mm圆管组成弯曲焊接而成，表面喷涂工艺，外表平整光滑，上面放置ABS扶手套。整体美观又耐用。  8、颜色可按医院定，宽度按病房空间定。 |
| 3 | 配套：床头柜  1、规格：（允许偏离±50mm）：440\*460\*800mm。 2、整体采用ABS成型，组合式设计，轻巧、坚固、耐用；  3、配置一块抽板，作为延伸台面使用；配置抽屉一只；配置一个柜门；配置可伸缩式毛巾架；可内置热水壶。  4、颜色可为选。  5、带脚轮，使床头柜摆放固定和活动时更方便。 |
| 4 | 配套：床垫  床垫规格：与病床相适 ，床垫厚度：≥80mm，高密度海绵厚度≥50mm，椰棕厚度≥30mm，三折设计，防水防滑透气抗菌材料，采用双层防水布制作，具有防蛀、防腐、耐水性、无气味。床垫的甲醛释放量≤0.038mg/m²h（需提供相关证明材料）。 |
| 三 | 治疗车（三层抽屉） 2辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）： 600\*450\*850mm  2、高光模具成型台面，一体式防撞圆角设计，整体光洁无磨砂；台面厚度≥30mm，台面下沉设计，下沉高度约10MM，三面不锈钢围栏高度≥65mm。  3、铝合金型材立柱，表面氧化高光原色闪银，无喷涂，立柱带有多功能轨道，轨道内装有可调节高度的功能横杆，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换；  4、车体侧板背板及抽屉底板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm。  5、抽面采用内外对扣封闭式设计，侧边无明显突兀好打理，且无缝贴合立柱，拉手采用弧形铝合金材料，表面光洁度好，易打理，不藏污，长度约280MM。  6、抽屉内斗为小圆角中空铝型材，通过加强塑料件连接组装无焊接，整个抽屉内部无焊接打磨喷涂；  7、抽屉选用三节静音阻尼滑轨，抽拉顺畅安静，带阻尼回缩功能；抽屉内置可任意调节的透明PC滑动隔板，可前后左右调节方格大小，方便药品器械分类存放；  8、配有可调节式锐器盒架，可灵活固定1-5L锐器盒，304不锈钢物品筐上口双层边加粗圆钢，手感舒适。  9、一黄一灰垃圾桶，脚踩式翻盖。  10、正面三抽屉，每层高度≥120mm。  11、脚轮采用3寸聚氨酯塑包静音脚轮，防卷发；两只带刹车。  12、配置机械数字密码锁。 |
| 四 | 病历夹推车 2辆 |
| 1 | 1、车体尺寸（允许偏离±50mm）：390\*390\*1000mm 25格  2、材质：铝合金立柱+冷板静电喷塑、厚度≥1.0mm  3、万向轮：3寸双轴承静音脚轮，防卷发、静电、生锈等。  4、车体四周安装有强力塑胶防撞包角。 |
| 五 | 冲洗车 4辆 |
| 1 | 1、规格尺寸（允许偏离±50mm）：500\*500\*750mm（不含扶手）。  2、整车全采用优质304不锈钢制作；  3、双向侧滑式开盖方式、使用方便、并可放置物品；  4、配置下层台面、四周带围栏  5、3寸防尘万向轮、对角刹车。 |
| 六 | 发药车 1辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）： 500\*500\*850mm  2、高光模具成型台面，一体式防撞圆角设计，整体光洁，不褪色；台面厚度≥30mm，台面下沉设计，下沉高度约10MM，三面不间断围栏高度≥65mm。  3、主体采用冷轧钢板喷塑，铝合金型材立柱，表面氧化高光原色闪银，无喷涂，立柱带有多功能轨道，轨道内装有可调节高度的功能横杆，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，配件使用更贴近操作者的身高及使用习惯，也可根据院感要求在车体两侧互换；  4、车体侧板背板及抽屉底板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度≥4mm。  5、抽面采用内外对扣封闭式设计，侧边无明显突兀好打理，且无缝贴合立柱，拉手采用弧形铝合金材料，表面光洁度好，易打理，不藏污，长度约280MM。  6、抽屉内斗为小圆角中空铝型材，通过加强塑料件连接组装无焊接，整个抽屉内部无焊接打磨喷涂；  7、正面4层抽屉，最上层≥250mm，剩下三层层高≥120mm。抽屉选用三节静音阻尼滑轨，抽拉顺畅安静，带阻尼回缩功能；下三层抽屉每层内置50人份药盘，药盘高度≥80mm，易取出。  8、脚轮采用3寸聚氨酯塑包静音脚轮，防卷发；两只带刹车。  9、配置机械数字密码锁。 |
| 七 | 被服推车 2辆 |
| 1 | 1、规格尺寸（允许偏离±50mm）：约800\*500\*850mm  2、车架采用φ25\*1.2mm厚304不锈钢圆管制作。  3、下装四只4寸静音万向轮，带刹车。  4、防水布袋2只，可拆卸，方便更换清洗，颜色区分根据医院要求。 |
| 八 | 麻醉车 1辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：675\*425\*1350mm  2、配置：四只抽屉，抽屉内置药盒（可根据临床要求定制）。车体上部设有10只可翻转式塑料盒，左侧配抽拉式书写台，一只挂篮，两只污物桶。  3、材质：采用优质碳钢喷塑+轻型合金铝材料。  4、万向轮：100mm双轴承静音脚轮，防卷发，两只带刹车。  5、台面凹陷，三面一体化护栏，物品不易滑落。  6、配置机械数字密码锁。 |
| 九 | 牙科推车 2辆 |
| 1 | 1、规格（允许偏离±50mm）：500\*500\* 850mm  2、材质：国标SUS304不锈钢材料。  3、万向轮：Φ100聚胺脂双轴承静音脚轮，防卷发。两只带刹车。  4、抽屉导轨为优质静音伸缩导轨。带缓冲、自吸功能。  5、大理石台面。  6、正面设有五层抽屉，抽屉根据医院要求设置隔条。  7、配置机械数字密码锁。 |
| 十 | 屏风 2组 |
| 1 | 1、规格尺寸（允许偏离±50mm）：（500mm×1800mm）×4联  2、型材矩管为20\*20\*1.2mm厚度304不锈钢材质制作；  3、隔帘面料为尼龙防水布料；  4、底部配可锁定的多个万向轮。 |
| 十一 | 移动查房车（不带电脑） 2辆 |
| 1 | 1、规格：尺寸（允许偏离±50mm）:540\*490-710/980mm  2、工作台面尺寸 宽480\*长460mm  3、主要材质：台面为ABS工程塑料,立柱为铝合金型材，底盘及拉手均为金属铸铝（提供设备材质ROHS论证）。  4、副台尺寸：360\*220mm  5、整机材质：铝合金、不锈钢等优质防锈金属材料，面板采用亚光、医用级的ABS抑菌材料。  6、导轨：带阻尼静音导轨。  7、把手：下沉式一体成型全铝把手，前后可推拉，封闭环形。（提供实物照片）  8、键鼠位：隐藏式键盘位，在拉手上面，不受阻挡，专用鼠标挂架。  9、桌面设计：一体无缝成形，具备物体防滑落挡条。（提供实物照片）  10、升降：脚踏气动或电动。  11、升降行程：台面升降行程300mm。  12、支架调整角度：左右旋转180度，屏幕仰角可30度调整，显示高度调节150MM。  13、脚轮尺寸：4寸医疗级静音脚轮。  14、脚轮特性：符合医疗安规感染管控，非粘毛屑万向轮，克服各类地板。  15、脚轮数量：2个万向轮带刹车、2个万向不带刹车。  16、储物抽屉：可按需增加1-2层收纳储物抽屉。 |

## ▲ 三、其他商务需求

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 商务要求 |
| 一 | 合同总金额 |
| 1 | 乙方负责设备的运输、保险、进口环节税（如适用）、报关提货、伴随服务（货物完成进口手续所涉及的所有相关服务，如适用）、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用，费用包含在投标总价中。 |
| 二 | 保修期及售后服务 |
| 1 | 整机保修≥5年，保修期外维修不收取差旅费、工时费等服务费用，只收取配件费。 |
| 2 | 提供质量保证及售后服务承诺书，售后服务具体条款详见附件《质量保证及售后服务承诺书》。 |
| 三 | 履约保证金 |
| 1 | 1.中标供应商在合同签订后向采购人提供合同总价1%的履约保证金，中标供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。  2.履约保证金自提交之日起至最终验收前有效。履约保证金在最终验收合格14天内无息退还。 |
| 四 | 付款方式 |
| 1 | 1.项目预付款：合同生效后7个工作日内甲方向乙方支付合同金额40%作为预付款，在支付预付款前，乙方应提供等额的预付款保函；  2. 项目进度款：货物到场后，经甲方及使用单位审核验收货物的数量、外观、质量合格后15日内支付合同总价的40%，同时退还乙方预付款保函；  3.全部设备安装、调试完成，甲方及使用单位验收合格，并结算完成后，结清全部货款。 |
| 五 | 交货期 |
| 1 | 交货期：接到甲方要求发货之日起60天内完成安装和调试。  交货地点: 温州市龙湾区第一人民医院指定位置。 |
| 六 | 安装调试 |
| 1 | 安装地点：温州市龙湾区第一人民医院指定位置。 |
| 2 | 在接到甲方通知后，乙方须对甲方现场进行查勘，现场勘察后10个工作日内书面提供甲方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。 |
| 3 | 安装周期：接到甲方安装通知后，10天内完成安装和调试。 |
| 4 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。 |
| 5 | 安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由乙方负责。 |
| 6 | 乙方负责甲方的机房设计，费用由乙方负责。 |
| 七 | 验收 |
| 1 | 货物验收标准 |
| 1.1 | 乙方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。 |
| 1.2 | 货物生产日期要求：国产货物生产日期不超过半年，进口货物生产日期不超过一年。（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。 |
| 1.3 | 属强制检定计量器具的，乙方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由乙方承担。 |
| 1.4 | 属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备） |
| 1.5 | 货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。 |
| 2 | 其他验收标准 |
| 2.1 | 乙方完成各项培训考核，提供培训考核记录及资料。（甲方认为无需提供项培训考核的除外，但需要留存书面说明）。 |
| 2.2 | 乙方向甲方提交必要的合格证明文件、检测报告、技术资料、安装报告资料。如为医疗器械产品的，乙方还应提供完整的《产品技术要求》（含注册产品和备案产品）。 |
| 3 | 项目验收：达到货物验收标准后，乙方应及时通知甲方，甲方应在10个工作日内组织验收。经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。达到货物验收标准且满足其他验收标准的，进行项目合格验收，双方共同签署验收报告并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给采购人造成的损失。 |
| 4 | 验收过程中所发生的所有费用（含中标所有设备与院内系统连接费、检测费、耗材等）由乙方承担。 |
| 八 | 培训考核 |
| 1 | 操作应用培训：乙方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和临床应用培训（甲方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。 |
| 2 | 维修保养培训：乙方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。 |
| 3 | 培训完成后，乙方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。 |
| 4 | 操作应用技能考核：乙方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，乙方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。 |
| 5 | 在设备使用期间，乙方应根据甲方的要求另行安排培训计划，不收取额外培训费用。 |
| 九 | 技术资料及服务 |
| 1 | 乙方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。 |
| 2 | 乙方提供货物电子版和纸质版的操作说明书、操作规程和维修手册。 |
| 3 | 乙方应提供免费软件升级服务。 |
| 十 | 知识产权 |
| 1 | 乙方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件甲方具有永久使用权。 |
| 十一 | 报价方式 |
| 1 | 所有投标价格为含税到用户人民币价（含货物应交纳的一切税费和伴随服务费）并进行分项报价；保修期后的维保费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。 |

四、其他说明

1、投标设备若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械备案凭证；第二、三类医疗器械必须具备食品药品监督管理部门颁发的医疗器械注册证。供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标设备符合本项规定，否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

2、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

3、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标资料有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

4、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

5、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

五、工作范围

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.保修期内的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

**1、商务技术文件的评定（70分）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* |
| 1 | **满足招标货物的性能、功能、技术指标要求（35.3分）**，供应商对“第三部分 采购需求”各项技术参数要求进行响应，实质性技术商务参数条款以“▲”号标注，不满足者将被视为无效标。产品技术商务指标全部满足招标文件要求的得35.3分。标注“★”为重要技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减2分；其它的为一般技术商务参数，不满足招标文件要求的，每一项扣减0.05分。本项最高得35.3分；最低得0分。  注：相同产品技术规格指标，不重复扣分。 | | 35.3 | 客观 |  |
| 2 | **安装、调试的方案和措施（2.7分）**，评定投标文件所承诺的安装、调试方法或方案，根据方案和措施科学性、有效性评审打分。方案和措施科学明确且有效，得2.7分；方案措施欠妥的，得1.8分；方案措施存在明显缺陷的，得0.9分；无方案无措施的不得分。 | | 2.7 | 主观 |  |
| 3 | **技术培训的方案和措施（2分）**，综合评定各投标文件所承诺的技术培训的方案、内容和措施评审打分。技术培训的方案、内容和措施明确且有效的，得2分；方案措施欠妥的，得1分，方案措施存在明显缺陷的，得0.5分，无方案无措施的不得分。 | | 2 | 主观 |  |
| 4 | **投标货物的技术性能（2分），**根据所投货物技术性能先进程度、在临床使用效果评分。技术性能先进充分满足临床要求且优化的得2分，技术性能基本满足临床要求的得1分；技术性能不能完全满足临床要求的得0.5分；存在较大的缺陷、技术性能与临床要求差距较大的得0分。 | | 2 | 主观 |  |
| 5 | **售后服务承诺（2分）**，根据投标文件承诺给予招标人的各种售后服务条件，综合服务内容评审打分。售后服务方案全面周到的，得2分，售后服务方案较全面周到的，得1分，售后服务方案存在明显缺陷的，得0.5分，无售后服务承诺的不得分。 | | 2 | 主观 |  |
| 6 | **维修成本（2分）**，维修成本（包括保修价格、设备配件价格，维修服务费等维修价格。  报价合理维修成本低得2分；报价和维修成本一般得1分，维修成本报价不合理得0.5分，无维修报价得0分。 | | 2 | 主观 |  |
| 7 | **售后服务机构技术服务人员情况（2分）**，提供姓名、工作经验、资质证书情况，人员配备充足售后服务经验丰富得2分，人员配备和售后服务一般得1分，人员配备不足售后服务经验差0.5分，无人员配备得0分。 | | 2 | 主观 |  |
| 8 | **业绩（3分）**，提供自 2021年 1 月 1 日以来（时间以合同签订时间为准），投标人承担过类似病床项目业绩的，每个业绩得0.5分，本项满分3分。提供完整的合同复印件，复印件能清楚的辨析设备型号和价格，未提供不得分。  (对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分，提供相关的证明) | | 3 | 客观 |  |
| 9 | **认证证书（3分），**投标人具有有效的环境管理体系认证证书、 质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，最高得3分。未提供不得分。  评审依据：提供证书扫描件以及全国认证认可信息公共服务平查询截图予以佐证。 | | 3 | 客观 |  |
| 10 | **投标样品（15分）** | 1. **序号2监护床一张（5分）**   根据提供样品的工艺、质量、性能综合评价。  样品工艺、质量、性能符合且优于采购文件需求的得5分，基本符合采购文件需求的得3分，部分符合采购文件需求的得1分；  备注：未提供的不得分。 | 15 | 主观 |  |
| 1. **序号8普通电动床一张（5分）**   根据提供样品的工艺、质量、性能综合评价。  样品工艺、质量、性能符合且优于采购文件需求的得5分，基本符合采购文件需求的得3分，部分符合采购文件需求的得1分；  备注：未提供的不得分。 |
| 1. **序号21移动查房车（不带电脑）一辆（5分）**   根据提供样品的工艺、质量、性能综合评价。  样品工艺、质量、性能符合且优于采购文件需求的得5分，基本符合采购文件需求的得3分，部分符合采购文件需求的得1分；  备注：未提供的不得分。 |
| 11 | **政策分（1分）**，  1）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件或复印件）  2）投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，得0.5分。（提供扫描件或复印件） | | 1 | 客观 |  |

\*备注：供应商编制响应文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评审标准相应的商务技术资料。

1. **投标报价评分（30分）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评审 | 评定项目 | 分值 | 备注 |
| 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30分 | / |

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的修正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有出现以下情形之一的：（1）应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购的；（2）擅自提高采购标准的；（3）以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；（4）在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；（5）中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；（6）拒绝有关部门依法实施监督检查的；（7）与供应商或者采购代理机构恶意串通的；（8）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；（9）在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况的；（10）开标前泄露标底的，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**采购合同书**

项目名称：龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目

甲 方：

乙 方：

签 订 地：

签订日期： 年 月 日

采购人：采购人

中标供应商：本次招标的中标供应商

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品： 金额单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购产品名称 | 型号规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 合计 | 完工期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格 | | 大写：  小写： | | | | |

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、 中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：供货期限

交货时间：接到采购人通知后 内完成安装和调试。

第六条：供货方式

在供货期限内，中标供应商在与采购人签署合同后，保证在 个日历天内派人送货至采购人指定地点。

第七条：验收

1、本项目验收程序参照温州市财政局关于印发《温州市政府采购履约验收办法》（温财采〔2020〕6号）文件执行。

2、中标供应商送货至指定地点后，由采购人根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。

3、货物的数量不足或表面瑕疵，采购人应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后10个工作日内提出。

4、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

5、采购人在中标供应商按合同规定交货和安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的中标供应商直接损失。

第八条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第九条：履约保证金

按招标文件要求

第十条：货款的支付

1.项目预付款：合同生效后7个工作日内采购人向中标供应商支付合同金额40%作为预付款，在支付预付款前，中标供应商应提供等额的预付款保函；

2. 项目进度款：货物到场后，经采购人及使用单位审核验收货物的数量、外观、质量合格后15日内支付合同总价的40%，同时退还中标供应商预付款保函；

3.全部设备安装、调试完成，采购人及使用单位验收合格，并结算完成后，结清全部货款。

第十一条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十二条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 年的保修期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在保修期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十六条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如不能按时交货，延期交货和延期服务的赔偿费均以合同总价款为基数按日5‰计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的30 %。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，采购人有权解除本合同。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、如经国家机关、采购人指定检测机构的检验确认设备不符合本合同约定或提供的产品，保修期内无法满足采购人正常生产的，采购人有权选择下列方式之一或多项要求向中标供应商进行补救：

（1）同意采购人退货，并将全额货款偿还采购人，还应向采购人支付合同总价30%元违约金，并负担因退货而发生的一切损失和费用；

（2）按照货物的疵劣程度、损坏的范围和采购人所遭受的损失，将货物贬值的价格补偿给采购人，金额由采购人确定；

（3）调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，中标供应商并负责因此而产生的一切费用和采购人的一切直接损失。

2、如果中标供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均以合同总价款为基数按日5‰计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的30 %。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，采购人有权解除本合同。

3、中标供应商提供的货物型号、技术参数、质量等不符合合同规定或招标文件规定导致验收不通过，采购人有权单方面终止合同，中标供应商需按照合同总价的 5 %支付违约金。

4、中标供应商提供的货物不符合要求或因质量、功能存在瑕疵造成他人人身、财产损害的，由中标供应商向受害人承担全部的损害赔偿责任。采购人的装机验收并不免除中标供应商的产品质量或产品瑕疵责任。甲乙双方对产品质量有争议的，需要第三方鉴定的，由中标供应商负责委托具备资质的第三方鉴定机构鉴定，并承担鉴定所需费用（包括但不限于鉴定费）。

5、中标供应商未按合同约定提供保修期服务的，采购人有权另行委托第三方进行保修，由此产生的所有相关费用均由中标供应商承担。

6、中标供应商保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由中标供应商承担。

7、合同内耗材的价格和实际采购价不一致时，采取就低不就高原则。

8.中标供应商保证为采购人所提供的产品具有自主知识产权或取得完整合法的授权，如采购人购买的产品造成对任何专利权、商标权、著作权等权利的侵犯，采购人由此遭受损失的，由供方承担。

9、双方需签署购《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》，详见附件。

10、招投标及合同中凡涉及项目的有关信息，不得透露给第三方。

11、本文所称“一切损失”“一切费用”“一切直接损失”“一切直接损失和费用”等类同表述的含义相同，均指包括但不限于差旅费、调查费、保全费、担保费、诉讼费、律师费、公证费、执行费、赔偿金、补偿金的相关费用。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签署，采购人及中标供应商加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

合同附件是本主合同不可分割的组成部分，附件及下列文件与本合同具有同等法律效力：

1. 附件

附件一：《配置清单》、《随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单》；

附件二: 《质量保证及售后服务承诺书》；

附件三：《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》；

2、采购人的招标文件与招标补充文件；

3、中标供应商投标文件；

4、询标纪要和承诺书。

5、中标通知书

采购人：（印章） 供应商：（印章）

全权代表:（签字） 全权代表:（签字）

地址： 地址：

电话： 电话：

**附件一：**

**配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 医疗器械备案/注册证号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：表格可扩展

供应商全称（盖章）

# 日期： 年 月 日

**随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 医疗器械备案/注册证号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：表格可扩展

供应商全称（盖章）

# 日期： 年 月 日

**附件二：**

## 质量保证及售后服务承诺书

甲方：

乙方（承诺方/投标人）：

就贵方项目    （采购编号： ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自项目中标通知发出之日起生效。

1、质量保证：

### （1）乙方保证交付的货物均为厂家原装全新出品，且检验合格，并提供合格证明资料。国产货物生产日期不超过半年，进口货物生产日期不超过一年，特殊情况经协商同意的超期除外。（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。

### （2）乙方应提供  年保修期，保修期的期限应以设备验收合格、完成培训考核后，以甲方验收单时间起计算。

### （3）保修期内免费更换原厂全新零配件及包含维修产生的一切费用（费用包括但不限于零配件费、人工等费用）。

（4）设备保修期内，乙方要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家、行业相关标准。

（5）设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换原厂全新零配件，所有费用由乙方承担。

（6）设备保修期内，乙方承诺按照设备使用说明书要求进行保养，每年应提供不少于2次的预防性维护保养，每次PM计划时间跨度不大于1个月，并提供设备维修、保养详细工作报告单。

（7）设备保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（费用包括但不限于配件、人工、搬运、安装调试等费用）。

（8）设备保修期内，存在安全隐患，有可能对操作人员、患者、自身、其他设备、周边环境造成不良影响的，乙方应在获知后15日内予以解决。未能解决，且双方无法达成一致的，应予以退货。

（9）乙方未在约定时间内修复设备或同一设备经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换，乙方需在第三次设备故障发生后3个月内更换同款原厂全新设备。返修或更换后的设备及部件保修期应重新计算，人为原因除外。

（10）设备保修期内，应确保开机率为96%以上（按365天/年），如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，乙方应向甲方赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

（11）零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求。

2、售后服务

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题。乙方应在接报修电话后，48小时内到现场实施维修，在确定故障后，应在24小时内将维修零部件送达维修现场。发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后，24小时内到达现场抢修。单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。

（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费安装、维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

（4）保修期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与保修期内的要求相一致。

（5）提供设备维修所需的零配件/易耗品清单，在设备使用过程，如需更换，按不高于下表的价格执行。乙方必须如实填报下表，如有漏项，在货物使用期内乙方自愿承担漏项零配件及易耗品的所有费用。（低价值零部件/易耗品除外，低价值零部件单价不高于1000元人民币）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零配件/易耗品 | 型号和规格 | 单价（元） | 单位 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

（6）设备维保价格（过保后）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 维保价格（元/年/套） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

1. 甲方现已有同型号、同品牌同类货物零配件/易耗品价格约定的，乙方承诺以不高于原约定价格提供。
2. 乙方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。

（9）每次完成设备维修或保养后，须在7个工作日内向甲方提供维修及保养的报告。

（10）提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

（11）每次维修前保证将甲方存储的数据备份，维修结束后回复原状，遵守甲方机房管理制度。

质量保证及售后服务承诺书系合同主要义务的重要组成部分。乙方未履行本条约定，构成违约，参照合同承担违约责任。

承诺人：本售后服务承诺书须由投标人、生产厂家（进口设备由国内注册代理人）逐条响应承诺，并加盖公章。

投标人： 生产厂家（进口设备由国内注册代理人）：

（盖章） （盖章）

**附件三： 医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同**

**甲方**：

**乙方**：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被动接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定 联系人\*\*\* （手机号码\*\*\*）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）： 法定代表人（负责人）：

经办人签名： 经办人签名：

年 月 日 年 月 日

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加国有企业采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加国有企业采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

温州眼谷小镇运营管理有限公司、浙江宏信项目管理有限公司：

我方参与龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目【招标编号：ZJHX-2024101801】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《温州市龙湾区区属国有企业采购管理办法》第十四条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为；

6.法律法规规章规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、本项目的特定资格要求**

（本项目未要求，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………………（页码）

（9）随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单…………………………（页码）

（10）选配件、专用耗材、售后服务优惠表…………………………………………（页码）（11）质量保证及售后服务承诺书………………………………………………………（页码）（12）消耗品、易耗品、备品备件购买价格清单……………………………………（页码）

**一、投标函**

温州眼谷小镇运营管理有限公司、浙江宏信项目管理有限公司：

我方参加你方组织的龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目【招标编号：ZJHX-2024101801】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2本项目的特定资格要求（本项目未要求）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（本项目不允许分包）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2 报价情况说明（如果有）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

温州眼谷小镇运营管理有限公司、浙江宏信项目管理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目【招标编号：ZJHX-2024101801】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（本项目不允许分包）**

[**本项目不允许分包，无需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 医疗器械备案/注册证号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、采购供应商廉洁自律承诺书**

温州眼谷小镇运营管理有限公司、浙江宏信项目管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**九、随机标准附件、备品备件、零配件、专用工具清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 数量 | 单位 | 医疗器械备案/注册证号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：表格可扩展

投标人名称（电子签章）

# 日期： 年 月 日

**十、选配件、专用耗材、售后服务优惠表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 优惠前单价 | 比投标报价优惠率 | 优惠后单价 |
| 1 |  |  |  | % |  |
| 2 |  |  |  | % |  |
| 3 |  |  |  | % |  |
| 4 |  |  |  | % |  |
| 5 |  |  |  | % |  |
| 6 |  |  |  | % |  |

注：上述清单之外的配件、耗材及服务，默认已包含在配置清单中，提供给采购人。

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

**十一、质量保证及售后服务承诺书**

甲方：

乙方（承诺方/投标人）：

就贵方项目    （采购编号： ）的售后服务，我方做出以下承诺。承诺自项目中标通知发出之日起生效。

1、质量保证：

### （1）乙方保证交付的货物均为厂家原装全新出品，且检验合格，并提供合格证明资料。国产货物生产日期不超过半年，进口货物生产日期不超过一年，特殊情况经协商同意的超期除外。（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。

### （2）乙方应提供  年保修期，保修期的期限应以设备验收合格、完成培训考核后，以甲方验收单时间起计算。

### （3）保修期内免费更换原厂全新零配件及包含维修产生的一切费用（费用包括但不限于零配件费、人工等费用）。

（4）设备保修期内，乙方要确保设备正常运行，设备的功能和技术指标达到投标文件和国家、行业相关标准。

（5）设备保修期内，因设备任何配件出现故障或性能无法达到要求，须免费更换原厂全新零配件，所有费用由乙方承担。

（6）设备保修期内，乙方承诺按照设备使用说明书要求进行保养，每年应提供不少于2次的预防性维护保养，每次PM计划时间跨度不大于1个月，并提供设备维修、保养详细工作报告单。

（7）设备保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（费用包括但不限于配件、人工、搬运、安装调试等费用）。

（8）设备保修期内，存在安全隐患，有可能对操作人员、患者、自身、其他设备、周边环境造成不良影响的，乙方应在获知后15日内予以解决。未能解决，且双方无法达成一致的，应予以退货。

（9）乙方未在约定时间内修复设备或同一设备经 3 次维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换，乙方需在第三次设备故障发生后3个月内更换同款原厂全新设备。返修或更换后的设备及部件保修期应重新计算，人为原因除外。

（10）设备保修期内，应确保开机率为96%以上（按365天/年），如达不到要求，停机日每超过1工作日，保修期相应延长5个工作日；停机日超过20个工作日的，每超过1工作日，乙方应向甲方赔偿合同总金额0.5%，但累计不超过设备合同总金额。

（11）零配件在该设备停产后保证8年的供应，零配件须符合或优于设备技术要求。

2、售后服务

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络，提供 24 小时技术支持服务，及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际问题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题。乙方应在接报修电话后，48小时内到现场实施维修，在确定故障后，应在24小时内将维修零部件送达维修现场。发生紧急抢修事故的，乙方应在接到甲方通知后，24小时内到达现场抢修。单次故障修复时间不长于5个工作日。否则须在5个工作日之内提供功能完整、性能合格的备用设备。

（3）技术升级支持：乙方应提供货物所配置软件的终身免费安装、维护和升级服务，保证货物正常运行，且不影响甲方其它运行环境。

（4）保修期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与保修期内的要求相一致。

（5）提供设备维修所需的零配件/易耗品清单，在设备使用过程，如需更换，按不高于下表的价格执行。乙方必须如实填报下表，如有漏项，在货物使用期内乙方自愿承担漏项零配件及易耗品的所有费用。（低价值零部件/易耗品除外，低价值零部件单价不高于1000元人民币）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零配件/易耗品 | 型号和规格 | 单价（元） | 单位 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

（6）设备维保价格（过保后）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 维保价格（元/年/套） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

1. 甲方现已有同型号、同品牌同类货物零配件/易耗品价格约定的，乙方承诺以不高于原约定价格提供。
2. 乙方须无偿、实时提供设备设置、调试所需密码及权限。

（9）每次完成设备维修或保养后，须在7个工作日内向甲方提供维修及保养的报告。

（10）提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

（11）每次维修前保证将甲方存储的数据备份，维修结束后回复原状，遵守甲方机房管理制度。

质量保证及售后服务承诺书系合同主要义务的重要组成部分。乙方未履行本条约定，构成违约，参照合同承担违约责任。

承诺人：本售后服务承诺书须由投标人逐条响应承诺，并加盖公章。

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

**十二、消耗品、易耗品、备品备件购买价格清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料及部件名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 对应设备名称 | 用途 | 医疗器械备案/注册证号 | 两定平台产品ID |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：表格可扩展

乙方承诺：在货物使用期内，消耗品、备品备件供应价格不高于上述价格。

**报价文件部分**

**目录**

1. 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

温州眼谷小镇运营管理有限公司、浙江宏信项目管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目【招标编号：ZJHX-2024101801】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。**采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

1. 报价情况说明（如果有）

## （如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。）

# 附件

**附件1：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件2：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：业务专用章使用说明函**

温州眼谷小镇运营管理有限公司、浙江宏信项目管理有限公司：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的龙湾区第一人民医院普通电动床、血透床、转运床、治疗车、麻醉车等设备采购项目【招标编号：ZJHX-2024101801】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）