**淳安县威坪敬老院1#、2#、3#、4#楼家具**

**采购项目公开招标（电子招投标）**

**（项目编号：**ZJWY[2024] 048号**）**

**招**

**标**

**文**

**件**

淳安县威坪新农村建设有限公司

浙江五扬建设管理有限公司

|  |  |
| --- | --- |
| **采购单位确认（公章）：该采购文件已经我单位审核确认。**  **经办人（签名）：**  **日期： 年 月 日** | **代理机构审批（公章）：同意发布**  **经办人（签名）：**  **日期： 年 月 日** |

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

淳安县威坪敬老院1#、2#、3#、4#楼家具采购招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（[https://www.lecaiyun.com）获取（下载）招标文件，并于2024年09月20 日14点 00分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**ZJWY[2024] 048 号

**项目名称：**淳安县威坪敬老院1#、2#、3#、4#楼家具采购项目

**预算金额（元）：**220.00万元

**最高限价（元）**：220.00万元

**采购需求：** 淳安县威坪敬老院1#、2#、3#、4#楼家具采购项目，主要内容：包括1#、2#、3#、4#楼的家具采购及安装，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

**合同履约期限：45天**

**本项目接受联合体投标：**🞎**是；**🗹**否**。

1. **申请人的资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括在本平台交易中无串标、提供虚假资料等记录）；

6、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

7、法律、行政法规规定的其他条件；

**8、本项目的特定资格要求：🗹无；🞎有**

9、以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**2024年8月 29 日至2024年9月 20 日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：乐**采云平台（www.lecaiyun.com/）

**方式：**供应商登录乐采云平台www.lecaiyun.com**[在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）](http://www.qdh.gov.cn/ggzyjyw/index.html_x0005_在线申请获取采购文件（进入\“项目采购\”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。)**[。](http://www.qdh.gov.cn/ggzyjyw/index.html_x0005_在线申请获取采购文件（进入\“项目采购\”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。)

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2024年9月 20 日14点00分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**乐采云平台（www.lecaiyun.com）

**开标时间：**2024年9月 20日14 点 00分00秒

**开标地点（网址）**“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线开标响应。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向业主单位的纪检监察部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：（1）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家注册（https://middle.lecaiyun.com/v-settle-front/enter/accountNew?settleCategory=1&entranceType=150&utm=luban.luban-PC-3677.ct001.10.cfc25940300e11eea83497f4ab63b17d），进行供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/luban/detail?parentId=600030&articleId=8usMobfHBXp2GJnjOIZ0EA%3D%3D&utm=luban.luban-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.3.01412d50301111eea4a9272df37c6142）；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江企业采购信息服务网-在线下载-电子交易客户端”进行下载安装（https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.233654f0300f11ee9e63571a3f42cf10，若已安装政采云电子交易客户端，无需重新安装乐采云电子交易客户端，乐采云和政采云电子交易客户端可通用）；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见:乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标操作指南-供应商”。（2）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：淳安县威坪新农村建设有限公司

地 址：威坪镇

项目经办人： 洪涌

联系电话：13738108557

质疑联系人：严旭

联系电话：15958014858

2.采购代理机构信息

名称：浙江五扬建设管理有限公司

地址：浙江省淳安县千岛湖时代中心5号楼701室

项目联系人（询问）： 唐正昊

项目联系方式（询问）：13567169140

质疑联系人： 胡仙女

质疑联系方式：13750850869

3.采购单位纪检监察部门

名称：淳安县威坪镇人民政府

地址：淳安县威坪镇兴华街321号

联系人 ：许女士

监督投诉电话：18768111822

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云有限公司服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为： 护理床、医疗护理床 。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | **采购标的及所属行业详见报价文件中的《中小企业声明函》。** |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | 🗹 A同意将非主体、非关键性的 运输 工作分包。☐ B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。  ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | ☐A不要求提供。  🗹B要求提供。   1. **样品：**护理床1张（1#楼）、医疗护理床1张（2#楼）、床头柜1只（1#楼）、床头柜1只（2#楼）、椅子（1#、2#楼）、餐椅（3#楼）（详见采购需求“三、样品要求”）**。** 2. 样品制作的标准和要求： 详见“采购清单 ” ；   （3）样品的评审方法以及评审标准：详见 详见“评分细则” ；  （4）是否需要随样品提交检测报告：🗹否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  **（5）提供样品的时间：** 2024年9月19日8:30 至 2024年9月19日17:30 期间内将样品递交至地点：淳安县千岛湖镇环湖北路375号行政服务中心（商务大楼） 19楼 样品间 ；联系人： 胡仙女 ，联系电话：13750850869 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  **。**请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | 🗹A不组织。  ☐B组织。  （1）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..............  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在乐采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 本项目实行电子投标。  1.供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件两类：  （1）电子投标文件，按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。  （2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至([1520669213@qq.com](mailto:2990430955@qq.com))。  （3）投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。  ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。  ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 13 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  🞎联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 本招标文件的解释权属于采购单位和委托代理机构。 |
| **如发现投标单位提供虚假材料参与我县国有企业采购投标活动的，无论中标与否，将取消该投标单位在本平台三年内的投标资格。** |
| 14 | **招标代理服务费** | 本项目的招标代理服务费由中标人一次性向招标代理机构交付，由淳安县产权经纪有限公司统一代收。本项目根据淳国资办[2021]32号文《淳安县国有资产监督管理办公室关于明确国有产权交易、货物与服务采购收费标准及费用分配的通知》收取招标代理费（收费附表见附件8），其余按实收取,本项目采购评审费由采购单位支付。  户名：淳安县产权经纪有限公司  开户银行：浙江淳安农村商业银行股份有限公司南山支行宏山分理处  银行账号：201000141262838  联系人：江旭琴       联系电话：0571-64880506 |
| 15 | **其他** | **中标人中标后须提供给采购代理机构两份加盖公章并签字的纸质投标文件（一正一副，副本是正本的复印件，与电子投标文件一致，如不一致，以电子投标文件为准）。** |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向县财政局（国资办）提出申请并获得审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.3 鼓励供应商在参加采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.2供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购单位纪检监察部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以电子邮件方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2以介质存储的数据电文形式的备份投标文件：按乐采云平台项目采购-电子招投标操作指南制作备份投标文件（后缀名为.bfbs），在投标截止时间前以电子邮件形式递交至([1520669213@qq.com](mailto:2990430955@qq.com))。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

**15.4投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

**26. 履约保证金**

履约保证金的数额不得超过采购合同金额的1%。鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。项目验收结束后应及时退还履约保证金，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 27.预付款

采购单位应当在采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的50％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的50％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

1. **采购需求**

**一、采购清单**

**（一）敬老院1#楼家具清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间  名称 | 采购内容 | 参考图片 | 尺寸（㎝） | 单位 | 数量 | 材 质 （产 品 描 述 ） |
| 一 层 | | | | | | | |
| 1 | 接待室 | 三人沙发 |  | 190\*83\*82 | 件 | 1 | 1、面料：采用优质皮革饰面  2、泡棉：国内知名品牌高回弹海棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，C50高硬度海绵，外衬丝棉。  3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%；E1级夹板  4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。  5、连接件：金属连接件。  6、沙发脚：电镀金属脚架。 |
| 2 | 双人沙发 |  | 145\*83\*82 | 件 | 1 | 1、面料：采用优质皮革饰面  2、泡棉：国内知名品牌高回弹海棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，C50高硬度海绵，外衬丝棉。  3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%；E1级夹板  4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。  5、连接件：金属连接件。  6、沙发脚：电镀金属脚架。 |
| 3 | 茶几 |  | 140\*70\*42 | 件 | 1 | E1级中纤板基材，表面贴常规木皮，水性漆，配岩板台面 |
| 4 | 休闲椅 |  | 常规 | 件 | 1 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 5 | 圆几 |  | 45\*45\*50 | 件 | 1 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛含量未检出，VOC含量未检出，苯系物总和含量未检出，五底三面工艺，透明度高、耐压、耐磨，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色。 |
| 6 | 文件柜 |  | 180\*85\*39 | 件 | 1 | 高1800㎜\*宽850㎜\*深390㎜，透明,带抽屉2个,移动,玻璃门,对开门，材质：铁，厚度：1.0㎜。 |
| 7 | 活动室 | 餐桌 |  | 140\*80\*75 | 件 | 2 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 8 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 8 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 9 | 员工休息室 | 书桌 |  | 120\*50 | 件 | 2 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2037《家具用封边技术要求》标准。 |
| 10 | 椅子 |  | 50\*50\*80 | 件 | 2 | 不锈钢管体凳腿，特级优质PP凳面 |
| 11 | 更衣柜 |  | 185\*90\*50 | 件 | 1 | 钢制更衣柜：高1850㎜宽900㎜深500㎜；材质：冷轧钢，颜色：白色；工艺：静电喷涂。国际环保标准甲醛含量≤0.5mg/L。 |
| 12 | 护理站 | 椅子 |  | 54x55x82 | 件 | 15 | 1.面料：选用优质网布，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，耐干摩擦≥3级，pH值4.0~8.5。  2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，感官要求至少6项检测，物理力学性能至少包含回弹率≥55%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥3.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，表面密度（座面）≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，TVOC≤0.0005mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  3.气压棒：采用优质气压棒，气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧在1.5倍锁定力拉伸作用下，保持5min,气弹簧力性能应不变；气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；经过高低温储存性能试验的气弹簧应能承受30000次循环寿命试验试验后公称力的总衰减量应小于10%。  4.脚架：优质钢制五星脚架。  5.脚轮：采用优质脚轮， 力学性能：使用功能无损坏和丧失，脚轮未脱落。 |
| 13 | 护理型养老六人间 | ★**护理床（提供样品）** |  | 200\*100 | 件 | 30 | 1.床头床尾采用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于3cm，床体高度50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。  2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。  3.床头位置两侧均留有输液架孔。  4.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。  5.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。  6.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配，床垫内部填充物为4公分环保棕+2公分c5海绵，柔软透气无味。  7.脚轮采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，均带有刹车装置，稳定性好。  最小承重：240kg（含6挡护栏，6公分床垫） |
| 14 | 床头柜 |  | 60-55-200 | 件 | 30 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2023《家具用封边技术要求》标准。 |
| 15 | 医用隔帘 |  | 600\*270 | 张 | 30 | 多功能遮挡，帘布耐磨防刮,静音轨道 |
| 16 | 双门衣柜 |  | 550\*115 | 件 | 30 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 17 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 5 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 18 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 5 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 19 | 栏杆扶手 |  | 长50 | 件 | 5 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 20 | 助浴间 | 洗澡椅 |  | 常规 | 件 | 1 | 主体材质铝合金，PE吹塑板 |
| 21 | 适老坐式一体淋浴器 |  | 80\*90\*187 | 件 | 1 | 安装空间尺寸：宽\*深\* 高80\*90\*187厘米  净重：20千克  最大承重：110千克  材质：树脂、不锈 钢结构、铜 |
| 22 | 更衣柜 |  | 194\*50\*114 | 件 | 1 | 门牌号设计简单易记，尼龙铰链门轴，活动内承板，多档调节 |
| 23 | 换鞋凳 |  | 常规 | 件 | 1 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.坐垫：仿布纹科技皮软包，高回弹性海绵。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 24 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 25 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 26 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 27 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 28 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 二 层 | | | | | | | |
| 1 | 康复室 | 平行杠 |  | 335×85×78～122 | 件 | 1 | 参考规格(cm)：335×85×78～122，矫正板坡度15°  参考质量：138.0kg  结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座  材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯  杠杆直径(cm)：Φ3.8  杠杆宽度调节范围（cm）： 44～98  额定载荷(kg)：≥ 135  矫正板坡度： 15° |
| 2 | 坐姿平推康复训练器 |  | 常规 | 件 | 1 | 液压式康复训练系统是以先进的循环理念为基础，将力量训练和有氧训练完美结合的循环式训练系统，在简单、安全、规范的训练中，通过力量训练和有氧训练的新陈代谢快速转换运动，帮助患者提高心肺功能，改善健康状况。 技术特点： 1、人体工程学设计的靠背，准确定位上身； 2、多档可调液压阻力，运动流畅、无噪音；  3、曲线形整体靠背护壳设计，使器材档次更显高贵；  4、阻力调节方便，并设有无极调压； 5、外观设计简洁大方，防滑脚踏设计体贴入微；  6、卡位式专套设计，适用于不同体型的患者  7、加长工程塑料手把，适用于不同人群，并长久耐用； 8、方便的移动脚轮设计，便于随时调节运动次序；  9、本套设备全部采用了新型铝合金缸体液压阻力。 |
| 3 | 坐姿腹背康复训练器 |  | 常规 | 件 | 1 |
| 4 | 坐姿上臂康复训练器 |  | 常规 | 件 | 1 |
| 5 | 系列哑铃 |  | 常规 | 件 | 2 | 进行肌肉力量和医疗体操锻炼 |
| 6 | 磨砂台及附件 |  | 常规 | 件 | 1 | 使用方法：  1、根据训练者的需要，可适当调节沙磨板的角度。  2、训练者可以坐在椅子上或立于桌前训练。  3、手握附件在沙磨板上移动。  产品功效：增强上肢肌力，改善上肢协调性，扩大上肢关节活动度，促进上肢正确的主动运动，抑制异常姿势。 |
| 7 | 放松按摩器 |  | 51\*26\*93 | 件 | 1 | 多样训练，开关方便，舒适把手，螺丝固定 |
| 8 | 辅助步行训练器 |  | 常规 | 件 | 1 | 使用方法  1站在助行器的框架内的合适位置，双手扶住助行器手柄，将身体的重量放在健腿和助行器上；  2将助行器前移20公分左右，然后迈出患肢同样的距离，此时前移到手腕，利用助行器来支撑身体重量，然后移动健肢到与患肢齐平位置，站稳后再重复上述步骤。  3行走时眼睛平视前方，抬头挺胸收腹，家属可在后方保护。步伐不宜太大，以达到助行器的一半为宜。  产品功效：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果，是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。 |
| 9 | 肋木 |  | 常规 | 件 | 2 | 【 使用方法】：  1.背向肋木，小腿紧贴肋木，身体尽量前弯，上肢伸直，尽量握低的横梁，屈肘。  2.背向肋木，距肋木半步，两手上举，握稍低一些的横梁，伸直上肢，充分挺胸。  3.侧向肋木，两脚分开，外侧上肢上举握横梁，内侧上肢握腰部的横梁，外侧膝屈曲，双上肢充分伸展，体侧屈。  4.面向肋木，直腿坐位，脚尖挂住最下面的横梁，身体充分向右旋转拉伸，然后向左旋转拉伸。  【 产品功效】：该产品适用于进行上、下肢体关节活动范围和肌力训练，坐站立训练，平衡训练及躯干的牵伸训练 |
| 10 |  | 文件柜 |  | 180\*85\*39 | 件 | 1 | 高1800㎜\*宽850㎜\*深390㎜，透明,带抽屉2个,移动,玻璃门,对开门，材质：铁，厚度：1.0㎜。 |
| 11 | 电脑室 | 电脑桌 |  | 120\*75\*60 | 件 | 15 | 主要材质：E1级环保板材，铝合金功能梁，耐用无异味 |
| 12 | 椅子 |  | 54x55x82 | 件 | 15 | 1.面料：选用优质网布，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，耐干摩擦≥3级，pH值4.0~8.5。  2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，感官要求至少6项检测，物理力学性能至少包含回弹率≥55%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥3.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，表面密度（座面）≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，TVOC≤0.0005mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  3.气压棒：采用优质气压棒，气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧在1.5倍锁定力拉伸作用下，保持5min,气弹簧力性能应不变；气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；经过高低温储存性能试验的气弹簧应能承受30000次循环寿命试验试验后公称力的总衰减量应小于10%。  4.脚架：优质钢制五星脚架。 |
| 13 | 活动室 | 圆桌 |  | 直径100 | 件 | 1 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 14 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 6 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 15 | 护理型养老六人间 | ★护理床 |  | 200\*100 | 件 | 30 | 1.床头床尾采用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于3cm，床体高度50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。  2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。  3.床头位置两侧均留有输液架孔。  4.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。  5.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。  6.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配，床垫内部填充物为4公分环保棕+2公分c5海绵，柔软透气无味。  7.脚轮采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，均带有刹车装置，稳定性好。  最小承重：240kg（含6挡护栏，6公分床垫） |
| 16 | 床头柜 |  | 60-55-200 | 件 | 30 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2023《家具用封边技术要求》标准。 |
| 17 | 医用隔帘 |  | 600\*270 | 张 | 30 | 多功能遮挡，帘布耐磨防刮,静音轨道 |
| 18 | 双门衣柜 |  | 550\*115 | 件 | 30 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 19 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 5 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 20 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 5 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 21 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 5 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 22 | 助浴间 | 洗澡椅 |  | 常规 | 件 | 1 | 主体材质：铝合金、PE吹塑板 |
| 23 | 适老坐式一体淋浴器 |  | 80\*90\*187 | 件 | 1 | 安装空间尺寸：宽\*深\* 高80\*90\*187厘米  净重：20千克  最大承重：110千克  材质：树脂、不锈 钢结构、铜 |
| 24 | 更衣柜 |  | 常规 | 件 | 1 | 门牌号设计简单易记，尼龙铰链门轴，活动内承板，多档调节 |
| 25 | 换鞋凳 |  | 常规 | 件 | 1 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 26 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 27 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 28 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 29 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 30 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 三 层 | | | | | | | |
| 1 | 活动室 | 圆桌 |  | 直径100 | 件 | 1 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 2 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 6 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 3 | 护理型养老三人间 | ★护理床 |  | 200\*100 | 件 | 27 | 1.床头床尾采用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于3cm，床体高度50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。  2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。  3.床头位置两侧均留有输液架孔。  4.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。  5.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。  6.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配，床垫内部填充物为4公分环保棕+2公分c5海绵，柔软透气无味。  7.脚轮采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，均带有刹车装置，稳定性好。  最小承重：240kg（含6挡护栏，6公分床垫） |
| 4 | 床头柜 |  | 60-55-200 | 件 | 27 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2023《家具用封边技术要求》标准。 |
| 5 | 医用隔帘 |  | 600\*270 | 张 | 27 | 多功能遮挡，帘布耐磨防刮,静音轨道 |
| 6 | 书桌 |  | 8-120-75 | 件 | 27 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； |
| 7 | **椅子（提供样品）** |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 27 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 8 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 9 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 9 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 9 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 10 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 9 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 11 | 三门衣柜 |  | 500\*190 | 件 | 9 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 12 | 临终关怀室 | ★护理床 |  | 200\*100 | 件 | 1 | 1.床头床尾采用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于3cm，床体高度50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。  2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。  3.床头位置两侧均留有输液架孔。  4.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。  5.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。  6.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配，床垫内部填充物为4公分环保棕+2公分c5海绵，柔软透气无味。  7.脚轮采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，均带有刹车装置，稳定性好。  最小承重：240kg（含6挡护栏，6公分床垫） |
| 13 | 双人沙发 |  | 170\*83\*88 | 件 | 2 | 1.面料：选用优质透气棉麻布料；  2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。  4.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。 |
| 14 | 助浴间 | 洗澡椅 |  | 常规 | 件 | 1 | 主体材质铝合金，PE吹塑板 |
| 15 | 适老坐式一体淋浴器 |  | 80\*90\*187 | 件 | 1 | 安装空间尺寸：宽\*深\* 高80\*90\*187厘米  净重：20千克  最大承重：110千克  材质：树脂、不锈 钢结构、铜 |
| 16 | 更衣柜 |  | 常规 | 件 | 1 | 门牌号设计简单易记，尼龙铰链门轴，活动内承板，多档调节 |
| 17 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 18 | 换鞋凳 |  | 常规 | 件 | 1 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 19 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 20 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 21 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 22 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 四 层 | | | | | | | |
| 1 | 认知障碍客餐区 | 餐桌 |  | 140\*80\*75 | 件 | 4 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 2 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 20 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 3 | 休闲长凳 |  | 120 | 件 | 2 | 整块制作手工打磨+水性环保漆 |
| 4 | 圆几 |  | 常规 | 件 | 3 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 5 | 认知障碍训练区 | 阅读桌 |  | 120\*50 | 件 | 2 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2037《家具用封边技术要求》标准。 |
| 6 | 椅子 |  | 58\*71\*78 | 件 | 2 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 7 | 适老认知设备 |  | 常规 | 组 | 1 | 火山探险、健康的阿毛、魔力环、找衣服、回家的路、左手右脚各一套，认知功能训练手工材料包20份、康乐评估问卷20份;材质：木质、布料、纸质等其它； |
| 8 | 桌面康复训练设备 |  | 常规 | 组 | 1 | 包含手功能组合训练箱，上肢协调功能训练椅，作业训练器，套圈游戏各一套 |
| 9 | 护理型养老三人间 | ★护理床 |  | 200\*100 | 件 | 18 | 1.床头床尾采用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于3cm，床体高度50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。  2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。  3.床头位置两侧均留有输液架孔。  4.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。  5.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。  6.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配，床垫内部填充物为4公分环保棕+2公分c5海绵，柔软透气无味。  7.脚轮采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，均带有刹车装置，稳定性好。  最小承重：240kg（含6挡护栏，6公分床垫） |
| 10 | 床头柜 |  | 60-55-200 | 件 | 18 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2023《家具用封边技术要求》标准。 |
| 11 | 医用隔帘 |  | 600\*270 | 张 | 18 | 多功能遮挡，帘布耐磨防刮,静音轨道 |
| 12 | 书桌 |  | 8-120-75 | 件 | 18 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； |
| 13 | 椅子 |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 18 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 14 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 9 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 15 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 9 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 16 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 9 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 17 | 三门衣柜 |  | 500\*190 | 件 | 9 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 18 | 认知障碍养老单间 | ★护理床 |  | 200\*120 | 件 | 2 | 1.床头床尾采用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于3cm，床体高度50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。  2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。  3.床头位置两侧均留有输液架孔。  4.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。  5.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。  6.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配，床垫内部填充物为4公分环保棕+2公分c5海绵，柔软透气无味。  7.脚轮采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，均带有刹车装置，稳定性好。  最小承重：240kg（含6挡护栏，6公分床垫） |
| 19 | ★床头柜**（提供样品）** |  | 45\*40\*60 | 件 | 4 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2023《家具用封边技术要求》标准。 |
| 20 | 双人沙发 |  | 148\*83\*88 | 件 | 2 | 1.面料：选用优质透气棉麻布料；  2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。  4.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。 |
| 21 | 鸭蛋茶几 |  | 120\*60 | 件 | 2 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 22 | 组合书桌 |  | 4750\*50 | 组 | 2 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 23 | 椅子 |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 2 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 24 | 双门衣柜 |  | 550\*104 | 件 | 4 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 25 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 26 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 27 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 28 | 助浴间 | 洗澡椅 |  | 常规 | 件 | 1 | 主体材质铝合金，PE吹塑板 |
| 29 | 适老坐式一体淋浴器 |  | 80\*90\*187 | 件 | 1 | 安装空间尺寸：宽\*深\* 高80\*90\*187厘米  净重：20千克  最大承重：110千克  材质：树脂、不锈 钢结构、铜 |
| 30 | 更衣柜 |  | 常规 | 件 | 1 | 门牌号设计简单易记，尼龙铰链门轴，活动内承板，多档调节 |
| 31 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 32 | 换鞋凳 |  | 常规 | 件 | 1 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 33 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 34 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 35 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 36 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 五 层 | | | | | | | |
| 1 | 认知障碍客餐区 | 餐桌 |  | 140\*80\*75 | 件 | 4 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 7.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 2 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 16 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 3 | 休闲长凳 |  | 120 | 件 | 2 | 整块制作+手工打磨+水性环保漆 |
| 4 | 圆几 |  | 常规 | 件 | 3 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 5 | 认知障碍训练区 | 阅读桌 |  | 120\*50 | 件 | 2 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2037《家具用封边技术要求》标准。 |
| 6 | 椅子 |  | 58\*71\*78 | 件 | 2 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 7 | 适老认知设备 |  | 常规 | 组 | 1 | 火山探险、健康的阿毛、魔力环、找衣服、回家的路、左手右脚各一套，认知功能训练手工材料包20份、康乐评估问卷20份;材质：木质、布料、纸质等其它； |
| 8 | 音乐干预训练套装 |  | 常规 | 组 | 1 | 1.音乐训练套装含铃鼓、非洲鼓、雨声筒、节奏棒、响板、三角铁、碰铃、八音按铃、卡巴萨、高低梆子、多音筒、沙蛋、双响筒、铜镲、敲琴、双面鼓共16种;  2.配件：  课程教案书一份。教案书共8节课时，每节课为1小时，每课时包含健身操、音乐手工、语言游戏、小舞蹈等。课程方案具有作业疗法的进程及其时间节点分布等。  教学视频一份。供护理人员学习。  3.为防止供应商虚假响应，中标供应商在签订合同前需提供以上产品的8节课时教案书、教案视频各一份。 |
| 9 | 护理型养老三人间 | ★护理床 |  | 200\*100 | 件 | 18 | 1.床头床尾采用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于3cm，床体高度50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。  2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。  3.床头位置两侧均留有输液架孔。  4.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。  5.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。  6.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配，床垫内部填充物为4公分环保棕+2公分c5海绵，柔软透气无味。  7.脚轮采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，均带有刹车装置，稳定性好。  最小承重：240kg（含6挡护栏，6公分床垫） |
| 10 | 床头柜 |  | 60-55-200 | 件 | 18 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2023《家具用封边技术要求》标准。 |
| 11 | 医用隔帘 |  | 600\*270 | 张 | 18 | 多功能遮挡，帘布耐磨防刮,静音轨道 |
| 12 | 书桌 |  | 8-120-75 | 件 | 18 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； |
| 13 | 椅子 |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 18 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 14 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 9 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 15 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 9 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 16 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 9 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 17 | 三门衣柜 |  | 500\*190 | 件 | 9 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 18 | 认知障碍养老单间 | ★护理床 |  | 200\*120 | 件 | 2 | 1.床头床尾采用优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面,纹理清晰自然，无开裂、霉变、黑白边、明显疤节等现象，床头搭配软包采用皮革面料，内部海绵填充，床头尾板厚度均大于等于3cm，床体高度50cm。床头尾板和护板边角均经过倒角及圆滑处理。  2.床面内扣八折八角，侧边增加1.2加厚三角辅助条，采用通长连体加固，床面无缝焊接，床面无直角设计。  3.床头位置两侧均留有输液架孔。  4.升降丝杆采用ABS铝合金隐形摇柄，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用圆钢制作，并有防护装置不积尘；弹盒采用2.2mm钢件制作经久耐用。  5.护栏：折叠护栏为全履式结构，5档式防护设计，立柱采用不锈钢支撑，护栏上杆经电泳木纹化处理，加厚钢制定位开关，防夹手设计，摁下开关折叠。  6.床垫厚度6公分，床垫各板块分开不切断，且与床功能相配，床垫内部填充物为4公分环保棕+2公分c5海绵，柔软透气无味。  7.脚轮采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，均带有刹车装置，稳定性好。  最小承重：240kg（含6挡护栏，6公分床垫） |
| 19 | 床头柜 |  | 45\*40\*60 | 件 | 4 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，（1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；  2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2023《家具用封边技术要求》标准。 |
| 20 | 双人沙发 |  | 148\*83\*88 | 件 | 2 | 1.面料：选用优质透气棉麻布料；  2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。  4.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。 |
| 21 | 鸭蛋茶几 |  | 120\*60 | 件 | 2 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 15.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 22 | 组合书桌 |  | 4750\*50 | 组 | 2 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 23 | 椅子 |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 2 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 24 | 双门衣柜 |  | 550\*104 | 件 | 4 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 25 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 26 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 27 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 28 | 助浴间 | 洗澡椅 |  | 常规 | 件 | 1 | 主体材质铝合金，PE吹塑板 |
| 29 | 适老坐式一体淋浴器 |  | 80\*90\*187 | 件 | 1 | 安装空间尺寸：宽\*深\* 高80\*90\*187厘米  净重：20千克  最大承重：110千克  材质：树脂、不锈 钢结构、铜 |
| 30 | 更衣柜 |  | 常规 | 件 | 1 | 门牌号设计简单易记，尼龙铰链门轴，活动内承板，多档调节 |
| 31 | 换鞋凳 |  | 常规 | 件 | 1 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 32 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 33 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 34 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 35 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 36 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |

**（二）敬老院2#楼家具清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间名称 | 采购内容 | 参考图片 | 规格（㎝） | 单位 | 数量 | 材 质 （产 品 描 述 ） |
| 一 层 | | | | | | | |
| **1** | **护理型养老标间（样式如图），颜色可以自选，木纹，纯白都可以，后续可根据项目需要调整）** | ★**医疗护理床**（**提供样品）** | IMG_256 | 205\*96 | 件 | 20 | 1、产品外形尺寸：长:2050mm、宽:960mm、高:500mm。  背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°可任意调节  2、产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管40×60×1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管50×50×1.2mm。床面板：床面钢板厚1.2mm, 冷轧板一次冲压成型,钢板后有加固设计,有通气孔。.提高床板强度，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能。（**为确保床体材料切割平整需提供激光切管机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）**  3、 床体静态可承载240Kg、动态可承载150Kg。（**提供第三方检测报告**）  4、两组摇杆。牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；摇柄可折叠收放；可灵活调节患者背部、腿部体位。外套ABS塑料防尘套，外形美观、耐磨、使用寿命长。  5、 侧面护栏总长1450mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，6支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。  6、 床头、床尾板采用 ABS 一体注塑成形，床头板高，床尾板低，带有防松制和扩受力强度功能；床尾板有床头卡插槽；床头尾板左上和右上方具有两个扶手。（**提供第三方检验报告）**  7、采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（**提供第三方检验报告**）  8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.  9、餐桌板为ABS材料精制而成，具伸缩功能，两端用ABS压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板可放至床尾，方便病人使用，安全可靠。  10、床下带有鞋盆架，方便病人置放物品  11、产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，拉链设置，拆洗方便； 内层采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理； 床垫总体厚度为60mm，其中海棉20mm、椰棕40mm。（**提供SGS第三方检验报告）**  12、产品配置：ABS床头床尾，8公分床垫，六档铝合金护栏，塑料餐板、静音轮、可调式输液架。 |
| **2** | **医疗床头柜（提供样品** | IMG_257 | 48\*48\*76 | 件 | 20 | 1、床头柜规格尺寸： 480\*480\*760mm。  2、整体采用ABS材料注塑成型，材料强度高，外形美观大方；  3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。  4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度；  5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；  6、柜门内有一层隔板，方便分内存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。 |
| 3 |  | 医用隔帘 |  | 600\*270 | 张 | 20 | 多功能遮挡，帘布耐磨防刮,静音轨道 |
| 4 |  | 组合书桌 |  | 430\*50 | 组 | 10 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 5 |  | **椅子（提供样品）** |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 20 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 6 |  | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 7 |  | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 8 |  | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 9 |  | 三门衣柜 |  | 500\*190 | 件 | 10 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 10 | 助浴间 | 洗澡椅 |  | 常规 | 件 | 1 | 材质：铝合金、PE吹塑板 |
| 11 | 适老坐式一体淋浴器 |  | 80\*90\*187 | 件 | 1 | 安装空间尺寸：宽\*深\* 高80\*90\*187厘米  净重：20千克  最大承重：110千克  材质：树脂、不锈 钢结构、铜 |
| 12 | 更衣柜 |  | 常规 | 件 | 1 | 门牌号设计简单易记，尼龙铰链门轴，活动内承板，多档调节 |
| 13 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 14 | 换鞋凳 |  | 常规 | 件 | 1 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.坐垫：仿布纹科技皮软包，高回弹性海绵。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 15 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 16 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 17 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 18 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 二 层 | | | | | | | |
| 1 | 活动室 | 餐桌 |  | 140\*80\*75 | 件 | 2 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 2 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 8 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 3 | 自理型养老标间 | ★医疗护理床 | IMG_256 | 205\*96 | 件 | 20 | 1、产品外形尺寸：长:2050mm、宽:960mm、高:500mm。  背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°可任意调节  2、产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管40×60×1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管50×50×1.2mm。床面板：床面钢板厚1.2mm, 冷轧板一次冲压成型,钢板后有加固设计,有通气孔。.提高床板强度，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能。（**为确保床体材料切割平整需提供激光切管机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）**  3、 床体静态可承载240Kg、动态可承载150Kg。（**提供第三方检测报告）**  4、两组摇杆。牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；摇柄可折叠收放；可灵活调节患者背部、腿部体位。外套ABS塑料防尘套，外形美观、耐磨、使用寿命长。  5、 侧面护栏总长1450mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，6支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。  6、 床头、床尾板采用 ABS 一体注塑成形，床头板高，床尾板低，带有防松制和扩受力强度功能；床尾板有床头卡插槽；床头尾板左上和右上方具有两个扶手。（**提供第三方检验报告）**  7、采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（**提供第三方检验报告）**  8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.  9、餐桌板为ABS材料精制而成，具伸缩功能，两端用ABS压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板可放至床尾，方便病人使用，安全可靠。  10、床下带有鞋盆架，方便病人置放物品  11、产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，拉链设置，拆洗方便； 内层采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理； 床垫总体厚度为60mm，其中海棉20mm、椰棕40mm。（**提供SGS第三方检验报告）**  12、产品配置：ABS床头床尾，8公分床垫，六档铝合金护栏，塑料餐板、静音轮、可调式输液架。 |
| 4 | 医疗床头柜 | IMG_257 | 48\*48\*76 | 件 | 20 | 1、床头柜规格尺寸： 480\*480\*760mm。  2、整体采用ABS材料注塑成型，材料强度高，外形美观大方；  3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。  4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度；  5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；  6、柜门内有一层隔板，方便分内存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。 |
| 5 | 医用隔帘 |  | 600\*270 | 张 | 20 | 多功能遮挡，帘布耐磨防刮,静音轨道 |
| 6 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 7 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 8 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 9 | 三门衣柜 |  | 500\*190 | 件 | 10 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 10 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 11 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 12 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 13 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 三 层 | | | | | | | |
| 1 | 活动室 | 餐桌 |  | 140\*80\*75 | 件 | 2 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 2 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 8 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 3 | 自理型养老标间 | ★医疗护理床 | IMG_256 | 205\*96 | 件 | 20 | 1、产品外形尺寸：长:2050mm、宽:960mm、高:500mm。  背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°可任意调节  2、产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管40×60×1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管50×50×1.2mm。床面板：床面钢板厚1.2mm, 冷轧板一次冲压成型,钢板后有加固设计,有通气孔。.提高床板强度，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能。（**为确保床体材料切割平整需提供激光切管机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）**  3、 床体静态可承载240Kg、动态可承载150Kg。（**提供第三方检测报告**）  4、两组摇杆。牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；摇柄可折叠收放；可灵活调节患者背部、腿部体位。外套ABS塑料防尘套，外形美观、耐磨、使用寿命长。  5、 侧面护栏总长1450mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，6支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。  6、 床头、床尾板采用 ABS 一体注塑成形，床头板高，床尾板低，带有防松制和扩受力强度功能；床尾板有床头卡插槽；床头尾板左上和右上方具有两个扶手。**（提供第三方检验报告）**  7、采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（**提供第三方检验报告）**  8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.  9、餐桌板为ABS材料精制而成，具伸缩功能，两端用ABS压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板可放至床尾，方便病人使用，安全可靠。  10、床下带有鞋盆架，方便病人置放物品  11、产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，拉链设置，拆洗方便； 内层采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理； 床垫总体厚度为60mm，其中海棉20mm、椰棕40mm。（**提供SGS第三方检验报告）**  12、产品配置：ABS床头床尾，8公分床垫，六档铝合金护栏，塑料餐板、静音轮、可调式输液架。 |
| 4 | 医疗床头柜 | IMG_257 | 48\*48\*76 | 件 | 20 | 1、床头柜规格尺寸： 480\*480\*760mm。  2、整体采用ABS材料注塑成型，材料强度高，外形美观大方；  3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。  4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度；  5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；  6、柜门内有一层隔板，方便分内存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。 |
| 5 | 医用隔帘 |  | 600\*270 | 张 | 20 | 多功能遮挡，帘布耐磨防刮,静音轨道 |
| 6 | 组合书桌 |  | 430\*50 | 组 | 10 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 7 | 椅子 |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 20 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 8 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 9 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 10 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 11 | 三门衣柜 |  | 500\*190 | 件 | 10 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 12 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 13 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 14 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 15 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 四 层 | | | | | | | |
| 1 | 活动室 | 餐桌 |  | 140\*80\*75 | 件 | 2 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 2 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 8 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 3 | 自理型养老标间 | ★医疗护理床 | IMG_256 | 205\*96 | 件 | 20 | 1、产品外形尺寸：长:2050mm、宽:960mm、高:500mm。  背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°可任意调节  2、产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管40×60×1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管50×50×1.2mm。床面板：床面钢板厚1.2mm, 冷轧板一次冲压成型,钢板后有加固设计,有通气孔。.提高床板强度，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能。（**为确保床体材料切割平整需提供激光切管机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）**  3、 床体静态可承载240Kg、动态可承载150Kg。**（提供第三方检测报**告）  4、两组摇杆。牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；摇柄可折叠收放；可灵活调节患者背部、腿部体位。外套ABS塑料防尘套，外形美观、耐磨、使用寿命长。  5、 侧面护栏总长1450mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，6支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。  6、 床头、床尾板采用 ABS 一体注塑成形，床头板高，床尾板低，带有防松制和扩受力强度功能；床尾板有床头卡插槽；床头尾板左上和右上方具有两个扶手。（**提供第三方检验报告**）  7、采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（提供第三方检验报告）  8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.  9、餐桌板为ABS材料精制而成，具伸缩功能，两端用ABS压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板可放至床尾，方便病人使用，安全可靠。  10、床下带有鞋盆架，方便病人置放物品  11、产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，拉链设置，拆洗方便； 内层采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理； 床垫总体厚度为60mm，其中海棉20mm、椰棕40mm。（**提供SGS第三方检验报告）**  12、产品配置：ABS床头床尾，8公分床垫，六档铝合金护栏，塑料餐板、静音轮、可调式输液架。 |
| 4 | 医疗床头柜 | IMG_257 | 48\*48\*76 | 件 | 20 | 1、床头柜规格尺寸： 480\*480\*760mm。  2、整体采用ABS材料注塑成型，材料强度高，外形美观大方；  3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。  4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度；  5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；  6、柜门内有一层隔板，方便分内存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。 |
| 5 | 医用隔帘 |  | 600\*270 | 张 | 20 | 多功能遮挡，帘布耐磨防刮,静音轨道 |
| 6 | 组合书桌 |  | 430\*50 | 组 | 10 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 7 | 椅子 |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 20 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 8 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 9 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 10 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 10 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 11 | 三门衣柜 |  | 500\*190 | 件 | 10 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 12 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 13 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 14 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 15 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 五 层 | | | | | | | |
| 1 | 活动室 | 餐桌 |  | 140\*80\*75 | 件 | 2 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 2 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 8 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 3 | 自理型养老单间 | ★医疗护理床 | IMG_256 | 205\*96 | 件 | 6 | 1、产品外形尺寸：长:2050mm、宽:960mm、高:500mm。  背部倾斜角度0～75°,腿部倾斜角度：0～40°可任意调节  2、产品材料：床体采用优质冷轧碳素钢管40×60×1.2mm，床腿为优质冷轧碳素钢管50×50×1.2mm。床面板：床面钢板厚1.2mm, 冷轧板一次冲压成型,钢板后有加固设计,有通气孔。.提高床板强度，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能。（**为确保床体材料切割平整需提供激光切管机设备购机发票或合同的复印件及现场工作图片资料）**  3、 床体静态可承载240Kg、动态可承载150Kg。（**提供第三方检测报告**）  4、两组摇杆。牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；摇柄可折叠收放；可灵活调节患者背部、腿部体位。外套ABS塑料防尘套，外形美观、耐磨、使用寿命长。  5、 侧面护栏总长1450mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，6支铝合金护栏支柱，上下连接件采用一次冲压成形钢件，厚度3.0mm，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。  6、 床头、床尾板采用 ABS 一体注塑成形，床头板高，床尾板低，带有防松制和扩受力强度功能；床尾板有床头卡插槽；床头尾板左上和右上方具有两个扶手。（**提供第三方检验报告）**  7、采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。（**提供第三方检验报告）**  8、整床采用双重磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用抗菌涂料，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐裉色，有效延长使用寿命.  9、餐桌板为ABS材料精制而成，具伸缩功能，两端用ABS压模成凹型的搁板（防移位）易清洗，耐磨损，餐桌板可放至床尾，方便病人使用，安全可靠。  10、床下带有鞋盆架，方便病人置放物品  11、产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用绿色单面牛津防水布材料，拉链设置，拆洗方便； 内层采用高密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理； 床垫总体厚度为60mm，其中海棉20mm、椰棕40mm。（**提供SGS第三方检验报告）**  12、产品配置：ABS床头床尾，8公分床垫，六档铝合金护栏，塑料餐板、静音轮、可调式输液架。 |
| 4 | 医疗床头柜 | IMG_257 | 48\*48\*76 | 件 | 12 | 1、床头柜规格尺寸： 480\*480\*760mm。  2、整体采用ABS材料注塑成型，材料强度高，外形美观大方；  3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。  4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度；  5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；  6、柜门内有一层隔板，方便分内存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。 |
| 5 | 组合书桌 |  | 440\*50 | 组 | 6 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 6 | 椅子 |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 6 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 7 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 6 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 8 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 6 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 9 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 6 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 10 | 三门衣柜 |  | 500\*190 | 件 | 6 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 11 | 自理型养老套间 | 床箱 |  | 200\*150 | 件 | 2 | 产品描述：1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌PU革，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理。  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵 4.胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 12 | 棕垫 |  | 200\*150 | 件 | 2 | 1.面料：优质品牌面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理，做三防处理；  2.天然椰棕：采用进口椰壳纤维,经过脱脂、防蛀、防菌处理，保持卓越透气透水性能。 |
| 13 | 医疗床头柜 | IMG_258 | 48\*48\*76 | 件 | 4 | 1、床头柜规格尺寸： 480\*480\*760mm。  2、整体采用ABS材料注塑成型，材料强度高，外形美观大方；  3、床头柜由柜体、面盖、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。  4、柜体正面形状为圆弧形，左右两侧面配有折叠隐藏式毛巾架，需用时将伸出，反之不用时收拢，放置在柜体侧面型体内，角度范围 90 度；  5、抽屉面板外面形状为圆弧状，面板下方有抽屉拉手孔，便于拉、关抽屉；  6、柜门内有一层隔板，方便分内存放物品，根据物品的高度还可以调节隔板的高度，具有两层调节功能。 |
| 14 | 组合书桌 |  | 440\*50 | 组 | 2 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 15 | 椅子 |  | 52\*52\*82.5 | 件 | 2 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 16 | 餐桌 |  | 140\*80\*75 | 件 | 2 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 17 | 椅子 |  | 55\*57\*75 | 件 | 8 | 1.基材：框架采用橡木制作，具有纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质PU面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 18 | 三人沙发 |  | 212\*83\*88 | 件 | 2 | 1.面料：选用优质透气棉麻布料；  2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。  5.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。 |
| 19 | 长方茶几 |  | 120\*60 | 件 | 2 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力；2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 16.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 20 | 休闲椅 |  | 84\*83\*88 | 件 | 2 | 通体白蜡木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力靠背处为竹编工艺 |
| 21 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 22 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 23 | 栏杆扶手 |  | 50 | 件 | 2 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 24 | 三门衣柜 |  | 500\*190 | 件 | 2 | 1、面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：三聚氰胺板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准；  3、封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2027《家具用封边技术要求》标准。 |
| 25 | 无障碍卫生间 | L型扶手 |  | 50\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 26 | 一字扶手 |  | 60\*20 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 27 | 台盆扶手 |  | 70\*70 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |
| 28 | 便斗扶手 |  | 60\*28\*55 | 件 | 1 | 304不锈钢表面拉丝工艺，打孔式安装 |

**（三）敬老院3#楼家具清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间名称 | 名 称 | 图 片 | 规 格（㎜） | 数量 | 单位 | 材 质 （产 品 描 述 ） |
| 一 层 | | | | | | | |
| 1 | 大厅 | 休闲多人沙发 |  | 2100\*800\*850 | **2** | 件 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌布艺面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理；  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  4..胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 2 | 休闲单人沙发 |  | 730\*900\*830 | **4** | 件 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌布艺面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理；  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  4..胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。  6、藤编靠侧背，软包座面。 |
| 3 | 休闲茶几 |  | 450\*450\*450 | **2** | 件 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛含量未检出，VOC含量未检出，苯系物总和含量未检出，五底三面工艺，透明度高、耐压、耐磨，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色。 |
| 4 | 长茶几 |  | 1300\*700\*450 | **2** | 件 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，密度＞0.65g/cm²，甲醛释放量≤0.05mg/m³。  2、油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆VOC含量、甲醛、镉、铬、汞、苯系物、铅、乙二醇醚、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检测结果均为未检出。  3、贴面材料：木皮贴面，厚度≥1.0mm，无死结、孔洞夹皮、树脂道，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，含水率≤10％，甲醛释放量结果未检出，  4.胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。  5、五金配件：采用优质品牌五金配件，腐蚀性能无锈点10级。 |
| 5 | 全科门诊体检室 | 诊桌 |  | 1400\*1200\*900 | 2 | 件 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。  66665.优质金属桌腿。 |
| 6 | 诊床 |  | 1850\*700\*650 | 2 | 件 | 1、覆面：优质医用西皮饰面，经防虫、防腐、分层等专业工序处理，耐磨性强，透气性好。  2、海绵：优质高密度回弹海绵，座面密度≥25kg/m³，压缩永久变形≤10%，泡沫回弹性≥35%，软硬适中，回弹性能好，不变形，耐用度高  3、内架：优质钢框架，静电喷塑。  4、功能：带2抽屉 |
| 7 | 就诊椅 |  | 常规单人 | 2 | 件 | 1、饰面：优质水性皮；无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆  2、木制件：内框架主材采用橡胶木，无朽木，无虫眼，无边材。  3、缝韧和包履要求：平服饱满无皱折，松紧均匀无松弛，工艺缝线对称均匀，嵌线圆弧处圆滑顺直。  4、海棉：采用高密度高回弹复合定型海绵，座垫密度≥35KG/m3 ，其他部位密度≥18KG/m3，回弹性≥35%，环保喷发胶 。 |
| 8 | 办公椅 |  | 常规单人 | 2 | 把 | 1.面料：选用优质网布，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，耐干摩擦≥3级，pH值4.0~8.5。  2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，感官要求至少6项检测，物理力学性能至少包含回弹率≥55%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥3.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，表面密度（座面）≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，TVOC≤0.0005mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  3.气压棒：采用优质气压棒，气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧在1.5倍锁定力拉伸作用下，保持5min,气弹簧力性能应不变；气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；经过高低温储存性能试验的气弹簧应能承受30000次循环寿命试验试验后公称力的总衰减量应小于10%。  4.脚架：优质钢制五星脚架。  95.脚轮：采用优质脚轮， 力学性能：使用功能无损坏和丧失，脚轮未脱落。 |
| 9 | 钢制文件柜 |  | 900\*400\*1850 | 2 | 件 | 1.基材：采用优质≥0.7mm冷轧钢板，耐腐蚀试验≥500h，500h内，无鼓泡产生；500h后无锈迹剥落、起皱变色和失光，金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H。  2.阻尼铰链：采用优质阻尼铰链，乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。  3.钢制锁：采用优质钢制锁，180h乙酸盐雾试验≥10级，无腐蚀点。 |
| 10 | 接待室 | 多人沙发 |  | 3100\*1550\*700 | 1 | 组 | 1.基材：框架采用橡木制作，结构采用传统中式家具榫卯工艺.家具光泽，纹理漂亮，木材重，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，符合GB18581-2020标准，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.麻狨面料：选用优质麻绒面料，（含装饰抱枕8只）  5、皮革面料：选用优质皮革面料。 |
| 11 | 园茶几 |  | φ800\*450 | 1 | 个 | 1.基材：选用E0级及以上优质实木多层板，  2.木皮：选用优质橡木木皮，甲醛释放量未检出。  3.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  4.环保等级应符合国家装修材料物品环保技术要求。  5.石材：台面采用优质天然石材，四边倒R角处理，石材需做六面防护抗污染处理，面层做结晶处理。选材应避开天然开裂及污染、瑕疵等部分，保证效果美观，便于后期维护； |
| 12 | 单人椅 |  | 750\*800\*800 | 3 | 件 | 1.基材：框架采用橡木制作，结构采用传统中式家具榫卯工艺.家具光泽，纹理漂亮，木材重，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质麻绒面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水(变色、沾色)、耐酸汗渍(变色、沾色)、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。（含装饰抱枕1只） |
| 13 | 休闲多人沙发 |  | 2100\*895\*900 | **2** | 件 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌西皮面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理；  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  4..胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 14 | 长茶几 |  | 1200\*650\*450 | **1** | 件 | 1.基材：选用E0级及以上优质中密度纤维板，  2.木皮：选用优质橡木木皮，甲醛释放量未检出。  3.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  4.环保等级应符合国家装修材料物品环保技术要求。  5.石材：台面采用优质天然石材，四边倒R角处理，石材需做六面防护抗污染处理，面层做结晶处理。选材应避开天然开裂及污染、瑕疵等部分，保证效果美观，便于后期维护； |
| 15 | 茶水柜 |  | 1200\*400\*800 | **1** | 只 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，密度＞0.65g/cm²，甲醛释放量≤0.05mg/m³。  2、油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆VOC含量、甲醛、镉、铬、汞、苯系物、铅、乙二醇醚、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检测结果均为未检出。  3、贴面材料：木皮贴面，厚度≥1.0mm，无死结、孔洞夹皮、树脂道，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，含水率≤10％，甲醛释放量结果未检出，  4.胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。  5、五金配件：采用优质品牌五金配件，腐蚀性能无锈点10级。 |
| 16 | 值班室 | 办公桌 |  | 1400\*600\*750 | 2 | 件 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。  5.优质金属桌腿。 |
| 17 | 办公椅 |  | 常规 | 2 | 把 | 1.面料：选用优质网布，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，耐干摩擦≥3级，pH值4.0~8.5。  2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，感官要求至少6项检测，物理力学性能至少包含回弹率≥55%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥3.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，表面密度（座面）≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，TVOC≤0.0005mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  3.气压棒：采用优质气压棒，气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧在1.5倍锁定力拉伸作用下，保持5min,气弹簧力性能应不变；气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；经过高低温储存性能试验的气弹簧应能承受30000次循环寿命试验试验后公称力的总衰减量应小于10%。  4.脚架：优质钢制五星脚架。  5.脚轮：采用优质脚轮， 力学性能：使用功能无损坏和丧失，脚轮未脱落。 |
| 18 | 钢制文件柜 |  | 900\*400\*1850 | 1 | 件 | 1.基材：采用优质≥0.7mm冷轧钢板，耐腐蚀试验≥500h，500h内，无鼓泡产生；500h后无锈迹剥落、起皱变色和失光，金属喷漆（塑）涂层硬度≥4H。  2.阻尼铰链：采用优质阻尼铰链，乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。  3.钢制锁：采用优质钢制锁，180h乙酸盐雾试验≥10级，无腐蚀点。 |
| 19 | 值班床 |  | 1000\*2000\*1850 | **1** | 张 | （1）采用天然松木，纹路流畅、色泽均匀、质感自然；  （2）外观无裂缝、无孔洞等缺陷；  （3）四腿落地，榫卯结构；  （4）床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。  （5）床架下设置鞋架，行李柜 |
| 20 | 服务台 | 办公椅 |  | 常规 | 2 | 把 | 1.面料：选用优质网布，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，耐干摩擦≥3级，pH值4.0~8.5。  2.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，感官要求至少6项检测，物理力学性能至少包含回弹率≥55%，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥150%，撕裂强度≥3.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥120KPa，表面密度（座面）≥50kg/m³，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，TVOC≤0.0005mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  3.气压棒：采用优质气压棒，气弹簧的启动力应小于1.5F3，气弹簧在1.5倍锁定力拉伸作用下，保持5min,气弹簧力性能应不变；气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；经过高低温储存性能试验的气弹簧应能承受30000次循环寿命试验试验后公称力的总衰减量应小于10%。  4.脚架：优质钢制五星脚架。  5.脚轮：采用优质脚轮， 力学性能：使用功能无损坏和丧失，脚轮未脱落。 |
| 二 层 | | | | | | | |
| 1 | 餐厅 | 长餐桌 |  | 1400\*800\*760 | **30** | 张 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛含量未检出，VOC含量未检出，苯系物总和含量未检出，五底三面工艺，透明度高、耐压、耐磨，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色。 |
| 2 | **餐椅（提供样品）** |  | 470\*480\*820 | **120** | 把 | 1.基材：框架采用橡木制作，结构采用传统中式家具榫卯工艺.家具光泽，纹理漂亮，木材重，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质超纤皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 3 | 包厢2间 | 圆餐桌 |  | φ1200\*750  岩板转盘 | **2** | 张 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛含量未检出，VOC含量未检出，苯系物总和含量未检出，五底三面工艺，透明度高、耐压、耐磨，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色  3、石材：台面采用优质天然石材，四边倒R角处理，石材需做六面防护抗污染处理，面层做结晶处理。选材应避开天然开裂及污染、瑕疵等部分，保证效果美观，便于后期维护； |
| 4 | 餐椅 |  | 常规 | **12** | 把 | 1.基材：框架采用橡木制作，结构采用传统中式家具榫卯工艺.家具光泽，纹理漂亮，木材重，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质超纤皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 5 | 书法区 | 长阅读桌 |  | 3000\*1000\*760 | **1** | 张 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，密度＞0.65g/cm²，甲醛释放量≤0.05mg/m³。  2、油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆VOC含量、甲醛、镉、铬、汞、苯系物、铅、乙二醇醚、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检测结果均为未检出。  3、贴面材料：木皮贴面，厚度≥1.0mm，无死结、孔洞夹皮、树脂道，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，含水率≤10％，甲醛释放量结果未检出，  4.胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。  5、五金配件：采用优质品牌五金配件，腐蚀性能无锈点10级。 |
| 6 | 阅读椅 |  | 650\*480\*860  高背椅 | **8** | 把 | 1.基材：框架采用橡木制作，结构采用传统中式家具榫卯工艺.家具光泽，纹理漂亮，木材重，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质超纤皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 7 | 拼接沙发 |  | 3000\*1750\*760 | **1** | 组 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌绒棉面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理；  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  4..胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 8 | 圆凳 |  | 直径700\*350 | **1** | 个 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌超纤皮面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理；  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  4..胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 9 | 阅读区 | 阅读桌 |  | 1600\*800\*750 | **6** | 张 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，密度＞0.65g/cm²，甲醛释放量≤0.05mg/m³。  2、油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆VOC含量、甲醛、镉、铬、汞、苯系物、铅、乙二醇醚、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检测结果均为未检出。  3、贴面材料：木皮贴面，厚度≥1.0mm，无死结、孔洞夹皮、树脂道，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，含水率≤10％，甲醛释放量结果未检出，  4.胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。  5、五金配件：采用优质品牌五金配件，腐蚀性能无锈点10级。 |
| 10 | 阅读椅 |  | 常规 | **24** | 把 | 1.基材：框架采用橡木制作，结构采用传统中式家具榫卯工艺.家具光泽，纹理漂亮，木材重，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质超纤皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 11 | 拼接沙发 |  | 600\*600\*400-3个  1200\*500\*450-3个  1200\*800\*300-1个 | **1** | 套 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌绒棉面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理；  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  4..胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 12 | 休闲茶几 |  | 450\*450\*500 | **3** | 个 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛含量未检出，VOC含量未检出，苯系物总和含量未检出，五底三面工艺，透明度高、耐压、耐磨，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色。 |
| 13 | 休闲沙发 |  | 三人位 | **1** | 张 | ①主材：采用白蜡木实木制作，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；  ②辅材：优质E0级实木多层板；  ③油漆：采用优质净味漆，五底三面油漆工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强，透明度高，耐磨性好，色泽柔和，手感良好；  ④海绵：≥250mm厚，座包48KG密度；  ⑤面料：采用优质布艺面料，手感舒适、细腻； |
| 14 | 休闲椅 |  | 常规 | **2** | 把 | ①主材：采用白蜡木实木制作，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；  ②辅材：优质E0级实木多层板；  ③油漆：采用优质净味漆，五底三面油漆工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强，透明度高，耐磨性好，色泽柔和，手感良好；  ④海绵：≥250mm厚，座包48KG密度；  ⑤面料：采用优质布艺面料，手感舒适、细腻； |
| 15 | 书架 |  | 6500\*400\*3000 | **1** | 组 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，密度＞0.65g/cm²，甲醛释放量≤0.05mg/m³。  2、油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆VOC含量、甲醛、镉、铬、汞、苯系物、铅、乙二醇醚、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检测结果均为未检出。  3、贴面材料：木皮贴面，厚度≥1.0mm，无死结、孔洞夹皮、树脂道，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，含水率≤10％，甲醛释放量结果未检出，  4.胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。  5、五金配件：采用优质品牌五金配件，腐蚀性能无锈点10级。 |
| 16 | 6000\*400\*3000 | **1** | 组 |
| 17 | 3800\*400\*3000 | **1** | 组 |
| 18 | 棋牌室 | 电动麻将桌 |  | 960\*960\*750 | **2** | 张 | 1.面料：高密度植绒台面，植绒细腻，触感舒适防静电。  2.外框：环保外框一体注塑成型，健康无异味。  3.底板：车规级冲压底板，一体冲压成型。  4.底座：精铁冲压，耐磨防滑。 |
| 19 | 小圆桌 |  | 500\*500\*550 | **4** | 件 | ①主材：采用实木制作，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；  ②辅材：优质E0级实木多层板；  ③油漆：采用优质净味漆，五底三面油漆工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强，透明度高，耐磨性好，色泽柔和，手感良好；  ④海绵：≥250mm厚，座包48KG密度；  ⑤面料：采用优质布艺面料，手感舒适、细腻； |
| 20 | 棋牌椅 |  | 650\*530\*860  高背椅 | **8** | 把 | 1.基材：框架采用橡木制作，结构采用传统中式家具榫卯工艺.家具光泽，纹理漂亮，木材重，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质超纤皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 21 | 茶水柜 |  | 1200\*400\*800 | **1** | 只 | 1.基材：采用E0级中密度纤维板，密度＞0.65g/cm²，甲醛释放量≤0.05mg/m³。  2、油漆：采用优质环保水性漆，底漆及面漆VOC含量、甲醛、镉、铬、汞、苯系物、铅、乙二醇醚、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量检测结果均为未检出。  3、贴面材料：木皮贴面，厚度≥1.0mm，无死结、孔洞夹皮、树脂道，无毛刺沟痕、刀痕、划痕，含水率≤10％，甲醛释放量结果未检出，  4.胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。  5、五金配件：采用优质品牌五金配件，腐蚀性能无锈点10级。 |
| 22 | 棋桌 |  | 600\*630\*680 | **1** | 只 | ①主材：采用实木制作，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷；  ②辅材：优质E0级实木多层板；  ③油漆：采用优质净味漆，五底三面油漆工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强，透明度高，耐磨性好，色泽柔和，手感良好；  ④海绵：≥250mm厚，座包48KG密度；  ⑤面料：采用优质布艺面料，手感舒适、细腻； |
| 23 | 休闲椅 |  | 650\*580\*850 | **2** | 把 | 1.基材：框架采用橡木制作，结构采用传统中式家具榫卯工艺.家具光泽，纹理漂亮，木材重，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  2.油漆：选用优质水性漆，开放漆，甲醛含量未检出，  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质超纤皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 三 层 | | | | | | | |
| 1 | 多功能厅 | 园餐桌 |  | 直径1500\*760 | **8** | 张 | 1.多层实木板，  2.双弹簧联动，  3.金属折叠支架，强力承重  4.可升降防滑脚垫，  5.配钢化玻璃龙凤转盘 |
| 2 | 餐椅 |  | 460\*470\*1020 | **80** | 把 | 1.基材：优质碳素钢框架，强度高，耐腐性和耐久性好的特点；  3.海绵：选用优质阻燃海绵，  4.面料：选用优质超纤皮面料，甲醛含量未检出，染色牢度：耐水、耐酸汗渍、耐干摩擦达到4-5级，可分解致癌芳香胺染料未检出。 |
| 3 | 办公室8 | 大班桌 |  | 2400\*1800\*760 | **1** | 张 | 1、面材：采用0.6mm天然实木木皮，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；  2、基材：采用E0级环保中纤维板，表面平整，厚度均匀，含水率≤10%  3、油漆：采用优质水性环保油漆，以水做稀释剂，无毒无刺激性气味，对人体无伤害，对环境无污染  4、五金配件：优质五金配件，正常使用寿命10年以上 |
| 4 | 背景柜 |  | 3850\*400\*2000 | **1** | 张 | 1、面材：采用0.6mm天然实木木皮，木皮完整干净、无腐料，颜色均匀平整；  2、基材：采用E0级环保中纤维板，表面平整，厚度均匀，含水率≤10%  3、油漆：采用优质水性环保油漆，以水做稀释剂，无毒无刺激性气味，对人体无伤害，对环境无污染  4、五金配件：优质五金配件，正常使用寿命10年以上 |
| 5 | 办公椅 |  | 常规 | **1** | 把 | 面料：意大利进口皮革，纹理清晰；  升降、倾仰多档锁定功能；  椅座海绵密度60#定型海绵,椅背海绵密度60#定型海绵；  协强4级气压棒、PU+尼龙万向轮；  ADC12铝合金脚，可过美国BIFMA测试 |
| 6 | 会客椅 |  | 常规 | **2** | 把 | 皮：意大利进口皮，纹理清晰；  底盘：不升降，360度静转功能，  椅座海绵密度60#定型海绵,椅背海绵密度60#定型海绵，  协强4级气压棒、PU+尼龙万向轮，  ADC12铝合金脚，可过美国BIFMA测试 |
| 7 | 接待室 | 沙发 |  | 三人位沙发 | **5** | 把 | 1、面料：采用优质皮革饰面  2、泡棉：国内知名品牌高回弹海棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，C50高硬度海绵，外衬丝棉。  3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%；E1级夹板  4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。  5、连接件：金属连接件。  6、沙发脚：电镀金属脚架。 |
| 8 | 沙发 |  | 两人位沙发 | **5** | 张 | 1、面料：采用优质皮革饰面  2、泡棉：国内知名品牌高回弹海棉，座垫海绵密度大于35kg/m3，回弹率≥40%，C50高硬度海绵，外衬丝棉。  3、框架：内框架采用东北落叶松实木框架，外嵌实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%；E1级夹板  4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。  5、连接件：金属连接件。  6、沙发脚：电镀金属脚架。 |
| 9 | 长角几 |  | 1400\*700\*420 | **1** | 个 | E1级中纤板基材，表面贴常规木皮，水性漆，配岩板台面 |
| 10 | 方角几 |  | 500\*500\*500 | **1** | 个 | E1级中纤板基材，表面贴常规木皮，水性漆，配岩板台面 |
| 11 | 办公室4间 | 双人办公椅  （面对面） |  | 1400\*1400\*750  单面桌面：1400\*700 | **10** | 组 | 优质钢架，E0级刨花板基材，三聚氰胺饰面，桌面25mm厚  1.国产优质阻尼五金  2.带椭圆线盒，不含模块、底盒  3.含活动柜或侧柜  4.含蛇形管、桌上屏、下挡板、桌面走线槽  5.单侧落地桌脚，需组合两人工作位使用 |
| 12 | 钢制文件柜 |  | 850\*390\*1850 | **12** | 个 | 基材采用宝钢0.6mm优质冷轧板，经数控设备剪裁、折弯，焊接成型。表面经除锈、酸洗、磷化后喷塑而成。 |
| 13 | 会议室 | 会议条桌 |  | 1200\*550\*760 | **16** | 张 | 优质钢架，E0级刨花板基材，三聚氰胺饰面，桌面25mm厚  1.钢架  2.三聚氰胺挡板  3.普通书网 |
| 14 | 会议椅 |  | 960\*310\*645 | **32** | 把 | 椅背：背板全新进口PA+玻纤材质，一体注塑成型，靠背倾仰机构设计，前后滑动扶手，有效距离2cm，可满足不同坐姿与人群，有效缓解疲劳，在椅座中间放置109kg的载荷，向靠背施加推到使靠背倾斜到后制动位置，然后去除推力，以每分钟10-30次的速率进行300000次循环，无异常，符合BIFMA测试标准。  椅座：座垫采用硬度50，密度60的美标防阻燃定型海绵，足厚10厘多层定制弯曲板，舒适透气，配PP工程塑料防尘底壳。  椅架：20.5\*32.5\*T1.5mm优质Q235碳素钢椅架，全自动机械臂焊接，稳固性强，高速打砂除锈处理，表面高温喷涂烤漆，漆面牢固，具有防腐，抗氧化等性能，特制脚垫，全新超韧尼龙材质，抗磨损性强，重57kg的实验沙袋悬空椅座上方36mm，自由下落撞击，循环100000次，无异常，符合BIFMA测试标准。  功能：椅架全折叠收纳，节省空间，PU静音万向轮，便于搬动，能够快速调整布局，满足不同环境。 |
| 15 | 茶水柜 |  | 1200\*400\*800 | **1** | 个 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。  5.优质金属桌腿。 |

**（四）敬老院4#楼家具清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **房间名称** | **采购内容** | **参考图片** | **规 格（㎜）** | **数量** | **单位** | **材 质 （产 品 描 述 ）** |
| 一 层 | | | | | | | |
| 1 | 宿舍7间 | 单人床 |  | 1200\*2000\*1050 | 14 | 件 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌PU革，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理。  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，西皮软包靠背  4.胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 2 | 环保棕垫 |  | 规格适配 | 14 | 个 | 1.面料：优质品牌面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理，做三防处理；  2.天然椰棕：采用进口椰壳纤维,经过脱脂、防蛀、防菌处理，保持卓越透气透水性能。 |
| 3 | 床头柜 |  | 450\*450\*630 | **14** | 件 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 4 | 双人书桌 |  | 2200\*600\*760 | **7** | 件 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 5 | 书椅 |  | 常规 | 14 | 件 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌布艺面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理；  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  4..胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 6 | 衣柜 |  | 1800\*600\*2000 | 7 | 件 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| **二 层** | | | | | | | |
| 1 | 宿舍9间 | 单人床 |  | 1200\*2000\*1050 | 18 | 件 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌PU革，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理。  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，西皮软包靠背  4.胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 2 | 环保棕垫 |  | 规格适配 | 18 | 个 | 1.面料：优质品牌面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理，做三防处理；  2.天然椰棕：采用进口椰壳纤维,经过脱脂、防蛀、防菌处理，保持卓越透气透水性能。 |
| 3 | 床头柜 |  | 450\*450\*630 | **18** | 件 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 4 | 双人书桌 |  | 2200\*600\*760 | **9** | 件 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |
| 5 | 书椅 |  | 常规 | 18 | 件 | 1.框架：采用优质实木框架，经烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤10%。  2.面料：优质品牌布艺面料，甲醛含量未检出，可分解致癌芳香胺染料未检出，阻燃、抗污、方便打理；  3.海绵：采用优质阻燃高弹海绵，甲醛释放量≤0.007mg/m²h，抗引燃特性阻燃Ⅱ级及以上。  4..胶粘剂：采用优质品牌水基型胶粘剂，游离甲醛未检出，苯未检出，甲苯+三甲苯未检出，总挥发性有机物≤25g/L。 |
| 6 | 衣柜 |  | 1800\*600\*2000 | 9 | 件 | 1.基材：采用E0级三聚氰胺饰面刨花板，无裂纹、无鼓泡、无变色、无起皱，表面耐磨  2.封边：采用优质ABS激光封边条，表面光滑，花纹清晰、均匀，无漏印。耐开裂性1级，耐老化性无开裂，甲醛释放量≤0.05mg/L。  3.热熔胶：选用优质品牌环保热熔胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、卤代烃均为未检出，VOC含量≤1g/kg。  4.五金配件：采用优质品牌五金配件，导轨乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。铰链乙酸盐雾试验≥180h；腐蚀性能无锈点10级，耐久性≥10万次检测无损。 |

**注：1、鉴于软装工程的特殊性，上述清单中的图片只是作为一种效果参考，投标人可依据图片对产品进行局部调整(需经甲方认可)，实际产品由投标人按照采购人对项目的要求为准。**

**2、产品具体尺寸以现场核实为准，按实地测量尺寸经采购人同意后定制。**

**3、备品备件及耗材等要求：投标人需提供合理数量的备品备件和耗材以保障设施设备的正常维护和使用，并需在质保期满后继续提供优惠价格的备品备件和耗材。投标文件中需明确作为本项目的备品备件数量清单及相关单价。**

**二、采购要求**

1、要求使用绿色环保材料，制作的产品要进行异味的去除，确保安装后的货物对人体无害。

2、投标人必须充分考虑招标方案中的技术规范，根据招标人的产品式样、功能、结构、材质等技术要求，提供投标响应（实施）方案。

3、投标人在实施方案中应明确主材、辅材和主要配件的产地（或生产厂家）、品牌、规格型号及主要技术参数，并提供相应说明材料**。**

4、在中标后采购人有权选择中标货物的颜色，中标价格不变；采购人有权在不改基本规格尺寸的基础上，要求中标人提供的货物在样式上稍做改动，价格不变。

5、投标人的产品，其主材及配件等必须符合采购文件技术要求；家具整体性能符合国家最新技术标准要求；重金属家具漆类甲醛含量应符合国家限量标准。

6、中标后，2个工作日内向采购人提供检测报告原件核查，投标文件内需提供承诺书（内容包含对检测报告的真实性承诺以及2个工作日内提供报告原件的承诺，格式自拟）。

7、采购人有权对预中标单位提供的检测报告进行验证，如提供虚假资料，一律按提供伪造材料处理，并上报采购主管部门处理。

**三、样品要求**

1、样品清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 数量 | 规格（㎝） | 备注 |
| 护理床 |  | 1张 | 200\*100 | 1#楼护理型房间 |
| 医疗  护理床 | IMG_256 | 1张 | 205\*960\*500 | 2#楼自理型养老间 |
| 床头柜 |  | 1张 | 450\*400\*600 | 1#楼护理型房间 |
| 床头柜 | IMG_257 | 1张 | 480\*480\*760 | 2#楼医疗型养老间 |
| 护理椅 |  | 1张 | 520\*520\*825 | 1#、2#楼护理间 |
| 餐椅 |  | 1张 | 470\*480\*820 | 3#楼二层餐厅 |

2、本次采购投标人需按要求提供样品,**样品需在开标前自行送达到淳安县千岛湖镇环湖北路375号商务大楼19楼样品室内**。送达时请联系采购代理机构，联系人及联系方式：胡仙女，13750850869，拒绝接收逾期送达的样品，否则一切由此引起的后果将由供应商自己承担。

3、开标过程中，样品上不得有生产厂家或投标人的商标或能体现生产厂家或投标人的任何标识（如有投标人须在送达前负责把商标、标识遮掩）。

4、采购活动结束后，未中标投标人的样品由投标人在中标公示结束后三日内自行领回，逾期将不予保管；中标供应商实物样品由采购人封存，作为检测、供货验收时的依据之一。

**▲5、投标人未按招标文件要求提供样品的，或提供样品不全的，作无效标处理。**

**四、商务要求**

1、**投标报价**：包括供货、运输、包装、装卸、安装调试、税金、保险、备品备件、配件、附件、验收及售后服务等所有费用，采购人不再承担本报价以外的任何费用。

2、**质保期**：项目终验合格之日起4年，质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标供应商免费维修或免费更换。

3、**供货要求：**

（1）供货时间：合同签订后45天内交货及完成本项目的安装、调试，交付使用。

（2）供货地点：采购人指定地点。

（3）安装、调试、试运行时间需服从采购人的安排。如采购人因其它原因，要求将交货期、安装调试期作适当推迟的，中标人须无条件配合。

（4）投标人所提供的货物必须是全新的，未曾使用过的，完全符合国家现行标准的，货物到场后提供货物清单。

（5）所有货物安装完成后，中标人须负责全部产品的保护和清洁工作，直至验收合格为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，中标人必须无条件负责修理或赔偿损失。

4、**付款方式：**

（1）合同签订后10个工作日内支付合同金额的20%；

（2）所有货物到达采购人指定地点，经采购人核对清点后10个工作日内支付合同金额的40%；

（3）安装调试完成并验收合格后支付合同金额的35%；

（4）余款质保期满一个月内付清。

5、**培训要求：**

投标人应根据项目进度计划和客户的要求，对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。

6、**验收要求：**

（1）完成安装调试后，中标人向采购人提出验收申请；

（2）验收标准：以招标文件采购需求和合同约定条款为准；

（3）验收不合格的，采购人有权拒收，并通知中标人在规定时间内如数更换，并保证通过验收；

（4）搬运、安装过程造成原建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的，由中标人进行修复或按实赔偿，或由采购人委托第三方修复，所产生费用由中标人支付。

**7、售后服务：**

（1）质保期内提供7\*24小时服务，免费维修、免费更换缺损部件，响应时间要求为中标人接到采购人通知后立即响应，并在1小时内到达项目现场；

（2）提供一定量的备用零部件；

（3）质保期满后终身维修。

**8、其他要求：**

（1)供货数量以实际为准，按其中标单价和实际工程量结算。税收、人工费、安装费、辅材费等一切与之相关的所有费用都需包含在中标价之内。

（2）签订合同前中标人需向采购人缴纳采购合同金额1%的履约保证金，该保证金存储于采购人期间不计利息。服务期满，中标人无任何质量问题、违约行为，采购人在服务期满后一个月内无息退还履约保证金。

(3)本次招标代理服务费由中标人承担，专家评审费用由采购人承担。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评标标准** | **权重** | **主观分/客观分属性** | **投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录** |
| **技术分（60分）** | | | | |
| 1 | 投标人所投产品技术参数全部满足招标文件要求得15分，有负偏离或缺项，带★的每项扣2分，不带★的每项扣1分，扣完为止。 | 15 | 客观分 | 技术参数满足程度 |
| 2 | 根据投标人对本项目要求的深入了解，包括技术要求、重点难点的分析、质量保证措施、合理化建议等情况进行打分。  ①内容描述详细、完善、合理的得3分；  ②内容描述较完善、较完善、较合理的得2分；  ③内容描述较简单得1分。 | 3 | 主观分 | 项目理解 |
| 3 | 1. **适老沙发、适老餐桌：**   符合GB/T35607-2017中的《绿色产品评价家具》涂层可迁移元素（铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、钡Ba、硒Se、砷As）标准，按样提供2022年1月1日之后的由国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”及“CNAS”标识的检测报告，每提供1个得2分，最高4分。  **注：须提供检测报告原件扫描件并加盖投标产品制造商与投标人公章，未提供的不得分)。**   1. **适老床头柜、适老椅、会议桌：**   符合GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》产品的检测报告甲醛释放量≤1.5mg/m³,按样提供2022年1月1日之后的由国家认可的第三方检测机构出具的带有“CMA”及“CNAS”标识的检测报告，每提供1个得2分，最高6分。  **注**：**须提供检测报告原件扫描件并加盖投标产品制造商与投标人公章，未提供的不得分)。** | 10 | 客观分 | 成品检测  报告 |
| 4 | 投标人2023年1月1日来获得三聚氰胺浸渍饰面木质板、橡木、水性漆、胶粘剂、海绵、布艺面料、五金件的省级及以上检测机构出具的检验报告，每提供一项得1分，未提供不得分，满分7分。  **注：须提供检验报告原件扫描件，并加盖投标产品制造商与投标人的公章，不提供不得分。** | 7 | 客观分 | 原材料检验报告 |
| 5 | 根据投标人拟投入的技术人员数量和技术实力与采购需求的满足程度打分：  ①投入的技术人员数量和技术实力与采购需求的完全满足的，得3分；  ②投入的技术人员数量和技术实力与采购需求的基本满足的，得2分；  ③投入的技术人员数量和技术实力与采购需求的不能完全满足的，得1分。  **注：须提供相关技术人员职称证明等相关证明材料复印件，并加盖公章。** | 3 | 主观分 | 团队力量 |
| 6 | 根据投标人针对本项目所提供的进度保障措施、供货方案、安装调试方案、验收方案等进行打分，最高得4分。内容不完整或有缺陷的，每处扣1分，扣完为止。 | 4 | 主观分 | 项目实施方案 |
| 7 | 根据投标人提供的售后服务方案、维护人员和售后服务网点、故障响应修复时间、备品备件等情况；质保期内出现问题所采取的措施；以及服务承诺的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施等进行综合比较打分。  ①售后服务方案完整可行得3分；  ②售后服务方案一般得2分；  ③售后服务方案较差得1分。 | 3 | 主观分 | 售后服务 |
| 8 | 样品：护理床2张、床头柜2只、椅2 张。  **1、护理床（5分）**  （1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；  （2）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；  （3）滑轨、滑轮、倾斜机构、升降机构等部件，安装后应灵活使用；  （4）各种配件、连接件安装不应有少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；  （5）设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。  **2、床头柜（5分）**  （1）人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理；  （2）板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；  （3）覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；  （4）零部件的结合应严密、牢固；  （5）设计美观、实用，能够实现产品的整体使用功能。  **三、椅子（5分）**  （1）框架采用橡木制作，纹理漂亮，强度高，耐腐性和耐久性好；  （2）板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；  （3）零部件的结合应严密、牢固；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；  （4）设计外形能够实现产品的整体使用功能；  （5）软面包覆表面无破损、应平服饱满、松紧均匀，不应有拼接缝；  **注：样品未提供或提供不齐全的，作无效标处理。（具体详见采购需求“三、样品要求”）** | 15 | 主观分 | 样品 |
| **资信及商务分（10分）** | | | | |
| 9 | 1、投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，每提供一个得1分，最高得3分。  **注：须提供有效期内的认证证书原件扫描件和官网截图，加盖投标人公章，不提供不得分）。**  2、投标人具有有效期内的CTS001-2018绿色供应链体系认证证书、售后服务能力认证证书（认证范围应包含家具），最高得2分。  **注：须提供有效期内的证书原件扫描件，并加盖投标人公章，否则本项不得分。** | 5 | 客观分 | 企业实力 |
| 10 | 投标人针对本项目给予承诺质保期每延长1年得1分，最高得2分。 | 2 | 客观分 | 质保期 |
| 11 | 根据投标人自2021年1月1日以来（以签订合同时间为准）独立完成的类似项目(需包含家具采购), 每提供一个业绩得1分，最高得3分。  **注：须提供合同原件扫描件，并加盖投标人公章，否则本项不得分。** | 3 | 客观分 | 业绩 |
| **价格分（30分）** | | | | |
| 13 | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30%×100  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。**特别说明：供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。须提供详细的组价说明，如组价内容不详细、证明材料不充分、有缺项等评审专家认为不能认定其报价合理性的为无效报价。** | 30 | 客观分 | 投标报价 |

\***备注：**

投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按技术得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次采购活动，重新开展采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.3采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展采购活动。

7.4采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （采购方式） 对 （项目名称、编号） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4履约保证金**

乙方 （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %；

1.4.2履约保证金支付方式 ；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起 个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改） %计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方 （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间 ；

1.5.2预付款的扣回方式 ；

1.5.3预付款的担保措施 。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件 。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限： ；

1.7.2 交付地点：；

1.7.3 交付方式：。

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议（如有）………………………………………………（页码）

（3）需满足的资格要求（如有）……………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求（如有）………………………………（页码）

**一、 符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

淳安县威坪新农村建设有限公司、浙江五扬建设管理有限公司：

我方参与XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号： XXXXXXXXXX- 号】采购活动，郑重承诺：

（一）具备以下规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（包括在本平台交易中无串标、提供虚假资料等记录）；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、需满足的资格要求**

（根据招标公告落实需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加采购活动，无需提供联合协议。

**B、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

淳安县威坪新农村建设有限公司、浙江五扬建设管理有限公司：

我方参加你方组织的XXXXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：XXXXXXXXXX- 号】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3需满足的资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

淳安县威坪新农村建设有限公司、浙江五扬建设管理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：XXXXXXXXXXXXXXX- 号】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

淳安县威坪新农村建设有限公司、浙江五扬建设管理有限公司：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 号】采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件7)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、采购供应商廉洁自律承诺书**

淳安县威坪新农村建设有限公司、浙江五扬建设管理有限公司：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

淳安县威坪新农村建设有限公司、浙江五扬建设管理有限公司：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- 号】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注（如果有）** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5、**特别说明：**▲**供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。须提供详细的组价说明，如组价内容不详细、证明材料不充分、有缺项等评审专家认为不能认定其报价合理性的为无效报价。**

# 附件

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

淳安县威坪新农村建设有限公司、浙江五扬建设管理有限公司：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的XXXXXXXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：XXXXXXXXXXXXXXXXX- 号】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：XXXXXXXXXXXXX- 号】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为XXXXXXXXXXXXXX采购项目【招标编号：XXXXXXXXXXXXXX- 号】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：收费附表**

根据淳国资办[2021]32号文《淳安县国有资产监督管理办公室关于明确国有产权交易、货物与服务采购收费标准及费用分配的通知》收取招标代理费。该收费标准具体收费形式见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务类型**  **费率**      **中标金额**  **（万元）** | **货物招标** | **服务招标** | **工程招标** |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.85% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：收费标准低于2000元的按2000元收取。

例：一项货物采购项目，中标金额6000万元，收费如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500-100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000-500）万元×0.8％=4万元

（5000-1000）万元×0.5％=20万元

（6000-5000）万元×0.25％=2.5万元

合计收费＝1.5+4.4+4+20+2.5＝32.4万元