**嵊州市现代社区建设项目厨房设备采购及安装（第二次）**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**（国企采购电子招投标）**

**招标编号:DFJW-202506SZ**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购单位： | 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 |
| 采购代理机构： | 东方经纬项目管理有限公司 |
| 二○二五年一月 | |

**目 录**

**第一部分 招标公告**

**第二部分 投标须知**

**第三部分 招标项目范围及要求**

**第四部分 合同的主要条款**

**第五部分 评标方法及标准**

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**第一部分 招标公告**

项目概况

嵊州市现代社区建设项目厨房设备采购及安装（第二次） 招标项目的潜在投标人应在乐采云平台（[https://www.lecaiyun.com/）获取（下载）招标文件，并于2025年2月13日09点00分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**1.项目编号：**DFJW-202506SZ

**2.项目名称：**嵊州市现代社区建设项目厨房设备采购及安装（第二次）

**3.预算金额（元）：410000元（一期为305000元，二期为105000元）**

**4.最高限价（元）：410000元（一期为305000元，二期为105000元）**

**5.采购需求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算价（元） | 简要技术要求、用途 |
| 1 | 厨房设备  采购及安装 | 1批 | 410000 | 详见采购需求 |
| **备注：风险控制价为328000元（其中一期244000，二期84000），风险控制价为预算金额的80%，若中标人低于该风险控制价中标的，在中标后5个工作日内，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标，采购人将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位承担。差额保证金待质保期满无相关违约及安全责任等情形后30日内无息退还。差额保证金的交付方式：以现金、电汇、转账方式交纳。** | | | | |

**6.合同履行期限**：详见招标文件

**7.本项目接受联合体投标：**是，否。

**二、申请人的资格要求：**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术，售后保障等能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前三年内，没有重大违法记录，严重失信行为和行贿记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目的特定资格要求：无

**三、获取招标文件**

**1.时间：**/至2025年2月13日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**2.地点（网址）：**乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

**3.方式：**供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**4.售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**1.提交投标文件截止时间：**2025年2月13日9点00分00秒（北京时间）

**2.投标地点（网址）：**乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

**3.开标时间：** 2025年2月13日9点00分00秒

**4.开标地点（网址）：**乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）

**五、投标保证金**

投标保证金：人民币8000元（捌仟元整）；

投标人应于2025年2月12日16：00时前将投标保证金以电汇、转账、网上银行交至东方经纬项目管理有限公司，投标保证金以到账时间为准。**如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，投标无效。投标人的投标保证金必须从其基本账户转出。**

收款单位（户名）：东方经纬项目管理有限公司嵊州分公司

开户银行：中国农业银行嵊州临城支行

账  号：19521401040007551

投标保证金的退还：未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起3个工作日内退还，中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内退还。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.针对同一采购程序环节的质疑，供应商应在法定期限内一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。

3.其他事项：电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“乐采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录乐采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“乐采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托乐采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至乐采云平台；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“乐采云平台”上传递交的投标文件无法按时解密**（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件）**，视为投标文件撤回；⑩具体操作指南：详见乐采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

**八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

## 1.采购人信息：

名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

地址：嵊州市官河南路575号北楼14楼

项目联系人（询问）：陶锂锋

项目联系方式（询问）： 0575-83331253

## 

## 2.采购代理机构信息：

名 称：东方经纬项目管理有限公司

地 址：嵊州市三江街道观河盛世府89幢A座1101室

项目联系人（询问）：刘工

项目联系方式（询问）：0575-83181358

质疑联系人：汪元丽

质疑联系方式：0575-83181358

**3.同级采购监督管理部门信息：**

名称：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

地址：嵊州市官河南路575号北楼14楼

质疑联系人：裘女士

联系电话： 0575-83331252

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（https://www.lecaiyun.com/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打乐采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标须知**

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内　　　　容 | |
| 1 | **投标人按照项目要求特许资格、资信证明文件（如果有）：**  法律和国务院行政法规规定或授权有关部门规定供应商或产品进入市场须先行取得相关认证或许可的，投标人须在投标文件中提供相关的认证或许可证明材料。未经认证、许可，或者虽经认证、许可但相关资质证书已经失效的投标人，不能推荐、确认为中标供应商。 | |
| 2 | **投标有效期：**投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。** | |
| 3 | **转包：**本项目不得转包。 | |
| 4 | **分包：**☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。  ☑ B不同意分包。 | |
| 5 | 5.1投标保证金：人民币8000元（捌仟元整）；  投标人应于2025年2月12日16：00时前将投标保证金以电汇、转账、网上银行交至东方经纬项目管理有限公司，投标保证金以到账时间为准。**如因投标人自身原因，造成投标单位保证金未及时到账的，一律视为不响应招标文件，投标无效。投标人的投标保证金必须从其基本账户转出。**  收款单位（户名）：东方经纬项目管理有限公司嵊州分公司  开户银行：中国农业银行嵊州临城支行  账  号：19521401040007551  5.2投标保证金的退还：未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起3个工作日内退还，中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内退还。  5.3投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  （1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；  （2）未按规定提交履约保证金的；  （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；  （4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；  （5）其他严重扰乱招投标程序的。 | |
| 6 | **风险控制价及差额保证金：**  风险控制价为328000元（其中一期244000元，二期84000元），风险控制价为预算金额的80%，若中标人低于该风险控制价中标的，在中标后5个工作日内，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标，采购人将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位承担。差额保证金待质保期满无相关违约及安全责任等情形后30日内无息退还。差额保证金的交付方式：以现金、电汇、转账方式交纳。 | |
| 7 | **投标文件：**  6.1本项目实行网上投标，供应商于“乐采云”上提供电子投标文件。  6.2如中标，中标单位须在中标公示结束后三个工作日内根据采购人要求提供纸质投标文件（与电子投标文件一致）三份，在领取中标通知书时递交至代理公司（地址：嵊州市三江街道观河盛世府89幢A座1101室）。  6.3备份投标文件送达地点：嵊州市三江街道观河盛世府89幢A座1101室 ；  备份投标文件签收人员联系电话： 刘工0575-83181358 。  **采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** | |
| 8 | **开标前答疑会或现场考察：**☑A不组织。 | |
| 9 | **样品提供：**☑A不要求提供。 | |
| 10 | **方案讲解演示：**☑A无方案讲解演示。 | |
| 11 | **进口产品** | ☑本项目不允许采购进口产品。 |
| 12 | **项目属性与**  **核心产品** | ☑A货物类，单一产品或核心产品为：/ 。  ☐B服务类。 |
| 13 | **投标人**  **信用信息事项** | **信用信息查询渠道及截止时间：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人**开标当天**的信用记录。 |
| **信用信息查询记录和证据留存的具体方式：**采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
| **信用信息的使用规则：**经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与采购活动。 |
| 14 | 更正补充公告请自行登录浙江政府采购网查看下载。 | |
| 15 | 投标与开标注意事项：  1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。  2.标前准备：各供应商应在开标前完成CA数字证书办理。供应商将乐采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用乐采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。  注：供应商CA相关操作可参考乐采云平台https://www.lecaiyun.com/《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取招标文件后立即办理。  3.投标文件制作、递交、解密：  3.1应按照本项目招标文件和乐采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电乐采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。  3.2投标人通过“乐采云”平台制作电子投标文件，投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南。  3.3开标时间后30分钟内供应商可以登录“乐采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商**未按时解密的**，**视为投标文件撤回**。 | |
| 16 | **采购代理服务费：**  1.中标单位须向招标代理机构按如下标准下浮40%收取（招标代理费按差额定率累进法计算），其他费用按实结算，请在投标报价中自行考虑：   |  |  | | --- | --- | | 中标金额（万元） | 货物招标 | | 100以下 | 1.5% | | 100-500 | 1.1% | | 500-1000 | 0.8% |   2.代理服务费以（转账或现金形式支付） ：  收款单位（户名）：东方经纬项目管理有限公司嵊州分公司  开  户：中国农业银行嵊州临城支行  账  号：19521401040007551 | |
| 17 | 结束解密后，供应商通过邮件形式将经法定代表人或授权代表签署的《国企采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件最后一页内容）扫描件发至代理机构经办人邮箱（[444529836@qq.com](mailto:360745117@qq.com)，联系人：刘工，电话：0575-83181358 ） | |
| 18 | 推荐中标候选人数量：1名。 | |
| 解释 | 凡涉及本招标文件的解释权属于采购人及采购代理机构。 | |
| **注：中标人放弃中标资格或因质疑、投诉被取消中标资格或不能履行合同的，本项目重新组织采购。** | | |

**一、总则**

**1.适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”“供应商”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4“监督单位”系指招标公告中载明的本项目的监督管理部门。

2.5 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.6“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。

2.7“电子交易平台”系指本项目采购活动所依托的乐采云平台（https://www.lecaiyun.com/）。

2.8“★”系指实质性指标要求条款，“▲” 系指主要性能指标要求条款。如任意一条打“★”的指标出现负偏离视为实质性不响应招标文件要求，作无效投标处理；如任意一条打“▲”的指标出现负偏离按评分标准作扣分处理。“☑”系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

2.9“书面形式”是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

**3.采购项目需要落实的采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向监督部门提出申请并获得监督部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

3.2.2**采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标无效。**

3.2.3根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向采购人登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。

3.3支持科技创新发展

对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。

3.4平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

★4.特别说明：

4.1供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标单位所拥有。供应商投标所使用的采购项目实施人员必须为投标单位正式员工。

4.2供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报相关部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**二、招标文件**

**1．招标方式**

1.1 本次招标采用公开招标方式进行。

1.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。

1.3 本次招标设定限价，即招标公告中公布的各标项预算金额或最高限价（各标项之间的预算金额不能互相调整）。

**2.授权委托**

本项目为电子投标项目，投标人的法定代表人或其授权代表或个体工商户不需要参加现场投标和开标。

**3. 投标费用**

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

**4. 招标文件的修改**

4.1招标文件包括本招标文件及所有的招标答疑记录（澄清、修改）和发出的补充通知。

4.2招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括并不仅限于纸质、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）)等通知采购人，但通知不得迟于开标前7日使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

4.3招标文件的修改

4.3.1在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法定代表人或其授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

4.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，采购人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

**5.参考品牌**

本招标文件如涉及各类品牌、型号，则所述品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。

**三、投标文件**

**1.投标文件的语言、计量单位、形式及效力**

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

**1.5投标文件的形式和效力**

**1.5.1投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“乐采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件要求制作、加密传输。**

**1.5.2投标文件的效力：**

**投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时解密，亦视为投标文件撤回。**

**2. 投标文件的组成**

投标文件由“资格文件”、“商务技术（资信）文件资料”、“报价文件资料”三部分组成，其中**电子投标文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章。**

**2.1资格文件：**

1.营业执照扫描件；

2.符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（见附件1）

3.投标保证金（提供投标保证金缴纳凭证截图）。

**2.2商务技术（资信）文件：**

1.投标函（见附件2）

2.法定代表人身份证明书或授权委托书（非法定代表人签字时提供）（见附件3）

3.商务响应表（见附件4）

4.技术偏离表（见附件5）

5.采购供应商廉洁自律承诺书（见附件6）

6.投标人基本情况表（见附件7）

7.类似项目业绩一览表（见附件8）

8.拟派项目负责人情况表（见附件9）

9.拟派项目实施人员一览表（见附件10）

10.评标标准相应的其他商务技术资料

**2.3报价文件：**

1.开标一览表（报价表）（见附件11）

2.报价明细表（见附件12）

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

**3.投标报价**

3.1报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修及产品知识产权等一切费用。

3.2招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.3投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

3.4投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

**4.投标文件的编制和签署**

4.1投标文件分为资格文件、商务技术（资信）文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

4.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“乐采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

4.3使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4.4投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

4.5为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

4.6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**5. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

5.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

5.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

5.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

5.4备份投标文件

5.4.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前以EMS、顺丰邮寄等形式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

5.4.2备份投标文件须在“乐采云投标客户端”制作生成，并储存在U盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(若联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

5.4.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

5.4.4以快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**5.4.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**6.投标有效期**

6.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

6.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

6.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标和评标**

**1．电子招投标开标及评审程序**

1.1投标截止时间后，主持人宣布开标会开始。

1.2投标人登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密。在线解密电子投标文件时间为开标时间起30分钟内。

1.3采购人或采购代理机构对资格文件进行评审。

1.4评标委员会对招标文件符合性进行审查，对符合性通过的商务技术（资信）文件进行评审。

1.5主持人宣布商务技术得分及无效（废）投标情形（如有），公布经商务技术（资信）评审符合招标文件要求的投标人名单及其商务技术得分。

1.6启封报价文件资料。

1.7评标委员会对投标文件报价文件资料进行评审，核准投标报价及计算价格分，汇总商务技术分、价格分，根据得分排序确定中标候选人。

1.8主持人公布评标结果。

**特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

**2.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：**

2.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

2.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

2.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

2.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**3．评标**

3.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

3.2评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。

3.3评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过乐采云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过乐采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

3.5评审小组组长组织评审人员独立评审。评审小组对拟认定为采购响应文件无效、供应商资格不符合的，应组织相关供应商代表进行陈述、澄清或申辩；采购组织机构可协助评审小组组长对打分结果进行校对、核对并汇总统计；对明显畸高、畸低的评分情形（评审小组成员个人主观打分偏离所有评审小组成员主观打分平均值30%以上），启动评分畸高、畸低行为认定程序，评审小组组长应提醒相关评审人员进行复核或书面说明理由，评审人员拒绝说明的，由现场监督员据实记录；评审人员的评审、修改记录应保留原件，随项目其他资料一并存档。

3.6评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

3.7评标委员会不向落标方解释落标的原因。

**4．投标文件的初审鉴定**

4.1资格性审查

依据法律、法规和招标文件规定，采购人或采购人代表对投标人进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。

4.2符合性审查

评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

4.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有实质性响应的投标。

**5. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：**

5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价参照相关规定（投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**6.投标文件的评审、比较和否决**

6.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容可对其通过乐采云平台进行书面说明并提供相关材料，但不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会可对其偏离情形进行必要的核实。

6.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并可对其通过乐采云平台进行线上确认，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.5比较与评价。评标委员会应当按照评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6.6汇总（商务技术得分情况）。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务技术（资信）文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

6.7 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的投标人的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

6.7.1评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

6.7.2如需投标价格修正，按招标文件规定对投标价格进行修正。

6.8评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较后，向采购人或其委托的采购代理机构提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。

**7.投标文件的澄清**

对投标文件中含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容，评标委员会将对投标人进行询标，并可要求投标人作澄清，作为投标文件的补充部分，但澄清的内容不得改变投标文件的实质性内容。

**8.无效投标的情形**

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

8.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

8.2未按照招标文件规定要求签字或盖章的；

8.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的（均无效）；

8.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加该采购项目的其他采购活动的；

8.5《法定代表人身份证明书》与提供的身份证复印件信息不符的；《法定代表人授权委托书》与提供的身份证复印件信息不符的；

8.6《法定代表人授权委托书》或《法定代表人身份证明书》填写不全、错误、或授权代表未经有效授权的；

8.7投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

8.8报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

8.9未按招标文件规定的格式填写，或对招标服务或技术或产品等要求未详细应答或应答内容不全、有缺失的,经评标委员会认定为无法评审的；

8.10出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现商务技术（资信）文件资料、报价文件资料描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

8.11投标有效期、服务期、付款方式、履约保证金等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

8.13评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的；

8.14报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的；

8.15投标文件“商务技术（资信）文件资料”部分中出现《开标一览表》相关内容的；

8.16评标委员会认定有重大偏差或标“★”实质性不响应招标文件要求的；

8.17《开标一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的，经评标委员会认定属于重大偏差的；

8.18投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

8.19投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，且未声明哪一份有效的；

8.20投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）：

8.20.1使用伪造、变造的许可证件；

8.20.2提供虚假的财务状况或者业绩；

8.20.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

8.20.4提供虚假的信用状况；

8.20.5其他弄虚作假的行为。

8.21下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

8.21.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

8.21.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

8.21.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

8.21.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

8.21.5不同投标人的投标文件相互混装；

8.21.6有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的；

8.22有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

8.22.1供应商直接或者间接从采购人或者采购机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

8.22.2供应商按照采购人或者采购机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

8.22.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

8.22.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

8.22.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

8.22.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

8.22.7供应商与采购人或者采购机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.23投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；

8.24其他违反法律、法规的情形。

**9.废标的情形**

**在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：**

9.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

9.4因重大变故，采购任务取消的。

**10. 评标过程保密**

10.1评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况和评审文件的，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

10.2 在评标期间，投标人企图影响采购人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

**五、授予合同**

**1.中标条件**

1.1投标文件基本符合招标文件要求；

1.2投标人有很好的执行合同的能力；

1.3实施方案最合理并对采购人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

1.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

1.5采购人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

**2.中标确认**

2.1采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

2.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，视同按评标报告推荐的顺序确定的中标候选人为中标人。

2.3采购人应在确认中标人前再次对资格条件和相关证件材料进一步查验核实。

**3．中标通知**

3.1采购代理机构对中标结果在指定媒体（浙江政府采购网[http://zfcg.czt.zj.gov.cn/](http://www.zjzfcg.gov.cn)发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

3.2在采购代理机构发出中标通知书前，中标供应商如有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的中标资格。

3.3采购代理机构对中标结果不作任何说明和解释，也不回答任何提问。

**4．履约保证金**

4.1中标单位按照招标文件规定递交履约保证金。

4.2签订合同后，如中标单位不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

4.3中标单位如未按时交纳履约保证金，采购人有权撤销其中标资格，报请批准后另行采购。

**5．合同签订及备案**

中标人应当在中标通知书发出之日起30天（投诉处理等原因导致签订合同延误的除外）内与采购人签订合同，自采购合同签订之日起2**个工作日内**，通过电子交易平台进行备案。

**6.验收**

6.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

6.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

6.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

6.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告采购监管部门。

6.5采购人负责加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

**7.售后服务考核**

采购机构将联合采购监管部门不定期对合同的履约情况进行检查，发现未按合同规定进行履约的，有弄虚作假，偷工减料，以次充好等情形，达不到国家、行业有关标准和商务技术（资信）文件规定的，一经查实，由采购监督管理部门给予相应处罚。

**六、询问、质疑与投诉**

**1.在线询问、质疑、投诉**

供应商在线提起询问，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；供应商在线提起质疑，路径为：乐采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**2. 供应商询问**

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

**3. 供应商质疑**

**3.1质疑提出时效**

3.1.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

3.1.2供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

3.1.2.1对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算，采购文件在获取截止之日后获得的，应当自采购文件公告期限届满之日起计算。

3.1.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3.1.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

**3.1.2.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出（即针对同一采购程序环节的质疑采购人或采购代理机构仅受理一次），逾期提出或针对同一采购程序环节多次提出的质疑将不予受理、答复。**

**3.2质疑函**

3.2.1供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书应明确阐述采购文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，投标人提出的质疑应当有明确的诉求（即通过质疑所要达到的具体目标）和必要的证明材料（即通过合法手段获得的能够证明投标人的诉求成立的必要材料，如相关事实、依据和证据及其来源或线索），便于有关单位调查、答复和处理。**质疑函不符合相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。**

**4.供应商投诉**

4.1质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门提出投诉。

4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

1. **招标项目范围及要求**

**一、厨房设备清单**

**1#楼厨房设备清单（一期）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **产品**  **名称** | **尺寸(WxDxH)** | | **品牌** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **备注** |
| A01 | 风幕机 | 1500\*220\*170mm | |  | 额定电压：220V  风口风量：900-2700m3/h  功率：230W  机身长度：1500mm | 2 | 台 |  |
| A02 | 风幕机 | 900\*220\*170mm | |  | 额定电压：220V 风口风量：720-2500m3/h 功率：140W 机身长度：900mm | 1 | 台 |  |
| A03 | 粘捕式灭蝇灯 | 380\*170\*196mm | |  | 采用飞利浦诱蚊灯管； 材质：阻燃ABS  功率：2\*8W 电压：220V/50Hz；  适用面积：40-60m2 | 5 | 台 |  |
|  | **更衣间** |  | |  |  |  |  |  |
| A05 | 落地柜式洗手单星盆 | 480\*390\*800/900 | |  | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，左右侧板δ=1.0mm，门板δ=1.0mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 1 | 台 |  |
| A06 | 台出感应龙头 |  | | 厂制品 | 1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理  2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 | 1 | 台 |  |
|  | **仓库** |  | |  |  |  |  |  |
| A08 | 电子落地秤 | 450\*600\*900 | |  | 说明：采用高精度传感器和微电脑技术，称量准确。具有简易计数，计重及百分比，检校HI，OK，LO，滤波稳定范围设定，自动校正，零点追踪，双重过载保护，全段去皮，预去皮，运送保护点等功能。 | 1 | 台 |  |
| A09 | 大米搁架 | 1150\*500\*300 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，38\*38不锈钢方管制作。 | 1 | 台 |  |
| A10 | 四层板货架 | 1100\*500\*1800 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；层板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 2 | 台 |  |
|  | **粗加工** |  | |  |  |  |  |  |
| A12 | 拖把池连架 | 1000\*600\*1800 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器，拦渣斗。 | 1 | 台 |  |
| A13 | 单星大盆台 | 1200\*750\*800/950 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器，拦渣斗。 | 1 | 台 |  |
| A14 | 冷热  水龙头 |  | |  | 1、座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度230mm,出水口距台面 149mm。 | 1 | 台 |  |
| A15 | 双星  盆台 | 1500\*750\*800/950 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器，拦渣斗。 | 2 | 台 |  |
| A16 | 冷热水龙头 |  | |  | 1、座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度230mm,出水口距台面 149mm。 | 4 | 台 |  |
| A17 | 工作台下层板 | 750\*750\*800/950 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；下置层板1.0mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*0.8mm；横通Φ25\*0.8mm。 | 2 | 台 |  |
| A18 | 挂墙架 | 1800\*300 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板，板厚1.0mm；三角侧板，板厚1.2mm。 | 3 | 台 |  |
| A19 | 工作台下层板 | 1500\*750\*800 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；下置层板1.0mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*0.8mm；横通Φ25\*0.8mm。 | 1 | 台 |  |
| A20 | 电开水器连底座 | 590\*450\*1600 | |  | 底板采用优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配进水连接软管。 容量：80L 供水量：120L 功率：380V/12KW | 1 | 台 |  |
| A21 | 四层档货架 | 1150\*500\*1800 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.0mm；38×25方管，栅板δ=1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
|  | **热厨间** |  | |  |  |  |  |  |
| A23 | 工作台柜带水池 | 1500\*750\*800/950 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。配优质不锈钢落水器，拦渣斗。 | 1 | 台 |  |
| A24 | 冷热水龙头 |  | |  | 1、座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度230mm,出水口距台面 149mm。 | 1 | 台 |  |
| A25 | 卧式两门冷藏柜 | 1500\*750\*800/950 | |  | 内外箱均为优质不锈钢板；使用名牌压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生； 冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热，适用于高档酒店及明档厨房使用要求。 | 1 | 台 |  |
| A26 | 刀具除菌柜（五门） | 1380\*620\*130mm | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，厚度1.0mm；内置紫外线杀菌灯，强力吸磁刀具架，便于更好的清洁，刀具无需旋转即可除菌，挂墙式支撑结构。 ；干簧管门磁信号开关，开门灯灭，关门灯亮；额定电压220V.50Hz,功率15W，便捷式可拔插电源线。 | 1 | 台 |  |
| A27 | 吊柜(挂墙柜) | 1500\*400\*600 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，顶板厚1.2mm， 侧板厚1.0mm，门板厚1.0mm，低板厚1.0mm，左右移门。 | 2 | 台 |  |
| A28 | 工作台柜（翻门） | 1500\*750\*800/950 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |
| A29 | 炊用燃气大锅灶（单眼大锅灶） | 1200\*1200\*800/1250 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；面板、侧板、后板δ1.2mm；台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆δ2mmA3铁板；炉架40\*40角铁（国标）；锅围、尾围δ1.0mm；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；全铸铁炉芯；配助燃鼓风机、摇摆龙头、熄火保护装置。 电量：0.5KW/1PH/220V。 | 1 | 台 |  |
| A30 | 双炒单尾撑广式灶 | 1800\*1200\*800/1250 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；面板、侧板、后板δ1.2mm；台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆δ2mmA3铁板；炉架40\*40角铁（国标）；锅围、尾围δ1.0mm；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；全铸铁炉芯；配助燃鼓风机、摇摆龙头、熄火保护装置。 电量：0.5KW/1PH/220V。 | 1 | 台 |  |
| A31 | 广式料台平板 | 500\*1200\*800/1250 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ1.2mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm；横通Φ25\*1.0mm。 | 1 | 台 |  |
| A32 | 单门燃气蒸饭柜（燃气蒸箱） | 480\*785\*1670 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，板材厚1.0mm；柜体框架全不锈钢支撑加强，无腐蚀现象；框架夹层为高密度保温材料；手轮式铰链为全不锈钢铸件,别把手款铰链采用不锈钢铸造式合页；每门独立配置自吸风强力炉头；大流量点火器，带熄火保护功能；自动进水，蒸汽自动泄压。 | 1 | 台 |  |
| A33 | 冲压  饭盘 | 620\*415\*50 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，板厚0.8mm。 | 12 | 台 |  |
| A34 | 油烟净化一体机 | 1500\*1200\*1000 | |  | 产品整机采用优质SUS304不锈钢板，板厚1.2mm；触摸电子式；一键启动，多键控制；五级净化；一级净化 ：防火负压板冷凝拦截；二级净化 ：百叶油网物理拦截；三级净化：双层油烟拦截器，采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,采用双层立体增压恒速式分离盘，高速旋转不易变形易清洗。转速为1450转/分钟；四级净化 ：金属过滤拦截网；五级净化 ：高低压电场，板式结构，净化效果加强，清洗拆除方便快捷。整机净化效率≥95%。 ▲1、产品（油烟净化一体设备通用板材），检验依据GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾》，经检验：所检项目符合GB/T 2423.17-2008标准的要求，检测项目：盐雾性能，样品按 GB/T2423.17-2008 规定的方法进行试验，试验周期：≥500h ，试验后应无腐蚀和锈迹出现，检测结果：符合（试样无腐蚀和锈迹出现 )，单项判定：合格 **（提供检验机构出具的合格检验报告扫描件，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”或“CNAS”标志。）**  ▲2、产品（油烟净化一体设备）的通用电极通过依据GB/T2423.21-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验M：低气压》检验结果：试验温度40℃±2℃，试验气压70kpa，试验时间≥100h,样品外观无损坏和变形**（提供检验机构出具的合格检验报告扫描件，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”或“CNAS” 标志。）**  ▲3、产品（油烟净化一体设备），高温试验按GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。 持续时间：≥240h ；试验后应能通过第 6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；**（提供检验机构出具的合格检验报告扫描件，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”或“CNAS” 标志。）** | 3 | 台 | 1e8727c4a07d2f6577cc0ab984b2ca0 |
| A35 | 罩前  封板 | 定制 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，板厚1.0mm | 4.5 | 平方 |  |
| A36 | 立式四门双温柜（直冷） | 1220\*750\*1960 | |  | 内外箱均为不锈钢板；使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器,一体式可抽拉机组，可整体更换保养；配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；一体式发泡工艺，整体平整、耐用；产品能在43℃的环境温度下正常工作；置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作；配备双机组，柜内左右分割为两个区域，一侧冷藏、一侧冷冻。 温度范围：冷冻 -22～-15℃，冷藏-6～12℃ ▲1、产品所使用发泡保温材质，经检测，符合GB8624-2012,GB/T 16172-2007,GB/T 8333-2008标准要求，达到B1防火等级；**（提供具备CMA\CNAS资质的第三方检测报告复印件）**  ▲2、所投产品核心部件“铜管蒸发器”经检测其外径实测不低于（9.5mm）、壁厚实测不低（0.60mm）符合GB/T228.1-2010、GB/T17791-2017标准要求；**（提供具备CMA\CNAS资质的第三方检测报告复印件）**  ▲3、所使用与食品接触的网架，符合GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2016,GB4806.10-2016标准关于食品接触安全的要求。**（提供具备CMA\CNAS资质的第三方检测报告复印件）** | 1 | 台 |  |
| A37 | 四层档货架 | 1150\*500\*1800 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.0mm；38×25方管，栅板δ=1.0mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 1 | 台 |  |
| A38 | 灭火系统及控制箱（双瓶组） |  | |  | 1. 启动方式：机械启动、机械感温 2、控制盘外接电源220V±20,控制盘电源12V 3、感应温度185±3℃ 4、机械驱动力≥300N 5、食用油专用灭火剂充装质量：10L /瓶；保存期限≥3年  6、驱动气体介质：N2容积：≥1.2L工作压力：≥12MPa 7、灭火药剂为无污染、易清洗、无毒产品   8、灭火的同时具备良好的抗飞溅性能，灭火同时无油点飞溅出来  9、灭火药剂应具备良好的扑灭效果，灭火时间≤1秒；  10、设备为一体化设备。在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看 驱动压力和维保、药剂到期时间. 11、设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能  12、提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能；  13、报警分贝应≥85分贝；  14、具有物联网厨房安全巡检数字化交互系统 | 1 | 组 |  |
| A39 | 保温箱 | 813\*725\*904 | | 厂制品 | 1. 顶板、左右侧板、左右门板、后板、底板、控制板、暖风机罩 SUS 304 1.2mm； 2. 顶板腹板、左右侧板腹板、左右门板腹板、后板腹板、门外板腹板、加强档 SUS 304 1.0mm； 3. 层板 SUS 304 0.8mm ，活动层板开通气孔保证热风循环； 4. 滑槽 SUS 304 2.0mm； 5. 把手 SUS 304 φ32X1.2； 6. 所有带腹板面均需发泡或填充保温材料； 7. 开门配密码锁及拉手； 8. 配备温控系统 9. 箱体整体所有接缝满焊； 10. 防水外接电源口； 11.底部留底座车安装连接孔。 | 1 | 台 |  |
| A40 | 底座车 | 740\*810\*364 | | 厂制品 | 1.主框架：SUS 304 20mm×60mm×3mm矩形管，4角R27； 2.中框架：SUS 304 20mm×60mm×1.5mm矩形管, 10mm×60mm×1.0mm矩形管,6mm不锈钢板1块并贯穿主框架焊接后总高度不超主框架矩形管20mm； 3.脚杆：SUS 304 φ30mm×3mm，配1根 φ20mm×1mm； 4.三角支撑：SUS 304 6mm 板； 5.脚杆下方用 SUS 304 10mm 单侧前后脚杆连接，连接处需用加固环加强并用10mm不锈钢板加强。 6.配5寸平板定向轮2个，4寸螺杆式带刹万向轮2个。 | 1 | 台 |  |
|  | **预进间** |  | |  |  |  |  |  |
| A42 | 落地柜式洗手双星盆 | 960\*390\*800/900 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，左右侧板δ=1.0mm，门板δ=1.0mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。 | 1 | 台 |  |
| A43 | 台出感应龙头 |  | |  | 1、H62黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理  2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V\*4直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 | 2 | 台 |  |
|  | **售卖间** |  | |  |  |  |  |  |
| A45 | 工作台柜（翻门） | 1200\*750\*800 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 1 | 台 |  |
| A46 | 四斗保温售菜台（可配双层保护罩） | 1500\*750\*800 | | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.2mm，配Φ38\*1.0mm可调节子弹脚；脚杯Φ50\*100\*1.0mm；配4KW/220V电热管，配温控器；可配GN1/1食物盆。 | 2 | 台 |  |
| A47 | 双层保护罩 | 1800\*430\*650 | | 厂制品 | 层板采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，板厚1.0mm，前置斜面玻璃挡板；立柱采用优质不锈钢方管制作；内置LED灯照明 | 2 | 只 |  |
| A48 | 电暖饭汤车 | 600\*600\*800 | 厂制品 | | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，电热恒温自动控制，配万向静音脚轮。配不锈钢桶。 功率：220V/2KW | 2 | 台 |  |
| A49 | 工作台柜带水池 | 1500\*600\*800/950 | 厂制品 | | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。配优质不锈钢落水器，拦渣斗。 | 1 | 台 |  |
| A50 | 冷热水龙头 |  |  | | 1、座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度230mm,出水口距台面 149mm。 | 1 | 台 |  |
| A51 | 双联商用净水器 |  |  | | 处理水量：19升/分钟 水压：0.06-0.65Mpa 处水总量：30000加仑 说明：独创的多褶复滤科技过滤精度太0.5微米，能有效的去除水中的致癌石棉纤维，杂质，颗粒，余氯，异味，抑制细菌滋生。 | 1 | 台 |  |
| A52 | 立式两门冷藏柜（留样冰箱） | 610\*750\*1960 | |  | 内外箱均为不锈钢板；使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器,一体式可抽拉机组，可整体更换保养；配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；一体式发泡工艺，整体平整、耐用；产品能在43℃的环境温度下正常工作；置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。 温度范围：冷藏-6～12℃ | 1 | 台 |  |
| A53 | 紫外线杀菌灯 |  | |  | 长度1200；功率：36；管径：19；灯管；镇流器；支架 | 2 | 台 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **洗碗间** | |  |  |  | | |  |  | |  |
| A55 | 残菜工作台 | | 1500\*750\*800 | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；台面开残菜孔，脚Φ38\*1.0mm（配有可调节子弹脚），脚杯Φ50\*100\*1.0mm；横通Φ25\*1.0mm。 | | | 1 | 台 | |  |
| A56 | 单星大盆台 | | 1200\*750\*800/950 | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器，拦渣斗。 | | | 1 | 台 | |  |
| A57 | 冷热水龙头 | |  |  | 1、座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度230mm,出水口距台面 149mm。 | | | 1 | 台 | |  |
| A58 | 双星盆台 | | 1800\*750\*800/950 | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器，拦渣斗。 | | | 1 | 台 | |  |
| A59 | 冷热水龙头 | |  |  | 1、座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度230mm,出水口距台面 149mm。 | | | 2 | 台 | |  |
| A60 | 工作台下层板 | | 1200\*750\*800 | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；下置层板1.0mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*0.8mm；横通Φ25\*0.8mm。 | | | 1 | 台 | |  |
| A61 | 沥水柜 | | 610\*546\*838 | 厂制品 | 1、板材采用SUS304-2B不锈钢制造 2、前面敞开结构 3、底板、侧板、后板厚1.0㎜ 4、面板厚1.0㎜，45°下沉台面，深度15mm，沥水筋一体冲压成型两头圆角R5 每单条沥水筋尺寸45mm\*10mm\*1.2mm，均匀错位满布，上下中心间距29mm，左右中心间距58mm，背板厚38mm，背板高102mm 5、双层下水，面板1寸不锈钢内接下水，底板底部1寸不锈钢内接下水 6、双层条结构，厚1.2mm，可装配3个塑料碗碟框490mm\*490mm\*100mm 7、配φ50不锈钢重力脚，201不锈钢厚3mm加强型三角板加固 | | | 1 | 台 | |  |
| A62 | 双门热风循环消毒柜 | | 1310\*635\*1880 |  | 内外箱均为优质不锈钢板；使用耐高温风机、304不锈钢加热管（表面二次电镀防护）及微电脑控制板；柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用；内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板；产品使用符合食品接触安全要求的门封条，安全可靠。 功率：220V/4.6KW 温度范围：30℃~150℃ ▲1、所投消毒柜加热管数字代号SUS304化学成分要求符合依据 GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》**并提供第三方检测报告复印件）**  ▲2、所投消毒柜使用的门封条符合GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准关于食品接触的安全标准要求，且根据GB31604.8-2016标准检测，在使用10%乙醇检测后重金属总迁移量仅为1.3（标准要求<10），大大优于国标要求，**提供第三方检测报告复印件）** | | | 1 | 台 | |  |
| A63 | 高身储碟柜(翻门) | | 1200\*500\*1800 | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，顶板δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.0mm；上翻门，重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。 | | | 1 | 台 | |  |
|  | **排烟**  **系统** | |  |  |  | | |  |  | |  |
| A65 | 不锈钢风管（201）(不含井道） | |  | 厂制品 | 采用优质201不锈钢板制造，板厚1.0mm。 | | | 65 | 平方 | |  |
| A66 | 防火阀 | |  |  | 优质1.2镀锌板 | | | 6 | 台 | |  |
| A67 | 电动调节阀 | |  |  | 优质1.2镀锌板 | | | 3 | 台 | |  |
|  | 生活区 | |  |  |  | | |  |  | |  |
| A69 | 电开水器连底座 | | 590\*450\*1600 |  | 底板采用优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配进水连接软管。 容量：80L 供水量：120L 功率：380V/12KW | | | 1 | 台 | | 冰箱门上  中度可信度描述已自动生成 |
|  | **厨房小件** | |  |  |  | | |  |  | |  |
| 1 | 五格  快餐盘 | |  | 304  材质 |  | | | 120 | 只 | |  |
| 2 | 不锈钢多用桶 | | 内高250mm，外径300mm | 304  材质 |  | | | 3 | 只 | |  |
| 3 | | 不锈钢保温桶 | 外径290mm，外高300mm，内径250mm，内高250mm | | 304材质 | 3 | 只 | | |  | |
| 4 | | 不锈钢脸盆 | Ф600mm | | 304材质 | 3 | 只 | | |  | |
| 5 | | 不锈钢脸盆 | Ф400mm | | 304材质 | 3 | 只 | | |  | |
| 6 | | 不锈钢打菜盆 | 400×300mm | | 304材质 | 3 | 只 | | |  | |
| 7 | | 双层不锈钢隔热碗 | 外直径11.5cm,底直径5cm，高6.3cm,镜面抛光，一体成型 | | SUS304不锈钢 | 120 | 只 | | |  | |
| 8 | | 熟制品不锈钢盘 | 600\*400mm | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 9 | | 半成品不锈钢盘 | 600\*400mm | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 10 | | 生制品不锈钢盘 | 600\*400mm | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 11 | | 水产品不锈钢盘 | 600\*400mm | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 12 | | 不锈钢打饭勺 | 20cm | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 13 | | 木柄炒勺 | 8两 | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 14 | | 不锈钢长柄水勺 | 16cm\*35cm | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 15 | | **不锈钢短柄水勺** | **3斤** | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 16 | | **不锈钢漏勺** | **30cm** | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 17 | | **不锈钢勺** | **7cm** | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 18 | | **不锈钢水桶** | **50\*30cm** | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 19 | | **红方桶** | **200L** | | PE塑料 | 3 | 只 | | |  | |
| 20 | | **塑料筐** | **120L** | | 全新牛筋塑料 | 5 | 只 | | |  | |
| 21 | | **塑料砧板** | **450\*100** | | 食品级LDPE | 5 | 块 | | |  | |
| 22 | | **1#刀** | **1号** | | 合成钢 | 3 | 把 | | |  | |
| 23 | | **不锈钢菜刀** | **2号** | | 合成钢 | 3 | 把 | | |  | |
| 24 | | **木柄骨刀** | **2号** | | 合成钢 | 3 | 把 | | |  | |
| 25 | | **平铲** |  | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
| 26 | | **保鲜盒** | **34\*24\*12CM** | | 带盖 密封胶圈 | 5 | 只 | | |  | |
| 27 | | **留样菜盒带底盖** | **430\*220\*55mm** | | 定做，8格一套 | 3 | 套 | | |  | |
| 28 | | **油隔** | **10寸** | | SUS304不锈钢 | 3 | 只 | | |  | |
|  | | **其它** |  | |  |  |  | | |  | |
| **1** | | **安装调试及材料费** |  | |  | **1** | **批** | | |  | |

**2#楼厨房设备清单（二期）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **尺寸(WxDxH)** | **品牌** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  | **厨房设备** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三眼水池 | 1800\*700\*800 | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器，拦渣斗。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电开水器  连底座 | 590\*450\*1600 |  | 底板采用优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配进水连接软管。 容量：80L 供水量：120L 功率：380V/12KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 双层工作台 | 1000\*800\*800 | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；下置层板1.0mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*0.8mm；横通Φ25\*0.8mm。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 单眼电磁灶 | 1000\*800\*800 |  | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.2mm，侧板厚1.0mm；优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；配置≥200\*130mm明火仿真显示屏，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度，全中文直观显示：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修；前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全升级更有保障。 功率：380V/15KW ▲1、电磁炉控制系统通过“GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 GB4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》”**（提供检测机构出具的合格测试报告扫描件及查询截图）。**  ▲2、火力显示板（显示屏）对耐燃耐热进行检测符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》标准；**（提供检测机构出具的合格测试报告扫描件及查询截图）。** | 台 | 1 |  |
| 5 | 调料台 | 500\*800\*800 | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ1.2mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm；横通Φ25\*1.0mm。 | 台 | 1 |  |
| 6 | 双向保洁操作台 | 1800\*800\*800 | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 立式四门双温柜（直冷） | 1220\*750\*1960 |  | 内外箱均为不锈钢板；使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器,一体式可抽拉机组，可整体更换保养；配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；一体式发泡工艺，整体平整、耐用；产品能在43℃的环境温度下正常工作；置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作；配备双机组，柜内左右分割为两个区域，一侧冷藏、一侧冷冻。  温度范围：冷冻 -22～-15℃，冷藏-6～12℃ | 台 | 1 |  |
| 8 | 双门热风循环消毒柜 | 1310\*635\*1880 |  | 内外箱均为优质不锈钢板；使用耐高温风机、304不锈钢加热管（表面二次电镀防护）及微电脑控制板；柜内配备不锈钢网篮，网框为不锈钢材质，表面二次镀镍防锈，卫生、耐用；内箱板材厚度0.7mm，外箱板材厚度0.8mm。外箱顶部及外箱后背板使用环保无锌花表面钝化优质镀锌板；产品使用符合食品接触安全要求的门封条，安全可靠。  功率：220V/4.6KW  温度范围：30℃~150℃ | 台 | 1 |  |
| 9 | 留样冰箱 | 525\*530\*1775 |  | 制冷方式：直冷 总容积：238L 温度：0-10度 功率：132W/220V | 台 | 1 |  |
| 10 | 电饭煲 |  |  | 18L | 台 | 2 |  |
|  | **排烟设备** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 油烟罩 |  | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配双层隔油烟排，积油杯，防爆灯。 | m² | 2.5 |  |
| 2 | 风管 |  | 厂制品 | 采用优质201不锈钢板制造，板厚1.0mm。 | m² | 8 |  |
| 3 | 风机 |  |  | 厨房专用风机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 净化器 |  |  | 处理风量：6000m3/h | 台 | 1 |  |
|  | 配件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷热水龙头 |  |  | 1、座台式双孔双温、主体美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。  3、十寸（254mm）平颈水嘴，铜管厚度1.5mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm\*2,左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。  5、总高度230mm,出水口距台面 149mm。 | 只 | 3 |  |
| 2 | 软管 |  |  | 304材质 | 根 | 5 |  |
| 3 | 三角阀 |  |  | 內铜、外不锈钢 | 根 | 5 |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 五格快餐盘 |  |  | 304材质 | 套 | 100 |  |
| 2 | 双层送餐车 |  | 厂制品 | 采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm。万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。 | 套 | 4 |  |
| 3 | 不锈钢多用桶 | 内高250mm，外径300mm |  | 304材质 | 只 | 3 |  |
| 4 | 不锈钢保温桶 | 外径290mm，外高300mm，内径250mm，内高250mm |  | 304材质 | 只 | 3 |  |
| 5 | 不锈钢脸盆 | Ф600mm |  | 304材质 | 只 | 3 |  |
| 6 | 不锈钢脸盆 | Ф400mm |  | 304材质 | 只 | 3 |  |
| 7 | 不锈钢打菜盆 | 400×300mm |  | 304材质 | 只 | 3 |  |
| 8 | 双层不锈钢隔热碗 | 外直径11.5cm,底直径5cm，高6.3cm,镜面抛光，一体成型 |  | SUS304不锈钢 | 只 | 100 |  |
| 9 | 熟制品不锈钢盘 | 600\*400mm |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 10 | 半成品不锈钢盘 | 600\*400mm |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 11 | 生制品不锈钢盘 | 600\*400mm |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 12 | 水产品不锈钢盘 | 600\*400mm |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 13 | 不锈钢打饭勺 | 20cm |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 14 | 木柄炒勺 | 8两 |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 15 | 不锈钢长柄水勺 | 16cm\*35cm |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 16 | 不锈钢短柄水勺 | 3斤 |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 17 | 不锈钢漏勺 | 30cm |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 18 | 不锈钢勺 | 7cm |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 19 | 不锈钢水桶 | 50\*30cm |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 20 | 红方桶 | 200L |  | PE塑料 | 只 | 3 |  |
| 21 | 塑料筐 | 120L |  | 全新牛筋塑料 | 只 | 5 |  |
| 22 | 塑料砧板 | 450\*100 |  | 食品级LDPE | 块 | 5 |  |
| 23 | 1#刀 | 1号 |  | 合成钢 | 把 | 3 |  |
| 24 | 不锈钢菜刀 | 2号 |  | 合成钢 | 把 | 3 |  |
| 25 | 木柄骨刀 | 2号 |  | 合成钢 | 把 | 3 |  |
| 26 | 平铲 |  |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
| 27 | 保鲜盒 | 34\*24\*12CM |  | 带盖 密封胶圈 | 只 | 5 |  |
| 28 | 留样菜盒带底盖 | 430\*220\*55mm |  | 定做，8格一套 | 套 | 3 |  |
| 29 | 油隔 | 10寸 |  | SUS304不锈钢 | 只 | 3 |  |
|  | **烘焙室** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 围裙套装 |  |  | 防水强度：防水 | 套 | 20 |  |
| 2 | 盘子 | 270\*200\*20 |  | 材质：不锈钢 盘深：浅盘 | 个 | 20 | IMG_256 |
| 3 | 打蛋机 |  |  | 双棒 档位调节：5档 功率：125W | 个 | 1 | IMG_257 |
| 4 | 电磁炉 | 350\*280\*60 |  | 能效等级：三级能效 功率：220V/2.2kw | 个 | 1 | IMG_258 |
| 5 | 电饼铛 |  |  | 加热方式：双面加热 展开度数：180度 烤盘深度：3.6cm | 个 | 1 | IMG_259 |
| 6 | 餐具垫 |  |  | 材质：麻 功能：防滑，防烫 | 个 | 20 | IMG_260 |
| 7 | 工具墙 | 2400\*900 | 厂制品 | 材质：木质 | 个 | 1 | IMG_261 |
| 8 | 储物推车 | 980\*530\*930 |  | 主体材质：塑料 | 个 | 2 |  |
| 9 | 冰箱 | 474\*533\*1372 |  | 功率：220V 冷藏室容积：141L 冷冻室容积：42L | 个 | 1 | IMG_262 |
| 10 | 绿植 |  |  |  | 批 | 1 |  |
| 11 | 儿童刀具 |  |  | 说明：不伤手 材质：不锈钢 | 个 | 20 |  |
|  | 教师办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冰箱 | 400\*395\*648 |  | 冷冻室容积：11L 冷藏室容积：21L | 个 | 1 | IMG_263 |
|  | 保安室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 饮水机 | 260\*240\*775 |  | 说明：冰温热 颜色：白色 | 个 | 1 |  |
| 2 | 直饮水 | 310\*295\*865 |  | 制热温度：＞90° 制冷温度：8-15° | 个 | 1 |  |
|  | 母婴室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒温壶 |  |  | 额定频率：50hz 容量：1.3L 额定电压：220V 额定功率：600W | 个 | 1 |  |
|  | 开放式茶水间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 直饮水 | 310\*295\*865 |  | 制热温度：＞90° 制冷温度：8-15° | 个 | 1 | IMG_264 |
| 2 | 茶具 |  |  | 壶/杯材质：陶瓷 八杯安全装 12头 | 套 | 1 | IMG_265 |

**二、技术资料**

1.中标人应在供货同时提供使用货物的产品说明书、合格证等相关技术资料。

2.没有采购人事先书面同意，中标人不得将由采购人提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**三、质量保证**

保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后至规定的质量保证期内，中标人对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。在质量保证期内，如果货物的质量或规格与投标文件不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以以书面形式向中标人提出补救措施或索赔。中标人在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标人承担，采购人根据招投标文件的规定对投标方行使的其他权利不受影响。

**四、货物包装、发运及运输**

1.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。

2.中标人在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

3.货物在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。

**五、其他**

1.总包服务费：由中标人支付总包单位总承包服务费。

2.知识产权：中标人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

3.转包或分包：

3.1本合同范围的货物，应由中标人直接供应，不得转让他人供应；

3.2除非得到采购人的书面同意，中标人不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.3如有转让和未经采购人同意的分包行为，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

**六、★商务要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 本项目由中标人自行供货并负责安装、调试、协助验收并承担质保期内的维修费用。安装用的所有材料费、安装费、调试费、质保期内的维修费及总包服务费（合同价的1.5%）应全部包含在综合单价中。 |
| 供货要求 | 1. 时间：合同签订、接到采购人供货通知后30天内，根据工程进展供货、安装、调试，具体日期以采购人发出的交货通知单为准。 2. 地点：嵊州市现代社区建设项目施工现场。 3. 要求：中标人负责运至现场安装调试，在验收合格前的所有设备材料的运输、保管均由中标人负责。 |
| 付款方式 | 设备进场后支付至合同价款的40%，所有设备安装调试完成验收合格后支付至合同价款的95%，5%余款待质保期满后无息退还。（支付款项前中标人应向采购人提供等额的增值税专用发票，否则，采购人有权顺延付款，相应责任由中标人承担。） |
| 履约保证金 | 中标通知书发出10个工作日内中标人向采购人递交中标金额1%的履约保证金，全部安装调试完成验收合格后无相关违约及安全责任等情形后退还（不计息）。  履约保证金支付方式：网上银行、电汇或转账形式。 |
| 差额  保证金  (如发生) | 若中标人低于该风险控制价中标的，在中标后5个工作日内，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标。差额保证金待质保期满无相关违约及安全责任等情形后30日内无息退还。  差额保证金的交付方式：以现金、电汇、转账方式交纳。 |
| 质保期 | 质保期为2年。(若投标人在投标文件中承诺延长质保期的，则质保期按照投标文件执行）。 |
| 售后服务保障要求 | 中标人需提供专门的售后服务电话，中标人在接到采购人通知后， 2 小时内做出响应， 4 小时内派人赴现场处理问题。 24 小时内无法修复的，中标人需无偿提供备机或备用零件供采购人使用。 |
| 验收 | 1.由采购人负责进行验收。  2.采购人在中标单位交货并安装调试完毕后进行检查验收，如果发现有质量、技术等问题，中标单位负责根据合同及采购人的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。  3.验收条件及标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准及合同要求。 |
| 安全责任 | 中标人在项目实施期间应严格遵守国家安全生产规范，杜绝安全事故的发生并及时给员工承保相关保险。如发生安全生产事故由中标人承担一切责任，与采购人无关。 |

**第四部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：2025年 月 日

甲方（采购人）：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 嵊州市城市建设投资发展集团有限公司 (以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**一、合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.本合同及其补充合同、变更协议；

2.中标或者成交通知书；

3.投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

4.采购文件（含澄清或者修改文件）；

5.其他相关采购文件。

**二、采购产品清单及合同价格**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 合同价（元） | 采购产品清单 |
| **1** | **厨房设备采购及安装（一期）** | **1批** |  | **详见投标清单** |
| **2** | **厨房设备采购及安装（二期）** | **1批** |  | **详见投标清单** |
| 合同金额：（小写） | | |  | |
| 合同金额：（大写） | | |  | |

**三、技术资料**

1.乙方应在供货同时提供使用货物的产品说明书、合格证等相关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**四、质量保证**

保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后至规定的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。在质量保证期内，如果货物的质量或规格与投标文件不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据招投标文件的规定对投标方行使的其他权利不受影响。

**五、货物包装、发运及运输**

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

**六、供货要求**

1.时间：合同签订、接到甲方供货通知后30天内，根据工程进展供货、安装、调试，具体日期以甲方发出的交货通知单为准。

2.地点：嵊州市现代社区建设项目施工现场。

3.要求：乙方负责运至现场安装调试，在验收合格前的所有设备材料的运输、保管均由乙方负责。

**七、验收**

1.由甲方负责进行验收。

2.甲方在中标单位交货并安装调试完毕后进行检查验收，如果发现有质量、技术等问题，中标单位负责根据合同及甲方的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，甲方在验收单上签字并加盖单位公章。

3.验收条件及标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准及合同要求。

**八、质保期**

质保期为 年。(若乙方在投标文件中承诺延长质保期的，则质保期按照投标文件执行）。

**九、售后服务要求**

乙方需提供专门的售后服务电话，乙方在接到甲方通知后， 2 小时内做出响应， 4 小时内派人赴现场处理问题。 24 小时内无法修复的，乙方需无偿提供备机或备用零件供甲方使用。

**十、付款方式**

设备进场后支付至合同价款的40%，所有设备安装调试完成验收合格后支付至合同价款的95%，5%余款待质保期满后无息退还。（支付款项前乙方应向甲方提供等额的增值税专用发票，否则，甲方有权顺延付款，相应责任由乙方承担。）

**十一、履约保证金及差额保证金（如发生）**

1.履约保证金

中标通知书发出10个工作日内乙方向甲方递交中标金额1%的履约保证金，全部安装调试完成验收合格后无相关违约及安全责任等情形后退还（不计息）。

履约保证金支付方式：网上银行、电汇或转账形式。

2.差额保证金（如发生）

若乙方低于该风险控制价中标的，在中标后5个工作日内，乙方必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，乙方不提交的视为放弃中标。差额保证金待质保期满无相关违约及安全责任等情形后30日内无息退还。

差额保证金的交付方式：以现金、电汇、转账方式交纳。

**十二、知识产权**

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**十三、转包或分包**

2.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.2除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

2.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

**十四、安全责任**

乙方在项目实施期间应严格遵守国家安全生产规范，杜绝安全事故的发生。如发生安全生产事故由乙方承担一切责任，与甲方无关。

**十五、违约责任**

1.除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 2 %计算，最高限额为本合同总价的 2 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2.除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

3.除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

4.如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

**十六、不可抗力事件处理**

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十七、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十八、****合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下条款规定的方式解决：

1.将争议提交绍兴市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2.向 嵊州市 人民法院起诉。

**十九、合同生效及其它**

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3.本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执贰份。

**二十、未尽事宜**

本合同若有未尽事宜，双方同意通过友好协商并签署书面文件确定。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| 法定代表人或授权代表（签字）： | 法定代表人或授权代表（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 电话: | 电话: |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户账号： | 开户账号： |
|  |  |
|  | 合同签订地点： |
|  | 时间：2025年 月 日 |

**第五部分 评标方法及标准**

**1、评标方法：**

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。中标候选人并列的，采用随机抽取的方式确定。

**2.评分标准：**共100分，其中商务技术分50分，价格分50分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（计算分值时，按其算术平均值保留小数2位）。

**2.1商务技术分（50分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分细则及要求** | **分值** |
| 1 | 类似业绩 | 自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过厨房设备项目的每个得1分。最高得2分。  **（提供合同及中标通知书扫描件并加盖公章**） | 0-2 |
| 2 | 实施团队 | 1. 拟派项目实施团队情况，包括派遣人员数量，配置的人员专业能力，资格水平，类似工作经验0-1分。 2. 实施团队人员分工情况0-1分。 3. 拟派项目班子成员中操作人员拥有特种作业操作证书如电工作业、焊接与热切割作业的一个得1分，最多得2分。**（提供相关证书扫描件并加盖公章）** | 0-4 |
| 3 | 产品主要技术参数性能 | 投标产品的技术参数响应情况  针对采购文件要求“技术要求”中各项条款响应程度情况打分：全部满足采购文件技术要求得20分；未带“▲”的技术参数每项负偏离扣1分；带“▲”的技术要求，未提供检测报告或查询核实不符合要求的视为负偏离，每项负偏离扣2分；以此类推，扣完为止。 | 0-20 |
| 4 | 不锈钢  板材 | 具有2022年1月1日以来（时间以报告为准）具备（CMA或CNAS）相关检验检测部门颁发的304不锈钢板材1.0mm、304不锈钢板材1.2mm、304不锈钢圆管φ38、304不锈钢方管38\*38检测报告【检测报告同时符合GB/T 3280-2015(不锈钢冷轧钢板和钢带)、GB/4806.9-2016（食品接触用金属材料及制品）、GB/T10125-2021(人造气氛腐蚀试验 盐雾试验标准）（盐雾试验144小时及以上标准检测）】的，每个得1分，最高的4分；  **（提供检测报告复印件加盖公章，否则不得分）** | 0-4 |
| 5 | 不锈钢  厨房设备 | 提供2022年1月1日以后（以检测报告日期为准）检测机构出具的不锈钢厨房设备（双层送餐车、保温售菜台、风管、四层格栅货架、双层工作台、大单星盆台）有效期内的产品质量检测合格报告，每提供一份得0.5分，最多得3分。  **（提供检测报告复印件加盖公章，否则不得分）** | 0-3 |
| 6 | 实施方案 | 1.产品供货质量保证、供货时间保证措施（0-1分）  2.针对本项目产品在运输、包装、保管等保障方案（0-1分）  3.产品安装调试方案（0-1分） | 0-3 |
| 7 | 保障措施 | 1.工作进度计划及工期保障措施（0-1分）  2.产品质量保证体系及质量保障措施（0-1分）  3.退换货、应急处理保障措施（0-1分） | 0-3 |
| 8 | 安全文明保证措施 | 1.文明作业主要措施（0-1分）  2.项目实施安全保障措施（0-1分） | 0-2 |
| 9 | 售后服务方案 | 1.服务方案（0-2分）  2.服务响应（0-2分）  3.备品备件（0-2分） | 0-6 |
| 10 | 质保期 | 质保期不低于2年的基础上，质保期每增加1年得1分，最高得3分**（投标人自行提供承诺）**。 | 0-3 |

**2.2价格分（50分）**

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50%×100

|  |
| --- |
| **注：风险控制价为328000元（其中一期244000，二期84000），风险控制价为预算金额的80%，若中标人低于该风险控制价中标的，在中标后5个工作日内，中标人必须额外补交中标价净值与风险控制价之差额，中标人不提交的视为放弃中标，采购人将重新组织招标，相关损失由放弃中标的中标单位承担。差额保证金待质保期满无相关违约及安全责任等情形后30日内无息退还。差额保证金的交付方式：以现金、电汇、转账方式交纳。** |

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能在规定时间内合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应当将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

**第六部分 投标文件及其附件格式**

**封面格式**

**资格文件/商务技术（资信）文件/报价文件**

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖CA公章）：

投标人地址：

年 月 日

**资格文件部分**

**目 录**

1.营业执照扫描件；

2.符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函；（见附件1）

3.投标保证金（提供投标保证金缴纳凭证截图）。

以上资料均需加盖CA公章。

**附件1**

**符合参加采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力（如投标人为金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产资料，承诺具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**商务技术（资信）文件部分**

**目 录**

1.投标函（见附件2）

2.法定代表人身份证明书或授权委托书（非法定代表人签字时提供）（见附件3）

3.商务响应表（见附件4）

4.技术偏离表（见附件5）

5.政府采购供应商廉洁自律承诺书（见附件6）

6.投标人基本情况表（见附件7）

7.类似项目业绩一览表（见附件8）

8.拟派项目负责人情况表（见附件9）

9.拟派项目实施人员一览表（见附件10）

10.评标标准相应的其他商务技术资料

**附件2**

**投标函**

致：

根据贵方招标文件（**填写招标编号：**）的要求，正式授权**（全权代表姓名、单位、职务）**代表投标人（**填写单位 、地址** ）提交投标文件。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹声明同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵守本投标文件中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件。

3.本公司投标文件中填列的技术参数、配置、服务、数量等相关内容都是真实、准确的。保证在本次项目中所提供的资料全部真实和合法。同意向采购代理机构提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料。

4.我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价的约束。

5.本投标自开标之日（投标截止之日）起90天内有效。

6.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

a)提供虚假材料谋取中标、成交的；

b)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

c)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

d)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

f)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

供应商有前款第a)至e)项情形之一的，中标、成交无效。

地址：　　　　　　　　　　　　　 　邮政编码：

电话：

开户银行： 账号：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

投标人(电子签章)：　　　　　　 　　　日期：

**附件3**

**法定代表人身份证明书**

投标人：

地址：

姓名：

身份证号码： 职务：

系 （填写投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（电子签章）：

年 月 日

**注：提供法定代表人身份证（正反面）加盖电子公章。**

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 (填写姓名)系 （填写投标人单位全称）的法定代表人，现授权委托 （填写单位全称）的（填写姓名）为我公司授权代表，（填写身份证号码：）。以本公司的名义参加组织的投标活动。授权代表在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权代表无转委托权。特此委托。

授权代表姓名： 性别： 年龄：

单位： 部门： 职务：

办公地址： 联系电话：

投标人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**注：提供法定代表人及其授权代表身份证复印件（正反面）加盖电子公章。**

**附件4**

**商 务 响 应 表**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：**

**1、投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”。**

# 2、投标人若不填写，则视为完全响应招标文件要求。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件5**

**技术偏离表**

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** | **证明材料（若有）** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：对每项技术要求的响应必须遵循如下规则：

1. 偏离情况用“无偏离”、“负偏离”、“正偏离”三种之一来表明采购需求各项产品的功能或性能指标参数需求是否被满足。“无偏离”表示满足投标产品要求；“负偏离”表示投标产品有对应功能但性能指标参数劣于采购要求；“正偏离”表示投标产品有对应功能且性能指标参数优于采购要求，并说明对本项目应用有何实质性益处。

2.偏离表中需填写与采购文件要求有差异的条款，要求每一项在同一行一一对应，解释投标方案与用户需求之间的偏差；偏离表中仅填写条款内容但没有在同一行标明偏离情况的，可能会对其作不利评定，因此产生的不利后果由投标单位承担。

3.用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

4.没有填写在偏离表中的其它所有技术条款都默认为完全响应采购文件要求。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件6**

**采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**附件7**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人信息 | | | | | |
| 企业名称 |  | | | | |
| 联合体投标 | 是□ 否□ | 联合体成员单位 | |  | |
| 性质 | 国有□ 国有控股□ 私营□ 事业单位□ | | | | |
| 统一社会信用代码 |  | | 注册资本 | |  |
| 法定代表人 |  | | 身份证号码 | |  |
| 通信地址 |  | | 邮政编码 | |  |
| 公司电话 |  | | 传真 | |  |
| 公司网址 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 开户银行及账号 |  | | | | |
| 人员情况 |  | | | | |
| 企业资质 |  | | | | |
| 企业认证 |  | | | | |
| 企业获奖（如有） |  | | | | |
| 备注 |  | | | | |
| 投标人联系人信息 | | | | | |
| 姓名 |  | | 移动电话 | |  |
| 固定电话 |  | | 电子邮箱 | |  |
| 企业简介：（可另附页或企业对外宣传手册，如有附后） | | | | | |

**（后附上与评标相关的投标人证书荣誉等相关证书复印件加盖公章）**

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件8**

**类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价 | 合同金额  （万元） | 项目单位、联系人及电话 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

1.同类项目业绩出具相关证明文件复印件附后；

2.此表不够可自行添加。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件9**

**拟派项目负责人情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  | 注：业绩证明应提供相关证明材料 |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任**  **主要工作** |  | |

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附件10**

**拟派项目实施人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **职责** | **专业技术资格** | **证书编号** | **参加本单位工作时间** | **劳动合同编号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**

1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**报价文件部分**

**目 录**

1.开标一览表（报价表）（见附件11）

2.报价明细表（见附件12）

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

附件11

开标一览表（报价表）

**(单位均为人民币：元)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 项目负责人 |
| 1 |  |  |  |
| 投标报价总价小写（）： | | | |
| 投标报价总价大写（）： | | | |

**注:**

1.投标报价是履行合同的最终价格，即完成本项目服务内容和要求所产生的所有费用，包括但不限于搬运、货款、产品费用、备品备件费、专用 工具、设计费、运输及保险费、装卸、检测、安装、调试、验收（含第三方）、技术服务、利润、人工费用、所需缴纳的所有税费、管理费、质检费、总包服务费（合同价的1.5%）、政策性文件规定等其他所有交付采购人可能产生的相关费用、产品的售后服务费及代理服务费等一切相关服务的所有费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件12

**报价明细表（一期）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号、品牌、产地** | **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： 小写： ￥ | | | | | | | |
| 备注 | 报价中不允许出现报价优惠等字样，合计总价应与开标一览表投标报价相等，本表自行扩展。 | | | | | | |

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**报价明细表（二期）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号、品牌、产地** | **单位** | **数量** | **单价**  **（元）** | **合计**  **（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： 小写： ￥ | | | | | | | |
| 备注 | 报价中不允许出现报价优惠等字样，合计总价应与开标一览表投标报价相等，本表自行扩展。 | | | | | | |

投标人名称（电子签名）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**国企采购活动现场确认声明书**

东方经纬项目管理有限公司：

本人 经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 （项目编号： ）采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系；

□存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

三、现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商代表签名：

2025年 月 日