**建德市洋安初级中学2025年食堂设施设备采购项目**

招标文件

**（电子招投标）**

编号:JD2025BF-006-01

采购人：建德市洋安初级中学

采购代理机构：浙江华夏工程管理有限公司

二〇二五年三月十一日

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

建德市洋安初级中学2025年食堂设施设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年4月2日9点00分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：**JD2025BF-006-01

**项目名称：**建德市洋安初级中学2025年食堂设施设备采购项目

**预算金额（元）：**878069.00

**最高限价（元）：**878069.00

**采购需求：**建德市洋安初级中学采购食堂设施设备一批，包括本项目设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、备品备件、设备辅料、专用工具、保险、培训、税金、检测、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

**合同履约期限：**供应商中标签订合同后，采购人下达设备进场安装通知后60日历天内送达并安装调试完成。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

**本项目接受联合体投标：**🗹**是；**☐**否**。

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☐无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

☑专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

☐货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

4.本项目的特定资格要求：无；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2025年4月2日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：**2025年4月2日9点00分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**开标时间：**2025年4月2日9点00分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

**1.采购人信息**

名  称：建德市洋安初级中学

地  址：建德市洋安初级中学

传  真：/

项目联系人（询问）：陈叶云

项目联系方式（询问）：13868126998

质疑联系人：方皓丽

质疑联系方式：15105713717

**2.采购代理机构信息**

名 称：浙江华夏工程管理有限公司

地 址：建德市新安江街道金色阳光8幢4楼

传 真：/

项目联系人（询问）：金晓飞

项目联系方式（询问）：15858117578

质疑联系人：蓝科萍

质疑联系方式：13868122876

**3.同级政府采购监督管理部门**

名称：建德市财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）

传真：/

联 系 人：朱女士/王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 货物类，单一产品或核心产品为： 炒菜机 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的： 燃气一眼一汤小节能炒灶(熄火保护)，属于 工业 行业；  （2）标的： 调料柜，属于 工业 行业；  （3）标的： 柱角调料柜 ，属于 工业 行业；  （4）标的： 燃气双眼大锅节能炒灶（熄火保护），属于 工业 行业；  （5）标的： 定制单大水池 ，属于 工业 行业；  （6）标的： 炒菜机，属于 工业 行业；  （7）标的： 双向打荷台，属于 工业 行业；  （8）标的： 二层工作台，属于 工业 行业；  （9）标的： 送餐车 ，属于 工业 行业；  （10）标的：双门电脑版全自动电汽两用蒸饭车 ，属于 工业 行业；  （11）标的：（电磁）全钢摇摆汤锅 ，属于 工业 行业；  （12）标的：（电）蒸包灶，属于 工业 行业；  （13）标的： 电饼铛，属于 工业 行业；  （14）标的： 两层档工作台，属于 工业 行业；  （15）标的： 单大水池，属于 工业 行业；  （16）标的： 二层四盘烤箱，属于 工业 行业；  （17）标的： 单门发酵柜，属于 工业 行业；  （18）标的： 商用米糊豆浆机 ，属于 工业 行业；  （19）标的： 20L打蛋机 ，属于 工业 行业；  （20）标的： 压面机 ，属于 工业 行业；  （21）标的： 双动双速和面机，属于 工业 行业；  （22）标的： 面粉车，属于 工业 行业；  （23）标的： 饼盘车 ，属于 工业 行业；  （24）标的： 单水池，属于 工业 行业；  （25）标的： 平冷工作台 ，属于 工业 行业；  （26）标的： 四层格栅货架 ，属于 工业 行业；  （27）标的： 两层档工作台，属于 工业 行业；  （28）标的： 传递两层档工作台，属于 工业 行业；  （29）标的： 残菜台，属于 工业 行业；  （30）标的： 单大水池，属于 工业 行业；  （31）标的： 双槽水池 ，属于 工业 行业；  （32）标的： 平台水池 ，属于 工业 行业；  （33）标的： 拼台 ，属于 工业 行业；  （34）标的： 步进式电开水器连不锈钢底座，属于 工业 行业；  （35）标的： 两层档工作台，属于 工业 行业；  （36）标的： 四层格栅货架 ，属于 工业 行业；  （37）标的： 四门冷冻冰箱，属于 工业 行业；  （38）标的： 墩头刀具消毒柜，属于 工业 行业；  （39）标的： 单水池 ，属于 工业 行业；  （40）标的： 洗手水池 ，属于 工业 行业；  （41）标的： 感应龙头 ，属于 工业 行业；  （42）标的： 烘手器 ，属于 工业 行业； |
| （43）标的： 留样冰箱(单门单温冰箱），属于 工业 行业；  （44）标的： 单水池，属于 工业 行业；  （45）标的： 单向打荷台 ，属于 工业 行业；  （46）标的： 十盆保温台 ，属于 工业 行业；  （47）标的： 拼台工作台 ，属于 工业 行业；  （48）标的： 电热风循环消毒库 ，属于 工业 行业；  （49）标的： 四层平板货架 ，属于 工业 行业；  （50）标的： 长龙式洗碗机 ，属于 工业 行业；  （51）标的： 分配器 ，属于 工业 行业；  （52）标的： 浸泡大水池，属于 工业 行业；  （53）标的： 活动工作台 ，属于 工业 行业；  （54）标的： 步进式电开水器连不锈钢底座 ，属于 工业 行业；  （55）标的： 单大水池 ，属于 工业 行业；  （56）标的： 拖把水池带沥干架 ，属于 工业 行业；  （57）标的： 快开水龙头 ，属于 工业 行业；  （58）标的： 回收车（一二楼各一辆） ，属于 工业 行业；  （59）标的： 柜式双孔残菜台 ，属于 工业 行业；  （60）标的： 四门保洁柜 ，属于 工业 行业；  （61）标的： 单向打荷台 ，属于 工业 行业；  （62）标的： 单水池 ，属于 工业 行业；  （63）标的： 十盆保温台 ，属于 工业 行业；  （64）标的： 拼台工作台 ，属于 工业 行业；  （65）标的： 双门热风循环消毒柜 ，属于 工业 行业；  （66）标的： 双槽水池 ，属于 工业 行业；  （67）标的： 保温饭汤桶车工作台 ，属于 工业 行业；  （68）标的： 五盆保温台 ，属于 工业 行业；  （69）标的： 工作台连下开口柜 ，属于 工业 行业；  （70）标的： 高汤池炉 ，属于 工业 行业；  （71）标的： 电煮面炉连柜座 ，属于 工业 行业；  （72）标的： 拖把水池带沥干架 ，属于 工业 行业；  （73）标的： 快开水龙头 ，属于 工业 行业；  （74）标的： 主副食库定制不锈钢挡鼠板 ，属于 工业 行业；  （75）标的： 洗手水池 ，属于 工业 行业；  （76）标的： 低搁架 ，属于 工业 行业；  （77）标的： 电子磅秤 ，属于 工业 行业；  （78）标的： 大米架 ，属于 工业 行业；  （79）标的： 四层平板货架 ，属于 工业 行业； |
|  |  | 1. 标的： 平板车 ，属于 工业 行业； 2. 标的： 冷库 ，属于 工业 行业；   （82）标的： 四层平板货架 ，属于 工业 行业；  （83）标的： 洗手水池 ，属于 工业 行业；  （84）标的： 更衣柜 ，属于 工业 行业；  （85）标的： 冷热水龙头 ，属于 工业 行业；  （86）标的： 台盆冷热水龙头 ，属于 工业 行业；  （87）标的： 贴捕式灭蝇灯 ，属于 工业 行业；  （88）标的： 风幕机 ，属于 工业 行业；  （89）标的： 风幕机 ，属于 工业 行业；  （90）标的： 风幕机 ，属于 工业 行业；  （91）标的： 烹饪区油烟净化一体机 ，属于 工业 行业；  （92）标的： 蒸煮间油网烟罩 ，属于 工业 行业；  （93）标的： 面点间油网烟罩 ，属于 工业 行业；  （94）标的： 一楼洗消间岛式油网烟罩 ，属于 工业 行业；  （95）标的： 二楼特色小吃区油网烟罩 ，属于 工业 行业；  （96）标的： 不锈钢烟管 ，属于 工业 行业；  （97）标的： 送新风烟管 ，属于 工业 行业；  （98）标的： 新风百叶 ，属于 工业 行业；  （99）标的： 蒸煮、面点间箱式离心风机 ，属于 工业 行业；  （100）标的： 送新风、洗碗机、小吃区混流风机 ，属于 工业 行业；  （101）标的： 风柜变频启动控制器 ，属于 工业 行业；  （102）标的： 风机支架 ，属于 工业 行业；  （103）标的： 防火阀 ，属于 工业 行业；  （104）标的： 软布接 ，属于 工业 行业；  （105）标的： 减震器 ，属于 工业 行业；  （106）标的： 烹饪区　灭火系统（双瓶） ，属于 工业 行业；  （107）标的： 304加厚快餐盘大六格 ，属于 工业 行业；  （108）标的： 304特厚深盘早餐盘 ，属于 工业 行业；  （109）标的： 304加厚双层汤碗 ，属于 工业 行业；  （110）标的： 中号瓢羹 ，属于 工业 行业；  （111）标的： 筷子 ，属于 工业 行业；  （112）标的： 304加厚快餐盘大六格 ，属于 工业 行业；  （113）标的： 304加厚双层汤碗 ，属于 工业 行业；  （114）标的： 中号瓢羹 ，属于 工业 行业；  （115）标的： 304加厚大锅铲带木柄 ，属于 工业 行业；  （116）标的： 304加厚马勺 ，属于 工业 行业；  （116）标的： 304 漏勺 ，属于 工业 行业； |
|  |  | （117）标的： 304加厚打饭勺打菜勺 ，属于 工业 行业；  （118）标的： 304漏勺 ，属于 工业 行业；  （119）标的： 304长柄水勺 ，属于 工业 行业；  （120）标的： 密胺墩头 ，属于 工业 行业；  （121）标的： 菜刀 ，属于 工业 行业；  （122）标的： 砍骨刀 ，属于 工业 行业；  （123）标的： 剪刀 ，属于 工业 行业；  （124）标的： 箩卜丝刨 ，属于 工业 行业；  （125）标的： 刨子 ，属于 工业 行业；  （126）标的： 304加厚汤桶 ，属于 工业 行业；  （127）标的： 304加厚汤桶 ，属于 工业 行业；  （128）标的： 304加厚面盆 ，属于 工业 行业；  （129）标的： 304加厚面盆 ，属于 工业 行业；  （130）标的： 304调料缸 ，属于 工业 行业；  （131）标的： 304油缸带盖 ，属于 工业 行业；  （132）标的： 蔬菜筐（白绿） ，属于 工业 行业；  （133）标的： 地刷 ，属于 工业 行业； |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以就采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | 🗹 A同意将非主体、非关键性的 设备运输 工作分包。  🞎 B不同意分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹 A不组织。  ☐B组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 |
| 6 | **样品提供** | 🗹 A不要求提供。  ☐B要求提供，  （1）样品：；  （2）样品制作的标准和要求：；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求：；检测内容：。  （5）提供样品的时间：；地点：；联系人：，联系电话：。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | 🗹 A不组织。  🞎B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由中标人承担，包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  ▲**投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  ▲**投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；**  ▲**报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  ▲**投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。具体可咨询建德市财政局采购办，联系电话：0571-89606885. |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | **备份投标文件送达地点：**新安江街道金色阳光8幢4楼；备份投标文件签收人员联系电话：金晓飞、15858117578。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **采购代理机构**  **代理费用** | ☐A本项目不收取采购代理服务费。  🗹B本项目收取采购代理服务费。响应总报价应包含采购服务费，采购服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980 号文《招标代理服务费管理暂行办法》及发改办价格[2003]857号文的收费标准（货物类）计取，人民币叁仟玖佰伍拾壹元整（¥：3951.00元），由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理公司。 |
| 14 | **特别说明** | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
| ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  🗹联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“🗹” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求：提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2**商务技术文件**：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函（如果有）。

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分14.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.**评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

## 27.预付款

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

**一、采购内容及数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **主要技术参数要求** | **单位** | **数量** | **预算总价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 建德市洋安初级中学2025年食堂设施设备采购项目 | 详见“二.采购需求” | 批 | 1 | 878069.00 |  |
| **最高限价：人民币（大写）：捌拾柒万捌仟零陆拾玖元整**（**￥878069.00元**） | | | | | | |

**注： 本项目为交钥匙工程，包括本项目设备的设计、制作、供货、包装、装卸运输、安装调试、备品备件、设备辅料、专用工具、保险、培训、税金、检测、验收、辅助工作及售后服务等完成本项目的所有费用。招标文件中如因考虑不周有遗漏、缺项之处且是保证完成本项目全套系统正常安全运行不可缺少的，视为该遗漏、缺项已包含在总报价中，中标供应商均应免费提供遗漏、缺项的设备货物及配套件。**

1. **采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **详细技术参数** | **单位** | **数量** | **预算单价（元）** | **预算合计（元）** | **参考图片** |
| **一、厨房设备** | | | | | | | | |
| **A.烹饪区、打荷区** | | | | | | | | |
| Ａ01 | 燃气一眼一汤小节能炒灶(熄火保护) | 1000\*1200\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板前脸板厚δ≧1.2mm台面一次压制成型；外旁板后立板板厚δ≧1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ≧1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料；炉膛采用不锈钢合金材料一次成型厚度≧2.0mm，内配稀土贵金属聚能网,配全预混式节能炉头，43V42W直流风机一键启动；额定功率42W/220V，额定热负荷35KW，炉膛口径350mm； 2.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求,所投产品额定热负荷35KW准确度±10%以内，热效率55%以上；设备有故障代码提示功能（出现故障时报警并显示屏提示不同代码）；设备有故障报错累计记录功能（从开始使用到查询当天的故障问题及次数的累计）；所投设备通过检测锅是否在炉膛上面的信号，实现进行火种和当前档位的切换，锅离开炉膛时为火种状态，锅在炉膛上面时为当前设定档位火力； 3.所投设备有累计用时功能（从开始使用到查询当天主板工作的总时间，在小程序平台显示屏中显示）。 **上述第2条提供产品有效的带CMA标识的第三方检测报告。** | 台 | 1 | 8300 | 8300 |  |
| Ａ02 | 调料柜 | 350\*1200\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面δ≧1.2mm，背板δ≧1.0mm； 3.配置φ≧38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| Ａ03 | 柱角调料柜 | 600\*800\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面δ≧1.2mm，背板δ≧1.0mm； 3.配置φ≧38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| Ａ04 | 燃气双眼大锅节能炒灶（熄火保护） | 2000\*1200\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B不锈钢板制造，面板前脸板厚δ≧1.2mm,台面一次压制成型；外旁板后立板板厚δ≧1.0mm,龙骨架国标不锈钢方管25\*38厚1.2mm；衬板电解镀锌钢板厚δ≧1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料；炉膛采用不锈钢合金材料一次成型厚度≧2.0mm，内配稀土贵金属聚能网,配全预混式节能炉头，43V42W直流风机一键启动；额定功率42W/220V，额定热负荷35KW\*2； 2.产品符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》要求,所投设备额定热负荷35KW\*2准确度±10%以内，热效率77%以上；设备有主板保护功能（主板具有自动检测温度并保护功能，当温度大于设定值时切断气阀并报警，显示屏显示故障代码）；设备有无线链接功能（通过与手机蓝牙联接，无线控制进行灶具参数设定和灶具控制板程序升级功能）；设备有燃气泄漏模块（通过燃气泄漏模块检测漏气，检测到产品内部燃气泄漏后停止工作电磁阀关闭，并且通过手机短信通知）； 3.所投设备有风机功率调节及转速显示功能（通过设定风机的转速的数值，可自由调节每一档风机的功率，通过主板的风机模块检测风机转速数值，在显示屏或小程序上显示）。 **上述第2条提供产品有效的带CMA标识的第三方检测报告。** | 台 | 2 | 13200 | 26400 |  |
| Ａ05 | 定制单大水池 | 800\*1200\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 1260 | 1260 |  |
| Ａ06 | 炒菜机 | 1230\*1100\*1297(±3mm) | 说明： 1.微电脑精准控制火候，可程序控制、手动按钮点动烹饪。额定功率220V/1.5KW。 2.红外锅具测温与火力控制系统精确温度。锅具和主动式搅拌爪搅拌方向和速度自由调节。 直径500mm大尺寸球形锅。锅具特制贴锅搅拌装置可使物料物理不粘，倾斜角度自由调节。宽域烹饪范围，煸炒菜肴单次最高可至20公斤，涂层锅具最低烹饪量可低至4公斤，无涂层锅具最低烹饪量可低至2公斤，烧烩菜肴单次最高可至30公斤。参考出品量2kg-20kg，单次煸炒最大量出品时间6-8分钟。  3.全自动精确加油加水自动勾芡系统。六路液体物料自动投放系统。 4.特制高功率燃气大炉头，热源功率可达50KW。炉头意外熄火自动检测和气源自动切断，燃气泄露自监测和报警提示，实现燃气安全使用双重保障。警示闪灯+语音播报+屏幕文字显示三重协同操作提示。支持本机触摸屏菜肴及平台开发,支持多达1000个菜肴程序的存储。 5.故障自诊断和提示系统，协助用户快速排除机器故障。标配10寸工业级高清触摸大屏，IP65高防护等级经久耐用。整机外壳100%使用优质不锈钢。标配一键急停止动功能和急停之后烹饪恢复功能，紧急应对烹饪过程中各种突发情况。 **提供产品有效的符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准要求带CMA标识的第三方检测报告及符合GB35848-2024《商用燃气燃烧器具》燃气燃烧器具气源造配性带CMA标识的第三方检测报告。** | 台 | 1 | 142000 | 142000 |  |
| Ａ07 | 双向打荷台 | 1800\*800\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面厚度δ≧1.5mm；加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 3.内置一层板δ≧1.0mm；侧板、背板、底板δ≧1.0mm； 4.配4扇不锈钢吊式移门，厚度δ≧1.0mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 2 | 2900 | 5800 |  |
| Ａ08 | 二层工作台 | 1800\*800\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 2 | 1200 | 2400 |  |
| Ａ09 | 送餐车 | 定制 | 说明：定制和保温台盘配； 优质SUS304-2B不锈钢板制造面板厚≧1.2mm，带静音万向轮。 | 台 | 1 | 850 | 850 | 定制 |
| **B.蒸煮间** | | | | | | | | |
| Ｂ01 | 双门电脑版全自动电汽两用蒸饭车 | 24盘 | 说明： 1.整机柜体采用优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；内胆板厚δ≧1.2mm、面板门板前封板厚δ≧1.0mm，侧板顶板厚δ≧1.0mm； 2.微电脑控制缺水保护、过热保护、定时定温； 3.手轮式门铰链全不锈钢铸件； 4.框架夹层高密度保温材料；整体发泡工艺；自动进水、缺水保护；蒸汽自动泄压功能；上置压力表。 5.优质SUS304分饭器2只\饭铲4把； 6.304材质加长型发热管功率：380V/12KW\*2。 | 台 | 3 | 8600 | 25800 |  |
| Ｂ02 | （电磁）全钢摇摆汤锅 | 200KG | 说明： 1.高强度不锈钢材质，加厚型不锈铁锅厚度为3mm，容积≧200L；功率380V/20KW。 2.使用磁感≧8档磁控火力调节开关，档位对应精确功率调节，194\*84mm大屏LED高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示； 3.全密封烤漆模块机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电散热性好，机芯更耐用；显示屏，散热风扇，火力开关，机芯，控制板等配件依据GB/T10123-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》，以及GB/T22423.1-2008，GB/T2423.2-2008检测合格；**（提供有效的带CMA标识的第三方检测报告）** 4.通过根据GB/T2423.1-2008在（-15±2）℃放置48h低温及GB/T2423.2-2008在（65±2）℃放置48h高温检测，外观，结构以及通电运行功能正常；喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟水汽侵蚀电。 | 台 | 1 | 15500 | 15500 |  |
| Ｂ03 | （电）蒸包灶 | 700\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，面板压制板厚δ≧1.2mm，内胆及围板厚均δ≧1.0mm，龙骨架国标4#角钢； 2.配4分铜球阀排污，自动进水装置，配可调节脚； 3.可调节三档温度功率380Ｖ/12KW。 | 台 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| Ｂ04 | 电饼铛 | 4.5KW | 说明： 1.额定电压380V,额定频率50Hz；额定输入功率4.5KW；工作温度120-250℃； 2.特点：设有超温保护装置，在自动温度控制失灵仍能通电加热的情况下，当温度超过最高限定值后便能自动切断电源，停止加热。 | 台 | 1 | 2600 | 2600 |  |
| Ｂ05 | 两层档工作台 | 900\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| Ｂ06 | 单大水池 | 1000\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| **C.面点间** | | | | | | | | |
| Ｃ01 | 二层四盘烤箱 | 二层四盘 | 说明： 1.采用优质远红外线发热管为发热元件，能使食物受热均匀升温快，色香味俱佳，符合卫生标准。底火、面火控制温度温度可在0-350℃范围内，根据需要任意设定，并能自动恒温。 2.另外特设超高温安全保护装置，内置照明灯，使烘焙操作更加安全方便。 3.功率380V/12.8KW（三相五线制） | 台 | 1 | 6200 | 6200 |  |
| Ｃ02 | 单门发酵柜 | 10盘 | 说明： 额定功率2700W额定电压~220；通过温度控制电路，利用电热管加热水箱内的水和发酵箱内的气温，它具有设计合理，结构紧凑，操作简单方便，性能稳定可靠的特点。 | 台 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| Ｃ03 | 商用米糊豆浆机 | 50升 | 说明： 1.额定电压220V~50Hz；加热功率5000W；搅拌功率1800W；最高工作水量30L；最低工作水量15L；单机净重20.3kg； 2.本机是多功能商用食品加工机器； 3.采用微电脑控制，预热、粉碎、煮浆、熬煮全自动完成，可在30-90分钟左右做出； 4.有自动脱浆功能，豆浆制定完成后，打开水龙头并启动按键，排放豆浆时确保过滤内的豆浆也一并排出，方便快捷； 5.能烧100度开水，并㳭温60分钟。 | 台 | 1 | 7200 | 7200 |  |
| Ｃ04 | 20L打蛋机 | 520\*530\*830（±3）mm | 说明：功率380V/0.38KW。 | 台 | 1 | 3800 | 3800 |  |
| Ｃ05 | 压面机 | 压面宽度:300（±3）mm | 说明： 额定电压:3~380V；电机功率:1.5KW。 | 台 | 1 | 3800 | 3800 |  |
| Ｃ06 | 双动双速和面机 | 最大和面量:20kg | 说明： 额定电压:3~380V；额定频率:50Hz 电机功率:2.8KW。 | 台 | 1 | 7500 | 7500 |  |
| Ｃ07 | 面粉车 | 500\*500\*500（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm、不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.配置2个万向刹车轮，2个万向轮。 | 台 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| Ｃ08 | 饼盘车 | 600\*500\*1600（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造板厚≧1.5mm，不锈钢加强筋，配4寸优质脚轮。10层。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| Ｃ09 | 单水池 | 600\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 750 | 750 |  |
| Ｃ10 | 平冷工作台 | 1800\*700\*800（±3）mm | 说明： 有效容积474L，重量80KG；耗电量1.53KW.h/24h；温度范围+5~-5℃.功率：220V/230W,国产压缩机组，不锈钢内胆全无磁铜管，自动回归门，保温层用一次性发泡成型。 | 台 | 1 | 2800 | 2800 |  |
| **D.粗加工（肉类、鱼类、蔬菜类）** | | | | | | | | |
| Ｄ01 | 四层格栅货架 | 1000\*500\*1800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.配不锈钢可调节脚，格栅型，加厚圆管； 3.框架方管≧50\*25\*1.0mm，格栅档≧40\*20\*1.0mm，立柱φ≧38\*1.0mm。 | 台 | 3 | 1100 | 3300 |  |
| Ｄ02 | 两层档工作台 | 1500\*800\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 2 | 1200 | 2400 |  |
| Ｄ03 | 传递两层档工作台 | 1500\*600\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| Ｄ04 | 残菜台 | 600\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ1.2mm，不锈钢加强筋厚δ1.0mm； 3.圆孔直径350mm，立柱304φ≧38mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧25mm不锈钢圆管.配不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| Ｄ05 | 单大水池 | 900\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 2 | 1100 | 2200 |  |
| Ｄ06 | 双槽水池 | 1500\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm,星盆尺寸500\*500\*280mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| Ｄ07 | 平台水池 | 1500\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm,星盆尺寸500\*500\*280mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| Ｄ08 | 拼台 | 500\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | 700 | 700 |  |
| Ｄ09 | 步进式电开水器连不锈钢底座 | 80L/h；480\*320\*810（±3）mm； | 说明： 1.优质发纹贴塑不锈钢板制造； 2.设缺水断电装置,产水量80L/h；水咀数2个； 3.额定电流13.6A,功率：380V/9KW。 | 台 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| **E.切配间（肉类、鱼类、蔬菜类）** | | | | | | | | |
| E01 | 两层档工作台 | 1800\*600\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 2 | 1200 | 2400 |  |
| E02 | 四层格栅货架 | 1200\*500\*1800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.配不锈钢可调节脚，格栅型，加厚圆管； 3.框架方管≧50\*25\*1.0mm，格栅档≧40\*20\*1.0mm，立柱φ≧38\*1.0mm。 | 台 | 2 | 1100 | 2200 |  |
| E03 | 四门冷冻冰箱 | 1210\*700\*1915（±3）mm | 说明： 温度范围-5℃~-10℃/-5℃~-18℃;重力回弹便捷耐用；可拆卸式门封条，干净卫生，高密度发泡层，保温效果好。 | 台 | 1 | 4200 | 4200 |  |
| E04 | 墩头刀具消毒柜 | 900\*600\*1200（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造δ≧1.2mm；配不锈钢豪华型八棱调节脚，脚高150mm；功率220V/0.6KW。 | 台 | 1 | 1700 | 1700 |  |
| E05 | 单水池 | 600\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 750 | 750 |  |
| **F.一楼预进间+二楼预进间、办公室** | | | | | | | | |
| F01 | 洗手水池 | 450\*500\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 2 | 500 | 1000 |  |
| F02 | 感应龙头 | 160\*62\*169（±3）mm | 说明：  1.工作电压：1.5V\*4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电；  2.工作水压：0.1-0.6MPa可接冷热混水，出水温度可调；  3.开孔径25mm；  4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5. 接水口口径为1/2"外螺纹。 | 台 | 2 | 680 | 1360 |  |
| F03 | 烘手器 | 单热型 240\*230\*240（±3）mm | 说明： 红外线自动感应干手机是根据红外线感应原理设计，操作简单方便，免接触，可防止病菌、病毒交叉感染。风力强劲集中，温度适中。采用超静单设计，款式新颖美观，线条优美。 | 台 | 2 | 280 | 560 |  |
| F04 | 留样冰箱(单门单温冰箱） | 430\*480\*910（±3）mm | 说明: 1.有效容积70L；净重13.4kg；功率220V/0.7KW；耗电量1KW.h/24h(15℃)；国产压缩机组；自动回归门，保温层用聚甲醛一次发泡成型。 | 台 | 1 | 1200 | 1200 |  |
| **G.一楼发餐间** | | | | | | | | |
| G01 | 单水池 | 450\*500\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 750 | 750 |  |
| G02 | 单向打荷台 | 1500\*500\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面厚度δ≧1.5mm；加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 3.内置一层板δ≧1.0mm；侧板、背板、底板δ≧1.0mm； 4.配2扇不锈钢吊式移门，厚度δ≧1.0mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | 2600 | 2600 |  |
| G03 | 十盆保温台 | 1800\*1200\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚≧1.2mm，底板厚≧1.0mm，水斗≧1.2mm，后板、侧板厚≧0.8mm，门外壳板厚≧1.0mm，门内复板厚≧0.8mm； 2.配1/1″优质SUS304份数盆;路轨导向趟门;配≧φ50不锈钢重力脚； 3.304不锈钢电热管，220V/4KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护； 4.电热管接线端口采用0.7~0.8mm不锈钢板隔离保护； 5.配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置； 6.配微电脑控制面板，数字显示定时定温,电热管连接线采用国标耐高温线。 | 台 | 5 | 3600 | 18000 | 定制 |
| G04 | 拼台工作台 | 1200\*400\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 5 | 900 | 4500 |  |
| **H.一楼洗碗间、消毒库** | | | | | | | | |
| H01 | 电热风循环消毒库 | S10000\*H2600（±3）mm | 1.库体部分采用双面304不锈钢厚度δ≧1.0mm；顶板单面304不锈钢单面玻镁厚度δ≧0.8mm；均由100mm保温手工板搭建而成，耐高温六面密封，保温棉容重不低于120k，进口高温胶复合重型压床压制而成。耐高温专用304不锈钢钢制门带观察窗，配专用防撞护栏，防火等级A级。库内一周防撞保护。加温加热系统；底出顶回强对流运风结构模式。加热器采用镍铬合金加热管+304不锈钢内胆镀锌材质+50mm保温层。运风管道采用304不锈钢板δ≧50mm厚保温棉，镀锌板外壳δ≧1.2mm。高温离心风机耐高温为200℃。风口百叶采用304不锈钢。智能化控制系统。 2.控制部分采用7寸控制器一台，程序控制一套。分烘干、消毒、保管三个阶段。预约功能设定启动时间。预热功能设定预热温度和时间。专门针对三餐项目设计降温功能，解决早午餐餐具消毒后再次利用时温度过高引起的不便。各工作阶段的智能识别和自动化工作。运行中设备故障报警记录。设备运行的温度、时间、湿度等参数，自动存储导入电脑作为HACCP溯源管理系统。烘干系统对用具进行烘干，补进新风过滤净化。 3.用具灭菌保管系统：消毒烘干后器具保存期间对库内环境空气进行灭菌处理。保管阶段空气灭菌设备自动开启实现0-48小时灭菌。 4.安全保护系统及误操作保护：室内有机械温度探头独立于plc控制之外。当操作人设定的温度或超温报警plc程序设定超温超过了设计和使用温度范围或固定值时,均自动切断电源并打开排风功能，报警灯开始报警。加热器保护：在加热器内安装有温度感应探头，当风机故障时，电源自动断开排风打开，报警灯开始报警。电源故障保护:当电压低即控制部分打不开电器外壳及库板均接地保护。超温报警，电机故障报警等，报警时同时切断电源，机械式超温双重保护。电源AC 380V/48KW。 5.产品标准技术要求符合相应食品安全标准要求，“食品接触用”材料及其执行标准GB4806.9-2023。消毒后内部放置的快餐盘、保温桶、汤碗、汤桶、大盆符合GB14934-2016《食品安全国家标准消毒餐(饮)具》的要求。符合国家二星级高温消毒标准，通过《食具消毒柜安全和生要求》GB17988-2008二星级消毒标准目消毒库每层各试点对玻片载体上的脊髓灰质炎病毒I型疫苗株的灭活对数值均>4.消毒库每层各测试点对玻片载体上的大肠杆菌的杀灭对数值均>3.00。 **（提供上述第5条有效的带CMA标识第三方检测报告）** | 立方 | 26 | 2900 | 75400 |  |
| H02 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.立柱架φ≧38mm\*1.2mm，平板δ≧1.0mm，加强筋≧1.0mm； 3.配置φ≧38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 4 | 1100 | 4400 |  |
| H05 | 长龙式洗碗机 | 4200\*1018\*2113（±3）mm | 说明： 1.由进端、主洗区、双道漂洗、烘干区、出端等5个基础模块组成，可单独拆卸组合，入口区长900mm,主洗区长800mm，漂洗区长600mm,烘干区长800mm,出口区长1100mm；机器传送带速度无极变速可调； 2.洗碗机方向左进右出或右进左出；机械控制自动进水自动加热；整机材料采用优质不锈钢箱体厚度1.5mm、机架厚度2.0mm、外罩板厚度1.0mm； 3.洗碗机4200\*1018\*2113（±3）mm；机器入口宽度605mm,高度420mm，网带宽度510mm；；最大洗涤高度420mm；最大洗涤量3000碟/小时；耗水量350-400L；洗涤温度55-60℃；漂洗温度82℃；进水压力0.15-0.4Mpa；进汽压力0.3-0.4Mpa；电源要求380V/50Hz/3N；电加热型功率380V\68KW；  4.依据GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）》、GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》，对洗碗机的外壳、清洗组件、触控板、总闸外壳、总闸控制板、总闸手板开关、总闸配件、排水阀、线束组件、电机、水管、水箱、压力阀等进行铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的检测，所检项目的结果符合GB/T26572-2011及《达标管理目录限用物质应用例外清单》的限值要求。**（提供有效的带CMA标识的第三方检测报告）** | 台 | 1 | 76000 | 76000 |  |
| H06 | 分配器 | / | 说明： 1.洗碗机配套； 2.药液浓度探头必须在清洗水箱前面水泵进水口一侧较低位置测量水的电导率；ccEasytronic带旋钮和按钮的机械式控制。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| H08 | 浸泡大水池 | 1500\*800\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.5mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.无后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 1800 | 1800 |  |
| H09 | 活动工作台 | 1200\*600\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配2只万向轮、2只刹车轮。 | 台 | 1 | 1300 | 1300 |  |
| H10 | 步进式电开水器连不锈钢底座 | 80L/h； 480\*320\*810（±3）mm | 说明： 1.优质发纹贴塑不锈钢板制造； 2.设缺水断电装置,产水量80L/h；水咀数2个； 3.额定电流13.6A，功率：380V/9KW。 | 台 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| H11 | 单大水池 | 1000\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 3 | 1100 | 3300 |  |
| H12 | 拖把水池带沥干架 | 800\*600\*（550+1200）（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 1280 | 1280 |  |
| H13 | 快开水龙头 | 70\*100（±3）mm | 说明： 单槽单控，4分国标，多层电镀耐腐蚀，防漏防滴。 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |
| H14 | 回收车（一二楼各一辆） | :900\*500\*800（±3）mm | 说明： 1.选用SUS304-2B不锈钢板制作，台面板厚≧1.0mm， 2.配不锈钢推手及4寸脚轮。 | 台 | 2 | 850 | 1700 |  |
| **Ｉ.二楼餐厅回收处** | | | | | | | | |
| I01 | 柜式双孔残菜台 | 1200\*600\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B发纹贴塑不锈钢板制造，台面δ=1.0mm；脚50\*50\*1.0mm，横通50\*25\*1.0mm；可调子弹脚； 2.台面开孔Φ380mm，配垃圾桶车(脚轮，其中两个带刹车掣)。 | 台 | 2 | 2800 | 5600 |  |
| **J.二楼发餐间** | | | | | | | | |
| J01 | 四门保洁柜 | 1200\*500\*1800mm（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.层板、底板δ≧1.2mm；侧板、后板、顶板δ≧1.0mm；加强筋δ≧1.0mm； 3.门板采用双拉式设计，厚≧1.2mm,双复面厚≧0.8mm； 4.配不锈钢豪华型八棱调节脚，脚高150mm。 | 台 | 2 | 2800 | 5600 |  |
| J02 | 单向打荷台 | 1500\*500\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.台面厚度δ≧1.5mm；加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 3.内置一层板δ≧1.0mm；侧板、背板、底板δ≧1.0mm； 4.配2扇不锈钢吊式移门，厚度δ≧1.0mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 2 | 2600 | 5200 |  |
| J03 | 单水池 | 600\*500\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 750 | 750 |  |
| J04 | 十盆保温台 | 1800\*1200\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚≧1.2mm，底板厚≧1.0mm，水斗≧1.2mm，后板、侧板厚≧0.8mm，门外壳板厚≧1.0mm，门内复板厚≧0.8mm； 2.配1/1″优质SUS304份数盆；路轨导向趟门；配≧φ50不锈钢重力脚； 3.304不锈钢电热管，220V/4KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护； 4.电热管接线端口采用0.7~0.8mm不锈钢板隔离保护； 5.配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置； 6.配微电脑控制面板，数字显示定时定温,电热管连接线采用国标耐高温线。 | 台 | 5 | 3600 | 18000 | 定制 |
| J05 | 拼台工作台 | 1200\*400\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，不锈钢加强筋厚δ≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 5 | 900 | 4500 |  |
| **K.二楼教师餐厅** | | | | | | | | |
| K01 | 双门热风循环消毒柜 | 工程款双门 1360\*700\*1900（±3）mm | 说明： 优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；采用热风循环消毒。内分四层，共配八个消毒筐，烘干温度70℃-150℃，内部容积：720L。 | 台 | 1 | 7200 | 7200 |  |
| K02 | 双槽水池 | 1200\*600\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm,星盆尺寸500\*500\*280mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 1360 | 1360 |  |
| K03 | 保温饭汤桶车工作台 | 600\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造；面板厚≧1.0mm、围板及余板厚≧1.0mm； 2.电热型，配温控仪及指示灯、接触器；功率220V/4KW； 3.配2只万向轮、2只刹车轮；配优质SUS304配套汤桶1只。 | 台 | 2 | 1400 | 2800 |  |
| K04 | 五盆保温台 | 1800\*700\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，台面板厚≧1.2mm，底板厚≧1.0mm，水斗≧1.2mm，后板、侧板厚≧0.8mm，门外壳板厚≧1.0mm，门内复板厚≧0.8mm； 2.配1/1″优质SUS304份数盆；路轨导向趟门；配≧φ50不锈钢重力脚； 3.304不锈钢电热管220V/4KW，电热管接线端子采用陶瓷帽绝缘保护； 4.电热管接线端口采用0.7~0.8mm不锈钢板隔离保护； 5.配电磁阀自动进水装置，缺水保护装置； 6.配微电脑控制面板，数字显示定时定温,电热管连接线采用国标耐高温线。 | 台 | 2 | 3500 | 7000 |  |
| K05 | 工作台连下开口柜 | 400\*700\*850（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.板面厚δ≧1.2mm，围板及余板厚≧1.0mm； 3.加强板采用优质杉木板，厚度≧20mm； 4.框架方管≧50\*25\*1.2mm，格栅档≧40\*20\*1.2mm； 5.立柱304不锈钢圆管φ≧38\*1.2mm，配不锈钢可调节脚。 | 台 | 1 | 1600 | 1600 |  |
| K06 | 高汤池炉 | 400\*700\*850（±3）mm | 说明： 1.选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板δ≧1.2mm，侧板、门板、底板δ≧0.8mm，加强筋采用δ≧1.0mm不锈钢板,重力脚≧φ50\*150\*1.0mm； 2.配4KW/220V电热管及可调温控器。 | 台 | 1 | 5200 | 5200 |  |
| K07 | 电煮面炉连柜座 | 700\*700\*850（±3）mm | 说明： 1.缸容量28\*2L,缸体尺寸340\*550\*200（±3）mm；  2.台面板304不锈钢油磨拉丝板模具拉伸,厚度δ≧2.0mm,强度高； 3.缸体深度高热量大,煮实物效果明显； 4.嵌入式内膛结构,单位时间产生的热量多； 5.外置式方篮把手,免烫伤,设备自带水喉注水功能； 6.新款蓝色旋钮,内凹拉伸式柜门,铝合金门把手； 7.6寸不锈钢可调脚,可调范围正负25可调；功率12KW/380V。 | 台 | 1 | 8600 | 8600 |  |
| **L.洁具间餐厅洗手池** | | | | | | | | |
| L01 | 拖把水池带沥干架 | 1200\*600\*（550+1200）（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 1380 | 1380 |  |
| L02 | 快开水龙头 | 70\*100（±3）mm | 说明： 单槽单控，4分国标，多层电镀耐腐蚀，防漏防滴。 | 台 | 1 | 50 | 50 |  |
| **M.验货区\主副食库** | | | | | | | | |
| M01 | 主副食库定制不锈钢挡鼠板 | 定制；900\*25\*高600（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚≧1.2mm; 2.双面配卡槽；坚固耐用，取放方便。 | 块 | 2 | 550 | 1100 |  |
| M02 | 洗手水池 | 450\*500\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 1 | 500 | 500 |  |
| M03 | 低搁架 | 1200\*500\*200（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.框架方管≧50\*50\*1.5mm，格栅档≧38\*38\*1.5mm。 | 台 | 1 | 480 | 480 |  |
| M04 | 电子磅秤 | 400\*500（±3）mm | 说明： 1.最大称重：300KG； 2.大型LCD液晶显示屏幕字幕及LED背光显示功能内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用，开机自动置零。 | 台 | 1 | 650 | 650 |  |
| M05 | 大米架 | 1200\*500\*200（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B不锈钢管制造； 2.框架方管≧50\*25\*1.0mm，格栅档≧40\*20\*1.0mm。 | 台 | 3 | 480 | 1440 |  |
| M06 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.立柱架φ≧38mm\*1.2mm，平板δ≧1.0mm，加强筋≧1.0mm； 3.配置φ≧38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 3 | 1100 | 3300 |  |
| M07 | 平板车 | 900\*600\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑≧2mm厚花纹板；6寸发泡静音轮。 | 台 | 1 | 800 | 800 |  |
| M08 | 冷库 | S8500\*H2600（±3）mm | 说明： 1.库板采用双面304库板，厚度≧100mm，正面：SUS304不锈钢厚度≧1.0mm 内质聚胺脂库板； 2.连接方式挂钩连接，6匹谷轮全封闭压缩机组，国产冷风机，化霜去水管采用铜管内置发热线，电脑控制板；温度：低温间 -5℃～5℃。 | 立方 | 22.1 | 2600 | 57460 |  |
| M09 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.立柱架φ≧38mm\*1.2mm，平板δ≧1.0mm，加强筋≧1.0mm； 3.配置φ≧38mm不锈钢可调节重力子弹脚。 | 台 | 2 | 1100 | 2200 |  |
| **N.一楼男女更衣间** | | | | | | | | |
| N01 | 洗手水池 | 500\*500\*800（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造； 2.面板厚≧1.2mm，星盆斗δ≧1.2mm； 3.配优质SUS304不锈钢落水器、拦渣网； 4.带后挡板，立柱304φ≧38mm\*1.2mm不锈钢圆管，拉挡304φ≧32mm\*1.2mm不锈钢圆管。 | 台 | 2 | 500 | 1000 |  |
| N02 | 更衣柜 | 900\*450\*1800（±3）mm | 说明： 1.板材采用SUS304-2B不锈钢制造,厚≧0.8mm； 2.上下层为一组供一人使用，上层为挂衣柜内上置衣架挂放横管，挂杆尺寸直径≧19mm，挂杆从柜顶下来≧70mm，下部一层隔板，隔板下净空≧180mm，上下柜之间隔板厚为≧25mm，柜内层板折弯厚度为≧20mm，柜底地搁层高≧75mm.用于防潮。 | 台 | 2 | 1800 | 3600 |  |
| **O.其它** | | | | | | | | |
| O01 | 冷热水龙头 | / | 说明： 1.座台式安装，双孔双温鹅颈水嘴； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.冷热接口开孔间距为101mm，采用偏芯设计可微调（15mm）； 5.开孔尺寸为25mm ，接口为标准4分外螺纹。 | 台 | 30 | 280 | 8400 |  |
| 001-1 | 台盆冷热水龙头 | / | 说明： 1.座台式安装，单孔双温平颈水嘴； 2.美标低铅铜铸造表面抛光镀铬处理； 3.陶瓷阀芯一字形手柄； 4.开孔尺寸为35mm，配两根进水软管进水接口为标准1/2"内螺纹。 | 只 | 30 | 160 | 4800 |  |
| O02 | 贴捕式灭蝇灯 | / | 说明： 1.电量30W/50HZ/220V；电网电压：3500V～4500V； 2.物理性诱灭，无刺激性气味，安全高效，设备先进。 | 台 | 23 | 180 | 4140 |  |
| O03 | 风幕机 | 900\*182\*221（±3）mm | 说明： 1.功率220V/166-115W；风量1220； 2.超薄机身设计；全金属外壳；叶轮是一整体结构；有铝合金结构叶轮；电机持续运行超过5000小时无故障；节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音，坚固耐用。 | 台 | 1 | 1100 | 1100 |  |
| O04 | 风幕机 | 1200\*182\*221（±3）mm | 说明： 功率220V/228-155W；风量1710； 超薄机身设计；全金属外壳；叶轮是一整体结构；有铝合金结构叶轮；电机持续运行超过5000小时无故障；节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音，坚固耐用。 | 台 | 1 | 1150 | 1150 |  |
| O05 | 风幕机 | 1800\*182\*221（±3）mm | 说明： 功率220V/325-220；风量2700； 超薄机身设计；全金属外壳；叶轮是一整体结构；有铝合金结构叶轮；电机持续运行超过5000小时无故障；节能、高效超宽角度，超远距离送风，精确控制风量变化，运转更静音，坚固耐用。 | 台 | 5 | 1200 | 6000 |  |
| **P.排烟系统** | | | | | | | | |
| 1 | 烹饪区油烟净化一体机 | 8500\*1200\*500（±3）mm | 说明： 1.优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造板厚≧1.0mm;净化一体机净化率达到95%以上。 2.符合GB/T36259-2018技术要求的总开检测报告，在通电不开机的情况下能关闭除烟、照明、除油排烟等功能。对设备故障单元快速排查；具有燃气报警排烟接口检测报告；符合GB/T2423.22-2012技术要求的高低温贮存测试检测报告，高温70±2°C；湿度35%-85%，时间120小时；低温-30士2°C；湿度35%-85时间:48小时；符合GB18483-2001技术要求排烟、除油检测报告，轻触或长按此按钮即可启动或关闭排烟系统和油烟机。  **（提供上述第2条有效的带CMA标识第三方检测报告）** | 米 | 8.5 | 6800 | 57800 |  |
| 2 | 蒸煮间油网烟罩 | 4200+5600\*1000\*500（±3）mm | 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚度≧1.2mm，含防潮照明灯。 | ㎡ | 9.8 | 1200 | 11760 |  |
| 3 | 面点间油网烟罩 | 2800\*1000\*500（±3）mm | 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚度≧1.2mm，含防潮照明灯。 | ㎡ | 2.8 | 1200 | 3360 |  |
| 4 | 一楼洗消间岛式油网烟罩 | 4500\*1200\*500（±3）mm | 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚度≧1.2mm，含防潮照明灯。 | ㎡ | 5.4 | 1200 | 6480 |  |
| 5 | 二楼特色小吃区油网烟罩 | 2700\*1000\*500（±3）mm； | 说明：优质SUS304-2B珐纹贴塑不锈钢板制造，厚度≧1.2mm，含防潮照明灯。 | ㎡ | 2.7 | 1200 | 3240 |  |
| 6 | 不锈钢烟管 | 按平方计 | 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，板厚≧1.0mm。 | ㎡ | 110 | 250 | 27500 |  |
| 7 | 送新风烟管 | 按平方计 | 说明：优质发纹贴塑不锈钢板制造，板厚≧1.0mm。 | ㎡ | 70 | 250 | 17500 |  |
| 8 | 新风百叶 | 400\*400（±3）mm | 说明：铝合金材质；不变形不生锈，精工细作材料之间拼接牢固做工精良，边角平整。 | 个 | 10 | 100 | 1000 |  |
| 9 | 蒸煮、面点间 箱式离心风机 | 功率380V/11KW | 说明：功率：380V/11KW；双层隔音；风压：560P；风量：30000风量。 | 台 | 1 | 8500 | 8500 |  |
| 10 | 送新风、洗碗机、小吃区混流风机 | 5号 | 说明：采用耐温钢板，新型消声结构；多翼式结构，功率：380V/1.1KW；做工精细效率高噪声低安装方便结构合理。 | 台 | 3 | 3200 | 9600 |  |
| 11 | 风柜变频启动控制器 | 功率380V/11KW | 说明：功率380V/11KW；采用优质电子原配件。 注：控制器至风柜电缆、动力柜至控制器电缆需由甲方安排前期预埋布置，非设备供应商提供。 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 12 | 风机支架 | ≥1000KG | 说明：槽钢焊接先喷防锈漆在喷银粉漆与之配套。 | 付 | 1 | 500 | 500 |  |
| 13 | 防火阀 | 根据烟管订制 | 说明： 磷化在喷，熔点150℃；常开，≤150℃关闭，一般安装在风管穿越防火墙和结构变形缝处，起火灾控制作用，可以设置联动送（补）风机关闭。 | 台 | 1 | 850 | 850 |  |
| 14 | 软布接 | 定制 | 说明： 1.帆布连接具体尺寸根据风机净化器配套； 2.精选优质材料连接牢固密不透风严密防潮，防火防腐，加强材质抗拉扯能力强。 | 付 | 2 | 300 | 600 |  |
| 15 | 减震器 | 200KG | 说明： ZTQ型阻尼弹簧；用料选材好，质量耐用，用于风机减震降噪，适用于厨房降噪标准。 | 个 | 4 | 160 | 640 |  |
| 16 | 烹饪区 灭火系统（双瓶） | 双瓶 | 说明： 1.对厨房的明火区域有扑灭及抑制能力，保护煮食炉具。保护炉具上的通风系统连油烟罩及隔油网。灭火药剂有效期符合CECE233:2007《厨房设备灭火装置技术规程》要求； 2.联动性能具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动自动切换时间≤0秒；单瓶组雾化喷嘴数量≧10只，双瓶组雾化喷嘴数量≧18只，喷嘴平均药剂喷射量≧1.15L； 3.符合GB/T17359-2012感温释放支架分析检测报告；符合GB/T4340.1-2009主控制箱检测报告；灭火装置联动喷射延迟时间≤0.5秒；所供产品（药剂管道、三通、弯头、喷头）应符合GB/T 9978.1-2008【建筑构件耐火试验方法第1部分：通用要求】温度60min耐火实验，试验后灭火剂管道、三通、旋转喷头与管道连接处、弯头均未破坏。  **（提供上述2-3条有效的带CMA标识的第三方检测报告）** | 台 | 1 | 14000 | 14000 |  |
| **二、其他、厨房餐具、用具部分** | | | | | | | | |
| **（教师用）餐具部分** | | | | | | | | |
| 1 | 304加厚快餐盘大六格 | 355\*265\*25(±3）mm | 说明：优质304材质，厚1.0，重约315克。 | 只 | 100 | 13 | 1300 |  |
| 2 | 304特厚深盘 早餐盘 | Φ200mm | 说明：优质304材质，厚1.0。 | 只 | 100 | 12 | 1200 |  |
| 3 | 304加厚双层汤碗 | φ140(±3）mm | 说明：内外304材质。 | 只 | 100 | 8 | 800 |  |
| 4 | 中号瓢羹 | 2# | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 只 | 100 | 4.3 | 430 |  |
| 5 | 筷子 | 250(±3）mm | 说明：鸡翅木。 | 双 | 100 | 1.3 | 130 |  |
| **（学生用）餐具部分** | | | | | | | | |
| 1 | 304加厚快餐盘大六格 | 355\*265\*25 (±3）mm | 说明：优质304材质，厚1.0，重约315克。 | 只 | 1000 | 13 | 13000 |  |
| 2 | 304加厚双层汤碗 | φ140 (±3）mm | 说明：内外304材质。 | 只 | 1000 | 8 | 8000 |  |
| 3 | 中号瓢羹 | 2# | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 只 | 1000 | 4.3 | 4300 |  |
| **厨房用具** | | | | | | | | |
| 1 | 304加厚大锅铲带木柄 | 170(±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 把 | 5 | 70 | 350 |  |
| 2 | 304加厚马勺 | 8两 | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 把 | 5 | 45 | 225 |  |
| 3 | 304加厚打饭勺打菜勺 | 大号 | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 把 | 26 | 23 | 598 |  |
| 4 | 304漏勺 | ¢280(±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 把 | 5 | 48 | 240 |  |
| 5 | 304长柄水勺 | 160\*460(±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 把 | 5 | 22 | 110 |  |
| 6 | 密胺墩头 | φ460\*厚 50 (±3）mm | 说明：圆形菜板PE健康菜板，抗菌防霉不掉渣，高韧性，耐砍耐剁不伤刀。 | 块 | 5 | 180 | 900 |  |
| 7 | 菜刀 | 320\*100(±3）mm | 整体采用优质不锈钢，多达8道工序进行手工刃口抛磨，让产品具备强度和耐磨防锈性，回火处理，使刀更耐用。六次抛光，提升产品光泽度。 | 把 | 5 | 85 | 425 |  |
| 8 | 砍骨刀 | 340\*103(±3）mm | 说明：不锈钢材质。 | 把 | 2 | 110 | 220 |  |
| 9 | 剪刀 | 230(±3）mm | 说明：食品级不锈钢材质，金属表面线条流畅，刀刃持久锋利。 | 把 | 5 | 20 | 100 |  |
| 10 | 箩卜丝刨 | 285\*105(±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 个 | 2 | 30 | 60 |  |
| 11 | 刨子 | 188\*30(±3）mm | 说明：刀片采用不锈钢制作，手柄采用工程塑料制作。 | 个 | 5 | 10 | 50 |  |
| 12 | 304加厚汤桶 | φ300\*300(±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 个 | 5 | 150 | 750 |  |
| 13 | 304加厚汤桶 | φ400\*400 (±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 个 | 5 | 180 | 900 |  |
| 14 | 304加厚面盆 | Φ400(±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 个 | 5 | 45 | 225 |  |
| 15 | 304加厚面盆 | Φ500(±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 个 | 5 | 80 | 400 |  |
| 16 | 304调料缸 | Φ160(±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 个 | 6 | 15 | 90 |  |
| 17 | 304油缸带盖 | Φ200\*115 (±3）mm | 说明：采用SUS304不锈钢制作。 | 个 | 2 | 48 | 96 |  |
| 19 | 蔬菜筐（白绿） | 560\*410\*280(±3）mm | 说明：采用人体无害的工程塑料一次性注塑成型。 | 个 | 15 | 48 | 720 |  |
| 20 | 地刷 | 300(±3）mm | 说明：厨房地砖用刷头+杆子。 | 个 | 2 | 25 | 50 |  |
| 合计 | | | | | | | 878069 |  |

**备注：1、燃气一眼一汤小节能炒灶(熄火保护)及燃气双眼大锅节能炒灶（熄火保护）中标供应商在签订合同时必须提供产品有效的3C强制认证证书原件。**

**2、上述清单中涉及提供CMA标识第三方检测报告的产品中标供应商在签订合同时必须提供带CMA标识第三方检测报告原件。**

**3、上述清单中要求符合食品级304材质的产品中标供应商供货后验收前采购单位须取样选任意三至五样产品送专业检测机构检测，检测费用由中标供应商承担。**

**4、中标供应商供货前需对项目的水电点位现场测量及符合标准等情况确认，包括施工界面、分墙及水电图要求、具体实施要点、安装方案等。如产品根据采购单位的实际需要进行规格尺寸等小幅度调整，调整产生的费用包含在投标总价内，不在另行增加费用。**

**三、商务条款**

3.1、采购设备的总体要求：

1、供应商保证所供商品(包括商品部件、配件）是2025年1月1日以后新生产的、未使用过的，符合国家规定的技术规格和质量标准的合格产品，并且是完全符合本次招标文件(包括补充更正，如有）中采购货物要求所规定的技术参数和质量要求。

2、售后服务按国家质量监督管理总局和国家其他有关规定执行，国家没有规定的按厂商规定执行。国家规定标准低于厂商标准的按厂商标准执行，但最低免费原厂质保服务期不得少于2年。

3.2、售后服务

1、本项目提供≥2年的质保期（若设备原厂商提供更长质保期，则按最长的质保期执行），质保期从验收合格交付使用之日起算；质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。

2、在设备（或系统）整个使用期内，卖方应确保正常使用，在接到用户维修要求后在0.5小时内响应并提出解决方案，2小时内到达现场对故障进行处理，维修过程中所需材料中标供应商在接到通知后应及时提供，最长不超过24小时必须送达买方。若24小时内无法修复的，应48小时内提供相应备用设备并负责安装调试，为此，投标供应商应提供相应承诺书。

3、在质保期内，中标供应商应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换，不收取额外费用，响应时间必须满足采购人工作正常运行的要求。

4、供应商在投标文件中须说明保修期内提供的服务计划。

5、其他商务要求（包装和运输、保险等）。

3.3、交货期限、地点及方式

1.中标人在签订合同后，采购人下达设备进场安装通知后60日历天内送达并安装调试完成。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成交货的，供应商应承担由此给采购单位造成的损失。

2. 安装地点：采购单位指定。

3. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。

4. 中标方免费提供中标设备（软件和硬件）的安装调试服务。

5. 投标方应在投标文件中应提供安装计划、对安装场地和环境的要求。

6.交付方式：中标方提供中标货物的安装、培训和技术指导。

7.中标方在设备交付安装过程中应遵守国家相关法律法规及行业相关规范，做到文明安全施工，在货物交付安装过程中发生的所有安全风险均由中标人承担，如发生安全事故或产生紧急损失（赔偿）等均由中标人承担与采购人无关。

3.4、验收方式及标准

1、中标单位应提供系统设备的有效检验材料，经采购单位认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。安装调试完毕试运行1个月后的5个工作日内进行项目验收，采购单位对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标单位必须更换，并负担由此给采购单位造成的损失，直到验收合格为止。

2、投标方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经买方确认后作为验收的依据。

3、验收费用由产品供应商承担。

3.5、资金支付的方式、时间和条件

采购单位根据合同、投标文件等资料进行验收。

合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，采购单位向中标单位支付合同价的50%预付款（供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位）；安装调试完毕试运行1个月，最终竣工验收合格通过后支付合同价的50%项目款。结算时供应商将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经采购人验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》提交采购人，采购人应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。

3.6、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* |
| 1 | 符合全部指标参数得30分；对投标产品的性能指标及技术参数属负偏离或缺漏项的每项扣2分，扣完为止。（需按照招标文件技术参数清单中要求提供相关检测报告证明材料，未提供相关检测报告证明材料视为负偏离扣分。） | 30 | 客观分 |  |
| 2 | 对性能指标、技术参数属正偏或高配的、有先进程度的正偏离每项加1分（最高分为4分），无实质性意义的正偏离不加分。 | 4 | 客观分 |  |
| 3 | 投标供应商提供2024年以来第三方权威检测机构出具符合 GB 48069-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准的不锈钢板材、不锈钢管材检验报告的，得2分。**（提供相关证明材料复印件加盖投标单位公章）** | 2 | 客观分 |  |
| 4 | 投标供应商按照采购人的要求，提供详实的进度计划。根据进度计划安排方案，从进度计划合理性、可行性、高效性进行打分，最高得4分。 | 4 | 主观分 |  |
| 5 | 针对本项目的组织实施方案、安全生产技术组织措施、质量保证、文明施工技术措施等情况的合理性及可操作性对比综合评分，最高得4分。 | 4 | 主观分 |  |
| 6 | 针对本项目的成品设备运输、保管保障、整体售后服务、售后服务流程、故障响应、解决问题时间、人员技术能力等方案的合理性及可操作性对比综合评分，最高得4分。 | 4 | 主观分 |  |
| 7 | 针对本项目产品的生产工艺、安装调试、产品的验收方案的合理性及可操作性对比综合评分，最高得4分。 | 4 | 主观分 |  |
| 8 | 投标供应商制定的培训方案，根据方案详细、完善、可行度进行综合评定，最高得2分。 | 2 | 主观分 |  |
| 9 | 根据设备安装人员、调试及售后服务组织实施人员的服务能力等情况打分，最高得4分。**（须提供相关人员近三个月在投标单位社保缴纳证明材料。）** | 4 | 主观分 |  |
| 10 | 根据投标供应商硬件设施、研发、诚信、履约能力等情况打分，最高得2分。 | 2 | 主观分 |  |
| 11 | 所有设备（消耗品或易耗件除外）响应招标文件质保时间要求（2年）的不得分，质保年限每延长一年得0.5分，最高2分。 | 2 | 客观分 |  |
| 12 | 投标供应商承诺在质保期内，每学期开学前需对厨房设施进行清洗、保养、维护，**须提供书面承诺材料并加盖投标单位公章得2分。** | 2 | 客观分 |  |
| 13 | 投标供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个得1分，最高得3分。  **注：认证证书有效性以在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）查询结果为准。（须提供证书复印件与官网查询截图并加盖加盖投标单位公章）** | 3 | 客观分 |  |
| 14 | 投标供应商提供自2022年01月01日（以合同签订时间为准）同类项目成功案例，每个得1分，最多得3分。**（须提供合同复印件加盖投标单位公章）** | 3 | 客观分 |  |
| 15 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*30］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 30 | / | / |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14 **在采购文件中明确规定参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：1.不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；2.上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；3.不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；4.不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；**

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

合同编号：

**政府采购合同参考范本**

**（货物类）**

**第一部分 合同书**

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （项目名称、编号） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标或者成交供应商名称）为该项目中标或者成交供应商。现于中标或者成交通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件等确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标或者成交供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

**1.1 合同组成部分**

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标或者成交通知书；

1.1.3 投标或者响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

**1.2 货物**

1.2.1 货物名称、品牌、规格型号、花色 ： ；

1.2.2 货物数量： ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　 　 ；

**1.3 价款**

本合同总价（含税）为：￥ 元（大写： 元人民币）。

分项价格：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 总价 | |  |

**1.4履约保证金**

乙方否（是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的 %；

1.4.2履约保证金支付方式详见***合同专用条款***；

## 1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4 甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同履约保证金的 20 %。

**1.5预付款**

甲方是（是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见***合同专用条款***；

1.5.2预付款的扣回方式详见***合同专用条款***；

1.5.3预付款的担保措施详见***合同专用条款***。

**1.6资金支付**

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见***合同专用条款***。

**1.7货物交付期限、地点和方式**

1.7.1 交付期限：详见***合同专用条款***；

1.7.2 交付地点：***合同专用条款***；

1.7.3 交付方式：***合同专用条款***。

**1.8违约责任**

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.05（可根据情况修改）%计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.4 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.6违约责任***合同专用条款***另有约定的，从其约定。

**1.9合同争议的解决**

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交***合同专用条款***仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向***合同专用条款***人民法院起诉。

**2.0 合同生效**

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

（注：本合同不强制现场签订，可盖章后邮寄送达）

**甲方**：  **乙方**：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码或身份证号码：

住所： 住所：

法定代表人或 法定代表人

授权代表（签字）： 或授权代表（签字）:

联系人： 联系人：

约定送达地址： 约定送达地址：

邮政编码： 邮政编码：

电话: 电话:

传真: 传真:

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

开户名称： 开户名称：

开户账号： 开户账号：

**第二部分 合同一般条款**

**2.1 定义**

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

**2.2 技术规范**

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

**2.3 知识产权**

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见***合同专用条款***。

**2.4 包装和装运**

2.4.1除***合同专用条款***另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2乙方提供产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

2.4.3 装运货物的要求和通知，详见***合同专用条款***。

**2.5 履约检查和问题反馈**

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

**2.6 技术资料和保密义务**

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

**2.7 质量保证**

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

**2.8 货物的风险负担**

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见***合同专用条款***。

**2.9 延迟交货**

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟交货。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

**2.10 合同变更**

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.11 合同转让和分包**

2.11.1合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11.2乙方采取分包方式履行合同的，甲方可直接向分包供应商支付款项。

**2.12 不可抗力**

2.12.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.12.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.12.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式变更合同；

2.12.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***合同专用条款***约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在***合同专用条款***约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

**2.13 税费**

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

**2.14乙方破产**

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

**2.15 合同中止、终止**

2.15.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.15.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

**2.16检验和验收**

2.16.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，甲方在***合同专用条款***约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.16.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.16.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见***合同专用条款****。*

**2.17 通知和送达**

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件 发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

**2.18 计量单位**

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

**2.19 合同使用的文字和适用的法律**

2.19.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2 合同适用中华人民共和国法律。

**2.20 合同份数**

合同份数按***合同专用条款***规定，每份均具有同等法律效力。

**第三部分 合同专用条款**

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

|  |  |
| --- | --- |
| **条款号** | **约定内容** |
| 1.4.2 | 履约保证金：本项目不收取履约保证金。 |
| 1.5.1 | 在采购合同签订生效并具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的50%预付款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方） |
| 1.5.2 | 预付款的扣回方式：抵扣项目款 |
| 1.5.3 | 预付款的担保措施：供应商需提供相应金额的预付款保函至采购单位 |
| 1.6.2 | 甲方根据合同、投标文件等资料进行验收。  合同生效以及具备实施条件后7个工作日内，甲方向乙方支付合同价的50%预付款（乙方需提供相应金额的预付款保函至甲方）；安装调试完毕试运行1个月，最终竣工验收合格通过后支付合同价的50%项目款。结算时乙方将结款申请1份、发票原件及复印件1份、合同复印件1份和经甲方验收确认的《建德市政府采购验收反馈表》（还需提供验收报告）提交甲方，甲方应自收到发票后5个工作日内支付相应款项。 |
| 1.7.1 | 交货时间：乙方在政府采购合同签订生效之日后，甲方下达设备进场安装通知后60日历天内送达并安装调试完成。如在规定的时间内由于乙方的原因不能完成交货的，乙方应承担由此给甲方造成的损失。 |
| 1.7.2 | 交货地点：建德市洋安初级中学。 |
| 1.7.3 | 乙方提供中标货物的安装、培训和技术指导。 |
| 1.8.6 | / |
| 1.9 | 本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第 1.9.2 条款规定的方式解决： |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 | 向建德市人民法院起诉 |
| 2.3.2 | 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属：属于甲方 |
| 2.4.1 | / |
| 2.4.3 | 装运货物的要求和通知：按乙方投标方案中进度要求。 |
| 2.8 | 货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担**都由乙方自行负责。** |
| 2.12.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在***30日***内以书面形式变更合同 |
| 2.12.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在***7日***内以书面形式通知对方当事人，并在***14日***内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。 |
| 2.16.1 | 安装调试完毕试运行1个月后的5个工作日内进行项目验收 |
| 2.16.3 | （1）中乙方应提供系统设备的有效检验材料，经甲方认可后，与合同的技术指标一起作为验收标准。安装调试完毕试运行1个月后的5个工作日内进行项目验收，甲方对系统设备验收合格后，在《建德市政府采购验收反馈表》上签署意见并加盖单位公章。验收中发现系统设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，乙方必须更换，并负担由此给甲方造成的损失，直到验收合格为止。  （2）乙方应于投标书中提供系统设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供甲方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经甲方确认后作为验收的依据。  （3）验收费用由产品乙方承担。 |
| 2.20 | 本合同壹式伍份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构壹份 |

**第六部分应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

建德市洋安初级中学、浙江华夏工程管理有限公司：

我方参与（建德市洋安初级中学2025年食堂设施设备采购项目）【招标编号：（JD2025BF-006-01）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。**

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金（如果有）；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

注：按本格式和要求提供。

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

1. 开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）
2. 中小企业声明函（如果有）…………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注（如果有）** |
| 1 | XX |  |  |  |  |  |  |
| 2 | XX |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **投标报价（小写）** | | | |  | | | |
| **投标报价（大写）** | | | |  | | | |

**注：**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。**采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务**，**不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、品牌（如果有）、规格型号、数量等予以公示。

4、注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

二、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人）单位的（项目名称）\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地 址：邮编：

被投诉人1：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到%，其中小微企业合同金额达到%。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

**以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。**

**本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；**③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。**声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。