滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目

招标文件

**（电子招投标）**

编号:浙房咨2024[DCG-001]-0007

杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处

浙江省房地产管理咨询有限公司

二〇二四年十一月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（[https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月18日09点30分00秒](https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于202%20年%20月%20日%20点%20分00秒)（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

**项目编号：浙房咨2024[DCG-001]-0007**

**项目名称：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目**

**预算金额（元）：** 14700万元/三年

**最高限价（元）：**

标项一：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（铁路以北）

数量：1

最高限价：**3855.6786**万元/三年；

标项二：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（浦沿路以东）

数量：1

最高限价：**4531.0068**万元/三年；

标项三：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（浦沿路以西）

数量：1

最高限价：**6192.2589**万元/三年。

**简要规格描述或项目基本情况介绍、用途：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目，**主要内容：包括浦沿街道指定服务范围内的道路（含绿化带）清扫、牛皮癣清理、城市家具擦洗、垃圾收集清运、偷倒垃圾清运服务、道路及设施养护维修、公厕保洁管养、道路及公园绿地养护、城管驿站设置与管养、灾害性天气及重大活动应急保障、帮扶街道倒地共享单车、街属道路的路灯养护等工作，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

备注：根据项目进度及养护内容安排考虑，本项目一家供应商最多允许中标1个标项。

**合同履约期限： 总服务期三年，从2025年1月1日-2027年12月31日，合同一年一签，但不超过3年，服务起止时间以合同为准。前一年服务期满并通过考核验收，可以根据原采购合同的约定续签下一年合同。合同履行期内若供应商达不到考核要求，采购单位可按有关程序终止下一年度的服务合同，另行招标采购。如遇上年度道路或绿化服务合同未到期的，则本合同履约期限自上年度合同道路或绿化服务合同到期后开始按实计算时间。**

**本项目接受联合体投标：****是；****否**。

**二、****申请人的资格要求：**

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2. 以联合体形式投标的，提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

🗹服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

□服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

4.本项目的特定资格要求：

无。

有特定资格要求： （1）具备市政公用工程总承包叁级及以上资质；（2）具有有效的安全生产许可证。 （3）联合体投标的，成员数量不多于 3个，合同份额占比大的作为牵头人，项目负责人由牵头人派遣。

该特定条件的法律法规依据：《城市道路管理条例》第十六条：承担城市道路设计、施工的单位，应当具有相应的资质等级，并按照资质等级承担相应的城市道路的设计、施工任务。 本项目中涉及的道路及设施养护维修，市政道路管养、公共绿地管养，相关内容需要具备市政公用资质的工程总承包施工企业来完成。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**三、获取招标文件**

**时间：**/至2024年12月18日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

**地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**方式：**供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

**售价（元）：**0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：** 2024 年12月18日09点30分00秒（北京时间）

**投标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）请登录政采云投标客户端投标

**开标时间：**2024 年12月18日09点30分00秒

**开标地点（网址）：**政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购代理机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

1.采购人信息

名 称：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处

地 址：杭州市滨江区东冠路501号

传 真： /

项目联系人（询问）：朱工

项目联系方式（询问）：0571-89522023

质疑联系人： 徐工

质疑联系方式：13588193317

2.采购代理机构信息

名 称：浙江省房地产管理咨询有限公司

地 址：杭州市拱墅区绍兴路538号三立时代广场A座12层

传 真：/

项目联系人（询问）：郑晓鸯、鲁文鑫

项目联系方式（询问）：15988860402、13396593621

质疑联系人：姜理敏

质疑联系方式：0571-88477701

3. 同级政府采购监督管理部门

名 称：杭州市滨江区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）；

地 址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）；

传 真：/

联 系 人：朱女士/王女士

监督投诉电话：0571-87227671,0571-87800218

政策咨询电话:祝先生，0571-89521210 政府采购监管部门工作人员

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **项目属性与核心产品** | 服务类。 |
| 2 | **采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）标的：标项一：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（铁路以北），属于其他未列明行业；  （2）标的：标项二：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（浦沿路以东），属于其他未列明行业；  （3）标的：标项三：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（浦沿路以西），属于其他未列明行业；  【说明：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。】 |
| 3 | **是否允许采购进口产品** | 本项目不允许采购进口产品。  可以就 采购进口产品。 |
| 4 | **分包** | A同意将非主体、非关键性的（如劳务、车辆及机械等设备租赁、资料及材料采购、技术检测、设施的维修等）工作分包。  B不同意分包。  注：本项目专门面向，考虑项目的实施要求，同意将非主体、非关键性的劳务服务工作分包。  注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | **开标前答疑会或现场考察** | A不组织。  B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | **样品提供** | A不要求提供。  B要求提供，  （1）样品： ；  （2）样品制作的标准和要求： ；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：否；是，检测机构的要求： ；检测内容： 。  （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | **方案讲解演示** | A不组织。  B组织。  （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20（编制时可根据项目情况进行调整）分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过3（编制时可根据项目情况进行调整）人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。  （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式：  方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。  方式二：交易中心现场讲解演示。现场讲解地点为 ，讲解演示所用电脑等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章或授权代表签名）及身份证明，否则不得讲解演示。  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。 |
| 8 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 9 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。  ☐强制采购。产品：  □优先采购节能产品。产品：  □优先采购环保产品。产品：  ☑无 |
| 10 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。**投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。**投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **（1）投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **（2）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **（3）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **（4）投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。**  **（5）投标人的分项报价不能满足特别报价要求的（附后）。** |
| 11 | **中小企业信用融资** | 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件送达地点： 杭州市滨江区泰安路200号区文化中心10号门（9号电梯）3楼；备份投标文件签收人员联系电话： 鲁工，13396593621 。  **采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **采购代理服务费** | 本项目的采购代理费由中标人支付。  计费标准：以每个标项三年中标（成交）金额总价为计费基准，按《计价格［2002］1980号》收费标准，向中标人一次性收取。  结算方式及时间为：在中标公告发布后或领取中标通知书时由中标人一次性向招标代理机构付清。  **代理费账户：**  收款单位（户名）:浙江省房地产管理咨询有限公司  开户银行：杭州银行保俶支行  银行账号：77508100150602  **3、中标、成交供应商放弃中标、成交资格导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。** |
| 14 | **联合体说明** | 业绩证明材料  ☑联合体投标的，按联合体协议约定的分工内容出具相应的业绩证明材料。承担相同工作的各方或工作内容存在部 分相同的，业绩数量以提供材料较少的一方为准。  ☐联合体投标的，由联合体牵头方出具相应的业绩证明材料。  ☐其他规定： |
| 其他资信证明材料  联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。  联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。  ☐其他规定： |
| 15 | **特别说明** | 本项目每标段推荐的中标候选人数量：1 。  本项目有三个标项同时招标，采用兼投不兼中原则（投标人可投其中任一标项，也可各标项均投），为了保证本项目的服务质量，每个投标人最多只允许中一个标项，本项目评审顺序为标项三、标项二、标项一，标项三的第一中标候选人将不被推荐为标项二的中标候选人，以此类推。 |

**▲特别报价要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政道路保洁（万元/年） | 公厕保洁（万元/年） | 绿地管养（万元/年） | 区属道路市政道路管养（万元/年） | 街属道路市政道路管养（万元/年） | 合计（万元/年） |
| 标项一 | 682.1995 | 46.4790 | 112.4933 | 441.4051 | 2.6493 | 1285.2262 |
| 标项二 | 928.1238 | 137.4216 | 112.5530 | 307.1814 | 25.0558 | 1510.3356 |
| 标项三 | 1118.1596 | 177.1162 | 242.0178 | 474.4978 | 52.2949 | 2064.0863 |

**一、市政道路保洁要求：**

**（一）市政道路保洁年费用不得高于以下价格（市政道路保洁最高限价）：**

标项一市政道路保洁最高限价：682.1995万元/年

标项二市政道路保洁最高限价：928.1238万元/年

标项三市政道路保洁最高限价：1118.1596万元/年

**（二）不同道路类别的市政道路保洁单价报价不得高于下表的单价限价（含税）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路类别 | 单价最高限价（元/㎡·年） | 备注 |
| 1 | 一类 | 24.12 |  |
| 2 | 二类 | 18.38 |  |
| 3 | 三类 | 15.99 |  |
| 4 | 街属道路 | 14.391 |  |

**二、公厕保洁要求：**

标项一公厕保洁最高限价：46.4790万元/年

标项二公厕保洁最高限价：137.4216万元/年

标项三公厕保洁最高限价：177.1162万元/年

**（二）不同星级类别的公厕保洁单价报价不得高于下表的单价限价（含税）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 星级 | 单价最高限价（元/厕位·年） | 备注 |
| 1 | 二星级公厕 | 9093.069 |  |
| 2 | 二星级公厕（安置房） | 9267.469 |  |
| 3 | 三星级公厕 | 9597.608 |  |
| 4 | 三星级公厕（安置房） | 10002.308 |  |
| 5 | 四星级公厕 | 10674.736 |  |

**三、绿化养护要求：**

**（一）绿化养护年费用不得高于以下价格（绿化养护最高限价）：**

标项一绿化最高限价：**112.4933**万元/年

标项二绿化最高限价：**112.5530**万元/年

标项三绿化最高限价：**242.0178**万元/年

**（二）不同类别的报价不得高于下表的单价限价（含税）：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 最高限价（元/㎡·年） | 单位 |
| 1 | 二级绿地 |  | 10.0306 | 元/㎡·年 |
| 2 | 三级绿地 |  | 7.5865 | 元/㎡·年 |
| 3 | 时花 |  | 255.9819 | 元/㎡·年 |
| 4 | 常绿草 |  | 15.7769 | 元/㎡·年 |
| 5 | 行道树 | 10以下 | 29.56 | 元/株·年 |
| 6 | 10-14 | 44.99 | 元/株·年 |
| 7 | 15-24 | 62.63 | 元/株·年 |
| 8 | 25-39 | 94.69 | 元/株·年 |
| 9 | 40及以上 | 137.65 | 元/株·年 |
| 10 | 街属道路绿地 | 三级 | 6.82785 |  |
| 11 | 街属行道树 | 10-14 | 40.491 |  |
| 12 | 街属行道树 | 25-39 | 85.221 |  |
| 13 | 街属道路绿地 | 按采购人季节性养护 | 2 | 采购人要求对拆除后覆绿地块季节性养护 |

**（三）道路两侧绿化花箱养护（如有），灾害性天气应急措施费，应急抢险类任务等应急措施费投标报价得低于标项绿化养护最高限价3%且不得高于标项绿化养护最高限价10%（不含税），自行列报。**如不列报或少报的，投标文件将作无效标处理。如不列报或少报的，投标文件视作无效。中标供应商应严格按照杭州市城区绿化应急预案要求做好绿化防风、防冻、防汛、抗旱、抗台、抗雪等工作，服从采购人指挥，积极采取各项措施应对灾害性天气，最大程度降低对绿化的影响。中标供应商如未按采购人要求落实到位的，采购人将另行实施，所需费用从中标供应商养护费中扣除。中标供应商必须对所养护绿地范围的行道树进行意外险投保，相关费用须在投标总价中一并考虑。

**四、市政道路养护要求：**

**（一）市政道路养护年费用不得高于以下价格（市政养护最高限价）：**

标项一市政道路养护最高限价：444.0544万元/年

标项二市政道路养护最高限价：332.2372万元/年

标项三市政道路养护最高限价：526.7927万元/年

**（二）不同道路类别的报价不得高于下表的单价限价（含税）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政道路等级 | 单价最高限价（元/㎡·年） | 备注 |
| 1 | 一级道路 | 2.375 |  |
| 2 | 二级道路 | 9.27 |  |
| 3 | 三级道路 | 9.976 |  |
| 4 | 四级道路 | 13.29 |  |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“” 系指不适用本项目的要求。

**3.** **采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

**▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。**

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

## 3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。**4. 询问、质疑、投诉**、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

　　4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

　　4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

　　4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

　　4.3.3.4事实依据；

　　4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购代理机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

4.4.5根据政府采购行政裁决省市区三级联动试点工作安排，杭州市本级及各区、县（市）政府采购项目投诉材料可寄送至浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州），地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰），收件人：朱女士、王女士，电话：0571-87227671,0571-87800218

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（有，详见招标公告)。

11.2 商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料；

11.2.6投标标的清单；

11.2.7商务技术偏离表；

11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2 报价情况说明（11.3.2.报价明细表）；

11.3.3中小企业声明函。（如果有）

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。

▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19、资格审查**

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

**20、信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.** 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，鼓励在收到评审报告当天在线确定中标或者成交供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。在采购结果确认环节，中标候选人撤销投标文件不能成为采购人不确认采购结果的正当理由。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**23.4** 由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1.0%，鼓励根据项目特点、供应商诚信等因素免收履约保证金或降低缴纳比例。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

## 供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

## **27.预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于合同金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。供应商可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线95763。

**八、电子交易活动的中止**

**28. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**30.验收**

30.1采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.2严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

## 30.3验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

1. **项目背景**

根据区管养体制改革要求，拟开展滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养服务项目，内容为道路保洁（含驿站等）、公厕保洁、市政道路管养、公共绿地管养（含公园）等综合管养。浦沿街道拟总结亚运成功保障经验，抓住后亚运时代提升管养的契机，按照“席地而坐”、“杯水不溢”、“花满杭城”三大标准，学习江南大道高标准管养示范经验，打造一批综合管养市政道路，打造美丽街道新标杆。

1. **项目概况**

1.项目名称：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目

2.项目内容：主要内容：包括浦沿街道指定服务范围内的道路（含绿化带）清扫、牛皮癣清理、城市家具擦洗、垃圾收集清运、偷倒垃圾清运服务、道路及设施养护维修、公厕保洁管养、道路及公园绿地养护、城管驿站设置与管养、灾害性天气及重大活动应急保障、帮扶街道倒地共享单车、街属道路的路灯养护等工作。

3.标项划分

标项一：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（铁路以北）

预算金额：1285.2262万元/年；

标项二：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（浦沿路以东）

预算金额：1510.3356万元/年；

标项三：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（浦沿路以西）

预算金额：2064.0863万元/年。

本项目按区块划分标项，共分三个标项，供应商就本项目的三个标项可以同时进行投标，为了保证本项目的服务质量，每个投标人最多只允许中一个标项，本项目评审顺序为标项三、标项二、标项一，标项三的第一中标候选人将不被推荐为标项二的中标候选人，以此类推。

1. 服务期限：**总服务期三年，从2025年1月1日-2027年12月31日（具体时间以签订合同为准），合同一年一签，但不超过3年，服务起止时间以合同为准。前一年服务期满并通过考核验收，可以根据原采购合同的约定续签下一年合同。合同履行期内若供应商达不到考核要求，采购单位可按有关程序终止下一年度的服务合同，另行招标采购。如遇上年度道路或绿化服务合同未到期的，则本合同履约期限自上年度合同道路或绿化服务合同到期后开始按实计算时间。）**

5.总体要求：

5.1.各养护单位管理制度、措施完善，质量管理体系完善，内部考核制度完善，有专门的组织机构负责对本项目进行质量监管，针对养护制定具体的质量管理考核细则、管理制度，能满足采购需求中的服务质量标准和要求。

5.2.主动开展养护新技术、新材料、新设备、新工艺研究或根据采购人要求积极应用新技术、新材料、新设备、新工艺，聘请专家等做好相关技术支撑和指导。

5.3.根据采购人需求做好相关宣传工作，每月各条线至少报送微博4条，微信4条，抖音4条，根据采购方需要开展电视台、纸媒等渠道信息报送，配合采购方举办或参加各类活动。

5.4.完善养护台账制度。①建立养护管理工作台帐。编制年度、月度养护计划，每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划，经采购人审定后安排日常养护工作。②做好台账的整理和归档工作。以道路（设施）为单位建立养护档案，健全养护作业的文字和影像记录，确保内容正确、完整，做好养护工作日报、月报、年报，待合同期满并经采购人验收合格后，养护单位应提交完整的养护资料。

5.5.做好各种智慧系统、平台的应用。①利用浙江省道桥隧安全在线系统好道路养护相关资料的管理以及养护行为的管理。②根据采购人要求在车辆安装定位设备，且能够接入采购人智慧系统。③根据采购人要求追加后续智慧化设备，相关费用供应商应当考虑在投标报价中，采购人不另支付任何费用。

5.6.做好巡查整改工作。①建立日常巡查制度，配备专职巡查人员，发现问题及时整改，做好专职人员巡查日志。②配合各级责任单位检查工作并及时整改。负责做好本合同标项作业范围内的长效管理抄告单、“数字城管”和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。③帮扶街道倒地共享单车，确保摆放有序。④做好街属道路的路灯养护工作。

5.7.特殊情况保障：各类保障均需15分钟内响应，30分钟内赶赴现场处置。包括但不限于①应急保障：快车道零散垃圾、交通事故现场清理、偷倒垃圾渣土转运、渣土车抛洒滴漏冲洗、道路施工区域落石清理、树木倒伏、重大活动保障区域兜底保洁、应急联合处置等。及时组织力量做好清扫保洁等保障工作，服从采购人的统一指挥。②防汛防台和抗雪防冻保障：做好灾害性天气“平战结合”人员转换等保障工作，服从采购人统一指挥。③根据采购人其他要求的应急保障。

5.8.养护上路作业，需按采购人或交警部门要求，做好事前报备，在距离来车方向100米处设置警示标识，使用荧光锥形筒等警示标识围护作业区域，面向来车方向清扫，注意车辆动态，确保道路交通安全。未经报备或未按规范作业被查处的，需由供应商自行负责。环卫洗扫车、扫路车、洒水车、清洗车车尾应设置荧光标宽标识（或警示灯）。夜间作业时或雨雾天气等能见度较低的天气，必须启用警示灯光。环卫电动作业车辆、保洁车等小型作业车辆车身设置荧光条，车后部或车顶设置警示灯。

▲5.9.供应商中标后30日历天内需在滨江区范围内设置不少于1处固定综合管养应急基地及办公室。本项目作业车辆须有固定场所停放，严禁停放在消防通道、公交车站、盲道等影响车辆和行人通行的公共通道，供应商需在投标文件中作出承诺，无相关承诺的做无效标处理。

5.10.做好作业用水取水设施、取水泵等新建、改建、日常维护等。其中维护费、耗材费、水费、日常管理费等均包含在投标费用中。

**5.11中标后养护单位须在项目所在地根据采购人需求及城管驿站建设标准要求投入自有资金建设、租赁或运营城管驿站不少于1座。**

5.12合同履行期内，中标人在履行工作职责的过程中因违反国家法律、法规、行业规章制度要求或采购人的工作制度、工作要求或因巡查、养护不当造成采购人（及其采购人工作人员）、中标人（及其中标人员工）、第三方人身、财产受损的，所有责任均由中标人自行承担，与采购人无关。

5.13承包期内如有道路改建、扩建、新增人行道等情况所增加的面积，原则上纳入中标单位养护范围，相关养护费用不再增加。

5.14服务期内采购人市政道路面积、绿地养护面积有减少的，按实际减少面积核减管养服务费，新增的环境整治的绿地，供应商需无条件提供管养服务，费用包含在总报价中，不再计取。

5.15因部分道路提升改造、绿地提升改造等原因导致停止管养服务的，按实际发生的工程量核减总服务费用。

5.16如遇公厕厕位工程量增加或减少，按实调整。

5.17本项目的供应商应按照杭州市垃圾分类工作的具体要求，确定生活垃圾分类（餐厨垃圾、其他垃圾、可回收物、有害垃圾），并完成保洁范围内四类垃圾的分类、收集以及垃圾的清运工作。

5.18其他要求

①遇有窨井盖丢失、破损等，承包方必须及时上报采购人。

②遇有重大活动或突发事件，及时组织力量做好清扫保洁保障工作。

③遇有重大活动以及抗台、抗雪等突发事件，必须及时组织力量做好清扫洁等应急保障工作，按照城市管理保障应急机制要求，保证人员及时到位，并根据应急指令服从统一调配。

5.19做好采购单位交办的其他事项。

1. **具体服务要求**

**（一）人员、车辆及设备配置要求**

**▲1、人员配置表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | | 人数 | 基本要求 | |
| 1 | **✭**项目负责人 | | 1 | 具备环卫或市政道路管养或绿化养护项目从业经验，具有市政或绿化相关专业高级工程师及以上职称，提供从业证明材料和社保缴纳证明。 | |
| 2 | **✭**市政道路保洁、  公厕保洁主管 | | 1 | 具备环卫项目从业经验及中级工程师及以上职称，提供以从业证明材料和社保缴纳证明。 | |
| 3 | **✭**公共绿地管养主管 | | 1 | 具有园林绿化中级工程师证书，提供社保缴纳证明 | |
| 4 | **✭**市政道路管养主管 | | 1 | 具有市政公用工程二级及以上注册建造师证书、有效的B类证书，提供社保缴纳证明。 | |
| 5 | 市政道路保洁 | | | | |
| 专职保洁员（标项一） | | 46 | 要求身体健康，能提供身体健康的体检表或健康证，并在采购人处进行基础资料登记。提供承诺书。 | |
| 专职保洁员（标项二） | | 52 | 要求身体健康，能提供身体健康的体检表或健康证，并在采购人处进行基础资料登记。提供承诺书。 | |
| 专职保洁员（标项三） | | 64 | 要求身体健康，能提供身体健康的体检表或健康证，并在采购人处进行基础资料登记。提供承诺书。 | |
| 保洁作业机械车辆驾驶人员（标项一） | | 11 | 提供相应驾驶员证书。 | |
| 保洁作业机械车辆驾驶人员（标项二） | | 13 | 提供相应驾驶员证书。 | |
| 保洁作业机械车辆驾驶人员（标项三） | | 13 | 提供相应驾驶员证书。 | |
| 6 | 公厕保洁人员 | | | | |
| 保洁人员（标项一） | 8 | | | 要求身体健康，能提供身体健康的体检表或健康证，并在采购人处进行基础资料登记。提供承诺书。 |
| 保洁人员（标项二） | 22 | | | 要求身体健康，能提供身体健康的体检表或健康证，并在采购人处进行基础资料登记。提供承诺书。 |
| 保洁人员（标项三） | 28 | | | 要求身体健康，能提供身体健康的体检表或健康证，并在采购人处进行基础资料登记。提供承诺书。 |
| 7 | 公共绿地管养 | | | | |
| 固定养护人员（标项一） | | 10 | 其中3人需具有绿化中级工（四级）以上职业资格。提供承诺书和职业资格证书。 | |
| 固定养护人员（标项二） | | 11 | 其中3人需具有绿化中级工（四级）以上职业资格。提供承诺书和职业资格证书。 | |
| 固定养护人员（标项三） | | 18 | 其中5人需具有绿化中级工（四级）以上职业资格。提供承诺书和职业资格证书。 | |
| 市政道路管养 | | | | | |
| 8 | 施工员 | | 1 | 具有施工员上岗证，提供社保缴纳证明 | |
| 9 | 安全员 | | 1 | 具有C证，提供社保缴纳证明 | |
| 10 | 技术员 | | 1 | 具有市政专业中级及以上工程师职称证书 | |
| 11 | 沥青班组 | | 1 | 1个班组（不少于8人），提供承诺书。 | |
| 12 | 人行道班组 | | 1 | 1个班组（不少于8人），提供承诺书。 | |
| 其他人员 | | | | | |
| 13 | 巡查班组 | | 1 | 1个班组（不少于3人），提供承诺书。 | |
| 14 | 资料员 | | 2 | 具有资料员上岗证，提供社保缴纳证明 | |

**注：**

**1、未涉及注明标项的，表示每个标项均统一配置标准。**

**2、社保缴纳证明是指供应商为其缴纳的开标前三个月任意一个月的社保缴纳证明材料（加盖公章）。**

**3、以上人员的数量和标准为本项目的最低配置要求，其中保洁人员数量应按照8小时工作制考虑做好轮班。如无法达到采购文件中的相关服务要求，则中标人必须根据实际情况增加人员，确保养护水平达到招标要求。增加的人员必须具有相关资质证书与证明，并报采购人审核通过后方可进场作业，作业期间做到人证合一。**

**4、所有的人工费用均应考虑在投标总价中。**

**5、▲《人员配置表》中“✭”号相关人员以及供应商根据评标办法额外提供的相关人员，承诺驻点服务于本项目且后续实施过程中相关人员与投标时保持一致,不得与同时期养护项目共用(如：杭州市滨江区综合行政执法局的《滨江区2025-2027年“五横五纵”一体化管养项目》、杭州市滨江区人民政府长河街道办事处的《长河街道2025-2027年市政、绿化、保洁“三位一体”管养项目》、杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处的《2025-2027年西兴街道一体化管养项目》），且合同签订前在采购人指定地点进行现场人员核验，承诺函格式自拟，否则做无效标处理。**

**▲2、养护车辆、设备配备表**

**各标项相关养护车辆、设备配置情况如下：**

**《养护车辆、设备要求表》**

| **序号** | **机具名称** | **规格要求** | **标项一** | **标项二** | **标项三** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **保洁** | | | | | |
| 1 | **✭**洒水车/清洗车 | 总质量15000kg及以上 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | **✭**机械扫地车/扫路车 | 总质量7000kg及以上 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | **✭**三合一洗扫车 | 总质量15000kg及以上 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | **✭**小型清扫车/扫路车 | 总质量5000kg及以下或新能源 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | **✭**路面养护车/油污清洗车 |  | 1 | 1 | 1 |
| 6 | **✭**护栏清洗车 | 可上牌 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ✭深度清洗车 | 可上牌 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | **✭**巡查保障车 | 皮卡1辆，总质量1500kg及以上货车1辆 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 快保车 |  | 13 | 22 | 21 |
| 10 | **✭**机械除雪车/滑移装载机 |  | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 手持吹风机 |  | 2 | 2 | 2 |
| 12 | **✭**管理巡查车 | 新能源电动汽车，配合采购人日常巡查管理使用。提供证明材料。 | 1 | 1 | 1 |
| **市政道路管养** | | | | | |
| 1 | 巡查车 |  | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 压路机 |  | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 铣刨机 |  | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 保温车 |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 装载车 |  | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 灌缝机 |  | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 切割机 |  | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 发电机 |  | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 沥青热再生修补车 |  | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 一体化水泵 | 550m³/时 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 融雪剂撒布机 |  | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 除雪滚筒、扫雪机（头） | 洒水车、“三合一”一体车等大中型作业车辆前置加装用 | 2 | 2 | 2 |
| **绿化管养** | | | | | |
| 1 | **✭**洒水车 | 总质量8000kg及以上 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | **✭**货车 | 总质量1200kg及以上 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 油锯 |  | 3 | 3 | 3 |
| **其他**（应急抢险设备操作员需设置A、B岗位） | | | | | |
| 1 | 发电机 | 5.5千瓦，防汛防台、抗雪防冻等特殊时期应急设备。投标人提供承诺函。 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 挖机 | 大挖机（1m³以上），防汛防台、抗雪防冻等特殊时期应急设备。投标人提供承诺函。 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 铲车 | 防汛防台、抗雪防冻等特殊时期应急设备。投标人提供承诺函。 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 抽水泵 | 150m³/时,防汛防台、抗雪防冻等特殊时期应急设备。投标人提供承诺函。 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 登高车 | 举高不少于15米。 | 1 | 1 | 1 |
| 其他说明：上表中，除采购人要求配置的保洁作业机械车辆驾驶人员外，供应商后续服务过程中应按需自行配置驾驶员。 | | | | | |

注：

1.上表中的车辆，供应商应根据实际，分别提供以下证明资料：

（1）供应商自有车辆：按国家规定必须上牌的车辆在投标文件中同时提供车辆行驶证、购车发票、车辆登记证扫描件、清晰带有车牌号的正面、45度斜侧面的照片；否则不予认可。按国家规定无需上牌的车辆、设备，在投标文件中同时提供购买发票、购买合同、车辆或设备照片，否则不予认可。

（2）供应商租赁车辆：按国家规定必须上牌的车辆在投标文件中同时提供车辆行驶证、租赁车辆证明、车辆登记证扫描件、清晰带有车牌号的正面、45度斜侧面的照片；否则不予认可。按国家规定无需上牌的车辆、设备，在投标文件中同时提供购买发票、购买合同、车辆或设备照片，否则不予认可。租赁车辆证明为租赁合同复印件及车辆行驶证复印件加盖公章（行驶证上的所有人名称必须和出租方一致，且租赁合同的到期时间必须晚于2027年12月31日，否则不予认可）。

（3）供应商承诺购买的车辆：供应商提供承诺书（需承诺车辆附上以上要求，格式自拟）。

**▲**2.为了推进低碳环保相关政策，以上车辆供应商提供时，其中①洒水车/清洗车、②机械扫地车/扫路车、③三合一洗扫车等的新能源或天然气清洁能源车辆合计数量标项1不少于2辆，标项2、标项3不少于3辆，且需承诺中标后新增保洁作业机具85%以上为新能源或天然气清洁能源机具。同时，需承诺根据采购方需求，提供无人驾驶智慧环卫车不少于1辆（鼓励企业自行发展）。如省市主管部门对新增保洁作业机具或无人驾驶智慧环卫车有最新要求的，按照最新要求执行。

3.由于各车辆制造商不同，对于“洒水车/清洗车、机械扫地车/扫路车、三合一洗扫车/洗扫车”三种类型的车辆名称表述存在一定差异，但必须具备上述要求的相关作业功能（如三合一洗扫车可代替机扫车，高压清洗车可代替洒水车）；如基本设备中的“洒水车、机械扫地车、三合一洗扫车”是新能源或天然气清洁能源车辆的，设备总质量不作要求。

▲4.所投入的设备只能用于本养护项目，中标后部分设备根据采购人要求，供应商自行安装定位系统，巡查车需按照采购人要求安装爆闪灯、定位系统及防撞设施设备等。以上《养护车辆、设备要求表》中“其他”类，指的是防汛防台、抗雪防冻等特殊时期应急设备，中标人中标核验时无需到场核验，中标人承诺以上车辆、设备在采购人防汛防台、抗雪防冻时能及时到场响应，能够保障采购人及时调配使用即可。

**▲《养护车辆、设备要求表》中所有拟派车辆、设备需提供承诺函，承诺驻点服务于本项目且承诺履约车辆与投标时保持一致,不得与同时期养护项目共用(如：杭州市滨江区综合行政执法局的《滨江区2025-2027年“五横五纵”一体化管养项目》、杭州市滨江区人民政府长河街道办事处的《长河街道2025-2027年市政、绿化、保洁“三位一体”管养项目》、杭州市滨江区人民政府西兴街道办事处的《2025-2027年西兴街道一体化管养项目》），承诺函格式自拟，否则做无效标处理，即：《养护车辆、设备要求表》中标“✭”号车辆，以及供应商根据评标办法额外提供的机动车辆，合同签订前在采购人指定地点进行现场核验。**

**《养护车辆、设备要求表》中相关配置为项目最基本要求，供应商可根据项目情况提供满足或优于上述配置要求的车辆、机械设备及物资。供应商需提供承诺函，承诺函格式自拟。**

**3、其他物资配置**

须储备道路指示警示牌不少于80套、各类井盖不少于150只，可在**投标文件中投标人自行承诺，**在中标后，按需向采购人提供购置清单及发票复印件，或可在投标时提供清单及购置发票复印件。

**（二）市政道路保洁**

▲**1.保洁人员要求**

1.1本项目投入的专职保洁人员基本岗位要求

（1）投入的专职道路保洁人数不得少于《**人员配置表**》要求（不含机械车辆驾驶人员和 （除项目负责人）等）的人员数量。一类道路保洁时间不少于18小时，二类道路保洁时间不少于16小时，三类、四类道路保洁时间不少于14小时，人均清扫保洁面积按各年度要求安排，各岗位作业时间不同，供应商应根据以上保洁人员数量做好轮班。

（2）除专职保洁人员以外，供应商应根据项目保洁的实际需要配备项目负责人、管理人员（项目主管）、保洁作业机械车辆驾驶人员等，**本项目所有拟派人员和设备需提供承诺函，承诺驻点服务于本项目，承诺函格式自拟。**

（3）大型活动和节假日等应根据实际情况增派保洁人员或作业设备，以确保清卫保洁质量。

（4）供应商人员用工必须符合《中华人民共和国民法典》等法规的相关规定，如因违法、违规并造成不良后果的，其责任由供应商自行承担。

**2.市政道路保洁作业内容**

2.1标项内所有道路的清扫、垃圾收集、运输等服务内容，具体道路明细范围详见第三部分采购需求部分。

市政道路保洁养护范围：

①道路：已移交接收至环卫保洁范围区域内的车行道、人行道、下穿涵洞、除封闭住宅小区以外的街巷及空间等公共区域。保洁时应向保洁边界以外延伸，扩展到退红区域、道路红线外的绿地、口袋公园、硬化路面（到墙角），不留保洁盲区和空白点。地铁站（如有）出入口台阶以下周边、道路所附属的铁路下穿涵洞（如有）均属于本项目保洁范围。道路红线外的公建管理空地、公建进出道路、新建未移交道路等其它管理主体的城市公共区域，按照采购人需求，协调配合、落实保洁责任。

② 绿化带：道路绿化隔离带、道路两侧绿化带、河道旁绿化带和非封闭式公园中产生的纸片、包装盒、烟蒂等暴露垃圾，枯枝落叶，卫生死角等问题，按“一把扫帚扫到底”的原则落实保洁。

③城市家具：果皮箱、交通隔离栏、2.2米以下路灯杆、交通信号灯杆等相关公共设施。

④牛皮癣：标段范围内道路、围墙、道路沿线设施（含一层建筑立面）等区域的“乱涂”、“乱张贴”等日常清理均属于本项目保洁范围。

⑤垃圾清运：清扫垃圾及时清运，平时及时制止偷倒乱倒行为，及时清除无主垃圾及废土。

⑥负责城管驿站的日常保洁养护工作。

⑦道路保洁承包期内如有道路改建、扩建、新增人行道等情况所增加的面积，原则上纳入中标单位保洁范围，保洁经费不再增加。

**3、市政道路保洁质量要求**：

（1）保洁规范（标准）：

《城市环境卫生作业规范》（DB3301/T 0006—2013）

《杭州市城市市容和环卫管理条例》

《杭州市环卫队伍作业行为规范》

《关于进一步明确城市各类保洁相关要求的通知》杭城管局﹝2020﹞49号

《<杭州市环卫作业人员着装与作业行为规范>及<杭州市环卫作业车辆标识与作业管理规范>的通知》（杭城管委〔2016〕130号）

《关于印发杭州市城管委行业服装统一表示规范的通知》（杭城管委﹝2018﹞16号

《关于下发实施“清洁城区”“信访投诉”“队伍督查”“城管宣传”等考核办法的通知》（杭城管局〔2019〕49号）

《关于进一步明确“杭州城管驿站”管理相关事项的通知》（杭城管委〔2018〕233号）

《杭州市生活垃圾管理条例》

《城市装修垃圾管理规定》

《杭州市建设工程渣土管理办法》

《关于发布2021年版杭州市道路保洁经费定额的通知》

《新时代杭州环卫行业高质量发展的指导意见》

注：如市、区、街道相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

（2）考核办法：

《关于印发2022年度各区县（市）政府（管委会）城市管理考核相关评分细则的通知》（杭城管综执联办﹝2022﹞1号）

《杭州市人民政府办公厅转发市城管委关于<杭州城区整洁度检查考核试行办法>的通知》（杭政办函〔2012〕177号）

《滨江区环境卫生管理考核办法》等。

如市、区、街道相应规范标准有更新，按照最新版本执行

**4.市政道路保洁作业规范**

4.1作业频次

4.1.1机械化洒水

（1）一级：机动车道每日5次洒水，夏季（6～10月）每日6次洒水；

（2）二级：机动车道每日4次洒水，夏季（6～10月）每日5次洒水；

（3）三级：机动车道每日3次洒水，夏季（6～10月）每日4次洒水；

（4）可配备空气抑尘设备，进行洒水、抑尘；

（5）街属道路参照三级标准执行。

4.1.2　机械化清洗

（1）一级：道路结构分明的主次干道、城市支路（不含街巷及机非混行道路），每日2次高压冲洗；宜配备护栏清洗车，每周清洗1次；

（2）二级：道路结构分明的主次干道、城市支路（不含街巷及机非混行道路），每日1次高压冲洗；宜配备护栏清洗车，每周清洗1次；

（3）三级：道路结构分明的主次干道、城市支路（不含街巷及机非混行道路），每日1次高压冲洗；宜配备护栏清洗车，每10日清洗1次；

（4）街属道路参照三级标准执行。

4.1.3　普扫作业

（1）一级和二级：对区域内每日实施早中晚3次的普扫作业；

（2）三级：对区域内每日实施早晚2次的普扫作业。

（3）街属道路参照三级标准执行。

4.1.4　人工巡回保洁

（1）一级：城市家具每天全覆盖擦洗1次；

（2）二级：城市家具每2天全覆盖擦洗1次；

（3）三级：城市家具每周全覆盖擦洗1次；

（4）街属道路参照三级标准执行。

（5）在保洁时间段内，除去普扫时间，其他时间段不间断进行巡回保洁；

（6）非法涂写招贴清除：每天清除小广告；

（7）绿化带捡拾：机非隔离、人行道内绿化带，落实每日巡回保洁和清扫期间集中清理。机动车道内绿化带，每三天对机动车道内绿化带进行集中清理1次。

4.2洒水（清洗）

4.2.1机械化洒水

a.使用专业洒水车或具有专用洒水功能的车辆，采用一定水压的水流通过前冲、对冲等方式，去除污染物、防止扬尘的清洁作业，并要求洒水作业面能够全覆盖各快车道；

b.每日清扫作业前，先对车行道路面进行洒水；

c.洒水时，洒水车车速≤20km/h；

d.洒水设备水压≤300kPa；

e.根据道路宽窄情况选择水泵的工作转速，保证对冲水流能将垃圾冲至道路两边，且垃圾不翻转至路沿、绿化带等其它区域，方便其它机具进行收集，不造成二次污染；

f.洒水车作业时提示音乐音量控制在50分贝以下，中午时间（12时～14时）洒水作业时适当降低洒水提示音量或关闭洒水提示音；22时～次日7时，洒水作业时不应播放洒水提示音乐；中、高考等重要考试期间，洒水车关闭洒水提示音乐、不应鸣笛；

g.小雨及以下雨量时，按计划保持洒水作业；中雨及以上雨量或雷阵雨期间，暂停道路洒水作业；

h.冬季（12月～次年2月）当日作业结束后，将洒水车、清洗车、洗扫车等环卫专业带水作业车辆水箱、水管中的水排尽，使用高压气体等工具将管路、水泵、阀体的余水排干净，防止冻裂损坏。

4.2.2机械化清洗

a.使用专业清洗、洗扫车或具有专用清洗功能的车辆，采用一定水压的水流通过前冲、对冲等方式，去除污染物、防止扬尘的清洁作业，并要求洒水作业面能够全覆盖各快车道；

b.高压冲洗设备按车速≤15km/h对两侧机动车道进行全方位清洗，以及对人行道、非机动车道污染较严重的点位进行集中清洗的作业方式；

c.机扫车、洗扫车、洒水车、清洗车车尾设置荧光示宽标识（或警示灯），在夜间或雨雾等能见度较低的天气作业时，必须启用警示灯光。小型环卫电动作业车辆车身设置荧光条，车后部或车顶设置警示灯；

d.清洗作业时，高压清洗车应根据路面清洁程度调整车速，最高车速≤15km/h；

e.到达作业区域后操作员停好车，打开警示灯，然后启动清洗的工作装置（前置喷水架），通过观察调整喷水架的贴地高度，使高压水作用于工作面达到最佳清洗效果。待工作状态正常后再开始起步进行清洗作业，机械清洗作业喷水设备水压≥300kPa；

f.清洗冲刷后废弃物距路牙≤50cm，水流冲到路牙后返水距路牙≤20cm，安排专人加强路面巡视，对排水口、井盖等处因水流所积存垃圾及时进行清除；

g.中雨及以上雨量或雷阵雨期间，暂停道路清洗作业。

4.3机械化清扫

4.3.1机械化清扫

a.使用道路清扫专用设备应按车速≤8km/h对两侧机动车道，以及对满足机械化作业条件的人行道、非机动车道进行全方位清扫的作业方式；

b.湿扫车或洗扫车应加足水；喷雾清扫无扬尘，在规定时间和路线进行机械化清扫作业；

c.机械化清扫作业时根据路面清洁程度调整车速，最高车速应≤8km/h；

d.机械清扫作业与机械洒水（清洗）作业间隔时间宜≤30分钟；

e.机械化清扫作业时，应根据路面状况调整扫路车侧刷和吸口，扫刷及吸盘应与地面呈接触状态，同步进行喷水降尘或负压吸尘，沿着车行道侧石进行全路段清扫，做到不漏扫，保持路面清洁；

f.行道树因季节原因产生落叶时期优先使用机械化清扫方式；

g.气温2℃及以下的寒冷时节，以及气温4℃及以下时的山区背阴面，湿扫车或洗扫车清扫作业时应关闭水雾喷头，仅采用清扫盘清扫或采用纯吸式扫路车等开展机械清扫作业，替代机械洗扫作业；

h.雨后及时进行路面积水清除作业，宜在雨后开展1次机械洗扫作业；

i.清扫时应注意观察路面清扫质量和路面障碍情况，对机械化清扫不能清除的大件垃圾或硬物，及时上报另行清除；

j.道路清扫作业收集的垃圾应在指定场地处置，不应扫入或倾倒入绿地、排水篦、排水井；

k.机械化清扫车辆所用的扫把丝等消耗品应根据使用状况及时更换。

4.3.2机械化巡回保洁

a.机械化巡回保洁作业时根据路面清洁程度调整车速，最高车速≤15km/h；

b.机械化巡回保洁作业时，根据路面状况调整扫路车侧刷和吸口，扫刷及吸盘应与地面呈接触状态，同步进行喷水降尘或负压吸尘；

c.巡回保洁时注意观察路面清洁质量和路面障碍情况，对机械化清扫不能清除的大件垃圾或硬物，在确保作业安全的前提下，及时下车清除；

d.道路保洁作业收集的垃圾在指定场地处置，不应扫入或倾倒入绿地、排水篦、排水井。

4.4 人工清扫

4.4.1进行人工清扫作业时，应面向来车方向清扫，注意避让车辆，快速路不应安排人工作业；车速较快的主次干道（双向6车道及以上）不应安排人工作业；

4.4.2人工清扫作业前应做好作业工具、设备的检查，确保作业工具、设备的整洁、安全、有效，作业工具包括：抹布、扫帚或吸吹工具、垃圾斗等；

4.4.3人工清扫时，应在距清扫点来车方向50m处设置警示标识，使用荧光锥形筒等警示标识围护清扫保洁区域，压低扫帚清扫，避免扬尘，横向到边，纵向到底，清扫不留空白点；

4.4.4环卫工人使用机具进行清扫作业时，应在即将作业区域设置作业标识，不能阻碍通行，避免在通行人数较多的地方进行作业，机具工作噪声较大时，避开居民的休息时段；

4.4.5使用水类清洗工具时，应避免水花飞溅到行人，避免污物对周边设施的二次污染，清洗水不应添加对路面、苗木和周边设施有害的清洗添加剂；

4.4.5使用吸拾类、吹风类工具作业时，作业方向应避免向人、向物体，避免产生安全问题；

4.4.6刮风天气应顺风清扫，清扫时不应将垃圾扫入雨水井、绿地、绿化带、河道、道路红线外待建地块，并清理雨水井口的积泥、嵌石，保持雨水井口畅通，清扫后归拢的垃圾应靠边堆放，及时清运不漏收；

4.4.7雨后或冲洗道路进行人工清扫作业时，应先推水，后清扫。

4.5人工巡回保洁

4.5.1人工普扫作业结束后，应按照规定的责任保洁区域、保洁时间组织巡回保洁，落实责任保洁区域边界管理，不留保洁盲区和空白点；

4.5.2人工巡回保洁作业前应做好作业工具、设备的检查，确保作业工具、设备的整洁、安全、有效，作业工具包括：抹布、扫帚或吸吹工具、收集容器、垃圾拾取器、安全警示标志等；当进行班组式巡回保洁作业时，除上述外，还应配备巡回保洁车、冲洗设备等作业工具；

4.5.3人工巡回保洁选用统一规范的收集容器，宜采用翻盖拖拉型式的收集容器；

4.5.4小型环卫电动专用作业车辆应在非机动车道顺向行驶，不应超载，且行驶速度≤20km/h；

4.5.5巡回保洁期间，以捡拾垃圾为主要方式，不允许单人无维护情况下上机动车道作业。遇特殊情况下，非车行道可进行小范围清扫；车行道内在做好围护及安全前提下集体进入进行清扫清理，且应避开交通高峰时段；

4.5.6巡回保洁时，发现路面垃圾、污渍，应使用保洁工具立即清除；沿街果壳（皮）箱、路灯杆、交通隔离栏等城市家具应即脏即擦洗；

4.5.7人工清扫保洁作业时遇乱吐、乱扔、乱倒等不文明行为，应以文明、礼貌用语提醒劝阻；

4.5.8人工清扫保洁作业完成后，清扫车内无留存垃圾及污水；清扫保洁作业工具应在规定地点摆放整齐，不应在道路路面、墙角、绿化带、绿地中存放，冲洗污水处理干净，不对行人、周边环境和市民生活造成影响。

4.6交通隔离护栏保洁

4.6.1道路隔离护栏包括道路中央隔离护栏、道路机非隔离护栏、人行道固定护栏、隔离桩、隔离墩及其他护栏；

4.6.2道路中央隔离护栏、道路机非隔离护栏、隔离桩、隔离墩及其他护栏采用机械人工组合式保洁方式进行清洗保洁；人行道固定护栏采用人工保洁方式进行清洗保洁；

4.6.3交通隔离护栏保洁作业避开人流、车流高峰期，尽量减少对车辆和行人的影响；

4.6.4不占用车道的保洁原则上避开交通高峰时段完成，需占用车道进行道路隔离设施和交通标志牌进行保洁的应与属地公安机关交通管理部门确认保洁时间；

4.6.5重大节假日以及重要活动应急保障任务期间，应临时性开展应急保障工作，确保重要路段的道路隔离设施和标志牌（含杆体）的整洁；

4.6.6交通隔离护栏保洁做到护栏内外侧、底部下沿、护栏基座干净整洁、无浮土、无痰渍、无污迹、无非法涂写招贴，呈现本色。

4.7　绿化带保洁

4.7.1捡拾清理可视可触范围内暴露垃圾，机非隔离、人行道内绿化带，落实每日巡回保洁和清扫期间集中清理，机动车道内绿化带，每三天对机动车道内绿化带进行集中清理1次；不占用车道的保洁，需安排一人保洁一人安全监护；占用车道的保洁，需与属地公安机关交通管理部门确认保洁时间，并做好安全防护；

4.7.2机械化洒水作业后，清扫作业及时跟进，每周一次落实清洗，避免绿化带侧石积泥积尘。

4.8　非法涂写招贴清除

4.8.1人工普扫作业和巡回保洁时采用机械或人工方式每天进行非法涂写招贴清除作业；

4.8.2非法涂写招贴清除作业宜结合附着面材质采用不同处理方式，做到干净彻底、整齐美观，作业完将清除的非法涂写招贴纸屑清理至收集车（桶）内，同时清除积水，将周边地面清扫干净；

4.8.3非法涂写招贴清除作业采用高压水枪作业时，除非法张贴的宣传品、广告外，高压水枪枪头不应指向任何物体，高压水枪作业符合GB/T 26148的规定。

4.9　果壳（皮）箱保洁

4.9.1果壳（皮）箱、垃圾桶做到垃圾不满溢，清掏彻底，控制箱体内垃圾量不超过箱体容量的三分之二，便于投放；

4.9.2定时密闭化清运沿街果壳（皮）箱中的垃圾至指定地点，每日≥3次，运输过程不应抛洒滴漏，做到垃圾不落地、不积存，日产日清；

4.9.3每日进行箱体擦拭保洁；

4.9.4作业后将果壳（皮）箱复位，摆放整齐，将箱体周边地面清扫干净，箱体周边地面清洁、不湿滑；

4.9.5果壳（皮）箱箱门箱体、垃圾桶等整洁无缺损、标识清晰，果壳（皮）箱门、垃圾桶盖敞开随手关闭，发现破损等问题应及时上报维修，保持完好整洁。

4.10.特殊作业

4.10.1浆果落地处置作业

道路保洁中针对香樟籽果等，易污染路面的落果落籽现象处理，应采取（人工清除+高压冲洗）的模式，具体操作流程如下：

a.保洁员发现本路段存在落果落籽污染路面的情况，及时上报；

b.收到路段保洁员的报告，立刻调配就近高压冲洗车及作业工具前往；

c.车辆到达现场后，及时做好个人及现场安全防护，车辆后方正确放置警示桶，配备安全引导员；

d.小型高压冲洗车先对受污染路面进行首次冲淋，去除道路表层污渍并浸润顽固污渍，为后续人工清除做准备（冲淋产生的固体垃圾及时清理避免流入窨井造成堵塞）；

e.保洁员利用去污粉及地刷等作业工具对冲洗车无法去除的污渍进行二次清理，条件允许可使用小型新能源机扫设备代替人工；

f.确认受污染路面的污渍已处理完毕后，再次使用高压冲洗车对该路面进行冲洗，还原路面本色并将积水清理完毕后有序撤离现场。

4.10.2　油污处置作业

路面发现油污，需要冲洗时，通知相应路段油污冲洗工人前往现场。具体作业流程如下：

a.路面全面清洗：针对清洗工作，事先需对路面垃圾进行清除，而后方可进行清洗，否则极易造成窨井堵塞，无法顺利排水；

b.污染源严重区域重点清洗；

c.巡回保洁随脏随洗；

d.路面突发应急清洗：采用专业冲洗设备，并配以人工洗刷路面，清洗被油污污染较为严重的路面时，适当添加除污剂，反复冲洗，直至路面见本色。

4.10.3　清雪作业

根据清雪作业应急保障需要，可使用清洗车冲刷路面积雪，并使用除雪车、机扫车等专业车辆或人工辅助，及时清除路面积水、积雪。清雪作业以机械化清雪为主，人工清雪为辅。清理的积雪不应堆放在雨水井口，不应向道路路面、绿化带、绿地抛撒积雪。除雪作业还应符合CJJ/T 108和DB3301/T 0267的规定。

4.11保洁作业其他要求

路面、人行道及人行道外侧绿化带必须全天候清洁，路面及绿化带等保洁区域全范围内无明显垃圾，路面无明显污渍、油渍等，普扫的卫生标准达到“七无”、“六净”的标准，即无杂物、无瓜皮果壳、无纸屑烟蒂、无塑料袋、无淤泥积土、无污水、无堵塞窨井沟眼、无卫生死角；路面路沿净，人行道净，窨井沟眼净，树穴墙根净，果壳箱净，花坛周围净。具体包括不仅限于以下内容：

4.11.1不间断巡回保洁：承包责任区域内无垃圾废弃物（包括烟头、纸屑、瓜果皮核、包装壳、塑料袋、砖瓦、石子等各类明显废弃物）；无散袋装垃圾滞留路面及绿化带；果壳箱定时清洗及时加盖、关门；人行道、步阶、墙根、树穴无明显杂草、杂物。晴天路面无积水，无蚊蝇孽生，路两旁及隔离护栏下无淤泥，路面基本见本色。

4.11.2乱张贴广告清除的范围和清洗质量要求：清除范围包括承包区域内街道、马路上所有的公共设施上面的各类张贴的印刷小广告，企业围墙外墙面上张贴的各类小广告，商店门面上张贴的各类小广告。必须安排专人巡查、清除，发现张贴的各类小广告必须及时组织人员清除，对粘附力强的要求用清洗剂刷洗，被清洗或清除后物体表面没有明显残留痕迹。

4.11.3街属道路沿街实行上门收集垃圾，每日不少于2次，时间为10:00和16：00左右（各责任单位根据实际情况，时间可作适当调整），做到日产日清，不过夜。

4.11.4路面有污染或明显肮脏时要及时冲洗。

4.11.5规范作业:作业人员配证上岗，作业期间穿反光安全服装；在作业期间内，不集聚闲聊；作业期内不做与作业无关的事；车辆停放遵守交通法规；垃圾运输实行密闭，不得超高运输和吊挂杂物；严禁作业人员擅自向责任区内单位收取各种费用。

4.11.6清扫保洁时间内垃圾不得扫入窨井、花坛、绿化带；清扫作业中不得漏扫、甩扫；交接班不得出现空挡，责任区交界处清扫保洁由相应负责的保洁公司共同清扫，垃圾在指定地点倾倒，不得焚烧垃圾。

4.11.7机械化清扫车和洒水车出车前必须进行车辆检查，发现故障及时排除。禁止带故障运行。

4.11.8机械化清扫车和洒水车驾驶员在工作过程中，要遵守道路交通安全法，礼让行车，注意行人的安全。

4.11.9道路清扫以机扫、人扫相结合，符合机扫条件的道路以机扫作业为主，保洁作业横向到边，废土、垃圾应注意及时发现并及时清除,道路保洁承包期内如有道路改建、扩建、新增人行道等情况所增加的面积，原则上纳入中标单位保洁范围，保洁经费不再增加。

4.11.10交通道路隔离设施的清洁包含在本次保洁范围内。

4.11.11组织机械化清扫、洒水、清洗作业应避开交通高峰时段（7：00—8：30，17：00—18：30）。

4.11.12下雪及雪后应根据需要，及时进行路面除雪作业，消除路面积雪、结冰，为道路交通畅通创造良好通行条件。清雪作业以机械化清雪为主，人工清雪为辅。清理的积雪不得堆放在雨水井口，禁止向道路路面、绿化带、绿地抛撒积雪。

4.11.13每辆环卫专用车辆应有定位系统装置，如定位系统装置故障后应及时报修。

4.11.14洗扫车、扫路车、洒水车、清洗车车尾应设置荧光标宽标识（或警示灯）。夜间作业时或雨雾天气等能见度较低的天气，必须启用警示灯光。环卫电动作业车辆、保洁车等小型作业车辆车身设置荧光条，车后部或车顶设置警示灯。

4.12管理要求

（1）供应商在保洁作业中投入的机械设备、人员配置等必须与投标文件中所承诺的数量规格相符合。加强日常作业质量管理，相关计划及报告按采购人要求准时递交。

（2）规范管理、文明作业、自觉接受采购人及其上级各部门领导的检查和社会监督，对出现的问题要及时整改。

（3）作业时应严格遵守交通规则、遵守劳动纪律、遵守安全操作规程，作业人员须统一穿戴安全反光背心和反光帽，佩证上岗。加强日常安全生产管理，确保职工人身安全。如遇各种意外事故发生由中标单位自行负责，并依照法律法规妥善处理（事故情况应及时书面告知采购人）。

（4）果壳箱应定期保养保持整洁完好无缺失，承包期间因操作或管理不善造成破损、缺失的，由供应商承担费用并负责修复或更新（果壳箱更换款式应保持原样，或经采购人同意后调整款式）。

（5）专用作业车辆符合环卫标准化管理要求，外观喷漆及规格符合采购人要求，机动、人力车辆应按时冲洗保养保持外观整洁，无抛洒滴漏、无满溢、无吊挂。

（6）垃圾应倾倒在指定的垃圾堆放场地，不得焚烧垃圾、树叶，确需垃圾二次转运的应在指定地点进行，不得直接在保洁道路上进行。

（7）如遇渣土抛洒污染路面等情况，供应商应及时上报采购人，并做好照片资料，同时进行道路冲洗清理。

（8）无新闻媒体曝光，对“12345”市长公开电话和有关受理中心及信访处相关问题，处理、回复及时到位。加强管理，确保在国家、省、市、区的各项检查中不失责任分。

（9）中标人不得以任何名义擅自向沿街单位和个人收取环卫保洁费用。

（10）如遇渣土抛洒污染路面等情况，中标人应及时举报执法部门，并做好照片资料，同时进行道路冲洗清理。

（11）从实际出发，经常性开展在岗人员业务培训。

（12）无新闻媒体曝光，对“12345”市长公开电话和有关受理中心及信访处处理及时，回复按时。

（13）本着以人为本、关爱职工的理念，严格遵守有关劳动法规，落实《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难，保障其合法权益的意见》精神。如因违法、违规并造成不良后果的，其责任由中标人自负。

（14）服务方需承担相关所需服务所有消耗品。供应商自行提供保洁工作必须的设备和工具。供应商必须配置办公设备独立放置于招标人提供的办公区域内，且不能与服务区域外单位、部门或团体共用，其办公用品所需耗材应由供应商自行承担。（办公设备包括电脑、打印机、复印机、扫描仪、对讲机、电话、传真机、照相机、录像机等等物品）。

4.13偷倒垃圾清运要求

（1）服务内容

主要为本项目服务范围内偷倒的垃圾清运工作，垃圾需运至指定的区内分拣场或消纳处置场所，相关的清扫及清运等所产生的费用，均由供应商自行在投标报价中考虑。

（2）具体要求

①在服务期内，中标单位应加强防止垃圾偷倒的管理工作。如发生偷倒，中标单位需完成偷倒的垃圾清运工作、垃圾的装车工作、运输至消纳处置场工作，因乱倒垃圾不符合相关要求所引发的问题，由中标单位承担所有责任及赔偿费用。

②车辆要求：本项目所需的作业车辆应符合清运规范要求。

③装运时必须密封整洁，不得沿路抛撒、滴漏。严格遵守环境卫生作业标准、规范，装运后及时复位，清理作业场地，保持场地周边环境干净整洁；装运时须铺设地垫等设施，防止污染路面，做到车走地净。

④清理的时间要求：2小时之内清理。

4.14**城管驿站管养要求及新增驿站建设标准**（按照浙江省《城管驿站建设与管理规范》的规定执行）。

4.14.1驿站管理基本要求：

a.城管驿站设置补给区、休息区、阅读区、应急医疗服务区等；

b.驿站的建设和管理以人为本，并遵循文明、安全、卫生、方便和节约的原则；

c.驿站建设和管理应通过科技创新和精细化管理，使城管驿站功能完善、使用舒适、服务优良、运行安全、标识统一；

d.驿站的运行管理应符合城市社会治安管理要求；

e.驿站应就日常管理和人员管理制定相关的管理制度；

f.宜采用智慧化、信息化的管理手段，提升城管驿站的管理效能，并为方便使用。

4.14.2驿站建设要求如下：

a.按采购人需求及城管驿站建设标准要求投入自有资金建设、租赁或运营的城管驿站；

b.数量要求：管养期内提供不少于1座城管驿站；

c.建筑屋面材料及颜色应与周边环境协调一致；

4.14.3运行管理

a.制定日常管理制度

b.人员管理制度

4.14.4设置标识牌

a.建筑外立面安装标识或标识牌应贴附于城管驿站门口显眼位置。

4.15.5服务内容

a.驿站应根据服务内容配置相关设备；

b.驿站内基础设施设备应整洁完好；

c.驿站应开展特色服务；

d.驿站应根据实际需求调整服务内容。

**5**、**验收标准及办法**

根据杭城管局[2019]49号文件所附《杭州市清洁度评价实施办法（2019年度）》文件执行（以行业主管部门颁布的最新检查考核文件为准）。

**（三）公厕保洁**

**▲1、公厕保洁人员要求**

投入的专职公厕保洁岗位数不得少于《人员配置表》要求，按16小时/天管养：其中四星级（含）以上公厕应实行男女分厕管理，即配备2岗保洁员（男女各1人）；每个四星级以下公厕应配备保洁员不少于1岗（男女不限）。日常保洁岗位的设置及每个岗位的保洁时间必须符合采购人的要求，拟投入本项目的保洁员数量按照岗位数、保洁时间、公厕类别及数量，以八小时工作制测算，供应商按照各类公厕接管的起始时间要求确保人员及时到岗。

上述人员未包括机械车辆驾驶人员的岗位人员数量，请各投标人根据自身车辆投入情况，自行另行配置车辆驾驶人员。

**2、公厕保洁作业内容**

2.1在保洁时段内落实清洁、公厕设施及智能设备的养护、维修或更换；按市“公共厕所分类管理现场评分标准”中明确的相关要求执行。

2.2要求公厕做到24小时免费对外开放并按星级厕所要求在保洁时段内落实专人负责,做到公厕设施及环卫洁具各项卫生指标符合要求，确保达到无粪迹、无尿垢、无蛛网、无蝇蛆、无积尘、无积水、无臭味的总体目标。

2.3遇有重大活动或其他突发事件，必须无条件及时组织力量做好保洁管理等保障工作，服从采购人的统一指挥。

2.4负责做好本承包标项作业范围内的“四化”长效管理抄告单、“数字城管”抄告单和群众信访、投诉处理件的处理、整改和回复工作。

2.5确保在国家、省、市、区的各项检查中不失责任分。

2.6移动公厕购置及服务要求

2.6.1中标单位需在中标后30日历天内购置或配备移动公厕，并存放在养护基地、安排专业人员管养。

2.6.2 根据采购人要求，随时调用保障重大活动或会议等，须无条件配合。

2.6.3 移动公厕内所需的所有耗材、设备破损更换、调用搬运、吸粪清洁、车辆运输等均含在本次投标总价中，不再另行结算费用。

3、**作业及管理具体要求**

3.1公共卫生间标示标牌保持清洁，无破损、遮挡、残缺、锈迹、歪斜，断字缺亮。

3.2在保洁时段内，保洁员开始及结束时应进行全面清洁，如有特殊消杀要求的要按特殊要求执行。

3.3在保洁时段内，保洁员除去全面清洗时间，其他时间段应不间断进行巡回保洁。

3.4公共厕所周边环境应整洁有序、周边无垃圾、粪便、污水、杂草、废土、不得吊挂物品，无卫生死角，显眼处不得晾晒衣物，自行车、电动车等非机动车辆应在固定位置有序停放。

3.5坡道、台阶、扶手等应保持干净整洁、不得有障碍物。

3.6化粪池周围场地应保持整洁，无垃圾、粪迹、污水，不得有恶臭、蝇蛆。化粪池定期清理、不得满溢，达到采购人所在区的地方标准。

3.7门的正、反面和门把手应洁净，无松动脱落，无污迹和吊挂杂物，门缝处无垃圾、积灰、杂物、蛛网、积灰。

3.8地面洁净，无垃圾、污迹、积水、脚印、杂物。

3.9蹲便器、坐便器内外应洁净，无水锈、粪便、污物、堵塞。蹲坑内挂钩、老年人厕位把手等缺失的应予以补齐，不得缺失。

3.10小便器（槽）应清洁，内、外及小便器底部无尿垢，小便器（槽）内有樟脑丸、防溅网。小便器（槽）内无垃圾、水锈、管道沟眼保持畅通。

3.11洗手池及台面、拖把池、搁物台、厕位隔断板、婴儿护理板、镜子、无障碍扶手、公厕配套设施及家具陈设等应完好，无积尘、污迹、蛛网、水垢、毛发、杂物、乱涂乱画。

3.12洗手液、干手机、除臭设备、空调（如有）、灯具及开关、拖把架、手纸盒等设备应洁净、无积尘、污迹、使用标示清晰；提供免费的手纸和洗手液，供应量应充足，不影响正常使用。

3.13废纸篓内废弃物不得超过废物篓的平口。

3.14公厕内产生的垃圾，应由保洁单位清运至滨江区指定的清运点。

3.15整座厕所因维修暂时无法使用的，应公示停用时间，并指明就近公厕位置等临时过渡性措施，并报滨江区综合行政执法局备案。

3.16不得在公厕范围售卖一切商品。

3.17不得在公厕内堆放、悬挂或设置与公厕管理无关的物品。

3.18公厕外墙、内墙不得出现乱涂乱画，无张贴小广告，屋顶无蛛网、无漏水、污渍等。

3.19公厕内不得乱接水管乱拉电线，不得使用三无电源电器或其他产品。

3.20公厕内应在指定位置设置公厕保洁记录。公厕管理员应对每天检查的情况进行记录登记，不得漏记、缺记。

3.21公厕内配置五彩工具间，工具间内应配置清洁和维修厕所的一般工具，包括拖把、抹布（区分擦洗台面和坐便器）、保洁提示牌，防滑提示牌等。

3.22公厕应按照爱国卫生的要求，自行或委托消杀公司对四害进行消杀。

**（四）公共绿地管养**

**▲1.人员要求**

供应商必须具有与开展本项目工作相适应的人员、场所和设备设施，其中指派1名公共绿地管养主管开展服务管理工作，公共绿地管养主管需具备相关行业工作经验，每个月到岗率90%以上。繁忙季节养护单位应根据实际情况适当增加养护人员完成养护任务。

**2.养护范围**

2.1园林绿化养护：修剪、病虫害防治、时花更换、补栽、播种、浇水、施肥、保洁、清园、设施维护等。

2.2园林绿化环境维护：清理养护范围内垃圾杂物、卫生死角，小微水体无漂浮杂物、无明显臭味、异味；园林废弃物日产日清，无随意倾倒现象，及时清运。

2.3绿地秩序维护：管理违章占绿、毁绿、违法搭建构筑物；乱吊挂、乱堆乱放、晾晒衣物、共享单车乱停放等；树干钉子、铁丝，擅自缠绕或悬挂亮灯装置等现象。

2.4绿地设施维护：维护绿地内的亭、廊及其他建筑和构筑物、园路、铺装、游步道、木栈道、座凳、果壳箱、树木支撑杆件等设施及指示牌、警示牌、宣传牌、养护责任牌。

2.5绿化植物养护：绿地内无杂草、枯枝、死株、缺株、裸露；修剪及时，无断枝、窜枝、下垂枝。病虫害防治到位，中耕松土，合理施肥，促使植物生长健壮。时花更换及时，确保四季有花，常绿草四季应保持绿色，草坪的纯洁度在98%以上，无空秃、黄化现象。

2.6养护范围中明确的全部绿地养护内容，包括养护期内死亡苗木补植、现有植物的养护管理和园林建筑、小品等所有配套设施及附属物的保洁和维护以及行道树抗台应急措施（包括但不限于事前树木的加固，事中及事后折伏树木的清理）。（费用包含在投标报价中）

2.7根据采购人需求对退红区域绿地进行日常管养。还包括可能出现的因客观原因对该绿地进行局部调整后所引起的上述范围内的养护管理需增加的内容。

**3.现场条件**

3.1养护招标范围内单独装表计量的绿化用水、用电费用由养护中标供应商自行承担，并按时交纳水电费，采购人积极提供便利。如需新装水电表的，费用由供应商承担。

3.2养护招标范围内的绿地在滨江区重要地段，是市、区检查及居民投诉热点，本次报价必须考虑各类因素。

**4.质量要求**

4.1养护规范（标准）：

4.1.1《杭州市城区绿地养护质量标准》

4.1.2《杭州园林植物养护技术规程》

4.1.3《杭州市城区花坛、花境养护管理规定（试行）》

4.1.4《杭州市园林文物防汛防台抗旱应急预案》、《杭州市园林文物抗雪防冻应急预案》。

注：如市、区、街道相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

4.2养护承包人必须严格按合同条款、绿地养护标准，精心组织养护，确保养护质量。

**5.养护考评标准**

5.1《杭州市城区绿化养护企业考评办法（试行）》

5.2《滨江区公共绿地养护管理考核办法》等。

如市、区、街道相应规范标准有更新，按照最新版本执行

**6.作业要求**

6.1建立日常巡查制度，巡查人员对所管辖的绿地每天巡查一次，发现问题及时整改。建立养护管理工作台帐，做好养护工作日报、月报、年报，健全养护档案制度。

6.2要求绿地养护质量达到《杭州市城区绿地养护质量标准》，并做到：

（1）乔灌木的修剪按《杭州园林植物养护技术规程》进行操作，香樟等乔木或大型花灌木冬季必须刷白，及时防治病虫害；发现枯枝、死枝必须24小时内处理完毕；对花灌木应随时修剪，球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应控制高度及宽度，色块之间界限分明、线条清晰流畅，无缺株、无空洞。对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在2天内补种完毕，补种苗木的规格、品种和原苗木基本相同，特殊情况无法补种原规格苗木，需经采购人同意。

（2）绿地内各类地被植物覆盖完好（包括桥墩的垂直绿化），覆盖率达到100%以上，植株缺损必须在二天内补种，补种苗木的品种和原苗木相同。地被植物与乔、灌木的界线清晰，线条流畅。

（3）草坪随时修剪，草坪草高度不超过8cm，树木周围和草坪边缘应及时忉边。常绿草四季应保持绿色，草坪的纯洁度在98%以上，无空秃、黄化现象。对被人为损坏和已发生病害的常绿草坪两天内切除调换，补种时确保草坪的美观和平整。

（4）供应商应每天检查绿地病虫害发生情况，发现病虫害应在2天内治理完毕，并做好病虫害防治工作台帐。要求园林植物常年无明显病虫害。

（5）绿地内及时清扫，无隔夜垃圾。

（6）建筑废弃物在接到通知后2小时内清理完毕并及时外运。

（7）每天必须清除绿地内杂草、杂物、垃圾、石块，特别是植物根部白色垃圾，确保绿地内常年清洁。在重大活动中出现责任事故，采购人有权进行处罚，直至终止合同。绿地树木修剪、滚草、枯死枝的清理等绿地的垃圾当日清运完毕。

（8）所有植物施肥的特别要求：根据市区养护相关要求，其中①绿地（含常绿草）土肥标准：土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，增强土壤肥力，要求用腐熟豆饼一年施肥二次。春秋两季视绿地景观效果和实际情况适时适量的采用复合肥进行追肥，改善土壤理化性状。②行道树土肥标准：每年冬季施有机肥一次，要求采用腐熟豆饼。施肥时间应定于游人稀少的时间段，并通知采购人，以采购人验收为准。

（9）维护好绿地内的园林建筑和设施，无锈迹及油漆剥落现象，每年至少油漆一次，设施破损一般在五天内维修完毕。

（10）遇到因人为或其它因素造成的苗木损坏，必须无条件在2天内补种完毕，包括因重大活动造成的损坏，无条件按采购人要求完成补种，否则扣除相应花木价值2—3倍的养护经费，

（11）管理人员按采购人要求统一着装，标志明显，管理方式应文明、礼貌，对进入绿地践踏树木和损坏花木现象应及时予以制止，遇到严重的破坏绿化行为应及时上报采购人及执法部门。

6.3按照《杭州市城区花坛、花境养护管理规定（试行）》，加强对花卉的养护管理。时花更换全年至少为六次，满铺（观叶植物不作为时花），在每一次更换时必须要将时花品种、数量方案事先上报采购人，由采购人确定后方能种植，否则将作无更换时花处理，种后由采购人现场验收签字确定。

6.4加强应急管理

（1）制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报采购人备案。

（2）建立应急备货制，备货的内容有：①抗旱、防汛、抗台、抗寒、抗雪等物资（钢管、毛竹、水泵等）；②容器苗木，主要是夏季易干枯的灌木品种。③栏杆等易损设施。

（3）遇灾害性天气，听从采购人统一指挥，及时组织人员夏季抗旱、抗台，冬季遇积雪必须及时组织人员进行抗雪。遇到树木斜倒时，根据采购人要求，做好清障扶正工作。

（4）做好防台树木支撑工作，在市气象台发出台风预警信号以后，立即做好树木支撑工作，具体要求参照《杭州市城区绿化灾害性天气应急预案》。

（5）养护单位如未按采购人要求落实到位的，采购人将另行实施，所需费用从养护单位养护费中扣除。

6.5其他

（1）协助调查、解决来电来访等信访反映的养护问题。

（2）养护单位不得随意改变绿地的性质和植物的品种。

（3）加强管理确保在全国省、市、区的绿地检查中不失责任分。

（4）所有养护工作必须符合国家有关的环保、安全等相关的法律法规。

（5）养护工作必须遵守区数字城管相关制度规定。

**（五）市政道路管养**

**▲1.人员要求**

1.1需配置市政道路管养主管1名（具有市政公用工程二级及以上注册建造师证书和有效的安全员考核B类合格证书）、施工员1名（须提供施工员证书复印件）、安全员1名（须提供有效的“建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书”C类专职安全生产管理人员证书复印件）、资料员1名（须提供资料员证书复印件）、1个沥青班组人员（每个班组不少于8人）、1个人行道班组（每个班组不少于8人）、1个巡查班组（每个班组不少于3人）。

1.2所投入人员不得随意变动，若确实需更换的，事先应经过采购人确认同意。

**2.市政养护范围**

2.1市政设施养护：道路等的日常维修、保养、设施巡查、临时维护（配套管线、管沟、无产权单位窨井发生下沉、坍塌等）、道路常规检测及人行道栏杆养护等。

2.2道路设施养护：道路巡查包括路面及其附属设施外观是否完好；路基是否发生沉陷、变形、裂缝、破损等病害；是否存在占用、挖掘城市道路行为；道路周边施工情况等，巡查人员掌握道路设施运行状况，做好书面记录，发现设施病害问题应及时养护、维修；发现破坏设施行为应及时制止；发现窨井盖缺失、道路塌陷等紧急情况应做好警示或采取临时性措施并及时向采购人报告，配合做好抢修工作。按采购人现场管理要求，每年开展至少一次道路常规检测。

**3.市政道路养护管理要求**

（1）养护规范（标准）：

1.1《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

1.2《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）

1.3《杭州市城市道路管理养护技术要求(试行)》（杭城管〔2011〕37号）

1.4《杭州市城市道路市政养护技术规程》（CJS-02-2000）

1.5《城市桥梁养护标准》（CJJ99-2017）

1.6《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部2003年118号令）

1.7《杭州市城市桥梁养护技术规程》（CJS-03-2000）

1.8《杭州市市政设施管理条例》

1.9《城市道路杆件及标识整合技术规范》（DB3301/T 0232—2018）

1.10《关于进一步加强道路、河道养护及环卫保洁作业设备管理的通知》（杭城管委〔2018〕255号）1.11《道路交通指示标识英文译写规范》（DB3301T0170-2016）

1.11《关于印发2021年度各区县（市）政府（管委会）城市管理考核相关评分细则的通知（杭城管综执联办〔2021〕3号）》

1.12关于印发《杭州市区城市道路路面技术状况检测方案》的通知（杭城管委﹝2016﹞292号）

1.13《城市道路养护规范》（DB3301/T0012-2013）

1.14关于印发《杭州市城市道路市政检查井提升改造通用图》的通知（杭城管委〔2015〕149号）

1.15关于进一步加强临时占用挖掘城市道路批后监管的通知（杭城管委〔2015〕207号）

1.16关于印发《杭州市市政养护市场诚信信息管理办法》《杭州市市政养护市场诚信评价标准》的通知（杭城管委﹝2018﹞19号）

1.17关于印发杭州市“迎亚运”城市道路三色管理工作方案的通知（杭管执联办〔2023〕2号）

注：如市、区、街道相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

（2）考核办法：参照《滨江区综合行政执法局市政设施监管考核实施细则（试行）》执行。

如市、区、街道相应规范标准有更新，按照最新版本执行

（3）作业要求：

3.1符合上述规范和考核要求，并根据采购单位要求将相关数据上传城市智慧系统等。

3.2各养护单位须按照《关于印发杭州市“迎亚运”城市道路三色管理工作方案的通知》杭管执联办[2023]2号落实三色管理与智慧巡检，按文件要求完成上传数据至相关平台，相关费用由供应商自行考虑在投标报价内，今后不作调整。

3.3街属市政养护要求

（1）各供应商应仔细踏勘现场，在中标后7个工作日内编制市政道路月和年度养护计划，确保中标后90天内全部修复现状：对已被盗、破损的井盖更换（雨水井和共建井）；道路快慢车道破损路面修复；招标范围内所有破损下沉人行道路板修复；沉降破损窨井提升修复。

（2）市政道路养护作业中，如发生交通安全事故，由供应商承担全部责任，所产生费用由承包人全部承担；因供应商养护不善或巡查不到位造成的损失由供应商负责赔偿；在管理范围内管线雨水窨井盖（包括区政府投资建设共建通信管线窨井盖）缺失、路面严重坑洞而引发的各类伤亡事故由供应商承担全部责任。

（3）市政道路养护人员必须穿统一工作服，在道路养护中为保证安全，养护人员必须穿反光背心装，并加强安全管理。

（4）市政道路维护的一般工作流程：①巡查中发现问题；②制订维护计划按要求明确使用材料、维护面积；③编制书面报告，上报监理；④经监理确认后上报采购人确认；⑤按规定时间完成维护；⑥监理确认；⑦采购人复查并列入结算。⑧必须有维护前后的对比参考，隐蔽部位的影像资料。

（5）市政道路维护的特殊工作流程：①巡查中发现影响安全的可边实施抢修边上报；②采购人直接下发维护通知单的必须第一时间进场施工，按规定时间完成。

（6）市政道路日常维护时间要求：①车行道坑凼面积在0.04㎡以上、明显沉陷、网裂、松散、裂缝、烂边、井座沉陷、唧泥、拥包、错台、缝料散失、砼板块松动的，接到信息通知起，根据养护等级2至5日内修复完毕，其中重要路段2日内修复完毕，次干道、支小路5日内修复完毕（如遇雨可顺延；如遇道路塌陷等影响交通及安全的突发性特殊情况，均必须采取临时处理措施）；②人行道方砖松动、缺失、烂边，路沿石或嵌边石缺失、明显移位、倾斜等。发现上述问题，根据采购人与监理确认后的养护等级必须在2至5日内修复。

（7）做好市政道路养护台账资料工作：①制定全年及每月市政道路养管工作计划，包括各类养管措施；②日常巡查工作台账（含夜间值班记录）；③整改维护工作台账（有对比照片）；④信访、投诉处理工作台账；⑤养护班组人员设备台账资料（含养护管理责任人名单）；⑥安全生产保证、应急管理台账；每季度及时上报采购人。

**4.**市政道路**日常巡查值守应急处置标准及要求**

4.1市政道路养护人员巡查频率要求：重点路段，区商业繁华路段、党政机关所在地等管理路段的巡查人员每天必须进行徒步巡查2次，其他道路每日1次。遇大、暴雨三十分钟后，巡查人员应根据采购人指定及时到养护路段巡查，并按规定报告巡查情况。夜间应安排人员值班巡查，紧急情况接到通知后30分钟内到场处理。要求有固定的值班场所和巡查车辆。

4.2市政道路巡查主要内容：主要巡查道路路面及其附属设施外观完好情况，路基沉陷、变形、裂缝、破损等病害和突发情况，重大活动及节假日服务保障情况，占用、挖掘城市道路及道路周边单位建设项目对道路破坏情况。

4.3市政道路巡查要求：巡查人员应认真负责，及时掌握道路设施运行状况，并做好记录。发现设施病害问题和破坏设施行为应及时向采购人报告；发现窨井盖缺失、道路塌陷等紧急情况应在报告的同时在现场做好警示或采取临时性措施，及时通知管线、设施产权单位，并留有通话记录，属于养护管理范围内的必须在2小时内处理完成；安全运行现场工作人员要加强自我保护、交通意识；按照规定填写养护日志。发现未经审批的违章占道挖掘事件应第一时间阻止并上报采购人。规范施工作业，确保养护范围内不发生违章占道挖掘事件。

4.4供应商若接到自身实施地段投拆电话和新闻舆论批评，应在24小时内处理完毕和信息反馈。

4.5供应商应规范管理，文明作业，自觉接受管理部门，各级领导的检查和社会舆论和监督。

4.6供应商应确保在各类考核中不失责任分。

**5.市政道路设施完好率要求**

5.1车行道路路面网裂、胶皮、沉陷、沥青水泥混凝土修复完好率达到98.5%以上。沥青路面和水泥混凝土路面平整、路肩密实；路面无坑洼、沉陷、网裂、胶皮拱胀。

5.2行道路基及人行道道板铺切平整，侧石平石整齐稳固，线形顺直，无坑洞、沉陷、拱起、松动、缺失、完好率达98.5%以上。排水设施坡道顺适、无阻水物、泄水孔畅通、无缺失、电力、电信、网络移动、雨、污、给水盖板、无井座沉陷、断裂蹊跷响动。

**6.滨江区市政道路养护考核办法（暂定，如出新的考核办法，则以采购人最新版考核办法为准）：**

为进一步规范城市道路日常养护管理，切实提高城市道路养护质量，确保城市道路的完好和正常运行，提升城市服务功能和整体品位，结合我区实际情况，特制定滨江区市政道路养护考核办法（试行）（见附件），采购人按照此办法对供应商进行考核。

**7.其他要求**

7.1供应商应按照采购人要求承担本项目的应急抢险类任务,按照抢险工程实施,相关费用在投标总价中考虑，采购人不再另行支付。

7.2供应商应按照采购人对本项目的新增市政设施进行巡查维护养护，日常巡查处置费实行总价包干在服务期内不作调整。

1. **验收**
2. 验收：采购人按照关于印发《杭州市政府采购履约验收暂行办法》的通知（杭财采监[2019]10号）的约定进行定期验收。

2、具体的检查验收方法、内容、程序等按采购人具体要求及《采购文件》执行。

3、本项目验收由采购人组织，履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，由中标人承担。

1. **特别报价要求**

**▲本项目报价按市政道路保洁、公厕保洁、绿地管养报价、区属市政道路管养按总价报价，街属市政道路管养按折扣率报价（浦沿街道街属市政道路管养报折扣率，以实际完成的工程量按实结算）。最高限价见下表，超过最高限价做无效标处理。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 市政道路保洁（万元/年） | 公厕保洁（万元/年） | 绿地管养（万元/年） | 区属道路市政道路管养（万元/年） | 街属道路市政道路管养（万元/年） | 合计（万元/年） |
| 标项一 | 682.1995 | 46.4790 | 112.4933 | 441.4051 | 2.6493 | 1285.2262 |
| 标项二 | 928.1238 | 137.4216 | 112.5530 | 307.1814 | 25.0558 | 1510.3356 |
| 标项三 | 1118.1596 | 177.1162 | 242.0178 | 474.4978 | 52.2949 | 2064.0863 |

**▲1.市政道路保洁报价**

2.1按照以人为本原则关心职工，严格遵守有关劳动法规，认真贯彻《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）和《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难保障其合法权益的意见》（杭政办〔2008〕14号）、《杭州市人民政府关于调整市区最低工资标准的通知》（杭政函[2024]37号）文件精神，保障职工合法权益。如因违法、违规行为造成不良影响者，其责任由作业方自负。必须落实职工相应的劳保福利待遇（如高温费、节假日加班费等），保障职工休息休假权利，岗位作业时间超过8小时的应安排人员轮班或者按照规定加班工资。以上费用考虑在投标总价中（以上文件如有更新，以行业主管部门颁布的最新文件为准）。

2.2供应商的投标报价如低于杭州市最低人工工资标准（含社会保险费等及其它相关员工福利）与最低人员数量的乘积，评标委员将会认定其低于成本报价而判定为投标文件无效。

**2.3不同道路类别的市政道路保洁单价报价不得高于下表的单价限价（含税）：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路类别 | 单价最高限价（元/㎡·年） | 备注 |
| 1 | 一类 | 24.12 |  |
| 2 | 二类 | 18.38 |  |
| 3 | 三类 | 15.99 |  |
| 4 | 街属道路 | 14.391 |  |

**▲2.公共绿地管养报价**

2.1公共绿地养护报价包括：机具（设备）费、园林设施维护费、人工费、补植费、水电费、巡视、草坪复播、施肥（药剂）、农药、时花（一年至少六次更换）、灾害性天气应急措施费、税金等为完成本养护项目发生的所有费用。

2.2关于施肥的特别要求：根据市区养护相关要求，其中①绿地（含常绿草）土肥标准：土壤疏松，无积水，根据植物生长特性及时施肥，充分利用有机肥，增强土壤肥力，要求用腐熟豆饼一年施肥二次。春秋两季视绿地景观效果和实际情况适时适量的采用复合肥进行追肥，改善土壤理化性状。②行道树土肥标准：每年冬季施有机肥一次，要求采用腐熟豆饼。施肥时间应定于游人稀少的时间段，并通知采购人，以采购人验收为准。供应商结合招标文件要求并根据自身经验，考虑相应风险后进行报价。中标后，供应商须严格按采购人对施肥的具体要求实施，不得以任何理由要求增加该项费用。供应商如未按采购人要求实施的，采购人将另行实施，所需费用从供应商养护费中扣除。

2.3本项目绿地范围内必须制作安装一定数量的养护责任牌，具体制作规范详见《杭州市城区绿化养护责任牌制作设置规范》（杭州市绿化网[www.hz-lvhua.com](http://www.hz-lvhua.com)），供应商应合理报价，如未列报视作优惠。

2.4投标报价限价

①供应商应根据养护项目现场情况，结合企业自身实力和招标文件要求自主报价，包括工程量清单中包含的所有内容，及道路两侧绿化花箱的养护。按采购人要求对拆除后覆绿地块，按需进行季节性养护（每年不少于4次养护）。

②依据《杭州市城区公共绿地养护资金管理办法》，不同类型的绿地、时花和不同规格的行道树等报价不得高于下表所列的限价，投标文件将作无效标处理。下表中的限价为含税价。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 最高限价（元/㎡·年） | 单位 |
| 1 | 二级绿地 |  | 10.0306 | 元/㎡·年 |
| 2 | 三级绿地 |  | 7.5865 | 元/㎡·年 |
| 3 | 时花 |  | 255.9819 | 元/㎡·年 |
| 4 | 常绿草 |  | 15.7769 | 元/㎡·年 |
| 5 | 行道树 | 10以下 | 29.56 | 元/株·年 |
| 6 | 10-14 | 44.99 | 元/株·年 |
| 7 | 15-24 | 62.63 | 元/株·年 |
| 8 | 25-39 | 94.69 | 元/株·年 |
| 9 | 40及以上 | 137.65 | 元/株·年 |
| 10 | 街属道路绿地 | 三级 | 6.82785 |  |
| 11 | 街属行道树 | 10-14 | 40.491 |  |
| 12 | 街属行道树 | 25-39 | 85.221 |  |
| 13 | 街属道路绿地 | 按采购人季节性养护 | 2 | 采购人要求对拆除后覆绿地块季节性养护 |

③道路两侧绿化花箱养护（如有），灾害性天气应急措施费，应急抢险类任务等应急措施费投标报价得低于标项绿化养护最高限价3%且不得高于标项绿化养护最高限价10%（不含税），自行列报。如不列报或少报的，投标文件将作无效标处理。如不列报或少报的，投标文件视作无效。中标供应商应严格按照杭州市城区绿化应急预案要求做好绿化防风、防冻、防汛、抗旱、抗台、抗雪等工作，服从采购人指挥，积极采取各项措施应对灾害性天气，最大程度降低对绿化的影响。中标供应商如未按采购人要求落实到位的，采购人将另行实施，所需费用从中标供应商养护费中扣除。中标供应商必须对所养护绿地范围的行道树进行意外险投保，相关费用须在投标总价中一并考虑。

供应商应严格按照杭州市城区绿化应急预案要求做好绿化防风、防冻、防汛、抗旱、抗台、抗雪等工作，服从采购人指挥，积极采取各项措施应对灾害性天气，最大程度降低对绿化的影响。供应商如未按采购人要求落实到位的，采购人将另行实施，所需费用从供应商养护费中扣除。供应商必须对所养护绿地范围的行道树进行意外险投保，相关费用须在投标总价中一并考虑。

④本次养护范围内单独装表计量的绿化用电、绿化用水及喷灌设施由中标供应商承担，供应商应充分考虑由此产生的水电费用，列入总报价，采购人不再另行支付。

**▲3.公厕保洁报价**

**本次招标投标报价为本项目的服务总价。**投标人按招标文件规定的质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价并将涉及到的费用按单项列出清单。有关本项目所需的一切费用均计入报价。**如遇厕位工程量增加或减少，按实调整。**

3.1费用

投标人按招标文件规定的质量要求，结合作业地段实际和企业自身实力自主报价并将涉及到的费用按单项列出清单。费用包括：

3.1.1作业成本经费。含人员工资、服装费、人工作业工具、车辆运行成本、公厕保洁成本费用、水电费用、日常维护费用(除土建结构类、排污设施类维修)等。人员工资不得低于《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）和《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难保障其合法权益的意见》（杭政办〔2008〕14号）规定的工资标准，必须落实职工劳保福利待遇，为职工缴纳社会保险费等，保障职工休息休假权利。《关于调整市区道路分类保洁、公厕分类管理经费定额的通知》（杭城管委〔2015〕256号）规定的杭州市区公厕保洁分类管理经费定额标准以及定额构成。结合投标公厕具体作业难易情况进行报价，中标后一次性总价闭口包干，人员最低基本工资不得低于最新出台的杭州市最低工资标准的110%和定额内人员相关工资要求）

3.1.2合理利润及法规要求涉及的保障费用。含突发性及城市气象应急保障方面所发生的保洁费和相关保障费、由于重大活动引起的保障费用以及相应工作人员的加班费用等。

3.1.3投标单位报价应根据2015年市区公厕保洁分类管理指标及定额标准（杭城管委〔2015〕256号），结合投标公厕具体作业难易情况进行报价。

**▲**公共厕所分类管理定额标准单价不得高于最高限价：二星级公厕9267.469元/厕位/年；三星级公厕（安置房）9597.608元/厕位/年，三星级公厕（区级）10002.308元/厕位/年，四星级公厕10674.736元/厕位/年。

3.2其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

**4.市政道路管养报价**

4.1本项目按区属道路和街属道路分别报价。

**▲**4.1.1区级市政道路管养，本项目采购预算按预算定额进行计取（其中一级道路2.375元/㎡、二级道路9.27元/㎡、三级道路 9.976元/㎡、四级道13.29元/㎡），请各供应商根据采购人提供的各标项市政道路管养清单，结合自身能力进行报价。

**▲**4.1.2街属市政道路管养，本项目采购预算金额按80万元/年考虑（其中标项1为2.6493万元/年；标项2为25.0558万元/年，标项3为52.2949万元/年），用于浦沿街道街属市政道路管养，包括但不限于4cm厚细沥青，侧石、护栏、窨井设施、道路设施等。

街属市政道路管养实行投标折扣率报价，即供应商根据采购人的《市政养护预算一》、《市政养护预算二》（详见附件），在采购人预算书的基础上（工程量按实结算），结合投标折扣率（最高限价100%）进行结算。请供应商仔细考虑投标风险，进行报价，投标折扣率一次性包干，今后不调整。

4.1.3服务内容：

（1）市政道路养护管理包括：养护标项内的市政道路及其附属设施（包括车行道路、非机动车道、人行道路面及路基、各类井盖、路名牌、护栏及其他市政设施等）的日常维修、保养、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）、无障碍设施整治等。根据管养需求，在服务期内供应商须服从采购人对标项内管养范围的调整。

（2）各标项的中标供应商应按照采购人要求承担本标项内的其他市政工程项目（如有）, 费用另计, 优惠率可参照《杭州高新区（滨江）国有投资小型建设工程项目承发包指导意见（试行）》（区住建【2019】46号）等有关要求确定，费用按照工程定额另行列支结算。

**附：**

**市政养护预算一**

| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量 单位** | **工程量** | **综合单价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|  | 功能性病害 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青路面面层维修（4cmSBS） | 铣刨路面4cm，SBS改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 98.90 |
| 2 | 沥青路面面层维修（4cmSMA） | 铣刨路面4cm，SMA改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 122.52 |
| 3 | 沥青路面面层维修（彩色沥青4cmSBS） | 铣刨路面4cm，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 125.04 |
| 4 | 沥青路面面层维修（彩色沥青4cmSMA） | 铣刨路面4cm，彩色SMA细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 246.48 |
|  | 结构性破坏，基层未破损 |  |  |  |  |
| 5 | 沥青路面面层维修（4cmSBS+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土 6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 229.86 |
| 6 | 沥青路面面层维修（4cmSMA+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 253.48 |
| 7 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土 6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 256.00 |
| 8 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 377.44 |
| 9 | 沥青路面面层维修（4cmSBS+5+6cm） | 铣刨路面15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 360.68 |
| 10 | 沥青路面面层维修（4cmsma+5+6cm） | 铣刨路面15cm，乳化沥青下封层，土工格栅，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 384.29 |
| 11 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS+5+6cm） | 铣刨路面15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 386.82 |
| 12 | 沥青路面面层维修（彩色4cmsma+5+6cm） | 铣刨路面15cm，乳化沥青下封层，土工格栅，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 508.26 |
|  | 结构性破坏，基层破损 |  |  |  |  |
| 13 | 沥青路面面层维修（4cmSBS改性沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 630.20 |
| 14 | 沥青路面面层维修（4cmSMA沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 653.82 |
| 15 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS改性沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 656.34 |
| 16 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 777.78 |
|  | 水泥混凝土路面修复 基层未破损 |  |  |  |  |
| 17 | 水泥混凝土（4cmSBS改性+5+6cm+15） | 挖除21cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石基层15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 511.43 |
| 18 | 水泥混凝土（5cmSBS改性+7+15） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 448.67 |
| 19 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+15） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 478.19 |
| 20 | 水泥混凝土（5cmSBS改性+7+5） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，快速水泥5cm，土工格栅，乳化沥青封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 593.14 |
|  | 水泥混凝土路面修复 基层破损 |  |  |  |  |
| 21 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+20） | 挖除22cm水泥混凝土路面，挖除10cm水泥稳定基层，路床整理，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 491.71 |
| 22 | 水泥混凝土（4cmSBS改性+6+8+40） | 挖除24cm水泥混凝土路面，挖除34cm水泥稳定基层，路床整理，5%水泥稳定碎石基层40cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土8cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 779.52 |
| 23 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+32） | 挖除22cm水泥混凝土路面，挖除22cm水泥稳定基层，路床整理，5%水泥稳定碎石基层32cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 581.33 |
|  | 道路维修（修补零星坑洞） |  |  |  |  |
| 24 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 124.05 |
| 25 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 124.15 |
| 26 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 147.66 |
| 27 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 271.62 |
| 28 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 267.97 |
| 29 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 294.10 |
| 30 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 291.58 |
| 31 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 415.54 |
| 32 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 415.57 |
| 33 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 441.70 |
| 34 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 439.19 |
| 35 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 563.15 |
| 36 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 709.17 |
| 37 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 735.30 |
| 38 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑,适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 732.79 |
| 39 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑,适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 856.75 |
|  | 人行道维修 |  |  |  |  |
| 40 | 人行道面层维修（花岗岩板） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 365.68 |
| 41 | 人行道面层维修（花岗岩板） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，4cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 325.85 |
| 42 | 人行道面层及基础维修（花岗岩板+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 612.87 |
| 43 | 人行道面层及基础维修（花岗岩板+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，4cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 573.03 |
| 44 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 221.50 |
| 45 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm ，6cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 467.43 |
| 46 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，4cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 199.73 |
| 47 | 人行道面层维修（透水砖） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 206.31 |
| 48 | 人行道面层及基础维修（透水砖+基础 | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 448.41 |
| 49 | 人行道面层维修（透水砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，6cm透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 157.06 |
| 50 | 人行道面层维修（透水砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 399.16 |
| 51 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm陶瓷透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 237.55 |
| 52 | 人行道面层及基础维修（陶瓷透水砖+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm陶瓷透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 479.65 |
| 53 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm陶瓷透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 172.67 |
| 54 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm陶瓷透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 414.77 |
| 55 | 人行道面层维修（彩色板） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm彩色板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 159.57 |
| 56 | 人行道面层及基础维修（彩色板+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，水泥混凝土基础20cm，6cm彩色板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 410.50 |
| 57 | 人行道面层维修（彩色板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，6cm彩色板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 120.32 |
| 58 | 人行道面层维修（植草砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，植草砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 133.03 |
| 59 | 人行道面层及基础维修（植草砖） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，植草砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 158.26 |
| 60 | 人行道面层及基础维修（植草砖+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，植草砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 405.39 |
| 61 | 人行道面层维修（植草砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，植草砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 376.39 |
|  | 其他养护内容 |  |  |  |  |
| 62 | 过路镀锌管 | 3\*DN100镀锌钢管，（C25混凝土基础及方包，乳化沥青粘层，乳化沥青封层,8cm沥青粗粒式，乳化沥青粘层,6cm沥青中粒式，4cmSBS细粒式沥青面层）须计量3根的价格 | m | 1.00 | 588.07 |
| 63 | 超薄沥青（1.5cm） | 按照“圆洞方补”原则，基层清理、破损开挖、现场准备、材料准备、涂刷高粘改性乳化粘层油、填高性能冷拌型修补料1.5cm、压实 含外运 运距自行考虑，用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 125.27 |

**市政养护预算二**

| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量 单位** | **工程量** | **综合单价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|  | 功能性病害 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青路面面层维修（4cmSBS） | 铣刨路面4cm，SBS改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 108.90 |
| 2 | 沥青路面面层维修（4cmSMA） | 铣刨路面4cm，SMA改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 132.75 |
| 3 | 沥青路面面层维修（彩色沥青4cmSBS） | 铣刨路面4cm，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 135.20 |
| 4 | 沥青路面面层维修（彩色沥青4cmSMA） | 铣刨路面4cm，彩色SMA细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 257.85 |
| 5 | 道路沥青封边 | 裂缝灌油 | m | 1.00 | 2.88 |
| 6 | 道路沥青封边 | 裂缝填沥青料 | m | 1.00 | 89.30 |
|  | 结构性破坏，基层未破损 |  |  |  |  |
| 7 | 沥青路面面层维修（4cmSBS+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土 6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 247.43 |
| 8 | 沥青路面面层维修（4cmSMA+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑,适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 271.28 |
| 9 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土 6cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 273.73 |
| 10 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑,适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 396.37 |
| 11 | 沥青路面面层维修（4cmSBS+5+6cm） | 铣刨路面15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 392.10 |
| 12 | 沥青路面面层维修（4cmSMA+5+6cm） | 铣刨路面15cm，乳化沥青下封层，土工格栅，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 415.97 |
| 13 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS+5+6cm） | 铣刨路面15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 418.40 |
| 14 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA+5+6cm） | 铣刨路面15cm，乳化沥青下封层，土工格栅，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 562.32 |
|  | 结构性破坏，基层破损 |  |  |  |  |
| 15 | 沥青路面面层维修（4cmSBS改性沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 763.41 |
| 16 | 沥青路面面层维修（4cmSMA沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 763.02 |
| 17 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS改性沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 765.47 |
| 18 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 888.12 |
|  | 水泥混凝土路面修复 基层未破损 |  |  |  |  |
| 19 | 水泥混凝土（4cmSBS改性+5+6cm+15） | 挖除21cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石基层15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 610.69 |
| 20 | 水泥混凝土（5cmSBS改性+7+15） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 535.92 |
| 21 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+15） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 565.74 |
| 22 | 水泥混凝土（5cmSBS改性+7+5） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，快速水泥5cm，土工格栅，乳化沥青封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 656.60 |
|  | 水泥混凝土路面修复 基层破损 |  |  |  |  |
| 23 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+20） | 挖除22cm水泥混凝土路面，挖除10cm水泥稳定基层，路床整理，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 754.99 |
| 24 | 水泥混凝土（4cmSBS改性+6+8+40） | 挖除24cm水泥混凝土路面，挖除34cm水泥稳定基层，路床整理，5%水泥稳定碎石基层40cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土8cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1029.78 |
| 25 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+32） | 挖除22cm水泥混凝土路面，挖除22cm水泥稳定基层，路床整理，5%水泥稳定碎石基层32cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 767.45 |
|  | 道路维修（修补零星坑洞） |  |  |  |  |
| 26 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面4cm，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 199.72 |
| 27 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 227.57 |
| 28 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 224.97 |
| 29 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 357.44 |
| 30 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 437.33 |
| 31 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 465.18 |
| 32 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 462.58 |
| 33 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 595.05 |
| 34 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 634.71 |
| 35 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 662.56 |
| 36 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 659.96 |
| 37 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 792.43 |
| 38 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1045.59 |
| 39 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1073.43 |
| 40 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑,适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1070.84 |
| 41 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑,适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1203.30 |
|  | 人行道维修 |  |  |  |  |
| 42 | 人行道面层维修（花岗岩板0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形,6cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 473.23 |
| 43 | 人行道面层维修（花岗岩板0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形,4cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 340.53 |
| 44 | 人行道面层及基础维修（花岗岩板0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 859.91 |
| 45 | 人行道面层及基础维修（花岗岩板0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，4cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 727.21 |
| 46 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 272.91 |
| 47 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，4cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 205.73 |
| 48 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm ，路床整形，6cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 659.60 |
| 49 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，水泥混凝土基础20cm ，路床整形，4cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 593.26 |
| 50 | 人行道面层维修（透水砖0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 288.97 |
| 51 | 人行道面层及基础维修（透水砖0%利用+基础 | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 675.66 |
| 52 | 人行道面层维修（透水砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 227.41 |
| 53 | 人行道面层维修（透水砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 614.11 |
| 54 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm陶瓷透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 326.76 |
| 55 | 人行道面层及基础维修（陶瓷透水砖0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，6cm陶瓷透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 713.45 |
| 56 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm陶瓷透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 246.50 |
| 57 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，6cm陶瓷透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 633.19 |
| 58 | 人行道面层维修（彩色板0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm彩色板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 162.11 |
| 59 | 人行道面层及基础维修（彩色板0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，6cm彩色板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 548.80 |
| 60 | 人行道面层维修（彩色板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm彩色板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 118.78 |
| 61 | 人行道面层维修（植草砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，植草砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 197.76 |
| 62 | 人行道面层维修（植草砖0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，植草砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 230.82 |
| 63 | 人行道面层及基础维修（植草砖0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，植草砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 617.52 |
| 64 | 人行道面层维修（植草砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，植草砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 584.44 |
|  | 平侧石维修 |  |  |  |  |
| 65 | 翻修花岗岩侧石（0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，37\*15\*100cm花岗岩侧石 | m | 1.00 | 252.03 |
| 66 | 翻修花岗岩侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，37\*15\*100cm花岗岩侧石（50%利用） | m | 1.00 | 149.11 |
| 67 | 翻修花岗岩侧石(0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，35\*20\*100cm花岗岩侧石 | m | 1.00 | 304.76 |
| 68 | 翻修花岗岩侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，35\*20\*100cm花岗岩侧石（50%利用） | m | 1.00 | 175.78 |
| 69 | 翻修花岗岩侧石(0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，20\*10\*100cm花岗岩侧石 | m | 1.00 | 122.49 |
| 70 | 翻修花岗岩侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，20\*10\*100cm花岗岩侧石（50%利用） | m | 1.00 | 84.03 |
| 71 | 翻修混凝土侧石(0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，20\*10\*100cm混凝土侧石 | m | 1.00 | 75.90 |
| 72 | 翻修混凝土侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，20\*10\*100cm混凝土侧石（50%利用） | m | 1.00 | 60.74 |
| 73 | 翻修混凝土侧石（0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，37\*15\*100cm混凝土侧石 | m | 1.00 | 105.79 |
| 74 | 翻修混凝土侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，37\*15\*100cm混凝土侧石（50%利用） | m | 1.00 | 76.00 |
| 75 | 翻修混凝土侧石（0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，35\*15\*100cm混凝土侧石 | m | 1.00 | 102.25 |
| 76 | 翻修混凝土侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，35\*15\*100cm混凝土侧石（50%利用） | m | 1.00 | 74.18 |
| 77 | 翻修花岗岩平石（0%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，12\*12\*100cm花岗岩平石 | m | 1.00 | 205.41 |
| 78 | 翻修花岗岩平石（50%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，12\*12\*100cm花岗岩平石（50%利用） | m | 1.00 | 82.06 |
| 79 | 翻修花岗岩平石（0%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，50\*50\*12cm花岗岩平石 | m | 1.00 | 213.97 |
| 80 | 翻修花岗岩平石（50%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，50\*50\*12cm花岗岩平石（50%利用） | m | 1.00 | 138.09 |
| 81 | 铺设混凝土平石 | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，50\*50\*12cm混凝土侧石 | m | 1.00 | 121.70 |
| 82 | 铺设混凝土平石（50%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，50\*50\*12cm混凝土侧石（50%利用） | m | 1.00 | 88.66 |
| 83 | 校正侧石 | 翻挖，整理，夯实，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，侧石铺设 | m | 1.00 | 48.72 |
| 84 | 校正平石 | 翻挖，整理，夯实，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，平石铺设 | m | 1.00 | 66.07 |
| 85 | 侧石油漆 | 侧石油漆 | m | 1.00 | 47.54 |
|  | 窨井 |  |  |  |  |
| 86 | 更换铸铁检查井井盖井座φ700（井盖座不利用） | 切缝机切缝1.5\*1.5m、拆除15cm沥青混凝土路面及30cm基础，φ700井圈制作，φ700检查井盖井座安装，30cm混凝土找平 乳化沥青粘层 粗粒式沥青混凝土8cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm 沥青路面面层修补（4cmSBS改性+6+8cm）含外运 运距自行考虑 | 座 | 1 | 5209.33 |
| 87 | 更换防沉降井井盖井座φ700（井盖座不利用） | 切缝机切缝1.5\*1.5m，拆除25cm沥青混凝土路面，重新更换含700防沉降检查井井圈、井盖、井座，15cm快速混凝土找平 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm 沥青路面面层修补（4cmSBS改性+6cm+15cm） | 座 | 1 | 4133.16 |
| 88 | 调整防沉降井φ700（井盖座重复利用） | 切缝机切缝1.5\*1.5m，拆除25cm沥青混凝土路面，调整井圈φ700，15cm混凝土找平 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm 沥青路面面层修补（4cmSBS改性+6cm+15cm） | 座 | 1 | 2518.26 |
| 89 | 调换检查井盖 φ700井盖（重型） | 重型φ700检查井防沉降钢纤维井盖安装，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1230.11 |
| 90 | 调换检查井盖 φ700井盖（重型） | 重型φ700检查井防沉降复合井盖安装，废料外运；场地清理 | 座 | 1 | 1102.89 |
| 91 | 调换检查井盖 φ700井盖（重型） | 重型φ700检查井防沉降铸铁井盖安装，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1468.45 |
| 92 | 调换检查井盖 φ700井盖（轻型） | 轻型φ700检查井防沉降钢纤维井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1230.11 |
| 93 | 调换检查井盖 φ700井盖（轻型） | 轻型φ700检查井防沉降复合井盖，废料外运 | 座 | 1 | 1102.89 |
| 94 | 调换检查井盖 φ700井盖（轻型） | 轻型φ700检查井防沉降铸铁井盖安装，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1468.45 |
| 95 | 调换检查井盖 φ700井座（轻型） | 轻型φ700检查井钢纤维井座安装，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1035.76 |
| 96 | 调换钢纤维检查井盖座（方） 井座 | 500\*500通信井座更换、安装钢纤维井座，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 869.18 |
| 97 | 调换通信井井盖 | 500\*500通信井盖更换、安装钢纤维井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 542.99 |
| 98 | 调换雨水口井盖 | 510\*390雨水口井盖拆除，安装钢纤维井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 329.37 |
| 99 | 调换雨水口井盖 | 510\*390雨水口井盖拆除，安装铸铁井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 432.43 |
| 100 | 调换雨水口井盖 | 510\*390雨水口井盖拆除，安装复合井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 342.25 |
| 101 | 调换通信井井盖 | 防沉降740\*470通信检查井井盖拆除，安装铸铁井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1344.45 |
| 102 | 调换通信井井盖 | 防沉降740\*470通信检查井井盖拆除，安装复合材料井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 458.75 |
| 103 | 调换通信井井盖 | 防沉降740\*470通信检查井井盖拆除，安装钢纤维井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1102.89 |
| 104 | 调换通信井井座 | 740\*470通信检查井井座拆除，安装钢纤维井座，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 900.33 |
| 105 | 雨水井(单蓖雨水口) | 切缝机切缝，拆除原有雨水口周边20cm宽10cm沥青混凝土路面及20cm基础，拆除原有雨水口，新建深度1.5米砖砌390\*510雨水口，含基础、井壁抹灰、井座、钢纤维井盖及相关连接构件，20cm快速C25混凝土路面修复，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm（4cm+6cm）（4cm+6cm），安装平石 | 座 | 1 | 2084.42 |
| 106 | 雨水井(双蓖雨水口) | 切缝机切缝，拆除原有雨水口周边20cm宽10cm沥青混凝土路面及20cm基础，拆除原有雨水口，新建深度1.5米砖砌390\*1270雨水口，含基础、井壁抹灰、井座、钢纤维井盖及相关连接构件，20cm快速C25混凝土路面修复，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm（4cm+6cm）（4cm+6cm），安装平石 | 座 | 1 | 3184.96 |
| 107 | 防坠网 | 高强柔性合成材料安全防护网安装，Φ10 304不锈钢膨胀螺栓挂钩（8个） | 座 | 1 | 185.58 |
| 108 | 调换雨水口井盖井座 | 切缝机切缝，拆除10cm沥青混凝土路面，拆除平石1m，510\*390铸铁雨水口井盖井座更换、安装（利用原雨水口），乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm（4cm+6cm），安装平石（利用原平石） | 座 | 1 | 1275.54 |
| 109 | 调换雨水口井座（井盖重复利用） | 切缝机切缝，拆除10cm沥青混凝土路面，拆除平石，510\*390雨水口座更换、安装（利用原雨水口），乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm（4cm+6cm），安装平石（利用原平石） | 座 | 1 | 563.76 |
|  | 树池 |  |  |  |  |
| 110 | 树池砌筑 | 10×20×125（cm）花岗岩树池更换，每个树池按5米计入，废物外运，场地清理 | 个 | 1 | 476.78 |
| 111 | 树池砌筑（100%利用） | 花岗岩树池校正，每个树池按5米计入，废物外运，场地清理 | 个 | 1 | 243.58 |
| 112 | 树池砌筑 | 25×5×125(cm)混凝土块树池更换 ，每个树池按5米计入，废物外运，场地清理 | 个 | 1 | 166.44 |
| 113 | 树池绿化 | 一个树池麦冬草1.2\*1.2种植（养护期一年） | 个 | 1 | 67.84 |
| 114 | 树池盖板 | 材质：复合格栅1200\*1200 | 块 | 1 | 302.35 |
|  | 路铭牌 |  |  |  |  |
| 115 | 调换路名牌直杆 | 原有牌子拆除利用，挖坑，浇筑砼，安装Φ89×5000以内直杆、清理场地，废料外运 | 根 | 1 | 614.08 |
| 116 | 调换路名牌牌面 | 拆除、安装路名牌牌面（含相关连接构件）、清理场地、人行道恢复、废料外运 | 块 | 1 | 1122.28 |
| 117 | 路名牌油漆 | 底层烤漆，表面氟碳漆 | m2 | 1.00 | 108.57 |
| 118 | 抱箍 | 每套2个不锈钢抱箍 | 套 | 1 | 161.04 |
|  | 其他养护内容 |  |  |  |  |
| 119 | 石栏板维修 | 拆除原有栏杆、清理基层及表面，拌合砂浆，H=1.5石栏板就位安装，废料外运，场地清理 | m | 1.00 | 2290.74 |
| 120 | 止车石 | 直径50cm花岗岩圆球 | 个 | 1 | 998.91 |
| 121 | 止车石（圆柱） | 直径30cm，长80cm，露出地面50cm，拆除40\*40\*40cm原路面，浇筑c20混凝土基础 | 个 | 1 | 807.37 |
| 122 | 校正止车石 | 拆除40\*40\*40cm原路面，浇筑c20混凝土基础，恢复人行道板 | 个 | 1 | 170.10 |
| 123 | 城市景观护栏（竹纤维） | 栏杆采用高性能竹基纤维复合材料制作而成，立柱采用6063-T5铝合金型材、上下用ADC12的铝合金装饰盖帽、“杭字体”LOGO等组装合成。 | m | 1.00 | 1424.26 |
| 124 | 城市景观护栏（铁质） | 1.2米高，铁质，杭字护栏 | m | 1.00 | 699.59 |
| 125 | 城市景观护栏（铁质） | 1.5米高，铁质，杭字护栏 | m | 1.00 | 860.63 |
| 126 | 城市景观护栏维修 | 原有城市景观护栏破损修复，废料外运，场地清理 | m | 1.00 | 58.79 |
| 127 | 不锈钢护栏维修 | H=1.2不锈钢护栏维修 割除损坏部分、不锈钢栏杆制作安装、废料外运，场地清理 | m | 1.00 | 483.11 |
| 128 | 木护栏维修 | H=1.2木栏杆维修，割除损坏部分、木栏杆制作安装、废料外运，场地清理 | m | 1.00 | 322.07 |
| 129 | 空洞抢修 | 处理办法：由施工单位自行考虑 | 个 | 1 | 233.15 |
| 130 | 减速垄 | 更换橡胶反光减速带1000×380×50 | m | 1.00 | 163.34 |
| 131 | 沥青路面就地热再生 | 通过现场加热、翻松路面、添加外加材料、拌合、摊铺、碾压等工序，一次性实现旧沥青混凝土路面 | m2 | 1.00 | 644.15 |
| 132 | 标线 | 热熔型地面标线 | m2 | 1.00 | 83.93 |
| 133 | 超薄沥青（1.5cm） | 按照“圆洞方补”原则，基层清理、破损开挖、现场准备、材料准备、涂刷高粘改性乳化粘层油、填高性能冷拌型修补料1.5cm、压实 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 125.77 |

**注：1、以桥梁两端伸缩缝两侧的搭板作为道路和桥梁的分界线。**

**2、其他相关数据、设施配置建设情况各供应商可自行现场踏勘咨询了解。**

4.1.4变更估价：本项目实施过程中，引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

①投标报价中有类似工程项目单价的，可以参照投标报价中类似项目的单价计算确定:

②投标报价中没有类似工程项目单价的，由承包人根据套用《浙江省市政养护工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）及《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）及供应商的投标折扣率，材料、机械价格按开标当期《浙江造价信息》正刊信息价、如正刊无信息价，则按《浙江造价信息》副刊信息价，无价材料由双方协商，人工价格按照开标当期杭州市人工信息价计取。企业管理费、税金、规费等费率按相关规定计取。计算出的综合单价并报相关部门审核，以审定价结合投标折扣率为该新增项目的结算综合单价。

③如存在定额无法套取的项目，由供应商和采购人双方协商确定。

**▲5.税金列报**

供应商结合现行规定和企业自身缴纳的税率自主报价，该项费用不得优惠，如未列报，投标文件将作无效标处理。

6.供应商拟投入本养护管理项目的管理班子人员、机具（设备）、材料等均应保证合格、完善，并承诺专门服务于本项目。

▲7.供应商的报价应包括包括服务期内本项目所需的一切人工、材料费、工具、机械设备、保险、交通、办公费、利润、验收、税金（包含须由供应商承担的各种税费）、其它需供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。供应商对服务内容内的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。本项目相关的一切税费（包括管理人员工资福利、保险、服装、税金等）均由中标供应商承担。如供应商未按规定交纳的，所发生的一切纠纷和费用由供应商自行承担，与采购人无关。

8.服务期内采购人市政道路面积、绿地养护面积有减少的，按实际减少面积核减管养服务费，新增的环境整治的绿地，供应商需无条件提供管养服务，费用包含在总报价中，不再计取。

因部分道路提升改造、绿地提升改造、公厕改造等原因导致停止管养服务的，按实际发生的工程量核减总服务费用。

**▲9.**本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构支付（按三年中标价考虑），相关支出由供应商在投标总价中自行考虑，不单列。

**六、商务条款表**

|  |  |
| --- | --- |
| **服务地点** | 杭州滨江区浦沿街道 |
| **服务期** | **总服务期三年，从2025年1月1日-2027年12月31日（具体时间以签订合同为准），合同一年一签，但不超过3年，服务起止时间以合同为准。前一年服务期满并通过考核验收，可以根据原采购合同的约定续签下一年合同。合同履行期内若供应商达不到考核要求，采购单位可按有关程序终止下一年度的服务合同，另行招标采购。如遇上年度道路或绿化服务合同未到期的，则本合同履约期限自上年度合同道路或绿化服务合同到期后开始按实计算时间。）** |
| **付款方式** | ①预付款：合同预付款比例为合同金额的45％，在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。  ②进度款：按季支付，在下一季度开始的5个工作日内支付上一季度进度款，支付时应扣除考核罚款。  ③在采购人支付合同款的同时，供应商向采购人开具相应金额的增值税发票。 |
| **质量标准** | 合格，达到采购人要求标准。 |
| **履约验收** | 1、验收：采购人按照关于印发《杭州市政府采购履约验收暂行办法》的通知（杭财采监[2019]10号）的约定进行定期验收。  2、具体的检查验收方法、内容、程序等按采购人具体要求及《采购文件》执行。  3、本项目验收由采购人组织，履约验收产生的费用，属于首次验收过程中产生的，由采购人承担；属于首次验收不合格，重新验收过程中产生的，由中标人承担。 |
| **其他约定** | 项目实施过程中发生的人员死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支，由供应商承担全部责任。 |
| **履约保证金** | 在合同签订后7日内供应商应当向采购人提交中标合同金额1%的履约保证金（银行、保险公司出具履约保函）。服务期满并验收合格后15个工作日内，退还履约保证金（不计息）。 |
| **结算** | 项目按照预算资金来源进行分开结算，区属道路由区财政资金支付，街属道路由街道财政资金支付，由采购人负责项目结算和进度款支付事宜。 |

**七、其他要求**

1.供应商须具有设备的所有权或使用权，中标人须在中标（成交）结果公告发布之日后，合同签订前，接到采购人通知后到达采购人指定验收地点进行管理班组人员、车辆/设备现场核验（提供购买合同或租赁合同、付款凭证、购置发票，车辆需提供行驶证），以上人员、设备必须与投标响应文件中提供内容保持一致。如核验不通过或至投标截止时间止存在不符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件或被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（信用信息以信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准）；或存在弄虚作假行为的，采购人将有权取消其中标资格，采购人将对此标项依法重新招标，其他标项中标结果不受影响。如某标项中标候选人放弃中标的，采购人将对该标项依法重新招标，其他标项中标结果不受影响。

2.在服务期内，供应商应严格履行合同，如供应商在服务期内违反合同约定，经考核不合格，采购人有权提前终止合同。

3.供应商需妥善处理各类事件、问题，主要包括应急事件处理、各类投诉处理（含社会来信投诉、市长及区长信箱公开电话投诉等）、重大活动配合、媒体舆论、相关督察发现问题及处理、领导批示完成情况六类。根据工作需要，开展的专项整治工作的完成情况列入月度考核内容。若发生重大群诉事件，采购人有权根据实际情况扣除履约保证金，直至解除合同。

4.供应商所提供的货物、服务须与投标承诺一致，不得以次充好、偷工减料，若在项目验收中发现有上述情况，采购人将向有关部门举报，并根据相关规定进行处理。

5.供应商应为本项目服务人员投保人身意外险。人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

6.供应商违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由供应商负责调解与处理，采购人不承担责任。

7.供应商在服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。作业时应严格遵守劳动纪律，遵守安全操作规程，确保安全，发生各种意外事故由中标单位自行依照法律法规妥善处理。

8.各标项的中标人应对本标项内采购人新增的市政道路、公厕、绿地等提供保洁、养护和管养服务，此部分费用已包含在投标报价中，费用不再增加。

9、设施巡查围护要求：

通过养护单位日常巡查的方式对道路安全隐患及时进行发现处理。在设施养护维修过程中，养护单位必须文明施工、安全作业，杜绝出现不文明施工现象，现场施工时按标准整齐摆放安全围护指示牌，严格执行相关规定，无相关责任事故，对缺失、损坏设施及影响设施运行安全的问题，及时有效围护。养护作业采用全市统一的围护设施。

10、质量要求：

为提升市政道路日常养护质量，提高养护单位管养水平，由采购人对养护单位日常保洁、养护、维修、专项整治等工作进行质量监管和回访，高质量、高效率完成各项任务。

11、中标人应承诺在合同期内，为承包区域内提供所有相关服务，并承担由此带来的一切风险。

12、道路保养、护洁、绿化养护中所需的车辆、照像机、对讲机等全部由中标人负责。

13、中标人在工作中发现存在违法违规行为的，应当及时向所在街道派出所或街道综治部门报告，采购人将联合相关部门对存在的违法违规行为及时依法依规处理；

14、中标人在工作中收到舆情信息时，应及时将信息上报给采购人，中标人应积极主动配合采购人；

15、中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利、津贴、加班费（含节假日加班）住宿费、服装等；如发生劳资纠纷、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

16、作业时作业车辆应停放适当地点，不影响行人和交通，收工后存放在采购人指定的停车场所进行集中管理，收工后作业工具不得放置在在绿化带等位置，放置地点由中标方自行负责。机械作业设备要求为投标路段单独专用的作业车辆。专用作业车辆要统一杭州环卫标识要求，轮毂刷白，有编号，有监督电话、有负责单位、车辆停放自行负责，并按规定安装定位设备。

17、按照以人为本原则关心职工，严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动法律法规，保障职工合法权益。认真贯彻杭政办《浙江省人民政府办公厅关于进一步改善环卫工人工作生活条件 促进环卫事业持续健康发展的若干意见》（浙政办发〔2009〕190号）和《杭州市人民政府办公厅关于进一步解决环卫工人实际困难 保障其合法权益的意见》（〔2008〕14号）文件精神、浙政办发〔2009〕190号和杭政办〔2008〕14号文件规定的市区最低工资标准的110%，必须落实职工劳保福利待遇。

18、建立内部诚信管理体系，并定期进行备案或更新，特别是各保洁人员发生廉洁、诚信、重大安全事故等方面问题，将被记录在案，同时服从采购人诚信管理要求。

19、如在日常巡检过程中，发现中标单位承诺仅供本项目使用的作业机具，用于其他与本项目无关的作业范围，采购人有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。

**八、采购清单：本项目共分三个标项，按区块划分标项，区块内清单外需要维修养护的内容依附于就近主干道。根据管养需求，在服务期内供应商须服从采购人对标项内管养范围的调整。**

**标项一：**

**（1）道路保洁清单：**

**浦沿街道辖区区级道路保洁管养清单**

| **序号** | **路名** | **路段** | | **道路 类别** | **长度 (m)** | **车行道** | | | | | | | **人行道 路面(㎡)** | **总面积 (㎡)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **起** | **止** | **快车路面** | | | **慢车路面** | | | **小计 (㎡)** |
| **路面面积(㎡)** | **宽度(m)** | **理论长度(m)** | **路面面积(㎡)** | **宽度(m)** | **理论长度(m)** |
| 1 | 滨盛路西段 | 西环路 | 信诚路 | 一类 | 2208 | 39953.28 | 17.76 | 2249.62 | 131.96 | 2.15 | 61.38 | 40085.24 | 13261.89 | 53347.13 |
| 2 | 滨安路 | 振业路 | 信诚路 | 一类 | 1117 | 14673.96 | 14.00 | 1048.14 |  |  |  | 14673.96 | 5329.23 | 20003.19 |
| 3 | 伟业路 | 闻涛路 | 南环路 | 二类 | 1406 | 25237.17 | 16.23 | 1554.97 | 10866.28 | 4.17 | 2605.82 | 36103.45 | 8308.85 | 44412.30 |
| 4 | 南环路 | 之江花园西门 | 信诚路 | 二类 | 3568 | 72563.77 | 20.00 | 3628.19 |  |  |  | 72563.77 | 27792.00 | 100355.77 |
| 5 | 惠商街 | 火炬大道 | 伟业路 | 三类 | 681 | 6955.95 | 10.00 | 695.60 |  |  |  | 6955.95 | 1625.13 | 8581.08 |
| 6 | 高新产业一路（信志巷）、二路（流金巷） | 惠商街 | 江南大道 | 三类 | 605 | 9416.03 | 12.88 | 731.06 |  |  |  | 9416.03 | 2549.28 | 11965.31 |
| 7 | 育华巷 | 滨盛路 | 江南大道 | 三类 | 400 | 5405.85 | 12.87 | 420.04 |  |  |  | 5405.85 | 2112.42 | 7518.27 |
| 8 | 平乐街 | 育华巷 | 信诚路 | 三类 | 505 | 10480.77 | 11.61 | 902.74 |  |  |  | 10480.77 | 6106.34 | 16587.11 |
| 9 | 诚业路 | 江南大道 | 南环路 | 三类 | 1000 | 13951.18 | 12.50 | 1116.09 |  |  |  | 13951.18 | 5877.61 | 19828.79 |
| 滨盛路 | 江南大道 | 三类 | 455 | 9635.59 | 20.80 | 463.25 |  |  |  | 9635.59 | 2497.86 | 12133.45 |
| 10 | 振业路涵洞 | 铁路沿线 | 铁路沿线 | 三类 | 612 |  |  |  | 362.19 | 4.50 | 80.49 | 362.19 | 0.00 | 362.19 |
| 11 | 振业路 | 滨安路 | 南环路 | 三类 | 432 | 3794.51 | 9.00 | 421.61 |  |  |  | 3794.51 | 1358.19 | 5152.70 |
| 12 | 临桥巷 | 江南大道 | 闻涛路 | 三类 | 219 | 2532.19 | 10.08 | 251.21 |  |  |  | 2532.19 | 273.56 | 2805.75 |
| 13 | 银色港湾西侧支路 | 滨盛路 | 小区围墙 | 三类 | 147 | 1866.88 | 11.08 | 168.49 |  |  |  | 1866.88 | 0.00 | 1866.88 |
| 14 | 同庆弄 | 诚业路 | 信诚路 | 三类 | 322 | 2119.47 | 10.00 | 211.95 |  |  |  | 2119.47 | 1022.19 | 3141.66 |
| 15 | 景明路 | 滨盛路 | 水晶城小区 | 三类 | 340 | 5694.85 | 17.00 | 334.99 |  |  |  | 5694.85 | 495.64 | 6190.49 |
| 16 | 联康巷 | 江南大道 | 强联弄 | 三类 | 476 | 2775.52 | 8.00 | 346.94 |  |  |  | 2775.52 | 1300.94 | 4076.46 |
| 17 | 庄富弄 | 联康巷 | 强联弄 | 三类 | 452 | 3557.47 | 8.00 | 444.68 |  |  |  | 3557.47 | 1689.32 | 5246.79 |
| 18 | 强联弄 | 联康巷 | 东信大道 | 三类 | 352 | 2911.54 | 8.00 | 363.94 |  |  |  | 2911.54 | 1280.48 | 4192.02 |
| 19 | 上舍埠弄 | 南环路 | 东信大道 | 三类 | 700 | 7690.87 | 10.00 | 769.09 |  |  |  | 7690.87 | 3893.16 | 11584.02 |
| 20 | 圆田花巷 | 上舍埠弄 | 规划支路 （横舍玗弄） | 三类 | 161 | 1342.50 | 8.00 | 167.81 |  |  |  | 1342.50 | 710.09 | 2052.59 |
| 21 | 聚鸿巷 | 滨盛路 | 慧商街 | 三类 | 287 | 2460.08 | 10.00 | 246.01 |  |  |  | 2460.08 | 924.15 | 3384.23 |
| 22 | 定墨巷 | 先问巷 | 信志巷 | 三类 | 322.00 | 2962.05 | 9.00 | 329.12 |  |  |  | 2962.05 | 244.89 | 3206.94 |
| 23 | 先问巷 | 广内巷 | 心融巷 | 三类 | 196.00 | 1863.34 | 10.00 | 186.33 |  |  |  | 1863.34 | 314.52 | 2177.86 |
| 24 | 笃初巷 | 慧商街 | 心融巷 | 三类 | 113.00 | 938.02 | 8.00 | 117.25 |  |  |  | 938.02 |  | 938.02 |
| 25 | 心融巷 | 伟业路 | 先问巷 | 三类 | 57.00 | 518.99 | 8.50 | 61.06 |  |  |  | 518.99 | 60.17 | 579.16 |
| 26 | 广内巷 | 慧商街 | 定墨巷 | 三类 | 208.00 | 2033.00 | 10.00 | 203.30 |  |  |  | 2033.00 | 412.70 | 2445.70 |
| 27 | 联庄路 | 伟业路 | 东信大道 | 三类 | 810.00 | 7214.00 | 8.50 | 848.71 |  |  |  | 7214.00 | 3402.27 | 10616.27 |

**浦沿街道辖区街属道路保洁管养清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **路名** | **起** | **止** | **道路类别** | **长度(m)** | **宽度(**m**)** | **总面积(㎡)** |
|
|
| 1 | 太阳国际南侧道路 | 伟业路 | 国信嘉园小区 | 三类 | 295 | 7 | 2065 |
| 2 | 无名路 | 六合天寓与银色港湾中间道路 | |  | 70 | 6 | 420 |
| 3 | 无名路 | 钱塘景苑 | 联庄三区 |  | 125 | 4 | 500 |
| 4 | 信诚路涵洞 | 粮库北侧 | 南环路 |  |  |  | 300 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 驿站名称 | 位置 | 面积**(㎡)** |
| 1 | 杭州城管驿站永久河站 | 滨江区浦沿街道诚业路永久河公厕边 | 30 |

**（2）公厕保洁清单**

**浦沿街道辖区公厕保洁清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **公厕名称** | **位置** | **星级** | **区级公厕** | **区级安置房公厕** | **厕位数（个）** |
| 1 | 南环路527车站公共厕所 | 南环路527车站 | 三星 | 9.5 |  | 9.5 |
| 2 | 永久河公共厕所 | 江南大道南诚业路西永久河南 | 三星 | 16 |  | 16 |
| 3 | 滨诚云府公共厕所 | 诚业路650号滨诚云府3幢东南角 | 三星 |  | 11.5 | 11.5 |
| 4 | 联乐名苑公共厕所 | 联乐名苑小区 | 三星 |  | 10.5 | 10.5 |
| 合计厕位 | | | | | | 47.5 |

**（3）公共绿地管养清单**

**浦沿街道辖区区级公共绿地管养清单**

| **序号** | **绿地名称** | **地点（四至范围）** | **绿地类型** | **绿地等级** | **工程量清单** | | | | | | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿地总面积 （㎡）** | **绿地总面积包括** | | | **行道树** | | | **挂箱（只）** |
| **绿地面积 （㎡）** | **时花面积(㎡)** | **常绿草面积（㎡）** | **品种** | **胸径（cm）** | **数量（株）** |
| **1** | 滨安路 | 西至振业路，东至信诚路 | 道路绿地 | 二级 | 5687.30 | 5687.30 |  |  | 香樟 | 10-14 | 4 |  |  |
| 15-24 | 60 |
| 25-39 | 146 |
| 40以上 | 12 |
| 2 | 南环路 | 西北至闻涛路，东至信诚南路（含二中一附外围） | 道路绿地 | 二级 | 12147.89 | 12083.39 |  | 64.500 | 榉树 | 40以上 | 2 |  |  |
| 栾树 | 15-24 | 23 |
| 25-39 | 22 |
| 珊瑚朴 | 15-24 | 2 |
| 香樟 | 15-24 | 26 |
| 25-39 | 72 |
| 40以上 | 100 |
| 重阳木 | 10-14 | 1 |
| 15-24 | 182 |
| 25-39 | 233 |
| 40以上 | 1 |
| 3 | 平乐街 | 西至育华巷，东至信诚路 | 道路绿地 | 三级 | 278.20 | 278.20 |  |  | 香樟 | 15-24 | 14 |  |  |
| 25-39 | 30 |
| 4 | 滨盛路 | 西至南环路，东至信诚路 | 道路绿地 | 二级 | 18521.20 | 17589.10 | 85.100 | 847.000 | 香樟 | 10-14 | 4 |  | 其中铺装面积182.7㎡ |
| 15-24 | 99 |
| 25-39 | 306 |
| 40以上 | 24 |
| 5 | 伟业路 | 北至闻涛路，南至南环路 | 道路绿地 | 二级 | 7674.75 | 7609.76 |  | 64.990 | 珊瑚朴 | 10-14 | 54 |  |  |
| 15-24 | 131 |
| 香樟 | 15-24 | 7 |
| 25-39 | 12 |
| 6 | 育华巷 | 北至滨盛路，南至江南大道 | 道路绿地 | 三级 | 782.70 | 782.70 |  |  | 香樟 | 10-14 | 39 |  |  |
| 15-24 | 54 |
| 25-39 | 17 |
| 7 | 诚业路 | 北至滨盛路，南至南环路 | 道路绿地 | 三级 | 5447.11 | 5447.11 |  |  | 榉树 | 10-14 | 1 |  |  |
| 15-24 | 72 |
| 珊瑚朴 | 10-14 | 5 |
| 15-24 | 43 |
| 25-39 | 1 |
| 8 | 同庆弄（东西支路） | 西至诚业路，东至信诚路 | 道路绿地 | 三级 | 404.00 | 404.00 |  |  | 香樟 | 15-24 | 14 |  |  |
| 25-39 | 3 |
| 9 | 振业路 | 北至滨安路北，南至南环路 | 道路绿地 | 二级 | 458.85 | 458.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 街心公园 | 江南大道与伟业路交叉口，西南角和东南角 | 公园绿地 | 二级 | 1306.00 | 1306.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 诺基亚周边 | 诺基亚产业大楼周边 | 道路绿地 | 二级 | 5793.10 | 5793.10 |  |  |  |  |  |  | 其中铺装面积456㎡ |
| 12 | 软件园 | 北至惠商街，南至江南大道 | 道路绿地 | 二级 | 19310.33 | 17594.36 | 151.06 | 1564.91 |  |  |  |  | 其中铺装面积65.6㎡ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**浦沿街道辖区街属公共绿地管养清单**

| **序号** | **绿地名称** | **地点（四至范围）** | **绿地类型** | **绿地等级** | **工程量清单** | | | | | | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿地总面积 （㎡）** | **绿地总面积包括** | | | **行道树** | | | **挂箱（只）** |
| **绿地面积 （㎡）** | **时花面积(㎡)** | **常绿草面积（㎡）** | **品种** | **胸径（cm）** | **数量（株）** |
| 1 | 江南大道东信大道交叉口西北角 | 江南大道4348号，江南大道东信大道交叉口西北角景江苑外围变电站 | 道路绿地 | 三级 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 联庄一区 | 联庄一区东南两侧 | 道路绿地 | 三级 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 盛元慧谷 | 火炬大道725号，火炬大道与闻涛路交叉口西南角绿化带 | 道路绿地 | 三级 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 宝龙城 | 诚业路与滨盛路西北角（宝龙城北侧） | 道路绿地 | 三级 | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 伟业路惠商街周边 | 伟业路惠商街周边园区附近 | 道路绿地 | 三级 | 1825 | 1825 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 火炬大道沿线 | 火炬大道铁路涵洞到江南大道周边（火炬大道东侧） | 道路绿地 | 三级 | 3700 | 3700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 南环路 | 临江花园与碧水豪园中间人行道绿化带 | 道路绿地 | 三级 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 闻涛路沿线 | 南环路延伸到底至信诚路 | 道路绿地 | 三级 | 4990 | 4990 |  |  |  |  |  |  |  |

1. **市政道路管养清单**

浦沿街道辖区区级市政道路管养清单

| 序号 | 道路 | 起止点 | 道路等级 | 长度(m) | 宽度(m) | 总面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滨盛路西段 | 南环路-信诚路 | 二级 | 2500 | 34 | 85000 |  |
| 2 | 滨安路 | 振业路-信诚路 | 三级 | 1200 | 21.28 | 25536 |  |
| 3 | 伟业路 | 闻涛路-南环路 | 三级 | 1700 | 35.4 | 60180 |  |
| 4 | 南环路 | 之江花园西门-信诚路 | 四级 | 3700 | 38 | 140600 |  |
| 5 | 育华巷 | 滨盛路-江南大道 | 一级 | 421 | 19 | 7999 | 微更新道路 |
| 6 | 平乐街 | 信诚路-育华巷 | 一级 | 217 | 20 | 4340 | 微更新道路 |
| 7 | 诚业路 | 滨盛路-南环路 | 三级 | 1457 | 23 | 33511 |  |
| 8 | 振业路 | 滨安路-南环路 | 三级 | 446 | 11.6 | 5173.6 |  |
| 9 | 临桥巷（原名亚克药业东侧规划支路） | 江南大道-闻涛路 | 二级 | 240 | 12 | 2880 |  |
| 10 | 同庆弄（原名环兴支路） | 诚业路-信诚路 | 二级 | 335.00 | 12.00 | 4020.00 |  |
| 11 | 惠商街 | 火炬大道-伟业路 | 二级 | 722.00 | 13.60 | 9819.20 |  |
| 12 | 景明路 | 滨盛路以北-水晶城小区 | 二级 | 343.00 | 16.00 | 5488.00 |  |
| 13 | 聚鸿巷 | 惠商街-滨盛路 | 二级 | 286.00 | 13.60 | 3889.60 |  |
| 14 | 联康巷（原名庄二号路） | 江南大道-强联弄 | 一级 | 364.00 | 12.00 | 4368.00 |  |
| 15 | 强联弄（原名联庄一号路） | 联康巷-东信大道 | 一级 | 277.00 | 12.00 | 3324.00 |  |
| 16 | 庄富弄（原名联庄三号路） | 联庄二号路-联庄一号路 | 二级 | 457.00 | 12.00 | 5484.00 |  |
| 17 | 信志巷 | 江南大道-惠商街 | 二级 | 243 | 13.60 | 3304.8 |  |
| 18 | 心融巷（原名杭州高新软件园二、三期一号路） | 伟业路-江南大道 | 二级 | 200 | 12 | 2400 | 介入管养 |
| 19 | 先问巷（原名 杭州高新软件园二、三期二号路） | 杭州高新软件园二、三期一号路-杭州高新软件园二、三期四号路 | 二级 | 135 | 12 | 1620 | 介入管养 |
| 20 | 笃初巷（原名 杭州高新软件园二、三期五号路） | 惠商街-杭州高新软件园二、三期三号路 | 二级 | 120 | 12 | 1440 | 介入管养 |
| 21 | 定墨巷 | 高新软件园园区道路 | 二级 |  |  | 3156 | 介入管养 |
| 22 | 广内巷 | 高新软件园园区道路 | 二级 |  |  | 3720 | 介入管养 |
| 23 | 上舍埠弄 | 南环路-东信大道 | 1 | 700.16 | 16.00 | 11202.51 | 介入管养 |
| 24 | 园田花巷 | 联庄路-上舍埠弄 | 1 | 160.79 | 12.00 | 1929.50 | 介入管养 |

**备注：以上清单内的雨、污水井盖、路名牌、栏杆等市政设施的维护、更新等工作包含在本项目工作范围内；街属道路不另行提供市政道路管养清单。**

**标项二：**

**（1）道路保洁清单：**

**浦沿街道辖区区级道路保洁管养清单**

| **序号** | **路名** | **起** | **止** | **道路 类别** | **长度 (m)** | **车行道** | | | | | | | **人行道 路面(㎡)** | **总面积 (㎡)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **快车路面** | | | **慢车路面** | | | **小计 (㎡)** |
| **路面面积(㎡)** | **宽度 (m)** | **理论长度m)** | **路面面积(㎡)** | **宽度(m)** | **理论长度(m)** |
| 1 | 东冠路 | 信诚南路 | 浦沿路 | 二类 | 2297 | 39117.35 | 17.00 | 2301.02 |  |  |  | 39117.35 | 17773.10 | 56890.45 |
| 2 | 信诚南路 | 东冠路 | 火炬大道 | 二类 | 1286 | 35112.53 | 28.00 | 1254.02 |  |  |  | 35112.53 | 4551.46 | 39663.99 |
| 方陆盛街 | 东冠路 | 二类 | 388 | 12074.67 | 27.76 | 434.97 |  |  |  | 12074.67 | 1812.01 | 13886.68 |
| 3 | 零磁谷街 | 浦沿路 | 火炬大道 | 二类 | 2674 | 31396.61 | 12.00 | 2616.38 |  |  |  | 31396.61 | 8103.33 | 39499.93 |
| 火炬大道 | 冠山路 | 二类 | 580 | 10123.67 | 17.00 | 595.51 |  |  |  | 10123.67 | 2796.14 | 12919.81 |
| 4 | 明德路 | 冠山路 | 东冠路 | 二类 | 744 | 7154.98 | 9.16 | 781.11 |  |  |  | 7154.98 | 5242.39 | 12397.37 |
| 铁路绿化带 | 东冠路 | 二类 | 797 | 28859.01 | 24.00 | 1202.46 |  |  |  | 28859.01 | 6467.99 | 35327.01 |
| 冠新路 | 园区二号路 | 二类 | 579 | 14068.31 | 24.00 | 586.18 |  |  |  | 14068.31 | 3082.78 | 17151.09 |
| 5 | 杨家墩街 | 明德路 | 浦沿路 | 三类 | 663 | 5351.83 | 8.95 | 597.97 |  |  |  | 5351.83 | 5813.49 | 11165.32 |
| 6 | 生地街 | 浦沿路 | 明德路 | 三类 | 714 | 17809.21 | 25.00 | 712.37 |  |  |  | 17809.21 | 4025.12 | 21834.33 |
| 7 | 诚业南路 | 东冠路 | 仁荣街 | 三类 | 277 | 3130.19 | 25.08 | 124.81 |  |  |  | 3130.19 | 979.54 | 4109.74 |
| 浙赣铁路 | 中丰路 | 三类 | 100 | 3919.54 | 20.00 | 195.98 |  |  |  | 3919.54 | 543.09 | 4462.63 |
| 冠山路 | 仁荣街 | 三类 | 382 | 5309.73 | 13.00 | 408.44 |  |  |  | 5309.73 | 1373.22 | 6682.95 |
| 滨文路 | 浙赣铁路南侧绿化带 | 三类 | 330 | 3919.55 | 17.00 | 230.56 |  |  |  | 3919.55 | 542.83 | 4462.38 |
| 滨文路 | 东冠路 | 三类 | 451 | 6361.7 | 14 | 454.41 |  |  |  | 6361.7 | 1734.57 | 8096.27 |
| 8 | 南川路 | 火炬大道 | 冠山路 | 三类 | 920 | 8833.22 | 9.00 | 981.47 |  |  |  | 8833.22 | 2802.88 | 11636.10 |
| 滨文路 | 仁荣街 | 三类 | 618 | 17974.65 | 23 | 781.51 |  |  |  | 17974.65 | 2642.13 | 20616.78 |
| 9 | 明志路 | 勤业路 | 至善路 | 三类 | 726 | 5104.06 | 7.06 | 722.95 |  |  |  | 5104.06 | 4395.36 | 9499.42 |
| 10 | 至仁街 | 明德路 | 滨文工贸科技园门口 | 三类 | 867 | 5841.98 | 6.90 | 846.66 |  |  |  | 5841.98 | 5302.18 | 11144.16 |
| 11 | 杰青路 | 零磁谷街 | 长桥巷 | 三类 | 452.00 | 4191.48 | 9.00 | 465.72 |  |  |  | 4191.48 | 2296.40 | 6487.88 |
| 12 | 紫云路 | 零磁谷街（浦炬街） | 回龙庵街（浦湖路） | 三类 | 195 | 2268.61 | 11.75 | 193.07 |  |  |  | 2268.61 | 1011.32 | 3279.93 |
| 13 | 至善路 | 东冠路 | 冠山路 | 三类 | 720 | 7736.33 | 9.50 | 814.35 |  |  |  | 7736.33 | 5094.64 | 12830.97 |
| 滨文路 | 明志路 | 三类 | 371 | 3188.01 | 8.00 | 398.50 |  |  |  | 3188.01 | 567.03 | 3755.04 |
| 14 | 汤吴家路 | 冠山路 | 东冠路 | 三类 | 346 | 5488.91 | 12.00 | 457.41 |  |  |  | 5488.91 | 2902.95 | 8391.86 |
| 15 | 艺洲街 | 明德路 | 小区道路 | 三类 | 437 | 4744.56 | 10.04 | 472.57 |  |  |  | 4744.56 | 1820.28 | 6564.84 |
| 16 | 智源巷 | 东冠路 | 北侧到底 | 三类 | 428 | 6577.23 | 13.00 | 505.94 |  |  |  | 6577.23 | 2817.46 | 9394.69 |
| 17 | 芳沁街 | 浦沿路 | 明德路 | 三类 | 640 | 7961.38 | 12.00 | 663.45 |  |  |  | 7961.38 | 3284.44 | 11245.82 |
| 18 | 方陆盛街 | 火炬大道 | 谷丰巷 | 三类 | 206 | 2294.92 | 12.00 | 191.24 |  |  |  | 2294.92 | 761.12 | 3056.04 |
| 谷丰巷 | 信诚路 | 三类 | 514 | 4699.53 | 17.00 | 276.44 |  |  |  | 4699.53 | 1459.38 | 6158.91 |
| 19 | 创智街 | 明德路 | 汤吴家路 | 三类 | 512 | 7532.59 | 13.84 | 544.26 |  |  |  | 7532.59 | 2413.63 | 9946.22 |
| 火炬大道 | 信诚南路 | 三类 | 690 | 9529.53 | 14.00 | 680.68 |  |  |  | 9529.53 | 2030.20 | 11559.73 |
| 20 | 德育路 | 东冠路 | 炬瑞弄 | 三类 | 177 | 1181.76 | 7.09 | 166.68 |  |  |  | 1181.76 | 272.69 | 1454.45 |
| 21 | 仁荣街 | 火炬大道 | 诚业南路 | 三类 | 460 | 3358.96 | 8.00 | 419.87 |  |  |  | 3358.96 |  | 3358.96 |
| 诚业南路 | 信诚南路 | 三类 | 243 | 2072.47 | 8.00 | 259.06 |  |  |  | 2072.47 | 680.13 | 2752.60 |
| 22 | 博研弄 | 南川路 | 诚业南路 | 三类 | 380 | 2182.14 | 8.00 | 272.77 |  |  |  | 2182.14 | 990.77 | 3172.90 |
| 23 | 炬瑞弄 | 德育路 | 火炬大道 | 三类 | 140 | 950.30 | 8.00 | 118.79 |  |  |  | 950.30 | 418.85 | 1369.15 |
| 24 | 冠业巷 | 东冠路 | 冠新路（清旷街） | 三类 | 325 | 2671.43 | 8.00 | 333.93 |  |  |  | 2671.43 | 1043.47 | 3714.90 |
| 25 | 勤学路 | 艺洲街 | 滨文路 | 三类 | 272 | 2766.28 | 9.00 | 307.36 |  |  |  | 2766.28 | 247.49 | 3013.77 |
| 26 | 勤业路 | 滨文路 | 明志路 | 三类 | 89 | 874.64 | 8.00 | 109.33 |  |  |  | 874.64 | 251.24 | 1125.88 |
| 27 | 谷丰巷 | 方陆盛街 | 铁路 | 三类 | 227 | 1996.50 | 8.00 | 249.56 |  |  |  | 1996.50 | 891.17 | 2887.67 |
| 28 | 常学街 | 南川路 | 冠山路 | 三类 | 870 | 9029.48 | 10.00 | 902.95 |  |  |  | 9029.48 | 4037.60 | 13067.08 |
| 29 | 中沙渡弄 | 谷丰巷 | 诚业南路 | 三类 | 80 | 1703.21 | 18.00 | 94.62 |  |  |  | 1703.21 | 581.90 | 2285.11 |
| 30 | 杨月巷 | 生地街 | 北侧支路 | 三类 | 210 | 1947.99 | 8.00 | 243.50 |  |  |  | 1947.99 | 575.93 | 2523.92 |
| 芳沁街 | 东冠路 | 三类 | 430 | 3516.41 | 8.00 | 439.55 |  |  |  | 3516.41 | 1688.96 | 5205.38 |
| 31 | 金盛工业园南侧规划支路 | 创智街 | 冠山路 | 三类 | 328.39 | 724.75 | 8.06 | 89.92 |  |  |  | 724.75 | 1334.38 | 2059.14 |
| 32 | 回龙庵路整治 | 浦沿路 | 火炬大道 | 三类 | 1715.73 | 16829.78 | 9.49 | 1773.42 |  |  |  | 16829.78 |  | 16829.78 |
| 33 | 回龙庵路 | 浦炬路 | 紫红岭路 | 三类 | 337 | 3454.30 | 11.13 | 310.36 |  |  |  | 3454.30 | 1450.92 | 4905.22 |
| 34 | 清旷街 | 火炬大道 | 诚业南路 | 三类 | 626.00 | 10693.36 | 16.50 | 648.08 |  |  |  | 10693.36 | 3901.94 | 14595.30 |

**浦沿街道辖区街属道路保洁管养清单**

| **序号** | **路名** | **起** | **止** | **道路类别** | **长度(m)** | **宽度(**m**)** | **总面积(㎡)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长桥线 | 火炬大道 | 萧山界 | 三类 | 70 | 8 | 560 |
| 2 | 勤勉巷（雷迪森酒店旁） | 滨文路 | 南环路 | 三类 |  |  | 4200 |
| 3 | 蔡何家巷（东冠三路） | 创智街 | 东冠路 | 三类 | 600 | 9.5 | 5700 |
| 4 | 创智街B | 蔡何家巷 | 至善路 | 三类 | 170 | 10 | 1700 |
| 5 | 紫红岭路 | 回龙庵街 | 原浦乐幼儿园 | 三类 | 1300 | 10 | 13000 |
| 6 | 汇英路 | 东冠小学西侧道路 |  | 三类 | 227 | 7 | 1589 |
| 7 | 信诚南路 | 滨文路 | 粮食仓库口 | 三类 | 77 | 21 | 1617 |
| 8 | 浦沿中学后公园（明悦公园） |  |  | 三类 |  |  | 797 |
| 9 | 许家河公园 |  |  | 三类 |  |  | 300 |
| 10 | 街道北小公园 |  |  | 三类 |  |  | 215 |
| 11 | 金盛嘉悦广场北侧公园 |  |  | 三类 |  |  | 110 |
| 12 | 江畔云庐公园 |  |  | 三类 |  |  | 980 |
| 13 | 征迁遗留户周边支路 | 杨家墩街附近 |  | 三类 | 60 | 5 | 300 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 驿站名称 | 位置 | 面积(㎡) |
| 1 | 杭州城管驿站明德路公厕站 | 滨江区浦沿街道明德路滨文路东南200米 | 20 |

**（2）公厕保洁清单**

**浦沿街道辖区公厕保洁清单**

| **序号** | **公厕名称** | **位置** | **星级** | **区级公厕** | **区级安置房公厕** | **厕位数（个）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明德路公共厕所 | 明德路和滨文路口东南150米 | 四星 | 20 |  | 20 |
| 2 | 南川路公共厕所 | 南川路与火炬大道东北200米 | 三星 | 10 |  | 10 |
| 3 | 福源河公共厕所 | 浦沿路与浦矩街东南200米 | 三星 | 14 |  | 14 |
| 4 | 冠新佳苑公共厕所 | 冠新佳苑2幢一楼西南角 | 三星 |  | 10.5 | 10.5 |
| 5 | 冠新佳苑2号公共厕所 | 十区块北扩七期（冠新佳苑32幢西北角） | 三星 |  | 16 | 16 |
| 6 | 山秀景苑公共厕所 | 信诚南路山秀景苑S1号楼 | 三星 |  | 12 | 12 |
| 7 | 火炬小区公共厕所 | 火炬大道火炬小区85幢 | 二星 |  | 13 | 13 |
| 8 | 杨家墩悦府公共厕所 | 东冠路杨家墩悦府小区西侧 | 二星 |  | 14 | 14 |
| 9 | 明德明理府公共厕所 | 芳沁街明德明理府西侧 | 三星 |  | 15 | 15 |
| 10 | 明乐府公共厕所 | 芳沁街明乐府西侧 | 三星 |  | 14.5 | 14.5 |
| 合计厕位 | | | | | | 139 |

**（3）公共绿地管养清单**

**浦沿街道辖区区级公共绿地管养清单**

| **序号** | **绿地名称** | **地点（四至范围）** | **绿地类型** | **绿地等级** | **工程量清单** | | | | | | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿地总面积 （㎡）** | **绿地总面积包括** | | | **行道树** | | | **挂箱（只）** |
| **绿地面积 （㎡）** | **时花面积（㎡）** | **常绿草面积（㎡）** | **品种** | **胸径（cm）** | **数量（株）** |
| 1 | 艺洲街（明艺路） | 东至规划支路，西至明德路 | 道路绿地 | 三级 | 975.24 | 975.24 |  |  | 香樟 | 25-39 | 67 |  |  |
| 2 | 明德路 | 南至冠山路，北至江畔云庐门口 | 道路绿地 | 三级 | 6900.65 | 6534.75 |  | 365.900 | 香樟 | 10-14 | 23 |  |  |
| 15-24 | 266 |
| 25-39 | 113 |
| 40以上 | 6 |
| 3 | 信诚南路 | 北至方陆盛街，南至火炬大道 | 道路绿地 | 二级 | 3777.57 | 3683.09 | 94.480 |  | 栾树 | 10-14 | 40 |  |  |
| 15-24 | 154 |
| 4 | 南川路 | 北至冠山路（西湘路），南至火炬大道 | 道路绿地 | 三级 | 166.10 | 166.10 |  |  | 栾树 | 10-14 | 4 |  |  |
| 15-24 | 14 |
| 香樟 | 10-14 | 2 |
| 15-24 | 64 |
| 25-39 | 10 |
| 5 | 明志路 | 东至勤业路，西至至善路 | 道路绿地 | 三级 | 224.04 | 224.04 |  |  | 银杏 | 15-24 | 155 |  |  |
| 6 | 高教公园 | 滨文路与明德路东南角 | 公园绿地 | 二级 | 26984.67 | 19185.30 |  | 7799.370 |  |  |  |  | 含水域面积1489.7㎡，铺装面积5294.9㎡。 |
| 7 | 芳沁街（冠新路） | 西至浦沿路,东至明德路 | 道路绿地 | 三级 | 524.42 | 524.42 |  |  | 栾树 | 15-24 | 117 |  |  |
| 8 | 至仁街（园区中路） | 东至火炬大道，西至明德路 | 道路绿地 | 三级 | 190.17 | 190.17 |  |  | 香樟 | 15-24 | 9 |  |  |
| 25-39 | 133 |
| 40以上 | 22 |
| 9 | 创智街（彩虹路） | 东至明德路，西至汤吴家路（金盛工业园区支路） | 道路绿地 | 三级 | 558.97 | 558.97 |  |  | 香樟 | 10以下 | 95 |  |  |
| 10 | 汤吴家路（金盛工业园西侧规划支路） | 南至冠山路，北至东冠路 | 道路绿地 | 三级 | 268.81 | 268.81 |  |  | 栾树 | 10以下 | 138 |  |  |
| 11 | 紫云路 | 南至零磁谷街（浦炬街），北至回龙庵街（浦湖路） | 道路绿地 | 三级 | 26.10 | 26.10 |  |  | 香樟 | 10-14 | 15 |  |  |
| 15-24 | 1 |
| 12 | 回龙庵路 | 北至浦炬街，南至紫红岭路 | 道路绿地 | 三级 | 47.230 | 47.230 |  |  | 香樟 | 15-24 | 48 |  |  |
| 25-39 | 3 |  |  |
| 13 | 生地街 | 西至浦沿路，东至明德路） | 道路绿地 | 三级 | 1192.10 | 1192.10 |  |  | 珊瑚朴 | 15-24 | 121 |  |  |
| 14 | 诚业南路 | 北至东冠路，南至冠山路；南至滨文路，北至浙赣铁路南侧绿化带 | 道路绿地 | 三级 | 453.51 | 453.51 |  |  | 银杏 | 10以下 | 50 |  |  |
| 榉树 | 10-14 | 73 |
| 女贞 | 10-14 | 63 |  |  |
| 15 | 谷丰巷（中丰路） | 南至方陆盛街（中谷粮库南侧规划支路），北至浙赣铁路南侧绿化带 | 道路绿地 | 三级 | 48.00 | 48.00 |  |  | 女贞 | 10-14 | 32 |  |  |
| 16 | 方陆盛街（中谷粮库南侧规划支路） | 西至火炬大道，东至信诚南路 | 道路绿地 | 三级 | 108 | 108 |  |  | 女贞 | 10-14 | 48 |  |  |
| 香樟 | 10-14 | 72 |  |  |
| 17 | 常学街 | 西至冠山路，东至南川路 | 道路绿地 | 三级 | 1094 | 1094 |  |  | 黄山栾树 | 15-24 | 93 |  |  |
| 18 | 博研弄 | 东至南川路，西至诚业南路 | 道路绿地 | 三级 | 554.23 | 554.23 |  |  | 香樟 | 15-24 | 89 |  |  |
| 19 | 杨月巷（东冠单元小学西侧规划支路） | 北至北侧规划支路，南至生地街 | 道路绿地 | 三级 | 148 | 148 |  |  | 朴树 | 15-24 | 28 |  |  |
| 20 | 仁荣街（彩霞路） | 东至信诚路，西至火炬大道 | 道路绿地 | 三级 |  |  |  |  | 银杏 | 15-24 | 152 |  |  |
| 21 | 智源巷（新南路、浦沿中学西侧规划支路） | 南至东冠路，北至北侧规划支路 | 道路绿地 | 三级 | 279.26 | 279.26 |  |  | 榉树 | 25-39 | 71 |  |  |
|  |  | 香樟 | 15-24 | 47 |  |  |
| 22 | 中沙渡弄（丰谷路） | 西至谷丰路，东至诚业南路 | 道路绿地 | 三级 | 28.00 | 28.00 |  |  | 女贞 | 10-14 | 19 |  |  |
| 23 | 东冠路 | 浦沿路-信诚南路 | 道路绿地 | 三级 | 3613.108 | 3608.013 | 5.096 |  | 香樟 | 10-14 | 34 |  |  |
| 15-24 | 24 |  |  |
| 朴树 | 15-24 | 226 |  |  |
| 24 | 零磁谷街（浦炬街、浦乐路） | 西至浦沿路，东至冠山 | 道路绿地 | 三级 | 13980.46 | 13980.46 |  |  | 香樟 | 10-14 | 52 |  | 其中铺装面积731.5㎡。 |
| 15-24 | 307 |
| 25-39 | 21 |
| 朴树 | 10-14 | 19 |
| 15-24 | 54 |

**浦沿街道辖区街属公共绿地管养清单**

| **序号** | **绿地名称** | **地点（四至范围）** | **绿地类型** | **绿地等级** | **工程量清单** | | | | | | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿地总面积（㎡）** | **绿地总面积包括** | | | **行道树** | | | **挂箱（只）** |
| **绿地面积 （㎡）** | **时花面积(㎡)** | **常绿草面积（㎡）** | **品种** | **胸径（cm）** | **数量（株）** |
| 1 | 诚业南路永丰大厦东侧绿地一 | 诚业南路方陆盛街交叉口东侧 | 道路绿地 | 三级 | 5248 | 5248 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 诚业南路永丰大厦东侧绿地二 | 诚业南路方陆盛街交叉口西侧 | 道路绿地 | 三级 | 5150 | 5150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 信诚南路东侧绿地（滨文路以北区块） | 东至长虹苑；南至滨文路；西至信诚南路；北至粮库 | 道路绿地 | 三级 | 2260 | 2260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 浦沿路沿线东侧绿地 | 北至慧炬街，南至滨文路 | 道路绿地 | 三级 | 3310 | 3310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 火炬大道沿线 | 火炬大道铁路涵洞到南川路周边（火炬大道沿线） | 道路绿地 | 三级 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 蔡何家巷（东冠三路） | 东冠三路两侧绿化（含街道北侧公园绿地） | 道路绿地 | 三级 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 冠山路 | 城市保障中心至浦沿路，冠山路北侧绿化 | 道路绿地 | 三级 | 2100 | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 杨月巷西侧 | 杨月巷西侧沿线绿化，浦沿路至高教园小学西大门 | 道路绿地 | 三级 | 1373 | 1373 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 浦乐幼儿园 | 浦乐幼儿园外小路两边绿化带 | 道路绿地 | 三级 | 1367 | 1367 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 紫红岭路西侧 | 东边围墙至回龙庵路之间绿化带 | 道路绿地 | 三级 | 860 | 860 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 明德路沿线 | 明德路人行道内侧绿化 | 道路绿地 | 三级 | 1300 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 冠二社区 | 联庄信诚路西租赁房围墙外围绿化 | 道路绿地 | 三级 | 502 | 502 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 南川路冠一炮宕周边 | 南川路冠一炮宕 | 道路绿地 | 三级 | 6185 | 6185 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 江畔云庐 | 江畔云庐北侧公园 | 道路绿地 | 三级 | 4850 | 4850 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 金盛嘉悦广场对面口袋公园 | 东冠路 | 道路绿地 | 三级 | 880 | 880 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 许家河口袋公园 | 火炬大道滨文苑东侧 | 道路绿地 | 三级 | 1050 | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 浦沿中学北面公园（明悦公园） | 芳沁街与智源巷交叉口 | 道路绿地 | 三级 | 1120 | 1120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 浦沿街道周边三条路（蔡何家巷、创智街、至善路） |  | 道路绿地 | 三级 |  |  |  |  | 香樟 | 30公分 | 138 |  |  |

**（4）市政道路管养清单**

浦沿街道辖区区级市政道路管养清单

| 序号 | 道路 | 起止点 | 道路等级 | 长度(m) | 宽度(m) | 总面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东冠路 | 信诚南路-浦沿路 | 二级 | 2380 | 24.4 | 58072 |  |
| 2 | 信诚南路 | 火炬大道-方陆盛街 | 二级 | 1900 | 32.3 | 61370 |  |
| 3 | 零磁谷街（原名浦炬街） | 冠山路-浦沿路 | 一级 | 2700 | 23.2 | 62640 |  |
| 4 | 明德路 | 冠山路-东冠路 | 一级 | 795 | 15.4 | 12243 | 微更新道路 |
| 5 | 明德路 | 东冠路-滨文路 | 三级 | 1000 | 28.2 | 28200 |  |
| 6 | 明德路 | 滨文路-艺洲街 | 三级 | 288 | 10.4 | 2995.2 |  |
| 7 | 明德路 | 艺洲街-铁路桥 | 三级 | 165 | 29.4 | 4851 |  |
| 8 | 杨家墩街（原名园区二号路) | 明德路-浦沿路 | 一级 | 660 | 15.4 | 10164 |  |
| 9 | 生地街（原名 新杨路） | 明德路-浦沿路 | 一级 | 693 | 31.8 | 22037.4 |  |
| 10 | 诚业南路 | 浙赣铁路-滨文路 | 二级 | 330 | 22.8 | 7524 |  |
| 11 | 诚业南路 | 东冠路-冠山路 | 二级 | 675 | 15.4 | 10395 |  |
| 12 | 南川路 | 火炬大道-冠山路 | 二级 | 999 | 13.9 | 13886.1 |  |
| 13 | 明志路 | 勤业路-至善路 | 三级 | 671 | 12.4 | 8320.4 |  |
| 14 | 至仁街 | 明德路-滨文工贸科技园门口 | 三级 | 932 | 12.6 | 11743.2 |  |
| 15 | 紫云路 | 冠山脚下-回龙庵路 | 一级 | 680 | 15.6 | 10608 |  |
| 16 | 至善路 | 滨文路-明志路 | 二级 | 370 | 8.1 | 2997 |  |
| 17 | 汤吴家路（原名金盛曼城东侧支路） | 冠山路-东冠路 | 二级 | 646.00 | 11.60 | 7493.60 |  |
| 18 | 艺洲街（原名明艺路） | 明德路-小区道路 | 二级 | 436.00 | 15.40 | 6714.40 |  |
| 19 | 智源巷（原名 浦沿中学西侧支路） | 东冠路-北侧到底 | 一级 | 646.00 | 16.70 | 10788.20 |  |
| 20 | 芳沁街（原名规划支路） | 浦沿路-明德路 | 二级 | 710.00 | 16.50 | 11715.00 |  |
| 21 | 中丰路 | 火炬大道-信诚南路 | 二级 | 206.83 | 12.00 | 2481.90 |  |
| 22 | 创智街（原名彩虹路） | 明德路-汤吴家路 | 一级 | 522.00 | 19.00 | 9918.00 |  |
| 23 | 德育路 | 东冠路-炬瑞弄 | 二级 | 183.00 | 8.40 | 1537.20 | 介入管养 |
| 24 | 仁荣街（原名彩霞路） | 火炬大道-信诚南路 | 一级 | 720 | 11.50 | 8280 |  |
| 25 | 博研弄 | 南川路-零磁谷街 | 二级 | 501.00 | 11.50 | 5761.50 |  |
| 26 | 常学街 | 冠山路-南川路 | 二级 | 883.00 | 16.10 | 14216.30 |  |
| 27 | 炬瑞弄（原名 东瑞大厦南侧规划支路） | 德育路-火炬大道 | 一级 | 123.00 | 11.60 | 1426.80 |  |
| 28 | 冠业巷 | 东冠路-清旷街 | 二级 | 260.00 | 11.52 | 2995.2 |  |
| 29 | 勤学路 | 艺洲街-滨文路 | 二级 | 287.00 | 7.50 | 2152.50 |  |
| 30 | 勤业路 | 滨文路-明志路 | 三级 | 120.00 | 11.40 | 1368.00 |  |
| 31 | 杨月巷 | 东冠路-北侧支路 | 一级 | 708.00 | 11.50 | 8142.00 |  |
| 32 | 谷丰巷(原名中丰路） | 方陆盛街-铁路桥 | 二级 | 126 | 11.50 | 1449 |  |
| 33 | 中沙渡弄(原名丰谷路） | 谷丰巷-诚业路 | 二级 | 83 | 11.50 | 954.5 |  |
| 34 | 方陆盛街 | 火炬大道-信诚南路 | 二级 | 620 | 23.00 | 14260 |  |
| 35 | 回龙庵路 | 零磁谷街-紫红岭路 | 2 | 234.00 | 15.00 | 3510.00 |  |

**备注：以上清单内的雨、污水井盖、路名牌、栏杆等市政设施的维护、更新等工作包含在本项目工作范围内；街属道路不另行提供市政道路管养清单。**

**标项三：**

**（1）道路保洁清单：**

|  |
| --- |
| **浦沿街道辖区区级道路保洁管养清单** |

| **序号** | **路名** | **起** | **止** | **道路 类别** | **长度 (m)** | **车行道** | | | | | | | **人行道 路面(㎡)** | **总面积 (㎡)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **快车路面** | | | **慢车路面** | | | **小计 (㎡)** |
| **路面面积(㎡)** | **宽度 (m)** | **理论长度(m)** | **路面面积(㎡)** | **宽度 (m)** | **理论长度(m)** |
| 1 | 东冠路 | 西浦路 | 潮涌路 | 二类 | 346 | 7622.32 | 18.00 | 423.46 |  |  |  | 7622.32 | 1404.51 | 9026.83 |
| 潮涌路 | 闻涛路 | 二类 | 246 | 7315.79 | 31.75 | 230.42 |  |  |  | 7315.79 | 1127.96 | 8443.75 |
| 西浦路 | 浦沿路 | 二类 | 833 | 12620.94 | 16.00 | 788.81 |  |  |  | 12620.94 | 6015.09 | 18636.02 |
| 2 | 西浦路 | 滨文路 | 东信大道 | 二类 | 980 | 11125.87 | 11.86 | 938.10 |  |  |  | 11125.87 | 6064.71 | 17190.58 |
| 新和路 | 东信大道 | 二类 | 413 | 5143.37 | 11.83 | 434.77 |  |  |  | 5143.37 | 1312.95 | 6456.32 |
| 镇前路 | 燕斗孙街（龙山路） | 二类 | 1459 | 41363.81 | 30.00 | 1378.79 | 9126.14 | 4.00 | 2281.54 | 50489.96 | 7189.06 | 57679.01 |
| 滨文路 | 陆家谭街 | 二类 | 911 | 24426.30 | 27.00 | 904.68 | 4411.63 | 4.00 | 1102.91 | 28837.94 | 4046.66 | 32884.60 |
| 陆家谭街 | 镇前路 | 二类 | 900 | 25166.14 | 27.00 | 932.08 | 5436.63 | 4.00 | 1359.16 | 30602.77 | 3977.91 | 34580.69 |
| 3 | 零磁谷街（浦乐路） | 闻涛路 | 浦沿路 | 二类 | 783 | 19371.02 | 27.00 | 717.45 |  |  |  | 19371.02 | 4210.52 | 23581.54 |
| 4 | 六和路 | 东信大道 | 闻涛路 | 二类 | 1256 | 30551.19 | 30.33 | 1007.29 |  |  |  | 30551.19 | 15073.13 | 45624.32 |
| 5 | 新和路 | 闻涛路 | 新浦河 | 二类 | 1426 | 15831.06 | 12.10 | 1308.35 |  |  |  | 15831.06 | 8553.07 | 24384.13 |
| 6 | 坚塔路 | 新浦路 | 西浦路 | 三类 | 533 | 13131.10 | 27.00 | 486.34 |  |  |  | 13131.10 | 1817.75 | 14948.86 |
| 西浦路 | 闻涛路 | 三类 | 537 | 14401.67 | 28.00 | 514.35 |  |  |  | 14401.67 | 2032.87 | 16434.54 |
| 7 | 生地街 | 西浦路 | 闻涛路 | 三类 | 533 | 17271.44 | 34.00 | 507.98 |  |  |  | 17271.44 | 3530.58 | 20802.03 |
| 8 | 新浦路 | 燕斗孙街 | 零磁谷街 | 三类 | 408 | 8846.90 | 20.00 | 442.35 |  |  |  | 8846.90 | 1808.71 | 10655.62 |
| 零磁谷街 | 回龙庵街断头（浦湖路） | 三类 | 399 | 9656.05 | 21.00 | 459.81 |  |  |  | 9656.05 | 1904.53 | 11560.57 |
| 9 | 陆家潭街 | 闻涛路 | 西浦路 | 三类 | 599 | 8640.41 | 18.00 | 480.02 |  |  |  | 8640.41 | 2214.82 | 10855.24 |
| 10 | 潮涌路 | 芳华弄 | 滨文支路 | 三类 | 581 | 1609.99 | 15.00 | 107.33 |  |  |  | 1609.99 | 962.91 | 2572.90 |
| 滨文支路 | 之江大桥 | 三类 | 482 | 7065.08 | 15.00 | 471.01 |  |  |  | 7065.08 | 2077.46 | 9142.54 |
| 之江大桥 | 生地街 | 三类 | 600 | 10701.80 | 17.00 | 629.52 |  |  |  | 10701.80 | 2306.35 | 13008.15 |
| 生地街 | 东冠路 | 三类 | 399 | 8055.99 | 18.00 | 447.55 |  |  |  | 8055.99 | 1601.55 | 9657.53 |
| 东冠路 | 零磁谷街 | 三类 | 427 | 20712.01 | 35.00 | 591.77 |  |  |  | 20712.01 | 4538.09 | 25250.10 |
| 10 | 连江街 | 闻涛路 | 西浦路 | 三类 | 406 | 2987.53 | 7.04 | 424.37 |  |  |  | 2987.53 | 2037.33 | 5024.86 |
| 西浦路 | 浦沿路 | 三类 | 1085 | 9226.45 | 8.00 | 1153.31 |  |  |  | 9226.45 | 4241.08 | 13467.53 |
| 11 | 八甲街 | 闻涛路 | 西浦路 | 三类 | 382 | 5707.20 | 12.97 | 440.03 |  |  |  | 5707.20 | 2179.82 | 7887.01 |
| 新浦路 | 西浦路 | 三类 | 440 | 6976.96 | 15.00 | 465.13 |  |  |  | 6976.96 | 2158.30 | 9135.26 |
| 12 | 芳华弄 | 闻涛路 | 西浦路 | 三类 | 431 | 4481.65 | 9.84 | 455.45 |  |  |  | 4481.65 | 2413.41 | 6895.06 |
| 13 | 慧炬街 | 潮涌路 | 西浦路 | 三类 | 176 | 1725.87 | 9.96 | 173.28 |  |  |  | 1725.87 | 738.94 | 2464.81 |
| 西浦路 | 浦沿路 | 三类 | 560 | 5721.45 | 10.00 | 572.15 |  |  |  | 5721.45 | 3070.49 | 8791.95 |
| 14 | 回龙庵街（望水街） | 闻涛路 | 西浦路 | 三类 | 467 | 6947.01 | 33.85 | 205.23 |  |  |  | 6947.01 | 1595.49 | 8542.50 |
| 15 | 回龙庵街（浦湖街） | 西浦路 | 浦沿路 | 三类 | 462 | 11684.65 | 19.00 | 614.98 |  |  |  | 11684.65 | 3764.27 | 15448.92 |
| 16 | 浦联路（南浦路） | 潮涌路 | 闻涛路 | 三类 | 276 | 2875.22 | 10.08 | 285.24 |  |  |  | 2875.22 | 1161.28 | 4036.50 |
| 西浦路 | 新浦路 | 三类 | 178 | 1577.54 | 10.00 | 157.75 |  |  |  | 1577.54 | 568.53 | 2146.07 |
| 17 | 承前巷 | 芳华弄 | 连江街 | 三类 | 512 | 5003.63 | 10.00 | 500.36 |  |  |  | 5003.63 | 1834.55 | 6838.18 |
| 18 | 堤东路 | 东冠路 | 坚塔路 | 三类 | 910 | 10880.85 | 12.00 | 906.74 |  |  |  | 10880.85 | 4532.27 | 15413.12 |
| 19 | 镇前路 | 西浦路 | 浦沿路 | 三类 | 860 | 9637.90 | 12.00 | 803.16 |  |  |  | 9637.90 | 4037.88 | 13675.77 |
| 20 | 沙虞路 | 生地街断头 | 东冠路 | 三类 | 430 | 7661.44 | 18.00 | 425.64 |  |  |  | 7661.44 | 2510.04 | 10171.47 |
| 东冠路 | 回龙庵街 | 三类 | 796 | 13111.09 | 14.00 | 936.51 |  |  |  | 13111.09 | 4231.71 | 17342.80 |
| 连江街 | 八甲街 | 三类 | 170 | 1849.88 | 8.00 | 231.24 |  |  |  | 1849.88 | 681.55 | 2531.43 |
| 八甲街 | 滨文路 | 三类 | 320 | 3405.63 | 11.00 | 309.60 |  |  |  | 3405.63 | 584.31 | 3989.94 |
| 24 | 潘曹街 | 西浦路 | 浦沿路 | 三类 | 574.91 | 9206.95 | 15.10 | 609.73 |  |  |  | 9206.95 | 2833.97 | 12040.91 |
| 闻涛路 | 西浦路 | 三类 | 626.00 | 7359.64 | 15.00 | 490.64 |  |  |  | 7359.64 | 2723.39 | 10083.03 |

**浦沿街道辖区街属道路保洁管养清单**

| **序号** | **路名** | **起** | **止** | **道路类别** | **长度(m)** | **宽度(m)** | **总面积(㎡)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新浦路 | 东信大道 | 镇前路（老街大浦桥） | 三类 | 1820.6 | 20 | 36412 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 坚塔路 | 浦沿路 | 新浦路 | 三类 | 349 | 25 | 8725 |
| 3 | 和畅路 | 浦沿路 | 新浦河 | 三类 | 735 | 8 | 5880 |
| 4 | 新浦河两边景观道路和绿化带 | 教工宿舍 | 东信大道 | 三类 | 489 | 5 | 2445 |
| 5 | 之江大桥下面两条便道 | 北至滨文路，南至新生村道，东至新浦路 | | 三类 | 476 | 5 | 2380 |
| 6 | 之江大桥桥下公羊基地南便道 |  |  | 三类 | 57.5 | 4 | 230 |
| 7 | 浙新小区北侧道路及公园 | 新浦河 | 西浦路 | 三类 | 80 | 4 | 320 |
| 8 | 龙山宿舍山边道路 | 浦沿路 | 钱塘江 | 三类 | 290 | 5 | 1450 |
| 9 | 物美支路（物美、积家中间道路） | 浦沿路 | 和畅路 | 三类 | 280.5 | 6 | 1683 |
| 10 | 巧圆支路 |  |  | 三类 | 221.5 | 6 | 1329 |
| 11 | 六和农贸市场南侧支路 |  |  | 三类 | 63 | 13 | 819 |
| 12 | 文体广场和市心公园公厕 |  |  | 三类 |  |  | 1550 |
| 13 | 鸡鸣山公园 |  |  | 三类 |  |  | 360 |
| 14 | 滨文小学北便道 | 沙虞路 | 新浦路 | 三类 | 320 | 3 | 960 |
| 15 | 征迁遗留户周边支路 |  |  | 三类 | 60 | 5 | 300 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 驿站名称 | 位置 | 面积**(㎡)** |
| 1 | 杭州城管驿站大同公寓站 | 滨江区浦沿街道镇前路大同公寓64号 | 27 |
| 2 | 杭州城管驿站浙新小区站 | 滨江区浦沿街道新浦路浙新小区西门 | 20 |

**（2）公厕保洁清单**

**浦沿街道辖区公厕保洁清单**

| **序号** | **公厕名称** | **位置** | **星级** | **区级公厕** | **区级安置房公厕** | **厕位数（个）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六和公园公共厕所 | 六和路和闻涛路交叉口 | 三星 | 20 |  | 20 |
| 2 | 六和东信公共厕所 | 六和路和东信大道口东北300米 | 三星 | 15.5 |  | 15.5 |
| 3 | 连江街与沙虞路交叉口公厕 | 连江街与沙虞路交叉口 | 三星 | 16 |  | 16 |
| 4 | 新浦河公共厕所 | 浦沿路与新浦路西南200米 | 三星 | 11 |  | 11 |
| 5 | 运初尚府公共厕所 | 连江街运初尚府7栋东侧 | 三星 |  | 16.5 | 16.5 |
| 6 | 臻到豪庭公共厕所 | 臻到豪庭小区7#楼-连江街与沙虞路交叉口 | 三星 |  | 11.5 | 11.5 |
| 7 | 浦翠景庭公共厕所 | 西浦路1100号，钱江湾小学对面（浦翠景庭） | 三星 |  | 14 | 14 |
| 8 | 江照华庭公共厕所 | 连江街江照华庭小区18幢 | 三星 |  | 7 | 7 |
| 9 | 望水华庭公共厕所 | 望水华庭16幢1层南侧、北侧 | 三星 |  | 12.5 | 12.5 |
| 10 | 臻涛名府公共厕所 | 沙虞路475号臻涛名府8号楼 | 三星 |  | 11 | 11 |
| 11 | 浦联名府公共厕所 | 智源巷浦联名府小区 | 三星 |  | 14.5 | 14.5 |
| 12 | 秋波名府公共厕所 | 秋波名府小区 | 二星 |  | 7.5 | 7.5 |
| 13 | 观潮华庭公共厕所 | 观潮华庭小区 | 三星 |  | 12.5 | 12.5 |
| 14 | 钱塘福苑公共厕所 | 钱塘福苑小区东南侧 | 二星 |  | 11.5 | 11.5 |
| 合计厕位 | | | | | | 181 |

**（3）公共绿地管养清单**

**浦沿街道辖区区级公共绿地管养清单**

| **序号** | **绿地名称** | **地点（四至范围）** | **绿地类型** | **绿地等级** | **工程量清单** | | | | | | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿地总面积（㎡）** | **绿地总面积包括** | | | **行道树** | | | **挂箱（只）** |
| **绿地面积 （㎡）** | **时花面积 （㎡）** | **常绿草面积（㎡）** | **品种** | **胸径（cm）** | **数量（株）** |
| **1** | 西浦路 | 北至新和路，南至燕斗孙街（龙山路） | 道路绿地 | 三级 | 7348.430 | 7147.370 |  | 201.060 | 朴树 | 10-14 | 447 |  |  |
| 15-24 | 136 |
| 25-39 | 1 |
| 香樟 | 10-14 | 3 |
| 15-24 | 5 |
| 25-39 | 10 |
| 40以上 | 7 |
| 2 | 新和路 | 东至新浦河，西至闻涛路 | 道路绿地 | 二级 | 9939.300 | 6059.600 |  | 3879.700 |  |  |  |  | 其中铺装面积728.6**㎡** |
| 3 | 新浦路 | 北至浙新小区，南至滨文路；北至回龙庵街（浦湖街），南至零磁谷街（浦炬街） | 道路绿地 | 三级 | 395.000 | 395.000 |  |  | 香樟 | 10-14 | 44 |  |  |
| 15-24 | 63 |
| 4 | 八甲街（浙新街） | 东至西浦路，西至闻涛路 | 道路绿地 | 三级 | 74.700 | 74.700 |  |  | 朴树 | 10-14 | 36 |  |  |
| 15-24 | 37 |
| 5 | 六和路 | 南至东信大道，北至闻涛路 | 道路绿地 | 二级 | 69686.100 | 64097.800 | 20.000 | 5568.300 | 香樟 | 15-24 | 368 |  | 其中铺装面积4320.5**㎡** |
| 6 | 芳华弄 | 西至闻涛路，东至西浦路 | 道路绿地 | 三级 | 67.000 | 67.000 |  |  | 枫香 | 15-24 | 67 |  |  |
| 7 | 连江街 | 西至闻涛路，东至西浦路 | 道路绿地 | 三级 | 143.880 | 143.880 |  |  | 朴树 | 15-24 | 49 |  |  |
| 10-14 | 45 |
| 8 | 东冠路 | 闻涛路-西浦路 | 道路绿地 | 三级 | 1109.292 | 1107.727 | 1.564 |  | 香樟 | 10-14 | 10 |  |  |
| 15-24 | 8 |  |  |
| 朴树 | 15-24 | 70 |  |  |
| 9 | 镇前路 | 西至西浦路，东至浦西路，大同公寓围墙外 | 道路绿地 | 三级 | 217.590 | 217.590 |  |  | 香樟 | 10-14 | 17 |  |  |
| 15-24 | 15 |
| 10 | 潮涌路（滨浦路） | 南至零磁谷街（浦炬街），北至滨文支路 | 道路绿地 | 三级 | 3038.380 | 3038.380 |  |  | 榉树 | 10-14 | 69 |  |  |
| 11 | 回龙庵街（望水路、浦湖街） | 东至西浦路，西至闻涛路 | 道路绿地 | 三级 | 903.460 | 903.460 |  |  | 合欢 | 10-14 | 24 |  |  |
| 15-24 | 63 |
| 25-39 | 3 |
| 12 | 慧炬街（鸡鸣山路） | 东至浦沿路，西至潮涌路（滨浦路） | 道路绿地 | 三级 | 409.800 | 409.800 |  |  | 黄山栾 | 10-14 | 88 |  |  |
| 15-24 | 18 |
| 13 | 生地街（新生路） | 西至闻涛路，南至西浦路 | 道路绿地 | 三级 | 1202.300 | 1202.300 |  |  | 珊瑚朴 | 15-24 | 122 |  |  |
| 14 | 零磁谷街（浦炬街、浦乐路） | 西至闻涛路，东至浦沿路 | 道路绿地 | 三级 | 6289.890 | 6289.890 |  |  | 香樟 | 10-14 | 23 |  |  |
| 15-24 | 138 |
| 25-39 | 9 |
| 朴树 | 10-14 | 9 |
| 15-24 | 25 |
| 15 | 浦西路 | 南至回龙庵街（望水街），北至东冠路 | 道路绿地 | 三级 | 164.750 | 164.750 |  |  | 香樟 | 15-24 | 130 |  |  |
| 16 | 浦联路（南浦路） | 西至闻涛路，东至西浦路 | 道路绿地 | 三级 | 804.680 | 804.680 |  |  | 榉树 | 15-24 | 83 |  |  |
| 17 | 承前巷 | 北至连江街，南至芳华巷 | 道路绿地 | 三级 | 944.000 | 944.000 |  |  | 紫薇 | 10-14 | 194 |  |  |
| 18 | 坚塔路 | 东至新浦路，西至闻涛路 | 道路绿地 | 三级 | 4770.000 | 4082.000 | 688.000 |  | 黄山栾树 | 10-14 | 184 |  |  |
| 19 | 堤东路（规划支路2号路） | 北至坚塔路，南至东冠路 | 道路绿地 | 三级 | 286 | 286 |  |  | 香樟 | 10-14 | 154 |  |  |

**浦沿街道辖区街属公共绿地管养清单**

| **序号** | **绿地名称** | **地点（四至范围）** | **绿地类型** | **绿地等级** | **工程量清单** | | | | | | | | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绿地总面积（㎡）** | **绿地总面积包括** | | | **行道树** | | | **挂箱（只）** |
| **绿地面积 （㎡）** | **时花面积(㎡)** | **常绿草面积（㎡）** | **品种** | **胸径（cm）** | **数量（株）** |
| 1 | 浦沿路沿线西侧绿地 | 浦沿路沿线西侧绿地 | 道路绿地 | 三级 | 5420 | 5420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 新浦路 | 新浦路 | 道路绿地 | 三级 | 3546 | 3546 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 坚塔路 | 坚塔路 | 道路绿地 | 三级 | 3254 | 3254 |  |  | 香樟 | 10-15 | 52 |  |  |
| 4 | 镇前路 | 镇前路 | 道路绿地  道路绿地 | 三级 | 3459 | 3459 |  |  | 香樟 | 30以上 | 23 |  |  |
| 香樟 | 10-15 | 70 |
| 5 | 东冠路 | 东冠路 | 道路绿地 | 三级 | 1514 | 1514 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 新浦河两边景观道路和绿化带 | 新浦河两边景观道路和绿化带 | 道路绿地 | 三级 | 4150 | 4150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 陆家潭河沿线 | 陆家潭河沿线 | 道路绿地 | 三级 | 2791 | 2791 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 沙虞路（大同公寓东侧道路） | 沙虞路（大同公寓东侧道路） | 道路绿地 | 三级 | 246 | 246 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 八甲街 | 八甲街 | 道路绿地 | 三级 | 3326 | 3326 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 滨文路 | 滨文路 | 道路绿地 | 三级 | 3783 | 3783 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 滨文路 | 滨文路 | 道路绿地 | 三级 | 4889 | 4889 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 志成大厦周边 | 志成大厦周边 | 道路绿地 | 三级 | 2887 | 2887 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 东方通信城周边 | 东方通信城周边 | 道路绿地 | 三级 | 3140 | 3140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 滨文小学 | 滨文小学 | 道路绿地 | 三级 | 531 | 531 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 新生社区 | 新生社区 | 道路绿地 | 三级 | 269 | 269 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 七桥下面两条便道 | 七桥下面两条便道 | 道路绿地 | 三级 | 194 | 194 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 西浦路供电站 | 西浦路供电站 | 道路绿地 | 三级 | 427 | 427 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 滨文过渡房北门围墙外 | 滨文过渡房北门围墙外 | 道路绿地 | 三级 | 787 | 787 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 浦沿路 | 浦沿路 | 道路绿地 | 三级 | 5729 | 5729 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 新浦路 | 新浦路 | 道路绿地 | 三级 | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 浦联名府东侧河道边口袋公园 | 浦联名府东侧河道边口袋公园 | 道路绿地 | 三级 | 2800 | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 浦联名府南侧河道边 | 浦联名府南侧河道边 | 道路绿地 | 三级 | 2064 | 2064 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 浦联社区 | 浦联社区 | 道路绿地 | 三级 | 5235 | 5235 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 新浦社区 | 新浦社区 | 道路绿地 | 三级 | 2099 | 2099 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下为拆除后覆绿地块，需按采购人要求进行季节性养护。 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 新生沙浪虞拆后区块 | 新生幼儿园南侧 | 道路绿地 | 三级 | 50469 | 50469 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 新生陆家潭拆后区块 | 西浦路东侧，东冠路北侧 | 道路绿地 | 三级 | 72861 | 72861 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 浦沿街道璞悦湾西侧地块新建围墙及覆绿项目 | 浦沿街道璞悦湾西侧 | 道路绿地 | 三级 | 15945 | 15945 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 浦沿街道滨文小学北侧区块新建围墙及覆绿项目 | 浦沿街道滨文小学北侧 | 道路绿地 | 三级 | 10999 | 10999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 浦沿街道之江大桥下桥口南新生幼儿园西侧区块绿化整治项目 | 浦沿街道新生幼儿园西侧 | 道路绿地 | 三级 | 5782 | 5782 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 浦沿街道钱塘福苑周边绿化整治工程 | 浦沿街道钱塘福苑北侧、东侧 | 道路绿地 | 三级 | 17013 | 17013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 浦沿街道浦沿中心幼儿园西侧地块平整覆绿及新增围墙工程 | 浦沿街道浦沿中心幼儿园西侧 | 道路绿地 | 三级 | 12500 | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 浦沿单元BJ0601-RB-12地块绿化整治工程 | 浦沿街道西浦路潘曹街东北侧 | 道路绿地 | 三级 | 36488 | 36488 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 浦沿单元BJ0601-RB-36地块绿化整治工程 | 浦沿街道西浦路坚塔路东南侧 | 道路绿地 | 三级 | 36373 | 36373 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 浦沿街道浦联征迁指挥部周边环境整治工程 | 浦沿街道西浦路东冠路西南侧 | 道路绿地 | 三级 | 9000 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 浦沿街道空军三连部队周边新建围墙、覆绿工程 | 浦沿街道新浦路浦湖街东南侧 | 道路绿地 | 三级 | 14126 | 14126 |  |  |  |  |  |  |  |

**（4）市政道路管养清单**

浦沿街道辖区区级市政道路管养清单

| 序号 | 道路 | 起止点 | 道路等级 | 长度(m) | 宽度(m) | 总面积(㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东冠路 | 西浦路-潮涌路 | 二级 | 358 | 30 | 10740 |  |
| 2 | 东冠路 | 滨浦路-闻涛路 | 二级 | 278 | 32 | 8896 |  |
| 3 | 西浦路 | 滨文路-东信大道 | 二级 | 901 | 21 | 18921 |  |
| 4 | 西浦路 | 新和路-东信大道 | 二级 | 452 | 16.5 | 7458 |  |
| 5 | 西浦路 | 镇前路-龙山路 | 二级 | 1500 | 40 | 60000 |  |
| 6 | 西浦路 | 滨文路-陆家潭街 | 二级 | 642 | 40 | 25680 |  |
| 7 | 西浦路 | 陆家潭街-镇前路 | 二级 | 910 | 40 | 36400 |  |
| 8 | 零磁谷街（原名浦乐路） | 闻涛路-浦沿路 | 一级 | 842 | 33 | 27786 |  |
| 9 | 坚塔路 | 闻涛路-新浦路 | 二级 | 1100 | 40 | 44000 |  |
| 10 | 生地街 | 西浦路-闻涛路 | 一级 | 638 | 40 | 25520 |  |
| 11 | 六和路 | 东信大道-闻涛路 | 三级 | 1300 | 51 | 66300 |  |
| 12 | 新和路 | 闻涛路-新浦河 | 二级 | 1426 | 30 | 42780 |  |
| 13 | 新浦路 | 燕斗孙街（原名龙山路）-回龙庵路 | 一级 | 880 | 17.6 | 15488 |  |
| 14 | 陆家潭街（原名林家里路） | 闻涛路-西浦路 | 二级 | 612 | 18 | 11016 |  |
| 15 | 潮涌路（原名滨浦路） | 芳华弄-零磁谷街 | 二级 | 3005 | 24 | 72120 |  |
| 16 | 连江街（原名浙新区块北侧规划支路） | 闻涛路-西浦路 | 一级 | 436 | 12 | 5232 | 介入管养 |
| 17 | 连江街（原名浙新区块北侧规划支路） | 浦沿路-西浦路 | 一级 | 1100 | 12 | 13200 | 介入管养 |
| 18 | 八甲街（原名七甲路） | 闻涛路-新浦路 | 一级 | 862 | 20 | 17240 |  |
| 19 | 芳华弄（原规划支路） | 闻涛路-西浦路 | 二级 | 470 | 16 | 7520 |  |
| 20 | 慧矩街（原名鸡鸣山路） | 潮涌路-浦沿路 | 一级 | 777.00 | 16.00 | 12432.00 |  |
| 21 | 回龙庵街（原名望水路、浦湖街） | 闻涛路-浦沿路 | 二级 | 1200.00 | 21.00 | 25200.00 |  |
| 22 | 南浦路（原名浦联路） | 新浦路-闻涛路 | 二级 | 836.00 | 13.00 | 10868.00 |  |
| 23 | 承前巷（原名规划支路5号路） | 连江街-芳华弄 | 二级 | 512.00 | 16.00 | 8192.00 |  |
| 24 | 沙虞路（原名 浦西路） | 镇前路-回龙庵街 | 一级 | 522.00 | 20.00 | 10440.00 |  |
| 25 | 堤东路（原名规划支路二号路） | 潘潮街-东冠路 | 二级 | 283 | 16.00 | 4528 |  |
| 26 | 堤东路（原名规划支路二号路） | 陆家潭街-生地街 | 二级 | 255 | 16 | 4080 | 介入管养 |
| 27 | 堤东路（原名规划支路二号路） | 坚塔路-陆家潭街 | 2 | 226 | 16.00 | 3616.00 | 介入管养 |
| 28 | 堤东路（原名规划支路二号路） | 生地街-潘潮街 | 2 | 168 | 16.00 | 2688.00 | 介入管养 |
| 29 | 沙虞路（原名 浦西路） | 东冠路-生地街 连江街-八甲街 | 1 | 622.00 | 20.00 | 12440.00 | 介入管养 |

**备注：以上清单内的雨、污水井盖、路名牌、栏杆等市政设施的维护、更新等工作包含在本项目工作范围内；街属道路不另行提供市政道路管养清单。**

**第四部分** **评标办法**

**评标办法前附表**

| 序号 | 评标标准 | 权重 | 主观分/客观分属性 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【管理体系认证证书】投标人具备职业健康安全管理体系认证，质量管理体系认证，环境管理体系且在有效期内每提供一个得1分，最高得3分。（须提供可在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询的证书复印件并加盖公章，否则不得分） | 3 | 客观分 |  |
| 2 | 【类似业绩】自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有类似环卫或市政道路管养或绿化养护业绩的，每提供一个类型业绩得0.5分，最高得1分。（须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分） | 1 | 客观分 |  |
| 3 | 【拟派项目负责人】  （1）拟派项目负责人具有环卫或市政道路管养或绿化养护相关行业5年及以上工作经验的，得2分；没有不得分。（须提供劳动合同复印件和与劳动合同服务时间相对应的历年社保缴纳证明并加盖公章，否则不得分，相关行业工作经验根据劳动合同年限累积计算）。  （2）拟派项目负责人自2019年1月1日以来（时间以合同签订之日为准）担任过类似环卫或市政道路管养或绿化养护项目负责人或项目经理的，每担任过1个项目得1.5分，最多得3分，没有不得分。（提供供应商为其缴纳的投标截止日前近三个月内任意一个月的社保缴纳证明加盖公章，业绩证明材料以合同和发票为准，如合同无项目经理的信息，则另需提供业主证明文件并加盖业主公章，不提供不得分，项目负责人服务在不同单位的业绩证明材料，采购人予以认可。） | 5 | 客观分 |  |
| 4 | 人力资源安排充足且充分满足本标项要求最低的配置基础；满足下列项予以加分：  （1）项目技术负责人（2分）：增加1名具有市政或园林高级工程师职称的项目技术负责人的得2分，提供职称证书复印件；  （2）施工员（2分）；增加1名施工员得2分，最多得2分，提供施工员岗位证书；  （3）安全员（2分）：增加1名安全员得2分，最多得2分，提供安全员岗位证书或C类人员证书；  （4）沥青班组（4分）：增加1名人员的，得1分，最多得4分；  （5）人行道班组（4分）：增加1名人员的，得1分，最多得4分；  备注：以上人员中1、2、3需同时提供投标人为其缴纳的投标截止日前近三个月内任意一个月的社保缴纳证明加盖公章；4沥青班组人员、5人行道班组成员需附名单，否则不得分）。 | 14 | 客观分 |  |
| 5 | 【拟投项目设备】  满足招标文件采购需求基本要求的不得分，额外配置以下设备的：  （1）满足采购需求配置1台铣刨机的基础上，每增加1台铣刨机（或压路机或切割机）得1分，最高得1分。  （2）投入本项目的设备中具有摊铺机的加2分。  （3）满足采购需求配置（标项一1辆/标项二2辆/标项三2辆）三合一洗扫车的基础上，每增加1辆三合一洗扫车（总质量15000kg及以上）得2分；本项最高得2分。  （4）管理巡查车每增加一辆得1分，得1分。  （5）满足采购需求配置1辆小型清扫车/扫路车的基础上，每增加1辆小型清扫车/扫路车得2分，最高得2分。  （6）满足采购需求巡查保障车2辆的基础上，每增加1辆的，得1分，最高得1分。  （7）可上牌的抑尘雾炮车：额外提供1辆得2分。  （8）挖机每增加1台的得2分，最高得2分。  （9）应急综合排涝车，额外提供1辆得2分，最高得2分。  以上车辆须提供车辆行驶证、购车发票、车辆登记证扫描件、清晰带有车牌号的正面、45度斜侧面的照片，若为租赁的还需额外提供租赁合同，行驶证上的所有人名称必须和出租方一致，且租赁合同的到期时间必须晚于2027年12月31日，否则不予认可）。  （10）满足采购需求快保车数量的基础上：额外提供1辆，得0.2分，最高得1分。投标人提供承诺，格式自拟，否则不得分。  （11）手推式抛雪器（手扶式扫雪机）：额外提供1台，得1分，最高得1分。投标人提供承诺，格式自拟，否则不得分。 | 17 | 客观分 |  |
| 6 | 【市政道路保洁实施方案】针对项目采购需求编制详尽科学的实施方案，根据方案的针对性、合理性进行评审。评分范围（5分、4分、3分、2分、1分、0分）。 | 5 | 主观分 |  |
| 7 | 【公厕保洁实施方案实施方案】针对项目采购需求编制详尽科学的实施方案，根据方案的针对性、合理性进行评审。评分范围（5分、4分、3分、2分、1分、0分）。 | 5 | 主观分 |  |
| 8 | 【绿地管养实施方案】针对项目采购需求编制详尽科学的实施方案，根据方案的针对性、合理性进行评审。评分范围（5分、4分、3分、2分、1分、0分）。 | 5 | 主观分 |  |
| 9 | 【市政道路管养实施方案】针对项目采购需求编制详尽科学的实施方案，根据方案的针对性、合理性进行评审。评分范围（5分、4分、3分、2分、1分、0分）。 | 5 | 主观分 |  |
| 10 | 【安全生产保障措施】针对本项目制定的安全生产保障措施的合理性和针对性进行评审。评分范围（5分、4分、3分、2分、1分、0分）。 | 5 | 主观分 |  |
| 11 | 【服务质量保障措施】针对本项目制定的服务质量保障措施的合理性和针对性进行评审。评分范围（5分、4分、3分、2分、1分、0分）。 | 5 | 主观分 |  |
| 12 | 【交通组织、环保措施】针对本项目制定的管养期内交通组织、环保措施的合理性和针对性进行评审。评分范围（5分、4分、3分、2分、1分、0分）。 | 5 | 主观分 |  |
| 13 | 【应急预案】针对紧急事件的处理预案，针对有城市应急（气象灾害、防汛抗台、抗雪防冻、渣土处置、防雪抗冻、重大活动或假日、重大迎检）突发事件处理预案等各类应急保障方案的合理性和针对性进行评审。评分范围（5分、4分、3分、2分、1分、0分）。 | 5 | 主观分 |  |
| 14 | 【服务响应方案】针对本项目制定响应方案。根据响应流程、响应速度、问题处理效率的完整性和针对性进行评审。评分范围（3分、2分、1分、0分）。 | 3 | 主观分 |  |
| 15 | 【拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立管理】针对本项制定的各项规章制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准的合理性和针对性进行评审。评分范围（3分、2分、1分、0分）。 | 3 | 主观分 |  |
| 16 | 【舆情处理方案】针对本项目指定的采购人对接和舆情处理方案的针对性、合理性进行评审。评分范围（2分、1分、0分）。 | 2 | 主观分 |  |
| 17 | 【合理化建议】根据本项目道路情况提出合理化、优化建议，针对建议的合理性、针对性和可行性进行评审。评分范围（2分、1分、0分）。 | 2 | 主观分 |  |
| 18 | 有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）\*10］的计算公式计算。  评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 | 10 | 商务分 |  |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**二、评标标准**

**2.** **评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。

4.2.7投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.8投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.9投标人的分项报价不能满足特别报价要求的或报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的；

4.2.10投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.11投标人提供虚假材料投标的；

4.2.12投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.13投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

## 4.2.14 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**第五部分 拟签订的合同文本**

**（服务类）**

**第一部分合同书**

项目名称：滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目

标项：

甲方：杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

合同编号：

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，甲方通过政府采购平台对 进行公开招标，根据 年 月 日的政府采购中标通知书，标项 （ ）乙方中标。

为保证甲方采购乙方的关于该项目的相关服务，依据《中华人民共和国民法典》的有关规定和招标文件（编号： ）的有关要求，合同双方经协商一致，签订本合同。

一、服务内容、形式、要求

（一）综合养护服务内容：

滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目（标项 ），包括浦沿街道指定服务范围内的道路（含绿化带）清扫、牛皮癣清理、城市家具擦洗、垃圾收集清运、偷倒垃圾清运服务、道路及设施养护维修、公厕保洁管养、道路及公园绿地养护、城管驿站设置与管养、灾害性天气及重大活动应急保障、帮扶街道倒地共享单车、街属道路的路灯养护等工作。

（二）养护形式：

乙方按照投标文件中相应技术规范和服务要求组织专业队伍实施，甲方负责养护期内对乙方的考核。

（三）养护要求：

按照招标文件（标号：）第三部分——采购需求要求执行。

附《**人员配置表**》、《**养护车辆、设备配置表**》

**《人员配置表》**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**《养护车辆、设备配置表》**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **机具名称** | **数量** | **车牌号/型号** | **规格要求** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

二、履约期限

年 月 日至 年 月 日止（三年，合同一年一签）

如遇上年度道路养护服务合同未到期的，则本合同履约期限自上年度合同到期后开始按实际时间计算。**前一年服务期满并通过考核验收，可以根据原采购合同的约定续签下一年合同。合同履行期内若供应商达不到考核要求，采购单位可按有关程序终止下一年度的服务合同，另行招标采购。**

三、合同价款及支付方式

1、综合养护服务暂定合同总价金额人民币 元，大写： 元整，每年报价：金额人民币 元/年，大写： 元整/年。

其中：市政道路保洁金额人民币 元，大写： 元整，每年报价：金额人民币 元/年，大写： 元整/年；

公厕保洁金额人民币 元，大写： 元整，每年报价：金额人民币 元/年，大写： 元整/年；

绿地养护金额人民币 元，大写： 元整，每年报价：金额人民币 元/年，大写： 元整/年；

区属市政道路管养金额人民币 元，大写： 元整，每年报价：金额人民币 元/年，大写： 元整/年；

街属市政道路管养中标折扣率 %。

2、合同总价金额中已包括机械设备、工具、材料等作业、劳动防护费用（服装费、高温费、节假日加班费等）及应急保障费用。除此之外，甲方无需要支付给乙方的其他费用。

3、乙方承诺放弃因甲方内部请款流程等原因造成的支付合同价款时间与合同约定的支付时间不匹配，而向甲方追究相关违约责任的权利。

4、付款条件（进度和方式）

（1）合同签订生效且具备项目实施条件并收到乙方开具的发票后5个工作日内，甲方支付年度合同总金额的45%的作为预付款（预付款每年支付）；

（2）每季度结束后下一个月二十号左右，根据考核情况，经甲方核算确认并扣除预付款后（若当季实际需支付养护经费不足需扣除预付款，则顺延至下一季度扣除，以此类推），一次性支付剩余当季养护经费。考核标准按照相关主管部门要求为准（甲方拥有解释权）。

5、结算口径：

5.1承包期内如有道路改建、扩建、新增人行道等情况所增加的面积，原则上纳入中标单位养护范围，相关养护费用不再增加。

5.2服务期内采购人市政道路面积、绿地养护面积有减少的，按实际减少面积核减管养服务费，新增的环境整治的绿地，供应商需无条件提供管养服务，费用包含在总报价中，不再计取。

5.3因部分道路提升改造、绿地提升改造等原因导致停止管养服务的，按实际发生的工程量核减总服务费用。

5.2如遇公厕厕位工程量增加或减少，按实调整。

5.4街属道路市政管养结算

**5.4.1**街属**市政道路养护管理包括：养护标项内的市政道路及其附属设施（包括车行道路、非机动车道、人行道路面及路基、各类井盖、路名牌、护栏及其他市政设施等）的日常维修、保养、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）、无障碍设施整治等。根据管养需求，在服务期内供应商须服从采购人对标项内管养范围的调整。以实际完成的工程量，根据《市政养护预算一》、《市政养护预算二》和中标折扣率，按实结算。**

**5.4.2变更估价：**

本项目街属**市政道路养护管理**实施过程中，引起新的工程项目（指**《市政养护预算一》、《市政养护预算二》无参考项的**），其相应综合单价的确定方法为：

①投标报价中有类似工程项目单价的，可以参照投标报价中类似项目的单价计算确定:

②投标报价中没有类似工程项目单价的，由承包人根据套用《浙江省市政养护工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）及《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）及供应商的投标折扣率，材料、机械价格按开标当期《浙江造价信息》正刊信息价、如正刊无信息价，则按《浙江造价信息》副刊信息价，无价材料由双方协商，人工价格按照开标当期杭州市人工信息价计取。企业管理费、税金、规费等费率按相关规定计取。计算出的综合单价并报相关部门审核，以审定价结合中标折扣率为该新增项目的结算综合单价。

③如存在定额无法套取的项目，由供应商和采购人双方协商确定。

**5.3乙方应按照甲方要求承担本标项内的其他市政工程项目（如有）, 费用另计, 优惠率可参照《杭州高新区（滨江）国有投资小型建设工程项目承发包指导意见（试行）》（区住建【2019】46号）等有关要求确定，费用按照工程定额另行列支结算。**

四、合同权利条款

甲方的权利：

1、 根据考核情况提出或支付相应的养护经费（**甲方对考核情况拥有解释权**）。

2、 对合同范围内的城市道路市政养护、道路保洁、绿化养护综合养护运行情况进行监督管理。

3、 审定年度和月度养护运行计划，审核乙方上报的养护工作量报表，检查养护运行计划执行情况。

4、 对乙方日常养护运行的质量、安全运行、巡查工作及资料台账进行定期或不定期检查，并对养护运行情况进行考核。

5、按照市委、市政府或上级部门指示，在防汛、抗台、抗雪、抗旱和重大活动保障等特殊情况及重大事件发生时，可要求乙方采取应急措施，对城市道路进行特殊综合养护。

6、 对乙方承包养护范围内的市政、环卫、绿化综合养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，并按合同约定进行处理。对乙方承包养护范围内的市政、环卫、绿化养护情况进行跟踪检查，发现乙方未按约定要求进行养护时，可要求乙方限期整改，乙方在接到整改通知以后，必须在3个工作日内处理完毕。

乙方的权利：

1、按照合同确定的养护运行范围，根据考核情况取得相应确定的养护运行经费。

2、甲方无正当理由拖欠养护运行费用两个季度以上（含），乙方有权中止合同；中止合同至少提前三个月提出。

3、编制年度、月度养护计划和大面积维修计划，经甲方审定后安排日常养护工作，实施大面积维修工程。

五、合同责任条款

甲方的责任：

1、提供综合养护标准、作业规范及考核办法。

2、有效实施监管工作，相关行政许可事宜及时告知乙方；加强日常巡查监管，发现违章行为及时处置；协助乙方在作业过程中开展相关协调工作。

3、按约定拨付养护经费（经考核）。

4、如遇防汛防台、抗雪防冻、突发事件以及重大活动保障等工作，协调乙方在作业过程中同其他部门的关系。

5、严格按照考核办法进行月度检查考核，协助处理养护工作中与相关单位的协调工作。例如确认乙方需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工等事项，并及时报市级监管部门备案等。

乙方的责任：

1、必须严格按合同条款、本次招投标要求、管养质量标准及相关规定，精心组织养护，使用同材质维修，达到养护工程的验收标准，确保管养质量，承担设施、人员安全和因养护不到位产生的公共安全责任。

2、严格履行投标书中优惠承诺、投标书及招标过程中的有关承诺。

3、养护作业人员及数量的投入、机械设备的投入必须与投标时做出的承诺一致。

4、遇到防汛防台、防雪抗冻、重大活动保障、突发事件或自然灾害，必须服从甲方指挥与安排，并及时将有关情况上报至甲方。

5、遇灾害性天气，听从甲方统一指挥，及时组织人员应对突发性情况，并完成甲方交办的突击性任务。

6、协助甲方调查、解决市民来信来访及投诉（含数字城管），并根据甲方要求及时处理。

7、发现设施损坏或缺损，在24小时内与相关部门联系。

8、合同期满并经甲方考核合格后，乙方应提交完整的养护台帐，并按甲方要求做好与下一家养护企业的衔接。

9、制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，将应急预案和人员名单上报至甲方备案。

10、建立应急备货制，备货内容：防汛防台、抗雪防冻等物资及设备。

11、道路清扫范围包含原道路明细中未标注清楚的人行道外的商铺前空地面积、绿化带面积及各类卫生死角。

12、乙方需在作业时间段内对保洁范围内的共享单车帮扶摆放整齐；发现分发小广告或流浪乞讨人员的，及时上报属地中队。

13、乙方未履行本合同约定义务或履行义务不符合甲方要求的，甲方有权利暂缓支付相关款项，且不视为甲方违约。因乙方上述违约行为给甲方造成的损失（包括但不限于为维护自身权益而支出的诉讼费，律师费，保全费，保全保险费，公证费，鉴定费等），甲方有权向乙方全额追偿，甲方有权从应支付给乙方的任意一笔费用中扣除乙方承担的违约金、损害赔偿金额费用。

14、乙方工作人员在开展养护作业的过程中，对甲方、乙方、其他第三方或乙方工作人员本身造成的人身损害和财产损害，由乙方负责赔偿。若甲方因此垫付、支付相关费用，有权向乙方追偿。

15、甲方有权从应支付给乙方的任意一笔款项中扣除乙方应承担的违约金、损害赔偿金等费用，且不视为甲方违约。

16、乙方必须加强经常性的安全教育，做好安全防范工作，严格按规范作业，在作业时一旦发生各类事故，由乙方自行负责处理。如乙方发生人员伤亡的责任事故，并在社会上造成负面影响，甲方有权根据责任事故情况对乙方进行警告或终止合同。若因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方全额追偿，追偿的费用包括但不限于因此支出的餐旅费，交通费，诉讼费，律师费。

17、乙方及时将日常养护、维修、技术状况评价等相关数据及时、准确报送市政监管部门，每年11月底前按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36—2016)、《城市道路养护规范》（DB3301/T 0314-2020）、《杭州市城市排水管渠养护管理标准（试行）》（杭城管委[2012]285号）等相关要求上报当年的道路常规检测内容。

18、按合同附表配备技术熟练、经验丰富的项目负责人、各专业经理、各类专业技术人员和道路养护工等，并保持其岗位的相对稳定，如果需要更换项目负责人或项目技术负责人、各类专业技术人员和道路养护工，应事书面先报请甲方同意；甲方有权要求乙方撤换那些工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员；养护期间应保证一定的机具设备，不得另作他用。

19、如市、区、街道相应管养规范标准有更新，按照最新版本执行。

六、考核内容及办法

（一）环卫考核：

1.《关于印发2022年度各区县（市）政府（管委会）城市管理考核相关评分细则的通知》（杭城管综执联办﹝2022﹞1号）

2.《杭州市人民政府办公厅转发市城管委关于<杭州城区整洁度检查考核试行办法>的通知》（杭政办函〔2012〕177号）

3.《滨江区环境卫生管理考核办法》等

注：如市、区、街道相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

1. 市政考核：参照《滨江区综合行政执法局市政设施监管考核实施细则（试行）》执行。

注：如市、区、街道相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

（三）绿化考核：《杭州市城区绿化养护企业考评办法（试行）》、《滨江区公共绿地养护管理考核办法》等。

注：如市、区、街道相应规范标准有更新，按照最新版本执行。

1. 履约保证金

金额：合同金额的1.0%。

递交形式：供应商以金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。保函期限满足项目验收时间要求。

八、违约责任

警告、退出、递补办法

（一）警告。合同期间，有下列情景之一的给予一次警告，每警告一次扣款20000元：

1. 防汛防台、抗雪防冻、突发事件应急处理及重大活动保障处置不力的。

2. 管理不力，发生管养人员集体上访的。

3. 未按照规程操作发生有责事故的。

4. 项目投入的人员及设施设备，未经综合行政执法局允许，擅自更换或撤离的。

5. 未落实职工劳保福利待遇，职工休息休假权利没有保障，未足额支付加班费等。

6. 其他情况。

（二）退出。合同期间，符合以下之一的甲方有权提前终止合同，没收全额履约保证金，若由此给甲方造成损失的，甲方有权就实际损失向乙方追偿，合同终止后三年内不得参与本区环卫、市政、保洁项目竞标：

1. 作业单位年度累计被警告3次的。

2. 警告后未在规定期限内整改，经甲方约谈后仍未按规定时限整改的。

3. 连续3个月考核分数在80分以下或年度累计5个月考核分数在80分以下的。

（三）递补。退出单位原则上在重新招标产生中标单位后进行移交。新中标单位产生前，甲方对该标项服务质量加大检查考核力度。 如遇违约解除合同时，采购人重新组织招标的，在新单位产生之前，由原单位继续履约，直至采购人完成重新采购止。

（四）其他

1.甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同三年总款项百分之五作为违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款金额的每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，以及乙方严重违反合同条款或甲方认定其无履行合同能力的，甲方有权要求解除本合同。因前述原因导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如给甲方造成损失的，乙方应承担与此有关的一切损失和费用，包括但不限于甲方为维护自身权益而支出的诉讼费，律师费，保全费，保全保险费，公证费，鉴定费等。

九、履约验收

按照《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）文件规定，做好政府采购履约验收相关工作。

验收方案：

1.验收主体：杭州市滨江区综合行政执法局

2.验收时间：甲方指定时间或验收条件具备的组织验收。

3.验收方式：委托代理机构验收或自行验收。

4.验收程序：本项目根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》规定的一般程序进行验收。

十、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

十一、本合同如遇不可抗拒的原因无法继续履行时，即自然终止，双方自行承担各自损失。

十二、本合同如发生纠纷，甲、乙双方应当及时协商解决，如协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。

十三、所有招标文件（招标编号： ）、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力，如有不一致的以有利于甲方的为准。

十四、本合同一式捌份，双方各执肆份，。本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章，合同在政采云平台备案后生效。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人 ：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

地址： 地址：

电话和传真： 电话传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

经办人： 经办人：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

**附件： 市政养护预算一**

| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量 单位** | **工程量** | **综合单价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|  | 功能性病害 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青路面面层维修（4cmSBS） | 铣刨路面4cm，SBS改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 98.90 |
| 2 | 沥青路面面层维修（4cmSMA） | 铣刨路面4cm，SMA改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 122.52 |
| 3 | 沥青路面面层维修（彩色沥青4cmSBS） | 铣刨路面4cm，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 125.04 |
| 4 | 沥青路面面层维修（彩色沥青4cmSMA） | 铣刨路面4cm，彩色SMA细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 246.48 |
|  | 结构性破坏，基层未破损 |  |  |  |  |
| 5 | 沥青路面面层维修（4cmSBS+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土 6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 229.86 |
| 6 | 沥青路面面层维修（4cmSMA+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 253.48 |
| 7 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土 6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 256.00 |
| 8 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 377.44 |
| 9 | 沥青路面面层维修（4cmSBS+5+6cm） | 铣刨路面15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 360.68 |
| 10 | 沥青路面面层维修（4cmsma+5+6cm） | 铣刨路面15cm，乳化沥青下封层，土工格栅，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 384.29 |
| 11 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS+5+6cm） | 铣刨路面15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 386.82 |
| 12 | 沥青路面面层维修（彩色4cmsma+5+6cm） | 铣刨路面15cm，乳化沥青下封层，土工格栅，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 508.26 |
|  | 结构性破坏，基层破损 |  |  |  |  |
| 13 | 沥青路面面层维修（4cmSBS改性沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 630.20 |
| 14 | 沥青路面面层维修（4cmSMA沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 653.82 |
| 15 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS改性沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 656.34 |
| 16 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 777.78 |
|  | 水泥混凝土路面修复 基层未破损 |  |  |  |  |
| 17 | 水泥混凝土（4cmSBS改性+5+6cm+15） | 挖除21cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石基层15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 511.43 |
| 18 | 水泥混凝土（5cmSBS改性+7+15） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 448.67 |
| 19 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+15） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 478.19 |
| 20 | 水泥混凝土（5cmSBS改性+7+5） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，快速水泥5cm，土工格栅，乳化沥青封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 593.14 |
|  | 水泥混凝土路面修复 基层破损 |  |  |  |  |
| 21 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+20） | 挖除22cm水泥混凝土路面，挖除10cm水泥稳定基层，路床整理，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 491.71 |
| 22 | 水泥混凝土（4cmSBS改性+6+8+40） | 挖除24cm水泥混凝土路面，挖除34cm水泥稳定基层，路床整理，5%水泥稳定碎石基层40cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土8cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 779.52 |
| 23 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+32） | 挖除22cm水泥混凝土路面，挖除22cm水泥稳定基层，路床整理，5%水泥稳定碎石基层32cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 581.33 |
|  | 道路维修（修补零星坑洞） |  |  |  |  |
| 24 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 124.05 |
| 25 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 124.15 |
| 26 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 147.66 |
| 27 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 271.62 |
| 28 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 267.97 |
| 29 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 294.10 |
| 30 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 291.58 |
| 31 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 415.54 |
| 32 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 415.57 |
| 33 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 441.70 |
| 34 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 439.19 |
| 35 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 563.15 |
| 36 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 709.17 |
| 37 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 735.30 |
| 38 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑,适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 732.79 |
| 39 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑,适用于10㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 856.75 |
|  | 人行道维修 |  |  |  |  |
| 40 | 人行道面层维修（花岗岩板） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 365.68 |
| 41 | 人行道面层维修（花岗岩板） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，4cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 325.85 |
| 42 | 人行道面层及基础维修（花岗岩板+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 612.87 |
| 43 | 人行道面层及基础维修（花岗岩板+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，4cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 573.03 |
| 44 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 221.50 |
| 45 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm ，6cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 467.43 |
| 46 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，4cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 199.73 |
| 47 | 人行道面层维修（透水砖） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 206.31 |
| 48 | 人行道面层及基础维修（透水砖+基础 | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 448.41 |
| 49 | 人行道面层维修（透水砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，6cm透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 157.06 |
| 50 | 人行道面层维修（透水砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 399.16 |
| 51 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm陶瓷透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 237.55 |
| 52 | 人行道面层及基础维修（陶瓷透水砖+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm陶瓷透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 479.65 |
| 53 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm陶瓷透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 172.67 |
| 54 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm陶瓷透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 414.77 |
| 55 | 人行道面层维修（彩色板） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，6cm彩色板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 159.57 |
| 56 | 人行道面层及基础维修（彩色板+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，路床整形，水泥混凝土基础20cm，6cm彩色板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 410.50 |
| 57 | 人行道面层维修（彩色板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，6cm彩色板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 120.32 |
| 58 | 人行道面层维修（植草砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，植草砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 133.03 |
| 59 | 人行道面层及基础维修（植草砖） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，植草砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 158.26 |
| 60 | 人行道面层及基础维修（植草砖+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，植草砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 405.39 |
| 61 | 人行道面层维修（植草砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，植草砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 376.39 |
|  | 其他养护内容 |  |  |  |  |
| 62 | 过路镀锌管 | 3\*DN100镀锌钢管，（C25混凝土基础及方包，乳化沥青粘层，乳化沥青封层,8cm沥青粗粒式，乳化沥青粘层,6cm沥青中粒式，4cmSBS细粒式沥青面层）须计量3根的价格 | m | 1.00 | 588.07 |
| 63 | 超薄沥青（1.5cm） | 按照“圆洞方补”原则，基层清理、破损开挖、现场准备、材料准备、涂刷高粘改性乳化粘层油、填高性能冷拌型修补料1.5cm、压实 含外运 运距自行考虑，用于400㎡以上修复 | m2 | 1.00 | 125.27 |

**市政养护预算二**

| **序号** | **项目名称** | **项目特征** | **计量 单位** | **工程量** | **综合单价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
|  | 功能性病害 |  |  |  |  |
| 1 | 沥青路面面层维修（4cmSBS） | 铣刨路面4cm，SBS改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 108.90 |
| 2 | 沥青路面面层维修（4cmSMA） | 铣刨路面4cm，SMA改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 132.75 |
| 3 | 沥青路面面层维修（彩色沥青4cmSBS） | 铣刨路面4cm，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 135.20 |
| 4 | 沥青路面面层维修（彩色沥青4cmSMA） | 铣刨路面4cm，彩色SMA细沥青混凝土4cm，乳化沥青粘层，涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 257.85 |
| 5 | 道路沥青封边 | 裂缝灌油 | m | 1.00 | 2.88 |
| 6 | 道路沥青封边 | 裂缝填沥青料 | m | 1.00 | 89.30 |
|  | 结构性破坏，基层未破损 |  |  |  |  |
| 7 | 沥青路面面层维修（4cmSBS+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土 6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 247.43 |
| 8 | 沥青路面面层维修（4cmSMA+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑,适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 271.28 |
| 9 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土 6cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 273.73 |
| 10 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA+6） | 铣刨路面10cm，乳化沥青粘层，AC-20C中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑,适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 396.37 |
| 11 | 沥青路面面层维修（4cmSBS+5+6cm） | 铣刨路面15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 392.10 |
| 12 | 沥青路面面层维修（4cmSMA+5+6cm） | 铣刨路面15cm，乳化沥青下封层，土工格栅，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 415.97 |
| 13 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS+5+6cm） | 铣刨路面15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 418.40 |
| 14 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA+5+6cm） | 铣刨路面15cm，乳化沥青下封层，土工格栅，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 562.32 |
|  | 结构性破坏，基层破损 |  |  |  |  |
| 15 | 沥青路面面层维修（4cmSBS改性沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 763.41 |
| 16 | 沥青路面面层维修（4cmSMA沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 763.02 |
| 17 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSBS改性沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 765.47 |
| 18 | 沥青路面面层维修（彩色4cmSMA沥青+5+6cm+20） | 铣刨路面15cm，拆除基层20cm，路床平整碾压，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 888.12 |
|  | 水泥混凝土路面修复 基层未破损 |  |  |  |  |
| 19 | 水泥混凝土（4cmSBS改性+5+6cm+15） | 挖除21cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石基层15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 610.69 |
| 20 | 水泥混凝土（5cmSBS改性+7+15） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 535.92 |
| 21 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+15） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，5%水泥稳定碎石15cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 565.74 |
| 22 | 水泥混凝土（5cmSBS改性+7+5） | 挖除22cm水泥混凝土路面，路床整理，快速水泥5cm，土工格栅，乳化沥青封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 656.60 |
|  | 水泥混凝土路面修复 基层破损 |  |  |  |  |
| 23 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+20） | 挖除22cm水泥混凝土路面，挖除10cm水泥稳定基层，路床整理，沥青碎石20cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 754.99 |
| 24 | 水泥混凝土（4cmSBS改性+6+8+40） | 挖除24cm水泥混凝土路面，挖除34cm水泥稳定基层，路床整理，5%水泥稳定碎石基层40cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-25粗粒式沥青混凝土8cm，乳化沥青粘层，AC-20中粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1029.78 |
| 25 | 水泥混凝土（5cmSMA+7+32） | 挖除22cm水泥混凝土路面，挖除22cm水泥稳定基层，路床整理，5%水泥稳定碎石基层32cm，土工格栅，乳化沥青下封层，AC-20中粒式沥青混凝土7cm，乳化沥青粘层，SMA改性细沥青混凝土5cm,涂沥 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 767.45 |
|  | 道路维修（修补零星坑洞） |  |  |  |  |
| 26 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面4cm，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 199.72 |
| 27 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层 ，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 227.57 |
| 28 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 224.97 |
| 29 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA） | 切缝机割方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 357.44 |
| 30 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 437.33 |
| 31 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 465.18 |
| 32 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 462.58 |
| 33 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层，彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 595.05 |
| 34 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 634.71 |
| 35 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 662.56 |
| 36 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 659.96 |
| 37 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5+6cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，基层及其它处理 乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 792.43 |
| 38 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSBS+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1045.59 |
| 39 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSBS+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SBS改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑，适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1073.43 |
| 40 | 沥青路面面层修补零星坑洞（4cmSMA+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑,适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1070.84 |
| 41 | 沥青路面面层修补零星坑洞（彩色4cmSMA+5+6+35cm） | 切缝机切缝1.5m\*1.5m见方沥青混凝土路面，刨除沥青混凝土路面，拆除基层35cm，基层及其它处理 路床平整碾压，5%水泥碎石稳定层 35CM，乳化沥青下封层，粗粒式沥青混凝土6cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土5cm，乳化沥青粘层,彩色SMA改性细沥青混凝土4cm 含外运 运距自行考虑,适用于10㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 1203.30 |
|  | 人行道维修 |  |  |  |  |
| 42 | 人行道面层维修（花岗岩板0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形,6cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 473.23 |
| 43 | 人行道面层维修（花岗岩板0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形,4cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 340.53 |
| 44 | 人行道面层及基础维修（花岗岩板0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 859.91 |
| 45 | 人行道面层及基础维修（花岗岩板0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，4cm花岗岩板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 727.21 |
| 46 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 272.91 |
| 47 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，4cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 205.73 |
| 48 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm ，路床整形，6cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 659.60 |
| 49 | 人行道面层维修（花岗岩板50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，水泥混凝土基础20cm ，路床整形，4cm花岗岩板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 593.26 |
| 50 | 人行道面层维修（透水砖0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 288.97 |
| 51 | 人行道面层及基础维修（透水砖0%利用+基础 | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 675.66 |
| 52 | 人行道面层维修（透水砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 227.41 |
| 53 | 人行道面层维修（透水砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，路床整形，C25水泥混凝土基础20cm，6cm透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 614.11 |
| 54 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm陶瓷透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 326.76 |
| 55 | 人行道面层及基础维修（陶瓷透水砖0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，6cm陶瓷透水砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 713.45 |
| 56 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm陶瓷透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 246.50 |
| 57 | 人行道面层维修（陶瓷透水砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，6cm陶瓷透水砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 633.19 |
| 58 | 人行道面层维修（彩色板0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm彩色板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 162.11 |
| 59 | 人行道面层及基础维修（彩色板0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，6cm彩色板，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 548.80 |
| 60 | 人行道面层维修（彩色板50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，6cm彩色板（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 118.78 |
| 61 | 人行道面层维修（植草砖50%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，植草砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 197.76 |
| 62 | 人行道面层维修（植草砖0%利用） | 拆除人行道板，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，植草砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 230.82 |
| 63 | 人行道面层及基础维修（植草砖0%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，植草砖，3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 617.52 |
| 64 | 人行道面层维修（植草砖50%利用+基础） | 拆除人行道板及基础，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，路床整形，水泥混凝土基础20cm，植草砖（50%利用），3cm1：2水泥砂浆，适用于200㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 584.44 |
|  | 平侧石维修 |  |  |  |  |
| 65 | 翻修花岗岩侧石（0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，37\*15\*100cm花岗岩侧石 | m | 1.00 | 252.03 |
| 66 | 翻修花岗岩侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，37\*15\*100cm花岗岩侧石（50%利用） | m | 1.00 | 149.11 |
| 67 | 翻修花岗岩侧石(0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，35\*20\*100cm花岗岩侧石 | m | 1.00 | 304.76 |
| 68 | 翻修花岗岩侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，35\*20\*100cm花岗岩侧石（50%利用） | m | 1.00 | 175.78 |
| 69 | 翻修花岗岩侧石(0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，20\*10\*100cm花岗岩侧石 | m | 1.00 | 122.49 |
| 70 | 翻修花岗岩侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，20\*10\*100cm花岗岩侧石（50%利用） | m | 1.00 | 84.03 |
| 71 | 翻修混凝土侧石(0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，20\*10\*100cm混凝土侧石 | m | 1.00 | 75.90 |
| 72 | 翻修混凝土侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，20\*10\*100cm混凝土侧石（50%利用） | m | 1.00 | 60.74 |
| 73 | 翻修混凝土侧石（0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，37\*15\*100cm混凝土侧石 | m | 1.00 | 105.79 |
| 74 | 翻修混凝土侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，37\*15\*100cm混凝土侧石（50%利用） | m | 1.00 | 76.00 |
| 75 | 翻修混凝土侧石（0%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，35\*15\*100cm混凝土侧石 | m | 1.00 | 102.25 |
| 76 | 翻修混凝土侧石（50%利用） | 拆除侧石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，35\*15\*100cm混凝土侧石（50%利用） | m | 1.00 | 74.18 |
| 77 | 翻修花岗岩平石（0%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，12\*12\*100cm花岗岩平石 | m | 1.00 | 205.41 |
| 78 | 翻修花岗岩平石（50%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，12\*12\*100cm花岗岩平石（50%利用） | m | 1.00 | 82.06 |
| 79 | 翻修花岗岩平石（0%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，50\*50\*12cm花岗岩平石 | m | 1.00 | 213.97 |
| 80 | 翻修花岗岩平石（50%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，50\*50\*12cm花岗岩平石（50%利用） | m | 1.00 | 138.09 |
| 81 | 铺设混凝土平石 | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，50\*50\*12cm混凝土侧石 | m | 1.00 | 121.70 |
| 82 | 铺设混凝土平石（50%利用） | 拆除平石，含外运 运距自行考虑，修补局部基础处理，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，50\*50\*12cm混凝土侧石（50%利用） | m | 1.00 | 88.66 |
| 83 | 校正侧石 | 翻挖，整理，夯实，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，侧石铺设 | m | 1.00 | 48.72 |
| 84 | 校正平石 | 翻挖，整理，夯实，铺砌3cm厚1：2砂浆垫层，平石铺设 | m | 1.00 | 66.07 |
| 85 | 侧石油漆 | 侧石油漆 | m | 1.00 | 47.54 |
|  | 窨井 |  |  |  |  |
| 86 | 更换铸铁检查井井盖井座φ700（井盖座不利用） | 切缝机切缝1.5\*1.5m、拆除15cm沥青混凝土路面及30cm基础，φ700井圈制作，φ700检查井盖井座安装，30cm混凝土找平 乳化沥青粘层 粗粒式沥青混凝土8cm，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm 沥青路面面层修补（4cmSBS改性+6+8cm）含外运 运距自行考虑 | 座 | 1 | 5209.33 |
| 87 | 更换防沉降井井盖井座φ700（井盖座不利用） | 切缝机切缝1.5\*1.5m，拆除25cm沥青混凝土路面，重新更换含700防沉降检查井井圈、井盖、井座，15cm快速混凝土找平 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm 沥青路面面层修补（4cmSBS改性+6cm+15cm） | 座 | 1 | 4133.16 |
| 88 | 调整防沉降井φ700（井盖座重复利用） | 切缝机切缝1.5\*1.5m，拆除25cm沥青混凝土路面，调整井圈φ700，15cm混凝土找平 乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm 沥青路面面层修补（4cmSBS改性+6cm+15cm） | 座 | 1 | 2518.26 |
| 89 | 调换检查井盖 φ700井盖（重型） | 重型φ700检查井防沉降钢纤维井盖安装，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1230.11 |
| 90 | 调换检查井盖 φ700井盖（重型） | 重型φ700检查井防沉降复合井盖安装，废料外运；场地清理 | 座 | 1 | 1102.89 |
| 91 | 调换检查井盖 φ700井盖（重型） | 重型φ700检查井防沉降铸铁井盖安装，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1468.45 |
| 92 | 调换检查井盖 φ700井盖（轻型） | 轻型φ700检查井防沉降钢纤维井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1230.11 |
| 93 | 调换检查井盖 φ700井盖（轻型） | 轻型φ700检查井防沉降复合井盖，废料外运 | 座 | 1 | 1102.89 |
| 94 | 调换检查井盖 φ700井盖（轻型） | 轻型φ700检查井防沉降铸铁井盖安装，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1468.45 |
| 95 | 调换检查井盖 φ700井座（轻型） | 轻型φ700检查井钢纤维井座安装，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1035.76 |
| 96 | 调换钢纤维检查井盖座（方） 井座 | 500\*500通信井座更换、安装钢纤维井座，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 869.18 |
| 97 | 调换通信井井盖 | 500\*500通信井盖更换、安装钢纤维井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 542.99 |
| 98 | 调换雨水口井盖 | 510\*390雨水口井盖拆除，安装钢纤维井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 329.37 |
| 99 | 调换雨水口井盖 | 510\*390雨水口井盖拆除，安装铸铁井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 432.43 |
| 100 | 调换雨水口井盖 | 510\*390雨水口井盖拆除，安装复合井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 342.25 |
| 101 | 调换通信井井盖 | 防沉降740\*470通信检查井井盖拆除，安装铸铁井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1344.45 |
| 102 | 调换通信井井盖 | 防沉降740\*470通信检查井井盖拆除，安装复合材料井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 458.75 |
| 103 | 调换通信井井盖 | 防沉降740\*470通信检查井井盖拆除，安装钢纤维井盖，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 1102.89 |
| 104 | 调换通信井井座 | 740\*470通信检查井井座拆除，安装钢纤维井座，废料外运，场地清理 | 座 | 1 | 900.33 |
| 105 | 雨水井(单蓖雨水口) | 切缝机切缝，拆除原有雨水口周边20cm宽10cm沥青混凝土路面及20cm基础，拆除原有雨水口，新建深度1.5米砖砌390\*510雨水口，含基础、井壁抹灰、井座、钢纤维井盖及相关连接构件，20cm快速C25混凝土路面修复，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm（4cm+6cm）（4cm+6cm），安装平石 | 座 | 1 | 2084.42 |
| 106 | 雨水井(双蓖雨水口) | 切缝机切缝，拆除原有雨水口周边20cm宽10cm沥青混凝土路面及20cm基础，拆除原有雨水口，新建深度1.5米砖砌390\*1270雨水口，含基础、井壁抹灰、井座、钢纤维井盖及相关连接构件，20cm快速C25混凝土路面修复，乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm（4cm+6cm）（4cm+6cm），安装平石 | 座 | 1 | 3184.96 |
| 107 | 防坠网 | 高强柔性合成材料安全防护网安装，Φ10 304不锈钢膨胀螺栓挂钩（8个） | 座 | 1 | 185.58 |
| 108 | 调换雨水口井盖井座 | 切缝机切缝，拆除10cm沥青混凝土路面，拆除平石1m，510\*390铸铁雨水口井盖井座更换、安装（利用原雨水口），乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm（4cm+6cm），安装平石（利用原平石） | 座 | 1 | 1275.54 |
| 109 | 调换雨水口井座（井盖重复利用） | 切缝机切缝，拆除10cm沥青混凝土路面，拆除平石，510\*390雨水口座更换、安装（利用原雨水口），乳化沥青粘层，中粒式沥青混凝土6cm，SBS改性细沥青混凝土4cm（4cm+6cm），安装平石（利用原平石） | 座 | 1 | 563.76 |
|  | 树池 |  |  |  |  |
| 110 | 树池砌筑 | 10×20×125（cm）花岗岩树池更换，每个树池按5米计入，废物外运，场地清理 | 个 | 1 | 476.78 |
| 111 | 树池砌筑（100%利用） | 花岗岩树池校正，每个树池按5米计入，废物外运，场地清理 | 个 | 1 | 243.58 |
| 112 | 树池砌筑 | 25×5×125(cm)混凝土块树池更换 ，每个树池按5米计入，废物外运，场地清理 | 个 | 1 | 166.44 |
| 113 | 树池绿化 | 一个树池麦冬草1.2\*1.2种植（养护期一年） | 个 | 1 | 67.84 |
| 114 | 树池盖板 | 材质：复合格栅1200\*1200 | 块 | 1 | 302.35 |
|  | 路铭牌 |  |  |  |  |
| 115 | 调换路名牌直杆 | 原有牌子拆除利用，挖坑，浇筑砼，安装Φ89×5000以内直杆、清理场地，废料外运 | 根 | 1 | 614.08 |
| 116 | 调换路名牌牌面 | 拆除、安装路名牌牌面（含相关连接构件）、清理场地、人行道恢复、废料外运 | 块 | 1 | 1122.28 |
| 117 | 路名牌油漆 | 底层烤漆，表面氟碳漆 | m2 | 1.00 | 108.57 |
| 118 | 抱箍 | 每套2个不锈钢抱箍 | 套 | 1 | 161.04 |
|  | 其他养护内容 |  |  |  |  |
| 119 | 石栏板维修 | 拆除原有栏杆、清理基层及表面，拌合砂浆，H=1.5石栏板就位安装，废料外运，场地清理 | m | 1.00 | 2290.74 |
| 120 | 止车石 | 直径50cm花岗岩圆球 | 个 | 1 | 998.91 |
| 121 | 止车石（圆柱） | 直径30cm，长80cm，露出地面50cm，拆除40\*40\*40cm原路面，浇筑c20混凝土基础 | 个 | 1 | 807.37 |
| 122 | 校正止车石 | 拆除40\*40\*40cm原路面，浇筑c20混凝土基础，恢复人行道板 | 个 | 1 | 170.10 |
| 123 | 城市景观护栏（竹纤维） | 栏杆采用高性能竹基纤维复合材料制作而成，立柱采用6063-T5铝合金型材、上下用ADC12的铝合金装饰盖帽、“杭字体”LOGO等组装合成。 | m | 1.00 | 1424.26 |
| 124 | 城市景观护栏（铁质） | 1.2米高，铁质，杭字护栏 | m | 1.00 | 699.59 |
| 125 | 城市景观护栏（铁质） | 1.5米高，铁质，杭字护栏 | m | 1.00 | 860.63 |
| 126 | 城市景观护栏维修 | 原有城市景观护栏破损修复，废料外运，场地清理 | m | 1.00 | 58.79 |
| 127 | 不锈钢护栏维修 | H=1.2不锈钢护栏维修 割除损坏部分、不锈钢栏杆制作安装、废料外运，场地清理 | m | 1.00 | 483.11 |
| 128 | 木护栏维修 | H=1.2木栏杆维修，割除损坏部分、木栏杆制作安装、废料外运，场地清理 | m | 1.00 | 322.07 |
| 129 | 空洞抢修 | 处理办法：由施工单位自行考虑 | 个 | 1 | 233.15 |
| 130 | 减速垄 | 更换橡胶反光减速带1000×380×50 | m | 1.00 | 163.34 |
| 131 | 沥青路面就地热再生 | 通过现场加热、翻松路面、添加外加材料、拌合、摊铺、碾压等工序，一次性实现旧沥青混凝土路面 | m2 | 1.00 | 644.15 |
| 132 | 标线 | 热熔型地面标线 | m2 | 1.00 | 83.93 |
| 133 | 超薄沥青（1.5cm） | 按照“圆洞方补”原则，基层清理、破损开挖、现场准备、材料准备、涂刷高粘改性乳化粘层油、填高性能冷拌型修补料1.5cm、压实 含外运 运距自行考虑，适用于400㎡以下修复 | m2 | 1.00 | 125.77 |

**注：1、以桥梁两端伸缩缝两侧的搭板作为道路和桥梁的分界线。**

**2、其他相关数据、设施配置建设情况各供应商可自行现场踏勘咨询了解。**

**第六部分 应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【标项 】【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**二、联合协议（如果有）**

**[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]**

**三、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**四、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函……………………………………………………………（页码）

（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明…（页码）

（3）分包意向协议………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料……………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【标项 】【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.3中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5.我方承诺将通过政采云平台展开质疑、投诉等活动，并确认接受平台以电子送达的方式送达相关文书。我方认可电子送达与邮寄送达具有同等法律效力，以文书到达政采云平台日期为送达日期，本公司保证政采云平台账号真实有效。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【标项 】【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【标项 】【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、分包意向协议（如果有）**

[**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**]

**四、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件的组成应符合招标文件要求 | 投标文件 | / |
| 4 | 其他实质性要求1： | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |
| 5 | 其他实质性要求2： | 见投标文件第 页 |
| …… | 其他实质性要求……： | 见投标文件第 页 |

注：1.按本格式和要求提供。

**2、招标文件中实质性要求必须明确响应。**

**五、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录\* | 投标文件中的页码位置 |
| 1 | XXX（预先填写） | 见投标文件第 页 |
| 2 | XXX | 见投标文件第 页 |
| …… |  | 见投标文件第 页 |

**六、投标标的清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌（如果有）** | **规格型号** | **数量** | **备注** |
| 1 | XXX（预先填写） |  |  |  |  |
| 2 | XXX |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

**七、商务技术偏离表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件章节及具体内容** | **投标文件章节及具体内容** | **偏离说明** |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：1.按本格式和要求提供。

2.本表格所反映的偏离情况与“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”不一致的，以“符合性审查资料”、“评标标准相应的商务技术资料”为准。

3.投标人须保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部非实质性要求。

**八、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）…………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明……………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函…………………………… …………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成 （项目名称）【标项 】【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项内容 | 投标价 | 备注 |
| 1 | 市政道路保洁 | 元/年**（小写）** |  |
| 2 | 公厕保洁 | 元/年**（小写）** |
| 3 | 绿地养护 | 元/年**（小写）** |
| 4 | 区属市政道路管养 | 元/年**（小写）** |
| 5 | 街属市政道路管养投标折扣率 | %（备注：中标后，以实际完成的工程量，根据《市政养护预算一》、《市政养护预算二》等和中标折扣率，按实结算。） |
| 6 | **年养护费用=（1）市政道路保洁+（2）公厕保洁+（3）绿地养护+（4）区属市政道路管养+街属市政道路管养[按80万元/年分摊到三个标项，其中（标项1为2.6493万元/年；标项2为25.0558万元/年，标项3为52.2949万元/年）\*（5）街属市政道路管养中标折扣率计入]** | 元/年**（小写）** |
| 7 | **三年养护总费用** | 大写： |
| 小写： |

**注：投标报价为叁年养护服务价格。其中市政道路保洁、公厕保洁、绿地养护、区属市政道路管养费用、街属市政道路管养折扣率、各年度、分项报价均不能超过相应的采购预算（最高限价），否则为无效报价。**

1、投标人需按本表格式填写**，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效**。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人不得向供应商索要或者接受供应商给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；如供应商承诺提供赠品、回扣、采购预算中本身不包含的其他商品或服务，视作无效承诺，不得因无效承诺对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，也不得将其作为中标（成交）条件或者合同签订条件；**合同总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。**

3、**▲特别说明：供应商报价低于项目预算50%的，应当在报价文件中详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因。**

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

5、符合招标文件中列明的中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期：2024年 月 日

二、报价明细清单（标项1）

滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目【标项1】【招标编号： 】

**（1）市政道路保洁年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路类别 | 总面积(㎡) | 单价（元/㎡） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 一类区属道路 | 73350.31938 |  |  |  |
| 2 | 二类区属道路 | 144768.0664 |  |  |  |
| 3 | 三类区属道路 | 146633.7455 |  |  |  |
| 4 | 街属道路 | 3285 |  |  |  |
| 合计（三年费用） | | | |  | 含驿站保洁费用。 |

**（2）公厕保洁年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 星级 | 厕位数（个） | 单价 （元/厕位） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 三星（区级公厕） | 25.5 |  |  |  |
| 2 | 三星（安置房公厕） | 22 |  |  |  |
| 合计（三年费用） | | | |  |  |

**（3）**绿地养护**年费用报价表**

| 序号 | 类型 | 等级 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 年费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区属道路绿地 | 二级 | 68121.858 | ㎡ |  |  |
| 2 | 区属道路绿地 | 三级 | 6912.01 | ㎡ |  |  |
| 3 | 区属道路绿地 | 时花 | 236.16 | ㎡ |  |  |
| 4 | 区属道路绿地 | 常绿草 | 2541.4 | ㎡ |  |  |
| 5 | 区属行道树 | 10以下 | 0 | 株 |  |  |
| 6 | 区属行道树 | 10-14 | 108 | 株 |  |  |
| 7 | 区属行道树 | 15-24 | 727 | 株 |  |  |
| 8 | 区属行道树 | 25-39 | 842 | 株 |  |  |
| 9 | 区属行道树 | 40及以上 | 139 | 株 |  |  |
| 10 | 街属道路绿地 | 三级 | 20415 | ㎡ |  |  |
| 11 | 灾害性天气应急措施费、应急抢险类任务费用及道路两侧绿化花箱养护（如有）。 | | | |  |  |
| 合计（三年费用） | | | | |  |  |

**（4）区属市政道路管养年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路类别 | 总面积(㎡) | 单价（元/㎡） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 一类道路 | 33163.01 |  |  |  |
| 2 | 二类道路 | 132221.6 |  |  |  |
| 3 | 三类道路 | 124400.6 |  |  |  |
| 4 | 四类道路 | 140600 |  |  |  |
| 合计（三年费用） | | | |  |  |

注：

**1.年度费用、单价均不能超过相应的采购预算（最高限价），否则为无效报价。**

**2.若不一致以开标一览表中的价格为准，此表作为开标一览表附表附后。**

**3.驿站养护费用采购人不再单独支付，请供应商统一考虑在报价内。**

**4.道路两侧绿化花箱养护（如有），灾害性天气应急措施费，应急抢险类任务等应急措施费投标报价得低于标项绿化养护最高限价3%且不得高于标项绿化养护最高限价10%（不含税），自行列报。如不列报或少报的，投标文件将作无效标处理。如不列报或少报的，投标文件视作无效。中标供应商应严格按照杭州市城区绿化应急预案要求做好绿化防风、防冻、防汛、抗旱、抗台、抗雪等工作，服从采购人指挥，积极采取各项措施应对灾害性天气，最大程度降低对绿化的影响。中标供应商如未按采购人要求落实到位的，采购人将另行实施，所需费用从中标供应商养护费中扣除。中标供应商必须对所养护绿地范围的行道树进行意外险投保，相关费用须在投标总价中一并考虑。**

**5.**服务期内采购人市政道路保洁面积、绿地养护面积有减少的，按实际减少面积核减管养服务费，新增的环境整治的绿地，供应商需无条件提供管养服务，费用包含在总报价中，不再计取。因部分道路提升改造、绿地提升改造、公厕改造等原因导致停止管养服务时间达3个月及以上的，按实际发生的工程量核减总服务费用。

投标人名称（电子签名）：

日期：2024年 月 日

二、报价明细清单（标项2）

滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目【标项2】【招标编号： 】

**（1）市政道路保洁年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路类别 | 总面积  (㎡) | 单价（元/㎡） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 二类区属道路 | 227736.3392 |  |  |  |
| 2 | 三类区属道路 | 290703.1954 |  |  |  |
| 3 | 街属道路 | 31068 |  |  |  |
| 合计（三年费用） | | | |  | 含驿站保洁费用。 |

**（2）公厕保洁年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 星级 | 厕位数（个） | 单价 （元/厕位） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 四星（区级公厕） | 20 |  |  |  |
| 2 | 三星（区级公厕） | 24 |  |  |  |
| 3 | 三星（安置房公厕） | 68 |  |  |  |
| 4 | 二星（安置房公厕） | 27 |  |  |  |
| 合计（三年费用） | | | |  |  |

**（3）**绿地养护**年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 等级 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 年费用 |
| 1 | 区属道路绿地 | 二级 | 22868.39 | ㎡ |  |  |
| 2 | 区属道路绿地 | 三级 | 31009.403 | ㎡ |  |  |
| 3 | 区属道路绿地 | 时花 | 99.576 | ㎡ |  |  |
| 4 | 区属道路绿地 | 常绿草 | 8165.27 | ㎡ |  |  |
| 5 | 区属行道树 | 10以下 | 283 | 株 |  |  |
| 6 | 区属行道树 | 10-14 | 496 | 株 |  |  |
| 7 | 区属行道树 | 15-24 | 1969 | 株 |  |  |
| 8 | 区属行道树 | 25-39 | 418 | 株 |  |  |
| 9 | 区属行道树 | 40及以上 | 28 | 株 |  |  |
| 10 | 街属道路绿地 | 三级 | 43555 | ㎡ |  |  |
| 11 | 街属行道树 | 25-39 | 138 | 株 |  |  |
| 12 | 灾害性天气应急措施费、应急抢险类任务费用及道路两侧绿化花箱养护（如有）。 | | | | |  |
| 合计（三年费用） | | | | | |  |

**（4）区属市政道路管养年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路类别 | 总面积(㎡) | 单价（元/㎡） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 一类道路 | 156247.4 |  |  |  |
| 2 | 二类道路 | 229485.2 |  |  |  |
| 3 | 三类道路 | 57477.8 |  |  |  |
| 4 | 四类道路 | 0 |  |  |  |
| 合计（三年费用） | | | |  |  |

注：

**1.年度费用、单价均不能超过相应的采购预算（最高限价），否则为无效报价。**

**2.若不一致以开标一览表中的价格为准，此表作为开标一览表附表附后。**

**3.驿站养护费用采购人不再单独支付，请供应商统一考虑在报价内。**

**4.道路两侧绿化花箱养护（如有），灾害性天气应急措施费，应急抢险类任务等应急措施费投标报价得低于标项绿化养护最高限价3%且不得高于标项绿化养护最高限价10%（不含税），自行列报。如不列报或少报的，投标文件将作无效标处理。如不列报或少报的，投标文件视作无效。中标供应商应严格按照杭州市城区绿化应急预案要求做好绿化防风、防冻、防汛、抗旱、抗台、抗雪等工作，服从采购人指挥，积极采取各项措施应对灾害性天气，最大程度降低对绿化的影响。中标供应商如未按采购人要求落实到位的，采购人将另行实施，所需费用从中标供应商养护费中扣除。中标供应商必须对所养护绿地范围的行道树进行意外险投保，相关费用须在投标总价中一并考虑。**

**5.**服务期内采购人市政道路保洁面积、绿地养护面积有减少的，按实际减少面积核减管养服务费，新增的环境整治的绿地，供应商需无条件提供管养服务，费用包含在总报价中，不再计取。因部分道路提升改造、绿地提升改造、公厕改造等原因导致停止管养服务时间达3个月及以上的，按实际发生的工程量核减总服务费用。

投标人名称（电子签名）：

日期：2024年 月 日

二、报价明细清单（标项3）

滨江区浦沿街道2025-2027年辖区市政道路、绿化养护、保洁（三位一体）综合管养项目【标项3】【招标编号： 】

**（1）市政道路保洁年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路类别 | 总面积(㎡) | 单价 （元/㎡） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 二类区属道路 | 278487.7861 |  |  |  |
| 2 | 三类区属道路 | 320815.1968 |  |  |  |
| 3 | 街属道路 | 64843 |  |  |  |
| 合计（三年费用） | | | |  | 含驿站保洁费用。 |

**（2）公厕保洁年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 星级 | 厕位数（个） | 单价 （元/厕位） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 三星（区级公厕） | 62.5 |  |  |  |
| 2 | 三星（安置房公厕） | 99.5 |  |  |  |
| 3 | 二星（安置房公厕） | 19 |  |  |  |
| 合计（三年费用） | | | |  |  |

**（3）**绿地养护**年费用报价表**

| 序号 | 类型 | 等级 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 年费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区属道路绿地 | 二级 | 70157.4 | ㎡ |  |  |
| 2 | 区属道路绿地 | 三级 | 27278.527 | ㎡ |  |  |
| 3 | 区属道路绿地 | 时花 | 709.564 | ㎡ |  |  |
| 4 | 区属道路绿地 | 常绿草 | 9649.06 | ㎡ |  |  |
| 5 | 区属行道树 | 10-14 | 1385 | 株 |  |  |
| 6 | 区属行道树 | 15-24 | 1567 | 株 |  |  |
| 7 | 区属行道树 | 25-39 | 23 | 株 |  |  |
| 8 | 区属行道树 | 40及以上 | 7 | 株 |  |  |
| 9 | 街属道路绿地 | 三级 | 64740 | ㎡ |  |  |
| 10 | 街属行道树 | 10-14 | 122 | 株 |  |  |
| 11 | 街属行道树 | 25-39 | 23 | 株 |  |  |
| 12 | 街属道路绿地 | 采购人要求对拆除后覆绿地块，按采购人要求进行季节性养护 | 281556 | ㎡ |  |  |
| 13 | 灾害性天气应急措施费、应急抢险类任务费用及道路两侧绿化花箱养护（如有）。 | | | 项 |  |  |
|  | 合计（三年费用） | | |  |  |  |

**（4）区属市政道路管养年费用报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 道路类别 | 总面积(㎡) | 单价（元/㎡） | 年费用（元） | 备注 |
| 1 | 一类道路 | 139778 |  |  |  |
| 2 | 二类道路 | 404703 |  |  |  |
| 3 | 三类道路 | 66300 |  |  |  |
| 合计 | | | |  |  |

注：

**1.年度费用、单价均不能超过相应的采购预算（最高限价），否则为无效报价。**

**2.若不一致以开标一览表中的价格为准，此表作为开标一览表附表附后。**

**3.驿站养护费用采购人不再单独支付，请供应商统一考虑在报价内。**

**4.道路两侧绿化花箱养护（如有），灾害性天气应急措施费，应急抢险类任务等应急措施费投标报价得低于标项绿化养护最高限价3%且不得高于标项绿化养护最高限价10%（不含税），自行列报。如不列报或少报的，投标文件将作无效标处理。如不列报或少报的，投标文件视作无效。中标供应商应严格按照杭州市城区绿化应急预案要求做好绿化防风、防冻、防汛、抗旱、抗台、抗雪等工作，服从采购人指挥，积极采取各项措施应对灾害性天气，最大程度降低对绿化的影响。中标供应商如未按采购人要求落实到位的，采购人将另行实施，所需费用从中标供应商养护费中扣除。中标供应商必须对所养护绿地范围的行道树进行意外险投保，相关费用须在投标总价中一并考虑。**

**5.**服务期内采购人市政道路保洁面积、绿地养护面积有减少的，按实际减少面积核减管养服务费，新增的环境整治的绿地，供应商需无条件提供管养服务，费用包含在总报价中，不再计取。因部分道路提升改造、绿地提升改造、公厕改造等原因导致停止管养服务时间达3个月及以上的，按实际发生的工程量核减总服务费用。

投标人名称（电子签名）：

日期：2024年 月 日

三、中小企业声明函（如果有）

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_（采购人）\_单位的\_（项目名称）\_\_项目【标项 】采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【标项 】【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【标项 】【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件6：分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【标项 】【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），**（分包供应商1名称），**具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）**

2、中小企业合同金额达到 %，其中小微企业合同金额达到 %。**（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）**

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

**附件7：中小企业声明函**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称）**（标项名称）**采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期： 年 月 日

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。②《中小企业声明函》中“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏。《中小企业声明函》填写标的、行业错误或者未填写标的、行业的，声明函无效。③《中小企业声明函》填写企业类型错误或者未填写企业类型的，投标无效。



**附件8现场活动申明书**

**政府采购活动现场确认声明书**

浙江省房地产管理咨询有限公司:

本人 （授权代表姓名），经由（单位） （法定代表人姓名）合法授权参加（编号：）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间□不存在利害关系□存在下列利害关系:

A．投资关系

B．行政隶属关系

C．业务指导关系

D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位□与其他所有供应商之间均不存在利害关系□与（供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C．法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D．法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H．存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I．其他利害关系情况。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

五、经检查确认所有投标人投标文件□不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出） 。

（供应商代表签名）:

年 月 日

**请在开标当天解密响应文件后30分钟内签署本声明书，并发送到邮箱357473346@qq.com。**