2025年余杭区东苕溪水利工程运维管护项目

招 标 文 件

（电子招投标）

编号:YHZFCG2024-187

采购人：杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心

委托代理机构：耀华建设管理有限公司

二〇二四 年 十一 月十九日

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

第一部分 招标公告

项目概况：

2025年余杭区东苕溪水利工程运维管护项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2024年12月10日09点30分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：YHZFCG2024-187

项目名称：2025年余杭区东苕溪水利工程运维管护项目

预算金额（元）：27400000.00

采购需求：2025年余杭区东苕溪水利工程运维管护项目为水利工程物业化管理服务项目，根据浙水运管[2021]16号《浙江省水利厅关于印发<浙江省水利工程物业管理指导意见>的通知》文件要求，本项目水利工程运行管护物业管理主要事项包括运行操作类、检查监测类、维修养护类、值班值守类、绿化保洁类、数字化支撑类和其他类等相关内容。

项目预算一年1370万元，本次招标计划为二年，共计2740万元，具体以招标文件第三部分采购需求为准，供应商可点击本公告下方“浏览采购文件”查看采购需求。

合同履约期限：二年，即24个月，具体以合同约定为准。

本项目接受联合体投标：是（联合体成员不得超过2家）；☐否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.根据水利工程物业化服务标准相关文件要求，物业化服务单位应为依法注册登记且具有运行维养业务相应专业技术人员、技术装备和服务能力的企事业法人单位；

3.如以联合体形式投标的，须提供联合协议(本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供) ；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

专门面向中小企业

服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到 100 %，小微企业合同金额应当达到 70 %或以上;如果供应商本身提供所有标的均由小微企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他小微企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到达到 % ，小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

5.本项目的特定资格要求：无；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：/至2024年12月10日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月10日09点30分00秒（北京时间）；

投标地点（网址）：登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上投标。

开标时间：2024年12月10日09点30分00秒；

开标地点（网址）：登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3.供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4.其他事项：（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。详见招标文件的第二部分总则。（2）电子招投标的说明：①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动； ⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；⑦不提供招标文件纸质版；⑧投标文件的传输递交：投标人在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份。备份投标文件的制作、存储、密封详见招标文件第二部分第15点—“备份投标文件”；⑨投标文件的解密：投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。（3）招标文件公告期限与招标公告的公告期限一致。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心

地址：杭州市余杭区瓶窑镇羊城路566号。

项目联系人：陈先生 联系方式（询问）：0571-88451079

质疑联系人：马女士 联系方式：0571-88551216

2.采购代理机构信息

名称：耀华建设管理有限公司

余杭地址：杭州市余杭区联创街77号汇银中心办公楼3幢2单元（整幢）。

项目联系人（询问）：周海丽 联系方式（询问）：0571-86320706

质疑联系人：单成燕 联系方式：0571-86320727、18072887619

3.同级政府采购监督管理部门

名称：杭州市余杭区财政局、浙江省政府采购行政裁决服务中心（杭州）

地址：杭州市上城区清泰街549号城建综合大楼11楼（快递仅限ems或顺丰）。

联系人 ：朱女士、王女士

监督投诉电话：电话：0571-87227671,0571-87800218

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

第二部分 投标人须知

前附表

序号	事项	本项目的特别规定
1	项目属性	服务项目
2	采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业	（1）本次采购为专门面向中、小、微型企业预留采购份额的采购项目； （2）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人， 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 （3）本次采购标的为 2025年余杭区东苕溪水利工程运维管护项目，对应的中小企业划分标准所属行业是：其他未列明行业； 说明： 1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。 2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。 3.企业划分指标以现行统计制度为准。 1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。 2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。 3）资产总额，采用资产总计代替。 （4）符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。 （5）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业， 按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定执行。
3	是否允许采购进口产品	本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 / 采购进口产品。
4	分包	þ A同意将非主体、非关键性的工作分包。 ☐ B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。
5	开标前答疑会或现场考察	þA不组织。 ☐B组织，时间： / ,地点： / ，联系人： / ，联系方式： / 。
6	样品提供	þA不要求提供。 ☐B要求提供。
7	方案讲解演示	A不组织； B组织。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》相关规定执行。
8	投标人应当提供的资格、资信证明文件	（1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。
（2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。
9	节能产品、环境标志产品	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
10	报价要求	有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。 ▲投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 本项目预算金额即为最高限价，具体如下： 余杭区东苕溪水利工程运维管护项目：预算金额1370万元/年，其中日常运维管护金额972万元/年，应急抢险及零星维修费用不超过398万元/年（含4辆应急排涝泵车相关费用，以及防洪抢险期间大型机械器械租用、河道巡查大功率快艇租用等费用，具体根据实际产生费用结算根据实际产生清算）； 二年总预算金额=1年预算1370万元/年×2。 报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。
11	中小企业信用融资	供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台 - 金融服务中心 -【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请，也可点击云智贷匹配适合产品进行申请，或者在可申请项目中根据该项目进行申请。
12	备份投标文件送达地点和签收人员	备份投标文件送达地点：密封包装后（建议顺丰邮寄形式）在投标截止时间前递交一份（邮寄地址：杭州市余杭区联创街77号汇银中心办公楼3幢2单元（整幢）；备份投标文件签收人员联系电话：周海丽收，15868109971）。 采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。
13	招标服务费	本项目的招标代理费用由中标单位支付，代理费用付款代理费用付款参考参照收费标准按余财政〔2018〕24号文件余杭区政府投资项目招标代理服务付费标准八折计取，投标人在报价时应综合考虑该笔费用，但不单列进投标总价。
14	特别说明	联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。
☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。
15	其他要求	中标后提供承诺书和纸质版投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件），承诺书详见附件。

一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购机构”系指招标公告中载明的本项目的采购机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“” 系指适用本项目的要求，“☐” 系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 纳入政府采购管理的修缮、装修类项目采购建材的，鼓励采购单位将绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入采购文件和合同，具体性能指标要求参考相关绿色建材政府采购需求标准。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。优先采购绿色包装产品、绿色物流配送服务以及循环利用产品。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.4.3 采购人应当贯彻落实知识产权保护相关法律法规，应当采购使用正版软件。

3.5平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。
4. 询问、质疑、投诉、补偿救济

4.1在线询问、质疑、投诉

根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购机构提出质疑，否则，采购人或者采购机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。根据《杭州市财政局关于进一步加强政府采购信息公开优化营商环境的通知》（杭财采监〔2021〕17号）,采购人或者采购机构在质疑回复后5个工作日内，在浙江政府采购网的“其他公告”栏目公开质疑答复，答复内容应当完整。质疑函作为附件上传。

4.3.6询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购机构的答复不满意或者采购人、采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

4.5 补偿救济

采购人（行政机关）因政策变化、规划调整而不履行政府采购合同的，供应商可依据《杭州市涉企补偿救济实施办法（试行）》向采购人（行政机关）提起补偿申请。

二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购机构提出。

6.2 采购机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不需缴纳投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成

11.1资格文件：

11.1.1 目录

▲11.1.2符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；承诺函包括根据水利工程物业化服务标准相关文件要求，物业化服务单位应为依法注册登记且具有运行维养业务相应专业技术人员、技术装备和服务能力的企事业法人单位。

11.1.3联合协议（如果有)；

▲11.1.4营业执照，有效营业执照或者其他组织机构的营业执照或事业法人登记证书或其他市场监督管理部门登记证明材料；提供营业执照或其他执照扫描件或复印件加盖公章；

11.1.5落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目,要求小微企业合同金额应当达到70%或以上，投标时提供中小企业声明函（格式后附），否则其投标文件作无效投标处理；

本项目投标人以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到100 %，小微企业合同金额应当达到 70 %或以上;如果供应商本身提供所有标的均由小型或微型企业承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中型企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

11.1.6本项目的特定资格要求：无；

注：上述资格条件审查材料未响应提供的，视为资格审查不通过。上述内容部分格式及内容详见“第六部分 应提交的有关格式范例”。

11.2 商务技术文件：

11.2.1目录

11.2.2商务技术文件封面；

▲11.2.3投标函；

▲11.2.4授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.5分包意向协议（如果有)；

▲11.2.6符合性审查资料；

11.2.7评标标准相应的商务技术资料；

▲11.2.8投标标的清单；

11.2.9商务技术偏离表；（如果有）

▲11.2.10政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.2.11政府采购活动现场确认声明书（可开标后提供）；

11.2.12其他需要说明的材料。

注：上述内容部分格式及内容详见“第六部分 应提交的有关格式范例”。

11.3报价文件：

11.3.1目录

▲11.3.2开标一览表（报价表）；

11.3.3报价情况说明（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）；

11.3.4中小企业声明函。（如有）

注：上述内容部分格式及内容详见“第六部分 应提交的有关格式范例”。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

投标人应对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购机构，采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

资格审查

19.1开标后，采购人或采购机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构告知其未通过的原因。

19.5金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总机构授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料，证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以允许其独立参加政府采购活动。

19.6合格投标人不足3家的，不再评标。

信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格审查时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

五、评标

21. 评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起2个工作日内在线确定中标或者成交供应商，为提高政府采购效率，一般在收到评审报告当天确定中标或者成交供应商。中标、成交通知书和中标、成交结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、资格审查情况、评审专家抽取规则、符合性审查情况、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

24.由于中标、成交供应商原因导致重新采购的，应当承担支付代理费和专家评审费等费用在内的赔偿责任。

七、合同授予

25. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

26. 合同的签订

26.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。鼓励有条件的采购人视情缩减采购合同签订时限，提高采购效率，杜绝“冷、硬、横、推”等不当行为。除不可抗力等特殊情况外，原则上应当在中标通知书发出之日起10个工作日内，与中标供应商按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

26.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

26.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

26.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

27. 履约保证金

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函，项目验收结束后应及时退还，延迟退还的，应当按照合同约定和法律规定承担相应的赔偿责任。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

九、验收

30.验收

30.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

30.5 对于满足合同约定的采购资金支付条件的，供应商可通过政采云平台提起在线支付申请、查询支付结果，路径为政采云-我的工作台-合同管理-支付管理。对于供应商提起在线支付申请的，采购人应当按规定做好审核并完成支付。

第三部分 采购需求

一、项目概况

余杭区东苕溪水利工程运维管护项目主要包括堤防工程（西险大塘、南湖滞洪区围堤、北湖滞洪区围堤、张堰东南塘、中桥塘）、四岭水库（中型水库）、中型水闸（南湖、北湖、庄村分洪闸）、小型涵闸、瓶窑镇羊山湾段“以闸代堤”翻板闸、沿线滩地、驿站、河道公园、西险大塘防汛仓库（含物料堆场）等。主要工程信息具体如下：

西险大塘：西险大塘位于苕溪流域的东苕溪右岸，跨杭州市余杭区及湖州市德清县，自余杭南湖分洪进水闸石门桥起，经余杭、瓶窑、安溪、獐山至德清大闸，全长约45km，其中余杭段堤防38.73km，。背水坡脚全线填筑石渣镇压平台，并浇筑沥青混凝土防汛公路38.73km。西险大塘现状防御东苕溪洪水的设计标准为100年一遇，堤防等级为2级。沿线交叉建筑物：南湖枢纽，南湖泵站，南湖分洪闸，石门桥闸，上南湖闸，西险大塘沿线5座节制闸（余杭闸、化湾闸、安溪闸、上牵埠闸、奉口闸）和13处涵闸。注：西险大塘达标加固工程目前处于建设过程中。

四岭水库：位于太湖流域东苕溪水系北苕溪支流太平溪上，水库库区区域位于径山镇四岭村和鸬鸟镇太平山村，水库集水面积71.6km2，总库容2782万m2，正常库容1453万m，防洪库容1541万m。坝址以上主流长22.1km,河道平均比降18.9‰，是一座以防洪为主，结合供水、灌溉，兼顾下游生态环境、发电综合利用的中型水库，是东苕溪流域“上蓄”骨干防洪工程之一，被列为全国重点防洪中型水库。 主要枢纽建筑物由拦河大坝（主坝）、副坝（溢洪道）、泄洪放空洞、水电站、泄洪河道等五部分组成，属3级建筑物。主坝高44.5米，坝长202米，副坝高19.1米，坝长为101米。

南湖滞洪区：位于余杭区余杭街道西侧，东苕溪干流南苕溪上，上游距青山水库13km，下游距余杭街道3km。滞洪区由东围堤、西围堤及分洪闸、泄水闸组成，总面积4.96km2。

（1）围堤：主要有东、西围堤。其中东围堤从分洪闸北端起至中泰乡蔡家山止，长5881m，是西险大塘南端的延伸，按百年一遇防洪标准设计。西围堤长3819m，南自杭徽高速，北至南湖分洪闸，堤顶高程为10.16m，内外面边坡1:2.5，按二十年一遇防洪标准设计。

（2）南湖分洪闸：位于余杭街道石门桥，南湖之西北角，南苕溪右侧。1994年7月重建，1995年6月完工。工程等别为Ⅲ等，主要建筑物为3级。工程洪水设计标准按20年一遇设计，100年一遇校核。规模为6孔×6m，闸底板高程5.16m，门顶高程10.16m，最大分洪流量650m3/s，百年一遇水位9.96m，相应滞洪区库容2400万m³。除南湖分洪闸外，南湖围堤上还有退水闸、老滚坝涵洞、南湖陡门闸等4处交叉水工建筑物。

北湖滞洪区：位于瓶窑镇张堰村，界于东、中、北苕溪汇流之三角地带，总面积5.63km2。滞洪区由北湖围堤、张堰东南塘、北湖分洪闸、庄村分洪闸、退水闸组成。20年一遇设计蓄洪水位7.57m，相应分洪库容1701万m3，100年一遇洪水位8.41，相应分洪库容2050万m3。

（1）围堤：北湖围堤自杭宣铁路仇山铁路桥起，终点与张堰北塘、张堰东南塘相连，堤长10.14km，防洪标准十年一遇；堰东南塘自杭宣铁路起，终点与张堰北塘、北湖围堤相连，堤长4.369km，堤顶高程为8.26-9.03m，堤顶宽4-4.5m，迎水面边坡1:2，背水面边坡1:2，防洪标准十年一遇。

（2）北湖分洪闸：位于北湖滞洪区西南，中苕溪左岸宣杭铁路桥下侧，1995年10月重建，1996年11月完工，工程洪水设计标准按20年一遇设计，100年一遇校核。为6孔×6m直升式钢筋砼平面闸门，闸底板高程4.16m，门高4.5m，安装15kW电机6台套配2×25吨上提式电动卷扬机启闭，最大分洪流量为525m³/s。

（3）庄村分洪闸：位于北湖滞洪区北侧，北苕溪右岸北湖大桥下侧，2009年12 月开工，2011年4月竣工。工程洪水设计标准按20年一遇设计，100年一遇校核。为4孔×6m升卧式钢闸门，闸底高程4.0m，门高4.8m，11kW电动机配QXQ2×150kN固定卷扬机启闭，最大分洪流量366m3/s。

（4）退水闸：汤湾渡泄水闸位于北湖围堤4k+784处，闸门净宽3m×2孔，闸底高程0.16m；横山泄水闸：位于北湖围堤7k+672处，闸门净宽1.8m，闸底高程1.25m。

瓶窑镇羊山湾段“以闸代堤”翻板闸：也称液压平卧式翻板闸门。自余杭区瓶窑镇澄清港开始，沿瓶窑镇西溪街、外窑街，至梦溪大桥，全长870m，防洪标准为20年一遇，沿线共设钢闸门55扇，闸门净宽度定为8.2m，高度为1.41m和1.91m两种尺寸，单扇闸门重约5吨，配备液压升降系统。

二、项目实施内容

本项目水利工程运行管护物业管理主要包括堤防工程、中型水库、中型水闸、小型涵闸、瓶窑“以闸代堤”翻板闸、防汛驿站、河道滩地公园、西险大塘防汛仓库（含物料堆场）等工程设施的运行操作、检查监测、维修养护、值班值守、绿化保洁、数字化支撑和其他等相关内容（具体详见工程量清单）。

（一）主要涉及工程

1、堤防工程：余杭区西险大塘38.73km、南湖围堤9.7km、北湖围堤10.14km，共计58.57km；2024年新增中泰中桥塘5.3km（一级堤防标准，200年一遇）、张堰东南塘4.369km（四级堤防）；另防汛公路（镇压平台）38.73km，按三级公路标准管养。

注：处于建设阶段且暂未移交的工程，不列入物业管理范畴，具体根据实际情况由业主决定。

2、水库工程：四岭水库（国家重点防洪中型水库，工程等级Ⅲ级）。

3、水闸工程：中型水闸3座，分别为南湖分洪闸、北湖分洪闸、庄村分洪闸。

4、小型涵闸：羊山湾段“以闸代堤”翻板闸（55扇）、11座小型涵闸、北湖（中苕溪）橡皮坝等。

5、水利设施：西险大塘防汛仓库，4处露天物料堆场（九连池、瓶窑、唐家斗门和上牵埠）、5座防汛驿站以及6处防汛工作站。

6、景观绿化：余杭区东苕溪58.57km范围内的滩地（含生态公园）、瓶窑码头景观公园（总面积约27990平方米）、南湖东围堤先行段景观工程、东苕溪沿线绿化风景带等景观绿化。

（二）主要内容和成果要求

根据浙水运管〔2021〕16号《浙江省水利厅关于印发<浙江省水利工程物业管理指导意见>的通知》文件要求，的水利工程运行管护物业管理主要事项包括运行操作类、检查监测、维修养护类、值班值守类、绿化保洁类、数字化支撑类和其他类相关内容。

本项目要求如下：

一是按照《堤防工程管理规程》（DB 33-2019）、《大中型水库管理规程》（DB33 T 2013-2018）、《水闸技术管理规程》（SL 75-2014）及水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》及评价标准等相关文件要求，对本项目涉及到的大、中型水利工程及交叉水工建筑物开展日常巡查、安全检测、运行管护及维修保养等技术服务工作，按防汛物资储备相关文件要求开展防汛仓库物资管理、防汛应急抢险技术服务保障，按水利水电工程建设要求开展工程安全配套设施以及应急零星维修等，确保水利工程、防汛通道、设施设备运行正常，防汛仓库和应急物资等管理养护到位，充分发挥社会效益。

二是本项目涉及到的水利工程主要建筑物及管理范围内的滩地公园、生态绿道、景观设施以及驿站等的物业保洁服务，确保工程管理范围内各类建筑物及附属设施整体完好，工程面貌、外观及环境整洁，绿化养护环境卫生等后勤管护及时，确保工程上下游河道水质和水生态环境良好，充分发挥工程措施对改善水环境的作用。

项目服务期间根据国家、省、市水利工程运维管护相关文件规范及标准执行，若有更新调整，按最新标准执行。

三、服务期限

本项目服务期限为二年，即24个月，具体以合同签订时间为准。本项目采取一次招标二年沿用，合同签订二年，项目考核详见“考核细则”。（考核分季度和半年度、年度考核。年度考核等级根据四个季度考核得分和年度考核得分的各20%计入的年度得分作为年度考核评定等级。具体参照《余杭区东苕溪水利工程物业化管理考核办法及其考核标准》文件），具体以合同签订时提供的内容为准。

1、如年度考核出现不合格情况的，则由招标采购单位立即启动下一轮招标工作，招标完成后即解约，合同价款支付至解约之日，其他要求详见考核细则。

2、中标方在合同期内有严重违约行为的，采购方有权提前终止合同，由此造成的一切后果和损失由中标方承担。

四、服务需求及要求

（一）人员及岗位要求（包括不限于）：

本项目组岗位人员需求表：

序号	岗位类别	岗位配置	人员配置	备注
1	负责岗位	项目负责	1人	高级工程师（水利相关专业）
2	技术负责	1人	高级工程师（水利相关专业）
3	巡查负责	1人	工程师（水利相关专业）或者从事水利工作3年及以上；
4	现场负责	2人	工程师（水利相关专业）或者从事水利工作3年及以上；
5	技术管理岗位	水工技术管理	1人	工程师（水利相关专业）或从事水利工作 3年及以上；
6	堤防工程技术管理	1人	工程师（水利相关专业）或从事水利工作 3年及以上；
7	机电设备管理	3人	取得电气运行工3人具有行业相关技能等级证书或上岗证书；
8	安全与质量管理	1人	初级工及以上技术等级资格或经与本岗位要求相关的岗位培训合格证书；
9	通信监测设备管理	1人	初级工及以上技术等级资格或经与本岗位要求相关的岗位培训合格证书；
10	调度运行岗	1人	取得水文勘测工技术资格证书中级及以上；
11	运行维护岗位	日常巡查	18人	取得初级工及以上技术等级资格，其中闸门运行工8人；河道修防工14人；（另防汛抢险期间项目组需调配16名技术人员编入防汛抢险队伍，防汛抢险及培训演练期间人员经费由中标单位承担。）
12	工程监测	1人
13	维修养护	3人
14	仓库物资管护	1人	初级工及以上技术等级资格或经与本岗位要求相关的岗位培训合格证书；
15	运行管理平台维护	1人	取得计算机岗位资格证书；
16	其他辅助岗位	工程保洁	25人	60周岁以下；
17	绿化养护	13人
18	档案管理	1人	初级工及以上技术等级资格或经与本岗位要求相关的岗位培训合格证书；
19	安保人员	4人	保安员证书；
合计	80人

拟投入设施设备要求（包括不限于）：

序号	设备名称	规格要求	数量	备注
1	巡查车辆	新能源车[含纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]或天然气清洁能源车辆等。 其中皮卡车不作新能源车要求；	8辆	巡查车辆需满足工程巡查及防汛抢险实际需要，中标后须统一巡查标志。
2	工具皮卡车	1辆
3	巡逻船	电动船，荷载不少于4人；	1艘	库面巡查。
4	巡查设备	能够安装巡查APP；	8台	智能5G。
5	无人机	根据项目巡查配备；	2台	无人机需规范使用，建议大疆无人机，其他能满足项目需求的设备均可。
6	电动三轮车	中标后外观喷涂保洁车字样；	12辆	如西险大塘堤防工程移交，则增加20辆。未移交前可根据现有需求配备。
7	洒水车	四轮汽车洒水；	2辆	总质量约6-8吨，专用本项目。
8	高压冲水枪	按需配备；	5台	满足项目实际需求。
9	割草机	按需配备；	16台	满足项目实际需求。
10	修剪机	按需配备；	2台	草坪修剪机2台，满足项目实际需求。
11	其他设备	按需配备。	若干	根据项目实际需求需求和业主要求进行配备。

注：以上设备要求中标单位须在收到中标通知书之日起10天内自行配备到位，并经采购单位现场确认，且上述设备均专门为本项目专用。

（三）其他要求

●1、投标人中标后10天之内需在本项目所在地范围内设立固定项目管理办公场所150平方米以上。投标时提供承诺书并加盖公章。

2、本项目管理人员必须在法定退体年龄以内，人员须配备统一服装，外出作业时穿着反光条安全黄背心。

●3、人员配备：总人数不少于80人 ，在项目实施中根据实际情况由采购人统筹安排。中标单位须在收到中标通知书之日起10天内配备项目组全部人员，并经采购单位确认后到岗到位。

3.1该项目中标单位要求为所有拟派人员办理工伤保险。

4、本项目人员需要操作大型抢险车型、吊车、叉车及货电梯，要求须具有驾驶证持证A2及以上人员，具有行吊车特种机械操作证书不少于1人，具有电梯安全管理员证书不少于1人。

（四）作业要求：

1、组织体系

1.1服务单位应为依法注册登记且具有运行维养业务相应专业技术人员、技术装备和服务能力的企事业法人单位，根据服务项目和内容设置项目部，接受委托方的管理和当地政府及水行政主管部门的监督。

1.2项目部应配备满足物业化服务需求的技术人员、技术装备及固定办公场所，结合工程实际及内容明确管理制度和岗位职责，加强管护服务人员内部业务培训，成立应急工作小组，按要求参加水行政主管部门、委托方举办的培训班和应急演练，定期组织开展项目部内部应急演练，并完善相关设施、落实各项措施。管理制度包含但不限于以下内容:安全责任制度、岗位责任制度、人员培训制度、工程检查制度、工程监测制度、维修养护制度、设备操作制度、应急管理制度、值班制度、报告制度、物资管理制度、档案管理制度、内部质量管理制度等。

1.3项目部要按照委托方要求统一设置车辆外观标识及人员着装。相关岗位人员上岗前应经过岗位培训，掌握与工作岗位相适应的专业知识和业务技能，并接受水利工程主管部门和水行政主管部门组织的业务培训。国家及行业对岗位有职业资格证书要求的，应按相关规定执行。

2、工程维修养护构成

2.1堤防工程：

（1）堤防工程基本维修养护项目（一）包括堤身养护、堤顶路面维修养护、堤坡维修养护。其中堤身养护为土方养护。堤顶养护为堤顶路面维修养护（沥青）、堤顶路缘石维修养护等。堤坡养护项目，包括外侧护坡混凝土破损修补、内侧护坡干砌块石翻修、堤脚干砌块石翻修、排水沟翻修等。

（2）堤防工程基本维修养护项目（二）包括护堤林带等乔灌木养护、前后戗堤维修养护、防浪墙维修养护、消浪结构维修养护、盘头维护、顺坝维护、生产管理用房维修养护、围墙护栏维修养护、安全监测系统维护、视频监控系统维护、运行管理平台维护、河道驳坎护岸维修养护、河道自然岸线维修养护、草皮养护、堤上交叉建筑物维修养护等。

（3）堤防工程调整维修养护项目包括堤防隐患探测、堤面保洁、防汛物资维修养护、护堤地边埂（界墙）整修、标识牌维修养护、限高（限速、限通车）等设施维修养护等。

2.2水库工程：

（1）水库工程基本维修养护项目（一）包括主体工程维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料消耗等。其中主体工程养护项目包括混凝土剥蚀空蚀磨损及裂缝处理、坝下防冲工程翻修、土石坝坝坡工程维修养护、金属件防腐维修、观测设施维修养护等。闸门养护项目包括止水更换、防腐处理、放水涵闸防腐处理等。启闭机养护项目包括机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护、传（制）动系统维修养护、放水涵闸启闭设施维修养护等。机电设备养护项目包括电动机维修养护、操作系统维修养护、配电设施维修养护、避雷设施维修养护等。物料消耗包括水库维修养护消耗的柴油、机油、黄油。

（2）水库工程基本维修养护项目（二）包括观测设施配件更换，启闭机、机电设备维修养护配件更换，检修闸门启闭机维修养护，检修闸门维修养护，输变电系统维修养护，自备发电机组维修养护，防汛专用通道维修养护，防汛物资维修养护，洪水测报系统维护，安全监控系统维护，视频监控系统维护，运行管理平台维护，围墙护栏维护，生产管理用房维修养护及绿化养护等。

（3）水库工程调整维修养护项目包括标识牌维修养护、混凝土类副坝、库岸挡墙（防浪墙）维修养护、库区防护工程维修养护、水库清淤、混凝土重力坝类大坝排水系统维护、

启闭机及闸门安全检测、启闭机及闸门设备评级等。

2.3水闸工程

（1）水闸工程基本维修养护项目（一）包括水工建筑物维修养护、闸门维修养护、启闭机维修养护、机电设备维修养护、物料消耗。其中水工建筑物维修养护项目包括土方养护、护坡砌石勾缝修补、护坡砌石翻修、防冲设施抛石处理、反滤排水设施维修养护、出水段底部混凝土破损修补、混凝土破损修补、混凝土表面裂缝处理、伸缩缝填料补填等。

闸门维修养护项目包括止水更换、闸门防腐处理等。启闭机维修养护项目包括机体表面防腐处理、钢丝绳维修养护、传（制）动系统维修养护等。机电设备维修养护项目包括电动机维修养护、操作设备维修养护、配电设施维修养护、避雷设施维修养护等。物料消耗包括水闸维修养护消耗的柴油、机油、黄油。

（2）水闸工程基本维修养护项目（二）包括启闭机及机电设备维修养护配件更换、输变电系统维修养护、自动化控制系统维护、安全监测系统维护、运行管理平台维护、视频监控系统维护、洪水测报系统维护、检修闸门启闭机维修养护、检修闸门维修养护、自备发电机组维修养护、防汛物资维修养护、绿化养护、围墙护栏维护及生产管理用房维修养护等。

（3）水闸工程调整维修养护项目包括闸室清淤、标识牌维护、启闭机及闸门安全检测、启闭机及闸门设备评级等。

3、工程巡查内容及要求

本项目巡查监测要求按照《堤防工程管理规程》（DB 33-2019）、《大中型水库管理规程》（DB33 T 2013-2018）、《水闸技术管理规程》（SL 75-2014）、《浙江省水利工程物业化服务标准》（试行）及水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》及评价标准等相关文件要求。具体结合工程实际以采购人明确的要求为准。

3.1 堤防工程：工程检查分为日常巡查、定期检查、年度检查和特别检查。

（1）检查范围：包括堤防工程、配套建筑物与设施、堤防工程管理范围和保护范围。检查方法包括外部检查和内部探测检查两种方法。日常检查采用外部检查方法，定期检查、特别检查和专项检查根据实际情况需要，采用外部检查和内部检查相结合的方法。外部检查方法，主要是通过目视、耳听、手摸等直观方法，必要时辅以锤、钎、钢卷尺、放大镜等简单工具、器材。内部检查方法：采用人工探测、电法探测钻探等有效的仪器、工具，对堤身内部进行探测检查，必要时在保证工程安全前提下可开挖检查。

（2）检查内容：堤身结构（堤坡、堤脚、混凝土结构、砌石结构）、护堤地和保护范围、堤岸防护工程、防渗及排水设施、交叉建筑物及其与堤防接合部、管理设施。

（3）检查重点：日常检查应以工程设施的完整性为主，检查工程外观存在的缺陷和隐患；定期检查应根据检查目的对相关内容进行重点检查；汛前检查除对上述检查项目逐项检查外还应对以下内容重点检查：工程维修养护情况及整体度汛面貌；上年度汛后检查中发现问题的维修、处置情况；防汛值班、水文监测和应急管理人员及责任人的落实情况；防汛物资的储备情况与设备完好情况；是否存在影响防汛安全的违章建筑、交叉建筑物等。

汛后检查除对上述检查项目逐项检查外还应对以下内容重点检查：工程安全监测资料整编分析情况；当年洪水记录、险情及处理记录、下年度维修计划等。台风期前检查的重点内容为：堤身结构的完整性及防汛抢险物资的完备性。台风期后检查的重点内容为：堤身、防冲、护脚结构的损坏情况。特别检查（事前检查：在大洪水、大暴雨到来前，对防洪、防雨的各项准备工作和堤防工程存在的问题及可能出险的部位进行检查。事中检查：在大洪水、大暴雨过程中，对堤防工程的结构完整性进行检查；对河滩变化趋势进行检查；对堤防工程存在的问题及可能出险的部位进行检查；对穿堤建筑物与堤防接合部进行检查；对新建、改建及除险加固而未经洪水考验的堤段进行检查等。事后检查：在大洪水、大暴雨、地震等工程非常运用情况及发生重大事故后，应检查堤防工程及附属设施的损坏和防汛料物及设备动用情况。）

3.2水库工程：工程检查分为日常巡查、汛前检查、年度检查和特别检查。

（1）日常巡查内容包括水工建筑物、安全监测设施、边坡库岸、库区以及金属结构及其配套的电气设备、供电线路等，具体巡查按照相关规范要求执行。

（2）汛前检查除日常巡查内容外，还应涵盖工程维修养护情况，包括上一次年度检查发现问题的维修、处理等情况；各类泄洪、放水设施闸门及启闭设备试运行情况；供电线路、电气设备的安全状况，备用电源的保养维护和试运行情况；重要备品备件、备用电源燃料及其它防汛物资的储备情况；水文测报设施和水库管理信息系统的完好情况，水尺零高程是否按规定进行校测；防汛值班、水文监测、洪水预报、水库调度、应急管理等人员的落实情况。

（3）年度检查工作除日常巡查内容外，还应对水文监测、工程监测资料进行整编与初步分析，对当年汛期运行情况分析评价、提出下一年度工程维修养护建议。

（4）特别检查应在对工程全面检查的基础上，重点检查损坏部位及周边范围。

3.3水闸工程：工程检查分为日常巡查、定期检查(汛前检查、汛后检查)和特别检查、专项检查（电力设备预防性试验等）。

（1）日常巡查内容包括水工建筑物、安全监测设施、闸门、启闭机等金属结构及配套电气设备、附属管理设施等。

（2）汛前检查除日常巡查内容外，还应包括以下内容：工程维修养护情况，包括上一次年度检查发现问题的维修、处理等情况；泄洪设施、电气设备的安全状况，闸门与启闭设备的保养维护、试运行等情况；备用电源的保养维护、试运行情况，防汛物资的储备情况；防汛值班、水文监测、水闸调度、应急管理等人员的落实情况。

（3）汛后检查除日常巡查内容外，还应包括以下内容：闸门、启闭机应进行 1 次安全检测并做试运行观察，安全监测资料年度整编分析，对当年汛期运行情况分析评价，提出下一年度维修养护建议；水下检查：着重排查长期水下工程的损坏情况，一般每两年进行 1 次；金属结构、启闭设施及电气设备一般在投入运行后的 5 年内检测 1 次，以后每隔 6 年～10 年检测 1 次，检测工作应符合规范规定。

（4）特别检查应在对工程全面检查的基础上，重点检查损坏部位及周边范围。

（5）专项检查主要为起重设备检查、电力设备预防性试验等。

4、其他要求

4.1工程监测要求：工程监测应遵循人员、仪器、时间、频次“四固定”原则。由专业技术人员定期开展观测设施维护率定、数据采集及分析工作。人工监测精度应符合相关规定；每次监测应与前期监测成果进行对比分析，发现异常应立即复测并进行初步分析。人工监测原始记录、整理核对成果等，经技术负责人签字后，及时归档，同时应录入电子文档。

4.2数字化管理：根据要求开展本项目内工程数据的采集、传输、存储、处理和服务等工作，并按照SL803的要求加强数据安全保护，保障水利工程数据安全。数字化管理系统的管理和日常维护应设置专职管理人员负责，发现问题及时处理。根据运行管理需求实时或定期更新水利工程数据，并保障与上级数据共享和互联互通。

4.3档案要求：项目部应对委托期间形成的具有保存价值或合同要求的文字、图表、声像等资料进行立卷归档，立卷归档应符合相关要求。服务期内项目部应根据委托方的要求开展定期和临时档案移交。合同期满，相关档案资料应全部移交委托方。

4.4绿化保洁要求：应建立日常绿化保洁台账档案，按要求对管理范围内的植物采取灌溉、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草等措施。严格按照指示保洁要求完成任务。

4.5应急响应要求：遇有应急事件必须无条件及时组织力量做好保障工作，服从管理单位的统一指挥，人员必须及时到位，并根据应急命令决定早到和离岗，并为保障应急事件应配备相应的车辆及机具。

4.6安全管理要求：严格遵守国家有关安全生产的法律法规、《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398）和水利主管部门（或所有权人）的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，履行文明施工和安全施工职责。配备专职及兼职安全检查人员，工人上岗前应进行安全操作的培训和考核，合格者才准上岗；服务过程中的所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，有组织地开展安全生产活动。

五、工程量清单（运维管护及维修清单）

第一部分为运维管护清单，第二部分为维修清单（维修清单按实结算）；

（一）运维管护清单（包括不限于）：

序号	项目名称	单位	数量
1	水利工程运维管护
1.1	西险大塘(L=38.73km)	/	/
1.1.1	迎水侧防浪墙至堤脚大放脚的迎水坡护坡垃圾、杂草清理外运等	m2	476379
1.1.2	堤顶路面保洁	m2	329205
1.1.3	背水坡绿化养护，一年修剪不少于10次	m2	348570
1.1.4	背水坡修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	348570
1.1.5	清理及疏通排水沟（垃圾和淤泥外运）	m2	38730
1.1.6	堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁	m2	224634
1.1.7	防汛公路外侧管理范围内两侧绿化区块(景观绿化带)保洁养护	m2	1937
1.1.8	行道树养护(胸径不小于12cm，暴风雨、雪等恶劣天气及人为因数导致树木翻到,扶正、修剪、清理；杀虫、施肥、修剪及树枝外运、冬季保暖等)	株	4000
1.1.9	沿线防汛物料堆场、防汛点内保洁及杂草清除、外运	m2	16435
1.1.10	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.1.11	苕溪沿线滩地范围内违规种植清理与管护	项	1
1.1.12	沿线流动厕所及配套设施保洁（包括厕所粪便处理）	项	1
1.2	南湖围堤 L=9.7km	/	/
1.2.1	堤顶路面保洁	m2	70800
1.2.2	堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁	m2	16700
1.2.3	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.2.4	清理及疏通排水沟	m	4100
1.2.5	绿化养护，一年修剪不少于10次(其中东围堤不少于10次，西围堤不少于6次）	m2	236402
1.2.6	修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	236402
1.2.7	管理范围内违规种植清理与管护	项	1
1.3	北湖围堤 L=10.14km	/	/
1.3.1	堤顶路面保洁	m2	50700
1.3.2	管理范围内违规种植清理与管护	项	1
1.3.3	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.3.4	绿化养护，一年修剪不少于6次(修剪后的枯草自行处理)	m2	183222
1.3.5	修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	183222
1.4	张堰东南塘 L=4.369km	/	/
1.4.1	堤顶路面保洁	m2	26214
1.4.2	堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁	m2	18500
1.4.3	管理范围内违规种植清理与管护	项	1
1.4.4	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.4.5	绿化养护，一年修剪不少于6次	m2	84016
1.4.6	修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	84016
1.5	中桥塘 L=5.252km	/	/
1.5.1	堤顶路面保洁	m2	42016
1.5.2	管理范围内违规种植清理与管护	项	1
1.5.3	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.5.4	绿化养护，一年修剪不少于10次	m2	124332
1.5.5	修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	124332
1.6	庄村分洪闸	/	/
1.6.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.6.2	化粪池清理	项	1
1.6.3	绿化修剪，养护(修剪后的枯草自行处理)	项	1
1.7	北湖分洪闸	/	/
1.7.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.7.2	化粪池清理	项	1
1.7.3	绿化修剪，养护(修剪后的枯草自行处理)	项	1
1.8	南湖分洪闸	/	/
1.8.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.8.2	化粪池清理	项	1
1.8.3	绿化修剪，养护(修剪后的枯草自行处理)	项	1
1.9	余杭闸	/	/
1.9.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.9.2	闸口垃圾清理	项	1
1.10	化湾闸	/	/
1.10.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.10.2	闸口垃圾清理	项	1
1.11	安溪闸	/	/
1.11.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.11.2	闸口垃圾清理	项	1
1.12	奉口闸	/	/
1.12.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.12.2	闸口垃圾清理	项	1
1.13	汤湾渡水闸	/	/
1.13.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.13.2	闸口垃圾清理	项	1
1.14	横山泄水闸	/	/
1.14.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.14.2	闸口垃圾清理	项	1
1.15	南湖进水闸	/	/
1.15.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.15.2	闸口垃圾清理	项	1
1.16	其他手动涵闸(4座)	/	/
1.16.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	座	4
1.17	中苕溪（即北湖）橡皮坝	/	/
1.17.1	橡皮坝养护（含物业管理，设备日常运行维护及保洁要求具体详见采购需求）	项	1
1.17.2	闸口垃圾清理	项	1
1.18	以闸代堤(运行维护)	/	/
1.18.1	物业管理：闸门运行、局部锈蚀处理、附着物及污泥清理、止水橡皮及固定螺栓维护、物料消耗等（含现有移动机保养）	项	1
1.18.2	启闭机维修养护：机体表面防腐处理、液压缸养护、传（制）动系统维修养护	项	1
1.18.3	机电设备维修养护：操作设备维修养护、配电设备维修养护、备用移动电源养护	项	1
1.18.4	物料消耗：清洗、调试等用油，包括汽油、煤油、柴油、机油及黄油，警示标示(不含日常运行消耗及液压油)	项	1
1.18.5	排水沟：定期清理排水沟，保证沟内无杂物，无淤积，水流通畅	项	1
1.18.6	附属绿化养护：保证无杂物、无垃圾附着；定期施肥、修剪；死亡后及时补植等	项	1
1.18.7	附属设施：堤顶LED景观灯、防滑木塑板、考登钢栏等设施检查清理，检查频率每周不少于两次	项	1
1.18.8	吊车：需常备25t汽车吊，随叫随到(以租代储形式，确保随叫随到)	项	1
1.19	四岭水库	/	/
1.19.1	4扇闸门、闸阀及其配套的启闭机和机电设备的维修养护，包含启闭机维修养护，机电控制设备维修养护，闸门门体、连接杆件、钢丝绳等金属构件的防腐处理及动力物料消耗等	项	1
1.19.2	闸门运行、大坝巡查、库区巡查考虑配备、配置5G手机（库区沿线巡查要求详见标化手册，对发现挖沙倒土及钓鱼捕鱼烧烤等违法及涉水事件处理，配备巡查车辆，库面巡逻船），包括不限于实际为保质完成项目需求为准。	项	1
1.19.3	坝顶路面保洁： 1、主坝顶、副坝工作桥面及主、副坝连接段道路路面及边沟，主坝至水位台路面，副坝北大门前停车场，副坝至水面踏步及平台； 2、主坝、副坝上坝道路、副坝至电站巡查通道、副坝溢洪道挑流面板、主坝东坝头至山顶观光平台步道及边沟，东踏步至老招待所至四岭水库碑亭段路面及边沟，主坝坝脚平台、老电站、老办公楼区域、防汛仓库外部场地及边沟，主坝西边观光亭平台及二层的观光亭，内部道路的日常保洁工作；（含沿线绿化带保洁）	m2	7000
1.20	自动化系统维修养护	/	/
1.20.1	自动监控系统硬件设施和软件系统的日常维护	项	1
1.21	小城镇改造绿化带、滩地公园	/	/
1.21.1	绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植）	m2	87297
1.21.2	滩地公园及休闲游步道垃圾杂草清理、每遇洪水淹没后淤泥清理	项	1
1.22	码头公园	/	/
1.22.1	绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植）	m2	14515
1.22.2	广场、园路等室外日常保洁工作	m2	13475
1.22.3	公园管理用房，室内进行日常保洁工作	m2	466
1.23	驿站	/	/
1.23.1	唐家陡门驿站：驿站内进行日常保洁工作	m2	703
1.23.2	崇化驿站：驿站内进行日常保洁工作	m2	119
1.23.3	九连池驿站：驿站内进行日常保洁工作	m2	100
1.23.4	上牵埠驿站：驿站内进行日常保洁工作	m2	798
1.23.5	安溪站：驿站内进行日常保洁工作	m2	1400
1.24	瓶窑防汛仓库	/	/
1.24.1	绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植）	m2	5000
1.24.2	仓库内部道路日常保洁工作	m2	3000
1.24.3	仓库，室内进行日常保洁工作	m2	4000
1.24.4	防汛仓库设施、设备、防汛车辆等保养维修、燃油、保险及试运行（含卫星电话等相关费用、相关物资翻晒）	项	1
1.24.5	仓库物业管理（含日常值班）	项	1
1.25	相关专业检测	/	/
1.25.1	所有闸门、启闭机安全检测（包括但不限于三座中型水闸、七座小型水闸、四岭水库四座水闸），每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。	项	1
1.25.2	所有电力型式实验报告（包括但不限于三座中型水闸、七座小型水闸、四岭水库四座水闸），每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。	项	1
1.25.3	对6台备用发电机按规定进行保养，每年汛前保养不少于一次（启动电瓶2年更换一次）。	项	1
1.26	标化巡查费	/	/
1.26.1	水利工程标准化巡查西险大塘南北湖围堤所有水利工程设施标准化巡查：具有河道修防工职业资格证书的巡查人员，包括不限于实际为保质完成项目需求配备新能源汽车、巡查设备智能5G等。	项	1

（二）水利维修清单（维修清单按实结算）:

序号	项目名称	单位	数量
2	维修工程
2.1	以闸代堤(维修工程)	/	/
2.1.1	液压油：使用46#液压油，应注意保护工作油液的清洁度，加油前应通过滤油机（过滤精度10U）加油，加油口位于油箱上盖板，并装有空气滤清器，对加入油箱的油再进行一次粗过滤。使用过程中若发现油液乳化或杂质过多，应及时更换新油。每两年更换一次液压油，加油时应采用滤油小车。	L	950
2.1.2	堤顶LED景观灯：光敏感应灯，不低于45W	个	50
2.1.3	门叶主体防腐：喷锌防腐，涂层	㎡	350
2.1.4	闸门连接安全扣：按原状进行恢复	个	6
2.1.5	橡胶止水带：氯丁橡胶，P型	m	50
2.1.6	固定墙段木塑板：实心，厚24mm，宽140mm，板缝间距8mm	㎡	50
2.1.7	门叶防滑木塑板：实心，厚18mm，宽140mm，8mm螺栓连接	㎡	50
2.1.8	木护手防腐：栏杆上的木质结构，防腐油漆涂刷	m	400
2.1.9	金属件防腐：喷砂除锈、防锈漆二道 、醇酸漆二道	㎡	50
2.1.10	液压泵站：电源：动力源AC380V/50HZ；控制阀组电源为AC220V/50HZ和DC24V；电机：1TL0001-1BB23-3FA4-Z,额定功率4KW，额定转速1445r/min；油箱额定容积：70L	套	1
2.1.11	液压启闭机：型号：QPPYⅡ2×50KN-0.9m；推力：50KN；油缸直径φ90/φ120；活塞杆直径：φ80；设计行程：880mm；工作行程：840mm；工作压力：8Mpa	套	1
2.1.12	启闭机油缸 LYII-126/90-840	套	2
2.1.13	电机 3KW	套	2
2.1.14	电磁阀 ф 10	套	2
2.1.15	油泵 310	套	2
2.1.16	油缸密封件 ф90、ф126	套	2
2.1.17	考登钢栏杆：8厚，100mm宽，1100mm高（含木扶手）	m	30
2.1.18	栏杆焊接：考登钢栏杆开焊处，恢复原样	工时	10
2.1.19	排水沟盖板：50*50*5cm复合树脂盖板	块	50
2.1.20	木塑板镀锌钢龙骨：高80mm，宽60mm，壁厚4mm镀锌钢管	m	50
2.2	路基	/	/
2.2.1	拆除构筑物，拆除原道路边沟	m	1275
2.2.2	浆砌块石拆除，废料外运	m3	90
2.2.3	浆砌块石拆除，块石就地利用	m3	90
2.2.4	干砌块石拆除，废料外运	m3	1275
2.2.5	干砌块石拆除，块石就地利用	m3	300
2.2.6	路基挖方，挖土方(含外运)	m3	1638
2.2.7	路基填筑，塘渣回填	m3	1638
2.2.8	路基填筑，素土回填	m3	1638
2.3	路面	/	/
2.3.1	挖除路面，沥青混凝土路面 2.5cmAC-13I型细粒式沥青砼,4cmAC-25II型粗粒式沥青砼，并外运；	㎡	6425
2.3.2	挖除基层，拆除原25cm厚道路基层并外运；	㎡	643
2.3.3	道路基层，5%水泥稳定碎石垫层(厚25cm)	㎡	643
2.3.4	透层，乳化沥青透层(PC-2)1.1L/M2	㎡	6425
2.3.5	粘层，乳化沥青透层(PC-2) 0.5L/M2	㎡	6425
2.3.6	下封层，乳化沥青透层(PC-2)1.1L/M2	㎡	6425
2.3.7	沥青混凝土道路路面，2.5cm细粒式沥青	㎡	6425
2.3.8	沥青混凝土道路路面：4cm中粒式沥青	㎡	6425
2.3.9	沥青路面修补：使用鼓风机清扫干净破损路面，使用AC-13#沥青冷料补料分层碾压；	kg	1200
2.3.10	泥结碎石路面	m3	100
2.3.11	拆除平石，修复混凝土平石；	m	850
2.3.12	垃圾清理，含土方、石渣等；废料外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑；	m3	825
2.3.13	堤塘土（石）方开挖； 弃土外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑。	m3	375
2.3.14	石渣外运：外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑；	m3	473
2.3.15	石渣料填筑：填筑夯实	m3	473
2.3.16	石料抛填：河道抛石:块石	m3	300
2.3.17	砂石垫层：碎石填筑	m3	336
2.3.18	土方回填：外购粘土回填,外购运距由投标单位自行考虑	m3	420
2.3.19	土方回填：外购黄泥回填,外购运距由投标单位自行考虑	m3	420
2.3.20	干砌块石：干砌块石挡墙	m3	375
2.3.21	干砌块石： 干砌块石护坡 厚度40cm以内 3、利用原拆除石块	m3	375
2.3.22	干砌块石：1、干砌块石护坡； 2、厚度40cm以内；	m3	375
2.3.23	浆砌块石：M7.5浆砌块石挡墙	m3	180
2.3.24	砌体砂浆抹面：墙面1:2水泥砂浆抹面	m2	300
2.3.25	勾缝：M7.5砂浆勾凸缝	m2	375
2.3.26	普通混凝土：C20混凝土克顶	m3	23
2.3.27	普通混凝土：C20混凝土补浇	m3	75
2.3.28	普通混凝土：C20混凝土排水沟	m3	23
2.3.29	混凝土凿除：无钢筋障碍物凿除,废料外运,运距由投标单位自行考虑	m3	30
2.3.30	油漆：钢构件油漆	㎡	263
2.3.31	百米桩：花岗岩百米桩制作及安装	个	83
2.3.32	界桩：花岗岩百米桩制作及安装	个	30
2.3.33	里程碑：花岗岩里程碑制作及安装	个	23
2.3.34	单面波形梁钢护栏：含喷塑	m	300
2.3.35	“西”字防撞隔离护栏，高度60-80cm，镀锌钢管3毫米，便面打磨，高温静电喷涂防锈漆；	m	100
2.3.36	警示柱：1、材质:直径90无缝钢管 2、工程部位:警示桩 3、型号及规格:长1.2米,外设高强红光反光膜 4、基础:C20混凝土	个	80
2.3.37	警示柱：1、材质:直径76无缝钢管 2、工程部位:警示桩 型号及规格:长1.2米,外设高强红光反光膜 基础:C20混凝土	个	8
2.3.38	75-90mm塑料警示柱	根	150
2.3.39	沥青路面裂缝修补（90#沥青浇灌，并粘贴沥青贴缝带）	m	1725
2.3.40	路面标线：热熔型划线	㎡	1050
2.3.41	路面标线：震荡标线	㎡	30
2.3.42	减速带：橡胶减速带（含防汛公路减速带）	m	270
2.3.43	零星小工	工日	180
2.3.44	挖机（120)	台班	27
2.3.45	拖拉机（四方牌农用车）	台班	27
2.3.46	限行路障制作安装（材质大理石）包括5米长钢管护栏	套	5
2.3.47	限行路障制作安装（材质混凝土）包括5米长钢管护栏	套	27
2.4	公园、广场、内外立面维修	/	/
2.4.1	路面标线：彩砂路面和塑胶路面标线	㎡	48
2.4.2	4mm厚彩砂路面，含原有面层清理外运	㎡	150
2.4.3	13mm厚透气型塑胶路面（10mm厚环保纯MI跑道1:4PU材质弹性层、3mm厚EPDM胶粒摩擦层），含原有面层清理外运	㎡	135
2.4.4	4cm细粒式沥青路面	㎡	60
2.4.5	4cm细粒式沥青路面拆除并外运	㎡	60
2.4.6	园路路基：150mm厚C20砼；100厚碎石垫层；素土夯实	㎡	100
2.4.7	园路路基：100mm厚C20砼；100厚碎石垫层；素土夯实	㎡	70
2.4.8	园路基层拆除：150mm厚C20砼；100厚碎石垫层；外运	㎡	100
2.4.9	园路基层拆除：100mm厚C20砼；100厚碎石垫层；外运	㎡	70
2.4.10	园路：50芝麻灰花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	30
2.4.11	园路：50mm芝麻黑花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	6
2.4.12	园路：50mm芝麻白花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	18
2.4.13	园路：50mm济南青花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	100
2.4.14	园路：50mm黄锈石花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	375
2.4.15	园路：50mm中国黑花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	10
2.4.16	园路：30芝麻灰花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	88
2.4.17	30mm花岗岩（浅灰色，各种面层处理），30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	50
2.4.18	30mm花岗岩火烧板（浅黄色，各种面层处理），30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	93
2.4.19	蘑菇石外墙砖，20mm厚1:2水泥砂浆	㎡	190
2.4.20	园路面层拆除：50mm厚花岗岩外运，含砂浆	㎡	989
2.4.21	园路面层拆除：30mm厚花岗岩外运，含砂浆	㎡	328
2.4.22	墙面砖拆除，含砂浆	㎡	90
2.4.23	50mm厚实木铺装：拆除及修复	㎡	36
2.4.24	花岗岩台阶：拆除及修复	㎡	6
2.4.25	汀步拆除与修复 ：80mm芝麻黑花岗岩机切面；50mm厚砂垫层	㎡	5
2.4.26	侧石拆除与修复 ：1000*350*150芝麻灰花岗岩光面（所有外露面）高侧石；40mmM10砂浆卧底；C15素混凝土护角	m	45
2.4.27	树池拆除与修复 ：1000*200*150中国黑花岗岩光面（所有外露面）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆；150mm厚C20砼；100厚碎石垫层	m	12
2.4.28	翻修：管理房屋顶瓦片翻修及渗漏维修	㎡	123
2.4.29	翻修：管理房及围墙墙体翻修	㎡	245
2.4.30	腻子粉涂刷2遍	㎡	826
2.4.31	内墙涂料：墙面乳胶漆2遍	㎡	50
2.4.32	涂料：墙面真石漆	㎡	500
2.4.33	外墙涂料：墙面乳胶漆2遍	㎡	90
2.4.34	地砖拆除与恢复	㎡	110
2.4.35	不锈钢栏杆拆除与修复	m	15
2.4.36	热镀锌钢板栏杆拆除与修复	m	15
2.4.37	不锈钢垃圾桶（304不锈钢，厚度1mm，外观尺寸100*42*100cm）	个	15
2.4.38	垃圾桶内桶	个	16
2.4.39	石材台阶面：150mm厚芝麻黑花岗岩（各种面层处理），留缝5mm-20mm,30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，砖砌体台阶，垫层为最薄处为100mm厚C20素砼（含伸缩缝），最薄处为100mm厚碎石垫层，素土夯实	㎡	13
2.4.40	栈道拆除与修复：20mm实心塑木地板（防滑处理），包含龙骨	㎡	20
2.4.41	防浪墙一 仿木纹铝合金挡板 4mm厚50*80仿木色铝合金方通，2mm厚30*30仿木色铝合金方通，成品选购	m	100
2.4.42	防浪墙一 墙面喷刷涂料 防浪墙立面(两面）用磨光机磨光处理，再铺设玻璃纤维防裂网格布，面层抹20厚1:2.5水泥砂浆，最后再喷米黄色真石漆，以确保真石漆的持久度及平整度，凹缝划线打格。原有伸缩缝处保留	㎡	113
2.4.43	防浪墙二 菠萝格木架条固定，木材防腐处理，清漆饰面，3厚50宽扁钢龙骨@500制作、安装，龙骨采用8厚100*100钢板，地脚螺栓固定，金属构件均需除锈，刷防锈漆，喷涂深灰色漆	㎡	113
2.4.44	太阳能板0.67*1.48m	块	10
2.4.45	LED景观灯光源更换，20-60W	个	50
2.5	标识牌及其他维修工程	/	/
2.5.1	1.5mm铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	㎡	25
2.5.2	2.5-3mm铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	㎡	5
2.5.3	C25混凝土基础	m3	7
2.5.4	标志杆：直径89镀锌钢管	m	53
2.5.5	标志杆：直径76镀锌钢管	m	24
2.5.6	△70*1.5m铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	套	5
2.5.7	Φ60*1.5m铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	套	5
2.5.8	Φ80*1.5m铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	套	10
2.5.9	黑胶车贴（更换贴纸51*70cm）	组	1
2.5.10	5mm高密PVC+反光膜（直径80cm)	块	7
2.5.11	不锈钢方管75管，34方管，1.0不锈钢板+高清户外车贴，2.0不锈钢圆管弧形+LOGO,总高2.4米，离地1.2米	块	8
2.5.12	不锈钢方管40*60方管，0.8不锈钢板+高清户外车贴，总高1.8米，离地1.2米	块	6
2.5.13	双面不锈钢（1.24*2.25m)安全警示牌制作与安装	块	5
2.5.14	LED 50W太阳能高杆路灯 灯具更换（含登高车）	盏	1
2.5.15	LED 50W太阳能高杆路灯 光源更换（含登高车）	个	10
2.5.16	国标反光块及安装（波形护栏）	个	150
2.5.17	3M反光条及安装	张	500
2.5.18	启闭机整体油漆涂刷	台	4
2.5.19	启闭机局部油漆涂刷	台	6
2.5.20	5mm不锈钢电镀字制作与安装	套	3
2.5.21	烤漆镀锌钢材河长制牌2000mm*950mm制作与安装	套	1
2.5.22	镀锌板烤漆南湖河长制牌制作与安装	套	1
2.5.23	5t叉车	台班	7
2.5.24	304不锈钢观测钉+刻字	个	29
2.5.25	不锈钢螺杆螺帽	个	60
2.5.26	1.5mm不锈钢止水压板	㎡	3
2.5.27	鱼苗投放，鲢鱼（1-2尾/kg）	KG	1000
2.5.28	鱼苗投放，花鲢（1-2尾/kg）	KG	1200
2.5.29	油漆涂刷，喷砂除锈、防锈漆二道 、醇酸漆二道	㎡	60
2.5.30	304不锈钢门制作与安装	㎡	2
2.5.31	304不锈钢栏杆制作与安装	㎡	5
2.5.32	304不锈钢挡鼠板制作与安装	㎡	3
2.5.33	安全出口指示牌	块	3
2.5.34	75mm栏杆制作与安装	m	22
2.5.35	32*42高清户外车贴	张	8
2.5.36	3mm花纹钢板	㎡	10
2.5.37	60mm闸阀	个	1
2.5.38	水表	个	1
2.5.39	窨井盖30*30	套	2
2.5.40	塑木防浪墙补漆调整维修等(含LED灯条等）	m	15
2.5.41	北湖围堤石笼挡墙修复	m3	50
2.5.42	青石栏杆局部维修	m	200
2.5.43	青石栏杆整体拆除更换	m	15
2.6	应急经费	/	/
2.6.1	应急大型机械和人员费用	/	/
2.6.1.1	220挖机（含驾驶员，不少于2辆在指定部位待命）	台班	20
2.6.1.2	10t自卸车（含驾驶员，不少于2辆在指定部位待命）	台班	20
2.6.1.3	平板运输车（含驾驶员，不少于2辆在指定部位待命）	台班	20
2.6.1.4	8t货车（含驾驶员，不少于1辆在指定部位待命）	台班	10
2.6.1.5	斗容3m3装载机（含驾驶员，不少于1辆在指定部位待命）	台班	10
2.6.1.6	东苕溪应急巡查快艇（高水位大功率，含驾驶员，不少于1艘在指定部位待命）	台班	10
2.6.1.7	小工	工日	50
2.6.2	堤防草皮灭火	/	/
2.6.2.1	森林灭火专用组合工具（含打火把，铁锹，斧头，砍刀等）	套	15
2.6.2.2	专用防火服（含衣服、头盔、手套、鞋、腰带等）	套	15
2.6.2.3	防火斗篷（耐高温550-1100℃）	件	8
2.6.2.4	过滤式消防自救呼吸器	套	15

（一）运维管护清单（包括不限于）：

注：1.以上运维管护清单中的工程量各投标单位根据现场实际情况可自行测量核对，如实测工程量与本招标清单中的工程量不一致，应充分考虑在投标报价内，本工程量清单不作调整。第二部分为维修清单（维修清单按实结算）。

2.本项目在服务期间如遇重大项目建设（含正在实施建设暂未移交的工程）或因政策性调整等原因，出现需停止或暂停开展运维管护服务等情况，根据实际作相应服务事项调整（相对应的运维管护服务费用同比例扣除），具体调整事项最终解释权归采购人。

3.以上维修工程中的工程量为暂定工程量，今后按实计取，投标中标单价不变。

4.维修工程无相应工程内容的，结算编制约定：①以实际工作量为基础，按《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2021版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额(2018版)》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省安装工程预算定额(2018版)》的先后顺序套用定额（上述定额中均没有的按市场价），结合招标人确认的项目现场实际情况（包含影像资料），按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的各专业工程分别编制，管理费、利润均按其所属类工程的中值费率计取；规费（按招标控制价编制计算口径）、税金按现行相应政策规定计取，风险费不予计取。

②材料、人工价格按照实际发生月份所颁布的《杭州造价信息》、《浙江造价信息》正刊信息价（优先适用市正刊相应信息价和工程所在地相应信息价）；无信息价材料和设备按市场价计入，但应明确品牌、生产厂家、产地、规格、型号、系列、等级等。

③不考虑因市场价格波动引起的人工、材料价格的调整。

5．结算由管护单位负责编制，招标人委托第三方进行审核。

6.本投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，包括材料、人工、机械、税金、利润、管理费、垃圾处置、应急保障、各类险、必要风险等一切费用。

7.在服务期内，中标单位所产生的各项费用（垃圾运输费、突击整治费、垃圾清运费等）和创建相关辅助工作等费用，由中标单位自行考虑一并计入综合单价中，招标清单中的运维管护实际范围如大于本招标清单数量，招标人不予追加费用，投标人综合考虑投标风险。

8.本项目清扫的生活垃圾、建筑垃圾由中标单位自行处置，处置须按规范进行（余杭区内），不得影响环境卫生，由此产生的费用包含在投标报价内。

六、履约保证金

在合同签订后十天内中标人向采购人缴纳年度中标总额（去除维修工程部分报价）1%的履约保证金（保证金缴纳形式：转账支票、汇票、网银、保函等招标人认可的其他形式），服务期满经验收后履约保证金无息退还，如有处罚或扣款，相应扣除后退还。履约保证金在服务期内不足1%时，须及时予以补缴。

七、费用支付

本项目每季度考核一次，考核75分（含本数）合格，75分及以上的支付季度运维管护服务费用；75分以下的，每下降1分，再扣除当季度运维管护费的2%，以此类推。考核结果作为支付合同款项的依据。

本项目预付款为当年度合同内的日常运维管护总额的20%。一、二季度经考核合格通过后，支付至日常运维管护合同款的50%，第三季度经考核通过后支付至日常运维管护合同款的75%，第四季度经考核通过后支付日常运维管护项目尾款。

注：应急抢险及零星维修款项支付，按照实际维修工程量最终以审计报告为依据进行结算。

八、商务要求

余杭区东苕溪水利工程运维管护项目：预算金额1370万元/年，其中日常运维管护金额972万元/年，应急抢险及零星维修费用不超过398万元/年（含4辆应急排涝泵车相关费用，以及防洪抢险期间大型机械器械租用、河道巡查大功率快艇租用等费用，具体根据实际产生费用结算根据实际产生清算）；

二年总预算金额=1年预算1370万元/年×2。

1.报价要求：

本项目采购内容投标报价应包括运维管护费、维修养护费、日常巡查费、设备费、材料、人工、机械、税金、利润、管理费、垃圾处置、应急保障、各类保险（含所有人员人身意外险）和必要风险及相关费用等。

在服务期内，中标单位所产生的各项费用（垃圾运输费、突击整治费、垃圾清运费等）和创建相关辅助工作等费用，由中标单位自行考虑一并计入综合单价中，招标清单中的运维管护实际范围如大于本招标清单数量，招标人不予追加费用，投标人综合考虑投标报价风险。

本项目清扫的生活垃圾、建筑垃圾由中标单位自行处置，处置须按规范进行（余杭区内），不得影响环境卫生，由此产生的费用包含在投标报价内。

1.1投标人应按招标项目的相关要求，根据项目特点和企业条件确定投标报价，报价内容分两部分：1.日常运维管护部分；2.应急抢险及零星维修部分。

1.2按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由投标人向税务机关缴纳。

1.3中标后，中标人所填写的单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

1.4服务期内所发生的任何安全事故一律由中标单位负责，招标人不承担任何责任，相应的费用考虑在投标报价中。

九、转包

本项目不允许转包，若中标人转包或变相转包其应履行的合同义务，采购单位有权终止合同并没收全部履约保证金，追究相关违约责任。

十、采购人认为必须说明的其他内容：

1、为确保养护人员的生活稳定，中标人必须按劳动法等相关法律法规的规定全部付清所有养护人员的工资，否则采购人将在养护经费中扣除相应的费用。

2、保险：投标单位如中标后，中标人需给相应的养护人员购买意外伤害保险、养老保险等各类保险。

十一、运维管护考核办法：

根据余杭区东苕溪水利工程运维管护考核办法（试行）进行考核，依据《余杭区东苕溪水利工程运维管护考核评分表》进行打分。

考 核 办 法

（一）东苕溪水利工程运维管护考核办法（试行）

为认真实施东苕溪水利工程运维管护管理工作，进一步提高日常养护管理水平，参照水利工程管理办法和本项目的实际情况，特制定本实施细则。

1.考核内容

《余杭区东苕溪水利工程运维管护考核评分表》、《余杭区东苕溪水利工程运管中心政府采购项目履约考核管理制度（试行）》；

2.考核原则

（1）坚持公平、公正、公开的原则；

（2）坚持全面考核、突出重点、注重实绩的原则；

（3）坚持定性考核和定量考核相结合的原则。

3.考核组织

由杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心组织考核。

4.考核方式

季度考核。由考核小组，对本项目进行现场检查，并按考核细则进行打分；若存在问题的，要求中标单位及时进行整改。季度考核得分总分为100分，合格分为75分（含）；

半年考核。以2个季年度的平均分为标准计分。

注：以上得分四舍五入保留两位小数。

5.考核成绩及奖惩措施

（1）奖惩措施：按照《余杭区东苕溪水利工程运维管护考核评分表》进行每季度考核，季年度考核75分（含）合格，75分及以上的支付运维管护费，本项目半年度支付一次；75分以下的，每下降1分，再扣除半年度运维管护费的2%，以此类推。

（2）运维管护人员未按要求在规定时间、规定地点进行运维管护的，每发现一次扣除2000元整（例如某运维管护人员未在工作时间驻段被巡查人员发现）；对维修养护存在的问题未按要求在规定时间内处理的，每下发一张督派单扣除运维管护费5000元整；未按运管中心所辖水利工程标准化管理手册要求进行标准化巡查的，每发现一次扣除5000元整（以浙江省水利工程标准化运行管理平台记录数据为准）；由于运维管护单位不到位，产生严重新闻舆论事件，对业主单位造成不良影响的，每次罚款10000元整；在运维管护期间未按规定拖欠员工工资的，每发现一次扣5000元整；

（3）半年考核不合格，招标人有权提前终止合同，由此造成的损失由中标单位承担。

（4）由于中标单位的原因造成不良影响的，招标人有权对中标单位进行处罚，由于中标单位组织不力，由招标人组织人力、物力进行整治所涉及的费用，由中标单位承担。

（二）下附：东苕溪水利工程运维管护考核评分表；采购人有权在合同签订前或管护过程中进行修改优化考核表。

余杭区东苕溪水利工程运行管护项目考核评分表

考核单位： 考核日期： 年 月 日

类别	项目	考核基本要求	标准分	考核指标及赋分	考核 得分
一、 组织管理（25分）	1.组织机构	设置满足运行维养合同要求的项目部，满足不超过2小时响应时限。管理体制顺畅，管理权限明确。	5	本地无办公场所，项目负责人、技术负责人履职不到位，本项不得分。 各岗位人员管理职责不明确，项目管理层和持证层出现混岗的，扣2分。（物业单位首次考核需提交原件和复印件） 技术负责人、现场负责人到岗率每月低于15天或出现2人同时脱岗情况，扣2分。 ）当有运行要求或其他特殊情况时，项目负责人或技术负责人未在2小时内到场，扣1分。
2.人员配置	人员配备齐全，相关专业岗位人员取得国家职业资格或专业技术职称；人员全面到岗履职，统一着装，服从管理。	5	人员未按合同要求配备到位，技术人员持证不满足合同要求的，本项不得分。 未经业主同意擅自变更关键岗位人员，扣2分。 人员不服从现场管理，或未请假擅自离岗做与工作无关事项，扣2分。 每月/季度人员流动（变更）不超过1人次/3人次，每月/季度超过1人次/3人次，扣0.5分。 （5）工作期间未穿工作服或未佩戴工作证，扣0.5分。
3.学习培训	制定人员教育培训计划，组织人员按计划落实培训。	2	未制定年度培训计划，或人员学习培训存在弄虚作假现象，本项不得分。 未按计划开展季度培训，且季度培训少于2次，扣1分。 未建立培训档案、培训计划，培训台账每季度未及时完善，扣1分。
4.制度执行	制度健全，关键岗位制度明示，各项制度落实、执行效果好。	5	管理制度未汇编成册、关键岗位制度未按要求上墙明示，该项不得分。 未按标准化管理要求开展工程运行管护，扣2分。 （3）未制定和执行安全责任、人员培训、工程检查、工程监测、维修养护、绿化保洁、应急管理、值班报告、台账管理及考核等相关制度，视情况扣1-3分。
5.档案管理	档案管理制度健全，各类台账、资料记录完整保存完好；存放有固定地点，专人负责管理，做到分类清楚，存放有序。	3	档案管理制度不健全，管理不规范导致档案不完整或缺失的，此项不得分。 档案管理人员不明确，分类不清楚、存放杂乱，扣1分。 各类台账、资料填写不规范，涂改严重，扣1分。 台账、资料未由技术负责人或项目负责人定期检查并签字确认，扣1分。
6.问题整改	建立问题快速响应机制，做到立行立改。	5	对上月/季度/半年度考核中存在的扣分点或问题未完成整改的，本项不得分。 对运行中出现的故障问题未及时处置导致问题严重化，扣2分 问题整改不及时，超过整改规定期限的，扣2分。 未及时报告水情、工情及运行中问题处置情况的，扣1分。
二、工程状况（15）	7.工程面貌与环境	工程整体完好，外观整洁；工程管理范围整洁有序，绿化水土保持良好。	7	工程管理范围内形象面貌差，存在垃圾杂物堆放问题，扣2分。 水工建筑物、启闭机闸门等金属结构、机电设备、监测设施、生产用房、水库库面、防汛道路等环境保洁不到位的，扣2分。 乔木、灌木、花卉、草坪等植物的养护管理不到位，绿化区域内设施维护不及时，绿地面貌、绿化卫生未开展综合性管理，扣1分。 绿化草皮未及时修剪，有明显缺陷，或修剪后垃圾未及时清理，扣1分。 工程管理范围内水生态环境差，枢纽建筑物周边聚集漂浮物的，扣1分。
8.水工建筑物及机电设备	水工建筑物、堤岸防护工程各部位完整完好。闸室结构、金属结构与机电设备，消能防冲及防渗排水设施完好。	4	水工建筑物、挡（泄）水建筑物、溢洪道、泄洪洞、防浪墙、堤岸防护工程因管护不当，有明显裂缝、异常变形情况，扣2分。 闸室结构及两岸连接建筑物，金属结构与机电设备，消能防冲及防渗排水设施因管护不当存在问题的，扣2分。
9.管理设施	工程公告、管理、安全类标识标牌设置规范，内容准确清晰；界碑（牌）、百米桩以及保护设施（如围墙、护栏、隔离网等）完好无损。	4	工程公告、管理、安全类标识标牌埋设不规范，内容有误或外观受损不清晰的，扣2分。 各类界碑（牌）、百米桩有缺失，字迹模糊表面受损的，扣1分。 保护设施如围墙（档）、护栏、隔离网等受损缺失未及时修复的，扣1分。
三、运行管护（40分）	10.工程巡查	按要求开展工程巡查；检査内容记录详细规范；发现隐患或 异常及时处理并上报。	5	未按照堤防、水闸、水库运行管理要求开展工程巡查，此项不得分。 巡査不规范，巡查路线、频次和内容不符合规定，扣2分。 巡查记录填写不规范、不准确，扣2分。 （4）巡查发现问题处理不及时不到位，扣1分。
11.安全监（观）测	开展安全监测，做好监测数据记录、整编、分析工作	5	未开展安全监测或工程观测，此项不得分 监（观）测人员、仪器、时间、频次不符合“四固定”原则，扣2分。 监（观）测项目、频次、记录等不规范的，扣1分。 未定期对自动化监测项目进行人工比对，扣1分 监（观）测设施未定期校准，设施故障未及时修复，导致数据缺失超过3天以上未上报的，扣1分。 监（观）测数据异常，未及时进行对比分析、复测，扣1分。
12.维修养护	根据堤防、水库、水闸不同要求开展工程维修养护。记录规范，内容准确。	7	（1）未按照相关堤防运行管理规程，做好堤身、堤顶路面、堤坡、护堤建筑物、护堤设施、交叉建筑物、护堤地、管理及防汛抢险设施、监测设施、生产用房、防汛道路及周边道路的日常维护，视情况扣1-7分
7	（2）未按制度、规程、规范开展水库工程水工设施、机电设备维养，因养护不到位，造成大坝、副坝、泄水消能设施、输水设施等出现破坏、隐患点，大坝观测仪器、设施出现人为损坏，工程监测仪器、设施不能正确使用和保养不及时，视情况扣1-7分。
7	（3）水闸的上游连接段、闸室段、下游连接段、金属结构及机电设备、自动化系统、闸区堤岸、安全监测及附属设施等维修养护不到位，未按要求开展电气预防性试验、桥机特种设备维护检查的，视情况扣1-7分。
13.值班值守	落实 24 小时值班、双人上岗制度，汛期根据运行需要加派值班人员，做好工程运行台账和值班记录。	4	未落实24小时值班、双人上岗制度，值班期间因巡查管理不当发生安全事故，本项不得分； 值班人员未经批准擅自离岗、脱岗，扣1分； 水电站运行必须 24 小时在岗，根据电站实际情况，可采用 4 班 3 运转，电站运行值班如出现两人未同时在岗，扣1分。 值班人员未按要求填写值班记录本，记录填写不详细、不及时，扣1分。 值班期间发现重大问题不记录、不上报，扣0.5分； 汛期及其它紧急情况时，不按要求加强值班值守，扣0.5分。
14.操作运行	落实闸门操作人员、大坝配电系统操作人员；严格按照操作规程和指令进行闸门启闭操作，记录规范	5	因操作不当造成严重后果、未按调度指令操作，本项不得分。 未持证擅自上岗操作，扣2分； 操作人员对制度、规程等了解不清楚，扣1分； 未按操作规程执行，操作前、后未未唱票未检查，扣1分； （5）无运行操作记录的、记录不准确，扣1分。
四、安全管理（15分）	15.安全生产	落实安全生产责任制、开展安全生产隐患排查治理，建立台账记录，1年内无较大及以上生产安全事故。	6	1年内发生较大及以上安全生产事故，此项不得分。 安全生产制度不健全，责任不落实，安全生产员未及时培训取证，扣1分。 未检查安全警示标识（每月）、每季度未开展危险源辨识工作并动态更新危险源辨识清单的，扣2分。 安全生产隐患排查不及时，隐患整改治理不彻底，台账记录不规范，扣1分。 安全设施及器具不齐全，未定期检验或不能正常使用，扣1分。 （6）未按要求开展安全生产宣传、培训和演练，扣1分。
16.工程管理	开展水事巡查工作，处置发现问题，做好巡查记录。工程管理范围内无违规行为，保护范围内无危害工程运行安全的活动	5	未有效开展水事巡查工作，巡查不到位、记录不规范，扣1分。 巡查发现问题未及时有效制止，在调查取证、报告投诉及查处工作过程中不积极配合的，扣1分。 工程管理范围内存在违规建设行为或危害工程安全活动等情况，未及时制止并上报，扣1分。 工程保护范围内存在危害工程安全活动，未及时制止并上报，扣1分。 发现工程公告、管理、安全类标识标牌及配套设施受损，未及时采取有效措施制止或上报，扣1分，
17.防汛管理	防汛组织体系健全，按照防汛抢险应急预案落实并参与演练。按规定开展防汛相关检查，配备必要的抢险工具（含车辆）、器材设备。	4	防汛组织体系不健全，防汛责任制不落实，扣1分。 未按照防汛抢险应急预案落实，不参与防汛抢险队伍演练，不配合应急抢险任务工作的，扣1分。 未开展汛前、汛后或年度相关防汛检查的，扣1分。 抢险工具（含车辆）、器材设备维护不当，出现故障未及时维修或报备，影响使用的，扣1分。
五、数字化服务（5分）	18.信息化平台管理	实时更新省、市各类运行管理平台数据，保障与上级数据共享互联互通。	3	工程信息出现变更，未及时在省、市各类平台动态更新，导致信息数据有误，扣2分。 监测监控数据异常或出现险情，未及时发现并上报，扣1分。
19.日常维护	设有专职管理员，定期检查监控视频和系统平台等。	2	专职管理员未定期检查监控视频、预警设施和系统平台等运行情况，出现设施或平台故障超过2天以上，扣2分。 超过3天以上，使信息与上级数据未完成共享互联互通，此项不得分。

注：1.得分在95（含）分以上为“优秀”，得分在85（含）-94分为“良好”，得分在75（含）-84分为“合格”。75分以下为“不合格”。

2.考核类型：季度（1季度□、2季度□、3季度□、4季度□），年度□。

第四部分 评标办法

本次评标采用综合评分法，总分为100分。

合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分高低顺序排列，得分相同的，按投标报价得分高低顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。排名第一的投标人为第一中标候选人，以此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=(技术、商务分)+价格分。

评标标准（技术、商务分90分，价格分10分）：

评分内容	评分标准	权重/分值	主观/客观分
1.整体运维管护服务方案	（1）根据投标人对本项目服务内容及需求针对堤防运维管护方案，内容制定合理且可行得3分，基本合理且可行得2分，部分合理可行的1分，不合理、可行的不得分；	3	主观分
（2）根据投标人对本项目服务内容及需求针对水闸（含以闸代堤)运维管护方案，内容制定合理且可行得3分，基本合理且可行得2分，部分合理可行的1分，不合理、可行的不得分；	3	主观分
（3）根据投标人对本项目服务内容及需求针对水库的运维管护方案，内容制定合理且可行得3分，基本合理且可行得2分，部分合理可行的1分，不合理、可行的不得分；	3	主观分
（4）根据投标人对本项目服务内容和需求针对项目年度运维管护计划方案，内容制定合理且可行得3分，基本合理且可行得2分，部分合理可行的1分，不合理、可行的不得分；	3	主观分
（5）根据投标人对本项目运维管护安全生产管理方案（含防恐、消防、防汛等各项演练）内容制定合理且可行得3分，基本合理且可行得2分，部分合理可行的1分，不合理、可行的不得分；	3	主观分
（6）根据投标人对本项目拟派员工管理制度、人员培训制度制定合理、完善的得3分，制度基本合理完善得2分，制度部分合理完善得1分，不完善不得分；	3	主观分
（7）根据投标人对本项目日常标准化巡查管理方案内容制定合理，具有服务保障内容的得3分，内容基本合理、服务有保障措施的得2分，部分合理，内容无保障措施的得1分，内容不合理，无保障措施的不得分；	3	主观分
（8）根据投标人对本项目台账与档案管理方案内容的完善情况，方案完善的得3分，方案基本完善的得2分，方案部分完善得1分，不完善不得分；	3	主观分
（9）投标人针对本项目的合理化建议，根据投标人类似项目服务经验，并结合本项目提出的具有优化本项目运维管护内容，内容具有可行性和合理性的得3分，内容部分具有可行性和合理性的得1分，不合理、可行的不得分。	3	主观分
2.项目运管难点分析	根据投标人对本项目运管难点分析细致的得3分，分析粗糙的得2分，分析内容简漏的得1分，无分析的不得分；	3	主观分
3.应急突发事情处理方案	根据投标人对运维管护中的应急突发事情处理方案（包括主管部门或上级考核检查、防汛等）内制定合理可行的得4分，基本合理可行的得3分，部分合理可行的1分，不合理、不可行的不得分；	4	主观分
4.运维管护服务保证措施	根据投标人的运维管护服务保证措合理性和可行性打分，措施合理可行的得3分，措施基本合理可行的得2分，部分合理可行的得1分，不合理或不可行的不得分。	3	主观分
5.本项目人员班子配备情况	（1）投入本项目的项目负责人具有高级职称且为水利相关专业学历的得2分（或具有中级职称且为水利相关专业学历的得1分），本项最高得2分。 注：投标文件中提供相应的学历证书、职称证书及在投标人企业劳动聘用合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 （2）项目负责人2019年01月01日以来（时间以合同签订时间为准）以项目负责人身份担任过类似水利工程运维管护服务项目的得3分。 注：投标文件中同时提供合同复印件和中标通知书复印件并加盖公章，否则不得分（如合同内无法体现项目负责人的须提供相应业绩的业主单位出具情况说明并盖章确认）。 如联合体投标，则项目负责人须为联合体牵头单位人员，否则不予以认可。	5	客观分
（3）投入本项目技术负责人具有高级职称且为水利相关专业学历的得2分（或具有中级职称且为水利相关专业学历的得1分），本项最高得2分。 注：投标文件中提供相应的学历证书材料、职称证书及在投标人企业劳动聘用合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。	2	客观分
（4）投入本项目人员人员中巡查负责人（1人）和现场负责人（2人）具有工程师（水利相关专业）或者从事水利工作经验3年及以上的，每1人符合条件的得1分，最多得3分； 注：投标文件中提供相应的证书及在投标人企业劳动聘用合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。 其中工作经验可提供劳动合同或岗位证明材料，如均无法体现的，可提供服务合同中业主盖章的证明材料。否则不得分	3	客观分
拟派技术管理和运行维护岗位： 1.具有河道修防工8人的得4分，每少1人扣0.5分，最多扣4分，扣完为止； 2.具有闸门运行工14人的得7分，每少1人扣0.5分，最多扣7分，扣完为止； 3.具有电工1人得1分，最多得2分； 4.具有水文勘测工1人得2分，最多得2分。 上述人员须具有初级工及以上技术等级资格或经与本岗位要求相关的岗位培训合格证书，否则不得分。 注：投标文件中提供相应的证书及在投标人企业劳动聘用合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。	15	客观分
（6）投入本项目的安全管理人员具有安全员证书的得1分。 注：投标文件中提供相应的岗位证书及在投标人企业劳动聘用合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。	1	客观分
（7）其他岗位要求：1.投入本项目安保人员4人且具有保安员证的，每1人得0.5分，最高得2分。 注：投标文件中提供相应的岗位证书及在投标人企业劳动聘用合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。	2	客观分
（8）其他岗位要求：2.本项目人员需要操作大型抢险车型、吊车、叉车及货电梯，具有驾驶证持证A2及以上不少于1人的得2分，具有行吊车特种机械操作证书不少于1人得1分，具有电梯安全管理员证书不少于1人的得1分，本项最高得共4分。 注：投标文件中提供相应的岗位证书及在投标人企业劳动聘用合同复印件并加盖投标人公章，否则不得分。	4	客观分
水利相关专业包括：水利工程运行管理、水利水电工程建筑、水利工程施工、电力系统及自动化、水力学及河流动力学、水利水电工程专业、水利水电工程、水文与水资源工程等。	/	/
6.设备配置情况	投标时提供新能源车[含纯电动汽车(BEV，包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源(如超级电容器、飞轮等高效储能器)汽车等]或天然气清洁能源车辆的，每辆得1分，最高得8分；设备不符合采购需求不得分。 其中工具皮卡车提供1辆得1分，最高得1分。 注：车辆自有的在投标文件中须提供购买发票、车辆登记证及行驶证和车辆正面和侧面照片的扫描件并加盖公章； 车辆租赁的还须提供租赁合同（租赁合同有效期不得少于2年）和车辆行驶证、车辆正面和侧面照片的扫描件并加盖公章； 不提供的或材料缺少的不得分。	9	客观分
7.企业履约能力	根据《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》，投标人运维养护项目通过水利部评价认定为水利部标准化管理工程的得3分，认定为省级标准化管理工程的得2分，市级的得1分。投标时提供证明材料扫描件加盖投标人公章，不提供的不得分。	3	客观分
投标人具有水利水电工程施工总承包资质二级及以上证书的得2分，三级及以上的得1分，投标时提供有效证书扫描件加盖投标人公章，不提供的不得分。	2	客观分
8.企业管理体系认证	投标人通过企业管理体系认证情况：投标人具有有效期内职业健康安全管理体系认证、质量管理体系认证、环境管理体认证的的且认证范围包括水利工程管理或运维养护相关内容的，每项证书得2分，本项最高得6分； 注：投标文件中提供有效期内认证证书扫描件和中国国家认证认可监督管理委员会网站查询截图打印件扫描件并加盖公章，不提供的不得分。	6	客观分
9.类似业绩	投标人2019年01月01日（时间以合同签订时间为准）以来承担过类似水利工程运维管护服务项目业绩的得0.5分； 承担过二级及以上堤防或中型及以上水库、闸站运维养护业绩的得0.5分，本项最高得1分。 注：投标文件中同时提供合同及中标通知书复印件并加盖公章，否则不得分；	1	客观分
10.报价得分	有效投标报价的最低价作为评标基准价，其最低报价为满分；按［投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*10］的计算公式计算。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 因落实政府采购政策需要进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价（本项目为专门面向中小微企业项目，无价格扣减调整）。	10	客观分

备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

商务分+技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数（精确到小数点后二位）。

2、价格分（10分）采用低价优先法计算，即满足招标文件各项要求且最终有效报价中的最低价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

全部投标人最终有效报价中的最低价为评标基准价，其报价得分为满分；

投标报价得分=（评标基准价/最终有效投标报价）×价格权值（即10%）×100；（精确到小数点后二位）

（1）报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据；

（2）其他要求详见评标程序。

一、评标方法

1.本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标标准

2. 评标标准：见评标办法前附表。

三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物项目，以及预留份额政府采购货物项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.5排序与推荐。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的。

4.2.15串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同- IP 地址上传;

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.不同投标人的投标文件相互混装;

4.2.16法律、法规、规章（适用本区的）及省市级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的。

4.2.15串通投标认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制或同- IP 地址上传;

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

5.不同投标人的投标文件相互混装;

4.2.16法律、法规、规章（适用本区的）及省市级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购机构沟通并作书面记录。采购人、采购机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

第五部分 拟签订的合同文本

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期： 年 月 日

年 月 日， （采购人） 以 （政府采购方式） 对 （项目名称） 项目进行了采购。经 （相关评定主体名称） 评定， （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起10个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

1.1 下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

二、采购内容

2.1 标的名称： ；

2.2 标的数量： ；

2.3 标的质量： 。

2.4 标的内容： 。

（可以包括服务范围、服务内容、服务人员要求、具体工作要求等，甲方根据实际情况自行拟定）

三、价款

1.合同金额：￥ 元（大写 元人民币），分项价款见“价格清单”（如有），最终结合考核情况结算（维修部分按实结算）。

2. 本合同总价款含所有税费（包括本工程所需的设备、人工、交通、材料、管理费、税费、利润等全部费用。）

3.付款方式：按考核约定分期付款（具体为： ）；

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

四、付款方式和发票开具方式

4.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

4.2 合同预付款比例为合同金额的40％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的40％；采购项目实施以人工投入为主的，预付款比例为合同金额的20%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定。甲方根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求乙方提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。乙方可登录政采云前台大厅选择金融服务 - 【保函保险服务】出具预付款保函，具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单—支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

4.3甲方迟延支付乙方款项的，向乙方支付逾期利息。双方可以在合同专用条款中约定逾期利率，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。

4.4资金支付的方式、时间和条件详见以签订合同内容为准。

五、履行期限、地点和方式

5.1 履行期限：本项目属于东苕溪水利工程运维管护，服务期限为二年24个月，具体以合同签订时间为准。本项目采取一次招标二年沿用、实行一年一考核一签合同。年底经考核合格的，经采购人申请可续签一年合同。

计划时间从 年 月 日起至 年 月 日止。

5.2履行地点：甲方指定地点。

5.3 履行方式：合同专用条款。

六、 违约责任

6.1甲方的权利义务

1.甲方组织对乙方服务成果实行考核验收，并不定期抽查，考核验收结果由项目组织管理、安全管理、运行管理、维护管理等抽查结果和协调配合、管理台账等综合得出。考核验收按招标（采购）文件确定的《考核验收办法》《评分细则》执行；

2.甲方有权要求乙方整改不符合合同内容、规章制度和违反程序的操作，并与乙方签订安全生产目标责任书；

3.如遇工程建设、机构调整等导致物业管理范围和内容发生增减的，增减费用由甲乙双方协商解决；

4.甲方提供管理房、堆场等场地，合同结束时，乙方应配合做好清场、恢复、交接等相关工作，否则甲方有权扣留剩余物业管理合同款；

5.甲方需遵守廉政纪律，不得利用职务上的便利，违法国家规定，收受各种名义的回扣、手续费等不正当利益，并与乙方签订廉政责任书；

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

6.2乙方的权利义务

1.乙方要加强对工作人员的培训和教育，维护好工程设施设备，确保安全工作，杜绝各类事故。甲方要求完成的紧急工作任务，乙方必须无条件调动人员，保证完成工作；

2. 按要求配好工作人员，相关人员要持证上岗，确保工作质量，若甲方提出整改意见，乙方应立即予以整改；

3.乙方工作人员须穿统一工作服装，以示上岗，接受甲方监督；

4.乙方应为每一位职工缴纳人身意外险，如乙方不为职工办理人身意外险的，产生一切后果由乙方自行负责；

5.乙方应制订防汛应急方案，落实防汛值班人员，服从防汛值班调度，按照防汛指令做好巡查、抢险等相关工作。

6.乙方需遵守廉政纪律，不得向甲方工作人员提供任何回扣、手续费等商业贿赂，不得为谋取不正当利益而实施违反商业竞争及公平交易的行为。

7.乙方应按合同约定指派（项目负责人/技术负责人），并在合同约定服务期限内到岗。服务期限内，乙方（项目负责人/技术负责人）每月驻现场的天数不少于 天，每少一天支付违约金 元。上述违约金在当期结算款中直接扣除，连续2个月及以上每月驻现场的天数少于15天，甲方有权解除合同，驻现场天数按甲方考勤记录为准。项目负责人、技术负责人及物业骨干人员不得擅自更换，确需更换的，应征得甲方的同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

6.3违约责任另有约定的，从其约定。

七、质量标准和考核验收办法

1.按附件《考核验收办法》《评分细则》执行；

2.在履约保证期间，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用（不可抗力的除外）。

八、合同的变更与终止

1.合同的变更与提前终止必须采用书面形式；

2.本合同规定的履行期限届满，合同自行终止；

3.在合同履行过程中，如遇不可抗力的因素，双方协商以补充合同方式解决；

4.合同内容变更、提前终止必须提前一个月书面通知对方。

九、转包或分包

1.中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将中标项目分包给他人完成；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十、合同解除

若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

（1）转包或未经甲方同意分包；

（2）连续两个月或年累计两个月考核不合格的；

（3）由于乙方原因，出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

十一、质量保证及后续服务

1.乙方按采购文件规定向甲方提供服务；

2.若乙方在服务期间，发生下列情形之一的，将被解除服务合同，由此造成的全部责任和损失由乙方承担；

（1）连续两个月或年累计两个月考核不合格的；

（2）出现重大问题或重大事故造成严重影响的。

因上述原因被解除合同的乙方不得参加本项目下一轮次的投标活动。

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

十二、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯第三方的知识产权和其他权益。如因此发生任何针对甲方的争议、索赔、诉讼等，产生的一切法律责任与费用均由乙方承担。

十三、保密条款

乙方对合同内容及履行合同过程中获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，非经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露。违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金 万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。保密期限自乙方接受或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面接触乙方保密义务之日止。

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

十四、违约责任

1.如甲方未按合同规定期限支付合同款，经乙方催讨后仍未支付时，对逾期未付的金额每逾期一天，按应付金额的 支付滞纳金；

2.如乙方未能按合同要求进行服务（按考核办法）给甲方造成恶劣影响和损失时，乙方承担因此发生的一切损失、费用及延误责任，并扣除履约保证金。

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.本条所述的“不可抗力”系指双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灭、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

十六、约谈

一旦出现以下情形的，甲方除根据本合同约定的《考核验收办法》对乙方进行相关处罚外，还将视情形召集乙方相关负责人现场约谈。

1.发生重大安全生产事故但未造成重大人员伤亡或财产损失；

2.无法对发现问题及时分析、协助制定应急方案和修复计划；

3.对在水利工程管理范围进行堆放物料、倾倒垃圾、爆破、打井、采石、取土等影响工程运行和危害工程安全的行为，未及时发现、制止并通知甲方；

4.对在水利工程保护范围内进行爆破、打井、采石、取土、挖砂、开矿等影响水利工程运行和危害水利工程安全的活动，未及时发现、制止并通知甲方；

5.任何设备软件装入及接入系统前未经甲方审核批准；

6.合同所列所有人员未按应急响应任务要求时间，延时到岗超过30分钟；

7.未根据放水预警方案及时预警；

8.水闸、泵站接受指令后，非不可抗拒因素造成未及时启与闭，延时超过30分钟；

9.需持证上岗的人员无证操作；

10.水闸、泵站操作，未按要求派员上岗，运行期间人员擅自脱岗；

11.其他甲方认为非常必要约谈的情形。

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

十七、法律适用及争议解决

1.本合同订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2.因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

十八、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字、加盖单位公章且支付履约保证金后生效；

2.履约保证金金额为年度合同金额的 %，即 万元（大写 ）。形式：银行转账支票、汇票或银行提供的保函，合同履行结束后一个月内无息退还；

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的须符合各地财政部门管理办法，并经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分；

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》有关条文执行；

5.本合同正本一式捌份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份，备案贰份。

（甲方可根据实际情况增减有关具体条款）

附件1.****管理考核验收办法（自拟）

2.****管理考核验收评分细则（自拟）

3.****安全生产目标责任书（自拟）

4.****廉政责任书（自拟）

甲方	名称	（签章）
法定代表人	（签章）
委托代理人	（签章）
联系人
地址
电话
开户银行
账号
乙方	名称	（签章）
法定代表人	（签章）
委托代理人	（签章）
联系人
地址
电话
开户银行
账号

第六部分 应提交的有关格式范例

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

电子备份投标文件的外包装封面格式

电子备份投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在	年	月	日	时	分之前不得启封。

年	月	日

资格文件部分(封面）

（项目名称）

资 格 文 件

（线上电子招投标）

招标编号：YHZFCG2024-

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

资格文件部分

目录

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）营业执照………………………………………………………………（页码）

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（5）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）根据水利工程物业化服务标准相关文件要求，物业化服务单位应为依法注册登记且具有运行维养业务相应专业技术人员、技术装备和服务能力的企事业法人单位。

（四）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供]

三、营业执照

有效营业执照或者其他组织机构的营业执照或事业法人登记证书或其他市场监督管理部门登记证明材料；提供营业执照或其他执照扫描件或复印件加盖公章；

四、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目投标单位应为中型企业、小型、微型企业或监狱企业和残疾人福利性单位；同时要求小微企业合同金额应当达到70%或以上，投标时提供中小企业声明函（格式后附附件7），否则其投标文件作无效投标处理；

如果供应商本身提供所有标的均由小型或微型企业承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中型企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

五、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分（封面）

（项目名称）

商 务 技 术 文 件

（线上电子招投标）

招标编号：YHZFCG2024-

投

标

文

件

投标人全称：（单位公章或电子公章）

投标人地址：

年 月 日

商务技术文件部分

目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）（6）投标标的清单……………………………………………………………………（页码）（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

（8）采购需求实质性内容响应表………………………………………………………（页码）

（9）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

（10）投标人签署的《政府采购活动现场确认声明书》…………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起 天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有）；

2.2.4符合性审查资料；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料；

2.2.6投标标的清单；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。对投标文件中材料的真实性、合法性负责。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明: 。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托 （姓名）为我方代理人（身份证号码： ，手机： ，所在单位： ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

身份证件扫描件：

正面： 反面：

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

序号	实质性要求	需要提供的符合性审查资料	投标文件中的 页码位置
1	投标文件按照招标文件要求签署、盖章。	需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分	见投标文件 第 页
2	投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。	投标函	见投标文件第 页
3	投标文件满足招标文件的其它实质性要求。	招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供）	见投标文件第 页
......

注：按本格式和要求提供。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

序号	名称	内容	要求	数量	备注
1
2
……

注：可结合本项目工程量清单（运维管护及维修清单）格式和要求进行填写提供。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

七、商务技术偏离表

序号	招标文件第三部分章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1
2
……

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

注：按本格式和要求提供。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

八、采购需求实质性内容响应表

项目名称： 项目编号：

序号	实质性条款	招标文件要求	投标承诺或说明	满足情况
1	详见招标文件
2
3
4
5
6	……

填表说明：

1、“实质性条款”详见“第三部分 采购需求”中带“●”条款，本表中所列条款仅供参考；

2、投标人应根据投标承诺或说明、对照招标文件要求在“满足情况”栏注明“满足”或“不满足”；

3、本项目“第三部分 采购需求”中所有带“●”条款，投标人必须作出实质性响应，如有任意一条未响应或不满足，将被视为无效。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

九、服务承诺书

杭州市余杭区东苕溪水利工程运管中心：

我单位承诺：

1、中标后10天之内需在本项目所在地范围内设立固定项目管理办公场所150平方米以上。

2、人员配备：总人数不少于80人 ，在项目实施中根据实际情况由采购人统筹安排。中标单位须在收到中标通知书之日起10天内配备项目组全部人员，并经采购单位确认后到岗到位。

3、其他按采购需求要求内容实施。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

十、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

十一、确认声明书（将以下表格填写完成后可与投标文件同步制作递交）

（电子投标文件解密后，自行核实下述承诺内容，如有不符，重新联系代理公司重新按新的内容邮箱递交）

政府采购活动现场确认声明书

采购人、代理机构 ：

本人经由 （单位）负责人 （姓名）合法授权参加 项目（编号： ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系 B.行政隶属关系 C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与 （供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 项利害关系。

供应商盖章：

授权委托代表签名：

年 月 日

报价文件部分

目录

（1）开标一览表（含分项报价表）………………………………………………（页码）

（2）报价情况说明…………………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函（如需）……………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

1.开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

序号	项目名称	投标报价（元）	备注
一	东苕溪水利工程运行管护
1	日常维修养护费用
2	应急抢险及零星维修
一年合计报价（元）：	大写： 小写：	下附：分项报价明细表；
二年合计总报价（元）：	大写： 小写：	一年合计×2=二年合计金额。

注：1、投标人需按本表格式填写。

2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。总价不为零，报价明细表中部分产品、服务单价为零的，视作已包含在总价中。采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

3、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、数量等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

1.1分项报价明细表

1.1.1运维管护清单：

序号	项目名称	单位	数量	综合单价	小计（元）
1	水利工程运维管护
1.1	西险大塘(L=38.73km)	/	/
1.1.1	迎水侧防浪墙至堤脚大放脚的迎水坡护坡垃圾、杂草清理外运等	m2	476379
1.1.2	堤顶路面保洁	m2	329205
1.1.3	背水坡绿化养护，一年修剪不少于10次	m2	348570
1.1.4	背水坡修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	348570
1.1.5	清理及疏通排水沟（垃圾和淤泥外运）	m2	38730
1.1.6	堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁	m2	224634
1.1.7	防汛公路外侧管理范围内两侧绿化区块(景观绿化带)保洁养护	m2	1937
1.1.8	行道树养护(胸径不小于12cm，暴风雨、雪等恶劣天气及人为因数导致树木翻到,扶正、修剪、清理；杀虫、施肥、修剪及树枝外运、冬季保暖等)	株	4000
1.1.9	沿线防汛物料堆场、防汛点内保洁及杂草清除、外运	m2	16435
1.1.10	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.1.11	苕溪沿线滩地范围内违规种植清理与管护	项	1
1.1.12	沿线流动厕所及配套设施保洁（包括厕所粪便处理）	项	1
1.2	南湖围堤 L=9.7km	/	/
1.2.1	堤顶路面保洁	m2	70800
1.2.2	堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁	m2	16700
1.2.3	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.2.4	清理及疏通排水沟	m	4100
1.2.5	绿化养护，一年修剪不少于10次(其中东围堤不少于10次，西围堤不少于6次）	m2	236402
1.2.6	修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	236402
1.2.7	管理范围内违规种植清理与管护	项	1
1.3	北湖围堤 L=10.14km	/	/
1.3.1	堤顶路面保洁	m2	50700
1.3.2	管理范围内违规种植清理与管护	项	1
1.3.3	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.3.4	绿化养护，一年修剪不少于6次(修剪后的枯草自行处理)	m2	183222
1.3.5	修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	183222
1.4	张堰东南塘 L=4.369km	/	/
1.4.1	堤顶路面保洁	m2	26214
1.4.2	堤背防汛公路路面及外侧管理范围内保洁	m2	18500
1.4.3	管理范围内违规种植清理与管护	项	1
1.4.4	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.4.5	绿化养护，一年修剪不少于6次	m2	84016
1.4.6	修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	84016
1.5	中桥塘 L=5.252km	/	/
1.5.1	堤顶路面保洁	m2	42016
1.5.2	管理范围内违规种植清理与管护	项	1
1.5.3	沿线设施(碑、牌、桩、路障清洁、扶正、油漆涂刷)保洁养护	项	1
1.5.4	绿化养护，一年修剪不少于10次	m2	124332
1.5.5	修剪料清理外运（含枯草、残叶、残枝，禁止焚烧）	m2	124332
1.6	庄村分洪闸	/	/
1.6.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.6.2	化粪池清理	项	1
1.6.3	绿化修剪，养护(修剪后的枯草自行处理)	项	1
1.7	北湖分洪闸	/	/
1.7.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.7.2	化粪池清理	项	1
1.7.3	绿化修剪，养护(修剪后的枯草自行处理)	项	1
1.8	南湖分洪闸	/	/
1.8.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.8.2	化粪池清理	项	1
1.8.3	绿化修剪，养护(修剪后的枯草自行处理)	项	1
1.9	余杭闸	/	/
1.9.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.9.2	闸口垃圾清理	项	1
1.10	化湾闸	/	/
1.10.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.10.2	闸口垃圾清理	项	1
1.11	安溪闸	/	/
1.11.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.11.2	闸口垃圾清理	项	1
1.12	奉口闸	/	/
1.12.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.12.2	闸口垃圾清理	项	1
1.13	汤湾渡水闸	/	/
1.13.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.13.2	闸口垃圾清理	项	1
1.14	横山泄水闸	/	/
1.14.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.14.2	闸口垃圾清理	项	1
1.15	南湖进水闸	/	/
1.15.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	项	1
1.15.2	闸口垃圾清理	项	1
1.16	其他手动涵闸(4座)	/	/
1.16.1	闸站物业管理，设备日常维护及保洁要求具体详见采购需求	座	4
1.17	中苕溪）北湖）橡皮坝	/	/
1.17.1	橡皮坝养护（含物业管理，设备日常运行维护及保洁要求具体详见采购需求）	项	1
1.17.2	闸口垃圾清理	项	1
1.18	以闸代堤(运行维护)	/	/
1.18.1	物业管理：闸门运行、局部锈蚀处理、附着物及污泥清理、止水橡皮及固定螺栓维护、物料消耗等（含现有移动机保养）	项	1
1.18.2	启闭机维修养护：机体表面防腐处理、液压缸养护、传（制）动系统维修养护	项	1
1.18.3	机电设备维修养护：操作设备维修养护、配电设备维修养护、备用移动电源养护	项	1
1.18.4	物料消耗：清洗、调试等用油，包括汽油、煤油、柴油、机油及黄油，警示标示(不含日常运行消耗及液压油)	项	1
1.18.5	排水沟：定期清理排水沟，保证沟内无杂物，无淤积，水流通畅	项	1
1.18.6	附属绿化养护：保证无杂物、无垃圾附着；定期施肥、修剪；死亡后及时补植等	项	1
1.18.7	附属设施：堤顶LED景观灯、防滑木塑板、考登钢栏等设施检查清理，检查频率每周不少于两次	项	1
1.18.8	吊车：需常备25t汽车吊，随叫随到(以租代储形式，确保随叫随到)	项	1
1.19	四岭水库	/	/
1.19.1	4扇闸门、闸阀及其配套的启闭机和机电设备的维修养护，包含启闭机维修养护，机电控制设备维修养护，闸门门体、连接杆件、钢丝绳等金属构件的防腐处理及动力物料消耗等	项	1
1.19.2	闸门运行、大坝巡查、库区巡查考虑配置5G手机（库区沿线巡查要求详见标化手册，对发现挖沙倒土及钓鱼捕鱼烧烤等违法及涉水事件处理，配备巡查车辆，库面巡逻船，需采用不无污染的电动船，荷载人员不少于4人），包括不限于实际为保质完成项目需求为准。	项	1
1.19.3	坝顶路面保洁： 1、主坝顶、副坝工作桥面及主、副坝连接段道路路面及边沟，主坝至水位台路面，副坝北大门前停车场，副坝至水面踏步及平台； 2、主坝、副坝上坝道路、副坝至电站巡查通道、副坝溢洪道挑流面板、主坝东坝头至山顶观光平台步道及边沟，东踏步至老招待所至四岭水库碑亭段路面及边沟，主坝坝脚平台、老电站、老办公楼区域、防汛仓库外部场地及边沟，主坝西边观光亭平台及二层的观光亭，内部道路的日常保洁工作；（含沿线绿化带保洁）	m2	7000
1.20	自动化系统维修养护	/	/
1.20.1	自动监控系统硬件设施和软件系统的日常维护	项	1
1.21	小城镇改造绿化带、滩地公园	/	/
1.21.1	绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植）	m2	87297
1.21.2	滩地公园及休闲游步道垃圾杂草清理、每遇洪水淹没后淤泥清理	项	1
1.22	码头公园	/	/
1.22.1	绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植）	m2	14515
1.22.2	广场、园路等室外日常保洁工作	m2	13475
1.22.3	公园管理用房，室内进行日常保洁工作	m2	466
1.23	驿站	/	/
1.23.1	唐家陡门驿站：驿站内进行日常保洁工作	m2	703
1.23.2	崇化驿站：驿站内进行日常保洁工作	m2	119
1.23.3	九连池驿站：驿站内进行日常保洁工作	m2	100
1.23.4	上牵埠驿站：驿站内进行日常保洁工作	m2	798
1.23.5	安溪站：驿站内进行日常保洁工作	m2	1400
1.24	瓶窑防汛仓库	/	/
1.24.1	绿化养护：绿化日常浇水、杀虫、施肥、修剪等（含草皮、乔灌木及花卉缺损时的补植）	m2	5000
1.24.2	仓库内部道路日常保洁工作	m2	3000
1.24.3	仓库，室内进行日常保洁工作	m2	4000
1.24.4	防汛仓库设施、设备、4辆防汛车辆等保养维修、燃油、保险及试运行（含卫星电话等相关费用、相关物资翻晒）	项	1
1.24.5	仓库物业管理（含日常值班）	项	1
1.25	相关专业检测	/	/
1.25.1	所有闸门、启闭机安全检测（包括但不限于三座中型水闸、七座小型水闸、四岭水库四座水闸），每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。	项	1
1.25.2	所有电力型式实验报告（包括但不限于三座中型水闸、七座小型水闸、四岭水库四座水闸），每年汛前提交检测报告，检测单位须经业主同意后方可开展检测任务。	项	1
1.25.3	对6台备用发电机按规定进行保养，每年汛前保养不少于一次（启动电瓶 2年更换一次）。	项	1
1.26	标化巡查费	/	/
1.26.1	水利工程标准化巡查西险大塘南北湖围堤所有水利工程设施标准化巡查：具有河道修防工职业资格证书的巡查人员；新能源汽车（双开门）、巡查设备(智能5G手机)；	项	1
一年运维管护合计（元）大写：	/	/
一年运维管护合计（元）小写：	/	/

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

1.1.2水利维修工程部分：

序号	项目名称	单位	数量	综合单价	小计（元）
2	维修工程
2.1	以闸代堤(维修工程)	/	/
2.1.1	液压油：使用46#液压油，应注意保护工作油液的清洁度，加油前应通过滤油机（过滤精度10U）加油，加油口位于油箱上盖板，并装有空气滤清器，对加入油箱的油再进行一次粗过滤。使用过程中若发现油液乳化或杂质过多，应及时更换新油。每两年更换一次液压油，加油时应采用滤油小车。	L	950
2.1.2	堤顶LED景观灯：光敏感应灯，不低于45W	个	50
2.1.3	门叶主体防腐：喷锌防腐，涂层	㎡	350
2.1.4	闸门连接安全扣：按原状进行恢复	个	6
2.1.5	橡胶止水带：氯丁橡胶，P型	m	50
2.1.6	固定墙段木塑板：实心，厚24mm，宽140mm，板缝间距8mm	㎡	50
2.1.7	门叶防滑木塑板：实心，厚18mm，宽140mm，8mm螺栓连接	㎡	50
2.1.8	木护手防腐：栏杆上的木质结构，防腐油漆涂刷	m	400
2.1.9	金属件防腐：喷砂除锈、防锈漆二道 、醇酸漆 二道	㎡	50
2.1.10	液压泵站：电源：动力源AC380V/50HZ；控制阀组电源为AC220V/50HZ和DC24V；电机：1TL0001-1BB23-3FA4-Z,额定功率4KW，额定转速1445r/min；油箱额定容积：70L	套	1
2.1.11	液压启闭机：型号：QPPYⅡ2×50KN-0.9m；推力：50KN；油缸直径φ90/φ120；活塞杆直径：φ80；设计行程：880mm；工作行程：840mm；工作压力：8Mpa	套	1
2.1.12	启闭机油缸 LYII-126/90-840	套	2
2.1.13	电机 3KW	套	2
2.1.14	电磁阀 ф 10	套	2
2.1.15	油泵 310	套	2
2.1.16	油缸密封件 ф90、ф126	套	2
2.1.17	考登钢栏杆：8厚，100mm宽，1100mm高（含木扶手）	m	30
2.1.18	栏杆焊接：考登钢栏杆开焊处，恢复原样	工时	10
2.1.19	排水沟盖板：50*50*5cm复合树脂盖板	块	50
2.1.20	木塑板镀锌钢龙骨：高80mm，宽60mm，壁厚4mm镀锌钢管	m	50
2.2	路基	/	/
2.2.1	拆除构筑物，拆除原道路边沟	m	1275
2.2.2	浆砌块石拆除，废料外运	m3	90
2.2.3	浆砌块石拆除，块石就地利用	m3	90
2.2.4	干砌块石拆除，废料外运	m3	1275
2.2.5	干砌块石拆除，块石就地利用	m3	300
2.2.6	路基挖方，挖土方(含外运)	m3	1638
2.2.7	路基填筑，塘渣回填	m3	1638
2.2.8	路基填筑，素土回填	m3	1638
2.3	路面	/	/
2.3.1	挖除路面，沥青混凝土路面 2.5cmAC-13I型细粒式沥青砼,4cmAC-25II型粗粒式沥青砼，并外运	㎡	6425
2.3.2	挖除基层，拆除原25cm厚道路基层，并外运	㎡	643
2.3.3	道路基层，1、5%水泥稳定碎石垫层(厚25cm)	㎡	643
2.3.4	透层，乳化沥青透层(PC-2)1.1L/M2	㎡	6425
2.3.5	粘层，乳化沥青透层(PC-2) 0.5L/M2	㎡	6425
2.3.6	下封层，乳化沥青透层(PC-2)1.1L/M2	㎡	6425
2.3.7	沥青混凝土道路路面，2.5cm细粒式沥青	㎡	6425
2.3.8	沥青混凝土道路路面：4cm中粒式沥青	㎡	6425
2.3.9	沥青路面修补：使用鼓风机清扫干净破损路面，使用AC-13#沥青冷料补料分层碾压	kg	1200
2.3.10	泥结碎石路面	m3	100
2.3.11	拆除平石，修复混凝土平石	m	850
2.3.12	垃圾清理，含土方、石渣等；废料外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑	m3	825
2.3.13	1、堤塘土（石）方开挖 2、弃土外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑	m3	375
2.3.14	石渣外运：外运运距及弃场费用由投标单位自行考虑	m3	473
2.3.15	石渣料填筑：填筑夯实	m3	473
2.3.16	石料抛填：河道抛石:块石	m3	300
2.3.17	砂石垫层：碎石填筑	m3	336
2.3.18	土方回填：外购粘土回填,外购运距由投标单位自行考虑	m3	420
2.3.19	土方回填：外购黄泥回填,外购运距由投标单位自行考虑	m3	420
2.3.20	干砌块石：干砌块石挡墙	m3	375
2.3.21	干砌块石：1、干砌块石护坡 2、厚度40cm以内 3、利用原拆除石块	m3	375
2.3.22	干砌块石：1、干砌块石护坡 2、厚度40cm以内	m3	375
2.3.23	浆砌块石：M7.5浆砌块石挡墙	m3	180
2.3.24	砌体砂浆抹面：墙面1:2水泥砂浆抹面	m2	300
2.3.25	勾缝：M7.5砂浆勾凸缝	m2	375
2.3.26	普通混凝土：C20混凝土克顶	m3	23
2.3.27	普通混凝土：C20混凝土补浇	m3	75
2.3.28	普通混凝土：C20混凝土排水沟	m3	23
2.3.29	混凝土凿除：无钢筋障碍物凿除,废料外运,运距由投标单位自行考虑	m3	30
2.3.30	油漆：钢构件油漆	㎡	263
2.3.31	百米桩：花岗岩百米桩制作及安装	个	83
2.3.32	界桩：花岗岩百米桩制作及安装	个	30
2.3.33	里程碑：花岗岩里程碑制作及安装	个	23
2.3.34	单面波形梁钢护栏：含喷塑	m	300
2.3.35	“西”字防撞隔离护栏，高度60-80cm，镀锌钢管3毫米，便面打磨，高温静电喷涂防锈漆	m	100
2.3.36	警示柱：1、材质:直径90无缝钢管 2、工程部位:警示桩 3、型号及规格:长1.2米,外设高强红光反光膜 4、基础:C20混凝土	个	80
2.3.37	警示柱：1、材质:直径76无缝钢管 2、工程部位:警示桩 3、型号及规格:长1.2米,外设高强红光反光膜 4、基础:C20混凝土	个	8
2.3.38	75-90mm塑料警示柱	根	150
2.3.39	沥青路面裂缝修补（90#沥青浇灌，并粘贴沥青贴缝带）	m	1725
2.3.40	路面标线：热熔型划线	㎡	1050
2.3.41	路面标线：震荡标线	㎡	30
2.3.42	减速带：橡胶减速带（含防汛公路减速带）	m	270
2.3.43	零星小工	工日	180
2.3.44	挖机（120)	台班	27
2.3.45	拖拉机（四方牌农用车）	台班	27
2.3.46	限行路障制作安装（材质大理石）包括5米长钢管护栏	套	5
2.3.47	限行路障制作安装（材质混凝土）包括5米长钢管护栏	套	27
2.4	公园、广场、内外立面维修	/	/
2.4.1	路面标线：彩砂路面和塑胶路面标线	㎡	48
2.4.2	4mm厚彩砂路面，含原有面层清理外运	㎡	150
2.4.3	13mm厚透气型塑胶路面（10mm厚环保纯MI跑道1:4PU材质弹性层、3mm厚EPDM胶粒摩擦层），含原有面层清理外运	㎡	135
2.4.4	4cm细粒式沥青路面	㎡	60
2.4.5	4cm细粒式沥青路面拆除并外运	㎡	60
2.4.6	园路路基：150mm厚C20砼；100厚碎石垫层；素土夯实	㎡	100
2.4.7	园路路基：100mm厚C20砼；100厚碎石垫层；素土夯实	㎡	70
2.4.8	园路基层拆除：150mm厚C20砼；100厚碎石垫层；外运	㎡	100
2.4.9	园路基层拆除：100mm厚C20砼；100厚碎石垫层；外运	㎡	70
2.4.10	园路：50芝麻灰花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	30
2.4.11	园路：50mm芝麻黑花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	6
2.4.12	园路：50mm芝麻白花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	18
2.4.13	园路：50mm济南青花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	100
2.4.14	园路：50mm黄锈石花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	375
2.4.15	园路：50mm中国黑花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	10
2.4.16	园路：30芝麻灰花岗岩（各种面层处理）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	88
2.4.17	30mm花岗岩（浅灰色，各种面层处理），30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	50
2.4.18	30mm花岗岩火烧板（浅黄色，各种面层处理），30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	㎡	93
2.4.19	蘑菇石外墙砖，20mm厚1:2水泥砂浆	㎡	190
2.4.20	园路面层拆除：50mm厚花岗岩外运，含砂浆	㎡	989
2.4.21	园路面层拆除：30mm厚花岗岩外运，含砂浆	㎡	328
2.4.22	墙面砖拆除，含砂浆	㎡	90
2.4.23	50mm厚实木铺装：拆除及修复	㎡	36
2.4.24	花岗岩台阶：拆除及修复	㎡	6
2.4.25	汀步拆除与修复 ：80mm芝麻黑花岗岩机切面；50mm厚砂垫层	㎡	5
2.4.26	侧石拆除与修复 ：1000*350*150芝麻灰花岗岩光面（所有外露面）高侧石；40mmM10砂浆卧底；C15素混凝土护角	m	45
2.4.27	树池拆除与修复 ：1000*200*150中国黑花岗岩光面（所有外露面）；30mm厚1:3干硬性水泥砂浆；150mm厚C20砼；100厚碎石垫层	m	12
2.4.28	翻修：管理房屋顶瓦片翻修及渗漏维修	㎡	123
2.4.29	翻修：管理房及围墙墙体翻修	㎡	245
2.4.30	腻子粉涂刷2遍	㎡	826
2.4.31	内墙涂料：墙面乳胶漆2遍	㎡	50
2.4.32	涂料：墙面真石漆	㎡	500
2.4.33	外墙涂料：墙面乳胶漆2遍	㎡	90
2.4.34	地砖拆除与恢复	㎡	110
2.4.35	不锈钢栏杆拆除与修复	m	15
2.4.36	热镀锌钢板栏杆拆除与修复	m	15
2.4.37	不锈钢垃圾桶（304不锈钢，厚度1mm，外观尺寸100*42*100cm）	个	15
2.4.38	垃圾桶内桶	个	16
2.4.39	石材台阶面：150mm厚芝麻黑花岗岩（各种面层处理），留缝5mm-20mm,30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，砖砌体台阶，垫层为最薄处为100mm厚C20素砼（含伸缩缝），最薄处为100mm厚碎石垫层，素土夯实	㎡	13
2.4.40	栈道拆除与修复：20mm实心塑木地板（防滑处理），包含龙骨	㎡	20
2.4.41	防浪墙一 仿木纹铝合金挡板 4mm厚50*80仿木色铝合金方通，2mm厚30*30仿木色铝合金方通，成品选购	m	100
2.4.42	防浪墙一 墙面喷刷涂料 防浪墙立面(两面）用磨光机磨光处理，再铺设玻璃纤维防裂网格布，面层抹20厚1:2.5水泥砂浆，最后再喷米黄色真石漆，以确保真石漆的持久度及平整度，凹缝划线打格。原有伸缩缝处保留	㎡	113
2.4.43	防浪墙二 菠萝格木架条固定，木材防腐处理，清漆饰面，3厚50宽扁钢龙骨@500制作、安装，龙骨采用8厚100*100钢板，地脚螺栓固定，金属构件均需除锈，刷防锈漆，喷涂深灰色漆	㎡	113
2.4.44	太阳能板0.67*1.48m	块	10
2.4.45	LED景观灯光源更换，20-60W	个	50
2.5	标识牌及其他维修工程	/	/
2.5.1	1.5mm铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	㎡	25
2.5.2	2.5-3mm铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	㎡	5
2.5.3	C25混凝土基础	m3	7
2.5.4	标志杆：直径89镀锌钢管	m	53
2.5.5	标志杆：直径76镀锌钢管	m	24
2.5.6	△70*1.5m铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	套	5
2.5.7	Φ60*1.5m铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	套	5
2.5.8	Φ80*1.5m铝标志牌更换（含反光膜、抱箍等配件）	套	10
2.5.9	黑胶车贴（更换贴纸51*70cm）	组	1
2.5.10	5mm高密PVC+反光膜（直径80cm)	块	7
2.5.11	不锈钢方管75管，34方管，1.0不锈钢板+高清户外车贴，2.0不锈钢圆管弧形+LOGO,总高2.4米，离地1.2米	块	8
2.5.12	不锈钢方管40*60方管，0.8不锈钢板+高清户外车贴，总高1.8米，离地1.2米	块	6
2.5.13	双面不锈钢（1.24*2.25m)安全警示牌制作与安装	块	5
2.5.14	LED 50W太阳能高杆路灯 灯具更换（含登高车）	盏	1
2.5.15	LED 50W太阳能高杆路灯 光源更换（含登高车）	个	10
2.5.16	国标反光块及安装（波形护栏）	个	150
2.5.17	3M反光条及安装	张	500
2.5.18	启闭机整体油漆涂刷	台	4
2.5.19	启闭机局部油漆涂刷	台	6
2.5.20	5mm不锈钢电镀字制作与安装	套	3
2.5.21	烤漆镀锌钢材河长制牌2000mm*950mm制作与安装	套	1
2.5.22	镀锌板烤漆南湖河长制牌制作与安装	套	1
2.5.23	5t叉车	台班	7
2.5.24	304不锈钢观测钉+刻字	个	29
2.5.25	不锈钢螺杆螺帽	个	60
2.5.26	1.5mm不锈钢止水压板	㎡	3
2.5.27	鱼苗投放，鲢鱼（1-2尾/kg）	KG	1000
2.5.28	鱼苗投放，花鲢（1-2尾/kg）	KG	1200
2.5.29	油漆涂刷，喷砂除锈、防锈漆二道 、醇酸漆二道	㎡	60
2.5.30	304不锈钢门制作与安装	㎡	2
2.5.31	304不锈钢栏杆制作与安装	㎡	5
2.5.32	304不锈钢挡鼠板制作与安装	㎡	3
2.5.33	安全出口指示牌	块	3
2.5.34	75mm栏杆制作与安装	m	22
2.5.35	32*42高清户外车贴	张	8
2.5.36	3mm花纹钢板	㎡	10
2.5.37	60mm闸阀	个	1
2.5.38	水表	个	1
2.5.39	窨井盖30*30	套	2
2.5.40	塑木防浪墙补漆调整维修等(含LED灯条等）	m	15
2.5.41	北湖围堤石笼挡墙修复	m3	50
2.5.42	青石栏杆局部维修	m	200
2.5.43	青石栏杆整体拆除更换	m	15
2.6	应急经费	/	/
2.6.1	应急大型机械和人员费用	/	/
2.6.1.1	220挖机（含驾驶员，不少于2辆在指定部位待命）	台班	20
2.6.1.2	10t自卸车（含驾驶员，不少于2辆在指定部位待命）	台班	20
2.6.1.3	平板运输车（含驾驶员，不少于2辆在指定部位待命）	台班	20
2.6.1.4	8t货车（含驾驶员，不少于1辆在指定部位待命）	台班	10
2.6.1.5	斗容3m3装载机（含驾驶员，不少于1辆在指定部位待命）	台班	10
2.6.1.6	东苕溪应急巡查快艇（高水位大功率，含驾驶员，不少于1艘在指定部位待命）	台班	10
2.6.1.7	小工	工日	50
2.6.2	堤防草皮灭火	/	/
2.6.2.1	森林灭火专用组合工具（含打火把，铁锹，斧头，砍刀等）	套	15
2.6.2.2	专用防火服（含衣服、头盔、手套、鞋、腰带等）	套	15
2.6.2.3	防火斗篷（耐高温550-1100℃）	件	8
2.6.2.4	过滤式消防自救呼吸器	套	15
一年水利维修工程部分合计（元）大写：	/	/
一年水利维修工程部分合计（元）小写：	/	/

投标人名称（电子签名）：

日 期： 年 月 日

二、报价情况说明（如果有）

（如供应商报价低于项目预算50%的，应当提交本文档，详细阐述不影响产品质量或者诚信履约的具体原因）

三、中小企业声明函（如有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期： 年 月 日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方 (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

附：

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为： ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为： ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上；……。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（分包供应商1名称），（分包供应商1名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引，逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，⑤《中小企业声明函》填写行业错误或者未填写行业的，投标无效。不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小微行业划型标准规定（根据工信部联企业〔2011〕300号制定）
行业	中型企业	小型企业	微型企业
从业人员X （人）	营业收入 Y （万元）	资产总额 Z （万元）	从业人员X（人）	营业收入Y （万元）	资产总额Z （万元）	从业人员X（人）	营业收入Y（万元）	资产总额Z（万元）
1、农林牧渔业	500≤Y＜20000	50≤Y＜500	Y＜50
2、工业	300≤X＜1000	2000≤Y＜40000	20≤X＜300	300≤Y＜2000	X＜20	Y＜300
3、建筑业	6000≤Y＜80000	5000≤Z＜80000	300≤Y＜6000	300≤Z＜5000	Y＜300	Z＜300
4、批发业	20≤X＜200	5000≤Y＜40000	5≤X＜20	1000≤Y＜5000	X＜5	Y＜1000
5、零售业	50≤X＜300	500≤Y＜20000	10≤X＜50	100≤Y＜500	X＜10	Y＜100
6、交通运输业	300≤X＜1000	3000≤Y＜30000	20≤X＜300	200≤Y＜3000	X＜20	V＜200
7、仓储业	100≤X＜200	1000≤Y＜30000	20≤X＜100	100≤Y＜1000	X＜20	Y＜100
8、邮政业	300≤X＜1000	2000≤Y＜30000	20≤X＜300	100≤Y＜2000	X＜20	Y＜100
9、住宿业	100≤X＜300	2000≤Y＜10000	10≤X＜100	100≤Y＜2000	X＜10	Y＜100
10、餐饮业	100≤X＜300	2000≤Y＜10000	10≤X＜100	100≤Y＜2000	X＜10	V＜100
11、信息传输业	100≤X＜2000	1000≤Y＜100000	10≤X＜100	100≤Y＜1000	X＜10	Y＜100
12、软件和信息技术服务业	100≤X＜300	1000≤Y＜10000	10≤X＜100	50≤Y＜1000	X＜10	Y＜50
13、房地产开发经营	1000≤Y＜200000	5000≤Z＜10000	100≤Y＜1000	2000≤Z＜5000	Y＜100	Z＜2000
14、物业管理	300≤X＜1000	1000≤Y＜5000	100≤X＜300	500≤Y＜1000	X＜100	Y＜500
15、租赁和商务服务业	100≤X＜300	8000≤Z＜120000	10≤X＜100	100≤Z＜8000	X＜10	Z＜100
16、其他未列明行业	100≤X＜300	10≤X＜100	X＜10
说明 1、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。2、个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。3、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限。

附件8（中标后提供）：

承 诺 书

耀华建设管理有限公司 ：

我单位参与投标的 （项目名称） 有幸中标，考虑本项目备案事宜，故由我单位再提供纸质版电子投标文件一式三份（正本一份红章版，副本二份，可为正本复印件）递交给招标代理机构备案，本公司承诺：

本单位提交给招标代理机构备案的投标文件纸质版与电子投标文件内容均一致，如不一致导致的任何法律责任自负。特此承诺！

投标人名称（盖公章）：

2024年 月 日