**嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目**

**公**

**开**

**招**

**标**

**文**

**件**

**项目编号：和诚-HC采（2024）14号**

**项目名称：****嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目**

**采购单位：嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府**

**代理机构：浙江和诚房地产估价有限公司**

**2024年6月**

**目录**

[**第一章公开招标采购公告 2**](#_Toc142490275)

[**第二章招标需求 7**](#_Toc142490276)

[**第三章供应商须知 46**](#_Toc142490281)

[**第四章评标办法及评分标准 61**](#_Toc142490289)

[**第五章嘉兴市政府采购合同（指引） 64**](#_Toc142490290)

[**第六章投标文件格式 68**](#_Toc142490291)

**第一章公开招标采购公告**

**项目概况**

嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目的潜在投标供应商应在浙江政府采购网（[https://login.zcygov.cn/login）获取招标文件，并于2024年6月27日09](https://login.zcygov.cn/login%EF%BC%89%E8%8E%B7%E5%8F%96%E6%8B%9B%E6%A0%87%E6%96%87%E4%BB%B6%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E4%BA%8E2024%E5%B9%B46%E6%9C%8827%E6%97%A509)：30（北京时间）前递交投标文件。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》等规定，浙江和诚房地产估价有限公司受嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府委托，经嘉兴市南湖区财政局[临[2024]1059号](https://pay.zcygov.cn/purchaseplan_front/#/plan/list/view?id=1000000000013725265&_app_=zcy.procurement)批准，现就嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目进行公开招标采购，欢迎国内合格供应商前来投标，现将有关事项公告如下：

**一、项目基本情况**

项目编号：和诚-HC采（2024）14号

项目名称：嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目

预算金额：人民币90万元

采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 简要概述 |
| 1 | 嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目 | 1批 | 90 | 按招标文件要求 |

合同履行期限：详见招标文件要求

本项目（否）接受联合体投标。

**二**、**申请人的资格要求：**

（一）符合政府采购法第二十二条：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1🞎无需落实；

2.2🗹需要落实：

2.2.1专门面向中小企业

🗹货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供中小企业声明函；

🗹货物全部由符合政策要求的小微企业制造，提供中小企业声明函；

🞎服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

🞎服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

2.2.2🞎要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到%（不得低于40%），其中小微企业合同金额应当达到%（不得低于70%）;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

2.2.3🞎要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到%，其中小微企业合同金额应当达到%;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

3.本项目的特定资格要求：**/**

**三、获取招标文件**

时间：/至2024年6月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：浙江政府采购网https://login.zcygov.cn/login

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间：2024年6月27日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：“政采云”平台电子投标

开标时间：2024年6月27日09：30

开标地点：浙江和诚房地产估价有限公司开标室（嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼）开标

**供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。**

开标时间后半小时内（2024年6月27日10:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2024年6月27日10:00前）投标文件无法解密或解密失败且备份文件读取失败（含未提交），则投标无效。

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

4、其他事项

（1）需要落实的政府采购政策：包括节约资源、保护环境、支持创新、促进中小企业发展等。

（2）电子招投标的说明：

①电子招投标：本项目以数据电文形式，依托“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”进行招投标活动，不接受纸质投标文件；

②投标准备：注册账号--点击“商家入驻”，进行政府采购供应商资料填写；申领CA数字证书---申领流程详见“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”；安装“政采云电子交易客户端”----前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载并安装；

③招标文件的获取：使用账号登录或者使用CA登录政采云平台；进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件；

④投标文件的制作：在“政采云电子交易客户端”中完成“填写基本信息”、“导入投标文件”、“标书关联”、“标书检查”、“电子签名”、“生成电子标书”等操作；

⑤采购人、采购机构将依托政采云平台完成本项目的电子交易活动，平台不接受未按上述方式获取招标文件的供应商进行投标活动；

⑥对未按上述方式获取招标文件的供应商对该文件提出的质疑，采购人或采购代理机构将不予处理；

⑦不提供招标文件纸质版；

⑧投标文件的传输递交：为确保采购项目顺利实施，避免因解密失败导致投标供应商投标无效，供应商在电子交易平台传输提交投标文件后，将政采云平台上最后生成的具备电子签章的备份电子标文件1份下载至U盘，可以在投标截止时间前邮寄送达至（浙江省嘉兴市文桥路505号融通商务中心内3号楼15楼招标代理部，收件人：邵霞红；联系方式：15157328789），以签收时间为准。快递寄出同时，项目被授权代表须以邮件方式将快递单号、项目名称、公司名称、被授权代表姓名及联系方式等内容（邮件格式为：项目编号+快递单号+公司名称+被授权代表姓名及联系方式）发送至代理机构联系人邮箱（hcgjzbdl@163.com），以便代理机构查收快递。如供应商选择快递费到付，将被拒收。

备份投标文件递交须满足：外包装封面上应注明投标供应商名称、投标供应商联系方式（授权代表手机）、投标文件名称（备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、标项及“开标时启封”字样，并加盖投标供应商公章。

投标供应商递交的备份投标文件，出现下列情况之一的，将被拒收：

·未按规定密封或标记的；

·由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的；

·超过响应截止时间送达的；

·快递方式：快递费到付的快递方式提交的。

⑨投标文件的解密：投标供应商按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。投标供应商仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

⑩具体操作指南：详见政采云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

5.惠企政策

①本采购项目，中标供应商与采购人签订的政府采购合同适用于嘉兴市政府采购贷款政策（简称“政采贷”），具体内容可参阅政府采购贷款流程：

http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/zxfw/005001/005001004/20190315/76d484f7-8fac-497f-9359-4df81cc086da.html

②根据浙江省财政厅2022年3号文、8号文的具体工作要求，鼓励政府采购供应商使用政采贷获得普惠融资，使用履约保险/保函、预付款保险/保函释放保证金或者提高增信。具体内容可登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采。

**七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。**

1、采购人信息

名称：嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府

地址：凤桥镇新康路105号

项目联系人（询问）：蒋女士

项目联系方式（询问）：0573-82222368

质疑联系人：王先生

质疑联系方式：0573-83188210

2、采购代理机构信息

名称：浙江和诚房地产估价有限公司

地址：嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼

传真：0573-82058632

项目联系人（询问）：邵霞红

项目联系方式（询问）：0573-82058132

质疑联系人：海滔

质疑联系方式：0573-82059500

3、同级政府采购监督管理部门

名称：南湖区财政局监督局

联系人：乔先生

监督投诉电话：0573-82832019

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA400-888-4636；天谷CA400-087-8198。

# 第二章招标需求

**一、改造范围**

凤桥镇凤桥社区党群服务中心、凤桥农贸市场、凤桥镇中心小学、泰隆银行、凤桥公交枢纽站、凤桥中学、凤桥镇中心卫生院、桃缘超市、凤桥镇镇党群服务中心、凤南公园、道路、1户家庭。

**二、改造道路**

凤桥农贸市场一侧联星路一段道路（停车场东入口至西出口段）。

**三、公共建筑**

凤桥镇凤桥社区党群服务中心、凤桥农贸市场、凤桥镇中心小学、泰隆银行、凤桥公交枢纽站、凤桥中学、凤桥镇中心卫生院、桃缘超市、凤桥镇镇党群服务中心、凤南公园。

**四、家庭**

一户

**五、改造内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 改造点位 | 改造内容 |
| 1 | 凤桥镇凤桥社区党群服务中心 | 对外通道、服务前台、休息区、停车场地、标识标牌、信息无障碍 |
| 2 | 凤桥农贸市场 | 对外通道、服务前台、休息区、卫生间、停车场地、标识标牌、信息无障碍 |
| 3 | 凤桥镇中心小学 | 对外通道、卫生间、停车场地、标识标牌、信息无障碍 |
| 4 | 泰隆银行 | 对外通道、内部通道、服务前台、休息区域、停车场地、标识标牌、信息无障碍 |
| 5 | 凤桥公交枢纽站 | 对外通道、内部通道、服务前台、休息区域、卫生间、停车场地、标识标牌、信息无障碍 |
| 6 | 凤桥中学 | 对外通道、内部通道、休息区域、卫生间、楼梯电梯、停车场地、标识标牌、信息无障碍 |
| 7 | 凤桥镇中心卫生院 | 对外通道、内部通道、服务前台、休息区域、卫生间、电梯、停车场地、标识标牌、信息无障碍 |
| 8 | 桃缘超市 | 对外通道、标识标牌 |
| 9 | 凤桥镇镇党群服务中心 | 对外通道、内部通道、服务前台、休息区域、卫生间、标识标牌、信息无障碍 |
| 10 | 凤南公园 | 休息区域、标识标牌 |
| 11 | 道路 | 缘石坡道、盲道 |
| 12 | 家庭 | 卫生间、厨房 |

**六、改造清单及要求：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造地点** | **项目明细** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、凤桥镇凤桥社区党群服务中心** |
| 1 | 对外通道 | 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 25.00 |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 30.00 |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 16.00 |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 2.00 |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 2.00 |  |
| 2 | 内部通道 | 橡胶坡道 | 耐压防滑斜坡垫，橡胶材质，注塑机一体成型，承重能力更好。膨胀螺丝牢固，无噪音。可组合拼接，组合出任意长度。底部出水孔设计，拒绝马路积水，多道交叉结构，抗压性好。 | 米 | 8.00 |  |
| 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 6.00 | 柜台\*3，卫生间\*3 |
| 3 | 服务前台 | 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 轮椅 | 1、产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。2、产品可折叠，双支撑架，手驱动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；3、车架为高强度铝合金材质，管直径≥22mm，壁厚≥2mm，表面金属烤漆处理、无倒刺，手感光滑；4、规格：总宽63cm，座宽46cm，座深42cm，背高41cm，座垫高度47cm，总高88cm，总长105cm5、座垫：软座垫，座垫材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料内置海绵，中间大于300d的帆布夹层；6、靠背：为软靠背，材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料，缝边牢固整齐，带有折背功能；7、前小轮：为直径6英寸、高品质PVC实心轮胎。前叉采用双轴承；8、后轮：为直径20英寸的免充气优质PU胎；9、扶手：可后翻式，配高品质PU扶手垫；10、脚托：可上翻式，脚踏板高度可调；11、刹车：配联动式护理刹车和手动驻刹；12、背垫配有可调式安全带，小腿部分配有支撑带。13、载重：不小于100kg；净重12kg。 | 台 | 1.00 |  |
| 助行器 | 铝合金材质，承重380斤，非常稳固，净重2.2公斤左右，方便使用老人轻松可提，八档可调节，适合身高140-205cm使用的。握手采用弹力棉，久握不累。可折叠，不占空间。 | 台 | 1.00 |  |
| 双拐 | 航空铝合金材料，承重320斤，单支0.8kg的。腋下棉套一副 | 副 | 1.00 |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 视障阅览区标牌 | 尺寸：200mm\*150mm，深底白字,材质：环保材质，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |
| 盲文图书 | 盲文凸点书集 | 本 | 10.00 |  |
| 5 | 停车场地 | 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |
| 6 | 信息无障碍 | 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |
| 信息无障碍交互终端 | 服务窗口处应设置文字显示器以及语音广播装置：屏幕10.4英寸，储存容量为6+128G,交互软件可将语音转化成简体文字，同时也可以利用语音合成技术把文字合成语音。为聋哑人群办理业务提供方便。 | 套 | 1.00 |  |
| 无障碍学习卡 | 纸质盲文、大字版学习卡，盲文点字使用数字盲文印刷技术进行印刷，具有点字触感清晰，长效抑菌，经久耐用等优势，配合花色增效打印，更便于触摸识别。产品特点：1、实心盲文点字更牢固、耐压，使用寿命更长，同时印刷点字材料具有长效抑菌功能，实现更高卫生等级；2、纸基材料印制，使用过程中手感与普通学习卡一致；3、花色可实现线条轮廓触感，更方便视障人群触摸辨识；4、学习卡背面可定制如人防知识等盲文信息，寓教于乐。5、卡面大字信息，便于老年人使用。 | 套 | 10.00 |  |
| 视障信息终端发射器 | 尺寸：37\*58\*11mm；电池容量：400mAh可充电电池，工作频率：2.400~2.483Ghz；通讯距离：空旷大于30米；机械按键：支持；盲文符号：支持；静默电流：小于30uA。通过佩戴，用户感应视障信息终端接收器的区域时，喇叭播报音乐，盲文按键可再次触发视障信息终端接收器播报音乐。视障信息终端发射器与接收器一同使用。 | 个 | 10.00 |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 卫生间 | 无障碍卫生间改造 | 原男女卫生间中间墙体拆除，含建筑垃圾处理及外运 | m3 | 3.00 |  |
| 蹲坑拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 2.00 |  |
| 小便池拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |
| 洗手盆拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |
| 扶手拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 4.00 |  |
| 吊顶拆除，含建筑垃圾处理及外运 | m2 | 15.00 |  |
| 原有成品隔断保护性拆除后恢复 | m2 | 20.00 |  |
| 原有水管电线拆除，含建筑垃圾处理及外运，工程量按原有卫生间间数计取 | 间 | 2.00 |  |
| 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 2.00 |  |
| 镜面 | 尺寸：800mm\*1500mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 洗手盆扶手（台上） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |
| 墙面地面处理 | 原有地面拆除、刨平处理，具体根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 75.00 |  |
| 原有墙面拆除、刨平处理，具体根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 25.00 |  |
| 墙面开孔 | 穿墙打孔，含人工材料 | 个 | 2.00 |  |
| 水路改造 | PPI20\*4.2mm给水管改造，含相关配件、连接件等 | m | 65.00 |  |
| PVC100\*3.2mm排水管改造，含地漏及相关配件、连接件等 | m | 30.00 |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 65.00 |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 65.00 |  |
| 开关插座新做 | 个 | 6.00 |  |
| 墙地面防水涂料 | 涂刷防水涂料，刷两遍 | 平方 | 35.00 |  |
| 墙地砖铺贴 | 贴瓷砖，300\*600mm，含基层修复处理 | 平方 | 100.00 |  |
| 新建门槛石 | 新建卫生间门口门槛石，颜色：中国红，石材厚度20mm，含材料运输费用和人工费用 | m2 | 0.36 |  |
| 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 15.00 |  |
| 新建灯具 | 新建灯具40WLED吸顶灯，含材料运输费和人工安装费用。 | 套 | 2.00 |  |
| 新建台面洗手盆 | 大理石台面，表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。含不锈钢龙骨架洁具、水龙头等五金配件费用。工程量按面层展开面积计算 | 套 | 1.00 |  |
| 新建小便器 | 新建手动式小便池一套，节能环保；包含人工安装、材料费用 | 套 | 2.00 |  |
| 新建坐便器 | 冲水座便器59\*38\*74cm（含水箱）脲醛树脂，微晶纳米釉面。采用先进的管道加粗技术，全新设计8cm大口径排污，增大冲水力度，防止堵塞。虹吸多孔喷射冲刷，360度席卷，快速干净。 | 套 | 1.00 |  |
| 新建蹲坑器 | 蹲便器，包含人工安装、材料费用 | 套 | 1.00 |  |
| 护理台 | 尺寸:85\*54cm,抗菌PP材质、HDPE高密度分子重量，一体成形，高边缘层防止跌落，产品具有安全带保护，适合体重35KG内 | 台 | 1.00 |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：环保材质，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |
| 8 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **二、凤桥农贸市场** |
| 1 | 对外通道 | 指引牌 | 尺寸：500mm\*200mm，深底白字,材质：kt板 | 块 | 10.00 | 无障碍通道在西门 |
| 2 | 服务前台 | 低位无障碍柜台 | 尺寸120\*60\*80cm（长\*宽\*高）,木质材质，侧面采用雕刻工艺，前端配有抓杆，桌面配有亚克力盲文贴。表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm的容膝空间。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 轮椅 | 1、车架为高强度铝合金材质，耐腐蚀车重12.8KG，可承重100KG.2、产品可折叠，双支撑架，手驱动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；3、座垫：软座垫，座垫材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料内置海绵，中间大于300d的帆布夹层；靠背：为软靠背，材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料，缝边牢固整齐，带有折背功能；前小轮：为直径6英寸、高品质PVC实心轮胎。前叉采用双轴承；后轮：为直径20英寸的免充气优质PU胎；扶手：可后翻式，配高品质PU扶手垫；脚托：可上翻式，脚踏板高度可调；刹车：配联动式护理刹车和手动驻刹；背垫配有可调式安全带，小腿部分配有支撑带。 | 台 | 1.00 |  |
| 助行器 | 铝合金材质，承重380斤，非常稳固，净重2.2公斤左右，方便使用老人轻松可提，八档可调节，适合身高140-205cm使用的。握手采用弹力棉，久握不累。可折叠，不占空间。 | 台 | 1.00 |  |
| 双拐 | 航空铝合金材料，承重320斤，单支0.8kg的。腋下棉套一副 | 副 | 1.00 |  |
| 3 | 休息区域 | 爱心座椅 | 材质：塑木；油漆种类：防腐漆；规格：长1.8米，宽0.5米，防潮、防蛀、防锈；固定方式：膨胀螺丝固定；实际座椅款式规格可由现场确定；扶手：实心铝棒，金属表面硼砂处理和阳极处理，规格：450mm\*850mm。 | 套 | 1.00 |  |
| 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 4 | 卫生间 | 橡胶坡道 | 耐压防滑斜坡垫，橡胶材质，注塑机一体成型，承重能力更好。膨胀螺丝牢固，无噪音。可组合拼接，组合出任意长度。底部出水孔设计，拒绝马路积水，多道交叉结构，抗压性好。 | 米 | 3.00 |  |
| 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 2.00 |  |
| 无障碍卫生间改造 | 小便池保护性拆除后安装 | 个 | 1.00 |  |
| 坐便器保护性拆除后安装 | 个 | 2.00 |  |
| 洗手盆拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 2.00 |  |
| 扶手拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 4.00 |  |
| 原有成品隔断保护性拆除后恢复 | m2 | 20.00 |  |
| 原有水管电线拆除，含建筑垃圾处理及外运，工程量按原有卫生间间数计取 | 间 | 2.00 |  |
| 新建洗手盆（立柱） | 表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。 | 套 | 1.00 |  |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |
| 新建小便器 | 新建手动式小便池一套，节能环保；包含人工安装、材料费用 | 套 | 1.00 |  |
| 新建坐便器 | 冲水座便器59\*38\*74cm（含水箱）脲醛树脂，微晶纳米釉面。采用先进的管道加粗技术，全新设计8cm大口径排污，增大冲水力度，防止堵塞。虹吸多孔喷射冲刷，360度席卷，快速干净。 | 套 | 2.00 |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 2.00 |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 2.00 |  |
| 洗手盆扶手（台上） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 20.00 |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 25.00 |  |
| 开关插座新做 | 个 | 2.00 |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 2.00 |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 2.00 |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 2.00 |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 10.00 |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |
| 5 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 3.00 |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 2.00 |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |
| 6 | 信息无障碍 | 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **三、凤桥镇中心小学** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 25.00 |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 25.00 |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 25.00 |  |
| 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 12.00 |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 18.00 |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 8.00 |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 2 | 卫生间 | 无障碍卫生间改造 | 原男女卫生间中间墙体拆除，含建筑垃圾处理及外运 | m3 | 6.00 |  |
| 洗手盆拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |
| 扶手拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |
| 吊顶拆除，含建筑垃圾处理及外运 | m2 | 15.00 |  |
| 原有水管电线拆除，含建筑垃圾处理及外运，工程量按原有卫生间间数计取 | 间 | 1.00 |  |
| 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 1.00 |  |
| 新建洗手盆（立柱） | 表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。 | 套 | 1.00 |  |
| 新建小便器 | 新建手动式小便池一套，节能环保；包含人工安装、材料费用 | 套 | 1.00 |  |
| 新建坐便器 | 冲水座便器59\*38\*74cm（含水箱）脲醛树脂，微晶纳米釉面。采用先进的管道加粗技术，全新设计8cm大口径排污，增大冲水力度，防止堵塞。虹吸多孔喷射冲刷，360度席卷，快速干净。 | 套 | 1.00 |  |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 护理台 | 尺寸:85\*54cm,抗菌PP材质、HDPE高密度分子重量，一体成形，高边缘层防止跌落，产品具有安全带保护，适合体重35KG内 | 台 | 1.00 |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 65.00 |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 65.00 |  |
| 开关插座新做 | 个 | 6.00 |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 10.00 |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 15.00 |  |
| 开关插座新做 | 个 | 1.00 |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 50.00 |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |
| 砌墙隔断 | 实心砖砌筑，厚度120mm | 立方 | 1.86 | 尺寸：2.5\*3.1 |
| 20mm抹灰，含基层修复 | 平方 | 50.00 |  |
| 涂刷防水涂料，刷两遍 | 平方 | 25.00 |  |
| 贴瓷砖，300\*600mm | 平方 | 50.00 |  |
| 门槛石更换 | 新建卫生间门口门槛石，颜色：中国红，石材厚度20mm，含材料运输费用和人工费用 | 平方 | 0.25 |  |
| 窗帘安装 | 安装适合环境窗帘，含材料运输费用和人工费用 | 平方 | 3.00 | 卷帘 |
| 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 15.00 |  |
| 新建灯具 | 新建灯具40WLED吸顶灯，含材料运输费和人工安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 墙面开孔 | 穿墙打孔，含人工材料 | 个 | 2.00 |  |
| 3 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |
| 4 | 信息无障碍 | 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |
| 5 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **四、泰隆银行** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 15.00 |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 15.00 |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 15.00 |  |
| 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 10.00 |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 12.00 |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 8.00 |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 2 | 内部通道 | 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 3.00 | 柜台\*3 |
| 3 | 服务前台 | 新建无障碍柜台 | 台面石英石，易擦洗、无辐射、防渗透。设置一个按规范要求的台位（限于木栕台）表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 个 | 1.00 | 台面宽26cm长139cm，离地高77cm，可拆卸，木质，台面和原有台面拼接颜色相近。 |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 5 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |
| 6 | 信息无障碍 | 盲文版业务指南 | 定制一本盲文版操作手册，方便残障人士了解信息。 | 本 | 1.00 |  |
| 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **五、凤桥公交枢纽站** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 12.00 |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 12.00 |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 12.00 |  |
| 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 10.00 |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 12.00 |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 8.00 |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 2 | 内部通道 | 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 6.00 | 柜台\*3，卫生间\*3 |
| 3 | 服务前台 | 低位无障碍柜台 | 尺寸120\*60\*80cm（长\*宽\*高）,木质材质，侧面采用雕刻工艺，前端配有抓杆，桌面配有亚克力盲文贴。表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm的容膝空间。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 5 | 卫生间 | 无障碍卫生间改造 | 蹲坑拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 2.00 |  |
| 小便池拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |
| 扶手拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 3.00 |  |
| 原有成品隔断保护性拆除后恢复 | m2 | 20.00 |  |
| 原有水管电线拆除，含建筑垃圾处理及外运，工程量按原有卫生间间数计取 | 间 | 2.00 |  |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 2.00 |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 2.00 |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 20.00 |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 25.00 |  |
| 开关插座新做 | 个 | 2.00 |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 2.00 |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 2.00 |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 2.00 |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 10.00 |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |
| 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| 6 | 停车场地 | 上下客区 | 落客区划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 | 2.4m\*7m |
| 7 | 信息无障碍 | 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |
| 8 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **六、凤桥中学** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 8.00 |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 8.00 |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 8.00 |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 2.00 |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 2.00 |  |
| 2 | 内部通道 | 握纹扶手 | 直径35mm，扶手杆水曲柳实木压合而成，弯头及支座均为铝合金材质。扶手杆带手握纹，安全防滑，手感舒适。 | 米 | 45.00 |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 10.00 |  |
| 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 30.00 |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 30.00 |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 30.00 |  |
| 无障碍卫生间指引标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 3.00 |  |
| 门槛石更换 | 新建卫生间门口门槛石，颜色：中国红，石材厚度20mm，含材料运输费用和人工费用 | 平方 | 0.75 |  |
| 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 10.00 | 卫生间\*10 |
| 3 | 服务前台 | 轮椅 | 1、车架为高强度铝合金材质，耐腐蚀车重12.8KG，可承重100KG.2、产品可折叠，双支撑架，手驱动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；3、座垫：软座垫，座垫材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料内置海绵，中间大于300d的帆布夹层；靠背：为软靠背，材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料，缝边牢固整齐，带有折背功能；前小轮：为直径6英寸、高品质PVC实心轮胎。前叉采用双轴承；后轮：为直径20英寸的免充气优质PU胎；扶手：可后翻式，配高品质PU扶手垫；脚托：可上翻式，脚踏板高度可调；刹车：配联动式护理刹车和手动驻刹；背垫配有可调式安全带，小腿部分配有支撑带。 | 台 | 1.00 |  |
| 助行器 | 铝合金材质，承重380斤，非常稳固，净重2.2公斤左右，方便使用老人轻松可提，八档可调节，适合身高140-205cm使用的。握手采用弹力棉，久握不累。可折叠，不占空间。 | 台 | 1.00 |  |
| 双拐 | 航空铝合金材料，承重320斤，单支0.8kg的。腋下棉套一副 | 副 | 1.00 |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 5 | 卫生间 | 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 1.00 |  |
| 镜面 | 尺寸：800mm\*1500mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |
| 新建台面洗手盆 | 大理石台面，表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。含不锈钢龙骨架洁具、水龙头等五金配件费用。工程量按面层展开面积计算 | 套 | 1.00 |  |
| 新建小便器 | 新建手动式小便池一套，节能环保；包含人工安装、材料费用 | 套 | 1.00 |  |
| 新建坐便器 | 冲水座便器59\*38\*74cm（含水箱）脲醛树脂，微晶纳米釉面。采用先进的管道加粗技术，全新设计8cm大口径排污，增大冲水力度，防止堵塞。虹吸多孔喷射冲刷，360度席卷，快速干净。 | 套 | 1.00 |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 护理台 | 尺寸:85\*54cm,抗菌PP材质、HDPE高密度分子重量，一体成形，高边缘层防止跌落，产品具有安全带保护，适合体重35KG内 | 台 | 1.00 |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |
| 墙面地面处理 | 原有地面拆除、刨平处理，具体根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 80.00 |  |
| 原有墙面拆除、刨平处理，具体根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 30.00 |  |
| 墙面开孔 | 穿墙打孔，含人工材料 | 个 | 2.00 |  |
| 水路改造 | PPI20\*4.2mm给水管改造，含相关配件、连接件等 | m | 80.00 |  |
| PVC100\*3.2mm排水管改造，含地漏及相关配件、连接件等 | m | 50.00 |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 70.00 |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 75.00 |  |
| 开关插座新做 | 个 | 6.00 |  |
| 墙地面防水涂料 | 涂刷防水涂料，刷两遍 | 平方 | 40.00 |  |
| 墙地砖铺贴 | 贴瓷砖，300\*600mm，含基层修复处理 | 平方 | 130.00 |  |
| 新建门槛石 | 新建卫生间门口门槛石，颜色：中国红，石材厚度20mm，含材料运输费用和人工费用 | m2 | 0.36 |  |
| 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 20.00 |  |
| 新建灯具 | 新建灯具40WLED吸顶灯，含材料运输费和人工安装费用。 | 套 | 2.00 |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |
| 墙面刷漆 | 卫生间墙面大白粉刷3次腻子、涂料2次，含材料运输费用和人工费用 | m2 | 40.00 |  |
| 砌墙隔断 | 实心砖砌筑，厚度120mm | 立方 | 4.80 |  |
| 20mm抹灰 | 平方 | 80.00 |  |
| 贴瓷砖，300\*600mm | 平方 | 80.00 |  |
| 窗帘安装 | 安装适合环境窗帘，含材料运输费用和人工费用 | 平方 | 9.00 | 卷帘 |
| 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 20.00 |  |
| 墙面开孔 | 穿墙打孔，含人工材料 | 个 | 2.00 |  |
| 6 | 楼梯电梯 | 握纹扶手 | 直径35mm，扶手杆水曲柳实木压合而成，弯头及支座均为铝合金材质。扶手杆带手握纹，安全防滑，手感舒适。 | 米 | 20.00 |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 10.00 |  |
| 7 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |
| 8 | 信息无障碍 | 室外明盲导视图 | 采用304不锈钢和防晒双色板相结合的方法制作而成，并用底座加以固定。1、引导地图区域采用传统的可视化地图，结合盲文和凹凸图标展示出的地图。地图上标识出范围内的各个关键节点、轮椅人士和视障人士的无障碍路线、无障碍设施。2、文字描述区域由普通文字、盲文和图标组成，用于介绍引导地图区域内相关图标的含义。3、盲文根据国家标准GB/T15720-2008和《国家通用盲文方案》翻译和制作。4、产品含视障信息终端接收器，提醒使用者产品位置方向。 | 套 | 1.00 |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |
| 9 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **七、凤桥镇中心卫生院** |
| 1 | 对外通道 | 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 65.00 |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 32.00 |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 4.00 |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 4.00 |  |
| 2 | 内部通道 | 握纹扶手 | 直径35mm，扶手杆水曲柳实木压合而成，弯头及支座均为铝合金材质。扶手杆带手握纹，安全防滑，手感舒适。 | 米 | 20.00 |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 10.00 |  |
| 橡胶坡道 | 耐压防滑斜坡垫，橡胶材质，注塑机一体成型，承重能力更好。膨胀螺丝牢固，无噪音。可组合拼接，组合出任意长度。底部出水孔设计，拒绝马路积水，多道交叉结构，抗压性好。 | 米 | 7.00 |  |
| 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 15.00 | 柜台\*5，卫生间\*5，电梯\*5 |
| 3 | 服务前台 | 新建无障碍柜台 | 台面石英石，易擦洗、无辐射、防渗透。设置一个按规范要求的台位（限于木栕台）表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 5 | 卫生间 | 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 1.00 |  |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 2.00 |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 新建洗手盆（立柱） | 表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。 | 套 | 1.00 |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 10.00 |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 15.00 |  |
| 开关插座新做 | 个 | 1.00 |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |
| 护理台 | 尺寸:85\*54cm,抗菌PP材质、HDPE高密度分子重量，一体成形，高边缘层防止跌落，产品具有安全带保护，适合体重35KG内 | 台 | 1.00 |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 5.00 |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |
| 6 | 楼梯电梯 | 无障碍电梯改造 | 电梯出入口处设提示盲道，候梯厅设置电梯运行显示装置和抵达音响，在轿厢的侧壁上应设高0.90m~1.10带盲文的选层按钮，盲文宜设置于钮旁，轿厢的三面壁上应设高850mm~900mm扶手，轿厢正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料。 | 台 | 1.00 |  |
| 无障碍电梯标识 | 尺寸：300mm\*300mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 6.00 |  |
| 橡胶盲道 | 盲道（尺寸：300mm\*300mm\*30mm，材质：pvc，行进盲道触感条规格面宽25mm、底宽35mm、高度4mm、中心距62~75mm，提示盲道触感圆点规格表面直径25mm、底面直径35mm、圆点高度4mm、圆点中心距50mm）， | 平方 | 2.00 |  |
| 7 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 2.00 |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 2.00 |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 2.00 |  |
| 8 | 信息无障碍 | 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |
| 9 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **八、桃缘超市** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 25.00 |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 25.00 |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 25.00 |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 2 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **九、凤桥镇镇党群服务中心** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 18.00 |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 18.00 |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 18.00 |  |
| 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 16.00 |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 18.00 |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 16.00 |  |
| 无障碍坡道标识（立式牌） | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 2 | 内部通道 | 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 6.00 | 柜台\*3，卫生间\*3 |
| 橡胶坡道 | 耐压防滑斜坡垫，橡胶材质，注塑机一体成型，承重能力更好。膨胀螺丝牢固，无噪音。可组合拼接，组合出任意长度。底部出水孔设计，拒绝马路积水，多道交叉结构，抗压性好。 | 米 | 3.00 |  |
| 3 | 服务前台 | 低位无障碍柜台 | 尺寸120\*60\*80cm（长\*宽\*高）,木质材质，侧面采用雕刻工艺，前端配有抓杆，桌面配有亚克力盲文贴。表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm的容膝空间。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 轮椅 | 1、车架为高强度铝合金材质，耐腐蚀车重12.8KG，可承重100KG.2、产品可折叠，双支撑架，手驱动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；3、座垫：软座垫，座垫材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料内置海绵，中间大于300d的帆布夹层；靠背：为软靠背，材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料，缝边牢固整齐，带有折背功能；前小轮：为直径6英寸、高品质PVC实心轮胎。前叉采用双轴承；后轮：为直径20英寸的免充气优质PU胎；扶手：可后翻式，配高品质PU扶手垫；脚托：可上翻式，脚踏板高度可调；刹车：配联动式护理刹车和手动驻刹；背垫配有可调式安全带，小腿部分配有支撑带。 | 台 | 1.00 |  |
| 助行器 | 铝合金材质，承重380斤，非常稳固，净重2.2公斤左右，方便使用老人轻松可提，八档可调节，适合身高140-205cm使用的。握手采用弹力棉，久握不累。可折叠，不占空间。 | 台 | 1.00 |  |
| 双拐 | 航空铝合金材料，承重320斤，单支0.8kg的。腋下棉套一副 | 副 | 1.00 |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |
| 5 | 卫生间 | 新建移门 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建移动式成品木门。 | 套 | 1.00 | 约2平方 |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 20.00 |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 25.00 |  |
| 开关插座新做 | 个 | 2.00 |  |
| 开关高度移至0.85-1.1m之间 | 处 | 1.00 |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 5.00 |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |
| 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| 6 | 信息无障碍 | 信息无障碍交互终端 | 服务窗口处应设置文字显示器以及语音广播装置：屏幕10.4英寸，储存容量为6+128G,交互软件可将语音转化成简体文字，同时也可以利用语音合成技术把文字合成语音。为聋哑人群办理业务提供方便。 | 套 | 1.00 |  |
| 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |
| 7 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **十、凤南公园** |
| 1 | 标识标牌 | 温馨提示牌（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm\*10mm，材质铝合金,深底白字。立杆采用直径7.5cm的钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100mm厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容。 | 块 | 1.00 | 注意斜坡 |
| 2 | 休息区域 | 爱心座椅 | 材质：塑木；油漆种类：防腐漆；规格：长1.8米，宽0.5米，防潮、防蛀、防锈；固定方式：膨胀螺丝固定；实际座椅款式规格可由现场确定；扶手：实心铝棒，金属表面硼砂处理和阳极处理，规格：450mm\*850mm。 | 套 | 2.00 |  |
| 无障碍休息区（室外） | 尺寸：1300mm\*800mm，含划线（采用划线专用热熔涂料）、无障碍标志。 | 个 | 2.00 |  |
| **十一、道路** |
| 1 | 缘石坡道、盲道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 140.00 |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 140.00 |  |
| 人行道砖 | 6cm人行道砖，具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 95.00 |  |
| 铺设盲道 | 盲道（尺寸：300mm\*300mm\*30mm，具体尺寸根据现场而定，行进盲道触感条规格面宽25mm、底宽35mm、高度4mm、中心距62~75mm，提示盲道触感圆点规格表面直径25mm、底面直径35mm、圆点高度4mm、圆点中心距50mm）（含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 45.00 |  |
| 侧石拆除 | 现状侧石进行拆除，拆除规格根据施工现场状况确定，此侧石拆除需进行材料利用，投标单位进行安全堆放。 | 米 | 60.00 |  |
| 侧石安砌 | 侧石安砌（此侧石原有侧石利用，不记取主材），安砌做法：3cm水泥砂浆卧底，C25砼钨膀。 | 米 | 60.00 |  |
| 红白警示杆 | 材质：镀锌管，高度100cm，厚度2.0mm，直径7.6cm，安装方式：预埋式。含材料运输和人工安装费用。 | 根 | 8.00 |  |
| 无障碍通道（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm\*10mm，材质铝合金,深底白字。立杆采用直径7.5cm的钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100mm厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容。 | 块 | 2.00 |  |
| 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |
| **十二、家庭** |
| 1 | 朱拯 | 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 4.00 |  |
| 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 1.00 |  |
| 新建橱柜 | 整体橱柜，板材实木多层板白色，门板防水晶刚门，链接反冲阻尼。中间隔断；台面石英石易擦洗、无辐射、防渗透。 | 米 | 2.10 | 长2.1m宽2.1m高0.75m石英石材料 |
| 卫生间柜子 | 整体橱柜，板材实木多层板白色，门板防水晶钢门，链接反冲阻尼。 | 个 | 1.00 | 1.6m\*1.1m、多层板 |
| 一字扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。 | 米 | 1.00 |  |
| 语音电饭煲 | 1、产品组成：电压力锅主机、内胆、量杯、饭勺、电源线、中文说明书和盲文说明书组成；2、额定功率：1000W,电压220V，额定频率：50-60HZ，容量6L；3、每一个操作按键都具有语音报读功能，以及盲文点标识和LED指示灯;4、具有LED四位数码显示屏，可显示时间信息;5、材质：不锈钢外壳，不锈钢盖子，食品级塑料盖子防护，铝合金内胆；6、具有一键式功能选择键：具有煮饭、煲粥、鱼/内类、排骨、蒸鸡、豆/蹄筋、蛋糕、收汁入味八种功能可选择；7、任何模式下按下取消键，进入待机模式；8、拥有保压时间调节功能，按下时间增加按键后选择保压时间;9、包装：配有独立包装箱； | 只 | 1.00 |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 20.00 |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 25.00 |  |
| 开关插座新做 | 个 | 2.00 |  |
| 1、投标单位需针对本项目实地现场勘察，投标报价包含了所有货物、人工、材料、机械、运输装卸、安全围护、临时设施、安装、检测、保险、利润、管理、税金、深化设计费等完成本项目所需的一切费用，请各投标单位综合考虑成本，对项目进行合理报价。2、上述表格中所涉及到的关于产品检测证书均需在中标后统一移交至采购人。 |

**三、质量标准：要求项目质量达到国家合格标准。**

验收要求：设施设备运抵现场及安装的检验，采购人或采购人代表组织有关人员将按采购文件规定的“技术参数”要求对投标人提供的设施设备进行质量检验及验收，包括有可能进行的抽样破坏性检验，采购人将不承担与进行破坏性检验相关的一切费用，该费用由中标人承担。中标人安装完毕后，招标人验收时按合同设施设备的整体调试结果进行，验收合格后在验收单上签字。验收有不合格的，中标人须无条件调换或退货。同时招标人将扩大抽样数量进行复检，复检不合格的，全部退货，由此造成的损失，全部由中标人负责。如果中标人对招标人的检验结果存有异议，可向相关技术监督部门提请复检。

**四、商务要求表**

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期及售后技术服务要求 | （1）中标人应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。▲（1）本次采购，所有建设（改造）设施保修期至少二年；质保期内因产品本身缺陷（非人为因素）造成各种故障应由中标人免费维修或免费更换；质保期自项目通过最终验收之日起计算。质保期内因不能排除故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天。▲（2）如在使用过程中发生质量问题，中标人在接到采购人通知后6小时内响应并派技术人员到现场维修，24小时内修复完成。若24小时内无法修复的，无偿提供相应备用设备并负责安装调试，否则采购人有权直接委托第三方进行抢修，因此产生的费用，由中标人另行支付。（3）在质保期内，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。（4）供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。 |
| 工期及地点 | 工期：合同签订后60天内交付安装并通过验收。地点：按采购人要求。 |
| **报价说明** | 1、投标单位须到现场情况进行详细勘察，并结合自身情况进行报价。2、投标报价时，投标人要考虑本项目包含了所有货物、人工、材料、机械、运输装卸、安全围护、临时设施、安装、检测、保险、利润、管理、税金、深化设计费等完成本项目所需的一切费用。3、本项目所有器材均须按要求安装、调试及培训，费用包含在投标综合总单价中，投标人自行在报价中。4、本项目安装所需的其它材料与附件采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整，投标人须自行现场勘察，以求得准确的报价依据，报价时投标人应考虑该风险。5、本项目施工时产生的材料保管费、搬运费、垃圾清理费等所有配套费用，由投标人综合考虑在投标报价内，业主不再承担该笔费用。6、建设改造时要与采购人充分沟通协调，如果有损坏原装修、设施的要照价恢复原样或赔偿。 |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，项目完成通过最终验收并审计后支付至合同价的95%，剩余5%在质保期满后支付。 |

# 第三章供应商须知

**电子交易注意事项**

政府采购项目电子交易活动适用《浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法》，现将相关注意事项告知如下：

1.代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件、开启报价文件，所有供应商均应当准时在线参加，直至评审结束。

2.投标文件未按时解密，供应商如提供备份投标文件的，以符合要求的备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

3.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，代理机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

4.评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。供应商需在半小时内提交澄清说明或补正，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

**前附表**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容、要求 |
| 1 | 项目名称：嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目 |
| 2 | 采购内容：详见第二章公开招标公告 |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以**人民币**报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。3、供应商支付招标代理服务费（收费标准详见招标文件）。 |
| 4 | 投标保证金：无。 |
| 5 | 现场踏勘：获得招标文件后，供应商可自行前往踏勘现场，费用自理。 |
| 6 | 投标文件组成：电子投标文件和备份投标文件均由资信商务及技术文件和报价文件两部份组成。 |
| 7 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的签章：电子签章。 |
| 9 | 投标文件的形式：☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。**（3）备份电子标文件制作为非强制性。** |
| 10 | 投标文件份数：（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：浙江和诚房地产估价有限公司招标代理部（嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼），邵女士，电话：0573-82058132）。 |
| 11 | 投标文件的上传和递交：（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 12 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理：（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 13 | 开标时间及地点：2024年6月27日09:30在浙江和诚房地产估价有限公司开标室（嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼）开标。**供应商无需到开标现场，但须准时在线参加，直至评审结束。** |
| 14 | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
| 15 | 信用记录：符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》规定，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。投标时同时提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图。 |
| 16 | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果公告于浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)。本项目公告期限为1个工作日，各参加政府采购活动的供应商认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（本公告发布之日后第2个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人或受其委托的招标代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以再答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：中标公告发布于上述媒体，中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，代理机构向中标人发出中标通知书。 |
| 18 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。建议采购人在对采购结果质疑期（自采购结果公告之日起七个工作日）后与中标人签订政府采购合同。 |
| 19 | 合同公告：本项目政府采购合同将于签订之日起2个工作日内发布于上述媒体，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 20 | 本项目预算：人民币玖拾万元整（￥900000元）。**最高限价为720065元**。高于最高限价的做无效标处理。 |
| 21 | 付款方式：合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付合同价的40%作为预付款，项目完成通过最终验收并审计后支付至合同价的95%，剩余5%在质保期满后支付。 |
| 22 | 投标文件有效期：90天 |
| 23 | 网上注册：本项目不接受现场报名，须注册后进行网上报名。在浙江政府采购网进行供应商注册后完成报名（详情请见第一章招标公告）。 |
| 25 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |
| 24 | 关于参考品牌：除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加本项目投标。 |
| 25 | 解释：本招标文件的解释权属于采购单位。 |

**一、总则**

**1、适用范围**

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

**2、定义**

（1）“采购人”系指组织本次招标的代理机构或采购人。

（2）“供应商”系指向招标方提交投标文件的供应商。

（3）“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

（4）“服务”系指招标文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

（5）“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

（6）“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。

（7）“▲”系指实质性要求条款。

**3、招标方式**

本次招标采用公开招标方式进行。

**4、投标委托**

供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

**5、投标费用**

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

**6、联合体投标**

本项目不接受联合体参与投标。

**7、关联企业投标**

（1）本公开采购文件所称关联企业，是指存在“关联关系”的企业：“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》217条之规定。

（2）关联企业中，法定代表人为同一个的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

（3）多家代理商或经销商参加采购活动，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

**8、转包与分包**

（1）本项目不允许转包；

（2）本项目不允许分包；

**9、特别说明：**

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

**10、质疑和投诉**

（1）质疑和投诉应当满足《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）要求。

（2）采购文件质疑：供应商可在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内发起；采购过程质疑：投标（响应）供应商可在投标（响应）截止时间后，采购结果公告发布时间起7个工作日内发起；采购结果质疑：投标（响应）供应商可在采购结果公告期限届满之日起7个工作日内发起。

（3）供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）供应商须按上述规定，在政采云系统里提出质疑。询问路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；质疑路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，投诉路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

**二、招标文件**

**1、招标文件的构成**

1.1招标公告

1.2供应商须知

1.3招标项目需求

1.4合同主要条款

1.5评标办法及标准

1.6投标文件相关文件格式

**1.7本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（所有内容将以电子文档形式上传于浙江政府采购网网站（**http：//www.zjzfcg.gov.cn/**）。澄清、答复、修改、补充的内容均作为招标文件的组成部分，具有约束作用。供应商必须自行下载。）**

**2、供应商的风险**

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效。

**3、招标文件的澄清与修改**

3.1供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有要求不合理的，供应商必须在知道或者应当知道之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

3.2采购代理机构必须以书面形式答复所有购买招标文件的供应商（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，同时认定其他澄清方式为无效。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

3.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.5澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在供应商；不足3日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

3.6采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.7招标文件的澄清或者修改都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改招标文件。

1. **投标文件的编制**

**本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。资信商务文件及技术文件中不得出现报价，否则投标文件将被视为无效。**

**注：电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定。建议根据招标文件合格供应商的资格要求、投标文件的编制及评分标准等内容一一关联。**

路径：浙江省“项目采购电子交易系统/不见面开评标”学习专题-操作指南-供应商

网址：https：//edu.zcygov.cn/luban/e-biding**。**

**总体要求：**

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

2.投标文件及供应商与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

3供应商应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。

**（一）投标文件的组成**

**包括电子投标文件和电子备份投标文件（选送），均由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。**

本项目所涉投标文件格式详见第六章，未给出的格式请自拟，**扫描件应加盖供应商公章。**

**1、资格文件**

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）营业执照正本或副本加盖单位公章

（3）本项目的特定资格要求证明（若有）

（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性条件的承诺函或证明材料。

（5）投标人认为需要提供的其他资料或招标公告资格要求中的其他资格材料。

**2、商务技术文件**

2.1投标声明书；

2.2诚信承诺书；

2.3法定代表人授权委托书；

2.4技术偏离表；

2.5商务偏离表；

2.6评标标准相应的商务技术资料；

2.6.1投标单位针对本项目的理解以及现状评估；

2.6.2对投标产品的技术性能评价；

2.6.3项目实施方案；

2.6.4安装调试验收；

2.6.5现场环境污染的控制措施；

2.6.6售后服务方案

2.6.7合理化建议

2.6.8人员、机械设备的配备

2.7投标人综合实力；

2.8同类业绩一览表；

2.9投标人获奖情况；

2.10拟投入项目组人员情况；

2.11供应商需要说明的其他文件和说明（未尽事宜请各供应商按评分细则制作）。

**3、报价文件：**

3.1开标一览表（见附件）

3.2投标报价明细表（如有）

3.3供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲**注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或负责人或授权代表签名（或签章）并加盖单位公章。**

**（二）投标文件的编制**

1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各供应商在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是供应商的风险。

2供应商进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

4投标文件按照招标文件要求进行签署、盖章。

5为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

6招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**（三）投标文件的语言及计量**

1、▲投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写。

2、▲投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

**（四）投标文件的提交、补充、修改、撤回**

1.供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

2.电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

3.采购人、采购机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购机构与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**（五）投标报价**

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、报价应包括按招标文件要求所完成本项目所需费用，**投标费用包含**所有货物、人工、材料、机械、运输、安全围护、临时设施、保险、利润、管理、税金、深化设计费等一切费用等履行合同所需要的全部费用。

3、▲投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

**（六）投标文件的有效期**

1、▲自投标截止日起60天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过90天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

**（七）下列情况，供应商将由代理机构上报行政主管部门，接受行政主管部门的处罚：**

1、供应商在投标有效期内撤回投标文件的；

2、供应商在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

3、中标供应商未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

4、其他严重扰乱招投标程序的；

**（八）投标文件的签署和份数**

电子投标文件按政采云平台供应商电子招投标操作指南（网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

**（九）投标无效的情形**

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(一)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(二)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五)不同供应商的投标文件相互混装；

**实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标：**

**1、电子投标文件解密失败的，且未在规定时间内提交备份投标文件的。**

**2、仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的。**

**3、没有通过资格审查的，投标文件将被视为无效。**

**4、在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）电子投标文件未按规定要求提供电子签章的；

（2）在资格文件和资信商务技术文件中出现报价的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人签字（或盖章）,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、工期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）不符合本招标文件中的实质性要求条款。

**5、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）未提供或未如实提供技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

**6.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

**7.被拒绝的投标文件为无效。**

**四、开标**

**1.开标**

（1）采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

（2）开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

（3）投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

**2.资格审查**

（1）采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

（2）投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

（3）对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

（4）合格投标人不足3家的，不再评标。

**3.信用信息查询**

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

（3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

（4）联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务技术等实质性要求；

2、要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

**除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。**

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三）评标程序**

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

**1、形式审查**

形式审查包括资格审查和符合性审查，即对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的供应商，其投标文件将不再评审。

**2、实质审查与比较**

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对供应商进行询标，供应商要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

询标时，供应商代表未在线或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

（3）各供应商的商务资信技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准操作政府采购业务系统，由系统计算各供应商的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标（成交）候选人同时起草评标报告。

**（四）澄清问题的形式**

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政采云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

（2）投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（五）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

5、政采云平台填报的开标一览表中的价格与上传的报价文件中开标一览表的报价不一致的，以上传的报价文件为准。

**同时出现两种及以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。**

**（六）评标原则和评标办法**

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、评标办法。本项目评标办法是**综合评分法**，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

**（七）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控。供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**六、定标**

**（一）确定中标供应商。**

1.代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公告。

2.供应商对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有供应商对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标供应商。

3.在公告中标结果的同时，代理机构向中标供应商发出中标通知书。

**七、合同授予**

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的，将被取消中标资格。

**八、招标代理费**

1.根据“国家发展和改革委员会办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）”文件精神，约定招标代理机构向成交供应商收取招标代理服务费。

2.成交供应商应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳招标代理服务费，服务费的收费标准按浙价服【2002】1980号文规定计算。

|  |  |
| --- | --- |
| 中标金额（万元） | 货物类招标收费费率 |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

例如：某项目服务类招标代理业务中标金额为900万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

（900-500）万元×0.45%=1.8万元

计收费=1.5万元+3.2万元+1.8万元=6.5万元

3.本项目以货物类招标收费标准收取中标服务费，对于招标代理服务费不足6000元的按6000元收取招标代理服务费。

4.服务费以银行划账方式按下列要求提交：

收款人：浙江和诚房地产估价有限公司

户名：浙江和诚房地产估价有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司嘉兴市分行

账号：1204066009249033945

5.服务费支付时间：服务费在中标人领取《中标通知书》时一次性付清。

6.服务费不在投标报价中单列。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目的评标。

**一、总则**

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、资信及技术分70分。合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的供应商为中标候选人，排名第二的供应商为候补中标候选人，其他供应商中标候选资格依此类推。**中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动**。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

每个标段供应商评标综合得分=价格分+资信商务及技术分。

**二、评标内容及标准**

**（一）价格分（30分）**

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2.投标人的投标报价超过采购人设定的上限价，将作为无效标。

3.扶持政策说明：

本项目采购标的对应的中小企业计划分标准所属行业为：**工业**

（1）本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（2）监狱企业和残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定执行。

注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.供应商的投标报价超过采购人设定的最高限价，将作为无效标。评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**（二）资信技术分（70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评标内容 | 得分 |
| 1 | 项目理解 | 根据供应商对本项目总体要求的理解，结合无障碍设计规范要求及项目现状进行描述。由评委打分（1-6分）偏离项目主题或不提供不得分 | 6分 |
| 2 | 同类业绩 | 自2021年1月1日以来至投标截止日（以合同签订时间为准），投标人签订的同类无障碍设施建设（改造）项目合同，每个合同得1分，最高得3分。合同印件加盖单位公章装订入技术商务文件中，否则不得分。 | 3分 |
| 3 | 技术指标 | 投标人所投产品满足招标货物的性能、功能及技术指标要求；完全满足招标文件技术参数配置要求得8分；有实质性正偏离的，每项加1分，最多加2分，带“★”的技术指标、参数每有一项负偏离扣2分，其他技术指标、参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止，本项最高10分。 | 10分 |
| 4 | 质量保证措施 | 对本项目提供的产品设备符合无障碍设施要求，保证措施方案完整、专业、合理性打分。无质量保证措施方案或提供的产品设备不符合无障碍设施要求不得分。 | 5分 |
| 5 | 项目实施管理措施 | 投标人对项目实施中的管理措施详尽完整、切实可行性打分。无项目实施管理措施不得分。 | 5分 |
| 6 | 现场环境污染的控制措施 | 投标人对现场环境污染制定的控制措施合理有效且可行性打分。无现场环境污染控制措施不得分。 | 4分 |
| 7 | 总体进度计划、保证措施 | 投标人制定的投标总体进度计划较标书要求提前的，且进度计划切实可行，保证措施考虑齐全合理打分。（不提供不得分） | 4分 |
| 8 | 供货方案和措施 | 根据投标人对本项目的供货方案和措施由评委酌情打分 | 3分 |
| 9 | 人员和机械设备 | 根据投标人对本项目的提供的人员和机械设备情况，评委酌情打分。 | 5分 |
| 10 | 售后服务 | 根据投标人提供的售后服务方案的详细程度、是否满足本项目的实际需要等内容由专家酌情打分。 | 3分 |
| 11 | 质保期 | 质保期满足招标文件要求的，不得分；在此基础上，质保期超过招标文件规定的，每增加半年得1分，最多得2分。 | 2分 |
| 12 | 培训方案 | 根据培训方案、培训计划的可行性及合理性由评委酌情打分。不提供不得分 | 4分 |
| 13 | 响应时间 | 售后服务响应时间：承诺3小时内到现场的得1分，2小时内到现场的得2分，1小时内到现场的得3分。 | 3分 |
| 14 | 用户反馈表 | 投标人提供同类项目用户反馈表，能反应工期快，质量好，文明施工的，每提供一份得1分，最高3分。在政府采购活动中有不诚信记录的，本项不得分。 | 3分 |
| 15 | 产品视频 | 视频演示：对本项目的“视障信息终端发射器”和“视障信息终端接收器”提供演示视频（0-10分），满足以下功能：1.视障信息终端发射器有机械按键，自带模压盲文【0-2分】；2.视障信息终端发射器用可充电池；【0-2分】3.视障信息终端发射器感应视障信息终端接收器能触发声音；重按盲文键，可重听声音【0-2分】。4.视障信息终端接收器在不同环境里，可以选用电源线或电池，音量大小可调节【0-2分】。5.产品包装盒出厂带模压盲文，方便视障者使用。【0-2分】（视频演示时间不超过10分钟，不提供者不得分，投标单位在投标截止时间前将视频文件以U盘的形式快递或送达的方式送到代理公司。 | 10分 |

**注：以上所涉及项目，若附件格式未提供，请自行设计格式装订于投标文件中。建议在制作投标文件时，在目录后附一个评分索引表，方便查找。**

# 第五章嘉兴市政府采购合同（指引）

招标编号：和诚-HC采（2024）14号

合同编号：和诚-HC采（2024）14号

政府采购计划（预算）确认书号：

**预算金额**：人民币90万元。

采购人（以下称甲方）：嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：浙江和诚房地产估价有限公司

采购方式：公开招标

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目项目采购结果签订本合同。

**第一条合同组成**

本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与采购响应文件；

（3）中标或成交通知书；

组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。

**第二条合同标的与相关属性**

1、本次采购的是。

2、乙方是否属于中小微企业：□是□否

3、本合同项下产品属于（可多选）：□环保产品；□节能产品；□进口产品

**第三条合同价款**

1、本合同项下总价款为（大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中明确。

2、本合同总价款包括所有货物、人工、材料、机械、运输、安全围护、临时设施、措施费、保险、利润、管理、税金、深化设计费等一切费用等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

3、本合同付款方式为以下第项：

（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为；

（2）本合同项下的采购资金须财政直接支付，付款程序为；

（3）其他方式：

4、本合同项下的采购资金付款进度按招投标文件规定，未规定时按以下第项支付：

（1）一次性付款：乙方合同履行达到（条件）时，一次性付款；

（2）分期付款时支付；时支付；时支付；

若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。

**第四条履约保证金**

按以下第2项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于（时间）向甲方提交履约保证金元（不超过本合同金额的1%）。履约保证金在（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

**第五条合同的变更和终止**

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门备案同意。

**第六条合同的转让与分包**

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。

**第七条争议的解决**

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向仲裁委员申请仲裁。

**第八条合同备案及其他**

本合同一式份，甲乙双方各执份，1份报送政府采购监督管理部门备案，其余。

**二、特殊专用条款部分**

服务内容

……

第二条合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行方式：

3、履行地点：

第三条技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第五条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第七条不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第八条诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

第九条合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

签字日期：年月日签字日期：年月日

# 第六章投标文件格式

**一、投标文件封面格式**

**1.资格文件封面格式：**

**资格文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年月日

**2．资信商务及技术文件/报价文件封面格式：**

**资信商务及技术文件/报价文件**

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

供应商地址：

年月日

**3.资格文件、资信商务及技术文件、报价文件目录（请按照“第三章供应商须知，三、投标文件的编制”的顺序自行编制目录）**

**例如：**

**资格文件：**

1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（页码）

1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）（页码）

1.3中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及其他符合政策性条件的承诺函或证明材料

（页码）

**4.符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期：年月日

**5、落实政府采购政策需满足的资格要求**

**落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**6.投标声明书格式：**

**投标声明书**

致嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府（采购人）：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的服务为：。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关本服务的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年月日

**7、诚信承诺书**

**诚信承诺书**

嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府：

我方在参加贵单位的政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

6、若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、服务期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

供应商代表（签名）：

日期：年月日

**8.法定代表人授权委托书**

**法定代表人授权委托书**

致嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府（采购人）：

我\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：被授权人签字（或盖章）：

职务：职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）被授权人身份证粘贴处（正反面）

供应商公章：

年月日

**9.同类业绩一览表**

**同类业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购人****名称** | **项目名称** | **项目起止时间** | **合同金额****（万元）** | **采购人联系人及联系电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

**注：**须提供项目合同或中标通知书复印件复印件证明材料加盖公章。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年月日

**10.商务偏离表**

**商务偏离表**

单位名称（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：供应商的投标文件（除技术规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。**

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年月日

**11.技术偏离表**

**技术偏离表**

单位名称（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件的规定 | 投标文件的相应 | 偏离说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注：供应商的投标文件（除商务规格部分）与招标文件之规定存在偏离的，应在此表中如实说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。**

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

年月日

**12.项目实施人员一览表**

**项目实施人员一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 职称 | 专业技术资格 | 专业技术资格证书编号 | 从事本工作时间 | 典型业务与技术专长 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**注：1、“项目实施人员”指供应商针对该项目所配备的人员。**

**2、附各专业人员简历及相关证明材料扫描件；**

**3、表格不够填写可添加。**

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：年月日

**13.社保缴纳证明承诺函**

**社保缴纳承诺函**

嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府：

我公司参与（项目编号和项目名称）项目的下列人员，均按规定缴纳社保。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **身份证号** | **备注** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：附近三个月社保连续参保证明扫描件加盖公章，且参保单位与供应商名称须一致。

特此承诺。

供应商（加盖公章）：

供应商被授权代表（签名）：

日期：年月日

**14.投入设备一览表**

**投入设备一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号、规格 | 单位 | 数量 | 设备性质（自有/租赁） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：自有设备需提供购销发票扫描件，租赁设备需提供租赁协议扫描件，表格行数不够可自行添加。**

被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：年月日

**15、投标函**

**投标函**

致嘉兴市南湖区凤桥镇人民政府（采购人）：

根据贵方为项目名称：的招标公告（项目编号：和诚-HC采（2024）14号），签字代表\_\_\_\_\_\_\_（全名）经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件各份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.供应商已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.供应商在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起\_\_\_\_\_\_个日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本供应商将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.供应商同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_供应商代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供应商名称(公章):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开户银行：银行帐号：

法定代表人签字（或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**16.报价一览表**

**报价一览表**

招标编号：

供应商名称：

金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标报价** | **项目负责人** | **备注** |
| 1 | 嘉兴市南湖区凤桥镇凤桥社区创建省级无障碍社区改造项目 |  |  |  |
| 投标总价：大写小写： |

**注:1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则其投标作无效标处理；**

**2.投标费用包括**所有货物、人工、材料、机械、运输、安全围护、临时设施、保险、利润、管理、税金、深化设计费等一切费用等履行合同所需要的全部费用。

**3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“报价一览表”相一致。**

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：年月日

**17.投标报价明细表**

**投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **改造地点** | **项目明细** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** | **备注** |
| **一、凤桥镇凤桥社区党群服务中心** |
| 1 | 对外通道 | 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 25.00 |  |  |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 30.00 |  |  |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 2.00 |  |  |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 内部通道 | 橡胶坡道 | 耐压防滑斜坡垫，橡胶材质，注塑机一体成型，承重能力更好。膨胀螺丝牢固，无噪音。可组合拼接，组合出任意长度。底部出水孔设计，拒绝马路积水，多道交叉结构，抗压性好。 | 米 | 8.00 |  |  |  |
| 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 6.00 |  |  | 柜台\*3，卫生间\*3 |
| 3 | 服务前台 | 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 轮椅 | 1、产品应符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。2、产品可折叠，双支撑架，手驱动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；3、车架为高强度铝合金材质，管直径≥22mm，壁厚≥2mm，表面金属烤漆处理、无倒刺，手感光滑；4、规格：总宽63cm，座宽46cm，座深42cm，背高41cm，座垫高度47cm，总高88cm，总长105cm5、座垫：软座垫，座垫材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料内置海绵，中间大于300d的帆布夹层；6、靠背：为软靠背，材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料，缝边牢固整齐，带有折背功能；7、前小轮：为直径6英寸、高品质PVC实心轮胎。前叉采用双轴承；8、后轮：为直径20英寸的免充气优质PU胎；9、扶手：可后翻式，配高品质PU扶手垫；10、脚托：可上翻式，脚踏板高度可调；11、刹车：配联动式护理刹车和手动驻刹；12、背垫配有可调式安全带，小腿部分配有支撑带。13、载重：不小于100kg；净重12kg。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 助行器 | 铝合金材质，承重380斤，非常稳固，净重2.2公斤左右，方便使用老人轻松可提，八档可调节，适合身高140-205cm使用的。握手采用弹力棉，久握不累。可折叠，不占空间。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 双拐 | 航空铝合金材料，承重320斤，单支0.8kg的。腋下棉套一副 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 视障阅览区标牌 | 尺寸：200mm\*150mm，深底白字,材质：环保材质，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 盲文图书 | 盲文凸点书集 | 本 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 停车场地 | 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 信息无障碍 | 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 信息无障碍交互终端 | 服务窗口处应设置文字显示器以及语音广播装置：屏幕10.4英寸，储存容量为6+128G,交互软件可将语音转化成简体文字，同时也可以利用语音合成技术把文字合成语音。为聋哑人群办理业务提供方便。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍学习卡 | 纸质盲文、大字版学习卡，盲文点字使用数字盲文印刷技术进行印刷，具有点字触感清晰，长效抑菌，经久耐用等优势，配合花色增效打印，更便于触摸识别。产品特点：1、实心盲文点字更牢固、耐压，使用寿命更长，同时印刷点字材料具有长效抑菌功能，实现更高卫生等级；2、纸基材料印制，使用过程中手感与普通学习卡一致；3、花色可实现线条轮廓触感，更方便视障人群触摸辨识；4、学习卡背面可定制如人防知识等盲文信息，寓教于乐。5、卡面大字信息，便于老年人使用。 | 套 | 10.00 |  |  |  |
| 视障信息终端发射器 | 尺寸：37\*58\*11mm；电池容量：400mAh可充电电池，工作频率：2.400~2.483Ghz；通讯距离：空旷大于30米；机械按键：支持；盲文符号：支持；静默电流：小于30uA。通过佩戴，用户感应视障信息终端接收器的区域时，喇叭播报音乐，盲文按键可再次触发视障信息终端接收器播报音乐。视障信息终端发射器与接收器一同使用。 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 卫生间 | 无障碍卫生间改造 | 原男女卫生间中间墙体拆除，含建筑垃圾处理及外运 | m3 | 3.00 |  |  |  |
| 蹲坑拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 小便池拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 洗手盆拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 扶手拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 吊顶拆除，含建筑垃圾处理及外运 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 原有成品隔断保护性拆除后恢复 | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 原有水管电线拆除，含建筑垃圾处理及外运，工程量按原有卫生间间数计取 | 间 | 2.00 |  |  |  |
| 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 镜面 | 尺寸：800mm\*1500mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |  |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 洗手盆扶手（台上） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 墙面地面处理 | 原有地面拆除、刨平处理，具体根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 75.00 |  |  |  |
| 原有墙面拆除、刨平处理，具体根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 25.00 |  |  |  |
| 墙面开孔 | 穿墙打孔，含人工材料 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 水路改造 | PPI20\*4.2mm给水管改造，含相关配件、连接件等 | m | 65.00 |  |  |  |
| PVC100\*3.2mm排水管改造，含地漏及相关配件、连接件等 | m | 30.00 |  |  |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 65.00 |  |  |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 65.00 |  |  |  |
| 开关插座新做 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 墙地面防水涂料 | 涂刷防水涂料，刷两遍 | 平方 | 35.00 |  |  |  |
| 墙地砖铺贴 | 贴瓷砖，300\*600mm，含基层修复处理 | 平方 | 100.00 |  |  |  |
| 新建门槛石 | 新建卫生间门口门槛石，颜色：中国红，石材厚度20mm，含材料运输费用和人工费用 | m2 | 0.36 |  |  |  |
| 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 15.00 |  |  |  |
| 新建灯具 | 新建灯具40WLED吸顶灯，含材料运输费和人工安装费用。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 新建台面洗手盆 | 大理石台面，表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。含不锈钢龙骨架洁具、水龙头等五金配件费用。工程量按面层展开面积计算 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建小便器 | 新建手动式小便池一套，节能环保；包含人工安装、材料费用 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 新建坐便器 | 冲水座便器59\*38\*74cm（含水箱）脲醛树脂，微晶纳米釉面。采用先进的管道加粗技术，全新设计8cm大口径排污，增大冲水力度，防止堵塞。虹吸多孔喷射冲刷，360度席卷，快速干净。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建蹲坑器 | 蹲便器，包含人工安装、材料费用 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 护理台 | 尺寸:85\*54cm,抗菌PP材质、HDPE高密度分子重量，一体成形，高边缘层防止跌落，产品具有安全带保护，适合体重35KG内 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：环保材质，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **二、凤桥农贸市场** |
| 1 | 对外通道 | 指引牌 | 尺寸：500mm\*200mm，深底白字,材质：kt板 | 块 | 10.00 |  |  | 无障碍通道在西门 |
| 2 | 服务前台 | 低位无障碍柜台 | 尺寸120\*60\*80cm（长\*宽\*高）,木质材质，侧面采用雕刻工艺，前端配有抓杆，桌面配有亚克力盲文贴。表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm的容膝空间。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 轮椅 | 1、车架为高强度铝合金材质，耐腐蚀车重12.8KG，可承重100KG.2、产品可折叠，双支撑架，手驱动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；3、座垫：软座垫，座垫材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料内置海绵，中间大于300d的帆布夹层；靠背：为软靠背，材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料，缝边牢固整齐，带有折背功能；前小轮：为直径6英寸、高品质PVC实心轮胎。前叉采用双轴承；后轮：为直径20英寸的免充气优质PU胎；扶手：可后翻式，配高品质PU扶手垫；脚托：可上翻式，脚踏板高度可调；刹车：配联动式护理刹车和手动驻刹；背垫配有可调式安全带，小腿部分配有支撑带。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 助行器 | 铝合金材质，承重380斤，非常稳固，净重2.2公斤左右，方便使用老人轻松可提，八档可调节，适合身高140-205cm使用的。握手采用弹力棉，久握不累。可折叠，不占空间。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 双拐 | 航空铝合金材料，承重320斤，单支0.8kg的。腋下棉套一副 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| 3 | 休息区域 | 爱心座椅 | 材质：塑木；油漆种类：防腐漆；规格：长1.8米，宽0.5米，防潮、防蛀、防锈；固定方式：膨胀螺丝固定；实际座椅款式规格可由现场确定；扶手：实心铝棒，金属表面硼砂处理和阳极处理，规格：450mm\*850mm。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 卫生间 | 橡胶坡道 | 耐压防滑斜坡垫，橡胶材质，注塑机一体成型，承重能力更好。膨胀螺丝牢固，无噪音。可组合拼接，组合出任意长度。底部出水孔设计，拒绝马路积水，多道交叉结构，抗压性好。 | 米 | 3.00 |  |  |  |
| 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 无障碍卫生间改造 | 小便池保护性拆除后安装 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 坐便器保护性拆除后安装 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 洗手盆拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 扶手拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 4.00 |  |  |  |
| 原有成品隔断保护性拆除后恢复 | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 原有水管电线拆除，含建筑垃圾处理及外运，工程量按原有卫生间间数计取 | 间 | 2.00 |  |  |  |
| 新建洗手盆（立柱） | 表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 新建小便器 | 新建手动式小便池一套，节能环保；包含人工安装、材料费用 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建坐便器 | 冲水座便器59\*38\*74cm（含水箱）脲醛树脂，微晶纳米釉面。采用先进的管道加粗技术，全新设计8cm大口径排污，增大冲水力度，防止堵塞。虹吸多孔喷射冲刷，360度席卷，快速干净。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |  |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 洗手盆扶手（台上） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 20.00 |  |  |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 25.00 |  |  |  |
| 开关插座新做 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 2.00 |  |  |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 10.00 |  |  |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 信息无障碍 | 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **三、凤桥镇中心小学** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 25.00 |  |  |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 25.00 |  |  |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 25.00 |  |  |  |
| 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 12.00 |  |  |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 18.00 |  |  |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 卫生间 | 无障碍卫生间改造 | 原男女卫生间中间墙体拆除，含建筑垃圾处理及外运 | m3 | 6.00 |  |  |  |
| 洗手盆拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 扶手拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 吊顶拆除，含建筑垃圾处理及外运 | m2 | 15.00 |  |  |  |
| 原有水管电线拆除，含建筑垃圾处理及外运，工程量按原有卫生间间数计取 | 间 | 1.00 |  |  |  |
| 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建洗手盆（立柱） | 表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建小便器 | 新建手动式小便池一套，节能环保；包含人工安装、材料费用 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建坐便器 | 冲水座便器59\*38\*74cm（含水箱）脲醛树脂，微晶纳米釉面。采用先进的管道加粗技术，全新设计8cm大口径排污，增大冲水力度，防止堵塞。虹吸多孔喷射冲刷，360度席卷，快速干净。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 护理台 | 尺寸:85\*54cm,抗菌PP材质、HDPE高密度分子重量，一体成形，高边缘层防止跌落，产品具有安全带保护，适合体重35KG内 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 65.00 |  |  |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 65.00 |  |  |  |
| 开关插座新做 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |  |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 10.00 |  |  |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 15.00 |  |  |  |
| 开关插座新做 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 50.00 |  |  |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 砌墙隔断 | 实心砖砌筑，厚度120mm | 立方 | 1.86 |  |  | 尺寸：2.5\*3.1 |
| 20mm抹灰，含基层修复 | 平方 | 50.00 |  |  |  |
| 涂刷防水涂料，刷两遍 | 平方 | 25.00 |  |  |  |
| 贴瓷砖，300\*600mm | 平方 | 50.00 |  |  |  |
| 门槛石更换 | 新建卫生间门口门槛石，颜色：中国红，石材厚度20mm，含材料运输费用和人工费用 | 平方 | 0.25 |  |  |  |
| 窗帘安装 | 安装适合环境窗帘，含材料运输费用和人工费用 | 平方 | 3.00 |  |  | 卷帘 |
| 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 15.00 |  |  |  |
| 新建灯具 | 新建灯具40WLED吸顶灯，含材料运输费和人工安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 墙面开孔 | 穿墙打孔，含人工材料 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 信息无障碍 | 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **四、泰隆银行** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 15.00 |  |  |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 15.00 |  |  |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 15.00 |  |  |  |
| 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 10.00 |  |  |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 12.00 |  |  |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 内部通道 | 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 3.00 |  |  | 柜台\*3 |
| 3 | 服务前台 | 新建无障碍柜台 | 台面石英石，易擦洗、无辐射、防渗透。设置一个按规范要求的台位（限于木栕台）表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 个 | 1.00 |  |  | 台面宽26cm长139cm，离地高77cm，可拆卸，木质，台面和原有台面拼接颜色相近。 |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 信息无障碍 | 盲文版业务指南 | 定制一本盲文版操作手册，方便残障人士了解信息。 | 本 | 1.00 |  |  |  |
| 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **五、凤桥公交枢纽站** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 12.00 |  |  |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 12.00 |  |  |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 12.00 |  |  |  |
| 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 10.00 |  |  |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 12.00 |  |  |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 8.00 |  |  |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 内部通道 | 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 6.00 |  |  | 柜台\*3，卫生间\*3 |
| 3 | 服务前台 | 低位无障碍柜台 | 尺寸120\*60\*80cm（长\*宽\*高）,木质材质，侧面采用雕刻工艺，前端配有抓杆，桌面配有亚克力盲文贴。表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm的容膝空间。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 卫生间 | 无障碍卫生间改造 | 蹲坑拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 小便池拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 扶手拆除，含建筑垃圾处理及外运 | 个 | 3.00 |  |  |  |
| 原有成品隔断保护性拆除后恢复 | m2 | 20.00 |  |  |  |
| 原有水管电线拆除，含建筑垃圾处理及外运，工程量按原有卫生间间数计取 | 间 | 2.00 |  |  |  |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |  |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 20.00 |  |  |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 25.00 |  |  |  |
| 开关插座新做 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 2.00 |  |  |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 10.00 |  |  |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 停车场地 | 上下客区 | 落客区划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 |  |  | 2.4m\*7m |
| 7 | 信息无障碍 | 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **六、凤桥中学** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 8.00 |  |  |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 8.00 |  |  |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 8.00 |  |  |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 2.00 |  |  |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 2.00 |  |  |  |
| 2 | 内部通道 | 握纹扶手 | 直径35mm，扶手杆水曲柳实木压合而成，弯头及支座均为铝合金材质。扶手杆带手握纹，安全防滑，手感舒适。 | 米 | 45.00 |  |  |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 30.00 |  |  |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 30.00 |  |  |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 30.00 |  |  |  |
| 无障碍卫生间指引标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 3.00 |  |  |  |
| 门槛石更换 | 新建卫生间门口门槛石，颜色：中国红，石材厚度20mm，含材料运输费用和人工费用 | 平方 | 0.75 |  |  |  |
| 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 10.00 |  |  | 卫生间\*10 |
| 3 | 服务前台 | 轮椅 | 1、车架为高强度铝合金材质，耐腐蚀车重12.8KG，可承重100KG.2、产品可折叠，双支撑架，手驱动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；3、座垫：软座垫，座垫材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料内置海绵，中间大于300d的帆布夹层；靠背：为软靠背，材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料，缝边牢固整齐，带有折背功能；前小轮：为直径6英寸、高品质PVC实心轮胎。前叉采用双轴承；后轮：为直径20英寸的免充气优质PU胎；扶手：可后翻式，配高品质PU扶手垫；脚托：可上翻式，脚踏板高度可调；刹车：配联动式护理刹车和手动驻刹；背垫配有可调式安全带，小腿部分配有支撑带。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 助行器 | 铝合金材质，承重380斤，非常稳固，净重2.2公斤左右，方便使用老人轻松可提，八档可调节，适合身高140-205cm使用的。握手采用弹力棉，久握不累。可折叠，不占空间。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 双拐 | 航空铝合金材料，承重320斤，单支0.8kg的。腋下棉套一副 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 卫生间 | 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 镜面 | 尺寸：800mm\*1500mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 新建台面洗手盆 | 大理石台面，表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。含不锈钢龙骨架洁具、水龙头等五金配件费用。工程量按面层展开面积计算 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建小便器 | 新建手动式小便池一套，节能环保；包含人工安装、材料费用 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建坐便器 | 冲水座便器59\*38\*74cm（含水箱）脲醛树脂，微晶纳米釉面。采用先进的管道加粗技术，全新设计8cm大口径排污，增大冲水力度，防止堵塞。虹吸多孔喷射冲刷，360度席卷，快速干净。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 护理台 | 尺寸:85\*54cm,抗菌PP材质、HDPE高密度分子重量，一体成形，高边缘层防止跌落，产品具有安全带保护，适合体重35KG内 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 墙面地面处理 | 原有地面拆除、刨平处理，具体根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 80.00 |  |  |  |
| 原有墙面拆除、刨平处理，具体根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 30.00 |  |  |  |
| 墙面开孔 | 穿墙打孔，含人工材料 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 水路改造 | PPI20\*4.2mm给水管改造，含相关配件、连接件等 | m | 80.00 |  |  |  |
| PVC100\*3.2mm排水管改造，含地漏及相关配件、连接件等 | m | 50.00 |  |  |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 70.00 |  |  |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 75.00 |  |  |  |
| 开关插座新做 | 个 | 6.00 |  |  |  |
| 墙地面防水涂料 | 涂刷防水涂料，刷两遍 | 平方 | 40.00 |  |  |  |
| 墙地砖铺贴 | 贴瓷砖，300\*600mm，含基层修复处理 | 平方 | 130.00 |  |  |  |
| 新建门槛石 | 新建卫生间门口门槛石，颜色：中国红，石材厚度20mm，含材料运输费用和人工费用 | m2 | 0.36 |  |  |  |
| 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 20.00 |  |  |  |
| 新建灯具 | 新建灯具40WLED吸顶灯，含材料运输费和人工安装费用。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 墙面刷漆 | 卫生间墙面大白粉刷3次腻子、涂料2次，含材料运输费用和人工费用 | m2 | 40.00 |  |  |  |
| 砌墙隔断 | 实心砖砌筑，厚度120mm | 立方 | 4.80 |  |  |  |
| 20mm抹灰 | 平方 | 80.00 |  |  |  |
| 贴瓷砖，300\*600mm | 平方 | 80.00 |  |  |  |
| 窗帘安装 | 安装适合环境窗帘，含材料运输费用和人工费用 | 平方 | 9.00 |  |  | 卷帘 |
| 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 20.00 |  |  |  |
| 墙面开孔 | 穿墙打孔，含人工材料 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 楼梯电梯 | 握纹扶手 | 直径35mm，扶手杆水曲柳实木压合而成，弯头及支座均为铝合金材质。扶手杆带手握纹，安全防滑，手感舒适。 | 米 | 20.00 |  |  |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 8 | 信息无障碍 | 室外明盲导视图 | 采用304不锈钢和防晒双色板相结合的方法制作而成，并用底座加以固定。1、引导地图区域采用传统的可视化地图，结合盲文和凹凸图标展示出的地图。地图上标识出范围内的各个关键节点、轮椅人士和视障人士的无障碍路线、无障碍设施。2、文字描述区域由普通文字、盲文和图标组成，用于介绍引导地图区域内相关图标的含义。3、盲文根据国家标准GB/T15720-2008和《国家通用盲文方案》翻译和制作。4、产品含视障信息终端接收器，提醒使用者产品位置方向。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **七、凤桥镇中心卫生院** |
| 1 | 对外通道 | 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 65.00 |  |  |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 32.00 |  |  |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 4.00 |  |  |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 4.00 |  |  |  |
| 2 | 内部通道 | 握纹扶手 | 直径35mm，扶手杆水曲柳实木压合而成，弯头及支座均为铝合金材质。扶手杆带手握纹，安全防滑，手感舒适。 | 米 | 20.00 |  |  |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 10.00 |  |  |  |
| 橡胶坡道 | 耐压防滑斜坡垫，橡胶材质，注塑机一体成型，承重能力更好。膨胀螺丝牢固，无噪音。可组合拼接，组合出任意长度。底部出水孔设计，拒绝马路积水，多道交叉结构，抗压性好。 | 米 | 7.00 |  |  |  |
| 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 15.00 |  |  | 柜台\*5，卫生间\*5，电梯\*5 |
| 3 | 服务前台 | 新建无障碍柜台 | 台面石英石，易擦洗、无辐射、防渗透。设置一个按规范要求的台位（限于木栕台）表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 卫生间 | 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 2.00 |  |  |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建洗手盆（立柱） | 表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm空间。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 10.00 |  |  |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 15.00 |  |  |  |
| 开关插座新做 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 护理台 | 尺寸:85\*54cm,抗菌PP材质、HDPE高密度分子重量，一体成形，高边缘层防止跌落，产品具有安全带保护，适合体重35KG内 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 5.00 |  |  |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 楼梯电梯 | 无障碍电梯改造 | 电梯出入口处设提示盲道，候梯厅设置电梯运行显示装置和抵达音响，在轿厢的侧壁上应设高0.90m~1.10带盲文的选层按钮，盲文宜设置于钮旁，轿厢的三面壁上应设高850mm~900mm扶手，轿厢正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍电梯标识 | 尺寸：300mm\*300mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 6.00 |  |  |  |
| 橡胶盲道 | 盲道（尺寸：300mm\*300mm\*30mm，材质：pvc，行进盲道触感条规格面宽25mm、底宽35mm、高度4mm、中心距62~75mm，提示盲道触感圆点规格表面直径25mm、底面直径35mm、圆点高度4mm、圆点中心距50mm）， | 平方 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 停车场地 | 清除停车位划线 | 清除原有不规范停车位划线，具体尺寸由现场情况而定 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位建设 | 无障碍停车位1个包含1个6.0m\*2.5m停车位及1个1.2m\*6.0m车位，含划线（采用热熔反光涂料）、无障碍标志。 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 无障碍停车位标识（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm，铝合金材质,深底白字，与现有文化元素相融合。立杆采用φ7.5钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容 | 块 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 信息无障碍 | 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 9 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **八、桃缘超市** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 25.00 |  |  |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 25.00 |  |  |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 25.00 |  |  |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **九、凤桥镇镇党群服务中心** |
| 1 | 对外通道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 18.00 |  |  |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 18.00 |  |  |  |
| 块料面层 | 花岗岩火烧面铺设（具体尺寸根据现场而定，含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 18.00 |  |  |  |
| 坡道挡板 | 新建坡道挡板，尺寸：100mm\*100mm花岗岩贴边（含材料切割、磨边、安装费用）。 | 米 | 16.00 |  |  |  |
| 不锈钢扶手 | 定制扶手，钢管直径35-50mm,上层扶手高度850mm~900mm,下层扶手高度650mm~700mm。产品表面由热转印机用水转印贴纸技术工艺，经1300度高温转印而成；科技环保，附着力强，耐高温性能好。含材料运输，人工安装费用。★提供权威部门出具的产品检测报告：力学性能、化学成分需符合Q/SX1-2023《装饰用焊接不锈钢管材》标准。 | 米 | 18.00 |  |  |  |
| 盲文贴纸 | 采用通用盲文印刷在透明塑料片，尺寸定制,易撕易贴，用于扶手起点终点及转角的地方，为视障人群出行提供方便 | 个 | 16.00 |  |  |  |
| 无障碍坡道标识（立式牌） | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍坡道标识 | 尺寸：300mm\*150mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合,可增加热线服务电话 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 辅助犬标识 | 尺寸300mm\*150mm\*10mm，304不锈钢材质，深底白字，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 2 | 内部通道 | 无障碍地贴 | 尺寸：450mm\*200mm，深底白字,材质：喷绘布。 | 块 | 6.00 |  |  | 柜台\*3，卫生间\*3 |
| 橡胶坡道 | 耐压防滑斜坡垫，橡胶材质，注塑机一体成型，承重能力更好。膨胀螺丝牢固，无噪音。可组合拼接，组合出任意长度。底部出水孔设计，拒绝马路积水，多道交叉结构，抗压性好。 | 米 | 3.00 |  |  |  |
| 3 | 服务前台 | 低位无障碍柜台 | 尺寸120\*60\*80cm（长\*宽\*高）,木质材质，侧面采用雕刻工艺，前端配有抓杆，桌面配有亚克力盲文贴。表面离地高度为70-85cm，下部留出宽75cm,高65cm,深度45cm的容膝空间。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍柜台标识 | 三角牌，尺寸：200mm\*80mm，绿底白字且带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 轮椅 | 1、车架为高强度铝合金材质，耐腐蚀车重12.8KG，可承重100KG.2、产品可折叠，双支撑架，手驱动四轮轮椅，驱动方式采用手直接驱动后轮式；3、座垫：软座垫，座垫材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料内置海绵，中间大于300d的帆布夹层；靠背：为软靠背，材料为韧性、抗拉、抗压好的尼龙布料，缝边牢固整齐，带有折背功能；前小轮：为直径6英寸、高品质PVC实心轮胎。前叉采用双轴承；后轮：为直径20英寸的免充气优质PU胎；扶手：可后翻式，配高品质PU扶手垫；脚托：可上翻式，脚踏板高度可调；刹车：配联动式护理刹车和手动驻刹；背垫配有可调式安全带，小腿部分配有支撑带。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 助行器 | 铝合金材质，承重380斤，非常稳固，净重2.2公斤左右，方便使用老人轻松可提，八档可调节，适合身高140-205cm使用的。握手采用弹力棉，久握不累。可折叠，不占空间。 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 双拐 | 航空铝合金材料，承重320斤，单支0.8kg的。腋下棉套一副 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| 4 | 休息区域 | 无障碍休息区标识 | 尺寸：A4纸大小，带盲文，亚克力材质，采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 婴幼儿优先 | 尺寸：A4纸大小，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍休息区 | 尺寸：1300mm\*800mm，透明车贴高清画面覆防磨斜纹膜。采用国家无障碍标准标识绘制而成。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 卫生间 | 新建移门 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建移动式成品木门。 | 套 | 1.00 |  |  | 约2平方 |
| 梳妆镜 | 尺寸：600mm\*800mm，锡面浮法玻璃，工艺好，平整度高，成像清晰，5度倾斜，含材料搬运和安装费用。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 小便池扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于小便池上,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 水管改造 | PPR管，接头，弯头，直径50mm，颜色白色。（包含材料运输、人工安装费用）。工程量按洁具个数计取 | 处 | 3.00 |  |  |  |
| U型扶手 | 主体颜色为白色，表面尼龙抗菌，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能，内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，外观呈U型，需四个固定点。规格700\*700\*700mm，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 上翻扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌，抗老化，耐腐蚀功能。内部铁管龙骨，整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管，外观呈U型，不用时可翻起,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 洗手盆扶手（立柱） | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。产品特制304不锈钢拉丝底座加固，尺寸：300\*75\*6mm。每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。安装于洗手盆旁,含构件安装费用。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 20.00 |  |  |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 25.00 |  |  |  |
| 开关插座新做 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 开关高度移至0.85-1.1m之间 | 处 | 1.00 |  |  |  |
| 无线声光报警器 | 360度全方位防水，无线安装，声光报警。按钮两个，报警器一个，音量可调，储蓄电池，待机一年。传输距离远，可穿墙传输约50米；使用够方便，直接挂在墙上即可，报警器和按钮都使用电池，外观够简约，采用白色ABS阻燃材料，醒目又美观 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 横向把手 | 卫生间门距离地面900mm高出安装横向把手，材质不锈钢，直径38mm。 | 副 | 1.00 |  |  |  |
| 取纸器、挂衣钩 | 取纸器：天空铝材质，尺寸20\*12\*12cm,材质厚度2.5mm。耐腐蚀、不生锈、免打孔；顶部置物凹陷式稳固放置，托盘可拆卸，圆滑包边。取纸器安装位置离地400mm~500mm。挂衣钩:304不锈钢加厚实心排钩，5钩总长37cm，免安装，防生锈，牢固结实。挂衣钩离地高度不得高于1.2m。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 瓷砖修复 | 对破损瓷砖原样进行修复,内容含切割.凿除.砂浆粉刷.瓷砖修复 | 平方 | 5.00 |  |  |  |
| 智能语音盲文结构图 | 结构图尺寸：300mm\*300mm\*3mm,材质:亚克力。点、线、面触感打印，绿色环保，长效抑菌，墨水采用低迁移率环保材料开发。产品含视障信息终端接收器，提醒使用者卫生间位置方向。★打印墨水须提供权威部门出具的产品检测报告:三聚氰胺特定迁移量需符合GB9685-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品添加剂使用标准》，苯含量符合GB24613-2009《玩具用涂料中有害物质限重》。 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍卫生间标识 | 尺寸：400mm\*250mm\*10mm，深底白字,材质：不锈钢，与现有文化元素相融合 | 块 | 1.00 |  |  |  |
| 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 信息无障碍 | 信息无障碍交互终端 | 服务窗口处应设置文字显示器以及语音广播装置：屏幕10.4英寸，储存容量为6+128G,交互软件可将语音转化成简体文字，同时也可以利用语音合成技术把文字合成语音。为聋哑人群办理业务提供方便。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 信息无障碍服务箱 | 无障碍服务箱尺寸：37.5\*26\*24cm，PP材质。耐温，灰白色，搭配双格抽屉，直角设计，摆放贴合隐藏式拉手，视觉统一，开合方便，实用性强；内含：助听器、老花镜、放大镜、盲文签字板、充电线、棉签、创口贴、风油精、剪刀、针线。助听器：采用65纳半导体技术，每秒可执行3亿条指令；防脱落，防呼救，隔绝违章，提升声学。老花镜：架TR90,镜片树脂，重量约13g，轻盈，便捷，200度防蓝光。放大镜：镜片亚克力材质，直径85mm，可放大10倍。LED光源，晚间可阅读。盲文签字板：亚克力材质，尺寸约16cm\*8cm，通用盲文；签字位置及按手印位置都有盲文辅助功能。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 无障碍导视图 | 尺寸：30cm\*30cm；材质：亚克力；指出无障碍设施方位。 | 个 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 垃圾清运 | 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **十、凤南公园** |
| 1 | 标识标牌 | 温馨提示牌（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm\*10mm，材质铝合金,深底白字。立杆采用直径7.5cm的钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100mm厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容。 | 块 | 1.00 |  |  | 注意斜坡 |
| 2 | 休息区域 | 爱心座椅 | 材质：塑木；油漆种类：防腐漆；规格：长1.8米，宽0.5米，防潮、防蛀、防锈；固定方式：膨胀螺丝固定；实际座椅款式规格可由现场确定；扶手：实心铝棒，金属表面硼砂处理和阳极处理，规格：450mm\*850mm。 | 套 | 2.00 |  |  |  |
| 无障碍休息区（室外） | 尺寸：1300mm\*800mm，含划线（采用划线专用热熔涂料）、无障碍标志。 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| **十一、道路** |
| 1 | 缘石坡道、盲道 | 敲原基础 | 拆除原有路面面层及基层，具体材质及厚度由投标人根据实际施工现场自行考虑，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放。 | 平方 | 140.00 |  |  |  |
| 混凝土浇筑 | 具体基层做法为：素土夯实，7cm碎石，10cmC25混凝土基础。 | 平方 | 140.00 |  |  |  |
| 人行道砖 | 6cm人行道砖，具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 95.00 |  |  |  |
| 铺设盲道 | 盲道（尺寸：300mm\*300mm\*30mm，具体尺寸根据现场而定，行进盲道触感条规格面宽25mm、底宽35mm、高度4mm、中心距62~75mm，提示盲道触感圆点规格表面直径25mm、底面直径35mm、圆点高度4mm、圆点中心距50mm）（含切割费用），具体基层做法为：4cm水泥砂浆。 | 平方 | 45.00 |  |  |  |
| 侧石拆除 | 现状侧石进行拆除，拆除规格根据施工现场状况确定，此侧石拆除需进行材料利用，投标单位进行安全堆放。 | 米 | 60.00 |  |  |  |
| 侧石安砌 | 侧石安砌（此侧石原有侧石利用，不记取主材），安砌做法：3cm水泥砂浆卧底，C25砼钨膀。 | 米 | 60.00 |  |  |  |
| 红白警示杆 | 材质：镀锌管，高度100cm，厚度2.0mm，直径7.6cm，安装方式：预埋式。含材料运输和人工安装费用。 | 根 | 8.00 |  |  |  |
| 无障碍通道（立杆） | 版面尺寸：600mm\*600mm\*10mm，材质铝合金,深底白字。立杆采用直径7.5cm的钢管立柱，高度2.5米，立杆基础做法：100mm厚碎石垫层、C25级混凝土基础（含模板），单价含立杆预埋件，法兰盘，土方开挖、回填、外运等全部内容。 | 块 | 2.00 |  |  |  |
| 垃圾清运 | 将拆除的建筑垃圾统一集中至甲方指定的堆放点，随后统一装车二次清运至建筑垃圾处理点 | 车 | 2.00 |  |  |  |
| **十二、家庭** |
| 1 | 朱拯 | 新建集成吊顶 | 厚度0.5mm，规格30ⅹ30cm，正面：烤漆面，工艺：滚涂，具有防潮特性，适合卫生间安装。 | 平方 | 4.00 |  |  |  |
| 门宽改造 | 原门拆除，门洞墙体凿宽，拆除物由投标单位进行处理，不得随意堆放，不含拆除物运输清理费用，新建实木门一套，门净宽不小于800mm，包含闭门器，具体颜色、尺寸由现场情况确定。 | 套 | 1.00 |  |  |  |
| 新建橱柜 | 整体橱柜，板材实木多层板白色，门板防水晶刚门，链接反冲阻尼。中间隔断；台面石英石易擦洗、无辐射、防渗透。 | 米 | 2.10 |  |  | 长2.1m宽2.1m高0.75m石英石材料 |
| 卫生间柜子 | 整体橱柜，板材实木多层板白色，门板防水晶钢门，链接反冲阻尼。 | 个 | 1.00 |  |  | 1.6m\*1.1m、多层板 |
| 一字扶手 | 主体颜色为白色，表面抗菌尼龙，有防滑凸点，具有保温，抗菌,抗老化，耐腐蚀功能。内部加厚不锈钢管龙骨。整体直径3.5cm，龙骨直径2.5cm，两个固定点，每个扶手均配备不锈钢螺丝及膨胀管。 | 米 | 1.00 |  |  |  |
| 语音电饭煲 | 1、产品组成：电压力锅主机、内胆、量杯、饭勺、电源线、中文说明书和盲文说明书组成；2、额定功率：1000W,电压220V，额定频率：50-60HZ，容量6L；3、每一个操作按键都具有语音报读功能，以及盲文点标识和LED指示灯;4、具有LED四位数码显示屏，可显示时间信息;5、材质：不锈钢外壳，不锈钢盖子，食品级塑料盖子防护，铝合金内胆；6、具有一键式功能选择键：具有煮饭、煲粥、鱼/内类、排骨、蒸鸡、豆/蹄筋、蛋糕、收汁入味八种功能可选择；7、任何模式下按下取消键，进入待机模式；8、拥有保压时间调节功能，按下时间增加按键后选择保压时间;9、包装：配有独立包装箱； | 只 | 1.00 |  |  |  |
| 电路改造 | 暗埋25mmPVC管 | m | 20.00 |  |  |  |
| 穿2.5平方电线 | m | 25.00 |  |  |  |
| 开关插座新做 | 个 | 2.00 |  |  |  |
| **十三、合计** |  元  |

**备注：1、投标报价包含**所有货物、人工、材料、机械、运输、安全围护、临时设施、保险、利润、管理、税金、深化设计费等一切费用等履行合同所需要的全部费用。

2、上述表格中所涉及到的关于产品检测证书均需在中标后统一移交至采购人。

**3、供应商中标后所有成品（如语音电饭煲等）需将合格证明及保修证书整理齐全后，统一移交至采购人。**

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：年月日

**18、中小企业声明函（若有）**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**19、残疾人福利性单位声明函（若有）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

日期：

**20、监狱企业证明文件（若有）**

**监狱企业证明文件**

|  |
| --- |
| **相关部门出具的监狱企业证明文件**（如是，提供复印件加盖投标供应商公章） |

供应商名称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
投标日期：年月日

附表：

**统计上大中小微型企业划分标准**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **指标名称** | **计量****单位** | **大型** | **中型** | **小型** | **微型** |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
| 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
| 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业\* | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，装卸搬运和运输代理业，不包括铁路运输业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。