中共舟山市委党校新学员宿舍楼厨房设备采购

招标文件

**（电子招投标）**

编号: ZSJY-2-2024-ZFCG-015

|  |
| --- |
| 中国共产党舟山市委员会党校 |
| 舟山建银工程造价审查中心有限公司 |

2024年6月

**目 录**

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 采购需求

第四部分 评标办法

第五部分 拟签订的合同文本

第六部分 应提交的有关格式范例

**第一部分 招标公告**

项目概况

中共舟山市委党校新学员宿舍楼厨房设备采购招标项目的潜在投标人应在浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）获取（下载）招标文件，并于2024年7 月9日 09:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

**一、项目基本情况**

    项目编号：ZSJY-2-2024-ZFCG-015

    项目名称：中共舟山市委党校新学员宿舍楼厨房设备采购

预算金额（元）：1450000

最高限价（元）：1450000

    采购需求：

    标项名称:中共舟山市委党校新学员宿舍楼厨房设备采购

    数量:不限

预算金额（元）:1450000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购需求

    备注：

    合同履约期限：标项 1，合同签订之日起60日内安装调试完毕。

    本项目（否）接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求：**

    1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：供应商为中小企业

    3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取招标文件**

    时间：/至2024年 7 月 9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

    地点（网址）：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/（用“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）

    方式：网上获取。免费注册网址：浙江政府采购网http://zfcg.czt.zj.gov.cn/，已经注册成功的供应商无需重复注册，本项目实行电子投标。投标人在使用系统进行投标的过程中涉及平台使用的任何问题可致电政采云平台技术支持热线：95763。

    售价（元）：0

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

    提交投标文件截止时间：2024年 7 月 9 日 09:00（北京时间）

    投标地点（网址）：政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

    开标时间：2024年 7 月 9 日 09:00

    开标地点（网址）：政府采购云平台http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

**五、采购意向公开链接**

https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?parentId=600007&articleId=SLelKEqfJjD9pSy3Ns7%2BGA%3D%3D&utm=site.site-PC-37000.979-pc-websitegroup-zhejiang-secondPage-front.2.e6fb0fd0173a11efa113e758a6450356

**六、公告期限**

    自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

  1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（2022）3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号））、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》 （浙财采监（2022）8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

　　2.根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

　　3.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

　　4.其他事项：潜在供应商应当按照规定方式获取采购文件（附件里的采购文件仅供阅览使用），未按照规定方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。

**八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系**

    1.采购人信息

    名 称：中国共产党舟山市委员会党校

    地 址：舟山市定海区

    传 真：/

    项目联系人（询问）： 李老师

    项目联系方式（询问）：0580-2660012

    质疑联系人： 刘老师

    质疑联系方式：0580-2660255

    2.采购代理机构信息

    名 称：舟山建银工程造价审查中心有限公司

    地 址：舟山市普陀区勾山华宇路8号华宇大厦

   传 真：/

    项目联系人（询问）：曹宇红

    项目联系方式（询问）：0580-3057716

    质疑联系人：邵奇奇

    质疑联系方式：0580-3057716

    3.同级政府采购监督管理部门

    名 称：舟山市财政局政府采购监管处

    地 址：舟山市定海区新城海天大道681号

    传 真：0580-2282591

    联系人 ：王女士

    监督投诉电话：0580-2282591

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

**第二部分 投标人须知**

**前附表**

| **序号** | **事项** | **本项目的特别规定** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **报价要求** | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。开标一览表（报价表）是报价的唯一载体。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。**  **投标报价出现下列情形的，投标无效：**  **投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的；**  **投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;**  **报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的;**  **投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。** |
| 2 | **分包** | ☐ A同意将非主体、非关键性的工作分包。🗹 B不同意分包。 |
| 3 | **投标人应当提供的资格、资信证明文件** | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。  投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
| （2）资信证明文件：根据招标文件第四部分评标标准提供。 |
| 4 | **开标前答疑会或现场考察** | 🗹A不组织。  ☐B组织，时间：/,地点：/，联系人：/，联系方式：/。 |
| 5 | **样品提供** | ☐A不要求提供。  🗹B要求提供，  （1）样品：；  （2）样品制作的标准和要求：/；  （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法；  （4）是否需要随样品提交检测报告：🗹否；☐是，检测机构的要求：/；检测内容：/。  （5）提供样品的时间：/；地点：/；联系人：/，联系电话：/。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。  (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。  （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 6 | **样品讲解演示** | ☐A不组织。  🗹B组织。  （1）讲解演示选择以下方式：  **投标人将视频存储于u盘中（视频时长少不超过10分钟），于2024年 7 月8 日17:00（北京时间）前通过邮寄或派人递送的方式送交到采购代理机构处（联系地址详见招标公告,收件人曹宇红，联系号码13868246988），送达时间以实际签收时间为准。也可以在开标截止时间前送至开标地点舟山市公共资源交易中心，未按时送达的自行承担风险。演示视频须密封完好，并注明投标人单位名称。投标人未按规定递交的演示视频，采购人有权拒收。**  注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 7 | **是否允许采购进口产品** | 🗹本项目不允许采购进口产品。  ☐可以采购进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人及其委托的采购代理机构不对其加以限制，将按照公平竞争原则实施采购。 |
| 8 | **项目属性与核心产品** | 🗹A货物类，单一产品或核心产品为：**油烟净化一体机**。  ☐B服务类。 |
| 9 | **采购标的对应的中小企业划分标准所属行业** | （1）采购标的：中共舟山市委党校新学员宿舍楼厨房设备采购，所属行业：工业。 |
| 10 | **节能产品、环境标志产品** | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 11 | **政采贷** | 为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品,有关的合作银行详见附件。 |
| 12 | **备份投标文件送达地点和签收人员** | 备份投标文件的送达地点和签收人员详见招标文件第二部分15.3、15.4。**采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。** |
| 13 | **采购代理费** | 中标人须缴纳招标代理服务费，收费标准金额为：  按计价格[2002]1980号文件规定标准下浮38 %计取，计费基数为中标价。中标单位在领取中标通知书时一次性支付给舟山建银工程造价审查中心有限公司。  账户名称：舟山建银工程造价审查中心有限公司  开户银行：中国工商银行股份有限公司舟山水产城支行  帐 号：1206021619200010264 |
| 14 | **特别说明** | 无**。** |

**一、总则**

**1. 适用范围**

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**2.定义**

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

2.6“电子交易平台”是指本项目政府采购活动所依托的政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款。

**3.采购项目需要落实的政府采购政策**

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

3.2 支持绿色发展。

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书**。**

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起2年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品,有关的合作银行详见附件。

**4. 询问、质疑、投诉**

4.1供应商询问

供应商可以就招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法及采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项向采购人提出询问，采购人将对此作出答复；供应商可以就采购活动中的其它事项向采购代理机构提出询问，采购代理机构将对此作出答复。答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2供应商质疑

4.2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.2.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.2.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。招标文件在获取截止之日后获得的，应当自招标文件公告期限届满之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出。对招标文件中特定资格条件、采购需求、评分办法提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对招标文件中其他内容提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

4.2.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。对同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出。对采购过程中有关现场考察或开标前答疑会事项提出的质疑，原则上由采购人负责答复；对采购过程中其它事项提出的质疑，原则上由采购代理机构负责答复。

4.2.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。对采购结果提出质疑的，采购代理机构负责答复。

4.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.2.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2.3.2质疑项目的名称、编号；

4.2.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.2.3.4事实依据；

4.2.3.5必要的法律依据；

4.2.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.2.4采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

4.2.5询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.3供应商投诉

4.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.3.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.3.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.3.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

投诉书范本及制作说明详见附件3。

**二、招标文件的构成、澄清、修改**

**5．招标文件的构成**

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**6. 招标文件的澄清、修改**

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

**三、投标**

**7. 招标文件的获取**

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

**8.开标前答疑会或现场考察**

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

**9.投标保证金**

本项目不需缴纳投标保证金。

**10. 投标文件的语言**

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**11. 投标文件的组成**

11.1**资格文件**：

11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（若有）；

11.1.3本项目的特定资格要求（若有）。

11.2商务技术文件：

11.2.1投标函；

11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3联合协议（若有）；

11.2.4分包意向协议（若有）；

11.2.5符合性审查资料；

11.2.6拟投入的项目班子格式；

11.2.7投标产品清单（如果有）；

11.2.8评标标准相应的商务技术资料；

11.2.9商务技术偏离表（如果有）；

11.2.10政府采购供应商廉洁自律承诺书；

11.3**报价文件：**

11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2报价组成明细表格式；

11.3.3中小企业声明函（如果有）；

**投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；**

**投标人提供虚假材料投标的，投标无效。**

**12. 投标文件的编制**

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅。

**13.投标文件的签署、盖章**

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。**▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效**。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名。

**14.投标文件的提交、补充、修改、撤回**

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

**15.备份投标文件**

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，**但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。**

15.2备份投标文件须在“政采云投标客户端”制作生成，并储存在介质存储中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。**不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。**

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于开标当日投标截止时间前将备份投标文件按要求密封和标记后一并交至舟山建银工程造价审查中心有限公司窗口工作人员；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达舟山市普陀区东港华宇路8号华宇大厦；送达时间以签收人签收时间为准（签收人：曹女士，联系电话：0580-3057716、13868246988）。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

**15.5投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。**

**16.投标文件的无效处理**

有招标文件第四部分4.2项规定的情形之一的，投标无效**。**

**17.投标有效期**

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天。▲**投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。**

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

**四、开标、资格审查与信用信息查询**

**18.开标**

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。

　18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

　18.3**投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。**

**19.资格审查**

19.1开标后，采购人或采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

19.2采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

19.3投标人未按照招标文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.4对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.5合格投标人不足3家的，不再评标。

**20.信用信息查询**

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间当天的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、参加政府采购活动前三年内在经营活动中有重大违法记录的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

**五、评标**

**21.**评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。**详见招标文件第四部分评标办法。**

**六、定 标**

**22. 确定中标供应商**

采购人将自收到评审报告之日起5个工作日内通过电子交易平台在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

**23. 中标通知与中标结果公告**

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额、评审专家抽取规则、开标情况、资格审查情况、符合性审查情况、专家评分情况，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单、评分汇总及明细。

23.3公告期限为1个工作日。

**七、合同授予**

**24.** 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

**25. 合同的签订**

25.1 采购人与中标人应当通过电子交易平台在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同，并在合同签订之日起2个工作日内依法发布合同公告。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.4采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

**26. 履约保证金**

拟签订的合同文本要求中标供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以银行、保险公司出具的保函形式提供履约保证金。采购人不得拒收履约保函。

**八、电子交易活动的中止**

2**7. 电子交易活动的中止。**采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

27.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

27.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

27.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

27.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

27.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

28.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**九、验收**

**29.验收**

29.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

29.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

29.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

29.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

**第三部分 采购需求**

**一、采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 数量 | 备注 |
|  | **过磅** |  |  |
| B1 | 电子磅秤  说明：加厚台面。  规格：300KG | 1 |  |
|  | **洁具间** |  |  |
| C1 | 拖把池  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，配单冷水龙头1个。  规格：600×400×450 | 1 |  |
| C2 | 拖把沥干池连架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.2mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗。  规格：1000×400×1800 | 1 |  |
|  | **主食库、副食库** |  |  |
| D1 | 四层货架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，骨架δ=1.2mm；冲孔板δ=1.2mm；配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚。  规格：1100×500×1800 | 4 | 1664181977933 |
| D2 | 大米架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，38\*38不锈钢方管制作。  规格：1200×500×300 | 4 |  |
| D3 | 平板车  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。加重型；配万向静音脚轮，其中两个带刹车掣。  规格：900×500×900 | 2 |  |
|  | **粗加工** |  |  |
| E2 | 大双星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，配冷热水龙头2个。  规格：1500×700×800 | 1 | 双星盆连工作台 |
| E3 | 单星剖鱼台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，配冷热水龙头1个。  规格：1500×700×800 | 1 | 单星剖鱼台 |
| E4 | 大单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，配冷热水龙头1个。  规格：1000×700×800 | 3 | 大单星盆台 |
| E5 | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm离地高300mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm。  规格：1500×700×800 | 2 |  |
| E6 | 沸腾式开水器连底座  说明：底板采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配进水连接软管。  容量：80L  功率：380V/12KW  规格：570×620×1630 | 1 |  |
| E7 | 绞切肉机  功率：1.1KW/220V  规格：510×410×800 | 1 |  |
| E8 | 开放式冲地水龙头  说明：采用碳钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。  规格：管长10M | 1 |  |
| E9 | 挂墙层板  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：1500×350×300 | 5 | 挂墙层板 |
| E10 | 台上双层架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：1500×350×600 | 2 | 台上双层架 |
| E10 | 台上柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：1700×400×800 | 2 | 1704418720542 |
| E11 | 翻门柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：1700×500×800 | 2 | 1704418720542 |
| E12 | 平面冷藏雪柜  说明：内外箱均为SUS304不锈钢板；  使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；  配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；  整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；  产品能在43℃的环境温度下正常工作；  置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；  冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。  采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热，适用于高档酒店及明档厨房使用要求。  规格：1500×700×800 | 3 |  |
|  | **切配间** |  |  |
| F1 | 四门高身双温雪柜（风冷）  说明：内外箱均为SUS304不锈钢板；  使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；  配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；  一体式发泡工艺，整体平整、耐用；  产品能在43℃的环境温度下正常工作；  置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；  冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。  规格：1220×750×1960  ★1、为提高加热管使用寿命，所使用加热管为SUS321材质，符合GB/T20878-2007;GB/T20123-2006;GB/T223.5-2008;GB/T223.59-2008;GB/T223.11-2008;GB/T223.25-1994,GB/T223.17-1989 SN/T2718-2010标准要求,镍含量>9%，并出具具有CMA资质的第三方检测报告； ★2、所投产品核心部件“铜管蒸发器”经检测其外径实测不低于（9.5mm）、壁厚实测不低（0.60mm）符合GB/T2281-2010、GB/T17791-2017标准要求，并提供具备CMA\CNAS资质的第三方检测报告； ★3、所使用不锈钢板经具备CMA资质的第三方检测，符合GB4806.1-2016；GB4806.9-2016标准对304不锈钢的要求，NI含量>8%；  ★4、所使用的304不锈钢经具备CMA资质的第三方检测，不锈钢防腐蚀等级达到10级； ★5、门封条符合GB/T26752-2011,GB/T 26125-2011标准要求，铅、镉、汞等重金属含量符合《电子电气产品中限用物质限量要求》； ★6、所使用与食品接触的网架，符合GB 4806.1-2016,GB 4806.9-2016,GB4806.10-2016标准关于食品接触安全的要求； | 2 |  |
| F2 | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm离地高300mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm。  规格：1500×700×800 | 1 |  |
| F3 | 台上双层架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：1500×350×600 | 1 | 台上双层架 |
| F4 | 砧墩架  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm；三角型。  规格：△550×760 | 2 | 砧墩架 |
|  | **烹饪间、蒸煮间** |  |  |
| G1 | 调理台柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚；单向移门。  规格：1800×800×800 | 5 |  |
| G2 | 拼台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm。  规格：500×300×800 | 1 |  |
| G3 | 调料平台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ1.5mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm；横通Φ25\*1.0mm。  规格：500×1200×800 | 3 |  |
| G4 | 双眼炒菜灶（燃气）  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；面板、侧板、后板δ1.2mm；台面保温层25mm～30mm厚高温隔热玻璃纤维板；炉内胆δ2mmA3铁板；炉架40\*40角铁（国标）；锅围、尾围δ1.0mm；配耐火砖及硅酸铝耐火材料；脚Φ48厚壁铁管外套Φ50不锈钢管，连不锈钢可调节脚；全铸铁炉芯；配助燃鼓风机、摇摆龙头、熄火保护装置。  电量：0.5KW/1PH/220V。  规格：2000×1200×800 | 3 | 二炒一汤灶 |
| G5 | 双眼矮仔炉（燃气）  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配11寸强力炉头及方钢炉栅，配不锈钢可调脚。配熄火保护装置。  规格：1200×700×500 | 1 | 双眼矮仔炉 |
| G6 | 六眼煲仔炉  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配6寸文华炉头及方钢炉栅，带长明火装置，配不锈钢可调脚。配熄火保护装置。  规格：900×700×800 | 1 | 六眼煲仔炉 |
| G7 | 油烟净化一体机  说明：1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，1.2mm厚；  2、风机功率：1.5KW/380V。  3、一体液晶触摸屏控制，净化、排风、电源、照明独立分开，触摸控制开关，简洁大方，高档实用；  4、采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,分离器采用多层钢丝交错排列，多次分离和回收。转速为1450转/分钟。双重除油、高效除烟，无需用水、化学剂；  5、厨房油烟前端处理，废油立即回收，无油烟残留在风管和风机内部，无需清洗风管、风机，长期使用无需更换；额定风量下油烟净化率：≥93%。  6、油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装只需螺丝锁紧固定。不仅方便搬运、安装，而且设备维修便捷。  7、规格：10600×1350×1000  ★产品（油烟净化一体设备通用LED灯），依据GB 38450-2019《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》，检测项目：①能效限定值：≥106.50m/W（2级）；②显示指数：≥83.2Ra；检测结果单项判定合格。（在投标文件中须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”或“CNAS” 标志。）  ★产品（油烟净化设备通用板材），检验依据GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾 》，经检验：所检项目符合GB/T 2423.17-2008标准的要求，环境温度：20℃~25℃；相对湿度；45%～75%，检测项目：盐雾性能，样品按 GB/T2423.17-2008 规定的方法进行试验 盐溶液浓度：(5±1)%，35℃±2℃时PH值：6.5～7.2，试验箱内温度：35℃±2℃,盐雾沉降率：1.0mL/h ·80cm²~2.0mL/h ·80cm²，试验周期：720h ，试验后应无腐蚀和锈迹出现，检测结果：符合（试样无腐蚀和锈迹出现 )，单项判定：合格 （在投标文件中须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”或“CNAS” 标志。）  ★产品（油烟净化一体设备），依据GB2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，试验温度-10℃，试验时间：72H,恢复1小时（在投标文件中须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”，“CNAS” 标志。）。 ★产品（油烟净化一体设备），高温试验按GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。 严酷等级：温度≥70℃，持续时间：≥240h ；试验后应能通过第 6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；（在投标文件中须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”或“CNAS” 标志。） | 10.6米 | 9746f24402f9532d648d7476bd990d0 |
| G8 | 灭火系统（双瓶）  明：1.启动方式：电启动式的装置应具有自动启动，手动启动和机械应急启动功能  2.工作环境温度：0℃～50℃；  3.感温器动作温度：183℃～232℃；  4.灭火剂持续喷射时间：≥10s；  5.灭火时间：≤5s；  6.冷却水喷洒时间：≥ 5min；  7.每套装置灭火剂容量：单瓶组不小于10kg，双瓶组不小于20kg；  8.喷嘴数量：根据厨房设备具体情况设定（每套最多保护点：单瓶组13个，双瓶组为20个）；  9.储存方式及压力：外贮压式，7MPa；  10.减压阀最大工作压力：1.1MPa;  11.水流联动阀的最大工作压力：1MPa；  12. 燃气联动阀的最大工作压力：0.1 MPa；  13. 单向阀的最大工作压力：1.6 MPa；  14. 连接管和管路管件的最大工作压力：1.6 MPa； | 2组 |  |
| G9 | 开放式冲地水龙头  说明：采用碳钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。  规格：管长10M | 1 |  |
| G10 | 灶后封板（加隔热棉）  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，加隔热棉。  规格：11000×1800 | 19.8m2 | 1684893555991 |
| G11 | 烟罩上封板  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：11000×1200 | 13.2m2 | 1684893555991 |
| G12 | 电磁三门海鲜蒸柜  功率：25KW/380V  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.5mm，侧板厚1.2mm；优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；配置≥200\*130mm明火仿真显示屏，动态苗状火焰显示炒锅加热弧度，全中文直观显示：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”，方便维修；前板配置防误动开关，紧急情况一键切断电源，安全升级更有保障。  ★产品整机依据GJB 150.9A-2009所检项目符合判定依据要求的； 提供检测机构出具的合格测试报告扫描件及查询截图。  ★饭盆通过GB/T24170.1-2009表面抗菌不锈钢和GB/T21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检测方法；对（大肠杆菌 ATCC25922、金黄色葡萄球菌 ATCC6538）进行抗菌效果试验，试验后抗菌率＞99.9%（评级为A级）。 提供检测机构出具的合格测试报告扫描件及查询截图。  规格：1000×900×1800 | 3 | 8710acbc94d810125a0376e4ee63171 |
| G13 | 电汽两用双门蒸饭柜  说明：整机柜体全部采用304不锈钢优质板材制作δ=0.8mm，隔条50%防脱落，包括内部全不锈钢加强。箱体任何部位都用吸铁石测试无磁。保证长期使用结构安全可靠，无腐蚀现象。全不锈钢手轮式铸造铰链，每门四副铰链，每副铰链都可单独松紧密封。铰链螺丝焊接螺母，长期使用螺丝无松动滑牙现象。304材质加长双ｕ型优质发热管，微电脑智能控制，可实现全自动控制，定时定温，缺水保护，过热保护，电线符合国家CCC标准，配有接地标准。自动进水功能。浮球304材质。蒸饭时箱内承受650帕微压状态，自动泄压，水的蒸发量每小时10公斤，既安全节能、食物口感更佳。柜体采用高密度保温材料，使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。带有除垢功能，保温性能优良，安全节能。配24个饭盘。  电量：2\*12KW/3PH/380V  规格：1050W×745D×1645H  ★1、所投产品提供24盘电蒸箱整机符合国家标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 GB470634-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电器强对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流的特殊要求》的型式检验报告扫描件；  ★2、所投产品须提供304浮球检测报告扫描件；  ★3、所投产品须提供304电加热管检测报告扫描件；  ★4、所投产品须提供CQC食品接触产品安全认证证书扫描件。 | 1 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10304\wps46.jpg |
| G14 | 电磁摇摆汤炉  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.5mm，侧板厚1.2mm；优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；全密封机芯，三重立体防辐射器蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；自行研发的脚动式磁感开关，8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候。  功率：380V/25KW  容量：200L  规格：1600×1000×1200  ★1、提供电磁炉火力开关通过检测：恒定湿热试验，按要求严酷等级温度≥80℃，持续时间≥48h试验，检测结果功能正常，符合GB/T2423.3-2016标准；（提供对应的经国家认可的检测机构出具的检验（测）报告复印件，应有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实，检验（测）报告上须体现“CNAS”或“CMA” 标志）  ★2、提供电磁炉显示屏符合GB/T2423.17-2008 电工电子产品环境试验第2部分按检验标准要求：盐溶液浓度（5±1）%、温度±35℃、试验周期≥96h试验后符合检测结果。（提供对应的经国家认可的检测机构出具的检验（测）报告复印件，应有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实，检验（测）报告上须体现“CNAS”或“CMA” 标志）  ★3、所投电磁摇摆汤炉通过检测：恒定湿热试验，按要求严酷等级≥40℃，持续时间≥48h试验，检测结果判定合格，符合GB/T2423.3-2016标准；（提供对应产品的经国家认可的检测机构出具的检验（测）报告复印件，应有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实，检验（测）报告上须体现“CNAS”或“CMA” 标志）  ★4、所投电磁摇摆汤炉通过检测：防水试验等级≥IPX5，检测结果能正常工作、功能正常，单项判定合格，符合GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准。（提供对应的经国家认可的检测机构出具的检验（测）报告复印件，应有二维码防伪查询截图或网络查询截图核实，检验（测）报告上须体现“CNAS”“CMA” 标志） | 1 | 1671158828115 |
| G15 | 烤鸭炉  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.5mm，侧板厚1.2mm；优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；  最高温度：300度  功率：380V/12KW  规格：940×1500 | 1 | 微信截图_20231226094056 |
| G16 | 汤炉  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚1.5mm，侧板厚1.2mm；优质线盘，加热更均匀，使用寿命更耐久；  容量：170L  功率：380V/9KW  规格：650×980 | 1 | 微信截图_20231226094658 |
| G17 | 集汽罩  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配防爆灯。（风管及风机另计）  规格：4900×1200×500 | 5.88m2 |  |
| G18 | 集汽罩  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配防爆灯。（风管及风机另计）  规格：4900×1200×500 | 4.8m2 |  |
| G19 | 烟罩上封板  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：9800×1800 | 17.64m2 | 1684893555991 |
| G20 | 岗位新风风管  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：14900 | 61m2 |  |
|  | **面点间** |  |  |
| H1 | 木案面板平面冷藏雪柜（风冷）  说明：内外箱均为SUS304不锈钢板；  使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；  配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；  整机及台面采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；  产品能在43℃的环境温度下正常工作；  置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；  冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。  采用“前吸风前排风”设计，更加有利于排风扇热，适用于高档酒店及明档厨房使用要求。木案面板加宽100mm  规格：1800×800×800 | 1 |  |
| H2 | 单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，配冷热水龙头1个。  规格：600×800×800 | 1 |  |
| H3 | 搅拌机  说明：皮带式传动，保证有效功率，电机拆换方便；可不停机换挡，操作便捷；配备进口强力电机，配置精密齿轮；配有三种搅拌器，功能齐全操作简单。  容量：30L  功率：1.1KW/220V  规格：620×620×1020 | 1 | 3111.png |
| H4 | 和面机  说明：造型优美，坚固耐用，工作稳定，操作简便，电脑板控制；螺旋式搅拌臂和轴为高强度不锈钢，适合各种面团的搅拌，搅拌缸为精制食品级不锈钢；动力大，缸钩转速合理，搅拌时间短，面粉吃水量高，弹性好。  功率：2.2KW/380V  规格：550×830×1050 | 1 | QQ截图20150421192104.png |
| H5 | 压面机  说明：采用链轮传动，结构紧凑，运转平稳，效率高；操作方便，维修容易，易于清洗。  功率：1.5KW/380V  规格：600×700×1120 | 1 | QQ截图20151111141619.png |
| H6 | 喷雾式16盘醒发箱  说明：柜身一体式发泡箱体；照明灯采用LED灯；喷雾式设计温湿度更加精准，新鲜水源加湿，避免污染循环利用。  功率：220V/1.5KW  规格：550×890×2005 | 1 | 0C9A5330-1 |
| H7 | 三层烘箱  电压380V/19.5KW  重量610KG  每层内堂尺寸705\*860\*220  三层六盘，每层两盘  标准盘尺寸400mm\*600mm  采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，进口电子元件，控制精准耐用，  双层钢化玻璃隔热，节约能耗  磨砂拉手，不传热，避免烫伤  电脑控制器内部设有16组温度调节程序  烤炉设有排湿系统装置，可根据烘焙产品湿度大小随意调节  规格：1320×1070×1840 | 1 | 0C9A5321-1 |
| H8 | 电饼铛  功率：380V/4.5KW  规格：760×660×840 | 1 | 电饼铛 |
| H9 | 电热单眼蒸台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；方管脚，可配Φ500-Φ610蒸笼；配漏电保护装置。  功率：9KW/380V  规格：750×750×600 | 1 |  |
| H10 | 不锈钢蒸笼（冲孔型）    说明：采用优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，共7格。  规格：φ610mm | 1 | 微信截图_20230314144122 |
| H11 | 集汽罩  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配防爆灯。（风管及风机另计）  规格：4000×1200×500 | 4.8m2 |  |
| H12 | 烘盘架车  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配万向脚轮。  规格：480×610×1400 | 1 |  |
| H13 | 烟罩上封板  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：4000×1800 | 7.2m2 | 1684893555991 |
| H14 | 四门高身双温雪柜（风冷）  说明：内外箱均为SUS304不锈钢板；  使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；  配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；  一体式发泡工艺，整体平整、耐用；  产品能在43℃的环境温度下正常工作；  置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；  冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。  规格：1220×750×1960 | 1 |  |
| H15 | 商用豆浆机连三角架  说明：桶身采用食品304不锈钢制作，具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。  功率：220V/6.8KW  容量：20-50升  规格：650×475×12701  木案面板，加宽10cm | 1 | `1P34L_%0OYSF_8~9542W1B |
| H16 | 木案面工作柜  说明：40mm木台面；四周不锈钢包边；  侧板δ1.0mm；门面δ1.0mm；底板δ1.0mm；后板δ1.0mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。  规格：1800×800×800 | 1 | 木案面工作柜 |
| H17 | 面粉车  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配万向静音脚轮。  规格：500×500×500 | 2 | 面粉车 |
| H18 | 双层送餐车  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。万向脚轮，其中两个带刹车掣。万向脚轮需防震轮。  规格：900×500×900 | 1 | 双层送餐车 |
|  | **二次更衣、冷菜间** |  |  |
| I1 | 感应式洗手星盆  说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢管制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配优质不锈钢落水器。配感应式龙头1个。  规格：480×390×260 | 1 |  |
| I2 | 烘手机  加热功率：1400W  规格：250×165×470 | 1 |  |
| I3 | 速冻柜  1、柜内均为使用不锈钢板；  2、全铜管冷凝器、蒸发器，混合制冷剂；  3、一体式发泡工艺，整体平整、耐用；  4、冰箱配备了正面单大门，柜内配备强力风机快速降温。  5、配备双重门封条，防止漏冷；  6、配备数显电子温控，控制精度更高；  7、门框安装防凝露装置，防止门框结露、滴水；  8、高精度电子温控（数显数控），柜内配备 10 层 GN 滑道；  9、加厚发泡层设计发泡层厚度>80mm；  10、柜内温度 30min 达到-20℃；60min 达到-40℃。  功率：220V/1.8KW  规格：840×850×1500 | 1 |  |
| I4 | 调理台柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚；单向移门。  规格：1000×700×800 | 1 |  |
| I5 | 留样冰箱  制冷方式：直冷  总容积：238L  温度：0-10度  功率：132W/220V  规格：525×530×1775 | 1 | 微信截图_20230314152142 |
| I6 | 单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，配冷热水龙头1个。  规格：600×700×800 | 1 |  |
| I7 | 制冰机  产冰量：95Kg/24H  储冰量：30KG  电量：660W/1PH/220V  规格：700×650×805 | 1 | C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml10304\wps105.jpg |
| I8 | 紫外线杀菌灯  功率：36W/220V  规格：1213×28×28 | 1 |  |
|  | **明档** |  |  |
| J1 | 四门高身双温雪柜（风冷）  说明：内外箱均为SUS304不锈钢板；  使用进口压缩机，全铜管冷凝器、蒸发器；  配备强制蒸发装置，自动蒸发化霜水；  一体式发泡工艺，整体平整、耐用；  产品能在43℃的环境温度下正常工作；  置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水，保证客户的使用效果和环境卫生；  冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作。  规格：1220×750×1960 | 2 |  |
| J2 | 单星盆台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗，配冷热水龙头1个。  规格：700×800×800 | 1 |  |
| J3 | 调理台柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚；单向移门。  规格：1600×500×800 | 1 |  |
| J4 | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm离地高300mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm。  规格：500×800×800 | 4 |  |
| J5 | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm离地高300mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm。  规格：650×800×800 | 1 |  |
| J6 | 保温汤池柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板δ=1.5mm，层板、侧板δ=1.2mm，Φ38\*1.0mm可调节子弹脚。脚杯Φ50\*100\*0.8mm；配3KW/220V电热管，配温控器；可配GN1/1食物盆。  规格：700×800×800 | 1 |  |
| J7 | 煮面炉  说明：采用优质SUS304-2B不锈钢板材，面板厚=1.2mm，侧板厚=1.0mm；采用技术领先的IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心；国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；配置防误动开关，使用安全放心；配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松。  功率：15KW/380V  规格：700×800×800 | 1 |  |
| J8 | 四眼电磁陶炉  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚=1.2mm，侧板厚=1.0mm；采用技术领先的IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心；国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；配置防误动开关，使用安全放心；配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松。  功率：12KW/380V  规格：700×800×800H | 1 |  |
| J9 | 电磁平扒炉  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚=1.2mm，侧板厚=1.0mm；采用技术领先的IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心；国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；配置防误动开关，使用安全放心；配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松。  功率：12KW/380V  规格：700×800×800  ★产品整机通过GB4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分∶通用要求》、GB4706.37-2008《家用和类似用途电器的安全商用单双面电热铛的特殊要求》10项；提供检测机构出具的合格测试报告扫描件及查询截图。  ★不锈钢#304通过GJB 150.11A-2009、GJB 150.1A-2009 、GB/T6461-2002 进行盐雾试验，外观评级达到7级以上；提供检测机构出具的合格测试报告扫描件及查询截图。 | 1 |  |
| J10 | 电磁双缸炸炉  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，面板厚=1.2mm，侧板厚=1.0mm；采用技术领先的IGBT(数字信号处理器），确保性能稳定，安全放心；国家专利线盘，加热区域最大化，火力更均匀；全密封机箱，三重立体防辐射屏蔽设计，防油污、水及虫侵蚀；流线型线圈盘散热风道，防水风机抽风和送风相结合，散热更充分，机器寿命更长；8档360度旋转档位火力调节，加热温度区间更精细，更方便厨师掌控火候；配置防误动开关，使用安全放心；  配置全真火力模拟显示器，可显示实时火力强度、功率、电度、故障、档位等多种功能，厨师操作更轻松。  功率：12KW/380V  规格：450×800×800H | 1 |  |
| J11 | 油烟净化一体机  说明：1、采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，1.2mm厚；  2、风机功率：1.5KW/380V。  3、一体液晶触摸屏控制，净化、排风、电源、照明独立分开，触摸控制开关，简洁大方，高档实用；  4、采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离油烟,分离器采用多层钢丝交错排列，多次分离和回收。转速为1450转/分钟。双重除油、高效除烟，无需用水、化学剂；  5、厨房油烟前端处理，废油立即回收，无油烟残留在风管和风机内部，无需清洗风管、风机，长期使用无需更换；额定风量下油烟净化率：≥93%。  6、油罩与净化箱为分层结构，拼装处为卡槽设计，组装只需螺丝锁紧固定。不仅方便搬运、安装，而且设备维修便捷。  7、规格：5000×1000×1000  ★产品（油烟净化一体设备通用LED灯），依据GB 38450-2019《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》，检测项目：①能效限定值：≥106.50m/W（2级）；②显示指数：≥83.2Ra；检测结果单项判定合格。（在投标文件中须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”或“CNAS” 标志。）  ★产品（油烟净化设备通用板材），检验依据GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾 》，经检验：所检项目符合GB/T 2423.17-2008标准的要求，环境温度：20℃~25℃；相对湿度；45%～75%，检测项目：盐雾性能，样品按 GB/T2423.17-2008 规定的方法进行试验 盐溶液浓度：(5±1)%，35℃±2℃时PH值：6.5～7.2，试验箱内温度：35℃±2℃,盐雾沉降率：1.0mL/h ·80cm²~2.0mL/h ·80cm²，试验周期：720h ，试验后应无腐蚀和锈迹出现，检测结果：符合（试样无腐蚀和锈迹出现 )，单项判定：合格 （在投标文件中须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”或“CNAS” 标志。）  ★产品（油烟净化一体设备），依据GB2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》，试验温度-10℃，试验时间：72H,恢复1小时（在投标文件中须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”，“CNAS”标志。）。 ★产品（油烟净化一体设备），高温试验按GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。 严酷等级：温度≥70℃，持续时间：≥240h ；试验后应能通过第 6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；（在投标文件中须提供检验机构出具的合格检验报告复印件佐证，应有防伪二维码查询截图核实或网页查询截图核实（网页查询时需提供查询网页链接），检测报告能体现“CMA”或“CNAS” 标志。） | 5米 | 9746f24402f9532d648d7476bd990d0 |
| J12 | 三层工作柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；层板δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚；单向移门。  规格：1200×800×800 | 1 |  |
|  | **洗碗间** |  |  |
| K1 | 链板式餐具传送机  说明：1.整机外壳采用优质食品级304不锈钢材质，卫生环保。  2.采用食品级链片，耐磨耐用，美观与实用并存。  3.采用组装式或焊接生产工艺，灵活组合，便于运输。  4.机器包含隐藏式污水回收功能，美观实用，科学合理，真正做到脏净分离。  5.采用喷淋雾式冲洗系统的设计，洁净卫生，远离细菌源。  6.使用扭矩保护系统，防止餐具掉落或装载餐具超载对设备造成损伤。  7.配置柔性启动和停止设计，采用变频调速。  功率：0.75KW/380V  规格：8000×580×900 | 8.5米 | 7bdf9c317ac4f41afc418309130e410 |
| K2 | 小件投掷柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。  规格：1400×300×950 | 4 |  |
| K3 | 浸泡池  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器、拦渣斗,配冷热水龙头1个。  规格：1000×1000×800 | 1 | 大单星盆台 |
| K4 | 单星污碟台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm，星盆斗δ=1.5mm，配置Φ38mm不锈钢可调节重力子弹脚，配优质不锈钢落水器，水斗角落配有高身残菜拦渣板。配1个冷热水龙头。  规格：2000×760×(860+150) | 1 |  |
| K5 | 花洒龙头  说明：距台高度990MM，黄铜底座，双孔，开孔22mm。 | 1 | 花洒龙头 |
| K6 | 通道式洗碗机（电加热型）  说明：设有滑盖式提拉挡板，向上提起即可清洗洗碗机内部，清洗简单。人性化设计，自动进水，智能温控。集成化电脑控制面板，即时数码温度显示，一键操作。食品级 304不锈钢材质，卫生环保。最大洗涤量高达180筐/小时，快速高效。每次清洗最大耗水量为270升/小时，省水省清洁剂。上下交叉式双道喷淋清洗，洗涤效果更佳。  洗涤量：180筐/小时  功率：44KW/380V  最大耗水量：270L/小时  规格：1150×745×1640 | 1 | QQ截图20211231123958 |
| K7 | 洁碟台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；脚Φ40\*1.0mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ50\*100\*1.0mm；横通Φ25\*1.0mm，台下洗碟茜架，与洗碗机配套使用。  规格：1000×760×(860+150) | 1 | 洁碟台-1 |
| K8 | 开放式冲地水龙头  说明：采用碳钢水枪，水枪可360度旋转，使用灵活便捷。  规格：管长10M | 1 |  |
| K9 | 保洁柜（四门）  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，顶板δ=1.2mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚。  规格：1200×500×1800 | 2 |  |
| K10 | 双门热风循环消毒柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm；用采用循环热风干式消毒工艺，消毒温度、时间可调，数字显示，直观准确、操作方便，内设隔栅、高度可调、配有不锈钢筐，适合不同规格餐具。  功率：220V/4.6KW  规格：1310×635×1880  ★1、所投消毒柜加热管数字代号SUS304化学成分要求符合依据 GB/T20878-2007《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》并提供第三方检测报告复印件）  ★2、所投消毒柜使用的门封条符合GB4806.11-2016《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》标准关于食品接触的安全标准要求，且根据GB31604.8-2016标准检测，在使用10%乙醇检测后重金属总迁移量仅为1.3（标准要求<10），大大优于国标要求，提供第三方检测报告复印件） | 2 | 热风循环消毒柜双门 |
| K11 | 双层工作台  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；下置层板1.2mm离地高300mm；脚Φ38\*1.0mm(配有不锈钢可调子弹脚)；脚杯Φ50\*100\*1.0mm。  规格：1500×700×800 | 1 |  |
| K12 | 集汽罩  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm，配防爆灯。（风管及风机另计）  规格：1200×1000×500 | 1.2m2 |  |
| K13 | 烟罩上封板  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：1200×1800 | 2.16m2 | 1684893555991 |
| K14 | 筷子汇集蓝  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：450×450×280 | 4 | 1710487666387 |
| K15 | 勺子汇集蓝  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：450×450×280 | 4 | 1710487666387 |
| K16 | 纸巾汇集框  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.2mm。  规格：300×400×280 | 4 | 1710487666387 |
|  | **传菜通道** |  |  |
| L1 | 调理台柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚；单向移门。  规格：1500×600×800 | 1 |  |
|  | **自助区** |  |  |
| M2 | 暖汤煲  功率：220V/0.6KW  规格：355×350×375 | 4 | af0a4c7e42a0eda77c7c07eb6eabf5c |
| M3 | 链式多士炉  功率：220V/2KW  规格：368×418×387 | 2 | 1669341986466 |
| M4 | 餐具（碗碟）  说明：A5级密胺材质。 | 400 |  |
| M5 | 圆平盘密胺分格盘  说明：A5级密胺材质。  规格：250×27mm。 | 400 | 1712652452218 |
| M6 | 自助售货机（含收银终端）  额定电压：AC220V/50Hz(带地线)；  额定功率：制冷：500W；常温：100W；  规格尺寸mm：1940\*1288\*790毫米；  净重：280KG；  制冷剂：R134a；  冷藏加热温度：4℃-25℃制冷（可调）；  适应环境：非阳光直射，室外温度30℃，湿度70%RH；  产品配置：  机壳：聚氨酯整体发泡+镀锌板；  货道：最大容量:横排10货道，6层，60种 ，机器采用万能货道，后续可调整货道配置；  操作系统：安卓系统；  电源箱：漏电保护功能 ；  其他硬件配置：10.1寸触摸屏  收银终端参数：  采用3D结构光摄像头，误识率为0.01%；  真人活体识别，实现真人活体识别，照片无法蒙混；  高速处理器，识别时间小于1秒；  同时支持刷卡+扫码识别；  摄像头：3D摄像头  CPU:RK3288  内存：2GB  存储容量：16GB  扬声器: 2W\*2扬声器  显示屏尺寸:7寸液晶屏  显示屏分辨率:1024\*600  工作电压：DC12V  工作电流：3A  人数：20000人（可扩展）  产品尺寸：250\*175\*50mm | 1 |  |
| M7 | 程控节能开水机  电压：220V  功率：4KW  供水量：45L/h  规格：177×525×710 | 2 |  |
| M8 | 岛台式自助餐柜（左右圆角）  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚；单向移门。  规格：1800×800×800 | 2 |  |
| M9 | 自助餐柜（带卧柜可放餐盘）  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚；单向移门。带踢脚线。  规格：1800×800×800 | 10 |  |
| M10 | 镀金双连果汁鼎  规格：Φ220×573 | 2 | d17e6aaebae3be6773bcc5095151ce5 |
| M11 | 温控可视镀金长方型宴会餐炉  功率 ：220V/380W  规格：670×460×430 | 12 | 7f25f75a0758f97ba6ea97f8b75693c |
| M12 | 感应式洗手星盆  说明：采用SUS304-2B发纹贴塑不锈钢管制造，台面δ=1.0mm，星盆斗δ=1.0mm，配优质不锈钢落水器。配感应式龙头1个。  规格：480×390×260 | 3 |  |
| M13 | 纸巾摆放柜  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，台面δ=1.5mm；侧板δ1.2mm；门面δ1.2mm；底板δ1.2mm；重力脚Φ50\*150不锈钢重力脚；单向移门。  规格：1800×550×800 | 1 |  |
|  | **其他** |  |  |
| 1 | 风幕机连吊装支架  说明：双开门约1200mm，以设计图和实际测量为准。功率：0.3KW  规格：L=1200 | 1 |  |
| 2 | 风幕机连吊装支架  说明：双开门约1500mm，以设计图和实际测量为准。功率：0.3KW  规格：L=1500 | 1 |  |
| 3 | 风幕机连吊装支架  说明：双开门约1800mm，以设计图和实际测量为准。功率：0.3KW  规格：L=1800 | 1 |  |
| 4 | 灭蝇灯连吊装支架  功率：220V/30W  规格：550×150×430 | 5 | 灭蝇灯 |
|  | **排烟系统** |  |  |
|  | **烹饪间** |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟风管  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 240m2 |  |
| 2 | 不锈钢柜式离心通风机  说明：外壳采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.5mm；选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方；噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用；风机采用拼装结构，箱板内一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。  功率：11KW/3PH/380V  排风量：38000m3/h ★1、产品依据GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道进行性能试验》、GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机 噪声限值》检验：①在规定流量下所对应的全压偏差% ； ②机械运转试验；③噪声（A声级）dB(A)；④外观质量；⑤装配要求；五项检验全部合格；提供经国家认可的检验（检测）机构出具的有效的检测或检验报告复印件和官网查询结果截图。 ★2、产品皮带在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格 ；提供经国家认可的检验（检测）机构出具的有效的检测或检验报告复印件和官网查询结果截图。 | 1 |  |
| 3 | 消声器  消声量：≥15dB(A)  主材：外壳1.2mm厚不锈钢板，防潮防火离心玻璃棉，1.0mm厚镀锌穿孔板。  规格：1000×1000×600 | 1 |  |
| 4 | 防火阀  说明：主材：2.0mm厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。  规格：1000×1000×200 | 1 |  |
| 5 | 支架  说明：采用40\*40角铁，与风柜配套 | 1 | IMG_261 |
| 6 | 交流电动机用半导体控制器  说明：全新塑壳3层设计,美观大气；高防护等级：IP55防护；可扩展性强好：内置扩展卡，硬连接，即插即用；适用于11KW的风柜 | 1 | 1701324259890 |
| 7 | 防震垫  说明：机械式，加强型弹簧。  规格：承重300KG | 4 |  |
| 8 | 软接  说明：采用加厚硅胶帆布。  规格：根据风管订制 | 1 | IMG_260 |
|  | **明档** |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟风管  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 145m2 |  |
| 2 | 不锈钢柜式离心通风机  说明：外壳采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.5mm；选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方；噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用；风机采用拼装结构，箱板内一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。  功率：5.5KW/3PH/380V  排风量：18500m3/h ★1、产品依据GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道进行性能试验》、GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机 噪声限值》检验：①在规定流量下所对应的全压偏差% ； ②机械运转试验；③噪声（A声级）dB(A)；④外观质量；⑤装配要求；五项检验全部合格；提供经国家认可的检验（检测）机构出具的有效的检测或检验报告复印件和官网查询结果截图。 ★2、产品皮带在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格 ；提供经国家认可的检验（检测）机构出具的有效的检测或检验报告复印件和官网查询结果截图。 | 1 |  |
| 3 | 消声器  消声量：≥15dB(A)  主材：外壳1.2mm厚不锈钢板，防潮防火离心玻璃棉，1.0mm厚镀锌穿孔板。  规格：800×800×600 | 1 |  |
| 4 | 防火阀  说明：主材：2.0mm厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。  规格：800×800×200 | 1 |  |
| 5 | 支架  说明：采用40\*40角铁，与风柜配套 | 1 | IMG_261 |
| 6 | 交流电动机用半导体控制器  说明：全新塑壳3层设计,美观大气；高防护等级：IP55防护；可扩展性强好：内置扩展卡，硬连接，即插即用；适用于5.5KW的风柜 | 1 | 1701324259890 |
| 7 | 防震垫  说明：机械式，加强型弹簧。  规格：承重200KG | 4 |  |
| 8 | 软接  说明：采用加厚硅胶帆布。  规格：根据风管订制 | 1 | IMG_260 |
|  | **面点间** |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟风管  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 180m2 |  |
| 2 | 不锈钢柜式离心通风机  说明：外壳采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.5mm；选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方；噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用；风机采用拼装结构，箱板内一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。  功率：11KW/3PH/380V  排风量：38000m3/h ★1、产品依据GB/T1236-2017《工业通风机 用标准化风道进行性能试验》、GB/T 2888-2008<<风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》、JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》、JB/T8689-2014《通风机振动检测及其限值》、JB/T8690-2014《通风机 噪声限值》检验：①在规定流量下所对应的全压偏差% ； ②机械运转试验；③噪声（A声级）dB(A)；④外观质量；⑤装配要求；五项检验全部合格；提供经国家认可的检验（检测）机构出具的有效的检测或检验报告复印件和官网查询结果截图。 ★2、产品皮带在温度：45℃±2℃ 相对湿度：90%±3% 持续时间：720h试验结束产品外观正常无生锈无变形，单项评价合格 ；提供经国家认可的检验（检测）机构出具的有效的检测或检验报告复印件和官网查询结果截图。 | 1 |  |
| 3 | 消声器  消声量：≥15dB(A)  主材：外壳1.2mm厚不锈钢板，防潮防火离心玻璃棉，1.0mm厚镀锌穿孔板。  规格：1000×1000×600 | 1 |  |
| 4 | 防火阀  说明：主材：2.0mm厚碳钢，熔点：150℃，含支吊架制作安装及除锈刷漆。  规格：1000×1000×200 | 1 |  |
| 5 | 支架  说明：采用40\*40角铁，与风柜配套 | 1 | IMG_261 |
| 6 | 交流电动机用半导体控制器  说明：全新塑壳3层设计,美观大气；高防护等级：IP55防护；可扩展性强好：内置扩展卡，硬连接，即插即用；适用于11KW的风柜 | 1 | 1701324259890 |
| 7 | 防震垫  说明：机械式，加强型弹簧。  规格：承重300KG | 4 |  |
| 8 | 软接  说明：采用加厚硅胶帆布。  规格：根据风管订制 | 1 | IMG_260 |
|  | **洗碗间** |  |  |
| 1 | 不锈钢排烟风管  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm，配A3钢法兰。 | 30m2 |  |
| 2 | 轴流风机  型号：5#  功率：380V/1.1KW  排风量：11000m3/h | 1 | 轴流风机 |
|  | **送新风系统** |  |  |
| 1 | 水冷新风机(室外机)  风量：18000ｍ/h；  最大风压：480pa  最大功率：4.5KW/380V  送风距离：≦55米  噪音：≦69dB(A)  重量：175KG  耗水量：21L/h | 1 |  |
| 2 | 铝合金双层百叶风口  说明：采用铝合金制作，双层可调节。  规格：460×460 | 10 | 1695622262628 |
| 3 | 支架  说明：采用40\*40角铁，与风机配套 | 1 | IMG_261 |
| 4 | 防震垫  说明：机械式，加强型弹簧。  规格：承重200KG | 4 | u=1142186856,2390170689&fm=15&gp=0 |
| 5 | 软接  说明：采用加厚硅胶帆布。  规格：根据风管订制 | 1 | IMG_260 |
| 6 | 风机进风口不锈钢百叶窗  说明：采用SUS304-2B优质不锈钢板制造，δ=1.0mm。  规格：1250×1200 | 1 | 1695622311176 |

**备注：1、本项目核心产品为油烟净化一体机**

**2、所有设备根据现场结构位置、距离尺寸、使用需求可以微调，微调20cm以内单价不变。**

**3、工程量根据实际需求计算。**

**4、所有尺寸规格允许±3%**

**5、规格参数与采购清单有偏离的，须在偏离表中进行说明。以上标的物中涉及不锈钢材料的均须采用食品级304不锈钢。**

**6、为达到“零碳党校”星级标准，供应商提供的产品必须符合以下标准：使用效率高、能耗低、水耗低、物耗低的通用设备和专用设备。**

**① 照明系统；高效照明光源。**

**② 空调系统：近三年新建建筑，二级及以上能效等级。**

**③ 饮用开水器：采用节能开水器，需提供节能产品证书。**

**④ 用水器具：各区域采用的用水器具符合GB/T31436 要求的节水型器具。**

**⑤ 2024年1月1日以后采购的耗能设备应为节能设备。**

**二、供货期、供货地点**

1、供货期：合同签订后60天内供货安装调试完成、验收合格后交付采购人使用。

2、供货地点：根据采购人要求送至指定地点。

**三、产品制作、安装及验收要求**

1、供应商须充分了解项目现场条件情况，根据采购人实际需求对产品尺寸进行优化调整。

2、供应商须接受采购人对项目优化设计、选材、加工、制作、安装等过程的质量监督。材料加工、制作、安装、验收必须按照国家现行相关标准的规定执行。

3、供应商应确保提供的设备、材料是未经使用的合格产品，否则若出现因供应商提供设备、材料不满足要求、而导致该项目无法满足招标要求或不能完全满足招标要求的状况，供应商负全部责任并承担一切费用。

4、交货时中标人须附上所有货物的合格证原件、说明书等，上述资料未提供或提供不全的，视为初步验收不合格。

5、供应商须派遣技术熟练的专业技术人员按照国家有关标准进行设备安装、调试直至设备验收合格通过。

6、由采购人对供应商提交的货物依据国家有关质量标准、采购文件技术规格要求、供应商投标文件中的承诺进行现场初步验收，产品技术参数、说明书、合格证等符合要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。验收中发现产品不符合验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须及时调整、更换该产品，直至符合要求为止，并且赔偿由此给采购人造成的一切损失。

7、采购人有权随机抽检货物，送至第三方检测机构检测；如验收时发现设备达不到招标文件规定或投标文件提供的性能指标或不符合相关规定，则必须更换部件，进行调整，使设备最终能达到合同规定的技术要求，并且要赔偿由此对采购人造成的损失。检测费用已包含在投标报价中，由中标人承担。

**四、售后服务**

1、质保期：

（1）本项目售后质保期从项目验收合格开始计算，投标人应提供不少于3年的售后质保服务及系统运维，在质保期内投标人应免费上门对损坏的部件或设备进行维修、安装、更换、调试等。

（2）质保期内免费更换的设备零部质保期应自更换之日起计不少于3年。

2、售后服务要求

（1）中标人应在舟山设立售后服务点。

（2）中标人应提供上门售后服务，并提供7×24小时热线电话服务。

（3）响应时间：中标人应在接到采购人通报故障的电话或传真后应立即响应，对于无法通过电话或传真指导排除故障的，中标人的技术人员应在1小时内到达现场进行故障排除工作。因自然灾害影响无法在规定时间赶到现场及时排除故障的，待自然灾害结束后，应立即赶到现场排除故障。

（4）质保期内因产品质量问题而引起的维修费用（包括材料和人工费以及措施费等一切费用）均由中标人承担。

（5）在质保期内设备出现2次维修不合格时，应及时更换新设备，以满足设备正常使用。

（6）从验收合格交付采购人使用起在规定的质保期内，任何由中标人的原因引起的非正常故障，全部由中标人负责免费维修和维护。

（7）质保期内，中标人安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（8）质保期结束前，须由中标人和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（9）操作维护手册：中标人应提供至少四份完整的中文操作维护手册。应含:安装、调试、运行、维护、拆卸、修理等，其内容须完整、清晰、易于理解（包括配套设备制造商提供的配套设备维护说明），图表及零件单须完整。

（10）备件供应：对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

五、培训要求

为使采购人能正确使用产品，应对采购人相关人员进行操作、维修的培训，使产品能正确的为采购人使用并达到使用效果。

**六、付款方式**

合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内支付合同金额的40%，排烟系统完成后支付合同金额的35％，待设备供货完成并验收合格后10日内支付至结算价款的100%。

**第四部分 评标办法**

| 类目 | 序号 | 类别 | | 权重 | 投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录 \* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分  （3分） | 1 | 类似业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有**厨房设备供货及安装业绩的**：每提供1份合同得1分，最多得2分。  **注：提供合同扫描件并加盖投标人公章。** | 2 |  |
| 2 | 节能、环保认证 | 1. 投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能(节水)产品认证证书或中国政府采购网节能（节水）产品查询截图的，得0.5分。 2. 投标产品除政府强制采购节能产品外列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图的，得0.5分。   **注：**提供证书复印件或中国政府采购网网页查询截图。 | 1 |  |
| 技术部分  （67分） | 3 | 投标产品技术参数响应情况 | 根据投标人针对招标文件要求“技术要求”中各项条款响应程度情况打分：全部满足招标文件技术要求得24分；未带“★”的技术参数有1项负偏离的扣0.1分；带“★”的技术要求，未提供相应证明材料的，视为负偏离，每负偏离一条扣0.5分；以此类推，扣完为止。  带“★”的技术参数为实质性条款。  注：要求提供相关证明材料（包括检测或检验报告），其中检测或检验报告的必须加盖制造商公章，以证明材料为准，不提供或不符合要求的视作负偏离。 | 24 |  |
| 4 | 项目实施方案 | 根据投标人提供的产品供货、安装调试及验收方案进行打分：  方案全面、科学合理、针对性强、可操作性强的，得5分；  方案全面、基本合理、针对性较强的、可操作性较强的，得3分；  方案略有欠缺的，得1分；  缺项的不得分。 | 5 |  |
| 根据投标人针对项目质量保证措施（包括产品选材、制作工艺等）进行打分：  保证措施合理、可行，针对性强的，得5分；  保证措施基本合理、可行；针对行较强的，得3分； 保证措施略有欠缺的，得1分； 缺项的不得分。 | 5 |  |
| 根据投标人针对本项目的进度计划及工期保障措施进行打分：  保障措施完整、可行的，得5分；  保障措施较完整、较可行的，得3分；  保障措施略有欠缺的，得1分；  缺项的不得分。 | 5 |  |
| 根据投标人提供的安全保证措施进行综合评分：  科学合理、全面可行的，得5分；  基本能满足本项目要求的，得3分；  略有欠缺的，得1分；  缺项不得分。 | 5 |  |
| 5 | 售后服务方案 | 本项目要求所有设备质保期3年，投标人承诺的所有设备质保期每延长1年得1分，最多得2分。 | 2 |  |
| 根据投标人为本项目提供的售后服务方案（包括服务响应时间、人员配备、质保期内外服务承诺等）进行综合评分：  售后服务方案完整，服务响应时间及时，服务人员配置及服务承诺匹配项目需求得3分；  售后服务方案较完整，服务响应时间能满足项目要求，服服务人员配置及服务承诺基本满足本项目的实际需要得2分；  售后服务方案略有欠缺得1分；  缺项的不得分。 | 3 |  |
| 根据投标人提供的培训方案中包括培训计划、培训内容、培训方式、培训人数、培训地点等详细说明，根据完整性和可实施性综合打分：  培训方案完整合理，可实施性强的得2分；  培训方案一般，但具有可实施性的得1分；  缺项的不得分。 | 2 |  |
| 6 | 样品 | 根据样品展示视频中样品情况（包括材质用料、外观、制作工艺、密封性能、实用性能等，样品具体参数详见采购需求)进行打分，不提供样品展示视频的不得分，本项最高得16分：  **1、序号G4双眼炒菜灶（燃气）（规格：2000×1200×800 ）；**  外观精致、尺寸精确、配件牢固、工艺先进、用料考究扎实的,得4分；  外观较精致、尺寸较准确、配件较牢固、工艺及用料基本满足采购需求的，得2分；  **2、序号G14电磁摇摆汤炉（规格：1600×1000×1200）；**  外观精致、尺寸精确、配件牢固、工艺先进、用料考究扎实的,得4分；  外观较精致、尺寸较准确、配件较牢固、工艺及用料基本满足采购需求的，得2分；  **3、序号J8四眼电磁陶炉（规格：700×800×800）；**外观精致、尺寸精确、配件牢固、工艺先进、用料考究扎实的,得4分；  外观较精致、尺寸较准确、配件较牢固、工艺及用料基本满足采购需求的，得2分；  **4、序号J9电磁平扒炉（规格：700×800×800）**；  外观精致、尺寸精确、配件牢固、工艺先进、用料考究扎实的,得4分；  外观较精致、尺寸较准确、配件较牢固、工艺及用料基本满足采购需求的，得2分； | 16 |  |
| 报价  （30分） | 10 | 1. 按满足采购文件要求且有效投标价格最低的投标报价作为评标基准价，其价格分为满分；其他响应人的价格分按以下公式计算：  投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30分。  投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位。 | | 30 | / |

 \***备注：**投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

**一、评标方法**

**1.本项目采用综合评分法。**综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

**二、评标标准**

**2.评标标准：**见评标办法前附表。

**三、评标程序**

**3.1符合性审查。**评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

**3.2 比较与评价。**评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

**3.3汇总商务技术得分。**评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

**3.4报价评审。**

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准（政采云系统开启报价若与报价文件不一致以报价文件为准）;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**3.5排序与推荐。**采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

多家投标人提供相同品牌产品（单一产品采购项目中的该产品或者非单一产品采购项目的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**3.6编写评标报告。**评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

**四、评标中的其他事项**

**4.1投标人澄清、说明或者补正。**对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**4.2投标无效。**有下列情况之一的，投标无效：

4.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的（均无效）；

4.2.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

4.2.3投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.4如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的；

4.2.5投标文件未按招标文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的；

4.2.6投标文件组成不全或内容字迹模糊辨认不清的而导致评标无法正常进行（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外的）；

4.2.7投标文件中法人授权书所载内容与本项目内容有异的；

4.2.8投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.9采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.10投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.11投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.12投标人所投内容不符合招标文件中实质性要求的；

4.2.13投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.14投标报价高于本项目采购预算或者最高限价的;

4.2.15报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.16《投标（开标）一览表》填写不完整或字迹不能辨认或有漏项的；

4.2.17投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.18投标人提供虚假材料投标的（包括但不限于以下情节）；

4.2.18.1使用伪造、变造的许可证件；

4.2.18.2提供虚假的财务状况或者业绩；

4.2.18.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.2.18.4提供虚假的信用状况；

4.2.18.5其他弄虚作假的行为。

4.2.19投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；有下列情形之一的，属于或视为恶意串通，其投标无效：

4.2.19.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

4.2.19.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

4.2.19.3供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.2.19.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.2.19.5供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

4.2.19.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

4.2.19.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

4.2.19.8不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2.19.9不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.2.19.10不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.2.19.11不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.2.19.12不同投标人的投标文件相互混装；

4.2.20投标人仅提交备份投标文件，没有在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.21以联合体形式投标的，未在资格文件和商务技术文件中提供联合协议的，投标无效；

4.2.22以分包方式履行合同的，未在资格文件和商务技术文件中提供分包意向协议的，投标无效；

4.2.23法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

**5.废标。**根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

**6.修改招标文件，重新组织采购活动。**评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

**7.重新开展采购。**有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标、成交结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标或者中标人的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标或者中标人但尚未签订政府采购合同的，中标或者成交结果无效，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标或者中标人；没有合格的中标或者成交候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标、成交结果或者依法被认定为中标、成交无效的，依照7.1-7.4规定处理。

**8.评审过程的保密与录像**

8.1保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标人推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

**9.录音录像。**采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

**第五部分 拟签订的合同文本**

项目名称： 采购编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据关于 项目公开招标的结果，双方经协商签署本合同。乙方投标时的承诺均构成本合同有效组成部分。

**一、采购内容（或为附件形式附后并双方盖章）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |

**注：本项目采购内容需按照采购需求及甲方要求进行细化调整。**

**二、合同金额**

1、本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 元）人民币。

2、本项目为固定单价合同，结算时中标单价不变，数量按实调整。

**三、双方责任**

1、甲方应按时拨付项目款；

2、甲方应负责对乙方所进行的工作进行监督和管理；

3、乙方应按法律规定和合同约定保质、保量、按时完成合同内工作，对产品质量、项目进度负责；

4、乙方应服从甲方的监督和管理；

5、乙方应保证项目人员的稳定性，不得随意更换；

6、乙方应在质保期内承担质保义务，保证设备的完整、顺畅运行；

7、乙方应按照规定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档；

8、乙方应对甲方技术人员和操作人员进行使用操作和培训；

9、乙方应按有关法律、法规规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，确保人员、材料、设备和设施的安全。为全部工作人员办理工伤及保险意外伤害保险并支付保险费。

10、其他未尽事项见采购需求。

**四、款项支付**

1、合同签订生效且具备支付条件后7个工作日内甲方支付合同金额的40%作为预付款，对应的乙方须同时提供对等金额的预付款保函。

2、排烟系统完成后支付合同金额的35％，待设备供货完成并验收合格后10日内支付至结算价款的100%。

**五、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**六、技术资料**

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**七、知识产权**

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

**八、产权担保**

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**九、履约保证金**

1、乙方应按合同总价的1%在合同签订后5日内向甲方提交履约保证金。

履约保证金形式：可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

2、验收合格后履约保证金一次性无息退还。

**十、交货期、交货方式、交货地点及质保期**

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：根据甲方要求送至指定地点，并负责安装、调试及通过验收。

4、质保期：本项目售后质保期从项目验收合格开始计算，提供 年的售后质保服务，在质保期内乙方应免费上门进行维修、安装、更换、调试等。更换后的设备零部件质保期应自更换之日起计 年。

**十一、转包或分包**

1、本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

**十二、货物包装、发运及运输及安装**

1、乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达甲方指定地点。货物包装应符合《财办库【2020】123号文件》要求。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方。

4、设备在运输及乙方现场保管期间发生的风险和责任均由乙方负责，直至项目验收交付甲方止。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

6、甲方对乙方提交的设备依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收，验收合格后才可进行安装。

7、乙方必须按甲方进度计划进行安装，安装要满足有关规范要求。安装过程（含设备、材料堆放）中乙方必须做好安全围护栏（网）等防护性措施。

8、乙方应根据需要派遣技术熟练的专业技术人员到现场按照国家有关标准进行安装，并负责进行产品检测、调试直至验收合格通过。

9、交货时，提供设备的有关证明，如产地、出厂合格证、质量保证书和测试合格证等。

**十三、调试和验收**

1、产品安装完毕，应在甲方的监督下进行试运行前的调试。乙方应提供全部调试过程中所需的特殊工具、易损件，并自带专用仪器仪表，应在现场对产品进行调试和试运行，以检验其设计制作操作性和功能等方面的情况。

2、甲方对乙方提交的产品依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，外观、性能等符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

3、甲方有权随机抽检货物，送至第三方检测机构检测；检测费用已包含在合同价中，由乙方承担。

4、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应交甲方。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

**十四、培训要求**

1、与本项目有关的甲方技术人员和操作人员都将根据本项目的要求进行充分的培训，以胜任设备运行和维护的需要。培训应分操作培训和维护培训两种；所有培训应以中文进行（或配备中文翻译）。

2、乙方提供的培训指导人员应具有相同或相近设备运行和维护的经验，能够正确地进行培训服务。

**十五、质量保证及售后服务**

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，同时提供详细操作手册和维修手册。如乙方投标时所提供的设备在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），乙方须按原价提供同等配置或更高配置的设备。

2、乙方提供的货物在验收合格后30天内发现有质量问题，中标人须负责更换。30天外质保期内因货物本身的质量问题发生故障的，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并承担对甲方造成损失。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后\_\_\_\_\_\_小时内到达甲方现场，并提供提供7\*24小时电话技术支持，对于24小时内不能排除系统故障的，应提供必要的备机备件，以确保各系统的正常运行。

4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5、超过保修期的设备，终生维修，维修时只收取成本费。质保期满后，采购人有权选择售后服务商，无论结果如何，投标人也必须配合采购人做好后续衔接工作。

**十六、违约责任**

1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。

4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。如乙方投标时所提供的设备在实际供货时已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），但乙方未能按原价提供同等配置或更高配置设备的，按乙方违约处理，甲方可单方面解除合同。

5、因乙方原因造成安全事故的，由乙方负责一切损失。

6、乙方因逾期交货、逾期完工或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

7、乙方未能按照承诺的服务响应时间提供服务的，每发现一次乙方应向甲方支付违约金1000元，超过5次未按照承诺的服务响应时间提供服务的，从第6次起每次乙方向甲方支付违约金扣3000元。乙方未能按承诺的响应时间提供服务，甲方可以向第三方采购服务，由此发生的费用由乙方承担。

8、乙方提供的产品参数低于承诺的产品参数时，每缺少一项扣10000元，并由乙方补足缺少的相应功能，缺少功能超过3项时，甲方有权单方面解除合同、没收履约保证金，并向第三方采购缺少的相应功能，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

**十七、不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十八、政府采购合同贷款（该条款采用政府采购信用融资时可选）**

1、本合同同时用于乙方向 银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

2、本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。

3、乙方需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

**十九、诉讼**

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决；如协商不成，向舟山市普陀区人民法院起诉。

**二十、合同生效及其它**

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本次项目的采购文件、乙方的投标文件以及乙方其他投标时承诺等文件均为本合同的组成部分。

4、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

签订地点： 签订日期： 年 月 日

**第六部分应提交的有关格式范例**

**资格文件部分**

**目录**

（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（3）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

**一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购活动，郑重承诺：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具有法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）不存在以下情况：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月日

**二、落实政府采购政策需满足的资格要求**

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**A**.专门面向中小企业，货物全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）制造或者服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件5）。

**B.**要求以联合体形式参加的，提供联合协议和中小企业声明函（附件5），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接的，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

**联合协议**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到%。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**C、**要求合同分包的，提供分包意向协议和中小企业声明函（附件5），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造或承接，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

**分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到%，小微企业合同金额达到% 。 投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**三、本项目的特定资格要求**

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

**商务技术文件部分**

**目录**

（1）投标函………………………………………………………………………………（页码）（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）联合协议………………………………………………………………………………（页码）

（4）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（5）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（6）节能环保产品清单表…………………………………………………………………（页码）

（7）投标产品清单…………………………………………………………………………（页码）

（8）评标标准相应的商务技术资料………………………………………………（页码）

（9）投标响应表（偏离表）格式……………………………………………………（页码）

（10）售后服务承诺…………………………………………………………………（页码）

（11）政府采购供应商廉洁自律承诺书………………………………………………（页码）

（12）演示视频……………………………………… …… …………… ………（页码）

**一、投标函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1. 我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起天（不少于90天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.3本项目的特定资格要求（如果有）。

2.2商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

2.2.3联合协议（如果有）；

2.2.4分包意向协议（如果有）；

2.2.5符合性审查资料；

2.2.6节能环保产品清单表；

2.2.7投标产品清单；

2.2.8评标标准相应的商务技术资料；

2.2.9技术偏离表；

2.2.10售后服务承诺；

2.2.11政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.12演示视频（如果有）

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2报价组成明细表格式

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方已详细审查了招标文件的全部内容及其相关补充文件（若有），并完全清晰理解全部内容及相关的补充文件（若有），不存在任何误解之处，同意放弃提出异议和质疑的权利。

5、如我方中标，我方承诺：

5.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

5.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

5.3按照招标文件要求提交履约保证金；

5.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6、其他补充说明:。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明**

**授权委托书（适用于非联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

投标人名称(电子签名)：

签发日期： 年 月 日

**授权委托书（适用于联合体投标）**

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托（姓名）为我方代理人（身份证号码：，手机：），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自年月日起至年月日止。

特此告知。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）**

身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| 正面： 反面： |

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月 日

**三、联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：；……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上；……。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合体其中一方提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上，对联合体报价给予3%的扣除）**

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**四、分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额%以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予4%的扣除）**

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**五、符合性审查资料**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **实质性要求** | **需要提供的符合性审查资料** | **投标文件中的**  **页码位置** |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件  第页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第页 |

**六、节能环保产品表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、本次投标拟投入的节能（节水）产品说明** | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | | 型号 | | 节能产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 | 感应水龙头 |  | |  | |  |  |
| 2 | 单冷水龙头 |  | |  | |  |  |
| 3 | 冷热水龙头 |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| … | … |  | |  | |  |  |
| **二、本次投标拟投入的环保产品说明** | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | | 品牌 | | 型号 | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  | |  | |  |  |  |
| 2 |  | |  | |  |  |  |
| … | … | |  | |  |  |  |

注：1、节能（节水）产品、环境标志产品须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能（节水）产品或环境标志产品认证证书，或提供中国政府采购网节能（节水）、环境标志产品查询截图。

**2、本项目采购清单中感应水龙头、单冷水龙头、冷热水龙头为政府强制采购产品，投标文件中未提供有效期内的**节能（**节水**）**产品证书或提供中国政府采购网**节能（**节水**）**标志产品查询截图的，投标做无效处理。**

**七、投标产品清单表（格式自拟，不得出现价格）**

**八、评标标准相应的商务技术资料**

**（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料）**

### 九、投标响应表（偏离表）格式

**投标响应表（技术偏离表）**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **型号** | **招标文件所需技术参数及性能说明** | **所投技术参数**  **及性能说明** | **偏离情况及说明** |
| 1 |  |  |  |  |  | 正偏离/符合/负偏离 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十、投标响应表（售后服务承诺）格式**

**售后服务承诺**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 质保期服务项目 | 服务承诺 | 备 注 |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 接到采购人通知后响应时间 |  |  |
| 3 | 到达故障现场时间 |  |  |
| 4 | 其它承诺内容 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |

说明：1.投标人有其他需要向招标人说明的售后服务承诺可自行添加行数说明。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十一、政府采购供应商廉洁自律承诺书**

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

**十二、演示视频**

**报价文件部分**

**目录**

（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）报价组成明细表格式…………………………………………………………（页码）

（3）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

**开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标总价（人民币）元，大写 | |
| 交货期 |  |

**说明：1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成所有产品供货及履行所有规定服务所产生的全部税、费。**

1、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字（或盖章），否则其投标作无效标处理。

2、投标报价应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、以及实施本项目所需的其他一切费用。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

二、报价组成明细表格式

报价组成明细表

项目名称：

项目编号：

| **序号** | **类别名称** | **数量** | **单价** | **品牌** | **总价** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 总计 | 小写： | |  |  |  |
| 大写： | |  |  |  |

报价说明：报价应包括项目涉及的一切相关费用。采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价，需自行添加表格。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。

2、此表可增减行数，或供应商自行提供报价格式，但需包含以上类别分项报价。

3、报价组成中不得出现报价为0项。

投标人名称（电子签名）：

日期： 年 月 日

三、中小企业声明函

**[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件5）。]**

# 附件

**附件1：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**附件2：质疑函范本及制作说明**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 标项：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件3：投诉书范本及制作说明**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地 址：邮编：

被投诉人1：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件4：业务专用章使用说明函**

（采购人）、（采购代理机构）

我方(投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）项目【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期： 年 月 日

**附：**

投标单位法定名称章（印模） 投标单位“XX专用章”（印模）

**附件5：中小企业声明**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签名)：

日期： 年 月日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签名）：

日 期：

**从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。**

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

**政采贷**

为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，属于舟山市内的各中小企业可凭政府采购项目中标通知书等材料向舟山市政府采购信用融资合作银行申请相关融资产品，有关的合作银行详见下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 舟山市政府采购信用融资合作银行 | | | |
| 银行名称 | 产品特点 | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司舟山分行 | “采购贷”业务是指符合条件的中小企业供应商客户，在其取得政府采购合同后，以合同项下的预期销货款抵押为基础，为其提供的融资业务。融资额度根据政府采购合同实有金额（合同哦金额减去预收货款）及供应商资金需求确定，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%。 | 柳超颖 | 15858076468 |
| 中国建设银行股份有限公司舟山分行 | 1.快速便捷：全流程线上操作，通过浙江省政府采购网数据审核信用额度，建行供应链平台快速放款。2.申请额度高：单笔融资额度最高可达政府采购合同金额的90%，单户额度最高可达3000万。3.无需额外抵押：以浙江省政府采购网备案公示的政府采购合同进行融资，无需额外抵押担保。4.利率优惠：给予流动资金贷款最优惠利率。 | 普陀片区：蔡妮妮  定海片区：杨莹  自贸区片区：郑佳奇 | 普陀片区：13957201791  定海片区：13655803997  自贸区片区：13857208408 |
| 杭州银行股份有限公司舟山市分行 | “云采贷”是杭州银行为政府采购供应商提供的纯信用贷款产品。客户申请、签约、放款全流程线上化，平台注册入库并取得采购合同即可申请，融资比例最高达采购订单的80%，单户、单笔最高可达3000万，最长期限一年。 | 方经理 | 0580-2185201、18205800451 |
| 招商银行股份有限公司浙江自贸试验区舟山分行 | 小企业政采贷是招商银行为政府采购中标供应商提供的用于履行政府采购合同的专属融资产品。优势：一、额度高。根据企业上一年或近一年获得政府采购中标及成交通知的一定比例给予额度，最高可达3000万元。二、操作简便、模式丰富。客户通过我行一网通等渠道在线申请。支持线上用款，按日计息，随借随还。三、担保方式灵活。实际控制人夫妇担保＋融资项下应收账款质押作为辅助，无需抵押，一次性签署合作协议。 | 李玲 | 0580-2061710、13957227971 |
| 温州银行股份有限公司舟山市分行 | “政采订单贷” ：单户授信最高为500万，单笔申请最高可按中标金额0.8折，贷款期限最少三个月、最长一年，可通过政采云平台向本行发起政采订单贷业务申请 | 郑贤栋 | 0580—8866086 |
| 交通银行股份有限公司舟山分行 | 交通银行政采贷，最长期限1年，融资金额一般不超过1000万元，单笔提款金额最高至采购合同金额的70%。担保方式为信用（附加该笔业务项下未来应收账款质押、实际控制人及配偶个人保证），随借随还，利率最低至当期LPR。 | 赵争艳 | 0580-2260728,  13758007280 |
| 中信银行股份有限公司舟山分行 | 中信银行“政采e贷”产品特点：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，为中标小微企业提供流动资金贷款。产品实现预授信、贷款申请、应收账款质押、授信审批、自助提款等环节的线上化、自动化处理，操作便利，授信额度最高不超过1000万元，贷款期限最长1年，利率低。 | 杨莉丹 | 13905809681 |
| 泰隆银行舟山市分行 | 符合我行基本准入，期限对照订单最长不超过1年，额度最高1000万，担保方式享受信用贷款执行，可由中标企业或其实际控制人出面申请，利率最低可至当期LPR ，对于合同期限确实超过一年的，可享受无还本续贷至合同付款日。 | 胡亢宇 | 17605868703 |

1. 一般步骤

（1）供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

（2）供应商中标后，凭中标通知书等材料，向相关合作银行发出融资申请；

（3）银行、供应商线上办理审批、放贷事宜。

2. 注意事项

（1）中标供应商需确保政府采购合同的收款账户与融资银行开户账户一致。

（2）用于政府采购信用融资的政府采购合同，应当包含如下条款：“第 条：政府采购合同贷款

本合同同时用于乙方向 银行（金融机构）申请政府采购信用贷款。

本合同一经签订，原则上不得更改乙方收款账户信息。确须更改的，乙方应取得原合同收款账户开户银行书面同意，否则修改后的合同不予备案，采购资金不予支付。”