****

**台州市政府采购招标文件**

**TZCG-2024-GK087号**

采购项目：新院区学术报告厅LED屏、音响设备、舞台灯光及相关配套设备采购项目（重新招标）

采 购 人：台州市第一人民医院

台州市政府采购中心

2024 年 11 月 29 日

**目 录**

[第一章 投标邀请](#_Toc4350_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc4350_WPSOffice_Level1)

[第二章 投标人须知 6](#_Toc25017_WPSOffice_Level1)

[第三章 招标需求 1](#_Toc13072_WPSOffice_Level1)6

[第四章 评标 3](#_Toc31173_WPSOffice_Level1)0

[第五章 拟签订的合同文本](#_Toc27944_WPSOffice_Level1) [37](#_Toc27944_WPSOffice_Level1)

[第六章 投标文件格式](#_Toc5481_WPSOffice_Level1) [41](#_Toc5481_WPSOffice_Level1)

1. **投标邀请**

## 台州市政府采购中心受台州市第一人民医院委托，就新院区学术报告厅LED屏、音响设备、舞台灯光及相关配套设备采购项目（重新招标）进行公开招标，欢迎符合资格条件的国内投标人参加投标。

## 一、项目基本情况

项目编号：TZCG-2024-GK087号

项目名称：台州市第一人民医院新院区学术报告厅LED屏、音响设备、舞台灯光及相关配套设备采购项目（重新招标）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **标项名称** | **数量** | **单位** | **预算**  **（万元）** | **最高限价**  **（万元）** |
| 1 | LED屏、音响设备、舞台灯光及相关配套设备 | 1 | 批 | 80 | 80 |

## 二、投标人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求：本项目专门面向中小企业采购（须在资格证明文件里提供《中小企业声明函》）。

（三）信用记录：未被列入“信用中国”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；未处于“中国政府采购网”[政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。](http://www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。)

（四）法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目投标；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（联合体投标的，联合体各方均须满足该条款）。

## 三、获取招标文件

（一）时间：2024年12月2日至2024年12月6日

（二）方式：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）免费下载

## 四、提交投标文件

（一）截止时间（开标时间）：2024年12月20日9点整（北京时间）

（二）投标网址：浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）

**五、发布公告**

（一）公告网址：浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn）、台州市公共资源交易网（https://tzztb.zjtz.gov.cn）

（二）公告期限：本公告期限自发布之日起五个工作日

## 六、注册报名

投标人登录浙江省政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进行注册后报名。

## 七、联系方式

**（一）采购人（受理招标文件相关质疑及答复）**

名 称：台州市第一人民医院

地 址：台州市黄岩区横街路218号

联系人：蔡女士

联系电话：15105867719

**（二）采购组织机构**

名 称：台州市政府采购中心

地 址：台州市市府大道777号

项目联系人：陈先生

联系电话：0576-88325289

受理联系人：阮女士（受理注册、中标结果相关质疑及答复）

联系电话：0576-88685121

技术人员：徐女士

联系电话：0576-88685161

**（三）同级政府采购监管机构**

名 称：台州市财政局政府采购监管处

地 址：台州市台州湾新区纬一路66号天元大厦

联系人：陈女士

联系电话：0576-88206705

**（四）政采云平台**

联系电话：95763

台州市政府采购中心

2024年11月29日

1. **投标人须知**
2. **前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序 号** | **事 项** | **本项目的特别规定** |
| 1 | 是否允许联合体 | □ 是/☑ 否 |
| 2 | 是否允许分包 | □ 是（但主体部分不得分包，详见招标需求内容）/☑ 否 |
| 3 | 是否需要提供预付款保函 | □ 是/☑ 否 |
| 4 | 答疑会或  现场踏勘 | 无 |
| 5 | 投标文件的制作和投标 | 请投标人在投标前仔细阅读《政府采购项目电子交易操作指南》。  1.投标文件的制作：投标人按照本项目招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制、加密并递交投标文件（下载网址：[https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html）。](http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。)  2.投标：投标人应当在投标截止时间前（开标当天北京时间09:00）完成投标文件的传输递交，逾期上传的投标文件恕不接受。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成上传的，视为撤回投标文件。  3.投标文件解密：投标人应在开标当天北京时间09:00至09:30完成解密。 |
| 6 | 备份投标文件的递交 | 备份投标文件是通过政采云电子交易客户端制作投标文件产生的备份文件，请投标人自行妥善保管。  1.使用前提：在解密截止时间前，投标人自行在线解密操作失败，又未能及时联系技术人员帮助解密，或者投标人寻求技术人员帮助仍无法完成解密。  2.递交截止时间：开标当天9:50（北京时间）。  3.投递邮箱：开标当天公布的指定邮箱。  4.未按上述要求递交备份投标文件或所提供的备份投标文件不符合要求的视同放弃投标，仅提交备份投标文件的，投标无效。  5.投标人未按时完成解密的，并符合备份投标文件使用前提的，投标人应提供备份投标文件，否则视为放弃投标。 |
| 7 | 不见面开标  （该项根据实际需求进行调整或删减） | 本项目开评标环节实行全流程电子化，采取政采云不见面开标大厅实现，投标人可自行登录政采云平台进入开标大厅观看现场直播画面。采购组织机构按照采购文件规定的时间通过电子交易平台组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。如未参加，造成无法响应或响应失败等后果由投标人自行承担。 |
| 8 | 远程询标/远程在线演示要求  要求 | 1. 评审小组可能向投标人发起远程询标，投标人需提前做好准备。 2. 本项目是否需要远程在线演示要求详见采购需求。 3. 远程询标/远程在线演示要求通过“政采云视频讲标系统”进行线上问答，投标人在接到政采云信息推送后登录政采云系统--进入开标大厅--进入本项目进行操作，单方面视频下回答评委询问。 4. 投标人进行远程在线演示可通过共享桌面来实现，具体操作指南在《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》2.4.4项。 5. “政采云视频讲标系统”目前不支持手机端，投标人需配置带高清摄像头的电脑、音箱、麦克风等设备，以及足够的网络带宽保障远程询标顺利进行（建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，有线网线、中档及以上摄像头，提前调试音响麦克风）。 |
| 9 | 投标与开标  注意事项 | 1.本项目实行电子投标，投标人自行承担投标一切费用。  2.标前准备：投标人在开标前确保成为浙江省政府采购网正式注册用户，并完成CA数字证书办理（办理流程详见本招标公告附件：政采云CA签章申领操作流程）。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 |
| 10 | 信用信息  查询渠道 | 信用中国（网址：<http://www.creditchina.gov.cn>）  中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn） |
| 11 | 中小企业预留  份额情况 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，本项目（☑ 是/□ 否）属于专门面向中小企业采购的项目。 |
| 12 | 中小企业  优惠措施 | 1.项目属性： 【货物类】 。  2.中小企业划分标准所属行业（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）：  采购标的： LED屏、音响设备及舞台灯光采购 ，所属行业： 制造业 。  3.属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应符合财库〔2017〕141号文件规定，视同小型、微型企业，在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），享受评审中价格扣除政策。  4.根据财库〔2014〕68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。  （注：未提供以上材料的，均不给予价格扣除） |
| 13 | 质疑渠道 | 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。 |
| 14 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 15 | 重要性能参数 | 带“★”的条款是重要性能参数。 |
| 16 | 书面形式 | 包括电子邮件、信函、传真。 |
| 17 | 解释权 | 本招标文件解释权属于采购人和采购组织机构。 |

**二、说 明**

**总则**

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和浙江省有关法律、法规、规章编制。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则由此引起的一切后果应由投标人承担。

**适用范围**

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**（三）当事人**

### 1.采购组织机构：是指采购人委托组织招标的集中采购机构或采购代理机构；

2.采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织；

3.投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

4.中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件作出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或受采购人委托直接确认的，与采购人签订合同资格的投标人；

5.联合体：两个或两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

**（四）以联合体形式投标的，应符合以下规定**

1.联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成分部分；

2.联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料；

3.联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录；

4.联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级；

5.联合体各方不得再以自己名义单独在同一合同项中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

7.投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，对联合体各方均具有约束力。

**（五）语言文字以及度量衡单位**

1.投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写，除签字、盖章、专用名称等特殊情形外。投标资料提供外文证书或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

2.所有计量均采用中国法定的计量单位。

3.所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

**（六）现场踏勘**

1.招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

2.投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

3.采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

**（七）特别说明**

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有且所提供的资料都是真实有效的。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.本招标文件中关于电子招投标的内容、流程，如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

**三、招标文件**

（一）招标文件由招标文件目录所列内容组成。

（二）投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

（三）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（四）采购组织机构对招标文件进行必要的澄清更正的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，于投标截止时间的15日前在浙江省政府采购网上以更正公告的形式通知各潜在的投标人；不足15日的，采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

**四、投标文件**

**（一）投标文件的编制**

投标人获取招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格证明文件、商务与技术文件和报价文件。【特别提示：如在投标时有要求提供资料原件的，将原件扫描放入投标文件】若参与多标项投标的，则按每个标项分别独立编制投标文件。

**1.资格证明文件的组成**

投标人应根据项目实际情况按“第六章 投标文件格式”提供以下资格证明文件，未提供或未按要求提供的，作“未按要求提供资格证明文件的”无效投标情形处理，不进入后续评标程序。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **资格证明文件的组成内容及要求** |
| ▲**1** | **投标声明书（格式见附件1）**  以联合体形式投标的，须分别提供联合体各方声明书并加盖投标人公章 |
| ▲**2** | **资格承诺函及营业执照（格式见附件2）**   1. 以联合体形式投标的，须分别提供联合体各方承诺函并加盖投标人公章 2. 营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）   a.投标人为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。  b.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供扫描件加盖投标人公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。 |
| ▲**3** | **授权委托书（以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1）或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合体授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）** |
| **4** | **联合体共同投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）**  以联合体形式投标的，须提供联合投标协议书并盖联合体各方公章，列明联合体各方承担的工作、义务、合同金额占比 |
| **5** | **分包意向协议书（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）**  项目允许分包的，须提供分包意向协议书并盖投标人与分包供应商公章，列明分包供应商承担的工作、合同金额占比。 |
| **▲6** | **本项目的特定资格要求：**  本项目专门面向中小企业采购（须在资格证明文件里提供《中小企业声明函》）。 |

**2.商务与技术文件的组成**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **商务与技术文件的组成内容及要求** |
| 1 | 评分对应表（格式见附件7，主要用于评委对应评分内容） |
| 2 | 投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件8） |
| 3 | 技术（服务）需求响应表（格式见附件9） |
| 4 | 项目总体设计方案（可包括且不限于对项目总体要求的理解与分析、项目总体架构及技术解决方案、服务方案、质量保证方案、项目分包方案等） |
| 5 | 项目总体实施方案（可包括且不限于保证工期的施工组织方案、人力资源安排、体现服务与保障能力的方案、安装调试及验收方案等） |
| 6 | 项目负责人资格情况表（格式见附件10） |
| 7 | 项目实施人员一览表（格式见附件11） |
| 8 | 商务需求响应表（格式见附件12） |
| 9 | 投标人基本情况介绍（格式见附件13） |
| 10 | 证书一览表（格式见附件14） |
| 11 | 售后服务计划及承诺（可包括且不限于对服务网点的介绍、用户故障的响应及处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）； |
| 12 | 类似项目实施情况一览表（格式见附件15） |
| 13 | 投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料） |

**3.报价文件的组成**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **报价文件的组成内容及要求** |
| 1 | 开标一览表（格式见附件16） |
| 2 | 报价明细表（格式见附件17） |
| 3 | 中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业等声明函（若是，格式见附件18） |
| 4 | 针对报价投标人认为其他需要说明的内容 |

**（二）投标报价**

1.投标人应按照招标需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。

2.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

3.投标报价不得为选择性报价和附有条件的报价。

**（三）投标文件的有效期**

1.投标文件有效期为投标截止日起90天。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

**（四）投标文件的签署**

1.投标文件需由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章（本项目如允许联合体投标且投标人是联合体的，联合体牵头单位应盖章，并签署联合体牵头单位法定代表人或经其正式授权的代表的全名）。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

2.投标文件中所有的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖章才有效。

3.投标文件中要求加盖公章处，可使用有效安全的电子签章替代。

**（五）投标文件的递交要求**

按照前附表要求提交，如采购组织机构顺延截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

**五、开标**

**（一）开标程序**

1.开标时间到后，主持人准时组织开标；

2.宣布采购组织机构工作人员；

3.投标人登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对投标文件进行在线解密，在线解密时间为开标时间起半个小时内；

4.采购组织机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

5.公布开标结果。

**（二）开标异议**

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购组织机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

**（三）**投标人不足三家，不得开标。

**六、评标（详见第四章）**

**七、定标**

**（一）确定中标人**

评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中确定中标人。

**（二）发布中标结果公告**

采购组织机构自中标人确定之日起2个工作日内，在浙江省政府采购网和台州市公共资源交易网上公告中标结果，中标结果公告期为1个工作日。

**（三）发放中标通知书**

采购组织机构在发布中标结果公告的同时，通过政采云平台向中标人发出中标通知书。

**八、合同签订及公告**

**（一）签订合同**

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件内容要求，与中标人签订合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.中标人无故拖延、拒签合同的，将取消中标资格。

4.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的中标人，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

**（二）合同公告及备案**

1.采购人应当自合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，将合同通过政采云平台提交至同级人民政府财政部门备案存档。

**九、询问、质疑与投诉**

**（一）询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购组织机构提出询问，采购人或采购组织机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见第一章“投标邀请”中“采购人、采购组织机构的名称、地址和联系方式”。

**（二）质疑**

1.报名本项目的投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，通过政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

**（三）投诉**

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

1. **招标需求**

**一、招标项目一览表**

本次招标共 1 个标项，具体内容如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **标项号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **总预算**  **（万元）** | **最高限价**  **（万元）** |
| 1 | LED屏、音响设备及舞台灯光采购 | 1 | 批 | 80 | 80 |

**二、技术需求**

**（一）采购内容一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **数量** | **单位** | **是否 核心产品** | **是否 主要产品** | **是否 进口** |
| **1.显示系统设备** | | | | | | |
| 1 | 室内P2.5全彩显示屏 | 46.58 | 平方米 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 台 | 是 | 是 | 否 |
| 3 | 智能电箱 | 1 | 台 | 是 | 是 | 否 |
| 4 | 智能控制终端 | 1 | 台 | 是 | 是 | 否 |
| 5 | 安全播控管理平台 | 1 | 套 | 是 | 是 | 否 |
| 6 | 显示屏钢结构框架 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 |
| 7 | 安装调试费 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 |
| 8 | 舞台背景砌砖墙面 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 |
| 9 | 显示屏内部线材 | 1 | 项 | 否 | 否 | 否 |
| **2.音响器材** | | | | | | |
| **1** | 双8寸线阵音箱 | 12 | 只 | 否 | 否 | 否 |
| **2** | 双8寸 线阵专用田字架 | 2 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| **3** | 返听音箱 | 2 | 只 | 否 | 否 | 否 |
| **4** | 台口音箱 | 2 | 只 | 否 | 否 | 否 |
| **5** | 数字主功放 | 3 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| **6** | 数字返听功放 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| **7** | 数字台口功放 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| **8** | 调音台 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| **9** | 真分集PLL数字锁定话筒 | 3 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| **10** | 监听音箱 | 1 | 只 | 否 | 否 | 否 |
| **11** | 电源时序器 | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| **12** | 移频器 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| **13** | 无线话筒 天线放大器 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| **14** | 无线IP主机 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| **15** | 主席IP话筒 充电式 | 1 | 支 | 否 | 否 | 否 |
| **16** | 代表IP话筒 充电式 | 7 | 支 | 否 | 否 | 否 |
| **17** | 辅材，安装调试 | 1 | 套 | 否 | 否 | 否 |
| **3.舞台灯光系统** | | | | | | |
| 一、灯光系统 | | | | | | |
| 1.1 | 100WCOB面光灯 | 15 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 1.2 | LED三基色影视灯 | 13 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 1.3 | 54x3W RGBW 帕灯 | 42 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 1.4 | 310W摇头光束灯 | 14 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 二、控制系统 | | | | | | |
| 2.1 | 灯光控台 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 2.2 | 放大器（分配器） | 2 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 2.3 | 12路电源直通箱 | 1 | 台 | 否 | 否 | 否 |
| 三、辅材 | | | | | | |
| 3.1 | 灯钩 | 98 | 个 | 否 | 否 | 否 |
| 3.2 | 安全绳 | 84 | 根 | 否 | 否 | 否 |
| 3.3 | 固定灯杆 | 5 | 道 | 否 | 否 | 否 |
| 3.4 | 电源线，信号线 | 1 | 批 | 否 | 否 | 否 |

**（二）项目具体技术参数需求**

**1.显示系统设备**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **显示系统设备配置清单** | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **参数** | **数量** | **单位** |
| **室内P2.5全彩LED显示屏13.8m\*3.375m=46.58㎡** | | | | |
| 1 | 室内P2.5全彩显示屏 | ▲**本项目所投屏体须通过CCC强制认证（提供CCC证书扫描件）** 一、基础参数  （1）▲点间距 ≤2.5mm，像素点密度≥160000点/㎡；压铸铝箱体尺寸：≥600mm\*≥337.5mm\*≤45mm （2）▲整屏宽度≥13.8米，整屏高度≥3.375米，面积≥46.575平方米； （3）本项目所投屏体非OEM产品，要求3c证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件   1. 技术参数 2. LED显示屏能效：能效一级； 3. 水平视角≥170°，垂直视角≥170°；对比度：≥20000:1；色温(K)：20—20000可调。 4. 亮度不低于600（cd/㎡），刷新率≥3840Hz；换帧频率：60Hz,支持3D显示 5. 支持Adobe RGB\120%NTSC-P3色域 6. ★远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号。**（需提供LED显示故障监测报警软件著作权证书扫描件和可查询的真伪证明）** 7. 阻燃测试：符合GB4943.1-2011《信息技术设备通用要求》,阻燃等级需≥HB级。 8. ★支持模块校正和数据存储及回读校正数据、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息；各个模组电源输入端独立供电，互不干扰：当模组电流过大时，自动启动防短路功能，当电流恢复正常时，模组自动恢复正常工作。**（需提供LED显示屏参数自动存储备份及丢失自恢复软件著作权证书扫描件和可查询的真伪证明）** 9. ★具备亮度均匀性修复技术，以RGB三原色的校正系数为基础，对校正结果进行灰度处理，得到亮度校正后均匀性不一致区域，利用算法对原校正系数图该区域内的像素点的灰度值进行处理运算，得到每个像素点修正后的灰度值并应用到系统中，从而确保亮度均匀性**（需提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告扫描件）** 10. ★采用网线传导加扰技术；使用时无需配置，接上电源后即可实现端口的网线传导加扰，防止传输信息的失泄密及防止劫持相关设备**（需提供LED显示屏具有安全性加密系统证书扫描件）** 11. ★环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤10℃；LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤10℃ 12. 自动 GAMMA 矫正技术设置：支持自动GAMMA校正技术。 13. 支持环境色温与显示色温同步调整，不同环境照明下的LED原色显示功能，支持面板同步控制调节 14. 控制系统具有24bit的处理深度，灰度过渡非常平滑，即使在低灰情况下，仍然能保证不出现马赛克现象，避免图像细节损失 15. 具备智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上，能源效率值≥3cd/W,睡眠模式功率密度值≤125W/m2;具备一键休眠设计，无线遥控或者软件控制支持单元进入休眠模式，模组断电，待机功耗5W/panel 16. 支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。 17. 支持HDR高图像动态技术。 18. 设备在正常工作条件下，连续工作7\*24H(168H),不应出现电、机械或操作系统的故障。 19. 根据SJ/T 11590-2016 LED显示层图仅质量主观评价方法标准评价静态图像清晰度：评级优；动态图像清晰度：评级优：图案色彩逼真(无偏色)；无马赛克现象及灰尘效应；亮度鉴别等级≥21级；评级优；无回扫线或闪动现象，评级优：完全无虚影现象，评级优；显示图像无抖动、波动、跳动、抽动等不稳定现象，评级优；图像轮廓锐利清晰，高中低灰度图像层次可辨，评级优； 20. LED显示屏有效抑制90%摩尔纹； 21. ★在20J冲击能量情况下，通过IK10测试；**（需提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告扫描件）** 22. 产品具有中国节能产品认证证书；**（提供证书扫描件）** | 46.58 | 平方米 |
| 2 | 视频处理器 | 1.▲视频处理器需提供CCC证书扫描件。 2．★采用最新的拼接器模式+发送卡模式，可支持3D，HDR模式显示∶通过液晶面板可实时显示型号、ip地址、窗口及信号源的分辨率以及状态信息、输出网口的状态、网线连接状态、屏幕大小及帧频信息、屏幕亮度等信息。 3.支持在线对设备进行自检，所有板卡状态检测，包括运行情况、CPU、内存情况、EMMC、通信链路、电压、温度状态检测;设备（温度、电压、风扇）在线状态监测读取，实时监控，输入信号接入实时显示，输出接口带载状态实时显示（包括二合一卡网口的连接状态）。**（需提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告扫描件）** 4.板卡自带温度传感器，可通过客尺瑞软件直接看到当前板卡的温度。系统支持高分辨率底图加载功能，支持全屏底图或单屏底图。 5．★LED显示屏智能检测及修复校正软件**（提供软件著作权证书扫描件和可查询的真伪证明）**。  6．支持硬件休眠功能，可直接用脚本激活∶可读实现对大屏的一键亮屏、一键黑屏∶硬件支特扫描线功能，可有效防正液晶屏灼烧;硬件支持飞鼠功能，可直接在大屏上显示一个鼠标箭头；可支持屏幕画布功能，可直接在屏幕上画画，帮助讲解。 7．支持可以通过网络直接抓取电脑屏幕，被抓屏端需要安装服务端软件，实现对电脑屏幕通过网络上屏。 8．支持面板一键画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式；通过面板数字按键，可快速准确定义窗口大小位置等坐标信息。 9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。视频输出带载能力∶≥230万像素，（在不抽帧的情况下（60HZ）单台可代载1920x1200或2048x1152）支持视频格式∶RGB，YCbCr4∶2∶2，YCbCr4∶4∶4;支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正;无需电脑，通过前面板/旋钮一键调节屏幕亮度。 10．可自行建立圆形/菱形等特殊形状画面，并可设定画面的透明度及边缘羽化程度，窗口开启不受输出通道的限制，所有输入源均可显示在任意输出通道上，每路输出所能显示的窗口数量无限制（所有输入源均可显示）。 11．支持"云桌面"信号在不借助任何硬件设备的情况下，仅通过有线网络或无线网络直接上屏功能∶支持"全网格"画面校正功能，实现对画面的"像素级调整。 12．支持rtsp，rtmp协议，支持单播组播，高低码流可同时输出；支持LCD，DLP，LED等大屏拼接管理，支持自定义分辨率，支持各种屏幕拼接，尤其LED/LCD/DLP拼接同步技术∶支持任意数量的拼接分组，支持单路可实现4/9/16/32/64/128画面分割功能，支持同时≥4 路4K解码；或者同时≥16路 1920\*1080解码，且显示的不同视频画面。 13．支持USB3.0、USB2.0接口，可实现文件传输功能；支持跨电脑主机复制粘贴文件；实现远程操作电脑主机里的文件和内容，如使用触摸板一样操作鼠标移动和点击;通过手持平板的客户端软件直接对输入节点端电脑的控制操作，并可对电脑信号源输入的任意画面标注功能。 14．支持双网络两种方式同时对信号进行传输，保障系统的稳定性。同时设备供电支持POE供电，可通过双电源的模式保障设备稳定运行。 15．采用全面可视化的交互方式，信号源可视化，大屏状态可视化，场景预览可视化，环境控制可视化。无需预监卡，即可将所有视频信号画面实时预览，大屏画面实时回显，全触控的操作方式，仅需简单的拖动、拉伸、点击即可完成复杂的系统管理；支持鼠标操作拖预览信号到大屏任意位置开窗。 | 1 | 台 |
| 3 | 智能电箱 | 1.产品要求：≥50kw  2.配电系统采用三相五线制供电，配电系统保证三相平衡，屏体采用“分步加电”的上电方式，应配备过流、短路、断路、过压、欠压、温度过高等保护措施，以及相应的故障指示装置；实现定时开关屏体，方便用户的使用。  3.配电柜可实现远程开关机功能。  4.▲提供配电柜强制性产品认证证书或强制性认证产品符合性自我声明扫描件。  5.★具有LED显示屏电源智能温控系统软件功能及电源远程控制系统软件功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 智能控制终端 | 1. 采用802.11AC协议，Linux嵌入式架构，处理器ARM Cortex A7 4核 ≥1G内存**（提供证明材料）** 2.系统需支持Windows、Mac、iOS 、Android等不同系统终端无缝切换投影至投影机或大屏显示 3.支持TYPE-C、HDMI、USB多接口一体式或分离式无线发射器，无需驱动安装，无须占用WiFi连接   4.主机支持苹果Airplay、安卓miracast、安卓软件投屏、Wind10免驱传屏、win10软件投屏等混合投屏**（提供证明材料）** 5.支持安卓自带Miracast投屏与电脑或苹果系统混合投屏并支持双画面同时显示分割。 6.支持软件投屏码投屏以及Windows 自带Miracast 验证码，保证投屏安全，避免误投屏 7.支持2.4G和5G WiFi模式，双5Gwifi模块设计，支持无线桥接网络以及设备自身热点无线同时开启。  8.投屏模式支持自有切换模式或独占投屏模式，支持电脑拓展桌面模式投屏； 9.接收主机支持WEB后台设置，桥接网络，自定义待机画面、修改网络名称、本地升级等功能。 10.支持如鼠标键盘、触控框、电子白板等USB数据回传、漫游且支持10点触控回传。 11.主机接口要求HDMI≥1,RJ45网口≥1，音频口≥1，USB口≥3，外接天线≥3 12.设备输出需支持常规1024\*768,1280\*720,1280\*800, 1920\*1080, 1920\*1200，3840\*2160等分辨率。 13.▲所投产品必须具有CCC认证**（提供3C证书）；** 14.★所投标产品需提供符合 GB4943.1-2011相关条款安全性测试报告**（需提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告扫描件）**。 | 1 | 台 |
| 5 | 安全播控管理平台 | 配置不低于： 1.CPU：Intel i5 13400F 2.主板：X10DRI 3.内存：32GB DDR4 4.存储：256 M.2+512 M.2 5.电源：300W电源 6.显卡：1×NVIDIA T600  软件参数： 1.平台在同一个操作界面上完成以下操作：大屏开关、屏幕锁定、屏幕自动亮度调节、手动亮度调节、清屏、息屏、场景切换及回显开关。 2.平台能够实时回显大屏幕的显示内容，并调节回显码流。 3.平台具备一键切换大屏显示场景。 4.平台具备执行场景轮巡的功能。 5.平台操作界面支持分页显示场景列表，并能够提示当前预案场景在第几页，便于预案场景的调度。 6.一键清空大屏显示内容。 7.平台具备一键黑屏功能，取消即可快速恢复显示内容。 8.平台具备手动调节屏幕亮度的功能。 9.平台运行环境为Linux系统。 10.平台对设备的管理支持设备信息、接入认证、物模型数据、物设备网络状态数据、服务调测、场景管理及自设备管理模块。 11.平台管理的设备信息模块包含设备名称、序列号、节点类型、可用状态、工作状态等关键信息。 12.平台具备对设备进行通过所属产品、节点类型、可用状态、网络状态等基本搜索功能。 13.平台具备对设备进行通过设备名称、序列码的高级搜索工作。 14.平台可以查看设备信息，包含切不少于：设备名称、产品类型、节点类型、父设备、网络状态、消息协议、可用状态、工作状态、IP地址、激活时间。 15.平台对设备的接入认证信息包括：设备的传输协议类型、消息协议版本、连接端口号、IP地址。 16.平台可以查看设备的服务调用记录，内容包括：服务名称、标识符、请求编号、请求参数、请求时间、响应值、响应时间。 17.平台可以对接入的设备功能进行调测，提前验证设备的功能。 18.平台支持查看当前设备的下一节点分别是哪些设备。 19.平台支持查看已经导入的协议名称、版本号，并可以对接入的设备所用的协议版本进行调整。 20.平台支持的通讯协议不少于：Wi-Fi、ZigBee、蓝牙、NFC、串口、Dali。 21.★依据《信息安全等级保护管理办法》的相关规定，物联管理平台须达到信息安全等级保护三级标准。**（提供相关等级证书）** | 1 | 套 |
| 6 | 显示屏钢结构框架 | 含钢结构，包边采用不锈钢材质装饰；  内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度≥2mm；  钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈 | 1 | 项 |
| 7 | 安装调试费 | LED屏体的安装调试。 | 1 | 项 |
| 8 | 舞台背景砌砖墙面 | 弧形墙体尺寸大约长21米\*高6米，墙体厚度24公分，采用实心红砖，刷乳胶漆 | 1 | 项 |
| 9 | 显示屏内部线材 | 显示屏内部线材；搬运、运输及保险费。 | 1 | 项 |

**2.音响器材**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **音响器材配置清单** | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **参数/规格** | **数量** | **单位** |
| 1 | 双8寸线阵音箱 | 1、单元配置 : 8寸低音\*2+44Ti或1.75寸高音\*1； 2、频率响应 : 不劣于80Hz-20KHz； 3、额定阻抗 : 8 Ω； 4、额定功率 :≥ 350W； 5、两只设备间连接可调垂直角度：≥9°； 6、残留噪声：≤5db@1KHZ； 7、失真度：≤0.0005（1KHZ 8Ω）； ★8、音箱具备减震器功能**（需提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告扫描件）**。 | 12 | 只 |
| 2 | 双8寸 线阵专用田字架 | 定制 | 2 | 套 |
| 3 | 返听音箱 | 1、低音≥1\*12寸； 2、频率响应：不劣于55Hz-17KHz； 3、额定功率：≥500W； 4、残留噪声：≤5db@1KHZ 5、失真度：≤0.0005（1KHZ 8Ω）； 6、灵敏度：≥98db； ★7、音箱具备减震器功能**（需提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告扫描件）**； 8、扩散角：120°（H）\*90°（V）； 9、声压级：≥126db； | 2 | 只 |
| 4 | 台口音箱 | 1、单元配置：低音≥8寸； 2、频率响应：不劣于80Hz-19KHz； 3、额定功率：≥180W； 4、残留噪声：≤5db@1KHZ 5、失真度：≤0.0005（1KHZ 8Ω）； 6.音箱具备减震器功能； 7、最大声压级：≥118db； 8、扩散角：80°（H）\*60°（V）； | 2 | 只 |
| 5 | 数字主功放 | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:2×≥1000W/8Ω ；≥2×1500W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（非平衡) ★4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音**（需提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告扫描件）**； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； ★8.符合国家工信部：SJ/T 11560-2015(专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级）标准**（需提供具有CMA、ilac-MRA或CNAS标识第三方检测机构检测报告扫描件）**； 9.符合国家工信部：SJ/T 10406-2016（声频功率放大器通用规范标准）。 | 3 | 台 |
| 6 | 数字返听功放 | 1、D类数字功放技术； 2、输出功率:2×≥650W/8Ω ；≥2×950W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； 8.符合国家工信部：SJ/T 11560-2015(专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级）标准； 9.符合国家工信部：SJ/T 10406-2016（声频功率放大器通用规范标准）； | 1 | 台 |
| 7 | 数字台口功放 | 1. D类数字功放技术； 2、输出功率:2×≥300W/8Ω ；≥2×500W/4Ω； 3、输入阻抗： 20KΩ（平衡) ， 10KΩ（ 非平衡) 4、采用过载保护电路设计，即使出现过载保护不完全断音； 5、输入阻抗： 20KΩ（平衡)，10KΩ（ 非平衡)； 6、阻尼系数（ 8Ω，20 Hz -100Hz）：≥300； 7、信 噪 比 (A 记 权，20Hz-20kHz)：≥100dB； 8.符合国家工信部：SJ/T 11560-2015(专业用D类声频功率放大器能效限定值及能效等级）标准；   9.符合国家工信部：SJ/T 10406-2016（声频功率放大器通用规范标准）； | 1 | 台 |
| 8 | 调音台 | 1. ≥20路4编组调音台，≥14路MIC/20路LINE输入，每路具有3段均衡，中频段可以选频调节参数，MIC输入带独立48V幻象供电和低切功能。 2. ≥2路MAIN主输出，4路GROUP编组输出，4路AUX输出，1路SUB超重低音输出。（6条母线+4条AUX母线，1路SUB低音输出） 3. 主输出带≥9段均衡器。 4. 内置≥24种效果，参数可调，具有独立效果EFFECT控制音量推子。 5. 内置U盘MP3播放器和蓝牙播放器，具有显示屏及按键操作。 6. 内置USB声卡播放和录音USB接口。 | 1 | 台 |
| 9 | 真分集PLL数字锁定话筒 | 1、无线接收主机（一拖二） 2、载波频率范围:UHF620MHz-950MHz 3、频率振荡模式:锁相环回路 4、频道总数:100CH 5、频率响应:80Hz-18KHz 6、载波稳定度:±45KHz 7、假像干扰比:≥80dB 8、信号噪声比:≥105dB（1KHz-A） 9、功能显示方式:LCD液晶显示 10、供电电压:12VDc,600mA 11、输入插头型式:平衡式XLR接头，非平衡式TRS6.3mm接头 | 3 | 套 |
| 10 | 监听音箱 | 1、二分频有源监听音箱； 2、单元配置： 5.5" 低音+ 1"高音 3、频率响应： 不劣于70HZ-40KHZ(-10DB) 4、声压级：≥ 103db, 5、信噪比 ≥96db 6、功率：≥50W； 7、输入电压： AC 200V-240V/50HZ； | 1 | 只 |
| 11 | 电源时序器 | 1、≥12路时序控制电源； 2、对整个音响系统提供规范的，安全的，自动的开启/关断 3、可有效避免因设备开启/关闭对扬声器造成的冲击和损坏 4、控制电路采用数字电路及大电流继电器，安全且功耗低； 5、具有DC24V远程遥控端口，可满足紧急遥控广播的要求； | 2 | 台 |
| 12 | 移频器 | 1.供电方式：AC220V/50Hz  2.麦克风平衡输入 3.线路多声道/平衡输入  4.线路多声道/平衡输出 5.高低音筛选  6.48V切换 7.移频切换  8.移频数 5Hz±1Hz 9.线路输入阻抗≥5KΩ  10.线路输出阻抗≤600Ω 11.传声增益提升量6-10dB  12.频率响应: 非移频状态：20Hz~20KHz 13.移频状态：150Hz~15KHz | 1 | 台 |
| 13 | 无线话筒 天线放大器 | 1.指向性天线放大器 2.≥400米接收距离。 3.UHF500-950MH频段覆盖z频率设置； 4.更长翼展，360度无死角（344mm翼展，信号接收更开阔 5.支持接收机：≥ 4台 | 1 | 套 |
| 14 | 无线IP主机 | 产品功能参数： 1.具有≥2.23寸显示屏, 显示话筒状态、讯号强度、电池电量 2.抗电磁干扰电路设计； 3.连续发言时间不少于12小时。 4.带有红色灯环显示话筒工作状态。 5.主席单元，带有优先键，可控制会议气氛。 6.任意分配ID地址码功能，避免ID地址码重复现象 7.配备USB充电接口。 产品技术参数： 1、信号覆盖范围：室内半径60米 2、音频总增益：≦20dB 3、信噪比:≥85dB  4、音频总谐波失真：≦0.8% 5、通信方式:UHF 6、频率范围：（500MHz --- 950MHz 可供选择） 7、最大调制量：60K 8、辐射功率：≦+9dBm 9、频率偏差：≤0.002 | 1 | 套 |
| 15 | 主席IP话筒 充电式 | 1. 无线手拉手，主席优先发言，充电.光圈指示，轻触式开关，反馈电路.支持4通道发言，前话自动断开； 2.具有≥2.23寸OLED显示屏，显示话筒状态、讯号强度；   3.抗电磁干扰电路设计 4.连续发言时间不少于12小时。 5.主席单元，带有优先键，可控制会议气氛。 6.任意分配ID地址码功能，避免ID地址码重复现象 7.拾音灵敏度：≥0dBM(1V) 8.发射功率：≥＋10dBM(10MW) 9.麦克风功耗：≤120mA 10.UHF 频率范围：715MHz~785MHz | 1 | 支 |
| 16 | 代表IP话筒 充电式 | 1.无线手拉手，充电.光圈指示，轻触式开关，反馈电路.支持4通道发言，前话自动断开 2.具有≥2.23寸OLED显示屏，显示话筒状态、讯号强度 3.抗电磁干扰电路设计 4.连续发言时间不少于12小时。 5.任意分配ID地址码功能，避免ID地址码重复现象 6.拾音灵敏度：≥0dBM(1V) 7.发射功率：≥＋10dBM(10MW) 8.麦克风功耗：120mA 9.UHF 频率范围：715MHz~785MHz | 7 | 支 |
| 17 | 辅材，安装调试 | 以上所有线材含切墙，穿管等墙内施工 | 1 | 套 |

**3.舞台灯光系统**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **舞台灯光系统配置清单** | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格参数** | **数量** | **单位** |
| **一、灯光系统** | |  |  |  |
| 1.1 | 100WCOB面光灯 | 1. 高速闭光/频闪功能（内置4种默认频闪模式），速度可调。 2. -35℃~45℃最大使用环境温度，不低于IP20防水系数。 3. 双提手设计输入电压：AC90-260V 50/60Hz。 4. 灯珠数量：1颗100W COB LED灯珠（暖白）。 5. 控制信号：DMX 512，主从机，声控或自走。 6. 控制通道：3/5/7个国际标准DMX通道 。 7. 消耗功率：≤110W。 8. ★具有照明设备亮度调节系统，提供相关证明材料。 | 15 | 台 |
| 1.2 | LED三基色影视灯 | 1. 电压：AC90V-240v,50/60HZ 2. 功率：≤200W 3. 光源：≥432颗5730灯珠 4. 通道：4-6CH 5. 颜色:正白、暖白、双色，控制方式：声控，自动，DMX512，联机。 | 13 | 台 |
| 1.3 | 54x3W RGBW 帕灯 | 1. LED彩虹效果。 2. 内置宏功能及自走程序。 3. 25次/秒高速频闪效果，带脉冲频闪，随机频闪。 4. 不低于50,000小时灯珠寿命，低功率消耗 。 5. -35℃~45℃工作温度。 6. 输入电压：AC90-260V 50/60Hz。 7. 灯珠数量：≥54\*3W RGB+W。 8. 控制信号：DMX512,主从机,声控或者自走程序。 9. 控制通道：4/8个国际标准DMX通道。 10. 消耗功率：≤170W。 11. ★具有舞台染色灯色彩调节系统，提供相关证明材料。 | 42 | 台 |
| 1.4 | 310W摇头光束灯 | 1. 8/16 比特高精度水平/垂直扫描，具有自动纠错的复位功能540°水平扫描和270°垂直扫描 2. 2-2.5°光束角度 3. 不少于1个可双向旋转16棱镜，速度可调 4. ≥2.4英寸TFT LCD显示屏(320\*240像素)，不少于4个功能控制按键 5. Powercon电源输入输出，带开关及保险座 6. 不低于Ip20防水系数 7. -20C-45°C环境使用温度 8. 输入电压AC100-240V50/60Hz 9. 控制通道:14/16 个国际标准DMX通道 10. 消耗功率: ≤450W | 14 | 台 |
| **二、控制系统** | |  |  |  |
| 2.1 | 灯光控台 | 1. DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 2. 最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 3. 内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 4. 不少于60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。多步场景最多可储存不低于600步。 5. 带背光的LCD显示屏，中英文显示 6. 关机数据保持。 7. U盘备份和升级。 | 1 | 台 |
| 2.2 | 放大器（分配器） | 1. 数字信号类型：DMX512/1990 ，1路输入,1路直通输出（非隔离）。 2. 8路光隔离信号分配输出，各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V。 3. 数字信号指示灯 DMX信号输入连接器：XLR-D3M /XLR-D5M | 2 | 台 |
| 2.3 | 12路电源直通箱 | 1. 额定电压: 三相五线制AC380V±10％，50Hz。 2. 额定功率: 12路×4KW，可适用于任何负载。 3. 开关: 过载与短路双重保护高分断空气开关。 4. 功能: A、B、C三相工作指示灯，设两脚和三脚万能备用插座方便使用。 | 1 | 台 |
| **三、辅材** | |  |  |  |
| 3.1 | 灯钩 | 压铸铝灯钩，可承重100公斤 | 98 | 个 |
| 3.2 | 安全绳 | 可承重100公斤 | 84 | 根 |
| 3.1 | 固定灯杆 | 50MM的镀锌圆管，厚度不低于2.0MM，至少每3米一个吊点 | 5 | 道 |
| 3.2 | 电源线，信号线 | 2\*2.5国标平方电源，2\*0.37国标平方线，以及各类插件 | 1 | 批 |

**（三）项目验收**

中标人交货时应提供项目核心产品的3C认证证书、产品合格证以及产品的检测报告等资料。验收时，中标人应提供项目的整体清单、主要产品的说明书以及相关验收资料。由采购人组织整体项目验收。

**（四）培训要求**

1.投标人需为采购人提供系统操作培训及使用维护培训等培训服务。

2.投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，培训相关费用包含在本项目报价内。

**三、商务需求**

|  |  |
| --- | --- |
| **▲质保期/维保期** | 项目软硬件整体提供至少3年质保期，质保期自交货验收合格之日起计。在质保期内，投标人应保证系统的正常运行工作，及时解决项目运行过程中发生的各类故障以并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的系统设备，终身维修，维修时只收部件成本费；  中标后签订合同前提供核心产品的原厂售后服务承诺函。 |
| **▲交货时间** | 自签订合同之日起 40 个工作日内供货、安装调试完毕。 |
| **▲交货地点** | 台州市第一人民医院新院区。 |
| **▲付款条件** | 合同签定后7个工作日内，支付合同金额的50%作为预付款；验收合格后7个工作日内支付合同金额的50%。 |
| **▲履约保证金** | 本项目不收取履约保证金 |
| **售后服务** | 1.质保期内出现任何软硬件设备故障由中标人免费提供技术服务和维修；  2.质保期内如厂家产品的软件系统升级，中标人应免费给予软件系统升级服务。如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求；  3.提供7\*24小时电话响应，质量保证期内，在接到设备故障通知后30分钟内响应；对于影响正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员在接到故障通知后4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，保证系统在8小时之内修复；对于维修期超过7天的产品应提供备用件供采购人使用。 |

1. **评标**

**一、评标原则**

（一）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

（二）任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员应不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容，不得私下与投标人接触。

**二、评标方法**

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

**三、评标委员会**

（一）本项目评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

（二）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

1.参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4.与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5.与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

6.法律法规规定的其他情形。

（三）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

**四、投标无效情形**

存在下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（一）在资格证明文件或商务与技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的服务跟商务与技术文件中的投标服务出现重大偏差的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人在限定的时间内不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

（五）报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价或未填写投标报价的；

（六）重要性能参数（标“★”）负偏离 9 项（含）以上的；

（七）投标参数未如实填写，完全复制粘贴招标参数的；

（八）投标文件存在虚假材料的；

（九）有中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

（十）实质性条款（招标文件中打“▲”内容）不响应的；

（十一）投标文件有效期不足的；

（十二）逾期或未按要求提交投标文件的；

（十三）未按要求提供资格证明文件的；

（十四）其他不符合法律法规相关规定的。

**五、废标情形**

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

**六、评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**七、政府采购政策落实**

**（一）政府采购政策：**

1.关于小型、微型企业（简称小微企业）投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大、中型企业注册商标的货物。小微企业投标应提供《中小企业声明函》（见附件14），投标人未提供以上资料或者经评标委员会核查不符的，将不能享受相应的小微企业优惠政策。

2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

3.残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件14），视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

**（二）政府采购政策优惠措施：**

经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分：对小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，对报价给予10%-20%的扣除；联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对报价给予4%-6%的价格扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和响应报价。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

**八、评标程序**

**（一）资格审查**

标书信息开启后，采购人或采购组织机构将根据“第二章 投标人须知”4.1.1中的**资格证明文件的组成要求**依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**（二）符合性审查**

评标委员会将对照本章中的**四、投标无效情形**对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询问，在政采云平台公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

**（三）商务技术及价格评审**

**1.评分标准**

标项 1 项目评标方法为综合评分法，总计100分，评标按以下标准及要求进行：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **评分细则** | | **分值** |
| **技术性能**  **46分** | **参数响应** | 根据所投产品的性能指标及技术参数满足程度进行评分：  ①完全满足或高于招标文件要求的，得38分；  ②重要性能指标（★）每有一项负偏离或未响应的扣2分，其他性能指标每有一项负偏离或未响应的扣1分，扣完为止。  **注：技术参数中要求提供证明材料而未提供的，视为负偏离；所有产品重要性能指标（★）负偏离9项（含）以上的为无效标。** | 38 |
| **技术方案** | 根据投标人提供的技术方案进行评分：  ① 有对需求及现状的分析，内容包括项目背景、建设目标、建设现状的分析；  ② 有建设成果预估与分析，内容包括建设原则、系统架构设计、效果图；  ③ 有详细设计方案，内容包括项目各功能模块设计图及介绍；  ④ 有对项目可能存在的问题与不足、重难点分析。  每项满足基本要求的得0.5分，提出更合理科学方案的得1分，未提供或不满足不得分，最高得4分。 | 4 |
| **实施方案** | 根据投标人提供的实施方案进行评分：  ① 有具体的质量保证措施，内容包括达到项目质量目标及保障项目质量的有力措施；  ② 有具体的技术保证措施，内容包括项目技术组织措施、满足用户单位个性化需求、项目技术风险分析、测试与验收方案；  ③ 有具体的工期保证措施，内容包括施工准备保证措施、材料、设备保证措施、工序管理保证措施；  ④ 针对项目验收前可能出现的突发情况，有具体的应急措施，内容包括应对突发状况的应急举措、响应时间、后续处理方法。  每项满足基本要求的得0.5分，提出更合理科学方案的得1分，未提供或不满足不得分，最高得4分。 | 4 |
| **实力信誉及业绩**  **13分** | **产品厂商实力** | ① LED产品厂商通过中国工业和信息化部“绿色工厂”认证的得2分；  **注：投标文件中须提供工业节能与绿色发展管理平台（https://green.miit.gov.cn/#/mingdan-lszz）的查询截图并加盖投标人公章，否则不得分。**  ② LED产品厂商具有CMMM智能制造能力成熟度标准符合性认证贰级或以上证书的得2分。  **注：投标文件中须提供有效证书原件彩色清晰扫描件，或提供智能制造评估评价公共服务中心查询截图，并加盖投标人公章，否则不得分。** | 4 |
| **投标人实力** | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的得2分，缺1项及以上的，本项不得分。  **注：投标文件须提供有效证书原件彩色清晰扫描件，或提供全国认证认可信息公共服务平台证书查询截图，并加盖投标人公章，否则不得分。** | 2 |
| **项目团队配置** | ① 项目团队人员具有不少于2本焊接与热切割作业操作证的得2分，少于2本的不得分；  ② 项目团队人员具有不少于2本高处作业操作证的得2分，少于2本的不得分；  ③ 项目团队人员具有低压电工作业操作证的得1分。  **注：需提供上述人员证书扫描件，同时提供人员近2个月（9月、10月或10月、11月）在投标人单位缴纳社保的证明材料扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。** | 5 |
| **投标人业绩** | 自2021年9月至投标截止前一天（以合同签订时间为准），投标人承担类似项目实施的经验情况的，每个得1分，最高得2分。  **注：合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可；需提供合同扫描件及每个合同业绩1张发票扫描件，未提供齐全的不得分。** | 2 |
| **售后服务承诺**  **11分** | **质保期** | 所投的全部硬件产品在三年质保的基础上，每延长一年得1分，最多得3分，延长时间不足一年的不计入得分，质保期不满足招标文件要求的投标无效。 | 3 |
| **售后服务** | 根据投标人提供的售后服务承诺及方案进行评分：  ① 承诺质量保证期内，在接到设备故障通知后30分钟内响应；  ② 承诺对于影响正常运行的严重故障，投标人工程师及其它相关技术人员在接到故障通知后4小时内赶到现场，查找原因，提出解决方案，并工作直至故障修妥完全恢复正常服务为止，保证系统在8小时之内修复；  ③ 提供确保承诺实现的措施方案。  每项满足基本要求的得0.75分，提出更合理科学方案的得1分，未提供或不满足不得分，最高得3分。 | 3 |
| **培训方案** | 根据投标人提供的培训方案进行评分：  ① 培训的内容包含系统使用、系统操作和管理维护培训，软件的日常操作和管理维护以及基本的故障诊断与排错；  ② 培训培训形式包括客户现场培训、课堂培训，并列明相应的培训课程；  ③ 投标人应在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训项目、人数、地点、日程、资料、其它等详细内容，为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。  每项满足基本要求的得0.75分，提出更合理科学方案的得1分，未提供或不满足不得分，最高得3分。 | 3 |
| **备品备件** | 投标人承诺供货时向采购人提供8块同规格型号的LED显示屏模组、10台开关电源、5张集成HUB板卡、500个灯珠、100个IC的备品备件的，本项得2分，否则不得分。  **注：如投标人承诺备品备件的，项目总体报价应包括此备品备件报价，备品备件归采购人所有。** | 2 |
| **价格30分** | 以合格投标人有效投标总报价中的最低价为基准价，基准价为30分。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100（小数点后保留2位小数）。注：符合本章第七点政府采购政策的，根据对应情形，对报价给予 10% 或 4% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 | | 30 |

**注**：①请扫描上传合同、证书、报告及其他相关证明材料的原件扫描件至投标文件，并加盖公章。

②对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动时,视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分（货物类项目适用）。

**2.评审要求**

（1）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件的商务部分和技术部分进行综合比较与评价，其中客观评分项的分值应当一致。

（2）对于投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①“政采云平台”上开启的投标报价与电子投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以电子投标文件中开标一览表（报价表）为准；

②投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

③大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

④单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

⑤总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用询标的形式，并加盖公章。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（4）投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或授权代表签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（四）结果汇总及排序**

评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**（五）评标报告撰写**

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

**第五章 拟签订的合同文本**

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购单位） 所在地：

乙方：（中标人） 所在地：

甲、乙双方根据××（采购组织机构名称）关于××项目公开招标的结果，签署本合同。

**一、合同文件**

（一）合同条款

（二）中标通知书

（三）更正补充文件

（四）招标文件

（五）中标人投标文件

（六）其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、合同内容及服务标准**

（具体见项目需求）

**三、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**四、甲乙双方责任**

（一）甲方责任

（根据招标结果确定）

（二）乙方责任

（根据招标结果确定）

**五、技术资料**

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**六、知识产权**

（一）乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

**七、履约保证金**

本项目履约保证金为合同金额的\_\_\_\_%。[合同签订前交至采购人处，服务期满 年后及时退还]

**八、转包或分包**

（一）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**九、服务期 （选用）**

（一）服务期 年。（自合同签订之日起计）

**十、合同履行时间、履行方式及履行地点**

（一）履行时间：

（二）履行方式：

（三）履行地点：

**十一、款项支付**

付款方式：□无预付款 □有预付款，预付款比例为： 。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

**十二、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十三、质量保证及后续服务**

（一）乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

（二）乙方提供的服务达不到合同文件要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.赔偿处理；

2.解除合同。

（三）如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在 小时内到达甲方现场。

（四）在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十四、违约责任**

（一）甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期\_\_\_\_个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

**十五、不可抗力事件处理**

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十六、解决争议的方法**

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购监管处调解；调解不成的通过以下第（ ）方式解决：

（一）提交台州仲裁委员会仲裁。

（二）依法向人民法院提起诉讼。

**十七、合同生效及其他**

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

（三）本合同一式两份。甲、乙双方各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

地址及邮编： 地址及邮编：

签订时间： 年 月 日

**专用条款**

（如果项目性质特殊，采购人认为需要制定专用条款的，须在提交项目采购需求时一并提供，但条款内容应合法、合理，并符合项目实际需求，且不得与通用条款冲突）

**第六章 投标文件格式**

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

（**资格证明文件）**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**资格证明文件目录**

1. 投标声明书（格式见附件1）
2. 资格承诺函及营业执照（格式见附件2）
3. 授权委托书（以非联合体形式投标的提供，格式见附件3-1）或法定代表人身份证明（法定代表人代表投标人投标的提供，格式见附件3-2）或联合体授权委托书（以联合体形式投标的提供，格式见附件5）
4. 联合体共同投标协议书（以联合体形式投标的须提供，格式见附件4）
5. 分包意向协议书（以分包方式履行合同的须提供，格式见附件6）
6. 本项目要求的特定资质证书（若有，须提供有效的资质扫描件并加盖公司公章）

**附件1**

**投标声明书**

台州市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：（ 地址 ）。

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为： ）的政府采购活动，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全知悉并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方对招标文件的所有内容没有任何异议，不申请澄清和质疑。
2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3. 投标文件自开标日起有效期为90天。
4. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
5. 我方严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务。
6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期： 年 月 日

**（编制说明：投标人为联合体的，联合体各方均须提供本声明书，否则投标无效。）**

**附件2**

**资格承诺函**

台州市政府采购中心：

我（ 姓名 ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为： ）的政府采购活动，为此，就本次投标有关事项承诺如下：

（一）我方已经具备参与政府采购活动的资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（**后附营业执照**）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.在参加本次政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件；

（二）我方在投标文件递交前，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（我方的信用信息记录以采购人或采购代理机构统一查询的结果为准）。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目投标；

2.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参与本项目投标。

（四） （投标人认为需要承诺的其他内容） 。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字：

日期：

**（编制说明：投标人为联合体的，联合体各方均须提供本承诺函，否则投标无效。）**

|  |
| --- |
| **营业执照（或事业单位法人证书或执业许可证或自然人有效身份证明）**  （提供扫描件加盖投标人公章）  **编制说明：**  1.投标人为企业或个体工商户的，提供有效的“营业执照”；投标人为事业单位的，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人为非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人为自然人（中国公民）的，提供个人有效身份证明文件。  2.金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除提供自身的营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供扫描件加盖投标人公章），以证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力。  **3.投标人为联合体的，联合体各方均须提供。** |

**附件3-1**

**授权委托书**

台州市政府采购中心：

（投标人全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的（招标项目名称）（编号为： ）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证正反面** |

法定代表人姓名：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证正反面** |

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：**附件3-2**

**法定代表人身份证明**

有效的身份证件扫描件：

|  |
| --- |
| **法定代表身份证正面** |

|  |
| --- |
| **法定代表身份证反面** |

法定代表人签字或盖章：

电话： 详细通讯地址：

投标人全称（公章）： 日期：

**附件4**

**联合体共同投标协议书**

（联合体所有成员名称） 自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加贵单位组织的 （项目名称） （项目编号： ）的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、（某联合体成员名称） 为联合体的牵头人。

二、联合体牵头人合法代表联合体各成员，负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

三、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

四、本次联合投标中，分工如下：（联合体牵头人名称）承担的工作和义务为： ；（联合体成员1名称）承担的工作和义务为： 。 ……

五、本次联合投标中，各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：

。

六、各方具体的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报采购人同意后在合同中明确。

七、联合体各方不得再以自己的名义参加本项目的投标。联合投标的项目负责人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标无效的，联合体的其他成员可追求违约行为。

八、未中标，本协议自动废止。

联合体牵头人名称（盖单位公章或电子签章）：

法定代表人（签字）：

联合体成员1名称（盖单位公章或电子签章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月 日

**（编制说明：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书）**

**附件5**

**联合体授权委托书**

台州市政府采购中心：

（联合体牵头人公司全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人）、 （联合体成员1公司全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人）组成的联合体，现共同授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 （项目名称） （项目编号： ）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

联合体牵头人全称（公章）：

法定代表人签字或盖章： 日期：

联合体成员1全称（公章）：

法定代表人签字或盖章： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证正反面** |

联合体牵头人法定代表人姓名：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **法定代表身份证正反面** |

联合体成员1法定代表人姓名：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证正反面** |

全权代表姓名：

职务：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件6**

**分包意向协议**

台州市政府采购中心：

（投标人名称）若成为（项目名称）(编号： ）的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称 ）与（所有分包供应商名称 ）达成分包意向协议。 （投标人名称）负责签署投标文件，（投标人名称 ）的所有承诺均认为代表了（所有分包供应商名称 ）意愿。

一、分包内容在采购文件分包要求的范围内，并符合相关法律规定等。

二、分包标的及数量

（投标人名称）将 工作内容 分包给（分包供应商名称 ），（分包供应商名称 ），具备承担 工作内容 相应资质条件且不得再次分包；

……

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

（分包供应商名称 ）的合同份额占到合同总金额 %。

【当分包份额占到合同总金额100%时，视为转包。此情况根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）文件第七十二条规定，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究相关法律责任。】

投标人名称(盖公章)：

分包供应商名称（盖公章）：

…… 日期： 年 月 日

项目名称

项目编号：（标项）

投

标

文

件

**（商务与技术文件）**

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**商务与技术文件目录**

1.评分对应表（格式见附件7，主要用于评委对应评分内容）

2.投标项目明细清单（含货物、服务等）（格式见附件8）

3.技术（服务）需求响应表（格式见附件9）

4.项目总体设计方案（可包括且不限于对项目总体要求的理解与分析、项目总体架构及技术解决方案、服务方案、质量保证方案、项目分包方案等）

5.项目总体实施方案（可包括且不限于保证工期的施工组织方案、人力资源安排、体现服务与保障能力的方案、安装调试及验收方案等）

6.项目负责人资格情况表（格式见附件10）

7.项目实施人员一览表（格式见附件11）

8.商务需求响应表（格式见附件12）

9.投标人基本情况介绍（格式见附件13）

10.证书一览表（格式见附件14）

11.售后服务计划及承诺（可包括且不限于对服务网点的介绍、用户故障的响应及处理、定期巡检、备品备件、常用耗材提供、驻点人员情况等）

12.类似项目实施情况一览表（格式见附件15）

13.投标人需要说明的其他内容（包括可能影响投标人技术性能评分项的各类证明材料）

**附件7**

**评分对应表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分细则** | **投标文件对应资料** | **投标文件页码** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**编制说明：**

根据“第四章 评标”8.3.1评分标准中的评分细则逐条填写（报价除外）。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件8**

**投标项目明细清单**

**货物类**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌、产地** | **规格型号** | **单位及**  **数量** | **性能及指标** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**服务类**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务人员数量** | **工作量** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**编制说明：**在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件9**

**技术（服务）需求响应表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **招标参数** | **投标参数** | **偏离说明** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**编制说明：**

1.本表参照本招标文件“第三章 招标需求”内“具体技术需求”填制，投标人应根据投标的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

2.对于所投服务的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评标委员会将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件10**

**项目负责人资格情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **近年来主要工作业绩** |
| **性别** |  | 注：业绩证明应提供旁证材料  （合同或中标通知书）。 |
| **年龄** |  |
| **职称** |  |
| **毕业时间** |  |
| **学校专业** |  |
| **联系电话** |  |
| **最近一年工作状况** |  |
| **拟在本项目中担任主要工作** |  | |

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件11**

**项目实施人员一览表**

（主要从业人员及其技术资格）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **职务** | **职责** | **专业技术资格** | **证书编号** | **参加本单位工作时间** | **劳动合同编号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**编制说明：**

1.在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.投标人应根据本项目需求，填写项目实施人员信息，按要求提供人员证书并出具相关人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

3.后附人员证书及相关证明材料。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件12**

**商务需求响应表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内容** | **招标文件要求** | **是否响应** | **投标人的承诺或说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**编制说明：**

投标人应根据本招标文件“第三章 招标需求”中的“商务需求”逐条填制。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件13**

**投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | | | 法定代表人 | | |  | |
| 地址 |  | | | | | | 企业性质 | | |  | |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） | |  | | | 股东关系 | | |  | |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 | |  | | | 传真 | | |  | |
| 手机 | |  | | |
| 1.  企  业  概  况 | 职工人数 |  | | 具备大专以上学历人数 |  | | 国家授予技术职称人数 | | |  | |
| 占地面积 |  | | 建筑面积 | 平方米  □自有  □租赁 | | 生产经营场所及场所的设施与设备 | | |  | |
| 注册资金 |  | | 注册发证机关 |  | | | | | 公司成立时间 |  |
| 核准经营范围 |  | | | | | | | | | |
| 发展历程及主要荣誉： | | | | | | | | | | |
| 2．  企业有关资质获证情况 | 企业获得其他资质认证情况 | | 资质名称 | | | 发证机关 | | 编号 | 发证时间 | | 期限 |
|  | | |  | |  |  | |  |
| 企业获得专利情况 | |  | | | | | | | | |

**编制说明：**

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写。

2.可另附投标人认为可以证明其履约能力的其他证明材料（包括且不限于技术力量情况、投标人各项能力证书等）。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件14**

**证书一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证书名称** | **发证单位** | **证书等级** | **证书有效期** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**编制说明：**

1.投标人应根据本项目需求，填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

2.后附所列证书或其他证明材料。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件15**

**投标人类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目地址** | **合同总价** | **实施时间** | **项目质量** | **项目单位名称及其联系人电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**编制说明：**

1.业绩证明应根据本项目需求提供证明材料（合同可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）。

2.投标人可按此表格式复制。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

项目名称

项目编号：（标项）

报

价

文

件

投标人全称（公章）：

地 址：

时 间：

**报价文件目录**

1.开标一览表（附件16）

2.报价明细表（附件17）

3.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（附件18）

4.针对报价投标人认为其他需要说明的

**附件16**

**开标一览表**

**项目编号：**

**项目名称：** [货币单位：人民币元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **投标总报价** | **大写** |  |
| **小写** |  |

**填报要求：**

1.投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

▲2.供应商投标总报价低于预算（有最高限价的依据最高限价）的50%的，应当在报价要求响应文件中详细阐述不影响诚信履约的具体原因，否则投标无效。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件17**

**报价明细表（货物类）**

**项目编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌、产地** | **型号规格** | **数量** | **单价**  **（元）** | **小计**  **（元）** | **制造商名称** | **是否中小微企业制造** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计人民币：大写 ： 小写：** | | | | | | | | |

**填报要求：**

1.本表的名称栏须与附件8《投标项目明细清单》一致。在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

3.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**报价明细表（服务类）**

**项目编号：**

**项目名称：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **服务人员数量** | **工作量** | **单价**  **（元）** | **小计**  **（元）** | **是否中小微企业承接** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| **合计人民币：大写 ： 小写：** | | | | | | |

**填报要求：**

1.本表的名称栏须与附件8《投标项目明细清单》一致。在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

2.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

3.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

职 务：

日 期：

**附件18**

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物**全部**由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②本声明函将随中标结果公开，接受社会监督。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期 ：