|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品  名称 | 品牌 | 主要技术参数及标准性能、规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 副食库 | | | | | | | |
| 1 | 四层平板货架 | 通用 | 1500\*500\*1550mm 采用国标38\*38mm不锈钢方管为四周立柱，管壁厚度为1.0mm，中间采用国标优质不锈钢拉丝板为层板，板厚1.0mm，要求层板与立柱固定采用全包围立柱焊接，不得组装且不可拆卸。加强筋为0.8mm厚优质不锈钢板，每层承重量为120kg，下配可调子弹腿。 | 2 | 台 | 1586 | 3172 |
| 2 | 米面架 | 通用 | 1500\*500\*300mm 采用厚度为1.0mm的国标优质不锈钢拉丝板做面板，国标38\*38钢方管为四周立柱、管厚度为1.0mm，面板与立柱固定采用全包围焊接技术，承重量为200kg，下配可调子弹腿。 | 3 | 台 | 671 | 2013 |
| 蒸饭间 | | | | | | | |
| 1 | 竖插盘双门蒸饭柜（精工款） | 爱德 | 1、1000\*750\*1690mm（±5%） 采用国标优质不锈钢拉丝板，面板为1.0mm不锈钢，及1.0mm不锈钢围身、背板、前板组成，隔热性能优良、保温时间长、整体不变形、节能环保；炉脚为底座直径50mm，厚度为1.0mm工业管及可调节子弹脚组成；可定时。 2、具有自动供水功能； 3、配置：配标准米饭盘及馒头盘（600\*400mm）各12个。 | 3 | 台 | 7095 | 21285 |
| 2 | 竖插盘单门蒸饭柜（精工款） | 爱德 | 1、655\*750\*1690（±5%） 采用国标优质不锈钢拉丝板，面板为1.0mm不锈钢，及1.0mm不锈钢围身、背板、前板组成，隔热性能优良、保温时间长、整体不变形、节能环保；炉脚为底座直径50mm，厚度为1.0mm工业管及可调节子弹脚组成；可定时。 2、具有自动供水功能； 3、配置：配标准米饭盘及馒头盘（600\*400mm）各6个。 | 1 | 台 | 4500 | 4500 |
| 3 | 深槽大单眼水池 | 通用 | 1100\*800\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,槽体厚1.0mm,侧板厚0.8mm，槽深400mm，配厚1.0mm的38\*38mm不锈钢管为可调节子弹腿，配直径114mm国标优质不锈钢下水器，负责连接上下水，上水软连接。 | 2 | 台 | 1769 | 3538 |
| 4 | 高压冲地龙头 | 君畅 | 1、材质：由表面静电喷涂优质钢主体+10米长耐压橡胶水管+黄铜泵体等配件组成； 2、配装10米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状； 3、安装在墙壁上可节约空间，也可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管； 4、导向臂：可4个方向定位，可独立安装，容易调整，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 5、管子：最大压力 300PSI，最大温度 80°C； 6、结实的铜制旋转接头：露在卷盘外，由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈的O型圈保护； 7、可以调整软管止动块； 8、主弹簧：采用弹簧合金，超过25K的拉力测试，轻松及安全的服务； 9、卷盘和基座：不锈钢表面涂上粉末，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 10、前振机水枪：强大的清洗功能，方便有效的控水能力，自动关闭，蓝色橡胶套。 | 1 | 台 | 2562 | 2562 |
| 5 | 挂墙式热水器 | 诺德朗 | 1、产品尺寸：φ465\*995mm； 2、额定容量：100L； 3、加热温度范围：30℃-75℃； 4、内胆材质：蓝胆内钻，采用高强度低碳钢板、微粉搪瓷层、高温煅烧蓝涂层三重强化内胆保护，采用无氟聚氨酯整体发泡保护层，使整个内胆严密不留缝，保温效果好； 5、操作方式：机械式旋钮； 6、防水等级：IP\*4； 7、加热功率：2.2KW/220V。 | 1 | 台 | 2074 | 2074 |
| 6 | 双层平板工作台 | 通用 | 1500\*800\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,面板厚度为1.0mm，下砧30MM细木工板，四周采用38\*38不锈钢方管连接。管厚度为0.8mm，下层为整板，板厚0.8mm，配加固带，能承重150kg物品，下配可调节子弹腿。 | 2 | 台 | 1098 | 2196 |
| 7 | 柜式风机 | 宝通 | 1、材质：全钢板外壳，双层复式结构； 2、采用多翼式叶轮结构； 3、消声结构蜗舌，降低整机噪声； 4、功率：4KW/380V； 5、风量：10000m³/h。 | 1 | 台 | 6710 | 6710 |
| 8 | 风机架 | 通用 | 与风机配套 采用50\*50国标喷漆角钢，减震底角采用阻尼减震器。 | 1 | 台 | 610 | 610 |
| 烹饪间 | | | | | | | |
| 1 | 电磁炉（带支架） | 龙海 | 1、500\*600\*800（±5%） 凹面电磁炉采用全铜线圈包裹，十一档火力定温，80~280℃温度调控，高强度黑晶面板，功率6kw/220V。 2、机身及支架采用国标优质不锈钢拉丝板,面板厚度为1.0mm，下层为整板，四周采用38\*38不锈钢圆管连接，下配可调节子弹腿。 3、配直径50mm炒锅。 | 1 | 台 | 2500 | 2500 |
| 2 | 双层平板工作台 | 通用 | 1800\*800\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,面板厚度为1.0mm，下砧30MM细木工板，四周采用38\*38不锈钢方管连接。管厚度为0.8mm，下层为整板，板厚0.8mm，配加固带，能承重150kg物品，下配可调节子弹腿。 | 2 | 台 | 1220 | 2440 |
| 3 | 高压冲地龙头 | 君畅 | 1、材质：由表面静电喷涂优质钢主体+10米长耐压橡胶水管+黄铜泵体等配件组成； 2、配装10米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状； 3、安装在墙壁上可节约空间，也可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管； 4、导向臂：可4个方向定位，可独立安装，容易调整，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 5、管子：最大压力 300PSI，最大温度 80°C； 6、结实的铜制旋转接头：露在卷盘外，由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈的O型圈保护； 7、可以调整软管止动块； 8、主弹簧：采用弹簧合金，超过25K的拉力测试，轻松及安全的服务； 9、卷盘和基座：不锈钢表面涂上粉末，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 10、前振机水枪：强大的清洗功能，方便有效的控水能力，自动关闭，蓝色橡胶套。 | 1 | 台 | 2562 | 2562 |
| 4 | 四层平板货架 | 通用 | 1500\*500\*1550mm 采用国标38\*38mm不锈钢方管为四周立柱，管壁厚度为1.0mm，中间采用国标优质不锈钢拉丝板为层板，板厚1.0mm，要求层板与立柱固定采用全包围立柱焊接，不得组装且不可拆卸。加强筋为0.8mm厚优质不锈钢板，每层承重量为120kg，下配可调子弹腿。 | 2 | 台 | 1586 | 3172 |
| 5 | 双槽水池 | 通用 | 1200\*700\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,槽体厚1.0mm,侧板厚0.8mm，槽深250mm，配厚1.0mm的38\*38mm不锈钢管为可调节子弹腿，配直径114mm国标优质不锈钢下水器，负责连接上下水，上水软连接。 | 1 | 台 | 1769 | 1769 |
| 6 | 挂墙式热水器 | 诺德朗 | 1、产品尺寸：φ465\*995mm； 2、额定容量：100L； 3、加热温度范围：30℃-75℃； 4、内胆材质：蓝胆内钻，采用高强度低碳钢板、微粉搪瓷层、高温煅烧蓝涂层三重强化内胆保护，采用无氟聚氨酯整体发泡保护层，使整个内胆严密不留缝，保温效果好； 5、操作方式：机械式旋钮； 6、防水等级：IP\*4； 7、加热功率：2.2KW/220V。 | 1 | 台 | 2074 | 2074 |
| 7 | 调料台 | 通用 | 500\*1300\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板，上层板厚1.0mm，下层板厚0.8mm，下配38\*38mm不锈钢方管，配可调节子弹腿。 | 2 | 台 | 610 | 1220 |
| 8 | 调料台 | 通用 | 500\*800\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板，上层板厚1.0mm，下层板厚0.8mm，下配38\*38mm不锈钢方管，配可调节子弹腿。 | 1 | 台 | 610 | 610 |
| 9 | 柜式风机 | 宝通 | 1、材质：全钢板外壳，双层复式结构； 2、采用多翼式叶轮结构； 3、消声结构蜗舌，降低整机噪声； 4、功率：5.5KW/380V； 5、风量：12000m³/h。 | 1 | 台 | 7076 | 7076 |
| 10 | 风机架 | 通用 | 采用50\*50国标喷漆角钢，减震底角采用阻尼减震器。与风机配套 | 1 | 台 | 610 | 610 |
| 11 | 油烟净化器 | 宝通 | 1. 新型临界高压电源----自适应反馈高压电源，通过外设反馈电容，可分段逐级调压，达到与负载临界匹配状态； 2、利用无外电场核电粉尘平流吸附技术，对油烟分子净化效果达到95%以上； 3、芒刺电晕板和宽极距技术使分子、荷电能力更强，从而达到更好的效果； 4、功率：2KW/220V。12000风量 | 1 | 台 | 6832 | 6832 |
| 12 | 油烟净化器支架 | 通用 | 采用50\*50国标喷漆角钢，减震底角采用阻尼减震器。与油烟净化器配套 | 1 | 台 | 610 | 610 |
| 切配间 | | | | | | | |
| 1 | 四层平板货架 | 通用 | 1000\*500\*1550mm 采用国标38\*38mm不锈钢方管为四周立柱，管壁厚度为1.0mm，中间采用国标优质不锈钢拉丝板为层板，板厚1.0mm，要求层板与立柱固定采用全包围立柱焊接，不得组装且不可拆卸。加强筋为0.8mm厚优质不锈钢板，每层承重量为120kg，下配可调子弹腿。 | 1 | 台 | 1220 | 1220 |
| 2 | 三槽水池 | 通用 | 1800\*700\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,槽体厚1.0mm,侧板厚0.8mm，槽深250mm，配厚1.0mm的38\*38mm不锈钢管为可调节子弹腿，配直径114mm国标优质不锈钢下水器，负责连接上下水，上水软连接。 | 1 | 台 | 2196 | 2196 |
| 3 | 挂墙式热水器 | 诺德朗 | 1、产品尺寸：φ465\*995mm； 2、额定容量：100L； 3、加热温度范围：30℃-75℃； 4、内胆材质：蓝胆内钻，采用高强度低碳钢板、微粉搪瓷层、高温煅烧蓝涂层三重强化内胆保护，采用无氟聚氨酯整体发泡保护层，使整个内胆严密不留缝，保温效果好； 5、操作方式：机械式旋钮； 6、防水等级：IP\*4； 7、加热功率：2.2KW/220V。 | 2 | 台 | 2074 | 4148 |
| 4 | 高压冲地龙头 | 君畅 | 1、材质：由表面静电喷涂优质钢主体+10米长耐压橡胶水管+黄铜泵体等配件组成； 2、配装10米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状； 3、安装在墙壁上可节约空间，也可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管； 4、导向臂：可4个方向定位，可独立安装，容易调整，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 5、管子：最大压力 300PSI，最大温度 80°C； 6、结实的铜制旋转接头：露在卷盘外，由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈的O型圈保护； 7、可以调整软管止动块； 8、主弹簧：采用弹簧合金，超过25K的拉力测试，轻松及安全的服务； 9、卷盘和基座：不锈钢表面涂上粉末，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 10、前振机水枪：强大的清洗功能，方便有效的控水能力，自动关闭，蓝色橡胶套。 | 1 | 台 | 2562 | 2562 |
| 5 | 毛刷洗菜机 | 鸿佳 | 1、1270\*740\*1150mm（±5%） 材质：整机采用国标优质不锈钢拉丝板。2、结构：整机由不锈钢洗菜槽，不锈钢机架，不锈钢沥渣篮，合资尼龙毛刷，翻转装置，过滤装置及给水部分组成。3、原理：物料通过毛刷转动，表面与毛刷充分摩擦，从而达到物料清洗、去皮、抛光等效果。4、特点：机器底部加装废料收集盘，防止污水皮屑等污染地面。机器通过全新设计把整个机身抬高，电机放置底部，机器下方的废料收集区有足够的空间方便工人清除废料，而新增滤网，可以完全隔开废渣和废水，废渣在滤网上方轻易刮走，而废水在滤网下方自动排走。5、毛辊长度：1000mm，毛棍数量：7个。6、功能：清洗各种根茎类蔬菜水果，如土豆、地瓜、胡萝卜、芋头等。7、加工能力：300-500KG/h8、功率：1.5KW/380V。 | 1 | 台 | 12530 | 12530 |
| 6 | 双层平板工作台 | 通用 | 1500\*700\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,面板厚度为1.0mm，下砧30MM细木工板，四周采用38\*38不锈钢方管连接。管厚度为0.8mm，下层为整板，板厚0.8mm，配加固带，能承重150kg物品，下配可调节子弹腿。 | 1 | 台 | 1098 | 1098 |
| 7 | 球茎类切菜机 | 鸿佳 | 1、800\*500\*800mm（±5%） 材质：整机采用国标不锈钢板；2、特性: 适用于球茎类蔬菜的加工；3、加工能力：300-500kg/h；4、产品功能：可切丁、丝、片、等多种花样；5、功率：0.75KW/220V。 | 1 | 台 | 6320 | 6320 |
| 8 | 叶菜类单切机 | 鸿佳 | 1、1160\*530\*1300mm（±5% 材质：整机采用国标不锈钢板；2、特性: 适用于叶菜类蔬菜的加工；3、加工能力：300-1000kg/h；4、产品功能：可切段、丝、切碎、等多种花样；5、功率：2.22KW/220V。 | 1 | 台 | 11785 | 11785 |
| 9 | 双层平板工作台 | 通用 | 1800\*800\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,面板厚度为1.0mm，下砧30MM细木工板，四周采用38\*38不锈钢方管连接。管厚度为0.8mm，下层为整板，板厚0.8mm，配加固带，能承重150kg物品，下配可调节子弹腿。 | 1 | 台 | 1220 | 1220 |
| 10 | 一次性切肉丝机 | 鸿佳 | 1、690\*690\*910mm（±5%） 材质：整机不锈钢；2、用途：一次性切成肉丝；3、切丝厚度：3.5mm；4、加工量：350KG/H；5、功率：1.1KW/380V。 | 1 | 台 | 9395 | 9395 |
| 备餐间 | | | | | | | |
| 1 | 双层平板工作台 | 通用 | 1800\*800\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,面板厚度为1.0mm，下砧30MM细木工板，四周采用38\*38不锈钢方管连接。管厚度为0.8mm，下层为整板，板厚0.8mm，配加固带，能承重150kg物品，下配可调节子弹腿。 | 3 | 台 | 1220 | 3660 |
| 2 | 四门碗柜 | 通用 | 1200\*530\*1800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板，门板厚1.0mm，侧板厚0.8mm,内侧横板厚1.0mm，后侧板厚0.8mm，拉门为无噪音无轨滑道的拉门,配四个门。 | 1 | 台 | 2196 | 2196 |
| 3 | 单门留样柜 | 凯利 | 600\*800\*1980mm（±5%）  1、有效容积：409L； 2、温度范围：冷藏：+2~+8℃； 3、不锈钢机身，使用寿命长，经久耐用，维修方便； 4、大风扇智能温控，实现短时间内快速降温； 5、通过70万次开关门试验，经久耐用； 6、45°内凭冰箱门的自重自动关门； 7、可拆卸门封条，拆装方便，清洁、替换都非常简单； 8、门框内藏加热丝, 避免结露； 9、箱体内圆弧形角落设计, 日常维护不留死角； 10、无门把手突出，确保通道空间； 11、制冷剂：冷藏：R134a； 12、隔热材料发泡剂：环戊烷； 13、功率：不小于180W/220V。 14、带双锁。 | 1 | 台 | 2318 | 2318 |
| 4 | 三格保温售餐台 | 通用 | 1800\*700\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,面板厚1.0mm，侧板厚0.8mm,底板厚0.8mm，配3个1/1份数盒（加厚0.8mm）,配厚度为1.0mm的38\*38不锈钢方管为可调节子弹腿，不锈钢加热管，自动控温按钮调节温度，功率3KW/220V。 | 3 | 台 | 1769 | 5307 |
| 洗碗间 | | | | | | | |
| 1 | 深槽大单眼水池 | 通用 | 1200\*800\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板,槽体厚1.0mm,侧板厚0.8mm，槽深400mm，配厚1.0mm的38\*38mm不锈钢管为可调节子弹腿，配直径114mm国标优质不锈钢下水器，负责连接上下水，上水软连接。 | 1 | 台 | 1891 | 1891 |
| 2 | 挂墙式热水器 | 诺德朗 | 1、产品尺寸：φ465\*995mm； 2、额定容量：100L； 3、加热温度范围：30℃-75℃； 4、内胆材质：蓝胆内钻，采用高强度低碳钢板、微粉搪瓷层、高温煅烧蓝涂层三重强化内胆保护，采用无氟聚氨酯整体发泡保护层，使整个内胆严密不留缝，保温效果好； 5、操作方式：机械式旋钮； 6、防水等级：IP\*4； 7、加热功率：2.2KW/220V。 | 3 | 台 | 2074 | 6222 |
| 3 | 超声波洗碗机 | 鸿佳 | 1、1500\*800\*800mm（±5%） 整机采用国标优质不锈钢制作。2、机械按键式控制面板，简单可靠，减少误操作。3、配加粗加厚加热管，可加热水温，宽频共振的振头能适应高温，电转声场高达85%。4、高频超声波震头，清洗快，噪声低，超声波冲击，使油污分离，不留水印。5、具有频率自动跟踪扫描功能，与发生器、换成器电容阻抗频率相匹配，提高整机的稳定性。6、具有清洗消毒、除农药残留功能。 | 1 | 台 | 7088 | 7088 |
| 4 | 高压冲地龙头 | 君畅 | 1、材质：由表面静电喷涂优质钢主体+10米长耐压橡胶水管+黄铜泵体等配件组成； 2、配装10米长管和高压喷枪，喷枪喷射出的水距可达8米，且出水状态可根据需要调为线柱/花洒/雾状； 3、安装在墙壁上可节约空间，也可按场地大小自由拉伸管体长度定位并自动回收水管； 4、导向臂：可4个方向定位，可独立安装，容易调整，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 5、管子：最大压力 300PSI，最大温度 80°C； 6、结实的铜制旋转接头：露在卷盘外，由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈的O型圈保护； 7、可以调整软管止动块； 8、主弹簧：采用弹簧合金，超过25K的拉力测试，轻松及安全的服务； 9、卷盘和基座：不锈钢表面涂上粉末，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 10、前振机水枪：强大的清洗功能，方便有效的控水能力，自动关闭，蓝色橡胶套。 | 1 | 台 | 2562 | 2562 |
| 5 | 双门热风循环消毒柜 | 龙海 | 1、1300\*650\*2000mm 材质：整体采用国标优质不锈钢拉丝板，不锈钢双层钢板，板厚1.0mm； 2、消毒方式：热风循环消毒； 3、功率：4.4KW/380V； 4、关机保护：风机自冷却至指定温度停机； 5、超温保护：自动超温保护； 6、消毒范围：20度~126度； 7、时间控制范围：0~120分钟。 | 5 | 台 | 4680 | 23400 |
| 6 | 消毒柜不锈钢篮 | 龙海 | 1、不锈钢材质（加粗）2、方形3、内设隔断，能立放小四格餐盘不倒。与消毒柜匹配 | 20 | 个 | 180 | 3600 |
| 其他设备 | | | | | | | |
| 1 | 紫外线消毒灯 | 金防 | 1、高效率杀菌:紫外线对细菌、病毒的杀菌使用在一内即可达到99%－99.9%的杀菌率； 2、紫外线输出范围：200-275nm； 3、功率：100W/220V。φ28\*1198mm | 5 | 台 | 122 | 610 |
| 2 | 平板车 | 通用 | 900\*600\*800mm 采用国标优质不锈钢拉丝板，板厚1.0mm，骨架38\*38不锈钢管，管厚1.0mm，前后轮为万向滑轮，承重300kg以上。 | 3 | 台 | 671 | 2013 |
| 3 | 地秤 | 拜杰 | 1、秤台采用花纹钢制造，更牢固结实； 2、秤体可推动滑行，方便移动； 3、充电后电量可正常使用1-2个月； 4、仪表外壳密封性好，可防滴水，防护等级为IP63； 5、采用高分辨率之传感器制造，精确度高，最高可达1/15000；  6、称量分度：100kg/100g； 7、显示分度值可根据用户需要自行切换；  8、液晶电子秤具LED背光功能。 | 1 | 台 | 400 | 400 |
| 4 | 手持电动打蛋器 | 拜杰 | 180\*（95+168）mm 三档控速，大电池续航，无线便携，不锈钢材质不易生锈不脱落。 | 10 | 台 | 42 | 420 |
| 5 | 冷热水龙头 | 君畅 | 台面立式，高度不小于300mm 出水孔高度195mm，出水孔中心距170mm，可360度旋转出水管，本体和起泡器采用精铜制造，高端陶瓷阀芯，表面镀铬，优质不锈钢编织软管。孔径：22mm\*2，孔距203mm | 11 | 台 | 183 | 2013 |
| 厨杂设备 | | | | | | | |
| 1 | 不锈钢餐盘 | 通用 | 四格方盘，3042B不锈钢材质，加厚。253\*207mm | 1000 | 个 | 15 | 15000 |
| 2 | 不锈钢勺 | 通用 | 3042B不锈钢材质，长把加厚。长203mm | 1000 | 个 | 3 | 3000 |
| 3 | 不锈钢手勺 | 通用 | 不锈钢材质，8两重。 | 30 | 把 | 16 | 480 |
| 4 | 饭板子 | 通用 | 不锈钢材质，长把。220\*90\*4mm | 10 | 个 | 6 | 60 |
| 5 | 30钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径300mm | 10 | 个 | 11 | 110 |
| 6 | 40钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径400mm | 10 | 个 | 20 | 200 |
| 7 | 50钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径500mm | 10 | 个 | 33 | 330 |
| 8 | 60钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径600mm | 10 | 个 | 55 | 550 |
| 9 | 70钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径700mm | 10 | 个 | 72 | 720 |
| 10 | 30漏眼钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径300mm | 5 | 个 | 15 | 75 |
| 11 | 40漏眼钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径400mm | 5 | 个 | 22 | 110 |
| 12 | 50漏眼钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径500mm | 5 | 个 | 44 | 220 |
| 13 | 60漏眼钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径600mm | 5 | 个 | 58 | 290 |
| 14 | 70漏眼钢盆 | 通用 | 不锈钢，板厚1.0mm 直径700mm | 5 | 个 | 85 | 425 |
| 15 | 桑刀 | 邓家 | 优质烙钢，免磨 2号 | 10 | 把 | 42 | 420 |
| 16 | 砍刀 | 邓家 | 优质烙钢，免磨 3号 | 5 | 把 | 20 | 100 |
| 17 | 剔骨刀 | 邓家 | 不锈钢材质，梨木手柄 长度310mm | 5 | 把 | 25 | 125 |
| 18 | 打皮刀 | 邓家 | 不锈钢材质 广式 | 10 | 把 | 2 | 20 |
| 19 | 剪刀 | 邓家 | 2号 | 5 | 把 | 30 | 150 |
| 20 | 调料勺 | 通用 | 不锈钢材质，厚2.0mm。长度200mm | 25 | 把 | 2 | 50 |
| 21 | 调料缸 | 通用 | 不锈钢材质，加深加厚。直径200mm | 16 | 个 | 12 | 192 |
| 22 | 40大勺 | 通用 | 不锈钢材质，长把加厚。 | 1 | 个 | 200 | 200 |
| 23 | 不锈钢炒菜锹 | 通用 | 方形不锈钢大铲头，长20CM，款16CM，实木手柄。把手长1米 | 4 | 把 | 19 | 76 |
| 24 | 菜墩1 | 神盾 | 天然竹材质，无漆无蜡，双不锈钢提手。双圈防开裂。100mm高。切肉切菜各4，用颜色区分。直径500mm | 4 | 个 | 280 | 1120 |
| 25 | 菜墩2 | 旭阳 | PE材质。共5层，2厘米一层，沿线可切割。直径500mm | 4 | 个 | 420 | 1680 |
| 26 | 铁笊篱 | 通用 | 带眼不锈钢带把（过油用）。直径300mm | 8 | 双 | 32 | 256 |
| 27 | 水瓢 | 通用 | 不锈钢材质，直径180mm 直径180mm | 8 | 个 | 18 | 144 |
| 28 | 大号保鲜盒 | 旭阳 | 优质PP塑料材质， 无毒无味，耐腐蚀。450\*320\*160mm | 10 | 个 | 28 | 280 |
| 29 | 中号保鲜盒 | 旭阳 | 优质PP塑料材质， 无毒无味，耐腐蚀。380\*260\*140mm | 10 | 个 | 20 | 200 |
| 30 | 净菜大白筐 | 旭阳 | 优质PP塑料材质， 无毒无味，耐腐蚀，厚度3mm。670\*460\*350mm | 20 | 个 | 89 | 1780 |
| 31 | 毛菜大篮筐 | 旭阳 | 优质PP塑料材质， 无毒无味，耐腐蚀，厚度3mm。670\*460\* | 20 | 个 | 89 | 1780 |
| 32 | 白色小方形密网筐 | 旭阳 | 优质PP塑料材质， 无毒无味，耐腐蚀，厚度3mm。520\*420\*190cm | 15 | 个 | 32 | 480 |
| 33 | 不锈钢锅架 | 通用 | 采用国标优质不锈钢材质，板厚1.0mm。300\*300\*50mm | 4 | 个 | 26 | 104 |
| 34 | 整理箱 | 旭阳 | 优质PP塑料材质， 无毒无味，耐腐蚀。660\*470\*400mm | 20 | 个 | 166 | 3320 |
| 35 | 电子台秤 | 拜杰 | 1、机身采用ABS加厚材质，防摔防抖 2、配置防水罩，防水防尘 3、LCD清晰前后显示屏，背光显示 4、两种供电方式，内置锂电池/交流电电池 5、秤盘平滑设计、加粗加厚秤杆 6、最大称量：30kg，最小称量：200g 7、精度：1g | 2 | 台 | 122 | 244 |
| 36 | 不锈钢带盖留样盒 | 通用 | 采用国标304不锈钢制做，一次性冲压成型，配不锈钢盒盖。125\*125\*45mm | **30** | 个 | 15 | 450 |
| 37 | 餐桌椅 | 宝格玛 | 桌面120\*60岩板亮光雪山石底贴15厘多层板配铁艺烤漆人字架砂白1.0厚，350圆PP椅面，白色喇叭胶套  四人位 | 125 | 张 | 950 | 118750 |
| 合计 | | | | | | | 349800 |