|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绍兴市中医院扩建区固定嵌入式及部分活动医疗家具清单** | | | | | | | | | |
| 序号 | 区域 | 名称 | 部件名称 | 图示 | 材质 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 一楼 | | | | | | | | |
| 2 | 中西药房 | | | | | | | | |
| 3 | 西药库房（地下夹层） | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5层层板。 | 1800\*500\*2000 | 30 | 组 |  |
| 4 | 西药库房（地下夹层） | 医用地台架1 | 医用地台架1 | 不锈钢地台板 | 1.材质：采用医用SUS304#不锈钢制作拉丝压模；  2.面板:不低于1.2MM厚304#不锈钢板,所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、无少件、漏钉、透钉  3.所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。 | 1000\*600\*150 | 20 | 个 |  |
| 5 | 西药库房（地下夹层） | 医用地台架2 | 医用地台架2 |  | 高密度聚乙烯新料加厚，静载3000KG，动载800KG，耐高温135摄氏度，耐低温-40摄氏度。 | 600\*400\*100 | 72 | 个 |  |
| 6 | 门诊西药房 | 西药柜 | 西药柜 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。  3、美背式设计：侧板及背板采用一张钢板一体折弯成型；  4、结构：内置5块活动层板，带可插非粘帖性标签牌框。 | 1000\*500\*2000 | 30 | 个 |  |
| 7 | 门诊西药房 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1800\*500\*2000 | 6 | 组 |  |
| 8 | 颗粒剂药房 | 单面药架 | 单面药架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、结构：内置4块活动层板，可调高度及倾斜角度，带可插非粘贴性标签牌框。 | 1200\*500\*2000 | 28 | 组 |  |
| 9 | 中药仓库 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1800\*500\*2000 | 30 | 组 |  |
| 10 | 门诊中药房 | 协定方饮片柜 | 协定方饮片柜 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。  3、结构：分上下柜，上柜高度300mm为对开门，下柜1500分20格带栏板，每格带标签，可插，非黏贴性，材质牢固。 | 柜体：1250\*500\*1500  顶柜：1250\*500\*300 | 2 | 个 |  |
| 11 | 门诊中药房 | 无菌药品柜 | 无菌药品柜 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。  3、结构：分3层，每层6格，每格带标签，可插，非黏贴性。 | 1250\*500\*910  （18格低免煎型） | 14 | 个 |  |
| 12 | 门诊中药房 | 无菌药品柜 | 无菌药品柜 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。  3、结构：分6层，每层6格，每格带标签，可插，非黏贴性。 | 1250\*500\*2000  （36格高免煎型） | 40 | 个 |  |
| 13 | 门诊中药房 | 无菌药品柜 | 无菌药品柜 | lQLPJxZg0UzQtkJMZrAol3GcLJS2kgKfsTY5APYA_102_76 | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。  3、结构：分6层，每层2格，每格带标签，可插，非黏贴性。 | 1000\*500\*2000  （12格高免煎型） | 8 | 个 |  |
| 14 | 门诊中药房 | 无菌药品柜 | 无菌药品柜 | lQLPJxZg0VGVZE3MrVCwEFdbdtH2LaoCn7E9JgD2AA_80_173 | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。  3、结构：分6层，每层4格，每格带标签，可插，非黏贴性。 | 1000\*500\*2000  （24格高免煎型） | 20 | 个 |  |
| 15 | 中药房 | 药品暂存柜 | 药品暂存柜 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。  3、结构：内置四块层板，每层带标签，可插，非黏贴性。 | 1250\*550\*2000 | 2 | 只 | 住院代煎方 |
| 16 | 中西药房污洗间 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面250~600mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配2个水池， 1个拖把池；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 2000\*600\*1850 | 2 | 米 |  |
| 17 | 儿科 | | | | | | | | |
| 18 | 治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  3、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。   1. 纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）   三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 4100/2600\*630\*835 | 6.7 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理；垃圾柜数量根据实际需求而定；吊柜高度可根据实际需求适当降低。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 4100/2600\*650 | 6.7 | 米 |
| 背架 | 4100/2600\*45\*2000 | 6.7 | 米 |
| 吊柜 | 4100/2600\*350\*550 | 6.7 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 19 | 治疗室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚。 | 1800\*600\*660 | 1 | 张 | 床上不需要有洞；颜色式样根据小儿科特有的风格配置。 |
| 20 | 母婴室 | 医用操作地柜 | 医用地柜 | 4ecc79f526f23f2d1aabca25676eb4f | 1. 主要材料及厚度说明：   1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  2、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜1位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口），医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头（含1个不锈钢感应冷热水水龙头+小厨宝），水池带压克力挡水。  3、配皮质护理垫，有挡板。 | 3600\*630\*835 | 3.6 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 3600\*650 | 3.6 | 米 |
| 不锈钢水槽及感应水龙头 | 常规 | 1 | 套 |  |
| 21 | 诊室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚。 | 1800\*600\*660 | 6 | 张 | 1、床上不需要有洞，2、颜色式样根据小儿科特有的风格配置。 |
| 22 | 放射科 | | | | | | | | |
| 23 | 注射室 | 注射台 | 钢制站体 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、挡板及柜身为电解钢板；柜门、抽面厚1.0mm双层结构，拉手为一体成型，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、挡板为双层结构，龙骨部分采用25\*25\*1.2mm的方管，内置隐藏式强弱电走线系统，检修门；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、锁、阻尼门铰等；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2360\*600\*750 | 2.36 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 2360\*600 | 2.36 | 米 |  |
| 钢制四抽柜 | 400\*450\*710 | 1 | 只 |  |
| 钢制打印机柜 | 500\*450\*710 | 1 | 只 |  |
| 主机柜 | 300\*450\*710 | 1 | 只 |  |
| 钢制键盘架 | 常规 | 1 | 只 |  |
| 24 | 等候区 | 医用电子存包柜 | 医用电子存包柜 |  | 1、柜体部分采用1.0mm,门板采用0.8mm优质冷轧钢板制成,表面经酸洗磷化后静电喷塑,确保长期使用不易生锈,经久耐用,美观大方；  2、由电脑控制组件、热敏打印系统、条码阅读器组成,以提供用户条码；  3、柜体安全性高：柜体结构紧固牢靠,门板表面无可拆卸螺钉,门锁采用电磁锁门机构,保证了柜门锁闭时紧固,弹开时灵活。只用持条型码的合法用户才能打开,却保物品安全，采用10万次测试无故障，性能可靠稳定。 | 1700\*460\*1800  (24人） | 2 | 组 |  |
| 25 | 女卫2号 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配1个拖把池；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 600\*500\*1850 | 0.6 | 米 |  |
| 26 | 骨科 | | | | | | | | |
| 27 | 诊室、治疗室、石膏室、膏药室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 13 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 28 | 治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 | 骨科.dwg-未命名-20211202-174829 | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）+1个锐器盒位。  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1600\*630\*835 | 1.6 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理；垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1600\*650 | 1.6 | 米 |
| 背架 | 1600\*45\*2000 | 1.6 | 米 |
| 吊柜 | 1600\*350\*550 | 1.6 | 米 |
| 29 | 石膏室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  4、配置：医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头（含1个不锈钢感应冷热水水龙头+小厨宝），水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理，（款式由甲方选择）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1600\*630\*835 | 1.6 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1600\*650 | 1.6 | 米 |
| 背架 | 1600\*45\*2000 | 1.6 | 米 |
| 吊柜 | 1600\*350\*550 | 1.6 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 30 | 膏药室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；   1. 结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；   三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 31 | 中医内科 | | | | | | | | |
| 32 | 诊室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 8 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 33 | 名中医馆 | | | | | | | | |
| 34 | 诊室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 1. 主要材料   1、柜体：全实木手工工艺，榫头结构，框架采用红橡木材质，经防潮、防虫、防腐处理；内衬板基材选用千年舟或同档次E0级多层板，表面贴红橡木皮，所有木制部分表面采用手工擦色或水清漆；  2、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。  二、结构/配置：  1、柜体内带双开门结构，柜内带一块活动层板；  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*700\*618 | 10 | 张 |  |
| 35 | 库房 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 2000\*500\*2000 | 1 | 组 |  |
| 36 | 库房 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 1 | 组 |  |
| 37 | 中医馆特色诊疗区 | | | | | | | | |
| 38 | 超短波、拔罐刮痧 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 1、柜体：全实木手工工艺，榫头结构，框架采用白蜡木材质，经防潮、防虫、防腐处理，所有木制部分表面采用水性漆；  2、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。  3、结构：参照目前护理门诊的定制诊断床，床下中间离地20cm的柜子，双开门，床下尾部上下两只抽屉，床头两边向内椭圆形缩小。  4、五金配件： 三级缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1950\*650\*660 | 12 | 张 | 床面开洞。 |
| 39 | 准备间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜1位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手。  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2500/2100\*630\*835 | 4.6 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2500/2100\*650 | 4.6 | 米 |
| 背架 | 2500\*45\*2000 | 2.5 | 米 |
| 吊柜 | 2500\*350\*550 | 2.5 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 40 | 拔罐刮痧 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜（带门） | a4365673aad06e9a273e01351b0206d | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、空格地柜；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  4、配置：钢制平板车一辆（载重≥500kg)  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手。  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*900 | 0.9 | 米 | 医用地柜带双开门，内放医用配套推车一辆。 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 2.5 | 米 |
| 医用配套推车 | 常规 | 1 | 台 |
| 41 | 超短波 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜（带门） | a4365673aad06e9a273e01351b0206d | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、空格地柜；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  4、配置：钢制平板车一辆（载重≥500kg)  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手。  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*900 | 0.9 | 米 | 医用地柜带双开门，内放医用配套推车一辆。 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 2.5 | 米 |
| 医用配套推车 | 常规 | 1 | 台 |
| 42 | 艾灸间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；   1. 结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；   三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手。  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 5000\*630\*835 | 5 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理；垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 5000\*650 | 5 | 米 |
| 背架 | 5000\*45\*2000 | 5 | 米 |
| 吊柜 | 5000\*350\*550 | 5 | 米 |
| 43 | 艾灸间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  4、配置：带脚踏式医用分类垃圾柜1位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1000\*630\*835 | 1 | 米 | 烟罩放在吊柜内部 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1000\*650 | 1 | 米 |
| 背架 | 1000\*45\*2000 | 1 | 米 |
| 吊柜 | 1000\*350\*550 | 1 | 米 |
| 44 | 储藏间 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 45 | 无障碍卫生间 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面850mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配1个拖把池；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 600\*500\*1850 | 0.6 | 米 |  |
| 46 | 二层 | | | | | | | | |
| 47 | 外科 | | | | | | | | |
| 48 | 诊室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，两边开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏拉手。 | 1800\*600\*660 | 14 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 49 | 外科治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；   1. 结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；   三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手。  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 50 | 肛肠治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；   1. 结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；   三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 51 | PICC穿刺室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；   1. 结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；   三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 52 | 综合门诊 | | | | | | | | |
| 53 | 疼痛诊室、颈椎治疗室、预留2间 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，两边开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 7 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 54 | 康复诊室、治疗室、治疗准备室、脊柱康复 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，两边开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 8 | 张 | 床上需要有洞。 |
| 55 | 治疗准备室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 56 | 颈椎治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 57 | 内科门诊 | | | | | | | | |
| 58 | 诊室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，两边开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 13 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 59 | 供应室 | | | | | | | | |
| 60 | 男卫 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；档水板高出台面600~800mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配1个拖把池,拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配双开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 600\*600\*1650~1850 | 0.6 | 米 |  |
| 61 | 功能科 | | | | | | | | |
| 62 | 脑电图储物间 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1200\*500\*2000 | 1 | 组 |  |
| 63 | 肌电图室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 64 | 诊室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*800\*660 | 5 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 65 | B超 | | | | | | | | |
| 66 | 介入中心 | 医用刷手池 | 医用刷手池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；档水板高出台面250mm，清洗柜配感应水龙头2个；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 1600\*550\*1050 | 1.6 | 米 |  |
| 67 | 介入中心病人等候区 | 医用电子存包柜 | 医用电子存包柜 |  | 1、柜体部分采用1.0mm,门板采用0.8mm优质冷轧钢板制成,表面经酸洗磷化后静电喷塑,确保长期使用不易生锈,经久耐用,美观大方；  2、由电脑控制组件、热敏打印系统、条码阅读器组成,以提供用户条码；  3、柜体安全性高：柜体结构紧固牢靠,门板表面无可拆卸螺钉,门锁采用电磁锁门机构,保证了柜门锁闭时紧固,弹开时灵活。只用持条型码的合法用户才能打开,却保物品安全，采用10万次测试无故障，性能可靠稳定。 | 850\*460\*1800  （12人） | 1 | 组 |  |
| 68 | 女卫 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上档水板高出台600~800mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；1个拖把池,拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 600\*500\*1650~1850 | 0.6 | 米 |  |
| 69 | 诊室 | 医用诊查床（不包含介入室） | 医用诊查床（不包含介入室） |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1850\*600\*600 | 12 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 70 | 体检中心 | | | | | | | | |
| 71 | 备餐间 | 备餐台 | 备餐台 |  | （1）面板：采用医用亚克力，边沿厚度为40mm；  （2）材料：柜体采用木纹色E0级多层板，所有板材厚度为18mm；  （3）封边：用PVC封边，优质胶；  （4）五金配件：304不锈钢缓冲门铰、钢珠三节导轨、拉手均，锁件；  （5）结构/配置：柜体带内嵌入式品牌消毒柜1个，柜体下方可以根据甲方需求定制款式。 | 4000\*600\*820 | 1 | 组 |  |
| 72 | 诊室（B超2间、心电图2间、外科2间、内科2间、妇科） | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 2间B超：1850\*600\*600  2间心电图：1800\*800\*660  其余：1800\*600\*660 | 9 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 73 | 资料室 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 2000\*500\*2000 | 1 | 组 |  |
| 74 | 资料室 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1200\*500\*2000 | 2 | 组 |  |
| 75 | 治未病中心 | | | | | | | | |
| 76 | 治疗室2间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 1.8 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 1.8 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 1.8 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 1.8 | 米 |
| 77 | 诊室+2间治疗室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 7 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 78 | 中医特色诊疗区 | | | | | | | | |
| 79 | 推拿VIP2间、普通4间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 5.4 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 5.4 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 5.4 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 5.4 | 米 |
| 80 | 推拿VIP2间、普通4间 | 推拿床 | 推拿床 | lADPJw1WSmge4wXNBgDNCAA_2048_1536lQDPJxZi_34uw-fNBgDNCACw7FzDeQhIfvICo0O_2wAfAA_2048_1536 | 1、柜体：全实木手工工艺，榫头结构，框架采用白蜡木材质，经防潮、防虫、防腐处理，所有木制部分表面采用水性漆；  2、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。  3、结构/配置：床下中间抽屉，两块隔板，头圆有洞。 | 1900\*600\*700 | 26 | 张 |  |
| 81 | 无障碍卫生间 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上档水板高出台600~800mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；1个拖把池,拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 600\*500\*1650~1850 | 0.6 | 米 |  |
| 82 | 三层 | | | | | | | | |
| 83 | 妇科 | | | | | | | | |
| 84 | 妇检2间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 1.8 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 1.8 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 1.8 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 1.8 | 米 |
| 85 | 宫颈治疗室、治疗室2间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 2.7 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 2.7 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 2.7 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 2.7 | 米 |
| 86 | 预留2间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 1.8 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 1.8 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 1.8 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 1.8 | 米 |
| 87 | 诊室、检查、预留 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 10 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 88 | 皮肤科 | | | | | | | | |
| 89 | 手术室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）+1个锐器盒；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头（含1个不锈钢感应冷热水水龙头+小厨宝），水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 3000\*630\*835 | 3 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理；垃圾柜数量根据实际需求而定。  。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 3000\*650 | 3 | 米 |
| 背架 | 3000\*45\*2000 | 3 | 米 |
| 吊柜 | 3000\*350\*550 | 3 | 米 |
|  | 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |  |
| 90 | 刷手 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装1个不锈钢水龙头加小厨宝；清洗柜配1个水池，1个操作平台；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出；水龙头要脚踏式 清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 1280\*600\*800 | 1.28 | 米 |  |
| 91 | 消洗间 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面250mm，在档水板前方安装1个不锈钢水龙头加小厨宝；清洗柜配1个水池，1个操作平台；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 1280\*600\*800 | 1.28 | 米 |  |
| 92 | 诊室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 1、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  2、支架和卷筒：优质一级冷轧钢，钢板厚度≥1.5mm，金属表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H； | 1800\*600\*660 | 9 | 张 |  |
| 93 | 激光室1组、光疗室1组、修脚室1组 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2700\*630\*835 | 2.7 | 米 | 一共3组治疗柜 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2700\*650 | 2.7 | 米 |
| 背架 | 2700\*45\*2000 | 2.7 | 米 |
| 吊柜 | 2700\*350\*550 | 2.7 | 米 |
| 94 | 二氧化碳室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 95 | 美容科 | | | | | | | | |
| 96 | 诊室、护理区 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 1、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  2、支架和卷筒：优质一级冷轧钢，钢板厚度≥1.5mm，金属表面采用环氧树脂静电粉末，全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H； | 1800\*600\*660 | 18 | 张 |  |
| 97 | 点阵激光1间、治疗室2间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2700\*630\*835 | 2.7 | 米 |  |
| 吊柜 | 2700\*350\*550 | 2.7 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2700\*650 | 2.7 | 米 |
| 背架 | 2700\*45\*2000 | 2.7 | 米 |
| 98 | 护理区 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1800\*630\*835 | 1.8 | 米 |  |
| 吊柜 | 1800\*350\*550 | 1.8 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1800\*650 | 1.8 | 米 |
| 背架 | 1800\*45\*2000 | 1.8 | 米 |
| 99 | 护理区 | 医用护士台 | 钢制站体 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、挡板及柜身为电解钢板；柜门、抽面厚1.0mm双层结构，拉手为一体成型，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、站体为双层结构，龙骨部分采用25\*25\*1.2mm的方管，内置隐藏式强弱电走线系统，检修门；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、锁、阻尼门铰等；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 3650/1800\*700\*750 | 5.45 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 3650/1800\*750 | 5.45 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石立面 | 3650\*530 | 3.65 | 米 |  |
| 钢制四抽柜 | 400\*450\*710 | 2 | 只 |  |
| 钢制打印机柜 | 500\*450\*710 | 1 | 只 |  |
| 主机柜 | 300\*450\*710 | 2 | 只 |  |
| 钢制键盘架 | 常规 | 2 | 只 |  |
| 100 | 手术中心 | | | | | | | | |
| 101 | 生活区 | 备餐台 | 备餐台 |  | （1）面板：采用医用亚克力，边沿厚度为40mm；  （2）材料：余柜体采用木纹色E0级多层板，所有板材厚度为18mm；  （3）封边：门板、抽屉板采用PVC封边，优质胶；  （4）五金配件：304不锈钢缓冲门铰、钢珠三节导轨、拉手均，锁件；  （5）配置：不锈钢水池+不锈钢水龙头，柜体下方可以根据甲方需求定制款式。 | 3600\*600\*820 | 1 | 组 |  |
| 102 | 生活区 | 餐具回收车 | 餐具回收车 |  | 1.材质：采用医用SUS304#不锈钢制作拉丝压模；  2.面板:不低于1.0MM厚304#不锈钢板,所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、无少件、漏钉、透钉。  3.所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。  配置：带2个厨余垃圾桶 | 1200\*500\*800 | 2 | 个 |  |
| 103 | 术前准备 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2400/2000\*630\*835 | 4.4 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2400/2000\*650 | 4.4 | 米 |
| 背架 | 2400/2000\*45\*2000 | 4.4 | 米 |
| 吊柜 | 2400/2000\*350\*550 | 4.4 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 104 | 苏醒区 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1800/2000\*630\*835 | 2.8 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1800/2000\*650 | 2.8 | 米 |
| 背架 | 1800/2000\*45\*2000 | 2.8 | 米 |
| 吊柜 | 1800/2000\*350\*550 | 2.8 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 105 | 日间准备治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 106 | 打包、污洗 | 医用304不锈钢柜 | 医用304不锈钢柜 |  | 1、材质：采用医用SUS304#不锈钢制作拉丝压模，基材为不低于0.8MM厚304#不锈钢板,所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、无少件、漏钉、透钉  2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。  3、配置：上柜对开玻璃门内置二块层板，下对开门内置一块层板。 | 900\*450\*2000 | 5 | 组 |  |
| 107 | 打包、污洗 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面250~600mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配3个水池，1个拖把池；拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出；清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 4200\*600\*1850 | 4.2 | 米 |  |
| 108 | 洗鞋区 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面250~600mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配1个水池，1个拖把池；拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出；清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 1400\*600\*1850 | 1.4 | 米 |  |
| 109 | 内镜中心 | | | | | | | | |
| 110 | 库房 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 5 | 组 |  |
| 111 | 胃镜中心（复苏区和术前准备） | 可移动转运床 | 可移动转运床 |  | 一、主要材料  床面采用进口ABS医用合成材料。四个中控轮为200mm高度。  中控轮内轴套为直径30mm,尼龙轴套固定。  床主框用冷轧钢管静电粉末喷涂。  护栏采用进口ABS医用材料及全金属机构固定。  整床传动部用全金属材料螺杆及摇把。  二、技术参数及规格  中控-踏板控制四轮  ABS背部用金属液压升降0'-80'  整床可调520mm-820mm  床上垫用防水外套，纤维内芯  可带活动不锈钢输液装置 | 1880\*650\*520-820 | 9 | 张 | 推荐品牌： |
| 112 | 支气管镜 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1800\*630\*835 | 1.8 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 1800\*650 | 1.8 | 米 |
| 吊柜 | 1800\*350\*550 | 1.8 | 米 |
| 背架 | 1800\*45\*2000 | 1.8 | 米 |
| 113 | ICU | | | | | | | | |
| 114 | 处置室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2000/800\*630\*835 | 2.8 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2000/800\*650 | 2.8 | 米 |
| 背架 | 2000/800\*45\*2000 | 2.8 | 米 |
| 吊柜 | 2000/800\*350\*550 | 2.8 | 米 |
| 115 | 处置室 | 医用分类垃圾柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  2、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜5位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2400/2000\*630\*835 | 4.4 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 2400/2000\*650 | 4.4 | 米 |
| 116 | 治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜5位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2200/5190/2200\*630\*835 | 10.59 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理；垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2200/5190/2200\*650 | 10.59 | 米 |
| 背架 | 2200/5190/2200\*45\*2000 | 10.59 | 米 |
| 吊柜 | 2200/5190/2200\*350\*550 | 10.59 | 米 |
| 117 | 配药室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口），  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2280\*630\*835 | 2.28 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2280\*650 | 2.28 | 米 |
| 背架 | 2280\*45\*2000 | 2.28 | 米 |
| 吊柜 | 2280\*350\*550 | 2.28 | 米 |
| 118 | 换床区 | 医用电子存包柜 | 医用电子存包柜 |  | 1、柜体部分采用1.0mm,门板采用0.8mm优质冷轧钢板制成,表面经酸洗磷化后静电喷塑,确保长期使用不易生锈,经久耐用,美观大方；  2、由电脑控制组件、热敏打印系统、条码阅读器组成,以提供用户条码；  3、柜体安全性高：柜体结构紧固牢靠,门板表面无可拆卸螺钉,门锁采用电磁锁门机构,保证了柜门锁闭时紧固,弹开时灵活。只用持条型码的合法用户才能打开,却保物品安全，采用10万次测试无故障，性能可靠稳定。 | 850\*460\*1800  (12人） | 3 | 组 |  |
| 119 | 一次性耗材库 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 2000\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 120 | 一次性耗材库 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 121 | 库房 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 2000\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 122 | 中医治疗室（中药配药） | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 123 | 被服间 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 4 | 组 |  |
| 124 | 设备间 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 125 | 设备间 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 2000\*500\*2000 | 5 | 组 |  |
| 126 | 4人间6组、3人间1组、6人间3组 | 医用操作地柜 | 医用操作地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、地柜（双门带抽屉，门内加中竖板）；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 800\*450\*800 | 10 | 组 |  |
| 127 | 单人间 | 单人操作地柜 | 单人操作地柜 | c88d3b0b23b4ba2669afcc3b4714761 | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、台面纯亚克力人造石厚12mm； 二、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  三、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，环氧树脂静电粉末喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。  3、踢脚线304#不锈钢； | 400\*450\*725 | 4 | 组 |  |
| 128 | 中医特色诊疗区 | | | | | | | | |
| 129 | 针灸VIP | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 130 | 针灸，艾灸共5间 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 4.5 | 米 |  |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 4.5 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 4.5 | 米 |
| 131 | 无菌室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 132 | 微创室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 | 63dbc947c0c19b326eb82a440e51043 | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 44、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）+1个锐器盒。  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 3100\*630\*835 | 3.1 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定 |
| 纯亚克力人造石台面 | 3100\*650 | 3.1 | 米 |
| 背架 | 3100\*45\*2000 | 3.1 | 米 |
| 吊柜 | 3100\*350\*550 | 3.1 | 米 |
| 133 | 无障碍卫生间 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上档水板高出台600~800mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；1个拖把池,拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 600\*500\*1650~1850 | 0.6 | 米 |  |
| 134 | 针灸VIP室、针灸室 | 医用诊查床 | 医用诊查床 |  | 1、柜体：全实木手工工艺，榫头结构，框架采用白蜡木材质，经防潮、防虫、防腐处理，所有木制部分表面采用水性漆；  2、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。  3、结构：参照目前护理门诊的定制诊断床，床下中间离地20cm的柜子，双开门，床下尾部上下两只抽屉，床头两边向内椭圆形缩小。  4、五金配件： 三级缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1950\*650\*660 | 36 | 张 | 床面开洞，洞口适当缩小。 |
| 135 | 四层 | | | | | | | | |
| 136 | 眼科 | | | | | | | | |
| 137 | 治疗室2间各1个、手术室2个、缓冲间、激光室、眼底照明、弱视治疗室、角塑各1个 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 8.1 | 米 |  |
| 吊柜 | 8100\*350\*550 | 8.1 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 8.1 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 8.1 | 米 |
| 138 | 治疗室2间 | 诊断床 | 诊断床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，两边开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 1 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 139 | 无菌室 | 医用不锈钢器械柜 | 医用不锈钢器械柜 |  | 1、材质：采用医用SUS304#不锈钢制作拉丝压模，基材为不低于0.8MM厚304#不锈钢板,所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、无少件、漏钉、透钉  2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。  3、配置：上柜对开玻璃门内置二块层板，中抽屉，下对开门内置一块层板。 | 900\*450\*2000 | 2 | 组 |  |
| 140 | 耳鼻喉科 | | | | | | | | |
| 141 | 窥镜室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 0.9 | 米 |  |
| 吊柜 | 900\*350\*550 | 0.9 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 0.9 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 0.9 | 米 |
| 142 | 窥镜室、处置室2间 | 诊断床 | 诊断床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，两边开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 3 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 143 | 处置室1 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 900\*630\*835 | 1.8 | 米 |  |
| 吊柜 | 1800\*350\*550 | 1.8 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 900\*650 | 1.8 | 米 |
| 背架 | 900\*45\*2000 | 1.8 | 米 |
| 144 | 处置室2 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1800\*630\*835 | 1.8 | 米 |  |
| 吊柜 | 1800\*350\*550 | 1.8 | 米 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1800\*650 | 1.8 | 米 |
| 背架 | 1800\*45\*2000 | 1.8 | 米 |
| 145 | 口腔科库房 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 146 | 住院部南区 | | | | | | | | |
| 147 | 配药室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 | 中医馆.dwg-未命名-20211202-173602 | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜5位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2400/7600/4500\*630\*835 | 14.5 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2400/7600/4500\*650 | 14.5 | 米 |
| 背架 | 2400/7600/4500\*45\*2000 | 14.5 | 米 |
| 吊柜 | 2400/7600/4500\*350\*550 | 14.5 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 148 | 配药室 | 充电柜 | 充电柜 |  | 1、基材：采用医用1.0厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；  2、表面处理：表面采用环氧树脂静电粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、结构外对开门带锁，内20门格带门锁，每隔都带充电功能。 | 815\*350\*1136 | 1 | 个 | 内置充电装置+装锁 |
| 150 | 处置室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜5位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 4500\*630\*835 | 4.5 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 4500\*650 | 4.5 | 米 |
| 背架 | 4500\*45\*2000 | 4.5 | 米 |
| 吊柜 | 4500\*350\*550 | 4.5 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 151 | 治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）+1个锐器盒；  5、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 3200\*630\*835 | 3.2 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 3200\*650 | 3.2 | 米 |
| 背架 | 3200\*45\*2000 | 3.2 | 米 |
| 吊柜 | 3200\*350\*550 | 3.2 | 米 |
| 152 | 治疗室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 1、柜体：全实木手工工艺，榫头结构，框架采用白蜡木材质，经防潮、防虫、防腐处理；内衬板基材选用千年舟或同档次E0级多层板，表面贴白蜡木皮，所有木制部分表面采用水性漆；  2、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 | 1900\*700\*600 | 1 | 张 |  |
| 153 | 中医治疗室 | 医用环保治疗柜（下方做抽屉+柜子有隔板） | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 3200\*630\*835 | 3.2 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 3200\*650 | 3.2 | 米 |
| 背架 | 3200\*45\*2000 | 3.2 | 米 |
| 吊柜 | 3200\*350\*550 | 3.2 | 米 |
| 154 | 中医治疗室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 2 | 张 |  |
| 155 | 开水房 | 工作台 | 工作台 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm； 2、配置：不锈钢水池+水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 1600\*650\*850 | 1.6 | 米 |  |
| 156 | 污洗间 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面250~600mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配3个水池， 1个拖把池 ；拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 2600\*600\*1850 | 2.6 | 米 |  |
| 157 | 护工仓库 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 158 | 护工仓库 | 医护储物柜 | 医护储物柜 |  | 1、基材：采用医用1.0厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；  2、表面处理：表面采用环氧树脂静电粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。门板及抽屉木纹转印效果。  3、配置：采用304不锈钢缓冲门铰,304不锈钢U型拉手，带锁具。 | 900\*450\*2000 | 2 | 只 |  |
| 159 | 住院部北区 | | | | | | | | |
| 160 | 配药室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜4位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）+冰箱柜；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 5300/2400\*630\*835 | 7.7 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 5300/2400\*650 | 7.7 | 米 |
| 背架 | 5300/2400\*45\*2000 | 7.7 | 米 |
| 吊柜 | 5300/2400\*350\*550 | 7.7 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 161 | 配药室 | 充电柜 | 充电柜 |  | 1、基材：采用医用1.0厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；  2、表面处理：表面采用环氧树脂静电粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、结构外对开门带锁，内20门格带门锁，每隔都带充电功能。 | 815\*350\*1136 | 1 | 个 | 内置充电装置+装锁 |
| 162 | 中医治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1850/5875\*630\*835 | 7.725 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1850/5875\*650 | 7.725 | 米 |
| 背架 | 1850/5875\*45\*2000 | 7.725 | 米 |
| 吊柜 | 1850/5875\*350\*550 | 7.725 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 163 | 治疗室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 1、柜体：全实木手工工艺，榫头结构，框架采用白蜡木材质，经防潮、防虫、防腐处理；内衬板基材选用千年舟或同档次E0级多层板，表面贴白蜡木皮，所有木制部分表面采用水性漆；  2、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 | 1900\*700\*600 | 1 | 张 |  |
| 164 | 治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  5、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2600\*630\*835 | 2.6 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2600\*650 | 2.6 | 米 |
| 背架 | 2600\*45\*2000 | 2.6 | 米 |
| 吊柜 | 2600\*350\*550 | 2.6 | 米 |
| 165 | 中医治疗室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 2 | 张 |  |
| 166 | 处置室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜3位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）+1个锐器盒；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2800\*630\*835 | 2.8 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2800\*650 | 2.8 | 米 |
| 背架 | 2800\*45\*2000 | 2.8 | 米 |
| 吊柜 | 2800\*350\*550 | 2.8 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 167 | 处置室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度；  4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  5、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1300\*630\*835 | 1.3 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1300\*650 | 1.3 | 米 |
| 背架 | 1300\*45\*2000 | 1.3 | 米 |
| 吊柜 | 1300\*350\*550 | 1.3 | 米 |
| 168 | 护士站 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1900\*630\*835 | 1.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 1900\*650 | 1.9 | 米 |
| 背架 | 1900\*45\*2000 | 1.9 | 米 |
| 吊柜 | 1900\*350\*550 | 1.9 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 169 | 开水房 | 工作台 | 工作台 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm； 2、配置：不锈钢水池+感应水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 2000\*650\*850 | 2 | 米 |  |
| 170 | 污洗间 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面600mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配3个水池， 1个拖把池 ；拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 2600\*600\*1850 | 2.6 | 米 |  |
| 171 | 库房 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 172 | 五楼 | | | | | | | | |
| 173 | mmc门诊 | | | | | | | | |
| 174 | 诊室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 1、柜体：全实木手工工艺，榫头结构，框架采用白蜡木材质，经防潮、防虫、防腐处理；内衬板基材选用千年舟或同档次E0级多层板，表面贴白蜡木皮，所有木制部分表面采用水性漆；  2、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。  3、（颜色白色+橘色，定制） | 1800\*600\*660 | 7 | 张 |  |
| 175 | 其他预留 | | | | | | | | |
| 176 | 诊室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，两边开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 21 | 张 | 床上不需要有洞。 |
| 177 | 住院部南区 | | | | | | | | |
| 178 | 配药室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 | 中医馆.dwg-未命名-20211202-173602 | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜5位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2400/7600/4500\*630\*835 | 14.5 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2400/7600/4500\*650 | 14.5 | 米 |
| 背架 | 2400/7600/4500\*45\*2000 | 14.5 | 米 |
| 吊柜 | 2400/7600/4500\*350\*550 | 14.5 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 179 | 配药室 | 充电柜 | 充电柜 |  | 1、基材：采用医用1.0厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；  2、表面处理：表面采用环氧树脂静电粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、结构外对开门带锁，内20门格带门锁，每隔都带充电功能。 | 815\*350\*1136 | 1 | 个 | 内置充电装置+装锁 |
| 180 | 处置室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜5位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 4500\*630\*835 | 4.5 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 4500\*650 | 4.5 | 米 |
| 背架 | 4500\*45\*2000 | 4.5 | 米 |
| 吊柜 | 4500\*350\*550 | 4.5 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 181 | 治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）+1个锐器盒；  5、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 3200\*630\*835 | 3.2 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 3200\*650 | 3.2 | 米 |
| 背架 | 3200\*45\*2000 | 3.2 | 米 |
| 吊柜 | 3200\*350\*550 | 3.2 | 米 |
| 182 | 治疗室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 1、柜体：全实木手工工艺，榫头结构，框架采用白蜡木材质，经防潮、防虫、防腐处理；内衬板基材选用千年舟或同档次E0级多层板，表面贴白蜡木皮，所有木制部分表面采用水性漆；  2、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 | 1900\*700\*600 | 1 | 张 |  |
| 183 | 中医治疗室 | 医用环保治疗柜（下方做抽屉+柜子有隔板） | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 3200\*630\*835 | 3.2 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 3200\*650 | 3.2 | 米 |
| 背架 | 3200\*45\*2000 | 3.2 | 米 |
| 吊柜 | 3200\*350\*550 | 3.2 | 米 |
| 184 | 中医治疗室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 2 | 张 |  |
| 185 | 开水房 | 工作台 | 工作台 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm； 2、配置：不锈钢水池+水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 1600\*650\*850 | 1.6 | 米 |  |
| 186 | 污洗间 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面600mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配3个水池， 1个拖把池 ；拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 2600\*600\*1850 | 2.6 | 米 |  |
| 187 | 护工仓库 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 188 | 护工仓库 | 医护储物柜 | 医护储物柜 |  | 1、基材：采用医用1.0厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；  2、表面处理：表面采用环氧树脂静电粉末环氧树脂经典粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂。门板及抽屉木纹转印效果。  3、配置：采用304不锈钢缓冲门铰,304不锈钢U型拉手，带锁具。 | 900\*450\*2000 | 2 | 只 |  |
| 189 | 住院部北区 | | | | | | | | |
| 190 | 配药室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜4位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）+冰箱柜；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 5300/2400\*630\*835 | 7.7 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 5300/2400\*650 | 7.7 | 米 |
| 背架 | 5300/2400\*45\*2000 | 7.7 | 米 |
| 吊柜 | 5300/2400\*350\*550 | 7.7 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 191 | 配药室 | 充电柜 | 充电柜 |  | 1、基材：采用医用1.0厚一级电解钢板制成，表面清洁处理后进行高温静电喷涂，二氧化碳保护焊接，焊（连）接牢固，经过打磨后平整光滑，不易生锈；  2、表面处理：表面采用环氧树脂静电粉末全自动涂装工艺，涂漆厚度不低于60um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、结构外对开门带锁，内20门格带门锁，每隔都带充电功能。 | 815\*350\*1136 | 1 | 个 | 内置充电装置+装锁 |
| 192 | 中医治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1850/5875\*630\*835 | 7.725 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1850/5875\*650 | 7.725 | 米 |
| 背架 | 1850/5875\*45\*2000 | 7.725 | 米 |
| 吊柜 | 1850/5875\*350\*550 | 7.725 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 193 | 治疗室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 1、柜体：全实木手工工艺，榫头结构，框架采用白蜡木材质，经防潮、防虫、防腐处理；内衬板基材选用千年舟或同档次E0级多层板，表面贴白蜡木皮，所有木制部分表面采用水性漆；  2、床面：采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。 | 1900\*700\*600 | 1 | 张 |  |
| 194 | 治疗室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  5、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2600\*630\*835 | 2.6 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2600\*650 | 2.6 | 米 |
| 背架 | 2600\*45\*2000 | 2.6 | 米 |
| 吊柜 | 2600\*350\*550 | 2.6 | 米 |
| 195 | 中医治疗室 | 诊断床 | 诊断床 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为E1级实木多层板，木皮贴面，所有木制部分表面采用水性漆。  2、软包部分采用医用PU皮包面，抗污易清洁、满足医用清洗剂、消毒剂的腐蚀，表面柔软舒适,内部采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形,海绵厚度不低于50mm厚；  二、结构/配置：  1、床体下中间为柜体，长度为600-800mm，双开门结构；床体下头尾各标配1块活动层板。  三、五金配件：  1、阻尼不锈钢门铰、拉手或暗藏式挖手。 | 1800\*600\*660 | 2 | 张 |  |
| 196 | 处置室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜3位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）+1个锐器盒；医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2800\*630\*835 | 2.8 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 2800\*650 | 2.8 | 米 |
| 背架 | 2800\*45\*2000 | 2.8 | 米 |
| 吊柜 | 2800\*350\*550 | 2.8 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 197 | 处置室 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带脚踏式嵌入式医用分类垃圾柜2位（一体成型PP垃圾盖+双根不锈钢液压支撑杆+一体成型不锈钢投放口）；  5、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1300\*630\*835 | 1.3 | 米 | 上柜以上均需封闭至顶处理，垃圾柜数量根据实际需求而定。 |
| 纯亚克力人造石台面 | 1300\*650 | 1.3 | 米 |
| 背架 | 1300\*45\*2000 | 1.3 | 米 |
| 吊柜 | 1300\*350\*550 | 1.3 | 米 |
| 198 | 护士站 | 医用环保治疗柜 | 医用地柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）；  3、结构：独立背架结构，内藏走线功能，可根据需要配置电源插座，背架标配1块活动层板，可根据需求调节高度； 4、配置：带医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及感应水龙头，水池带压克力挡水。  5、纸巾盒及感应洗手液暗藏式处理（款式由甲方选择）  6、（下方做抽屉+柜子有隔板）  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1900\*630\*835 | 1.9 | 米 |  |
| 纯亚克力人造石台面 | 1900\*650 | 1.9 | 米 |
| 背架 | 1900\*45\*2000 | 1.9 | 米 |
| 吊柜 | 1900\*350\*550 | 1.9 | 米 |
| 感应水龙头+ 不锈钢水盆 | 常规 | 1 | 套 |
| 199 | 开水房 | 工作台 | 工作台 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm； 2、配置：不锈钢水池+感应水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 2000\*650\*850 | 2 | 米 |  |
| 200 | 污洗间 | 医用304不锈钢清洗池 | 医用304不锈钢清洗池 |  | 1、采用优质SUS304不锈钢板材，台面、水池板用国标1.0mm；侧板、门板用国标0.8mm；加强管料用国标1.0mm；  2、结构/配置：柜由档水板、池、及池身组成，无底板、后板便于安装与维修；台面上配有沥水台，档水板高出台面600mm，在档水板前方安装不锈钢水龙头；清洗柜配3个水池， 1个拖把池 ；拖把池上部带不锈钢挂勾；台面向下凹15mm，在污洗时使水不易往外流出； 清洗柜正前方配单开掩门，柜门为双层结构，带缓冲功能； 3、配置：主柜（掩门，内无层板+不锈钢下水器）标配水龙头；  4、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。 | 2600\*600\*1850 | 2.6 | 米 |  |
| 201 | 库房 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 3 | 组 |  |
| 202 | 口腔科 | | | | | | | | |
| 203 | 过道 | 口腔边柜 | 口腔边柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、双面地柜（双面双门带抽屉，柜体中间加背板）；  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 7200\*900\*850 | 7.2 | 米 |  |
| 204 | 诊室 | 口腔柜 | 口腔柜 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）； 2、配置：带医用环保水盆柜1组，配一套304不锈钢水槽及1个脚触（踏）式感应水龙头。  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 2500~2700\*650\*850 | 21.4 | 米 |  |
| 205 | 诊室 | 医用工作台 | 医用工作台 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、地柜（上抽下柜，下柜一边主机柜，一边普通柜，柜内配分隔板  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。  3、工作台要与隔断无缝隙链接。 | 1300\*600\*850 | 8 | 张 | 长度根据各诊室实际情况，以一侧与隔断相接，另一侧与门相距30cm为标准。平均长度大约1300mm. |
| 206 | 手术室 | 医用治疗台 | 医用治疗台 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、吊柜（对开门+活动层板）；  2、地柜（双门带抽屉，抽屉可根椐需求配分隔板）； 3、膝碰式垃圾筒设计。  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 4600\*500\*850 | 1 | 组 |  |
| 207 | 手术室 | 医用工作台 | 医用工作台 |  | 一、主要材料及厚度说明：  1、柜身为电解钢板，柜门、抽面厚1.0mm双层结构，其它厚0.8mm；  2、纯亚克力人造石厚12mm；  3、踢脚线304#不锈钢；  二、结构/配置：  1、地柜（上抽下柜，下柜一边主机柜，一边普通柜，柜内配分隔板  2、工作台设置电源插座，网线插座。  3、工作台下置移动滑轮，带制动。  三、五金配件：  1、三节缓冲导轨、阻尼不锈钢门铰、优质锁具、拉手；  四、工艺/其它说明：  1、电解钢板采用数控激光切割、数控折弯、冲压、焊接、精细打磨成型，抗菌粉末静电喷涂；  2、纯亚克力人造石，一体化浇注成型，无缝拼接。 | 1230\*500\*850 | 1 | 张 |  |
| 208 | 仓库 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 1500\*500\*2000 | 4 | 组 |  |
| 209 | 仓库 | 医用环保货架 | 医用环保货架 |  | 1、基材：采用冷轧钢板制成，钢板厚度≥1.2mm，立柱：1.5mm，挂臂：1.2mm,层板：1.0mm；  2、表面处理：表面经酸洗磷化处理，钢板表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，喷涂硬度≥2H；喷涂采用流水线喷涂；  3、功能：拆装结构，便于运输和维护，安装简单，多节组合，可适合任何的空间尺寸，配置：可根据物品存放的需要调节层板高度；  4、配置:4根立柱，10根横梁，5块层板。 | 2000\*500\*2000 | 1 | 组 |  |
| 210 | 无菌室 | 医用不锈钢器械柜 | 医用不锈钢器械柜 |  | 1、材质：采用医用SUS304#不锈钢制作拉丝压模，基材为不低于0.8MM厚304#不锈钢板,所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、无少件、漏钉、透钉  2、所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。  3、配置：上柜对开玻璃门内置二块层板，中抽屉，下对开门内置一块层板。 | 800\*450\*2000 | 2 |  |  |
| 211 | 儿科侯诊室 | 医用儿童雾化桌输液桌/ 雾化室智能雾化台雾化桌 | 医用儿童雾化桌输液桌/ 雾化室智能雾化台雾化桌 | lQDPJxZxBiWEZenNAwDNBACw2QdYdotE2-QCuj6ticAXAA_1024_768 | （一）、雾化桌：  1、 材质：环保实木颗粒板 。  2、10.1寸LED高清液晶屏、双核单片机控制电路板，遥控选择宣教播放。  3、雾化室主机：静音无油空气压缩机,工作噪音≤55分贝。  4、三路输出气源：  （1）、主雾化气体输出口：气体输出最大压力300KPa；流量4L/min。  （2）、辅雾化气体输出口：气体输出最大压力20KPa；流量2L/min。  （3）、洗鼻气体输出口：气体输出最大压力80KPa；流量4L/min。  5、气源输入接口：采用304不锈钢材质2分接口。 | 桌：800\*500 \*1200 | 10 | 卡位 |  |

**注：所有家具尺寸±10%，价格不作调整，家具采购数量为预计量，医院按实际用量采购和结算。**