**采购需求**

**一、为落实政府采购政策需满足的要求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **政策名称** | **内容** |
| 1 | 政府采购促进中小企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 2 | 政府采购支持监狱企业发展 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 3 | 政府采购促进残疾人就业 | 提供材料详见招标文件第六章“报价文件” |
| 4 | 政府采购鼓励节能产品 | 优先采购节能产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 5 | 政府采购鼓励环保产品 | 优先采购环保产品: 提供材料详见招标文件第六章“商务和技术文件”； |
| 6 | 政府采购进口产品 | 不允许采购进口产品 |

**二、采购资金的支付方式、时间、条件：**

|  |  |
| --- | --- |
| **▲质量保证金** | 合同签订后，采购人首次付款前，中标人向采购人缴纳合同总价5%的质量保证金，质保期开始满12个月后无质量及服务等问题，无息退还。 |
| **▲付款方式** | 中标人凭验收入库单、质量保证金凭证（由采购人提供）、发票到采购人结算，由采购人向核算中心发起支付令，由核算中心把货款打入中标人帐户。货物验收合格并正常运行后的两周内，采购人向中标人一次性支付全部价款。 |

**三、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：**

|  |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 3年 |
| 交付时间和地点 | 交付时间：合同签订后30日内交付并安装完毕。交货地点：采购人指定地点。 |
| 服务标准 | 质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长60天，质保期内因货物本身缺陷造成各种故障应由中标人免费予以更换，否则将扣除质量保证金作为对采购人的补偿。质保期满后，仅收取零配件成本费用，免人工费、差旅费，所涉及软件终身免费升级。 |
| 服务效率 | 合同货物出现故障后，中标人接到采购人通知应在不超过2小时内做出响应，不超过2个工作日内解决故障。 |
| 验收标准 | 1.中标人应提供合同货物的有效检验文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为合同货物验收标准。在合同期限内采购人将对中标人提供的货物进行抽检验收，验收中发现合同货物达不到样品验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换合同货物，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。2.投标人应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。3.如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装，应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任。4.验收费用由中标人承担。 |
| 其他技术、服务要求 | 1.培训：1.1 中标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。1.2 中标人应提供相应的培训计划。1.3 标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。2.技术支持：中标人应及时免费提供合同货物软件的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。3.安装调试（若需要安装调试）：3.1 安装地点：采购人指定地点。3.2 安装完成时间：接到采购人通知后在7日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。3.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。3.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。3.5 中标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |

**四、技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **功能、目标、质量、安全、技术规格、物理特性等要求** |
| 1 | 手动双摇床 | 30 | 套 | 1.具备背部升降和腿部升降功能；2.具备2个手动摇手：摇把套管需铝合金材质；摇手柄有防滑设计，具有“二次开合”功能设计；3.两边具备可收放护栏：铝合金护栏，低位安装；金属材料开关座；护栏可折叠收缩，收缩平放时稍高出床垫，可防止床垫移位；4.床头尾板：床头尾板蓝色，流线型床头尾板，两块模具注塑成型，牢固结实；暗藏锁定开关，操作简单，拆卸方便可兼做CPR急救功能；5.5寸防缠绕脚轮，四轮带刹车装置；6.床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；7.输液架：配全不锈钢两节四爪头式升降输液架，“防脱落”挂钩；8.每床配置：床头柜、杂物架，床垫、输液杆、ABS餐板各一个。 |
| 2 | 治疗车 | 30 | 套 | 1.规格：640\*450\*800mm；2.材质：1.0厚不锈钢板焊接，配一大抽屉带锁，配豪华万向静音脚轮，对脚刹车；3.台面三面护栏，抽屉下方为两个活动垃圾桶。 |
| 3 | 电动多功能床 | 22 | 套 | 1.具备电动起背功能和抬落腿功能；2.具备电动翻身功能；3.两边具备可收放护栏；4.具备洗头功能和助便功能；5.4个脚轮，四轮带刹车装置；6.床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；7.输液架：配全不锈钢两节四爪头式升降输液架，“防脱落”挂钩；8.每床配置：床头柜、床垫、输液杆、ABS餐板各一个。 |
| 4 | 双层治疗车 | 20 | 套 | 1.具备一个抽屉；2.四轮为万向轮并带对脚刹车；3.有2个活动垃圾篓架子及配套垃圾篓；4.操作台带3面不锈钢栏杆；5.侧边带洗手液架、利器盒架及杂物架各一个。 |
| 5 | 对开门抢救车 | 1 | 套 | 1.具备抢救车的一切功能；2.操作台带三面不锈钢扶手，并有一个活动伸缩操作台，一个输液架；3.2个抽屉，其中一个可放置抢救药品，另一个可放置输液输血器，盐水等，下面双开门，可放置接线板等物品；4.侧面配有活动垃圾篓，利器盒架，杂物架等；5.活动万向轮并带刹车。 |
| 6 | 五抽屉抢救车 | 1 | 套 | 1.具备抢救车的一切功能；2.操作台带三面不锈钢扶手，并有一个活动伸缩操作台，一个输液架；3.五个抽屉，其中一个可放置抢救药品，其他抽屉可以分类放置抢救物。；4.侧面配有活动垃圾篓，利器盒架，杂物架等；5.活动万向轮并带刹车。 |
| 7 | 腹部触诊模拟人**(核心产品)** | 1 | 台 | 1.腹部体征变换选择完全自动化；2.液晶显示所选择的腹部体征；3.肝脾大小可选择控制；4.模拟人为真人大小、其腹壁、内脏等采用高新技术，质地柔软并富有弹性，触摸手感似真人；5.随模拟人的腹式呼吸肝脾亦随之上下移动；6.触诊压痛时模拟人会发出疼痛的声音，胆囊触痛时模拟人屏住呼吸，更加形象逼真，阑尾压痛时还形象地体现出反跳痛的特点，其它压痛点还有上腹部压痛、脐部压痛、上输尿管压痛、中输尿管压痛、左上腹部压痛、下腹压痛；7.可实现腹部听诊训练，例如：正常肠鸣音、肠鸣音亢进、腹部血管杂音。 |

**注：**

**1.除招标文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在采购需求偏离表中作出详细对比说明。**

**2.如技术要求中未特别注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，则统一执行最新标准、规范。**