**东阳八婺工程项目管理有限公司关于浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区**

**D1厨房设备采购项目**

**（意见征询稿）**

**公开招标采购文件**

**项目编号：DYBWZFCG2025-017**

**项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备**

**采购项目**

**采购单位：浙江广厦建设职业技术大学**

**代理机构：东阳八婺工程项目管理有限公司**

**编制时间：2025年5月**

**目 录**

1. **公开招标采购公告**
2. **招标需求**
3. **投标人须知**
4. **评标办法及评分标准**
5. **政府采购合同主要条款**
6. **投标文件格式**

**第一章 公开招标采购公告**

|  |
| --- |
| **项目概况**  **浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目的潜在投标人应在浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)获取（下载）招标文件，并于2025年 月 日08:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。** |

**一、项目基本情况**

**东阳市政府采购计划书：政采云【2025】358号**

项目编号：DYBWZFCG2025-017

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目

**预算金额**：8957268元；

**最高限价**：7202645元；

**采购需求：**

**标项一：**

标项名称：木雕小镇校区D1厨房通风、烹饪、调理设备等配套采购

数量：1批

预算金额：4169985元

最高限价：3345485万元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体要求详见第二章招标需求。

**标项二：**

标项名称：木雕小镇校区D1厨房储藏、消毒、环保设备等配套采购

数量：1批

预算金额：4787283万元

最高限价：3857160万元

备注：

合同履约期限：2025年8月31日前交货安装完毕并提请验收，若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

本项目接受联合体投标：**（ √ ）是，（ ）否。**

**▲ 二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不限，所有大中小微型企业均可参加投标。**

采购项目需要落实的政府采购政策：执行节约能源、保护环境相关的节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策；执行扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、支持中小企业信用融资等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人须为浙江政府采购网注册的正式供应商或承诺中标后30天内注册为浙江政府采购网正式供应商。

**▲三、招标文件的获取：**

1、时间：/至2025年 月 日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）。

2、地点（网址）：浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)。

**3、获取方式：由投标单位通过浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)上的政采云获取系统进行获取（首次参加投标的单位应先登录浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)进行账户注册，注册完毕待审核成功后方可登录获取，注册咨询电话：400-881-7190；注册流程见网址**

**http://www.zjzfcg.gov.cn/register/2017-07-24/6728.html?\_=2017-11-13%2011:10:28）。**

**4、获取流程：浙江政府采购网-政采云用户登录-用户中心-项目采购-获取采购文件管理，电子版采购文件免费获取。**

**5、浙江政府采购网上以“游客”身份获取的采购文件仅供阅览；潜在供应商应按上述方式获取采购文件；未按上述方式获取采购文件的，不得对采购文件提起质疑投诉。**

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

**提交投标文件截止时间：2025年 月 日08时30分（北京时间）**

投标地点（网址）：政采云平台

**开标时间：2025年 月 日08时30分**

开标地点（网址）：政采云平台

**五、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

**质疑投诉模板详见招标文件附件。供应商在线质疑投诉渠道见：**

**http://www.zjzwfw.gov.cn/zjservice/item/detail/index.do?localInnerCode=2ca19a7a-aa2d-4cca-a191-a5edf3bf69f8 。**

2、《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》 （浙财采监（〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

3、根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

4、其他事项：见招标文件

5、企业信用融资: 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆浙江政府采购( (tp:/www zizfcg gov.cn)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

6、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）简化对政府采购供应商资格条件的形式审查，供应商书面承诺符合参与政府采购活动资格条件的，不需要再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。

**政府采购金融服务提示：**

**为扩大政府采购金融服务面，除政采云网上金融服务合作银行外，东阳市范围内增加浙商银行金华分行东阳支行作为线下合作银行：**

**浙商银行金华东阳支行联系人：许燕 联系电话：13967983441 0579-86222992**

**具体内容详见附件《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》。**

7、本项目实行电子投标，投标文件应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

8、投 标 人 应 在 开 标 前 完 成 CA 数 字 证 书 办 理 。 （ 办 理 流 程 详 见http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。完成 CA 数字证书办理预计一周左右，因未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

9、投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-08-30/12975.html），

（ 电 子 投 标 相 关 学 习 网 址 ： https://edu.zcygov.cn/luban/e-biding?utm=a0004.2ef5001f.0001.0109.2d44db10df9111e9b92b0f36d4889416。）

10、为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。举报电话：

市扫黑办：0579-86655381 市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000 市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835 市公共资源交易中心:0579-86691729

**七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：**

**1、采购人信息**

名称：浙江广厦建设职业技术大学

地址：东阳市广福路1号

项目联系人（询问）： 杜德龙

项目联系方式（询问）：13858957167

质疑联系人：张鼎

质疑联系方式：13566949578

**2、采购代理机构信息**

名称：东阳八婺工程项目管理有限公司

地址：东阳市城南东路487号

项目联系人（询问）：韦张鑫、马晓敏

项目联系方式（询问）：0579-86090018

质疑联系人：童宏艳 、徐伟平

质疑联系方式：0579-89060018

**3、同级政府采购监督管理部门：**

名称：东阳市财政局采购办

地址：东阳市人民北路8号

监督投诉电话：0579-86662677

**浙江广厦建设职业技术大学**

**东阳八婺工程项目管理有限公司**

**2025年月 日**

**若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线 400-881-7190 获取热线服务帮助。**

**CA 问题联系电话（人工）：汇信 CA 400-888-4636；天谷 CA 400-087-8198。**

1. **招标需求**

**一、项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目**

**二、项目编号：DYBWZFCG2025-017**

**三、采购需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标项** | **采购内容** | **数量** | **最高限价** |
| 1 | 木雕小镇校区D1厨房通风、烹饪、调理设备等配套采购 | 1批 | 3345485万元 |
| 2 | 木雕小镇校区D1厨房储藏、消毒、环保设备等配套采购 | 1批 | 3857160万元 |

1. **采购内容清单、具体规格型号及简要技术要求**

**（一）标项1：木雕小镇校区D1厨房通风、烹饪、调理设备等配套采购**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（mm）** | **参考图片** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 洗手单星盆 | 500\*450\*300/150 | IMG_256 | 尺寸：500\*450\*300/150 1、板采用SUS304不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 2、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 3、配优质落水器及拦渣片，带后挡板。 | 19 | 台 |
| 2 | 大单星水池 | 1000\*760\*850/150 | IMG_297 | 尺寸：1000\*760\*850/150 1.台面选用304不锈钢板制作，板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢磨砂方管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm,横通25\*25\*0.8mm,配8180冲孔拦渣篓，曲棍去水。 | 4 | 台 |
| 3 | 挂墙双层架 | 2000\*350 | IMG_300 | 尺寸：2000\*350 1、选用SUS304不锈钢板制作，面板厚1.2mm。 | 2 | 个 |
| 4 | 单向移门柜 | 1800\*760\*850 | IMG_311 | 尺寸：1800\*760\*850 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 12 | 台 |
| 5 | 吊天花双层架 | 1700\*400 | IMG_277 | 尺寸：1700\*400 1、选用SUS304不锈钢板制作，面板厚1.2mm，双层采用38\*38\*1.0mm不锈钢圆管连接。 | 8 | 个 |
| 6 | 单星水池 | 1050\*760\*850/150 | IMG_297 | 尺寸：1050\*760\*850/150 1.台面选用304不锈钢板制作，板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢磨砂方管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm,横通25\*25\*0.8mm,配8180冲孔拦渣篓，曲棍去水。 | 1 | 台 |
| 7 | 大单星水池 | 1040\*760\*850/150 | IMG_297 | 尺寸：1040\*760\*850/150 1.台面选用304不锈钢板制作，板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢磨砂方管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm,横通25\*25\*0.8mm,配8180冲孔拦渣篓，曲棍去水。 | 10 | 台 |
| 8 | 单星剖鱼台 | 1500\*760\*850/150 | IMG_263 | 尺寸：1500\*760\*850/150 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢磨砂方管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm,横通25\*25\*0.8mm,配8180冲孔拦渣篓，曲棍去水，配PE粘板。 | 2 | 台 |
| 9 | 挂墙双层架 | 2080\*350 | IMG_300 | 尺寸：2080\*350 1、选用SUS304不锈钢板制作，面板厚1.2mm。 | 4 | 个 |
| 10 | 2/1GN分数盘推车 | 600\*700\*1400 | IMG_265 | 尺寸：600\*700\*1400 1、框架采用SUS 304 30\*30mm方通； 2、GN插盘架采用SUS 304 1.0mm适合插GN2/1盆； 3、活动挡条采用φ8mm圆钢\*4件； 4、底轮采用SUS 304 5寸万向轮，其中两个带刹车； 5、不含GN盘； | 10 | 辆 |
| 11 | 双星水池 | 1200\*760\*850/150 | IMG_266 | 尺寸：1200\*760\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢磨砂方管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm,横通25\*25\*0.8mm,配8180冲孔拦渣篓，曲棍去水。 | 2 | 台 |
| 12 | 双向移门柜 | 2000\*800\*850 | IMG_311 | 尺寸：2000\*800\*850 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 6 | 台 |
| 13 | 吊天花双层架 | 1900\*400 | IMG_277 | 尺寸：1900\*400 1、选用SUS304不锈钢板制作，面板厚1.2mm，双层采用38\*38\*1.0mm不锈钢圆管连接。 | 6 | 个 |
| 14 | 拼板 | 100\*1250 | IMG_309 | 尺寸：100\*1250 1、采用SUS304不锈钢板，面板厚1.2mm； | 1 | 台 |
| 15 | 封墙钢 | 6700\*2000 | IMG_309 | 尺寸：6700\*2000 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 组 |
| 16 | 封墙钢 | 3700\*2000 | IMG_309 | 尺寸：3700\*2000 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 组 |
| 17 | 封墙钢 | 4880\*2000 | IMG_309 | 尺寸：4880\*2000 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 组 |
| 18 | 双层移动工作台 | 1500\*760\*850 | IMG_273 | 尺寸：1500\*760\*850 1、采用SUS304不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用SUS304不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm 及万向轮。 | 10 | 台 |
| 19 | 封墙钢 | (6700+2900)\*2000 | IMG_309 | 尺寸：(6700+2900)\*2000 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 组 |
| 20 | 单星水池 | 700\*760\*850/150 | IMG_297 | 尺寸：700\*760\*850/150 1.台面选用304不锈钢板制作，板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢磨砂方管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm,横通25\*25\*0.8mm,配8180冲孔拦渣篓，曲棍去水。 | 2 | 台 |
| 21 | 木面工作台 | 1500\*800\*850 | IMG_276 | 尺寸：1500\*800\*850 1、台面选用枫木制作，厚度50MM; 2、主体选用SUS304不锈钢板材厚度1.2mm; 3、脚50×50×1.5mm方管； 4、横通40×40×1.5mm; 5、带斜面拉力柱，不锈钢重力脚； 6、产品正反面毛刺全部处理干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨 处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 4 | 台 |
| 22 | 吊天花双层架 | 1400\*400 | IMG_277 | 尺寸：1400\*400 1、选用SUS304不锈钢板制作，面板厚1.2mm，双层采用38\*38\*1.0mm不锈钢圆管连接。 | 4 | 个 |
| 23 | 五斗保温台 | 1800\*700\*800 | IMG_278 | 尺寸：1800\*700\*800 1、采用SUS304不锈钢板材制造，配温控 220 瓦的电热丝指示灯，骨架由 38\*38mm 不锈钢加厚管制作。台面δ≥1.2mm，脚 38\*38\*1.0mm（配有可调子弹脚）；横通 25\*38\*1.0；配 3KW/220V 电热管，配温控器。（业主自备，中标单位负责搬运安装） | 19 | 台 |
| 24 | 保温饭车 | 700\*700\*850 | IMG_280 | 尺寸：700\*700\*850 1 、采用SUS304不锈钢板材制作，双层保温；台面：δ=1.2mm 2、接驳口为烧焊连成，焊接必须采用电弧焊或氩弧焊，焊条需须与金属本身成分相同，所有焊接应尽量在工厂内做表面处理； 3、所有在表面能看得见的焊接都需要适当的磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需磨平。 | 15 | 辆 |
| 25 | 保温汤车 | 700\*700\*850 | IMG_280 | 尺寸：700\*700\*850 1 、采用SUS304不锈钢板材制作,台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，220V/1.5KW，自动恒温； 2、接驳口为烧焊连成，焊接必须采用电弧焊或氩弧焊，焊条需须与金属本身成分相同，所有焊接应尽量在工厂内做表面处理； 3、所有在表面能看得见的焊接都需要适当的磨平、磨光及作表面处理，如果焊缝由于在焊接时下沉，则需磨平。 | 8 | 辆 |
| 26 | 双层工作台 | 1200\*700\*850 | IMG_301 | 尺寸：1200\*700\*850 1、台面采用优质304不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm 及可调重力子弹脚。 | 4 | 台 |
| 27 | 单向移门柜 | 1800\*760\*850/150 | IMG_311 | 尺寸：1800\*760\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 14 | 台 |
| 28 | 掩门双星盆柜 | 1200\*760\*850/150 | IMG_283 | 尺寸：1200\*760\*850/150 1、台面采用SUS 304 1.2mm制作； 2、水池盆为SUS304不锈钢板机压成型； 3、配8180冲孔拦渣篓，曲棍去水； 4、台面加强筋采用SUS 304 1.0mm制作； 5、侧板采用SUS 304 1.0mm制作； 6、开门：无锁； 7、门外板采用SUS 304 1.0mm制作； 8、门内板采用SUS 304 0.6mm制作； 9、底脚采用50\*50\*100\*0.8mm； 10、档背规格：SUS 304 40\*150Hmm； 11、所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙档背及转角档背。 | 3 | 台 |
| 29 | 工作台 | 1150\*700\*850 | IMG_306 | 尺寸：1150\*700\*850 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢圆管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm。 | 1 | 台 |
| 30 | 工作台 | 760\*760\*850/150 | IMG_306 | 尺寸：760\*760\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢圆管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm。 | 1 | 台 |
| 31 | 单向移门柜 | 2100\*760\*850/150 | IMG_311 | 尺寸：2100\*760\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 1 | 台 |
| 32 | 单向移门柜 | 1550\*760\*850/150 | IMG_311 | 尺寸：1550\*760\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 2 | 台 |
| 33 | 挂墙双层架 | 3300\*350 | IMG_300 | 尺寸：3300\*350 1、选用SUS304不锈钢板制作，面板厚1.2mm。 | 2 | 个 |
| 34 | 单向移门柜 | 1700\*840\*850/150 | IMG_311 | 尺寸：1700\*840\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 4 | 台 |
| 35 | 单向移门柜 | 1420\*760\*850/150 | IMG_311 | 尺寸：1420\*760\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 1 | 台 |
| 36 | 浸泡池 | 1500\*800\*850/150 | IMG_297 | 尺寸：1500\*800\*850/150 1 、适用于洗涮各种炊具、餐具、食品、食器等。 2、板采用SUS304不锈钢磨砂贴塑板，板厚 1.2mm。 3 、水池盆为优质不锈钢板机压成型。 4、配优质落水器及拦渣片，带后挡板，配可调重力子弹脚，曲棍去水。 | 3 | 台 |
| 37 | 牛角罩 | 660\*250\*250 | IMG_292 | 尺寸：660\*250\*250 1、选用SUS304不锈钢板制作，面板厚1.2mm。 | 6 | 个 |
| 38 | 消毒库专用消毒推车 | 1300\*650\*1705 | IMG_293 | 材质：优质不锈钢 技术参数符合：QB/T 2139.5-1995标准； 1)层板（镂空）：不锈钢板，δ=1.2mm厚，钢板尺寸：1220\*310mm，下配加强筋；  2)立柱：不锈钢方管，主立柱φ38\*38mm,次立柱：φ30\*15mm， 3)横撑：不锈钢方管，φ30\*15mm； 4）脚轮：配4个耐高温万向脚轮，配备刹车拨片，向上解锁，向下刹车固定； 5）适合放PP餐盒、不锈钢碗等。 工艺要求：焊点平滑均匀，无漏焊及沙眼，焊口处做好防锈处理； | 20 | 个 |
| 39 | 不锈钢消毒筐 | 500\*500\*300 | IMG_294 | 尺寸：500\*500\*300 1、材料：SUS304不锈钢； | 100 | 个 |
| 40 | 拖把挂架 | 1200L | IMG_295 | 尺寸：1200mm 1、通管采用SUS304不锈钢板，面板厚1.2mm。 | 3 | 个 |
| 41 | 拖把池 | 600\*500\*550/150 | IMG_296 | 尺寸：600\*500\*550/150 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢磨砂方管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm,横通25\*25\*0.8mm,配8180冲孔拦渣篓。 | 3 | 台 |
| 42 | 大单星水池 | 900\*760\*850/150 | IMG_297 | 尺寸：900\*760\*850/150 1.台面选用304不锈钢板制作，板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢磨砂方管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm,横通25\*25\*0.8mm,配8180冲孔拦渣篓，曲棍去水。 | 4 | 台 |
| 43 | 双层工作台 | 1350\*760\*850/150 | IMG_301 | 尺寸：1350\*760\*850/150 1、台面采用优质304不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm 及可调重力子弹脚。 | 1 | 台 |
| 44 | 挂墙双层架 | 1800\*350 | IMG_300 | 尺寸：1800\*350 1、选用SUS304不锈钢板制作，面板厚1.2mm。 | 2 | 个 |
| 45 | 挂墙双层架 | 1350\*350 | IMG_300 | 尺寸：1350\*350 1、选用SUS304不锈钢板制作，面板厚1.2mm。 | 2 | 个 |
| 46 | 双层工作台 | 1000\*760\*850/150 | IMG_301 | 尺寸：1000\*760\*850/150 1、台面采用优质304不锈钢板，面板厚为 1.2mm； 2、双层结构，下层为平板型,均采用优质不锈钢。 3、配置不锈钢圆管Φ38mm 及可调重力子弹脚。 | 1 | 台 |
| 47 | 封墙钢 | 6600\*2000 | IMG_309 | 尺寸：6600\*2000 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 组 |
| 48 | 封墙钢 | 3800\*2000 | IMG_309 | 尺寸：3800\*2000 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 组 |
| 49 | 掩门单星盆柜 | 600\*760\*850/150 | IMG_304 | 尺寸：600\*760\*850/150 1、台面采用SUS 304 1.2mm制作； 2、水池盆为SUS304不锈钢板机压成型； 3、配8180冲孔拦渣篓，曲棍去水； 4、台面加强筋采用SUS 304 1.0mm制作； 5、侧板采用SUS 304 1.0mm制作； 6、开门：无锁； 7、门外板采用SUS 304 1.0mm制作； 8、门内板采用SUS 304 0.6mm制作； 9、底脚采用50\*50\*100\*0.8mm； 10、档背规格：SUS 304 40\*150Hmm； 11、所有靠墙及旁边靠高身设备的均需考虑靠墙档背及转角档背。 | 1 | 台 |
| 50 | 单向移门柜 | 1500\*760\*850/150 | IMG_311 | 尺寸：1500\*760\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 2 | 台 |
| 51 | 工作台 | 800\*700\*850 | IMG_306 | 尺寸：800\*700\*850 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面板厚1.2mm,脚采用38\*38\*1.0mm不锈钢圆管，脚杯50\*50\*100\*0.8mm。 | 1 | 台 |
| 52 | 封墙钢 | 8600\*2000 | IMG_309 | 尺寸：8600\*2000 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 组 |
| 53 | EN分数盆推车 | 500\*690\*1400 | IMG_308 | 尺寸：500\*690\*1400 1、框架采用SUS 304 30\*30mm方通； 2、GN插盘架采用SUS 304 1.0mm适合插EN分数盆； 3、活动挡条采用φ8mm圆钢\*4件； 4、底轮采用SUS 304 5寸万向轮，其中两个带刹车； 5、不含EN盘。 | 2 | 辆 |
| 54 | 封墙钢 | 5500\*2000 | IMG_309 | 尺寸：5500\*2000 1.选用SUS304不锈钢板制作，板厚1.2mm。 | 1 | 组 |
| 55 | 单向移门柜 | 1900\*840\*850/150 | IMG_311 | 尺寸：1900\*840\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 1 | 台 |
| 56 | 单向移门柜 | 1470\*760\*850/150 | IMG_311 | 尺寸：1470\*760\*850/150 1、选用SUS304不锈钢板制作，台面：δ=1.2mm磨砂贴塑板，侧板：δ=1.0mm磨砂贴塑板，脚：优质不锈钢φ50\*150重力调节脚； 2、柜体内部全部采用圆角工艺处理，方便打理无死角，产品正反面毛刺全部处理 干净，无剌手，所有焊接均实行满焊作业，并做打磨处理。成品表面处理干净并用塑料薄膜进行保护，产品表面无划痕产生。 | 1 | 台 |
| 57 | 单头蒸包炉 | 800\*800\*800+120 | IMG_312 | 尺寸：800\*800\*800+120 1.选用SUS304不锈钢板制作，门框1.2mm厚，其它1.0mm厚 2.电压 380V 3.功率 15KW | 4 | 台 |
| 58 | 投放柜 | 1880\*380\*900 | IMG_313 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科 不锈钢板材，配合循环水槽投放口使用；1880\*380\*900 | 10 | 个 |
| 59 | 投放柜 | 1280\*380\*900 | IMG_314 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科 不锈钢板材，配合循环水槽投放口使用；1280\*380\*900 | 1 | 个 |
| 60 | 履带式洗碗机 | 5710x980x2040 | IMG_316 | 推荐品牌：伊莱克斯、迈科、霍巴特 洗涤量：9600碟/小时  进口长度:950mm 出口长度:1500mm 单烘干 电功率： 69kW 380-415V 3N 50Hz 电加热。包含1个预洗模块，冷水洗涤。强劲的主洗泵和独特设计的洗涤臂，确保洗涤效果。 标配750mm双喷淋模块，水帘式环绕喷淋，预置可调节压力阀提供持续稳定的水压，确保最佳洗涤效果。 标配900mm烘干机，快速烘干餐具。 主洗水温55-65°C。最终喷淋使用82-90°C高温新鲜水。 装载区 (950mm) 和 卸载区 (1500mm) 配置防卡塞自动保护开关。 主洗水温为55-65°C，水箱中的水会经过上下清洗臂喷洒到餐具表面，均匀分布，覆盖到清洗室的所有区域，强劲洗涤，确保洗涤效果 装载区配备光电探测器，当无餐具载入时，机器会停止洗涤和喷淋，智能管理，高效节约能耗，水，洗涤剂和=催干剂 。 最大洗涤量为9600碟/小时 配备950mm装载区 洗碗机专用洗涤剂(推荐品牌：宇员、温特豪得、艺康） 容量：20L  碱性洗涤剂，与洗碗机配套使用，能迅速分解和去除食物污垢、油脂 及各种油类污垢，得到快捷高效而实惠的的清洁 效果。 可通过分配器自动调节添加，使用浓度为0.3-.1ml; 适用不同水质环境下的洗涤；适用于不同材质的餐具。 洗碗机专用催干剂(推荐品牌：宇员、温特豪得、艺康） 容量：20L  酸性催干剂，具有良好的润洗效果， 能快速干燥碗碟，保证清洁卫生。 剂量可通过分配器自动调节添加，使用浓度为0.3-0.8ml; 同时适合软水和硬水环境 下洗涤；适用于任何餐具的洗涤。 洗碗机专用分配器(推荐品牌：宇员同行、温特豪得、艺康） 准确方便、适用的洗碗机洗涤剂、催干剂分配器，有门式通道式专用型，有探头和时间速度双模式控制方法，有CPU控制的探头、非探头（时间、速度）双模式控制，有遥控型、非遥控型。适用于任何类型洗碗机上使用 | 2 | 台 |
| 61 | 履带式洗碗机 | 4155x980x2040 | IMG_316 | 推荐品牌：伊莱克斯、迈科、霍巴特 洗涤量：6800碟/小时  进口长度:700mm 出口长度:1000mm 单烘干 电功率： 67kW 380-415V 3N 50Hz 标配750mm双喷淋模块，水帘式环绕喷淋，预置可调节压力阀提供持续稳定的水压，确保最佳洗涤效果。 标配900mm烘干机，快速烘干餐具。 主洗水温55-65°C。最终喷淋使用82-90°C高温新鲜水。 装载区 (750mm) 和 卸载区 (1000mm) 配置防卡塞自动保护开关。 标配610mm多用途传送带。 主洗水温为55-65°C，水箱中的水会经过上下清洗臂喷洒到餐具表面，均匀分布，覆盖到清洗室的所有区域，强劲洗涤，确保洗涤效果 漂洗区配备双喷淋系统：第一道喷淋臂配备侧喷淋臂，使用再循环的漂洗水，水压强劲，喷射的水帘移除绝大部分洗涤剂，而第二道喷淋臂使用82-90°C新鲜水，从而确保餐具干净卫生。 最大洗涤量为6800碟/小时 较低耗水量，有效节省电，水，洗涤剂和催干剂。 洗碗机专用洗涤剂(推荐品牌：宇员、温特豪得、艺康） 容量：20L  碱性洗涤剂，与洗碗机配套使用，能迅速分解和去除食物污垢、油脂 及各种油类污垢，得到快捷高效而实惠的的清洁 效果。 可通过分配器自动调节添加，使用浓度为0.3-.1ml; 适用不同水质环境下的洗涤；适用于不同材质的餐具。 洗碗机专用催干剂(推荐品牌：宇员、温特豪得、艺康） 容量：20L  酸性催干剂，具有良好的润洗效果， 能快速干燥碗碟，保证清洁卫生。 剂量可通过分配器自动调节添加，使用浓度为0.3-0.8ml; 同时适合软水和硬水环境 下洗涤；适用于任何餐具的洗涤。 洗碗机专用分配器(推荐品牌：宇员同行、温特豪得、艺康） 准确方便、适用的洗碗机洗涤剂、催干剂分配器，有门式通道式专用型，有探头和时间速度双模式控制方法，有CPU控制的探头、非探头（时间、速度）双模式控制，有遥控型、非遥控型。适用于任何类型洗碗机上使用 | 1 | 台 |
| 62 | 岛型油网式烟罩 | 1800\*1300\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 1.材料性能:SUS304 2.烟罩体材料板厚1.2mm(实厚≥1.1mm) 3.烟罩分段式制作,分多个部件组装拼接而成,拆卸式侧板,外观无焊接点,烟罩设有活动式油污收集盒，4.烟罩照明采用LED长条灯,不锈钢灯罩外嵌5mm钢化玻璃,每段两组LED灯. 5.滤网为整体冲压折弯成型 | 19 | 台 |
| 63 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 6700\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：6700\*1400\*550 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 1 | 套 |
| 64 | 灭火系统及控 制箱 |  | IMG_319 | 推荐品牌：捷司特曼、环峰、捷安 1、厨房设备灭火装置启动方式和冷却水联动方式均为纯机械式，确保在无任何电源条件下能完全启动； 2、装置应具有自动探测启动和紧急手拉启动两种工作模式，紧急启动可以降低损失； 3、应具有冷却水功能，冷却水联动方式为纯机械式，与消防水（或者自来水）管路连接，水压应大于0.25MPa，系统启动后，机械水流阀在灭火剂喷洒完后自动喷洒冷却水，有效防止油锅复燃； 4、装置包括：主控制箱（纯机械式）、不锈钢管路、管件、专用喷嘴、感温探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其主控制箱由自动驱动装置、驱动高压气瓶、机械水流控制阀、灭火药剂罐以及金属连接软管、单向阀、减压阀等组成；  5、装置应有控制模块，能同时兼容消控中心报警、声光报警、燃气电磁阀切断、排风风机关闭等多种信号功能； 6、灭火性能：a、灭火时间需在2秒内扑灭明火，10分钟内无复燃；b、冷却水自动切换时间小于等于1.5秒；c、喷射延时小于1.3秒；d、药剂喷洒时间大于20秒； | 20 | 套 |
| 65 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 3700\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：3700\*1400\*550 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 1 | 套 |
| 66 | 智能烟罩变频主控制箱 | 340\*140\*180 |  | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 1、智能烟罩人机交互控制系统，一键启动，分别具有全自动感应控制、手动开启控制、定时设置控制等多种操作模式， 2、实时监控UV使用状况，实时查看每根灯管工作状态和使用寿命； 3、自动分段控制功能，通过自动感应系统实时开启和关闭照明、风幕、净化、变频排烟、变频新风、清洗等功能，节能安全； 4、具有火灾预警功能，系统会自动感应火情初始状态发送预警给消控中心，实时报告厨房安全情况； | 6 | 套 |
| 67 | 智能变频器控制箱 | 380\*220\*550 |  | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：380\*220\*550 配套烟罩变频主控制箱使用 | 6 | 套 |
| 68 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 4880\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：4880\*1400\*550 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 1 | 套 |
| 69 | 智能变频油网烟罩连风帘 | (6700+2950)\*1400\*500+210 | IMG_322 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：(5300+2900)\*1400\*550 1、采用SUS304不锈钢板制作，前板、侧板用料δ=1.0mm，后板δ=0.8mm，配防雾灯、积油杯。 | 1 | 套 |
| 70 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 6600\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：6600\*1400\*550 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 1 | 套 |
| 71 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 3800\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：3800\*1400\*550 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 1 | 套 |
| 72 | 智能变频油网烟罩连风帘 | 8700\*1400\*500+210 | IMG_325 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：8600\*1400\*550 1、采用SUS304不锈钢板制作，前板、侧板用料δ=1.0mm，后板δ=0.8mm，配防雾灯、积油杯。 | 1 | 套 |
| 73 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 5500\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：5500\*1400\*550 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 1 | 套 |
| 74 | 燃气双头大锅灶 | 2200\*1250\*810 | IMG_327 | 推荐品牌：Powerwyn（江苏名厨）、FLAME-MATE（富利）、Power Flame（雄劲） 1.燃气接驳管径：DN40；2.热负荷：48kW\*2；3.供水管径：DN15；4.排水管径：DN40；5.炉面：304#T1.5mm砂纹板；6. 炉体骨架：430#T1.5mm不锈钢板 | 6 | 台 |
| 75 | 燃气双头矮汤炉 | 1200\*760\*500 | IMG_328 | 推荐品牌：Powerwyn（江苏名厨）、FLAME-MATE（富利）、Power Flame（雄劲） 1.燃气接驳管径：DN20；2.热负荷：18kW\*2；3.承载Φ450mm汤锅；4.炉面：304#T1.5mm砂纹板；5.炉封板/背板：304#T1.2mm砂纹板 | 2 | 台 |
| 76 | 燃气三门海鲜蒸柜 | 900\*880\*1900 | IMG_329 | 推荐品牌：Powerwyn（江苏名厨）、FLAME-MATE（富利）、Power Flame（雄劲） 1.燃气接驳管径：DN20；2.热负荷：42kW；3.供水管径：DN15；4.排水管径：DN40；5.开炉后8分钟可产生蒸汽；6.燃烧噪音少于70dB；7.四条11kW不锈钢内燃火管,无需风机及电源；8.蒸柜炉身：304#T1.2mm砂纹板；9.蒸柜柜身：304#T1.0mm砂纹板 | 1 | 台 |
| 77 | 电热推车蒸柜 | 1050\*900\*1900 | IMG_330 | 推荐品牌：Powerwyn（江苏名厨）、FLAME-MATE（富利）、Power Flame（雄劲） 1.额定功率：380V/48kW/50Hz；2.供水管径：DN15；3.排水管径：DN40；4.水胆采用304#T1.5mm不锈钢板；5.设计低水位及超温保护；6.自动进水，防止电热管干烧 | 8 | 台 |
| 78 | 万能蒸烤箱 20盘2/1GN | 900\*920\*1830 | IMG_331 | 推荐品牌：欧冶子、名厨磁电、康福登 尺寸：900\*920\*1830mm • 装载容量: 20层 GN1/1烤盘  • 智能触摸屏 • 电脑控制: 全自动触摸屏电脑板控制，可视化操控，每一个步骤一目了然； • 菜单编程:可编辑存储至少120个预设烹饪程序； • 五种烹饪模式：低温蒸汽模式（30℃-98℃）,标准蒸汽模式（99℃）,高温蒸汽模式（100-130℃）,蒸烤混合模式（30℃-300℃）,对衡烤模式（30℃-300℃), • 内外材质均为SUS304不锈钢（内部不锈钢采用镜面抛光工艺），圆弧内膛设计，无卫生死角，保证食品安全；内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽，确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方 • 均衡热风循环:动态空气涡流，搭配自动正反转风扇，确保食品色泽统一，加热均匀； • 内置蒸汽气发生器(锅炉加热)可提供快速蒸汽供应和100%新鲜干净的饱和蒸汽，蒸汽锅炉有带水垢检测功能，带自动注水和每24小时自动换水功能； • 标配一支带4点温度感应的核心探针，帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度。 • 控制屏操作界面支持中文菜单编辑 • 电压：380v 功率：37.2kw • 醒发功能:各种面食轻松醒发； • 自动除垢:锅炉开机自动清洗，定时除垢提醒，有效延长设备的使用寿命； • 集成式USB接口 • 自动监测提示故障代码； | 3 | 台 |
| 79 | 烤盘 | 600\*400\*48 |  | 推荐品牌：南洋精工、英峰、振名 尺寸：600\*400\*48 不锈钢板材 | 200 | 个 |
| 80 | 份数盘 | 530\*327\*65 |  | 推荐品牌：南洋精工、英峰、振名 尺寸：530\*327\*65 不锈钢板材 | 80 | 个 |
| 81 | 份数盘 | 530\*327\*150 |  | 推荐品牌：南洋精工、英峰、振名 尺寸：530\*327\*150 不锈钢板材 | 80 | 个 |
| 82 | 多功能筷子消毒柜 | 700\*450\*800 | IMG_332 | 推荐品牌：圣托、康宝、康晟 消毒方式：紫外线+臭氧+光波+热风 消毒温度：30℃~110℃可调 消毒时间：0~60min可调 额定电压：220V 额定功率：750W 参考容量：1000双筷子 | 10 | 台 |
| 83 | 集气罩 | 4250\*1300\*550 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：4250\*1300\*550 1、采用SUS304不锈钢板制作，前板、侧板用料δ=1.0mm，后板δ=0.8mm，配防雾灯、积油杯。 | 1 | 台 |
| 84 | 集气罩 | 4000\*1300\*550 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：4000\*1300\*550 1、采用SUS304不锈钢板制作，前板、侧板用料δ=1.0mm，后板δ=0.8mm，配防雾灯、积油杯。 | 2 | 台 |
| 85 | 集气罩 | （3450+4400）\*1300\*550 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：（3450+4400）\*1300\*550 1、采用SUS304不锈钢板制作，前板、侧板用料δ=1.0mm，后板δ=0.8mm，配防雾灯、积油杯。 | 1 | 台 |
| 86 | 集气罩 | 11800\*1300\*550 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：11800\*1300\*550 1、采用SUS304不锈钢板制作，前板、侧板用料δ=1.0mm，后板δ=0.8mm，配防雾灯、积油杯。 | 1 | 台 |
| 87 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 8500\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：8500\*1400\*500+210 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 1 | 套 |
| 88 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 3450\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：3450\*1400\*500+210 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 1 | 套 |
| 89 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 3150\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：3150\*1400\*500+210 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 1 | 套 |
| 90 | 智能感应UV变频烟罩连前补新风 | 2700\*1400\*500+210 | IMG_340 | 推荐品牌：捷司特曼、JURNOS（江西）、上海浩盾 尺寸：2700\*1400\*500+210 1、烟罩分段制作，采用不锈钢304制造，烟罩体板材厚度1.2mm，挡光板1.0mm， 2、排烟罩设有集油槽并设活动集油盒，集捕捉风幕、前补新风、耐温、耐酸碱、阻燃、耐磨、耐拉等排油烟设备功能； 3、每节烟罩均配有防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米，不锈钢边框保护，内嵌式磨砂钢化玻璃，最高耐温达到300摄氏度以上，灯光柔和使用更安全 。 4、配备独立控制的捕捉油烟技术，旋流式油网，捕捉风幕可有效捕获和克制油烟、蒸汽及热量的外溢，有效提升排风效果。 5、每节烟罩均配置优质紫外线光解净化器，每组灯管数量不少于4根，UV控制系统带有每根灯管使用情况和故障指示功能，有效阻止油烟进入烟道，提高安全性，减少火灾的隐患。  6、额定风量下的风阻≤100Pa，设计风速不超过每秒3米，有效保持停留时间，确保油烟净化效果更好。 7、UV净化器外壳选用SUS304不锈钢材料制作，每组净化装置均配有独立的检修门，每个烟罩单元均配置有挡光板，更有效防止紫外光，使用方便、安全。 8、智能烟罩配置全自动感应装置，分单元控制照明系统、净化系统、排风系统和新风系统等，根据使用需求实时开启相应功能。 9、智能烟罩可集成安装厨房自动灭火装置，实时监控和预防厨房火灾带来的危险。 10、智能烟罩具有自动感应开启离人报警、消防报警信号反馈和消防系统强制启动等连接信号功能。 11、智能烟罩与智能控制箱连接，使用人机交互界面，一键启动系统； 12、配置自动变频功能，全自动感应风量调节阀，系统能够自动感应收发信号开启和关闭风阀，同时自动控制变频器，所有风口风量自动调节，可以自由设置每个风口的风量，达到按需排烟，能节约风机能量和提升排风效果。 | 2 | 套 |
| 注：相关不锈钢厂制品尺寸允许偏差±5mm。  **▲标项一的核心产品为：燃气双头大锅灶、燃气三门海鲜蒸柜、电热推车蒸柜、变频智能变频油网烟罩连风帘、灭火系统及控制箱、履带式洗碗机。** | | | | | | |

1. **标项2：木雕小镇校区D1厨房储藏、消毒、环保设备等配套采购**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（mm）** | **参考图片** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 异味处理装置 | 700\*200\*500 | IMG_256 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.规格：长700\*宽200\*高500mm(误差不得超过±5%）；电源：AC220V/310W； 2.进水口可直接链接自来水管，实现自动加水；  3.配液系统自动将除臭原液和自来水进行勾兑/调和。配比值：1:10-1:500(可调)；  4.设备的最大雾化为9升/小时，可在控制器上通过调节雾化器的雾化量来实现真正的雾量调节，以适应不同现场环境；  5.设备内部采用集成式雾化组件，并配有无水保护装置，自动检测。缺水时自动报警显示，并自动停机保护，防止干烧。同时具有缺少除臭液自动报警提示功能；  6.可扩展4G无线传输模组，可以远程联网监控设备的运行状态并可以进行远程操控（选配）；  7.可扩展环境监测组件，实时监测现场环境空气质量 (氨气、硫化氢、臭气、温度、湿度)，在控制面板上可以实时显示氨气、硫化氢、臭气数值（选配）；  8.工作时间设置功能：设备可以按每周每天来设置工作模式，可以设置每天4组工作时间段；  9.包括高频压电换能模块在内的所有构件均采取特殊耐腐蚀材质，使用寿命长； **★需提供以下证书**  **1.依据GB14554-1993《恶臭污染物排放标准》，硫化氢及氨的祛除率≥95%，需提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告；  2.制造商需提供市场监管局颁发的环流式异味控制装置企业产品标准备案证明文件；具有空气净化相关专利证书； 3.设备厂家具有市级以上部门颁发的废气处理资质证书 4.设备厂家具有获取国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书；** | 1 | 台 |
| 2 | 真空泵系统 | 1500\*1800\*2000 | IMG_257 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.整机尺寸（MM）：1500\*1800\*2000  2.设备材质：设备整机采用SUS304不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm厚，侧板1.5mm厚；骨架选用304#不锈钢方通焊接成型； 3.真空抽吸最远距离: 400m； 4.电机功率：VPS100: AC380, 3PH+N+PE,7Kw； 5.真空输送管道直径：76mm； 6.网络通讯接口：RJ45（8Pin）EtherNet； 7.系统配有压力传感器； 8.极限压力：150hPa（mbar）  9.抽气速率：30L/s； 10.系统配备排热装置（排热扇），在系统运行时，内部热量通过排热装置散出； 11.系统空气入口具有过滤装置，防止异物进入； 12.系统内置变频器控制并保护电机运行； 13.产品尺寸（mm）：1050\*515\*450mm  14.采用干式爪式真空泵，可实现无水运行。工作能力≥250m³/h,且≤350 m³/h;无需润滑油，完全无油运转；连续运行的最终压力：≤150 mbar;爪式真空泵额定电流≤10A;密封消音外壳，工作噪音水平≤75分 15. 真空泵运行温度可高达120-150℃，有助于抑制并杀死病毒，无任何易损耗部件，无接触式运行，运行可靠，避免感染风险 | 1 | 台 |
| 3 | 垃圾输送管道系统 | 主管：ø76\*3  支管：ø57\*3 | IMG_258 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.壁厚3mm的304#不锈钢无缝管ø76、ø57\*3.0mm，含管道辅料及安装； 2.隔膜阀气动管304#不锈钢材质壁厚2mm，管外径ø25； 3.信号线为超六类带屏蔽网线； 4.管道部分需与厨房装饰部分同步施工预埋； 5.管道常闭真空，可实现开机无需等待立即工作；  6.最远投放口到末端管道总长：≤400M 7.管道常闭真空，可实现开机无需等待立即工作 | 175 | 米 |
| 4 | 真空存储系统 | 1250\*1800\*2000 | IMG_259 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.整机尺寸（MM）：1250\*1800\*2000  2.设备材质：设备整机采用SUS304不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm厚，侧板1.5mm厚；骨架选用304#不锈钢方通焊接成型；  3.不锈钢罐体整体焊接成型，罐体尺寸：600MM\*1500MM，壁厚5mm，  4.罐体设有压力传感器，液位感应器，泄压阀，搅拌电机 5.极限真空4500Pa；  6.功率：10KW 7.进料为真空泵负压抽吸，出料为柔性泵送料  8.真空储水罐壳体采用不锈钢（304,厚度5MM），坚固耐用、抗冲击、抗腐蚀，密封性能达到气体、气味完全密封，真空储存罐容积：1000L(一备一用）； | 1 | 台 |
| 5 | 生物降解系统 | 2800\*1800\*2000 | IMG_260 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.整机尺寸（MM）：2800\*1800\*2000  2.产品功能：通过微生物菌种处理厨余垃圾，使厨余垃圾堆肥资源化，无害化处理，可以为学校食堂提供服务，不锈钢外壳，低能耗糟心，处理效果可达剩余5％干燥粉末状； 3.设备材质：设备整机采用SUS304不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm厚，侧板2.0mm厚；骨架选用304#不锈钢方通焊接成型； 4.处理量：2000kg/24H，发酵时间10H,无废气、废水排放 5.电源功率：24KW 3N-380V 6.控制：手动以及全自动  7.采用陶瓷循环加热器加热方式，使发酵仓保持在85℃-95℃，发酵效果理想，仅剩5％干燥粉末状 8.网络通讯接口：RJ45（8Pin）EtherNet ；  9.设备采用西门子PLC全自动编程控制，无须人工控制，全触摸屏操作，同时具备急停控制、时间设定、过载保护、定时开关功能；  10.系统的运行数据可通过物联网设备与云端监控网络连接，手机端可实时在线监控设备运行状态及实时监控设备故障报警情况；  11.整机防护等级达到IPX6或以上标准。  12.单轴搅拌 ★**13.产品通过 NY/T 525-2021有机肥料标准检测，有机质、水分、总砷、总汞、总铅、总镉、总铬、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率 9 项均符合 NY/T 525-2021 要求；** | 1 | 台 |
| 6 | 污水提升箱 | 1200\*800\*1000 | IMG_261 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.外形尺寸：1200\*800\*1000mm； 2.材料为SUS304不锈钢，厚度为1.5mm； 3.处理水量：2.7L/S； 4.设备排水管ø75\*3mm，溢流管ø50\*3mm； 性能特点： ≤3mm毫米孔径滤渣网； 采用非接触式气动液位开关控制水泵的运行，摒弃了传统浮球控制系统，故障率更低； 采用切割式无堵塞污水泵一用一备； | 1 | 台 |
| 7 | 感应龙头 | 孔径：25mm | IMG_262 | 推荐品牌：谷德朗、龙旗嘉业、天仕  1.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ； 2.工作水压：0.1-0.6MP55 可接冷热混水，出水温度可调； 3.开孔径：25mm； 4.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 5. 接水口口径为 1/2"外螺纹； | 19 | 台 |
| 8 | 洗地龙头 | L=10M | IMG_263 | 推荐品牌：谷德朗、龙旗嘉业、天仕  1.外形尺寸∶ L=10m 土 5% 2.壳体为 ST14 冷轧板制成，支架为 Q235 钢制成，表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的特殊钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10 米黑色液压钢丝管，耐温 95℃，承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹; . | 14 | 台 |
| 9 | 灭蝇灯 | 395\*120\*290 | IMG_264 | 推荐品牌：蝇博士、亨得利、克灭蝇王  尺寸;395\*120\*290mm 重量：3.5KG 1、电压：220V，功率：20W 2、灯管：2\*10W 紫外线灯管，覆盖面积 40m²—50m²，双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 | 34 | 盏 |
| 10 | 气罐 | 500\*1500 |  | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  储气罐：容积0.3立方力，压力：8公斤；高1.5米，直径50cm； | 1 | 台 |
| 11 | 空压机 | 1060\*450\*1030 | IMG_265 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  尺寸：106cm×45cm×103cm； 每分钟产气0.32立方； 功率2.2KW/380V | 1 | 台 |
| 12 | 冷热水龙头 |  | IMG_266 | 推荐品牌：谷德朗、龙旗嘉业、天仕  1.座台式安装，双孔双温； 2.国标 59 铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄； 4.开孔尺寸为 35mm ，接口为标准 4 分外螺纹； | 34 | 个 |
| 13 | 摇柄去水制 |  | IMG_267 | 推荐品牌：谷德朗、龙旗嘉业、天仕  水槽开孔直径 90mm,全铜材质，下水口为11/2''内螺纹和23/8''外 螺纹 旋转开关，摇摆长度280mm配绝缘耐热手柄。 | 38 | 个 |
| 14 | 四层格栅货架 | 1220\*530\*1800 | IMG_268 | 推荐品牌：Jwins、CAMBRO、Metro  尺寸;1220\*530\*1800 1、材料：聚丙烯PP，立柱和横梁内加钢管，外加防霉剂 2、塑胶层架，又名：环保型不锈层架。 3、无论环境潮湿还是干燥，存储操作十分方便。 4、它适于在开放式冷柜或冷冻室使用，可经受-38℃的低温。 5、承载重量的部件，立柱和横梁都采用钢芯和平滑的聚丙烯外表结构制造，使层架坚固，耐久和便于清洁。 6、没有焊缝也不会生锈，因此可以在潮湿地区使用，并且每个部件都能在洗碗机内安全洗涤。 7、由便于使用和装配的部件组成，每种部件都备有各种规格尺寸，可灵活地定制与构造架体，以适应与任何配置或者为任何大小的区域进行布置。 8、承重量（每层网片可负重约250kg）。 | 100 | 个 |
| 15 | 土豆脱皮机 | 885\*590\*950 | IMG_269 | 推荐品牌：恒联、天烨、雷鸟  材质：SUS201不锈钢  容量：30KG 电机功率：1.5KW 电源电压：220V  规格：885\*590\*950mm | 2 | 台 |
| 16 | 切菜机 | 1150\*560\*1280 | IMG_270 | 推荐品牌：恒联、天烨、雷鸟  电压：220V  功率：2.25KW  规格：1150\*560\*1280mm  产能：300～1000Kg/h | 2 | 台 |
| 17 | 洗菜机 | 1280\*750\*980 | IMG_271 | 推荐品牌：山东美鹰、天烨、雷鸟  电压：380V  功率：1.1KW。  规格：1280\*750\*980  产量：每小时600千克  特点：机器有透视窗，工作进程一目了然，且杜绝了水花四溅的缺点，适用于土豆、萝卜、地瓜、洋葱、核桃、苹果、鸭梨、木瓜等根茎类蔬菜和瓜果的清洗去皮。整机不锈钢设计，方便清洁。 | 2 | 台 |
| 18 | 标准投放口 | 750\*750\*（850+50） | IMG_272 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.整机尺寸（MM）：750\*750\*（850+50） 2.设备材质：设备整机采用SUS304不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm厚，侧板1.5mm厚；骨架选用304#不锈钢方通焊接成型；  3.投放口处理能力：1500L/H； 4.投放口功率：3.5kw,380V，三相五芯线； 5.设备采用西门子PLC全自动编程控制，无须人工控制，全触摸屏操作，同时具备急停控制、时间设定、过载保护、定时开关功能；  6.投放口配有厨余垃圾研磨粉碎装置，可将厨余垃圾粉碎处理以便真空传输； 7.粉碎形式：利用专利刀盘研磨可直接粉碎菜叶、贝壳、虾壳、骨头类等厨余垃圾，粉碎后物料粒径≤5mm； 8.每台投放口设备具备自动清洗循环系统，可随时启动自动清洗，配清洗喷枪，确保设备完全清洁； 9.粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出； 10.投放口配备安全门锁检测装置，设备处于工作状态中，粉碎装置高速运转时，打开安全门锁设备将自动停止运转，保护工作人员安全，避免危险； 11.投放口配有独立的控制装置，可与末端主机联动。 12.投放口管道配有可视窗，可实时在线监控垃圾流速及管道抽真空的效果。 13.系统的运行数据可通过物联网设备与云端监控网络连接，手机端可实时在线监控设备运行状态及实时监控设备故障报警情况； 14.整机防护等级达到IPX6或以上标准。  **★需提供以下证书**   **1.厨余垃圾处理器具有满足GB/T 10125-2021标准的《产品防腐蚀等级认证证书》，其等级为：户内1级（代码:F2,类型:户内防强腐蚀型)，提供效期内的证书扫描件，并在全国认证认可信息公共服务平台可查并截图佐证。 2、厨余垃圾处理器具有满足GB/T 4208-2017标准的《产品防水等级认证证书》，其防水等级为：IPX1-IPX9，提供效期内的证书扫描件，并在全国认证认可信息公共服务平台可查并截图佐证。 3、餐厨垃圾处理器具有满足GB 8624-2012标准的《产品阻燃等级认证证书》，其阻燃等级为：A（A1）,提供效期内的证书ey扫描件，并在全国认证认可信息公共服务平台可查并截图佐证。产品依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准的平板状建筑材料燃烧性能等级A(A1)，检测项目：质量损失率△m，检验结果≤0.3、炉内温升△T，检验结果≤4,单项评价合格。应提供国家认可的第三方检测机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证，未按要求提供的不予认可。** | 4 | 台 |
| 19 | 花洒龙头连托架连龙头 |  | IMG_273 | 推荐品牌：谷德朗、龙旗嘉业、天仕  主体全铜材质，全铜阀芯，进水口配有止回阀，防止回水倒流，配151mm墙支架。 | 2 | 个 |
| 20 | 六门双温冰箱 | 1830\*760\*1980 | IMG_274 | 推荐品牌：KALO（卡诺）、DESTAR（迪斯达）、PRECISION（精确） 尺寸：1830\*760\*1980 1、外身SUS304不锈钢；厚度0.8MM。内胆：厚度0.6MM； 2、配9层550\*530mm浸塑层网 3、制冷机组安装在顶部 4、发泡密度42Kg/m³ ; 150mm可调节不锈钢脚； 5、采用无CFC的环保雪种(R-404a) 柜体50mm环保绝缘材料  6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异； 7、数字温控显示器 ; 8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 9、配有自动化水装置无需冷凝排水，保证其质量，耐用维修率低； 10、注入雪种量：650g；可承受环境温度43℃ 11、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合NFS食品卫生安全要求； 12、温度：+1~+6℃/-22~-15℃  制冷方式：风冷 13、电压/频率/功率：220v/50HZ/1.76KW; 14、电源插头：10A 15、容量：750Lx2 16、重量：净重：258KG；毛重：298KG | 2 | 台 |
| 21 | 平台雪柜 | 1800\*760\*850 | IMG_275 | 推荐品牌：KALO（卡诺）、DESTAR（迪斯达）、PRECISION（精确） 尺寸：1800\*760\*800 1、材质：SUS304不锈钢，台面厚度1.2MM，内胆：厚度0.6MM 2、配3块433\*513mm浸塑层网 3、制冷机组安装位置左右可选； 4、发泡密度42Kg/m³ ; 150mm可调节不锈钢脚； 5、采用无CFC的环保雪种(R-134a) ；柜体50mm环保绝缘材料  6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异； 7、数字温控显示器 ; 8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 9、配有自动化水装置无需冷凝排水 ，保证其质量，耐用维修率低； 10、注入雪种量：370g；可承受环境温度43℃ 11、可拆卸式密封胶条 ，便于更换和清洁 ；符合NFS食品卫生安全要求； 12、温度： +1~+6℃ 制冷方式： 风冷 13、电压/频率/功率220v/50HZ/0.88KW 14、电源插头：10A  15、容积：400L  16、重量：净重：162Kg;毛重：205Kg | 4 | 台 |
| 22 | 绞肉绞切机 | 620\*465\*830 | IMG_276 | 推荐品牌：恒联、天烨、华菱  电压：220V/  功率：1.5KW/  规格：620\*465\*830mm  产能：绞肉180切肉400Kg/h | 2 | 台 |
| 23 | 挂墙注水龙头 |  | IMG_277 | 推荐品牌：谷德朗、龙旗嘉业、天仕  全铜材质，陶瓷阀芯 出水管长度18"(457mm)，出水口带控制阀 | 5 | 个 |
| 24 | 电饼铛 | 760\*660\*840 | IMG_278 | 推荐品牌：华美、福得、恒联  尺寸：760\*660\*840 材质:SUS304不锈钢 厚度0.8 工作温度： 120 ~250℃ 内径： 53CM 净重： 45kg •功率：220V 5kw | 7 | 台 |
| 25 | 单门醒发箱 | 600\*955\*2100 | IMG_279 | 推荐品牌：高加、伯明顿、高比  1.外尺寸宽\*深\*高/600\*955\*2100mm  2.电压：220V/2.3KW  3.重量：170KG 4.层数：18层 5.标准盘尺寸：400mm\*600mm 6.采用喷雾式结构，在机器开始工作后极短时间内产生蒸汽 7.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致 8.全部为双层不锈钢制作，PU保温层 9.全自动预约控制系统醒发，数字显示使温度、湿度精准，有时间控制、报警模式 10.热风循环结构，使醒发的面包均匀一致 11.大玻璃门可试度清晰随时观察醒发情况 | 2 | 台 |
| 26 | 三层六盘烤箱 | 1360\*1030\*1745 | IMG_280 | 推荐品牌：高加、伯明顿、高比  1.外尺寸宽\*深\*高/1360\*1030\*1745mm  2.电压：380V/16.5KW  3.重量：620KG 4.每层内堂尺寸705\*860\*220 5.三层六盘，每层两盘 6.标准盘尺寸400mm\*600mm 7.采用微电脑数字控制系统，温度精准+-1度，优质电子元件，控制精准耐用 8电脑控制器内部设有多组温度调节程序 | 2 | 台 |
| 27 | 豆浆机 | 1270\*560\*1350 | IMG_281 | 推荐品牌：恒联、九康、九阳 材质：SUS201不锈钢  功率：13.5kw 电压：380V 容积：70L | 2 | 台 |
| 28 | 冷藏库 | 3050\*2700\*2700 | IMG_314 | 推荐品牌：江苏名厨、深圳穗深、常州晶雪  1、尺寸：3050\*2700\*2700 2、物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M³ 3、冷库地台密度：≥46 kg / M³ 4、导热系数：≤0.024W/m•K 5、抗压强度：≥160kPa 6、粘结强度：＞0.100Mpa 7、抗弯承载能力：≤8.80mm 8、60s内焰尖高度：(Fs), mm ≤150 9、600s内总放热量：＜15MJ 10、燃烧增长速率指数：≤250W/s ；  11、库板材质：双面 0.8mm SUS316不锈钢库板，地板：内外0.6mm镀锌板。采用PIR发泡材料，防火等级达B1级，采用90度圆角天地弧设计，方便清理。  12、冷库门：0.8mm SUS316 不锈钢，内外下半部加3.0mm防撞花纹铝板 13、配可视玻璃窗：电压220V/50Hz/1P 14、闭门器：采用不锈钢材料，氮气气压阀芯，使用寿命达五万次以上 15、冷库平门扫地胶：采用三元乙丙橡胶(EPDM)材料，三元乙丙橡胶胶条具有优异的弹性、耐候、耐臭氧、耐紫外线、耐热、耐寒耐冲击，耐油、耐溶剂性能 **★需提供以下证书 1.组合冷库板燃烧性能双章检测报告 2.冷库夹心板检测报告 3.冷库板 整体B1级防火检测报告** | 1 | 套 |
| 29 | 压缩机 | 840x730x570 | IMG_318 | 推荐品牌：Copeland谷轮、西克、松下  库温;-5~+5℃ 压缩机组 1.冷库容积：26m³ 2.热负荷估算：3380w 3.总用电量：7.42 380V/3p 4.制冷量：7.64kw 5.功率：2.96kw 6.电流：11A 7.电压380V/3P/50HZ 8.冷媒：R404A 9.蒸发温度/冷凝温度：-10℃ | 1 | 套 |
| 30 | 冷风机 | 1000\*330\*415 | IMG_319 | 推荐品牌：LU-VE路伟、西克、美乐柯  配套冷风机 1.蒸发器供冷量：2850W（∆t=8K，TC=0℃） 2.翅片间距：4.5mm 3.风扇数量：2 4. 风扇功率：0.17kw 5.射程：12.5m  6.风量：1800m³/h  7..除霜功率：2.16kw 8.外形尺寸：1000\*330\*415 | 1 | 套 |
| 31 | 冷冻库 | 3050\*2650\*2700 | IMG_317 | 推荐品牌：江苏名厨、深圳穗深、常州晶雪  1、尺寸：3050\*2650\*2700 2、物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M³ 3、冷库地台密度：≥46 kg / M³ 4、导热系数：≤0.024W/m•K 5、抗压强度：≥160kPa 6、粘结强度：＞0.100Mpa 7、抗弯承载能力：≤8.80mm 8、60s内焰尖高度：(Fs), mm ≤150 9、600s内总放热量：＜15MJ 10、燃烧增长速率指数：≤250W/s ；  11、库板材质：双面 0.8mm SUS 316 不锈钢库板，地板：内外0.6mm镀锌板。采用PIR发泡材料，防火等级达B1级，采用90度圆角天地弧设计，方便清理。  12、冷库门：0.8mm SUS 316 不锈钢，内外下半部加3.0mm防撞花纹铝板 13、配可视玻璃窗：电压220V/50Hz/1P 14、闭门器：采用不锈钢材料，氮气气压阀芯，使用寿命达五万次以上 15、冷库平门扫地胶：采用三元乙丙橡胶(EPDM)材料，三元乙丙橡胶胶条具有优异的弹性、耐候、耐臭氧、耐紫外线、耐热、耐寒耐冲击，耐油、耐溶剂性能 **★需提供以下证书 1.组合冷库板燃烧性能双章检测报告 2.冷库夹心板检测报告 3.冷库板整体B1级防火检测报告** | 1 | 套 |
| 32 | 压缩机 | 840x730x570 | IMG_318 | 推荐品牌：Copeland谷轮、西克、松下  库温;-18~-21℃ 压缩机组 1.冷库容积：22.7m³ 2.热负荷估算：2954.9w 3.总用电量：10.5 380V/3p 4.制冷量：5.65kw 5.功率：4.21kw 6.电流：16.4A 7.电压：380V/3P/50HZ 8.冷媒：R404A 9.蒸发温度/冷凝温度：-30℃ 10.外形尺寸：840x730x570mm | 1 | 套 |
| 33 | 冷风机 | 1000\*330\*415 | IMG_319 | 推荐品牌：LU-VE路伟、西克、美乐柯  配套冷风机 1.蒸发器供冷量：6700W 2.数量：1个 3.翅片间距：4.5MM 4.风扇数量：3  5.风扇功率：0.26kw 6.射程：14M  7.风量:2700m³/hr  8.除霜功率：3.08kw 9.电压：220V/1P/50Hz 10.外形尺寸：1048\*330\*415 | 1 | 套 |
| 34 | 大米架 | 1220\*355\*225 | IMG_288 | 推荐品牌：Jwins、CAMBRO、Metro  尺寸：1220\*355\*225 1、材料：聚丙烯PP，立柱和横梁内加钢管，外加防霉剂 2、外观颜色：灰 3、无论环境潮湿还是干燥，存储操作十分方便。 | 34 | 个 |
| 35 | 包子机 | 1330\*620\*1560 | IMG_289 | 推荐品牌：山东美鹰、银鹰、旭众  1.功率：220V/0.985KW，  2.产量每小时1000-2800只，25～28克/只  3.规格： 1330\*620\*1560  特点：包子机应用电子独立调节控制，刻模收缩双切成型原理。成型速度快，形状均匀一致，大小稳定皮馅比例即调。 | 2 | 台 |
| 36 | 馒头机 | 1390\*690\*970 | IMG_290 | 推荐品牌：山东美鹰、银鹰、旭众  1.电压：380V/3KW.  2.规格：1390\*690\*970mm.  3.产量：每小时3600－4200只/100克/只，每分钟65个左右。 4.面板采用食品级304不锈钢材质制作，整机外壳采用优质不锈钢制作。  5.特点：馒头机适用于将小麦馒头粉加水（面水比例1:0.4～1:0.45）、添加剂和好面团的成形，面团通过输送、剪切、滚圆的办法加工成圆球形馒头。 | 2 | 台 |
| 37 | 压面机 | 620\*670\*1110 | IMG_291 | 推荐品牌：高加、伯明顿、高比  1.外尺寸宽\*深\*高/620\*670\*1110mm 2.电压：220V/1.5KW  3.重量：112K 面辊转速：130/min 面辊直径：112/mm | 2 | 台 |
| 38 | 搅拌机 | 520\*530\*830 | IMG_292 | 推荐品牌：高加、伯明顿、高比  1.外尺寸宽\*深\*高/520\*530\*830mm  2.电压：380V/0.38KW  3.重量：83KG  4.转速：131/288/518/转/分  5.配置：1桶、1球、1勾、1扇 | 2 | 台 |
| 39 | 和面机 | 580\*980\*1250 | IMG_293 | 推荐品牌：高加、伯明顿、高比  1.外尺寸宽\*深\*高：580\*980\*1250mm  2.电压：380V/4.3KW  3.重量：320KG  4.勾通转速：252/126/20，缸内径规格、直径530mm高330mm 5.40kg面团，干粉25kg 6.采用螺旋式设计吸水量大，面筋性好 7.可根据产品配方调节快速、慢速转换 8.微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准 9.带安全防护罩，可放心使用 | 2 | 台 |
| 40 | 平台雪柜 | 1500\*760\*850 | IMG_294 | 推荐品牌：KALO（卡诺）、DESTAR（迪斯达）、PRECISION（精确） 尺寸：1500\*760\*800 1、材质：SUS304不锈钢，台面厚度1.2MM，内胆：厚度0.6MM 2、配3块433\*513mm浸塑层网 3、制冷机组安装位置左右可选； 4、发泡密度42Kg/m³ ; 150mm可调节不锈钢脚； 5、采用无CFC的环保雪种(R-134a) ；柜体50mm环保绝缘材料  6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异； 7、数字温控显示器 ; 8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 9、配有自动化水装置无需冷凝排水 ，保证其质量，耐用维修率低； 10、注入雪种量：370g；可承受环境温度43℃ 11、可拆卸式密封胶条 ，便于更换和清洁 ；符合NFS食品卫生安全要求； 12、温度： +1~+6℃ 制冷方式： 风冷 13、电压/频率/功率220v/50HZ/0.88KW 14、电源插头：10A  15、容积：400L  16、重量：净重：162Kg;毛重：205Kg | 4 | 台 |
| 41 | 面粉车 | 750\*410\*745 | IMG_295 | 推荐品牌：Jwins、CAMBRO、Metro  1、采用SUS304不锈钢板制造，面板厚 1.2mm，配活动脚轮。 2、规格：750\*410\*745mm。 | 4 | 辆 |
| 42 | 紫外线灯 | 1070\*96\*53 | IMG_296 | 推荐品牌：蝇博士、雪莱特、飞利浦  尺寸：1070\*96\*53mm 重量：2.5KG 覆盖面积：25m² 颜色：黑色 灯管：30W 灯管 | 9 | 盏 |
| 43 | 嵌入式保温板 | 1200x350x62+10 | IMG_297 | 推荐品牌：恒诺、赫高、格朗威特  1.用电量：1050W/220V 2.安装方式：嵌入式，标配为无边框 3.开孔尺寸：台面开孔：1206\*356，控制器开孔：170\*100 4.温度可调节范围：50-120℃，采用智能电子温度控制系统，内部特设过温保护，保温板控制器标配数字显示，可自行按需调节温度，温度恒定,并实时显示当前设定温度。 5.保温板采用无需散热设计、绿色节能、无噪音。 6.高品质保温效果，面板采用一体无拼接式黑晶玻璃，整机采用304不锈钢制作，达到抑菌标准，无毒无味，强度高，耐腐蚀，耐磨，耐高温。 7.模块化设计，电源及温度控制线采用高品质航空插头快速对接方式，安全稳固。 8.温度控制线标配1.5米，温度控制线长度可定制，适合更多安装场景。 **★设备满足GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》检验标准(提供带CMA标志的检测报告)** | 15 | 台 |
| 44 | 保温灯 | 355-2000mm | IMG_298 | 推荐品牌：恒诺、赫高、格朗威特  1、用电量：250W/230V,DN280xH(伸缩范围800-1800mm) 2、保温灯用于食品保温、装饰和照明。 3、保温灯灯罩采用不锈钢制作，经久耐用，不易变形。 4、保温灯灯罩设有散热孔，采用耐高温陶瓷灯座，有效降低灯罩表面温度，使用更加安全。 5、灯泡采用防爆工艺，灯泡玻璃损坏后不炸开，保障人员与菜品安全。 6、建议保温灯底部与台面距离 450-550mm之间,如带翻盖布菲盘保温灯底部与台面距离600mm左右。 7、可选择十种颜色，搭配不同的场景需求。 **★设备满足GB7000.1-2015《灯具第1部分:一般要求与试验》与GB 7000.201-2008《灯具第2-1部分:特殊要求固定式通用灯具》检验标准。(提供带CMA标志的检测报告)** | 45 | 盏 |
| 45 | 高身玻璃冰箱 | 610\*760\*1980 | IMG_299 | 推荐品牌：KALO（卡诺）、DESTAR（迪斯达）、PRECISION（精确） 尺寸：610\*760\*1980  1、内胆：304#2B；内外食品接触面材质均符合食品安全级304不锈钢；  2、三层中空隔热玻璃门；配3层550\*530mm浸塑层网 3、制冷机组:安装在顶部 4、发泡密度42Kg/m³；150mm可调节不锈钢脚； 5、采用无CFC的环保雪种(R-134a) 柜体50mm环保绝缘材料  6、活动式强力风冷系统,温度均恒无差异； 7、数字温控显示器; 8、一体成型不锈钢拉伸底盘过渡自然美观，经久耐用；箱体内圆弧设计；便于清洁无死角； 9、需冷凝排水，排水管径Ф19mm； 10、注入雪种量：230g；可承受环境温度43℃  11、可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合NFS食品卫生安全要求 | 1 | 台 |
| 46 | 双门智能留样冰箱 | 1400\*840\*1940 | IMG_300 | 推荐品牌：卓创斯达、KALO(卡诺）、摩威尔  能够全程数据视频自动记录，效率与可信度高，  单独格:635\*460\*228 mm相机高+20mm，深+190mm解决大型用餐学校、集体以及餐饮机构食品安 温度范围:-30C~-22℃ 全问题，数据有据可查。  多功能集成为一体:智能触控屏、秤、打印机、摄像头、电插锁、冷藏柜等;可满足两日三餐循环留样:配备6个独立分隔留样仓，每个仓隔有独立仓门。每柜留样数量不少于100个(留样盒规格:约直径7.8cm，高度6.5cm); 全程数据视频自动记录:留样过程中，自动读取当日菜品，指定餐次，指定责任人(留样人审核人销毁人),自动称重，打印留样标签，过程录像。 专人专管:高精人脸识别，单餐留样完成后，48小时内仓门无法开启(应急除外)随时监控温度状态:异常自动报警至责任人手机，所有留样数据支持与食安管理平台实时交互; 设计应急开锁:当出现系统故障或者是停电情况下，需要启动应急开门装置，能够及时取出留样实物; | 3 | 台 |
| 47 | 链片输送带 | (8000+1900)\*600\*900 | IMG_320 | 推荐品牌：温特豪德、迈科、霍巴特  规格说明：采用304不锈钢板制造，台面直段厚δ＝1.5mm，90°转角厚δ＝1.5mm，180°转角、水箱厚δ＝2.0mm； 产品功能——传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送,提高餐具回收效率，可与小件投掷柜、预洗水槽、升降托盘车和洗碗机等产品配套使用，也可与旋转式餐具回收机、圆带式及滚筒式餐具传送机组合使用，操作人员可在一个区域完成餐具的回收、预处理和分类等操作，高效省时省力； 传送餐具尺寸：长度≤440mm，宽度≤320mm；传送机宽度：600mm；传送机标准高度：850mm；传送速度：5～25m/min；转弯角度：90～180°； 整机为不锈钢材质， 台面和支撑腿材料厚度1.5mm，主/副机头箱材料厚度为2.0mm，传送链板为聚甲醛树脂材质，规格为305\*38mm，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为10mm，更经久耐用；内置机械式限位开关，漏电保护，急停开关，过载保护开关等安全保护功能；前端配置急停开关，末端配置电源控制箱 | 1 | 条 |
| 48 | 高压花洒龙头 |  | IMG_302 | 推荐品牌：谷德朗、龙旗嘉业、天仕  1 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理 2 直管采用快速安装设计，安装简单高效 3 150mm±5%长的墙上托架； 4.工作高度：980mm±5%； 5.进水口配有止回阀，防止回水倒流； 6.接水口口径为 1/2"外螺纹； | 3 | 个 |
| 49 | 水槽式投放口 | 1100\*750\*850+50 | IMG_303 | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.整机尺寸（MM）：1100\*750\*850+50 2.设备材质：设备整机采用SUS304不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm厚，侧板1.5mm厚；骨架选用304#不锈钢方通焊接成型；  3.投放口处理能力：800L/H； 4.投放口功率：5kw,380V，三相五芯线； 5.设备采用西门子PLC全自动编程控制，无须人工控制，全触摸屏操作，同时具备急停控制、时间设定、过载保护、定时开关功能；  6.投放口配有厨余垃圾研磨粉碎装置，可将厨余垃圾粉碎处理以便真空传输； 7.粉碎形式：利用专利刀盘研磨可直接粉碎菜叶、贝壳、虾壳、骨头、类等厨余垃圾，粉碎后物料粒径≤5mm； 8.每台投放口设备具备自动清洗循环系统，可随时启动自动清洗，配清洗喷枪，确保设备完全清洁； 9.粉碎研磨系统配有防卡死功能，金属异物不小心进入可方便取出； 10.投放口配备安全门锁检测装置，设备处于工作状态中，粉碎装置高速运转时，打开安全门锁设备将自动停止运转，保护工作人员安全，避免危险； 11.投放口配有独立的控制装置，可与末端主机联动； 12.投放口管道配有可视窗，可实时在线监控垃圾流速及管道抽真空的效果； 13.系统的运行数据可通过物联网设备与云端监控网络连接，手机端可实时在线监控设备运行状态及实时监控设备故障报警情况 14.整机防护等级达到IPX6或以上标准。 **★需提供以下证书** **1.厨余垃圾处理器具有满足GB/T 10125-2021标准的《产品防腐蚀等级认证证书》，其等级为：户内1级（代码:F2,类型:户内防强腐蚀型)，提供效期内的证书扫描件，并在全国认证认可信息公共服务平台可查并截图佐证。 2、厨余垃圾处理器具有满足GB/T 4208-2017标准的《产品防水等级认证证书》，其防水等级为：IPX1-IPX9，提供效期内的证书扫描件，并在全国认证认可信息公共服务平台可查并截图佐证。 3、餐厨垃圾处理器具有满足GB 8624-2012标准的《产品阻燃等级认证证书》，其阻燃等级为：A（A1）,提供效期内的证书ey扫描件，并在全国认证认可信息公共服务平台可查并截图佐证。产品依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准的平板状建筑材料燃烧性能等级A(A1)，检测项目：质量损失率△m，检验结果≤0.3、炉内温升△T，检验结果≤4,单项评价合格。应提供国家认可的第三方检测机构所出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告佐证，未按要求提供的不予认可。** | 3 | 台 |
| 50 | 水槽 | 3700\*300\*850+50 |  | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.设备材质：设备整机采用SUS304不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm厚，侧板1.5mm厚；骨架选用2.0mm厚304#不锈钢方通焊接成型； 2.定制水槽及循环水箱； | 4 | 米 |
| 51 | 热风循环消毒库 | 2500\*5350\*2700 | IMG_321 | 推荐品牌：天利、新兴荣福、伊德欣  尺寸：2500\*5350\*2700•功率 : 380V 30kw 1、按需定制，模块化组装模式，智能化控制；库体内、外壁均采用SUS304 不锈钢板材质制作，不锈钢板厚为0.5mm； 2、库体为100mm 厚专用保温板经复合压制而成（防火等级 A 级），库体标高为 2500MM； 3、双层钢化玻璃窗，可耐高温 300 度，库门为手动平开门（标配一樘）,E 型硅胶条密封； 4、 自主研发加热机组：耐高温 200 度以上，每个库体预留 30KW 电缆线，耗电量：1KW/1 立方/H；5、配置水平与竖直相结合循环风管，库内配防水、防潮灯； 6、库内配备温度检测点，控制箱针对温度、消毒保温时间、及风机加热开关等进行控制； 7、该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，库内的餐具消 毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效； 8、配置工作警示屏幕控制模块、七寸液晶显示屏，智能 PLC 控制系统； | 1 | 套 |
| 52 | 冷藏库 | 3800\*6300\*2700 | IMG_314 | 推荐品牌：江苏名厨、深圳穗深、常州晶雪  1、尺寸：3800\*6300\*2700 2、物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M³ 3、冷库地台密度：≥46 kg / M³ 4、导热系数：≤0.024W/m•K 5、抗压强度：≥160kPa 6、粘结强度：＞0.100Mpa 7、抗弯承载能力：≤8.80mm 8、60s内焰尖高度：(Fs), mm ≤150 9、600s内总放热量：＜15MJ 10、燃烧增长速率指数：≤250W/s  11、库板材质：双面 0.8mm SUS316不锈钢库板，地板：内外0.6mm镀锌板。采用PIR发泡材料，防火等级达B1级，采用90度圆角天地弧设计，方便清理。 12、冷库门：0.8mm SUS316 不锈钢，内外下半部加3.0mm防撞花纹铝板 13、配可视玻璃窗：电压220V/50Hz/1P 14、闭门器：采用不锈钢材料，氮气气压阀芯，使用寿命达五万次以上 15、冷库平门扫地胶：采用三元乙丙橡胶(EPDM)材料，三元乙丙橡胶胶条具有优异的弹性、耐候、耐臭氧、耐紫外线、耐热、耐寒耐冲击，耐油、耐溶剂性能 ★需提供以下证书 1组合冷库板燃烧性能双章检测报告 2.冷库夹心板检测报告 3.冷库板 整体B1级防火检测报告 | 1 | 套 |
| 53 | 压缩机 | 1100x750x570 | IMG_318 | 推荐品牌：Copeland谷轮、西克、松下  库温;-5~+5℃ 压缩机组 1.冷库容积：22.1m³ 2.热负荷估算：2876.9w 3.总用电量：5.565 380V/3p 4.制冷量：5.63kw 5.功率：2.23kw 6.电流：8A 7.电压380V/3P/50HZ 8.冷媒：R404A 9.蒸发温度/冷凝温度：-10℃ | 1 | 套 |
| 54 | 冷风机 | 1210\*451\*415 | IMG_319 | 推荐品牌：LU-VE路伟、西克、美乐柯  配套冷风机 1.蒸发器供冷量：6200W 2.数量：1个 3.翅片间距：6MM 4.风扇数量：3  5.风扇功率：0.24kw 6.射程：21M  7.风量:4200m³/hr  8.除霜功率：6.05kw 9.电压：220V/1P/50Hz 10.尺寸：1418\*330\*415 | 1 | 套 |
| 55 | 冷冻库 | 3800\*6300\*2700 | IMG_317 | 推荐品牌：江苏名厨、深圳穗深、常州晶雪  1、尺寸：3800\*6300\*2700 2、物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M³ 3、冷库地台密度：≥46 kg / M³ 4、导热系数：≤0.024W/m•K 5、抗压强度：≥160kPa 6、粘结强度：＞0.100Mpa 7、抗弯承载能力：≤8.80mm 8、60s内焰尖高度：(Fs), mm ≤150 9、600s内总放热量：＜15MJ 10、燃烧增长速率指数：≤250W/s  11、库板材质：双面 0.8mmSUS316不锈钢库板，地板：内外0.6mm镀锌板。采用PIR发泡材料，防火等级达B1级，采用90度圆角天地弧设计，方便清理。 12、冷库门：0.8mmSUS316 不锈钢，内外下半部加3.0mm防撞花纹铝板 13、配可视玻璃窗：电压220V/50Hz/1P 14、闭门器：采用不锈钢材料，氮气气压阀芯，使用寿命达五万次以上 15、冷库平门扫地胶：采用三元乙丙橡胶(EPDM)材料，三元乙丙橡胶胶条具有优异的弹性、耐候、耐臭氧、耐紫外线、耐热、耐寒耐冲击，耐油、耐溶剂性能 ★需提供以下证书 1组合冷库板燃烧性能双章检测报告 2.冷库夹心板检测报告 3.冷库板 整体B1级防火检测报告 | 1 | 套 |
| 56 | 压缩机 | 1100x750x705 | IMG_318 | 推荐品牌：Copeland谷轮、西克、松下  库温;-18~-21℃ 压缩机组 1.冷库容积：22.1m³ 2.热负荷估算：2876.9w 3.总用电量：7.5599999380V/3p 4.制冷量：4.96kw 5.功率：3.53kw 6.电流：12.5A 7.电压380V/3P/50HZ 8.冷媒：R404A 9.蒸发温度/冷凝温度：-30℃ | 1 | 套 |
| 57 | 冷风机 | 1420\*536\*490 | IMG_319 | 推荐品牌：LU-VE路伟、西克、美乐柯  配套冷风机 1.蒸发器供冷量：5200W 2.数量：1个 3.翅片间距：6MM 4.风扇数量：2  5.风扇功率：0.35kw 6.射程：24M  7.风量:5300m³/hr  8.除霜功率：3.68kw 9.电压：220V/1P/50Hz 10.尺寸：1420\*460\*487 10.外形尺寸：1420\*536\*490 | 1 | 套 |
| 58 | 链片输送带 | (8200+2500)\*600\*900 | IMG_320 | 推荐品牌：温特豪德、迈科、霍巴特  规格说明：采用304不锈钢板制造，台面直段厚δ＝1.5mm，90°转角厚δ＝1.5mm，180°转角、水箱厚δ＝2.0mm； 产品功能——传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送,提高餐具回收效率，可与小件投掷柜、预洗水槽、升降托盘车和洗碗机等产品配套使用，也可与旋转式餐具回收机、圆带式及滚筒式餐具传送机组合使用，操作人员可在一个区域完成餐具的回收、预处理和分类等操作，高效省时省力； 传送餐具尺寸：长度≤440mm，宽度≤320mm；传送机宽度：600mm；传送机标准高度：850mm；传送速度：5～25m/min；转弯角度：90～180°； 整机为不锈钢材质， 台面和支撑腿材料厚度1.5mm，主/副机头箱材料厚度为2.0mm，传送链板为聚甲醛树脂材质，规格为305\*38mm，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为10mm，更经久耐用；内置机械式限位开关，漏电保护，急停开关，过载保护开关等安全保护功能；前端配置急停开关，末端配置电源控制箱 | 1 | 条 |
| 59 | 水槽 | 3700\*300\*850+50 |  | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.设备材质：设备整机采用SUS304不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm厚，侧板1.5mm厚；骨架选用2.0mm厚304#不锈钢方通焊接成型； 2.定制水槽及循环水箱； | 4 | 米 |
| 60 | 热风循环消毒库 | 5900\*2500\*2700 | IMG_321 | 推荐品牌：天利、新兴荣福、伊德欣  尺寸：5900\*2500\*2700•功率 : 380V 30kw 1、按需定制，模块化组装模式，智能化控制；库体内、外壁均采用 SUS304 不锈钢板材质制作，不锈钢板厚为 0.5mm； 2、库体为100mm 厚专用保温板经复合压制而成（防火等级 A 级），库体标高为 2500MM； 3、双层钢化玻璃窗，可耐高温 300 度，库门为手动平开门（标配一樘）,E 型硅胶条密封； 4、 自主研发加热机组：耐高温 200 度以上，每个库体预留 30KW 电缆线，耗电量：1KW/1 立方/H； 5、配置水平与竖直相结合循环风管，库内配防水、防潮灯； 6、库内配备温度检测点，控制箱针对温度、消毒保温时间、及风机加热开关等进行控制； 7、该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，库内的餐具消 毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效； 8、配置工作警示屏幕控制模块、七寸液晶显示屏，智能 PLC 控制系统； | 1 | 套 |
| 61 | 四层平板货架 | 1220\*530\*1800 | IMG_313 | 推荐品牌：Jwins、CAMBRO、Metro  尺寸：1220\*530\*1800 1、材料：聚丙烯PP，立柱和横梁内加钢管，外加防霉剂 2、塑胶层架，又名：环保型不锈层架 3、无论环境潮湿还是干燥，存储操作十分方便。 4、它适于在开放式冷柜或冷冻室使用，可经受-38℃的低温。 5、承载重量的部件，立柱和横梁都采用钢芯和平滑的聚丙烯外表结构制造，使层架坚固，耐久和便于清洁。 6、没有焊缝也不会生锈，因此可以在潮湿地区使用，并且每个部件都能在洗碗机内安全洗涤。 7、由便于使用和装配的部件组成，每种部件都备有各种规格尺寸，可灵活地定制与构造架体，以适应与任何配置或者为任何大小的区域进行布置。 | 10 | 个 |
| 62 | 冷藏库 | 5900\*2400\*2700 | IMG_314 | 推荐品牌：江苏名厨、深圳穗深、常州晶雪  1、尺寸：5900\*2400\*2700 2、物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M³ 3、冷库地台密度：≥46 kg / M³ 4、导热系数：≤0.024W/m•K 5、抗压强度：≥160kPa 6、粘结强度：＞0.100Mpa 7、抗弯承载能力：≤8.80mm 8、60s内焰尖高度：(Fs), mm ≤150 9、600s内总放热量：＜15MJ 10、燃烧增长速率指数：≤250W/s ；  11、库板材质：双面 0.8mm SUS316不锈钢库板，地板：内外0.6mm镀锌板。采用PIR发泡材料，防火等级达B1级，采用90度圆角天地弧设计，方便清理。  12、冷库门：0.8mm SUS316 不锈钢，内外下半部加3.0mm防撞花纹铝板 13、配可视玻璃窗：电压220V/50Hz/1P 14、闭门器：采用不锈钢材料，氮气气压阀芯，使用寿命达五万次以上 15、冷库平门扫地胶：采用三元乙丙橡胶(EPDM)材料，三元乙丙橡胶胶条具有优异的弹性、耐候、耐臭氧、耐紫外线、耐热、耐寒耐冲击，耐油、耐溶剂性能 ★需提供以下证书 1.组合冷库板燃烧性能双章检测报告 2.冷库夹心板检测报告 3.冷库板 整体B1级防火检测报告 | 1 | 套 |
| 63 | 压缩机 | 1100x750x490 | IMG_318 | 推荐品牌：Copeland谷轮、西克、松下  库温;-5~+5℃ 压缩机组 1.冷库容积：13.3m³ 2.热负荷估算：1732.9w 3.总用电量：5.565 380V/3p 4.制冷量：5.63kw 5.功率：2.23kw 6.电流：8A 7.电压380V/3P/50HZ 8.冷媒：R404A 9.蒸发温度/冷凝温度：-10℃ | 1 | 套 |
| 64 | 冷风机 | 1418\*330\*415 | IMG_319 | 推荐品牌：LU-VE路伟、西克、美乐柯  配套冷风机 1.蒸发器供冷量：6700W 2.数量：1个 3.翅片间距：4.5MM 4.风扇数量：3  5.风扇功率：0.26kw 6.射程：14M  7.风量：2700m³/hr  8.除霜功率：:3.8kw 9.电压：220V/1P/50Hz 10.尺寸：1418\*330\*415 | 1 | 套 |
| 65 | 冷冻库 | 5900\*2000\*2700 | IMG_317 | 推荐品牌：江苏名厨、深圳穗深、常州晶雪  1、尺寸：5900\*2000\*2700 2、物理性能：冷库墙板密度：≥40 kg / M³ 3、冷库地台密度：≥46 kg / M³ 4、导热系数：≤0.024W/m•K 5、抗压强度：≥160kPa 6、粘结强度：＞0.100Mpa 7、抗弯承载能力：≤8.80mm 8、60s内焰尖高度：(Fs), mm ≤150 9、600s内总放热量：＜15MJ 10、燃烧增长速率指数：≤250W/s  11、库板材质：双面 0.8mmSUS316 不锈钢库板，地板：内外0.6mm镀锌板。采用PIR发泡材料，防火等级达B1级，采用90度圆角天地弧设计，方便清理。 12、冷库门：0.8mmSUS316 不锈钢，内外下半部加3.0mm防撞花纹铝板 13、配可视玻璃窗：电压220V/50Hz/1P 14、闭门器：采用不锈钢材料，氮气气压阀芯，使用寿命达五万次以上 15、冷库平门扫地胶：采用三元乙丙橡胶(EPDM)材料，三元乙丙橡胶胶条具有优异的弹性、耐候、耐臭氧、耐紫外线、耐热、耐寒耐冲击，耐油、耐溶剂性能 **★需提供以下证书 1组合冷库板燃烧性能双章检测报告 2.冷库夹心板检测报告 3.冷库板 整体B1级防火检测报告** | 1 | 套 |
| 66 | 压缩机 | 1100x750x570 | IMG_318 | 推荐品牌：Copeland谷轮、西克、松下  库温;-18~-21℃ 压缩机组 1.冷库容积：22.7m³ 2.热负荷估算：2954.9w 3.总用电量：10.5 380V/3p 4.制冷量：5.65kw 5.功率：4.21kw 6.电流：16.4A 7.电压：380V/3P/50HZ 8.冷媒：R404A 9.蒸发温度/冷凝温度：-30℃ 10.外形尺寸：1100x750x705mm | 1 | 套 |
| 67 | 冷风机 | 1210\*451\*415 | IMG_319 | 推荐品牌：LU-VE路伟、西克、美乐柯  配套冷风机 1.蒸发器供冷量：7600W 2.数量：1个 3.翅片间距：4.5MM 4.风扇数量：2  5.风扇功率：0.16kw 6.射程：17M  7.风量:2600m³/hr  8.除霜功率：4.30kw 9.电压：220V/1P/50Hz 11.尺寸：1210\*450\*415 | 1 | 套 |
| 68 | 链片输送带 | (5800+2800)\*600 | IMG_320 | 推荐品牌：温特豪德、迈科、霍巴特  规格说明：采用304不锈钢板制造，台面直段厚δ＝1.5mm，90°转角厚δ＝1.5mm，180°转角、水箱厚δ＝2.0mm； 产品功能——传送链板通过不锈钢链条驱动，带动餐具传送,提高餐具回收效率，可与小件投掷柜、预洗水槽、升降托盘车和洗碗机等产品配套使用，也可与旋转式餐具回收机、圆带式及滚筒式餐具传送机组合使用，操作人员可在一个区域完成餐具的回收、预处理和分类等操作，高效省时省力； 传送餐具尺寸：长度≤440mm，宽度≤320mm；传送机宽度：600mm；传送机标准高度：850mm；传送速度：5～25m/min；转弯角度：90～180°； 整机为不锈钢材质， 台面和支撑腿材料厚度1.5mm，主/副机头箱材料厚度为2.0mm，传送链板为聚甲醛树脂材质，规格为305\*38mm，链板轨道为高分子聚乙烯材质，厚度为10mm，更经久耐用；内置机械式限位开关，漏电保护，急停开关，过载保护开关等安全保护功能；前端配置急停开关，末端配置电源控制箱 | 1 | 条 |
| 69 | 水槽 | 2700\*300\*850+50 |  | 推荐品牌：康柏特、穆弗斯、迈科  1.设备材质：设备整机采用SUS304不锈钢材质制作，设备台面板2.0mm厚，侧板1.5mm厚；骨架选用2.0mm厚304#不锈钢方通焊接成型； 2.定制水槽及循环水箱； | 3 | 米 |
| 70 | 热风循环消毒库 | 2200\*4400\*2700 | IMG_321 | 推荐品牌：天利、新兴荣福、伊德欣  尺寸：2200\*4400\*2700•功率 : 380V 30kw 1、按需定制，模块化组装模式，智能化控制；库体内、外壁均采用 SUS304 不锈钢板材质制作，不锈钢板厚为0.5mm； 2、库体为100mm 厚专用保温板经复合压制而成（防火等级 A 级），库体标高为 2500MM； 3、双层钢化玻璃窗，可耐高温 300 度，库门为手动平开门（标配一樘）,E 型硅胶条密封； 4、 自主研发加热机组：耐高温 200 度以上，每个库体预留 30KW 电缆线，耗电量：1KW/1 立方/H； 5、配置水平与竖直相结合循环风管，库内配防水、防潮灯； 6、库内配备温度检测点，控制箱针对温度、消毒保温时间、及风机加热开关等进行控制； 7、该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，库内的餐具消 毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效； 8、配置工作警示屏幕控制模块、七寸液晶显示屏，智能 PLC 控制系统； | 1 | 套 |
| **注：▲标项二的核心产品为：冷藏库、冷冻库、冰箱、真空存储系统、真空泵系统、中央控制系统、生物降解系统。** | | | | | | |

**注：（1）推荐品牌仅供参考，供应商可以提供性能指标及档次同等或者优于以上推荐品牌的产品参与投标。**

**（2）本采购需求仅对采购货物提出原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对技术参数符合现行的相关技术规范、标准负责。有强制性标准的执行国家强制性标准，无的统一执行最新相关标准、规范。**

**（3）中标人须根据采购人的要求及时供货，具体数量按实调整。**

**▲（4）技术参数中如有漏项，产品实际使用功能必须达到采购人实际要求。**

**▲（5）为满足学校食堂设备充分使用，中标单位需无条件响应包括但不限于原有设备拆装、搬迁、调试服务。**

**▲（6）项目验收设备移交后，相关设备程序原始代码需移交业主单位，厂家不得保留源代码的控制权。**

**五、样品要求**

**投标人提供以下要求的样品各1套，样品不得注明投标人名称或商标，否则视同未提供样品；未按要求提供样品或样品不全的,样品分不得分。**

**1、标项一****样品清单：**

**（1）配件：SUS304板：δ=1.2mm一件 δ=0.8mm一件；**

**SUS304圆管：Φ38\*1.2mm 长度200mm一件； Φ25\*1.2mm 长度200mm一件；**

**带灯架烟罩UV灯：材质304不锈钢灯架 一组；**

**电热管：材质304不锈钢，功率:2kW 220V 一根；**

**（2）厂制品：掩门单星盆柜600\*760\*850/150（mm）一台、单向移门柜1800\*760\*850/150（mm）一个；**

**（3）外购件：岛型油网式烟罩1800\*1300\*500+210（mm）一台、燃气双头大锅灶2200\*1250\*810（mm）一台；**

**2、标项二样品清单：**

**（1）标准投放口750\*750\*（850+50）（mm）一台**

**（2）冷库天地弧圆角400\*400\*400（mm） 双面0.8不锈钢，地板0.6+1.5镀锌，库板三**

**个面（体现圆角工艺）一件**

1. **样品递交：各投标人将样品应于2025年 月 日上午08时00分至08：30分前送**

**达至金华市公共资源交易中心东阳分中心（东阳市总部中心艺海北路388号B幢西区十一楼样品室，东阳八婺工程项目管理有限公司会进行签收，逾期未送达的视为未提供样品。样品作为货物制作时检查和验收的参考标准，中标人的样品由采购人留存，不予退还。未中标人的样品于本项目开标结束后，由未中标人自行领取，东阳八婺工程项目管理有限公司不承担任何责任）。**

**六、商务及其他要求**

**1、项目投标报价要求**

1.1本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括木雕小镇校区D1厨房设备的采购、运输、安装、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）和相关维护等。投标总价包括设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、税收、售后服务、招标代理费、检测费、验收费、采购需求中未提到但在实际采购和设备安装过程中需要配置的各种配件、材料及其他等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

1.2按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

1.3本项目采购清单中数量为暂定量，合同价按实际完成量结算。

**2、工期及地点**

2.1工期：2025年8月31日前交货安装完毕并提请验收，若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

2.2实施地点：安装地点为采购人指定地点。

2.3安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

**▲3、质保期（免费维修期）**

3.1本项目货物的质保期为验收合格之日起3年，原厂商若有更高的保修期以原厂商提供为准，并在投标文件中明确承诺。

3.2项目进入质保期后，要做好预防性维护，每月要例行巡检，提供巡检报告，否则业主有权根据出现故障的频次相应延长质保期。

3.3在质保期内提供7\*24小时（不分节假日）技术支持热线电话（固话、手机）服务。如电话响应无法解决，则24小时内响应、48小时内修复；

3.4在质保期内如有部件损坏，中标人应立即予以更换、维修，如不能立即修复的，必须提供相同型号的配件给采购人使用，以确保采购人的日常工作不受影响；

3.5提供关于产品质量保证承诺；免费保修期的承诺；免费保修期外的服务承诺；免费提供终身技术支持服务承诺；

质保期内，与维修维护相关的所有费用包含在合同总价中。

**▲4、质量要求**

4.1施工过程中，因项目施工产生的水、电、管理费等一切其它相关费用，由中标单位承担。

4.2在签订合同前，中标人须对项目进行深化设计，并提供全套预供货产品供采购人确认，若采购人经过审查后发现深化设计方案、产品不符合投标响应要求，中标人必须按采购人的要求进行整改或更换产品，若在规定时间内，无法提供经采购人审查合格的产品，以致无法按招标文件约定签订合同，所有责任由中标人自行承担。

4.3投标人提供的货物必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合国家现行的技术标准和技术规范，确保产品使用安全，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料。

4.4投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等）。

4.5为保障项目质量及进度要求，投标人需充分考虑拟派项目人员的配置及技术能力，施工期间，确保项目相关人员安全文明施工及现场成品保护。

4.6项目涉及的施工及安装内容，投标人需按照国家现行的相关规范和标准进行施工，若涉及隐蔽工程施工的，需做好过程记录及验收工作。安装调试完成，应进行全面自检，确保所有设备、线路、管道等安装正确、牢固、无明显瑕疵，并做好相关记录。

**5、付款方式**

合同生效并在供应商提交规定凭证后7个工作日内支付合同金额的40%作为项目的预付款(供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定)，如所投产品为中小微企业制造，须提供中小微企业证明材料；如所投产品为大型企业制造，则须降低预付款至30%以内。在支付预付款之前要求中标单位提供不可撤销的银行或保险公司出具的预付款保函,预付款保函时间为双方约定时间;项目通过初验后，在供应商提交规定凭证后7个工作日内支付至合同金额的90%:通过终验后，在供应商提交规定凭证后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函、发票原件;第二次付款第三次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。

**六、验收标准**

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由采购单位组织验收。

1、中标人应提供产品的有效检验文件，针对施工质量，应提供过程记录及质量证明文件，经采购人认可后，与合同的性能指标一起作为项目验收标准。

2、项目验收内容包括但不限于施工工艺、材料质量、隐蔽工程、安装调试等方面，项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须无偿整改，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。项目验收合格后的验收报告，代理机构按规定备案存查，验收费用由中标单位支付。

3、中标人应在投标文件中提供设备验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经采购人确认后作为验收的依据。

4、验收费用均由中标人承担。

**七、合同签订**

中标单位在收到《中标通知书》后20日内与浙江广厦建设职业技术大学签订合同。

**第三章 投标人须知**

**前 附 表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容、要求** | |
| 1 | 项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目 | |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、投标费用：本项目代理服务费按照本章第八条收费标准向中标单位收取。 | |
| 3 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于**质疑期限届满之日**前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑**(在质疑截止时间前，未对招标文件提出质疑的，视同投标人对招标文件的默认）；**招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或者补充的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有已获取招标文件的投标人；答疑内容是招标文件的组成部分；澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。 | |
| 4 | **投标文件的组成：**  **本项目投标文件由资格响应文件、技术、资信及商务文件、投标报价文件三部份组成。**  **投标人应按以下方式递交投标文件：**  ▲1、本项目实行“网上投标、电子评标”，投标人应于投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上传输、递交电子版投标文件（包括资格响应文件、技术、资信及商务文件和报价文件）；  2、为了避免由于电子交易平台无法正常运行等技术、安全故障原因造成投标文件无法解密或解密失败，导致投标无效的情况，投标人可以在投标截止时间前将电子备份投标文件（经政采云电子交易客户端和CA驱动制作出的后缀名为“bfbs”的加密电子备份投标文件）发送至东阳八婺工程项目管理有限公司邮箱：467487412@qq.com，逾期发送或发错后缀名的备份投标文件将被视为无效；  3、投标人仅提交电子备份投标文件的，投标无效；  4、本项目不强制投标人提交电子备份投标文件；如在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，因投标人未提供电子备份投标文件而造成投标无效等一切后果和风险由投标人自行承担。 | |
| 5 | **投标截止时间及地点：**  **1、投标人应当在2025年 月 日08时30分前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。投标截止时间后递交的电子投标文件，将被政采云平台拒收。**  **2、电子备份投标文件的递交时间：**  **投标人应当在2025年 月 日08时30分前，逾期未递交的视为自动放弃。** | |
| 6 | **开标时间：2025年 月 日08时30分**  **截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。** | |
| 7 | 评标办法：综合评分法 | |
| 8 | 现场踏勘：投标人自行组织现场踏勘。现场踏勘所发生的费用由投标方自行承担，踏勘过程中的安全责任投标人自负。 | |
| 9 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果公告于浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)、东阳市公共资源交易网(http://www.dongyang.gov.cn/ggzyjy/)，公告1个工作日。 | |
| 10 | 中标通知书：确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》，否则按放弃中标资格处理。 | |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后20日内。 | |
| 12 | 付款方式：付款方式：合同生效并在供应商提交规定凭证后7个工作日内支付合同金额的40%作为项目的预付款(供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定)，如所投产品为中小微企业制造，须提供中小微企业证明材料；如所投产品为大型企业制造，则须降低预付款至30%以内。在支付预付款之前要求中标单位提供不可撤销的银行或保险公司出具的预付款保函,预付款保函时间为双方约定时间;项目通过初验后，在供应商提交规定凭证后7个工作日内支付至合同金额的90%:通过终验后，在供应商提交规定凭证后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函、发票原件;第二次付款第三次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。 | |
| 13 | 履约保证金：本项目的履约保证金为合同金额的1.0%，中标人应在合同签订前交纳，在本  项目服务期结束后7个工作日内由采购单位无息退还。 | |
| 14 | 投标文件有效期： 90 天 | |
| 15 | 1、扶持中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）：  根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），本单位在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额，价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。项目相关情况如下：  （1）项目预算：标项1：416.9985万元；标项2: 478.7283万元。  （2）项目属性：①货物类（①货物类/②服务类/③工程类）  （3）项目对应的中小企业划分标准所属行业：“工业行业 ”（具体根据《中小企业划型标准规定》执行）  （备注：现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。）  （4）本项目 否 （是/否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。  （5）上述第4项中确定为“是”的采购项目，预留份额通过（①）措施进行：  ①将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；  ②要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到 / (比例)；  ③要求获得采购合同的供应商将采购项目中的 / (比例)分包给一家或者多家中小企业。  （6）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。  对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。  注：货物和服务项目中未预留份额专门面向中小企业采购的，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对符合规定的小微企业报价原则上给予10%-20%扣除，用扣除后的价格参加评审；对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购单位、采购代理机构应结合项目实际，对联合体或者大中型企业的报价原则上给予4%-6%扣除，用扣除后的价格参加评审。自2022年7月1日起至2022年12月31日期间发布采购公告或者发出采购邀请的货物、服务采购项目按照此《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）规定执行，到期后按财库〔2022〕19号文件规定执行。  专门面向中小企业采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策。  2、节能产品、环境标志产品的强制采购政策  根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。）  3、节能产品、环境标志产品的优先采购政策  根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，投标人提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） | |
| 16 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定：  （1）招标人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；  （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内；  （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。  （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。  （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 | |
| 17 | 本项目对应的中小企业划分标准所属行业 | 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本企业按所属行业为“ 工业行业 ”。  （所属行业：工业行业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |
| 18 | 节能产品 | □ 强制采购节能产品  ☑ 优先采购节能产品  🞎 不适用 |
| 19 | 环境标志产品 | ☑ 优先采购环境标志产品  🞎 不适用 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 | |

**注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。**

**一、总则**

**（一）适用范围**

本招标文件适用于浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1.招标采购单位系指组织本次招标的浙江广厦建设职业技术大学（“采购人”）和东阳八婺工程项目管理有限公司（“采购代理机构”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切人员、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定供方须须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、邮箱等。

7.“▲”系指实质性要求条款，“★”系指重要技术指标；“（√）” 系指适用本项目的要求，“（ ）”系指不适用本项目的要求。

**（三）采购项目需要落实的政府采购政策**

1.本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）。

2.支持绿色发展

2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按采购文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

2.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

3.支持中小企业发展

3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.6可享受中小企业扶持政策的供应商应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，供应商提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，供应商未按采购文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.支持创新发展

4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起3年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

5.中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能， 省财政厅、浙江银监局、省金融办制定了《浙江省政府采购支持中小企业信用融资试点办法》浙财采监[2012]13号)，所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构(以下简称银行)以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。投标人可登陆政采云(https: /﻿/﻿j﻿i﻿n﻿r﻿o﻿n﻿g﻿.﻿z﻿c﻿y﻿g﻿o﻿v﻿. ﻿c﻿n﻿)的中小企业信用融资栏目了解相关信息。 供应商可以通过浙江政府采购网(https://zfcg. czt.zj. gov.cn/)首页的“浙江政采贷”模块进入申请，还可以通过政府采购云平台(https://wwwzcygov.cn/)首页的“金融服务”模块进入申请。

**（四）招标方式**

本次招标采用公开招标方式进行。

**（五）投标委托**

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，委托代理人必须为投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册或浙江政务服务网查询打印的社会保险参保证明（需带二维码及浙江省社会保险电子专用章）为准）。

**（六）投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

**（七）联合体投标**

本项目接受联合体投标。

**（八）转包与分包**

1.本项目不允许转包。

2.本项目允许分包。

**（九）特别说明**

▲1.多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。

评审时，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式，来确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

非单一产品采购项目中，作为关键核心部分的单一产品品牌、型号均相同且报价占项目总报价50%以上（含本数，下同）的，视为提供的是同品牌的产品；多家供应商中，有一家供应商的报价达到50%以上，提供同品牌同型号产品的供应商均按一家供应商认定。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲4.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲5.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲6.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

▲7.招标方不保证最低报价者为中标方。

▲8.为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

▲9.“政采云”平台运营机构，以及与该机构有直接控股或者管理关系可能影响采购公正性的任何单位和个人，不得在该平台进行的政府采购项目电子交易中投标、响应政府采购项目。

**（十）质疑和投诉**

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.采购人、招标方应当按照《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》、中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》进行受理与答复质疑。

**二、招标文件**

**（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：**

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

**（二）投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

**（三）招标文件的澄清与修改**

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在**质疑期限届满之日**前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标方对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上以书面形式发布更正公告，不另作通知。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

**三、投标文件的编制**

**（一）投标文件的组成**

**投标文件由资格响应文件、技术、资信及商务文件、投标报价文件三部份组成。**

**1.资格响应文件:**

（1）有效的营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件) ；

（4）政府采购活动确认声明书 (格式见附件) ；

（6）联合体协议书（如有，格式见附件）；

（7）政府采购代理机构社会评价表（格式见附件）。

**备注：投标人的资格审查由招标代理机构和采购人在评标委员会评标以前进行。投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。**

**2.技术、资信及商务文件：**

（1）投标人技术、资信及商务自评得分表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件) ；

（3）投标单位情况表（格式见附件）；

（4）商务响应表（格式见附件）：

（5）技术响应表（格式见附件）；

（6）投标货物的数量、规格、品牌、交货期说明表（格式见附件）；

（7）产品的主要技术、特点和质量水平的详细描述；

（8）生产能力；

（9）企业认证；

（10）服务计划书；

（11）售后服务；

（12）投标人项目业绩（格式见附件）；

（13）政策支持证明；

（14）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件）；

（15）服务费承诺书（格式见附件）；

（16）其它按照评标办法可加分的内容说明、证明文件；

（17）投标人认为有必要提供的其它文件。

**3.报价文件**

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小型企业声明函（格式见附件）；

（4）监狱企业证明文件（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

**（二）投标文件的语言及计量**

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

**（三）投标报价**

**1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。**

**▲2.****投标人所报的价格应内容包括木雕小镇校区D1厨房设备的采购、运输、安装、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）和相关维护等。投标总价包括设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、税收、售后服务、招标代理费、检测费、验收费、采购需求中未提到但在实际采购和设备安装过程中需要配置的各种配件、材料及其他等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。**

**▲3.本次采购只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。**

**▲4.投标人的报价超过最高限价的按无效标处理。**

**（四）投标文件的有效期**

▲1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

**（五）投标文件的签署和份数**

1.投标人应认真阅读招标文件所有内容，按本招标文件规定的要求、编制顺序和统一格式

编制投标文件并标注页码，电子投标文件须根据评分标准进行关联定位。投标文件因内容不

完整、编排混乱，或者电子投标文件未按评分标准进行关联定位或者关联定位不准确，导致

投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。电子投标文件须按政采

云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求制作和加密。（操作指南下

载网址：https://help.zcygov.cn/web/site\_2/2018/12-28/2573.html）

2.电子投标文件（包括资格响应文件、报价要求响应文件、商务技术响应文件）中招标文件要求加盖公章的部分均采用CA签章。电子投标文件中有签字要求的部分，投标人可以将签字后的扫描件上传至政采云系统，有盖章要求的部分，要求采用CA签章。投标人应写全称。

**▲（六）投标文件的上传、递交、修改和撤回**

1.投标人应当在投标截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件。

2.未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人承担。

3.投标人未在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，仅提交电子备份投标文件的，投标无效。

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后上传的投标响应文件，将被政采云平台拒收。

投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。

5.截止开标时间，政采云（电子交易平台）自动提取所有投标文件，投标人须在开标时间截止后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

6.电子投标文件无法解密或解密失败时，投标人提供了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件作为评审依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。

**（七）投标无效的情形**

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会鉴定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正，修改或者补正投标文件必须以书面形式进行。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

**1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）投标人仅提交电子备份投标文件的；

（2）在开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况，投标人未提供电子备份投标文件，无法对投标人继续进行评审的；

（3）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（4）资信及商务标内有商务报价出现的；

（5）网上下载的证明文件，不能通过真实性验证的（发现提供虚假资料的，按照提供虚假资料处理）；

（6）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（7）投标文件无法定代表人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（8）投标文件格式未按本招标文件的要求提交或者内容虚假的；

（9）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会鉴定并允许其当场更正的笔误除外）；

（10）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（11）未实质性响应招标文件中标有“▲”条款要求的；

（12）未提交本招标文件资信及商务文件中第（2）、（14）、（15）条资料的；

（13）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效:

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E.不同投标人的投标文件相互混装；

（14）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（15）法律、法规规定的其它投标无效情况。

**2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）技术标内有商务报价出现的；

（3）未提供或未如实提供，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（4）明显不符合招标文件要求的服务、质量标准，或者与招标文件中标有“▲”、的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（5）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（6）与其他参加本次投标投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（7）招标文件规定的其它投标无效的情况；

（8）法律、法规规定的其它投标无效情况。

**3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：**

（1）投标人未在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复、拒绝澄清回复或者澄清回复的内容改变了投标文件的实质性内容的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价高于用户设定的最高限价；

（4）投标报价具有选择性。

（5）报价评审过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

**4.同一个标段(包)的供应商存在下列情形之一的，其投标(响应)文件无效：**

（1）不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标(响应)文件若出现使用本项目其他投标(响应)供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标(响应)供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标(响应)文件的内容存在3处(含)以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

**5.被拒绝的投标文件为无效。**

**6.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。**

**四、开标**

**（一）开标准备**

采购代理机构将在规定的时间和地点进行电子开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应做好投标准备，准时在线参加电子开标会议，随时关注开标进度。

**（二）电子投标开标程序**

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.开标及评审程序

3.1在开标时间截止后30分钟内由各投标人自行对投标文件进行解密；

3.2由采购人或代理机构进行资格审查，通过资格审查的投标人进入商务技术响应文件进行评审；

3.3系统对各投标人的商务技术进行汇总；

3.4在系统上公开报价开标情况；

3.5评标委员会对报价情况进行评审；

3.6在系统上公布评审结果。

**特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。**

4、本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，开评标时出现电子投标文件无法解密或解密失败等情况时，采购代理机构可上传投标人的电子备份投标文件继续评审。

**五、评标**

**（一）组建评标委员会**

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成。（允许采购人不推荐采购人代表参加，如采购人不推荐采购人代表参加评审时，评标委员会（5人）都从评标专家库中抽取）。

**（二）评标的方式**

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

**（三）评标程序**

**1.形式审查**

采购人代表和代理机构工作人员对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

**2.实质审查与比较**

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

**（四）澄清问题的形式**

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章或实体公章），并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

**（五）错误修正**

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.政采云系统投标报价与投标文件中开标一览表（报价表）相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

6.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）第五十一条第二款规定：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效**。**

**（六）评标原则和评标办法**

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

## （七）评审纪律和要求

1.评审专家必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

2.评审专家在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

3.评审专家在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

4.评审专家和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

5.评审时，评审专家须按招标文件规定的程序、条件和标准，对投标人投标文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对投标人的资格条件、主要技术参数、商务报价和其他评审要素等，评审专家应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与招标文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效投标文件的，可询问投标人，并允许投标人进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.采购人、采购代理机构不得向评审委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

7.采购代理机构应当为评审专家提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织评审专家有步骤地进行项目评审，对各评审专家的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关评审专家进行复核或书面说明理由。

8.评审专家在评审过程中不得将自己的观点强加给其他评审专家，评审专家应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

9.评审结束后，评审委员会应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定中标人的合法依据，评审委员会应当如实、客观地反映评审情况，按招标文件的评审办法和细则的规定推荐中标候选人，说明推荐理由，并重点对中标候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的投标人报价为最高报价的，评审报告中须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

10.评审专家应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他评审专家评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

11.评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

评审委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

12.招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评审委员会应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

13.评审专家应当配合采购代理机构答复投标人提出的质疑。

14.评审专家应当配合财政部门的投诉处理工作。

15.评审专家有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

①明知应当回避而未主动回避的；

②在得知自己为评审专家身份后至评审结束前时段内私下接触投标人的；

③在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

④在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的；

⑤未按招标文件规定的评审方法和标准进行评审的。

⑥上述①至⑤行为影响中标结果的，中标结果无效。

16.政府采购评审专家未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响中标、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家与投标人存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家收受采购人、采购代理机构、投标人贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购评审专家有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。

**（八）评标过程的监控**

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

**（九）其他**

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1.电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2.电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3.电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4.病毒发作导致不能进行正常操作的；

5.其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

**六、定标**

**（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。**

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

**七、合同授予**

**（一）签订合同**

1.除不可抗力等特殊情况外，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起20日内，与成交人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在浙江政府采购网上公告。

2.成交人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如成交人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

3.如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

4.成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

5.采购合同由采购人与成交人根据采购文件、磋商响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

6.政府采购货物和服务项目不得收取质量保证金。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，按国家和省有关规定执行。

**（二）履约保证金：**

拟签订的合同文本要求成交人提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的1%。鼓励和支持供应商以履约保函形式提供履约保证金。

供应商可登录政采云平台-【金融服务】—【我的项目】—【已备案合同】以保函形式提供：1、供应商在合同列表选择需要投保的合同，点击[保函推荐]。2、在弹框里查看推荐的保函产品，供应商自行选择保函产品，点击[立即申请]。3、在弹框里填写保函申请信息。具体步骤：选择产品—填写供应商信息—选择中标项目—确认信息—等待保险/保函受理—确认保单**—**支付保费—成功出单。政采云金融专线400-903-9583。

**（三）预付款**

采购单位应当在政府采购合同中约定预付款，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的40％，不高于合同金额的70%；项目分年安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付资金额的40％，不高于年度计划支付资金额的70%；采购项目实施以人工投入为主的，可适当降低预付款比例，但不得低于30%。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。采购单位根据项目特点、供应商诚信等因素，可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款应在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付。政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，预付款从其相关规定。

**（四）资金支付**

采购单位应当及时组织项目验收，不得以政府部门审计作为支付供应商款项的条件。采购单位对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购单位不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假、履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由迟延付款。迟延支付中小企业款项的，供应商可要求采购单位支付逾期利息。

**八、中标服务费**

本次中标，中标方应向东阳八婺工程项目管理有限公司支付中标服务费，中标服务费参照原浙价服（2003）77号文件相关收费标准按差额定率累进法计算(详见本条下列表格收费标准），在中标结果公示结束之日起3天内（在领取中标通知书前）交纳，可用现金、转账付款方式。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收费标准 | 货物招标 | |
| 100 万以下 | 1.5% | 下浮 10% |
| 100-500万元 | 1.1% | 下浮30% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 下浮40% |

帐户名称：东阳八婺工程项目管理有限公司

账 号：1208040009049224461

开户银行：中国工商银行东阳支行

**第四章 评标办法及评分标准**

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目的评标。

**一、总 则**

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分30分、技术、资信及商务分70分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标综合得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人（有效投标人为3家时推荐2名中标候选人，有效投标人大于3家时，推荐3名中标候选人）……其他投标人中标候选资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=技术、资信及商务分+报价分

**二、评标内容及标准**

**（一）评分表（技术、资信及商务分共70分）：**

**标项一:评分标准（技术/商务/资信分，共70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 投标货物技术参数性能 | 满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得25分，未满足“★”项要求的每项扣0.5分，未满足其他项要求的每项扣0.25分，扣完为止。如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。（同一个技术参数仅扣1次） | 25 |
| 2 | 生产能力 | 提供投标产品制造商的主要生产加工能力（0-1），包装运输能力（0-1）、出厂检测能力（0-1）等进行打分。（注：提供相关证明材料）。 | 3 |
| 3 | 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书；有效的环境管理体系认证证书；有效的职业健康安全管理体系认证证书，每一项得 1 分，最多得 3 分。 | 3 |
| 4 | 服务计划书 | 投标人根据采购人提供的厨房设备清单和平面图纸，针对本项目提供合理、科学、实用的深化方案设计：提供详细的厨房设备布局平面图得0-2分、设备水电分布图得0-2分、厨房各区间的设计效果图得0-2分，评委根据完整性、科学性、实用性进行打分，最高得0-6分，未提供的本项不得分。 | 6 |
| 针对本项目，根据投标人提供的技术施工组织实施方案(保证施工安全、文明施工主要措施、施工总进度计划、施工场地管理计划等方案)的完整性和符合性进行打分，最高得3分。 | 3 |
| 投标人质量保证，技术服务、安装、调试、验收的方案和措施等情况。方案和措施标准高、且执行性强的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。最高得3分。 | 3 |
| 根据投标人承诺给予招标人的各种优惠条件和培训方案，包括易损备品备件、专用耗材等方面的优惠等，由评委自行打分，最高得3分。 | 3 |
| 5 | 售后服务 | 服务方案满足采购需求、售后服务响应时间及时、质保保障措施完整、培训计划合理的得 3 分，服务方案大部分满足采购需求、售后服务响 应时间较及时、质保保障措施较完整、培训计划较合理的得 2 分，服务方案不够符合采购需求、售后服务响应时间不够及时、质保保障措施欠完整、培训计划欠合理的得 1 分，未提供不得分。 | 3 |
| 3年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年加1分，最高加2分。 | 2 |
| 6 | 样品 | **一、配件**  1.SUS304板：δ=1.2mm一件 δ=0.8mm一件；  2.SUS304圆管：Φ38\*1.2mm 长度200mm一件； Φ25\*1.2mm 长度200mm一件；  3.带灯架烟罩UV灯：材质304不锈钢灯架 一组；  4.电热管：材质304不锈钢，功率:2kW 220V 一根；  根据投标人所提供样品的材质(0-2分)、板材厚度(0-2分)、外型尺寸(0-1分)进行综合评分，本项最高5分。  **二、厂制品**  掩门单星盆柜 尺寸：600\*760\*850/150（mm） 一台  单向移门柜 尺寸：1500\*760\*850/150（mm） 一个  根据投标人所提供样品的材质(0-1分)、厚度尺寸（0-1分）、制作工艺（0-2分）、外观（0-1分）进行综合评分，本项最高5分。  **三、外购件**  1.岛型油网式烟罩 尺寸1800\*1300\*500+210（mm）一台  2.燃气双头大锅灶 尺寸2200\*1250\*810（mm）一台  根据投标人所提供样品的材质(0-1分)、厚度尺寸（0-1分）、制作工艺（0-2分）、外观（0-1分）、进行综合评分，本项最高5分。 | 15 |
| 7 | 服务经验 | 投标人提供从 2021 年1月1日至今，三个及以上与本项目类似厨房设备销售合同以及销售用户满意度良好及以上的反馈资料，每提供一个得 1 分，最多得 3 分。(资料复印件加盖公章编入投标文件中) | 3 |
| 8 | 政策分 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得0.5分。  2.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得0.5分。  备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。 | 1 |

**标项二:评分标准（技术/商务/资信分，共70分）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | **评分标准** | **分值** |
| 1 | 投标货物技术参数性能 | 满足采购货物所有功能、性能及技术指标要求的得25分，未满足“★”项要求的每项扣0.5分，未满足其他项要求的每项扣0.25分，扣完为止。如需提供证明材料未提供的，视为负偏离。（同一个技术参数仅扣1次） | 25 |
| 2 | 生产能力 | 提供投标产品制造商的主要生产加工能力（0-1），包装运输能力（0-1）、出厂检测能力（0-1）等进行打分。（注：提供相关证明材料）。 | 3 |
| 3 | 企业认证 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书；有效的环境管理体系认证证书；有效的职业健康安全管理体系认证证书，每一项得 1 分，最多得 3 分。 | 3 |
| 4 | 服务计划书 | 投标人根据采购人提供的厨房设备清单和平面图纸，针对本项目提供合理、科学、实用的深化方案设计：提供详细的厨房设备布局平面图得0-2分、设备水电分布图得0-2分、厨房各区间的设计效果图得0-2分，评委根据完整性、科学性、实用性进行打分，最高得0-6分，未提供的本项不得分。 | 6 |
| 针对本项目，根据投标人提供的技术施工组织实施方案(保证施工安全、文明施工主要措施、施工总进度计划、施工场地管理计划等方案)的完整性和符合性进行打分，最高得3分。 | 3 |
| 投标人质量保证，技术服务、安装、调试、验收的方案和措施等情况。方案和措施标准高、且执行性强的得3分，有所欠缺的每处扣1分，扣完为止，由评委自行判定打分。最高得3分。 | 3 |
| 根据投标人承诺给予招标人的各种优惠条件和培训方案，包括易损备品备件、专用耗材等方面的优惠等，由评委自行打分，最高得3分。 | 3 |
| 5 | 售后服务 | 服务方案满足采购需求、售后服务响应时间及时、质保保障措施完整、培训计划合理的得 3 分，服务方案大部分满足采购需求、售后服务响 应时间较及时、质保保障措施较完整、培训计划较合理的得 2 分，服务方案不够符合采购需求、售后服务响应时间不够及时、质保保障措施欠完整、培训计划欠合理的得 1 分，未提供不得分。 | 3 |
| 3年的免费质保服务期的不得分，质保期每增加1年加1分，最高加2分。 | 2 |
| 6 | 样品 | 1.标准投放口 尺寸750\*750\*（850+50）（mm）一台  2.冷库天地弧圆角 尺寸：400\*400\*400（mm） 双面0.8不锈钢，地板0.6+1.5镀锌，库板三个面（提现圆角工艺）  根据投标人所提供样品外观、尺寸的符合程度(0-3分)、样品材质符合性(0-3分)、样品工艺及细节处理(0-3分)、样品制作质量、技术性、全面性(0-3分)、样品与采购需求的符合程度(0-3分)进行综合评分 | 15 |
| 7 | 服务经验 | 投标人提供从 2021 年1月1日至今，三个及以上与本项目类似厨房设备销售合同以及销售用户满意度良好及以上的反馈资料，每提供一个得 1 分，最多得 3 分。(资料复印件加盖公章编入投标文件中) | 3 |
| 8 | 政策分 | 1.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的节能产品品目清单（财库〔2019〕19号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得0.5分。  2.投标产品列入财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的环境标志产品品目清单（财库〔2019〕18号）且提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每项证书得0.5分，最高得0.5分。  备注：“国家确定的认证机构”以市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）为准。投标人须同时提供品目清单、认证证书和认证机构名录文件复印件，否则不得分。 | 1 |

**（二）技术、资信及商务分的计算**

技术、资信及商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术、资信及商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

**（三）价格分30分**

**（1）价格分采用低价优先法计算，取所有技术、资信商务得分入围投标人中，投标价格最低的投标报价为评标基准价（小型、微型企业待遇报价低于最低投标报价时，小型、微型企业待遇报价为评标基准价），其他投标人的价格分按照下列公式计算：**

**价格分=评标基准价/投标报价（或小型、微型企业待遇报价）×30**

1. **价格扣除：**

参照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定以及《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定，本项目对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品价格给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审，但不重复享受价格扣除。小型和微型企业是指投标文件中提供了中小企业声明函且符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定的要求。残疾人福利性单位是指投标文件中提供了残疾人福利性单位声明函且符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的企业。监狱企业是指投标文件中提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的企业。

大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物或服务项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

**（四）确定中标人：**

4.1技术、资信商务及其他分得分和投标报价得分之和排名第一的投标人为预中标人。

4.2中标方不得将中标项目转让给他人或将中标项目支解后分别转让给他人，一经发现，立即取消投标、中标资格，并依法追究法律责任。

4.3 如有中标企业放弃中标或解除合同，可以顺延委托由第二预中标单位履行合同。

**（五）招标方不保证最低报价者为中标方。**

**（六）招标人不对落标原因作任何解释。**

**第五章 东阳市政府采购合同（样本）**

**东阳市政府采购合同（范本，可按实际需求修改）**

项目名称： 项目编号： 合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据2025年 月 日东阳八婺工程项目管理有限公司关于浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目公开招标的结果，确定 为本项目的中标单位，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、合同文件：**招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，如文件各项条款有相互矛盾之处，以有利于采购人的方式解释。

**二、规格型号、技术参数及合同价款明细**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** | **品牌及厂家** | **规格型号** | **单价** | **合价** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）整。￥元 | | | | | | | |

**三、合同金额**

本项目合同价款人民币： 整。¥： 元。

**四、设备质量要求及供货方对质量负责条件和期限：**

乙方提供的设备必须符合上述货物要求的规格型号、品牌和技术指标。同时乙方保证，采购人在使用本合同项下货物时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。乙方对设备提供不少于 年整机保修（原厂质保），30日内整机免费换货， 年免费上门服务。（设备另有超过合同规定的按原规定执行），保修期内非因采购人的人为原因而出现质量问题的，由乙方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。乙方不能修理和不能调换，按违约处理。如因采购人使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

**五、交货预约期：**2025年 月 日前完成生产并供货；2025年 月 日前交货安装完毕并提请验收，若采购人不具备安装条件，工期可适当顺延。

**六、安装调试及技术服务：**

6.1合同所定货物乙方在生产前应向采购人确认规格型号参数,采购人有权变更上述货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的投标型号。

6.2乙方应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、保修卡及相关的配件和技术资料，以及免费为使用单位培训维修人员。

**七、质量保证：**

7.1乙方送货到采购人指定地点经验收合格后，才可进行安装。

7.2乙方设备安装调试完毕,应在验收合格办理移交手续之日起为买方提供售后质量保证服务。

7.3如发生故障, 采购人通知乙方,乙方在收到通知后应立即答复,并在4小时内到达甲方指定地点进行维修。

**八、付款方式：**

合同生效并在供应商提交规定凭证同时财政资金到位后7个工作日内支付合同金额的40%作为项目的预付款（供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定），如所投产品为中小微企业制造，须提供中小微企业证明材料；如所投产品为大型企业制造，则须降低预付款至30%以内。在支付预付款之前要求中标单位提供不可撤销的银行或保险公司出具的预付款保函，预付款保函时间为双方约定时间；设备安装验收合格并在供应商提交规定凭证同时财政资金到位后7个工作日内付清余款。第一次预付款凭预付款保函、发票原件；第二次付款凭东阳市政府采购验收单、发票原件。

**九、验收**

9.1验收标准按招标文件要求和乙方提供的设备验收标准、安全技术规范进行验收。

9.2设备安装调试经自检合格后，由采购人、使用单位及相关部门负责验收。

9.3如不符合验收的相关条款，视为不合格产品。

9.4设备验收合格后即进入维保质量保证期，乙方在取得甲方合同全款时要提供不可撤销的银行或保险公司出具合同金额5%的质量保证金保函，保函的保证期限须覆盖质量保证期。

**十、履约保证金**

本项目履约保证金为 整。¥： 元。乙方按要求签订合同后，履约保证金应入账采购单位指定账户。在项目完成并经验收之日起7个工作日内退还。

**十一、违约责任：**

11.1采购人无正当理由拒收设备，拒付货款的，乙方将保留追究赔偿的权利。

11.2甲方无正当理由延期支付货款超过三个月的，应支付按应付货款每天万分之四计算的延期违约金，但最高不超合同价款的2%。

11.3乙方所交付的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，采购人有权拒绝。采购人将罚没履约保证金，同时保留追究赔偿的权利。

11.4乙方未能及时交货或其他非采购人原因引起验收交付延迟的，由乙方支付每天伍仟元的违约金，按天累计，直至货到日为止。

**十二、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在取得有关部门的证明后，可以全部或部分免除对方责任。**

**十三、因设备的质量问题发生争议，由东阳市质量技术监督部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的。**

**十四、本合同发生争议，双方协商解决，协商不成由东阳市人民法院受理。**

**十五、合同生效**

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后，报经东阳市采购办备案生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；采购代理机构存档一份，政府采购管理部门备案一份。

5.后附政府采购廉洁承诺书。

甲方： 乙方：

法定代表人或授权委托人 法定代表人或授权委托人

（签字） （签字）

联系地址： 联系电话：

联系电话： 联系电话：

开户银行：

银行账号：

签约地点： 签约日期： 年 月 日

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:

**政府采购廉洁承诺书**

项目名称： 项目编号：

中标人：

为加强政府采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条参与政府采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益得不正当竞争行为。

第三条与政府采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）暗示为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。 ．

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受政府采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受政府采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 本承诺书自签署之日起生效。

投标人（盖章）：

法定代表人：

年 月 日

**第六章　投标文件格式**

**1.所有投标文件的外包装封面格式：**

**投标文件**

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目

项目编号：DYBWZFCG2025-017

标项：

投标文件名称：资格审查文件、技术、资信及商务文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在年月日时分之前不得启封

年 月 日

**2.所有投标文件封面格式：**

**正本/或副本**

资格审查文件、技术、资信及商务文件、报价文件

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目

项目编号：DYBWZFCG2025-017

标项：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

**3.资格审查文件**

（1）有效的营业执照复印件；

（2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（3）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函(格式见附件) ；

（4）政府采购活动确认声明书 (格式见附件) ；

（5）联合体协议书（如有，格式见附件）；

（6）政府采购代理机构社会评价表（格式见附件）。

**备注：投标人的资格审查由招标代理机构和采购人在评标委员会评标以前进行。投标人应未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，信用信息以投标截止日信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布为准。**

**附件3.1：政府采购活动确认声明书**

**政府采购活动确认声明书**

东阳八婺工程项目管理有限公司 :

本人 （授权代表姓名），经由 （单位） （法定代表人姓名）合法授权参加项目 （编号： ）政府采购活动．经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间口不存在利害关系口存在下列利害关系:

A．投资关系 B．行政隶属关系 C．业务指导关系 D．其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）。

二、现己清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 口与其他所有供应商之间均不存在利害关系 口与 （供应商名称）之间存在下列利害关系:

A．法定代表人或负责人或实际控制人是同一人B．法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E．法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F．法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G．存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主昔业务收入 50 ％以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况 。

三、现己清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或签名章）：

年 月 日

**附件3.2：法定代表人授权委托书格式**

**法定代表人授权委托书**

致： ：（招标采购单位名称）

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名） 联系方式 （电子邮箱）以我方的名义参加 项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或签名章）： 法定代表人（签字或签名章）：

职务： 职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

|  |
| --- |
| 粘  贴  处 |

投标人（公章）：

年月日

**\***注；此表格格式不得修改。

**附件3.3：**

**符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函**

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参与 项目【项目编号： 】政府采购活动，郑重承诺：

**（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

**（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。**

**（三）不存在以下情况：**

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

**如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。**

特此承诺！

投标供应商（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或签名章）：

日期：

**附件3.6：**

**东阳市政府采购代理机构社会评价表**

代理机构名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 | | | | | | |
| 填表人名称或姓名 |  | | | | 地址 |  | |
| 联系人 |  | 电话 |  | | | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 | | | 评价（请在分值范围内进行打分） | | | |
| 是否严格执行政府采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 | | |  | | | |
| 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 | | |  | | | |
| 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 | | |  | | | |
| 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 | | |  | | | |
| 采购的质量、服务是否满意（2分）。 | | |  | | | |
| 合计 | | |  | | | |
| 对代理机构的意见和建议 |  | | | | | | |
| 备注 | 浙江广厦建设职业技术大学木雕小镇校区D1厨房设备采购项目 | | | | | | |

填表人签字盖章： 日期

**附件3.7：联合协议**

**联合协议**

**（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）**

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为： ；……。

四、中小企业合同金额达到 %，小微企业合同金额达到 %。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(电子签名/公章)：

联合体成员名称(电子签名/公章)：

……

日期： 年 月 日

**附件3.8：分包意向协议**

**分包意向协议**

（**中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。**）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将 XX工作内容 分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额 %以上。**（未预留份额专门面向中小企业采购的的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）**

投标人名称(签名)：

分包供应商名称：

……

日期： 年 月 日

**4.技术、资信及商务文件：**

（1）投标人技术、资信及商务自评得分表（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件) ；

（3）投标单位情况表（格式见附件）；

（4）商务响应表（格式见附件）：

（5）技术响应表（格式见附件）；

（6）投标货物的数量、规格、品牌、交货期说明表（格式见附件）；

（7）产品的主要技术、特点和质量水平的详细描述；

（8）生产能力；

（9）企业认证；

（10）服务计划书；

（11）售后服务；

（12）投标人项目业绩（格式见附件）；

（13）政策支持证明；

（14）政府采购供应商诚信承诺书（格式见附件）；

（15）服务费承诺书（格式见附件）；

（16）其它按照评标办法可加分的内容说明、证明文件；

（17）投标人认为有必要提供的其它文件。

**附件4.1：**

**投标人技术、资信商务得分自评表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分标准 | 得分内容 | 自评  得分 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人自评表须附在技术文件、资信及商务文件第1页。

投标人名称（盖章）： 2025年 月 日

**附件4.2：投标声明书格式：**

**投标声明书**

致： ：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址 。

我 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为

有：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或授权代表（签字或签名章）：

投标人（公章）：

年 月 日

**附件4.3：投标单位情况表**

**投标单位情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | | | | | |
| 注册地址 | |  | | | | | | | | |
| 通讯代码 | | 电 话 |  | 传 真 | |  | 邮政编码 | | |  |
| 成立时间 | |  | | | | | | | | |
| 企业性质 | |  | | | 上级主管单位 | | |  | | |
| 行政负责人 | | 姓 名 |  | | 年 龄 |  | | 职 称 |  | |
| 技术负责人 | | 姓 名 |  | | 年 龄 |  | | 职 称 |  | |
| 企业资质等级及证号 | | |  | | 职工总人数(人) | | |  | | |
| 营业执照证号 | | |  | | 行政技术管理人员(人) | | |  | | |
| 固定资产(万元) | | |  | | 高级职称(人) | | |  | | |
| 自有流动资产(万元) | | |  | | 中级职称(人) | | |  | | |
| 开户银行 | 名 称 | |  | | 初级职称(人) | | |  | | |
| 帐 号 | |  | | 技 术 员(人) | | |  | | |
| 单位概况：  法定代表人或授权代表（签字或签名章）：  投标单位（盖章）： | | | | | | | | | | |

附：本表附企业营业执照复印件以及投标人认为需要的其他资料。

**附件4.4：商务响应表**

**商务响应表**

**项目编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目内容 | 招标文件要求 | 响应及偏离情况 | 投标人的承诺或说明 |
| 1、服务期限 |  |  |  |
| 2、技术标准及要求承诺 |  |  |  |
| 3、质量承诺 |  |  |  |
| 4、付款方式 |  |  |  |
| 5、服务响应保证期 |  |  |  |
| 6、其他相关承诺 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或签名章）：

投标人（盖章）：

日 期：

**附件4.5：技术响应表**

**技术响应表**

**招标编号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 招标文件  规范要求 | 投标文件  对应规范 | 偏离情况  （注明正偏离、负偏离或无偏离） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏**

**离”、“负偏离”或“无偏离”，带“▲”“★”须在此表格中明确标注。**

法定代表人或授权代表（签字或签名章）：

投标人（盖章）：

年 月 日

**附件4.6：货物具体配置表：**

**货物具体配置表**

项目名称： 招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 | 序号 | 配件名称型号 | 配件品牌 | 技术指标、功能及配置描述 | 产地 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签名章）：

日 期： 年 月 日

注：此表在不改变投标内容的情况下可自行制作

**附件4.7：相关业绩一览表**

**投标人相关业绩一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目委托单位 | 合同签订时间 | 证明材料类型  （合同或验收证明等） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

上述证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致，业主单位与委托方的名称也必须一致，单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则，业绩不予认可。

投标人（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字或签名章）：

年 月 日

**附件4.8：政府采购投标人诚信承诺书**

**政府采购投标人诚信承诺书**

**东阳八婺工程项目管理有限公司：**

我公司自愿参与贵单位组织的 **项目（招标编号：DYBWZFCG2025-017）**采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤[其他](http://www.oh100.com/qita/" \t "_blank)投标人的；

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；

（四）向招标采购单位行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件后不投标导致废标的；

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十一）擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的；

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十七）财政、监察部门鉴定的其他不诚信行为。

（十八）招标文件规定的其他不诚信行为。

公司名称：（盖章）

法人代表或授权委托人（签字或签名章）：

年 月 日

**附件4.9：**

**服务费承诺书**

致：东阳八婺工程项目管理有限公司：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人名称）如中标，在中标结果公示结束后3天内，愿按招标文件中的计费标准向东阳八婺工程项目管理有限公司支付中标服务费。

特此承诺！

公司名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或签名章）：

日期：2025年 月 日

**5.报价文件**

（1）投标函（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）中小型企业声明函（格式见附件）；

（4）监狱企业证明文件（如有）；

（5）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（6）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

**附件5.1：投标函**

**投 标 函**

致：东阳八婺工程项目管理有限公司：

根据贵方为 项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：\_\_\_\_\_ \_\_），签字代表\_\_\_\_\_\_\_ （全名）经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_\_\_ \_\_（投标人名称）提交资格审查文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 \_\_\_\_\_\_天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_投标人代表姓名 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称(公章):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或签名章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期:\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**附件5.2：开标一览表**

**开标一览表**

项目名称： 单位：元

招标编号：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **投标报价（元）** |
|  |  |  |
| 合计金额（大写）： 小写：￥ | | |
| 项目工期： | | |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字

并盖章，否则其投标作无效标处理。

2.本项目为“交钥匙”项目，采购内容包括木雕小镇校区D1厨房设备的采购、运输、安装、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）和相关维护等。投标总价包括设备费、样品费、材料费、保管费、安装调试费、培训、税收、售后服务、招标代理费、检测费、验收费、采购需求中未提到但在实际采购和设备安装过程中需要配置的各种配件、材料及其他等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。

3.本项目采购清单中数量为暂定量，合同价按实际完成量结算。

法定代表人或授权代表（签字或签名章）:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**报 价 明 细 表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** | **产地** | **品牌及厂家** | **规格型号** | **单价（元）** | **投标报价（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写（人民币）： 小写：￥ | | | | | | | |

注：1、报价明细表总价必须与开标一览表投标总价一致；

2、投标报价清单应与招标需求中项目采购清单一致。

法定代表人或授权代表（签字或签名章）:

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件5.3**

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（盖章）

日期：

注：1、如投标产品由小微企业生产，则需提供中小企业声明函。

2、如标项中有多个产品的，应对所有产品逐一声明。

3、小微企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

5、如中标人声明为小微企业，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

**附件5.4：**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除。

2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.如中标人声明为残疾人福利性单位，本声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

**附件5.5：**

**政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知**

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，现将相关事项通知如下：

**一、适用对象**

在浙江政府采购网注册入库，并取得东阳市政府采购合同的中小企业供应商。

**二、相关信息获取方式**

请登陆浙江省政府采购网“融资贷款”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

**三、申请方式和步骤**

（一）采购合同贷

1、采购单位在政采云完成中标通知书及公告发布后，政采云根据该供应商资信向供应商发送推介合适的融资产品方案(展示多家银行---满足贷款银行条件的银行产品,对供应商进行展示)；

2、供应商在收到中标通知的同时会收到可申请融资服务邀请，有意向的供应商选择满足条件的银行产品,并补充填写相关资料,向满足条件的融资产品发起申请；

3、政采云将供应商的申请传递给银行,并将供应商相关信息给银行:供应商信息、订单(合同)信息、融资申请等数据用于贷款审批；

4、银行进行融资审批并返回审批结果至政采云（审批通过的等待政采云放款通知，订单合同签署生效后通知）,政采云将银行反馈信息同步展示给对应供应商；

5、采购单位与供应商在线下签订完成合同签署后（将贷款银行的帐号协调采购合同中去,贷款帐号作为采购合同的收款账户），政采云向银行发送确认指令；

6、项目履约完成，采购单位完成验收后发起结算，国库完成支付；

7、银行对其本行借款账户进行资金监控，有入账即可进行本金提前还款操作，银行返回还款信息“提前还款本金、更新还款计划”。

（二）流水贷流程

1、政采云通过规则向符合该产品的供应商发出邀约；

2、供应商授权后向银行发送历史流水数据进行授信；

3、银行根据风控模型出具最终授信结果并通知政采云；

4、供应商用款时进行在线提款签约；

5、银行放款并返回放款结果，流程完成。

**四、注意事项**

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

**附件：政府采购供应商投诉书范本**

**投诉书范本**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地 址： 邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表： 联系电话：

地 址： 邮编：

被投诉人1：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地 址： 邮编：

联系人： 联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号： 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年 月 日,向 提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**投诉书制作说明：**

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**附件：政府采购供应商质疑函范本**

**质疑函范本**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：

**质疑函制作说明：**

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。