|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缙云县人民医院医疗家具采购清单 | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 图片展示 | 规格mm（W\*D\*H） | 数量 | 单位 | 材质说明 |
| 1 | 医用导医台 | IMG_256 | 5400\*650\*1100 | 17 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：三个开门柜+三个抽屉+三个主机柜+一个打印机柜，含锁，斜切边拉手。 |
| 2 | 急诊分诊台 | IMG_257 | 3000\*700\*1100 | 3 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 3 | 超声中心分诊台 | IMG_258 | 4200\*700\*1100 | 4.2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 4 | 内镜中心分诊台 | IMG_259 | 4200\*700\*1100 | 4.2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 5 | 体检中心分诊台 | IMG_260 | 3000\*700\*1100 | 3 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：两个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 6 | 内科分诊台 | IMG_261 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 7 | 血透中心分诊台 | IMG_262 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 8 | 中医分诊台 | IMG_263 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 9 | 眼科分诊台 | IMG_264 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 10 | 电生理分诊台 | IMG_265 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 11 | 耳鼻喉科分诊台 | IMG_266 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 12 | 手术中心分诊台 | IMG_267 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 13 | 口腔科分诊台 | IMG_268 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 14 | 外科分诊台 | IMG_269 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 15 | 儿科分诊台 | IMG_270 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 16 | 妇产科分诊台 | IMG_271 | 2000\*700\*1100 | 2 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 17 | 护士站1 | IMG_272 | 2000\*700\*1100 | 6 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 18 | 护士站2 | IMG_273 | 3000\*700\*1100 | 3 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 19 | 护士站3 | IMG_273 | 5300\*700\*1100 | 5.3 | 米 | （1）台面板：采用优质“戈兰迪”牌人造石； （2）板材：门板，抽屉，层板基材采用18mm厚“永茂”牌E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （6）配置：一个开门柜+三个抽屉，含锁，斜切边拉手。 |
| 20 | 医用候诊椅（三人位） | IMG_275 | 三人位 | 57 | 张 | （1）椅座材料：内刚外PU,内材选用优质上海“宝钢”牌1.8mm冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，经久耐用，增加钢板封边，增强了椅座的强度；表面采用进口高回弹永不变形pu材料灌注加压成型（座面规格：高42.5cm，宽52cm）； （2）座底支承横管：选用方型冷扎钢管，具有良好的承载能力； （3）椅脚：选用带螺杆胶脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性，增强了与地面的摩擦力，消除了与地面接触时产生的噪音； （4）扶手：铝合金压铸成型； （5）连接件：钢制螺帽，螺丝，表面镀镍； （6）其它：座面及椅背为PU材质，椅座与椅座之间均带扶手。 |
| 21 | 医用候诊椅（四人位） | IMG_276 | 四人位 | 146 | 张 | （1）椅座材料：内刚外PU,内材选用优质上海“宝钢”牌1.8mm冷扎钢板，用模具冲孔；根据人体工学弯曲成型，表面采用静电粉末喷涂处理，经久耐用，增加钢板封边，增强了椅座的强度；表面采用进口高回弹永不变形pu材料灌注加压成型（座面规格：高42.5cm，宽52cm）； （2）座底支承横管：选用方型冷扎钢管，具有良好的承载能力； （3）椅脚：选用带螺杆胶脚垫，可便于调节座椅整体的水平稳定性，增强了与地面的摩擦力，消除了与地面接触时产生的噪音； （4）扶手：铝合金压铸成型； （5）连接件：钢制螺帽，螺丝，表面镀镍； （6）其它：座面及椅背为PU材质，椅座与椅座之间均带扶手。 |
| 22 | 医用候诊椅（儿科） | IMG_277 | 860\*580\*800 | 18 | 组 | （1）面料：采用优质“雄景”牌西皮，（西皮厚度不低于2mm），防磨防污性好；  （2）海绵：采用“昆盈”牌高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥35%，拉伸强度不小于90KPA，环保型。 （3）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分。 （4）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理。  （5）脚架：实木油漆脚 |
| 23 | 病区等候沙发 | IMG_278 | 770\*840\*630 | 56 | 组 | （1）采用优质“威宝”牌超纤皮（超纤皮厚度不低于2mm），防磨防污性好； （2）辅料：采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  （3）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； |
| 24 | 病区等候茶几 | IMG_279 | φ500\*500 | 14 | 组 | （1）贴面材料：采用进口AAA级优质樱桃木木皮，厚度为0.6mm； （2）基材：采用“永茂”牌E0级中密度纤维板； （3）油漆：采用“大宝”牌环保油漆，符合国际环保标准，油漆工艺符合工序要求； （4）脚架：为金属脚架 |
| 25 | 医用候诊椅（妇产科） | IMG_280 | 610\*600\*780 | 14 | 张 | （1）面料：采用优质“雄景”牌西皮，西皮厚度不低于2mm，透气性好；  （2）海绵：采用“昆盈”牌高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥45%； （3）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； |
| 26 | 诊查桌 | IMG_281 | 1200\*600\*750 | 40 | 张 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌面板、门板采用激光封边,无胶，德国进口瑞好ABS封边条，其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：钢珠三节导轨、锁件采用“乐思富”牌。 （4）配置：主台+键盘架+固定主机架+固定柜 |
| 27 | 医用诊查床1 | IMG_282 | 1900\*600\*660 | 77 | 张 | （（1）台架：优质“宝钢”牌冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：50mm厚“雄景”牌西皮软包垫(西皮厚度不低于2mm）,采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形，靠背分档位调节,使用更加灵活、方便、舒适； （3）床腿：采用50\*50mm优质“宝钢”牌冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质“宝钢”牌冷扎钢管； （5）床板：采用E0级“永茂”牌刨花板，板厚25mm。 |
| 28 | 医用诊查床2 | IMG_282 | 1900\*900\*660 | 1 | 张 | （1）台架：优质“宝钢”牌冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：50mm厚“雄景”牌西皮软包垫(西皮厚度不低于2mm）,采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形，靠背分档位调节,使用更加灵活、方便、舒适； （3）床腿：采用50\*50mm优质“宝钢”牌冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质“宝钢”牌冷扎钢管； （5）床板：采用E0级“永茂”牌刨花板，板厚25mm。 |
| 29 | 医用诊查床3 | IMG_282 | 1900\*800\*500 | 29 | 张 | （1）台架：优质“宝钢”牌冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：50mm厚“雄景”牌西皮软包垫(西皮厚度不低于2mm）,采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形，靠背分档位调节,使用更加灵活、方便、舒适； （3）床腿：采用50\*50mm优质“宝钢”牌冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质“宝钢”牌冷扎钢管； （5）床板：采用E0级“永茂”牌刨花板，板厚25mm。 |
| 30 | 医用诊桌1 | IMG_285 | 1500\*1500\*750 | 55 | 张 | （1）台面板：采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，台面带一个直径80mm的圆孔，带400mmH的木挡板，下配直径80mm的圆柱支撑脚+30\*30的支撑架； （2）副柜：采用“永茂”牌木纹色E0级刨花板，顶板厚25mm，其余侧板、门板、底板、层板和背板厚16mm，近色直边，对应顶板开过线孔，左边为抽屉+单开门，含锁，不含拉手；  （3）围板：三块16mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板组成，围住副柜； （4）封边：桌面板、侧柜顶板和抽屉面板采用激光封边,无胶，德国进口瑞好ABS封边条，其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌。 （6）配置：主桌面+侧柜（抽屉+单开门）+前挡板+围挡+钢脚+移动主机架。 |
| 31 | 医用诊桌2 | IMG_286 | 1300\*1500\*750 | 3 | 张 | （1）台面板：采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，台面带一个直径80mm的圆孔，带400mmH的木挡板，下配直径80mm的圆柱支撑脚+30\*30的支撑架； （2）副柜：采用“永茂”牌木纹色E0级刨花板，顶板厚25mm，其余侧板、门板、底板、层板和背板厚16mm，近色直边，对应顶板开过线孔，左边为抽屉+单开门，含锁，不含拉手；  （3）围板：三块16mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板组成，围住副柜； （4）封边：桌面板、侧柜顶板和抽屉面板采用激光封边,无胶，德国进口瑞好ABS封边条，其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌。 （6）配置：主桌面+侧柜（抽屉+单开门）+前挡板+围挡+钢脚+移动主机架。 |
| 32 | 医用儿童病人椅 | IMG_287 | φ400\*410H | 18 | 个 | （1）坐垫采用优质“威宝”牌超纤皮（超纤皮厚度不低于2mm），防磨防污性好； （2）油漆：底部喷“大宝”牌环保油漆。 |
| 33 | 医用儿童诊疗床 | IMG_288 | 1800\*550\*750 | 9 | 张 | （1）材料：侧板、顶板采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余板材选用16mm厚； （2）封边：侧板、顶板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条，无胶，其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）软包垫：面料为优质“雄景”牌西皮，辅料为50mm厚“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，涂防老化变形保护膜。 （4）结构：如图。 |
| 34 | 医用儿童诊疗桌 | IMG_289 | 1500\*1500\*760 | 9 | 张 | （1）台面板：采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，台面带一个直径80mm的圆孔，带400mmH的木挡板，下配直径80mm的圆柱支撑脚+30\*30的支撑架； （2）副柜：采用“永茂”牌木纹色E0级刨花板，顶板厚25mm，其余侧板、门板、底板、层板和背板厚16mm，近色直边，对应顶板开过线孔，左边为抽屉+单开门，含锁，不含拉手；  （3）围板：三块16mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板组成，围住副柜； （4）封边：桌面板、侧柜顶板和抽屉面板采用激光封边,无胶，德国进口瑞好ABS封边条，其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌。 （6）配置：主桌面+侧柜（抽屉+单开门）+前挡板+围挡+钢脚+移动主机架。 |
| 35 | 肌注椅 | IMG_290 | 常规 | 1 | 个 | （1）主材：采用优质橡胶木材料，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）外观无裂缝、无孔洞等缺陷，条纹清晰； （3）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,油漆工艺符合工序要求； （4）配置：如图。 |
| 36 | 采血椅 | IMG_291 | 常规 | 17 | 张 | （1）面料：采用优质“威宝”牌超纤皮，超纤皮厚度不低于2mm，透气性好；  （2）海绵：采用“昆盈”牌高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥45%； （3）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （4）脚架：镜面不锈钢。 |
| 37 | 病人椅 | IMG_292 | 430\*380\*800 | 113 | 张 | （1）主材：采用优质橡胶木材料，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）外观无裂缝、无孔洞等缺陷，条纹清晰； （3）喷“大宝”牌环保油漆,符合国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； （4）配置如图。 |
| 38 | 妇产科病人椅 | IMG_293 | 580\*480\*800 | 7 | 张 | （1）面料：采用优质绒布，透气性好；  （2）海绵：采用“昆盈”牌高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥45%； （3）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （4）脚架：烤漆脚。 |
| 39 | 两人位输液椅 | IMG_294 | 两人位 | 3 | 组 | （1）坐椅材质：采用“上海宝钢”牌冷轧板； （2）支撑脚主樑：70×50×2.5mm方管，整体负重不低于1250KG； （3）坐位钢板：1.8mm厚钢板，管材为蛋形管30×15×1.2mm，整体负重为180KG； （4）坐背仰压负重：120KG； （5）坐椅尺寸：座面：高410mm±3、宽450 mm±3、深420 mm±3；椅：高820 mm±3、深470mm±3； （6）连接固体件：钢质螺钉、螺帽、螺母、表面电镀；  (7）涂沫性能：表面全部静电环氧基粉沫喷涂，厚度为80 um，硬度为2-3H； （8）座垫靠背采用PU，防磨防污性好， （9）配置：三人位+四根输液杆+四个扶手+座垫靠背。 |
| 40 | 三人位输液椅 | IMG_295 | 三人位 | 26 | 组 | （1）坐椅材质：采用“上海宝钢”牌冷轧板； （2）支撑脚主樑：70×50×2.5mm方管，整体负重不低于1250KG； （3）坐位钢板：1.8mm厚钢板，管材为蛋形管30×15×1.2mm，整体负重为180KG； （4）坐背仰压负重：120KG； （5）坐椅尺寸：座面：高410mm±3、宽450 mm±3、深420 mm±3；椅：高820 mm±3、深470mm±3； （6）连接固体件：钢质螺钉、螺帽、螺母、表面电镀；  (7）涂沫性能：表面全部静电环氧基粉沫喷涂，厚度为80 um，硬度为2-3H； （8）座垫靠背采用PU，防磨防污性好， （9）配置：三人位+四根输液杆+四个扶手+座垫靠背。 |
| 41 | 四人位输液椅 | IMG_296 | 四人位 | 4 | 组 | （1）坐椅材质：采用“上海宝钢”牌冷轧板； （2）支撑脚主樑：70×50×2.5mm方管，整体负重不低于1250KG； （3）坐位钢板：1.8mm厚钢板，管材为蛋形管30×15×1.2mm，整体负重为180KG； （4）坐背仰压负重：120KG； （5）坐椅尺寸：座面：高410mm±3、宽450 mm±3、深420 mm±3；椅：高820 mm±3、深470mm±3； （6）连接固体件：钢质螺钉、螺帽、螺母、表面电镀；  (7）涂沫性能：表面全部静电环氧基粉沫喷涂，厚度为80 um，硬度为2-3H； （8）座垫靠背采用PU，防磨防污性好， （9）配置：三人位+四根输液杆+四个扶手+座垫靠背。 |
| 42 | 输液椅（VIP） | IMG_297 | 790\*810\*1040 | 10 | 个 | （1）面料：采用优质“威宝”牌超纤皮，耐磨性、防污性好；座位550\*550mm，下配有收纳抽屉，扶手580\*120mm，上配有水杯槽及活动阅读板，靠背分两段，上段宽400mm，下段宽550mm，可调节角度。 （2）辅料：采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）工艺：活动板，放水杯功能；靠背带倾仰调节功能；输液椅前端带隐藏收纳抽屉。 （4）配置：活动板+收纳抽屉+输液杆+水杯槽。 |
| 43 | 胎心监护椅 | IMG_298 | 常规 | 3 | 张 | （1）采用优质“威宝”牌超纤皮（超纤皮厚度不低于1.2mm），防磨防污性好； （2）辅料：采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）其他：配优质电镀脚架,靠背可在90—135度之间调节。 |
| 44 | 儿童雾化组合 | IMG_299 | 900\*580\*1400 | 11 | 组 | （2）油漆：台面喷“大宝”牌环保油漆达到国际游离甲醛含量≤0.5mg/L环保标准, 油漆工艺符合工艺要求。 （3）沙发采用优质“威宝”牌超纤皮（超纤皮厚度不低于1.2mm），防磨防污性好； （4）沙发辅料：采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （5）工艺：油漆五底三面； （6）配置：桌子+沙发。 |
| 45 | 病房三人沙发 | IMG_300 | 2040\*830\*740 | 33 | 张 | （1）面料：采用优质“雄景”牌西皮，西皮厚度不低于2mm，透气性好；  （2）海绵：采用“昆盈”牌高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥45%； （3）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； （4）脚架：镜面不锈钢。 |
| 46 | 穿刺台 | IMG_301 | （配50MM软包垫，含附台，副台规格：1150\*570\*850） | 2 | 组 | （1）油漆：表面采用喷涂处理；喷“大宝”牌环保油漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求；  （2）材料：基材采用16MM厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，面贴防火板； （2）软包垫：面料为优质“威宝”牌超纤皮，辅料为50MM厚“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵； （3）注射床：造型台面80mm加厚处理，侧边为75mm加厚弧形处理；配置50MM软垫，内含抽屉格，脚踏板功能； （4）附台：造型台面135mm加厚处理，侧边为75mm加厚弧形处理； （5）B字注射椅：采用全橡胶实木，双层结构，含实木脚踏板和软包座背（椅子总高度为920MM以上，椅座高度为600MM以上）； （6）配置：注射床+组合台+注射椅\*1张。 |
| 47 | 雾化操作台 | IMG_302 | 1400\*600\*750 | 1 | 组 | （1）面板：采用“戈兰迪”牌人造石； （2）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （3）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （5）配置：理化板台面+主柜 |
| 48 | 采血侧桌 | IMG_303 | 1200\*450\*600 | 17 | 个 | （1）材料：门板、侧板，顶底板，层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链采用“东泰DTC”牌，拉手均采用斜切边拉手 （4）配置：如图。 |
| 49 | 成人注射操作柜 | IMG_304 | 600\*250-500\*750-1500 | 1 | 个 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，层板为25mm厚，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌面板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌； （4）配置：主台+双抽屉+钢脚架+两块25mm活动层板，不含锁。 |
| 50 | 挂号收费桌1 | IMG_305 | 1500\*1500\*750 | 16 | 张 | （1）材料：主桌台面，侧板为25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，门板、层板为18mm厚，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：台面、门板、抽面采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链，钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌；锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：主桌+侧柜（主机柜+空格+开门柜），不含拉手，含锁。 |
| 51 | 挂号收费桌2 | IMG_306 | 1350\*1500\*750 | 11 | 张 | （1）材料：主桌台面，侧板为25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，门板、层板为18mm厚，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：台面、门板、抽面采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链，钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌；锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：主桌+侧柜（主机柜+空格+开门柜），不含拉手，含锁。 |
| 52 | 医用更衣柜 | IMG_307 | 300\*550\*2000 | 136.5 | 米 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：主柜+三块层板+两根挂衣杆。 |
| 53 | 医用挂衣柜 | IMG_308 | 1000\*200\*1100 | 29 | 个 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：主柜+挂衣钩 |
| 54 | 医用值班柜 | IMG_309 | 400\*350\*450 | 93 | 个 | （1）板材：门板、层板、抽屉面板采用18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：顶板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌。 |
| 55 | 医用被服柜 | IMG_310 | 800\*600\*2200 | 177 | 个 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）门板：门板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，每块层板下加托层角铁。 （4）五金配件：阻尼铰链、拉手均采用“东泰DTC”牌； （5）配置：主柜+三块层板，含拉手，不含锁。 |
| 56 | 医用储物柜 | IMG_311 | 1200\*400\*1800 | 32 | 个 | （1）板材：基材采用16mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链，锁件采用“乐思富”牌；  （4）配置：主柜+层板+门板，含锁、不含拉手。 |
| 57 | 手术中心打包桌 | IMG_312 | 1000\*1000\*750 | 1 | 张 | （1）板材：台面，侧板基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌；  （4）配置：主台+抽屉，不含锁，不含拉手。 |
| 58 | PICC操作台 | IMG_313 | 1600\*700\*1200 | 1 | 组 | （1）板材：台面，侧板基材采用18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶；  （43）配置：主台+侧板， |
| 59 | 口腔科定制柜 | IMG_314 | 900\*420\*1800 | 2 | 个 | （1）材料：顶板、门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：分上下两层，上为对开门，下为抽屉（如图）。 |
| 60 | 医用文件柜 | IMG_315 | 900\*420\*1800 | 241 | 个 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）门板：上门板内嵌5mm玻璃；下门板为E0级刨花板； （3）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：“东泰DTC”阻尼铰链，锁件采用“乐思富”牌； （5）配置：上玻璃双开门（内含两块活动层板）+下木质双开门（内含一块活动层板），分上下两截,含斜切边拉手,锁。 |
| 61 | ICU单人衣柜 | IMG_316 | 900\*550\*1800 | 9 | 个 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、拉手均采用“东泰DTC”牌； （4）配置：分上下两截，各为双开门结构，含拉手，不含锁。 |
| 62 | 地台架 | IMG_317 | 1200\*600\*200 | 66 | 个 | （1）采用优质“宝钢”牌电解钢板,立柱50\*50\*1.0mm，层板厚度为0.8mm，经淋化、除锈、静电、喷涂处理； （2）存取方便、承重大、容量大，用于物品的存放； |
| 63 | 医用矮柜 | IMG_318 | 900\*420\*950 | 108 | 个 | （1）材料：台面为25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余门板、侧板、层板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板、抽屉板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：上两抽+下双开门（内含一块活动层板）,做斜边拉手,含锁。 |
| 64 | 医用操作地柜 | IMG_319 | 800\*600\*850 | 35 | 个 | （1）面板：采用“瑞欣”牌理化板，内材厚度为12.7mm,边沿厚度为25mm； （2）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级多层板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （3）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （5）配置：理化板台面+主柜（上两抽，含拉手、锁，下双开门，含一块活动层板）+铝合金踢脚板+ABS塑料可调节脚（高度100mm）。 |
| 65 | 医用水槽柜 | IMG_320 | 800\*600\*850 | 8 | 个 | （1）面板：采用“瑞欣”牌理化板，内材厚度为12.7mm,边沿厚度为25mm； （2）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级多层板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （3）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、拉手均采用“东泰DTC”牌； （5）配置：理化板台面+主柜（双开门、含拉手，不含水槽和水龙头)+铝合金踢脚板+ABS塑料可调节脚（高度100mm）。 |
| 66 | 医用吊柜1 | IMG_321 | 800\*350\*1000 | 70 | 组 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级多层板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）结构：柜体用三合一连接件，用加强码吊式安装，左右两侧均做加厚收口处理； （4）五金配件：“东泰DTC”阻尼铰链； （5）配置：主柜双开门（内含一块活动层板）+可调节高度亚克力挡板。 |
| 67 | 医用吊柜2 | IMG_322 | 800\*350\*1000 | 30 | 组 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级多层板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）结构：柜体用三合一连接件，用加强码吊式安装，左右两侧均做加厚收口处理； （4）五金配件：“东泰DTC”阻尼铰链； （5）配置：主柜双开门（内含一块活动层板）+可调节高度亚克力挡板。 |
| 68 | 医用分类垃圾柜 | IMG_323 | 450\*600\*800 | 21 | 组 | （1）面板：采用“瑞欣”牌理化板，内材厚度为12.7mm,边沿厚度为25mm； （2）材料：门板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级多层板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚，台面开孔250\*250，柜内可放各种医疗分类垃圾，有脚踏开启功能； （3）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）柜内安装连动式脚踏开启系统，开合免手触，只需轻踩脚踏板，就可打开垃圾投放盖板；脚踏装置采用进口304#不锈钢板，厚度为1.2mm，易消毒永不生锈；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配国内优质品牌缓冲减压器，带自动回弹功能； （6）配置：主柜+铝合金踢脚板+ABS塑料可调节脚+理化板台面+脚踏装置+拉手。 |
| 69 | ICU衣柜 | IMG_324 | 1600\*400\*1800 | 2 | 个 | （1）板材：基材采用16mm厚“永茂”牌木纹色E0刨花板； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链，  （4）配置：16格主柜+层板+门板，不含锁、不含拉手。 |
| 70 | 体检中心沙发 | IMG_325 | 1200\*600\*500 | 4 | 个 | （1）面料：采用优质“雄景”牌西皮，西皮厚度不低于2mm，透气性好；  （2）海绵：采用“昆盈”牌高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥45%； （3）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； |
| 71 | 体检中心职员桌 | IMG_326 | 1200\*1300\*750 | 2 | 张 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌面板、抽屉面板采用德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）基脚：采用60mm\*60mm回型钢脚。 （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、锁件采用“乐思富”牌；  （5）配置：主台+单抽屉+单开门+主机架+前挡板+钢脚架，含锁，拉手为斜切边拉手。 |
| 72 | 值班室更衣柜 | IMG_327 | 1000\*550\*2000 | 70 | 个 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：柜子分上下两截，两对双开门结构，两块层板，含锁和拉手。 |
| 73 | 换鞋凳 | IMG_328 | 900\*400\*500 | 4 | 个 | （1）软包垫：面料为“雄景”牌西皮(西皮厚度不低于2mm）,采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （2）材料：侧板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （3）封边：采用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （5）配置：主柜+3个开门柜+30MM厚软包垫 |
| 74 | 换鞋柜1 | IMG_329 | 800\*400\*1200 | 21 | 个 | （1）板材：基材采用16mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （2）封边：门板采用德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链，锁件采用“乐思富”牌；  （4）配置：主柜+层板+门板，含锁、不含拉手。 |
| 75 | 无门储物柜 | IMG_330 | 500\*800\*2400 | 3 | 个 | （1）板材：基材采用16mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （2）封边：“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）配置：主柜+6块层板 |
| 76 | 挂号收费零钱柜 | IMG_331 | 900\*420\*1800 | 4 | 个 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：分为8格，不含拉手。 |
| 77 | 器械柜 | IMG_332 | 900\*320-600\*2000 | 62 | 组 | （1）面板：采用“瑞欣”牌理化板，边沿厚度为25mm； （2）板材：门板、层板、抽屉面板采用18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （5）配置：地柜（两个抽屉+双开门+活动层板）+吊柜（双开门两块层板）+理化板台面，含锁，含斜切边拉手 |
| 78 | 门诊移动隔断柜 | IMG_333 | 800\*400\*1200 | 8 | 个 | （1）材料：门板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：“东泰DTC”牌阻尼铰链； （4）配置：主柜+万向轮，斜切边拉手。 |
| 79 | 医用移动矮柜 | IMG_334 | 900\*400\*1200 | 2 | 个 | （1）材料：门板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：“东泰DTC”牌阻尼铰链； （4）配置：主柜+万向轮，斜切边拉手。 |
| 80 | 医用货架 | IMG_335 | 1500\*600\*2200 | 186 | 组 | （1）采用优质“宝钢”牌电解钢板,立柱50\*50\*1.0mm，层板厚度为0.8mm，经淋化、除锈、静电、喷涂处理； （2）存取方便、承重大、容量大，用于物品的存放； （3）分为四层。 |
| 81 | 医用货架（定制） | IMG_336 | 1800\*600\*2200 | 2 | 组 | （1）采用优质“宝钢”牌电解钢板,立柱50\*50\*1.0mm，层板厚度为0.8mm，经淋化、除锈、静电、喷涂处理； （2）存取方便、承重大、容量大，用于物品的存放； （3）分为四层。 |
| 82 | 不锈钢货架 | IMG_337 | 1800\*600\*2200 | 45 | 组 | （1）采用优质“宝钢”牌304不锈钢,壁厚0.8mm，厚度为1.0mm，经淋化、除锈、静电、喷涂处理； （2）存取方便、承重大、容量大，用于物品的存放； （3）分为四层。 |
| 83 | 不锈钢操作柜 | IMG_338 | 900\*320-600\*2000 | 5 | 个 | （1）采用优质“宝钢”牌304不锈钢,壁厚0.8mm，厚度为1.0mm，经淋化、除锈、静电、喷涂处理； （2）存取方便、承重大、容量大； （3）用于物品的存放； （4）配置：如图。 |
| 84 | 技工桌 | IMG_339 | 1800\*700\*800 | 2 | 张 | （1）台面采用高级防火板，具有平滑、防火、防腐蚀、抗冲击等功能 （2）整体为钢木结构，采用高密度防火烤漆材料，可承受清洗消毒不变形，无锐角，经久耐用，其色泽搭配柔和适 中，符合人体工程学设计要求。 （3）配置：口腔专用照明系统一套；专用吸尘器一套。工具抽屉四组 |
| 85 | 口腔科操作台 | IMG_340 | 3500\*600\*850 | 11 | 组 | （1）面板：采用“瑞欣”牌理化板，内材厚度为12.7mm,边沿厚度为25mm； （2）材料：余柜体采用“永茂”牌木纹色E0级多层板，所有板材厚度为16mm； （3）封边：采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （5）结构：每组含一个工作位（1200W为一个工作位），每个工作位配一个主机柜+一个键盘架，配一个分类垃圾柜+水槽柜+十个抽屉（含十二个塑料分隔盘）。 |
| 86 | 口腔科抽屉矮柜 | IMG_341 | 800\*500\*850 | 3 | 个 | （1）面板：采用“瑞欣”牌理化板，内材厚度为12.7mm,边沿厚度为25mm； （2）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级多层板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （3）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （5）配置：理化板台面+主柜（八抽，含拉手、锁，）+铝合金踢脚板+ABS塑料可调节脚（高度100mm）。 |
| 87 | 口腔科活动柜 | IMG_342 | 530\*490\*840 | 12 | 个 | （1）台面：采用钢化玻璃，防刮花耐腐蚀； （2）框架：采用“宝钢”牌304不锈钢，磷化处理，表面喷静电粉末喷涂； （3）五金：“东泰DTC”三节导轨，锁件采用“乐思富”牌； （4）脚轮：聚氨酯PU万向医疗脚轮； （5）配置：如图（含2个医用抽屉专用工具托盘）。 |
| 88 | 口腔科屏风1 | IMG_343 | 500\*1800\*60 | 7 | 个 | （1）屏风：“新达”牌铝合金框架，厚70mm； （2）上300mmH装5mm厚磨砂玻璃； （3）中为“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （4）下为100mmH铝合金踢脚线； |
| 89 | 口腔科屏风2 | IMG_344 | 1500\*1800\*60 | 9 | 个 | （1）屏风：“新达”牌铝合金框架，厚70mm； （2）上300mmH装5mm厚磨砂玻璃； （3）中为“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （4）下为100mmH铝合金踢脚线； |
| 90 | 口腔科屏风3 | IMG_345 | 1800\*1800\*60 | 10 | 个 | （1）屏风：“新达”牌铝合金框架，厚70mm； （2）上300mmH装5mm厚磨砂玻璃； （3）中为“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （4）下为100mmH铝合金踢脚线； |
| 91 | 口腔科转角操作柜 | IMG_346 | 2000\*1600\*850 | 1 | 组 | （1）面板：采用“瑞欣”牌理化板，内材厚度为12.7mm,边沿厚度为25mm； （2）材料：余柜体采用“永茂”牌木纹色E0级多层板，所有板材厚度为16mm； （3）封边：采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （5）结构：每组含一个工作位，每个工作位配一个主机柜+一个键盘架，配一个分类垃圾柜+十个抽屉。 |
| 92 | 妇产科器械隔断柜 | IMG_347 | 2000\*800\*2000 | 4 | 个 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：如图。 |
| 93 | 病理科诊断桌1 | IMG_348 | 1600\*1600\*1050 | 6 | 组 | （1）屏风：“新达”牌铝合金框架，上部装5mm厚磨砂玻璃，下为“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （2）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）封边：桌板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （5）配置：主台+键盘架+活动主机架+活动柜+口型钢脚架。 |
| 94 | 病理科诊断桌2 | IMG_349 | 1600\*1400\*1050 | 4 | 组 | （1）屏风：“新达”牌铝合金框架，上部装5mm厚磨砂玻璃，下为“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （2）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （3）封边：桌板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （5）配置：主台+键盘架+活动主机架+活动柜+口型钢脚架。 |
| 95 | 示教柜 | IMG_350 | 1800\*500\*2000 | 28 | 组 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （5）配置：主柜+层板+抽屉（如图）。 |
| 96 | 示教椅 | IMG_351 | 570\*580\*800 | 429 | 张 | （1）椅背：全新尼龙PA背框，过BIFMA300b拉背测试； （2）扶手：全新PP固定扶手，通过BIFMA 45KG拉力测试； （3）海棉：采用“昆盈”牌高密度40度泡棉，高回弹性，耐用度高； （4）曲木板：座垫为15mm多层曲木板热压成型； （5）黑色烤漆四脚椅架（圆管）。 |
| 97 | 示教椅1 | IMG_352 | 630\*570\*930 | 62 | 张 | （1）.所用麻绒布料基本通过BS 7176/BS 5852英国测试标准、EN14362-2:2003欧盟测试标准、部分布料通过GB17591-2006的国标测试标准，具有一定阻燃效果。 （2）椅背：全新尼龙PA背框，过BIFMA300b拉背。 （3）扶手：全新PP固定扶手，通过BIFMA 45KG拉力测试。海棉：圣诺盟高密度40度泡棉，高回弹性，耐用度高。 （4）曲木板：靠背、座垫为15mm多层曲木板热压成型。 （5）其他：配进口电镀脚架。 |
| 98 | 示教椅2 | IMG_353 | 570\*580\*800 | 252 | 张 | （1）椅背：全新尼龙PA背框，过BIFMA300b拉背测试； （2）扶手：全新PP固定扶手，通过BIFMA 45KG拉力测试； （3）海棉：采用“昆盈”牌高密度40度泡棉，高回弹性，耐用度高； （4）曲木板：座垫为15mm多层曲木板热压成型； （5）黑色烤漆四脚椅架（方管）。 |
| 99 | 示教桌2 | IMG_354 | 2400\*1000\*750 | 2 | 张 | （1）台面：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （2）封边：采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条； （3）桌脚：采用60mm\*60mm门型钢脚，中间脚为配电箱脚（如有）； （4）配置：如图。 |
| 100 | 2400\*1200\*750 | 1 | 张 |
| 101 | 2400\*1400\*750 | 1 | 张 |
| 102 | 2800\*1400\*750 | 8 | 张 |
| 103 | 3200\*1200\*750 | 3 | 张 |
| 104 | 3200\*1400\*750 | 7 | 张 |
| 105 | 4200\*1800\*750 | 2 | 张 |
| 106 | 4800\*2200\*750 | 1 | 张 |
| 107 | 5200\*2400\*750 | 1 | 张 |
| 108 | 示教桌3 | IMG_354 | 1800\*900\*750 | 6 | 张 | （1）台面：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （2）封边：采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条； （3）桌脚：采用60mm\*60mm门型钢脚，中间脚为配电箱脚（如有）； （4）配置：如图。 |
| 109 | 示教桌4 | IMG_355 | 1600\*700\*750 | 14 | 张 | （1）台面：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （2）封边：采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条； （3）桌脚：采用60mm\*60mm门型钢脚，中间脚为配电箱脚（如有）； （4）配置：如图。 |
| 110 | 门诊条形桌1 | IMG_356 | 1000\*500\*750 | 24 | 张 | （1）主材：台面基材采用25mm“永茂”牌木纹色E0级刨花板+铝合金钢架+标配带350H吸音挡板； （2）封边：采用激光封边，德国进口瑞好封边条，无胶； （3）桌脚：铝合金脚架； （4）配置：桌板（可折叠）+前挡板+桌脚。 |
| 111 | 门诊条形桌2 | IMG_357 | 1200\*500\*750 | 147 | 张 | （1）主材：台面基材采用25mm“永茂”牌木纹色E0级刨花板+铝合金钢架+标配带350H吸音挡板； （2）封边：采用激光封边，德国进口瑞好封边条，无胶； （3）桌脚：铝合金脚架； （4）配置：桌板（可折叠）+前挡板+桌脚。 |
| 112 | 门诊条形桌3 | IMG_358 | 1400\*500\*750 | 1 | 张 | （1）主材：台面基材采用25mm“永茂”牌木纹色E0级刨花板+铝合金钢架+标配带350H吸音挡板； （2）封边：采用激光封边，德国进口瑞好封边条，无胶； （3）桌脚：铝合金脚架； （4）配置：桌板（可折叠）+前挡板+桌脚。 |
| 113 | 门诊条形桌4 | IMG_359 | 1800\*500\*750 | 3 | 张 | （1）主材：台面基材采用25mm“永茂”牌木纹色E0级刨花板+铝合金钢架+标配带350H吸音挡板； （2）封边：采用激光封边，德国进口瑞好封边条，无胶； （3）桌脚：铝合金脚架； （4）配置：桌板（可折叠）+前挡板+桌脚。 |
| 114 | 医生办公桌1 | IMG_360 | 1400\*600\*750 | 169 | 张 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌面板、抽屉面板采用德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）基脚：采用60mm\*60mm回型钢脚。 （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌；  （5）配置：主台+单抽屉+单开门+主机架+前挡板+钢脚架，含锁，拉手为斜切边拉手。 |
| 115 | 医生办公桌2 | IMG_361 | 1200\*600\*750 | 180 | 张 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌面板、抽屉面板采用德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）基脚：采用60mm\*60mm回型钢脚。 （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌；  （5）配置：主台+单抽屉+单开门+主机架+前挡板+钢脚架，含锁，拉手为斜切边拉手。 |
| 116 | 医生办公桌3 | IMG_362 | 1600\*600\*750 | 20 | 张 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌面板、抽屉面板采用德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）基脚：采用60mm\*60mm回型钢脚。 （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌；  （5）配置：主台+单抽屉+单开门+主机架+前挡板+钢脚架，含锁，拉手为斜切边拉手。 |
| 117 | 医护办公桌1 | IMG_363 | 1400\*700\*750 | 2 | 张 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌面板、抽屉面板采用德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）基脚：采用60mm\*60mm回型钢脚。 （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌；  （5）配置：主台+单抽屉+单开门+主机架+前挡板+钢脚架，含锁，拉手为斜切边拉手。 |
| 118 | 医护办公桌2 | IMG_364 | 1600\*700\*750 | 44 | 张 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌面板、抽屉面板采用德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）基脚：采用60mm\*60mm回型钢脚。 （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌；  （5）配置：主台+单抽屉+单开门+主机架+前挡板+钢脚架，含锁，拉手为斜切边拉手。 |
| 119 | 医护办公桌3 | IMG_365 | 1800\*700\*750 | 2 | 张 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：桌面板、抽屉面板采用德国进口瑞好ABS封边条，无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）基脚：采用60mm\*60mm回型钢脚。 （4）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌；  （5）配置：主台+单抽屉+单开门+主机架+前挡板+钢脚架，含锁，拉手为斜切边拉手。 |
| 120 | 中医诊桌 | IMG_366 | 1400\*700\*750 | 3 | 张 | （1）框架：脚采用松木材质,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  （2）油漆：所有木制部分表面采用台湾进口"大宝"环保油漆，  （3）胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； （4）配置：主桌含4个抽屉，一个主机架，一个键盘架。 |
| 121 | 中医诊椅 | IMG_367 | 常规 | 3 | 张 | （1）框架：脚采用松木材质,台经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形；  （2）油漆：所有木制部分表面采用台湾进口"大宝"环保油漆，  （3）胶水：采用环保白乳胶,优质环保胶水，产品符合国家环保检测标准； （4）配置：无扶手。 |
| 122 | 中医病人椅 | IMG_368 | 常规 | 3 | 张 | （1）采用优质九层曲木板，自然木纹，一次热压成形； （2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷； （4）喷“大宝”牌环保油漆,达到国际E0级环保标准, 油漆工艺符合工序要求。 |
| 123 | 中医诊床 | IMG_369 | 1900\*600\*660 | 3 | 张 | （1）台架：优质“宝钢”牌冷扎钢管，金属表面经酸洗、磷化等化学防锈、防腐处理后，环氧树酯高温喷涂、烤漆，喷涂后具有耐腐蚀、防火、防潮等功能； （2）床面：50mm厚“雄景”牌西皮软包垫(西皮厚度不低于2mm）,采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，密度不低于45，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形，靠背分档位调节,使用更加灵活、方便、舒适； （3）床腿：采用50\*50mm优质“宝钢”牌冷扎钢管，管壁厚1.5mm； （4）床架：采用60\*30\*1.5mm优质“宝钢”牌冷扎钢管； （5）床板：采用E0级“永茂”牌刨花板，板厚25mm。 |
| 124 | 手术室医护椅 | IMG_370 | 880\*980\*1000 | 2 | 个 | （1）面料：采用优质“威宝”牌超纤皮，耐磨性、防污性好；靠背分两段，上段宽400mm，下段宽550mm，可调节角度。 （2）辅料：采用“昆盈”牌高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；  （3）结构：如图。 |
| 125 | 中药打包台1 | IMG_371 | 1600\*800\*1000 | 1 | 个 | （1）材料：台面、抽屉面板表面贴美国大西洋进口0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级“永茂”牌中密度纤维板； （2）台面板厚36mm； （3）台面喷“大宝”牌油漆,符合国际环保标准，除台面外用“展辰”牌水性漆喷涂； （4）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 （5）拉环：纯铜拉环 （6）配置：双面各含28个抽屉，抽屉深度为30cm。 |
| 126 | 中药打包台2 | IMG_372 | 2400\*800\*1000 | 2 | 个 | （1）材料：台面、抽屉面板表面贴美国大西洋进口0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级“永茂”牌中密度纤维板； （2）台面板厚36mm； （3）台面喷“大宝”牌油漆,符合国际环保标准，除台面外用“展辰”牌水性漆喷涂； （4）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 （5）拉环：纯铜拉环 （6）配置：双面各含42个抽屉，抽屉深度为30cm。 |
| 127 | 中药柜1 | IMG_373 | 1640\*600\*2000 | 13 | 个 | （1）材料：台面、抽屉面板表面贴美国大西洋进口0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级“永茂”牌中密度纤维板； （2）台面板厚36mm； （3）台面喷“大宝”牌油漆,符合国际环保标准，除台面外用“展辰”牌水性漆喷涂； （4）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 （5）拉环：纯铜拉环 （6）配置：含42个抽屉，抽屉深度为48cm。 |
| 128 | 中药柜2 | IMG_374 | 1640\*600\*2000 | 1 | 个 | （1）材料：台面、抽屉面板表面贴美国大西洋进口0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级“永茂”牌中密度纤维板； （2）台面板厚36mm； （3）台面喷“大宝”牌油漆,符合国际环保标准，除台面外用“展辰”牌水性漆喷涂； （4）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 （5）拉环：纯铜拉环 （6）配置：如图，抽屉深度为48cm。 |
| 129 | 针灸储物柜 | IMG_375 | 1800\*400\*1800 | 2 | 个 | （1）材料：门板、层板为18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余侧板、顶板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：如图。 |
| 130 | 婴儿洗礼池 | IMG_376 | 1000\*790\*850 | 2 | 个 | 1.池体选材：全部采用PMMA。制作工艺：通过金属模具一次吸塑成型，拒绝拼接。 2.主体支架选材：全部采用30x30mm铝合金标准件。制作工艺：标准件通过连接件连接，拒绝焊接。 3.柜门板及装饰板选材：医用PVC全包覆的高密度板。制作工艺：高密度板通过PVC全包覆一次吸塑成型，不开胶、不变色、防水、耐磨；符合整体国标环境保护标准。 4.脚轮：每个池子下带4个可升降式承重轮。可移动、可固定。 5.水龙头：采用精铜铸造阀芯的水龙头。  6.设备设计要求： 7.整套设备现场模块组装，拒绝现场大施工。 8.为降低劳动强度，整套设备84°倾斜角设计。 9.每个池子为单独模块，可与其他池子任意组合搭配，可移动、可固定、可搬迁、可重组。 10.为降低安全隐患和避免清洁死角，池体线条为弧线形设计。 |
| 131 | 护理平台 | IMG_377 | 900\*790\*850 | 2 | 个 | 1.台面支架为优质不锈钢制作，带万向轮； 2.柜体内有防腐防潮的储物底板； 3.柜门采用专业定做的整体烤漆面板制作； 4.台面及功能背板全部采用PMMA高分子材料，用模具吸塑一体成型； 5.设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活； 6.台面加软包 |
| 132 | 推拿床 | IMG_378 | 1900\*650\*700 | 14 | 张 | （1）面料：采用优质“雄景”牌西皮，西皮厚度≥2mm，防磨防污性好 （2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （3）脚架：采用足1.0MM厚方管；经9道防锈喷涂前处理； （4）整体坚实稳固、美观大方、操作灵活方便。 |
| 133 | 体检中心等候椅 | IMG_379 | 680\*740\*780 | 26 | 张 | （1）面料：采用优质“雄景”牌西皮，手工精心缝制，透气性好；  （2）海绵：采用“昆盈”牌高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥35%，拉伸强度不小于90KPA，环保型； （3）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分； （4）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； |
| 134 | 医生办公椅 | IMG_380 | 630\*570\*930-1000 | 820 | 张 | （1）椅背：全新尼龙PA背框，过BIFMA300b拉背测试； （2）扶手：全新PP固定扶手； （3）海棉：“昆盈”牌高密度40度泡棉，高回弹性，耐用度高； （4）气压棒：台湾MDI气压棒，升降行程60-120mm，可承受250KG压力，升降30万次无损； （5）曲木板：座垫为15mm多层曲木板热压成型； （6）底盘：采用“新昊玮”牌一级锁定基本倾仰底盘，壁厚2.0mm； （7）椅轮：采用“中威”牌椅轮高强度合成尼龙纤维树脂材料制成，活动自如，耐磨性。 |
| 135 | 医生转椅 | IMG_381 | 常规 | 17 | 张 | （1）面料：采用PU皮防磨防污性好；  （2）脚架：铝合金脚：经9道防锈喷涂前处理  （3）其他：可调节高度，配置万向轮。 |
| 136 | 医用双层值班床 | IMG_382 | 2000\*1000\*1780 | 123 | 张 | （1）采用松木材质，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； （2）外观无裂缝、无孔洞等缺陷； （3）四腿落地，榫卯结构； （4）床主立柱采用60mm\*60mm松木木条，床厅采用30mm\*95mm的松木板条，表面清漆处理，床板采用杉木床板，床板档采用杂木档。 |
| 137 | 医用小方凳 | IMG_383 | 350\*250\*350 | 777 | 个 | （1）采用橡木材质，纹路流畅、色泽均匀、质感自然； （2）外观无裂缝、无孔洞等缺陷； （3）四腿落地，榫卯结构，脚底加静音防滑脚垫软垫； |
| 138 | 内镜中心仪器桌 | IMG_384 | 1200\*600\*750 | 2 | 张 | （1）板材：台面，侧板基材采用18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌；  （4）配置：主台+双抽屉+前挡板，不含锁，拉手。 |
| 139 | 针灸床头柜 | IMG_385 | 450\*450\*700 | 14 | 个 | （1）板材：门板、层板、抽屉面板采用18mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其它板材厚度为16mm； （2）封边：门板、抽屉面板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨采用“东泰DTC”牌。 |
| 140 | 医用置物组合 | IMG_386 | 600\*18\*800 | 67 | 件 | （1）材料：采用16mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板； （2）封边：采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条，无胶； （3）五金配件：采用“东泰DTC”牌五金； （4）配置：主板+底板+镜子； |
| 141 | 设备科钳工台 | IMG_387 | 2000\*1000\*750 | 2 | 张 | （1）面板：采用“瑞欣”牌理化板，内材厚度为12.7mm,边沿厚度为25mm； （2）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌， （3）桌脚：50mm\*30mm方管台架； （4）配置：如图。 |
| 142 | 置物架 | IMG_388 | 800\*400\*800 | 33 | 个 | （1）台面板：基材采用36mm厚“永茂”牌木纹色E0级中密度纤维板，其它板材厚度为16mm； （2）材质：美国进口大西洋胡桃木皮贴面； （3）油漆：采用“大宝”牌油漆，五底三面工艺； |
| 143 | 主席台 | IMG_389 | 2200\*600\*750 | 3 | 张 | （1）材料：表面贴美国大西洋进口0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级“永茂”牌中密度纤维板； （2）台面板厚36mm，挡水条喷金属漆，开话筒线孔，配金属线盖； （3）台面喷“大宝”牌油漆,符合国际环保标准,，除台面外用“展辰”牌水性漆喷涂； （4）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 |
| 144 | 主席椅 | IMG_390 | 605\*635\*960 | 9 | 张 | （1）材质：实木椅脚架； （2）椅背、椅座：采用“威宝”牌超纤皮，超纤皮厚度≥1.2mm，牢固度好，耐磨，中背； （3）海绵：采用“昆盈”牌高密度、高回弹40度泡绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （4）油漆：喷“大宝”牌环保油漆,油漆工艺符合工艺要求。 |
| 145 | 演讲台 | IMG_391 | 800\*620\*1150 | 1 | 个 | （1）材料：表面贴美国大西洋进口0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级“永茂”牌中密度纤维板； （2）台面板厚25mm，挡水条喷金属漆，开话筒线孔，配金属线盖； （3）台面喷“大宝”牌油漆,符合国际环保标准,，除台面外用“展辰”牌水性漆喷涂； （4）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 |
| 146 | 单人沙发2 | IMG_392 | 960\*940\*750 | 4 | 张 | （1）面料：采用优质“威宝 ”牌超纤皮，厚度≥2mm，防磨防污性好，手工精心缝制，透气性好。  （2）海绵：采用“有大”牌高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥35%，拉伸强度不小于90KPA，环保型。 （3）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分。 （4）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理。  （5）脚架：实木油漆脚 |
| 147 | 三人沙发1 | IMG_393 | 2240\*940\*750 | 2 | 张 | （1）面料：采用优质“威宝 ”牌超纤皮，手工精心缝制，透气性好。  （2）海绵：采用“有大”牌高密度一体成型泡绵，再衬丝绵，回弹力≥35%，拉伸强度不小于90KPA，环保型。 （3）粘胶剂：绿色环保胶水，无毒、无异味、黏接力强，不含对人体有害化学成分。 （4）框架：实木内架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理。  （5）脚架：实木油漆脚 |
| 148 | 小茶几 | IMG_394 | 600\*600\*450 | 2 | 张 | （1）贴面材料：采用进口AAA级优质樱桃木木皮，厚度为0.6mm； （2）基材：采用“永茂”牌中密度纤维板； （3）油漆：采用“大宝”牌环保油漆，符合国际环保标准，油漆工艺符合工序要求； （4）脚架：为镜面不锈钢脚架 |
| 149 | 长茶几 | IMG_395 | 1200\*600\*450 | 1 | 张 | （1）贴面材料：采用进口AAA级优质樱桃木木皮，厚度为0.6mm； （2）基材：采用“永茂”牌中密度纤维板； （3）油漆：采用“大宝”牌环保油漆，符合国际环保标准，油漆工艺符合工序要求； （4）脚架：为镜面不锈钢脚架 |
| 150 | 中型会议桌 | IMG_396 | 4800\*1600\*750 | 1 | 张 | （1）材质：表面贴美国大西洋进口0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级“永茂”牌中密度纤维板； （2）台面板厚度为60mm，挡水条配椭圆形金属线盖，外圈挡板开检修门，每个检修门内开两个86型面板孔； （3）油漆：台面喷“大宝”牌环保油漆,除台面外喷“展辰”水性油漆符合国家环保标准； （4）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求。 |
| 151 | 中型会议椅 | IMG_397 | 605\*635\*960 | 14 | 张 | （1）材质：实木椅脚架； （2）椅背、椅座：采用“雄景”牌西皮，西皮厚度≥1.2mm，牢固度好，耐磨，中背； （3）海绵：采用“昆盈”牌高密度、高回弹40度泡绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形； （4）油漆：喷“大宝”牌环保油漆, 油漆工艺符合工艺要求。 |
| 152 | 餐椅1 | IMG_398 | 510\*565\*730 | 347 | 张 | （1）采用榉木本色，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）桌座厚度为18mm厚“永茂”牌多层板，脚架为实木脚架； （3）外观无裂缝、无孔洞等缺陷； （4）结构：如图。 |
| 153 | 餐桌 | IMG_399 | 1400\*700\*750 | 86 | 张 | （1）采用榉木本色，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）采用实木封边条； （3）桌面板厚度为22mm，脚架为金属脚架； （4）外观无裂缝、无孔洞等缺陷； （5）铝合金脚架，架子为整体结构，上架榉木板。 |
| 154 | 医用备餐台 | IMG_400 | 900W\*420D\*800H | 36 | 个 | （1）材料：顶板为25mm厚“永茂”牌木纹色E0级刨花板，其余门板、侧板、层板、底板、背板为16mm厚； （2）封边：门板、抽屉板采用激光封边，德国进口瑞好ABS封边条,无胶,其余用“兄奕”牌PVC封边，德国"汉高"牌胶； （3）五金配件：阻尼铰链、钢珠三节导轨、拉手均采用“东泰DTC”牌，锁件采用“乐思富”牌； （4）配置：上双抽屉+下双开门柜（内含一块活动层板）+含10mm围边,含拉手,含锁。 |
| 155 | 医用餐台 | IMG_401 | 1100\*500\*750 | 7 | 张 | （1）台面板：基材采用25mm厚“永茂”牌木纹色E0级浸渍胶膜纸饰面刨花板； （2）封边：采用德国进口瑞好ABS封边条，无胶； （3）基脚：采用60mm\*60mm钢脚。 |
| 156 | 家属连体餐桌椅 | IMG_402 | 1200\*700\*750 | 37 | 张 | （1）采用榉木本色，自然木纹，保留天然特性，色彩明亮、永不褪色，具有防水、防火、防刮伤的特点； （2）桌面板厚度为22mm，脚架为金属脚架； （3）外观无裂缝、无孔洞等缺陷； （4）铝合金脚架，架子为整体结构，上架榉木板。 |
| 157 | 大圆桌 |  | φ2200\*750 | 1 | 张 | （1）材料：表面贴美国大西洋进口0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级“永茂”牌中密度纤维板； （2）台面喷“大宝”牌油漆,除台面外用“展辰”牌水性漆喷涂； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）配置：桌面配置原木转盘。 |
| 158 | 小圆桌 |  | φ1800\*750 | 2 | 张 | （1）材料：表面贴美国大西洋进口0.6mm胡桃木皮，基材选用E0级“永茂”牌中密度纤维板； （2）台面喷“大宝”牌油漆,除台面外用“展辰”牌水性漆喷涂； （3）工艺：油漆工艺五底三面，符合工艺要求； （4）配置：桌面配置原木转盘。 |
| 159 | 餐椅2 | IMG_405 | 550\*550\*860 | 26 | 张 | （1）采用优质布料； （2）辅料：采用曲木内架  （3）脚架：实木油漆脚架，含水量严格控制在国家最高标准10%以内，南北温差变化率≤2%，需无卷翘、变形、开裂，并经防腐、防蛀处理； |
| 160 | 医用操作地柜隔板 | IMG_256 | 1200\*2400\*35 | 160 | 张 | （1）厚度不低于3.5mm； （2）“瑞昌”牌透明亚克力； （3）具体尺寸及做法以现场测量复核为准； |