分项报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  | **（一）工具**  **存放处** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拖把池 | 说明：304 不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水  器、拦渣斗。规格：600\*600\*500 | 台 | 1 | 460 | 460 | 盛芯 |
| 2 | 拖把沥干池连架 | 说明：304 不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗  规格：1500×400×1700 | 台 | 1 | 730 | 730 | 盛芯 |
|  | **（二）更衣室** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 六格更衣柜 | 规格：900\*400\*1800  材质：SUS304-2B 不锈钢；面板： δ=1.2mm，侧板、门板δ=0.8mm 不锈钢板；层板δ=1.0mm；加强筋δ=1.0mm；配六扇门（带锁）、内置活动挂衣杆，重力脚φ  50\*150\*1.2mm。 | 台 | 4 | 1510 | 6040 | 盛芯 |
| 4 | 单眼水池  （需提供样品） | 说明：304 不锈钢板制作，台面δ=1.2mm，星盆斗δ=1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配 304 不锈钢落水器、拦渣斗  规格：500\*500\*950 | 台 | 2 | 920 | 1840 | 盛芯 |
|  | **（三）副食库** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层平板货架 | 说明：304 不锈钢板制作，25×  12 方管δ=1.0mm，脚φ38×  1.0mm（配有可调子弹脚）。  规格：1200×500×1550 | 台 | 4 | 750 | 3000 | 盛芯 |
|  | **（四）主食**  **库** |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 大米架 | 说明：选用 304 不锈钢板制造， δ1.0mm30\*30 全不锈钢方管制 | 台 | 4 | 260 | 1040 | 盛芯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  |  | 作。规格：1200×500×250 |  |  |  |  |  |
| 7 | 加重平板车 | 说明：选用 304 不锈钢板制造， δ=1.0mm。加重型；科顺脚轮， 其中两个带刹车掣。  规格：900×600×900 | 台 | 1 | 460 | 460 | 盛芯 |
|  | **（五）粗加**  **工** |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四层花格货架 | 说明：选用 304 不锈钢板制作，  25×12 方管δ=1.0mm，脚φ38  ×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1500×500×1550 | 台 | 2 | 720 | 1440 | 盛芯 |
| 9 | 大单星盆台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ  =1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配 304 不锈钢落水器、拦渣斗。规格：  1000\*700\*800+150 | 台 | 3 | 730 | 2190 | 盛芯 |
| 10 | 收残工作台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配 52 高塑料圆形垃圾筒一个）， 横通φ32×0.8mm，有后档板。  规格：700\*700\*800+150 | 台 | 1 | 380 | 380 | 盛芯 |
| 11 | 双池中平台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ  =1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配 304 不锈钢落水器、拦渣斗。规格：  1500\*700\*800+150 | 台 | 1 | 810 | 810 | 盛芯 |
| 12 | 双层工作台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。  规格：1800×800×800 | 台 | 2 | 790 | 1580 | 盛芯 |
| 13 | 土豆脱皮机 | 用料：外壳不锈钢额定电  压:220V 电机功率:≥1.2kW 额定输入功率：2.2kW 防水等级： IPX1 每小时：150kg 一次脱皮用时：1~2min 用于马铃薯、胡萝卜、莲藕、红薯等蔬果类清洗去皮。对物料损耗小，工作效率高，  毛刷耐用，易于清洗。 | 台 | 1 | 3670 | 3670 | 银鹰 |
|  | **（六）切配** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  | **间** |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 四层货架 | 说明：选用 304 不锈钢板制作，  25×12 方管δ=1.0mm，脚φ38  ×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1200×500×1550 | 台 | 1 | 720 | 720 | 盛芯 |
| 15 | 四门双温冰箱 | 说明：自动回归门；保温层用聚酯一次性发泡成型，采用铜管制冷方式制冷。冷藏温度-5℃  ~+5℃；冷冻温度-12℃~+0℃；  规格：1220\*710\*1900 | 台 | 2 | 4850 | 9700 | 美厨 |
| 16 | 双层工作台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹  脚），脚杯φ50×100×0.8mm。规格：1800×800×800 | 台 | 4 | 790 | 3160 | 盛芯 |
| 17 | 双星盆台 | 说明：选用不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ38× 1.0mm（配有可调子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板，配落水器及拦渣片。  规格：1200×800×（800+150） | 台 | 1 | 960 | 960 | 盛芯 |
| 18 | 刀墩毛巾消毒柜 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 上面消毒毛巾，中间消毒刀具， 下层消毒菜墩。规格：  1200\*600\*1800 | 台 | 1 | 3140 | 3140 | 美时 |
| 19 | 绞切肉机 | 电源：220/2.2KW 绞肉产量：  180KG/G 切丝产量：2205KG/G 铜  芯电机 | 台 | 1 | 3540 | 3540 | 柳微 |
|  | **（七）厨房** |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 双眼电磁 大锅灶（需提供样品） | 1、材质：面板选用 304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201,实厚1.0  规 格 （ 长 \* 宽 \* 高 ）： 2050\*1100\*800+470，所配锅的口径 800mm  功率/电压：20KW\*2/380V4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。有定时关功能，时间可设置到 秒。  有定温功能，定温为变频定温。  有预约开功能，时间可设置到秒。 | 台 | 2 | 1480  0 | 29600 | 盛芯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  |  | 有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。大大节省人工，并确保菜品一致。触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。  功率实时显示。方便火候掌控。电压显示功能，可以显示当前实时电压。便于电压故障排除。 数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。  故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮  起。方便维修处理。 |  |  |  |  |  |
| 21 | 单眼电磁炒灶 | 1、材质：面板选用 304 不锈钢板，实厚 1.25，侧板 201,实厚1.0。  规 格 （ 长 \* 宽 \* 高 ）： 1000\*1100\*800+470，所配锅的口径 800mm  功率/电压：20KW\*380V。  独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。  有定时关功能，时间可设置到秒。  有定温功能，定温为变频定温。有预约开功能，时间可设置到 秒。  有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。大大节省人工，并确保菜品一致。触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效  时，可以正常使用。 | 台 | 1 | 7860 | 7860 | 盛芯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  |  | 功率实时显示。方便火候掌控。电压显示功能，可以显示当前实时电压。便于电压故障排除。 数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。  故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮  起。方便维修处理。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 全自动电热开水器  （连底座） | 容量：80L；  供水量：120L/h；  功率/电压：12KW/380V；  4、规格：540\*595\*1880。 | 台 | 1 | 2750 | 2750 | 腾飞 |
| 23 | 洗地龙头 | 1、钢丝编织液压管，耐高温；  阀芯类型: 轴滚式阀；  不锈钢固定接头，配黄铜水枪，  管长 10 米。 | 台 | 3 | 2290 | 6870 | J&C |
| 24 | 调料平台 | 说明：选用 304 不锈钢板制造， 台面δ=1.0mm；脚Φ  38\*0.8mm(配有可调子弹脚)脚杯Φ38\*100\*0.8mm；横通Φ 25\*0.8mm。规格：600×1100×  800+470 | 台 | 2 | 590 | 1180 | 盛芯 |
| 25 | 智能蒸饭柜(需提供样品) | 1、采用不锈钢联众板材，不锈钢把手以及 24 个不锈钢蒸饭盘。  整体高密度发泡，加厚保温层， 保温效果好，箱体强度高，提高承重能力，意大利进口发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，易于清洗。  箱体内部加装加厚钢条，自动进水装置，自带溢水阀。  电脑版一键启动,自带保温和记忆功能，也可设定温度范围及时间，显示屏显示箱体实测温度， 当箱体温度低于设定温度 4 度时，自动加热，缺水自动报警装置。  具有产品责任险（附加保险单明细）。  电源电压：380V。额定功率：  24KW。 | 台 | 3 | 7990 | 23970 | 盛芯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  |  | 规格：1400\*690\*1700 |  |  |  |  |  |
| 26 | 双层工作台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。  规格：1800×800×800 | 台 | 7 | 790 | 5530 | 盛芯 |
| 27 | 双通工作台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，重力脚φ50  ×150×1.0mm，双向双移门。  规格：1800\*800\*800 | 台 | 1 | 1910 | 1910 | 盛芯 |
| 28 | 四层平板货架 | 说明：选用 304 不锈钢板制作，  25×12 方管δ=1.0mm，脚φ38  ×1.0mm（配有可调子弹脚）。规格：1200×500×1550 | 台 | 2 | 750 | 1500 | 盛芯 |
| 29 | 不绣钢双层送餐车 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，二个定向轮，二  个万向轮规格：850\*450\*800 | 台 | 2 | 470 | 940 | 盛芯 |
| 30 | 四门双温冰箱 | 说明：自动回归门；保温层用聚酯一次性发泡成型，采用铜管制冷方式制冷。冷藏温度-5℃  ~+5℃；冷冻温度-12℃~+0℃；  规格：1220\*710\*1900 | 台 | 2 | 4850 | 9700 | 美厨 |
| 31 | 双星盆台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面及水斗δ=1.2mm，脚φ38  ×1.0mm（配有可调子弹脚）， 横通φ32×0.8mm，带后档板， 配优质落水器及拦渣片。  规格：1200×700×（800+150） | 台 | 1 | 760 | 760 | 盛芯 |
| 32 | 四门保洁柜 | 说明：选用 304 不锈钢板；板材：  柜外壳 1.2 ㎜，门外壳 1.2 ㎜， 柜通 38\*1.0 ㎜，子弹脚￠38 ㎜， 柜内活动层板 1.0 ㎜。；柜结构： 上下柜体独立，中层为层板。  规格：1200\*500\*1800 | 台 | 1 | 2100 | 2100 | 盛芯 |
|  | **（八）面点**  **间** |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 电热夹层锅 | 说明：1.锅内直径 800mm，锅内深度 520mm 在正常温度下，其输入功率对额定输入功率的偏差不超过+5%-10%  功率：380/18KW | 台 | 1 | 8120 | 8120 | 国龙 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  |  | 规格：1390\*1000\*980  容量：200L |  |  |  |  |  |
| 34 | 商用豆浆 机（连三角架） | 1、桶身采用食品级 304 不锈钢制作；2、功率 220V/6.8KW; 3、容量：45-50 升；  4、规格：φ484\*1170。 | 台 | 1 | 7600 | 7600 | 禾元 |
| 35 | 双星盆台 | 说明：选用优质 304 不锈钢板制作，台面及水斗δ=1.2mm，脚φ 38×1.0mm（配有可调子弹脚）， 横通φ32×0.8mm，带后档板， 配优质落水器及拦渣片。  规格：1200×600×（800+150） | 台 | 1 | 730 | 730 | 盛芯 |
| 36 | 平面冰箱 | 说明：自动回归门；保温层用聚酯一次性发泡成型，采用铜管制冷方式制冷。冷藏温度-5℃  ~+5℃；  规格：1800\*800\*800。 | 台 | 1 | 2880 | 2880 | 伊德欣 |
| 37 | 和面机 | 容量：25L；  规格：640\*490\*820mm； 功率：2.2KW/220V；  规格：880\*460\*886。 | 台 | 1 | 8120 | 8120 | 美厨 |
| 38 | 压面机 | 功率:1.5kW/380V  规格：720\*830\*1100 | 台 | 1 | 6680 | 6680 | 银鹰 |
| 39 | 搅拌机 | 料桶容积：20L  最大和面量：6KG； 电量：220V/1.5KW； | 台 | 1 | 4060 | 4060 | 普迪 |
| 40 | 单通工作台 | 说明：选用优质 304 不锈钢板制作，台面δ=1.0mm，侧板、门板、底板、层板δ=1.0mm，,重力脚φ50×150×1.0mm，单移门。  规格：1800\*800\*800 | 台 | 1 | 1910 | 1910 | 盛芯 |
| 41 | 双眼蒸台  （电热型） | 尺寸：1500\*800\*600+150  材质：SUS304-2B 不锈钢制作； 台面：δ=1.2mm；  脚φ38\*1.0mm（配有可调子弹脚）横通 25\*38\*1.0mm；  配6 根4KW 电热管，自动进补水， 一键式启动按钮；可放 600 蒸笼；  功率/电压：2\*12KW/380V。 | 台 | 1 | 2120 | 2120 | 盛芯 |
| 42 | 不绣钢醒  发箱(单 | 盘数：13 盘功率：220/2700W 规  格：500\*710\*1740 型号：FX13A | 台 | 1 | 3080 | 3080 | 厨旺  达 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  | 门） |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 四门保洁柜 | 说明：选用优质 304 不锈钢板；  板材：柜外壳 1.2 ㎜，门外壳1.2 ㎜，柜通 38\*1.0 ㎜，子弹脚￠38 ㎜，柜内活动层板 1.0  ㎜。；柜结构：上下柜体独立， 中层为层板。规格：  1200\*500\*1800 | 台 | 1 | 2100 | 2100 | 盛芯 |
|  | **（九）备餐**  **间** |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 单星盆台 | 说明：选用 04 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ  =1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗，无后背  规格：500\*500\*800 | 台 | 1 | 430 | 430 | 盛芯 |
| 45 | 留样冰箱 | 功率：220V/250W 说明：配压缩机组，保温层用甲醛一次性发泡成型，自动回闭门，低电压起动， 噪声低。  规格：500\*450\*1700 | 台 | 1 | 3010 | 3010 | 美厨 |
| 46 | 双层工作台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。  规格：1200×600×800 | 台 | 6 | 510 | 3060 | 盛芯 |
| 47 | 双层工作台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。  规格：600×600×800 | 台 | 1 | 340 | 340 | 盛芯 |
| 48 | 四门保洁柜 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 侧板δ0.8mm；门面δ0.8mm；底板、层板δ1.0mm；后板δ0.8mm；重力脚Φ50\*150 不锈钢重力脚。  规格：1200×500×1800 | 台 | 1 | 2100 | 2100 | 盛芯 |
| 49 | 10 盘保温台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。  规格：1800×1000×800 | 台 | 6 | 2280 | 13680 | 盛芯 |
| 50 | 5 盘保温台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， | 台 | 1 | 1610 | 1610 | 盛芯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  |  | 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹  脚），脚杯φ50×100×0.8mm。规格：1800×680×800 |  |  |  |  |  |
|  | **（十）洗碗**  **间** |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 收残工作台 | 1 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面=1.0mm，脚φ38×1.0mm（配 52 高塑料圆形垃圾筒一个）， 横通φ32×0.8mm，有后档板。  规格：1000\*700\*800 | 台 | 1 | 470 | 470 | 盛芯 |
| 52 | 三星水池 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ  =1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗。规格：  1800\*700\*800+150 | 台 | 1 | 1020 | 1020 | 盛芯 |
| 53 | 低阁架 | 说明：选用 304 不锈钢板制造， δ1.0mm30\*30 全不锈钢方管制  作。规格：1200×500×300 | 台 | 2 | 260 | 520 | 盛芯 |
| 54 | 双层工作台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。  规格：1800×700×800 | 台 | 1 | 750 | 750 | 盛芯 |
| 55 | 大单星水池 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.2mm，星盆斗δ  =1.0mm，配置Φ38mm 不锈钢可调节重力子弹脚，配优质 304 不锈钢落水器、拦渣斗，无后背。  规格：1200\*1000\*800 | 台 | 1 | 920 | 920 | 盛芯 |
| 56 | 双层工作台 | 说明：选用 304 不锈钢板制作， 台面δ=1.0mm，层板δ=0.8mm， 脚φ38×1.0mm（配有可调子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。  规格：1000×1000×800 | 台 | 1 | 850 | 850 | 盛芯 |
| 57 | 履带式洗碗机 | 洗涤缸数≥2 个，洗涤程序≥3 个；  2、机器传送带速度无极变速可调，最大速度：≥3.6/分钟;洗涤缸数≥4 个，洗涤程序≥5 个；  3、由入口区、主洗 1 区、主洗 | 台 | 1 | 1310  60 | 13106  0 | 超胜 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  |  | 2 区、预漂洗区、清水漂洗区、  烘干区出口区组成 6 个部分组成；机器采用模块化设计.尺寸要求 5250\*1018\*2113；入口区度≥900mm，主洗区度≥800mm， 温漂洗区（包括：预漂洗、清水漂洗）长度≥600mm，出口区长度≥1100mm，综合以上要求洗碗机总长度≥5250mm，并且≤ 5010mm。  4、机器最大清洗长度≥420mm， 机器入口宽度≥605mm，传送网带宽度≥510mm，机器最大宽度  ≥1018mm；  5、机器总功率≤72kw；漂洗耗水量≤350-400 升/小时；  6、使用 55—60℃的循环水在高压下清洗污渍；使用 82—95℃ 的高温清水进行消毒；洗涤臂采用内凹 8 字形喷嘴，避免残渣堵住喷嘴，提高餐具跟水流的接触面积，保证 360°喷淋无死角。7、漂洗加热和烘干功率≥  14.25kw，清洗水泵功率≥  1.5kw，漂洗水泵功率≥0.11kw， 传送电机功率≥0.4kw。8、在机器前端设有启动暂停开关，操作简单。入口区区配置抽屉式接渣过滤装置，并且抽屉滤式在机器运行过程中能取出清洁;  9、出口区末端配置限位开关，  当洗涤完毕的餐具触碰限位开关后，机器传送带停止运行； |  |  |  |  |  |
|  | **（十一）消**  **毒间** | 1、 |  |  |  |  |  |
| 58 | 四门保洁柜 | 说明：选用优质 304 不锈钢板；  板材：柜外壳 1.2 ㎜，门外壳1.2 ㎜，柜通 38\*1.0 ㎜，子弹脚￠38 ㎜，柜内活动层板 1.0  ㎜。；柜结构：上下柜体独立， 中层为层板。  规格：1200\*500\*1800 | 台 | 2 | 2100 | 4200 | 盛芯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
| 59 | 四层货架 | 说明：选用优质 304 不锈钢板； 板材：立柱Φ38×1.0mm 圆管， 横格支撑及层板不锈钢板材1.2mm，全不锈钢调节腿。  规格：1200\*500\*1550 | 台 | 2 | 850 | 1700 | 盛芯 |
| 60 | 双门高温消毒柜 | 采用优质不锈钢板材  ▲2、电脑版一键启动,自带语音播报功能，可用于消毒密胺餐 具、竹器木器、毛巾鞋服、玻璃器具、陶瓷器具、不锈钢餐具， 自动设定消毒时间及消毒温度 范围，也可自选模式调节温度范围和消毒时间  3、消毒温度范围最高 150 度， 更能有效的消除了臭氧、蒸汽、紫外线等方式难免的消毒死角， 对肝炎病毒（大三阳和小三阳）、芽胞杆菌、金黄色葡萄球体、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌 病毒  4、干式高温消毒使餐具无残留水迹，集餐具消毒与烘干及无菌储存功能于一身，达到国家卫生部消毒检测要求.  5、具有产品责任险（附加保险单明细）；  6、电源电压：220V。额定功率：  4.6KW。7、规格：1400\*750\*1980 | 台 | 3 | 7340 | 22020 | 普迪 |
|  | **（十二）安**  **装材料** |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 灭蝇灯 | 额定电压：220V 功率：8W  诱蚊方式:UVA | 台 | 4 | 200 | 800 | 凌峰 |
| 62 | 紫外线灯 | 功率：40W | 台 | 5 | 160 | 800 | 宝视达 |
| 63 | 风幕机 | 规格：L1200  全金属机身，弧线形面板； | 台 | 8 | 660 | 5280 | 风灵 |
| 64 | 水管 | 常规 | 根 | 40 | 20 | 800 | 盛芯 |
| 65 | 三角阀 | 选用优质 304 不绣钢制作 | 个 | 30 | 13 | 390 | 盛芯 |
| 66 | PVC 下水管 | PVC 材质 | 套 | 1 | 130 | 130 | 盛芯 |
| 67 | 烘手机 | 材质：ABS 原生料  功率：220V/1.8KW | 台 | 1 | 260 | 260 | 莫顿 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  |  | 风速：约 18m/s  干手时间：约 16 秒 热风温度：65±15℃ |  |  |  |  |  |
| 68 | 感应龙头 | 产品材质：锌合金阀体、优质陶瓷阀芯表面处理：镀铬安装孔尺  寸：φ35mm | 个 | 2 | 520 | 1040 | 家美源 |
| 69 | 冷热水龙头 | 抛光镀铬黄铜本体，带有一体式水嘴，陶瓷阀芯带有可调限温  阀，螺纹进水口带有连接螺母 | 个 | 10 | 240 | 2400 | 家美源 |
| 70 | 单水龙头 | 抛光镀铬黄铜本体，带有一体式  水嘴，陶瓷阀芯带有可调限温阀，螺纹进水口带有连接螺母 | 个 | 7 | 120 | 840 | 家美源 |
| 71 | 挂衣帽钩 | 常规 | 个 | 5 | 13 | 65 | 盛芯 |
|  | **（十三）排**  **烟系统** |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 油烟净化一体机 | 1、规格尺寸：  2400mm\*1300mm\*965mm；处理风量：5000m³/H；功率：2.6KW。 2、油烟净化率：95% ，处理风量：6000m3/h。  3、产品采用不锈钢板材制作， 美观大方，采用先进的焊接工艺，通过拉伸试验，焊接拉力≧ 30KW；  4、智能管理：设备根据触摸+ 体感控制开关，实现无接触开机、关机；  5、产品符合 GB18483-2001； HJ/T62-2001 标准；  6、结构主要有：不锈钢烟罩、废油收集槽、净化网盘、动态分离、不锈钢初效过滤网、静电场、UV 除味器、低噪音风机、控制电箱等组成；  7、分体式设计、吊装方便；双高压静电场，外观美观，耐高温； 智能数字恒压电源，电压稳定，  智能保护；。 | 米 | 7.2 | 7860 | 56592 | 净平 |
| 73 | 面点间烟罩 | 用料：选用优质 304 不锈钢板； 板材：面 1.0mm，配隔油网，接  油杯。规格：4300\*1000\*400 | 平方 | 4.3 | 1180 | 5074 | 盛芯 |
| 74 | 洗碗间烟 | 用料：选用优质 304 不锈钢板； | 平方 | 3.4 | 1180 | 4012 | 盛芯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
|  | 罩 | 板材：面 1.0mm，配隔油网，接  油杯。规格：3400\*1000\*400 |  |  |  |  |  |
| 75 | 风管 | 用料：选用优质 304 不锈钢板；  板材：厚 1.0m | 平方 | 420 | 200 | 84000 | 盛芯 |
| 76 | 弯头 | 用料：选用优质 304 不锈钢板；  板材：厚 1.0m | 平方 | 80 | 200 | 16000 | 盛芯 |
| 77 | 风柜 | 功率：380/15KW  处理风量：36500m³/h | 台 | 1 | 6300 | 6300 | 德粤 |
| 78 | 风柜 | 功率：380/11KW  处理风量：22000m³/h | 台 | 1 | 5250 | 5250 | 德粤 |
| 79 | 星三角启  动开关 | 防止风柜因过载，缺相损坏 | 台 | 2 | 1050 | 2100 | 德粤 |
| 80 | 5 号风机 | 功 率 ：220V/0.75KW 风机转速：1450r/min  风机风量：8000 | 台 | 1 | 660 | 660 | 德粤 |
| 81 | 净化器 | 净化量：22000/排量  功率：220V/1.5KW | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 德粤 |
| 82 | 其他安装  辅助材料 | 按需提供，能满足正常功能使用 | 批 | 1 | 1310 | 1310 | 盛芯 |
|  | **（十四）厨**  **房用具** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PE 菜色菜  墩红蓝绿 | 直径 43，厚 10 | 块 | 9 | 240 | 2160 | 盛芯 |
| 2 | 炒勺 | 白木柄锻打炒壳 8 两 | 个 | 20 | 17 | 340 | 盛芯 |
| 3 | 大锅铲 | 白木柄锻打炒铲 1 号 | 个 | 10 | 46 | 460 | 盛芯 |
| 4 | 打菜勺 | 钢柄柄锻打炒壳 | 个 | 100 | 16 | 1600 | 盛芯 |
| 5 | 打菜铲 | 钢柄柄锻打炒铲 | 个 | 100 | 10 | 1000 | 盛芯 |
| 6 | 不绣钢 304  筷 | 不绣钢 | 个 | 1300 | 4 | 5200 | 盛芯 |
| 7 | 学生快餐  盘 | 304#快餐盘大五格 1 斤 | 个 | 1300 | 22 | 28600 | 盛芯 |
| 8 | 小调更 | 304#钻石茶匙 | 个 | 1300 | 4 | 5200 | 盛芯 |
| 9 | 双层汤碗 | 304#不锈钢砂光碗 11.5cm | 个 | 1300 | 7 | 9100 | 盛芯 |
| 10 | 磨刀石 | 双面磨刀石大号 | 个 | 5 | 16 | 80 | 盛芯 |
| 11 | 砍骨刀 | 木柄骨刀 1 号 | 个 | 2 | 66 | 132 | 盛芯 |
| 12 | 斩切刀 | 钢柄斩切刀 1 号 | 个 | 10 | 52 | 520 | 盛芯 |
| 13 | 大油盆 | 无磁厚油盆 10 寸 | 个 | 10 | 20 | 200 | 盛芯 |
| 14 | 调料缸小 | 304#加厚味盅 16cm | 个 | 50 | 8 | 400 | 盛芯 |
| 15 | 红蓝绿剪  刀 | 024 多用剪 | 个 | 15 | 26 | 390 | 盛芯 |
| 16 | 大铁剪刀 | 大头黑身剪套胶 | 个 | 5 | 39 | 195 | 盛芯 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号规格配置及技术参数** | **单位** | **数量** | **单价** | **金额** | **品牌** |
| 17 | 厨师工作  服 | 材质成分:聚酯纤维 65%棉 35% | 件 | 30 | 52 | 1560 | 盛芯 |
| 18 | 胶手套 |  | 双 | 50 | 3 | 150 | 盛芯 |
| 19 | 油格 |  | 个 | 10 | 13 | 130 | 盛芯 |
| 20 | 切漏 |  | 个 | 10 | 33 | 330 | 盛芯 |
| 21 | 大榨篱 |  | 个 | 5 | 26 | 130 | 盛芯 |
| 22 | 长柄水勺 |  | 个 | 5 | 16 | 80 | 盛芯 |
| 23 | 菜色菜筐  红蓝绿漏 |  | 个 | 15 | 52 | 780 | 盛芯 |
| 24 | 1/1 份数盒带盖 |  | 个 | 50 | 100 | 5000 | 盛芯 |
| 25 | 1/2 份数盒  带盖 |  | 个 | 50 | 69 | 3450 | 盛芯 |
| 26 | 电子称 |  | 个 | 1 | 260 | 260 | 杰力 |
| 27 | 地磅称 |  | 个 | 2 | 390 | 780 | 杰力 |
| 安装调试费、税收及其它费用 | | | | | | | |
|  | 总报价 | 大写人民币陆拾肆万圆整（￥ 640000 元整） | | | | | |